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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玉米粮食烘干加工项目

	项目代码
	2607-210904-04-01-223672

	建设单位

联系人
	张国明
	联系方式
	15698737555

	建设地点
	辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号

	地理坐标
	（ 121 度 44分 59.798 秒， 42 度 1分 16.761 秒）

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

依据《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函

》（环办环评函〔2021〕264号），对于粮食烘干建设项目，若主要建设内容为粮食烘干塔，应按照《名录》的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”执行。

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阜新市太平区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	阜太发改备〔2026〕51号

	总投资（万元）
	4580
	环保投资（万元）
	51.5

	环保投资占比（%）
	1.12
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	48339.94

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、规划名称：阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）

审批机关：辽宁省人民政府

审批文件名称：辽宁省人民政府关于《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复

审批文件文号：辽政〔2024〕56号

2、规划名称：《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）》（正在编制）

	规划生态环境影响评价情况
	规划环评名称：《阜新市新型材料产业基地规划（2011 -2020年）环境影响报告书》

审查机关：阜新市环境保护局

审查文件名称：《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011 -2020年）环境影响报告书的审查意见》

审查时间：2014年12月30日

审查文号：阜环函〔2014〕53号 

规划环评名称：《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》（正在编制）

	规划及规划生态环境影响评价符合性分析
	1、与《阜新市国土空间总体规划》（2021-2035年）相符性分析 

表1-1  与《阜新市国土空间总体规划》（2021-2035年）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

第20条目标愿景

农业空间高水平保护利用，基本实现农业农村现代化。最严格的耕地保护制度、永久基本农田保护制度得到充分落实，农产品生产能力居于辽宁省前列，绿色食品集群持续壮大，充分融入辽宁省粮油、畜禽优势产业集群建设，为辽宁省建设现代化大农业发展先行地贡献力量。土地综合整治有序推进，农村人居环境显著改善，一二三产业融合发展不断加深，乡村振兴取得决定性进展。

本项目为新建粮食烘干项目，满足粮食安全储备的需要，补齐区域粮食产后烘干处理能力短板

符合

第39条构建农牧业生产空间格局

发挥农业基础、资源禀赋等比较优势，依托阜新县、彰武县两个国家级产粮大县，优化粮食生产布局，稳定粮食生产能力，为保障国家粮食安全作出更多贡献。引导农牧业资源要素合理配置，形成“三区四带多点”的农牧业空间格局。

本项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，为新建粮食烘干项目，保障国家粮食安全。
符合

2、与《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）》（正在编制）相符性分析 

根据《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）》（正在编制），阜新市太平区工业集聚区将由三大产业、三大板块构成。三大产业包括：有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、通用设备制造业。三大板块包括：金属材料板块、复合材料板块、制造加工板块。

本项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，属于阜新市太平区工业集聚区内，根据阜新市太平区人民政府出具的情况说明，辽宁北河星食品有限公司建设的玉米粮食烘干加工项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，属阜新新型材料产业开发区内。根据《阜新市国土空间规划(2021-2035年)》该项目地块为三类工业用地，《阜新市太平区工业集聚区总体规划(2024-2035)》环境影响评价报告正由阜新市生态环境局组织专家进行评审。项目建设用地符合阜新市国土空间规划，项目类型符合园区总体发展规划，同意项目入驻。因此，本项目符合《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）》（正在编制）要求。 

3、与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》相符性分析 

本项目与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》相符性详见下表。 

表1-2  与规划环境影响评价的相符性分析 
规划环评内容 
本项目情况

相符性

规划范围：主城区的太平区。 
本项目位于新型材料产业基地内 
符合

产业定位：定位于科技型，创新型、环保型和综合型的新型材料产业。 
本项目属于粮食烘干，根据阜新市太平区人民政府出具的情况说明，项目建设用地符合阜新市国土空间规划，项目类型符合园区总体发展规划，允许项目入驻
符合

环境规划：定位于科技型、创新型、环保型、综合型的新型材料产业基地，采取同一热源取缔规划区内小型热源，供水采用外部水源，关停地下水源。 

根据阜新市太平区人民政府出具的情况说明，项目建设用地符合阜新市国土空间规划，项目类型符合园区总体发展规划，允许项目入驻，因此本项目符合《阜新市新型材料产业基地规划（2011 -2020年）》，本项目用水为市政供水 
符合

本项目所在阜新市新型材料产业基地符合《阜新市新型材料产业基地规划（2011 -2020年）环境影响报告书》中相关要求。 
4、与《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011 -2020年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析

本项目与《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011 -2020年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析见下表。

表1-3  与审查意见的相符性分析 
审查意见内容 
本项目情况

相符性

规划优化调整建议（一）：将三类工业区内的居住用地调整为工业用地，西北侧居住区和学校用地中规划的工业用地应调整为绿地。采用一类工业用地作为工业区和新城区的过渡带，宽度约500米。三类工业用地周边采用二类工业用地作为过渡，新型化工材料产业应规划在三类工业用地中间位置。  
本项目位于阜新市新型材料产业基地内三类工业用地  
符合

规划优化调整建议（二）：结合基地企业现状，建议规划医药产业分区和新型化工分区，两个功能分区之间设1公里的缓冲区，缓冲区内规划机械加工类二类用地项目，并严格对这两个功能分区的入驻项目类型进行把关。基地南部与食品工业园边界规划50米绿化隔离带，与食品工业园交界处规划机械电子加工类等二类用地项目。 
本项目位于阜新市新型材料产业基地内三类工业用地 
符合

规划优化调整建议（三）：应加快基地污水处理厂建设，与基地发展保持同步保证基地内的污水得到有效的处理，达标排放；落实污水处理中水回用系统，逐步实现基地生产废水综合利用，最大程度减少废水外排量。

生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。 
符合

规划优化调整建议（四）：基地生产和生活用热需由基地热源厂统一供给，取缔现有散烧燃煤锅炉，严禁新建分散燃煤锅炉；对特殊工艺需要自建锅炉的项目必须采用清洁能源。 

冬季办公区采用电取暖，生产用热采用1台10t生物质热风炉进行供热，燃料为成型生物质颗粒，属于可再生农林资源，不属于燃煤。
符合

规划优化调整建议（五）：基地纵穿阜盘高速公路和细河支流二河营子河，北部与国铁、矿铁相邻，入驻项目布局时，应确保项目符合《公路安全保护条例》、《铁路安全管理条例》和《关于全省范围内开展高速无烟路工程创新工作的通知》相关要求，铁路、公路两侧不宜规划对噪声敏感类建设项目，并设置符合要求的绿化带，做好噪声环境污染防治要求，保证各功能区声环境质量达标

本项目不属于对噪声敏感类建设项目。

符合

审查意见一：本规划实施时，应严格遵循阜新市总体规划的强制性内容，对未纳入阜新市总体规划以及相关其他单项规划的部分，在新一轮城市总体规划和其他单项规划调整时，应确保将本规划纳入其中，使本规划与阜新市总体规划等协调。 

本项目符合阜新市城市总体规划。 

符合

审查意见二：严格入驻基地项目的环保准入，按照《综合类生态工业园区标准(试行》实施规划。严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与基地产业类型、规划不相符的建设项目入驻；严禁“高能耗、高水耗、高风险、高污染”项目入驻。入驻项目全面提高清洁生产水平，加大清洁能源比重，提高资源利用率，减少污染物排放量，实行污染物总量控制，建立健全环境管理机构，完善相关环境管理制度风险防控制度和环境监测体系，保证基地环境质量 

本项目符合基地环保准入条件，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的允许类，符合国家产业政策。 

符合

审查意见三：本规划三类工业用地设500米防护距离，基地污水处理厂设300米卫生防护距离，该范围内严禁规划建设住宅、学校和医院等环境敏感目标，规划实施过程中做好该范围内居民的动迁安置工作。 

本项目东侧381m处存在少量水泉镇散户居民，西北侧470m处存在少量大李家洼子散户居民，其为园区三类工业用地规划范围内暂未搬迁居民。
符合

审查意见四：基地一般固体废物可以进行资源化综合利用或依托阜新市生活垃圾填埋场集中处理；危险废物应严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处理。 

本项目一般固废均得到有效处置；危险废物严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。 

符合

根据上表可知，本项目与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》、《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》及“关于《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》审查意见”相符，本项目在园区中的位置见附图。 

2、与《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》（正在编制）相符性分析
根据《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》（正在编制），
表1-2  与正在编制的规划环境影响评价的相符性分析 
规划环评内容 
本项目情况

相符性

规划范围：阜新市主城区东南部，总规划面积770.4公顷。 
本项目位于新型材料产业基地内 
符合

产业定位：三大产业、三大板块构成。三大产业包括：有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、通用设备制造业。三大板块包括：金属材料板块、复合材料板块、制造加工板块。
本项目属于粮食烘干，根据阜新市太平区人民政府出具的情况说明，项目建设用地符合阜新市国土空间规划，项目类型符合园区总体发展规划，允许项目入驻
符合

环境规划：开发区工业用水与生活用水均由阜新市水务集团第一水厂供应；集聚区企业排水系统全线贯通，确保经处理后的污水全部排入城市截流干管。现状排水入太平区污水处理厂处理，计划在塔新路与太平一路交汇处西侧规划新建太平区开发区工业污水处理厂。采暖采用德盛源热源厂供热，采用阜新发电厂提供蒸汽；采用港华燃气作为气源。
本项目用水由市政管网供给，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。生产用热由专用生物质热风炉提供，生活采用电取暖。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策合理性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；

项目已经在阜新市太平区发展和改革局进行备案，备案文号为阜太发改备〔2026〕51号；
综上，本项目符合国家产业政策。

2、“阜新市生态环境准入清单（2023年版）”符合性分析
本项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，根据辽宁省“三线一单”数据应用系统查询结果，本项目所在地属于重点管控单元-阜新新型材料产业开发区，环境管控单元编码为ZH21090420006。对照阜新市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）中生态环境准入清单，其管控要求详见表1-4。
表1-4  与阜新市环境管控单元准入要求的符合性分析

环境管控单元名称及编码
重点管控单元-阜新新型材料产业开发区（ZH21090420006）
序号

类型

管控要求

本项目情况

符合性

1

空间布局约束

1.禁止“高能耗、高水耗、污染重”项目进入，化工园区应重点引进有毒有害原料利用少，产品收率高，污染物排放量低的化工项目，不得引进高风险、高污染的化工项目，不得引进含以下15种危险化学工艺的项目；
本项目为粮食烘干项目，不属于典型的“两高”行业
符合

2.符合《产业结构调整指导目录》要求的企业； 
本项目符合《产业结构调整指导目录》要求
符合

3.高技术、高附加值的先进装备制造业； 
不涉及
符合

4.新型化工材料产业禁止引入化工项目，化工项目应进入合规设立的化工园区； 

本项目不属于化工行业
符合

5.三类工业用地设500米防护距离，污水处理厂设300米卫生防护距离。 
本项目为粮食烘干项目，不涉及有毒有害气体，本项目东侧381m处存在少量水泉镇散户居民，西北侧470m处存在少量大李家洼子散户居民，其为园区三类工业用地规划范围内暂未搬迁居民。
符合

2

污染物排放管控

1.禁止直接排放有毒有害污染物； 
本项目不直接排放有毒有害污染物
符合

2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理；
本项目加强大气污染物治理，废气污染物均可达标排放
符合

3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量
或减量置换；
本项目为粮食烘干项目，不属于典型的“两高”行业
符合

4.加强区域装备制造、液压等产业生产过程中产生的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放；
不涉及
符合

5.禁止燃放烟花、爆竹；
不涉及
符合

6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；
不涉及
符合

7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
本项目不排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
符合

8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；
本项目生产供热使用专用生物质热风炉，燃料为成型生物质颗粒，采用低氮燃烧后的废气经旋风+布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求；因此，生物质热风炉不属于高污染燃料设施
符合

9.城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；
不涉及
符合

10.实现集中供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源；
冬季办公区采用电取暖，生产用热采用1台10t生物质热风炉进行供热，燃料为成型生物质颗粒，属于可再生农林资源，不属于燃煤。
符合

11.实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放。
项目实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放。
符合

3

环境风险管控

1.新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现“三废”治理由企业分散治理向园区集中治理转变。

本项目不属于化工企业
符合

2.严格限制有毒有害污染物排放。
本项目不排放有毒有害物质
符合

4

资源开发效率要求

1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；

本项目不属于重点清洁生产的企业，但仍注重节能、减污、增效。
符合
2.资源利用率满足行业国内先进指标要求；
符合

3.提高中水回用率。 
符合

综上所述，本项目的建设符合阜新市生态环境分区管控要求。

3、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

对照《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发〈辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（辽委发〔2022〕8号），分析见表1-5。
表1-5  与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

一、加快推动绿色低碳发展
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。
本项目为粮食烘干项目，不属于典型“两高”行业
符合

加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单” 生态环境管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环境准入。

本项目符合阜新市生态环境分区管控要求

符合

二、深入打好蓝天保卫战
着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.5）污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段。加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管理。
本项目所在区域为环境空气达标区。项目施工期及运营期废气经治理后均能达标排放
符合

三、深入打好碧水保卫战

持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照 “控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施地级及以上城市黑臭水体治理成果巩固提升“两大行动”，到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。
生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。 
符合

四、深入打好净土保卫战

有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的，以及未达到风险管控和修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块的风险管控和修复。强化风险管控与修复活动监管，防止二次污染。
本项目不属于农药、化工等重度污染地块的行业

符合

4、与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

表1-6  与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

以新发展理念为引领，全面推动高质量发展

（一）完善绿色发展机制

建立生态环境分区引导机制。立足资源环境承载能力，不断强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领作用，推动建立动态更新和调整机制。

（三）加快绿色低碳转型升级

加快优化调整能源结构。推行清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代；持续推进清洁取暖。
本项目的建设符合阜新市生态环境分区管控要求；

本项目烘干环节使用的热风炉燃料为生物质颗粒，生物质热风炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经1根25m排气筒（DA001）排放
符合

十一、建设环境治理体系，提升环境治理能力

（二）完善法律法规和环境管理制度

2.全面实行排污许可制。落实排污许可“一证式”管理，推进环境影响评价与排污许可融合。推动总量控制、生态环境统计、生态环境监测、生态环境执法等管理制度衔接，构筑以排污许可为核心的固定源监管制度体系。

（三）强化科技及产业支撑
1.强化生态环境科技支撑能力。围绕碳达峰与碳中和，水、大气、土壤污染防治，固体废物资源化利用、新污染治理、清洁能源高效利用、生态系统修复等，开展产、学、研、用协调攻关和技术创新，推动绿色低碳技术成果落地转化。

本项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证；

本项目产生的废气、噪声在采取措施后均能达标排放；无生产废水，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂；固体废物均能够得到有效合理处置
符合

5、与《阜新市人民政府关于印发阜新市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（阜政发〔2024〕12号）相符性分析
表1-7  与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

（三）优化产业结构，促进产业产品绿色升级

1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
本项目为新建粮食烘干项目，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等要求，无淘汰及落后设备
符合

6、与《粮油仓储管理办法》相符性分析
表1-8  与《粮油仓储管理办法》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

第六章 附则
第三十二条 本办法所称粮油，包括各类粮食、植物油料和油脂。

本办法所称粮油仓储单位，是指仓容规模500吨以上或者罐容规模100吨以上，专门从事粮油仓储活动，或者在粮油收购、销售、运输、加工、进出口等经营活动过程中从事粮油仓储活动的法人和其他组织。

仓容规模500吨以下或者罐容规模100吨以下从事粮油仓储活动的经营者，其管理办法由省、自治区、直辖市人民政府粮食行政管理部门参照本办法制定。

第三十三条 本办法相关条款所称的“以上”包括本数， “以下”不包括本数。
本项目为粮食烘干项目，不开展粮食仓储活动，且每座潮粮仓容积为240t，共计2座，总仓容为480t，小于500吨，烘干后检验合格的玉米直接外运出厂，不在厂区存储，因此，本公司不属于粮油仓储单位。
符合
7、与《阜新市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》相符性分析
表1-9  与《阜新市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

第七章 乡村振兴，加快建设高质量发展现代化农业强市-第一节提高农业综合生产能力

做精做足设施农业。以阜新县福兴地镇万亩设施农业园区、彰武县两家子镇千亩设施农业园区等设施农业集聚区为重点，持续扩大产业规模，完善基础设施，强化质量管控，推进育苗中心、物流仓储、交易市场等配套产业发展，打造阜新设施农业全产业链精品示范园区。
本项目为新建粮食烘干项目，属于设施农业，满足粮食安全储备的需要，补齐区域粮食产后烘干处理能力短板。

符合

8、与《辽宁省大气污染防治条例》（2022年修正版）相符性分析
表1-10  与《辽宁省大气污染防治条例》（2022年修正版）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

向大气排放工业废气或者国家有毒有害大气污染物名录中大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的排污单位，应当按照国家有关规定取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物
本项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证
符合

向大气排放污染物的单位，应当按照国家和省有关规定，设置大气污染物排放口及其标志
项目建成后，有组织废气排气筒按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测
符合

企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构对其排放的工业废气和国家有毒有害大气污染物名录中的大气污染物实施监测。原始监测记录保存期限不得少于三年
9、与《辽宁省环境保护条例》（2022版）相符性分析
表1-11  与《辽宁省环境保护条例》（2022版）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

第十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当通过清洁生产、绿色供应、资源循环利用等措施，转变生产经营方式，保护环境。

企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，依法主动公开环境信息，履行污染监测、报告等义务，对所造成的损害依法承担责任。
本项目产生的废气、噪声在采取措施后均能达标排放；无生产废水，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂；固体废物均能够得到有效合理处置。

项目建成后，根据要求定期委托有监测能力和资质的环境监测机构进行监测
符合

10、与《辽宁省水污染防治条例》（2022版）相符性分析
表1-12  与《辽宁省水污染防治条例》（2022年版）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

第十七条　企业事业单位和其他生产经营者应当保持水污染防治设施的正常运行，不得擅自拆除或者闲置水污染防治设施，并不得有下列行为：

（一）将部分或者全部污水不经过水污染防治设施处理而直接排入环境；

（二）将未处理达标的污水从水污染防治设施的中间工序引出直接排入环境；

（三）无正当理由将部分或者全部水污染防治设施停止运行；

（四）违反操作规程使用水污染防治设施，或者不按照规程进行检查和维修，致使水污染防治设施不能正常运行；

（五）其他不正常运行水污染防治设施排放水污染物的行为。

水污染防治设施因异常情况影响处理效果或者停止运行可能导致出水水质超标的，企业事业单位和其他生产经营者应当立即采取应急处理措施，并向当地生态环境主管部门报告。生态环境主管部门接到报告后，应当及时核查处理。
本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。

厂区设环保专员定期对环保设施进行检查，避免污染防治设施异常
符合

11、与《十四五噪声污染防治行动计划》相符性分析
表1-13  与《十四五噪声污染防治行动计划》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管

（八）严格工业噪声管理

11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

（九）实施重点企业监管

13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。
本项目选用低噪设备、减振隔声、距离衰减等措施，定期检修，加强管理后四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；

本项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证，并按照排污许可要求进行监测
符合

12、与《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）相符性分析
表1-14  与《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

9.6环保装置

9.6.1 锅炉系统设计时，应采取有效的除尘措施、脱硫措施、脱硝措施，保证锅炉系统大气污染物排放达到下列要求：

a）对于额定蒸发量不大于65t/h蒸汽锅炉，各种额定热功率的热水锅炉和有机热载体锅炉，其大气污染物排放不应超过GB13271中有关燃煤锅炉的排放限值；

b）对于额定蒸发量大于65t/h的蒸汽锅炉，其大气污染物排放不应超过GB 13223中有关燃煤锅炉的排放限值。

本项目使用10t生物质热风炉，生物质热风炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经1根25m排气筒（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求
符合

13、与《阜新市防沙治沙条例》相符性分析
表1-15  与《阜新市防沙治沙条例》相符性分析

文件要求
本项目情况
相符性
第十七条禁止开垦草原。对水土流失严重、有沙化趋势、需要改善生态环境的已垦草原，应当有计划、有步骤地退耕还草：已造成沙化、盐碱化、石漠化的，应当限期治理。
本工程占地范围内不涉及基本草原

符合
第二十条 各级人民政府应当在下列区域有计划地实行退耕还林还草或者采取其他保护措施；（一）擅自开垦的荒地：（二）二十五度以上陡坡耕地；（三）湿地保护区；（四）矿山生态环境恢复治理区；（五）法律法规规定的其他区域。

本项目占地不涉及以上区域

符合

第二十四条鼓励和支持在适宜开发的沙化土地上依法适度开发土地资源，发展沙区林果业、设施农业、沙区养殖业、农林产品加工业、生态旅游业、新能源产业和其他绿色产业。在开发建设项目时，生态保护设施应当与工程建设项目同时设计、同时施工、同时投产。

本项目为新建粮食烘干项目。本项目将认真落实本评价提出的环境保护对策措施，落实“三同时”原则

符合
14、与《阜新市高污染燃料禁燃区调整划定方案（征求意见稿）》符合性分析
一、高污染燃料执行类别

高污染燃料是根据产品品质、燃用方式、环境影响等因素确定的需要强化管理的燃料，根据《关于发布高污染燃料目录的通知》（国环规大气〔2017〕2号）规定，建议阜新市禁燃区内禁止燃用《目录》中Ⅱ类（较严）和Ⅲ类（严格）的禁用燃料组合类别。

Ⅱ类：

1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。

2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅲ类：

1、煤炭及其制品。

2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

二、划定范围

执行Ⅲ类（严格）禁用燃料组合区域为：

主城区：龙二路-四合大街-龙湖路-开明街-沙河-玉锦路-细河-西阜三街-振兴路-红树路-兴园街-东风路-科技大街-潜龙路-东新大街-玉龙路-龙二路闭合区域。

执行Ⅱ类（较严）禁用燃料组合区域（主城区、阜蒙县、新邱区）为：

主城区（面积约为331平方公里，包括细河区、海州区和太平区）：玉龙路-四合大街-京沈高速G101-阜锦高速-京沈客运专线-玉龙路-新山街-北部路（规划路）-新月西街（规划街）-东风路-新月街海清路-细河-海洲一路-海汇街-创业路-化工街-振兴路-平安路-煤城西路-新泰街-五龙一路-平安路-五龙北路（规划路）-平安西部街道-新义铁路-五龙北路（规划路）-站东街-新义铁路-东新大街-孙家湾路-南外环路-太平六街-阜蒙四路-太平二街-高林台河-高铁南路-湖滨路-玉龙路闭合区域。

新邱区（面积约为128平方公里）：太平六街-新义铁路-汇丰路-阜邱街-阳光大街-新邱一路-汇丰路-新邱大街-细河-文化路-宏运路-太平六街闭合区域。

阜蒙县（面积约为6246平方公里）：高林台河阜蒙县段-细河阜蒙县段-新义铁路-发展大街-海乐路-海清路-细河阜蒙县段-海居路-发展大街-文化路-蒙新一路-阜彰线-北环路-发展大街-八一路-北环路-西阜线-京沈客运专线-高林台河阜蒙县段闭合区域。

清河门区（面积约为105平方公里）：诚信路-清河西大街-政通路-清德街-新昌路-新昌东路-清兴街-诚信路闭合区域及阜新皮革产业开发区规划区域。

彰武县（面积约3635平方公里）：北侧规划路-东侧规划路-京沈线-迎宾路-中华路-西侧规划线-丹霍铁路-北侧规划路闭合区域。

本项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，属于Ⅱ类（较严）禁用燃料组合区域，符合性分析见下表。
表1-16  与《阜新市高污染燃料禁燃区调整划定方案（征求意见稿）》相符性分析

管理要求
本项目情况
相符性
我市禁燃区分为Ⅱ类禁燃区和Ⅲ类禁燃区。Ⅱ类禁燃区内禁止燃用除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。Ⅲ类禁燃区内禁止燃用煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
本项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，属于Ⅱ类（较严）禁用燃料组合区域，生产用热使用专用生物质热风炉提供。
符合
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；除Ⅱ类禁燃区内规定的锅炉种类外，不得新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施，对于现有机关、企事业单位及其他生产经营者的已建成高污染燃料燃用设施（用于城市集中供热锅炉和电站锅炉除外），应按照市和相关区县人民政府规定的期限予以拆除或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。现有燃用高污染燃料设施在拆除或改造前，有关单位和个人应当采取措施，确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。城市居民家用散煤，商业活动散煤，机关、企事业单位炊事散煤，全部由电、天然气、液化石油气等清洁能源替代。
本项目生产用热使用专用生物质热风炉提供，燃料为成型生物质颗粒，热风炉采用低氮燃烧技术，产生的废气经旋风+布袋除尘器处理后达标排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。
符合

在禁燃区内销售高污染燃料的，或者新建、扩建相应高污染燃料燃用设施的（除Ⅱ类禁燃区内规定的燃煤锅炉种类外），或者未按照规定停止燃用高污染燃料的，由相关部门依法予以查处。
本项目生产用热使用专用生物质热风炉提供，燃料为成型生物质颗粒。
符合
生态环境局、发改委、公安局、住建局、交通运输局等部门依职责加强对禁燃区的监督管理和相关基础设施建设等工作，严肃查处各类违法销售、使用高污染燃料行为，加大清洁能源应用推广力度，持续改善城市大气环境质量。采取有效措施，支持、引导禁燃区内单位和个人自行淘汰燃用高污染燃料的燃烧设施，共同做好禁燃区实施工作。具体分工如下：

（1）在禁燃区内违法建设燃用高污染燃料设施，燃用高污染燃料，生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉等行为，由生态环境、市场监管部门依照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条查处。属于违法建设的，由城市管理执法部门依照有关规定查处。

（2）在禁燃区内销售高污染燃料等违法行为，由市场监管部门依照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零三条查处。

（3）市场监管部门应加强对煤炭、油品的质量监管，依法对销售不符合质量标准的煤炭、生产销售不符合质量标准的油品行为进行查处。相关行业主管、监管部门依法依规分别对油品的使用环节，煤炭的生产、使用环节以及对生物质燃料的生产、销售、使用等环节加强监管。

（4）发改等部门根据相关规划，推进热电联产项目建设；住建部门积极推进集中供热热源、换热站及供热管网建设，扩大集中供热覆盖范围；住建部门加强天然气管网建设，保障高污染燃料设施改燃清洁能源，自然资源部门配合做好清洁能源规划。
本项目生产用热使用专用生物质热风炉提供，燃料为成型生物质颗粒，热风炉采用低氮燃烧技术，产生的废气经旋风+布袋除尘器处理后达标排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。
符合

15、选址合理性分析

本项目位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号，根据《阜新市国土空间规划（2021-2035）》、《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》、《阜新市太平区工业集聚区总体规划（2024-2035）》，该项目地块用地性质为三类工业用地，本项目仅进行粮食烘干，不进行粮食仓储，不属于粮油仓储单位。项目东侧为道路、林地和耕地，南侧为道路、空地和阜新承蓝环境工程有限公司，北侧均为耕地，西侧为耕地，过路为耕地、林地。
本项目500m范围内无屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位；100m范围内无砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源。1000m范围内存在排放有毒气体的生产单位；但本项目仅进行粮食烘干，不属于粮油仓储单位。项目附近500米范围内无教育、文化、名胜古迹和自然保护区等环境敏感点，距离最近的环境敏感目标为项目东侧381m处存在的少量水泉镇散户居民，西北侧470m处存在的少量大李家洼子散户居民。本项目产生的废气、废水、噪声等污染经技术、经济可行的污染防治设施和环境管理措施后可以做到达标排放，且不降低区域环境质量，固体废物可做到合理处理、处置。本项目的建设对周围生态环境影响较小。因此，从环保角度看本项目选址合理。
表1-16  项目四邻情况分布表
方位
四邻情况
方位
四邻情况

东
道路林地和耕地

西
耕地
南
道路、空地和阜新承蓝环境工程有限公司

北
耕地
表1-17  1000m范围内现有企业
方位
企业名称
距离
西
阜新市宇博机械制造有限公司

953m
西南
辽宁国诚新材料集团有限公司

370m
西南
阜新双橡工况橡塑制品有限公司

903m
南
阜新市东圣达实业发展有限公司

240m
南
辽宁特欧斯金属材料有限公司

973m
东南
阜新德盛源热力有限责任公司

610m
东南
金硕鼎兴钢结构彩板有限公司

591m
东南
阜新圣悦生物质能源有限公司

592m
东
阜新益健毛纺织科技有限公司

193m



二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目建设背景
我国是世界上最大的粮食生产国之一，同时也养育着14.12亿人。为保护粮食安全、保障人民群众的初级产品供给，党中央十分重视农业发展和粮食安全，推动农业现代化建设，并取得了粮食总产量连续10年的稳定增长。

阜新市是辽宁省重要粮食生产基地，全市粮食播种面积稳定在560万亩以上，玉米是第一大粮食作物，产量规模大，大量商品玉米向外流通。太平区地处阜新市区东南部，辖区水泉镇紧邻阜新蒙古族自治县玉米主产区，区域公路、铁路交通便利，境内布局国有粮食储备库，是阜新南部重要粮食中转、收储节点，具备建设玉米烘干项目优越的区位与流通条件。因此，辽宁北河星食品有限公司提出建设玉米粮食烘干加工项目。

2.2项目建设内容

本项目为新建项目，建设地点位于辽宁省阜新市太平区兴泉路159-4号。

企业于2026年7月21日取得阜新市太平区发展和改革局的备案证明，备案文号为阜太发改备〔2026〕51号。项目备案中建设规模及内容：项目占地72亩，设计年玉米处理产能20万吨，主要建设1座大型玉米烘干塔。配套建设生物质供热系统、节能换热系统及除尘环保设施，采用清洁能源供热结合余热回收工艺，配套废气除尘治理装置，实现节能降本、污染物达标排放，践行绿色清洁生产。同时配套粮食输送、智能温控、化验计量、消防安防等生产辅助系统，实现玉米自动上料、恒温自动化烘干、品质检验、精准计量、安全防护全流程标准化作业。本项目仅实施玉米烘干加工工序，不开展粮食仓储存储，烘干检验合格的玉米直接外运出厂。

企业根据场地实际情况进行最终设计，项目占地面积48339.94m2，新建潮粮仓2座、烘干塔1座、冷凝塔1座及相关附属设施。形成年烘干玉米20万吨的能力，最大储存量为480t，项目建成后，不进行熏蒸工艺。本项目工程组成见表2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程

名称

工程内容

备注

主体工程

烘干生产线
烘干塔
1座，占地面积约90平方米，日处理吨数约1500吨（将湿粮含水率28%烘干至干粮含水率14%），高水分粮干燥。选择低温循环式烘干塔，保留粮食品质，热效率>89%。
新建
冷凝塔
1座，占地面积约90平方米，日处理吨数约1500吨。用于烘干后的玉米冷却，采用单独风机，独立风道，独立设备，使用常温空气风冷，无热风接入，属于常温通风冷却。
新建
储运工程

潮粮仓
2座，筒直径约7米，高约8.5米，总占地面积265.33平方米，采用独立布置，其间距应满足工艺作业及基础设计的要求。单座库容约240吨，短期周转，应急储备。
新建
闲置库房
3座，总建筑面积13000平方米。
不在本次评价范围内
生物质颗粒库房
1座，建筑面积1820平方米，用于生物质颗粒的暂存
利用现有厂房
辅助工程

热风炉房
1间，建筑面积约875平方米，安装1台生物质热风炉，燃料为生物质颗粒。为烘干塔提供热源。内设一般固废暂存间和危废贮存点
利用现有厂房
办公楼
2座，建筑面积2540平方米，均为二层，框架结构。内含办公区、食堂、宿舍、化验室。用于职工办公、饮食、住宿及化验，化验仅为监测原料及成品含水率等物理实验。食堂设有1个灶头
利用现有办公楼
公用工程

给水系统

市政供水管网。
利用现有
排水系统

无生产废水；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。
利用现有
供电系统

采用双电源供电，由当地供电局及阜新矿业（集团）有限责任公司煤矸石热电厂供电。
利用现有
供热系统

办公室采用电供暖，粮食烘干过程使用1台10t生物质热风炉间接加热干净空气作为烘干热源。
新建
环保工程

废气

装卸输送粉尘：车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采用密闭卸粮、密闭输送，无组织排放。

烘干、冷却粉尘：烘干塔和冷凝塔均为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放。

生物质热风炉燃烧废气：生物质热风炉采用低氮燃烧技术，产生的废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经1根25m排气筒（DA001）排放。

食堂油烟：经油烟净化器处理后由屋顶高排气筒（DA002）排放。
新建

废水

无生产废水；生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。
新建

噪声

选用低噪设备、减振隔声、距离衰减，定期检修，加强管理。

新建

固废

在热风炉房内设置1座200m2一般固废暂存间。烘干塔、冷凝塔塔底杂质收集后外售给饲料厂；除尘器收尘灰、热风炉炉渣收集后外售给有机肥厂；废布袋由供应厂家回收处理；生活垃圾定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。废机油及废机油桶暂存于危废贮存点内，委托有资质单位定期处置。在热风炉房内设置1座10m2危废贮存点。
新建

2.3主要生产单元及生产设施

根据《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目选用设备中无淘汰落后工艺装备，主要生产设备见表2-2。

表2-2  本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量（台/套）

备注

1
潮粮仓

Φ7.0m，240t平底圆形钢板仓，湿玉米暂存仓

2
储存

2
提升机

TDTG65型，输送能力65t/h，全密闭结构

8
运输

3
生物质热风炉
10t/h生物质成型燃料热风炉，适配NB/T47062‑2017 Ⅰ级燃料，设计热效率≥89%

1
加热

4
烘干塔

HGT-1500连续式粮食干燥机（符合 GB/T16714-2025）；额定处理量：湿玉米1500t/d，逆流结构
1
烘干

5
冷凝塔

配套 HGT‑1500烘干塔专用风冷冷却装置，匹配系统风量

1
冷却
6
换热器

/
4
换热
7
鼓风机

/
1
鼓风
8
扦样机

非标
1
化验
9
水分检测机

/
1
化验

10
地磅

国标
1
检斤

11
侧翻装卸机
非标
1
装卸

12
旋风+布袋除尘器
/
1
除尘
13
油烟净化器
/
1
食堂
表2-3  《连续式粮食干燥机》（GB/T16714-2025）符合性分析
序号

GB/T16714-2025标准条款要求
本项目烘干塔设计参数
符合性
1
设备铭牌应标注额定处理能力（湿基、指定降水幅度）

额定工况：湿玉米1500t/d，初始水分28%，终水分14%，降水幅度14%

符合
2
玉米干燥单位热耗限值≤4600 kJ/kg（蒸发水）

设备设计热耗3500 kJ/kg蒸发水，低于标准限值

符合
3
干燥后粮食水分不均匀度≤2.0%

多级干燥工艺，实测不均匀度≤1.8%

符合
4
粮食破碎增值率≤0.5%

低流速布料、柔性排粮机构，破碎增值0.35%

符合
5
设备壳体密闭，进出粮部位预留除尘接口，减少粉尘逸散

整套提升机、落料点密闭

符合
6
具备安全保护、超温报警、料位联锁控制功能

配置料位计、温度传感器、安全联锁控制系统

符合
2.4主要原辅材料及能源消耗
本项目能源消耗情况见表2-4。
表2-4   原辅材料能源消耗表

名称

用量

（t/a）

含水率%
含杂质率%
包装

规格

储存

位置

最大

存量t

周转次数

来源

湿玉米
200000
16-28
0.1
散装
潮粮仓
480
417次/a
外购
生物质颗粒

7517
/

/

1吨/袋
生物质颗粒库房

500
16次/a
外购

机油
0.2
/
/
100kg/桶
/
/
/
设备维修
水
120
/
/
/
/
/
/
市政供水管网
电
105万kWh/a
/
/
/
/
/
/
当地供电局
玉米的含水率是受季节影响，新粮集中上市期（10-12月）：田间直收、地趴粮、雨后收割：24%～28%；正常晾晒半天/场地摊晾：20%～24%。跨年调拨、中间商周转粮（次年1-5月），农户自然风干、库房暂存过一轮：16%～20%。因此，本项目湿玉米的含水率差异较大。烘干塔烘干能力是1500吨/天，年工作160天，最多可烘干24万吨玉米，本项目设计产能为20万吨，所使用的烘干塔可满足要求。
本项目所使用的成型生物质颗粒需满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）中要求。

表2-5 生物质燃料基本要求
项 目

NB/T47062-2017指标

收到基低位发热量Qnet,ar (kJ/kg)

≥14600

直径或横截面最大尺寸D  (mm)

≤25

长度L(mm)

≤50

机械耐久性  (%)

≥95

细小颗粒量F(≤3.15mm)   (%)

≤5

收到基全水分Mt(%)

≤12

干燥基灰分Aad(%)

≤10

干燥基硫St,d(%)

≤0.1

干燥基氮N(%)

≤1.0
干燥基氯Cl(%)

≤0.2
结渣性
弱
本项目有1台10t生物质热风炉，采用低氮燃烧技术，并配备1台旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99.7%），废气经环保设施处理后，通过1根25m排气筒（DA001）达标排放。燃料为《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）标准中推荐1级生物质成型燃料，本项目生物质热风炉热效率为89%，年运行时间为160d，每天工作16h。

根据企业提供的生物质颗粒检验结果及拟烘干水分的量，进行燃料消耗量计算。根据建设单位提供的资料，本项目玉米来料含水率16-28%之间，差异较大，因此根据烘干塔最大烘干能力1500吨/天，根据企业提供资料本项目需要将湿粮含水率26%烘干至干粮含水率14%）来估算需要烘干水分的量。项目大约需要蒸发水分量为27907t/a。
烘干过程中，采用热风炉烘干机蒸发粮食中的水分。根据建设单位提供资料，其耗能效能实际烘干过程中蒸发1千克水分的单位能耗通常为3000-4000kJ/kg，此外，热风炉的热效率89%。

烘干过程中蒸发1千克水分的单位能耗取3500kJ/kg作为计算基准，同时热风炉热效率取89%。

故根据物料平衡中水分的烘干损耗量可知，计算蒸发27907t/a水所需的热量计算如下：

计算所需热量：27907×1000kg×3500kJ/kg=9.77×1010kJ。

考虑热风炉热效率后的实际所需热量：

最终计算所需热量=热风炉热效率理论所需热量=9.77×1010kJ。

因此综上，本项目需要能量为：9.77×1010kJ/a÷89%=1.1×1011kJ/a；

根据《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017），生物质燃料低位发热量最低要求为：14600kJ/kg；

则成型生物质燃料每年用量：

1.1×1011kJ/a÷（14600kJ/kg）=7517t/a
即消耗生物质燃料约7517t/a。

表2-6  本项目物料平衡表   单位：t/a
投入

输出

名称

数量

名称

数量

湿玉米
200000
产品烘干玉米
172059.8
无组织粉尘
6.4
烘干塔塔底杂质
26.8
烘干的水分
27907
合计

200000
合计

200000
2.6主要产品方案

本项目产品为玉米，执行《玉米》（GB1353-2018）。本项目产品方案详见表2-7。
表2-7  产品方案一览表

产品名称
产量（t/a）
含水率
包装方式

用途

执行标准
备注
烘干玉米
172059.8
≤14%
散装
外售饲料厂等

《玉米》（GB1353-2018）
本项目烘干湿玉米得到的干玉米

玉米质量指标详见表2-8。

表2-8  玉米质量指标
等级

容重（g/L）
不完善粒含量（%）
霉变粒含量（%）
杂质含量（%）

水分含量（%）
色泽、气味

1

≥720
≤4.0
≤2.0
≤1.0
≤14.0
正常

2

≥690
≤6.0
3
≥660
≤8.0
4
≥630
≤10.0
5

≥600
≤15.0
等外

＜600
--
2.6工作制度及劳动定员

本项目劳动定员15人，设计年工作160天，两班工作制，每班工作8小时；烘干塔年运行160天，每天运行8h。厂内设有食堂和员工宿舍。
2.7公用工程

给水：职工人数为15人，职工盥洗工作时用水按50L/人·d，则用水量为0.75m3/d（120m3/a），由市政供水管网供给。
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图2-1  水平衡图
排水：本项目无生产废水；职工生活污水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.6m3/d（96m3/a），生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。
供电：本项目由供电所供电，年用电量为105万kWh。
供暖：办公室采用电供暖；粮食烘干过程使用1台10t生物质热风炉间接加热干净空气作为烘干热源。
2.8项目平面布置合理性分析
本项目功能分区明确，烘干粮储存库位于厂区中部，湿粮仓、烘干塔、冷凝塔位于厂区北侧，办公楼位于厂区南侧，位于阜新地区常年主导风向的侧风向。总平面布置能保证人流物流畅通，有效地利用空间，最大限度地减少物料搬运、简化作业流程。

综上所述，项目总平面布置总体可行。

	工艺流程和产排污环节
	2.9工艺流程和产污环节

施工期工艺流程

本项目建设期为6个月，施工人数预计10人。施工内容主要包括建筑地基的开挖、主体工程建设、场区内所有建筑的装修、附属设施建设和空地的平整等。施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固废等污染物。施工期工艺流程及排污节点图见图2-1。
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图2-2  施工期工艺流程及排污节点图
营运期工艺流程 

生产工艺及产污节点图见图2-2。
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图2-3   营运期工艺流程及排污节点图

（1）水分检测、投料斗卸料、湿粮仓暂存 

本项目购进的原料为散装玉米。散料运输车辆必须加盖苫布。在粮食进入投料斗前，抽取部分物料使用粮食水分测定仪对粮食进行检测，检测后直接由车辆卸料至封闭投料斗后通过密闭提升机输送至潮粮仓暂存，不在厂区露天堆放。

产污节点：装卸、输送粉尘G1；提升机、装载机噪声N。 

粉尘控制措施：封闭卸料、密闭提升机输送。
（2）烘干冷却

经过潮粮仓的粮食通过提升机送入烘干塔顶部，烘干塔配有热风炉，该热风炉燃料为生物质颗粒，热风炉产生的热量经过换热器将干净的冷空气加热成热空气，热空气通过热风机经热风管道送入烘干塔，热空气与塔内的湿粮接触，在粮食从塔顶向下坠落的过程中被加热，层层蒸发掉粮食内多余的水分，热空气穿过粮层后脱去粮食中的水分随粉尘等排出，粮食烘干至产品要求的含水量时再由提升机输送至冷凝塔，自然空气受冷却风机作用直接进入冷凝塔，穿过粮层将干燥后的粮食冷却，吸收粮食的热量，温度升高的冷却介质作为干燥补充热源被冷却风机送至烘干塔热风机进风口处，经调节阀进入热风管道，与干燥介质混合。将粮食降温至常温后通过提升机输送到烘干粮储存库暂存。 

产污节点：装卸、输送粉尘G1、烘干冷却粉尘G2、热风炉燃烧废气G3；提升机、风机噪声N；烘干塔塔底杂质S1、旋风除尘器和袋式除尘器产生的收尘灰S2、热风炉炉渣S3、废布袋S4。 

粉尘控制措施：密闭提升机输送；烘干塔和冷凝塔为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放。
本项目配套生物质颗粒热风炉采用螺旋自动干式除渣机，属于连续机械式干排渣工艺。

炉排燃烧后的高温灰渣依靠自重落入除渣绞龙进料端，由减速电机驱动螺旋叶片匀速推送输送；输送过程依靠自然风冷对炉渣降温，全程不喷淋、不浸泡冷却水，炉渣以干燥固态形式连续输送至密闭渣仓暂存；系统可设置定时启停或与炉膛燃烧信号联动自动运行，实现连续自动排渣，减少人工清渣作业，渣料密闭输送抑制无组织粉尘逸散。

（3）烘干粮装车 

经过烘干冷却后粮食经检验合格后直接装车外售。

产污节点：装料、输送粉尘G1。

粉尘控制措施：采用封闭输送机进行装料。
本项目的产污节点见表2-9。
表2-9  项目生产工艺产污节点一览表
项目

产污工序

编号
污染物

污染防治措施

废气
装卸、输送
G1
颗粒物
车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、封闭卸料、密闭输送等措施，无组织排放
烘干冷却
G2
颗粒物

烘干塔和冷凝塔为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放
生物质热风炉

G3
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
采用低氮燃烧技术，废气引入“旋风除尘器+袋式除尘器”装置+25m 排气筒（DA001）

食堂
G4
食堂油烟
经油烟净化器处理后由屋顶高排气筒（DA002）排放。
废水

生活污水
W1
pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂
噪声

各生产设备

N
等效连续A声级（dB）

选择低噪声低振动设备、基础减振、墙体隔声等

固废

烘干塔、冷凝塔
S1
烘干塔、冷凝塔塔底杂质
收集后外售给饲料厂
环保设施

S2
除尘器收尘灰
收集后外售给有机肥厂
热风炉

S3
热风炉炉渣
收集后外售给有机肥厂
环保设施

S4
废布袋
由供应厂家回收处理
职工生活

S5
生活垃圾
收集后定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置
设备检修
S6
废机油

和废油桶
暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处理。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用辽宁盛泽新型材料科技有限公司闲置厂区进行建设，该厂区原有项目为“辽西大宗仓储（阜新）有限公司仓储项目”，辽西大宗仓储（阜新）有限公司是辽西地区大宗物资综合仓储物流企业，以大宗工业原料、矿产能源、建材、农副产品为核心存储品类，分为常规普货仓储、低温仓储、许可类专项仓储，2026年7月底现场踏勘时，厂区内现状是所有货物已全部清理，各生产车间为清空状态，无残留污染物，因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

区域环境空气质量达标判断
项目所在区域环境空气质量现状采用阜新市“十四五”生态环境质量报告书中的数据。阜新市2025年环境空气污染物监测数据统计结果见表3-1。
表3-1  阜新市区2025年环境空气污染物监测数据统计表

污染物
年评价
指标
评价标准/（µg/m3）
现状浓度/（µg/m3）
最大浓度占标率/%
超标倍数
达标
情况
PM10
年均值
60
53

88.3

0
达标
PM2.5
年均值
30
28

93.3

0
达标
SO2
年均值
60
13

21.7

0
达标
NO2
年均值
40
20

50

0
达标
CO*
百分位数
4.0
1.3

32.5

0
达标
O3*
160
140

87.5

0
达标
*：CO年评价采用24小时平均第95百分位数；臭氧年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
2025年阜新市城市空气污染物，可吸入颗粒物PM10年均值为54µg/m3，细颗粒物PM2.5年均值为26.9µg/m3，SO2年均值为14µg/m3，NO2年均值为21µg/m3，CO-95per年均值为1.3mg/m3，O3-8H-90per为146µg/m3。全部污染物年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，故本项目评价区域为达标区。
（2）其他污染物环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中第三章第（三）节“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本项目环境空气质量特征污染物为TSP，本环评引用阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年6月4日起至2026年6月6日对辽宁益新路用材料有限公司厂区下风向的环境空气现状监测数据，该监测点位位于本项目西南侧1397m处。评价区域空气质量特征污染物现状及评价结果见下表。
表3-2  特征因子监测结果

监测点位

污染物

评价标准

监测浓度范围

超标倍数/%

达标

情况

辽宁益新路用材料有限公司厂区下风向
TSP

0.3mg/m3
0.174-0.182mg/m3
0

达标

根据表3-2，项目所在地区TSP日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值。

3.2地表水环境质量现状

项目生活污水经化粪池预处理后，经园区污水管网排入阜新市太平区污水处理厂，处理达标后排入细河。本项目地表水环境质量现状评价采用阜新市“十四五”生态环境质量报告书中数据中2025年细河主要指标监测结果中高台子断面的水质年均值，具体监测数据及评价结果详见表3-3。
表3-3  细河-高台子断面的水质监测数据结果
参数
COD
氨氮
BOD5
高锰酸盐指数
总磷

监测值
17.5
0.55
3.0
4.4
0.095
超标倍数

/
/
/
/
/

标准（mg/L）
≤20
≤1.0
≤4
≤6
≤0.2
由监测结果可知，2025年细河-高台子断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3.3声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目为新建项目，且厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标，故未开展声环境质量现状监测。
3.3地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

3.4生态环境

根据生态现状调查结果，项目所在地为三类工业用地，周边生态结构单一，主要农作物为玉米，区域内生态环境一般。此外，项目周边无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m无自然保护区及风景名胜区，无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无重要旅游资源及文物保护单位，无重要的珍稀保护动植物分布。根据本项目工程特点及区域环境质量要求，确定主要环境保护目标及保护级别，详见表3-4。
表3-4  环境保护目标
环境要素
名称

方位

UTM
距离

人数

保护级别

X
Y
环境空气

水泉镇散户居民
东

397040.922
4652987.701
381m
12人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准
大李家洼子散户居民

西北

395913.794
4653068.787
470m
9人
声环境
厂界四周50m范围内无声环境保护目标
地表水环境

细河

北

-
2387m
-
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境
用地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	3.6废气排放标准

施工期：施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。
表3-5  扬尘排放标准限值

项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物

城镇建成区
0.8
营运期：本项目装卸、输送、烘干环节排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-6  本项目无组织废气排放标准
污染物名称
无组织排放监控浓度（mg/m3）

执行标准
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

生物质热风炉的工作原理：生物质燃料在炉膛内燃烧产生高温，通过间接换热加热新鲜空气，产出高温热风供物料烘干使用；燃烧烟气单独收集除尘后达标排放，实现热风与烟气分离，保证烘干空气洁净。生物质热风炉以生物质燃料燃烧产热、间接加热空气，输出高温热风用于玉米烘干，属于以生物质为燃料的热力锅炉。
本项目粮食烘干塔配套设备为生物质热风炉（通过换热产生热风），依据《连续式粮食干燥机》（GB/T16714-2025）中6.6.2热风炉排放的颗粒物、氮氧化物及二氧化硫排放浓度应符合GB13271的规定。因此，本项目生物质热风炉烟气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉污染物排放浓度限值要求。
表3-7  锅炉大气污染物排放标准

锅炉类型

最高允许排放浓度(mg/m3)
SO2
NOX
颗粒物

烟气黑度

燃煤锅炉

200
200
30
≤1
饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中小型最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，详见表3-8。

表3-8 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）  单位：mg/m3
污染物名称

规模
最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除效率（%）
饮食业油烟
小型
2.0
60
3.7废水排放标准

项目生活污水经化粪池预处理后，经园区污水管网排入阜新市太平区污水处理厂，最终排入细河。废水排放标准执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。具体标准情况参见表3-9。
表3-9  本项目废水排放标准
项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

SS

总磷

石油类
辽宁省污水综合排放标准

/
300

250

30

300

5.0

20
污水综合排放标准

6-9

/
/
/
/
/
/
3.8噪声排放标准

（1）施工期噪声
项目施工期间场地产生的噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表3-10。
表3-10   建筑施工噪声排放标准   单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声

项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，噪声标准执行限值见表3-11。
表3-11  噪声排放标准   单位：dB（A）

序号

位置

昼间

夜间

类别

1

四周厂界

65
55
3类
3.9固废排放标准

一般固废执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15施行）、辽宁省生态环境厅《关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》中相关要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发〔2015〕17号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），以及“十五五”期间文件的要求。总量控制指标因子为COD、总磷、NOx、VOCs。
结合建设项目污染物排放情况，项目废气总量控制指标因子为NOx，废水总量控制指标因子为CODcr、总磷。
（一）废水污染物总量控制指标核算
①本项目自身排放口允许排放量

根据《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求及阜新市太平区污水处理厂纳管标准，COD排放浓度为300mg/L，总磷排放浓度为5mg/L：

COD=废水年排放量×COD排放浓度=96t/a×300mg/L×10-6=0.0288t/a

总磷=废水年排放量×总磷排放浓度＝96t/a×5mg/L×10-6=4.8×10-4t/a

②总量控制

经处理后水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，COD排放浓度分别为50mg/L，总磷排放浓度为0.5mg/L。

COD=废水年排放量×COD排放浓度＝96t/a×50mg/L×10-6＝0.0048t/a

总磷＝废水年排放量×总磷排放浓度＝96t/a×0.5mg/L×10-6＝4.8×10-5t/a
（二）废气污染物总量控制指标核算
NOX：生物质热风炉NOX=7517t/a×0.71kg/t（低氮燃烧技术）×10-3=5.3371t/a
综上，本项目总量控制指标为NOX：5.3371t/a、废水企业自身排污口COD：0.0288t/a，总磷：4.8×10-4t/a。污水处理厂排污口COD：0.0048t/a，总磷：4.8×10-5t/a。具体总量控制指标由项目单位与环保部门协调确认。
具体总量控制指标由项目单位与环保部门协调确认。



四、主要生态环境影响和保护措施
	施工

期生态环

境保

护措

施
	4.1施工期大气环境保护措施
施工期产生的扬尘污染是影响周围环境空气的主要问题，本项目施工期扬尘主要来源于以下几方面：投料坑的挖掘扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；往返车辆产生的道路扬尘等。为了降低项目施工期扬尘的影响，评价要求建设单位提出具体的环保措施，具体措施包括：

（1）施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5m。

（2）施工场地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水抑尘措施，保证地面湿润，不起尘。

（3）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理，在工地内存放，应当采取覆盖防尘网或防尘布的措施，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

（4）建筑垃圾、工程渣土等在48h内未能清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。
（5）设置运输车辆冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。

（6）建筑施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容，扬尘污染防治措施要根据施工标段，进行针对性设计。

本项目施工过程中采取以上抑尘措施，施工期扬尘对周围生态环境影响较小。施工扬尘可以满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。
4.2施工期废水环境保护措施

项目施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水。

根据项目的规模，预计在施工期间施工人员最多时大约为30人，按照每人每天消耗新鲜水30L计算，施工期污水排放量为0.9t/d（243t/a），生活污水中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N等，排入防渗旱厕定期清掏。因此施工期废水不会对周边地表水环境产生明显的影响，且施工期废水具有一定的暂时性特点，随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。

4.3施工期噪声环境保护措施
施工期施工噪声包括固定机械施工产生的固定噪声源，各种运输车辆等产生的流动噪声源等。施工期噪声具有短期性、暂时性的特点，施工期结束后，施工噪声对周围环境的影响也将随之结束。建议建设单位在施工期采取以下措施：
①合理安排施工进度和作业时间，禁止夜间施工，以减轻项目施工期声生态环境影响，如有其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。
②合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于远离场界且对场界外造成影响小的地点。
③建议施工单位使用低噪音、低能耗的环保型施工机械。
④尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。
⑤施工人员在高噪音环境下，每人每天工作时间不超过6h，并配备必要的防护用品。
由于该项目施工期噪声源强度不大，施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，噪声对周围声环境的影响就会停止。采取以上措施后，项目施工期间场地产生的噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
4.4施工期固体废物防治措施

施工期的固体废物主要包括挖投料坑产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。
施工土石方部分用于回填地基，部分集中清运至政府指定地点统一处理；施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一清运处理。

为进一步严格控制本项目施工期固废对周围环境的影响，评价建议采取以下防治措施：

（1）开挖土石方在工地内暂存要严格控制土方量，禁止随意堆积；开挖土石方应加覆盖措施，避免雨天雨水冲刷。

（2）运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面；

（3）建筑材料堆场、施工场地、施工车辆通道等每天洒水3～5次，以减少扬尘；

（4）及时清理场地内建筑垃圾，避免长期堆放。

采取上述措施后施工期产生的固体废物对周围环境的影响可以接受。施工结束后影响即消失。
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4.5.1运营期废气源强核算

本项目产生的废气主要为装卸输送粉尘、烘干粉尘、生物质热风炉燃烧废气、食堂油烟。
装卸粉尘

本项目购进的原料为散装玉米，运输车辆必须加盖苫布。运输车辆和装载机在投料斗卸料、装车及输送带输送时会产生粉尘。由于农用机械不断升级，粮食收割设备配备性能优良筛分装置，大部分杂质已在耕地上被去除，因此原料装卸输送时粉尘的产生量较少，参照《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989年）》卸料的产污系数取0.16kg/t，本项目湿粮年装卸量为200000t/a，装卸粉尘产生量为32t/a（12.5kg/h），由于原粮含水率较高，本项目车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采用封闭卸粮等措施后，《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989年）》表5-3谷物贮仓逸散尘源的控制技术，处理效率为90%，则装卸输送粉尘无组织排放量为3.2t/a，1.25kg/h。

（2）输送粉尘
粮食在输送过程中会产生少量粉尘，所有提升机均设置封闭通廊，进料点置于入料靴子的底板上，所以无论跑偏或下料波动，都不至于产生漏料。入料靴子上下左右密封严实，只有轴向采用柔性密封条，所以整体密封良好，不冒灰。因此输送过程产生的粉尘极少，不做定量分析。
（3）烘干、冷却粉尘

湿粮烘干冷却过程中，烘干在引风机风力作用下，干燥空气通过热风炉换热器，经加热后进入烘干塔与粮食混合；冷却是自然空气受冷却风机作用直接进入冷凝塔，穿过粮层将干燥后的粮食冷却。由于农用机械不断升级，粮食收割设备配备性能优良筛分装置，大部分杂质已在耕地上被去除，烘干冷却工序粉尘的产生量较少，参照《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989年）》干燥冷却的产污系数选取0.1kg/t，干燥时间按2560h/a，湿粮烘干量为200000t/a，则烘干冷却粉尘产生量为20t/a（7.8125kg/h）。烘干塔和冷凝塔均为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放。因此，烘干塔属于设2层围挡，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中堆场类型控制效率-设置围挡粉尘控制效率为60%，2层围挡总控制效率为84%，则烘干塔无组织粉尘排放量约为3.2t/a（1.25kg/h）。

（4）生物质热风炉燃烧废气
①烟气量的计算 

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）C.5，没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。故本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表5中基准烟气量取值表中计算公式选取依据，本项目使用的成型生物质颗粒需满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）中要求。因此，收到基低位发热量为14.6MJ/kg>12.54MJ/kg。本次选用干燥无灰基挥发分>15%的基准烟气量计算公式计算基准烟气量。 
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式中：Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； 

Qnet.ar：收到基低位发热量，MJ/kg。（本项目14.6） 

烟气量（Vgy）计算结果为7.3212Nm3/kg，本项目生物质颗粒用量为7517t/a，则项目热风炉烟气排放量为55033460.4Nm3/a。
②颗粒物（烟尘）
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），燃生物质热风炉烟尘排放量依据以下公式计算：
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式中：EA：核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； 

R：核算时段内锅炉燃料耗量，t；（本项目7517） 

Aar：收到基灰分的质量分数，%；（由于《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）中未给出收到基灰分的质量分数，因此，本项目参考干燥基灰分最大值10）  

dfh：锅炉烟气带出的飞灰份额，%；（本项目50）

ηc：综合除尘效率，%；（本项目99.7）

Cfn：飞灰中的可燃物含量，%。（本项目10）

参考《燃煤工业锅炉节能检测》（GB/T15317-2009），飞灰中的可燃物含量取10%。

计算结果为EA：1.2528t/a，排放速率为0.4894kg/h，排放浓度为22.76mg/m3。

③二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.7，SO2排放量依据以下公式计算：
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式中：ESO2：核算时段内二氧化硫排放量，t；

R：核算时段内锅炉燃料耗量，t；（本项目7517）  

Sar：收到基硫的质量分数，%；（由于《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）中未给出收到基硫的质量分数，因此，本项目参考干燥基硫最大值0.1） 

q4：锅炉机械不完全燃烧热损失，%；（本项目10）  

ηs：脱硫效率，%；（本项目0） 

K：燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。（本项目0.5） 

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中的附录B表B.1中链条炉排炉的锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值为5-15%，本项目取值为10%；本项目无脱硫措施；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中的附录B，表B.3中生物质炉的硫转化率取值为0.3~0.5，本项目取值为0.5。

计算结果为ESO2：6.7653t/a，排放速率为2.6427kg/h，排放浓度为122.93mg/m³。

④氮氧化物
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉氮氧化物排放量依据以下公式计算：
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式中：Ej：核算时段内氮氧化物排放量，t；

R：核算时段内燃料耗量，t；（本项目7517）

βj：产污系数，kg/t；（本项目采用低氮燃烧技术，取0.71）

η：污染物的脱硝效率，%；（本项目0）

计算结果为Ej：5.3371t/a，排放速率为2.0848kg/h，排放浓度为96.98mg/m³。
⑤烟气黑度
类比《粮食产后服务体系建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2019年10月）中检测结果（炉类型及燃料和本项目相同，具有可类比性），生物质热风炉排气筒出口烟气黑度＜1级，则本项目生物质热风炉烟气黑度＜1级。
本项目生物质热风炉燃烧烟气产生及排放情况见表4-1。
表4-1  生物质热风炉燃烧烟气产排情况一览表

工序

污染物

产生情况

治理措施

排放情况
备注

浓度mg/m3
速率kg/h
产生量t/a
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量t/a
生物质热风炉烟气
颗粒物
7588.11
163.125
417.6
安装低氮燃烧器，引入“旋风

除尘器+袋式除尘器”装置

+25m排气筒（DA001）
22.76
0.4894
1.2528
有组织
二氧化硫
122.93
2.6427
6.7653
122.93
2.6427
6.7653
氮氧化物
96.98
2.0848

5.3371

96.98
2.0848
5.3371
烟气黑度
＜1级
＜1级
综上，生物质热风炉燃烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度的排放浓度和排放速率均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求。

（5）食堂油烟
本项目食堂烹饪燃料为液化气，属清洁能源，完全燃烧产生二氧化碳和水，对环境无影响。本项目食堂油烟废气污染主要来源于食堂煎、炒、炸等烹调制作过程中产生的油烟。

项目食堂设有1个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中饮食业单位的规模划分依据，确定食堂为小型饮食业单位。按照标准要求，排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。

建设单位必须在厨房安装油烟净化设施对油烟废气进行净化处理（净化设施的最低去除效率为60%），食堂油烟废气经油烟净化器处理后由楼顶排放。
本项目食堂就餐人员为15人。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，油烟一般挥发量占总耗油量的2%，每天做饭时间为2h，项目油烟废气的产排情况见表4-2。

表4-2  食堂油烟废气产生及排放情况表

污染源

人数

（人/d）

食用油耗量（kg/d）

油烟挥发量

灶头

数量

设计引风机风量（m3/h）

油烟净化器净化效率

油烟排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

kg/h

t/a

食堂

15
0.45
0.0045
0.00144
1
1500

60%

1.2
0.0006
本项目废气污染物产排及治理措施见表4-3。
表4-3  项目废气污染物产排及治理措施情况表

产污环节

编号

污染物种类

污染物

排放形式

治理设施

污染物

产生量t/a

产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
收集效率、治理工艺去除率

排放量t/a

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
装卸输送
/
颗粒物

32
12.5
/
无组织

车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采取封闭卸粮、密闭输送等措施后，处理效率为90%

3.2
1.25
/
烘干、冷却
/
颗粒物

20
7.8125
/
无组织
采用新型环保流动床式双层烘干塔和冷凝塔，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放，处理效率为84%

3.2
1.25
/
生物质热风炉
DA001
颗粒物

417.6
163.125
7588.11
有组织
采用低氮燃烧技术，引入“旋风除尘器+袋式除尘器”装置+25m排气筒（DA001），颗粒物去除效率99.7%
1.2528
0.4894
22.76
二氧化硫
6.7653
2.6427
122.93
6.7653
2.6427
122.93
氮氧化物
5.3371
2.0848
96.98

5.3371
2.0848
96.98
烟气黑度
＜1
＜1
食堂
DA002
饮食业油烟
0.000144
0.0045
3
无组织
油烟净化器+屋顶高排气筒（DA002），去除效率最低60%
0.0006
0.0018
1.2
本项目污染物排放口基本情况见表4-4所示。

表4-4  本项目排气筒基本情况

污染源
类别
参数
热风炉燃烧废气
排放口名称
热风炉排气筒
排放口编号
DA001
排放口类型
一般排放口
排气筒高度
25m

排气筒内径
0.5m

坐标

121°44′56.63″、42°1′20.09″

烟气温度
120℃
排放标准
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
食堂油烟
排放口名称
食堂排气筒
排放口编号
DA002
排放口类型
其他排放口
排气筒高度
屋顶高
排气筒内径
0.2m
坐标
121°44′59.80″、42°1′11.60″
烟气温度
常温
排放标准
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
（6）非正常排放情况下废气产排情况

非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的超额排污及设备检修、开停车等情况下的排污，考虑最不利情况，废气处理措施效率降为0%，按1小时计算，非正常情况下废气污染物排放情况见下表4-5。

 表4-5  非正常工况下废气产排情况一览表

工序

污染物

单次持续时间
非正常排放量
非正常排放浓度
应对措施

热风炉
颗粒物
1h
163.125kg/h
7588.11mg/m3
立即停产，及时维修
二氧化硫

1h

2.6427kg/h
122.93mg/m3
氮氧化物

1h

2.0848kg/h
96.98mg/m3
由上表可知，非正常工况下，污染物得不到有效地收集和治理，对生态环境影响较大，企业应加强对生产设备及环保设施的日常管理和维护保养，保证生产设备及环保设施的良好性能，减少非正常工况的发生频次和持续时间。

4.5.2本项目废气达标情况分析

①有组织废气
本项目生物质热风炉燃烧颗粒物排放浓度为22.76mg/m3、SO2排放浓度为122.93mg/m3、NOx排放浓度为96.98mg/m3、烟气黑度＜1级，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃煤要求，实现达标排放。食堂油烟排放浓度为1.2mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，实现达标排放。
②无组织废气 

本项目车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采取封闭卸粮、密闭输送；提升机、输送管道出料口密闭；采用新型环保流动床式双层烘干塔和冷凝塔，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放，粉尘排放量为2.5kg/h。根据推荐的估算模式AERSCREEN进行初步估算。

本项目无组织污染物排放参数见表4-6。

表4-6  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源

名称

左下角坐标(UTM)

海拔

高度

(m)

矩形面源

污染物

排放

速率

单位

东向
北向
长度

(m)

宽度

(m)

有效高度(m)

厂区
396426.896
4652971.072
177.5
295
156
3
TSP

2.5
kg/h

本项目通过估算模式预测后，无组织污染物排放情况见表4-7。

表4-7                       预测结果一览表

污染源名称

污染因子

最大排放浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

排放标准

厂区
TSP

0.69751
6.4
《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)无组织排放要求（1.0mg/m3）
由预测可知，颗粒物最大地面质量浓度为0.69751mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值要求。
综上，本项目废气均能达标排放，对周边区域环境空气质量影响较小。

4.5.3废气污染防治可行性分析
（1）生物质热风炉燃烧废气治理措施可行性分析
本项目热风炉采用低氮燃烧技术，产生的烟气采用“旋风+布袋除尘器（除尘效率为99.7%）”，经1根25m高排气筒（DA001）排放。

低氮燃烧：本项目热风炉配置低氮燃烧器，低氮燃烧器是通过设定合理的二次风配比来控制氧含量及炉膛温度，从而减少氮氧化物排放量，氮氧化物产生机理及污染控制措施具体分析如下。

燃料燃烧的过程中生成NOx的途径有3个：

①热力型NOx

产生机理：空气中的氮气在高温下氧化而生成的NOx，约占总NOx排放量的20%左右，随着反应温度T的升高，其反应速率按指数规律增加。当T＜1500℃时，NO的生成量很少，而当T＞1500℃时，T每增加100℃，反应速率增大6-7倍。影响热力型NOx生成量的主要因素是温度、氧浓度以及在高温区停留时间，由此而得到控制热力NOx生成量的方法，概括为降低燃烧温度水平，避免局部高温，控制氧气浓度，缩短在高温区内的停留时间。

污染控制措施：燃料燃烧时的炉内温度控制低于1000℃，低于热力型NOx生成的温度条件，相应的热力型NOx产生量较少。

②燃料型NOx

产生机理：燃料中含氮化合物在燃烧过程中热分解，然后氧化生成NOx。燃料燃烧时5%-90%的NOx是燃料型。反应过程和燃烧条件（如温度和氧及各种成分的浓度等）密切相关。

③快速性NOx

产生机理：碳氢化合物燃料燃烧时，若燃料过量，在反应区附近会快速生成NOx。由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N，再进一步与氧气作用以极快的速度生成氮氧化物，其形成时间只需要60ms，与炉膛压力0.5次方成正比，与温度的关系不大。其生成量很小，一般在总NOx排放量的5%以下，不是主要来源。

污染控制措施：根据上述机理，项目运行时按照严格规程进行操作，控制燃料的投加量，避免燃料投加过量，保证燃料充分燃烧，避免快速性NOx的产生。

综上分析，控制燃烧过程中NOx的生成，即低氮燃烧技术，是指通过改变燃烧条件、控制燃烧区的温度和空气量，以降低NOx生成量及其排放量。通过调节鼓风、引风、下料机及炉排速度，使燃料与空气含量保持合理比例，达到充分燃烧的同时控制过氧反应的发生，通过燃烧过程的控制，降低NOx的产生。

综上，本项目采用低氮燃烧技术降低NOx的产生可满足相应标准限值的要求，故防治措施可行。
旋风除尘器工作原理：旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流做旋转运动，借助离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例，每一个比例关系的变动，都能影响旋风除尘器的效率和压力损失，其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。

旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5~2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一原理基础成功研究出了一款除尘效率为90%以上的旋风除尘装置。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有较大的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1200℃，压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500~2000Pa，除尘效率在70%以上。

布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过滤袋和粉尘初层的过滤作用而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程度控制器控制，自动连续进行。布袋除尘器除尘效率可达99%以上。
本项目生物质热风炉烟气采用旋风除尘器+脉冲布袋除尘器两级干式除尘工艺。项目年烟气总量55033460.4m3/a，年运行时间2560h，烟气小时工况风量约21497.45m3/h，烟气首先进入XL‑B型双筒旋风除尘器，对粗颗粒粉尘进行预分离，除尘效率约70；预除尘后的烟气进入离线脉冲布袋除尘器，布袋除尘器总过滤面积515m2，净过滤风速0.70m/min，采用PPS覆膜耐高温滤袋，脉冲喷吹清灰，布袋除尘效率不低于99%；整套设施综合除尘效率可达99.7%以上，出口颗粒物排放浓度满足排放标准要求。

参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中可行性技术，本项目采取措施属于可行性技术。

表4-8  排污许可证申请与核发技术规范排放控制要求
污染物

控制措施

本项目
可行性
二氧化硫

/

/

/

氮氧化物

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

低氮燃烧技术

可行

颗粒物

旋风除尘和袋式除尘组合技术

旋风除尘+袋式除尘

可行

（2）卸料、筛分、烘干塔、冷凝塔及装车等过程粉尘治理措施可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），应以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据。

本环评要求企业车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采取封闭卸粮、密闭输送、采用新型环保流动床式双层烘干塔和冷凝塔，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放，经过一系列治理措施后，厂界外粉尘无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，对生态环境影响较小，不会导致区域大气环境质量明显变化。

综上，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），生物质热风炉燃烧废气治理措施和装卸输送、筛分、烘干等工序粉尘治理措施是可行的。

4.5.5大气环境监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中相关要求，本项目废气监测要求见表4-8。
表4-9   废气监测要求

监测内容

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废气

厂界上下风向
颗粒物

1次/季度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
4.6运营期水生态环境影响和保护措施
4.6.1运营期废水污染源强分析
本项目用水为生活用水。
本项目劳动定员15人，职工盥洗工作时用水按 50L/人·d，则用水量为0.75m3/d（120m3/a），由市政供水管网供给。职工生活污水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.6m3/d（96m3/a），生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生活源产排污核算系数手册）中表1-1一区水污染物产生系数，估算本项目生活污水中水污染物产生浓度。生活污水中主要污染物产生浓度为COD：350mg/L、BOD：200mg/L、NH3-N：36.5mg/L、SS：200mg/L、总磷：4.42mg/L。
2、本项目废水达标情况分析

本项目生活污水经化粪池处理后排放至市政污水管网，最终进入太平区污水处理厂。

本项目废水污染物产生及排放情况表见表4-10。

表4-10  废水污染物产生及排放情况表
废水类别

产生量t/a

污染

因子

产生情况

治理

措施

排放情况

排放方式及去向

产生浓度mg/L
产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量

t/a
生活废水

96
pH
6.5~8.5

/

化粪池
6.5~8.5

/

经园区污水管网排入阜新市太平区污水处理厂
COD

350
0.0315
295
0.0266
BOD

200
0.018
160
0.0144
NH3-N

36.5
0.0033
29
0.0026
SS

200
0.018
75
0.0068
总磷

4.42
0.0004
3.27
0.0003
本项目生活污水各污染因子排放浓度分别为，COD：295mg/L、BOD：160mg/L、NH3-N：29mg/L、SS：75mg/L、总磷 ：3.27mg/L。能够满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求。pH：6.5~8.5能够满足《污水综合排放标准》《GB8978-1996》达标排放。
3、排放口情况

表4-11  废水类别、污染物及污染治理情况
序号

名称

污染物种类

去向

排放规律

治理措施

污染物治理编号

污染物治理设施名称

污染物治理设施工艺

1

生活

污水

pH；COD；NH3-N；BOD；SS；总磷

经园区污水管网排入阜新市太平区污水处理厂
间断排放
TW001

化粪池

沉淀

4、监测情况

参考《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）中自行监测要求，本项目废水排放监测点位、指标及频次见下表。

表4-12  项目废水污染源监测计划表
项目点位
 地理坐标

监测因子

监测频次

厂区废水总排口

DW001
121°44'59.02"

42°01'12.27"

pH、COD、BOD、SS、NH3-N、总磷、石油类
1次/年

5、废水依托阜新市太平区污水处理厂处理可行性分析

阜新市太平区污水处理厂建设于阜新市太平区新型材料产业基地内，位于阜新市太平区塔新路80号，占地面积39300m2，2021年12月项目两期工程全部通水，设计日处理污水能力20000m3/d，主要工艺为改良型A2O生化处理工艺加深度处理工艺。

本项目污染物排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）达标排放，可以满足阜新市太平区污水处理厂的设计进水水质指标。根据《阜新市太平污水处理厂2025年自行监测开展情况年度报告》，污水处理站稳定运行，实际废水处理量为3815621m3/a，折合10454m3/d（剩余负荷9546m3/d），本项目废水排放量为0.6m3/d，仅占项目阜新市太平区污水处理厂日处理能力的0.0057%，且剩余负荷处理量远大于本项目排放量，不会对阜新市太平区污水处理厂造成冲击；综上本项目依托阜新市太平区污水处理厂处理可行。

4.7运营期声生态环境影响和保护措施
4.7.1噪声源及噪声源强

本项目的固定噪声源主要为生产线生产设备噪声，根据《连续式粮食干燥机》（GB/T16714-2025）及参考有关技术手册可知，噪声源强在70~85dB(A)之间，采取合理布局，本项目所有噪声源分为室外噪声源和室内噪声源，主要设备噪声声级见表4-13、表4-14。

表4-13  本项目噪声调查清单（室外声源）   单位：dB（A）

声源名称

型号

空间相对位置

声源源强
控制措施

运行时段

X

Y

Z

提升机
/

-96.5
101.6
17
70

选用低噪声设备，基础减振，安装隔声罩
16h/d
提升机
/

-112
100.7
17
70

16h/d
提升机
/

-104
82.5
10
70

16h/d
提升机
/

-93.4
86.9
10
70

16h/d
提升机
/

-100.5
98
17
70

16h/d
提升机
/

-95.6
71.4
3
70

16h/d
提升机
/

-64.1
9.7
3
70

16h/d
提升机
/

-33.9
-45.7
3
70

16h/d
侧翻装卸机
/

-96
78.5
1.2
85

16h/d
热风机
/

-92.9
99.8
1.2
85

16h/d
冷风机
/

-109.8
95.1
1.2
85

16h/d
注：表中坐标以（119.705207,41.909477）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向



	
	表4-14  本项目噪声调查清单（室内声源）   单位：dB（A）

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1

热风炉房

风机

/
85

用低噪声设备，基础减振、隔声
-59.2

116.6

1.2

13.4

10.5

18.2

17.2

71.5

71.5

71.5

71.5

16.0

26.0

26.0

26.0

26.0

45.5

45.5

45.5

45.5

1

2

鼓风机

/
85

-66.7

115.3

1.2

20.8

12.4

10.9

15.1

71.5

71.5

71.5

71.5

16.0

26.0

26.0

26.0

26.0

45.5

45.5

45.5

45.5

1

3

除渣机

/
75

-57.4

121.5

1.2

9.8

14.3

21.9

13.6

61.5

61.5

61.5

61.5

16.0

26.0

26.0

26.0

26.0

35.5

35.5

35.5

35.5

1

注：表中坐标以（119.705207,41.909477）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向



	
	4.7.2降噪措施

为进一步减小噪声对周围环境的影响，建设单位仍应采取必要的污染防治措施，具体措施如下：

（1）从声源上控制：选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

（2）降低振动噪声：采用弹性支撑或弹性连接以及动力消振装置以减小振动。

（3）加强风机维护、保养、润滑，使其处于良好的运作工况，减少因机械摩擦产生的噪声；风机安装基座增加弹性减振垫，减少风机运行振动噪声的产生。

（4）各车间高噪声设备在封闭车间内生产，从声源上减少噪声。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：
参照附录A，工业噪声预测计算模式：

A．室内声源等效室外声源声功率级计算方法，具体如下：

Lp1=Lw+10lg[image: image8.png]



式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

      Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。
计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lpli(T)=10lg[image: image9.png](Zj\':l 10° “P“f)




式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)－（TLi+6）
Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。本项目隔墙拟采用钢构混凝土结构。

[image: image10.jpg]~
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B．室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下：

Lp(r)=Lp(r0)－A
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式中：Lp(r)——预测点的噪声值，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m；

A——户外传播引起的衰减值，dB；

Adiv——几何发散引起衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB；

Abar———障碍物屏蔽引起的衰减；

Agr——地面效应引起衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

C．噪声叠加公式：
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式中：[image: image13.wmf]eqs

L

——预测点处的等效声级，dB(A)；
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个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。

采取以上措施后，综合降噪在26dB（A）以上。
4.7.3达标情况

根据项目所处的地理位置及厂区平面布置情况，且项目夜间不生产，主要噪声源与厂界距离经衰减计算后，预测项目产噪区域到达各厂界的噪声贡献值，详见表4-15。
表4-15  项目厂界达标情况表
预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

22.1

144.7

1.2

昼间

33

65

达标

南侧

12.6

-163.5

1.2

昼间

15.3

65

达标

西侧

-129.3

84.5

1.2

昼间

56.2

65

达标

北侧

-116.4

106.2

1.2

昼间

62.9

65

达标

从预测结果可以看出，本项目四周厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.7.4噪声环境监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测方案见表4-16所示。
表4-16  噪声环境监测

监测内容

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

厂界

噪声

每季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

4.8运营期固废生态环境影响和保护措施
4.8.1固体废物产生及处置情况

本项目产生的固体废物主要为烘干塔和冷凝塔塔底杂质、除尘器收尘灰、热风炉炉渣、废布袋、设备维护产生的废机油和废油桶以及生活垃圾。

①烘干塔和冷凝塔塔底杂质

根据前文分析，本项目烘干塔和冷凝塔塔底杂质产生量为26.8t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售给饲料厂。
②除尘器收尘灰

根据前文分析，本项目生物质热风炉配套的旋袋式除尘器会产生收尘灰的产生量为416.3472t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售给有机肥厂。

③热风炉炉渣
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）灰渣产生量依据以下公式计算：
[image: image16.png]o= Rx| Ay 92O
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；（本项目7517）

Aar—收到基灰分的质量分数，%；（由于《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）中未给出收到基灰分的质量分数，因此，本项目参考干燥基灰分最大值10）

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；（本项目2）

Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。（本项目14600）
计算结果为Ehz：816.51t/a，暂存于一般固废间内，外售给有机肥厂。
④废布袋
本项目粉尘经采取旋风除尘器+布袋除尘器处理，除尘器使用过程中会导致布袋破损，需及时更换，本项目所用布袋除尘器中布袋按768条计。

根据厂家提供数据可知，除尘布袋每年损坏率约15%，即废布袋产生量为115条/年，单条布袋按1.5kg计，则废布袋产生量为0.1725t/a，预计1年更换一次，废弃布袋属于一般工业固体废物。由厂家更换，统一回收。
⑤生活垃圾

本项目定员15人，生活垃圾日产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为0.0075t/d，1.2t/a。生活垃圾收集后定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

⑥设备维护产生的废机油和废油桶

本项目年使用2桶机油约0.2t，废机油产生量以消耗量的80%计，则废机油产生量为0.16t/a，2个废包装桶，重量约为0.02t。废机油及属于HW08类危险废物，危废代码均为900-214-08。废机油包装桶属于HW08类危险废物，危废代码均为900-249-08。本项目废机油和废油桶暂存于危废贮存点，定期委托有危废处理资质的单位外运处理。

表4-17  本项目固体废物排放情况  单位：t/a
属性

名称

物理

性状

来源

固废代码

产生量

处置方式

利用及处置量

一般固废

烘干塔塔底杂质

固态
烘干
010-099-S80
26.8
收集后外售给饲料厂
26.8
除尘器收尘灰
固态
旋风+袋式除尘器
900-099-S17
416.3472
收集后外售给有机肥厂
416.3472
热风炉炉渣
固态
热风炉
900-099-S03
816.51
收集后外售给有机肥厂
816.51
废布袋
固态
袋式除尘器
900-099-S59
0.1725
由供应厂家回收处理
0.1725
危险废物
废机油
液态
设备维修
900-214-08

0.16
暂存期限不超过1年，委托有资质单位处理
0.16
废机油桶
固态
900-249-08

0.02
0.02
生活垃圾

固态

职工生活

900-099-S64
1.2
收集后定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置
1.2
4.8.2固废防治措施相关要求

一般固废管理要求

本项目在热风炉房内设置一般固废暂存间一座，一般固废间占地面积为200m2。一般工业固废贮存设施建设应符合《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15施行）相关要求。建设单位应严格执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15起施行）标准要求，一般工业固废收集后运送至固废暂存间分类、分区暂存，杜绝混合存放，避免其对周围环境产生二次污染。本项目属于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。

项目固体废物在运输处置过程中，需检查贮存容器的完整性，运输车辆均根据相关要求采取密闭处理，以防止固体废弃物散落泄漏带来的生态环境影响。项目产生的一般工业固体废物，实施管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，记录固体废物在本单位内部的贮存；填写台账记录表时，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称；设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

危险废物环境管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中危废贮存点定义：“HJ 1259 规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所；由表4-15可知本项目危险废物产生量合计0.18t/a，按照HJ 1259规定“同一生产经营场所危险废物年产生量10 t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位”，属于危险废物登记管理单位；危险废物最长贮存期限为1年。经核算本项目实时最大危废贮存量为0.18t，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中8.3.5“贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨”相关要求。

故我单位按要求设置一座全封闭结构危废贮存点，危废贮存点面积为10m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，对本项目危废贮存点建设提出如下要求：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）。

（3）危险废物的运输参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），建设单位可与危废处置单位共同研究危险废物运输的有关事宜，应制定危险废物往返收集网络路线，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。危险废物的包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）及《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）。应严格按照《危险化学品安全管理条例》等规定执行。

（4）根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）制定危险废物管理台账。

A.一般原则

①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 

②根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 

③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

B.频次要求 

产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 

C.记录内容 

①危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

②危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 

③危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 

④危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 
采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。
4.9运营期地下水和土壤生态环境影响和保护措施

土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤、地下水污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目可能产生的主要污染源，制定土壤、地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下潜水，从而影响土壤、地下水环境。建设单位拟采取分区防渗的措施进行防控，危废贮存点为重点防渗区，化粪池为一般防渗区，其余区域为简单防渗区。项目生产过程中对土壤及地下水污染源、污染物类型和污染途径见下表4-18。 

表4-18  土壤及地下水污染源、污染物类型和污染途径一览表

类别
污染源
污染物类型
生态环境影响途径
土壤及地下水污染
化粪池
废水
有害物质泄漏→重点防渗层及防火堤失效→有害物质下渗透过包气带→进入地下水含水层中
危废贮存点
危险废物

表4-19  污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机污染物
等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类别

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s

或参照GB18598执行。

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物
强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

表4-20  项目分区防渗一览表

防渗分区

厂内区域

防渗技术要求

重点防渗区

危废贮存点

参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）：防渗层渗透系数K≤1.0×10-10cm/s
一般防渗区

化粪池
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤1*10-7cm/s
简单防渗区

其他区域
一般地面硬化

4.10运营期环境风险影响分析
（1）环境风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018），本项目有毒有害和易燃易爆等危险物质为废机油、废机油桶，废机油最大存储量为0.16t、废机油桶最大存储量为0.02t。

表4-21  本项目Q值

序号

风险物质名称

CAS号

类别

最大存在总量t

临界量t

Q值

1

废机油
/

易燃液体

0.16
2500

0.000064
2

废机油桶

/

易燃液体

0.02
50

0.0004
合计

0.000464
本项目Q值为0.000464，小于 1，风险潜势为 I，开展简单分析即可。

（2）风险源分布及可能影响途径。

风险源：危废贮存点。

风险源分布：废机油、废机油桶位于危废贮存点内，具体见平面布置图。

可能影响途径：

1）废机油由于储存不当、容器损坏等原因发生泄漏，处理不当污染周边土壤环境；

2）废机油引起的火灾事故，有害燃烧产物扩散出厂界，影响大气环境；

（3）环境风险防范措施 

为减少项目风险事故对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施：

1）火灾事故风险防范措施 

项目应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成的重大损失，企业应采取的具体防范措施如下：废机油存储区域严禁吸烟，消除和控制明火源，并配备灭火器等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。 

2)废机油发生泄漏后，应急措施为用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏的废机油；

3）其他事故环境风险防范措施 

①完善管理体制，将风险管理纳入日常管理之中。 

②增强职工风险意识，加强职工安全教育。 

4）应急措施环境风险事故发生后，需要立即进行应急监测，在第一时间对污染事故的性质、危害、范围做出初步评价，为迅速有效地处理突发环境污染事件提供必要的科学依据，最大限度地保障人民群众的生命财产安全和区域环境安全。为全面掌握污染可能涉及区域的总体变化情况，根据相关监测规范要求，按照应急事件可能形成状态，设定主要监测点位，可根据实际情况进行调整。

通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为废机油泄漏、废机油引起的火灾事故引发的伴生/次生污染物（SO2、CO等）排放。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施后，其环境风险可防可控，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平，项目建设是可行的。 根据《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（施行）》要求，本项目属于农副食品加工业，对照其中“小类”的要求，项目不属于名录中必须编制应急预案的范围。

根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15实施）中第五百三十二条：产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

本项目营运过程中产生一定量的危险废物，应制定应急预案。

综上，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，本项目应编制应急预案并向所在地生态环境主管部门备案。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	采用低氮燃烧技术，引入“旋风除尘器+袋式除尘器”装置+25m排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求

	
	DA002
	食堂油烟
	油烟净化器+屋顶高排气筒（DA002）
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型规模标准

	
	装卸输送粉尘
	颗粒物
	车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采取封闭卸粮、密闭输送，无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	烘干冷却粉尘
	
	烘干塔、冷凝塔均为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放
	

	地表水环境
	生活污水DW001
	pH；COD；NH3-N；BOD；SS；总磷
	本项目生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市太平区污水处理厂
	《辽宁省污水综合排放标准》

（DB21/1627-2008）表 2标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	声环境
	生产车间设备
	噪声
	选择低噪声、低振动设备，基础减振，厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类

	固体废物
	本项目产生的固体废物主要为除尘器收尘灰、烘干塔塔底杂质、热风炉炉渣、废布袋等一般固体废物、设备维修产生的废机油、废机油桶及生活垃圾。

烘干塔塔底杂质收集后外售给饲料厂；除尘器收尘灰、热风炉炉渣收集后外售给有机肥厂；废布袋由供应厂家回收处理，满足《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15施行）、辽宁省生态环境厅《关于加强全省一般工业固废废物环境管理工作的通知》中相关要求。

废机油、废机油桶集中收集至危废贮存点内暂存，定期交由有资质单位处置。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

生活垃圾收集后定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废贮存点参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）：防渗层渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；
化粪池为一般防渗区，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤1*10-7cm/s；

其他区域为简单防渗，水泥地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1）火灾事故风险防范措施 

项目应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成的重大损失，企业应采取的具体防范措施如下：废机油存储区域严禁吸烟，消除和控制明火源，并配备灭火器等应急救援器材，对消防措施定期检查，并定期组织演练。 

2)废机油发生泄漏后，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏的废机油；

3）其他事故环境风险防范措施 

①完善管理体制，将风险管理纳入日常管理之中。 

②增强职工风险意识，加强职工安全教育。 

4）应急措施环境风险事故发生后，需要立即进行应急监测，在第一时间对污染事故的性质、危害、范围做出初步评价，为迅速有效地处理突发环境污染事件提供必要的科学依据，最大限度地保障人民群众的生命财产安全和区域环境安全。为全面掌握污染可能涉及区域的总体变化情况，根据相关监测规范要求，按照应急事件可能形成状态，设定主要监测点位，可根据实际情况进行调整。

	其他环境

管理要求
	（1）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。
项目增加投资4580万元，环保投资51.5万元，占总投资的1.12%，具体环保投资见下表5-1。

表5-1  项目竣工环境保护“三同时”验收及环保投资估算一览表
类别
项目
治理措施
治理效果
投资

（万元）

废气

装卸输送粉尘
车辆采用苫布遮盖，规范文明装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采取封闭卸粮、密闭输送，无组织排放
符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
20
烘干冷却粉尘
烘干塔、冷凝塔为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板隔挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放

生物质热风炉燃烧废气

生物质热风炉采用低氮燃烧技术，废气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经1根25m排气筒（DA001）排放

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求

10
食堂油烟

油烟净化器+屋顶高排气筒（DA002）
《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型规模标准
1
废水
生活废水
本项目生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市太平区污水处理厂，利用厂区现有化粪池
《辽宁省污水综合排放标准》

（DB21/1627-2008）表 2标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
0
噪声

设备噪声

选择低噪声、低振动设备，基础减振，厂房隔声等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类
5
固废

除尘器收尘灰
200m2一般固废暂存间
合理处置
10
烘干塔塔底杂质
热风炉炉渣
废布袋
厂家回收
/
废机油
10m2危废贮存点
5
废机油桶
生活垃圾
垃圾箱

0.5
合计
51.5
（2）执行排污申报登记 
按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。按照固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本次项目应为登记管理，登记的项目包括废气中主要污染物排放情况，固体废物等排放情况等。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

（3）环保台账制度
厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
（4）报告制度
企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，有利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业生产工艺发生重大改变等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。
（5）污染治理设施的管理、监控制度
本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。
（6）固体废物环境保护制度
明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（7）自行监测制度
根据该项目排污特点和实际情况，项目正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理设施的运行情况、废气有组织及无组织排放的达标情况和噪声排放的达标情况。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。
具体监测因子和监测频次详见表四主要生态环境影响和保护措施章节。
（8）环保设施安全生产方面要求

严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。
（9）污染源排放口规范化
各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。
在厂区废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表，环境保护图形标志的形状及颜色见下表。
表5-2  环境保护图形标志的形状及颜色表
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色
表5-3  本项目环境保护图形符号表
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
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废气排放口
表示废气向

大气环境排放
2
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噪声排放源
表示噪声向
外环境排放
3
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一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
4
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危险废物

表示危险废物储存处置场所
5
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污水排放口

表示污水向水体排放



六、结论
	本项目符合国家产业政策，项目用地符合建设用地性质，项目建设区域周边无环境制约因素，项目单位应认真落实各项污染防治措施，使各项污染物稳定达标排放，同时加强管理，确保项目的建设对周围环境不会产生明显影响。从环保角度而言，本项目是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	7.6528
	/
	7.6528
	+7.6528

	
	二氧化硫（t/a）
	/
	/
	/
	6.7653
	/
	6.7653
	+6.7653

	
	氮氧化物（t/a）
	/
	/
	/
	5.3371
	/
	5.3371
	+5.3371

	
	食堂油烟（t/a）
	/
	/
	/
	0.0006
	/
	0.0006
	+0.0006

	废水
	废水量

（万m3/a）
	/
	/
	/
	0.0096
	/
	0.0096
	+0.0096

	
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.0048
	/
	0.0048
	+0.0048

	
	总磷（t/a）
	/
	/
	/
	4.8×10-5
	/
	4.8×10-5
	+4.8×10-5

	一般工业
固体废物
	除尘器收尘灰（t/a）
	/
	/
	/
	416.3472
	/
	416.3472
	+416.3472

	
	烘干塔塔底杂质（t/a）
	/
	/
	/
	26.8
	/
	26.8
	+26.8

	
	热风炉炉渣（t/a）
	/
	/
	/
	816.51
	/
	816.51
	+816.51

	
	废布袋（t/a）
	/
	/
	/
	0.1725
	/
	0.1725
	+0.1725

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	+1.2

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	+0.16

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1委托书
委      托      书

阜新晟星工程咨询有限公司：

我单位“玉米粮食烘干加工项目”，根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中相关要求，本项目需编制生态环境影响报告表，特委贵单位进行生态环境影响报告表的编制工作。

我单位郑重承诺，严格遵守相关环保法律法规，落实“三同时”制度，对报送的 玉米粮食烘干加工项目生态环境影响报告表 及其它相关材料的实质内容真实性、完整性、准确性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，愿意承担相应责任。
辽宁北河星食品有限公司             

                                            2026年7月23日
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附件3营业执照
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附件4土地手续
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附件6检测报告
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附件7情况说明
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附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3现势地形图
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附图4评价范围及环境保护目标图
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附图5阜新市环境管控单位分布示意图
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附图6分区防渗图
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附图7引用监测点位图
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附图8本项目与园区位置关系图
附图9本项目与禁燃区位置关系图
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附图10本项目与土地利用规划位置关系图
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附图11本项目与污水管线位置关系图
本项目所在地
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