关于《玉米粮食烘干加工项目生态环境影响报告表》的批复

阜环审〔2026〕506号

辽宁北河星食品有限公司：

你单位《玉米粮食烘干加工项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，现批复如下：

一、本项目位于太平区兴泉路159-4号。主要建设内容包括：潮粮仓2座、烘干塔1座、冷凝塔1座及相关附属设施。项目建成后，烘干玉米量达20万吨/年，不进行熏蒸工艺。项目总投资4580万元，其中环保投资51.5万元。

二、阜新市生态环境保护服务中心以《关于玉米粮食烘干加工项目生态环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕83号）出具项目建设评估意见。项目建设符合国家、地方及行业产业政策，规划选址合理；环评报告评述的各项污染治理措施技术可行。在严格落实报告表要求的基础上，我局原则同意你单位生态环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、项目运行管理中应重点做好以下工作：

1.严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期产生废气主要为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气包括生物质热风炉燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度）、食堂油烟；无组织废气包括装卸输送粉尘、烘干粉尘。

（1）有组织废气。生物质热风炉采用低氮燃烧技术，引入“旋风除尘器+袋式除尘器”装置，处理后经25m高排气筒( DA001) 有组织排放，排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准中燃煤锅炉排放限值要求；食堂油烟采用油烟净化器+屋顶高排气筒( DA002)有组织排放，需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准。
（2）无组织废气。装卸输送粉尘车辆采用苫布遮盖，规范装卸、大风天气避免装卸原料、降低卸粮高度、采取封闭卸粮、密闭输送；产生烘干粉尘的烘干塔、冷凝塔均为新型环保流动床式双层结构，外层塔身为彩钢板防尘罩，两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部灰斗中，可有效防止烘干塔粉尘的无组织排放。无组织废气粉尘需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2无组织排放监控浓度限值。

2.严格落实水污染防治措施。本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入太平区污水处理厂。

3.落实声环境保护措施。本项目噪声主要为生产线生产设备噪声，通过从声源上控制、降低振动噪声、加强基础设施减振垫等措施降低对周围环境影响，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.严格落实固体废物污染防治措施。本项目产生的固废主要为一般固体废物（烘干塔和冷凝塔塔底杂质、除尘器收尘灰、热风炉炉渣、废布袋）、危险废物（废机油、废机油桶）及生活垃圾。

（1）烘干塔和冷凝塔塔底杂质收集后外售给饲料厂；除尘器收尘灰、热风炉炉渣收集后外售给有机肥厂；废布袋由供应厂家回收处理。
（2）废机油和废油桶暂存危废贮存点委托有资质单位处理。

（3）生活垃圾收集后定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

5.严禁自建和使用高污染燃料设施。

6.项目投入使用时，要建立健全环境保护管理制度，加强环保设施管理，确保设施正常运转，使污染物达标排放，并符合总量控制指标要求。

7.建设单位应按照相关要求定期开展环境监测，并做好监测数据等环境信息的公开。

8.必须认真采纳落实报告表中提出的其他建议和要求。

9.项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。认真落实施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

10.在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，及时办理排污许可证，并按证排污。

11.市生态环境综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”的检查及管理工作。

以上批复仅限于报告表中所评价的建设项目内容。若建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阜新市生态环境局太平区分局
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