建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆建设项目         
建设单位（盖章）：   阜新蒙古族自治县民政事务服务中心             
编制日期：               2026年10月                         
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆建设项目

	项目代码
	2511-210921-04-05-110311

	建设单位联系人
	刘岩
	联系方式
	17341184116

	建设地点
	辽宁省阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村

	地理坐标
	（121 度 55 分 45.478 秒，  42 度 18 分 54.542 秒）

	国民经济

行业类别
	O8080殡葬服务
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

122、殡仪馆、陵园、公墓

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超过五年重新审核项目 

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2759.42
	环保投资（万元）
	94

	环保投资占比（%）
	3.40
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	0

（项目不新增占地面积，全馆占地11371.89m2）

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类（试行）》专项评价设置原则表，本项目须设置大气专项评价。
表1 专项评价设置情况
专项评价设置要求
本项目情况
是否设置
大气：排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
项目排放废气涉及二噁英，且500m范围内存在环境保护目标
是
地表水：新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
项目产生的废水经处理后定期清掏，为间接排放
否
环境风险：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目Q<1
否
生态：取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及
否
海洋：直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及
否



	规划情况
	规划名称：《辽宁省“十四五”公共服务规划》（辽政办发〔2022〕1 号）。

发布机关：辽宁省人民政府。

发布时间：2022年1月1日

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《辽宁省“十四五”公共服务规划》（辽政办发〔2022〕1号）相符性分析

根据《辽宁省“十四五”公共服务规划》，进一步完善公益性殡葬服务设施建设。持续支持市、县（市、区）级殡仪馆新建、改扩建、火化及祭祀焚烧设施环保达标改造。依法严格控制经营性公墓建设，推进实施村级公益性公墓建设，纳入国土空间规划破解用地等难题，落实奖补政策和依法整治，从源头上解决散埋散葬问题，为集中集约安葬创造条件。

阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆改扩建项目的实施，可解决阜新蒙古族自治县务欢池镇及周边地区散埋散葬问题，促进“绿色殡葬”、“人文殡葬”、“和谐殡葬”，推动殡葬事业改革，具有重要的意义。该项目建成后，将会有效解决殡葬矛盾，并引导当地群众改变传统殡葬习俗，使他们过上健康文明的生活，必将产生巨大的社会效益和积极影响。

因此，本项目建设符合《辽宁省“十四五”公共服务规划》。

2、阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）相符性分析

（1）规划范围 

本规划范围包含市域和中心城区两个层级。

市域规划范围为阜新市行政辖区内全部国土空间，含海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区、阜新蒙古族自治县（以下简称阜新县）、彰武县。

（2）完善城镇规模结构

构建“市域中心-副中心-重点镇-一般镇”四级城镇等级结构。建设1个市域中心、2个市域副中心、16个重点镇、40个一般乡镇。

市域中心，包含主城区、新邱区及阜新县城，深化“三位一体”融合发展，市辖区内各镇融入城区发展。

市域副中心，即清河门区、彰武县城（含彰武镇、兴隆山镇和西六家子镇）。加快补齐公共服务、基础设施、产业配套等短板，提升综合承载能力。

重点镇，共16个，即阜新县旧庙镇、东梁镇、十家子镇、务欢池镇、阜新镇、伊吗图镇、泡子镇、王府镇、大板镇、于寺镇；彰武县章古台镇、哈尔套镇、东六家子镇、后新秋镇、五峰镇、大德镇。  

一般乡镇，共40个，即阜新县、彰武县其他乡镇。

（3）推进产业现代化升级 

推动产业集群高质量发展。大力实施“工业强市”战略，推进制造业高质量发展，改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”，形成结构布局合理、生产要素高效协同、产业链特色鲜明、主导产业集群集聚的现代化制造业体系。实施工业领域碳达峰，积极推行绿色制造，深入推进清洁生产，加快绿色低碳转型。

推进服务业提档升级。改造升级传统服务行业，大力培育服务业新产业、新业态、新模式，加快发展现代服务业，提高服务效率和服务品质，构建优质高效、布局优化、竞争力强的服务产业新体系，不断满足产业转型升级需求和人民美好生活需要。

本项目位于阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，属于重点镇，不在耕地和永久基本农田保护红线及生态保护红线范围内，项目的建设，可促进区域服务业提档升级，符合阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）相关要求。



	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年），项目主体生产工艺及设备不在“鼓励类”“限制类”及“淘汰类”名录内，本项目属于“允许类”，符合国家《产业结构调整指导目录》的要求。

（2）选址合理性分析

企业厂址位于辽宁省阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，用地性质为殡葬用地。根据阜新市生态保护红线图可知项目厂址不在阜新市生态保护红线范围内，厂区占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域，无名贵珍稀树种。

项目的建设，可促进区域服务业提档升级，符合阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）相关要求；项目周边最近敏感点为SE张家湾，位于主导风向上风向，根据大气专章可知，项目卫生防护距离为400m，即以火化间边界为起点外延400m，距离本项目最近的居民区为东南侧的张家湾，火化车间距东南侧张家湾村的距离为503m，满足本项目卫生防护距离要求；

在采取了项目设计及本环评提出的污染防治措施后，本项目对周边环境影响不大，项目所在地交通便利，原材料、产品进出方便，水、电等基础设施齐全，适合本项目类企业建设，因此本扩建项目厂址选址合理。
（3）生态环境分区符合性分析

根据《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》要求，项目所在区为阜新蒙古族自治县一般管控区（ZH21092130063），相符性见下表。

表2  《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析-ZH21092130063
管控类型

准入要求

本项目情况

是否相符

空间布局约束

1、调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设； 

2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
本项目所在地块属于一般管控单元，且本项目不属于新建的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业企业。项目不占用优先保护类耕地。
相符

污染物排放管控

1.推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。

2.贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，新建、改建、扩建项目，应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。

3.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染；严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。
本项目废水不外排。废气在采取相关污染防治措施后，可确保污染物达标排放。本项目不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。本项目不涉及农田灌溉、不使用农药、肥料。
相符

环境风险防控

加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。
项目切实落实安全生产和环境保护主体责任，环境风险物质柴油、液化石油气储存位置远离火种、热源。防止容器损坏，防止阳光直射，保持容器密封。
相符

资源开发效率要求

/
/
/
（4）与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析
本项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）符合性分析见表3。

表3 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析
具体要求
本项目情况
符合性
加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估

本项目符合国家产业政策，严格落实到环境管控单元，不在环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内；本项目不属于有色金属冶炼、焦化等污染较重的企业、不属于能耗高、水污染物排放量大的项目，满足产业准入要求。
符合

深入推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治
项目属于殡葬服务行业，项目不涉及燃煤锅炉
符合

（5）与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》符合性分析
本项目与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析见表4。

表4  与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》符合性分析 
文件要求

项目情况

符合性

（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。

本项目属于殡葬服务行业，不属于新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
符合

（6）与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相符性分析

项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性见下表。

表5  与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

文件要求

项目情况

符合性
加快推动绿色低碳发展

1.深入推进碳达峰行动

2.推动能源清洁低碳转型

3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展

对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进具有节能减排潜力的项目改造升级。

推进资源节约高效利用和清洁生产；

加强生态环境分区管控

严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

6.加快形成绿色低碳生活方式

本项目不属于“两高”项目，项目选址不在阜新市生态保护红线内，符合“三线一单”管控要求。
符合

深入打好蓝天保卫战

1.着力打好重污染天气消除攻坚战

2.着力打好臭氧污染防治攻坚战
3.持续打好柴油货车污染治理攻坚战

4.加强大气面源和噪声污染治理

强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。

本项目废气均采取相应治理措施，经预测，可达标排放；项目施工期采取了合理的措施，施工期影响较小。
符合

深入打好碧水保卫战

1.持续打好辽河流域综合治理攻坚战

2.持续打好城市黑臭水体治理攻坚战

3.巩固提升饮用水安全保障水平

4.巩固提升饮用水安全保障水平
本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。
符合

深入打好净土保卫战

1.持续打好农业农村污染治理攻坚战

2.深入推进农用地土壤污染防治和安全利用

3.有效管控建设用地土壤污染风险

以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的，以及未达到风险管控和修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块的风险管控和修复。强化风险管控与修复活动。4.稳步推进“无废城市”建设；5.实施新污染物治理行动

本项目采取分区防渗措施，对土壤环境影响较小。
符合

（7）与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11 号）相符性分析

项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》相符性见下表。

表6   与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析
相关内容

相关要求

本项目

符合性

三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
（五）积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目不涉及燃煤锅炉
符合

五、强化扬尘污染防治和精细化管理

（十一）加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。

项目施工期采取了合理的措施，施工期影响较小。
符合

六、降低污染物排放强度

（十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理。定期开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处

理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施

项目不涉及
符合

*其他不涉及的未予列出

（8）与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）相符性分析

项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性见下表。

表7   与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析
相关内容

相关要求

本项目

符合性

四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管
（八）严格工业噪声管理

11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。
本项目产噪声设备采用了合理的降噪措施，厂界噪声可达标排放
符合

12．加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。
不涉及
符合
（九）实施重点企业监管

13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。

本项目建设后，将本项目的产噪设备纳入排污许可管理
符合
五、强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理

（十）细化施工管理措施

14．推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。2023年5月底前，发布低噪声施工设备指导目录。
项目施工期采取了低噪声设备，不使用限制或禁用落后设备和工艺
符合

15．落实管控责任。修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。
建设单位在施工期间严格制定施工方案，对周边影响较小
符合

（十一）聚焦建筑施工管理重点

16．加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告

噪声使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，进出场地运输车辆管理规定设置噪声自动监测系统
符合
*其他不涉及的未予列出

（9）与《重点行业二噁英污染防治技术政策》（生态环境部公告 2015年 第90号）相符性分析
项目与《重点行业二噁英污染防治技术政策》相符性见下表。

表8  与《重点行业二噁英污染防治技术政策》相符性分析
相关要求

本项目

符合性

（四）二噁英污染防治应遵循全过程控制的原则，加强源头削减和过程控制，积极推进污染物协同减排与专项治理相结合的技术措施，严格执行二噁英污染排放限值要求，减少二噁英的产生和排 放。

项目产生的二噁英采取了合理的废气治理措施，污染物排放可满足标准要求
符合

（十）遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。

项目遗体火化机采用再燃式活化剂，燃料为轻质柴油
符合
（十一）铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃 物焚烧和遗体火化设施应设置先进、完善、可靠的自动控制系统和 工况参数在线监测系统。

项目遗体火化机设置先进、完善、可靠的自动控制系统和工况参数在线监测系统。
符合
（十二）企业应建立健全日常运行管理制度并严格执行，确保生产和污染治理设施稳定运行；应定期监测二噁英的浓度，并按相 关规定公开工况参数及有关二噁英的环境信息，接受社会公众监督。

企业已建立完善的日常运行管理制度，生产和污染治理设施稳定运行；定期监测二噁英的浓度，并按相关规定公开
符合

（十六）火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不 低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于 8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式， 提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应 配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放。

火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不 低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于 8%；控制助燃空气的风量和供风方式，确保遗体及其随葬品充分燃烧；遗物祭品焚烧应配置急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置，可避免有组织排放
符合

（十九）根据铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、 废弃物焚烧和遗体火化行业的工艺特点，应采用高效除尘技术等协 同处理烟气中的二噁英。 铁矿石烧结机头烟气宜优先采用电袋复合除尘技术，机尾烟气 宜采用高效袋式除尘技术。电弧炉炼钢过程中产生的烟气宜采用“炉 内排烟＋大密闭罩＋屋顶罩”方式捕集，并优先采用高效袋式除尘器 净化。再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化过程中产生的烟 气宜采用高效袋式除尘技术和活性炭喷射等技术进行处理

遗体火化过程中产生的烟气采用高效袋式除尘技术和活性炭喷射等技术

符合
*其他不涉及的未予列出

与《阜新市“十四五”生态环境保护规划的通知》（阜政办发〔2023〕8号）相符性分析

项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划的通知》相符性见下表。

表9 与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
相关要求

本项目

符合性

有效应对重污染天气。严格落实省、市、县（区）、企业四级重污染天气应急预案，强化市、县（区）级预案与企业预案衔接，完善PM2.5和O3重污染天气预警、启动、响应、解除工作机制。加强应急减排清单标准化管理，做到涉气企业全覆盖，减排措施可操作、可监测、可核查。
本项目不属于重污染天气重点管控行业。
符合
强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家、省统一部署，推进热电联产企业供暖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合。
本次扩建项目，不涉及燃煤。
符合
持续推进工业污染防治。加强工业污染源排放监管，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处 理设施建设，加快实施管网错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动工业园区生产废水应纳尽纳。推动工业废水资源化利用，推进企业内部工业用水循环利用、园区企业间用水系统集成优化。
项目运营期无工艺废水外排。
符合
*其他不涉及的未予列出
（11）与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）相符性分析

项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性见下表。

表10 与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析
相关内容

相关要求

本项目

符合性

（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉

本项目不涉及燃煤锅炉
符合

（四）全面提升面源污染治理水平

深化扬尘污染综合治理。规范施工场地、建筑工地堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理，对长期未开工的建筑工地进行排查建档并采取防尘措施。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。督促贮存易产生扬尘物料的建筑工地依法依规落实密闭、围挡等要求。强化道路扬尘综合整治，持续推进道路清扫保洁机械化作业，完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡接合部、施工工地等城乡重要路段冲洗保洁力度。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%以上；市城区道路机械化清扫率达到85%以上，县城区达到70%以上。

项目施工期采取了合理的措施，施工期影响较小
符合

*其他不涉及的未予列出
（12）与《殡仪馆建设标准》相符性分析，结果详见下表。

表11  本项目与《殡仪馆建设标准》符合性分析一览表

序号
分析内容

本项目情况

分析结果

第二章

第八条殡仪馆建设规模

本项目建设后，殡仪馆年火化遗体的能力为6000具，符合《殡仪馆建设标准》表1中III类标准

符合

第九条火葬殡仪馆的项目包括：业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区。

本殡仪馆项目包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、后勤管理区等。

符合

第三章

第十二条殡仪馆的规划布局与总平面布置应满足下列要求：
一、布局合理，节约用地。

二、殡仪馆建筑布局应根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置。

三、合理组织交通，厂区内应设接运遗体的专用道路和专用出入口。

四、殡仪馆绿地率应满足当地规划部门的要求，新建殡仪馆的绿地率宜为35%，改建、扩建殡仪馆的绿地率宜为30%。

五、应设置室外公共活动场地和公共厕所。

六、应配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场分开设置，并符合当地政府相关规定。

一、本项目布局合理，不新增用地。

二、本项目火化及祭祀区集中布置于厂区东北侧，业务用房集中布置于厂区西南侧，均独立设置，分区明确。

三、厂区内设接运遗体的专用道路和专用出入口。

四、本项目为改建、扩建殡仪馆，项目对场馆进行了绿化设计，绿地率设置为30%。

五、整体厂区设置了室外公共活动场地和公共厕所。

六、本项目配套建设机动车和非机动车停车设施，与公共停车场分开设置，符合当地政府相关规定。

符合

第六章

第三十一条火化机配置数量

项目建设后，全厂共配套6台火化机配备数量符合《殡仪馆建设标准》表6中III类标准。

符合

（13）与防沙治沙相关文件符合性分析

本项目位于阜新市，属于辽宁省内沙化土地主要分布地区，不属于封禁保护区。本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》《辽宁省防沙治沙条例》《全国防沙治沙规划（2021-2030 年）》等相关规定，符合性分析见下表。

表12 本项目与防沙治沙相关政策法律法规符合性分析一览表
相关要求
本项目
符合性
《中华人民共和国防沙治沙法》
在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
本项目位于阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，项目所处地不属于沙化土地分布地区，不涉及生态保护红线、沙化土地封禁保护修复。目前正在依法进行环境影响评价。
符合
《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》

……严格实施国土空间用途管控、生态保护红线、沙化土地封禁保护修复、林草保护、沙区开发建设环境影响评价等制度……
符合
《辽宁省防沙治沙条例
在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
符合
《阜新市防沙治沙条例》

第二十四条 鼓励和支持在适宜开发的沙化土地上依法适度开发土地资源，发展沙区林果业、设施农业、沙区养殖业、农林产品加工业、生态旅游业、新能源产业和其他绿色产业。
在开发建设项目时，生态保护设施应当与工程建设项目同时设计、同时施工、同时投产

符合
经上表分析可知，本项目的建设符合防沙治沙相关文件中相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景

阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆成立于 2001年8月，位于辽宁省阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，原建有平房办公室、骨灰寄存楼、尸体冷藏间、告别大厅及火化车间，原有项目受村镇老旧文化影响，前期火化人数较少，项目一直未进行环评审批；

2024年1月，为了该殡仪馆的发展，企业委托编制《阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆改扩建项目》环境影响报告表，主要对原项目进行整体改造，将原有构筑物等拆除新建等，重新建设火化车间、祭祀区、遗体处理区及守灵间、骨灰寄存楼及相关附属设施。
该项目于2024年4月22日通过阜新市生态环境局阜新县分局审批，审批文号阜环阜蒙审〔2024〕15号；

2024年5月，企业取得了排污许可证，编号为：12210921MB1609571Q001Q；
2026年2月，该项目开展并通过了阶段性验收，主要包括1#火化车间（3台火化机）、祭祀区（1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉）、流动水厕所及设备房改造，其他内容不再建设；
表13 原有项目主体及辅助工程环评及建设情况
工程类别
环评阶段设计内容
实际建设内容
备注
建设内容
备注

主体工程

火化车间

1层，框架结构，建筑面积902.82m2，安装3台火化机，同时配套安装3套废气处理设施，火化能力3000具/年
原火化间位于厂区北侧，建筑面积305.35m2，将原有火化间拆除，于厂区东北侧新建
新火化车间已建设；

1层，框架结构，建筑面积902.82m2，安装3台火化机，同时配套安装3套废气处理设施，火化能力3000具/年
其他拆除内容不再建设
祭祀区

1层，框架结构，建筑面积134.96m2，安装1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉，同时配套安装1套废气处理设施

原祭祀区位于厂区西侧，将原有祭祀区拆除，于厂区东侧新建
原祭祀区已拆除；

新建祭祀区：1层，框架结构，建筑面积134.96m2，安装1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉，同时配套安装1套废气处理设施
已建设
辅助工程

遗体处理区及守灵间

1层，框架结构，建筑面积1098.07m2，用于遗体存放

原遗体处理区及守灵间位于厂区北侧，建筑面积350m2，将原有遗体处理区及守灵间拆除，在厂区西侧新建
未建设，仍使用原遗体处理区及守灵间
后续不再建设
骨灰堂
2层，框架结构，建筑面积362.02m2，用于骨灰寄存

新建
未建设
后续不再建设

改造骨灰寄存楼
2层，框架结构，建筑面积812m2，用于骨灰寄存
原骨灰寄存楼位于厂区东侧，建筑面积812m2，对原有骨灰寄存楼进行改建
未建设，仍为2层，框架结构，建筑面积812m2，用于骨灰寄存
后续不再建设

储油间
设置1个储油罐，容积1.5m3；火化机车间内设1个柴油罐0.5m3
利旧
已建设，储油间设置1个储油罐，容积1.5m3；1#火化机车间内设1个柴油罐0.5m3
利旧
告别厅

1层，框架结构，建筑面积425.82m2，用于亲朋告别

原告别厅位于厂区北侧，建筑面积460m2，将原有告别厅拆除，于厂区北侧新建
未建设，仍使用原告别厅
后续不再建设
业务区用房及餐厅

2层，框架结构，建筑面积726.36m2，业务办理及员工用餐
原业务区用房及餐厅位于厂区南侧，建筑面积460m2，将原有业务区用房及餐厅拆除，于厂区南侧新建
未建设，仍使用原业务区用房及餐厅
后续不再建设
流动水冲厕所

1层，框架结构，建筑面积94.50m2
原有为旱厕，位于厂区西侧，将原有旱厕拆除，于厂区东侧新建流动水冲厕所
已建设，1层，框架结构，建筑面积94.50m2
/
改造设备用房

1层，框架结构，建筑面积96.76m2
原设备用房位于厂区东侧，对原有设备房进行改建
已建设，1层，框架结构，建筑面积96.76m2
/
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本扩建项目属于“五十、社会事业与服务业-122、殡仪馆、陵园、公墓-殡仪馆”类别，应编制环评报告表。

2、项目组成

考虑到当前安泰殡仪馆基础设施和设备较为陈旧落后，急需改扩建，提高档次， 

提升群众满意度。同时为了缓解、满足全县及周边县区殡葬服务需求，阜新蒙古族自治县民政事务服务中心投资建设本项目。 
本项目在现有厂区内建设，总投资2759.42万元人民币，主要拆除原有厂区北侧临时建筑（原告别厅、原遗体处理区及守灵间、原火化车间）后新建3#殡仪用房；

扩建厂区南侧原有业务区用房及餐厅为2#业务用房；

总建筑面积6831.71m2，其中2#业务用房总建筑面积1608.89m2（地上建筑面积1356m2，地下建筑面积252.89m2），3#殡仪用房建筑面积5222.82m2；新建道路及硬覆盖2400m2；购置火化炉3台；同步配套建设消防、给排水、供暖、强弱电等公用工程，全厂火化能力扩建至6000具/年；

具体建设内容见表14。

表14  本项目建设组成及工程内容表

项目

名称

本项目建设规模及内容
备注

主体

工程

2#业务用房
建筑总面积 1608.89m2，其中地下建筑面积252.89m2，地上3层，地下1层， 

地下一层主要布置消防水池，消防水泵房。 

一层主要布置有门厅、卫生间、业务洽谈、厨房餐厅、消防控制室等。 

二层主要布置办公室、业务洽谈室、会议室、活动室等。 

三层主要布置办公室、活动室、休息室等。
将南侧原有业务区用房及餐厅扩建
3#殡仪用房

建筑总面积 5222.82 平方米，地上3层，一层主要布置遗体存放间、2#火化车间、告别大厅、丧葬用品间等。 在2#火化车间内安装3台火化机，配套安装3套废气处理设施及新建1个柴油罐0.5m3，二层主要布置守灵间、遗体存放间等。 

三层主要布置守灵间、遗体告别厅等。
将原北侧告别厅、原遗体处理区及守灵间、原火化车间拆除后新建

1#火化车间
1层，框架结构，建筑面积902.82m2，安装3台火化机，同时配套安装3套废气处理设施
现有
祭祀区
1层，框架结构，建筑面积134.96m2，安装1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉，同时配套安装1套废气处理设施
依托现有
骨灰寄存楼
2层，框架结构，建筑面积812m2，用于骨灰寄存

依托现有
火化能力
3000具/年扩建至6000具/年
扩建
辅助工程

储油间
全场设置一座储油间，建筑面积15m2，内部设置1个储油罐，容积1.5m3；2#火化机车间内设1个柴油罐0.5m3
储油间内储罐依托，2#火化间新增柴油罐0.5m3一个
设备用房
1层，框架结构，建筑面积96.76m2
依托现有
公用工程

给水

项目用水由地下水井供给
依托现有
排水

食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
隔油池新建，其他依托现有
供暖

采用空气能取暖
依托现有
供电

市政供给

依托现有
环保工程

废气控制

现有3台火化机各配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001-DA003）排气筒排放；

同时为了安全考虑，每台火化机各设置一处应急旁路及排放口；应急旁路仅用于应急状态下的事故排放，在非紧急情况下保持关闭，并采取铅封、流量计等方式，每次开启后及时向生态环境部门报告，做好台账记录
现有
本项目新增的3台火化机各配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA005-DA007）排气筒排放；

同时为了安全考虑，每台火化机各设置一处应急旁路及排放口；应急旁路仅用于应急状态下的事故排放，在非紧急情况下保持关闭，并采取铅封、流量计等方式，每次开启后及时向生态环境部门报告，做好台账记录
新建
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套1套急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置对废气进行治理，处理后通过15m高（DA004）排气筒有组织排放；

同时为了安全考虑，遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉设置一处应急旁路及排放口；应急旁路仅用于应急状态下的事故排放，在非紧急情况下保持关闭，并采取铅封、流量计等方式，每次开启后及时向生态环境部门报告，做好台账记录
依托现有措施，排气筒提高至15m
4、食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放
依托
5、储油罐无组织废气采取加强管理的措施，减少无组织非甲烷总烃的排放

现有

废水控制

生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排；设有隔油池一座（10m3），化粪池2座（30m3一座）；
隔油池新建，其他依托现有措施
噪声控制

项目高噪声设备设置减振垫，并布置在封闭厂房内，采取隔声措施，风机连接处采用软连接。

新建

固废处置

项目产生的火化骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂，部分散落于火化间地面的骨灰收集后暂存于一般固废间，定期交由环卫部门清运处置；

遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉底渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门清运处理；

脱硫废渣暂存于一般固废间，定期委托环卫部门定期清运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；

除尘器回收粉尘存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理；废耐火材料、废布袋、废活性炭、废一次性手套、检修废机油、废油抹布及废油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位进行处理；

危废贮存库位于厂区东侧，面积20m2；一般固废间位于厂区东侧，面积40m2
依托现有危废贮存库及一般固废暂存间
其他

对生产区、一般固废暂存区等划分为一般防渗分区；

对危废贮存库等进行重点防腐防渗，依托30m3事故池（位于储油间西侧地下）
部分依托，

部分新建

绿化 
绿化面积2050m2
重新设计，

新建



表15 本项目建成后全厂建设内容

	项目
	名称
	现有建设规模及内容
	本项目建设规模及内容
	全厂建设规模及内容

	主体

工程
	火化能力
	3000具/年
	3000具/年
	6000具/年

	
	1#火化车间
	1层，框架结构，建筑面积902.82m2，安装3台火化机，同时配套安装3套废气处理设施
	不涉及
	1层，框架结构，建筑面积902.82m2，安装3台火化机，同时配套安装3套废气处理设施

	
	2#业务用房
	业务区用房及餐厅，建筑面积460m2
	将业务区用房及餐厅扩建，

建筑总面积 1608.89m2，其中地下建筑面积252.89m2，地上3层，地下1层。

地下一层主要布置消防水池，消防水泵房。 

一层主要布置有门厅、卫生间、业务洽谈、厨房餐厅、消防控制室等。 

二层主要布置办公室、业务洽谈室、会议室、活动室等。 

三层主要布置办公室、活动室、休息室等
	建筑总面积 1608.89m2，其中地下建筑面积252.89m2，地上3层，地下1层。

地下一层主要布置消防水池，消防水泵房。 

一层主要布置有门厅、卫生间、业务洽谈、厨房餐厅、消防控制室等。 

二层主要布置办公室、业务洽谈室、会议室、活动室等。 

三层主要布置办公室、活动室、休息室等

	
	3#殡仪用房
	遗体处理区及守灵间，建筑面积350m2
告别厅，建筑面积460m2
原火化间，建筑面积305.35m2，位于厂区北侧，现状已闲置；
	将原北侧告别厅、原遗体处理区及守灵间、原火化车间拆除后新建，
建筑总面积 5222.82m2，地上3层，一层主要布置遗体存放间、2#火化车间、告别大厅、丧葬用品间等。 在2#火化车间内安装3台火化机，配套安装3套废气处理设施及新增1个柴油罐0.5m3；
二层主要布置守灵间、遗体存放间等。 

三层主要布置守灵间、遗体告别厅等。
	建筑总面积 5222.82m2，地上 3 层，一层主要布置遗体存放间、2#火化车间、告别大厅、丧葬用品间等。 在2#火化车间内安装3台火化机，配套安装3套废气处理设施及1个柴油罐0.5m3；
二层主要布置守灵间、遗体存放间等。 

三层主要布置守灵间、遗体告别厅等。

	
	祭祀区
	1层，框架结构，建筑面积134.96m2，安装1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉，同时配套安装1套废气处理设施
	不涉及
	1层，框架结构，建筑面积134.96m2，安装1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉，同时配套安装1套废气处理设施

	辅助工程
	骨灰寄存楼
	2层，框架结构，建筑面积812m2，用于骨灰寄存
	不涉及
	2层，框架结构，建筑面积812m2，用于骨灰寄存

	
	储油间
	 建筑面积15m2，内部设置1个储油罐，容积1.5m3
	不涉及
	建筑面积15m2，内部设置1个储油罐，容积1.5m3

	
	流动水冲厕所
	1层，框架结构，建筑面积94.50m2
	不涉及
	1层，框架结构，建筑面积94.50m2

	
	设备用房
	1层，框架结构，建筑面积96.76m2
	不涉及
	1层，框架结构，建筑面积96.76m2

	公用工程
	给水
	项目用水由地下水井供给
	依托现有
	项目用水由地下水井供给

	
	排水
	生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
	生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
	生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排

	
	供暖
	采用空气能取暖
	依托现有
	采用空气能取暖

	
	供电
	市政供给
	依托现有
	市政供给

	环保工程
	废气控制
	3台火化机各配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001-DA003）排气筒排放

同时为了安全考虑，每台火化机各设置一处应急旁路及排放口
	本项目新增的3台火化机各配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA005-DA007）排气筒排放

 其他措施依托现有，DA004排气筒提高至15m

同时为了安全考虑，每台火化机各设置一处应急旁路及排放口
	火化机各配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器，处理后通过15m（DA001-DA003、DA005-DA007）排气筒排放；

同时为了安全考虑，每台火化机各设置一处应急旁路及排放口
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套1套急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置对废气进行治理，处理后通过15m高（DA004）排气筒有组织排放；

同时为了安全考虑，遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉设置一处应急旁路及排放口
3、食堂油烟废气经油烟净化器处理由屋顶排放

4、储油罐无组织废气采取加强管理的措施，减少无组织非甲烷总烃的排放

	
	
	遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套1套急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置对废气进行治理，处理后通过12m高（DA004）排气筒有组织排放

同时为了安全考虑，遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉设置一处应急旁路及排放口
	
	

	
	
	食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放
	
	

	
	
	储油罐无组织废气采取加强管理的措施，减少无组织非甲烷总烃的排放
	
	

	
	废水控制
	生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
	生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
	生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排

	
	噪声控制
	高噪声设备设置减振垫，并布置在封闭厂房内，采取隔声措施，风机连接处采用软连接
	项目高噪声设备设置减振垫，并布置在封闭厂房内，采取隔声措施，风机连接处采用软连接
	高噪声设备设置减振垫，并布置在封闭厂房内，采取隔声措施，风机连接处采用软连接

	
	固废处置
	项目产生的火化骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂，部分散落于火化间地面的骨灰收集后暂存于一般固废间，定期交由环卫部门清运处置；

遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉底渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门清运处理；

脱硫废渣暂存于一般固废间，定期委托环卫部门定期清运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；

除尘器回收粉尘存于危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理；
废耐火材料、废活性炭、废布袋、废一次性手套、检修废机油、废油抹布及废油桶存于危废贮存库内，定期交由有资质单位进行处理；

危废贮存库位于厂区东侧，面积20m2；

一般固废间位于厂区东侧，面积40m2
	依托现有危废贮存库及一般固废间
	项目产生的火化骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂，部分散落于火化间地面的骨灰收集后暂存于一般固废间，定期交由环卫部门清运处置；

遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉底渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门清运处理；

脱硫废渣暂存于一般固废间，定期委托环卫部门定期清运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；

除尘器回收粉尘存于危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理；
废耐火材料、废活性炭、废布袋、废一次性手套、检修废机油、废油抹布及废油桶存于危废贮存库内，定期交由有资质单位进行处理；

危废贮存库位于厂区东侧，面积20m2；

一般固废间位于厂区东侧，面积40m2

	
	绿化
	绿化面积1000m2
	重新设计，全厂绿化面积2050m2
	绿化面积2050m2


	建设

内容
	3、火化规模
项目建设目标为服务能力稳定在每年火化遗体3000具，火化机每火化1具遗体需用时40min，遗体火化数量为3000具/年，则火化机运行时长为2000h/a（项目使用3台火化机，故单台火化机运行时长为667h）；

项目平均年火化量3000具遗体，每具遗体的遗物及亲友焚烧的纸钱、花圈、花篮等悼念用品，以30kg计，则遗物祭品焚烧量为90t/a，年焚烧时间为1825h。

4、主要能源消耗
本项目能源消耗情况见表16 。

表16  本项目能源消耗情况

 序号

名称

单位

现有项目
本项目新增
本项目建设后全厂
来源

1

新鲜水

t/a
1260
4121.5
5381.5
地下水井
2
电

万kWh

90
90
180
供电局供给
3
0#柴油
t/a
33
33
66
外购
5、主要设备情况

本项目主要生产设备见下表。

表17 本项目主要设备明细表

序号

设备名称

单位

数量

规格/型号

处理能力

备注

1

高档双床拣灰火化机

台

3

ZYHB-GDJH

40min/具

2

废气处理设施
双螺旋旋风除尘器

台

3

/
/

3

急冷高效降温器
台

3

/

4

急冷高效降温器风机

台

6

/
5

火星拦截器

台

3

/

6

全干法脱硫脱酸反应器

台

3

/

7

脉冲袋式除尘器

台

3

总过滤面积不低于112m2
8

活性炭吸附净化反应器

台

3

/

9
风机

台

3

/

10
消毒设施

套

2

/

/

11

殡仪车

台

3

/

/

12
告别台

套

2

/

/

13
LED显示屏

组

2

/

/

14
音响

套

2

/

/

15
火化机车间内柴油罐
个

1

/

/

500L 
表18 本项目建设后全厂主要设备明细表

序号

设备名称

单位

现有项目
本项目
本项目建设后全厂
1
高档双床拣灰火化机
台
3
3
6
2

废气处理设施
双螺旋旋风除尘器
台
3
3
6
3
急冷高效降温器
台

3

3
6
4

急冷高效降温器风机

台
6
6
12
5

火星拦截器
台
3
3
6
6
全干法脱硫脱酸反应器

台

3

3
6
7
脉冲袋式除尘器

台

3

3
6
8
活性炭吸附净化反应器
台

3

3
6
9
风机

台

3

3
6
10
祭祀区（遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉）
套
1
0
1
11
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气处理设施

旋风除尘器
台
1
0
1
12
急冷高效降温器
台
1
0
1
13
急冷高效降温器风机
台
1
0
1
14
脱硫脱酸器
台
1
0
1
15
布袋除尘器
台
1
0
1
16
活性炭吸附装置
台
1
0
1
17
风机
台
1
0
1
18
消毒设施
套
2
2
4
19
殡仪车
台
3
3
6
20
单体冰柜
台
19
0
19
22
连体冰柜
组
7
0
7
23
告别台
套
2
2
4
24
LED显示屏
组
2
2
4
25
音响
套
2
2
4
26
柴油发电机
台
1
0
1
27
空气能电取暖设备
台
2
0
2
28
油烟净化装置
台
1
0
1
29
储油间柴油罐
个
1
0
1
30
火化机车间内柴油罐
个
1
1
2
6、主要原辅材料

（1）原辅材料消耗

本项目主要原辅材料见表19 。

表19  本项目主要原辅材料一览表

序号

名称

形态

储存位置

储存方式

年使用量（t/a）

1

活性炭

固态

设备房

袋装

1.8
2

生石灰

固态

设备房

袋装

6
3

消毒液（84）

液态

设备房

50kg/桶
6
4

棉球

固态

设备房

30kg/袋

0.4
5

酒精

液态

设备房

0.5kg/瓶
0.002
6

一次性手套

固态

设备房

袋装
0.005
7
机油
液态

设备房

100kg/桶
0.1
8
制冷剂（R513B） 
液态
设备房
300kg/瓶
0.3
项目采用R513B，是一种新型混合制冷剂，属于HFO（氢氟烯烃）类产品。具有较低的GWP（631），具有优异的制冷性能和安全性。根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气〔2018〕5号），其不属于受控消耗臭氧层物质，且项目不属于生产制冷剂项目，该物质不作为化工原料使用，与要求规定是相符的。
表20  本项目原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

 活性炭
活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主要成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因此它是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大。 活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用，可将某些有机化合物吸附而达到去除效果，本项目使用的活性炭碘值不低于800毫克/克。
84消毒液
84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。

84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒
生石灰
生石灰，又称烧石灰，主要成分为氧化钙(CaO），通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙。凡是以碳酸钙为主要成分的天然岩石，如石灰岩、白垩、白云质石灰岩等，都可用来生产石灰。在沿海地区有用贝壳作原料，经烧制成壳灰，作生石灰用。密度：3.35g/cm3。熔点：2572℃。沸点：2850℃。折射率：1.83。外观：白色至灰色固体。溶解性：不溶于乙醇，溶于酸、甘油。化学性质：氧化钙为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙(Ca(OH）2）并产生大量热，有腐蚀性
机油
机油即内燃机油，主要由基础矿物油/ 合成油与各类功能添加剂调配而成，常温下为淡黄色至棕褐色黏稠油状液体，带有轻微石油气味，不溶于水，可与烃类有机溶剂互溶；相对密度 0.82～0.89（水 = 1，20℃），凝固点 - 10～-40℃，运动粘度差异较大，常用 40℃运动粘度 30～150 mm²/s，闪点（开口）一般≥180℃，燃点高于闪点，不易挥发，常温蒸气压极低，辛醇 - 水分配系数 logKow 数值高，易吸附于土壤、沉积物中，水溶性极差；化学性质稳定，常温下不易与酸碱发生反应，高温下易氧化、热分解，产生积碳、胶质，长期接触空气会缓慢氧化变质；具有润滑、冷却、密封、防锈、清洗作用，遇明火、高温热源可引燃，燃烧会产生油烟、烃类废气，泄漏后易渗入土壤及地下水形成油膜，阻碍水体复氧，造成油类污染，与强氧化剂接触可发生氧化放热反应，储存需远离明火、高温，避免与强氧化物质混放，废弃机油属于危险废物，不可随意倾倒。
柴油
柴油是轻质石油产品，由复杂的烃类混合物组成，主要包括烷烃、环烷烃和少量芳香烃，碳原子数一般在10～22之间，热值约为42.7MJ/kg，密度为0.81~0.86克/立方厘米。柴油呈浅黄色或棕褐色，挥发性低，燃烧后会产生有机气体

表21 本项目建设后全厂原辅材料变化情况一览表  t/a
序号

产品名称

现有项目
本项目

本项目建设后全厂
存储量t
1
活性炭
2.4
1.8
4.2
0.2
2
生石灰
6

6
12
0.5
3
消毒液（84）
6
6
12
0.05
4
棉球
0.4
0.4
0.8
0.08
5
酒精
0.002
0.002
0.004
0.002
6
一次性手套
0.005
0.005
0.01
0.01
7
制冷剂（R513B）
0.15
0.3
0.45
0.15
8
柴油
33
33
66
2.09
9
机油
0.1
0.1
0.2
0.1
7、公用工程

（1）给水系统

 厂区用水分为地面清洗用水和生活用水两部分，项目用水取自水井。

1）生活用水

生活用水包括馆内工作人员的生活用水和吊唁人员的生活用水。

工作人员的生活用水根据《行业用水定额》（DB21/T1237-2026），生活用水非住宿员工按每人每天100L计算，本项目新增工作人员25人，年工作 365d，生活用水量2.5m3/d，912.5m3/a。

吊唁人员生活用水量按5L/人天计算，工程项目建设完成后吊唁人员按200人/d 计算，则吊唁人员用水量1m3/d，365m3/a。

综上，项目生活用水量3.5m3/d，1277.5m3/a。

2）地面清洗用水

厂区定期对火化间等地面进行冲洗。本项目新增建筑面积约6831.71m2， 按1L/m2次计算，每半月冲洗1次，则全年新鲜水用量为164t/a。

3）消毒液调配用水
项目使用消毒液进行消毒，需对其进行配置，按1:10配比，则配水用水量为60t/a；

绿化用水

建设项目绿化率达到30%。项目绿化面积为2050m2，用水量按照6L/（m2.d），项目绿化每天用水量为12.3t/d，绿化天数为213天，年耗水量为2620t/a。
（2）排水系统

1）生活污水
职工生活污水量按用水量的80%计，生活污水产生量为2.8m³/d（1022m³/a），生活污水经隔油池处理后排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排。
2）地面清洗废水
地面冲洗废水20%蒸发损耗，80%排入化粪池处理后由吸污车定期清掏，不外排。地面冲洗废水排水量为131.2t/a。

（3）供电系统
项目用电由当地市政供电管网供给，可以满足本项目的供电需要。

（4）供暖系统

项目冬季取暖采用空调及空气能设备，制冷采用空调制冷。

（5）食堂

本项目2#业务用房内重新设置一座食堂，设置2个基本炉灶，为员工就餐使用。

8、工作制度
本次新增员工25人，年工作365天，主要包括值班及工作人员，工作时间为24小时；其中火化机年运行时长为2000h/a，单台火化机运行时长为667h（折算每天运行2h）；遗物及十二生肖祭祀年焚烧量时间为1825h/a（折算每天运行5.5h）。

9、存储系统

本项目主要储罐情况见表22。

表22 本项目罐区储罐分布情况统计表
危险化学品

储罐容积
数量

材质

设计压力 
使用

温度

贮存

位置

充满

系数

存储量t
柴油
1.5m3
1
304
常压
常温
储油间
0.8 

1.41
柴油
0.5m3
1
304
常压
常温
1#火化车间
0.8 
0.34
柴油

0.5m3
1
304
常压
常温
2#火化车间

0.8 
0.34
*密度取0.85
本项目各物料存储情况见表23。

表23 本项目物料存储情况一览表

名称
存储位置
状态
包装方式
存储量t
活性炭
设备房
固态
袋装
0.2
生石灰
设备房
固态
袋装
0.5
消毒液（84）
设备房
液态
50kg/桶
0.05
棉球
设备房
固态
30kg/袋
0.08
酒精
设备房
液态
0.5kg/瓶
0.002
一次性手套
设备房
固态
袋装
0.01
制冷剂（R513Ba）
设备房
气态
300kg/瓶
0.15
机油
设备房
液态
100kg/桶
0.1
9、总平面布置

项目位于阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，出入口位于厂区南侧，位于交通道路侧，2#业务用房位于厂区南侧，火化设施及焚烧设施位于厂区北侧及东北侧，火化机及焚烧区域位于阜新市主导风向的下风向，产生的废气对办公区域影响较小，同时火化间距离本项目最近的居民区张家湾村的距离为503米，火化产生的废气经处理后对该地村民影响较小。厂区四周进行了绿化，功能分区明确，交通顺畅，有利于殡葬服务，工程整体布局较为合理。具体平面布置图见附图。

表24  主要构筑物一览表

序号

名称

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

层数

备注

1

1#火化车间
902.82
902.82
1
现有

2

2#业务用房
452
1608.89
3
新建
3

3#殡仪用房
1740.94
5222.82
3
新建
4

祭祀区
134.96
134.96
1
现有
5
骨灰寄存楼
406
812
2
现有
6
储油间
15
15
1
现有
7
设备用房
96.76
96.76
1
现有
8
一般固废间
40
40
1
现有
9
危废贮存库
20
20
1
现有
11、水平衡

本项目水平衡情况进行分析见下表。

表25   建设项目水平衡   t/a
名称
新鲜水
损失量
循环量
排放量
日常生活
1277.5
255.5
0
1022
地面清洗
164
32.8
0
131.2
消毒液配水
60
60
0
0
绿化
2620
2620
0
0
合计
4121.5
2968.3
0
1153.2


图1  本项目水平衡图 t/a

表26  本项目建设后全厂水平衡一览表
项目
单位
新鲜水

损失量
循环量
排放量
日常生活
t/a
2477.5
505.5
0
1972
地面清洗
t/a
164
32.8
0
131.2
消毒液配水

t/a
120
120
0
0
绿化
t/a
2620
2620
0
0
合计
t/a
5381.5
3278.3
0
2103.2

图2 本项目建设后全厂水平衡图 t/a

	工艺流程和产排污环节
	项目主要环境影响分别为建设施工和投入运营两个时段。

1、施工期
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图3 施工期土建工艺及排污节点图
流程及产排污说明：
（1）场面平整及基础开挖工程：主要为场地的清理，土方的挖掘、临时堆存及土方回填等，该工段的主要污染物为施工过程中产生的扬尘、机械噪声、施工废水与工作人员生活污水及固体废物等；

（2）主体工程：主要为车间、厂房等地基砌筑、钢结构搭建焊接、混凝土水池砌筑，该工段主要污染物为建筑材料、砂石、石料、水泥等在装卸、运输时产生的扬尘、机械尾气、各种建筑机械及车辆等运转产生的噪声、施工废水与施工人员生活污水以及建筑垃圾等；

（3）装修工程：利用加工机械对木材、钢材等按图进行加工、对室内外铺设地面时会产生粉尘，机械加工过程会产生机械噪声，工作人员产生的生活污水及装修过程会产生水泥砂浆抹面、内外墙涂料、塑料、软包装、废电线金属、木屑等边角材料弃物；

（4）设备安装：包括各种设备及配套设施的安装，主要污染物为粉尘、噪声、生活污水及固废等；

（5）场地整理：对场地进行恢复、清理等，主要污染物为扬尘、噪声、生活污水及固废等。
2、拆除工程

本项目建设后需拆除原告别厅、原遗体处理区及守灵间、原火化车间。

本次环评时原火化间已闲置，故无相关工艺设备拆除。在拆除原告别厅、原遗体处理区及守灵间前，殡仪馆将暂停相关业务，故无遗留遗体遗物等内容。本次拆除内容主要为建筑物的拆除。
（1）施工准备

① 技术准备

进场前现场踏勘，查清地下管线（水、电、燃气、通信）位置，做好标记，必要时联系产权单位交底。

② 对拆除建筑结构复核，明确承重构件、非承重构件，严禁盲目拆除承重结构。

③ 编制安全技术交底，对作业人员全员交底并签字确认。

④  编制扬尘、噪声、建筑垃圾处置专项措施。

（2）现场准备

① 断水断电断气：拆除前切断建筑内部供水、供电、燃气，拆除原有管线，杜绝漏水漏电漏气隐患。

② 现场设置封闭围挡，围挡高度满足当地要求，出入口设置洗车平台。

③ 清理拆除区域内无关物品，划定危险警戒区，设置警示标识、警戒线，禁止无关人员进入。

④ 配备洒水设备、灭火器，做好消防准备。

（3）主要施工工艺

 1）人工拆除（高处、局部构件）

① 作业人员佩戴安全带，安全带挂设在牢固可靠部位。

② 先拆门窗、装饰层、吊顶，再拆非承重隔墙。

③ 不得将墙体、楼板整体推倒，分段破碎，碎块随拆随清理。

 2）机械拆除（主体结构）

① 破碎锤由上至下逐层破碎，严禁垂直向下凿击承重立柱根部。

② 机械作业半径内严禁站人，设置专人现场监护警戒。

③ 破碎作业同步开启雾炮洒水降尘。

 3）基础拆除

 上部全部拆除完成后，再开展基础破除；避免上部残留构件坍塌风险。

 4）建筑垃圾清运

① 建筑垃圾现场分类堆放，可回收材料、建筑垃圾分开。

② 渣土车密闭运输，出场车轮冲洗干净，按照政府指定消纳场处置，不得随意倾倒。 

 3、运营期

（1）工艺参数

火化机主要技术参数

1）燃料要求：-30～0#轻柴油

2）炉膛工作压力要求：-5～-40Pa；空炉时负压大于-200Pa。 

3）主炉膛工作温度：600℃～1000℃。 

4）再燃室工作温度：650℃～1200℃。 

5）炉体主炉膛尺寸：L×W×H=2150×700×680mm（允许±5%）。 

6）连续火化时间≤40分钟/具。 

7）连续火化耗油量：≤12升/具；单具火化耗油量：≤15 升/具。 

8）炉架材质 

国标（GB/T 3091-2025），主架、后立架侧立架、前立架均采用镀锌方管制作； 

9）台车外形尺寸：L×W×H=2520×920×710mm（允许±5%） 

10）预备门尺寸：H×W=1850×1000mm（允许±5%） 

11）炉膛容积：≥1.12m3 
12）引射风机功率：7.5kW；风压：2889-1502Pa；风量：11000m3/h； 

13）高压鼓风机功率：7.5kW； 

14）总功率：≤18kW 
炉膛性能及技术要求

1）主燃室尺寸：L×W×H=2150×700×680mm（允许±5%）。 

主燃室采用合理弯曲弧度的拱形结构，富氧燃烧技术，将燃烧产生热量集中传递在遗体上，炉膛升温快，无燃烧死角。 

2）采用独特的炉膛结构及新型节能耐火材料，直排不冒黑烟。 

3）再燃室尺寸：L×W×H=1380×1610×340mm（允许±5%） 
再燃室设有消烟装置，可将主燃室未燃尽的污染物充分燃烧，延长烟气在炉膛中的滞留时间，使烟气充分燃烧，火化机直排不冒烟。 

再燃室、炉体采用优质耐火材料，再燃室增加热风系统、燃烧系统，延长烟气停留时

4）密闭性：火化设备（火化炉、冷却室、鼓风装置、引风装置、闸板装置等）在正常运行工作中及停机后不许出现烟气溢出，倒烟、回烟、异味现象。

火化机遗体输送系统

1）采用双炕面台车交替进尸。 

2）台车尺寸与实有场地吻合，双炕面台车，要求运行平稳、安全可靠、噪声低、定位可靠精确。外部装饰采用优质 304 不锈钢装饰，厚度≥1mm。 

3）台车外部设有钣金防护罩，升降范围装有阻燃风琴防护罩； 

4）台车具有应急手动操作功能。 

5）炕面使用特种浇注料制作，炕面结构稳定，每台炕面不少于火化遗体1000具。

（2）工艺流程及产排污节点
1）遗体处置：首先将遗体接入殡仪馆内，为遗体整容、化妆等殡仪服务，此过程中产生废一次性手套。

2）遗体冷藏：遗体接入殡仪馆，对于无法立即进行火化的遗体，需进行冰柜冷藏停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过3天。

3）告别仪式：遗体火化前可在告别厅进行告别仪式。

4）火化：遗体由推车推入火化机。火化机以柴油作为原料，将尸体在燃烧室里充分燃烧氧化分解，火化过程中产生废气，含SO2、NOX、HCl等酸性气体、烟尘、汞和有机毒性污染物二噁英，通过火化净化设备处理后经15m高排气筒排出。火化净化设备处理过程产生固体废物。

5）遗物焚烧：受传统丧葬习俗的影响，家属会将逝者的一些生活用品（主要是衣物等）焚烧，遗物在遗物焚烧炉内进行。遗物焚烧过程中会产生废气以及遗物焚烧灰渣，含SO2、NOX、HCl等酸性气体、烟尘和有机毒性污染物二噁英，通过焚烧炉净化设备处理后经15m高排气筒排出。净化设备处理过程产生固体废物。

6）十二生肖祭祀品焚烧： 家属会定期对亡者进行祭祀，祭祀位于十二生肖焚烧炉内，焚烧过程中会产生废气以及遗物焚烧灰渣，含SO2、NOX、HCl等酸性气体、烟尘和有机毒性污染物二噁英，通过焚烧炉净化设备处理后经15m高排气筒DA004排出。净化设备处理过程产生固体废物。

7）骨灰装殓   遗体火化后骨灰由家属进行装殓。

8）骨灰处理

骨灰装殓后由家属带走葬入公墓或寄存在骨灰寄存楼，少部分散落地面的交由环卫部门清运处置。

图4  运营期工艺流程及产排污节点图 

污染因子汇总：
综上，将本项目污染物产生节点及污染因子进行汇总，详见表27。

表27  排污节点及污染因子汇总

类别

产生工序

编号

污染源名称

污染因子

环保措施

废气

遗体火化
G1
火化废气
颗粒物、SO2、NOX、CO、HCL、二噁英、Hg、烟气黑度
急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高（DA005-DA007）排气筒
遗物焚烧及十二生肖祭祀焚烧 
G2
祭祀焚烧废气
颗粒物、SO2、NOX、CO、

HCL、二噁英、烟气黑度

急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置+15m（DA004）排气筒
食堂
G3
餐饮油烟
食堂油烟
经油烟净化器处理后由屋顶排放
废水

地面清洗
W1
地面清洗水
COD、氨氮、SS
排放至化粪池，吸污车定期清掏
日常生活
W2
生活污水
pH值、SS、COD、氨氮、BOD5、总磷、动植物油
隔油池+化粪池，吸污车定期清掏
固废

废气治理
S1
除尘器回收粉尘
除尘灰
除尘器回收粉尘存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理；
S2
废活性炭
废活性炭
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
S3
布袋除尘
废布袋
S4
脱硫废渣
脱硫废渣
暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
遗体火化
S5
火化骨灰
火化骨灰
逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地或寄存于厂区骨灰寄堂
少量残余骨灰
暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
火化机运行
S6
废耐火材料
废耐火材料
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
遗物焚烧及十二生肖祭祀焚烧
S7
焚烧底渣
焚烧底渣
 暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
遗体整容
S8
废手套
废一次性手套
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
设备维护

S9
废机油、废油桶
废机油、废油桶
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
S10
废油抹布
废油抹布
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
员工
S11
生活垃圾
生活垃圾
委托环卫部门清运
噪声
设备运行
N1
设备运行
Leq（A）
选用低噪声设备，设备安装减震措施，建筑隔声


	项目有关原有环境污染问题
	1、现有项目环保验收手续执行情况
阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆位于辽宁省阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，原建有平房办公室、骨灰寄存楼、尸体冷藏间、告别大厅及火化车间，原有项目受村镇老旧文化影响，前期火化人数较少，项目一直未进行环评审批；

2024年1月，为了该殡仪馆的发展，企业委托编制《阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆改扩建项目》环境影响报告表，主要对原项目进行整体改造，将原有构筑物等拆除新建等，重新建设火化车间、祭祀区、遗体处理区及守灵间、骨灰寄存楼及相关附属设施。
该项目于2024年4月22日通过阜新市生态环境局阜新县分局审批，审批文号阜环阜蒙审〔2024〕15号；

2024年5月，企业取得了排污许可证，编号为：12210921MB1609571Q001Q；
2026年2月，该项目开展并通过了阶段性验收，主要包括1#火化车间（3台火化机）、祭祀区（1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉）、流动水厕所及设备房改造，其他内容不再建设；

2、现有项目概况
现有项目工程组成见表28。

表28 现有项目工程组成表

项目

名称

现有建设规模及内容

主体

工程

火化能力
3000具/年
1#火化车间
1层，框架结构，建筑面积902.82m2，安装3台火化机，同时配套安装3套废气处理设施
业务区用房及餐厅
建筑面积460m2
遗体处理区及守灵间
建筑面积350m2
告别厅

建筑面积460m2
火化间
建筑面积305.35m2，位于厂区北侧，现状闲置
祭祀区
1层，框架结构，建筑面积134.96m2，安装1套遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉，同时配套安装1套废气处理设施
辅助工程

骨灰寄存楼
2层，框架结构，建筑面积812m2，用于骨灰寄存
储油间
 建筑面积15m2，内部设置1个储油罐，容积1.5m3
流动水冲厕所
1层，框架结构，建筑面积94.50m2
设备用房
1层，框架结构，建筑面积96.76m2
公用工程

给水

项目用水由地下水井供给
排水

生活污水排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
供暖

采用空气能取暖
供电

市政供给

环保工程

废气控制

3台火化机各配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001-DA003）排气筒排放
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套1套急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置对废气进行治理，处理后通过12m高（DA004）排气筒有组织排放
食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放
储油罐无组织废气采取加强管理的措施，减少无组织非甲烷总烃的排放

废水控制

生活污水经处理后排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排
噪声控制

高噪声设备设置减振垫，并布置在封闭厂房内，采取隔声措施，风机连接处采用软连接

固废处置

项目产生的火化骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂，部分散落于火化间地面的骨灰收集后暂存于一般固废间，定期交由环卫部门清运处置；

遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉底渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门清运处理；

脱硫废渣暂存于一般固废间，定期委托环卫部门定期清运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；

除尘器回收粉尘暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理；废耐火材料、废布袋、废活性炭、废一次性手套、检修废机油、废油抹布及废油桶存于危废贮存库内，定期交由资质单位进行处理；

危废贮存库位于厂区东侧，面积20m2；

一般固废间位于厂区东侧，面积40m2
3、主要工艺流程及排污节点

现有项目运营期工艺与本项目工艺相同，其工艺流程及产排污节点详见前述工艺章节分析，本章节不再赘述。

表29  排污节点及污染因子
类别

产生工序

污染源名称

污染因子

环保措施

废气

遗体火化
火化废气
颗粒物、SO2、NOX、CO、HCL、二噁英、Hg、烟气黑度
急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高（DA001-DA003）排气筒
遗物焚烧及十二生肖祭祀焚烧 
祭祀焚烧废气
颗粒物、SO2、NOX、CO、

HCL、二噁英、烟气黑度

急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置+12m（DA004）排气筒
柴油罐
储罐废气
非甲烷总烃

无组织散逸
食堂
餐饮油烟
食堂油烟
经油烟净化器处理后由屋顶排放
废水

地面清洗
地面清洗水
COD、氨氮、SS
排放至化粪池，定期清掏
日常生活
生活污水
pH值、SS、COD、氨氮、BOD5、总磷、动植物油
隔油池+化粪池，定期清掏
固废

废气治理
除尘器回收粉尘
除尘灰
暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理；
废活性炭
废活性炭
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
废气处理
废布袋
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
脱硫废渣
脱硫废渣
暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
遗体火化
火化骨灰
火化骨灰
逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地或寄存于厂区骨灰寄堂
少量残余骨灰
暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
火化机运行
废耐火材料
废耐火材料
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
遗物焚烧及十二生肖祭祀焚烧
焚烧底渣
焚烧底渣
 暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
遗体整容
废手套
废一次性手套
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
设备维护

废机油、废油桶
废机油、废油桶
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
废油抹布
废油抹布
暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
员工
生活垃圾
生活垃圾
委托环卫部门清运
噪声
设备运行
设备运行
Leq（A）
选用低噪声设备，设备安装减震措施，建筑隔声
4、现有工程主要污染物防治措施及达标排放情况

本项目收集《阜新蒙古族自治县安泰殡仪馆改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》中相关监测数据，

2025年10月29日、2025年10月30日，益铭检测技术服务（青岛）有限公司对厂区二噁英进行监测；

2025年10月17日、2025年10月18日，辽宁创宁生态环境科技有限公司对厂区其他各污染物进行监测；监测时段各火化机均正常运行、遗物焚烧炉及十二生肖祭品焚烧炉正常运行，环保设施亦运行正常。

（1）废气处理措施及达标分析

    1）有组织 
① 第1台火化机配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放。

② 第2台火化机配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通 过15m高（DA002）排气筒有组织排放。

③第3台火化机配套1套急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA003）排气筒有组织排放。

④ 遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套1套急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置对废气进行治理，处理后通过12m高（DA004）排气筒有组织排放。

⑤ 食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放。

根据验收监测数据，现有生产线废气排放情况见下表。

表30 有组织废气监测结果（1#火化机DA001）
测定项目

Y1（2025年10月17日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

2980
2942
2875
2932
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

95.5
95.8
96.1
95.8
-

含湿量（%）

2.12
2.19
2.20
2.17
-

流速（m/s）

9.2
9.1
8.9
9.1
-

含氧量（%）

12.5
12.3
12.7
12.5
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

＜3
＜3
3
3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

＜3
＜3
4
4
30
二氧化硫排放速率（kg/h）

-
-
0.009
0.009
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

16
14
13
14
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

19
16
16
17
200
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.048
0.041
0.037
0.042
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

15.6
16.2
14.9
15.6
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

18.3
18.6
17.9
18.3
30
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.046
0.048
0.043
0.046
-

汞及其化合物实测浓度（μg/m3）

0.335
0.357
0.369
0.354
100

汞及其化合物排放速率（kg/h）

1.0×10-6
1.0×10-6
1.1×10-6
1.0×10-6
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

16
15
11
14
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

19
17
13
16
150

一氧化碳排放速率（kg/h）

0.048
0.044
0.032
0.041
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

7.5
6.3
7.9
7.2
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

8.8
7.2
9.5
8.5
30

氯化氢排放速率（kg/h）

0.022
0.019
0.023
0.021
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

测定项目

Y1（2025年10月18日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

2807
2771
2671
2750
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

96.9
97.2
97.4
97.2
-

含湿量（%）

2.11
2.19
2.24
2.18
-

流速（m/s）

8.7
8.6
8.3
8.5
-

含氧量（%）

12.6
12.3
12.5
12.5
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

＜3
＜3
3
3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

＜3
＜3
4
4
30
二氧化硫排放速率（kg/h）

-
-
0.008
0.008
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

15
18
18
17
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

18
21
21
20
200
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.042
0.050
0.048
0.047
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

14.5
15.3
15.9
15.2
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

17.3
17.6
18.7
17.9
30
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.041
0.042
0.042
0.042
-

汞及其化合物实测浓度（μg/m3）

0.348
0.364
0.357

0.356
100

汞及其化合物排放速率（kg/h）

0.9×10-6
1.0×10-6
0.9×10-6
0.9×10-6
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

16
14
17
16
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

19
16
20
18
150

一氧化碳排放速率（kg/h）

0.045
0.039
0.045
0.043
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

8.3
6.9
7.6
7.6
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

9.9
7.9
8.9
8.9
30

氯化氢排放速率（kg/h）

0.023
0.019
0.020
0.021
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

表31有组织废气监测结果（2#火化机DA002）

测定项目

Y2（2025年10月17日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

2919
2951
2847
2906
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

94.8
95.1
95.6
95.2
-

含湿量（%）

2.16
2.11
2.18
2.15
-

流速（m/s）

9.0
9.1
8.8
9.0
-

含氧量（%）

12.2
12.4
12.6
12.4
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

3
＜3
＜3
3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

3
＜3
＜3
3
30
二氧化硫排放速率（kg/h）

0.009
-
-
0.009
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

14
14
14
14
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

16
16
17
16
200
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.041
0.041
0.040
0.041
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

13.5
12.8
14.4
13.6
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

15.3
14.9
17.1
15.8
30
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.039
0.038
0.041
0.039
-

汞及其化合物实测浓度（μg/m3）

0.407
0.428
0.425
0.420
100

汞及其化合物排放速率（kg/h）

1.2×10-6
1.3×10-6
1.2×10-6
1.2×10-6
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

12
14
12
13
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

14
16
14
15
150

一氧化碳排放速率（kg/h）

0.035
0.041
0.034
0.037
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

8.3
6.8
7.6
7.6
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

9.4
7.9
9.0
8.8
30

氯化氢排放速率（kg/h）

0.024
0.020
0.022
0.022
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

测定项目

Y2（2025年10月18日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

2713
2807
2874
2798
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

96.9
97.1
96.8
96.9
-

含湿量（%）

2.02
2.06
2.09
2.06
-

流速（m/s）

8.4
8.7
8.9
8.7
-

含氧量（%）

12.1
12.4
12.5
12.3
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

＜3
＜3
3
3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

＜3
＜3
4
4
30
二氧化硫排放速率（kg/h）

-
-
0.009
0.009
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

17
17
16
17
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

19
20
19
19
200
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.046
0.048
0.046
0.047
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

14.8
13.9
12.3
13.7
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

16.6
16.2
14.5
15.8
30
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.040
0.039
0.035
0.038
-

汞及其化合物实测浓度（μg/m3）

0.400
0.384
0.379
0.388
100

汞及其化合物排放速率（kg/h）

1.1×10-6
1.1×10-6
1.1×10-6
1.1×10-6
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

18
17
14
16
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

20
20
16
19
150

一氧化碳排放速率（kg/h）

0.049

0.048

0.040

0.046

-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

9.1

8.8

7.2

8.4

-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

10.2

10.2

8.5

9.6

30

氯化氢排放速率（kg/h）

0.025

0.025

0.021

0.024

-

烟气黑度（级）

＜1

＜1

＜1

＜1

1级

表32 有组织废气监测结果（3#火化机DA003）
测定项目

Y3（2025年10月17日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

2844
2897
2926
2889
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

91.6
93.2
93.4
92.7
-

含湿量（%）

2.22
2.23
2.28
2.24
-

流速（m/s）

8.7
8.9
9.0
8.9
-

含氧量（%）

12.7
12.6
12.3
12.5
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

＜3
＜3
＜3
＜3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

＜3
＜3
＜3
＜3
30
二氧化硫排放速率（kg/h）

-
-
-
-
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

15
16
15
15
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

18
19
17
18
200
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.043
0.046
0.044
0.044
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

14.8
12.2
15.9
14.3
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

17.8
14.5
18.3
16.9
30
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.042
0.035
0.047
0.041
-

汞及其化合物实测浓度（μg/m3）

0.484
0.456
0.423
0.454
100

汞及其化合物排放速率（kg/h）

1.4×10-6
1.3×10-6
1.2×10-6
1.3×10-6
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

13
15
16
15
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

16
18
18
17
150

一氧化碳排放速率（kg/h）

0.037
0.043
0.047
0.042
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

6.1
8.9
7.4
7.5
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

7.3
10.6
8.5
8.8
30

氯化氢排放速率（kg/h）

0.017
0.026
0.022
0.022
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

测定项目

Y3（2025年10月18日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

2818
2815
2748
2794
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

96.1
96.5
96.7
96.4
-

含湿量（%）

1.91
1.95
1.99
1.95
-

流速（m/s）

8.7
8.7
8.5
8.6
-

含氧量（%）

12.5
12.6
12.3
12.5
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

＜3
＜3
＜3
＜3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

＜3
＜3
＜3
＜3
30
二氧化硫排放速率（kg/h）

-
-
-
-
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

15
16
18
16
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

18
19
21
19
200
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.042
0.045
0.049
0.045
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

13.7
14.1
16.2
14.7
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

16.1
16.8
18.6
17.2
30
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.039
0.040
0.045
0.041
-

汞及其化合物实测浓度（μg/m3）

0.414
0.388
0.357
0.386
100

汞及其化合物排放速率（kg/h）

1.2×10-6
1.1×10-6
0.9×10-6
1.1×10-6
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

12
13
15
13
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

14
15
17
15
150

一氧化碳排放速率（kg/h）

0.034
0.037
0.041
0.037
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

8.4
6.9
7.2
7.5
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

9.9
8.2
8.3
8.8
30

氯化氢排放速率（kg/h）

0.024
0.019
0.020
0.021
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

表33 有组织废气监测结果（遗物及十二生肖祭品焚烧DA004）

测定项目

Y4（2025年10月17日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

12815
13049
12964
12943
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

66.5
67.1
67.3
67.0
-

含湿量（%）

2.03
2.11
2.18
2.11
-

流速（m/s）

19.1
19.5
19.4
19.3
-

含氧量（%）

15.2
15.5
15.4
15.4
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

3
3
＜3
3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

5
5
＜3
5
100
二氧化硫排放速率（kg/h）

0.038
0.039
-
0.039
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

41
42
42
42
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

71
76
75
74
300
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.53
0.55
0.54
0.54
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

11.2
10.9
12.2
11.4
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

19.3
19.8
21.8
20.3
80
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.14
0.14
0.16
0.15
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

24
26
23
24
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

41
47
41
43
200
一氧化碳排放速率（kg/h）

0.31
0.34
0.30
0.32
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

10.2
11.3
10.8
10.8
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

17.6
20.5
19.3
19.1
50
氯化氢排放速率（kg/h）

0.13
0.15
0.14
0.14
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

测定项目

Y4（2025年10月18日）

参考

限值

第一次

第二次

第三次

平均值

标干流量（Nm3/h）

13382
13256
13281
13306
-

基准氧含量（%）

11
11
11
-
-

烟温（℃）

63.6
63.3
64.1
63.7
-

含湿量（%）

2.12
2.15
2.21
2.16
-

流速（m/s）

19.8
19.6
19.7
19.7
-

含氧量（%）

15.5
15.6
15.1
15.4
-

二氧化硫实测浓度（mg/m3）

3
＜3
＜3
3
-

二氧化硫折算浓度（mg/m3）

5
＜3
＜3
5
100
二氧化硫排放速率（kg/h）

0.040
-
-
0.040
-

氮氧化物实测浓度（mg/m3）

35
37
38
37
-
氮氧化物折算浓度（mg/m3）

64
69
64
66
300
氮氧化物排放速率（kg/h）

0.47
0.49
0.50
0.49
-

低浓度颗粒物实测浓度（mg/m3）

11.5
10.2
12.4
11.4
-

低浓度颗粒物折算浓度（mg/m3）

20.9
18.9
21.0
20.3
80
低浓度颗粒物排放速率（kg/h）

0.15
0.14
0.16
0.15
-

一氧化碳实测浓度（mg/m3）

21
22
25
23
-

一氧化碳折算浓度（mg/m3）

38
41
42
40
200
一氧化碳排放速率（kg/h）

0.28
0.29
0.33
0.30
-

氯化氢实测浓度（mg/m3）

12.2
11.9
10.5
11.5
-

氯化氢折算浓度（mg/m3）

22.2
22.0
17.8
11.5
50
氯化氢排放速率（kg/h）

0.16
0.16
0.14
0.15
-

烟气黑度（级）

＜1
＜1
＜1

＜1
1级

  表34 有组织废气监测结果（DA001--DA004二噁英）
采样日期
检测点位

检测项目

单位

检测结果

平均值
2025.10.29
1#火化机废气排放口（DA001）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015

0.015
2025.10.29
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.014
2025.10.29
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015
2025.10.29
2#火化机废气排放口（DA002）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015

0.015
2025.10.29
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.016
2025.10.29
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015
2025.10.29
3#火化机废气排放口（DA003）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.016

0.016
2025.10.29
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.017
2025.10.29
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.016
2025.10.29

遗物及十二生肖祭品焚烧废气排放口（DA004）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.0031

0.0032
2025.10.29

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.0034

2025.10.29

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.0032

2025.10.30
1#火化机废气排放口（DA001）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.014

0.014
2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.014

2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015

2025.10.30

2#火化机废气排放口（DA002）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015

0.015
2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015

2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.015

2025.10.30

3#火化机废气排放口（DA003）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.016

0.016
2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.016

2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.017

2025.10.30

遗物及十二生肖祭品焚烧废气排放口（DA004）
二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.0034

0.0034

2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.0033

2025.10.30

二噁英类

ngTEQ/Nm3
0.0034

表35 有组织废气监测结果（食堂DA005）

测试项目

符号

单位

Y5参数测试值

2025年10月17日

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

测

试

主

要

参

数

烟气静压

PS

kPa

-0.03

-0.05

-0.04

-0.02

-0.04

烟气动压

Pd

Pa

10

9

11

9

12

烟气全压

PJ

kPa

-0.02

-0.04

-0.03

-0.01

-0.03

计前压力

Pr

kPa

-2.02

-2.05

-2.06

-2.08

-2.11

计前温度

tr

℃

16.5

16.8

17.2

17.5

17.9

烟温

tS

℃

23.2

23.4

23.5

23.8

24.2

湿烟气平均流速

Vs

m/s

3.4

3.2

3.5

3.2

3.7

测试断面面积

F

m2
0.1600

0.1600

0.1600

0.1600

0.1600

标干烟气流量

Qsnd

Nm3/h

1740

1637

1791

1636

1888

油烟浓度

-

mg/m3
0.6

0.7

0.6

0.7

0.5

折算排放浓度

-

mg/m3
0.3

0.4

0.3

0.4

0.2

结果

平均实测排放浓度（mg/m3）

平均排放量

（Nm3/h）

平均折算排放浓度（mg/m3）

0.6

1738

0.3

测试项目

符号

单位

Y5参数测试值

2025年10月18日

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

测

试

主

要

参

数

烟气静压

PS

kPa

-0.05

-0.04

-0.05

-0.02

-0.02

烟气动压

Pd

Pa

8

9

10

9

7

烟气全压

PJ

kPa

-0.04

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

计前压力

Pr

kPa

-2.14

-2.16

-2.18

-2.21

-2.26

计前温度

tr

℃

15.6

15.2

15.4

15.7

15.9

烟温

tS

℃

24.2

24.5

24.7

24.9

25.2

湿烟气平均流速

Vs

m/s

3.0

3.2

3.4

3.2

2.8

测试断面面积

F

m2
0.1600

0.1600

0.1600

0.1600

0.1600

标干烟气流量

Qsnd

Nm3/h

1531

1631

1731

1630

1423

油烟浓度

-

mg/m3
0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

折算排放浓度

-

mg/m3
0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

结果

平均实测排放浓度（mg/m3）

平均排放量

（Nm3/h）

平均折算排放浓度（mg/m3）

0.4

1589

0.1

由以上监测结果可知，现有项目1#火化机排气筒，2#火化机排气筒，3#火化机排气筒排放的一氧化碳、汞、二噁英、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2中标准要求。遗物及十二生肖祭品焚烧排气筒排放的一氧化碳、二噁英、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中标准要求。食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准要求。

2）无组织 
根据验收监测数据，厂界无组织废气排放情况见下表。
表36 无组织废气检测结果
采样日期

采样点位

监测时间

检测项目

检测结果

单位
10月17日

厂界上风向 W1

9:00

颗粒物

0.229

mg/m3
12:00

0.253

15:00

0.367

厂界下风向 W2

9:00

0.329

12:00

0.416

15:00

0.353

厂界下风向 W3

9:00

0.424

12:00

0.385

15:00

0.367

厂界下风向 W4

9:00

0.459

12:00

0.491

15:00

0.527

10月17日

厂界上风向 W1

9:00

非甲烷总烃

0.41

mg/m3
12:00

0.39

15:00

0.43

厂界下风向 W2

9:00

1.01

12:00

0.82

15:00

0.96

厂界下风向 W3

9:00

0.97

12:00

0.71

15:00

0.91

厂界下风向 W4

9:00

0.83

12:00

0.92

15:00

0.81

厂区内W5（监控点处1h平均浓度值）

9:00

1.17

12:00

1.10

15:00

1.32

厂区内W5（监控点处任意一次浓度值）

9:00

1.20

10月18日

厂界上风向 W1

8:00

颗粒物

0.246

mg/m3
11:00

0.219

16:00

0.287

厂界下风向 W2

8:00

0.408

11:00

0.346

16:00

0.335

厂界下风向 W3

8:00

0.447

11:00

0.394

16:00

0.413

厂界下风向 W4

8:00

0.506

11:00

0.488

16:00

0.534

10月18日

厂界上风向 W1

8:00

非甲烷总烃

0.38

mg/m3
11:00

0.44

16:00

0.39

厂界下风向 W2

8:00

0.92

11:00

0.77

16:00

0.95

厂界下风向 W3

8:00

0.83

11:00

0.83

16:00

0.87

厂界下风向 W4

8:00

0.92

11:00

0.90

16:00

0.91

厂区内W5（监控点处1h平均浓度值）

8:00

1.19

11:00

1.28

16:00

1.19

厂区内W5（监控点处任意一次浓度值）

8:00

1.22

现有项目厂界无组织颗粒物及非甲烷总烃废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准无组织限值要求。厂区内非甲烷总烃废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1要求。

（2）废水  
项目废水主要为生活污水、地面冲洗废水。生活污水排入化粪池、地面冲洗废水排入化粪池，处理后由吸污车定期清掏，不外排。
（3）噪声
2025年10月17日、2025年10月18日，辽宁创宁生态环境科技有限公司对厂区厂界噪声进行监测，噪声监测结果如下：

表37 厂界噪声监测结果一览表
点位

检测日期
测量结果〔dB(A）〕
达标情况
昼间

夜间

东侧厂区外1m处
10月17日
50

39

达标

南侧厂区外1m处
10月17日
53

41

达标

西侧厂区外1m处
10月17日
48

37

达标

北侧厂区外1m处
10月17日
50

40

达标

东侧厂区外1m处
10月18日
51

40

达标

南侧厂区外1m处
10月18日
48

38

达标

西侧厂区外1m处
10月18日
51

40

达标

北侧厂区外1m处
10月18日
52

42

达标

标准

1类

55
45
/

根据监测结果可知，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准限值。

（4）固体废物

 现有项目营运期间产生的火化骨灰逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂；散落地面的骨灰暂存于一般固废间内，定期交由环卫部门清运处置。遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理。脱硫废渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理。生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。除尘器回收粉尘存于危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理；废耐火材料、废活性炭、废布袋、废一次性手套、废机油、废油桶及废油抹布暂存于危废贮存库内，定期交由资质单位处置。

现有工程排放量核算

    根据现有项目环境影响评价报告、排污许可等文件，现有项目污染物排放情况汇总见下表。
表38   现有项目污染物排放情况表

类型
污染物名称

排放量t/a

处理措施及去向
大气

烟尘
0.214
经废气治理措施后通过排气筒排放
二氧化硫
0.20372

氮氧化物
2.552

一氧化碳
2.288

氯化氢
0.1644

汞
0.0000171

二噁英类
13.3892mgTEQ/a

食堂油烟
0.0026
油烟净化器处理后引至楼顶排放
废水
COD
0

化粪池处理后清掏，不外排
氨氮
0

固体废物

火化骨灰
4.5
逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂；散落地面的骨灰暂存于一般固废间内，定期交由环卫部门清运处置
遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣
9
暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
生活垃圾
11.86
 环卫部门定期清运处理
除尘器回收粉尘
10.593
暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理；
废耐火材料
0.3
暂存于危废贮存库内，定期交由资质单位处置
废活性炭
2.4
废布袋
0.1
废一次性手套
0.0039
脱硫废渣
8
暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理
废油抹布

0.03
暂存于危废贮存库内，定期交由资质单位处置
废机油
0.08
废油桶
1个
总量控制

根据现有项目环境影响评价报告、排污许可、总量确认书等文件，现有项目总量控制指标为： 氮氧化物：2.552t/a。
                                

	项目有关原有环境污染问题
	现状遗留问题：根据调查，企业现状环遗物焚烧及十二生肖焚烧炉排气筒高度不能满足高于周边建筑3m以上的要求；

“以新带老”措施：将该DA004排气筒提高至15m。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	空气环境质量现状

（1）常规污染物监测

本项目所在区域的环境空气质量现状采用《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中阜新市环境空气质量监测数据，具体见下表39。
表39  2025年环境空气常规污染物监测数据一览表
污染物

年评价指标

评价标准μg/m3
现状浓度μg/m3
占标率%

达标情况

PM10
年平均浓度

60
53
88.3 
达标

PM2.5
年平均浓度

30
28
93.3 
达标

SO2
年平均浓度

60

13
21.7 
达标

NO2
年平均浓度

40

20
50
达标

CO

24小时平均第95百分位数

4000

1300
32.5
达标

O3
日最大8h滑动平均值第90百分位数

160

140
87.5
达标

由上表可知，阜新地区各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级标准，项目所在区域为达标区。

（2）特征污染物监测

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2026年6月17日至6月23日对本项目的特征污染物总悬浮颗粒物、汞及氯化氢进行了现场监测；江苏格林勒斯检测科技有限公司于2026年6月17日至6月23日对本项目的特征污染物二噁英进行了现场监测，详见附件。
① 监测点位及时段

表40 监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

厂区主导风向下风向
121.93583770E
42.32019872N
TSP、汞、氯化氢及二噁英
2026.6.17-233
NE
270
② 监测频次

连续监测7天，TSP、汞及二噁英监测日均值，氯化氢监测小时值及日均值。
③ 监测结果

将监测数据汇总，详见表41。

表41  其他污染物现状监测统计结果表
监测点位名称

监测点坐标

污染物

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

超标率%

达标

情况

经度

纬度

厂区主导风向下风向
121.93583770E
42.32019872N
TSP日均值

0.3

0.074~0.090
0

达标

氯化氢小时值
50 
未检出
0

达标

氯化氢日均值
15 
未检出
0

达标

汞日均值

0.15×10-3
未检出
0
达标

二噁英日均值

1.8pgTEQ/Nm³
0.0016-0.013

pgTEQ/Nm³
0
达标

项目所在区域的环境空气中TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级要求，汞浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附表A.1要求，氯化氢符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准要求，二噁英符合日本环境标准要求，表明该项目所在区域环境空气质量较好。
2、声环境质量现状

辽宁创宁生态环境科技有限公司于2026年6月10日对本项目的厂界声环境进行了现场监测，噪声监测结果如下。

（1）监测点位：

共设置5个监测点位：厂区四周及东南侧敏感点。
（2）监测因子：等效连续A声级Leq，单位：dB（A）。

（3）监测频率：连续监测1天，每天昼间、夜间各监测1次。

（4）监测结果：具体监测结果见表42。

表42 声环境监测结果表
点位

检测日期
测量结果〔dB(A）〕
达标情况
昼间

夜间

东侧厂区外1m处
6月10日
50
40
达标

南侧厂区外1m处
6月10日
49
42
达标

西侧厂区外1m处
6月10日
52
40
达标
北侧厂区外1m处
6月10日
49
38
达标

东南侧敏感点
6月10日
47
40
达标
标准

1类

55
45
达标
根据监测结果可知，厂区东、南、西、北侧厂界及东南侧居民处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。

3、地表水

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清掏，不外排；

地面清洗水经化粪池处理后定期清掏，不外排。

4、电磁辐射环境质量

本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球站、雷达等电磁辐射的影响，不需要开展电磁辐射现状评价。

5、土壤、地下水

地下水：本项目生活污水经隔油池处理与地面清洗水排入化粪池定期清掏。本项目对地下水的可能影响主要是化粪池废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。企业采取有效的防渗、防漏、废水收集、处理措施，尽可能消除项目运行期间对地下水环境污染隐患。

土壤：本项目涉及的废水可能会造成漫流影响、下渗影响。废水不涉及土壤污染重点污染物、挥发性有机物、半挥发性有机物，主要污染物为SS、COD、氨氮，且不涉及持久性土壤污染物，易吸附降解，不会对土壤质量产生明显的污染，环境影响很小；本项目废气采取废气处理措施后可达标排放，大气沉降影响较小，在采取分区防渗等措施后对土壤影响可有效削减。

综上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目地下水及土壤环境无污染源及途径，可不开展环境质量现状调查。

6、生态环境

本项目位于辽宁省 阜新蒙古族自治县务欢池镇河南村，在现有殡仪馆场地内建设，不新增用地，用地性质为殡葬用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。



	环境

保护

目标
	大气环境：厂界周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，大气环境影响评价范围为以厂区为中心，边长为5km的矩形，敏感目标见下表；
2、声环境：项目厂界外50米范围内无环境敏感点；

3、地下水环境： 项目厂界外500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目厂界外500米范围内无分散式饮用水水源井。

4、地表水环境：距离厂区最近的地表水为绕阳河，位于厂区东侧513m。
5、生态环境：项目不新增占地，厂区整体占地范围无生态保护目标。

表43  环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象
保护内容
相对厂区位置
X

Y

方位
距离/m
务欢池
121.916427E

42.322525N
居民
环境空气GB3095-2026

中二级标准

NW
784
河南营子
121.919259E
42.309822N

SW
451
张家湾
121.934623E
42.310165N

SE
426
七家子
121.934194E
42.301668N

SE
1381
舒家洼子村
121.956081E
42.324499N

NE
1899
程家洼子
121.943378E
42.330765N

NE
1796
后碱锅
121.906018E
42.2970276N

SW
2814
前碱锅
121.904173E
42.2891234N

SW
3010
东碱锅
121.926748E
42.290084N

SSW
2985
北明沟
121.967640E
42.316531N

E
2344
安家店
121.970397E

42.330118N
EEN 
2852
绕阳河
/
/
地表水
绕阳河
E
513


	污染

物排

放控

制标

准
	1、污染物排放标准

（1）废气

遗体火化的废气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值；遗物祭品焚烧的废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中的排放限值。

表 44  《新建单位遗体火化大气污染物排放限值》 单位：mg/m3 
序号

控制项目

排放限值

污染物排放监控位置

1
烟尘
30
烟囱
2
二氧化硫
30
3
氮氧化物（以 NO2计）

200
4
一氧化碳
150
5
氯化氢
30
6
汞
0.1
7
二噁英类（ng-TEQ/m3）
0.5
8
烟气黑度（林格曼黑度，级）

1
烟囱排放口
表45《遗物祭品焚烧大气污染物排放限值》 单位：mg/m3 
序号

控制项目

排放限值

污染物排放监控位置

1
烟尘
80
烟囱
2
二氧化硫
100
3
氮氧化物（以 NO2计）

300
4
一氧化碳
200
5
氯化氢
50
6
二噁英类（ng-TEQ/m3）
1.0
7
烟气黑度（林格曼黑度，级）

1
烟囱排放口
同时根据《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）：“4.6 产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置。对新建单位专用设备（含火化间）的排气筒高度不应低于12m。排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上（项目200m范围内周边最高建筑物12m）”。

食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 。
表46 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除率（%）

60

75

85

项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中规定的扬尘排放浓度限值，具体限值见表43。

表47   《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）
监测项目
区域
浓度限值（连续5min平均浓度）
颗粒物（TSP）
郊区及农村地区
1.0

（2）噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体限值见表48。   

表48    工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）
执 行 标 准

标准值

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

55
45
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
70
55
（3）固体废物

生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第 157号，2007年7月1日）；

一般工业固体废物暂存及处置执行《中华人民共和国生态环境法典》并参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物暂存执行危险废物贮存污染控制标准（GB18597—2023）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）中的相关规定。



	总量

控制

指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197 号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380 号）和《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》（环办综合函〔2025〕184 号）等文件要求，项目污染物总量控制因子为 COD、总磷、NOX及VOCs。

根据工程分析可知，本项目建成后，全厂无废水外排，不涉及VOCs、化学需氧量、总磷。总量控制因子为氮氧化物。

根据工程计算，本次申请氮氧化物有组织排放量2.482t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	（1）施工扬尘防治措施 
本项目施工期扬尘主要为房屋建设、施工物料堆存等产生的施工扬尘和道路运输扬尘。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 
根据《辽宁省大气污染防治条例》等要求，建设单位应当在施工工地公示污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗。
车辆密闭运输“六个百分之百”；将防治扬尘污染费用纳入工程造价。此外本报告提出以下具体防治措施： 
①施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘布苫盖； 
②施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运； 
③粉状物料运输车辆应密闭或采用帆布覆盖； 
④混凝土采用商品混凝土施工。 
⑤施工场地尤其是临时弃土堆应采取苫布覆盖； 
⑥建设工程业主应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置施工标志牌、现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌。

（2）施工期废水防治措施 
施工期产生的废水主要为设备冲洗水和施工人员生活废水。 
施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其他杂质，排放量较小，经集水沉淀池收集，沉淀后回用，不外排，项目施工期间生活污水收集至化粪池内，定期清掏。 
（3）施工期噪声防治措施 
为了减轻本建设项目施工期噪声对周边环境的影响，环评要求施工单位必须注意施工机械保养，保持施工机械低声级水平，合理的安排机械作业的施工时间，夜间严禁施工作业，严禁在夜间22:00至次日6:00期间进行高噪声机械作业，对于必须在夜间连续施工并产生噪声的工序，必须在当地环保部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改，使施工噪声对项目周围的影响降到最低限度。 

采取上述噪声防治措施后，噪声能降低5~10dB（A），且采取的措施对周围环境基本无影响，且本项目施工期较短，随着施工期的结束，施工噪声也将随之消失。 
（4）施工期固体废物防治措施 
施工期的固体废弃物主要包括施工废料和施工人员的生活垃圾。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

1）对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。

2）对施工场地人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集， 由环卫部门统一收集处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废物，施工期废油漆桶、废油桶等集中收集，定期由有资质单位进行处理。

（5）施工期生态环境影响分析及防治措施 
本项目位于厂区内部建设，地表裸露较少。本项目建设期较短，不会对区域生态系统产生不良影响。另外，建设期会造成一定的水土流失，项目施工行为对场地近距离范围的影响是可逆的、可恢复的，在加强施工期环境管理后，可将影响降到最低，待全部施工结束后，这种影响也会随着施工期的结束而终止。

（6）拆除作业防治措施

1）根据拆除活动及环境污染防治需要，划分拆除作业区域，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。

2）开展遗留设备、建（构）筑物拆除施工，拆除施工过程中应做好建（构）筑物拆除、固体废物清理等工作，避免新增二次污染和次生突发环境污染事件，应同时满足《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号）相关要求。做好现场标识与记录，必要时进行环境监测与清理，做好与后续场地调查工作的衔接。

3）及时清理拆除现场，并对土壤污染及疑似土壤污染所在区域采取一定防雨水淋溶、侵蚀等措施，避免污染物进一步扩散。

4）拆除活动结束后组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》（以下简称《总结报告》），保存拆除活动过程中的污染防治相关资料并归档。
（7）防沙治沙
项目实施过程中主要的影响为施工过程中废弃建筑材料及项目永久占地对当地土地沙化和沙尘天气的影响。

为减少项目区域土地沙化及沙尘天气的影响，项目坚持预防为主、保护优先，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化，具体措施为：

1）施工过程中临时占地不得超出项目征地红线，最大程度减少对沙化土地的影响；

2）项目建设完成后，可因地制宜的采取人工造林种草等绿化措施，增加项目区植被覆盖率，减少项目建设对当地土地沙化和沙尘天气的影响。 
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	1、废气 

本项目的废气主要为火化炉废气、遗物焚烧与十二生肖祭品焚烧烟气及食堂餐饮油烟等。

 项目火化机产生的烟尘、SO2、NOX、CO、二噁英、HCL、Hg，采用急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器处理后排放，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值；

项目遗物焚烧与十二生肖祭品焚烧产生的烟尘、SO2、NOX、CO、二噁英、HCL，采用急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后排放，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3中的排放限值；

食堂油烟经油烟净化器处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

柴油储罐在装卸柴油的过程中产生的无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计），产生量极小，以无组织的形式排放，对环境影响较小。

综上，本项目产生的大气环境影响可以接受。具体分析内容见《大气环境影响专项评价》。
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	    2、水污染源

2.1  源强核算

本项目废水主要为生活污水及地面清洗水；

生活污水经隔油池处理后排放至化粪池，定期清掏，不外排；

地面清洗水经排水管网排放至化粪池，定期清掏，不外排。
表49  本项目废水排放情况

产污环节

本项目污水

类别

生活污水
地面清洗水
污染物种类

pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷及动植物油
COD、氨氮、悬浮物

污染物产生量和浓度

COD 300mg/L,0.008t/a；
BOD5 200mg/L,0.005t/a；
氨氮30mg/L，0.0008t/a；

SS 250mg/L,0.007t/a；

总磷 5mg/L，0.00014t/a；

动植物油20mg/L，0.00054t/a；

pH  6~9
COD200mg/L,0.026t/a;
氨氮20mg/L，0.003t/a；

SS 200mg/L,0.026t/a;
治理设施

隔油池+化粪池
化粪池
废水排放量

1153.2t/a
污染物排放量和浓度
/
/
污染物排放量和浓度

/
/
排放方式

定期清掏，不外排

排放规律

间断

间断
排放口基本情况

/

排放标准

/

监测要求

/

2.2 污水处理措施有效性分析

根据水平衡，本项目建设后，全厂污水排放量为2103.2t/a， 每日废水排放量约为5.76m3/d，全部排入现有防渗化粪池内（化粪池容积为60m3）；

本扩建项目建成后化粪池清掏频次为3次/月；每次废水产生量为57.6m3<60m3，未超过化粪池容积，因此扩建项目废水依托现有防渗化粪池可行。

综上，本扩建项目污水处理措施可行，不外排。
3、噪声污染源

（1）源强
项目噪声主要为排风机、高效降温器风机等设备运行产生的机械噪声。项目各噪声源可将其视为点声源，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的点声源衰减模式进行计算。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式要求，本次评价采用导则推荐模式。

①预测模式
以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：
A、室外声源
      
[image: image2.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

L

r

L

D

-

=

）

（

）

（

）

（

0

0

r

r

lg

20

-


式中：[image: image3.wmf]）
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——点声源在预测点产生的倍频带声压级；
[image: image4.wmf]）

（

0

r

L

oct

——参考位置r0处的倍频带声压级；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m； 
ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则Loct（r0） Lwoct 20lgr0 8
由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

B、室内声源
a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

b、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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c、计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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d、将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：
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式中：S为透声面积，m2。
e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量叠加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：
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式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）； 
n—为室外声源个数； 
m—为等效室外声源个数； 
T—为计算等效声级时间。 
②预测参数 
经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算： 

A、一般属性 
声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。 
发声特性    

稳态发声，不分频。 
C、声屏及地况 
树林带或其他稀疏声屏隔声能力取0.1dB（A）/m，声波在地面反射系数为0.5。

（2）声防治措施

①源头控制

采购时优先选购低噪声设备，在高噪声设备下安装减振器，采用软管连接，设备安装在殡仪用房内部，合理安排车辆运输时间，禁止夜间拉运。
②总平面布置措施

对车间做成封闭式结构，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。并对厂区进行了适当的绿化，通过绿化降低噪声对周围环境的影响。

③加强管理

建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，在厂区和路过居民区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。合理安排生产时间，安排在昼间进行生产，同时禁止夜间交通运输活动。采取上述控制措施后，再经空气吸收、厂界围墙遮挡、物体反射折射以及其他因素造成的衰减。
项目新增噪声设备为火化机配套的风机。由于车辆很少，且噪声较小，因此不在此处列将车辆为噪声源计算。各噪声源声级为85dB(A）。噪声性质为间断性。火化机配套的风机每天大约持续时间为2小时。
本扩建项目生产区边界噪声值预测结果见项目运行时噪声影响预测见表50-52。
表50  主要生产设备噪声源强及降噪措施一览表（室外声源）
序号

声源名称

型号

空间相对位置

声源源强

声源控制措施

措施衰减量/dB（A）

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1

火化机

排风机1
/
27
71
1.5
80
选用低噪声设备，对噪声设备进行减振处理
25
2小时

2
火化机

排风机2
/
27
75
1.5
80
选用低噪声设备，对噪声设备进行减振处理
25
2小时

3
火化机

排风机3
/
27
77
1.5
80
选用低噪声设备，对噪声设备进行减振处理
25
2小时
厂区中心为0，0
表51  项目设备噪声对厂界噪声影响预测值

序号
预测点
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
达标情况
昼间
昼间
昼间
昼间
昼间
厂界
厂界东侧1#
50
55
50.28
53.15
达标
厂界南侧2#
49
55
10.15
49.00
达标
厂界西侧3#
52
55
16.33
52.00
达标
厂界北侧4#
49
55
50.33
52.73
达标
*夜间设备不使用
本扩建项目建设后，厂界噪声预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，项目厂界噪声排放可以达标；

本项目噪声污染源监测方案见表53。 
表53  项目噪声监控计划一览表

类型

监测位置

监测项目

频次

备注

噪声

四周厂界外1米
噪声

1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类




表52 主要生产设备噪声源强及降噪措施一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声压级/（dBA）
	距声源距离（m）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A）
	建筑物外距离

	1
	2#火化车间
	急冷高效降温器风机
	/

	85
	1
	选用低噪声设备，对噪声设备进行减振处理，设置在封闭厂房中
	6
	-3
	1.5
	E
	6
	58.74 
	2h
	25
	38.44 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S
	9
	48.15 
	
	25
	34.92 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W
	12
	64.12 
	
	25
	32.42 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N
	3
	41.38 
	
	25
	44.46 
	1

	2
	
	急冷高效降温器风机
	/

	85
	1
	
	6
	0
	1.5
	E
	6
	70.46 
	
	25
	38.44 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S
	6
	53.98 
	
	25
	38.44 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W
	6
	63.10 
	
	25
	38.44 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N
	50
	46.02 
	
	25
	20.02 
	1

	3
	
	急冷高效降温器风机
	/

	85
	1
	
	6
	3
	1.5
	E
	6
	65.19 
	
	25
	38.44 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S
	3
	56.48 
	
	25
	44.46 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	W
	12
	66.94 
	
	25
	32.42 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N
	9
	45.19 
	
	25
	34.92 
	1


*2#火化车间中心为0，0
	
	（3）运输车辆噪声防治措施

 根据调查，本项目车辆运输主要为市政各道路库盘线→入馆道路→馆内，主要敏感点为沿途的张家湾，最近距离为7m，其运输路线图如下：
[image: image11.jpg]



图5  建设项目运输路线图
本次环评要求，在经过运输道路沿途村落时，应禁止鸣笛，限制行驶速度，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6：00 禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。车辆运输经过村屯时，运输车辆限速20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，本项目通过合理安排运输时间，对运输沿线敏感目标的影响是可以接受的。通过采取上述措施，本项目运输路线上敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求，对声环境影响不大。

4、固体废物

（1）固体废物产生环节

本扩建项目运营期固体废物主要为火化骨灰、遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣、脱硫废渣、除尘器回收粉尘、废耐火材料、废活性炭、废布袋、废一次性手套、检修废机油、废油抹布、废油桶及生活垃圾等。
① 火化骨灰

根据经验数据，每具遗体火化产生的骨灰约1.5kg，本项目年处理遗体量3000具，则年产生火化骨灰4.5t/a，其中约4t/a由各逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂，有0.5吨散落于火化间地面，集中收集后暂存于一般固废间，定期交由环卫部门清运处置。

② 遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣

根据厂区提供资料，平均每具遗体遗物及相关祭祀焚烧约30kg，炉底渣产生量3kg。拟建工程项目建设完成后新增年焚尸量3000具，产生遗物焚烧炉底渣9t/a，袋装封存后暂存于一般固废间内，定期交由环卫部门清运处置。

③ 脱硫废渣

火化机、遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉尾气净化处理设备需喷生石灰脱硫脱酸，产生废石灰为烟道沉积物及石灰，需定期清理，年产生废石灰（脱硫脱酸废渣）8t/a，暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门定期清运处理。

④ 除尘器收集粉尘

火化工序：根据废气专章工程分析计算，项目火化工序除尘器收集尘量0.945t/a。

祭祀区焚烧工序：根据废气专章工程分析计算，项目祭祀区焚烧除尘器收集尘量13.129t/a。

共计收集粉尘量为14.074t/a。
除尘器回收粉尘属于危险废物(HW18焚烧处置残渣，废物代码772-002-18），收集后放入危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理；

⑤ 废布袋

项目建设后，产生废布袋量为0.1t/a，暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位处理；
⑥ 废耐火材料 

火化机需定期维修，更换产生废耐火材料。项目年废耐火材料产生量约为0.3t/a，属于危险废物（HW36石棉废物，废物代码 900-031-36），暂存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理。

⑦ 废活性炭 

本项目共配置废气处理装置3套，依托现有废气处理装置1套；

根据大气专章，依托的废气处理装置为遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉，其废气处理装置可依托，仅新增吸附量；

本次新增3套废气处理设施，每套活性炭装置填充量300kg，根据废气处理设备设计资料，活性炭需要6个月更换一次，每年更换2次，活性炭装置更换产生废活性炭量为1.85t/a。废活性炭属于危险废物，类别为（HW49，废物代码 900-039-49），收集后暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。

⑧ 废一次性手套
项目火化遗体数量3000具，遗体整容过程按每具遗体使用1副一次性手套计算，单只一次性手套克重一般从0.4-1.3克，因此废一次性手套产生量为0.005t/a。属于危险废物，类别为（HW01，废物代码 841-001-01），收集后暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。

⑨　废机油和油桶
对照《国家危险废物名录》（2025年），废机油危险代码为HW08中900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，本项目废机油产生量为0.08t/a；废油桶危险代码属于HW08中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，机油包装规格为100kg/桶，因此废油桶产生量为1个/a，质量约0.02t，暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位处理。

⑩　废油抹布

项目检修过程会产生少量废油抹布，危险废物代码：HW49中900-041-49，产生量约0.03t/a，集中收集后，暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位处理。

11） 生活垃圾 

生活垃圾来自员工和治丧人员的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/人.d，吊唁人员生活垃圾按0.1kg/人.d 计。拟建工程项目建设完成后吊唁人员按200人次/天计算，吊唁人员生活垃圾日产生量为20kg/d，年产生量为7.3t/a。本项目劳动定员25人，员工生活垃圾日产生量为12.5kg/d，年产生量为4.56t/a。拟建工程项目建设完成后生活垃圾日产生量为32.5kg/d，年产生量为11.86t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

表54  固体废物产生情况一览表

序号

名称

产生环节

属性

主要有毒有害物质

物理性状

环境危险特性

产生量t/a

1

火化骨灰
遗体火化
一般固废
/

固体
/

4.5
2
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉底渣
遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧过程
一般固废
/
固体
/

9
3

脱硫废渣
废气环保设备处理过程
一般固废
/
固体
/
8
4
生活垃圾
员工生活
生活垃圾
/
固体
/
11.86
5
除尘器回收粉尘
除尘器运行
危险废物
焚烧处置残渣
固体
T
14.074
6

废耐火材料
火化机运行
危险废物
石棉废物
固体
T
0.3
7
废活性炭
废气环保设备处理过程
危险废物
废活性炭

固体
T
1.85
8
废布袋
废气环保设备处理过程
危险废物
废布袋
固体
T 
0.1
9
废一次性手套
遗体处理过程
危险废物
废一次性手套

固体
In
0.0039
10
废机油
设备维修
危险废物
矿物油
液体

T，I
0.08
11
废油桶

设备维修

矿物油
固体
T/In
0.02
12
废油抹布
设备维修
废油抹布
固体
T/C/I/R
0.03
（2）固体废物贮存和处置情况
固体废物储存和处置情况见表55。

表55 固体废物储存和处置情况一览表
序号

名称

产生来源
利用处置方式和去向

利用或处置量t/a

1
火化骨灰
遗体火化
逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂
4.0
统一收集，由环卫部门清运处置
0.5
2
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉底渣
遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧过程
统一收集，由环卫部门清运处置
9
3
脱硫废渣
废气环保设备处理过程
统一收集，由环卫部门清运处置
6.03
4
生活垃圾
员工生活
统一收集，委托环卫部门处置
11.86
5
除尘器回收粉尘
除尘器运行
暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
14.074
6

废耐火材料
火化机运行
暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位处理
0.3
7
废活性炭
废气环保设备处理过程
1.85
8
废布袋
0.1
9
废一次性手套
遗体处理过程
0.0039
10
废机油
设备维修
0.08
11
废油桶
设备维修
0.02
12
废油抹布
设备维修
0.03
（3）固体废物属性

表56 固体废物属性汇总表

固体废物名称

属性

危险号

物理性状

环境危险特性

年度产生量（t/a）

火化骨灰
固废
900-999-99
固体
/

4.5
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧底渣
固废

900-999-99
固体

/

9
脱硫废渣
固废
900-999-99
固体
/
6.03
生活垃圾
固废

/

固体

/

11.86
除尘器回收粉尘
固废

HW18  772-002-18
固体

T

14.074
废耐火材料
固废

HW36  900-031-36
固体
T
0.3
废活性炭
固废

HW49  900-039-49
固体

T

1.85
废布袋
固废
HW18  772-002-18
固体
T 
0.1
废一次性手套
危废

HW01  841-001-01
液体

In
0.0039
废机油
危废

HW08  900-249-08
液体
T，I
0.08
废油桶
危废
HW49  900-041-49
固体
T/In
0.02
废油抹布
危废
HW49  900-047-49
固体
T/C/I/R

0.03
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部办公厅2017年9月1日印发）本扩建项目危险废物及汇总情况见表57。

表57 工程分析中危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-214-08

0.08
设备维护

液

矿物油
矿物油
1年

T，I
暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位处理
2

废油桶

900-249-08

0.02
固

铁质桶

矿物油
1年

T/In
3

废油抹布

HW49其他废物
900-041-49
0.03
固
废油抹布
废油抹布
1年
T/C/I/R
4

除尘器回收粉尘
HW18焚烧处置残渣
772-002-18
14.074
除尘器运行
固
除尘器回收粉尘
除尘器回收粉尘
15天
T
暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位进行处理
5

废耐火材料
HW36

石棉废物
900-031-36
0.3
火化机运行
固
废耐火材料
废耐火材料
6个月
T
暂存于厂区危废贮存库内，委托有资质单位处理
6
废活性炭
HW49其他废物

900-039-49
1.85
废气环保设备处理过程
固
废活性炭
废活性炭
6个月
T
7
废布袋
HW18焚烧处置残渣
772-002-18
0.1
固
废布袋

废布袋

6个月

T 

8
废一次性手套
HW01医疗废物
841-001-01
0.0039
遗体处理过程
固
废一次性手套
废一次性手套
每天
In
（4）环境管理要求
1）一般固废贮存设置要求
建设单位现有一座一般固废暂存间，建筑面积40m2，库房建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

2）危废贮存设置要求
企业现有一处危废贮存库，建筑面积20m2，本项目建成后全厂危废最大产生量为29.98t/a，其中除尘器回收粉尘产生量为24.667t/a，每半月清理一次，存储量为1.03t，根据《国家危险废物名录(2021）》(环保部令第15号）附录(危险废物豁免管理清单）“13.772-002-18‘豁免环节-处置’豁免条件-满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889）要求，进入生活垃圾填埋场”“豁免内容-填埋过程不按危险废物管理”。除尘器回收粉尘属豁免项，集中收集后危废贮存库暂存，可定期送至垃圾填埋场填埋处置。
其他危险废物为5.32吨，其中废活性炭、废耐火材料每半年清理一次，贮存量为2.425t，其他每年清理一次，则存储量为0.468t，故危废贮存库最大贮存量为2.89t，按每吨危险废物占地2.0m2计，则占地面积约5.78m2，故该危废贮存库能可储存危险废物。
危废贮存库建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取防雨淋、防扬散、防渗漏、防流失等措施，避免对地下水和土壤造成污染。危险废物暂存间具体防护措施如下：

表58 危险废物贮存污染控制标准要求一览表 
项目
要求内容
4总体要求
4.1产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
4.2贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
4.3贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
4.4贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
4.5危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。
4.6贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
4.7HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少3个月。
4.8贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
4.9在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
4.10危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
6.1一般要求
6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等
6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

贮存库环境管理要求
6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或 隔墙等方式。。

6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最 小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮 存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液 的收集要求。

6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应 设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

容器和包装物污染控制要求
贮存过程污染控制要求
7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。
8.1 一般规定
8.1.1 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
8.1.3 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
8.1.4 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
8.1.6 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
8.2 贮存设施运行环境管理要求
8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
污染物排放控制要求
9.1 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978 规定要求。
9.2 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297 和GB 37822 规定的要求。
9.3 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554 规定的要求。
9.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
9.5 贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348 规定的要求。
环境监测要求
10.1 贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。
10.2 贮存设施所有者或运营者应当依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ 819、HJ 1250 等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
10.3 贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。
10.4 HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ 164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T 14848 执行。
10.5 配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732的规定执行。
10.6 贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T 55 的规定执行，VOCs 的无组织排放监测还应符合GB 37822 的规定。
10.7 贮存设施恶臭气体的排放检测应符合GB 14554、HJ 905 的规定。
环境应急要求
11.1 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
11.2 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
11.3 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
综上所述，项目危险废物的收集、暂存、处置均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定执行，具备环境可行性。在加强管理，完善相应的措施以后，本项目产生的危险废物不会对环境造成二次污染。

（5）危险废物管理计划和管理台账制定要求

拟建项目建设单位在本项目生产过程中有危险废物产生，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中“4.2 分类管理”规定，其危险废物管理计划和管理台账制定要求如下：

1）危险废物管理计划要求

拟建项目建设单位应按年度制定危险废物管理计划，并应在每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产废单位应当及时变更。

①管理计划制定内容包括基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。

②单位基本信息表需填写：单位名称、注册地址、生产经营场所地址、行政区划、生产经营场所中心经纬度、统一社会信用代码、管理类别、法定代表人/联系电话、危险废物管理技术负责人/联系电话、环境影响评价审批文件文号、排污许可证及排污许可证编号。

③设施信息：主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数、产品名称、生产能力、原辅材料：与排污许可证副本中载明的内容保持一致。设施编码：填写排污许可证副本中载明的编码。若无编码，则根据 HJ608进行编码并填写。

对于产生环节不固定的危险废物，选取其中一个产生该类别危险废物的设施编码填写。污染防治设施参数：指危险废物自行利用设施、自行处置设施和贮存设施参数。

④危险废物产生情况：危险废物名称、类别、代码和危险特性：依据《国家危险废物名录》或根据 GB5085.1-7 和 HJ298 判定并填写。有行业俗称或单位内部名称的，同时填写行业俗称或单位内部名称。有害成分名称：危险废物中对环境有害的主要污染物名称。产生危险废物设施名称和编码：依据本标准第 5.4.2 部分填写的生产设施名称、生产设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。本年度预计产生量：本年度预计产生的危险废物量。计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨：以个数作为计量单位的，除填写人数外，还应折算成重量吨。

内部治理方式及去向：自行利用设施编码、自行处置设施编码和贮存设施编码、污染防治设施编码填写。

⑤危险废物贮存：危险废物贮存情况填写应满足以下要求。危险废物名称、类别.代码、有害成分名称、形态、危险特性：依据导则第 5.5.1 部分填写的相关信息填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。贮存设施编码：依据导则第 5.4.2 部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。贮存设施类型：根据 GB18597 中贮存设施类型填写。包装形式：包括包装容器、材质、规格等。本年度预计剩余贮存量：预计截至本年底贮存设施内危险废物的库存量。计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨：以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。

2）危险废物管理台账制定要求

①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

②频次要求：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

③记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名

称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。保存时间原则上应存档 5 年以上。通过以上分析可知，项目各种固废均做到及时清理，危废贮存库采取防渗措施；严禁在雨天进行固废特别是危废的运输和转运等。采取以上措施后，本项目所产生的固体废物对环境的影响很小。

（6）危险废物的运输

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

5、地下水影响分析

项目将建设生产车间区域、 危废库等，按照相关标准采取相应的防渗措施，对地下水影响较小。故本项目仅对地下水防治措施、防控分区等进行论述。

5.1 地下水污染防治分区

根据本项目特征，如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下，从而影响地下水环境。因此必须制定相应的地下水环境保护措施。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 

（1）厂区污染防治区划分 

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1条的要求，项目地下水污染防治分区要依据相关行业标准或防渗技术规范，未颁布相关标准的行业，其地下水防控分区可根据建设项目场地天然包气带防渗性能，污染控制难易程度和污染物特性进行确定。本项目的地下水防渗分区及措施按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定划分为重点防渗、一般防渗和简单防渗三个区。

1）重点防渗区 

重点防渗区是指天然包气带防污性能弱，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理，污染源为重金属和持久性有机污染物的地下隐蔽工程确定为重点防渗区。

2）一般防渗区 

一般防渗区是指天然包气带防污性能弱，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的地上建筑和装置

表59 污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度

主要特征

难

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
易

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理
表60 天然包气带防污性能分级参照表

分级

包气带岩土的渗透性能

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定
中

岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s ≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定

弱

岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

表61 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制

难易程度

污染物类型

防渗技术要求

来源
重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）
中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

表62 地下水污染重点和一般防控分区一览表

序号

名称

防渗区域及部位名称

污染控制难易程度

污染物类型

防渗分区

备注

1

危废贮存库
地面

难

Ⅱ
重点防渗分区

现有
2
一般固废暂存间
地面
难
Ⅱ
现有
3
储油间
地面
难

Ⅱ
现有
4
化粪池、水冲厕所
地面及池壁
难
Ⅱ
现有

5
隔油池
地面及池壁
难
Ⅱ
新建

6
事故池
地面及池壁

难
Ⅱ
现有

7
1#火化车间
地面
易
Ⅱ
一般防渗分区
现有
8
2#火化车间
地面
易
Ⅱ
新建
9
祭祀区
地面
易
Ⅱ
现有
10
祭祀用房、骨灰寄存楼、设备用房等
地面
易
Ⅱ
简单防渗分区
新建
注：重金属、持久性有机污染物为I类，其他类型为Ⅱ类

5.2地下水污染防治措施

1、一般防渗区

一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE） 膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯（ HDPE） 膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

2、重点防渗区

重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为化粪池及危废贮存库等。

重点防渗区储油间、化粪池、隔油池及事故池防渗层按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中要求，防渗层至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5.3地下水环境监测与管理
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类建设项目，可不进行地下水跟踪监测。

土壤影响分析

本扩建项目废水排入现有防渗化粪池内，根据现场调查，防渗化粪池周边土壤无异常，未见泄漏痕迹。本次提出以下管理要求：
①厂区路面硬化应定期修补，并加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。

②定期对布袋除尘器进行维护，防止处理效率下降，废气处理装置发生故障，立即停止对应生产设备生产，修理完成后方可恢复生产，确保废气能够达标排放。

采取以上管理措施后，本扩建项目建设对周边土壤影响较小。

7、环境风险

（1）环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018）规定的风险物质，本扩建项目涉及的风险物质为84消毒液中的次氯酸钠对环境造成的不利影响，柴油、机油泄漏以及由柴油泄漏、液机油泄漏引起的火灾、爆炸，危险废物泄漏对环境造成的影响。
主要风险源的理化性质见表63。

表63 机油物质理化性质及危险特性一览表
中文名称：机油

英文名称：lubricating

理化 性质

外观与性状：淡黄色黏稠液

闪点(℃） 120~340

自燃点(℃） 

300~350

相对密度(水=1）
934.8

相对密度(空气=1）
0.85

沸点(℃）
-252.8

饱和蒸汽压(kPa）
0.13/145.8℃

溶解性

溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

燃烧爆炸特性

危险特性

可燃液体火灾危险性为丙B类：遇明火、高热可燃

燃烧分解产物气体

CO、CO₂等有毒有害

稳定性

稳定

禁忌物

硝酸等强氧化剂

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

健康危害

健康危害 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食用：饮适量温水，催吐。就医。

防护处理

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩）：紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。处理身体防护：穿防毒渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切泄漏断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土处理或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。

大量泄漏：构筑围堤或挖 坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储存要求

要求储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输要求

用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，

要留出必要的安全空间。

运输前应先检查包装容器是否完整，密封，运输过程中要确保容器不泄漏，不倒塌、不坠落，不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

表64 柴油理化性质表

柴油

第一部分 理化特性

外观及性状：

稍有黏性的棕色液体。

熔点 (℃）：

- 18

相对密度(水=1）

0.81-0.87
沸点 (℃）：

282-338

引燃温度 (℃）

257

燃烧热 (MJ/kg）：

33

爆炸上限％(V/V）：

无资料

闪点 (℃）：

38

爆炸下限％(V/V）：

无资料

主要成分：

复杂的烃类混合物

溶解性：

不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂

主要用途：

主要作为拖拉机、大型汽车、内燃机车及土建、挖掘机、装载机、渔船、柴油发电机组和农用机械的动力， 是柴油汽车、拖拉机等柴油发动机燃料

第二部分    危险性概述

危险性类别：

第3.1 类低闪点易燃液体

燃烧性：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

危险特性：

本品易燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有裂开和爆炸的危险

健康危害：

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性 皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛

环境影响：

进入外环境会缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污 染地面、土壤和水的风险。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

职业接触限值：

中国未制定标准，美国(ACGIH）无资料

表65次氯酸钠理化性质表

标识

中文名：次氯酸钠

英文名：sodium hupochlorite solution

分子式：NaClO

分子量：74.44

CAS 号：7681－52－9

理化性质
性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。

溶解性：溶于水。

熔点（℃）：－6

沸点（℃）：102.2

相对密度（水＝1）：1.10

燃烧

爆炸

危险

性

燃烧性：不燃

燃烧分解产物：氯化物

闪点（℃）：

聚合危害：不聚合

稳定性：不稳定

禁忌物：碱类

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

灭火方法：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

毒性
LD50 8500mg/kg（小鼠经口）。

对人体危害
侵入途径：吸入、食入。

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。

急救
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

防护
工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

贮运
包装标志：20 UN 编号：1791 包装分类：Ⅲ

包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。

储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

本项目涉及的风险物质为可燃液体，遇明火、高热可燃，存在一定泄漏、火灾、爆炸风险。

（3）风险潜势初判

最大存储量与临界量比值Q表66。

表66 环境风险物质与临界量的比值结果

名称

最大存在量（t）

临界量（t）

qi/Qi

机油
0.1
2500
0.00004
柴油
2.09（1.41t为柴油储罐，0.68t为1#、2#火化机车间内柴油罐）
2500
0.000836
次氯酸钠（84消毒液中含量约5%）

0.3
5
0.06
危险废物

2.89
50
0.0578
合计
0.1186
根据公式：Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+……+ qn/Qn式中，q1，q2……，qn为每种危险物质实际存在量，t。Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，单位为吨（t）。当Q <1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10；10≤Q＜100，Q≥100。经计算，本扩建项目存储单元Q=qn/Qn计算结果为Q=0.1186‬＜1，则本扩建项目环境风险潜势为Ⅰ，确定风险评价等级简单分析。
（4）环境风险识别
 项目危险物质为柴油、液化石油气、次氯酸钠及危险废物。根据该项目特点，柴油存放于柴油储罐、84消毒液及机油存放于设备用房、危险废物存放危废贮存库内。
（5）影响途径
1）84消毒液在储存和使用过程中存在泄漏事故，污染环境空气、土壤、地下水等引发环境风险。项目84消毒液出现大面积泄漏情况的概率非常小，此外，储存区应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。通过采取上述措施后，事故情况下风险物质泄漏不会影响土壤、地下水。

2）本项目柴油在柴油储罐内储存，机油在油桶中存储，遇明火可能会燃烧，从而引发火灾、爆炸事故。火灾、爆炸状态下物质燃烧产生的颗粒物和CO将对周围大气环境质量造成影响。

① 火灾

根据以往同类企业事故调查分析，设定项目最大可信事故为操作、管理不当时可能出现柴油的泄漏、密封点损坏、管线堵塞，泄漏的柴油的液相以及挥发后进入大气，向周围环境扩散，达到燃爆极限遇明火后发生火灾、爆炸事故。

柴油发生泄漏、火灾、爆炸事故；火灾、爆炸状态下物质燃烧产生的颗粒物和CO将对周围大气环境质量造成影响。

一氧化碳产生量相对较大，危害也大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但是，当空气中的氮转化成氮氧化物如二氧化氮、一氧化氮等时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。火灾发生时虽不可免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时间内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

② 油品泄漏将会污染地表水、地下水、大气环境，一旦发生渗漏，利用消防砂或者化学棉吸收泄漏柴油，收集后用密封袋密封后由有资质单位进行处理，不会进入地表水体，同时柴油存放区地面做了防渗。

轻柴油泄漏、溢出如果预防、处置不当，进入环境，挥发油气会污染环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，该影响消失。

泄漏、溢出轻柴油有可能污染土壤和地下水，本项目距离地表水体较远，泄漏溢出油品不会直接对地表水体造成影响。泄漏、溢出油品一旦进入环境，由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的轻柴油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。被污染的土壤和地下水得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

轻质柴油的泄漏、溢出引发的火灾、爆炸事故，油品不完全燃烧产生的有毒有害气体会进入环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，对环境空气的影响消失。泄漏、火灾产生的场地洗消废水和消防废水如果控制不当会进入环境，污染土壤和地下水。故要求殡仪馆妥当处置突发环境事件产生的消防废水。

3）危废贮存库
本项目产生的废活性炭、废布袋、废一次性手套、废耐火材料、除尘器回收粉尘等危险废物均存放于危废贮存库内，在危废贮存库内存在危险废物泄漏，从而导致污染环境的风险。
（6）环境风险防范措施
1）管理措施

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。

对贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

2）防范措施

电器设备符合防火防爆要求，设有灭火器材，并设置紧急切断系统；

专人负责检查，职责明确，以便及时发现跑冒滴漏及失控等问题，及时解决，消除事故隐患。

3）火灾事故防范措施：严格按照有关建筑防火规范和爆炸危险环境电力装置设计规范进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识。

4）储存过程中的风险防范措施：

①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等。

②应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物资装卸及储存的管理，文明作业。

5）管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；加强环保措施日常管理。

6）本项目使用的84消毒液均为瓶装储存，瓶装的84消毒液均存放在托盘内，机油采用密闭油桶装，放置于防渗托盘上，采取以上措施后次氯酸钠泄漏将不会对地下水产生明显影响。

7）本项目使用的柴油为柴油储罐装载，对于柴油储罐采取了二级防控措施，能保证泄漏的危险物质在事故区域得到有效处理，不会污染事故区外地面，一旦发生柴油泄漏事故，采用惰性材料吸收，用工具收集运至废物处理场所处置。以上措施能基本控制事故情况下柴油泄漏对地下水造成的影响，柴油泄漏时对地下水的影响很小。

8）废气污染治理系统风险防范措施 

废气治理设施在设计、施工时，严格按照工程设计规范要求进行，制造材料选用优质国标材料制作，焊接工艺要符合技术要求；经常检查各种装置的运行情况，对管道、阀门等装置做定期操作检查及时发现隐患；设备装置防雷电安全设施，可有效控制雷电袭击的意外事故发生。

9）危险废物防范措施

本项目危险废物必须经分类收集、贮存后交由资质单位处理处置。鉴于危险废物具有一定的危害性，本项目在收集、贮存、运送危险废物的过程中存在一定的风险。为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

①应对危险废物进行科学的分类收集：科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

②危险废物在收集、暂存、转运过程中，应避免高温、日晒、雨淋，远离火源。

③项目设置危险废物贮存库，不进行露天堆放，防止对地下水、地表水产生污染，定期要求危险废物处理单位及时有效地清运处理，并且建设单位设有人员专门对危险废物进行登记、存放及日常管理。

④项目危险废物转交出去后，应当对危险废物贮存库及时进行清洁处理。对于危险固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃危险废物。

事故发生后的应急措施

a 当危险物品泄漏事故发生后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。抢险组织和人员泄漏物质的定性和定量检验，确定危害程度和范围。监测的内容主要有：泄漏物品的性质、浓度、扩散范围，中毒人员情况，泄漏的部位与性质，气象条件等。根据侦察检验结果设立警戒区。进入灾害现场的抢险救援人员必须做好人员防护，防护的方法有服装防护、护膝防护和药物防护。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。

b 火灾事故应急措施

火警发生后，立即启动火灾报警系统、消防系统和应急呼叫系统，在各单元出入口处启动手动报警按钮。当火警发生时，值班人员必须在规定的时间内确定火警发生原因和火警发生地点，并立即通知消防站。根据引起火灾的原因，运用不同的消防器材赶赴现场进行灭火。同时组织人力迅速疏散人群和抢救财产，将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。同时，应由近而远对下风向一定距离内居民进行通报采取必要的防护措施。

事故发生后，迅速采取断电、断料等措施；迅速利用就近的灭火器和消防栓救火；迅速利用各种方式向公司领导小组积极疏散人员，组织自救，封锁火灾现场，组织人员疏散重要设备和物资；消防人员到达现场后，积极配合，严密控制火灾的蔓延和扩大，及时进行降温、驱烟雾、降低危险气体浓度，配合医务人员和车辆抢救伤员等。

c 事故发生后，应根据物品泄漏的扩散情况涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界设置警示标志，并有专人警戒，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，区域内严禁火种。

d 制止事故成功后，应将泄漏物实施输转作业，以避免造成水环境污染。

本项目柴油储存量很小，假如发生火灾，其次生污染物产生量小，短期内可扩散稀释，对周围环境影响不大。项目厂区设置干粉灭火器和砂子等，发生火灾时，及时扑灭火灾，可做到由火灾引起的事故损失降低到最低。本项目假如柴油泄漏，主要影响在厂区内，利用消防砂或者化学棉吸收泄漏柴油，收集后用密封袋密封后由有资质单位进行处理。因此，在采取相应的防范措施后，本项目环境风险水平能控制在可以接受的范围内。

（7）应急措施

◆柴油泄漏环境风险应急措施

柴油输送管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后，且阀门尚未损坏，可采取关闭管道阀门，断绝物料源的措施制止泄漏。关阀断源，一般由本企业相关工程技术人员实施，应做好个人安全防护，从上风向进入泄漏区域，在搞清所关闭阀门的具体情况后，谨慎操作。轻柴油储罐发生泄漏，联系罐车将泄漏储罐中油品转移至另一个储罐，或暂存运输罐车内。将泄漏轻柴油抽出处置，联系专业人员对储罐泄漏部位进行检查修复，修复后检验不再泄漏方可将转移轻柴油重新注入储油罐。抽出轻柴油如不影响使用企业可继续使用，如果污染不能再使用，应交资质单位处置。

◆烟气应急旁路措施

由于设备运行特点以及殡葬行业的特殊性，当火化机、物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉废气处理设施出现故障不能正常运行时，火化机不能马上停止运行，因此可能出现炉膛内压力剧增，向外串火，并会导致温度升高，致使火灾爆炸事故发生，威胁工作人员的生命安全。

考虑火化机、遗物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉及废气处理系统整体运行的安全需要，在废气处理系统出现异常时，防止发生安全事故，特设置应急旁路（6台火化机各1套及遗物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉1套，共7套）。应急旁路仅用于应急状态下的事故排放，在非紧急情况下保持关闭，并采取铅封、流量计等方式，每次开启后及时向生态环境部门报告，并做好台账记录。
◆  火灾爆炸环境风险应急措施

巡查人员发现发生火灾事故或可能发生事故后，立即拨打119拨打消防电话请求支援，打电话求援要说明事故发生地点、着火部位、燃烧物质、火势情况等基本。之后上报消防中心说明现场情况，消防值班人员立即赶到事故现场确认，对事故进行研判，采取相应处理措施；单位总负责人指挥全馆职工将火灾事故现场与周围环境进行有效隔离，切断事故发生的导火源，迅速组织人员撤离和火灾施救，避免衍生事故发生。消防废水应收集后交有处理能力单位处理达标后方可排放。

（8）防控措施
    本项目柴油罐装储存，项目在柴油储罐周围设置围堰，规格为3m×3m×0.3m（高于150mm，符合《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）的要求），容积为2.7m3，大于储罐最大的容积1.5m3，围堰内设置集水槽沟，集水槽沟应可将事故废液导入事故池，因此事故围堰可实现防止泄漏的柴油进入外环境中。围堰应设置检修专用通道，巡检通道应设置警示标识。围堰内部及围堰基底必须防渗，采用抗渗混凝土结构，并设置堵漏裙角，防止事故状态下柴油泄漏污染周边土壤和地下水。围堰内不应存放堵塞通道、占据容量的其他物品。次氯酸钠及机油桶装放置于防渗托盘上，不直接放置于地面。 
当无法利用围堰控制柴油泄漏时，将废液排入事故池。

事故池容积计算

事故池容积参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）附录B对本项目所需事故缓冲设施总有效容积核算。

为避免事故期间废水的影响，应设置事故应急池，事故池理论容积按以下公式计算： 

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 

式中： V1—收集系统范围内发生事故的物料量； 

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 

V5=10qf  q—降雨强度，mm；按平均日降雨量 

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 

q=qa/n qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日数；

表67  事故消防废水及收集池情况

符号
意义及取值依据
废水量
V1

储罐的容积，m3
1.5
V2

消防用水量为1.0L/s，火灾延续时间为6h

21.6
V3

发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3

0
V4

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3

0
V5

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。V5＝10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n qa—年平均降雨量，mm；取值513。 n—年平均降雨日数。取值 86。 F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。主要为储油间及设备用房，取值0.011。

0.67
V总

（V1+V2-V3）max+V4+V5

23.77
 综上，企业现有一座30m3的事故池1座，可以满足项目要求。事故污水委托有资质单位进行处理，不外排。以上防控体系对于减少环境风险影响起到了非常有效的作用，防止污染物向外部扩散，从而减少泄漏事故造成的环境污染。
8、生态环境影响

拟建项目所在区域为生态敏感性一般区域，不涉及特殊及重要生态敏感区，对周边生态环境影响较小。

9、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

10、环保投资估算

本项目环保投资94万元，占项目总投资2759.42万元的3.40%，详见表68。

表68 环保投资估算
序号

名称

投资（万元）

1

废气治理

4#火化机废气：急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高排气筒
25
5#火化机废气：急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高排气筒
25
6#火化机废气：急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高排气筒
25
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气：依托现有急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置+ 排气筒增高至15m
1
食堂油烟：依托现有油烟净化器处理后屋顶排放
0
2

废水治理

生活污水经隔油池处理后排入化粪池、地面清洗水排入化粪池经定期清掏；依托现有化粪池，新建隔油池
2
3

噪声治理

减震基础，隔声罩等措施
2
4

固废处理

依托现有危废贮存库20m2，一般工业固废暂存间40m2
0
5

其他

全厂构筑物分区防渗
5
依托现有事故池300m3及油罐围堰
0
绿化面积2050m2，绿化率30%
9
合计

94



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	4#火化机废气排放口（DA005）
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、汞及

其化合物、二噁英
	急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高排气筒
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

	
	5#火化机废气排放口（DA006）
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、汞及

其化合物、二噁英
	急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高排气筒
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

	
	6#火化机废气排放口（DA007）
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、汞及

其化合物、二噁英
	急冷高效降温器+火星拦截器+双螺旋旋风除尘器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器+15m高排气筒
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

	
	遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气排气筒（DA004）
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英
	急冷高效降温器+旋风除尘器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值

	
	食堂油烟排气口
	油烟
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油及pH
	经隔油池、化粪池后定期清掏
	/

	
	地面清洗水
	COD、氨氮、SS
	排入化粪池后定期清掏
	/

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	降噪减振、隔声罩等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的火化骨灰由逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于厂区骨灰寄堂，部分散落于火化间地面的骨灰收集后暂存于一般固废间，定期交由环卫部门清运处置；

遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉底渣渣暂存于一般固废间内，定期委托环卫部门清运处理；

脱硫废渣暂存于一般固废间，定期委托环卫部门定期清运处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；

除尘器回收粉尘存于危废贮存库内，委托有资质单位进行处理；废耐火材料、废活性炭、废布袋、废一次性手套、检修废机油、废油抹布及废油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位进行处理；

其中：根据《国家危险废物名录(2021）》(环保部令第15号）附录(危险废物豁免管理清单）“13.772-002-18‘豁免环节-处置’豁免条件-满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889）要求，进入生活垃圾填埋场”“豁免内容-填埋过程不按危险废物管理”。除尘器回收粉尘属豁免项，集中收集后危废贮存库暂存，可定期送至垃圾填埋场填埋处置

	土壤及地下水污染防治措施
	化粪池、隔油池、事故池及柴油储罐地面及池体实施重点防渗，防渗要求为：防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 粘土层防渗性能；

危险废物贮存库实施重点防渗，防渗要求为：至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

火化车间及祭祀区域所实施一般防渗，防渗要求为：防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 粘土层防渗性能，其他区域进行简单防渗。

建设单位必须加强环保意识，加强污染物排放管理，保证污染处理设施正常运行，搞好污染物的综合利用，严禁生活、生产废水随意排放，以免对周围地下水、土壤等造成污染影响。

	生态保护措施
	项目运行过程中，外排污染物得到有效控制，符合国家排放标准。

厂区整体绿化率30%； 

	环境风险

防范措施
	①建设单位管理上的防范措施 
a. 建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 
b. 对职工加强职业培训和安全教育。培养职工有高度的安全生产责任心，并熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。 
c. 加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。新进人员须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可持证上岗。对转岗、复工职工应参照新进职工的办法进行培训和考试。 
d. 重视生产过程中、检修、抢修及抢险时、异常天气情况下等紧急情况的作业，事前建立完备的工程方案。 
e. 不断健全各种设备管理制度、管理台账和技术档案，尤其注意完善设备的检维修管理制度。健全主要设备、特种设备及压力容器档案，做到一台一档。危险废物贮存库储存应注意以下几点： 
a. 危险废物贮存库为独立的用房，危险废物贮存库的地面进行混凝土硬化，并铺设环氧地坪做防渗处理，危险废物贮存库房间内设置导流槽、收集池以及围堰，防止废机油泄漏后流出危险废物贮存库房间。 
b. 危险废物贮存库房间内对不同化学品进行分类分区存放，并做标识。 
c. 危险废物贮存库房间设置机械通风，设置禁火标志，远离火种、热源，安装防爆轴流风机、温度计、湿度测量仪、感温火灾探测器和自动监测报警仪等装置，以保证储存间内正常的温度和湿度，防爆轴流风机出口设置近地面。 
d.进、出入储存间的装卸和搬运过程中应轻拿轻放，禁止随意丢弃和高空抛洒，对进出入储存间的化学品应有详细的记录。 
e. 禁止随意丢弃手套、工作服和包装物，公司应指定专门安全员进行统一管理，制定严格的管理制度。 
由于设备运行特点以及殡葬行业的特殊性，当火化机、物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉废气处理设施出现故障不能正常运行时，火化机不能马上停止运行，因此可能出现炉膛内压力剧增，向外串火，并会导致温度升高，致使火灾爆炸事故发生，威胁工作人员的生命安全。

考虑火化机、遗物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉及废气处理系统整体运行的安全需要，在废气处理系统出现异常时，防止发生安全事故，特设置应急旁路（6台火化机各1套及遗物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉1套，共7套）。应急旁路仅用于应急状态下的事故排放，在非紧急情况下保持关闭，并采取铅封、流量计等方式，每次开启后及时向生态环境部门报告，做好台账记录。

一旦发现机油、柴油泄漏或火灾爆炸事故后，岗位人员立即报告当班调度，组织工艺处理措施；及时报告装置应急领导小组，安排相关人员进行自救；同时拨打119报告电话和120急救电话，向消防大队、消防站、医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护应配备好防护用具，并根据报警情况，选择好救护路线（上风向进入现场）；厂区内高架广播通知主要装置在岗人员迅速进入应急状态。调度接警后，通知厂区领导。 严密监控各项事故污染物的污染情况，必要时采取适当措施截流、人员撤离，坚决杜绝事故环境污染范围的扩大和程度的加深。 

突发情况下，一旦发生火灾引起次生环境污染，产生的洗消水通过厂区排水系统排出厂界外。

综上所述，本项目在严格落实本环评提出的各项风险防范措施后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理
建设项目的环保工作要纳入全面工作之中，要把环保工作贯穿到建设项目管理的各个部分。环保工作要合理布置、统一安排，使环境污染防患于未然，贯彻预防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。

①建立和健全规章制度，并确保制度有效落实；

②按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作；

③定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。

2、排污口规范化
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 

（1）排污口规范化管理的基本原则 

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 

②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定排放废气的排气筒作为管理的重点。 

③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 

（2）排污口设置的技术要求 

各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置，并且按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置点应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。

（3）排污口立标管理

①企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）修改单中有关规定。

表69 环境保护图形标志—排放口（源）

序号

图像符号

名称

功能

1
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废气排放口

表示废气向大气排放

2

[image: image13.png]SAkHER O

2w EB

#HOMS

BRBEE

B R R 8
RIFRIE

B

JEKHER O





废水排放口

表示废水向水环境排放
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噪声排放源

表示噪声向声环境排放
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一般固体废物

——

5
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危险废物

——

②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 

③建设单位应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单中有关规定，在各污染排放口设置规范化排放口图形标志牌。 

3、排污许可申领要求 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。




六、结论
	综上，项目污染防治措施可行，噪声、废气、废水均能实现稳定达标排放，固体废物得到合理处置。项目对环境影响较小，从环境保护角度分析，该建设项目建设可行。


   建设项目污染物排放量汇总表     t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	0.214
	0
	0
	0.796
	0
	1.01
	+0.796

	
	二氧化硫
	0.20372
	0
	0
	0.204
	0
	0.40772
	+0.204

	
	氮氧化物
	2.552
	0
	0
	2.482
	0
	5.034
	+2.482

	
	一氧化碳
	2.288
	0
	0
	1.533
	0
	3.821
	+1.533

	
	氯化氢
	0.1644
	0
	0
	0.726
	0
	0.8904
	+0.726

	
	汞
	0.0000171
	0
	0
	2.8 E-6
	0
	0.0000199
	+2.8 E-6

	
	二噁英类mgTEQ/a
	13.3892
	0
	0
	0.311
	0
	13.7002
	+0.311

	
	食堂油烟
	0.0026
	0
	0
	0.0052
	0.0026（重复计算量削减）
	0.0052
	+0.0026

	废水
	COD 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业固体废物
	火化骨灰
	4.5
	0
	0
	4.5
	0
	9
	+4.5

	
	遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣
	9
	0
	0
	9
	0
	18
	+9

	
	脱硫废渣
	8
	0
	0
	6.03
	0
	14.03
	+8

	
	生活垃圾
	11.86
	0
	0
	11.86
	0
	23.72
	+11.86

	危险废物
	除尘器回收粉尘
	10.593
	0
	0
	14.074
	0
	24.667
	+14.074

	
	废耐火材料
	0.3
	0
	0
	0.3
	0
	0.6
	+0.3

	
	废活性炭
	2.4
	0
	0
	1.85
	0
	4.25
	+1.85

	
	废布袋
	0.1
	0
	0
	0.1
	0
	0.2
	+0.1

	
	废一次性手套
	0.0039
	0
	0
	0.0039
	0
	0.0078
	+0.0039

	
	废油抹布
	0.03
	0
	0
	0.03
	0
	0.06
	+0.03

	
	废机油
	0.08
	0
	0
	0.08
	0
	0.16
	+0.08

	
	废油桶
	0.02
	0
	0
	0.02
	0
	0.04
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  
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