阜环审〔2026〕602号

关于《阜新市顺新资源循环利用有限公司新邱区煤矸石综合高效利用一体化项目生态环境

影响报告表》的批复
阜新市顺新资源循环利用有限公司：

你单位报送的《阜新市顺新资源循环利用有限公司新邱区煤矸石综合高效利用一体化项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉。阜新市生态环境保护服务中心以《阜新市顺新资源循环利用有限公司新邱区煤矸石综合高效利用一体化项目生态环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕89号）出具该项目建设可行意见。经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

本项目建设性质为新建，总投资6335万元，厂区总占地面积为19951m2，用地性质为工业用地，总建筑面积约12411.80m2，主要采用上料、破碎、筛分、洗煤、压滤的工艺，建设生产线2条，1条破碎、筛分生产线和1条煤矸石洗选生产线，同时配备环保设施。年综合利用煤矸石100万吨。
二、建设项目主要环境影响及减缓措施

1.大气环境影响及减缓措施

施工期设置连续、密闭的围挡；严禁现场露天搅拌；在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水等措施。
运营期废气主要为原料储运、成品储运、破碎、筛分、风选、皮带输送、运输工序产生的颗粒物。设置全封闭原料库、成品库，并设有雾炮机进行喷淋洒水；物料输送全封闭设置；厂区道路硬化、洒水降尘，运输车辆采用苫布覆盖，运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗；破碎、筛分、风选粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。
2.水环境影响及减缓措施

施工期采取临时防护措施，控制施工期间污泥水悬浮物的浓度；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。
运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。生产废水主要为洗选废水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水，生产废水经处理后回用于生产，不外排。
3.声环境影响及减缓措施

施工期采用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，避免夜间施工，确保满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。

运营期选用低噪声设备，加强设备保养，基础减振，建筑隔声。
4.固体废弃物影响及减缓措施

施工期施工建筑垃圾应妥善处理，减少施工垃圾对环境的不利影响。生活垃圾及时收集后，由环卫部门定期清运。
运营期固体废物主要为废包装袋、废布袋、废机油、废机油桶、含油抹布手套、生活垃圾。废包装袋收集后暂存一般固废暂存间，定期由厂家回收；废布袋由厂家更换，统一回收；生产设备、运输车辆维修过程中产生废机油、废机油桶和含油抹布暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置。

三、执行的主要环境标准

1.废水执行标准

本项目无生产废水外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。
2.废气执行标准

本项目生产过程废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5大气污染物浓度限值。

3.噪声执行标准

厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
4.固废执行标准

一般工业固体废物的处置/处理参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
四、建设单位应执行的相关要求

1.建设单位应落实生态环境保护主体责任，应建立完善的环境管理制度和企业内部责任体系，配备专业管理人员，实现制度化、规范化管理。加强对环保设备检修保养和运行维护，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放。

2.建设单位应制定生产设备及环保设施运行记录、固体废物产生与处置、定期监测、重污染天气或特殊时段非正常工况记录等环境保护管理台账，台账保存不低于5年。
3.建设单位应建设规范化排污口，并应按照报告表要求及排污单位自行监测指南等相关规定制定自行监测方案，定期开展环境监测。做好监测数据的公开公示，接受社会监督。

4.建设单位应强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，有效防范和应对环境风险，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。
5.项目建成后，建设单位在依法办理排污许可前不得发生排污行为。建设单位按规定程序开展环境保护竣工验收，并报我局备案，项目验收通过后，方可正式投产运行。

6.在本项目施工和运营过程中，建设单位应及时解决公众担忧的环境问题，配合信访案件调查，配合地方政府妥善解决，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督。

7.工程应严格按照报告表所列建设内容进行建设，以上批复仅限于报告表中所评价的建设项目内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治和生态保护等措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

8.项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。阜新市生态环境保护综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”执行情况的检查及运营后的监督管理工作。
9.本项目无需总量控制指标。                                

            阜新市生态环境局

2026年10月14日
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