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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜新新国刚节能环保建材有限公司污泥与煤矸石混合制砖技术改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	邵国刚
	联系方式
	13941886899

	建设地点
	辽宁省阜新市新邱区长营子镇大岗岗村

	地理坐标
	（121度49分42.162秒，42度6分20.386秒）

	国民经济

行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造

N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303；四十七、 生态保护和环境治理业 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	50
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：              
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项评价设置原则表，本项目需设置大气专项评价，具体情况说明见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

涉及

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目隧道窑废气中含有二噁英、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物，且500m范围内有居民。

涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水，生活废水排入旱厕后定期清掏，无废水直排。

不涉及

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质储存量未超过临界量。

未超过

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口。

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不向海洋排放污染物。

不涉及

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

/



	规划情况
	规划名称：阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）

审批机关：辽宁省人民政府
审批文件名称：辽宁省人民政府关于《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复

审批文件文号：辽政〔2024〕56号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
表1-2  本项目与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
序号

规划内容
本项目

符合性

2

生态控制区是生态保护红线外，需要予以保留原貌、强化生态保育和生态建设、限制开发建设的自然区域，主要分布在生态保护区外围。加强林地保护修复，提高水源涵养能力，做好河道生态防护和修复，实施生态环境治理，改善区域生态环境。
本项目位于辽宁省阜新市新邱区长营子镇大岗岗村，根据阜新市自然资源局新邱分局出具的用地性质查询的回复，本项目所在地为国有建设用地、国有采矿用地和集体采矿用地，不占用耕地、农田，本项目不在生态保护红线范围内。
符合

3

推进工业节水减排。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。实施节水管理和改造升级，采用差别水价、树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深处理和达标再利用。积极推行水循环梯级利用。
本项目无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田
符合

4
严格执行《辽宁省大气污染防治条例》，以改善大气环境质量为目标，遵循源头治理、规划先行、防治结合、综合整治、公众参与、协同控制、损害担责的原则，制定实施大气污染防治规划，采取措施控制或者减少大气污染物排放量，确保大气环境质量达到国家和辽宁省规定标准并逐步改善。
本项目生产过程产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后有组织排放，减少大气污染物排放量。
符合
5

积极稳妥推进碳达峰碳中和，推动能源产业绿色低碳转型，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。全面提升节能管理水平，严格控制能耗强度，推动重点领域能源高效率利用。到2030年，确保实现碳达峰目标。到2035年，碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐，为应对气候变化作出积极贡献。在确保电力供应安全及满足城市供热需求前提下，加快淘汰煤电落后产能。推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。在工业生产、交通运输等领域实施清洁能源替代，大力推进电能替代散煤，稳妥推进以气代煤、以电代煤。有序推进散煤治理，加快淘汰燃煤小锅炉，积极有序实施民用散煤替代，推进清洁取暖工程。
本项目采用节能设备，严格控制能耗强度；本项目不涉及燃煤锅炉，供暖使用隧道窑余热。
符合

6
严格执行《辽宁省大气污染防治条例》，以改善大气环境质量为目标，遵循源头治理、规划先行、防治结合、综合整治、公众参与、协同控制、损害担责的原则，制定实施大气污染防治规划，采取措施控制或者减少大气污染物排放量，确保大气环境质量达到国家和辽宁省规定标准并逐步改善。

本项目生产过程产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后有组织排放，减少大气污染物排放量。
符合

综上，本项目符合《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》。2、产业政策符合性分析
本项目年产1.2亿块烧结砖，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类中“九、建材 8．6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线”，不属于淘汰类项目，属于鼓励类中“三、煤炭 6、煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用；十二、建材1、利用不低于2000吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物；四十三、环境保护与资源节约集约利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造和N7723固体废物治理项目，不属于《市场准入负面清单（2025年）》中所列的“禁止准入类”、“许可准入类”。因此，本项目为市场准入项目。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策项目符合国家产业政策。

3、选址合理性分析
本项目位于辽宁省阜新市新邱区长营子镇大岗岗村，为技术改造项目，根据阜新市自然资源局新邱分局出具的用地性质查询的回复，阜新新国刚节能环保建材有限公司占地面积57766m2，地类分别为国有建设用地1.6624公顷、国有采矿用地1.9484公顷、大岗岗村集体采矿用地2.1658公顷，本次技改项目涉及的隧道窑地类为采矿用地，不涉及压覆矿。本项目南侧和东侧为荒地，北侧和西侧为煤矸石山。项目所在地不涉及区域生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域。
综上，项目选址合理。
4、与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）相符性分析
与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）符合性分析情况如下表所示。

表1-3  与《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）相符性分析

内容

文件要求

本项目

符合性

总体要求

基本原则。

坚持生态优先。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，推动形成绿色发展方式和生活方式，筑牢生态安全屏障，促进经济社会高质量发展。坚持分类施策。根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济社会发展实际，聚焦问题和目标，划定环境管控单元，实施差别化生态环境分区管控措施，促进生态环境质量持续改善。

本项目位于辽宁省阜新市新邱区长营子镇大岗岗村，根据阜新市自然资源局新邱分局出具的用地性质查询的回复，本项目所在地为国有建设用地、国有采矿用地和集体采矿用地，不占用耕地、农田
符合

分区管控

（一）环境管控单元划分。环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。

（二）生态环境准入清单。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立“1+4+14+N”四级塔型生态环境准入清单管控体系。“1”为全省总体管控要求；“4”为沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、辽东绿色经济区（以下简称“一圈一带两区”）等重点区域管控要求；“14”为各市生态环境管控基本要求；“N”为生态环境管控单元具体准入要求。各市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，依法制定发布市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。

（三）分区环境管控要求。优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。

通过辽宁省“三线一单”数据应用系统查询可知，项目位于优先保护区，不占用基本农田。

本项目行业类别为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，废气、噪声、废水均采取有效措施，治理后可达标排放，固体废物均得到妥善处置，满足环保要求，对环境影响较小。
符合

5、与《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（阜环函〔2024〕44号）符合性分析
根据阜新市生态环境局2024年12月13日发布的《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》中附件2《阜新市生态环境准入清单》（2023年版）及辽宁省“三线一单”数据环境管控单元查询系统，本项目所在地环境管控单元为新邱区优先保护区（编码：ZH21090310073），管控单元类型为优先保护区。

与《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（阜环函〔2024〕44号）符合性分析见下表。
表1-4  阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知符合性分析
管控单元名称
管控类别

主要内容
项目具体情况

符合性

新邱区优先保护区（编码：ZH21090310073）
空间布局约束

1.禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎； 

2.保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，防止生态建设导致栖息环境的改变； 

3.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种； 

4.禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用； 

5.禁止沙地垦殖，大力推广禁牧、舍饲圈养经营模式，控制畜牧业发展规模，严禁沙地发展种植业，推进退耕退牧还林还草。发展沙地旅游等产业； 

6.干流和受养殖污染影响较大的支流沿岸依法划定300米至500米的禁（限）养区
本项目在现有厂区内利用现有设施技术改造，不新增占地，故不涉及对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；不会破坏自然生态系统与重要物种栖息地。不涉及各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式；不涉及外来物种的引入；不涉及对野生动植物的滥捕滥采；不涉及沙地垦殖，不涉及畜牧业；不涉及畜牧养殖。
符合

污染物排放管控

规模化畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理。规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。
本项目不涉及畜牧养殖。
符合

环境风险防控
加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。

本项目不属于化工企业，本项目建成后按要求编制全厂突发环境事件应急预案，提升突发环境事件风险防控能力。
符合
资源开发效率要求

/
/
/
从上表可知，项目符合《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（阜环函〔2024〕44号）中相关要求。

综上所述，本项目符合生态环境分区管控单元的要求。

6、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相符性分析

项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相符性分析如下表所示。

表1-5  项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析
重点任务
文件要求
项目情况
符合情况
总体目标

到2025年，全省生态环境持续改善，主要污染物排放总量继续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降比例达到国家要求，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降到34微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到88.3%以上，地表水国考断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到78.7%以上，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到92%以上，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染等环境风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新进步，绿色成为辽宁高质量发展的鲜明底色。

到2035年，广泛形成绿色低碳生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，基本建成人与自然和谐共生的美丽辽宁。

本项目为技改项目，行业类别为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，产生的污染物均能实现达标排放，满足区域环境质量改善目标管理要求。
符合
重点任务
（一）加快推动绿色低碳发展：

3、坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展

4、推进清洁生产和能源资源节约集约利用

5、加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。

本项目不属于高耗能高排放项目，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
符合
（二）深入打好蓝天保卫战：
1、着力打好重污染天气消除攻坚战。实施大气减污降碳协同增效行动。实施清洁取暖攻坚行动。

4、加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022—2024年)。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测

本项目产生的大气污染物均经过废气处理设施处理后达标排放。

施工期经过合理有效治理后排放，减少无组织排放。

符合
（三）深入打好碧水保卫战

1、持续打好辽河流域综合治理攻坚战。

本项目无生产废水产生，生活污水排入旱厕定期清掏
符合
（四）深入打好净土保卫战：

4、稳步推进“无废城市”建设。健全“无废城市”建设制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。推进沈阳、大连和盘锦市开展“无废城市”建设。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产品石膏等固体废物综合利用。

本项目固体废物均可得到妥善处置
符合
（六）提高生态环境治理现代化水平：

4、加大生态环境监管执法力度。完善以排污许可制为核心的固定污染源监管体系，保持严厉打击违法犯罪行为的高压态势。强化企业自律，推动从“要我守法”向“我要守法”转变。综合运用环境信用评价、生态环境损害赔偿等手段实施联合惩戒，研究制定环境处罚、生态环境损害赔偿资金使用管理办法。落实监督执法正面清单制度，实施差异化监管。建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，强化关键工况参数和用水用电等控制参数自动监测。推进生态环境监管执法信息平台建设。统一全省环境行政处罚自由裁量权。

本项目按照排污许可证要求，制定自行监测方案，项目建成后定期开展监测，并保存监测记录。

符合
综上分析，项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）中相关要求。

7、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析

与项目关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）相符性分析如下表所示。

表1-6  项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析
项目
分析内容
本项目情况
相符性
（七）统筹噪声源管控
8.严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
本项目依法开展环评，并对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应依法开展竣工环境保护验收。
符合

（八）严格工业噪声管理

11.树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

本项目排放噪声，采用低噪声设备，减振、隔声等减振降噪措施。

符合

（九）实施重点企业监管

13.推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。

本项目排污前应依法进行排污许可证申请。

符合

综上分析，项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》中相关要求。

8、与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月1日起实施）相符性分析

本项目与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月1日起实施）相符性分析如下表所示。

表1-7  与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月1日起实施）相符性分析

章节
文件内容

本项目情况

符合性

第二章监督管理
第十三条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目进行环境影响评价时，应当按照法律、法规和技术规范等有关规定识别建设项目产生的副产品、固体废物，对固体废物种类、数量、利用或者处置方式、环境风险等进行评价，加强危险废物的危险特性分析，制定环境污染防治措施，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物和危险废物，在本次环境影响评价中说明。
符合

第三章工业固体废物
第二十二条 产生工业固体废物的单位对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物，应当按照国家相关规定进行安全分类存放或者无害化处置。
本项目产生的一般固体废物在一般固废暂存间内暂存，危险废物在危废贮存点内暂存。
符合
第二十三条 产生工业固体废物的单位将工业固体废物委托他人利用、处置的，应当通过查验受托方证照信息、环境影响评价文件、环境保护设施验收文件等方式，核实受托方的主体资格和技术能力。在依法签订的书面合同中明确运输责任、污染防治要求和利用、处置方式等。
本项目产生一般工业固体废物和危险废物委托他人利用、处置时，应当通过查验受托方证照信息、环境影响评价文件、环境保护设施验收文件等方式，核实受托方的主体资格和技术能力。在依法签订的书面合同中明确运输责任、污染防治要求和利用、处置方式等。
符合
综上分析，项目建设符合《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月1日起实施）中相关要求。

9、与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

本项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见下表。
表1-8  项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性

文件要求

本项目情况

符合性
加强扬尘、裸露土地综合治理。全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，建筑工地做到“六个百分百”；严格建筑垃圾、渣土车运输车辆管控；加强道路扬尘综合整治，推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。实施城市裸露土地绿化覆盖工程，加强裸露土地硬化和绿化，抢抓春季造林时机、加大新植管护力度。
本项目施工期经过合理有效治理后排放，减少无组织排放。
符合
防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，依法依规在排污许可证载明污染防治要求。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。强化地下水环境风险管控。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染协同防治。实施地下水型饮用水水源补给区保护，对人为造成水质超标的，采取水厂处理或更换水源地等处理措施，确保饮用水安全。加强地下水污染防治，2022年起，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场应在排污许可证中载明地下水污染防渗和水质监测义务，采取防渗漏等措施。2025年底前，以化工等产业为主导的工业集聚区地下水污染风险得到有效管控。
本项目采取分区防渗措施，地下水环境质量现状、土壤环境质量现状符合国家相关要求
符合
加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险，合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目为技改项目，位于国刚砖厂厂内，用地属于采矿用地和建设用地，符合用地性质要求。不涉及永久基本农田，周边无居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位。运营期要求建设单位对厂区按要求进行分区防渗，防止污染土壤和地下水环境。

符合
提高一般工业固体废物处置利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业固体废物资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。推进工业固体废物在提取价值组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。深入推进大宗固体废弃物综合利用基地建设。2025年底前，达到省级“无废城市”综合利用率标准

本项目利用煤矸石、粉煤灰和污泥制砖，建成后可有效实现固废减量化资源化，提高固废利用水平。

符合
综上分析，项目符合《阜新市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。

10、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》相符性分析
本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析见下表。
表1-9  本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析一览表
项目
分析内容
本项目情况
相符性
三、提高大宗固废资源利用效率

（六）煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。
本项目使用煤矸石和粉煤灰为原料烧砖制成建材。
符合

综上分析，项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中相关要求。

11、与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》相符性分析
本项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的符合性分析见下表。
表1-10  本项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》符合性分析一览表
项目
分析内容
本项目情况
相符性
二、优化处理结构
（三）规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。
本项目利用干化后的污泥代替部分煤矸石原料生产烧结砖，属于采用建材利用方式处理污泥。
符合

四、强化过程管理
（十一）强化运输储存管理。污泥运输应当采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。推行污泥转运联单跟踪制度。需要设置污泥中转站和储存设施的，应充分考虑周边人群防护距离，采取恶臭污染防治措施，依法建设运行维护。严禁偷排、随意倾倒污泥，杜绝二次污染。
本项目污泥储存时设置了恶臭污染防治措施，应依法建设运行维护。
符合
综上分析，项目符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》中相关要求。

12、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析

本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》的符合性分析见下表。
表1-11  项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析
项目
分析内容
本项目情况
相符性
5主要工艺单元污染防治技术要求
5.1.6 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。
本项目污泥储存时设置了恶臭污染防治措施，厂界恶臭污染物浓度可以符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
符合

5.1.10 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。

本项目危险废物贮存在危废贮存点，本项目危险废物的贮存和包装符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
符合
6 固体废物建材利用污染防治技术要求

6.1 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。

本项目配备了相应的废气处理和降低噪声与粉尘处理的污染防治措施。
符合
6.3 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照 GB 30760 的要求执行。

本项目的烧结砖产品中有害物质含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）
符合
综上分析，项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》中相关要求。

13、与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析

与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的符合性分析见下表。
表1-12  本项目与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析一览表

文件要求

项目情况

符合性
（一）加大涉工业炉窑产业结构调整力度
1.严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。新（改、扩）建工业炉窑以及工业炉窑搬迁改造项目在满足产业政策的前提下，按照相应行业排放标准的特别排放限值和污染治理要求，同步设计、安装污染治理设施。

2.加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。结合第二次全国污染源普查，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类工业炉窑。以建材、有色等行业为重点，对照行业标准，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业、关闭。

本项目为技改项目，不涉及新建炉窑，无新增产能，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024版）中的鼓励类项目，满足产业政策要求，不属于淘汰落后产能。
符合

（二）加快工业炉窑燃料清洁低碳化替代

对以煤、重油、石油焦、渣油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

加大煤气发生炉淘汰力度。支持菱镁、陶瓷等重点行业加快退出煤气发生炉。依法依规推进炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉有序退出。集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。

加快淘汰燃煤工业炉窑。鼓励菱镁行业直燃煤煅烧炉窑改烧天然气等清洁燃料；鼓励热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）由周边热电厂供热；加快推动铸造行业（10吨/小时及以下）冲天炉改为电炉。
本项目不涉及掺烧高硫石油焦，不涉及使用煤气发生炉、燃煤热风炉和冲天炉。
符合

（三）实施污染深度治理，推进工业炉窑全面达标排放

根据国家和我省已颁布的行业排放标准，实施工业炉窑深度治理，重点推进建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，推进工业炉窑全面达标排放。2020年底前，现有菱镁行业工业炉窑完成《辽宁省镁质耐火材料工业污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中“新建企业大气污染物排放限值”改造。钢铁行业工业炉窑按照《辽宁省钢铁行业超低排放改造的实施方案》时限要求实施超低排放改造。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，提高焦炉装煤和推焦废气的捕集率。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求贯彻执行。
本项目符合国家现行产业政策要求，不涉及使用限制、淘汰类生产工艺、设备等，而且本次技改并未新增产能，原料按要求设有封闭场所贮存。
符合

全面加强无组织排放管理，以建材、有色、石化、化工、机械制造等行业为重点，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。

本项目属于建材行业，在封闭车间中输送物料，设有封闭厂房并洒水抑尘。
（四）开展工业园区和产业集群综合整治

加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，结合第二次全国污染源普查，进一步梳理确定其发展定位、规模和结构等。制定大气污染综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。对于涉工业炉窑类工业园区，加强能源替代与资源共享；积极推广集中供气供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。
本项目建设满足“三线一单”要求
符合

（五）加强环境监测监控体系

加强重点污染源自动监控体系建设。建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录；符合产业结构调整指导目录的冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，2020年安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。自动监控、分布式控制系统（DCS）监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。

DA001已按要求安装在线监测装置，并已与当地主管部门有效联接
符合

强化监测数据质量控制。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。各地对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况，要及时进行核实和调查处理。严厉打击篡改、伪造监测数据等行为，对监测机构运行维护不到位及篡改、伪造、干扰监测数据的，排污单位弄虚作假的，依法严格处罚，追究责任。

根据上表可知，项目建设与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符。
14、与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析

本项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析见下表。
表1-13  本项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析一览表

方案要求
项目情况
符合性
推动和优化产业结构和布局。推动在建和新建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合国家产业规划、生态环境分区管控方案要求。
符合

大力发展新能源和清洁能源。加强风能、太阳能等清洁能源开发利用，减少化石能源消费。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到 13.7%左右，电能占终端能源消费比重达15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等

本项目使用隧道窑余热供暖。
符合

5.积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
本项目不涉及燃煤锅炉
符合
7.持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭方式或新能源车辆。到2025年，铁路货运量比2020年增长10%以上，充分挖掘城市铁路站场和线路资源，创新“外集内配”等生产生活物资公铁联运模式。加强铁路专用线和衔接设施建设，新建及迁建年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。强化用地、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障。

本项目原辅材料在周边地区进行采购。均采用汽运。

符合
8.加快提升机动车清洁化水平。以公共领域用车为重点，推进城市建成区新增或更新公交、环卫、邮政、出租（含网约车）、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，鼓励机场、铁路货场新增或更换的作业车辆采用新能源或清洁能源汽车。在火电、煤炭等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。到2025年，大宗货物清洁方式运输比例达到省考核指标。持续推进新能源充换基础设施建设，到2025年高速服务区快充站覆盖率不低于60%。

本项目均采用汽运，采用符合运输标准的汽车进行运输。

符合

17.实施达标管理，完善区域大气污染防治协作机制。进一步完善区域大气污染联防联控工作机制，切实做到信息互通、资源共享、污染共治，共同应对大气污染物传输。持续巩固改善环境空气质量。

根据《阜新市生态环境质量报告书（2024年度）》，阜新市属于不达标区。

符合
18.完善重污染天气应对机制。健全重污染天气应对体系，修订完善重污染天气应急预案，按照国家、省要求统一优化重污染天气预警启动标准，及时修订市、县重污染天气应急预案，进一步明确各级政府部门责任分工，鼓励对中度、轻度污染过程和特征污染物开展应对。规范企业绩效分级申报管理流程，鼓励企业自主提升绩效等级。推进重点行业企业提升环保绩效水平，重污染天气预警期间实施差异化管控措施。严格按照相关技术指南有关要求，2025年9月底前完成应急减排措施清单修订，做到涉气企业全覆盖。工业源应急减排措施应落实到具体生产线、生产环节、生产设施，做到可操作、可监测、可核查。

本项目建成后按照现行要求进行重污染天气应急预案，且按照预案中的措施进行响应。

符合
根据上表可知，项目建设与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符。

15、与《辽宁省大气污染防治条例》相符性分析

本项目与《辽宁省大气污染防治条例》的符合性分析见下表。
表1-14  本项目与《辽宁省大气污染防治条例》符合性分析一览表

方案要求
项目情况
符合性
第九条企业事业单位和其他生产经营者应当履行防治大气污染的法定义务，执行国家和省规定的大气污染物排放和控制标准，采取措施防治生产经营或者其他活动对大气环境造成的污染。
本项目排放的污染物经处理后均可达标排放。
符合

第十三条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响评价报告书或者报告表未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。
本项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关要求，正在履行环保手续。
符合

第十四条市、县人民政府应当按照主体功能区划合理规划工业园区的布局。新建产生大气污染物的工业项目，应当符合大气污染物排放标准，按照利于减少大气污染物排放、资源循环利用和集中治理的原则，集中安排在工业园区。
本项目排放的污染物经处理后均可达标排放。
符合
第十五条实行大气污染物排污许可管理制度。

向大气排放工业废气或者国家有毒有害大气污染物名录中大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的排污单位，应当按照国家有关规定取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物。

向大气排放污染物的单位，应当按照国家和省有关规定，设置大气污染物排放口及其标志。
该公司承诺在取得环评批复后，立即按照相关要求完善排污许可手续。
符合
第十七条排污单位的重点大气污染物排放总量控制指标，由生态环境主管部门根据本行政区域重点大气污染物总量控制指标、排污单位现有排放量和改善大气环境质量的目标核定。 

排污单位不得超过生态环境主管部门核定的重点大气污染物总量控制指标排放大气污染物。
本项目排放重点污染物为氮氧化物，该公司承诺待项目建成投产后污染物不超过总量控制指标许可量。
符合

第二十条企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构对其排放的工业废气和国家有毒有害大气污染物名录中的大气污染物实施监测。原始监测记录保存期限不得少于三年。

重点排污单位应当按照国家和省有关规定，安装使用大气污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息，对监测数据的真实性、准确性负责。
该公司承诺待项目建成投产后，按照排污许可的相关要求开展污染源监测。
符合
第三十三条禁止直接排放有毒有害大气污染物。在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的工业企业，应当采取安装收集净化装置等防治措施，并保证环保设备正常运行，达到国家和省规定的大气污染物排放标准。
本项目排放的污染物经处理后均可达标排放。
符合
第三十五条下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料，在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石化、煤化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动。
本项目不涉及VOCs。
符合
根据上表可知，项目建设与《辽宁省大气污染防治条例》相符。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
阜新市新邱区国刚砖厂成立于2006年10月17日，位于辽宁省阜新市新邱区长营子镇大岗岗村，由于经营管理实际需要，2023年1月，原阜新市新邱区国刚砖厂的生产设施由阜新新国刚节能环保建材有限公司负责运营。厂区现有“阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目”，主要利用煤矸石为原料生产烧结多孔砖和烧结普通砖。
根据阜新市自然资源局新邱分局出具的用地性质查询的回复，企业占地面积57766m2，地类分别为国有建设用地1.6624公顷、国有采矿用地1.9484公顷、大岗岗村集体采矿用地2.1658公顷，本次技改项目涉及的隧道窑地类为采矿用地，不涉及压覆矿。为了响应国家政策，解决污水处理厂产生的污泥处置难问题，阜新新国刚节能环保建材有限公司拟投资50万元，建设阜新新国刚节能环保建材有限公司污泥与煤矸石混合制砖技术改造项目，依托现有工程的2条隧道窑，利用干化后的污泥代替部分煤矸石原料生产烧结砖，技改前后产品种类及产能未发生改变。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30—56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303—粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”，应编写环境影响报告表，阜新新国刚节能环保建材有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位赴现场进行实地踏勘，并收集了相关资料，对排污环节进行了分析，按照有关标准和规范，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报请生态环境行政主管部门审查。

2、项目组成

阜新市新邱区国刚砖厂污泥与煤矸石混合制砖技术改造项目位于辽宁省阜新市新邱区长营子镇大岗岗村。地理坐标为：东经121度49分42.162秒，北纬：42度6分20.386秒。本项目南侧和东侧为荒地，北侧和西侧为煤矸石山。
项目为技改项目，技改前后产能未发生改变，项目组成内容见表2-1。

表2-1  项目组成一览表

项目
工程名称
现有工程内容与规模

本次技改工程内容与规模
技改后全厂工程内容与规模
备注

主体工程
原料处理车间
1F，框架结构，建筑面积1500m2，用于原料的储存、破碎、筛分。
依托现有工程原料处理车间
1F，框架结构，建筑面积1500m2，用于原料的储存、破碎、筛分。
依托
陈化车间
1F，框架结构，建筑面积2000m2，用于原料搅拌、陈化，提高物料的成型性。
依托现有工程陈化车间
1F，框架结构，建筑面积2000m2，用于原料搅拌、陈化，提高物料的成型性。
依托
制坯成型车间
1F，框架结构，建筑面积2280m2，用于原料的成型，生产成品砖坯。

依托现有工程制坯成型车间
1F，框架结构，建筑面积2280m2，用于原料的成型，生产成品砖坯。
依托
焙烧车间
1F，轻钢结构，建筑面积9128m2，内含2条隧道窑，用于原料的干燥、焙烧。
依托现有工程焙烧车间和隧道窑
1F，轻钢结构，建筑面积9128m2，内含2条隧道窑，用于原料的干燥、焙烧。
依托
储运工程
原料储存车间
储存煤矸石和粉煤灰，位于原料处理车间内，车间内卸料，所有输送过程均在该封闭车间内进行。
依托现有工程原料储存车间，储存煤矸石、粉煤灰和污泥，位于原料处理车间内，车间内卸料，所有输送过程均在该封闭车间内进行。
储存煤矸石、粉煤灰和污泥，位于原料处理车间内，车间内卸料，所有输送过程均在该封闭车间内进行。
依托
库房
1F，建筑面积210m2，用于存放设备零配件及其他运行期所需的日常用品。
依托现有工程库房
1F，建筑面积210m2，用于存放设备零配件及其他运行期所需的日常用品。
依托
辅助工程
办公室
330m2，用于职工办公和休息。
依托现有工程办公室
建筑面积330m2。用于职工办公和休息
依托
试验室
320m2，用于产品的检验。
依托现有工程试验室。
建筑面积320m2，用于原料的检验，不使用化学试剂，无化学废品产生。

依托
公用工程
供水

外购
外购
外购

依托
排水

无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田。
无
无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田。
依托
供电
由阜新市新邱区南电业局供给。
无
由阜新市新邱区南电业局供给

依托
供暖
隧道窑余热，使用余热锅炉。
无
隧道窑余热，使用余热锅炉。
依托
环保工程

废气
原料装卸粉尘
封闭原料处理车间
依托现有封闭原料处理车间
封闭原料处理车间
依托
破碎筛分粉尘
破碎筛分粉尘通过1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放

破碎筛分粉尘依托现有工程1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放

破碎筛分粉尘通过1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放

依托
隧道窑废气
1条隧道窑废气通过1套双碱法脱硫塔处理后经1根22m高排气筒（DA001）排放。

隧道窑废气通过1套双碱法脱硫塔处理后经1根22m高排气筒（DA001）排放。

2条隧道窑废气通过1套双碱法脱硫塔处理后经1根22m高排气筒（DA001）排放。

依托
陈化废气
/
全封闭陈化车间，将废气收集后送入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。
全封闭陈化车间，将废气收集后送入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。

新建环保设施及排气筒

污泥储存废气
/
全封闭原料储存车间，将废气收集后送入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA002）排放。
全封闭原料储存车间，将废气收集后送入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA002）排放。

新建环保设施，排气筒依托
废水
无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田。
无新增生产废水和生活污水。
无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田。
依托
噪声
设备运转产生噪声，经基础减振、建筑隔声等措施处理后排放。
无新增设备噪声
设备运转产生噪声，经基础减振、建筑隔声等措施处理后排放。
依托
固体废物
生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理。
无新增生活垃圾
生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理。
依托
/
新增废含油抹布和含油手套、废机油、废油桶和废活性炭，危废贮存点暂存，定期委托有资质的单位处置，危废贮存点建筑面积10m2。
废含油抹布和含油手套废机油、废油桶和废活性炭在危废贮存点暂存，定期委托有资质的单位处置，危废贮存点建筑面积10m2。
新建
原料处理车间地面落尘、除尘器收集的粉尘、不合格品和脱硫石膏收集后在一般固废暂存间暂存，回用于生产。废布袋厂家更换带走厂区内不贮存。
原料处理车间地面落尘、窑底灰、除尘器收集的粉尘、不合格品和脱硫石膏收集后在一般固废暂存间暂存，回用于生产。废布袋厂家更换带走厂区内不贮存。
原料处理车间地面落尘、窑底灰、除尘器收集的粉尘、不合格品和脱硫石膏收集后在一般固废暂存间暂存，回用于生产。废布袋厂家更换带走厂区内不贮存。
依托
3、产品方案

根据《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目环境影响报告表》，原设计产品为烧结普通砖和烧结多孔砖，产能为1.2亿标块/年，均已通过验收。本次技改项目依托已通过验收的2条隧道窑。技改后产品种类及产能不变，使用污泥替代部分煤矸石生产烧结普通砖和烧结多孔砖。产品产能见下表。

表2-2  产品产能表

序号
名称
规格
块/年
孔洞率
折标系数
折标砖块/年
执行标准
1

烧结普通砖
240*115*53mm

6000万
/
1:1
6000万
《烧结普通砖》（GB/T 5101-2017）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2024）、

2
烧结多孔砖
240*115*90mm
3530万
19%
1:1.7
6000万

《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T 13544-2011）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2024）

烧结普通砖产品标准执行《烧结普通砖》（GB/T 5101-2017），烧结多孔砖产品标准执行《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T 13544-2011），同时根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）“6.3 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照 GB30760 的要求执行”，因此，烧结普通砖和烧结多孔砖参照执行《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中表2、表3中相应限值要求。

表2-3  《烧结普通砖》（GB/T 5101-2017）
项目
指标
尺寸偏差

长（240mm）
样本平均偏差±2.0mm

样本极差≤6.0mm

宽（115mm）
样本平均偏差±1.5mm

样本极差≤5.0mm

高（53mm）
样本平均偏差±1.5mm

样本极差≤4.0mm

外观尺寸
两条面高度差
≤2.0mm

弯曲
≤2.0mm
杂质突出高度
≤2.0mm

缺棱掉角的三个破坏尺寸
不得同时大于5mm

裂纹长度
a.大面上宽度方向及其延伸至条面的长度≤30mm；

b.大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度≤50mm；

c.完整面不得少于一条面和一顶面

表2-4  《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T 13544-2011）
项目
尺寸偏差
长（240mm）
样本平均偏差±2.5mm

样本极差≤8.0mm

宽（115mm）
样本平均偏差±2.0mm

样本极差≤7.0mm

高（90mm）
样本平均偏差±1.5mm

样本极差≤6.0mm

外观尺寸
完整面
不得少于一条面和一顶面

杂质突出高度
≤5.0mm

缺棱掉角的三个破坏尺寸
不得同时大于30mm

裂纹长度
a.大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度≤80mm；

b.大面上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到顶面的长度≤100mm；

c.条顶面上的水平裂纹≤100mm

表2-5  《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）
水泥熟料中重金属含量限值
水泥熟料中可浸出重金属含量限值
重金属元素
限值mg/kg
重金属元素
限值mg/L
砷（As）
40
砷（As）
0.1
铅（Pb）
100
铅（Pb）
0.3
镉（Cd）
1.5
镉（Cd）
0.03
铬（Cr）
150
铬（Cr）
0.2
铜（Cu）
100
铜（Cu）
1.0
镍（Ni）
100
镍（Ni）
0.2
锌（Zn）
500
锌（Zn）
1.0
锰（Mn）
600
锰（Mn）
1.0
4、生产设备清单

本次技改项目无新增或变更生产设备，仅新增环保设备，主要生产设备清单见下表。

表2-6  主要生产设备清单一览表

序号
设备名称
型号规格
现有工程数量
技改后全厂数量
单位
1

铲车
ZL50
2
2
台
2
板式给料机
BL80
2
2
台
3
带式输送机
B800
9
9
台
4
颚式破碎机
PEX-250×1200
1
1
台
5
振动筛
Φ1.8m×4m
2
2
台
6
双轴搅拌机
SJ3600
2
2
台
7
可逆配仓布料机
B650×28m
2
2
台
8

细式锤式破碎机
Φ1300×1100mm
2
2
台

9

箱式给料机
XGB800
2
2
台
10
搅拌挤出机
QJ3600
2
2
台
11
双级真空挤砖机
JKY75/75-4.0
1
1
台
12
空气压缩机
LGF-3/0.8
2
2
台
13
真空泵
ZSK-7
2
2

台
14
全自动切条切坯系统
ZQPQ
1
1

套
15
自动码坯机
QMPJ-3.7
1
1

套
16
智能机械手
ZNJ6×4
2
2

台
17
带式输送机
B650
6
6

台
18
摆渡车
DCB
3
3

台
19
液压顶车机
YDS
8
8

台
20
窑车
3300×250×840mm
220
220

台
21
出口拉引机
LYS-40
8
8

台
22
液压步进机
YBS-30
4
4
台
23
回车牵引机
TL-4
20
20
台
24
送热风机
Y4-73No16D
4
4
台
25
轴流风机
G030KZ-12
20
20
台
26
排烟风机
Y4-73No16D
4
4
台
27
窑底风机
T35No7
4
4
台
28
排潮风机
T40No10C
16
16
台
29
脱硫塔装置
HQSTL型
1
1
套
30
双通隧道窑（焙烧干燥一体）
干燥窑
118.15×3.3×1.4m
2
2
条
焙烧窑
80.45×3.3×1.44m

31
除尘系统
PPC32-6
1
1
套
32
余热回收热水器
ZFE-60
2
2
套
33
二级活性炭吸附装置
/
0
2
台
4、主要原辅材料及能源消耗

本次技改项目原辅料消耗及资源能源消耗情况见表2-5，本项目利用污泥代替部分煤矸石生产烧结砖，本项目使用的建材原料在上游处理单位阜新隆远生态环境治理有限公司由湿污泥、煤矸石和除尘灰搅拌制成，阜新隆远生态环境治理有限公司目前已取得环评批复，批复见附件。本项目建材原料进场时由上游处理单位阜新隆远生态环境治理有限公司对其进行检测，并提供检测报告，确保进厂的建材原料不属于危险废物且符合《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）的要求。
根据《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031）的规定，污泥占总原料重量比（以干污泥计）不宜超过10%，在工业条件允许或产品需要的情况下，混合比例可适当提高。现有工程总原料重量为312000t/a，污泥替代重量比为10%，经计算替代的干污泥质量为31200t/a，本项目使用的建材原料混合比例为湿污泥：煤矸石粉：除尘灰=17：24：4，上游处理单位阜新隆远生态环境治理有限公司生产建材原料时，湿污泥含水率为40%，经计算湿污泥质量为52000t/a，经计算本项目使用的建材原料质量为137647t/a。
表2-7  主要原辅材料及能源消耗表

物料名称

现有工程年耗量

本次技改工程年耗变化量

技改后全厂年耗量

包装形式
包装规格
形态

储存地点

最大储存量

储存周期
备注

煤矸石

249600t/a

-104611t/a

144989t/a

散装

/

固态块状
原料储存车间
4000t
10d
来源为厂区西北侧紧邻的新邱露天矿遗留矸石山
粉煤灰

62400t/a

0t/a

62400t/a

散装

/

固态粉状
1700t
10d
外购
建材原料
0t/a
+137647t/a

137647t/a

散装
/
固态泥状
3800t
10d
来源为阜新隆远生态环境治理有限责任公司，其中干污泥量为31200t/a
氢氧化钠

941.868t/a
0t/a

941.868t/a

袋装
50kg/袋
固态
20t
7d
外购
氧化钙

1412.802t/a
0t/a
1412.802t/a
袋装
50kg/袋
固态
25t
6d
外购
机油

1t/a
0t/a
1t/a
桶装
50kg/桶
液态
/
/

/
外购，随用随买厂区内不储存

水

55523t/a
-16397t/a

39126t/a

/

/
液态

/

/

/
外购
电

400万kwh/a
0kwh/a
400万kwh/a
/

/
/

/

/

/
由阜新市新邱区南电业局供给
表2-8  原辅料理化性质一览表
序号

名称

理化性质

1

氢氧化钠
化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。
2

氧化钙
是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。白色或带灰色块状或颗粒。溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。相对密度3.32~3.35。熔点2572℃。沸点2850℃。折光率1.838。
表2-9  煤矸石化验结果表
序号

检验项目
国标符号
单位
测试结果
1

全水份
Mt

（%）
6.61
2

空气干燥基水分
Mad

（%）
1.01
3

空气干燥基灰分

Aad

（%）
83.55
4
空气干燥基挥发分

Vad

（%）
9.84
5
干燥无灰基挥发分
Vadf
%
63.73
6

空气干燥基全硫
St，ad

（%）

0.39
7
固定碳
FC、d
（%）
5.6
8
焦渣特征

一类762
9
干燥基灰分
Ad

（%）
84.40
10
干燥基高位热值
（%）
762
11
收到基低位热值
Qnet，ar
（%）
576
建材原料中的污泥应满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中标准要求。

表2-10  《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》标准要求一览表

理化性质
序号

控制项目

限值

1

pH

5~10

2

含水率

≤40%

烧失量和放射性核素指标
1

烧失量
≤50%

2

放射性核素
IRA≤1.0
Ir≤1.0
污染物浓度限值
1
总镉

≤20mg/kg干污泥
2
总汞
≤5mg/kg干污泥
3
总铅
≤300mg/kg干污泥
4
总铬
≤1000mg/kg干污泥
5
总砷
≤75mg/kg干污泥
6
总镍
≤200mg/kg干污泥
7
总锌
≤4000mg/kg干污泥
8
总铜
≤1500mg/kg干污泥
9
矿物油
≤3000mg/kg干污泥
10
挥发酚
≤40mg/kg干污泥
11
总氰化物
≤10mg/kg干污泥
卫生学指标
1
粪大肠菌群值
＞0.01
2
蠕虫卵死亡率
＞95%
表2-11  上游单位湿污泥检测结果一览表
序号
污染物

浓度限值

检测结果（单位：mg/kg）
1
总镉

≤20mg/kg干污泥
＜2.5
2
总汞
≤5mg/kg干污泥
3.43
3
总铅
≤300mg/kg干污泥
＜33.3
4
总铬
≤1000mg/kg干污泥
375
5
总砷
≤75mg/kg干污泥
34.8
6
总镍
≤200mg/kg干污泥
39.7
7
总锌
≤4000mg/kg干污泥
447
8
总铜
≤1500mg/kg干污泥
162
9
矿物油
≤3000mg/kg干污泥
1050
10
挥发酚
≤40mg/kg干污泥
35.4
11
总氰化物
≤10mg/kg干污泥
0.238
建材原料在上游单位阜新隆远生态环境治理有限公司处理时工艺流程如下：

（1）原辅料运输贮存

煤矸石粉、污泥和除尘灰等由自卸汽车运至厂区内，在厂内密闭车间储存，煤矸石粉和除尘灰在储存区分区储存，污泥储存至污泥池。

（2）上料
污泥、煤矸石粉、除尘灰等原料利用密闭输送系统输送至上料仓，输送至搅拌机。料仓上方设置集气罩，废气经集气罩收集后送脉冲袋式除尘器处理。
（3）混合搅拌
煤矸石粉、污泥和除尘灰通过封闭皮带机转运至双轴搅拌机进行混合，将物料充分混合均匀，混合比例为污泥：煤矸石粉：除尘灰=17：24：4。

（4）包装外售

产品建材原料采用自动包装机进行封装，送至产品区贮存、外售。
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图2-1  上游单位建材原料生产工艺流程图

根据《阜新隆远生态环境治理有限公司资源综合利用项目环境影响报告表》，上游处理单位阜新隆远生态环境治理有限公司的湿污泥来源为阜新北控水务有限公司、阜新蒙古贞污水处理有限公司、阜新市清源污水处理有限公司、阜新市清河门区津源污水处理有限公司、阜新蒙古族自治县佛寺镇丰源肉鸡养殖场和阜新六和农牧有限公司，湿污泥原料含水率为40%，均为非工业污水处理污泥，不使用工业污水处理厂的污泥，属于Ⅰ类一般工业固体废物。除尘灰来源为阜新领鑫环保科技有限公司，炉渣铁生产线（上料、球磨、磁选以及抛光）废气经布袋除尘器装置处理收集得到的除尘灰，属于Ⅰ类一般工业固体废物。煤矸石来源为阜新英同资源循环利用有限公司，属于Ⅰ类一般工业固体废物。

上游处理单位使用的除尘灰原料由阜新瑞翔燃料检测中心出具的除尘灰成分检测报告，具体数值见下表。

表2-12  除尘灰原料主要成分表

成分
SiO2
SO3
Fe2O3
Al2O3
ZrO2
Cr2O3
K2O
CaO
含量（%）
54.299
13.537
11.987
7.885
4.564
3.443
1.567
0.974
成分
P2O5
TiO2
HfO2
MnO
全水分
收到基全硫
烧失量
收到基低位发热值
含量（%）

0.873
0.371
0.188
0.164
0.10
0.78
13.17
7815J/g
上游处理单位使用的煤矸石原料成分具体数值见下表。

表2-13  煤矸石原料主要成分表

成分
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
收到基全硫
含量（%）
9.24
2.76
0.54
46.32
1.22
0.20
0.21
成分
TiO2
K2O
Na2O
P2O5
MnO2
烧失量
低位发热值
含量（%）

0.03
0.10
0.03
0.16
0.001
42.35
3.5MJ/kg
上游处理单位使用的湿污泥原料委托阜新瑞翔燃料检测中心对各类企业污泥进行检测，出具污泥检测报告，具体检测数据见下表。

表2-14  上游单位污泥检测数据表

检测项目
检测结果
单位
污泥来源单位
阜新北控水务有限公司
检测日期
20260208
检测单位
阜新瑞翔燃料检测中心

报告编号
RX26020901
全水分Mt
40.3
%
收到基灰分Aar
38.90
%
干燥基灰分Ad
65.14
%
收到基挥发分Var
16.68
%

有机质含量OMd
34.86
%
收到基全硫St,ar
0.47
%
空干基全硫St,ad
0.68
%

收到基低位发热量Qnet,ar
2.81
MJ/kg
收到基低位发热量Qnet,ar
672
kcal/kg
上游单位使用的污泥原料来源情况详见下表。

表2-15  上游单位污泥原料来源情况表
序号

厂家名称

简介

1
阜新北控水务有限公司
2015年1月正式建成投入运行，采取的污水处理工艺为A2/O+沉淀+过滤+消毒处理工艺，日平均处理污水量为10.0万立方米，执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理的废水类型主要是生活污水，上游单位污泥原料来源为好氧阶段污泥。
2
阜新蒙古贞污水处理有限公司
2015年正式建成投入运行，采取的污水处理工艺为A/O处理工艺，日平均处理污水量为3.0万立方米，执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理的废水类型主要是生活污水，上游单位污泥原料来源为好氧阶段污泥。

3
阜新市清源污水处理有限公司
2008年7月正式建成投入运行，采取的污水处理工艺为A/O+沉淀+过滤+消毒处理工艺，日平均处理污水量为10.0万立方米，执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理的废水类型主要是生活污水，上游单位污泥原料来源为好氧阶段污泥。

4
阜新市清河门区津源污水处理有限公司

采取的污水处理工艺为A/O+沉淀+过滤+消毒处理工艺，执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理的废水类型主要是生活污水，上游单位污泥原料来源为好氧阶段污泥。

5
阜新蒙古族自治县佛寺镇丰源肉鸡养殖场
采取A2/O工艺，执行排放标准《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准，上游单位污泥原料来源为好氧阶段污泥。

6
阜新六和农牧有限公司

5、公用工程

（1）给水：本次技改项目无新增劳动定员，无新增生活用水。生产用水变化情况如下：
①喷淋加湿用水 
本次技改项目消耗煤矸石的量为144989t/a，煤矸石原料含水率按3.99%计，需粉煤灰62400t/a，粉煤灰含水率按1%计，建材原料量137647t/a，建材原料中污泥的量为52000t/a，含水率按40%计，煤矸石的量为73411t/a，含水率按3.99%计，除尘灰的量为12235t/a，含水率按1%计，原料堆存过程中水分会不断蒸发，干燥物料易起尘，因此本项目需保持原料的含水率以避免起尘现象发生。 
本项目原料储存及破碎筛分均在原料处理车间内进行，根据工艺设计要求，本项目原料处理车间设有喷淋设施，本项目物料存储过程中需将含水量控制在8%左右，则喷淋加湿用水量约为11067.46t/a。此部分水全部进入原料，无废水产生。 
②生产配料用水 
本项目原料为建材原料、煤矸石及粉煤灰，根据生产工艺要求，在进入搅拌机后需要加水进行配料搅拌，本项目干燥前湿砖坯含水率约为17%，据此核算，项目配料用水量为23688.05t/a，这部分水全部进入砖坯，经干燥窑干燥和隧道窑烧结后除产品带出一部分外（3%左右），其余全部蒸发耗散。 
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图2-2  技改后全厂水平衡
（2）排水：本项目无新增废水，生活污水排入旱厕定期清掏还田，脱硫用水循环使用不外排。
（3）供暖：本项目供暖采用隧道窑余热，利用2台余热回收热水器加热冷水，经循环泵供热。
（4）供电：本项目年用电量为400万kWh，由阜新市新邱区市南电业局供给，厂区内设有配电房，能够满足本项目生产、生活用电需要。
6、劳动定员及工作制度

本次技改项目无新增劳动定员，年运行365天，三班倒，每班8小时，厂区内不设置食堂和宿舍。

7、物料平衡及元素平衡
本项目物料平衡见下表。
表2-16  本项目物料平衡情况表
投入
产出
名称
数量（t/a)
名称
数量（t/a)
煤矸石
144989
烧结普通砖
138000
粉煤灰
62400
烧结多孔砖
112960
建材原料
137647
窑底灰
6
窑底灰
6
不合格品
345
不合格品
345
地面落尘
5.52
地面落尘
5.52
除尘灰
13.02
除尘灰
13.02
有组织废气
23.67
原料加入水
34755.51
无组织废气
2.86
脱硫石膏
3804.63
脱硫石膏
3804.63
燃烧损失量
128804.98
合计
383965.68
合计

383965.68
本项目重金属元素平衡表见下表。
表2-17  重金属元素平衡表
种类

含量（mg/kg）
干污泥年用量（t）
进入（kg）

产出（kg）

污泥带入

有组织排放

除尘灰

产品

镉
1.25
31200
39
1.17
2.73
35.1
汞
3.43
107.02
28.90 
67.42 
10.70 
铅
16.65
519.48
15.58 
36.36 
467.54 
铬
375
11700
3.51
8.19
11688.3
砷
34.8
1085.76
3.26 
7.60 
1074.90 
镍
39.7
1238.64
0.37 
0.87 
1237.40 
锌
447
13946.4
418.39 
976.25 
12551.76
铜
162
5054.4
1.52 
3.54 
5049.34
8、厂区平面布置

根据项目平面布置示意图可知，项目生产区位于厂区东部，办公生活区位于厂区东北侧，阜新地区常年主导风向为西南风，处于当地主导风向的侧风向，由于工人基本位于生产车间内，利用办公生活区时间较短，且办公生活区周围进行绿化，这样的布置可有效降低废气污染对厂区内部人员的影响。同时生产区的产噪设备和生活区之间的距离较远，设备噪声不会对办公室内的办公人员造成明显影响。综上所述，本项目平面布置情况较为合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

1、施工期工艺流程及产排污情况

施工期主要进行危废贮存点的建设、二级活性炭吸附装置的安装。主要污染物为施工粉尘、安装噪声、施工废水、施工垃圾等。
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图2-3  施工期工艺流程及产污节点图

主要污染工序

1、施工期污染工序

（1）废气

施工期大气污染物主要为施工过程中的扬尘、材料运输、装卸和车辆行驶过程中产生的扬尘及施工车辆产生的汽车尾气。

（2）废水

施工期废水主要为运输车辆清洗废水及施工人员生活污水等。

（3）噪声

施工期噪声主要为施工机械、设备安装和运输车辆产生的噪声。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。

2、运营期工艺流程及产排污情况
本次技改项目运营期制砖工艺未发生变化，仅使用污泥代替部分煤矸石原料制砖，具体生产工艺流程如下：

（1）原料制备

原料制备设置在原料处理车间内，原料制备采用二级破碎、一级筛分、加水搅拌的处理工艺。原料用铲车直接喂入板式给料机中，板式给料机按工艺要求定量给料到带式输送机上运到颚式破碎机进行粗碎，然后输送到细式锤式破碎机处进行破碎，破碎后的原料输送到振动筛进行筛分，小于1mm的筛下料输送到搅拌机，筛上料再输送到细式锤式破碎机进行破碎至小于1mm的颗粒料输送到搅拌机。本次技改项目破碎工序的粒径未发生改变。本项目搅拌工序在陈化车间内进行。
（2）原料陈化 
原料破碎后，经过设置在陈化车间内的双轴搅拌机混合、加水搅拌含水率达到15~17%，达到陈化的需要，经双轴搅拌机处理后的物料通过带式输送机运送到陈化车间顶部的可逆式布料机上，将物料按一定班次规律均匀的堆存到陈化车间中，物料陈化时间一般不少于3天。陈化的作用是使物料中水分均化程度提高，颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒变得容易疏解，物料的成型性能得到提高。 
（3）挤出成型 
经过陈化的物料通过铲车运到成型车间的箱式给料机处定量分配，然后向生产线的搅拌挤出机给料。原料通过二次加水、搅拌，使其水分控制在17%左右，物料性能满足成型需要。
挤出的泥条经全自动切条切坯系统切割成所需规格的砖坯，并对坯体进行刮削、倒角等处理后，由自动码坯机组将坯体码放到窑车上，在湿坯贮存段存放。湿砖坯边角料由带式输送机送回双级真空挤出机再次挤出成型。以上两个系统全部采用程控机控制，机械化、自动化程度高，性能先进可靠，生产能力大，达到国际同行业的先进水平，领先国内同行业。该系统可切、码多种规格尺寸的坯体，可在窑车上码多种形式的码坯方式。 
（4）干燥、焙烧 
装有湿坯的窑车运送到进车端摆渡车上，通过液压步进机将窑车顶入干燥窑内进行干燥。本项目采用焙烧和干燥一体的双通隧道窑，干燥窑规格为118.15×3.3×1.4m，焙烧窑规格为80.45×3.3×1.44m。为了热量充分利用，干燥热源来自焙烧余热。
设有送热系统、循环系统和排潮系统。干燥好的砖坯通过干燥窑出口拉引机、摆渡车、焙烧窑液压步进机将窑车送入焙烧窑进行焙烧，干燥废砖坯（不合格品）重新进入板式给料机。
通过出口拉引机将载有经过焙烧的砖的窑车拉引到出车端摆渡车上，通过回车牵引机将载有砖的窑车运送到卸砖段，焙烧废砖坯（不合格品）重新进入板式给料机破碎作为原料使用。 
隧道窑焙烧采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃烧，空气由冷却段引入隧道窑，废烟气由预热段的排烟风机引出。本次技改项目中隧道窑的工作时间未发生改变。
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图2-4  运营期工艺流程及产污节点图

本项目运营期主要污染因子及排污节点汇总见表2-18。

表2-18  本项目运营期主要污染因子及排污节点
污染物种类

编号

产污节点

主要污染因子

治理措施
排放去向
废气

G1
原料装卸废气
颗粒物
封闭原料储存车间
大气环境
G2
污泥储存废气
氨、硫化氢、臭气浓度
车间负压收集+1套二级活性炭吸附装置
15m高排气筒（DA002）
G3-G6
破碎筛分废气

颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置
15m高排气筒（DA002）
G7

隧道窑废气

颗粒物、SO2、NOx、二噁英、重金属、氟化物、HCl、CO

1套双碱法脱硫塔

22m高排气筒（DA001）

G8
陈化废气
氨、硫化氢、臭气浓度
1套二级活性炭吸附装置
15m高排气筒（DA003）
废水

/
生活污水
pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN
排入防渗旱厕
定期清掏还田
固废

S1
湿坯切割
不合格品
在一般固废暂存间暂存，回用于生产
干燥窑
焙烧窑
成品检验
S5
布袋除尘器
除尘灰
/
S6
废布袋
由厂家更换带走厂区内不贮存
/
/
原料处理车间
地面落尘
在一般固废暂存间暂存，回用于生产
/
/
隧道窑
窑底灰
/
S7
双碱法脱硫塔

脱硫石膏
/
S8
二级活性炭吸附装置
废活性炭
危废贮存点暂存，定期委托有资质的单位处置
/
/
设备维护
废机油
/
/
设备维护
废含油抹布和含油手套
/
/
设备维护
废油桶
/
噪声

N1-N13
生产设备噪声
Leq(A)

基础减振、距离衰减等
厂界噪声达标排放


	与项目有关的现有环境污染问题
	1、现有项目环保手续履行情况

阜新市新邱区国刚砖厂于2019年委托阜新市鑫源环境保护有限公司编制了《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目环境影响报告表》，阜新市环境保护局新邱分局于2019年2月19日进行了批复，文号为阜环新邱审【2019】02号，环评批复见附件。2021年编制了《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目阶段性竣工环境保护验收检测报告表》，于2021年1月31日阜新市新邱区国刚砖厂组织召开了阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目阶段性竣工环境保护验收会议并通过了验收，验收意见见附件。由于经营管理实际需要，原阜新市新邱区国刚砖厂的生产设施由阜新新国刚节能环保建材有限公司负责运营。2025年7月重新申请了排污许可证，排污许可证编号为91210903MA10GKTM56001V，有效期限自2021年10月9日至2026年10月8日止。2026年编制了《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，于2026年2月10日由阜新新国刚节能环保建材有限公司组织召开了阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目竣工环境保护验收会议并通过了验收，验收意见见附件。
2、现有项目概况

现有项目概况见下表。

表2-19  现有项目组成一览表

项目
工程名称
现有工程内容与规模

主体工程
原料处理车间
1F，框架结构，层高12m，建筑面积1500m2，用于原料的储存、破碎、筛分。
陈化车间
1F，框架结构，层高8.5m，建筑面积2000m2，用于原料搅拌、陈化，提高物料的成型性。
制坯成型车间
1F，框架结构，层高8.5m，建筑面积2280m2，用于原料的成型，生产成品砖坯。

焙烧车间
1F，轻钢结构，层高8.5m，建筑面积9128m2，内含2条隧道窑，用于原料的干燥、焙烧。
储运工程
原料储存车间
储存煤矸石和粉煤灰，位于原料处理车间内，车间内卸料，所有输送过程均在该封闭车间内进行。
库房
1F，建筑面积210m2，用于存放设备零配件及其他运行期所需的日常用品。
辅助工程
办公室
330m2，用于职工办公和休息。
试验室
320m2，用于产品的检验。
公用工程
供水

厂区自备水井
排水

无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田。
供电
由阜新市新邱区南电业局供给。
供暖
隧道窑余热。
环保工程

废气
原料储存粉尘
封闭原料处理车间
破碎筛分粉尘
破碎筛分粉尘通过1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放

隧道窑废气
1条隧道窑废气通过1套双碱法脱硫塔处理后经1根22m高排气筒（DA001）排放。

污泥储存废气
/
废水
无生产废水外排，生活污水排入旱厕定期清掏还田。
噪声
设备运转产生噪声，经基础减振、建筑隔声等措施处理后排放。
固体废物
生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理。
原料处理车间地面落尘、除尘器收集的粉尘、不合格品和脱硫石膏收集后在原料处理车间暂存，回用于生产。废布袋厂家更换带走厂区内不贮存。
3、现有项目污染物排放情况
（1）废气

现有项目废气主要为原料运输扬尘、堆放及装卸粉尘、隧道窑废气和原料制备废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等。
根据2026年编制的《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间生产工况为100%，现有项目废气检测结果见下表。
表2-20  有组织废气检测结果表-1
点位
时间
2025年12月25日
2025年12月26日
隧道窑排气筒（DA001）
项目
第一次
第二次
第三次
第一次

第二次

第三次

烟气温度（℃）
30.2
30.7
31.4
30.5
29.7
30.2
烟气动压（Pa）
13
16
16
21
22
19
烟气静压（KPa）
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
烟气全压（KPa）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
烟气含湿量（%）
5.88
5.88
5.88
5.25
5.25
5.25
基准含氧量（%）
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
氧气含量（%）
19.6
19.5
19.5
19.4
19.4
19.3
烟气流速m/s
3.9
4.4
4.3
5.0
5.1
4.7
标干烟气流量（Nm3/h）
453434
510832
497645
584867
597969
549577
颗粒物
实测浓度（mg/m3）
4.2
5.2
4.4
3.9
4.8
4.0
折算浓度（mg/m3）
9
10
9
7
9
7
排放速率（kg/h）
1.90
2.66
2.19
2.28
2.87
2.20
二氧化硫
实测浓度（mg/m3）
31
35
40
11
9
11
折算浓度（mg/m3）
67
70
80
20
18
20
排放速率（kg/h）
14.1
17.8
19.8
6.30
5.58
6.17
氮氧化物
实测浓度（mg/m3）
19
18
18
15
15
16
折算浓度（mg/m3）
41
35
36
27
28
28
排放速率（kg/h）
8.74
8.99
8.83
8.52
8.77
8.78
烟气温度（℃）

31.3
31.7
32.2
30.5
30.8
31.2
烟气动压（Pa）

14
14
15
12
13
15
烟气静压（KPa）

-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
烟气含湿量（%）

5.16
5.16
5.16
5.25
5.25
5.25
基准含氧量（%）

18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
氧气含量（%）

19.4
19.3
19.6
19.2
19.4
19.5
烟气流速m/s

4.1
4.0
4.2
3.8
3.9
4.1
标干烟气流量（Nm3/h）

478503
466255
489431
443693
456018
483151
氟化物
实测浓度（mg/m3）
1.39
1.58
1.13
1.64
1.51
1.45
折算浓度（mg/m3）
2.61
2.79
2.42
2.73
2.83
2.90
排放速率（kg/h）
0.665
0.737
0.553
0.728
0.689
0.701
破碎筛分排气筒（DA002）
标干烟气流量（Nm3/h）

11856
11583
12101
11740
11985
12205
颗粒物
实测浓度（mg/m3）

24.6
22.8
26.7
26.2
25.7
24.8
排放速率（kg/h）

0.292
0.264
0.323
0.308
0.308
0.303
表2-21  厂界废气检测结果表
采样日期

样品编号

检测项目

检测结果

2025年12月25日

上风向1#
氟化物

3.1μg/m3
2.8μg/m3
3.1μg/m3
下风向2#
3.5μg/m3
3.6μg/m3
3.8μg/m3
下风向3#
3.3μg/m3
3.3μg/m3
3.5μg/m3
下风向4#
3.6μg/m3
3.5μg/m3
3.2μg/m3
2020年12月25日

上风向1#
2.9μg/m3
3.3μg/m3
3.0μg/m3
下风向2#
3.7μg/m3
4.1μg/m3
3.9μg/m3
下风向3#
3.3μg/m3
4.0μg/m3
3.7μg/m3
下风向4#
3.2μg/m3
3.7μg/m3
3.6μg/m3
2020年12月24日
上风向1#
二氧化硫
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
下风向2#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
下风向3#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
下风向4#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
2020年12月25日
上风向1#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
下风向2#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
下风向3#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
下风向4#
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
0.007（L）mg/m3
2020年12月24日
上风向1#
颗粒物
239mg/m3
252mg/m3
263mg/m3
下风向2#
379mg/m3
378mg/m3
423mg/m3
下风向3#
353mg/m3
399mg/m3
396mg/m3
下风向4#
359mg/m3
368mg/m3
404mg/m3
2020年12月25日
上风向1#
255mg/m3
254mg/m3
264mg/m3
下风向2#
400mg/m3
395mg/m3
409mg/m3
下风向3#
383mg/m3
420mg/m3
396mg/m3
下风向4#
401mg/m3
401mg/m3
391mg/m3
备注：“L”表示未检出
根据上表可知，现有项目有组织各污染物排放浓度均能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中表2新建企业大气污染物排放限值要求。现有项目厂界无组织颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中表3中相关要求。

（2）废水

现有项目用水主要是职工生活废水和生产脱硫废水。生产脱硫废水循环使用，无生产废水外排；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏还田。

（3）噪声
现有项目噪声来源主要为生产设备运行，现有工程噪声数据来源为2026年编制的《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间生产工况为100%，具体排放情况见下表。

表2-22  厂界噪声检测结果 单位：dB(A)

检测点位

检测日期

2025.12.25
2025.12.26
昼间

夜间

昼间

夜间
厂界东侧1m处

55
44
54
43
厂界南侧1m处

50
41
51
41
厂界西侧1m处

58
47
57
46
厂界北侧1m处

52
43
52
42
标准限值

60
50
60
50
根据上表可知，现有工程项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
固废

现有项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；原料处理车间地面落尘、除尘器收集的粉尘、不合格品、脱硫石膏收集后回用于生产。废布袋由厂家更换带走厂区内不贮存。具体产生及处理情况见下表。
表2-23  现有项目固体废物产生和处理情况

序号
名称

类别

形态

产生量（t/a）

去向

1

布袋除尘器
废布袋
固态
0.05t/a
由厂家更换带走不暂存
2
生产过程
原料处理车间地面落尘
固态
100.8t/a
收集后回用于生产
3
布袋除尘器
除尘器收集的粉尘
固态

86.4t/a
4
生产过程
不合格品
固态

19368t/a
5
脱硫塔
脱硫石膏
固态

846t/a
6
员工生活
生活垃圾
固态

14.4t/a
由环卫部门清运
4、现有项目污染物排放情况
根据《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》总量情况，现有项目污染物排放情况见下表。

表2-24  现有项目污染物排放清单
类别
污染源
污染物
排放量
采取的环保措施
废气
隧道窑
颗粒物
19.63t/a

脱硫塔+22m高排气筒（DA001）
二氧化硫
135.43/a
氮氧化物
61.49t/a
氟化物
5.9t/a
原料处理车间
颗粒物
2.21t/a
布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）
噪声
生产设备
噪声
/
采用低噪声设备，合理布局、基础减振
固废
布袋除尘器
废布袋
0.05t/a
由厂家更换带走不暂存
生产过程
原料处理车间地面落尘
100.8t/a
收集后回用于生产
布袋除尘器
除尘器收集的粉尘
86.4t/a
生产过程
不合格品
19368t/a
脱硫塔
脱硫石膏
846t/a
员工生活
生活垃圾
14.4t/a
由环卫部门清运
5、现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施

通过现场调查核实，并结合目前最新的环保管理要求，阜新新国刚节能环保建材有限公司现有项目目前无存在的主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


	X

	Y

					
	1#下风向查海村
	121.500193674°
	42.060556678°
	颗粒物、二噁英、氟化物、汞、铅、砷、镉、氨、硫化氢、氯化氢
	7d
	SE
	476


	②监测结果

表3-3  环境空气质量现状（监测结果）表1
检测点位
采样日期

采样时间
检测项目
检测结果

标准限值
达标情况
1#下风向查海村
2026.02.03
2:00
总悬浮

颗粒物

(µg/m³)
261
300
达标
2026.02.04
2:00
252
300
达标

2026.02.05
2:00
257
300
达标

2026.02.06
2:00
250
300
达标

2026.02.07
2:00
243
300
达标

2026.02.08
2:00
214
300
达标

2026.02.09
2:00
255
300
达标

2026.02.03
2:00
铅(µg/m³)
0.02
0.5
达标
2026.02.04
2:00
0.02
0.5
达标
2026.02.05
2:00
0.01
0.5
达标
2026.02.06
2:00
0.02
0.5
达标
2026.02.07
2:00
0.01
0.5
达标
2026.02.08
2:00
0.02
0.5
达标
2026.02.09
2:00
0.02
0.5
达标
2026.02.03
2:00
砷(ng/m3)
2.8
6
达标
2026.02.04
2:00
2.5
6
达标
2026.02.05
2:00
2.1
6
达标
2026.02.06
2:00
2.3
6
达标
2026.02.07
2:00
2.7
6
达标
2026.02.08
2:00
2.0
6
达标
2026.02.09
2:00
2.6
6
达标
2026.02.03
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
0.5
20
达标
14:00
0.7
20
达标
20:00
0.8
20
达标
2026.02.04
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
＜0.5
20
达标
14:00
0.7
20
达标
20:00
0.8
20
达标
2026.02.05
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
＜0.5
20
达标
14:00
0.6
20
达标
20:00
0.9
20
达标
2026.02.06
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
＜0.5
20
达标
14:00
0.7
20
达标
20:00
0.9
20
达标
2026.02.07
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
＜0.5
20
达标
14:00
0.6
20
达标
20:00
0.8
20
达标
2026.02.08
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
＜0.5
20
达标
14:00
0.6
20
达标
20:00
0.9
20
达标
2026.02.09
2:00
氟化物(µg/m³)

＜0.5
20
达标
8:00
＜0.5
20
达标
14:00
0.7
20
达标
20:00
0.9
20
达标
2026.02.03
2:00
氨(mg/m³)

0.09
0.2
达标
8:00
0.11
0.2
达标
14:00
0.13
0.2
达标
20:00
0.08
0.2
达标
2026.02.04
2:00
氨(mg/m³)

0.08
0.2
达标
8:00
0.10
0.2
达标
14:00
0.12
0.2
达标
20:00
0.08
0.2
达标
2026.02.05
2:00
氨(mg/m³)

0.09
0.2
达标
8:00
0.11
0.2
达标
14:00
0.14
0.2
达标
20:00
0.09
0.2
达标
2026.02.06
2:00
氨(mg/m³)

0.12
0.2
达标
8:00
0.10
0.2
达标
14:00
0.15
0.2
达标
20:00
0.13
0.2
达标
2026.02.07
2:00
氨(mg/m³)

0.12
0.2
达标
8:00
0.14
0.2
达标
14:00
0.13
0.2
达标
20:00
0.13
0.2
达标
2026.02.08
2:00
氨(mg/m³)

0.13
0.2
达标
8:00
0.15
0.2
达标
14:00
0.12
0.2
达标
20:00
0.11
0.2
达标
2026.02.09
2:00
氨(mg/m³)

0.12
0.2
达标
8:00
0.14
0.2
达标
14:00
0.12
0.2
达标
20:00
0.12
0.2
达标
2026.02.03
2:00
硫化氢(mg/m3)

0.003
0.01
达标
8:00
0.003
0.01
达标
14:00
0.004
0.01
达标
20:00
0.004
0.01
达标
2026.02.04
2:00
硫化氢(mg/m3)
0.004
0.01
达标
8:00
0.005
0.01
达标
14:00
0.005
0.01
达标
20:00
0.004
0.01
达标
2026.02.05
2:00
硫化氢(mg/m3)
0.004
0.01
达标
8:00
0.005
0.01
达标
14:00
0.003
0.01
达标
20:00
0.004
0.01
达标
2026.02.06
2:00
硫化氢(mg/m3)
0.005
0.01
达标
8:00
0.003
0.01
达标
14:00
0.003
0.01
达标
20:00
0.003
0.01
达标
2026.02.07
2:00
硫化氢(mg/m3)
0.004
0.01
达标
8:00
0.003
0.01
达标
14:00
0.003
0.01
达标
20:00
0.004
0.01
达标
2026.02.08
2:00
硫化氢(mg/m3)
0.003
0.01
达标
8:00
0.003
0.01
达标
14:00
0.003
0.01
达标
20:00
0.004
0.01
达标
2026.02.09
2:00
硫化氢(mg/m3)
0.003
0.01
达标
8:00
0.003
0.01
达标
14:00
0.004
0.01
达标
20:00
0.005
0.01
达标
表3-4  环境空气质量现状（监测结果）表2
采样日期

采样点位
检测项目
检测结果

单位

标准限值
达标情况
2026年02月05日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
2026年02月06日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
2026年02月07日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
2026年02月08日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
2026年02月09日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
2026年02月10日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
2026年02月11日

1#下风向查海村

汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
汞

6.6×10-6（L）
mg/m3
50
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
氯化氢

0.02（L）
mg/m3
0.05
达标
镉

0.05（L）
μg/m3
0.005
达标
备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。

表3-5  环境空气质量现状（监测结果）表3
样品编号

检测点位

检测项目

单位

检测结果

标准限值
达标情况
2026.02.02
1#下风向查海村
二噁英类
pgTEQ/Nm3
0.011
0.6
达标
2026.02.03
1#下风向查海村 
二噁英类
pgTEQ/Nm3
0.0064
0.6
达标

2026.02.04
1#下风向查海村 
二噁英类
pgTEQ/Nm3
0.0066
0.6
达标

2026.02.05
1#下风向查海村 
二噁英类

pgTEQ/Nm3
0.0063
0.6
达标

2026.02.06
1#下风向查海村 
二噁英类

pgTEQ/Nm3
0.0063
0.6
达标

2026.02.07
1#下风向查海村 
二噁英类

pgTEQ/Nm3
0.0063
0.6
达标

2026.02.08
1#下风向查海村 
二噁英类

pgTEQ/Nm3
0.0087
0.6
达标

由上表分析可知，总悬浮颗粒物、氟化物、汞、铅、砷、镉满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2及附录A参考限值；氨、硫化氢、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的参考限值；二噁英满足日本环境空气质量标准中二噁英类物质年平均浓度限值（0.6pgTEQ/Nm3）折算后的浓度值，项目所在区域的环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状 

项目区域最近河流为项目东北侧1.96km处的东沙河，东沙河为Ⅲ类水体，本项目所在区域地表水环境质量现状采用阜新市生态环境局发布的《2025年12月阜新市生态环境质量概况》中东沙河-八道桥断面的考核结果，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

3、声环境质量现状

根据实地考察，本项目厂界外50米范围内不存在敏感点，故不需对本项目周边声环境进行现状监测。
4、生态环境质量现状

本项目用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤质量现状

阜新市呈硕环境检测有限责任公司于2026年2月4日对项目所在区域地下水进行了现状监测，沈阳市中正检测技术有限公司于2026年2月11日对项目所在区域的地下水的铅、铝进行了现状监测。

表3-6  地下水质量现状（监测结果）表1
采样日期
采样点位
检测项目

检测结果
标准限值
达标情况
2026.02.04
厂区内地下水井 

总大肠菌数（MPN/100ml）

2
3
达标
菌落总数（CFU/ml）

90
100
达标
氨氮（mg/L）

0.081
0.5
达标
硝酸盐氮（mg/L）

2.96
20
达标
亚硝酸盐氮（mg/L）

0.005
1
达标
挥发酚（mg/L）

0.0005
0.002
达标
砷（µg/L）

0.5
10
达标
汞（µg/L）

0.13
1
达标
六价铬（mg/L）

＜0.004
0.05
达标
总硬度（mg/L）

145
450
达标
氟化物（mg/L）

0.71
1
达标
铁（mg/L）

<0.03
0.3
达标
锰（mg/L）

<0.01
0.1
达标
铜（mg/L）

<0.05
1
达标
锌（mg/L）

<0.05
1
达标
镉（μg/L）

<0.5

5
达标
硫化物（mg/L）

<0.003
0.02
达标
阴离子合成洗涤剂（mg/L）

0.061
0.3
达标
溶解性总固体（mg/L）

247
1000
达标
高锰酸盐指数（mg/L）

0.8
3
达标
硫酸盐（mg/L）

22
250
达标
氯化物（mg/L）

12
250
达标
氰化物（mg/L）

＜0.002
0.05
达标
pH（无量纲）

7.9
6.5-8.5
达标
表3-7  地下水质量现状（监测结果）表2
检测项目
检测结果
单位
标准限值
达标情况
采样日期：2026年02月11日
地下水井
铅
0.09（L）
μg/L
10
达标
铝
0.009（L）
mg/L
0.2
达标
备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。

监测结果表明，项目厂区地下水因子监测浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。

阜新市呈硕环境检测有限责任公司于2026年2月3日对项目所在区域土壤进行了现状监测，益铭检测技术服务（青岛）有限公司对项目所在区域的土壤的二噁英和石油烃进行了现状监测。

表3-8  土壤质量现状（监测结果）表1
采样日期
采样点位
检测项目
检测结果
标准限值
达标情况
2026.02.03
厂区内表层样
pH（无量纲）

7.68
/
/
砷（mg/kg）
1.18
60
达标
镉（mg/kg）
0.23
65
达标
六价铬（mg/kg）
0.9
5.7
达标
铜（mg/kg）
31
18000
达标
铅（mg/kg）
6.2
800
达标
汞（mg/kg）
0.712
38
达标
镍（mg/kg）
40
900
达标
锌（mg/kg）
118
/
/
总铬（mg/kg）
96
/
/
总氟化物（mg/kg）
808
/
/
表3-9  土壤质量现状（监测结果）表2
采样点位
检测项目
检测单位
检测结果
标准限值
达标情况
厂区内表层样
二噁英类
ngTEQ/kg
0.38
40
达标
石油烃（C10-C40）
mg/kg
86
4500
达标
监测结果表明，项目厂区内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。
	

	环境

保护

目标
	大气环境：企业厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，以厂区2500m范围内居民为重点保护目标。

声环境：企业厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。

地下水环境：企业厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境：本项目用地内无生态环境保护目标。

本项目周边环境保护目标见表3-10。
表3-10  环境保护目标一览表

环境要素

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

环境空气

375502.69
4657021.24
查海村
209户，836人
环境空气质量二类功能区

S
405
375985.61
4655906.14
大岗岗村
813户，2439人
S
1809
375338.32
4658724.33
后套改村
165户，495人
N
1050
374343.40
4657625.01
金家洼子村
960户，2880人
W
1476
374365.66
4657942.06
葛家洼子
64户，192人
NW
1590
374273.50
4658080.98
郑家洼子
136户，408人
NW
2020
373863.31
4658805.40
小五家子
45户，135人
NW
2524
376769.47
4658766.17
朝代营子村

202户，606人
NE
2240
 

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

运营期：

本项目运营期产生废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单，一氧化碳、汞、铅、镉、二噁英和氯化氢参照执行《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009），氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的规定的限值要求。
表3-11  《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单

排放口
污染物

限值(mg/m³)

污染物排放监控位置
DA001
颗粒物

30
车间或生产设施排气筒
二氧化硫

150
氮氧化物

200
氟化物
3
DA002
颗粒物
30
厂界
颗粒物
1.0
现有和新建企业边界
二氧化硫
0.5
氟化物

0.02
表3-12  《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009）

排放口
污染物

限值(mg/m³)

DA001

一氧化碳
150mg/m³
汞
0.2mg/m³
镉
0.1mg/m³
铅
1.6mg/m³
二噁英
1.0ngTEQ/m3
氯化氢
75mg/m³
表3-13  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

排放口
污染物

限值
DA002
氨
4.9kg/h
硫化氢
0.33kg/h
臭气浓度
2000（无量纲）
DA003
氨

4.9kg/h

硫化氢

0.33kg/h

臭气浓度

2000（无量纲）

无组织厂界
氨

1.5mg/m³
硫化氢

0.06mg/m³
臭气浓度

20（无量纲）
2、废水排放标准
本项目无生产废水外排，职工生活污水排入厂内防渗旱厕，定期清掏。

3、噪声排放标准

项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，具体要求见下表，具体要求见下表。

表3-14  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

位置

类别

昼间

夜间

厂界四周
2类

60
50
3、固废排放标准
一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法（2015修正）》（建设部令第157号）相关要求。

	总量

控制

指标
	根据生态环境部印发的《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，结合本项目的生产工艺及产污节点确定本项目总量污染控制因子为氮氧化物。

根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号），目前仅重点行业实行重金属污染排放总量控制制度，重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 
本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造，不属于上述重点行业，因此不实行重金属总量控制。

本项目为技改项目，根据源强计算，技改前后氮氧化物排放量未发生变化，故本次技改项目不申请总量。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目预计施工期1个月，施工期的主要污染源及采取的措施有：

1、废气防治措施

为保护当地环境空气质量不受施工期扬尘影响，建议采取以下防治措施：

①产生扬尘污染的单位，应当按照规定向所在地环境保护行政主管部门申报排放扬尘污染物的种类、作业时间以及作业地点，并制定扬尘污染防治责任制度，采取防治措施，将扬尘污染防治费用列入工程预算，保证扬尘排放达到国家和省规定的标准；施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施加快工程进度；

②施工场地周围应当设置连续、密闭围挡，其高度不得低于2.0m；

③施工场地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；

④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

⑤需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌；

⑥对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

⑦在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

施工车辆作业产生尾气，主要污染物为CO、NOx、HC，为尽量减轻机动车尾气产生的污染，降低其对施工区局部环境的影响，需采取必要措施，其中包括：

①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆；

②尽可能使用气动、电动设备和机械，或使用优质燃油；

③对进入施工厂区的车流量进行合理规划，防止现场车流量过大；

④雇用驾驶能力较强的司机，以增强车辆的操作连贯性，减少车辆起停次数，从而减轻尾气排放量，减轻污染。

2、废水防治措施

项目施工废水主要包括以下两类，一是施工机械、运输车辆等冲洗产生的冲洗废水，废水中主要含有悬浮物、矿物油以及少量碱性物质。二是建筑材料在堆放期间可能受到雨水冲刷流失或人工冲洗而产生废水，污染物为悬浮物。

对于冲洗废水，要求项目单位在施工期建设一座简易沉淀池，冲洗废水排至该沉淀池内简单沉淀后回用于施工作业，剩余废水可进行场地抑尘工作，不外排。

对于雨水或人工冲刷造成物料流失废水，室外物料堆应在雨天做好遮掩措施，汛期及暴雨天要停止施工。这样可基本避免产生物料流失废水。

本次工程施工现场不设施工营地、小食堂及临时宿舍，施工队自行解决住宿、就餐等问题。施工人员生活用水主要为日常卫生盥洗和饮用水，排入防渗旱厕，定期清掏不外排。

3、噪声防治措施

施工期噪声源主要为各种施工机械，另外运输车辆也将产生一定的交通噪声。为保证建设场地及周围环境敏感点的声环境质量，建议建设单位采取以下措施：

①合理安排施工进度和作业时间，避免夜间施工，以减轻项目施工期声环境影响，如有其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。

②合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于远离场界且对场界外造成影响小的地点。

③建议施工单位使用低噪音、低能耗的环保型施工机械。

④尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

⑤施工人员在高噪音环境下，每人每天工作时间不超过6h，并配备必要的防护用品。

由于该项目施工期噪声源强度不大，施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束噪声对周围声环境的影响就会停止。

4、固废物防治措施

项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废建筑材料等。

生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理。要求建设单位应妥善安排分类收集，废材料等尽量回收再利用，不能利用的统一收集后由建设单位运送至市政指定排放点。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
1、废气源强

本项目产生的废气主要为原料装卸粉尘、原料运输粉尘、污泥储存废气、陈化车间废气、隧道窑废气和破碎筛分废气。详细源强核算及预测过程见大气专项评价。本项目废气源强见下表。
表4-1  项目废气污染物产生及治理措施情况表

产排污环节

污染物种类

污染物

排放形式

治理设施

污染物

有组织排放口编号

产生量t/a

产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
设施名称

治理工艺去除率%

是否为可行技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
隧道窑
颗粒物
78
8.9
42.8
有组织

双碱法脱硫塔
70
否
23.4
2.67
12.8
DA001
SO2
1468.8
167.67
805.3
95

是
73.44
8.38
40.3
NOx

61.78
7.05
33.9
/

/
61.78
7.05
33.9
氟化物

0.912
0.1
0.5
/

/
0.912
0.1
0.5
HCl

0.673
0.08
0.24
/

/
0.673
0.08
0.24
二噁英

157.68mgTEQ/a

1.8×10-8kgTEQ/a

0.1ngTEQ/m3
/

/
157.68mgTEQ/a

1.8×10-8kgTEQ/a

0.1ngTEQ/m3
CO

4.524
0.52
2.48
/

/
4.524
0.52
2.48
Hg
96.32kg/a
0.011
0.053
70

是
28.9kg/a
0.0033
0.02
Pb
51.95kg/a
0.006
0.028
15.58kg/a
0.002
0.0085
Cd
3.9kg/a
0.0004
0.002
1.17kg/a
0.00013
0.0006
As
10.86kg/a
0.0012
0.006
3.26kg/a
0.0004
0.002
Cr、Cu、Zn、Ni
1.41
0.16
0.77
0.42
0.05
0.23
陈化工序
NH3
0.05
0.006
1
有组织

二级活性炭
75
是

0.01
0.001
0.25
DA003
H2S

0.2
0.025
5
0.05
0.006
1.25
破碎筛分、污泥储存
颗粒物
13.28
1.52
151.6
有组织

布袋除尘器
98
是

0.27
0.03
3.0
DA002
NH3
0.113
0.013
1.285
二级活性炭
75
是
0.026
0.0032
0.321
H2S

0.48
0.055
5.481
0.121
0.0137
1.37
原料装卸

颗粒物

6.9
0.79
/
无组织
车间封闭、洒水抑尘
80

是
1.38
0.16
/
/
2、大气环境影响分析

本项目估算模型参数见下表。

表4-2  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

最高环境温度℃
40.6

最低环境温度℃
-28.4

土地利用类型

农村

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

不考虑

地形数据分辨率m

---

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

不考虑

岸线距离km

---

岸线方向°

---

项目有组织废气估算模式参数取值详见表4-3、无组织废气估算模式参数取值详见表4-4。

表4-3  有组织废气排放参数

污染源编号

污染源名称

坐标/m
排气筒参数

预测因子

排放速率kg/h
x

y

高度

内径

温度

烟气流量
（m）

（m）

（℃）

（m3/h）

DA001
隧道窑排气筒
403134.69
4662081.69
22
2.2
40
208219
PM10
2.67
SO2
8.38
NOx

7.05
氟化物
氟化物

0.1
HCl
0.08
CO
0.52
Hg

0.0033
二噁英
1528.5ngTEQ/h
Pb
0.002
Cd

0.00013
As
0.0004
DA002
破碎筛分排气筒
403216.59
4662230.70
15
0.48
常温
10000
PM10
0.03
氨
0.0032
硫化氢
0.0137
DA003
陈化车间排气筒
403160.98
4662300.58
15
0.34
常温
5000
氨

0.001
硫化氢

0.006
表4-4  无组织废气排放参数

面源名称

西南角坐标

海拔高度（m）

矩形面源

预测因子

排放速率kg/h
X

Y

长度（m）

宽度（m）

有效高度（m）

原料处理车间
403207.41
4662224.87
222
20
20
5
TSP

0.328
NH3
0.0014
H2S
0.006
陈化车间
403150.06
4662280.48
224
20
36
5
NH3
0.0006
H2S

0.003
本项目有组织各排气筒估算预测结果见表4-5、4-6和4-7，无组织废气估算预测结果见4-7和4-8。

表4-5  隧道窑排气筒（DA001）废气最大Pmax和D10%预测结果表

下方向距离（m）

隧道窑排气筒（DA001）
PM10浓度（mg/m3）

PM10占标率（%）

SO2浓度(mg/m3）
SO2占标率(%)

NOx浓度(mg/m3)

NOx占标率(%)

CO浓度（mg/m3）
CO占标率（%）
HCl浓度(mg/m3）

HCl占标率(%)
Hg浓度(μg/m3)
Hg占标率(%)
Pb浓度(μg/m3)
Pb占标率(%)
Cd浓度(μg/m3)
Cd占标率(%)
As浓度(μg/m3)
AS占标率(%)
二噁英浓度(μgTEQ/Nm3)
二噁英占标率(%)
氟化物(mg/m3)
氟化物占标率(%)
25
0.0004
0.11
0.0012
0.25
0.0010
0.42
0.0001
0.00
1.18E-05
0.02
0.0005
0.16
0.0003
0.01
0.00002
0.06
0.0001
0.16
2.26E-10
0.04
1.48E-05
0.07
50
0.0015
0.42
0.0047
0.94
0.0040
1.59
0.0003
0.00
4.50E-05
0.09
0.0019
0.62
0.0010
0.03
0.0001
0.24
0.0002
0.62
8.60E-10
0.14
0.0001
0.28
75
0.0028
0.77
0.0087
1.74
0.0073
2.93
0.0005
0.01
0.0001
0.17
0.0034
1.14
0.0019
0.06
0.0001
0.45
0.0004
1.15
1.59E-09
0.26
0.0001
0.52
100
0.0036
1.00
0.0113
2.27
0.0095
3.82
0.0007
0.01
0.0001
0.22
0.0045
1.49
0.0024
0.08
0.0002
0.59
0.0005
1.50
2.07E-09
0.34
0.0001
0.68
125
0.0063
1.76
0.0199
3.98
0.0167
6.69
0.0012
0.01
0.0002
0.38
0.0078
2.61
0.0043
0.14
0.0003
1.03
0.0009
2.64
3.63E-09
0.60
0.0002
1.19
150
0.0089
2.47
0.0279
5.59
0.0235
9.40
0.0017
0.02
0.0003
0.53
0.0110
3.67
0.0060
0.20
0.0004
1.44
0.0013
3.70
5.10E-09
0.85
0.0003
1.67
171
0.0092
2.56
0.0290
5.79
0.0244
9.75
0.0018
0.02
0.0003
0.55
0.0114
3.80
0.0062
0.21
0.0004
1.50
0.0014
3.84
5.28E-09
0.88
0.0003
1.73
175
0.0092
2.56
0.0289
5.79
0.0243
9.73
0.0018
0.02
0.0003
0.55
0.0114
3.80
0.0062
0.21
0.0004
1.50
0.0014
3.84
5.28E-09
0.88
0.0003
1.73
200
0.0088
2.45
0.0277
5.54
0.0233
9.32
0.0017
0.02
0.0003
0.53
0.0109
3.64
0.0059
0.20
0.0004
1.43
0.0013
3.67
5.05E-09
0.84
0.0003
1.65
225
0.0082
2.27
0.0257
5.13
0.0216
8.63
0.0016
0.02
0.0002
0.49
0.0101
3.37
0.0055
0.18
0.0004
1.33
0.0012
3.40
4.68E-09
0.78
0.0003
1.53
250
0.0084
2.34
0.0264
5.28
0.0222
8.88
0.0016
0.02
0.0003
0.50
0.0104
3.47
0.0057
0.19
0.0004
1.37
0.0013
3.50
4.81E-09
0.80
0.0003
1.57
275
0.0083
2.31
0.0261
5.22
0.0220
8.78
0.0016
0.02
0.0002
0.50
0.0103
3.43
0.0056
0.19
0.0004
1.35
0.0012
3.46
4.76E-09
0.79
0.0003
1.56
300
0.0080
2.23
0.0252
5.04
0.0212
8.48
0.0016
0.02
0.0002
0.48
0.0099
3.31
0.0054
0.18
0.0004
1.30
0.0012
3.34
4.59E-09
0.77
0.0003
1.50
325
0.0076
2.12
0.0239
4.79
0.0201
8.05
0.0015
0.01
0.0002
0.46
0.0094
3.14
0.0051
0.17
0.0004
1.24
0.0011
3.17
4.37E-09
0.73
0.0003
1.43
350
0.0072
1.99
0.0225
4.51
0.0190
7.58
0.0014
0.01
0.0002
0.43
0.0089
2.96
0.0048
0.16
0.0003
1.16
0.0011
2.99
4.11E-09
0.68
0.0003
1.34
375
0.0067
1.87
0.0211
4.22
0.0177
7.10
0.0013
0.01
0.0002
0.40
0.0083
2.77
0.0045
0.15
0.0003
1.09
0.0010
2.80
3.85E-09
0.64
0.0003
1.26
400
0.0063
1.75
0.0198
3.97
0.0167
6.67
0.0012
0.01
0.0002
0.38
0.0078
2.60
0.0043
0.14
0.0003
1.03
0.0009
2.63
3.62E-09
0.60
0.0002
1.18
425
0.0062
1.72
0.0194
3.88
0.0163
6.54
0.0012
0.01
0.0002
0.37
0.0076
2.55
0.0042
0.14
0.0003
1.00
0.0009
2.58
3.54E-09
0.59
0.0002
1.16
450
0.0060
1.67
0.0189
3.78
0.0159
6.36
0.0012
0.01
0.0002
0.36
0.0074
2.48
0.0041
0.14
0.0003
0.98
0.0009
2.50
3.44E-09
0.57
0.0002
1.13
475
0.0058
1.62
0.0183
3.65
0.0154
6.15
0.0011
0.01
0.0002
0.35
0.0072
2.40
0.0039
0.13
0.0003
0.94
0.0009
2.42
3.33E-09
0.56
0.0002
1.09
500
0.0056
1.56
0.0176
3.52
0.0148
5.92
0.0011
0.01
0.0002
0.34
0.0069
2.31
0.0038
0.13
0.0003
0.91
0.0008
2.33
3.21E-09
0.53
0.0002
1.05
525
0.0054
1.49
0.0169
3.38
0.0142
5.68
0.0010
0.01
0.0002
0.32
0.0067
2.22
0.0036
0.12
0.0003
0.87
0.0008
2.24
3.08E-09
0.51
0.0002
1.01
550
0.0052
1.43
0.0162
3.24
0.0136
5.45
0.0010
0.01
0.0002
0.31
0.0064
2.12
0.0035
0.12
0.0003
0.84
0.0008
2.15
2.95E-09
0.49
0.0002
0.97
575
0.0049
1.37
0.0155
3.10
0.0130
5.21
0.0010
0.01
0.0001
0.30
0.0061
2.03
0.0033
0.11
0.0002
0.80
0.0007
2.05
2.83E-09
0.47
0.0002
0.92
600
0.0047
1.31
0.0148
2.96
0.0125
4.99
0.0009
0.01
0.0001
0.28
0.0058
1.94
0.0032
0.11
0.0002
0.77
0.0007
1.96
2.70E-09
0.45
0.0002
0.88
625
0.0045
1.25
0.0142
2.83
0.0119
4.77
0.0009
0.01
0.0001
0.27
0.0056
1.86
0.0030
0.10
0.0002
0.73
0.0007
1.88
2.58E-09
0.43
0.0002
0.84
650
0.0043
1.20
0.0135
2.71
0.0114
4.56
0.0008
0.01
0.0001
0.26
0.0053
1.78
0.0029
0.10
0.0002
0.70
0.0006
1.79
2.47E-09
0.41
0.0002
0.81
675
0.0041
1.15
0.0129
2.59
0.0109
4.35
0.0008
0.01
0.0001
0.25
0.0051
1.70
0.0028
0.09
0.0002
0.67
0.0006
1.72
2.36E-09
0.39
0.0002
0.77
700
0.0039
1.09
0.0124
2.47
0.0104
4.16
0.0008
0.01
0.0001
0.24
0.0049
1.62
0.0027
0.09
0.0002
0.64
0.0006
1.64
2.26E-09
0.38
0.0001
0.74
725
0.0038
1.05
0.0118
2.37
0.0100
3.98
0.0007
0.01
0.0001
0.23
0.0047
1.55
0.0025
0.08
0.0002
0.61
0.0006
1.57
2.16E-09
0.36
0.0001
0.71
750
0.0036
1.00
0.0113
2.26
0.0095
3.81
0.0007
0.01
0.0001
0.22
0.0045
1.49
0.0024
0.08
0.0002
0.59
0.0005
1.50
2.06E-09
0.34
0.0001
0.67
775
0.0035
0.96
0.0108
2.17
0.0091
3.65
0.0007
0.01
0.0001
0.21
0.0043
1.42
0.0023
0.08
0.0002
0.56
0.0005
1.44
1.98E-09
0.33
0.0001
0.65
800
0.0033
0.92
0.0104
2.08
0.0087
3.49
0.0006
0.01
0.0001
0.20
0.0041
1.36
0.0022
0.07
0.0002
0.54
0.0005
1.38
1.89E-09
0.32
0.0001
0.62
825
0.0033
0.90
0.0102
2.04
0.0086
3.44
0.0006
0.01
0.0001
0.19
0.0040
1.34
0.0022
0.07
0.0002
0.53
0.0005
1.35
1.86E-09
0.31
0.0001
0.61
850
0.0032
0.89
0.0101
2.01
0.0085
3.39
0.0006
0.01
0.0001
0.19
0.0040
1.32
0.0022
0.07
0.0002
0.52
0.0005
1.33
1.84E-09
0.31
0.0001
0.60
875
0.0032
0.88
0.0099
1.98
0.0083
3.33
0.0006
0.01
0.0001
0.19
0.0039
1.30
0.0021
0.07
0.0002
0.51
0.0005
1.31
2.26E-10
0.30
0.0001
0.59
900
0.0031
0.86
0.0097
1.95
0.0082
3.27
0.0006
0.01
0.0001
0.19
0.0038
1.28
0.0021
0.07
0.0002
0.50
0.0005
1.29
8.60E-10
0.30
0.0001
0.58
下风向最大质量浓度及占标率/%

0.0092
2.56
0.0290
5.79
0.0244
9.75
0.0018
0.02
0.0003
0.55
0.0114
3.80
0.0062
0.21
0.0004
1.50
0.0014
3.84
5.28E-09
0.88
0.0003
1.73
D 10% 最远距离/m

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

表4-6  破碎筛分排气筒（DA002）废气最大Pmax和D10%预测结果表

下方向距离（m）

破碎筛分排气筒（DA002）

PM10浓度（μg/m3）

PM10占标率（%）

氨浓度(μg/m3）
氨占标率(%)

硫化氢浓度(μg/m3)

硫化氢占标率(%)

25

0.0943
0.03
0.0009
0.000
0.0384
0.38
50

0.6646
0.18
0.0066
0.003
0.2703
2.70
75
0.8232

0.23

0.0082

0.004
0.3348

3.35

100

0.7947

0.22

0.0079

0.004
0.3232

3.23

125

0.7398

0.21

0.0074

0.004
0.3008

3.01

150

0.8065

0.22

0.0081

0.004
0.3280

3.28

172

0.8362

0.23

0.0084

0.004
0.3401

3.40

175

0.8360

0.23

0.0084

0.004
0.3400

3.40

200

0.8083

0.22

0.0081

0.004
0.3287

3.29

225

0.7611

0.21

0.0076

0.004
0.3095

3.10

250

0.7409

0.21

0.0074

0.004
0.3013

3.01

275

0.7508

0.21

0.0075

0.004
0.3053

3.05

300

0.7501

0.21

0.0075

0.004
0.3050

3.05

325

0.7378

0.20

0.0074

0.004
0.3001

3.00

350

0.7182

0.20

0.0072

0.004
0.2921

2.92

375

0.6943

0.19

0.0069

0.003
0.2823

2.82

400

0.6680

0.19

0.0067

0.003
0.2717

2.72

425

0.6408

0.18

0.0064

0.003
0.2606

2.61

450

0.6135

0.17

0.0061

0.003
0.2495

2.49

475

0.5867

0.16

0.0059

0.003
0.2386

2.39

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.8362

0.23

0.0084

0.004
0.3401

3.40

D 10% 最远距离/m

/

/

/

/

/

/

表4-7  陈化车间排气筒（DA003）废气最大Pmax和D10%预测结果表

下方向距离（m）

陈化车间排气筒（DA003）
氨浓度(μg/m3）
氨占标率(%)

硫化氢浓度(μg/m3)
硫化氢占标率(%)

25

0.0072

0.004
0.0434

0.43

50

0.0420

0.02

0.2518

2.52

75
0.0523

0.03

0.3138

3.14

100

0.0720

0.04

0.4321

4.32

125

0.0969

0.05

0.5814

5.81

150

0.1091

0.05

0.6544

6.54

161

0.1098

0.05

0.6585

6.59

175

0.1088

0.05

0.6526

6.53

200

0.1039

0.05

0.6236

6.24

225

0.0973

0.05

0.5839

5.84

250

0.0903

0.05

0.5416

5.42

275

0.0837

0.04

0.5025

5.02

300

0.0795

0.04

0.4769

4.77

325

0.0752

0.04

0.4510

4.51

350

0.0710

0.04

0.4259

4.26

375

0.0683

0.03

0.4096

4.10

400

0.0655

0.03

0.3930

3.93

425

0.0628

0.03

0.3766

3.77

450

0.0601

0.03

0.3606

3.61

475

0.0576

0.03

0.3453

3.45

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.1098

0.05

0.6585

6.59

D 10% 最远距离/m

/

/

/

/

表4-8  原料处理车间无组织废气最大Pmax和D10%预测结果表

下方向距离（m）

原料处理车间
颗粒物浓度（mg/m3）

颗粒物占标率（%）

氨浓度(mg/m3）
氨占标率(%)

硫化氢浓度(mg/m3)

硫化氢占标率(%)

10
0.0205
2.28
0.0005
0.24
0.0009
9.12
25
0.0153
1.70
0.0004
0.18
0.0007
6.82
50
0.0114
1.26
0.0003
0.13
0.0005
5.05
75
0.0101
1.12
0.0002
0.12
0.0004
4.48
100
0.0090
1.00
0.0002
0.11
0.0004
4.01
125
0.0079
0.88
0.0002
0.09
0.0004
3.52
150
0.0069
0.76
0.0002
0.08
0.0003
3.06
175
0.0059
0.66
0.0001
0.07
0.0003
2.64
200
0.0051
0.57
0.0001
0.06
0.0002
2.28
225
0.0045
0.49
0.0001
0.05
0.0002
1.98
250
0.0039
0.43
0.0001
0.05
0.0002
1.73
275
0.0034
0.38
0.0001
0.04
0.0002
1.52
300
0.0030
0.34
0.0001
0.04
0.0001
1.35
325
0.0027
0.30
0.0001
0.03
0.0001
1.20
350
0.0024
0.27
0.0001
0.03
0.0001
1.07
375
0.0022
0.24
0.0001
0.03
0.0001
0.97
400
0.0020
0.22
0.0000
0.02
0.0001
0.88
425
0.0018
0.20
0.0000
0.02
0.0001
0.80
450
0.0016
0.18
0.0000
0.02
0.0001
0.73
475
0.0015
0.17
0.0000
0.02
0.0001
0.67
500
0.0014
0.15
0.0000
0.02
0.0001
0.62
下风向最大质量浓度及占标率/%

0.0205
2.28
0.0005
0.24
0.0009
9.12
D 10% 最远距离/m

/

/

/

/

/

/

表4-9  陈化车间无组织废气最大Pmax和D10%预测结果表

下方向距离（m）

陈化车间
氨浓度(mg/m3）
氨占标率(%)

硫化氢浓度(mg/m3)

硫化氢占标率(%)

10
0.0001
0.04
0.0004
4.31
24
0.0001
0.06
0.0006
6.32
25
0.0001
0.06
0.0006
6.31
50
0.0001
0.04
0.0004
4.09
75
0.0000
0.02
0.0002
2.32
100
0.0000
0.01
0.0001
1.45
125
0.0000
0.01
0.0001
0.99
150
0.0000
0.01
0.0001
0.72
175
0.0000
0.01
0.0001
0.55
200
0.0000
0.00
0.0000
0.44
225
0.0000
0.00
0.0000
0.36
250
0.0000
0.00
0.0000
0.30
275
0.0000
0.00
0.0000
0.25
300
0.0000
0.00
0.0000
0.22
325
0.0000
0.00
0.0000
0.19
350
0.0000
0.00
0.0000
0.17
375
0.0000
0.00
0.0000
0.15
400
0.0000
0.00
0.0000
0.13
425
0.0000
0.00
0.0000
0.12
450
0.0000
0.00
0.0000
0.11
475
0.0000
0.00
0.0000
0.10
下风向最大质量浓度及占标率/%

0.0001
0.06
0.0006
6.32
D 10% 最远距离/m

/

/

/

/

根据各点源预测结果统计可知，项目污染物排放对评价区的污染物浓度增量贡献值较小，预测因子PM10、CO、SO2最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，颗粒物、NOx最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）浓度限值二级标准，Hg、Pb、Cd、As、氟化物最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A标准要求，HCl、氨、硫化氢最大落地浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。二噁英最大落地浓度能够满足日本环境空气质量标准。本项目排放的污染物对周围大气环境质量影响较小。

3、大气污染防治措施

（1）污泥储存废气

本项目污泥储存时产生的大气污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度，污泥储存在封闭原料储存车间，安装负压集气罩及1套二级活性炭吸附装置，集气罩收集效率90%，二级活性炭去除效率75%，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA002）排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放限值。

活性炭吸附箱：活性炭是一种很细小的炭粒，但有较大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起到净化作用。 

本项目使用二级活性炭吸附装置，加强吸附效果，按照规定定期更换。

污泥储存参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》附录 C.1 一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术，活性炭吸附属于可行性技术，故本项目污泥储存废气采用二级活性炭吸附装置治理可行。

（2）破碎筛分废气

①颗粒物：本项目在制砖原料处理过程中会产生粉尘。由生产工艺可知，物料要先进行破碎工艺之后再在搅拌机中加水后进入陈化车间中进行陈化，因此在物料破碎过程中会产生大量粉尘；陈化后的物料进入车间搅拌，由于加水搅拌后的物料含水率高，不易起尘，不再进行量化。原料处理过程中粉尘主要产生于陈化前的破碎、筛分等过程。破碎筛分废气通过1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。 
布袋除尘器是一种干式除尘装置。它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋一般采用纺织的滤布、非纺织的毡、玻璃纤维制成。工作原理利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层起到主要的过滤作用，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。

本项目布袋经纬向抗拉强度大于2kN/m2，表面作超细面层处理，即在迎尘面用超细的纤维，形成致密层；背尘器较疏松，整个滤料为表面过滤型滤料，清灰彻底，减少了粉尘在滤袋表面形成布料层后板结的可能，保证除尘器滤袋不堵塞；布袋底部采用三层包边缝制，无毛边裸露，底部采用加强环布，滤袋合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm，提高袋底强度和抗冲刷能力。滤袋上端采用了弹簧涨圈形式，密封性能好、安装可靠性高，换袋快捷。

袋笼采用圆型结构，袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形，顶部和中部加装“η”形冷冲压短管，用于保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹时的安全，便于内检修结构除尘器笼架的装拆。

除尘器的清灰采用压缩空气低压脉冲清灰。清灰功能的实现是利用定时功能启动脉冲喷吹阀喷吹，使滤袋径向变形，抖落灰尘。除尘效率可稳定的达到95%以上，能够保证本项目粉尘的达标排放。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中表 29 砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术，袋式除尘是可行性技术，故本项目破碎筛分废气采用布袋除尘器为可行性技术。

②恶臭气体：本项目在制砖原料处理过程中会产生恶臭气体。在给料机、破碎机和筛分机上方安装负压集气罩，破碎筛分废气通过1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

活性炭吸附箱：活性炭是一种很细小的炭粒，但有较大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起到净化作用。 
本项目使用二级活性炭吸附装置，加强吸附效果，按照规定定期更换。
污泥破碎筛分参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》附录 C.1 一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术，活性炭吸附属于可行性技术，故本项目污泥破碎筛分废气采用二级活性炭吸附装置治理可行。

（3）隧道窑废气

本项目隧道窑废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、CO、重金属，隧道窑废气经1套双碱法脱硫塔处理后经22米高排气筒排放。

双碱法脱硫：本项目双碱法脱硫设施对隧道窑烟气进行处理。钠钙双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，在碱池内配制好的氢氧化钠溶液，打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的。在筒体内的净化后的气体经除雾器除雾脱水，脱硫产物及在物粒降落过程中入再生池，用石灰石还原氢氧化钠，再生氢氧化钠打入碱池入脱硫塔内循环使用，脱硫废渣入污泥暂存池。完成整个除尘脱硫工艺。
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图4-1  双碱法脱硫工艺示意图

对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中表 29 砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术，双碱法脱硫是去除二氧化硫的可行性技术。

各重金属在废气中主要以颗粒物形式存在，现有工程使用双碱法脱硫塔去除颗粒物，且通过前文源强分析，DA001排放的重金属和颗粒物可以达标排放，故依托现有双碱法脱硫塔去除重金属和颗粒物是可行的。

通过前文源强分析，DA001排放的氮氧化物、氟化物、氯化氢、CO均可达标排放，故本项目未设置针对氮氧化物、氟化物、氯化氢、CO的污染防治措施是可行的。

（4）陈化废气

本项目在陈化车间处理过程中会产生恶臭气体。在陈化车间上方安装负压集气罩，陈化车间废气通过1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

活性炭吸附箱：活性炭是一种很细小的炭粒，但有较大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起到净化作用。 
本项目使用二级活性炭吸附装置，加强吸附效果，按照规定定期更换。
污泥陈化车间废气参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》附录 C.1 一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术，活性炭吸附属于可行性技术，故本项目污泥储存废气采用二级活性炭吸附装置治理可行。

（5）无组织废气

本项目无组织废气为原料运输过程、物料装卸过程等工艺过程中产生的粉尘。主要为原料处理车间污泥储存过程未收集的恶臭污染物、破碎筛分工序未收集粉尘和物料装卸过程无组织粉尘。

本项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）对无组织粉尘控制要求进行管理控制，污染防治措施可行，能够实现达标排放。具体采用的防治措施见表4-10。

表4-10  与《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）无组织控制措施对照分析表

控制环节

（HJ954-2018）要求无组织控制措施

本项目情况

是否符合

原辅料制备
（1）粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；原煤、块石、粘

湿物料等料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采

取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。

（2）原料均化应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行。

（3）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。

（4）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。

本项目原料煤矸石、粉煤灰及建材原料等物料均储存于封闭原料处理车间中，不露天堆放。原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序均位于封闭原料处理车间内，并配备了集气罩+布袋除尘器。
符合

4、大气环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目废气污染物排放对评价区的污染物浓度增量贡献值较小，预测因子最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，本项目排放的污染物对周围大气环境质量影响较小。无组织排放的颗粒物、氨、硫化氢厂界浓度、厂界外大气污染物短期贡献浓度均无超标点，故本项目无大气环境防护距离。本项目建成后，在做好环保设备维护后，大气环境影响可接受。

二、废水
本项目不新增生活污水和生产废水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏还田，脱硫水循环使用不外排，定期补充，全厂无废水外排。

三、噪声
1、工业企业噪声源强调查清单

建设项目运营期噪声主要来自于各类生产设备及各类风机等。单体噪声源强在70~95dB(A)之间，详见下表。

表4-11  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

型号

数量

(台)

单台设备声源源强/dB（A）

等效后声源源强/dB（A
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m

原料处理车间
板式给料机
BL80
2
75
78
建筑物降噪、设备基础减振及距离衰减等

4
1
1.5
2
72
24小时
26

46
1
带式输送机
B800
9
75
84
1
1
0.8
2
78
26
58
1
颚式破碎机
PEX-250×1200
1
95
95
-2
0
1.8
1
95
26
69
1

细式锤式破碎机
Φ1300×1100mm
2
95
98
3
-1
1.8
1.5
94
26
68
1
振动筛
Φ1.8m×4m
2
85
88
-5
-2
1.5
1
88
26
62
1

二级活性炭吸附装置
/
1
70
70
1
1
1.5
1
70
26
44
1
布袋除尘器
PPC32-6
1
85
85
1
2
1.5
1
85
26
59
1
陈化车间
双轴搅拌机
SJ3600

2
85
88
5
6
1.5
5
74
26
48
1

可逆配仓布料机
B650×28m

2
75
78
2
3
2
8
60
26
34
1
二级活性炭吸附装置
/
1
70

70
2
5
1.5
1
70
26
44
1
制坯成型车间
箱式给料机
XGB800
2
75
78
9
3
1.8
9
59
26
33
1

搅拌挤出机
QJ3600
2
80
83
4
5
1.5
10
63
26
37
1
双级真空挤砖机
JKY75/75-4.0
1
80
80
5
-2
1.2
13
58
26
32
1

空气压缩机
LGF-3/0.8
2
80
83
-1
-6
1
9
64
26
38
1
真空泵

ZSK-7

2
85
88
2
0
1.2
15
64
26
38
1

全自动切条切坯系统

ZQPQ

1
80
80
-3
3
1.3
12
58
26
32
1
自动码坯机
QMPJ-3.7
1
80
80
-5
4
0.8
11
59
26
33
1

带式输送机
B650
6
75
83
3
1
0.8
14
60
26
34
1
焙烧车间
液压顶车机
YDS
8
70
79
2
25
2.5
7
53
26
27
1

出口拉引机
LYS-40
8
70
79
-1
-10
2
8
61
26
35
1
液压步进机
YBS-30
4
70
76
0
5
2
9
57
26
31
1

回车牵引机
TL-4
20
70
83
4
14
2
5
69
26
43
1
送热风机

Y4-73No16D

4

85
91
-3
10
0.5
6
75
26
49
1

轴流风机

G030KZ-12

20

85
98
-1
4
0.5
8
80
26
54
1
排烟风机

Y4-73No16D

4

85
91
3
16
0.5
6
75
26
49
1

窑底风机

T35No7

4

85
91
2
21
0.5
7
74
26
48
1
排潮风机

T40No10C

16

85
97
2
18
0.5
7
80
26
54
1

注：以各车间中心为原点，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。

表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

数量/台

声源源强（距离声源1m处）声压级/dB（A）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

脱硫塔
/
100
-215
2
1
85
选用低噪声设备、基础减振、合理布局等措施

24小时
注：以厂界西北角为X=0，Y=0，Z=0点
2、噪声达标分析

本项目噪声源局里厂界位置见下表。

表4-13  本项目主要噪声源距离厂界的位置
噪声源

距东厂界距离m

距南厂界距离m

距西厂界距离m

距北厂界距离m

原料处理车间
2
161
187
52
陈化车间
6
205
3
5
制坯成型车间

44
116
151
70
焙烧车间

24
15
204
64
本项目噪声影响预测结果见下表。

表4-14  本项目厂界噪声预测结果表  单位：dB（A）
预测方位

时段

本工程贡献值

现有工程贡献值

叠加后贡献值

标准限值

达标情况

东侧
昼间

38
54
54
60
达标
夜间

38
42
43
50
达标
南侧
昼间

0
49
49
60
达标
夜间

0
41
41
50
达标
西侧
昼间

34
48
48
60
达标
夜间

34
40
41
50
达标
北侧
昼间

10
52
52
60
达标
夜间

10
42
42
50
达标
由预测结果可知，厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，本项目噪声对周围环境影响较小。

本项目为技改项目，不新增生产设备，根据阜新鑫源检验检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：EW1204600），检测日期为2025年12月25日和2026年12月26日，现有项目厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，由此可以校验本项目建成后，全厂噪声仍达标排放，具体排放情况见下表。

表4-15  厂界噪声检测结果 单位：dB(A)

检测点位

检测日期

2025.12.25
2025.12.26
昼间

夜间

昼间

夜间
厂界东侧1m处

55
44
54
43
厂界南侧1m处

50
41
51
41
厂界西侧1m处

58
47
57
46
厂界北侧1m处

52
43
52
42
标准限值

60
50
60
50
3、噪声防治措施

（1）从声源上控制，在设备选型时应选择低噪声的设备且底部安装减振基础，并定期进行维护； 
（2）设备合理布局，尽量将高噪声设备放置在远离有敏感目标一侧，必要时需将高噪声设备进行封闭管理。 
（3）加强治理：对各噪声设备采用隔音降噪、安装减振垫等措施； 
（4）加强管理：对设备定期进行维护、保养，加强传动润滑，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；同时加强职工环保意识，提倡文明生产，减少人为噪声； 
（5）强化行车管理制度，限制鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 
通过采用上述措施，能够有效控制运营期噪声产生的影响，根据预测结果，本项目四周厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，同时经过一定的距离衰减后，项目噪声不会对周围环境及附近环境保护目标产生较大影响。
4、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测要求见下表。

表4-16  噪声监测要求

监测点位

监测因子
监测频次

执行标准

厂界四周
等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
四、固体废物

（1）固体废物产生及处置情况

本项目产生的固体废物主要原料处理车间地面落尘、窑底灰、不合格品、除尘灰、废布袋、脱硫石膏、废机油、废油桶、废含油抹布和含油手套和废活性炭。

①原料处理车间地面落尘
本项目原料装卸堆放及原料制备均在原料处理车间内进行，原料处理车间密闭式，经自然沉降，粉尘下落至车间地面。经计算，原料装卸过程中地面落尘产生量为5.52t/a。原料回收后重新作为原料使用。
②不合格品
本项目生产过程中会产生不合格品，产生量按原料的0.1%计，本项目原料用量为345036t/a，则不合格品产生量为345t/a，重新进入板式给料机破碎作为原料使用。
③窑底灰
本项目生产过程中隧道窑会产生窑底灰，产生量为6t/a，重新进入板式给料机破碎作为原料使用。

④除尘灰、废布袋

本项目原料破碎筛分产生的粉尘通过1套布袋除尘器进行处理，除尘灰产生量约13.02t/a，作为原料回用于生产。

本项目布袋除尘器每年更换一次布袋，产生的废布袋为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋属于SW59，废物代码900-099-S59，由厂家更换带走，厂区内不贮存。
⑤脱硫石膏

本项目采用双碱法净化烟气中的二氧化硫和颗粒物，二氧化硫去除量为1395.36t/a，颗粒物去除量为54.6t/a，通过物料衡算计算，脱硫石膏产生量为3804.63t/a，回收后重新作为原料使用。

⑥废机油、废油桶和废含油抹布和含油手套：

项目生产时设备维修会产生废机油，属于危险废物，废机油产生量约0.05t/a，在危废贮存点暂存后定期委托有资质的单位处置。
废油桶：项目年产生约2个废机油桶，每个油桶重约为15kg，则废油桶产生量约0.03t/a，在危废贮存点暂存后定期委托有资质的单位处置。
废含油抹布和含油手套：项目机械设备维修产生的废含油抹布和含油手套为危险废物，产生量约为0.01t/a，在危废贮存点暂存后定期委托有资质的单位处置。
⑦废活性炭

本项目污泥仓库产生的恶臭经收集后通过二级活性炭装置进行处理，本项目活性炭采用颗粒活性炭，碘量值≥800mg/g。根据建设单位提供资料，使用二级活性炭箱，二级活性炭吸附箱外观尺寸1×1×1m，设有2套二级活性炭吸附箱，使用蜂窝活性炭，填充体积0.926m3/个，活性炭填充密度为0.5g/cm3，则活性炭吸附箱最大填充活性炭重量约0.926t。为确保废气处理系统保持正常工作状态，需对活性炭进行更换，要求企业更换活性炭的周期为每3个月更换一次。年用量3.704t/a。 
项目需处理NH3和H2S的处理量为0.1t/a、0.49t/a，经计算废活性炭产生量为4.294t/a。废活性炭在危废贮存点暂存后定期委托有资质的单位处置。
表4-17  固废产生及处置情况一览表
产生环节
固体废物名称

固体废物属性

代码
有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式
利用处置方式和去向
利用/处置量
原料处理车间
地面落尘
一般工业固废
SW17 900-099-S17
/

固体

/

5.52
一般固废暂存间
回用于生产
5.52
脱硫塔
脱硫石膏
一般工业固废
SW06 900-099-S06
/
固体
/
3804.63
3804.63
除尘器
除尘灰
一般工业固废

SW59 900-099-S59
/
固体

/

13.02
13.02
废布袋
一般工业固废
SW59 900-099-S59
/

固体

/

0.05
/
由厂家负责更换并直接回收

0.05
生产过程
不合格品
一般工业固废

SW17 900-099-S17
/

固体

/

345
一般固废暂存间
回用于生产
345
窑底灰
一般工业固废
SW17 900-099-S17

/
固体
/
6
6
设备维护
废机油
危险废物
HW08 900-249-08
废矿物油
液体
T，I
0.05
危废贮存点
定期委托有资质的单位处置
0.05
废油桶
危险废物
HW08 900-249-08
废矿物油
固态
T/ln
0.03
0.03
废含油抹布和含油手套
危险废物
HW49 900-041-49
废矿物油
固态
T/ln
0.01
0.01
二级活性炭吸附
废活性炭
危险废物
HW49 900-039-49
恶臭污染物
固态
T/ln
4.294
4.294
表4-18  危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油
HW08
900-249-08
0.05
设备维护
液体
危险废物
废矿物油
6个月
T，I
暂存在危废贮存点，定期委托有资质单位处置
2

废油桶
HW08
900-249-08
0.03
设备维护
固态
危险废物
废矿物油
6个月
T/ln
3
废含油抹布和含油手套
HW49
900-041-49
0.01
设备维护
固态
危险废物
废矿物油
6个月
T/ln
4
废活性炭
HW49
900-039-49
4.294
二级活性炭吸附装置
固态
危险废物
恶臭污染物
3个月
T/ln
表4-19  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m2）
贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

最大贮存量（t）
危废贮存点
废机油
HW08
900-249-08
废机油区
1
桶装
0.5t
6个月
0.025
废油桶
HW08
900-249-08
废油桶区
0.5
桶装
0.25t
6个月
0.015
废含油抹布和含油手套
HW49
900-041-49
废含油抹布和含油手套区
0.5
桶装
0.25t
6个月
0.005
废活性炭
HW49
900-039-49
废活性炭区
8
袋装
4t
3个月
1.1
本项目产生的固体废物按照“资源化、减量化和无害化”处置原则进行分类收集和处置，其中可利用的固废外售或交由相关单位回收处理。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。
（1）危险废物管理要求

1）危废贮存点的具体措施如下：
①危废贮存点按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求建设，满足“防风、防雨、防晒”要求。
②贮存点内建设堵截泄漏的裙角，地面与裙角均使用防渗的材料建造，地面做好硬化及防渗漏处理，并建设泄漏液体收集装置、气体导出口。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
③建设单位按照危险废物特性进行分类贮存，不混合贮存性质不相容的危险废物，且不将危险废物混入非危险废物中贮存。
④危废贮存点设置符合《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）要求的专用标志。
⑤危废贮存点与生活垃圾暂存间分开；有单独的危险废物装卸及运送车辆的出入通道；设专人管理，严禁非工作人员进出。
⑥危险废物的运输按照国家相关规定进行落实，采用周转箱/桶收集、转移危险废物，并执行了危险废物转移联单管理制度；贮存设施地面防渗满足了国家和地方有关重点污染源防渗要求。
2）危废贮存点的运行及管理
①得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，确认可以贮存及接收。

②危险废物贮存前已进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。
③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
④危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。
⑤定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。
3）危险废物贮存设施的安全防护与监测
①危险废物贮存设施按GB1556 2.2的规定设置警示标志。
②危险废物贮存设施周围设置围墙。
③危险废物贮存设施配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。项目产生的固体废物存放在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放，采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。
4）危险废物转移及管理
根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）相关要求：
①危险废物转移已遵循就近原则。
②生态环境主管部门依法对危险废物转移污染环境防治工作以及危险废物转移联单运行实施监督管理，查处危险废物污染环境违法行为。
③转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，危险废物转移联单的格式和内容由生态环境部另行制定。
④转移危险废物的，通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
⑤危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中采取了防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
⑥移出人已履行以下义务：对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
⑦危险废物转移联单已根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
5）一般工业固体废物管理要求
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）的相关要求，一般工业固体废物管理台账已实施分级管理。台账按要求记录固体废物的基础信息及流向信息，固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，每一批次固体废物的出厂以及转移信息，固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。

综上，本项目产生的固废对环境影响较小。
五、地下水、土壤
本项目危废贮存点拟采取重点防渗，目前一般固废暂存间、车间已进行了一般防渗，办公楼等其他区域已进行了简单防渗。运营期正常工况下无地下水、土壤的污染途径。

表4-20  污染防治区划分表
序号

污染防控分区

生产装置、单元名称

污染防控区域及部位

防渗要求

1
重点防渗区

危废贮存点
底板及壁板
防渗层为至少6m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）

内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

2

一般防渗区
车间、一般固废暂存间
地面
防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不宜低于P6

3

简单防渗区

办公楼等
地面

一般地面硬化

六、环境风险
本项目在生产过程中使用的原材料、辅助材料包括多种化学物质，部分化学品含有有毒有害类和易燃类的成分；这些物质均具有一定的危险性，可能发生火灾爆炸等环境风险。
（1）风险物质调查

将项目所使用原料、辅料、固废、产品对照风险导则风险物质名录，得出项目涉及的风险物质为：油品物质（废机油），以及废活性炭等危险废物。油品物质理化性质如下。

表4-21  机油理化性质一览表

标识

中文名：润滑油

俗名：机油

英文名：Lubricating oil
分子量：230-500

理化性质

性状：性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

闪点(℃)：76

引燃温度(℃)：248

相对密度(水=1)：＜1

燃烧爆炸危险性

燃烧性：可燃，具有刺激性。

禁配物：强氧化剂

有害燃烧产物：一氧化碳（不完全燃烧）、二氧化碳（完全燃烧）。
危险特性：遇明火、高温可燃。
灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持容器冷却，直至火灾结束。处在火场中的容器若已变色，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
个体防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶防油手套。

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
（2）突发环境事件风险物质及临界量

突发环境事件风险物质判断（Q）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列举的突发环境事件风险物质：

表4-22  突发环境事件风险物质及临界量

物质名称

CAS号

临界量/t

本项目贮存量/t

qi/Qi

废机油
/

2500

0.025
0.00001
根据表可知，本项目Q值＜1，危险物质储存量不超过临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“当Q＜1”时，该项目环境风险潜势为“I”。

因此，本项目的环境风险评价工程等级为简单分析。

（3）环境风险识别及分析

项目主要风险物质为油品物质，废活性炭等危险废物，可能的影响途径为泄漏，危害后果是污染土壤和地下水。
（4）环境风险防范措施及应急要求

源头上尽可能减少风险物质的贮存量和储存时间；风险物质贮存场所应当防风、防雨、防晒、防渗漏、隔离隔断、门口设置围堰；危废暂存库按照要求进行重点防渗处理。另外应配套应急物资，如油毡、沙袋等，编制应急预案，并进行演练。

煤矸石防自燃措施：制定堆场日常巡查管理制度，安排专人每日巡查，重点排查堆体开裂、局部松散、热气、异味、冒烟等隐患，发现裂缝及时覆土封堵、压实修复。建立堆场运行台账，详细记录堆存方量、堆存时间、压实情况、覆盖情况、巡查记录及隐患整改情况。严禁新老矸石混堆、高低热值矸石混堆，规范分区堆存，降低氧化蓄热风险。
（5）分析结论

项目总体环境风险程度较低，带来的不利影响较小，较易发现和控制，在采取相应措施后，环境风险可接受。
七、企业排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

项目应在各气、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下：

（1）项目建设完成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。

（2）项目建设完成后，废水排口附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。

（3）项目建设完成后，固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。

（4）项目建设完成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。

表4-23  环境保护图形标志-排放口（源）
序号

提示图形符号

警告图形符号

名 称

功 能

1
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废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image10.png]
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废水排放口

表示废水向水体排放

3
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一般固体废物

表示固体废物贮存、处置场

4
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危险废物
表示危险废物贮存、处置场
5
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噪声源

表示噪声向外环境排放

标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

表4-24  环境保护图形标志的形状及颜色表

项目

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

八、环保投资估算

项目环保投资为25万元，总投资为50万元，占总投资比例为50%。
表4-25  环保投资一览表

项目

环保设施

数量（套/座）

投资(万元)

废气

二级活性炭吸附装置
2
8
噪声

设备基础减振、建筑隔声
/

2
固废
危废贮存点
1
6
地下水、土壤
防渗措施

/

8
排污口
排污口规范化
/
1
合计
25



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	隧道窑排气筒（DA001）
	颗粒物、SO2、NOx、氟化物
	隧道窑废气经双碱法脱硫塔处理后经22m高排气筒（DA001）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单

	
	
	二噁英、Pb、Cd、Hg、HCl、CO
	
	《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009）

	
	破碎筛分排气筒（DA002）
	颗粒物
	破碎筛分废气经1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA002）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	污泥储存废气经1套二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA002）排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	陈化车间排气筒（DA003）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	陈化废气经1套二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA003）排放
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备运行产噪
	Leq
	选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	固体废物妥善处置

	土壤及地下水污染防治措施
	对厂区进行分区防渗

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	1、排污许可制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证，本项目排污许可管理级别为重点管理。
2、“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。


六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在严格执行本次评价提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，项目建设所引发的不利环境影响能够得到有效缓解和控制，从环境保护角度分析，本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）（t/a）①
	现有工程

许可排放量（t/a）②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）（t/a）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）（t/a）④
	以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥
	变化量

（t/a）⑦

	废气
	颗粒物
	21.84
	23.87
	0
	26.53
	21.84
	26.53
	+4.69

	
	SO2
	135.43
	140.26
	0
	73.44
	135.43
	73.44
	-61.99

	
	NOx
	61.49
	61.78
	0
	61.78
	61.49
	61.78
	+0.29

	
	氟化物
	5.9
	/
	0
	0.912
	5.9
	0.912
	-4.988

	
	CO
	0
	/
	0
	4.524
	0
	4.524
	+4.524

	
	氯化氢
	0
	/
	0
	0.673
	0
	0.673
	+0.673

	
	二噁英
	0
	/
	0
	13.39mgTEQ/a
	0
	13.39mgTEQ/a
	+13.39mgTEQ/a

	
	Hg
	0
	/
	0
	28.9kg/a
	0
	28.9kg/a
	+28.9kg/a

	
	Pb
	0
	/
	0
	15.58kg/a
	0
	15.58kg/a
	+15.58kg/a

	
	Cd
	0
	/
	0
	1.17kg/a
	0
	1.17kg/a
	+1.17kg/a

	
	As
	0
	/
	0
	3.26kg/a
	0
	3.26kg/a
	+3.26kg/a

	
	Cr、Cu、Zn、Ni
	0
	/
	0
	0.42
	0
	0.42
	+0.42

	
	氨
	0
	/
	0
	0.052
	0
	0.052
	+0.052

	
	硫化氢
	0
	/
	0
	0.225
	0
	0.225
	+0.225

	一般工业固体废物
	原料车间地面落尘
	100.8
	/
	0
	5.52
	100.8
	5.52
	-95.28

	
	除尘灰
	86.4
	/
	0
	13.02
	86.4
	13.02
	-73.38

	
	废布袋
	0.05
	/
	0
	0.05
	0.05
	0.05
	0

	
	不合格品
	19368
	/
	0
	345
	19368
	345
	-19023

	
	窑体灰
	0
	/
	0
	6
	0
	6
	+6

	
	脱硫石膏
	846
	/
	0
	3804.63
	846
	3804.63
	+2958.63

	危险废物
	废机油
	0
	/
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废油桶
	0
	/
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废含油抹布和含油手套
	0
	/
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废活性炭
	0
	/
	0
	4.294
	0
	4.294
	+4.294

	生活垃圾
	生活垃圾
	14.4
	/
	0
	0
	0
	14.4
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2营业执照
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附件3土地租赁合同
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附件4土地性质说明
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附件5现有环保手续
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附件8企业主体变更情况说明
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附件9现有工程检测报告
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附件10“三线一单”管控单元查询结果
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附件11上游单位污泥检测结果
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附件12上游单位环评批复
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附件13建材原料买卖协议
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附图1建设项目地理位置图
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附图2厂区平面布置图
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附图3环境保护目标分布图
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附图4环境质量监测点位图
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附图5厂区分区防渗图
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附图6项目所在地与阜新市环境管控单元分布位置关系示意图
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