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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂
年加工30万立方米建筑用石项目

	项目代码
	2512-210900-04-01-646978

	建设单位联系人
	史磊
	联系方式
	15142492222

	建设地点
	辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村

	地理坐标
	（ 122 度 15 分 21.403 秒， 42 度 07 分 45.369 秒）

	国民经济
行业类别
	其他建筑材料制造C3039、其他非金属矿物制品制造C3099
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 
56砖瓦、石材等建筑材料制 
造303；60石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	阜新市发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	阜发改备〔2025〕39号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	92

	环保投资占比（%）
	9.2
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	17073m2

	专项评价
设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目生产碎石骨料，碎石骨料生产属于C3039其他建筑材料制造及C3099其他非金属矿物制品制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类项目，故本项目符合国家产业政策。
本项目主要设备为振动筛分机、破碎机等，无落后的生产工艺，无淘汰设备。项目建设符合相关法律法规和政策规定，符合国家产业政策。
2、与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
表1-1   项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
	规划内容
	本项目
	符合性

	强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家、省统一部署，推进热电联产企业供暖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合。
	本项目冬季生活供暖采用电取暖。
	符合

	加强扬尘、裸露土地综合治理。全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，建筑工地做到“六个百分百”；严格建筑垃圾、渣土车运输车辆管控；加强道路扬尘综合整治，推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。
	本项目采取‌施工工地周边设置围挡，防止扬尘扩散；裸露的物料进行覆盖，减少扬尘产生；所有进出工地的车辆必须冲洗干净，避免携带泥土上路；对施工现场的地面进行硬化处理，减少扬尘；在土方开挖过程中采用湿法作业，减少扬尘产生；渣土车辆必须密闭运输，防止运输过程中扬尘泄漏‌；做到“六个百分百”。
	符合

	持续推进工业污染防治。加强工业污染源排放监管，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动工业园区生产废水应纳尽纳。推动工业废水资源化利用，推进企业内部工业用水循环利用、园区企业间用水系统集成优化。
	本项目洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。无废水外排。
	符合

	强化噪声污染防治和管理。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。鼓励创建安静小区。噪声敏感建筑物集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。实施城市建筑施工环保公告制度，对建筑施工进行监督。畅通噪声污染投诉渠道，探索建立多部门噪声污染投诉信息共享机制。
	本项目选择低噪声低振动设备、基座减振、厂房隔声、车辆限制鸣笛和车速等措施。设备噪声采取措施后四周厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。
	符合


3、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
表1-2   项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	一、总体要求
通过实施噪声污染防治行动，基本掌握重点噪声源污染状况，不断完善噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，持续改善声环境质量，逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。到2025年，全国声环境功能区夜间达标率达85%。
	本项目采取选用低噪声设备、厂房隔音等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
	符合

	二、严格噪声源头管理、控制污染新增
[bookmark: _GoBack]7、优化噪声敏感建筑物建设布局。在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响；中小学校合理布置操场等课外活动场地，加强校内广播管理，降低对周边环境的影响。噪声敏感建筑物隔声设计、检测、验收等应符合建筑环境通用规范、民用建筑隔声设计规范等相关标准要求。
	本项目周围50m范围内无声环境保护目标。
	符合


[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]4、与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析；
表1-3   项目与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	第四节 优化矿产资源保护与利用
第59条 优化矿产资源勘查开发格局
鼓励萤石绿色勘查开发，加大水泥用大理岩、玛瑙矿产资源勘查与开发，保障现有产业的资源供给；稳步推进玄武岩资源的开发与高效利用。
	本项目利用石材（玄武岩）
加工成建筑用碎石，石材来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司矿区。
	符合


5、与阜新蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）符合性分析
表1-3   项目与《阜新蒙古族自治县国土空间总体规划》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	第五节 协调矿产资源保护与利用
第57条优化矿产勘查开采保护格局
加强萤石、膨润土、玄武岩等非金属矿产资源勘查力度，延长综合开发利用的产业链，提高产品附加值。
	本项目利用石材（玄武岩）
加工成建筑用碎石，石材来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司矿区。
	符合


6、《阜蒙县十家子镇镇村体系规划（2016～2030）》相符性分析
根据《阜蒙县十家子镇镇村体系规划（2016～2030）》，镇村空间管制区划目标：促进十家子镇城乡统筹协调发展，优化城乡空间资源配置，有效保护脆弱资源和生态环境，实现城镇建设发展与资源、环境的统筹协调，根据十家子镇镇域的空间结构和发展模式及现有状况，规划十家子镇土地实施分区发展策略，明确界定禁止建设区、限制建设区、适宜建设区三种区域类型，使不同的用地类型承担不同的功能，实施不同的发展方向和管制措施。
（1）限制规划区：坡度10%-25%之间的区域，生态保护区，地质环境不适宜区，绿化隔离区，一般农田和山林地等。
（2）管制要求：应该以保护自然资源和生态环境为前提，对未列入禁建区的人文、自然或生态环境资源丰富的地区，制定相应的建设标准。区域内的新建、翻建项目及建设用地选址必须按相关法规定的法定程序办理有关手续。严格控制开发建设活动的性质、规模和强度。对一般村镇的规划建设控制，杜绝村镇的无序扩张和非法建设。
（3）划定生态保护区
八宝海村北侧水库区域、烧锅屯村北侧成片林地为生态保护区，严格控制城镇开发建设。
（4）预留生态廊道
规划镇域沿库二线、八宝海河、烧锅屯村西侧防风林带规划三条生态廊道。生态廊道控制范围严格控制开发建设活动的性质、规模和强度，可布置区域性公共设施和基础设施。
（5）确定生态保护节点
划定镇域内成片林地、镇区内八宝海河两侧湿地和绿地为生态保护节点，保证现有规模、严格控制开发建设活动。
本项目的建设不在镇村空间管制区划内，不在十家子镇划定的生态“红线”保护区内，符合《阜蒙县十家子镇镇村体系规划》生态保护要求。根据阜新蒙古族自治县十家子镇出具的《证明》，项目符合十家子镇总体规划。
7、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
表1-4   与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	一、加快推动绿色低碳发展

	推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。
	本项目为新建项目，洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂，无废水外排。
	符合

	加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单” 生态环境管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环境准入。
	本项目符合《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，符合“线一单”要求。
	符合

	二、深入打好蓝天保卫战

	着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.5）污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段。加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管理。
	本项目为新建项目，原料无堆场，直接运至投料口，不暂存。项目在封闭式车间内作业，破碎筛分粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，由17m高排气筒（DA001-DA006）、15m高排气筒（DA007-DA009）达标排放。
	符合

	三、深入打好碧水保卫战

	持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施地级及以上城市黑臭水体治理成果巩固提升“两大行动”，到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。
	本项目洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。无废水外排。
	符合

	四、深入打好净土保卫战

	有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的，以及未达到风险管控和修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块的风险管控和修复。强化风险管控与修复活动监管，防治二次污染。
	本项目为新建项目，租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设。
	符合


8、与《辽宁省大气污染防治条例》（2022年修正版）符合性分析
表1-5   与《辽宁省大气污染防治条例》（2022年修正版）符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性

	第二十九条 省、市人民政府应当制定推进清洁供热实施方案，按照企业为主、政府推动、居民可承受的原则，发展天然气、电等清洁能源供热，逐步降低燃煤供热比重。
	本项目办公室采用电取暖，其他区域无需取暖。
	符合

	第三十三条 禁止直接排放有毒有害大气污染物。在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的工业企业，应当采取安装收集净化装置等防治措施，并保证环保设备正常运行，达到国家和省规定的大气污染物排放标准。
	本项目不直接排放有毒有害污染物。项目原料无堆场，直接运至投料口，不暂存。项目在封闭式车间内作业，破碎筛分粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，由17m高排气筒（DA001-DA006）、15m高排气筒（DA007-DA009）达标排放。
	符合


9、与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
表1-6   与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性

	优化产业结构，促进产业产品绿色升级：推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。
	本项目为新建项目，符合国家产业政策，项目原料无堆场，直接运至投料口，不暂存。项目在封闭式车间内作业，破碎筛分粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，由17m高排气筒（DA001-DA006）、15m高排气筒（DA007-DA009）达标排放。不属于高排放项目。
	符合

	深化扬尘污染综合治理。规范施工场地、建筑工地堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理，对长期未开工的建筑工地进行排查建档并采取防尘措施。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。
	本项目通过在‌施工工地周边设置围挡，防止扬尘扩散；对裸露的物料进行覆盖，减少扬尘产生；所有进出工地的车辆必须冲洗干净，避免携带泥土上路；对施工现场的地面进行硬化处理，减少扬尘；在土方开挖过程中采用湿法作业，减少扬尘产生；渣土车辆必须密闭运输，防止运输过程中扬尘泄漏‌；做到“六个百分百”。
	符合


10、《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析
2020年3月25日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部等部门联合发布《关于印发<关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见>的通知》（发改价格﹝2020﹞473号）中：二、推动机制砂石产业高质量发展（三）加快形成机制砂石优质产能。加强土地、矿山、物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。
本项目利用周边矿山石材生产碎石及机制砂等建筑材料，符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》中相关要求。
11、项目与相关防沙治沙政策符合性分析
本项目与相关防沙治沙政策符合性分析见表1-7。
表1-7   防沙治沙相关政策符合性分析
	名称
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	《辽宁省防沙治沙条例》
	在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
	本项目在沙化土地范围内，项目依法编制环境影响评价文件，提交环境影响报告，包括防沙治沙内容。
	符合

	
	林业、畜牧、国土资源等行政主管部门应当加强沙化土地所在地区林地、草地资源的保护，严格限制征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地。禁止非法改变林地、草地用途。
	本项目为新建项目，租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设。本项目不在沙化土地封禁保护区范围内，经核实，不征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地，项目建成后将加强生态恢复。
	符合

	《阜新市防沙治沙条例》
	第十七条禁止开垦草原。对水土流失严重、有沙化趋势、需要改善生态环境的已垦草原，应当有计划、有步骤地退耕还草：已造成沙化、盐碱化、石漠化的，应当限期治理。
	本项目占地范围内不涉及基本草原。
	符合

	
	第二十条 各级人民政府应当在下列区域有计划地实行退耕还林还草或者采取其他保护措施；（一）擅自开垦的荒地：（二）二十五度以上陡坡耕地；（三）湿地保护区；（四）矿山生态环境恢复治理区；（五）法律法规规定的其他区域。
	本项目占地不涉及以上区域。
	符合

	
	第二十四条鼓励和支持在适宜开发的沙化土地上依法适度开发土地资源，发展沙区林果业、设施农业、沙区养殖业、农林产品加工业、生态旅游业、新能源产业和其他绿色产业。在开发建设项目时，生态保护设施应当与工程建设项目同时设计、同时施工、同时投产。
	本项目为建筑材料制造项目。本项目将认真落实本评价提出的环境保护对策措施，落实“三同时”原则。
	符合


12、“三线一单”相符性分析
[bookmark: _Toc27752]（1）生态保护红线
[bookmark: _Toc21421]本项目位于阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村，租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。本项目所在区域不涉及生态保护红线，因此符合生态保护红线要求。
[bookmark: _Toc29569]（2）环境质量底线
本项目所在区域为达标区。项目建成后，在采取项目污染防治措施的情况下，破碎筛分粉尘采取集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过17m高排气筒（DA001-DA006）、15m高排气筒（DA007-DA009）达标排放。车间全封闭，洒水降尘；未收集的处理后粉尘沉降于生产车间，以无组织形式排放至大气中，厂区道路定期洒水抑尘；项目洗砂废水经浓缩罐处理后与压滤废水一同进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏；项目采取降噪措施后，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类标准；固废均得到有效处置。项目污染物不会造成区域环境质量下降，整体对区域内环境影响较小，环境质量可以保持在现有水平，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
[bookmark: _Toc21647]本项目租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设，无新增用地，不新增土壤资源消耗，不会突破区域土地资源利用上限。本项目运营过程中消耗一定量的水资源和电能，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类及淘汰类项目，同时根据《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目符合该清单。
13、项目与阜新市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析
本项目位于阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村，通过查询“辽宁省三线一单数据应用系统”，本项目属于阜新蒙古族自治县一般管控区（环境管控单元编码为ZH21092130063）。对照《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）及《阜新市生态环境准入清单2023年版》中阜新市各生态环境分区生态环境准入清单，其管控要求详见表1-8，本项目与阜新市环境管控单元分布示意图位置关系及三线一单查询结果详见附图。
表1-8   “三线一单”生态环境分区管控单元符合性分析
	管控单元编码
	环境管控单元名称

	ZH21092130063
	阜新蒙古族自治县一般管控区

	类型
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设； 
2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	1.本项目租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设，远离居住区。不占用水域。
2.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
	符合

	污染物排放管控
	1.推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。 
2.贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，新建、改建、扩建项目，应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。 
3.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染；严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。
	1.生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。
2.项目破碎筛分粉尘采取集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过17m高排气筒（DA001-DA006）、15m高排气筒（DA007-DA009）达标排放。
3.项目不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	符合

	环境风险防控
	加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县、区要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	符合

	资源开发效率要求
	/
	/
	/


13、选址合理性分析
本项目位于阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村，租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设，详见附件租赁协议。根据阜新蒙古族自治县自然资源局出具的《土地性质证明》：“经查阅三调数据库(2024年)显示，该地块地类为采矿用地，该土地权属为集体用地，权利人为阜新县十家子镇小大来村。用地必须依法办理相关审批手续后方可使用”。企业相关土地手续正在办理中，待取得土地手续后，本项目进行建设。根据阜新蒙古族自治县十家子镇出具的《证明》，项目符合十家子镇总体规划，选址合理。
项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区，不涉及文物保护单位、饮用水水源地；本项目经过环评提出的一系列污染防治措施后可将对环境的影响降至最低，可为环境所接受。
项目在封闭车间内的设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒排放，有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。无组织粉尘采取封闭车间、密闭输送、洒水抑尘等措施后，无组织粉尘的厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。项目设置的柴油罐安装油气回收装置、加强管理等措施后，厂内NMHC浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，厂界挥发性有机物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。项目夜间不生产，四周厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。
综上所述，本项目选址较为合理。




二、建设项目工程分析
	建设
内容
	1、 项目由来
本项目租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设，属于新建项目，位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村。租赁部分包括阜新广源玄武岩矿石开发有限公司厂区西侧区域，包括办公区、高料生产区、加油区等，租赁面积为17073m2，详见附件租赁协议。
阜新广源玄武岩矿石开发有限公司2017年8月编制《阜新广源玄武岩矿石开发有限公司年产12万方砟石技术改造项目环境影响报告表》，并于2018年3月5日通过了阜新蒙古族自治县环境保护局对该报告书的审批，文号（阜蒙环书〔2018〕5号）。2022年8月21日取得了《阜新广源玄武岩矿石开发有限公司年产12万方砟石技术改造项目竣工环境保护验收调查验收意见》。
本项目总投资1000万元。项目租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司高料生产区、高料生产区、撬装式加油装置，办公区。新建普料生产间、洗砂车间等。项目原料石材来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司矿区，现有矿区可提供约12万m3/a，阜新广源玄武岩矿石开发有限公司计划扩建矿区年产20万m3/a石材。故扩建后满足本项目原料用量。
项目租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司高料生产区及设备，生产能力为12万m3/a建筑用石（约18万t/a），项目投入使用后高料生产区生产能力为17万t/a建筑用石，依托现有高料生产区可行。项目产生的泥饼用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理，废石场闭矿集中生态复绿完成后，本项目产生的泥饼选择另行处置方式。
2、建设规模及内容
项目建设内容包括：租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司现有高料生产区、撬装式加油装置，办公区。新建普料生产间、洗砂车间等。建成后项目年加工30万立方米建筑用石。项目工程组成见表2-1。
表2-1   本项目工程概况
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	高料生产区
	生产区占地面积10000m2，设有4间破碎间、3间筛分间，每间面积为80m2。设有破碎机、振动筛、输送带等，设备均在封闭间内，输送带进行密闭。
	依托现有

	
	普料生产车间
	生产间占地面积1000m2，设有破碎机、筛分机、输送机；
	新建

	
	洗砂车间
	生产间占地面积1600m2，设有滚筒筛、振动筛、脱水筛、洗砂机、浓缩罐、压滤机等。
	新建

	储运工程
	中转仓
	高料生产区中转仓容量为100m³。
	依托现有

	
	高料生产区成品库
	高料生产区加工后产生5种产品，每种产品设置面积200m2成品库。
	新建

	
	普料生产间成品库
	普料生产间加工后产生4种产品，每种产品设置面积200m2成品库。
	新建

	
	洗砂区成品库
	面积200m2机制砂成品库2座。面积100m2泥饼库1座。
	新建

	辅助工程
	办公室
	利用现有办公室，面积140m2，用于员工办公。
	依托现有

	
	循环水池
	容积450m3，用于洗砂废水循环回用。
	新建

	
	事故池
	容积150m3，用于洗砂工序出现事故时废水排入事故池内。
	新建

	
	加油区
	占地面积200m2，设有撬装式加油装置，用于厂区车辆加油。
	依托现有

	公用
工程
	供水
	生活用水及洗砂用水来源于自备井。
	依托现有

	
	排水
	洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。故本项目生产废水不排外。
	新建

	
	
	初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初期雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
	新建

	
	
	生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。
	依托现有

	
	供热
	项目车间无需供暖，办公区采用电取暖。
	依托现有

	
	供电
	利用厂区现有变压器，用电来源为阜蒙县十家子镇供电所。
	依托现有

	环保
工程
	废气
	高料生产
	投料
	采取洒水抑尘措施。
	依托现有

	
	
	
	颚破
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	
	锤破
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（2#）处理后通过17m高排气筒（DA002）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	
	一次筛分
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（3#）处理后通过17m高排气筒（DA003）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	
	立冲破碎
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（4#）处理后通过17m高排气筒（DA004）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	
	整形破碎
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（5#）处理后通过17m高排气筒（DA005）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	
	二次筛分
	封闭间内设置集气罩，收集后1号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放，2号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	
	三次筛分
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。
	依托+改建排气筒

	
	
	普料生产
	投料
	采取洒水抑尘措施。
	新建

	
	
	
	颚破
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（7#）处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。
	新建

	
	
	
	锤破、筛分
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（8#）处理后通过15m高排气筒（DA008）排放。
	新建

	
	
	洗砂
	投料
	采取洒水抑尘措施。
	新建

	
	
	
	筛分
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（9#）处理后通过15m高排气筒（DA009）排放。
	新建

	
	
	运输扬尘
	进出厂区的道路路面进行硬化，洒水抑尘。
	依托现有

	
	
	油罐无组织挥发废气
	设置油气回收装置后无组织排放。
	依托现有

	
	废水
	洗砂废水经压滤、浓缩（浓缩罐300m3）处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。故本项目生产废水不排外。
	新建

	
	
	初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初期雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
	新建

	
	
	生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。
	依托现有

	
	噪声
	选择低噪声低振动设备、基座减振、厂房封闭隔声。
	依托+新建

	
	固废
	落地灰
	车间自然沉降粉尘收集后落地灰作为细料外售。
	/

	
	
	除尘灰
	布袋除尘器除尘灰收集后作为细料外售。
	/

	
	
	泥饼
	用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理。
	/

	
	
	废机油、废机油桶
	暂存于危废暂存点内，委托有资质单位处理。
	/

	
	
	废布袋
	由厂家回收利用或处置。
	/

	
	
	生活垃圾
	收集后送至当地生活垃圾集中存放点，由当地环卫部门统一清运处理。
	/


2、项目主要设备
本项目主要设备见表2-2。
表2-2   主要设备一览表
	类别
	设备名称
	设备型号及产能
	数量（台）
	备注

	高料生产区
	颚式破碎机
	PEX900×1200、200t/h
	1
	现有

	
	锤式破碎机
	1200*1520、200t/h
	1
	现有

	
	立冲破碎机
	1200*1515、200t/h
	1
	现有

	
	整形破碎机
	1200*1520、200t/h
	1
	现有

	
	组合振动筛
	3YZS-2460、3075
	3
	现有

	
	振动筛
	3YZS-2460、3075
	1
	现有

	
	皮带输送机
	800型、1.2米650、1.7米750
	14
	现有

	
	给料机
	GZT2060
	1
	现有

	
	布袋除尘器
	/
	6
	现有

	
	风机
	/
	6
	现有

	普料生产车间
	颚式破碎机
	PEX600*900、100t/h
	1
	新建

	
	锤式破碎机
	1200*1520、100t/h
	1
	新建

	
	组合振动筛
	3YZS-2460、3075
	1
	新建

	
	给料机
	GZT2060
	1
	新建

	
	皮带输送机
	800型、1.2米650、1.7米750
	7
	新建

	
	布袋除尘器
	/
	2
	新建

	
	风机
	/
	2
	新建

	洗砂车间
	料仓
	3048
	1
	新建

	
	上料输送机
	100×20
	1
	新建

	
	振动筛
	2460
	1
	新建

	
	双滚筒筛
	3060
	1
	新建

	
	洗砂机
	2835五槽
	2
	新建

	
	脱水筛
	2650
	1
	新建

	
	细砂回收设备
	37/6/350
	1
	新建

	
	成品输送机
	800×30
	3
	新建

	
	回料输送机
	600×15
	1
	新建

	
	压滤机
	500
	3
	新建

	
	浓缩罐
	300m2
	1
	新建

	
	水泵
	/
	3
	新建

	撬装加油装置
	加油枪
	/
	2
	现有

	
	储油罐
	25m3
	2
	现有

	运输
	车辆
	/
	10
	现有

	抑尘
	洒水车
	/
	2
	现有

	
	喷淋设施
	/
	3
	现有1套+新建2套


3、原辅材料消耗及物料平衡
本项目能源消耗情况见表2-3。

表2-3   原辅材料能源消耗表
	名称
	数量
	单位
	储存位置/储存量
	备注

	石材
（粒径大于50mm）
	45万
	t/a
	/
	石材来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司矿区，运输距离较近，故厂内不设原料储存场

	絮凝剂（PAM）
	0.5
	t/a
	洗砂车间，
最大储量为0.1t
	外购、袋装25kg

	絮凝剂（PAC）
	4
	t/a
	洗砂车间，
最大储存量为0.8t
	外购、袋装25kg

	柴油
	200
	t/a
	储油罐，
最大储存量为37.575t
	外购

	润滑油
	1.5
	t/a
	/
	外购，随用随买

	新鲜水
	43401.456
	t/a
	/
	利用厂区现有自备井

	电
	100万
	kW·h/a
	/
	依托现有变压器


材料分析：
（1）聚丙烯酰胺（PAM）
聚丙烯酰胺作为浓缩絮凝剂，是由丙烯酰胺单体聚合而成，是一种水溶性线性有机高分子聚电解质絮凝剂，不具有毒性。PAM作为一种高分子絮凝剂，具有电荷密度大、可选性大、溶解速度快、便于运输、贮存和使用快捷等特点，在洗煤水处理中应用较广。
（2）聚合氯化铝（PAC）
聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新型净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。检验方法可按国标GB 15892--2003标准检验。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用，生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。
4、产品方案
本项目年加工30万立方米建筑用石，约45万吨/年。高料产品及普料产品的区别与原料石材质量的高低有关，高质量的石材用于高料产品的生产，普通质量的石材用于普料产品的生产。产品方案见表2-4。
表2-4   项目产品方案
	工序
	产品名称
	粒径规格
	产量（吨/年）
	备注

	高料
	碎石产品
	10-16mm
	50000
	产品质量执行《建设用卵石、碎石》 
（GB/T14685-2022）、《建筑用砂》（GB/T14684-2022）

	
	
	8-10mm
	35000
	

	
	
	5.6-8mm
	35000
	

	
	
	3-5.6mm
	50000
	

	普料
	碎石产品
	25-34mm
	30000
	

	
	
	15-25mm
	30000
	

	
	
	5-15mm
	30000
	

	
	细料
	0-5mm
	59573.25
	

	洗砂
	碎石产品
	0.26-3mm
	30000
	

	
	机制砂
	0.1-0.26mm
	50000（干基）
	


5、工作制度及劳动定员
本项目职工定员为15人，其中管理人员3人，其他工作人员2人。项目年运行200天，每天1班，每班运行8小时。
6、总平面布置 
根据项目平面布置示意图可知，项目办公区位于厂区西侧，厂区北侧普料加工车间、洗砂车间，南侧高料生产区。阜新地区常年主导风向为西南风，办公区处于当地主导风向的侧风向。平面布置可有效降低废气污染对厂区内部人员的影响。同时生产区的产噪设备和生活区之间的距离较远，设备噪声不会对办公室内的办公人员造成明显影响。
综上所述，本项目平面布置情况较为合理。
7、公用工程
给水：本项目用水来源于厂区现有自备井。
排水：洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
供电：本项目利用厂区现有变压器，用电来源为阜蒙县十家子镇供电所。
供暖：本项目生产车间无需供暖，办公区冬季采用电取暖。
8、项目物料平衡
项目碎石产品物料平衡见表2-5。
表2-5   碎石产品物料平衡一览表
	用量（t/a）
	产出（t/a）

	高料生产

	石料
	300000
	10-16mm碎石
	50000

	/
	/
	8-10mm碎石
	35000

	/
	/
	5.6-8mm碎石
	35000

	/
	/
	3-5.6mm碎石
	50000

	/
	/
	0-3mm细料
	128359.28

	/
	/
	除尘灰
	1459.199

	/
	/
	落地灰
	141.612

	/
	/
	无组织排放粉尘
	25.168

	/
	/
	有组织排放粉尘
	14.741

	合计
	300000
	合计
	300000

	普料生产

	石料
	150000
	25-34mm碎石
	30000

	/
	/
	15-25mm碎石
	30000

	/
	/
	5-15mm碎石
	30000

	/
	/
	0-5mm细料
	59573.66

	/
	/
	除尘灰
	378.533

	/
	/
	落地灰
	37.312

	/
	/
	无组织排放粉尘
	6.672

	/
	/
	有组织排放粉尘
	3.823

	合计
	150000
	合计
	150000


项目洗砂车间物料平衡见表2-6。
表2-6   洗砂车间物料平衡一览表
	用量（t/a）
	产出（t/a）

	0-3mm细料
	128359.28
	0.26-3mm碎石产品
	30000

	絮凝剂（PAM）
	0.5
	0.1-2.6mm机制砂
	50000（干基）

	絮凝剂（PAC）
	4
	0-0.1mm泥饼
	74161.302含水率35%）

	水
	40686.456
	成品砂带走
	10311

	回用水量
	106613.544
	蒸发量
	4419

	/
	/
	洗砂废水
	106613.544

	/
	/
	除尘灰
	140.47

	/
	/
	落地灰
	14.424

	/
	/
	无组织排放粉尘
	2.621

	/
	/
	有组织排放粉尘
	1.419

	合计
	275663.78
	合计
	275663.78


9、项目用水及水平衡
（1）项目用水
本项目用水主要为洗砂用水，降尘用水及职工生活用水等。
①洗砂用水
本项目0-3mm的细料进行洗砂，根据设备厂家洗砂设备设计用水量为1.2-1.5t/t-原料，本项目取最大值1.5吨水计算，筛分后原料用量为98200.346t/a，则洗砂用水量为147300t/a。在洗砂过程中蒸发水量约占总用水量的3%，则蒸发水量约4419t/a。项目年产0.1-2.6mm机制砂（干基）5万t/a，洗砂后成品砂带走水量按7%计，则成品砂带走的水分约为10311t/a。项目浓缩罐使用絮凝剂用量为4.5t/a，污泥经压滤后泥饼含水率为35%，泥饼含水量为25956.456t/a。
因此，洗砂过程中补充用水量为40686.456t/a。洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂，不外排。
②降尘用水
本项目上料过程中均进行洒水降尘，投料降尘用水按照0.5m3/h计算，高料、普料、洗砂工艺投料过程降尘用水为2400t/a。降尘用水全部蒸发或渗透到原料中，无废水产生。
③运输道路抑尘用水
项目为减少运输工程中产生的扬尘，对厂区内运输道路进行洒水抑尘。项目运输道路按200m计，根据项目生产经验统计及类比同类型项目，道路洒水用水量为1.5t/km，每天进行洒水3次，则运输道路抑尘用水量为180t/a，抑尘用水全部蒸发损耗。
④生活用水
本项目职工定员为15人，参考《辽宁省行业用水定额》（DB21/1237-2020），员工生活用水量按45L/（人·d）计算，则生活用水量为135t/a。
（2） 项目排水
本项目排水主要为生活用水、初期雨水等。洗砂废水进入循环水池，回用于洗砂，不外排。降尘用水、运输道路抑尘用水全部损耗。
①生活污水
本项目生活用水量为135t/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水量约为108t/a。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏。
②初期雨水
初期雨水即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为COD、SS。
本项目拟对厂区道路及裸露区域内初期雨水进行收集，面积约为5000m2，由于阜新市暂无初期雨水量的计算公式，且阜新市靠近沈阳市，所以本项目采用沈阳国家气象站暴雨强度公式计算：
[image: IMG_256]
式中：q—设计暴雨强度（升/秒/公顷）；
P—设计重现期（年）；
t—降雨历时（分钟）。
报告采用的暴雨重现期为2年，降雨历时取15min，经计算，求得降雨强度为207.38L/(s·hm2)。
根据《室外排水工程规范》（中国建筑工业出版社），雨水流量计算公式如下：
初期雨水计算公式：

式中：Q为初期雨水排放量；q为暴雨强度（L/(s·hm2)）；F为汇水面积（hm2），本项目主要汇水面积区域包括，场区内道路，地上储罐区，汇水面积取值为0.32；Ψ为径流系数，本次取0.8；T为收水时间（s），本次取900。
则初期雨水Q=477.8m3/次。
初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初期雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。后期洁净雨水经厂房周边排水沟渠进入周边水体。厂内雨水排放口处设置雨水应急三通阀门，防止事故状态下受污雨水流入外环境。
项目水平衡见表2-7、图2-1。
表2-7   全厂给排水平衡                      单位：t/a
	序号
	类别
	新鲜水
	损耗
	回用量
	年排放量
	去向

	1
	洗砂用水
	40686.456
	蒸发量
	4419
	106613.544
	0
	不外排

	
	
	
	成品带走
	10311
	
	
	

	
	
	
	泥饼含水
	25956.456
	
	
	

	2
	降尘用水
	2400
	2400
	/
	/
	全部损耗

	3
	运输道路抑尘用水
	180
	180
	/
	/
	

	4
	生活用水
	135
	27
	/
	108
	排入旱厕处理后定期清掏

	合计
	/
	43401.456
	43293.456
	106613.544
	108
	/



新鲜水
43401.456
循环利用106613.544

排入旱厕处理后，定期清掏
卸料、上料降尘用水
108
40686.456
损耗4419
单位：t/a
洗砂用水
180
2400
运输道路降尘用水
损耗180
损耗2400
生活用水
135
损耗27
蒸发量
泥饼含水
成品带走
损耗10311
损耗25956.456
收集池
初期雨水
48.78
48.78
场区道路洒水抑尘

图2-1   项目水平衡图 

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目建设期为3个月，施工人数预计15人。施工内容主要包括基础工程、主体工程、设备安装等建设工序，主要产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，施工期工艺流程图见图2-2。

图2-2   施工期工艺流程及排污节点图
2、营运期工艺流程
（1）高料生产工艺简述及流程图如下：
投料
中转仓
颚破
二次筛分
成品
废气、噪声
废气、噪声
废气
整形破碎
立冲破碎
锤破
一次筛分
三次筛分
废气、噪声
废气、噪声
废气
筛上物
成品
废气
筛下物
筛上物

图2-3   高料生产工艺流程及排污节点图
高料生产工艺流程简述：
①投料
项目不设原料储存场所，原料运至厂区，直接送入车间外半封闭地下料斗进入给料机。
此过程产生的投料粉尘采取洒水抑尘措施，减少粉尘排放。设备产生的噪声采取基础减振、隔声。落地灰收集后与成品细料统一外售。
②颚破
原料经给料机输送至颚式破碎机内进行一次破碎。项目物料输送采取密闭，破碎工序在封闭破碎间（1#）内。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（DA001）处理后通过17m高排气筒（1#）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
③锤破
原料经颚破后输送至锤式破碎机内进行二次破碎。项目物料输送采取密闭，破碎工序在封闭破碎间（2#）内。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（2#）处理后通过17m高排气筒（DA002）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
④一次筛分
锤破后的物料输送至振动筛内进行筛分，筛上物16mm碎石返回至锤式破碎机内再次进行破碎。筛下物0-16mm碎石输送至中转仓内。项目物料输送采取密闭，筛分工序在封闭筛分间（1#）内，中转仓采取封闭。此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（3#）处理后通过17m高排气筒（DA003）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
⑤立冲破碎
物料由中转仓输送至立冲破碎机进行破碎。项目物料输送采取密闭，破碎工序在封闭破碎间（3#）内。此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（4#）处理后通过17m高排气筒（DA004）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
⑥整形破碎
立冲破碎后物料输送至整形破碎机进行破碎。项目物料输送采取密闭，破碎工序在封闭破碎间（4#）内。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（5#）处理后通过17m高排气筒（DA005）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声措施。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。

⑦二次筛分
整形破碎后的物料输送至振动筛内进行筛分。筛分工序在封闭筛分间（2#）内，设有2套振动筛。筛出0-3mm细料产品。筛分产生的成品输送至产品库内。输送及成品储存过程采取封闭措施。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，1号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放。2号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声措施。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
⑧三次筛分
将二次筛分后的物料输送至振动筛内再次进行筛分。筛分工序在封闭筛分间（3#）内。筛出10-16mm碎石产品、8-12mm碎石产品、5.6-8mm碎石产品、3-5.6mm碎石产品及0-3mm细料产品。筛分产生的成品输送至产品库内。输送及成品储存过程采取封闭措施。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声措施。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
⑨成品
筛分产生的成品分别输送至对应产品库内。输送及成品储存过程采取封闭措施。
（2）普料生产工艺简述及流程图如下：
投料
锤破
颚破
筛分
成品
废气、噪声
废气、噪声
废气

图2-4   普料生产工艺流程及排污节点图
普料生产工艺流程简述：
①投料
项目不设原料储存场所，原料运至厂区，直接送入车间外半封闭地下料斗进入给料机。
此过程产生的投料粉尘采取洒水抑尘措施，减少粉尘排放。设备产生的噪声采取基础减振、隔声措施。落地灰收集后与成品细料统一外售。
②颚破
原料经给料机输送至颚式破碎机内进行一次破碎。项目物料输送在封闭车间内进行。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（7#）处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
③锤破
颚破后物料输送至锤式破碎机内进行二次破碎。项目物料输送在封闭车间内进行。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（7#）处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
④筛分
锤破后的物料输送至振动筛内，筛出25-34mm碎石产品、15-25mm碎石产品、5-15mm碎石产品及0-5mm细料产品。
项目物料输送在封闭车间内进行。此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（8#）处理后通过15m高排气筒（DA008）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。除尘器收集粉尘收集后与成品细料统一外售。
⑤成品
筛分产生的成品分别输送至每种产品库内。输送及成品储存过程采取封闭措施。
（3） 洗砂生产工艺简述及流程图如下：
投料
滚筛
洗砂
回料成品
振动筛
筛上物
脱水
细砂成品
压滤
浓缩
泥饼
水
废水
底泥
废水
废气、噪声、固废
噪声
噪声
循环水池
筛下物
筛下物
筛上物

图2-5   洗砂生产工艺流程及排污节点图


洗砂生产工艺流程简述：
①投料
项目高料生产区产生的0-3mm细料输送至洗砂车间料仓，通过输送机输送至滚筒筛。
此过程产生的投料粉尘采取洒水抑尘措施，减少粉尘排放。设备产生的噪声采取基础减振、隔声措施。落地灰收集后与成品细料统一外售。
②筛分
物料进入滚筒筛后筛出2.6-3mm以上的石料，送至振动筛进一步筛分，通过输送机输送至成品库房。筛下物输送至洗砂机。
此过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器（9#）处理后通过15m高排气筒（9#）排放。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声措施。除尘器收集的粉尘与成品细料统一外售。
③洗砂、脱水
将筛分出的0-2.6mm细料输送至洗砂机进行水洗，水洗后输送脱水筛。脱水后0.1-2.6mm细砂产品输送至成品库房。废水排入压滤机处理。
此过程产生废水排入压滤机。设备产生的噪声采取基础减振、车间隔声。
④压滤、浓缩 
压滤：在板框压滤机中，污泥通过污泥泵输送到压滤机的板框中。每个板框都有单独的滤布，可以对经过的污泥进行过滤作业——污泥液流经过滤布，泥土停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼，而水部分则渗透过滤布，成为不含泥土的清水。随着过滤过程的进行，泥饼过滤开始，泥饼厚度逐渐增加，过滤阻力加大，过滤时间越长，分离效率越高。板框压滤机压滤污泥产生的泥饼通过收料口收集到库房用于废石场恢复治理。而压滤污泥产生的废水排入浓缩罐。
浓缩：为了提高污水的沉淀速度和深锥浓缩罐的工作效率，需要向废水中添加一定量的絮凝剂，来加速污泥在水中沉降的速度。 
在深锥浓缩罐中，废水与药剂搅拌桶搅拌的絮凝剂药液进行充分的搅拌、融合，提高污水的沉淀速度。在絮凝剂的作用下，污水中的小颗粒的泥土迅速、高效的聚合在一起，形成絮状的沉淀物，相互凝结在一起，加速污水的沉淀作业。在重力的作用下，絮状的泥土沉淀到深锥浓缩罐的底部，而絮凝产生的废水则从浓缩罐的周边溢流而出，通过管道进入循环水池，用于洗砂。浓缩罐的特殊设备结构显著提高了浓缩罐底部排出污泥的浓度。经过深锥浓缩罐浓缩后的污泥通过污泥泵进入板框压滤机进行污泥再次压滤作业。
（4）柴油加油、卸油工艺流程如下

图2-5   柴油工艺流程及排污节点图
柴油加油、卸油工艺流程简述：
①卸油
项目外购的柴油由汽车油罐车运入站内指定区域时，按照卸油操作规程先静置15min，并核对计量的数量、油品号，对静电设施进行检测，然后装卸人员将卸软管与油罐车的密封连接好，把软管的另一端插入站内储罐中，打开车油罐开关，利用汽车罐车与油罐内油液之间的高差，开始自流式卸油，将柴油卸入钢制双层油罐中储存。
②加油
加油时柴油通过潜油泵，经室外自吸式加油机连接自封式加油枪注入车辆油箱，整个加油过程由电脑控制，自动化完成，加油软管上宜设安全拉断阀，位于加油岛端部的加油机附近设有高度不小于0.5m的防撞柱。
柴油在油品输送、储存和加注时，蒸发产生挥发性有机物（NMHC）量很少，柴油罐配备相应的油气回收装置，减少有机废气对周围大气环境的影响。
（5）产污节点分析
本项目的产污节点见表2-8。
表2-8   项目生产工艺产污节点一览表
	项目
	产污工序
	污染物
	防治措施

	废气
	高料生产
	投料
	颗粒物
	采取洒水抑尘措施。

	
	
	颚破
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放。

	
	
	锤破
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（2#）处理后通过17m高排气筒（DA002）排放。

	
	
	一次筛分
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（3#）处理后通过17m高排气筒（DA003）排放。

	
	
	立冲破碎
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（4#）处理后通过17m高排气筒（DA004）排放。

	
	
	整形破碎
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（5#）处理后通过17m高排气筒（DA005）排放。

	
	
	二次筛分
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后1号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放，2号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。

	
	
	三次筛分
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。

	
	普料生产
	投料
	颗粒物
	采取洒水抑尘措施。

	
	
	颚破
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（7#）处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。

	
	
	锤破
	颗粒物
	

	
	
	筛分
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（8#）处理后通过15m高排气筒（DA008）排放。

	
	洗砂
	投料
	颗粒物
	采取洒水抑尘措施。

	
	
	筛分
	颗粒物
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（9#）处理后通过15m高排气筒（DA009）排放。

	
	运输
	颗粒物
	厂区道路定期洒水抑尘

	
	油罐
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置后无组织排放。

	废水
	洗砂
	洗砂废水
	SS
	洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。

	
	
	压滤废水
	SS
	

	
	生活
	生活污水
	CODcr、NH3-N
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

	噪声
	生产设备
	等效连续
A声级
	选择低噪声低振动设备、基座减振、厂房封闭隔声。

	固废
	废气治理
	除尘灰
	收集后作为细料外售。

	
	
	落地灰
	收集后作为细料外售。

	
	
	废布袋
	由厂家回收利用或处置。

	
	压滤
	泥饼
	用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理。

	
	设备维护
	废机油、废机油桶
	暂存于危废暂存点内，委托有资质单位处理。

	
	职工生活
	生活垃圾
	收集后送至当地生活垃圾集中存放点，由当地环卫部门统一清运处理。





	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司部分厂区进行建设，属于新建项目，位于阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村。
阜新广源玄武岩矿石开发有限公司2010年12月编制《阜新广源玄武岩矿石开发有限公司年生产12万吨玄武岩碎石项目环境影响报告表》，并于2010年12月23日通过了阜新蒙古族自治县环境保护局对该报告表的审批，阜蒙县环表〔2010〕18号。
2017年8月编制《阜新广源玄武岩矿石开发有限公司年产12万方砟石技术改造项目环境影响报告表》，并于2018年3月5日通过了阜新蒙古族自治县环境保护局对该报告书的审批，关于对《阜新广源玄武岩矿石开发有限公司年产12万方砟石技术改造项目环境影响报告书的批复》（阜蒙环书〔2018〕5号）。2022年8月21日取得了《阜新广源玄武岩矿石开发有限公司年产12万方砟石技术改造项目竣工环境保护验收调查验收意见》。
阜新广源玄武岩矿石开发有限公司租赁区域现状为停产，租赁区域现有设施见下表。



表2-9   厂区现有设施
	项目名称
	建设内容

	主体工程
	高料生产区
	生产区占地面积10000m2，设有4间破碎间、3间筛分间，每间面积为80m2。设有破碎机、振动筛、输送带等，设备均在封闭间内，输送带进行密闭。粉尘产生节点设置集气罩，收集后经布袋除尘器（1-6#）处理后通过高排气筒（DA001-DA006）排放。

	储运工程
	高料生产区成品区
	成品露天堆场面积1000m2。

	辅助工程
	办公室
	利用现有办公室，面积140m2，用于员工办公。

	
	加油区
	占地面积200m2，设有撬装式加油装置，用于厂区车辆加油。

	公用
工程
	供水
	生活用水来源于自备井。

	
	排水
	生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏。

	
	供热
	车间无需供暖，办公区采用电取暖。

	
	供电
	用电来源为阜蒙县十家子镇供电所。


与项目有关的原有环境污染问题：
（1）现有厂区高料生产区粉尘在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后经布袋除尘器（1-6#）处理后通过排气筒（DA001-DA006）排放。
根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
本项目高料生产区车间高度为12m，现有DA001-DA006排气筒高度不足17m，本次整改为17m高度。
（2）现有成品堆场为露天，需进行整改为封闭库房。
























三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）区域环境空气质量达标判断
项目所在区域环境空气质量现状采用《2024年阜新市生态环境质量报告书》中阜新市环境空气质量监测数据，监测数据及评价结果见表3-1。
表3-1   阜新市区2024年环境空气污染物监测数据统计表
	污染物
	年评价
指标
	评价标准/（µg/m3）
	现状浓度/（µg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标倍数
	达标
情况

	PM10
	年均值
	70
	54
	77.1
	0
	达标

	
	第95百分位数
	150
	124
	82.7
	0
	达标

	PM2.5
	年均值
	35
	26.9
	76.9
	0
	达标

	
	第95百分位数
	75
	64
	85.3
	0
	达标

	SO2
	年均值
	60
	14
	23.3
	0
	达标

	
	第98百分位数
	150
	33
	22.0
	0
	达标

	NO2
	年均值
	40
	21
	52.5
	0
	达标

	
	第98百分位数
	80
	44
	55.0
	0
	达标

	CO*
	百分位数
	4.0
	1.3
	32.5
	0
	达标

	O3*
	
	160
	146
	91.3
	0
	达标

	*：CO年评价采用24小时平均第95百分位数；臭氧年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数


[bookmark: OLE_LINK383]由监测结果可知，2024年，阜新市全部污染物年均浓度值及相应百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，故项目评价区域为达标区。
（2）其他污染物环境现状
本项目环境空气质量其它污染物现状评价采用阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年3月4日至2026年3月6日对项目所在地厂区东侧180m处小大来村监测数据，监测点位基本信息见表3-2。具体监测点位见附图。
表3-2   特征因子监测结果
	采样日期
	检测项目
	小大来村
	单位

	
	
	样品编号
	检测结果
	

	2026年03月04日
	总悬浮颗粒物
	FW0300605001
	182
	µg/m3

	2026年03月05日
	
	FW0300605002
	169
	µg/m3

	2026年03月06日
	
	FW0300605003
	198
	µg/m3


根据表3-2显示，项目所在地区TSP日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求。
2、声环境
项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。

3、地表水环境质量现状
本项目洗砂废水经浓缩罐处理后与压滤废水一同进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。不外排。
4、地下水、土壤环境
根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水源以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无重要旅游资源和文物保护单位，无重要的珍稀保护动植物分布，厂址地下无文物。根据本项目工程特点及区域环境质量要求，确定主要环境保护目标及保护级别，详见表3-3。
表3-3   环境保护目标
	环境要素
	名称
	坐标
	方位
	距离
	人数
	保护级别

	空气
	小大来村
	122.26212502
	42.12711811
	东南
	180m
	200人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	噪声
	项目所在地及周围50m范围内
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	地表水
	项目西侧距厂界2245m处八宝海河
	《地表水环境质量标准》（GB/T3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	项目所在地及周围500m范围内
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准




	污染物排放控制标准
	1、废气
（1）施工期
施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。
表3-4   施工及堆料场地扬尘排放标准限值
	项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物
	农村及郊区
	1.0 mg/m3


（2）营运期
本项目破碎筛分有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，无组织粉尘厂界执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监测浓度限值。油罐无组织废气厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级排放标准，厂内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
本项目高料生产区车间高度为12m，现有DA001-DA006排气筒高度不足17m，本次整改为17m高度。新建普料生产车间、洗砂车间高度约8m，普料生产区排气筒设置位置与高料生产区车间距离超过200m，因此设置DA007-DA009排气筒高度15m。具体标准详见表3-5。
表3-5   有组织废气排放执行标准              单位：mg/m3
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	排气筒
（m）
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	颗粒物
	120
	4.46
	17
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	颗粒物
	120
	3.5
	15
	
	

	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	4.0
	

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	6（监控点处1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	/
	/
	/
	20（监控点处任意一处浓度值）
	


2、废水 
本项目洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。不外排。
3、噪声 
（1）施工期 
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。
表3-6   建筑施工场界环境噪声排放标准              单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）营运期 
本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
表3-7   工业企业厂界环境噪声排放标准             单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	55
	45


4、固废 
一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）相关要求。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。


	总量控制指标
	根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发〔2015〕17号）、《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）文件的要求。结合本工程特点及主要污染物排放总量控制计划，确定本项目不涉及总量控制指标。























 




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、废气
施工期产生的扬尘污染是影响周围环境空气的主要问题，其来源主要产生于以下几方面：地面的平整；土石方的挖掘扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、细石子、砖等）的搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；往返车辆产生的道路扬尘等。各施工阶段或方面排放的粉尘均属无组织排放，但扬尘量的大小随着施工顺序和生产管理水平而变化，排放量难以确定。因此，必须采取一些必要的管理措施与工程措施，使扬尘量降至最低程度。
为保护当地环境空气质量不受施工期扬尘影响，建设单位在施工期要加强对施工现场的管理，如施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5m；施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；建筑垃圾、工程渣土等在48h内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；使用预拌混凝土，严禁现场露天搅拌；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理，在工地内存放，应当采取覆盖防尘网或防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。采取以上措施可有效减轻施工场地扬尘污染。施工结束后影响随即消失。采取以上措施后满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值。
项目施工期为有效控制施工区扬尘采取：①‌施工工地周边设置围挡，防止扬尘扩散。②裸露的物料进行覆盖，减少扬尘产生。③所有进出工地的车辆必须冲洗干净，避免携带泥土上路。④对施工现场的地面进行硬化处理，减少扬尘。⑤在土方开挖过程中采用湿法作业，减少扬尘产生。⑥渣土车辆必须密闭运输，防止运输过程中扬尘泄漏‌。
采取以上措施后，施工期扬尘得到有效控制。符合“‌六个百分之百”要求。
2、废水
本项目施工废水主要来自施工作业中产生的设备、材料清洗废水以及施工人员的生活污水等。
根据项目的规模，预计在施工期间施工人员最多时大约为15人，按照每人每天消耗新鲜水30L计算，施工期污水最大日排放量为0.45t，生活污水中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N等。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏。
施工污水来自清洗设备、材料等所产生的污水，此部分污水中的污染物质主要是SS，不含有其他有毒有害物质。SS浓度约为400～500mg/L左右。施工废水排入沉淀池经沉淀后用于厂区洒水抑尘。
因此施工期废水不会对周边地表水环境产生明显的影响，且施工期废水具有一定的暂时性特点，随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。
3、噪声
施工期间对周围声环境的影响主要来自各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。为了减轻施工期噪声的环境影响，本项目可采取以下控制措施：
①合理选择施工机械、施工方法，在施工中要尽量采用低噪声，振动小的施工机械，减少噪声污染。对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施。
②尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，可移动高噪声设备应设置在远离居民区的地方。使设备噪声通过治理、距离衰减后对其周围敏感点不产生影响。
③避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。
④避免高噪声设备同时施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的作业时间，尤其是夜间（22:00～次日6:00）严禁强噪声机械进行施工。
综上所述，施工期间采取一定的措施可避免或减轻其噪声污染。总之，施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围的，随着施工结束其影响也随之消失。采取以上措施后满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准要求。
4、固废
建设期的固体废物主要包括平整场地和基础开挖的土石方、建设过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
本项目建设过程中产生的土石方，全部用于回填地基、平整土地，没有外排。厂内堆放期间必须注意采取洒水、遮盖等措施，避免产生扬尘污染。
建筑垃圾要及时处理，一部分用于回填地基、平整土地，剩余部分集中清运至指定地点统一处理。对于施工人员产生的生活垃圾建设单位要设置垃圾收集点，收集后送至附近垃圾暂存点，严禁随地处置。
采取上述措施后，施工期产生的固体废物对环境影响较小。
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	一、废气
1、废气产排情况
本项目废气包括投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、原料及产品运输产生的扬尘等。加油区柴油中的易挥发分含量很少，油品饱和蒸汽压较低，贮运过程产生的油气挥发很少，不做定量分析。
（1） 高料生产区
高料生产区破碎筛分产生粉尘利用厂区现有废气处理措施处理后，达标排放。
①投料粉尘 
项目原料来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司采矿区，运输距离较近，故厂内不设原料储存场。原料汽运至厂区封闭高料加工区斗型投料口。
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂相关工序粉尘排放因子，参照卸料的排放因子0.01kg/t，则高料加工区原料量为30万t/a，粉尘产量产生为3t/a。在半封闭投料口料斗上方设置喷淋设施，降尘效率为80%，因此粉尘排放量为0.6t/a。
②颚式破碎粉尘
本项目高料加工区颚式破碎粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独破碎工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，高料加工区原料量为299997t/a，粉尘产生量为283.5t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（1#）处理，通过17m高排气筒（DA001）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量为60000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
颚式破碎工序有组织颗粒物产生量为255.15t/a，有组织粉尘排放量为2.552t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为28.35t/a，无组织粉尘经封闭破碎间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为4.253t/a。
③锤式破碎粉尘
本项目高料加工区锤式破碎粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独破碎工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，高料加工区原料量为299713.5t/a，粉尘产生量为283.23t/a。一次筛分后筛上物返回锤式破碎机进行破碎，返回量为一次筛分后产量的10%，返回量为29914.731t/a，粉尘产生量为28.27t/a。粉尘共计产生量为311.5t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（2#）处理，通过17m高排气筒（DA002）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为48000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
锤式破碎工序有组织颗粒物产生量为280.35t/a，有组织粉尘排放量为2.804t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为31.15t/a，无组织粉尘经封闭破碎间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为4.673t/a。
④一次筛分粉尘
本项目高料加工区一次筛分粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独筛分工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，高料加工区原料量为299430.27t/a，一次筛分粉尘产生量为282.96t/a。一次筛分后筛上物返回锤式破碎机进行破碎后再次进入一次筛分量为29886.461t/a，粉尘产生量为28.24t/a。粉尘共计产生量为311.2t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（3#）处理，通过17m高排气筒（DA003）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为20000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
筛分工序有组织颗粒物产生量为280.08t/a，有组织粉尘排放量为2.801t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为31.12t/a，无组织粉尘经封闭筛分间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为4.668t/a。
⑤立冲破碎粉尘
本项目高料加工区立冲破碎粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独破碎工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，高料加工区原料量为299119.07t/a，粉尘产生量为282.67t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（4#）处理，通过17m高排气筒（DA004）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为60000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
立冲破碎工序有组织颗粒物产生量为254.4t/a，有组织粉尘排放量为2.544t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为28.27t/a，无组织粉尘经封闭破碎间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为4.241t/a。

⑥整形破碎粉尘
本项目高料加工区整形破碎粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独破碎工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，高料加工区原料量为298836.4t/a，粉尘产生量为282.4t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（5#）处理，通过17m高排气筒（DA005）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为48000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
整形破碎工序有组织颗粒物产生量为254.16t/a，有组织粉尘排放量为2.542t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为28.24t/a，无组织粉尘经封闭破碎间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为4.236t/a。
⑦二次筛分粉尘
本项目高料加工区二次筛分粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独筛分工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，高料加工区原料量为298554t/a，项目二次筛分工序设有两套振动筛，1号筛粉尘产量产生为141.07t/a，2号筛粉尘产生量为141.07t/a。
项目封闭间内1号振动筛上方设置集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（1#）处理，通过17m高排气筒（DA001）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为60000m3/h），2号振动筛上方设置集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（6#）处理，通过17m高排气筒（DA006）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为60000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
筛分工序1号筛有组织颗粒物产生量为126.96t/a，有组织粉尘排放量为1.27t/a。
筛分工序2号筛有组织颗粒物产生量为126.96t/a，有组织粉尘排放量为1.27t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为28.22t/a，无组织粉尘经封闭筛分间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为4.233t/a。
⑧三次筛分粉尘
本项目高料加工区三次筛分粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独筛分工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，物料二次筛分后0-3mm细料量的约5%进入三次筛分约为6413t/a，3-16mm碎石进入三次筛分约为170000t/a。粉尘产量产生为166.71t/a。
项目在封闭车间内设备及密闭出料口设置集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（6#）处理，通过17m高排气筒（DA006）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为60000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
筛分工序有组织颗粒物产生量为150.04t/a，有组织粉尘排放量为1.5t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为16.67t/a，无组织粉尘经封闭筛分间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为2.5t/a。
（2）普料生产区
普料生产区产生粉尘经新建废气处理措施处理后，达标排放。
①投料粉尘 
项目原料来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司采矿区，运输距离较近，故厂内不设原料储存场。原料汽运至厂区封闭普料加工车间斗型投料口。
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂相关工序粉尘排放因子，参照卸料的排放因子0.01kg/t，则普料加工区原料量为15万t/a，粉尘产量产生为1.5t/a。在投料口给料机上方设置喷淋设施，降尘效率为80%，因此粉尘排放量为0.3t/a。
②颚式破碎粉尘
本项目普料加工区颚式破碎粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独破碎工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，普料加工区原料量为149998.5t/a，粉尘产生量为141.75t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（7#）处理，通过15m高排气筒（DA007）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为48000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
颚式破碎工序有组织颗粒物产生量为127.575t/a，有组织粉尘排放量为1.276t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为14.175t/a，无组织粉尘经封闭车间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为2.126t/a。
③锤式破碎粉尘
本项目普料加工区锤式破碎粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独破碎工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，普料加工区原料量为149856.75t/a，粉尘产生量为141.61t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（7#）处理，通过15m高排气筒（DA007）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为48000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
锤式破碎工序有组织颗粒物产生量为127.449t/a，有组织粉尘排放量为1.274t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为14.161t/a，无组织粉尘经封闭车间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为2.124t/a。
④筛分粉尘
本项目普料加工区筛分粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独筛分工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，普料加工区原料量为149715.14t/a，粉尘产生量为141.48t/a。
项目在封闭车间内设备及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（8#）处理，通过15m高排气筒（DA008）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为48000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
筛分工序有组织颗粒物产生量为127.332t/a，有组织粉尘排放量为1.273t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为14.148t/a，无组织粉尘经封闭车间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为2.122t/a。
（3）洗砂区
①投料粉尘
项目将0-3mm的细料运至封闭洗砂车间外斗型投料口。
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂相关工序粉尘排放因子，参照卸料的排放因子0.01kg/t，则洗砂量为128359.28t/a，粉尘产量产生为1.28t/a。在投料口上方设置喷淋设施，降尘效率为80%，因此粉尘排放量为0.256t/a。
②筛分粉尘
细料进入洗砂区后进行滚筒筛分，筛分粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独筛分工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，洗砂区原料量为128358t/a，滚筒筛分粉尘产生量为121.3t/a。
细料滚筒筛分后筛上物再次进入振动筛进行筛分，进入量为细料量的30%计，筛分量为38470t/a，筛分粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘的产污系数（1.89kg/t-产品），单独筛分工业粉尘的产污系数（0.945kg/t-产品）计，筛分粉尘产生量为36.354t/a。
项目在封闭车间内设备及密闭出料口设置集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（9#）处理，通过15m高排气筒（DA009）排放。项目布袋除尘器配套1台风机（风量约为48000m3/h）。根据同行业实际经验数据粉尘收集系数取90%，除尘效率取99%。
筛分工序有组织颗粒物产生量为141.889t/a，有组织粉尘排放量为1.419t/a。
未被收集的无组织颗粒物产生量为15.765t/a，无组织粉尘经封闭筛分间自然降尘，密闭输送等措施，粉尘产生量可降低85%以上，故无组织粉尘排放量为2.365t/a。
（4）车辆运输扬尘
本项目原料及产品在运输过程中不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更加严重。查阅有关文献资料，车辆行驶产生的扬尘，在未洒水的情况下，可按下列经验公式计算：
QY=0.123×V/5×(M/6)0.85×(P/0.5)0.72
QT=QY×L×(Q/M)
其中：  QY—交通运输起尘量，kg/km·辆
QT—运输途中起尘量，kg/a
V—车辆行驶速度，km/h
P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2
M—车辆载重，t/辆
L—运输距离，km
Q—运输量，t/a
本项目石料、产品、污泥运输量Q总计约为90万吨，车辆载重M=50t/辆，行驶速度V=5km/h，运输距离按200m计，路面状况P表面积尘量取0.1kg/m2，计算出起尘量为0.45t/a，本项目进出厂区的道路路面进行硬化，并定期洒水，保持路面清洁，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，可减少80%以上的扬尘量，道路扬尘排放量为0.09t/a。
（5）油罐无组织挥发废气
项目预计每年使用200t柴油，厂区设置2个容积为25m3的柴油储罐。柴油在油品输送、储存和加注时，蒸发产生油蒸汽，在储油设备完好的情况下，油气散发主要通过两种途径：一类是向储油罐补充油料及加油装置向其他设备加油所造成的“大呼吸”油气散发；第二类是油料在储存过程中由于温差、压力因素使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气所形成的“小呼吸”油气散发。采用《散装液态石油产品损耗》（GB11085 -89）计算柴油在装卸和贮存环节产生的废气量。贮存损耗率取0.01%，则贮存过程的“小呼吸”废气产生量为0.02t/a；油品装车损耗0.01%，卸车损耗0.05%，则油品装卸环节“大呼吸”废气产生量为0.09 t/a。综上，柴油罐产生的挥发性有机物（以“非甲烷总烃”计）废气量为0.14t/a。
由计算分析可知，项目产生的挥发性有机物（NMHC）量很少，柴油罐配备相应的油气回收装置，减少有机废气对周围大气环境的影响，且柴油储罐应采用阻隔防爆双层储油罐，并设置自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、高温自动断油保护阀、燃烧抑制等装置，同时加强厂区和罐区日常管理，防止柴油泄漏。经采取相应措施后，柴油罐和装卸油过程排放的NMHC对周围环境影响较小，不会造成严重污染。
本项目废气污染物产排及治理措施详见表4-1。
表4-1   项目废气污染物产排及治理措施情况一览表
	项目
	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	产生浓度（mg/m3）
	采取的措施
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	运行时间

	高料生产区
	颚式破碎粉尘
	有组织
	颗粒物
	255.15
	3980
	设置集气罩+布袋除尘器（1#）处理，通过17m高排气筒（DA001）排放。风机（风量为60000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	2.552
	40
	1600h

	
	二次筛分粉尘（1号筛）
	
	颗粒物
	126.96
	
	
	1.27
	
	

	
	锤式破碎粉尘
	
	颗粒物
	280.35
	3650
	设置集气罩+布袋除尘器（2#）处理，通过17m高排气筒（DA002）排放。风机（风量为48000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	2.804
	37
	

	
	一次筛分粉尘
	
	颗粒物
	280.08
	8753
	设置集气罩+布袋除尘器（3#）处理，通过17m高排气筒（DA003）排放。风机（风量为20000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	2.801
	88
	

	
	立冲破碎粉尘
	
	颗粒物
	254.4
	2650
	设置集气罩+布袋除尘器（4#）处理，通过17m高排气筒（DA004）排放。风机（风量为60000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	2.544
	27
	

	
	整形破碎粉尘
	
	颗粒物
	254.16
	3309
	设置集气罩+布袋除尘器（5#）处理，通过17m高排气筒（DA005）排放。风机（风量为48000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	2.542
	33
	

	
	二次筛分粉尘（2号筛）
	
	颗粒物
	126.96
	2885
	设置集气罩+布袋除尘器（6#）处理，通过17m高排气筒（DA006）排放。风机（风量为60000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	1.27
	29
	

	
	三次筛分粉尘
	
	颗粒物
	150.04
	
	
	1.5
	
	

	
	投料粉尘
	无组织
	颗粒物
	3
	/
	投料口给料机上方设置喷淋设施，降尘效率为80%。
	0.6
	/
	1600h

	
	颚式破碎粉尘
	
	颗粒物
	28.35
	/
	封闭间内自然降尘，密闭输送，降尘效率85%
	4.253
	/
	

	
	锤式破碎粉尘
	
	颗粒物
	31.15
	/
	
	4.673
	/
	

	
	一次筛分粉尘
	
	颗粒物
	31.12
	/
	
	4.668
	/
	

	
	立冲破碎粉尘
	
	颗粒物
	28.27
	/
	
	4.241
	/
	

	
	整形破碎粉尘
	
	颗粒物
	28.24
	/
	
	4.236
	
	

	
	二次筛分粉尘
	
	颗粒物
	28.22
	/
	
	4.233
	/
	

	
	三次筛分粉尘
	
	颗粒物
	16.67
	/
	
	2.5
	/
	

	普料生产区
	颚式破碎粉尘
	有组织
	颗粒物
	127.575
	3320
	设置集气罩+布袋除尘器（7#）处理，通过15m高排气筒（DA007）排放。风机（风量为48000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	1.276
	33
	1600h

	
	锤式破碎粉尘
	
	颗粒物
	127.449
	
	
	1.274
	
	

	
	筛分粉尘
	
	颗粒物
	127.332
	1658
	设置集气罩+布袋除尘器（8#）处理，通过15m高排气筒（DA008）排放。风机（风量为48000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	1.273
	17
	

	
	投料粉尘
	无组织
	颗粒物
	1.5
	/
	投料口给料机上方设置喷淋设施，降尘效率为80%。
	0.3
	/
	1600h

	
	颚式破碎粉尘
	
	颗粒物
	14.175
	/
	封闭间内自然降尘，密闭输送，降尘效率85%
	2.126
	/
	

	
	锤式破碎粉尘
	
	颗粒物
	14.161
	/
	
	2.124
	/
	

	
	筛分粉尘
	
	颗粒物
	14.148
	/
	
	2.122
	/
	

	洗砂区
	投料粉尘
	无组织
	颗粒物
	1.28
	/
	投料口给料机上方设置喷淋设施，降尘效率为80%。
	0.256
	/
	1600h

	
	筛分粉尘
	
	颗粒物
	15.765
	/
	封闭间内自然降尘，密闭输送，降尘效率85%
	2.365
	/
	1600h

	
	筛分粉尘
	有组织
	颗粒物
	141.889
	1850
	设置集气罩+布袋除尘器（9#）处理，通过15m高排气筒（DA009）排放。风机（风量为48000m3/h）。收集效率90%，除尘效率99%。
	1.419
	19
	1600h

	运输扬尘
	无组织
	粉尘
	0.45
	/
	进出厂区的道路路面进行硬化，洒水抑尘
	0.09
	/
	1600h

	储油罐
	无组织
	非甲烷总烃
	0.14
	/
	设置油气回收装置
	0.14
	/
	8760


2、排放口基本情况
本项目污染物排放口基本情况见表4-2所示。
表4-2   排放口基本情况
	污染源
	类别
	参数

	颚式破碎工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA001

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	17m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25798368，42.12865502

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	锤式破碎工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA002

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	17m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25816339，42.12868452

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	一次筛分工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA003

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	17m

	
	排气筒内径
	0.5m

	
	坐标
	122.25837797，42.12881595

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	立冲破碎工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA004

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	17m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25835115，42.12837338

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	整形破碎工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA005

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	17m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25833774，42.12859869

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	二、三次筛分工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA006

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	16m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25800514，42.12843508

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	普料破碎工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA007

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	15m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25633681，42.12989688

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	普料筛分工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA008

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	15m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25611687，42.12977886

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染源
	类别
	参数

	洗砂筛分工序粉尘
	排放口名称
	有组织排放口

	
	排放口编号
	DA009

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	15m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	122.25591838，42.12991029

	
	烟气温度
	20℃

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


3、 废气达标情况分析
①有组织粉尘
高料生产区：
在封闭车间内颚式破碎机及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（1#）处理，通过17m高排气筒（DA001）排放。
在封闭车间内锤式破碎机及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（2#）处理，通过17m高排气筒（DA002）排放。
在封闭车间内一次筛分振动筛及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（3#）处理，通过17m高排气筒（DA003）排放。
在封闭车间内立冲破碎机及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（4#）处理，通过17m高排气筒（DA004）排放。
在封闭车间内整形破碎机及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（5#）处理，通过17m高排气筒（DA005）排放。
在封闭车间内二次筛分1号振动筛上方设置集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（1#）处理，通过17m高排气筒（DA001）排放。2号振动筛及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（6#）处理，通过17m高排气筒（DA006）排放。
在封闭车间内三次筛分振动筛及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（6#）处理，通过17m高排气筒（DA006）排放。
各排气筒排放浓度分别为40mg/m3、37mg/m3、88mg/m3、27mg/m3、33mg/m3、29mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（120mg/m3）。DA001-DA006排气筒改建成17m高度后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排气筒高度要求。
普料生产区：
在封闭车间内颚式、锤式破碎机及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（7#）处理，通过15m高排气筒（DA007）排放。 
在封闭车间内振动筛及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（8#）处理，通过15m高排气筒（DA008）排放。
各排气筒排放浓度分别为33mg/m3、17mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（120mg/m3）。
洗砂区：
在封闭车间内滚筒筛、振动筛及封闭出料口设置密闭集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器（9#）处理，通过15m高排气筒（DA009）排放。排气筒排放浓度分别为19mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（120mg/m3）。
②无组织粉尘
本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN）估算无组织废气污染物对环境的影响，项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度低于厂界浓度限值（1.0mg/m3），无组织排放的污染物厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。
项目设置的柴油罐通过安装油气回收装置、加强管理等措施，可有效降低对周围环境的影响，厂内NMHC浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（6mg/m3，1h平均值），厂界挥发性有机物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）限值要求（4.0mg/m3）。
本项目污染物排放均能达到相应排放标准，对周围环境影响较小。
4、废气治理措施可行性分析
本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）等。
本项目破碎筛分粉尘设置集气罩，收集后粉尘经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒达标排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业破碎、筛分工业粉尘末端治理技术布袋除尘器去除效率为99%。
布袋除尘器，是一种自动清灰结构的单体除尘设备，在水泥、矿粉、采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛，用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。布袋除尘器除尘效率高达99%以上。 
布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 
因此，本项目破碎筛分产生废气在采取布袋除尘器措施后可达标排放，同时可最大限度减少污染物排放量，满足环境质量改善要求，因此措施可行。
本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中无组织排放控制要求：（1）物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。（2）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。（3）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，并配备除尘设施。（4）制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。（5）厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
本项目石材来源于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司矿区，运输距离较近，故厂内不设原料储存场。物料密闭输送，破碎筛分均在封闭车间内作业，并在破碎筛分设备及出料口设置密闭集气罩及布袋除尘器。破碎筛分未被收集的粉尘经封闭间内自然降尘。道路采取清扫、洒水等措施。项目采取以上无组织排放控制要求后，无组织废气处理措施可行。
5、非正常工况
本项目非正常工况主要考虑配套的废气处理设施达不到应有处理效率，废气处理效率按0%计，非正常工况条件下，项目大气污染物排放情况详见表4-3。
表4-3   污染源非正常工况排放量核算表
	污染源
	非正常
原因
	污染物
	非正常最大排放浓度mg/m3
	单次持续时间h
	年发生
频次
	应对措施

	DA001
	废气治理设施异常
	颗粒物
	3980
	0.5h
	1次
	及时维修

	DA002
	
	
	3650
	
	
	

	DA003
	
	
	8753
	
	
	

	DA004
	
	
	2650
	
	
	

	DA005
	
	
	3309
	
	
	

	DA006
	
	
	2885
	
	
	

	DA007
	
	
	3320
	
	
	

	DA008
	
	
	1658
	
	
	

	DA009
	
	
	1850
	
	
	


由上表可知，非正常工况下，项目排放的颗粒物排放浓度超过相应评价标准限值。建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：
①加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；
②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；
③生产过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；
④停产过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；
⑤检修过程中应与停产的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；
⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向生产装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行生产装置；
⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。
通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。
6、排气筒高度设置的可行性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目高料生产区车间高度为12m，现有DA001-DA006排气筒高度不足17m，本次整改为17m高度。新建普料生产车间、洗砂车间高度约8m，普料生产区排气筒设置位置与高料生产区车间距离超过200m，因此设置DA007-DA009排气筒高度15m。符合标准要求。
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A可知，本项目存在3个等效排气筒，DA002与DA005、DA007与DA008，经计算等效排放速率为3.34kg/h、2.39kg/h，两个等效排气筒的颗粒物排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中要求的排放速率。
7、废气监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），废气监测计划见表4-4。 
表4-4   运营期废气监测方案
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	排气筒
（DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009）
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	厂界上风向1个点，
下风向3个点
	颗粒物、
非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》


二、废水
1、产污环节分析
本项目废水主要为生活污水、洗砂废水、初期雨水。
2、废水治理措施
本项目洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。降尘用水全部损耗。本项目无废水外排。初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
3、废水防治措施达标及可行性分析
（1）生活污水处理设施可行性分析
旱厕的化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格旱厕，两格式旱厕是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流至第二池，其各池的主要原理：第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于旱厕底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：旱厕的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。第二池：进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。化粪池是常见的生活污水处理设施，投资少，处理效果好，经济技术可行。
（2）洗砂废水处理设施可行性分析
本项目洗砂废水采用“浓缩罐+絮凝剂+压滤”进行处理后循环使用。浓缩罐：物理浓缩，浓缩罐通过“重力浓缩+缓慢搅拌”，让颗粒相互碰撞聚集，形成密度更大的污泥絮体，逐渐下沉至罐底，上层变为“较清的废水”，实现“污泥浓缩、废水减容”，为后续压滤做准备。絮凝+压滤：化学辅助+机械压榨，深度固液分离。向浓缩后的废水投加“絮凝剂”（聚合氯化铝）通过“电中和”作用，破坏细小石粉颗粒表面的电荷平衡，让颗粒失去稳定性；（聚丙烯酰胺）则作为“桥接剂”，将分散的小颗粒絮体连接成更大、更密实的絮团（粒径可达数毫米），大幅提升沉降和过滤效率。含大絮团的废水进入压滤机（板框），通过高压泵或机械压榨力，将絮团中的水分挤出（水分通过滤布渗透排出），滤布截留所有悬浮物，最终得到“清水”和“干泥饼”。故项目洗沙废水采用“浓缩罐+絮凝剂+压滤”进行处理是原理清晰、设备成熟、效果可控的可行技术。
本项目洗砂过程不添加药剂，废水中污染物化学需氧量、氨氮、氟化物等满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水标准。项目洗砂废水主要污染物为悬浮物，经浓缩+絮凝+压滤”进行处理后回用可行。

（3）初期雨水处理设施可行性分析
本项目仅进行矿石破碎加工，不涉及使用有毒有害原辅料，初期雨水中污染物主要为悬浮物，通常情况下不涉及有机物、重金属和其他难降解物质等。因此，采用三级沉淀的处理方式，收集的雨水经三级沉淀后可去除大部分悬浮物。通过上述措施，可将初期雨水中大部分悬浮物去除，满足回用于厂区洒水降尘的水质要求。
三、噪声
1、噪声源强分析
本次项目运营期主要生产设备产生的噪声，厂区噪声设备源强见表4-5、表4-6。
表4-5   厂区噪声设备源强及降噪措施
	建筑物
	声源名称
	声源强
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/ dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/ dB（A）
	建筑外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物距离

	颚破间
	颚式破碎机
	85
	隔声
消声
减振
	161
	-40
	1
	2
	73.8
	8h
	26
	48.2
	1

	
	输送机
	75
	
	176
	-44
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	锤破间
	锤式破碎机
	85
	
	199
	-35
	1
	2
	73.8
	
	
	48.2
	1

	
	输送机
	75
	
	209
	-27
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	1次筛分间
	振动筛
	85
	
	238
	-24
	1
	2
	73.8
	
	
	48.4
	1

	
	输送机1
	75
	
	216
	-22
	1
	3
	62.3
	
	
	
	

	
	输送机2
	75
	
	248
	-34
	1
	3
	62.3
	
	
	
	

	中转仓
	输送机
	75
	
	246
	-50
	1
	3
	62.3
	
	
	36.3
	1

	立冲破碎间
	立冲破碎机
	85
	
	202
	-37
	1
	2
	73.8
	
	
	48.2
	1

	
	输送机
	75
	
	226
	-45
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	整形破碎间
	整形破碎机
	85
	
	226
	-40
	1
	2
	73.8
	
	
	48.2
	1

	
	输送机
	75
	
	215
	-44
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	2次筛分间
	振动筛1
	85
	
	212
	-53
	1
	2
	73.8
	
	
	51.2
	1

	
	振动筛2
	85
	
	207
	-52
	1
	2
	73.8
	
	
	
	

	
	输送机1
	75
	
	202
	-54
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	
	输送机2
	75
	
	209
	-62
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	3次筛分间
	振动筛
	85
	
	192
	-58
	1
	2
	73.8
	
	
	49.6
	1

	
	输送机1
	75
	
	203
	-66
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	
	输送机2
	75
	
	179
	-59
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	
	输送机3
	75
	
	182
	-68
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	
	输送机4
	75
	
	192
	-65
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	
	输送机5
	75
	
	194
	-69
	1
	2
	63.8
	
	
	
	

	普料生产车间
	颚式破碎机
	85
	隔声
消声
减振
	57
	80
	1
	10
	64.9
	8h
	26
	44.8
	1

	
	锤式破碎机
	85
	
	54
	73
	1
	10
	64.9
	
	
	
	

	
	振动筛
	85
	
	47
	66
	1
	15
	64.5
	
	
	
	

	
	输送机1
	75
	
	62
	81
	1
	15
	54.5
	
	
	
	

	
	输送机2
	75
	
	58
	76
	1
	15
	54.5
	
	
	
	

	
	输送机3
	75
	
	54
	72
	1
	5
	56.7
	
	
	
	

	
	输送机4
	75
	
	63
	75
	1
	5
	56.7
	
	
	
	

	
	输送机5
	75
	
	59
	71
	1
	5
	56.7
	
	
	
	

	
	输送机6
	75
	
	53
	67
	1
	5
	56.7
	
	
	
	

	
	输送机7
	75
	
	48
	62
	1
	5
	56.7
	
	
	
	

	洗砂车间
	洗砂机1
	85
	
	39
	58
	2
	10
	64.1
	8h
	26
	50.2
	1

	
	洗砂机2
	85
	
	33
	60
	2
	8
	64.6
	
	
	
	

	
	滚筒筛
	85
	
	48
	60
	2
	5
	66.1
	
	
	
	

	
	振动筛
	85
	
	40
	56
	1
	8
	64.6
	
	
	
	

	
	脱水筛
	85
	
	29
	55
	1
	5
	66.1
	
	
	
	

	
	输送机1
	75
	
	29
	55
	1
	10
	54.1
	
	
	
	

	
	输送机2
	75
	
	21
	54
	1
	5
	56.1
	
	
	
	

	
	输送机3
	75
	
	36
	64
	1
	5
	56.1
	
	
	
	

	
	输送机4
	75
	
	23
	41
	1
	10
	54.1
	
	
	
	

	
	输送机5
	75
	
	39
	56
	1
	5
	56.1
	
	
	
	

	
	压滤机1
	85
	
	24
	51
	3
	5
	66.1
	
	
	
	

	
	压滤机2
	85
	
	23
	53
	3
	8
	64.6
	
	
	
	

	
	压滤机3
	85
	
	22
	54
	3
	10
	64.1
	
	
	
	

	
	水泵1
	85
	
	30
	53
	0
	5
	66.1
	
	
	
	

	
	水泵2
	85
	
	23
	54
	0
	3
	66.8
	
	
	
	

	
	水泵3
	85
	
	17
	45
	0
	3
	66.8
	
	
	
	

	注：选取项目北西侧入口为0点，XYZ为设备相对0点位置。



表4-6   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	设备名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	给料机1
	148
	-29
	0
	80
	隔声、消声、
减震
	8h

	给料机2
	64
	79
	0
	80
	
	

	风机1
	170
	-41
	0
	85
	
	

	风机2
	199
	-34
	0
	85
	
	

	风机3
	237
	-20
	0
	85
	
	

	风机4
	231
	-52
	0
	85
	
	

	风机5
	219
	-39
	0
	85
	
	

	风机6
	201
	-54
	0
	85
	
	

	风机7
	48
	85
	0
	85
	
	

	风机8
	41
	79
	0
	85
	
	

	风机9
	25
	55
	0
	85
	
	

	注：选取项目西北侧入口为0点，XYZ为设备相对0点位置。




2、防治措施及达标分析
本项目防治噪声措施：
①从声源上控制：选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态。 
②降低振动噪声：采用弹性支撑或弹性连接以及动力消振装置以减小振动。 
③采用隔声降噪技术：对各生产设备中噪声较为突出的设备，且又难以对声源进行降噪可能的设备，则应对其安装适宜的减振器、减振垫等设施。 
④总图合理布局并加强厂区绿化，充分利用厂内建筑物的隔声作用，利用绿化带降低噪声，减少噪声对周围环境的影响；
⑤车辆产生的噪声，可以通过加大车辆行驶管理力度，如限制鸣笛和车速来降低交通噪声。
经以上噪声治理措施后，经过厂房隔声综合降噪效果可以达到30dB（A）以上。
3、预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算
如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 
[image: ]
[image: ]
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: ]
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 
[image: ]
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
（2）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 
[image: ]
[image: ]
b）预测点的A声级 LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
[image: ]
c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 
[image: ]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
①点声源的几何发散衰减
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: ]
式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
[image: ]
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则式（A.5）等效为式（A.7）或式（A.8）： 
[image: ]
[image: ]
如果声源处于半自由声场，则式（A.5）等效为式（A.9）或式（A.10）：
[image: ]
[image: ]
4、预测结果
本项目各生产设备到厂界距离详见表4-7。
表4-7   噪声源距厂界距离                     单位：m
	类别
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	颚破间
	100
	105
	65
	215

	锤破间
	60
	95
	105
	240

	1次筛分间
	20
	60
	145
	260

	中转仓
	30
	35
	135
	290

	立冲破碎间
	65
	60
	100
	270

	整形破碎间
	45
	68
	115
	255

	2次筛分间
	75
	70
	95
	260

	3次筛分间
	80
	75
	70
	240

	普料生产车间
	10
	260
	100
	10

	洗砂车间
	43
	255
	50
	10

	给料机1
	110
	130
	78
	30

	给料机2
	30
	280
	140
	70

	风机1
	100
	110
	80
	50

	风机2
	64
	110
	116
	45

	风机3
	25
	75
	155
	35

	风机4
	55
	60
	118
	78

	风机5
	45
	90
	130
	50

	风机6
	83
	78
	93
	70

	风机7
	120
	160
	30
	10

	风机8
	110
	150
	40
	10

	风机9
	70
	150
	80
	10


本项目厂界达标情况见表4-8。
表4-8   噪声预测结果                  单位：dB（A）
	类别
	统计量
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	厂界噪声
	贡献值
	40.9
	35.4
	39.1
	51.4


[bookmark: _Ref368512661]本项目夜间不生产，由上表可知，本项目运行时东、南、西、北厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。
5、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测方案见表4-9。 
表4-9   项目噪声监控计划
	类型
	监测位置
	监测项目
	频次
	备注

	噪声
	厂界
	噪声
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类


四、固体废物
（1）固体废物产生及处置情况
本项目营运期产生的固体废物包括除尘器灰、落地灰、泥饼、废布袋、废机油、废机油桶、生活垃圾等。
①除尘灰
本项目破碎、筛分产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘器处理，除尘器收集除尘灰的产生量为1978.202t/a。作为细料外售。
②落地灰
本项目投料、破碎、筛分无组织粉尘采取降尘措施后，收集落地灰产生量为193.348t/a。作为细料外售。
③泥饼
本项目洗砂产生的污泥经浓缩罐絮凝沉淀后，污泥经压滤机压滤，产生的泥饼含水率为35%，泥饼产生量为74161.302t/a。用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理。
④废布袋
本项目废气经布袋除尘器处理过程中会产生废布袋，废布袋产生量约为0.5t/a，由厂家回收利用或处置。
⑤废机油、废机油桶
根据业主介绍，项目设备机修主要外协处理，在厂区范围内仅进行简单设备维护。在设备维护过程中会产生少量的废机油、废机油空桶等机修废物产生，其中废机油产生量约为0.5t/a，废机油空桶产生量约为0.2t/a。厂区设置专门的危废暂存点暂存。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物（项目代码为HW08、900-214-08），废机油空桶属于危险废物（项目代码为HW08、900-249-08）。定期委托有资质单位处理。
⑥生活垃圾 
本项目职工定员15人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a。项目设置垃圾桶收集，定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运。
本项目固体废物产排及治理措施见表4-10。
表4-10   项目固体废物产排及治理措施情况表
	产污
环节
	名称
	物理
性状
	废物
类别
	代码
	产生量
	主要
成分
	贮存
方式
	利用处置
及去向
	利用及
处置量

	废气
治理
	除尘灰
	固态
	一般
废物
	900-099-S59
	1978.202
t/a
	粉尘
	不储存
	作为细料外售
	1978.202
t/a

	
	落地灰
	固态
	一般
废物
	900-099-S59
	193.348
t/a
	粉尘
	不储存
	作为细料外售
	193.348
t/a

	
	废布袋
	固态
	一般
废物
	900-009-S59
	0.5t/a
	布袋
	不储存
	由厂家回收利用或处置
	0.5t/a

	废水
处理
	泥饼
	固态
	一般
废物
	900-099-S59
	74161.302t/a
	粉尘
	不储存
	用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理
	74161.302t/a

	设备
维护
	废机油
	液态
	危险
废物
	900-214-08
	0.5t/a
	机油
	危废暂存点
	委托有资质单位处理
	0.5t/a

	
	废机油桶
	固态
	危险
废物
	900-249-08
	0.2t/a
	机油
	危废暂存点
	委托有资质单位处理
	0.2t/a

	职工
	生活垃圾
	固态
	一般
废物
	900-099-S64
	1.5t/a
	纸、塑料
	垃圾桶
	定期送至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运
	1.5t/a


（2）固体废物管理要求
1）危险废物
①运行管理要求
本项目新建危废暂存点1座，建筑面积约为10m2，主要暂存厂区运行过程中产生的废机油及废机油桶，危废转运频次不高于半年，故本项目危废暂存点容积可满足厂区危废贮存要求。
危废暂存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并采取加锁封闭等方式严格管理。厂区运营期间固态危险废物在危险废物库内分类存放，根据危废暂存点内危废产生量及危废贮存容积，建设单位应对危废及时清运处置，采用危废专用袋或桶贮存，考虑危废分区间隔，危废暂存点可满足贮存要求。
企业在危废物贮存过程中，严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中要求制定危废管理计划，并上报固废填报平台；建立危险废物台账管理制度，并将台账记录保存5年以上。
企业在转移危险废物时，应遵从《危险废物转移联单管理办法》，实行危险废物转移五联单制度。危险废物按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、运输和贮存，委托有危险废物处置资质的部门进行处理，加强危险废物的管理，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪性的账目和手续，并纳入相关环保部门的监督管理。
②建设要求
1.新建危废暂存点1座；
2.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗系数≤10-7cm/s；
3.必须有泄漏液体导流槽及收集沟，设施内要有安全照明设施；
4.用以存放装载液体，半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
5.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；
6.危险废物贮存设施必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。
本项目危废暂存点地面需防渗，四周设导流槽，裙角处设置事故沟。项目危险废物产生量为废机油及废机油桶0.7t/a，考虑危险废物分类、分区存放等因素，设置1座10m2危废暂存点可以满足全厂危废贮存的需要。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，实时贮存量不超过3吨，本项目设置危废暂存点可行。
③贮存点环境管理要求
1.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
2.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
3.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
4.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施GB 18597—20236或采用具有相应功能的装置。
5.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
采取以上措施后，本项目危险废物的产生、收集、贮存、转运、处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 
2）一般固体废物
厂区设有一般废物暂存间，占地面积约为10m2，一般工业固体废物的暂存应严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第五十八号公布，2020年4月29日修订版）中的管理要求：
①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；
②产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。
综上，固体废物做到及时收集，妥善处理，符合关于固体废物处置中的相关规定，项目固体废物均得到合理处理处置，因此固废处置措施是可行的，对周边环境影响较小。 
五、地下水和土壤
根据工程特点，按照“源头控制、分区防渗、污染监控”的地下水污染防治总体原则，本工程将从污染物的产生、入渗、扩散采取全方位的控制措施。
（1）源头控制措施
为了保护项目周围地下水、土壤环境，采取措施从源头上控制对地下水、土壤的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。
（2）分区防渗控制措施
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表4-11。
表4-11   地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类别
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s
或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据厂区各区域可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 


表4-12   本项目地下水污染途径及应采取的防治措施
	防渗级别
	区域
	防渗要求
	防渗工艺

	重点防渗
	危废暂存点、
加油区、事故池、循环水池
	重点防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-10 cm/s
	重点防渗区域采用 HDPE 膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的

	一般防渗
	洗砂车间
	一般防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-7 cm/s
	采用抗渗混凝土（厚度≥100m），其下砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的

	简单防渗
	办公区
	-
	一般地面硬化


六、环境风险
1、评价依据
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次风险评价的主要内容是：通过分析项目涉及主要物质的危险性，识别主要危险单元、进行环境风险潜势初判，找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。
2、风险调查
根据对本项目主要储存物质等所涉及的物质风险，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）进行对照，确定本项目环境风险物质主要为柴油、废机油。机油随用随买，不在厂区暂存。
表4-13   项目危险物质储存量及分布表
	风险单元
	危险物质
	最大储存量 
	储存方式
	潜在风险源

	加油区
	柴油
	37.575t
	储罐
	柴油储罐

	危废暂存点
	废机油
	0.5t
	桶装
	危废暂存容器


3、风险潜势判定及评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势划分的相关规定，对本项目潜在环境危害程度进行概化分析。
危险物质的临界量（Q）：
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
项目危险物质临界量及与临界量比值Q计算结果见下表。 
表4-14   危险物质数量及临界量比值（Q）表
	危险物质
	最大储存量
	临界量
	储存量与其临界量比值（Q）

	柴油
	37.575t
	2500t
	0.01503

	废机油
	0.5t
	2500t
	0.0002


项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.01523。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。项目评价等级为简单分析。
4、生产设施风险识别
根据公司实际情况，从主要生产装置、贮运系统、废水输送系统及环保设施等方面进行生产设施风险分析。 
1）主要生产装置中的风险因素 
项目涉及的主要生产装置为破碎机、振动筛、浓缩罐等，生产运行系统中电气设备出现故障、电气线路系统出现老化、绝缘不良可能导致短路产生电火花引发火灾。
2）贮运系统中的风险因素 
公司危废暂存点，暂存的危险废物为废机油，一旦容器倾倒或破损会发生撒漏，废机油等遇明火引发火灾。
加油区柴油储罐储存的柴油，油品泄漏挥发有机气体污染环境空气，油品泄漏引发火灾，燃烧不充分产生有毒有害气体污染环境空气；油品泄漏进入土壤、通过补给关系进入地下水，污染土壤和地下水。
3）废水输送系统中的风险因素 
①浓密罐出现故障会导致洗砂废水的泄漏，进而造成环境污染。 
②废水输送系统管道破裂导致洗砂废水的泄漏，进而造成环境污染。 
4）环保设施中的风险因素 
公司废气治理设施为布袋除尘器。生产过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，主要污染物为颗粒物。若废气处理装置出现故障，导致处理效率下降或处理效率为零，生产过程中产生的颗粒物直接进入大气环境，会扩散至较远的周边环境中，污染周边环境。  
5、环境风险事故影响分析
（1）废气事故排放风险分析 
项目废气处理设施事故状况下主要考虑除尘设施故障，厂区破碎筛分粉尘直接排放造成对周边环境空气的影响。 
因此，必须严禁工程废气污染源事故排放的发生。 
（2）洗砂废水泄漏事故影响分析 
本项目主要风险源及事故如下：设备出现故障或者废水输送系统管道破裂、接头和阀门损坏，易导致洗选废水外溢，污染地表水及地下水。 
本项目的最大可信事故为洗砂废水发生泄漏事故，建设单位已在洗砂车间内设置导流沟，若发生泄漏事故，立即停止洗砂作业，并将泄漏的洗砂废水引入事故池内，避免泄漏的洗砂废水对周围环境造成影响。
（3）废机油泄漏事故影响分析 
废机油泄漏会产生油气，如果发生大规模的泄漏，将在瞬间泄漏完毕，油气属于轻气体，必将立刻上升，随风飘散，不会长时间弥漫在泄漏源地，不会对本公司与周围人群造成致命伤害，但可能会造成站内工作人员的冻伤与短时间的窒息，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调的可能性较大。
若发生泄漏，将会对地表水、地下水及土壤造成污染。这类污染物一旦进入水体、地下水、土壤中，由于可生化性差，会造成环境长时间难以净化，危害持续时间长。一旦发生渗漏事故，废机油由导流渠进入防渗回水池内，对地下水不会造成影响。
本项目废机油等危险废物主要产生在设备运行维护过程，在厂区设有一座危废暂存点，按照重点防渗的要求，已做好防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。将项目运营期产生的废机油统一收集后，暂存于危废暂存点中。 
由于厂区危废暂存点地面采取了重点防渗措施，即使废机油储存设施发生破裂，废机油也不会泄漏至场地外环境，不会对环境产生大的影响。
（4）柴油泄漏事故影响分析
①对地表水环境影响分析
a、泄漏影响分析
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，导致水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4〜C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年的时间。
距离项目最近的地表水体为厂区西侧2245m处的八宝海河，虽然距离较近，但本项目储油罐均采用SF双层储油罐以及浸没式密闭卸油方式，采取了防渗防腐处理，并安装报警液位仪、测漏器，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，可及时发现。罐区全封闭硬化处理，即使罐体泄漏或渗出，可将漏出的油品控制在罐区内部，不会对地表水造成污染。
b、火灾、爆炸影响分析
柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，因为水的密度大于油品密度。项目站内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。
②对地下水环境的影响分析
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。
本项目设置了SF双层油罐，油罐拟设置卸油防溢阀、油罐高液位报警装置。为及时发现油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏；储油区和加油岛区域设置专业防渗层，一旦发现溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对该区域地下水不会造成污染。加油站进一步采取以上措施后，运营期不会对地下水造成明显影响。
（5）火灾事故伴生消防废水后果分析
机油起火不得用水直接灭火，员工采用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防毯、消防沙等覆盖灭火，不会产生含油消防废水；大型油品火灾爆炸事故消防队派遣泡沫消防车、干粉消防车到现场救火，不会直接喷水灭火；但火情控制后清理地面泡沫、干粉及油污后，再用水洗消，产生少量含油废水，容器收集后交由有资质单位处理。
6、环境风险防范措施
（1）废气事故排放风险防范措施 
①制定严格的操作规程，加强安全监督和管理，增强职工的安全意识和环保意识。保证生产系统的安全性，防止事故的发生；一旦发生事故，应有充分的应对能力，以遏制事故的扩大，减少对环境可能带来的危害。 
②除尘设备管理不完善、维护不及时、不当操作，都会造成事故排放。因此，必须加强管理，提高操作人员的责任心，防止事故排放。 
③除尘设备出现破损不工作，将造成废气的直接排放，业主不得加强对除尘设备的运行管理，设计上采用联锁装置，一旦除尘设备不能正常工作，及时开停生产系统，对除尘设备进行检修，确保不对环境空气造成污染影响。 
④建立工业卫生、安全、环境监测及管理系统，对项目正常运行进行管理。
（2）废水事故排放风险防范措施 
为防范废水的事故排放，应采取以下措施： 
①坚持废水输送系统的日常维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划。 
②应设有备用电源和易损易耗部件、零件的备件，并由双路电源供电，以及停电或设备出现故障时及时更换废水并及时处理。 
③事故池、循环水池等必须做地面硬化防渗处理。 
④对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。 
⑤厂区实行严格的“雨污分流、清污分流”，项目洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂，故本项目生产废水不排外。将事故污水及时暂存于事故池内，切断被污染的事故废水排入外部水环境的途径。初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初期雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
⑥废水输送系统的稳定运行与管网及水泵的维护密切相关，应十分重视管网及水泵的维护及管理。管道衔接应防止泄漏污染地下水；管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。对于水泵应设有专人负责，平时加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流造成地表径流。
（3）火灾爆炸事故风险防范措施 
为减少火灾爆炸事故的发生和影响，企业应采取相应的措施。企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。
（4）废机油风险防范措施：
环境风险防范措施厂区设置危废暂存点，将机油集中存储于危废暂存点。室内及室外设有消防水系统、干粉灭火器等。
厂区设有消防沙，发现物料泄漏，应急人员及时采用消防砂吸收并转移至封闭容器交由资质单位处置，当物料大量泄漏时被围挡截留，应急人员可采用防爆泵将泄漏物料转移至密闭容器交由资质单位处置。
为避免库内物料泄漏或桶装物料区物料泄漏，引起火灾爆炸事故，设置了如下防范措施：
A、严禁烟火，危废暂存间内定期检查，配备消防设施。
B、加强液体物料储存管理，严防泄漏。
C、加强电气维护，保证线路绝缘、接地、漏电保护装置完好。
（5）危废暂存环节防范措施 
本项目厂区现有10m2危废暂存点，危废暂存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设，并做好该仓库防雨、防风、防渗、防漏等措施。项目严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》的要求，在危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。 
项目厂区内危废暂存点由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，严格按照要求办理有关手续。
（6）加油区风险防范措施
1）总体设计
本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行了设计与施工，采取了防治措施，其中主要包括：
①严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行了设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；从建筑物到设备要严格防火、防爆，加油站的布置要按防火、防爆要求设计。
②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。
③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危险电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。
④在可能发生成品油泄漏积聚的场所，设置了泄漏报警装置；安装规定的防雷装置，避免设备产生电火花引起火灾。严禁在雷击频繁时从事加油作业。
⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置；
⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；
⑦本项目油罐为SF双层罐，存储油品受到储油罐内层6mm厚钢制内壳及外层钢制外壳的双层保护，储罐间隙空间底部设置有泄漏检测仪，同时为油罐及管道渗漏检测敷设线缆，每条加油管道设置1个渗漏监测传感器，加油管道共用1台渗漏监测报警器，当发生油品泄漏会自动报警。罐池底部有C15混凝土垫层，罐池周围所有与土壤接触的混凝土表面均刷了热沥青进行防腐。本站加油管道采用双层防渗热塑性管道，防渗层的渗透系数≤1×10-10cm/s。油罐区设置围堰、卸油平台及加油岛地面采用防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，本项目厂界范围除构筑物外的裸露地面全部硬化。
⑧地油罐采用SF双层油罐，同时具备高液位报警功能，当油料达到油罐容积的90%时，高液位报警装置能自动报警。卸油管设置有卸油防溢阀，当油料达到油罐容积95%时，卸油防溢阀能自动停止油料继续进罐。
2）管理要求
各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：
①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。
②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。
③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。
④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。
⑤本项目区域内禁止吸烟和使用手机等无线电设施。
7、环境风险分析结论
本项目潜在环境事故为柴油、废机油泄漏以及泄漏引发的火灾爆炸事件。应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要建设单位在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急预案，本项目造成的风险是可控制的。企业应结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 

























 



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	高料
生产
	投料
	粉尘
	采取洒水抑尘措施。
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）

	
	
	颚破
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放。
	

	
	
	锤破
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（2#）处理后通过17m高排气筒（DA002）排放。
	

	
	
	一次筛分
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（3#）处理后通过17m高排气筒（DA003）排放。
	

	
	
	立冲破碎
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（4#）处理后通过17m高排气筒（DA004）排放。
	

	
	
	整形破碎
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（5#）处理后通过17m高排气筒（DA005）排放。
	

	
	
	二次筛分
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后1号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（DA001）排放，2号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。
	

	
	
	三次筛分
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。
	

	
	普料
生产
	投料
	粉尘
	采取洒水抑尘措施。
	

	
	
	颚破
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（7#）处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。
	

	
	
	锤破
	粉尘
	
	

	
	
	筛分
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（8#）处理后通过15m高排气筒（DA008）排放。
	

	
	洗砂
	投料
	粉尘
	采取洒水抑尘措施。
	

	
	
	筛分
	粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（9#）处理后通过15m高排气筒（DA009）排放。
	

	
	运输
	粉尘
	进出厂区的道路路面进行硬化，洒水抑尘。
	

	
	储油罐
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置。
	

	地表水环境
	洗砂废水
	SS
	洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。
	不外排

	
	生活污水
	CODcrNH3-N
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选择低噪声低振动设备、基座减震、厂房封闭隔声等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	固体废物
	落地灰
	收集后作为细料外售。
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）

	
	除尘灰
	收集后作为细料外售。
	

	
	泥饼
	用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理。
	

	
	废布袋
	由厂家回收利用或处置。
	

	
	生活垃圾
	收集后送至当地生活垃圾集中存放点，由当地环卫部门统一清运处理。
	

	
	废机油、
废机油桶
	暂存于危废暂存点内，委托有资质单位处理。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制措施 
本项目选择成熟、可靠的工艺技术，以尽可能从源头上减少污染物排放，同时对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取符合标准的优质材质，以避免或降低跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
本项目运营期筛分间、原料库封闭设置，筛分、卸料工序产生的粉尘大部分被收集，由布袋除尘器处理后达标排放，车间通过洒水抑尘，可有效抑制粉尘排放；本项目从源头上采取以上措施后可有效降低对土壤环境的影响。  
②分区防治措施 
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。根据厂区各区域可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	废气事故排放风险防范措施：除尘设备出现破损不工作，将造成废气的直接排放，业主不得加强对除尘设备的运行管理，设计上采用联锁装置，一旦除尘设备不能正常工作，及时开停生产系统，对除尘设备进行检修，确保不对环境空气造成污染影响。
废水事故排放风险防范措施：废水输送系统的稳定运行与管网及水泵的维护密切相关，应十分重视管网及水泵的维护及管理。管道衔接应防止泄漏污染地下水；管道淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。对于水泵应设有专人负责，平时加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流造成地表径流。
火灾爆炸事故风险防范措施：为减少火灾爆炸事故的发生和影响，企业应采取相应的措施。企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。
废机油风险防范措施：环境风险防范措施厂区设置危废暂存点，将机油集中存储于危废暂存点。室内及室外设有消防水系统、干粉灭火器等。
危废暂存环节防范措施：项目严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》的要求，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。
加油区风险防范措施：严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行了设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；从建筑物到设备要严格防火、防爆，加油站的布置要按防火、防爆要求设计。 

	其他环境管理要求
	1、排污口规范化管理 
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 
（1）排污口规范化管理的基本原则 
①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 
②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定排放废气的排气筒作为管理的重点。 
③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 
（2）排污口设置的技术要求 
①废气排气筒规范化 
各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置，并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置点应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 
②固体废物堆放场所规范化 
本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。 
（3）排污口立标管理 
企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）有关规定。排放口图形标志牌见表5-1。

图5-1  排污口标识 
2、排污许可申领要求 
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第四条：现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
本项目将租用现有部分及新建部分纳入阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂排污许可管理。
3、环境管理
为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督拟建工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 
本次评价根据项目自身特点及污染物产生情况，提出针对该项目的环境管理要求。 
（1）环境管理机构的建设：企业应长期设置专职环境管理机构，负责整个企业的环保工作，配置兼职管理人员 1 人。 
（2）管理要求内容：
①制定全厂环保规章制度及环保岗位规章制度，检查制度落实情况。
②制定环保工作年度计划，负责组织实施。
③负责厂内环境监测工作，汇总各产污环节，定期向主管领导汇报环保工作，配合环保行政主管部门开展各项环保工作。
④加强设备维修，确保设备正常并高效运行，落实废气、废水环保措施及一般废物综合利用工作；并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案。 
⑤搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。

4、竣工环保验收 
根据国家环境保护部文件，国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环保验收暂行办法》的要求，项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载本项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。项目“三同时”验收内容见表5-2。
表5-2   “三同时”验收项目一览表
	项目
	污染源
	环保设施
	执行标准

	废气
治理
	高料
生产
	投料粉尘
	采取洒水抑尘措施。
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）

	
	
	颚破粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（1#）排放。
	

	
	
	锤破粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（2#）处理后通过17m高排气筒（2#）排放。
	

	
	
	一次筛分粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（3#）处理后通过17m高排气筒（3#）排放。
	

	
	
	立冲破碎粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（4#）处理后通过17m高排气筒（4#）排放。
	

	
	
	整形破碎粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（5#）处理后通过17m高排气筒（5#）排放。
	

	
	
	二次筛分粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后1号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后通过17m高排气筒（1#）排放，2号振动筛产生的粉尘经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（6#）排放。
	

	
	
	三次筛分粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（6#）处理后通过17m高排气筒（6#）排放。
	

	
	普料
生产
	投料粉尘
	采取洒水抑尘措施。
	

	
	
	颚破粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（7#）处理后通过15m高排气筒（7#）排放。
	

	
	
	锤破粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（8#）处理后通过15m高排气筒（8#）排放。
	

	
	
	筛分粉尘
	密闭输送，封闭产品库。
	

	
	洗砂
	投料粉尘
	厂区道路定期洒水抑尘。
	

	
	
	筛分粉尘
	封闭间内设置集气罩，收集后经布袋除尘器（9#）处理后通过15m高排气筒（9#）排放。
	

	
	运输扬尘
	进出厂区的道路路面进行硬化，洒水抑尘。
	

	
	储油罐
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置。
	

	废水
治理
	洗砂废水
	洗砂废水经压滤、浓缩处理后，废水进入循环水池，回用于洗砂。
	不外排

	
	生活污水
	生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。
	

	噪声
治理
	设备噪声
	选择低噪声低振动设备、基座减震、厂房封闭隔声等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	固废
处理
	一般固废
	落地灰
	收集后作为细料外售。
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）

	
	
	除尘灰
	收集后作为细料外售。
	

	
	
	泥饼
	用于阜新广源玄武岩矿石开发有限公司废石场恢复治理。
	

	
	
	废布袋
	由厂家回收利用或处置。
	

	
	
	生活垃圾
	收集后送至当地生活垃圾集中存放点，由当地环卫部门统一清运处理。
	

	
	危险废物
	废机油、废机油桶
	暂存于危废暂存点内，委托有资质单位处理。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


5、环保投资估算
本项目总投资约1000万元，工程建设环保投资92万元，占总投资9.2%。环境保护投资情况见表5-3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
表5-3   项目环保投资
	类别
	污染源
	环保设施
	投资（万元）

	废气
	普料生产
破碎筛分粉尘
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（2套）
	30

	
	高料生产
破碎筛分粉尘
	现有：集气罩+布袋除尘器+17m高排气筒（6套）
	/

	
	洗砂工序
筛分粉尘
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1套）
	15

	
	投料、运输扬尘
	洒水抑尘
	10

	废水
	洗砂废水
	事故池
	10

	
	生活污水
	现有：旱厕
	/

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	15

	固废
	一般工业固废、
危险废物
	一般固废暂存库、危废暂存点
	2

	地下水、土壤
	洗砂车间、事故池、循环水池、危废暂存点等防渗
	10

	合计
	92
























六、结论
	
阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目符合国家产业政策，在落实报告表中采取的废水、废气、固废、噪声等治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，可以满足当地对环境质量的要求。建设单位要切实落实报告表中提出的污染防治措施，保证环保设施正常运转。在认真做好上述一系列污染防治措施的基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	54.444t/a
	0
	54.444t/a
	+54.444t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NOx
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	VOCs
	0
	0
	0
	0.14t/a
	0
	0.14t/a
	+0.14t/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	0
	0
	0
	1978.202t/a
	0
	1978.202t/a
	+1978.202t/a

	
	落地灰
	0
	0
	0
	193.348t/a
	0
	193.348t/a
	+193.348t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	泥饼
	0
	0
	0
	74161.302t/a
	0
	74161.302t/a
	+74161.302t/a

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废机油桶
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1：委托书
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委      托      书

阜新市鑫源环境保护有限公司：

我单位“阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和环保管理部门的要求，本项目需编制环境影响报告表，特委托贵单位进行环境影响报告表的编制工作。
我单位郑重承诺，严格遵守相关环保法律法规，落实“三同时”制度，对报送的“阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目”报告及其它相关材料的实质内容真实性、完整性、准确性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，愿意承担相应责任。



阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂
2026 年1 月16日



附件2：项目确认书
[image: ]环境影响评价文件确认书
	建设单位
	阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂
	项目名称
	阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂
年加工30万立方米建筑用石项目

	项目地址
	阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村
	联系人及联系电话
	史磊 15142492222

	阜新市生态环境局阜新蒙古族自治县分局：
我单位委托阜新市鑫源环境保护有限公司编制的《阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目》经我单位审核，同意该环评文件所述内容主要包括：
1、 项目地理位置、规模及其建设内容；
2、 原辅材料名称及消耗量；
3、 工艺流程及布局调整；
4、 项目建设地面积及平面布置；
5、 环境标准和环境影响分析；
6、 同意环评中所要求的环保措施；
如改变项目上述内容，将按照环保要求，重新进行项目申报，并开展相应的环境影响评价及审批。

                       阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂

                        法定代表或主要负责人签字：

                      2026 年3月 5日
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附件4：项目备案证明
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附件6：规划证明
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附件7：原料来源承诺书
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附件8：泥饼处置协议

[image: ]

附件9：检测报告
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附图1：项目地理位置图

项目所在地

附图2：项目现势地形图

小大来村
本项目
阜新广源玄武岩矿石开发有限公司
农田
农田
八九营子
马家荒
海山岱


附图3：环境保护目标图

小大来村
本项目
180m


附图4：项目平面布置图




附图5：项目分区防渗图

图例
重点防渗区
一般防渗区



附图6：项目与生态红线关系图

项目所在地


附图7：项目与三线一单管控关系图

项目所在地



 阜新蒙古族自治县沙拉振兴新型墙体材料有限公司

附图8：监测点位图

环境空气监测点位
小大来村
本项目
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