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建设项目环境影响报告表
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	彰武隆晟有机硅有限公司年产10万吨擦洗砂建设项目

	项目代码
	-

	建设单位联系人
	石文君
	联系方式
	18741856666

	建设地点
	辽宁省阜新市彰武县阿尔乡镇阿尔乡村

	地理坐标
	（ 122度 25 分 11.960 秒， 42 度 50 分 9.295 秒）

	国民经济

行业类别
	其他非金属矿物制品制造C3099
	建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309

-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	-
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	-

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	48.5

	环保投资占比（%）
	4.85
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：              
	用地（用海）

面积（㎡）
	10611.19

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），建设项目不属于该目录中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属于国家允许类项目。根据《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于禁止或许可准入类，因此，项目建设符合国家现行产业政策。

2、生态环境分区管控相符性分析

⑴阜新市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）符合性分析
根据《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》项目位于彰武县重点管控区ZH21092220018，与《阜新市生态环境准入清单（2023版）》符合性分析详见下表。

表1.1   项目与阜新市生态环境分区管控符合性分析一览表

分析内容

具体要求
建设项目情况

分析结果

生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
项目不在当地饮用水源保护区、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及阜新市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。
符合
环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
项目所在区域为达标区，项目建成后，在采取本项目污染防治措施的情况下，废气排放可满足相应标准达标排放要求；固废均得到有效处置，厂界噪声可以满足标准要求。
符合

资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供主要依据。
项目生产过程中使用少量水、电，洗砂过程产生的废水循环使用，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。

符合

生态环境准入清单
《阜新市生态环境准入清单（2023版）》
构调整指导目录（2024年本）》中限制类及淘汰类项目，属于允许类。根据《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》，符合阜新市生态环境准入清单要求

符合

表1.2  项目与“阜新市生态环境准入清单（2023版）”符合性分析一览表

编号

ZH21092220018
建设项目情况

分析结果

空间布局约束

干流和受养殖污染影响较大的支流沿岸依法划定300米至500米的禁（限）养区。
不涉及
不涉及
污染物排放管控

1、严格控制燃煤项目建设，新增燃煤量必须有明确的煤炭消费总量替代方案；
不涉及

不涉及
2、不达标区相关污染物根据相关要求实施等量或倍量替代；

项目位于达标区

符合

3、对单台出力20t/h（14MW）及以上的燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。现有仍保留的20t/h（14MW）以下燃煤锅炉参照执行；城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；
不涉及

不涉及
4.新建工业企业应按规划要求引入园区，加强环境管理；

公司成立于2021年，根据彰武县人民政府文件，同意本项目选址规划。

符合
5.现有企业应开展提标改造，确保工业废气排放满足相关标准要求；现有不符合产业定位的企业应加快转型升级；

项目经采取措施后废气均匀满足排放标准要求，项目符合产业定位。

符合

6.建立重污染产能退出和过剩产能化解机制，对长期超标排放的企业、无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的企业，依法予以关闭淘汰；

项目不属于产能过剩行业，按要求建设相关治理措施，污染物达标排放。

符合
7.提高绿色出行比重，加大公交、出租、物流、邮政、环卫等行业新能源车比例；

不涉及

不涉及

8.全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核；

项目施工期采取了严格的扬尘治理措施。采用钢结构。物料采取仓库储存。
符合

9.严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换；

本项目原辅材料在当地进行采购。销售距离较远地区采取集装箱运输。

符合
10.鼓励工业窑炉使用电、天然气等清洁能源或由周边电厂供热，对无法实现达标排放的砖厂轮式窑予以淘汰； 

不涉及
不涉及
11. 规模化畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理。规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。

不涉及

不涉及

环境风险防控

加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。
建设项目切实落实安全生产和环境保护主体责任。本项目涉及的环境风险物质为废机油，产生量较小；本项目主要排放颗粒物废气，不涉及重金属及持久有机物等有毒有害物质排放。
符合

资源开发效率要求

-
-

-
综上所述，建设项目满足《阜新市生态环境准入清单（2023版）》的相关要求。

3、与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

表1.3与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

分析内容
具体要求
建设项目情况
符合性
优化矿产资源勘查开发格局

发挥彰武县北部丰富的天然石英砂资源优势，建设彰武北部硅砂矿业经济区。在确保防风治沙生态屏障建设的前提下，优化天然石英砂勘查开采布局，提升硅砂产品科技含量，做强硅砂产业集群。
项目属于硅砂行业，根据彰武县人民政府文件，同意本项目选址规划。符合开发建设布局。
符合
严格管控矿产资源开采

加强煤矸石、粉煤灰、尾矿、废石等废弃资源与尚难利用资源开发利用。推广矿产资源节约与综合利用先进适用技术，引导矿山企业在能源矿产、黑色金属、有色金属、非金属、矿山尾矿和废弃物综合利用等方面积极采取先进技术、工艺和设备，淘汰落后技术设备与落后产能，促进矿产资源领域节能减排、节约与综合利用。
项目采取先进技术、工艺和设备。生产废水全部循环使用，一般工业固体废物均综合利用，做到了节能减排。
符合
强化水资源节约利用

推进工业节水减排。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。实施节水管理和改造升级，采用差别水价、树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深处理和达标再利用。积极推行水循环梯级利用。

项目生产过程中，洗砂工序所产生的生产废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
符合
4、建设项目与中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知相符性分析：
表1.4   建设项目与中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知符合性分析一览表

文件要求

建设项目情况
符合情况

(一)加快推动绿色低碳发展

深入推进碳达峰行动。

建设项目采用先进工艺，加强对废气的治理，且碳排放量较少。

符合

推动能源清洁低碳转型。

建设项目使用电能，生产无需供热
符合
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。

建设项目不属于两高项目。
符合
推进资源节约高效利用和清洁生产。

坚持节约优先，节约用水、用电。
符合
加强生态环境分区管控。

项目在彰武县重点管控区ZH21092220018，建设项目严格落实 "三线一单"生态环境分区管控要求。
符合
加快形成绿色低碳生活方式。

建设项目增强员工节约意识、环保意识、生态意识。
符合
(二)深入打好蓝天保卫战

着力打好重污染天气消除攻坚战。

不涉及
/
着力打好臭氧污染治理攻坚战。

建设项目不属于涉挥发性有机物重点行业，无挥发性有机物产生，不会增加臭氧浓度上升趋势。

符合
加强大气面源和噪声污染治理。

原砂和成品均储存在仓库内，厂区采取定期洒水抑尘措施，生产工序均位于生产车间内。噪声采用减振、消声、隔声措施。

符合
(三)深入打好碧水保卫战

持续打好辽河流域综合治理攻坚战。

项目生产废水不外排。生活污水经旱厕处理后定期清掏，用作农肥。

符合
（四）深入打好净土保卫战

稳步推进"无废城市"建设。

建设项目固体废物均得到有效处置。

符合
强化地下水污染协同防治。

供水来自厂区内地下水井，已办理取水证。
符合
5、项目与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省空气质量持续改善行动实施方案的通知》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析

表1.5        与“辽政发〔2024〕11号”相符性分析

文件要求

建设项目情况
符合性
二、优化产业结构、促进产业产品绿色升级
（一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。（二）推动产业绿色低碳发展。铸造、菱镁、陶瓷、有色金属、化工、炭素等制造业集中的城市，2025年底前制定产业集群发展规划。进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，严防“散乱污”企业反弹。积极创建绿色工厂、绿色工业园区。推动绿色环保产业健康发展。（三）实施VOCs原辅材料源强替代。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；符合国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求；不属于炼钢炼铁项目。
不涉及
三、优化能源结构、加速能源清洁低碳高效发展
（四）大力发展新能源和清洁能源。

（五）积极开展燃煤锅炉关停整合。

（六）持续推进清洁取暖。
本项目生产不用热，办公供暖用电取暖。
符合
（七）持续优化调整货物运输结构。推动公铁、铁水等多式联运，推进大宗货物“散改集”。到2025年，集装箱海铁联运量占港口集装箱吞吐量比重保持在10%以上，沿海主要港口利用集疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源车船等运输大宗货物比例力争达到80%；铁路货运量比2020年增长10%左右，铁路货运量占比达到15%左右；沿海港口重要港区铁路进港率达到70%以上。

本项目原辅材料在当地进行采购。销售距离较远地区采取集装箱运输。
符合

（八）加快提升机动车清洁化水平。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队，到2025年，大宗货物清洁方式运输比例达到70%左右。持续推进新能源充换电基础设施建设，到2025年，高速服务区快充站覆盖率不低于60%。

本项目按要求，采用符合运输标准方式进行运输。

符合

（十一）加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。

项目厂区道路均已进行路面硬化，项目施工期采取了严格的扬尘治理措施。采用钢结构，采取工厂化制造、现场安装。
符合

（十七）加强城市空气质量达标管理。已达标城市推进空气质量巩固改善。空气质量未达标的设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开，到2025年底前实现空气质量达标。

项目所在区域属于环境空气达标区。本项目废气、噪声均可达标排放；固体废物合理处置，各污染物达标排放，符合要求。

符合

综上所述，项目符合《辽宁省人民政府关于印发辽宁省空气质量持续改善行动实施方案的通知》（辽政发〔2024〕11号）的相关要求。

6、与“关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见”》（环评【2021】45号）符合性分析 

为全面落实党的十九届五中全会关于加快推动绿色低碳发展的决策部署，坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展；项目与指导意见符合性分析如下：
表1.6项目与“关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防 控的指导意见”符合性分析

指导意见要求
建设项目情况
符合性

严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
项目不属于（环评【2021】45号）文件中明确的石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃、炼油、乙烯、钢铁、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、铜铅锌硅冶炼行业，根据《环境保护综合名录（2021年版）》建设项目不在双高“高污染，高环境风险”行业名录中，故建设项目既不属于“两高”也不属于“双高”项目。
符合

落实区域削减要求。新建“两高”项 目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
符合

合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
符合

综上，建设项目符合“关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见”相关要求。

7、与“辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见”（辽政办发【2021】6号）符合性分析 

为深入贯彻落实中央经济工作会议精神，扎实推进“三去一降一补”，全面强化产业政策刚性约束，严格控制全省产能过剩和高耗能行业新建项目，加强全省高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目准入管理工作，辽宁省人民政府办公厅发布了此意见；建设项目与该意见符合性分析如下。

表1.7与“辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见”符合性分析

指导意见要求
建设项目情况
符合性

严格“两高”项目投资准入。各级投资主管部门要严格执行《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、国家《产业结构调整指导目录（2019年）》
和我省有关投资政策规定，依据行业准入条件按权限审批、核准或备案。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增。
项目不属于（环评【2021】45号）文件中明确的石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃、炼油、乙烯、钢铁、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、铜铅锌硅冶炼行业，根据《环境保护综合名录（2021年版）》建设项目不在双高“高污染，高环境风险”行业名录中，故建设项目既不属于“两高”也不属于“双高”项目。
符合

8、与《辽宁省大气污染防治条例》符合性分析
表1.8      与《辽宁省大气污染防治条例》符合性分析

要求
建设项目情况
符合性

第二十九条 省、市人民政府应当制定推进清洁供热实施方案，按照企业为主、政府推动、居民可承受的原则，发展天然气、电等清洁能源供热，逐步降低燃煤供热比重。
项目不涉及供热。
符合

第三十二条 发展改革、工业和信息化、生态环境等有关部门应当落实国家高能耗、高污染和资源性行业准入条件规定，严格控制煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点产能过剩行业新增项目。对现有钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业项目，按照国家和省有关规定开展清洁生产审核。
项目不属于“两高”项目，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，本项目属于允许类项目。
符合

第四十条 建设单位与施工单位签订施工合同，应当明确施工单位扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。
从事房屋建筑、市政基础设施建设、建筑物拆除、河道整治等活动产生扬尘污染的，施工单位应当按照规定将作业时间、作业地点、排放扬尘污染物的种类及其防治措施等，向所在地负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，并制定扬尘污染防治实施方案，保证扬尘排放达到国家和省规定的标准。
项目厂区道路均已进行路面硬化，项目施工期采取了严格的扬尘治理措施。采用钢结构，采取工厂化制造、现场安装。
符合

9、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性
表1.9  与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析表

文件要求

建设项目情况

符合性

（七）统筹噪声源管控

8.严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效

项目严格落实噪声污染防治要求，噪声排放可以满足标准要求。

符合

（八）严格工业噪声管理

11.树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆

项目选用低噪设备，基础减振等措施，同时设备位于生产车间内。

符合

（九）实施重点企业监管

13.推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。

项目按要求填报排污许可。

符合

（十）细化施工管理措施

14.推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。2023年5月底前，发布低噪声施工设备指导目录。

项目采用低噪声设备。不使用落后的施工工艺和设备
符合

注：项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。
综上，项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》相关要求。

10、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性

表1.10与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性分析表

文件要求

建设项目情况

符合性

支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。
项目原料来源于当地

符合

严格质量管控。强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。建立生产企业和应用企业质量联动机制，严格产品检验交接，确保出厂产品质量，鼓励企业建立产品质量追溯体系和产品质量档案制度。
项目产品符合国家质量标准，原料和产品均仓库储存

符合

11、与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见的通知》 （发改价格〔2020〕473号）符合性

表1.11与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见的通知》 （发改价格〔2020〕473号）符合性分析表

文件要求

建设项目情况

符合性

加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。
项目原料来源于当地，项目产品符合国家质量标准，原料和产品均仓库储存，采取了废气治理措施
符合
12、建设项目与《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》、《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析
防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐共处的重要举措，政府已把防沙治沙工作作为促进经济社会实现可持续发展的重要措施纳入到重要工作日程，实行政府负责制，明确政府主要领导是第一责任人，分管领导是主要责任人。各乡镇（场、区）政府也真正把防沙治沙工作纳入重要工作日程，当作一件大事来抓，不断增强责任感和紧迫感，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，已把任务目标落实到基层，落实到人头，定期检查督促，持之以恒地抓好这项工作。

阜新市彰武县全域认定为沙化土地区或潜在沙化区，因此本环评提出防沙治沙措施。建设项目与《中华人民共和国防沙治沙法》、《辽宁省防沙治沙条例》文件符合性分析如下：

表1.12            与相关文件政策符合性分析
文件要求

建设项目情况

符合性

1、与《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析

在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
建设项目位于阜新市彰武县，为沙化土地分布地区。
/

在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。对沙化土地封禁保护区范围内的农牧民，县级以上地方人民政府应当有计划地组织迁出，并妥善安置。沙化土地封禁保护区范围内尚未迁出的农牧民的生产生活，由沙化土地封禁保护区主管部门妥善安排。
建设项目不在沙化土地封禁保护区范围内，建设项目不涉及新增占地，无生态环境保护目标和植被，建设项目运营期无破坏植被行为。

符合

使用已经沙化的国有土地的使用权人和农民集体所有土地的承包经营权人，必须采取治理措施，改善土地质量；确实无能力完成治理任务的，可以委托他人治理或者与他人合作治理。委托或者合作治理的，应当签订协议，明确各方的权利和义务。

要求企业采取防沙措施改善土地质量。
/

已经沙化的土地范围内的铁路、公路、河流和水渠两侧，城镇、村庄、厂矿和水库周围，实行单位治理责任制，由县级以上地方人民政府下达治理责任书，由责任单位负责组织造林种草或者采取其他治理措施。

建设项目周边有水渠。实行单位治理责任制，县级以上地方人民政府下达了治理责任书，建设项目将配合采取治理措施。
符合

2、与《辽宁省防沙治沙条例》符合性分析

在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
建设项目位于阜新市彰武县，为沙化土地分布地区。
/

在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。在适度利用区内禁止砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物。需要通过平茬等技术措施促进更新的，或者按照治理方案适度利用的，应当遵守有关法律法规和技术规程。
建设项目不在沙化土地封禁保护区范围内，建设项目不涉及新增占地，无生态环境保护目标和植被，建设项目运营期无破坏植被行为。
符合

林业、畜牧、国土资源等行政主管部门应当加强沙化土地所在地区林地、草地资源的保护，严格限制征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地。禁止非法改变林地、草地用途。

建设项目不在沙化土地封禁保护区范围内，建设项目不涉及新增占地，无生态环境保护目标和植被，建设项目运营期无破坏植被行为。
符合

省级沙化土地所在地区的县级以上人民政府应当采取有效措施，鼓励发展替代燃料，开发利用沼气、太阳能、风能等能源，推广节能技术，提高能源利用率；在安排对农业和农村节能技术、节能产品推广应用资金投入中，应当将沙化土地所在地区的新能源开发及节能技术、节能产品推广列为重要内容。

建设项目运营过程不使用燃料。

符合

铁路、公路、河流、水渠两侧以及城镇、村庄、厂矿和水库周围的沙化土地，实行单位治理责任制。县以上林业行政主管部门应当对责任单位治理任务的落实情况进行督促检查，并将检查结果向同级人民政府和上一级林业行政主管部门报告。

建设项目周边有水渠。实行单位治理责任制，县级以上地方人民政府下达了治理责任书，建设项目将配合采取治理措施。
符合

建设项目不进行放牧、开垦、挖沙活动。同时建设单位把防沙治沙工作纳入重要工作日程，因此，建设项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》、《辽宁省防沙治沙条例》要求。要求建设项目在保护好现有植被基础上，在厂区范围内外加强绿化，达到减小风速、充分保护地表疏松土层、防治土地沙化、改善土地质量的目的。

13、选址合理性

根据《阜新市国土空间总体规划（2021-20235）年》要求：加强煤矸石、粉煤灰、尾矿、废石等废弃资源与尚难利用资源开发利用。推广矿产资源节约与综合利用先进适用技术，引导矿山企业在能源矿产、黑色金属、有色金属、非金属、矿山尾矿和废弃物综合利用等方面积极采取先进技术、工艺和设备，淘汰落后技术设备与落后产能，促进矿产资源领域节能减排、节约与综合利用。本项目建设完成后符合《阜新市国土空间总体规划（2021-2035）年》要求。
项目建设地点位于阜新市彰武县阿尔乡镇阿尔乡村，本项目厂址选择靠近资源所在地，并远离居民区；经勘查，该项目厂区无不良地质结构，适宜各种工程施工，已避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；建设项目所在地不涉及饮用水水源地以及自然保护区等。根据彰武县人民政府文件（详见附件6），项目用地性质为工业用地1001，同意详细规划。四周企业对周围环境无特殊要求（厂内原粮库已出具情况说明，不再生产经营）。项目在运营期会产生噪声和废气等污染，在采取防治措施后，对周边环境影响较小，与周边环境兼容，选址合理。故项目与周围环境相容性较好。项目选址合理可行。

14、平面布置图合理性分析

建设项目在厂区北侧设置生产区，从东至西分别为原料库、生产车间、产品库，便于原料和成品的运输和转运，最大程度减少物料运输路线长度。项目废水均经管道排至厂内沉淀池，一般工业固体废物贮存间和危险废物贮存点均设置在生产车间内，与产生源较近，方便运输。项目在上料和筛分工序处设置集气装置，在附近设置布袋除尘器和排气筒，减少了废气管道的长度。综上所述，项目平面布置满足生产要求，布局较为合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程内容及规模

彰武隆晟有机硅有限公司年产10万吨擦洗砂建设项目位于辽宁省阜新市彰武县阿尔乡镇阿尔乡村。建设内容主要新建1条擦洗砂生产线及配套公辅设施。建设项目占地面积10611.19m2。现状建筑面积330m2。本次项目依托现有办公室，新建生产车间、原料库、产品库及附属设施，总新增建筑面积为928m2。项目建成后年产10万吨擦洗砂。具体建设内容及规模见表2.1。

表2.1                  工程规模内容一览表

类别

名称

内容

备注

主体工程

生产车间

一层，建筑面积144m2（12m×12m），最大高度10m。钢结构，位于厂区北侧，用于擦洗砂生产，内设擦洗机（含筛分及输送系统）1套、布袋除尘器等设备。最大生产能力为70t/h。

新建

辅助工程

办公室

一层，建筑面积180m2（30m×6m），高度3.5m，作为办公室使用。
依托现有

储运工程

原料库
一层，建筑面积276m2（23m×12m），高度6m。主要作为原料库房，用于存放原料。原料堆存高度为5m，原料密度约1600kg/m³，最大储存量为2200t，最大储存天数为4天。
新建

产品库

一层，建筑面积408m2（34m×12m），高度6m。主要作为产品库房，用于存放产品。原料堆存高度为5m，原料密度约1500kg/m³，最大储存量为3060t。最大储存天数为6天。

新建

输送廊道

所有输送廊道均全封闭，整体采用钢板箱体四面封闭结构。

新建
公用工程

供水

供水来自厂区内地下水井，已办理取水证
新建

供电

用电由当地电网提供

依托

排水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。
新建
洗砂工序产生的生产废水，经沉淀池处理后回用于生产，不外排。厂区设置一座400m3沉淀池（20m×10m×2m）。
新建

、

供暖、供热

生产无需供热，办公供暖用电取暖。

新建

环保工程

废气治理

车辆运输、装卸粉尘

原料、成品装卸及运输过程产生的粉尘采取道路硬化+洒水降尘措施

新建

物料储存

物料投料、筛分过程产生的粉尘经过“集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）”处理后有组织排放。项目设置2个集气罩，分别设置在投料口和筛分工序上方。
新建

皮带传送

采取全封闭运输廊道。

新建

废水治理

生活污水：生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。
新建
洗砂工序产生的生产废水，经沉淀池处理后回用于生产，不外排。厂区设置一座400m3沉淀池（20m×10m×2m）。擦洗机出的产品有淋沥水产生，经收集后排放沉淀池内。
新建
噪声治理

设备选型选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，位于封闭车间内，对强噪声设备；对于传输设备的旋转和传动部分及接近地面的联轴节、传动轴、皮带轮等均装设防护装置，加强润滑。
新建

固废治理

生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

新建

沉淀池底泥主要成分为沙土，定期清淘，外售综合利用

项目在厂区北侧新建一座一般工业固体废物贮存库（100m2）

新建

筛分工序产生的不合格原料外售

新建

废旧布袋由厂家定期更换后回收

新建

布袋除尘器收集的粉尘外售处理

新建

生产过程中设备维修、保养产生的废机油、废机油桶、废油抹布及手套，贮存于危废贮存点（4m2），设置在生产车间内

新建

地下水、土壤

厂房、道路简单防渗采取地面硬化；沉淀池、旱厕采取一般防渗。项目运营期间厂区内进行合理硬化，无裸露地表。

新建

2、产品方案

项目产品方案详见表2.2。
表2.2                     产品方案

序号

产品名称

成分
规格

单位
年产量

最大储存量

储存位置

产品质量标准

用途

去向
含水率
1

擦洗砂

SiO2
1.5-5mm
吨

100000

3060
产品库
《公路工程 水泥混凝 
土用机制砂》JT/T819-2023 标准
水泥混凝
土等
外售
10%
3、原辅材料及动力消耗

建设项目所用原辅材料及动力消耗情况见表2.3。

表2.3                  原辅材料及动力消耗

序号

原材料名称

成分
规格

形态

单位
年用量

最大储存量

储存方式
来源

1

原砂

SiO2，含水率6%
0-5mm

固态

吨

115997

2200
原料库

外购

2

机油

油

5kg/桶

液态

吨

0.04
随买随用，不在厂内储存

原料库

外购

3

水
-

-

液态
t/a
13097.7
-

-

地下水
4

电
-

-

-
万度/年
20
-

-

乡镇提供
4、主要生产设备

表2.4                      主要设备
序号
设备
型号/规格
数量
单位
位置

使用工序

运行时间

擦洗砂生产线
1

皮带机

B=600

1
套

生产车间
上料

8h

2

擦洗机（含筛分、洗砂功能）

70t/h
1

套

生产车间
筛分、擦洗

8h
3
水泵

-

1
套

沉淀池
沉淀
8h
4
砂泵

-

1
套

沉淀池
清砂
8h
5

铲车

-

2

台

生产车间
物料转移

8h
6
布袋除尘器
-
1
台
生产车间

废气处理
8h
7
风机
10000m3/h
1
台
生产车间

废气处理
8h
5、供水工程及水平衡

建设项目用水全部来自厂区内自备水井，年取水量为12万立方米，有足够水量满足项目使用需求。远期使用市政供水管网。用水环节主要为员工生活用水、洗砂用水、洒水抑尘用水等。
⑴生活给排水

建设项目劳动定员20人，厂区不设置食堂，根据《辽宁省地方标准行业用水定额》（DB21/T1237-2020）中的生活用水定额，员工生活用水每人每天每班约60L，年工作200天，生活用水量为1.2m3/d（240m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计，生活污水产生量为0.96m3/d（192m3/a）。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。
⑵洒水降尘

为了控制无组织排放粉尘量，每天需对厂区道路进行洒水控制；物料储存场所、传输带以及转载点等起尘处均需洒水抑尘，用水量标准为1.5L/m2次。物料堆场、产品堆场及道路总面积为1600m2，按每天洒水2次计，项目洒水降尘用水量为4.8m3/d（960m3/a）。
⑶洗砂用水及临时储存产生的淋沥水

本项目该工序的用排水情况主要分为物料含水及生产用水。

①物料含水情况用排水分析

项目物料主要分为原料、不合格原料及粉尘、底泥及产品。

其中项目原料含水率约为6%，原料含水量为6960t/a，项目不合格原料和粉尘含水率为约6%，含水量为1199.8t/a。项目产品含水率为约10%，含水量为10000t/a（物料含水5760，新鲜水带水4240）。本项目设置沉淀池用于处理生产废水，沉淀一段时间后池底产生的底泥，底泥含水率约70%，底泥产生量为2.8t/a，其中带走水量为1.9t/a（物料含水0.2，新鲜水带水1.7）。

②生产用排水分析

本项目经筛分后产生的细砂需要清洗，需要清洗的细砂为100000t/a。根据 

建设单位提供资料，洗砂机运行过程中，每吨砂需要约0.5t的冲洗水，本项目原则上清洗工序需水量为50000t/a。洗砂过程产品带走新鲜水4240t/a，考虑蒸发损耗，经计算，生产需多加入新鲜水266t/a；故清洗工序用水量为54266t/a。
洗砂过程中蒸发或耗水量约为10%，蒸发水量为5426t/a；

洗砂工序废水经沉淀池处理后回用，清洗工序沉淀过程水损耗率按5%计，则沉淀过程损耗水量为2230t/a。

洗砂废水排入沉淀池沉淀后，回用于洗砂，则洗砂废水回用量为42368.3t/a，即补水量为54266-42368.3=11897.7t/a。
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 图1 项目水平衡图 t/a

（蓝色字体为物料含水，黑色字体为生产生活用水）
6、职工定员及工作制度

建设项目劳动定员20人，实行一班工作制，每班8小时，年工作200天。项目无住宿和就餐。
7、物料平衡

项目物料平衡情况见表2.5。

表2.5                         物料平衡表

输入量

输出量

名称

t/a

名称

t/a

原砂（含水6%）
115997
擦洗砂（含水10%）
100000
洗砂用水
11897.7
不合格原料（含水6%）
19881.545
/
/
底泥（含水70%）
2.8
/
/
粉尘（含水6%）
114.3555
洗沙损耗水
5426
沉淀损耗水
2230
带入产品水
240
总计

127894.4
总计

127894.4
                        

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节


图2  项目施工工艺流程及排污节点图

施工工艺流程及产排污说明：
⑴场面平整及基础开挖工程：主要为场地的清理，土方的挖掘、临时堆存及土方回填等，该工段的主要污染物为施工过程产生的扬尘、机械噪声、施工废水与工作人员生活污水及固体废物等；
⑵主体工程：主要为钢结构等，“工厂化制造、现场安装”的模式，以保证构件质量和精度，现场安装主要工艺为钢柱安装、钢梁安装、螺栓安装、焊接等。主要污染物为焊接烟尘、机械尾气、各种车辆机械等运转产生的噪声、工作人员生活污水以及建筑垃圾等；
⑶装修工程：主要为水泥地面施工、物料使用时将产生粉尘，机械加工过程会产生机械噪声，工作人员产生的生活污水及装修过程会产生塑料、软包装、废电线金属、木屑等边角材料弃物；
⑷设备安装：包括各种配套设施及办公等设施的安装，主要污染物为粉尘、噪声、生活污水及固废等；
⑸场地平整：对场地进行恢复、清理、平整，主要污染物为扬尘、噪声、生活污水及固废等；
⑹工程使用：工程完成后投入使用。

运营期工艺流程及产污环节


















图3 项目擦洗砂生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程：
⑴原料进厂、上料

原料通过运输车辆运至厂区原料库后卸载。原料砂经铲车上料至上料斗中。上料斗中物料经筛分系统进行筛分。此过程中产生的污染物：车辆运输扬尘（G1）和噪声（N1）；上料粉尘（G2）和设备噪声（N2）。投料口产生的废气经集气罩收集，布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）进行有组织排放，此过程会产生收集粉尘和废旧布袋S2。
⑵筛分：

经筛分后，粒径在0-1.4mm的筛下物（细土）被过滤出，1.4～5mm的筛上物进入洗砂机进行洗砂工序。筛分过程产生的废气经集气罩收集，布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）有组织排放，该工序主要产生粉尘G3、噪声N3及筛分杂物S1。

⑶擦洗、脱水
经筛分后，粒径在1.5～5mm的筛上物进入洗砂机进行洗砂。细砂通过给料槽进入洗槽，在叶轮的带动下和剧烈翻滚下，互相研磨，利用惯性力和摩擦力除去砂石表面的杂质和灰土，同时破坏砂粒表面上的水汽层，帮助砂粒脱水，加入大量水，形成强大水流，及时将杂质和其他异物冲走，后从溢出口排出，完成清洗工作后，由铲车装载至运输车辆进行外售，考虑恶劣天气，产品无法外运，铲车运至成品库，进行临时堆放。该擦洗脱水后即得到成品擦洗砂作为下一步深加工的原料。此过程中产生的污染物：擦洗产生的废水（W1）和噪声（N4）、擦洗砂沉淀物（S3）。

⑷成品堆存、外售
洗砂和脱水工序完成后的成品进入成品库内临时储存进行自然沥水，然后用铲车倒运至成品库房进行二次自然沥干，项目产品库建筑面积408m2（34m×12m），高度6m。主要作为产品库房，用于存放产品。原料堆存高度为5m，原料密度约1500kg/m³，最大储存量为3060t。最大储存天数为6天。产品库设置临时储存区（约100m3，最大储存量为765t）和产品沥干储存区（约308m3，最大储存量为2295t），项目产品产量约63t/h，产品先经临时储存区进行快速沥水，堆存时间约8小时，然后由铲车转运至产品沥干储存区，自然沥干时间约4.5d（108小时），产品沥干储存区分区设置，定期对表面沥干的砂进行翻动单独储存，确保均匀晾干。
项目采取多种措施控制含水率，一是堆放时保持斜坡，利于排水；二是对刚水洗后的砂与沥干后的砂采取分开储存；三是因雨天不利于沥干，避开雨天生产；四是确保淋沥水能及时排走，加快脱水时间；五是为了确保砂子均匀晾干，可以定期翻动下层砂子，使其各个部分都能接触到空气。六是增加储存时间。通过采取以上措施后，能确保出库砂含水率达到10%以下。
淋沥水（W2）将收集后排入沉淀池。产品存储时扬尘排放量较小，不进行定量计算。沥干后的产品由铲车装送至成品砂运输车辆后进行外售，此过程会产生车辆运输扬尘、噪声。

3、主要污染工序
表2.5                 主要污染工序一览表

污染类别
来  源
污染物种类
排放方式
施工期

废气

车辆行驶扬尘

扬尘
无组织

施工场地扬尘

废水

施工活动

CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类
间断

固废

施工活动

建筑垃圾

/

施工人员

生活垃圾

噪声

机械施工

噪声

连续

营运期
废水

员工生活
pH、CODCr、BOD5、TP、SS、NH3-N
经旱厕处理后定期清掏，不外排

生产过程W1、W2
SS
循环使用，不外排
废气

运输、装卸过程扬尘G1
粉尘
间断
上料工序G2
粉尘

连续
筛分工序G3
粉尘

连续
固废

职工生活垃圾
生活垃圾
间断

筛分工序S1
筛分杂物
布袋除尘工序S2
收尘、废布袋
沉淀池S3
沉淀物
设备维修、保养S4
废机油、废机油桶、废油抹布及手套
噪声
生产设备、汽车运输噪声等
机械噪声
连续



	与项目有关的原有环境污染问题
	建设项目厂址原为彰武庆祥粮贸有限公司，该公司主要储存粮食，现状由5座粮仓、1座上料棚、1座闲置仓库、1座办公室组成。根据该公司提供的情况说明，该公司不再生产经营。目前无粮食储存，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

⑴达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域环境空气质量现状采用2024年彰武县环境空气质量监测数据，统计结果见表3.1。

表3.1          2024年彰武县环境空气质量监测结果表    

污染物
年评价

指标

评价标准/（µg/m3）

现状浓度/（µg/m3）

超标倍数

达标

情况

PM10

年均值

70

54
0

达标

PM2.5

35

26.9
0
达标

SO2

60

14
0

达标

NO2

40

21
0

达标

CO-95per
百分位数

4000
13000
0

达标

O33-8H-90per
160

146
0

达标

由上表可见，项目所在区域环境空气质量PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3评价结果达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此彰武县为环境空气质量达标区。
⑵特征污染物

建设项目特征因子为TSP。建设项目环境空气质量数据引用沈阳市中正检测技术有限公司于2024年11月29日至12月01日对项目东北侧503米处的TSP进行环境空气质量中的TSP监测数据，报告编号为FW1144400，引用数据中监测点位位于项目东北侧503米，引用监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。监测数据结果见表3.2。

表3.2          特征污染物环境质量现状监测一览表      

监测点位

污染物

平均时间

评价指标

监测浓度范围

最大浓度占标率（%）

达标情况

项目东北侧503米

TSP

24小时

300µg/m3
99-158µg/m3
52.7

达标

由表3.2可见，本项目所在区域内的TSP浓度限值满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及其修改单二级标准限制要求。

2、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需监测。
3、地表水环境

项目生活污水排入旱厕，定期清掏；生产废水全部回用。项目最近地表水体为西南侧645m处的阿尔乡北泡子湿地地表水体。引用沈阳市中正检测技术有限公司于2024年11月29日至12月01日对阿尔乡北泡子湿地地表水的监测数据，报告编号为FW1144400，监测结果详见表3.3。
表3.3          阿尔乡北泡子湿地地表水水质监测结果

序号

检测项目

2024.11.29

2024.11.30

2024.12.01

单位

阿尔乡北泡子湿地地表水

1

PH值

8.0

8.0

8.1

无量纲

2

溶解氧

6.32

6.34

6.30

mg/L

3

高锰酸钾指数

13.4

13.5

13.2

mg/L

4

悬浮物

23

23

22

mg/L

5

化学需氧量

67

68

65

mg/L

6

五日生化需氧量

14.9

15.1

14.5

mg/L

7

氨氮

0.622

0.625

0.620

mg/L

8

总氮

9.38

9.41

9.37

mg/L

9

总磷

0.10

0.10

0.08

mg/L

10

石油类

0.01（L）

0.01（L）

0.01（L）

mg/L

4、地下水及土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。建设项目生产车间、沉淀池等均做防渗处理，不存在污染途径，无需开展地下水及土壤调查。

5、生态环境

项目用地范围内不含生态环境保护目标，因此不考虑生态环境影响评价。

6、电磁辐射

项目非电磁辐射类项目，因此无需对电磁辐射现状开展监测与评价。



	环境

保护

目标
	项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标；厂界外50米无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热力、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

表3.4                 环境保护目标
环境要素

名称

方位

经纬度

距离（m）

户数

保护级别

环境空气

阿尔乡居民
S
122°25′10.128″

42°49′59.463″

102
12户（500m范围内）
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

声环境

四周厂界（50m范围内无环境保护目标）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准
生态环境

与西侧辽宁章古台沙地国家森林公园最近直线距离约460米。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

⑴施工期

该项目施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016），详见表3.5。

表3.5                 扬尘排放浓度限值            单位：mg/m3
污染源

监测项目

区域

浓度限值

（连续5min平均浓度）

标准来源

施工扬尘

颗粒物（TSP）

郊区及农村地区

1.0
DB21/2642-2016

⑵营运期
运营期废气颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其它颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；详见下表。

表3.6               大气污染物综合排放标准

污染物项目

限值

标准来源

无组织排放监控浓度限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2、噪声排放标准

⑴施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放标准。见下表：

表3.7           建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间dB(A)

夜间dB(A)

类别

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

⑵营运期

建设项目所在地执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3.8            工业企业厂界环境噪声排放标准

声环境功能区类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

类别

2
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、固体废物排放标准

本项目在运营期产生的一般工业固体废物贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）相关规定，一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

生活垃圾执行建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。



	总量

控制

指标
	依据生态环境部关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，水污染物总量指标调整为COD和总磷，由总磷替换氨氮；大气污染物总量指标仍为氮氧化物(NOX)和挥发性有机物(VOCs）。

项目生活污水排入旱厕，定期清掏；生产废水全部回用。项目废气主要为颗粒物，项目不涉及污染物总量控制因子，故污染物总量控制因子中化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物均为零。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保

护措施
	项目施工期主要包括工程用地范围内的场地平整、基础工程，主要建筑设施修建、车间装修、设备安装和工程验收等，从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境污染相对较突出，但施工期为短期行为，随着工程竣工影响基本消除。施工期的具体环境影响分析如下。

建设项目施工期产生的污染主要为场地平整、基础工程、主体工程建设过程中产生的噪声、扬尘、固体废物、施工机械尾气，以及辅助工程、管线布置建设过程中产生的噪声和固体废物。

1、大气污染防治措施

在建设项目施工过程中，由于地面平整、设备安装、材料装卸以及材料设备运输等过程产生的施工扬尘和汽车尾气，主要污染因子为粉尘。根据《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）的相关要求，对以上施工期间产生的扬尘采取如下措施：

⑴道路硬化措施

①施工现场主要道路、生活办公区应做硬化处理，用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象；

②任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；

③道路清扫时都必须采取洒水措施。

⑵边界围挡

①围挡高度不低于1.8米；

②围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；

③任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

⑶裸露地(含土方) 覆盖

①每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；

②覆盖措施的完好率必须在90%以上；

③覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

⑷易扬尘物料覆盖

①所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的防尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内；

②防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；

③小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

⑸施工现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。 

⑹运输车辆冲洗装置

①明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

②废水经沉淀后用于洒水降尘，对沉淀池应定期清理污泥并规范处置。

施工期间产生的设备安装等工序产生的焊接烟尘和表面防腐产生的有机废气，由于工程量较小，其产生的污染物量较小，周边无敏感目标，因此产生的环境影响较小，可接受。

采取以上措施后，施工期扬尘能够满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016），可使施工期废气对周围环境的影响降至最低。

2、废水污染防治措施

施工废水主要来自施工人员产生的生活污水。建设项目施工工期约为3个月，施工期大约平均每天需要工人10人，平均用水量按50L/(人/d)计，其污水排放系数取值0.80，则施工期排放污水量为0.4t/d。项目施工期污水成分较简单，生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。另外施工期较短，施工期雨水水质简单，经现在排水沟排放即可。故项目施工期不会对地表水环境产生影响。

3、噪声污染防治措施

噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。因此在施工期间，应严格按照国家相关要求，严禁夜间施工，合理安排施工工序，采用低噪声设备。在采取以上噪声防治措施，经距离衰减后，厂界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的标准要求。只要严格控制好施工作业，该项目施工噪声不会对周围环境产生明显影响。

4、固废污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾与施工人员的生活垃圾，生活垃圾收集后送至附近垃圾暂存点，最终由环卫部门统一处理；建筑垃圾送往建筑垃圾暂存处，统一定期清运至城建部门指定地点处理。采取以上措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
5、“防沙治沙”防治措施

在工程施工周边及物料堆场采用洒水降尘、围挡及加盖篷布，大幅度减少粉尘产生量对植被的影响，另外可起到固定沙土的作用。运输道路进行硬化处理，禁止破坏植被，施工期结束后，采取平整、绿化等恢复措施，合理安排施工时间和施工方案。
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	1、运营期大气环境影响和保护措施

根据工程分析可知，本项目运营期废气主要为投料、筛分过程产生的粉尘;原料、成品装卸扬尘;运输过程中产生的扬尘。

⑴废气污染源强分析

①投料、筛分粉尘

项目外购原料由铲车送入上料斗时，会产生部分投料粉尘。投料废气颗粒物产污系数根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂逸散尘的排放因子为0.01kg/t原料，年原料使用量为115997t/a，故产生粉尘量为1.2t/a。投料口位于封闭仓库内，进行全封闭管理。投料废气经集气罩收集（收集效率为90%计）后，经布袋除尘器（TA001）处理收集后，约99%的颗粒物被收集处理（1.069t/a），约1%的颗粒物经排气筒（DA001）有组织排放（0.011t/a）（风机风量10000m3/h），未被收集颗粒物于车间内无组织排放，约0.12t/a，其中部分无组织颗粒物于封闭车间内自然沉降（沉降效率70%），沉降量约0.084t/a，逸散量约0.036t/a。
根据本项目原料种类、产品类型及生产工艺，参考生态环境部于2021年6月9日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-303砖瓦、石材等建筑材料制造业系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业，生产过程中颗粒物产污系数见1.13kg/t产品。年生产机制砂产品总量为100000t/a，故产生粉尘量为113t/a。筛分过程在密闭生产车间内进行，经集气罩收集（收集效率为90%计后），经布袋除尘器（TA001）处理后，约99%的颗粒物被收集处理（100.683t/a），约1%的颗粒物经排气筒（DA001）有组织排放（1.017t/a）（风机风量10000m3/h），未被收集颗粒物于车间内无组织排放，约11.3t/a，其中部分无组织颗粒物于封闭车间内自然沉降（沉降效率70%），沉降量约7.91t/a，逸散量约3.39t/a。
②原料、成品库装卸扬尘
参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），砾石出料产尘系数（装料）0.00115kg/（t装料），本项目原料使用量为115997t/a，装载原料过程中产生的颗粒物量为0.138t/a，装载时间为500h/a，产生速率为0.276kg/h，通过洒水抑尘使得颗粒物无组织排放，降尘效率达到90%，排放量为0.0138t/a，排放速率为0.028kg/h。
本项目物料存储时扬尘排放量较小，不进行定量计算。产品库扬尘主要产生于产品卸车和装车两个过程。参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），砾石送料上堆产尘系数0.0006kg/t（进料），砾石出料产尘系数（装料）0.00115kg/t（装料），成品库进行封闭管理，生产完成的成品直接由运输车辆运输，堆存量较少，本次环评按储存量为10000t/a计，产生的颗粒物量为0.0175t/a，装卸时间为200h/a，产生速率为0.088kg/h，通过洒水抑尘使得颗粒物无组织排放，降尘效率达到90%，排放量为0.00175t/a，排放速率为0.009kg/h。
③车辆运输扬尘

原料、产品在厂内运送过程中会产生粉尘，运输扬尘产生强度与路面种类、季节干燥、运输距离及车行速度有关。本项目运输扬尘采用道路起尘计算公式：

[image: image59.jpg]PEARAHME

‘, »
K I v Uk
%S D21092262026-0006
BAAR Rk RA A RA R

G—HREMRB 91210922MA1146240D

BUKMBAR 5058 S SR & BT R 2 4304 89 5 &

:
i 275
AR RS B

ESCES: NN UK E K
BUKAE Tk BUKER 12753007K/4F
BHR B 2026434250 E 20314E3f24H

o A BRI A K





式中：Q1——单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km；
V——车辆驶过的平均速度，km/h；
U——起尘风速，一般取5m/s；
T——每辆车的平均轮胎数，本项目取4。
本项目车辆行驶速度为10km/h，项目运输原料量为12万吨/年，每年车辆运输次数约为6000次，在厂内行驶路程按30m计，根据公式可计算出本项目原料运输车辆引起的扬尘量约为0.014t/a，年运行时长约1200h，产生速率为0.012kg/h；成品车辆行驶速度平均15km/h，项目运输产品量10万t/a，每年车辆运输次数约为2000次，在厂内行驶路程按100m计算，根据公式可计算出本项目成品运输车辆引起的扬尘量约为0.043t/a，年运行时长约1200h，产生速率为0.036kg/h。
一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水2～3次，可使扬尘量减少90%左右，在实施洒水抑尘作业4～5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。经洒水抑尘后，扬尘量减少90%，则车辆动力扬尘排放量约为0.0057t/a，年工作1200h，则排放速率约为0.0048kg/h。
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	表 4.1                    废气产污环节、污染物种类、排放形式及防治措施一览表
废气产污环节

污染物种类

排放形

式

污染防治设施

废气量

（m3/h）

产生量

（t/a）

产生速率

（kg/h）

收集效率

治理设施名称

去除效率

是否为

可行技术

投料、筛分粉尘

颗粒物

有组织

10000

102.78

64.2375

90%

布袋除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001）
99%

[image: image2.png]


是

o否

无组织

/

11.42

7.1375

/

封闭车间内自然沉降

70%

原料装载粉尘

颗粒物

无组织

/

0.138

0.276

/

洒水抑尘

90%

成品库装卸粉

尘

颗粒物

无组织

/

0.0175

0.088

/

洒水抑尘

90%

车辆运输扬尘

颗粒物

无组织

/

0.057

0.048

/

洒水抑尘

90%

表 4.2                       有组织废气产污环节、污染物种类、排放形式一览表
废气产污环节

投料、筛分废气DA001

污染物种类

颗粒物

排放情况

排放浓度（mg/m3）

64.25

排放速率（kg/h）

0.6425

排放量（t/a）

1.028

执行标准

标准名称

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2二级标准限值标准

标准限

值

最高允许排放浓度（mg/m3）

120

最高允许排放速率（kg/h）

3.5

排放口情况

排气筒高度（m）

15

内径（m）

0.5

温度(℃)

25

编号及名称

DA001

类型

一般排放口

地理坐标(°)

122°25′12.87817″,42°50′10.72805″

表4.3                    无组织废气产污环节、污染物种类、排放形式一览表

废气产污环节

投料、筛分粉尘

原料装载粉尘

成品装卸粉尘

车辆运输粉尘

污染物种类

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

排放情况

排放速率（kg/h）

2.1413
0.028

0.009

0.0048

排放量（t/a）

3.426

0.0138

0.00175

0.057

执行标准

标准名称

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值标准

标准限值（mg/m3）

1.0

排放口情况

无组织排放，车间封闭设置

洒水抑尘

洒水抑尘
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	⑵非正常工况废气产生量

建设项目非正常工况，主要是环保措施发生故障，则建设项目非正常工况下废气产生量见下表。

表4.4                 非正常工况下废气排放情况

污染源

污染因子

非正常排放状况频次及持续时间

非正常原因

频次及持续时间

排放速率

(kg/h)

排放量
(kg/a)

排放浓度mg/m3
DA001
颗粒物

环保设施发生故障

1次/a，1h/次
64.2375
64.2375
6424
为防止生产废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序需停止生产。

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力。

⑶达标分析

①有组织废气达标分析

本项目有组织废气主要来自于投料、筛分工序产生的颗粒物，有组织排放情况见表4.5。

表4.5             大气污染物有组织排放情况一览表

排气筒

污染物

排放量

排放时间（h）

风量/（m3/h）

排放浓度（mg/m3）

标准限值

编号

高度

t/a

kg/h

mg/m3
kg/h
DA001

15m

颗粒物
1.028
0.6425
1600
10000
64.25
120
3.5
根据工程分析，本项目投料、筛分工序产生的颗粒物通过集气罩收集废气，经布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）有组织排放，颗粒物排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。
②无组织废气达标分析

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的EIAProA2018估算模型预测分析无组织废气达标情况，预测计算结果见下表。

表4.6  本项目运营期正常工况大气无组织排放源估算模式计算结果表

污染源

估算结果

位置

贡献浓度mg/m3
投料、筛分
颗粒物
厂界
0.049613
由预测结果可知，项目无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。
⑷措施可行性分析

①布袋除尘器除尘工作原理

含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤袋的清洁气体由排口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，滤料本身网孔较大，孔径一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，因而新鲜滤料的除尘效率较低。颗粒因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成初层和支撑它的骨架作用，但随着颗粒在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器压力过大，还会使除尘系统的处理气量显著下降，影响系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰不应破坏粉尘初层。

废气处理工艺流程如下图所示：


图 4.1 布袋除尘处理工艺流程图

②洒水抑尘可行性分析

项目在投料前通过车辆运送过程中以及成品机制砂运至成品库的过程中，车辆会产生运输粉尘，通过洒水抑尘的方式，降低粉尘排放量，处理效率可达90%，以无组织形式排放。

③排气筒高度合理性分析

本项目在投料、筛分工序产生的颗粒物经处理后由排气筒DA001排放，设置排气筒高度15m，项目周边200m范围内最高建筑物约5m，排气筒高度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，高度合理。

⑸废气排放环境影响分析

废气排放的环境影响从以下几个方面分析，详情如下：

①环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，六项基本污染物全部达标为区域环境质量达标，从《2024年彰武县环境空气质量监测数据》的结论看出，本项目所在区域为达标区。

本项目投料、筛分工序产生的颗粒物经收集除尘（布袋除尘器TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率大于99%，污染物可达标排放，原料、成品装卸粉尘以及运输道路扬尘通过洒水抑尘的方式降低颗粒物的排放量，项目排放的废气对周边大气环境影响不大。

②环境保护目标

本项目位于辽宁省阜新市彰武县阿尔乡镇阿尔乡村，距离本项目最近的环境保护目标为南侧阿尔乡居民，项目运营期产生的废气污染物主要为上料、筛分工序产生的粉尘、原料、成品装卸产生的粉尘以及道路运输产生的扬尘。在采取有效的污染防治措施及加强管理的前提下，对周边环境影响不大。

③项目采取的污染防治措施、污染物排放强度及排放方式

本项目投料、筛分工序设置集气罩，收集效率按90%计，颗粒物经收集，约99%粉尘经布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。经核算，投料工序颗粒物有组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.0069kg/h，无组织排放量为0.036t/a，排放速率为0.0225kg/h；筛分工序有组织排放量为1.017t/a，排放速率为0.6356kg/h，无组织排放量为3.39t/a，排放速率为2.1188kg/h；原料、成品装卸产生的扬尘以及车辆运输扬尘通过洒水抑尘的方式以无组织形式排放。经核算，原料装载扬尘排放量为0.0138t/a，排放速率为0.028kg/h；产品装卸扬尘排放量为0.00175t/a，排放那个速率为0.009kg/h；车辆运输扬尘排放量为0.0057t/a，排放速率为0.0048kg/h。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准要求，可达标排放。

综上，在全面落实环保措施的前提下，本项目大气污染物可实现达标排放，对周边环境质量影响可以接受，不会降低周边大气环境质量等级。

⑹监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）建立环境监测制度，及时、准确地报告污染物排放和达标情况，为公司正常运营和企业管理提供决策依据；负责填报环境统计报表、监测报表，建立环境保护档案工作。

表4.7                     项目监测计划
排污类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准
备注

废气

DA001
颗粒物

每年监测一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准
委托有资质单位进行监测

无组织

上风向1个点位，下风向3个点位
颗粒物

每年监测一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

2、运营期水环境影响分析

建设项目用水有抑尘洒水、员工生活用水及洗砂用水，产生废水主要有员工生活污水和洗砂废水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。项目洗砂废水和擦洗砂储存过程中产生的废水全部进入沉淀池沉淀后上清液回用于洗砂，不外排。对环境影响不大。

2.1 废水治理措施

⑴生活污水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。该治理措施可行。

⑵生产废水

项目沉淀池需进行防渗、硬化处理，防止沉砂水及污泥渗滤水渗漏。根据工程分析可知，洗砂水排放量为223t/d(27.8t/h)。沉淀池沉淀时间设置4h，则沉淀池最小容积为112m3，根据企业实际情况，考虑到沉淀池同时接收初期雨水池，并兼作事故池，厂区设置一座400m3沉淀池（20m×10m×2m），可以满足项目生产需要。洗砂水经沉淀后循环使用，建设项目洗砂水成分简单，主要含SS，沉淀池降低SS浓度后，处理后的水回用于生产，经沉淀池沉淀后回用，建设项目会定时补充新鲜水，因此循环池用水保持着较新鲜的程度，作为循环用水可行。初期雨水收集后排放沉淀池，经处理后循环使用。项目生产废水采取沉淀处理后，全部回用，不外排，对环境影响较小。初期雨水经沉淀池处理后回用于生产，不外排，对环境影响较小。治理措施可行。
生产废水处理工艺：






图4.2 建设项目生产废水处理工艺流程图
污水处理工艺说明：项目沉淀池沉淀时间设置4h，采取重力式沉淀池，颗粒物在重力作用下沉淀，从而去除废水中的大量悬浮物，从而达到水处理的效果。

2.2 生产废水回用可行性分析

项目产生的洗砂废水主要是洗砂过程中产生的废水，根据项目砂石主要成分是SiO2，溶解性较低，无其他有毒有害元素，综合表现为悬浮物（SS）的影响，根据查询相关资料，洗砂废水中污染物浓度约为SS：950mg/L，沉淀池沉降率可达80%以上，经处理后，沉淀池出水SS浓度为190mg/L，项目废水中成分与产品成分相同，且对生产工艺无影响，由于洗砂用水对水质要求不高，目的是清除砂子上夹带的泥土和杂质，因此本项目洗砂废水经处理后可直接回用于洗砂工序，实现循环利用，不外排，综上所述，洗砂废水进行回用合理。

3、运期噪声影响分析

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

⑴噪声源及源强

建设项目噪声源主要为各种生产设备，经过类比同类企业及设备厂家提供。项目设备产生的噪声源强达到75-85dB（A）。
表4.8               项目设备噪声源强(室外声源)
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1
水泵
-15.8

-32

1.2

85
水下运行
8h
2
砂泵

-29.3

-25.4

1.2

85
水下运行

8h
表4.9              项目设备噪声源强(室内声源)
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1

车间
皮带机
B=600

75
11.4
56.5
1.2
16.2
4.6
4.8
10.5
64.4
64.5
64.5
64.4
11.4
8：00-17：00
20.0
20.0
20.0
20.0
44.4
44.5
44.5
44.4
1
2

擦洗机
70t/h
85
17.1
54.7
1.2
10.2
5.2
10.7
10.0
74.4
74.5
74.4
74.4
17.1
20.0
20.0
20.0
20.0
54.4
54.5
54.4
54.4
1
3

风机
10000m3/h
85
22.9
48.7
1.2
2.4
1.9
18.3
13.3
75.0
75.3
74.4
74.4
22.9
20.0
20.0
20.0
20.0
55.0
55.3
54.4
54.4
1
4

铲车
-
80
22.8
54.2
1.2
4.9
6.9
16.2
8.3
69.5
69.4
69.4
69.4
22.8
20.0
20.0
20.0
20.0
49.5
49.4
49.4
49.4
1
5

铲车
-
80
13.1
61.1
1.2
16.6
9.5
4.6
5.6
69.4
69.4
69.5
69.5
13.1
20.0
20.0
20.0
20.0
49.4
49.4
49.5
49.5
1
表中坐标以厂界中心（122度25分11.960秒，42度50分9.295秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
⑵采取的主要防治措施：

①设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10~15dB（A）。
③加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
④尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别是应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。
⑤车辆在运输产品出厂时，需尽量降低车辆运输噪声，运输过程中尽量少鸣笛或不鸣笛，车辆时速控制在60km/h以下。
⑥合理布局，重视总平面布置，让噪声源尽量远离环境敏感点，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级20dB（A）。
⑶噪声预测模式

预测噪声源强到项目厂界噪声强度，按（HJ2.4-2021）中规定，选择点源几何发散衰减模式和总等效声级模式进行噪声影响预测。

室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的声压级：
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式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

      R为房间常数；

      Q为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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c.室外靠近围护结构处的总的声压级：
Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

d.室外声压级换算成等效的室外声源：
Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
噪声衰减预测：

①声压级合成模式
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式中：L - 合成声压级，dB(A)；

Li - 某声源声压级，dB(A)；

N - 声源个数。

②声源声压级衰减公式：
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式中：Lr - 衰减到r(m)距离处的噪声级，dB(A)；

Lo - ro距离上的声压级，dB(A)；

r - 衰减距离，m；

ro - 声源测试距离，m；

R - 围护物衰减值，dB(A)。

⑷噪声预测结果

通过噪声衰减计算，噪声源强衰减预测表见表4.10。

表4.10　　              噪声源强衰减预测表             

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

31.8

-37.5

1.2

昼间

32.1

60

达标

南侧

-31.2

-47.2

1.2

昼间

45.2

60

达标

西侧

-56

-7.6

1.2

昼间

37.7

60

达标

北侧

23.8

65.1

1.2

昼间

36

60

达标

表中坐标以厂界中心（122.418518,42.835071）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
由上表预测结果分析，项目厂界处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，故项目产生噪声对周围声环境影响不大。

⑸监测计划

表4.11                  噪声监测计划一览表

类别

监测点位

点数

检测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界四周

4个

等效连续A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

4、运营期固体废物影响分析

本项目运营期间一般工业固体废物包括底泥、不合格原料、收集粉尘（布袋除尘器收集粉尘+地面收集粉尘）、废布袋、员工生活垃圾以及危险废物包括废机油、废机油桶、废油抹布及手套。
⑴生活垃圾 
项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年工作200天，则生活垃圾产生量为2t/a，由环卫部门统一清运。

⑵一般工业固体废物

①底泥

项目设置沉淀池用于处理生产废水，沉淀一段时间后池底产生的底泥，清淘时在沉淀池上方对底泥进行沥干，沥干后底泥含水率约70%，项目原料使用量为115997t/a，根据企业提供及物料平衡计算，每吨原料产生底泥（含水率70%）约24g，经计算，底泥产生量为2.8t/a，产生量较少，定期清掏，清掏后用封闭袋装，外售综合利用；如遇天气问题，暂存于一般工业固体废物贮存间，项目底泥主要成分为砂子、土等，为砖厂的原料，产生量较少，可外售到砖厂进行综合利用。砖厂在生产过程中需要在原料中加水，项目沥干后底泥含水率约70%，且在砖厂中原料占比较小，不会影响砖厂生产，砖厂可回收作为原料使用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），沉淀池底泥的废物种类为SW59其他工业固体废物，固废代码900-099-S59。

②不合格原料

项目石粉原料经过筛分工序进行筛分，0-1.5mm细土被筛出，1.5-5mm合格原料进入洗砂工序，根据企业提供资料，会产生约15~18%不合格原料，即不合格原料约19881.545t/a，外售处理利用。

③收集粉尘

经废气源强计算，项目投料、筛分工序产生的粉尘经布袋除尘器收集处理后排放，布袋除尘器回收的粉尘共101.752t/a；未被收集的颗粒物在车间内无组织排放，70%的颗粒物自然沉降到地面，地面收集粉尘共7.994t/a。综上，本项目收集粉尘共计109.746t/a，定期外售。

④废旧布袋

本项目配套设置除尘系统（布袋除尘器），布袋除尘器产生废旧布袋约24kg/a（0.024kg/a），1年更换1次，由厂家定期更换回收。

⑶危险废物

①废机油

设备维修、保养过程中会产生废机油，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08。根据企业提供，废机油产生量约为0.04t/a，废机油暂存于危险废物贮存点，定期由有资质单位进行回收处置。

②废机油桶 

机械设备维护、养护的过程中将产生废机油桶，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物，危险类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废机油废物代码为900-214-08，项目废机油产生量约0.01t/a，暂存于危险废物贮存点，定期由有资质单位进行回收处置。

③废油抹布及手套

根据企业提供资料可知，废油抹布及手套年产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废油抹布及手套属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In。废油抹布及手套收集后暂存于危险废物贮存点，定期由有资质单位进行回收处置。

项目运营期产生的固体废物一览表见表4.12。

表4.12             项目固体废物产生情况一览表

序号

固体废物名称

属性

产生工序
形态
主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物种类

废物代码

产生量

（t/a）

1

底泥

一般工业固体废物

沉淀池

固态
泥沙、杂质

《固体废物分类与代码目录》（2024年）

/
SW59其他工业固体废物

900-099-S59
2.8

2

不合格产品
筛分工序
固态

石粉

/

900-099-S59
19881.545

3
收集粉尘

布袋除尘器

固态

石粉

/

900-099-S59

109.746

4

废布袋

布袋除尘器

固态

布

/

900-099-S59

0.24

5
废机油
危险废物
设备维护
液态

废机油

《国家危险废物名录》（2025年版）

T，I

HW08

900-216-08
0.04
6
废油桶
设备维修保养
固态

防锈油桶、空压机油、导轨油和润滑油

T，I

HW08

900-249-08
0.01
7

废油抹布及手套

设备维修保养
固态
抹布及手套

T/In  

HW49

900-041-49

0.01

8

生活垃圾

/

员工生活

半固

生活垃圾

/
/

SW64其他垃圾 

900-099-S64

2.0

⑵固体废物贮存情况

本项目底泥、不合格产品、收集粉尘、废布袋分类装于相应的专用容器内，暂存于车间南侧的一般工业固体废物暂存区，占地面积约100m2；本项目的危险废物为废机油、废油桶、废油抹布及手套，年产生量共约0.06t，在车间油品储存区设危险废物贮存点1处，面积4m2，分区暂存，每年转运一次，该危险废物贮存点可以满足其需求。本项目固体废物贮存情况详见表4.13~4.15。

表4.13         一般工业固体废物贮存情况一览表

序 号

贮存

场所

贮存

内容

固体废物代码

产生 量t/a

位置

占地

面积

包装

方式

最大贮存能力

贮存 量

贮存

周期

1

一般

工业固体废物暂存 区

底泥
900-099-S59
2.8
车间

内

100m2（10m×10m）
袋装

车间高度为6m，总容积600m3，最大储存能力为1200t。
1000t
10d
不合格产品
900-099-S59
19881.545
袋装
2

收集粉尘
900-099-S59

109.746
袋装

3

废布袋
900-099-S59

0.24
袋装

表4.14               本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1
废机油
HW08

900-249-08
0.04
设备维护
液态
机油
机油
每周

T，I

危险废物贮存点暂存，委托有资质单位处置。
2
废油桶
HW08
900-249-08
0.01
设备维修保养
固态

机油
机油
每周
T，I

3
废油抹布及手套
HW49
900-041-49

0.01
设备维修保养
固态

抹布及手套
抹布及手套
每周
T/In

表4.15             危险废物贮存点贮存可行性分析

名称

废物代码

产生量t/a

包装方式

储存方式

贮存合理性分析

废机油
900-249-08
0.04
桶装

危险废物贮存点（4m2）
内分区贮存，定期委托有资质单位处置

贮存区面积0.5m2，每年转运1次

废油桶
900-249-08
0.01
桶装

贮存区面积0.5m2，每年转运1次

废油抹布及手套

900-041-49
0.01
袋装

贮存区面积0.5m2，每年转运1次

4.2项目固体废物环境管理要求

4.2.1生活垃圾

项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固体废物和危险废物混放，固体废物相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。

4.2.2一般工业固体废物
本项目设置1座一般工业固体废物暂存间，位于生产车间南侧，面积为100m2，设计最大暂存量1200t，本项目需暂存的一般工业固体废物量为1000t/a，每10天转运1次，最大存放量约1000t＜1200t，可满足需求，一般工业固体废物暂存间拟建设为封闭式结构，与生产区分隔开，采取一般防渗措施，可接纳本项目的一般工业固体废物。
对于一般工业固体废物，提出如下环保措施：

A.依照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理，地面设防渗措施，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

b.一般工业固体废物暂存间禁止危险废物和生活垃圾混入，禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物；

c.贮存设施应在显著位置张贴符合《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志，并注明相应固体废物类别。

d.根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程管理台账。管理台账应由专人管理，防止遗失，保存期限不少于5年。

4.2.3危险废物环境影响和保护措施
建设单位在生产车间内油品储存区设置一处危险废物贮存点，面积为4m2，设计危险废物暂存能力为1t，本项目危险废物产生量为0.06t/a，每年转运一次，远小于危险废物贮存点的暂存能力，因此，项目危险废物贮存点可满足项目储存危险废物需求。危险废物贮存应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设，并按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）规范化管理。根据危险废物产生量、贮存期限等分析，项目危险废物贮存场所的能力能够满足贮存要求。

①危险废物贮存场所对环境的影响

建设单位在厂内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危险废物贮存点，危险废物的贮存采取了严格的防雨、防渗、防风、防晒等措施，不会产生渗滤液，危险废物的产生、转移、利用和处置情况向相关环保部门进行申报和登记，试行转移联单制度，不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生影响。

②危险废物运输过程环境的影响

项目危险废物暂存于危险废物贮存点，委托有资质的机构进行运输处置，运输车辆为专用车辆，因此，危险废物运输过程不会对周边环境敏感点产生影响。

③危险废物委托处置环境影响分析

建设项目危险废物委托有资质单位进行处置。企业固体废物处置严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则。

4.2.4贮存场所污染防治措施及相关要求

建设项目危险废物采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。建设项目在厂内设置一处危险废物贮存点。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存设施总体要求如下：

①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

②贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

③危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。

④贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

ⅤHJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

⑤危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存设施污染控制要求一般规定如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效材料。贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），容器和包装物污染控制要求如下：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存点环境管理要求如下：
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

4.2.5危险废物转移管理要求

根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行），危险废物移出人应按照以下规定进行：

1）转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

2）危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

3）移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

4）移出人（建设单位）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

5）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

6）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

7）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

8）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

项目产生的危险废物等均由建设单位自行委托有资质单位处置，严格按照上述移出人管理要求进行，危险废物的运输与处置责任均由承运人、接受人承担。

经上述措施治理后，建设项目排放的固体废物对环境影响不大
5、地下水及土壤环境影响及保护措施

本项目厂界外延500m范围内不涉及集中式饮用水水源和特殊地下水资源保护区，因此，本项目环评不开展地下水专项评价。
项目产生的污染物为颗粒物，投料、筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集+布袋除尘器处理后，经15m排气筒（DA001）有组织排放，生产车间密闭，未经收集的无组织排放的颗粒物70%颗粒物沉降到地面，定期收集，运输过程中产生的扬尘量较小，对土壤和地下水影响不大。
项目旱厕、危废贮存点、一般工业固体废物贮存间、生产车间、产品库、沉淀池环评均要求进行防渗处理，不存在土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。
重点防渗区：危废贮存点作为重点防渗区进行管理。基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s）或其他防渗性能等有效材料，设立标识牌。
一般防渗区：旱厕、一般工业固体废物贮存间、生产车间、产品库、沉淀池等按一般防渗区进行管理。一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。其中地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土或其他防渗性能等效的材料，采用粘土防渗层时防渗层顶面采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂子层；采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不小于100mm。
厂内构筑物地面防渗满足以上要求，建设单位加强管理，项目生产过程中不会对地下水产生明显影响。另外本项目评价范围内无地下水饮用水源，在采取所提出的防渗措施后，对地下水、土壤影响较小，本项目生产过程中废气污染物，经过大气达标分析，本项目污染物排放情况满足相关标准要求，故大气沉降对土壤环境影响较小。
正常条件下，项目运行不会对区域土壤及地下水环境造成不利影响。但在非正常排放或者事故状态下，如沉淀池等破损泄漏情况下，污染物和废水会渗入土壤及地下水，对其造成影响。本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关内容，将旱厕、一般工业固体废物贮存间、生产车间、产品库、沉淀池设置为一般防渗区。具体污染防渗要求见下表。
表4.16              项目厂区污染防治分区划分表
序号

名称

防渗级别

防渗要求

1
危险废物贮存点

重点防渗区

地面采取采用HDPE-GCL复合防渗系统＋混凝土防渗，可使重点防渗区域的等效黏土防渗层Mb>2m，K<1×10-8cm/s
2

旱厕、一般工业固体废物贮存间、生产车间、产品库、沉淀池 
一般防渗区

地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<l×l0-7cm/s
厂内构筑物地面防渗满足以上要求，本项目加强管理，项目生产过程中不会对地下水产生明显影响。另外本项目评价范围内无地下水饮用水源，在采取所提出的防渗措施后，对地下水、土壤影响较小，本项目生产过程中废气污染物，经过大气达标分析，本项目污染物排放情况满足相关标准要求，故大气沉降对土壤环境影响较小。
6、生态环境影响及保护措施

项目属于污染型项目，项目占用土地为工业用地，本次评价生态环境影响分析内容从简。绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、避震、防噪音等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。项目拟在厂区空闲地带及道路两侧对场地进行绿化，道路两侧布置绿化带，保护生态环境，在空地种植花草树木。施工期采取了洒水降尘、施工围挡、场地硬化等废气治理措施，运营期采取原料、成品装卸及运输过程产生的粉尘采取道路硬化+洒水降尘措施，投料、筛分过程产生的粉尘经过“集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）”处理后有组织排放及全封闭运输廊道等措施确保废气达标排放。通过采取以上措施后，项目对西侧森林公园影响不大。
7、“防沙治沙”保护措施

⑴区域沙化现状 

对照《辽宁省防沙治沙规划（2021-2030年）》，项目位于阜新市彰武县，属于科尔沁（辽西北）沙地治理区，分布在辽宁西部和北部地区，包括康平、法库、新民、黑山、义县、阜新、彰武、昌图、建平、北票等10个县（市）。本区沙化土地面积为587.50万亩，是我省沙化土地面积最大、分布区域最广的沙地，也是本次规划的重点治理和优先治理区域。 

⑵项目实施过程中对周边沙化土地的影响 

本项目为擦洗砂加工项目，所用的石粉原料外购，不涉及矿山的开采，不涉及地表层植被及地表岩剥离，未对地表土层结构进行扰动，未对生态系统造成毁灭性的打击，未加剧土壤的沙化、贫化。严格按照项目用地土地进行生产，禁止越线堆放物料，减少占地，减少地表植被和土壤破坏。原砂和产品均存放在仓库内，厂区定期洒水抑尘的措施抑尘。采用全封闭运输廊道。运输道路采取硬化处理，运输车辆严格按照规定运输路线行驶。厂区未利用土地部分采取绿化、覆盖等措施，尽量利用乡土植被进行自然绿化，与自然景观协调一致。

8、环境风险

⑴评价依据

①环境风险调查

根据生产工艺特点，本项目涉及的风险物质主要为危险废物贮存点内暂存的危险废物废机油等。

②环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关要求：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量及其在风险评价导则附录B中对应临界量的比值Q。

根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按HJ169-2018附录C公式对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
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式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn--每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据工程分析内容，本项目涉及的风险物质最大存在量及临界量详见下表。

表4.17          本项目危险物质临界量一览表
存放地点
物质名称

最大储存量（qn）

储存方式

临界量（Qn）

比值Q

危险废物贮存点

废机油
0.04
桶装

2500

0.000016
合计

0.000016
本项目涉及的各风险物质的最大贮存量与临界量比值，经计算， Q=0.000016＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。

⑵环境风险评价等级和环境敏感目标情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分原则如下：
表4.18                    评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

І

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a-是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。详见附录A。

综上，本项目Q=0.000016＜1，风险潜势为І，按照附录A进行简单分析。

本项目环境风险评价等级为简单分析，环境敏感目标主要为厂区所在区域地下水、环境空气。

⑶环境风险识别

本项目涉及危险单元主要为油品储存区和危险废物贮存点。根据识别出的风险物质及分布情况，分析风险物质可能影响环境的途径，见下表。

表4.19                   环境风险影响途径

风险物质

风险单元

环境风险类型

环境影响途径

危险废物
危险废物贮存点
泄漏；火灾

大气、地下水、地表水、土壤

⑷环境风险分析

①大气环境风险分析

油类物质泄漏，其遇明火发生火灾，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，厂内桶装的油类物质内压增大，有开裂和爆炸的危险。油类物质主要存放于危险废物贮存点内，火灾会对所在的车间造成破坏，同时还会对附近的人员造成烧伤或伤亡。

油类物质泄漏及其引起的火灾事故的同时，可能产生伴生/次生污染。

油类物质等易燃物质在燃烧过程中同时会伴生大量的烟尘、非甲烷总烃，以及不完全燃烧产生的CO等，将对周围环境产生影响。

②地表水环境风险影响分析
本项目油类物质采用专用的容器盛装，暂存于危险废物贮存点内，一旦发生泄漏，将泄漏在容器中，及时转运至事故桶中，能将项目风险物质控制在厂区内，不会污染评价范围内地表水体，对环境影响较小。

③地下水环境风险影响分析

项目油类物质采用专用的容器盛装，暂存于危险废物贮存点内，危险废物贮存点采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，备有备用盛装容器。容器破损引起油类物质泄漏后，及时使用收集泵将泄漏液导入备用容器中，未收集泄漏液主要局限于危险废物贮存点内，确保泄漏的油类物质不溢流、蔓延。在采取上述措施后，油类物质泄漏可得到有效控制，不会对地下水及土壤等外环境造成不良影响。

⑸环境风险防范措施

a.本项目危险废物暂存间应设置专业管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识。

b.规范化设置危险废物贮存点，贮存点内地面防渗处理，贮存点内必须配备有关的个人防护用品、消防沙及油品暂存装置等环境风险防控措施。

c.油类物质转运及处置均需委托有资质单位进行并建立危险废物转运台账。

d、在储存区内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 

e、要求仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 

f、加强管理工作，设专人负责原料区和危险废物的安全贮存、厂区内运输以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 

g、本项目危废储存点进行重点防渗措施。 

⑹环境应急要求
①泄漏事故应急对策

本项目产生的危险废物中，涉及的液态危险废物（废油类物质），均采用桶装收集暂存；若产生泄漏，一般是单桶小规模的，为防止泄漏发生渗漏对土壤、地下水造成影响，对油类可采用吸油毡、吸附颗粒覆盖，收集后按危险废物处理。大量泄漏使用防爆泵转移未泄漏油桶，设置围油栏+沙袋阻挡泄漏蔓延，并通知环保部门。
②火灾事故应急对策

油类物质在火灾的过程中会产生CO、苯等次生/伴生污染物质，排入到大气中对厂内职工及下风向大气环境敏感目标造成影响。由于排入到大气中的污染物质短时间内无法得到有效控制，为防止对大气环境造成进一步的污染，应利用厂内消防物资或请求外部救援，对火灾事故进行控制，同时疏散厂内职工及可能受到影响的下风向敏感目标。火灾治理过程产生的消防废水应筑堤拦截漂散流淌的物料或挖沟导流，确保事故废水控制在厂区内。

建设单位环境风险防范应建立与周边对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

a建设单位应建立厂内各部门的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某部门发生事故，相邻部门乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应。

b建设畅通的信息通道，使建设单位应急指挥部必须与周边企业、政府保持24小时的电话联系。

⑺环境风险管理

①应做好员工的环保教育培训，提高其环境风险防范意识。

②定期检查风险防范措施及应急设备的有效性，确保责任到人、措施到位。

⑻突发环境事件应急预案

根据《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（辽环综函 〔2020〕192号），第二条“纳入本名录的企业应当按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，将环境应急预案报所在地县级生态环境主管部门备案。”第四条“未纳入本名录的企业，鼓励其制定环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定突发环境事件应急预案专章，并备案”。 经查阅该名录，本项目属于未纳入名录的企业，鼓励其制定环境应急预案。

⑼环境风险分析结论

通过以上分析可以看出，本项目建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

表4.20             建设项目环境风险简单分析内容表

项目名称

彰武隆晟有机硅有限公司年产10万吨擦洗砂建设项目
建设地点

辽宁省阜新市彰武县阿尔乡镇阿尔乡村
地理坐标

（ 122度 25 分 11.960 秒， 42 度 50 分 9.295 秒）
主要危险物质及分布

危险废物贮存点
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

油类物质泄漏外溢到外环境污染地下水和土壤。

风险防范措施要求

加强危废贮存点规范化建设

9、环保投资情况

建设项目总投资1000万元，其中环保投资48.5万元，占投资总额4.85%。环保投资估算详见下表：

表4.21                环保投资估算表

时段

分类

污染源

措施

投资（万元）

施工期

废气治理

施工废气

洒水降尘、施工围挡、场地硬化
2.5
废水治理

生活污水

防渗旱厕

0.5
噪声治理

机械设备噪声

隔声

0.2
固体废物

建筑垃圾

收集、清运

1.5
生活垃圾

0.3
营运期

废气治理

车辆运输、装卸粉尘
原料、成品装卸及运输过程产生的粉尘采取道路硬化+洒水降尘措施
8.0
物料储存
投料、筛分过程产生的粉尘经过“集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）”处理后有组织排放
16.0
皮带传送
全封闭运输廊道
3
废水治理

生活污水

防渗旱厕，定期清掏。
-

生产废水
洗砂工序产生的生产废水，经沉淀池处理后回用于生产，不外排。厂区设置一座400m3沉淀池（20m×10m×2m）。擦洗机出的产品有淋沥水产生，经收集后排放沉淀池内。
8.5
噪声治理

设备噪声

设备选型选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，位于封闭车间内，对强噪声设备；对于传输设备的旋转和传动部分及接近地面的联轴节、传动轴、皮带轮等均装设防护装置，加强润滑。
5.0
固体废物

生活垃圾

垃圾桶

1.0
除尘器收尘、洗砂沉淀物、废布袋、筛分杂质
一般工业固体废物暂存点100m2
1.0
废机油、废油桶、废油抹布及手套
危险废物贮存点4m2
1.0
合计

48.5
10、环保投资估算及“三同时”验收清单

表4.22            建设项目“三同时”验收一览表

污染物

污染源

污染物

环境保护措施

验收标准

废气

原料运输、装卸
颗粒物
原料库封闭储存。道路硬化+洒水降尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
皮带传送
颗粒物

全封闭运输廊道
排气筒DA001
颗粒物

集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒DA001
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准
废水

生活废水

pH、CODCr、BOD5、TP、SS、NH3-N
防渗旱厕，定期清掏。

不外排

生产废水

SS

新建一座400m3沉淀池，处理后回用于生产
不外排
噪声

设备选型选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，对强噪声设备；对于传输设备的旋转和传动部分及接近地面的联轴节、传动轴、皮带轮等均装设防护装置，加强润滑
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

垃圾桶

《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号)
一般工业固体废物暂存点100m2
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
危险废物贮存点4m2
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料运输、装卸
	颗粒物
	原料库封闭储存。道路硬化+洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值

	
	皮带传送
	颗粒物
	全封闭运输廊道
	

	
	排气筒DA001
	颗粒物
	集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒DA001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准

	地表水环境
	员工生活
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	经旱厕处理后，定时清掏，不外排
	不外排

	
	生产废水
	SS
	新建一座400m3沉淀池，处理后回用于生产
	不外排

	声环境
	设备
	噪声
	选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工生活垃圾收集后委托环卫部门处理；沉淀池底泥主要成分为沙土，定期清淘，外售综合利用。筛分工序产生的不合格原料外售。废旧布袋由厂家定期更换后回收。布袋除尘器收集的粉尘外售处理。生产过程中设备维修、保养产生的废机油、废机油桶、废油抹布及手套，贮存于危废贮存点，设置在生产车间内。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目地下水、土壤环境采取分区防渗措施：
重点防渗区：危废贮存点作为重点防渗区进行管理。根据《环境
影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。重点防渗区清基500mm并整平，其上铺设防渗土工膜，并覆土500mm。
一般防渗区：旱厕、一般固废间、生产区、产品库、沉淀池等按一般防渗区进行管理。一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。其中地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土或其他防渗性能等效的材料，采用粘土防渗层时防渗层顶面采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂子层；采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不小于100mm。

	生态保护措施
	建设项目为新建项目，厂区范围内无原始植被生长和濒危珍贵野生动物活动，通过绿化、厂区环境整治和地面硬化，可以明显改善厂区环境及对周围生态环境的影响。

	环境风险防范措施
	1、生产过程风险防范措施 
①要求有专门人员负责生产区域的安全管理，并制定生产区域安全管理规章制度，结合实际情况制定安全注意事项。 
②加强员工对事故的风险防范意识：组织员工进行上岗前的必要培训，加强安全操作培训，增强员工的安全意识和风险防范意识。 
③加强电气设备，仪器的检查，并进行记录，保证其正常运行。 
④加强操作管理，严防操作不当引起火灾事故。 
2、其他防范措施 
①配备与火灾类型相对应的灭火器材及灭火设施。 
②配备必要的火灾自动报警装置。 
3、对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 
4、机油及废机油泄漏及火灾风险防范措施 
①在生产车间、产品库内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 
②要求配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 
C、加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 
D、本项目危废贮存点进行重点防渗措施。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理

①全面贯彻落实国家和省、市、县各项环境保护方针、政策和法规。 

②本项目为新建项目。根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）及《排污许可管理条例》中相关规定，建设项目需要在发生实际排污行为之前（取得环评批复后）办理排污许可等相关手续。
③根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，除水和大气污染防治设施外，建设单位应在环境保护设施竣工之日起3个月内完成其他环境保护设施验收，需要进行调试或者整改的，验收期限不得超过12个月，水和大气污染防治设施应在取得排污许可证后进行环境保护设施竣工验收。并根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对相关信息进行公开。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，并接受环境保护主管部门监督检查。

④按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划。

⑤负责监督环境保护实施计划的编写，负责监督环境影响报告表中所提出的各项环保措施的落实。

⑥负责公司所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，对事故发生原因调查分析，并对有关负责人及操作人员进行处理，同时提出整治措施。

⑦领导和组织实施本公司的环境监测，确保大气污染物、废水达标排放；控制厂界噪声达标。运营期产生的固体废物得到安全处置或综合利用，建立公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。

⑧负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施。

⑨有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环保法制的观念。

二、排污口规范化管理

排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1、排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

2、排污口设置的技术要求

废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，其中采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游不大于6倍直径，和距上游方向不小于3倍直径处。采样平台应有足够的工作人员安全、方便地操作。平台面积不小于1.5平方米，并设有1.1米高的护栏和不低于10厘米的脚部挡板。

污水处理设施排放口按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。并将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施运行情况等进行建档管理，报送生态环境主管部门备案。

3、排污口立标管理

①危险废物贮存点按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求设置标识。

②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

③项目建设完成后，固体废物处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌，见图5.1。

表5.1           环境保护图形标志-排放口（源）
序号

提示图形符号

警告图形符号

名 称

功 能

1
[image: image8.png]
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废气排放口

表示废气向大气环境排放

2
[image: image10.jpg]VAV
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废水排放口
表示废水向外排放
3
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一般工业固体废物
表示固体废物贮存、处置场

4
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危险废物

表示危险废物贮存、处置场

5
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噪声源

表示噪声向外环境排放

4、一般工业固体废物台账管理

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中要求，建设项目产生的一般工业固体废物需进行管理台账并实施分级管理。其中台账主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录；在填写台账记录表时，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体种类确定固体废物的具体名称；一般工业固体废物管理纸质台账保存期限不少于5年。

5、危险废物管理计划和管理台账

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），产生危险废物的单位，应当按照标准规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。危险废物管理计划制定内容应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料的申报周期应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。

三、落实按证排污责任

建设单位应落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到环评许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业60”中“石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”，应实行登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

四、环保竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国家环境保护部，国环规环评〔2017〕4号），建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，取得排污许可后，建设单位自主进行环保设施竣工验收。



六、结论

	建设项目的建设符合国家产业政策，选址合理；在落实报告表中采取的废水、废气、固废、噪声等治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，建设项目营运期对周围环境的影响不大，从环境保护角度分析，项目建设可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	建设项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	建设项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	4.52655t/a
	/
	4.526559t/a
	+4.52655t/a

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	底泥
	/
	/
	/
	2.8t/a
	/
	2.8t/a
	+2.8t/a

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	19881.545t/a
	/
	19881.545t/a
	+19881.545t/a

	
	收集粉尘
	/
	/
	/
	109.746t/a
	/
	109.746t/a
	+109.746t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.24t/a
	/
	0.24t/a
	+0.24t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废油抹布及手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.0t/a
	/
	2.0t/a
	+2.0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1地理位置图



附图2 厂区平面布置及设备布局图








附图3 设备布局图












附图4项目四至图




附图4监测点位图


附图5防渗分区图

附图6 环保目标图
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附件3“三线一单”管控单元查询结果






附件4营业执照


附件5 法人身份证

附件6土地手续
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附件7情况说明

附件8引用的监测报告
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