关于《阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司技改项目环境影响报告表》

的批复

阜环审〔2026〕704号

阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司：

你单位报送的《阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请收悉，经审查研究批复如下：

一、阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司成立于2014年7月，位于辽宁省阜新市清河门区清稍线南侧岭东。2019年8月，该公司委托编制了《阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司年产6万吨汽车零配件自动化生产线项目环境影响报告表》（项目1），并于2019年9月20日取得阜新市生态环境局清河门分局的批复（阜环清审表〔2019〕14号）。2021年3月28日，该项目完成阶段性自主验收，未验收部分-热镀锌生产线不再建设生产，实际产能为3.5万吨。2022年10月，该公司委托编制了《年新增2万吨汽车零配件自动化生产线工艺改造项目环境影响报告表》（项目2），并于2022年10月31日取得批复（阜环清审表〔2022〕5号），项目2新建2#和3#车间，生产线和产品均与1号车间相同。为节约用电成本，项目2建成后全厂所有电炉由24小时生产改为仅夜间运行，全厂5.5万吨总产能保持不变，各车间产能重新分配。1号车间产能为9000吨，2#和3#车间产能分别为2.3万吨。企业于2023年1月11日取得了排污许可证（排污许可证编号：91210905MA0UJ2441C001R），为简化管理。项目1于2023年2月停产至今，项目2在建。现公司拟投资500万元，依托厂区现有的1#车间，将现有生产设备全部拆除，布设铜铸件、铝铸件生产线及其配套附属设施各一条，设计生产规模为年产1000吨铜合金铸棒，年产2000吨铝合金液压壳体。本项目建成后，全厂产能为年产2.2万吨汽车零配件铸件，年产0.5万吨液压泵外壳铸件液压配件，年产0.5万吨消防沟槽管件卡箍配件，年产0.4万吨消防沟槽管件法兰三通，年产1万吨建筑工程脚手架扣件，年产1000吨铜合金铸棒，年产2000吨铝合金液压壳体。总投资500万元，环保投资59万元。
二、阜新市生态环境保护服务中心以《阜新市清河门区忠祥铸造加工有限公司技改项目的评估意见》（阜环评估〔2026〕第60号）出具项目建设可行意见。项目符合国家产业政策，符合相关规划。在严格落实各项环境保护措施，做到污染物达标排放、有效防控生态破坏的条件下，项目在环境保护方面是可行的。

三、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作：

（一）严格落实项目施工期的废气、废水、噪声、固废污染防治措施，保证各类污染物达标排放。 

（二）大气环境影响分析。本项目运营期废气主要为铜合金铸棒生产电炉熔化、保温、连铸和定尺切割产生的颗粒物及铝合金液压壳体生产电炉熔化、保温、浇铸、切割、抛丸清理产生的颗粒物。根据环评预测本项目采取的废气治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）规定的可行技术，有组织和无组织废气均可达标排放；因现有1#车间厂房年久失修，封闭性较差，环评要求本项目通过“以新带老”对1#车间进行修复完善，提高封闭性能，减少废气无组织排放。综上，废气污染防治技术措施可行。

（三）水环境影响分析。本项目无新增员工，不新增生活污水。生产废水主要为循环冷却系统定期排污水，本项目电炉、水平连铸（平引铸）机组使用循环水池冷却，新建3个循环水池，分别为55m3、45m3和30m3，冷却循环水每年更换一次，三座循环水池排污均选在夏季，且分开排污，每次只排一座水池，一次最大排放污水量为55m3。厂区总占地面积为55655m2，洒水量按1.5L/次·m2计算，则每次需要83.4825m3的水量进行抑尘。循环冷却方式为间接冷却，循环水不与物料接触，水质以轻微水垢、无机盐为主，无重金属、有毒有害污染物，悬浮物、盐分含量低，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准。更换的废水用于厂区内洒水抑尘不外排，措施可行。

（四）声环境影响分析。项目噪声源主要为主体设备、风机、水泵等，均位于室内。项目通过选取低噪声设备，采取基础减震、隔声处理后通过距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。噪声措施技术可行。

（五）固体废物影响分析。项目产生的固体废物为危险废物、一般工业固废及生活垃圾。危险废物为铝合金液压壳体生产线产生的铝灰，电炉熔化、保温、浇铸、切割工序配套的布袋除尘器的除尘灰及废布袋、沉降灰，设备维修产生的废机油、废机油桶，危废产生量共52.0691t/a。本项目新建50m2危废贮存库，贮存能力50t，危险废物暂存于危废贮存库，转存周期为3个月，定期交由资质单位处置；危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，建设单位应加强危险废物的管理，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪性的账目和手续，严格按照《危险废物转移联单管理办法》，实行危险废物转移五联单制度。一般工业固废为铜合金铸棒生产线产生的炉渣、废包装物、除尘灰及废布袋、沉降灰，铝合金液压壳体生产线产生的废钢丸、废砂轮、废包装物。本项目依托现有一般固废暂存间暂存一般固废。现有固废暂存间约为100m2，最大贮存量为150t，现有项目一般固废暂存量为100t，尚有50t暂存空间，本项目一般固废产生量为33.6644t/a，因此本项目依托可行。生活垃圾收集后由环卫部门集中处理。固废措施技术可行。

（六）严格落实土壤、地下水污染防治措施。本项目对土壤、地下水污染源的主要方式为危险废物泄漏垂直入渗和颗粒物大气沉降。针对垂直入渗污染主要采取分区防渗措施，设置重点污染防渗区和一般污染防渗区。危废贮存库为重点防渗区，防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。循环水池、生产车间为一般防渗区，防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求。针对颗粒物大气沉降污染采取的措施主要是在厂区内进行绿化，种植具有一定吸附能力的植物，并及时对厂区地面进行清扫。

（七）环境风险。本项目环境风险物质为机油（不在厂区暂存，现用现买）、危险废物（铝灰；电炉熔化、保温、浇铸、切割工序配套的布袋除尘器的除尘灰；铝合金液压壳体生产沉降灰；电炉熔化、保温、浇铸、切割工序废布袋；废机油；废机油桶）等，Q值小于1，对环境风险进行简单分析。环境风险单元主要为生产车间及危险废物贮存库等，环境风险类型为危险物质泄漏、火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物排放对土壤、地下水和大气环境造成污染。企业应加强对危废库的管理，建立完善的环境管理制度和风险防控措施，结合厂区现有项目制定突发环境事件应急预案，在此基础上，本项目环境风险可控。

四、其他相关要求

（一）严格按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、工艺、污染防治和生态保护等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。

（二）在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。建设期和运营期若发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。

（三）项目实施建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

（四）经环评核算，本项目仅排放颗粒物，无废水污染物排放，不需要申请总量。

五、阜新市生态环境保护综合行政执法五科负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。
                阜新市生态环境局
2026年6月30日



