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关于《彰武隆晟有机硅有限公司年产10万吨擦洗砂建设项目环境影响报告表》的批复
彰武隆晟有机硅有限公司：
你单位报送的《彰武隆晟有机硅有限公司年产10万吨擦洗砂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
一、项目主要建设内容
本项目位于辽宁省阜新市彰武县阿尔乡镇阿尔乡村，项目中心坐标：122度25分11.960秒，42度50分9.295秒。新建1条擦洗砂生产线及配套公辅设施，占地面积10611.19m2，现状建筑面积330m2。本次项目依托现有办公室，新建生产车间、原料库、产品库及附属设施，总新增建筑面积为928m2。项目建成后年产10万吨擦洗砂。总投资1000万元，48.5万元，占总投4.85%。
阜新市生态环境保护服务中心以《彰武隆晟有机硅有限公司年产10万吨擦洗砂建设项目环境影响报告表的评估意见》（阜环评估【2026】65号）出具项目建设可行意见，项目符合国家产业政策，选址符合相关要求，在严格落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。原则同意《报告表》环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治、防止生态破坏等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我分局重新审核。
二、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作： 
（一）加强施工期生态环境保护工作，禁止夜间（22时至次日6时）施工，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声、固体废物污染防治措施及防沙治沙措施，保证各类污染物达标排放。
（二）营运期：
1、严格落实大气污染防治措施
（1）投料、筛分粉尘
投料口位于封闭仓库内，进行全封闭管理。投料废气经集气罩收集（收集效率90%、风机风量10000m3/h、处理效率99%）处理，颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准后，经15m高排气筒（DA001）有组织排放。
（2）无组织废气
运营期无组织废气颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其它颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
2、严格落实水污染防治措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
活污水排入防渗旱厕，定期清掏作为农家肥不外排。生产废水通过新建一座400m3沉淀池处理，处理后回用于生产，不外排。
    3、严格落实噪声污染防治措施
选用低噪声设备；主要产噪设备采取基础减振；加强设备维护，噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施
对固体废物实施分类处置处理，实现“资源化、减量化、无害化”。设置一个100m2一般工业固体废物暂存间，按照危废暂存标准要求建设一座4m2危险废物贮存点，危险废物交有资质的单位处置，运营过程产生的固体废物应依法依规进行分类收集、暂存和处置处理。一般工业固体废物需满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的管理要求；危险废物需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求。
[bookmark: OLE_LINK1]5、严格落实土壤污染防治措施。采取源头控制、过程防控,分区防渗。
三、建设单位应执行的相关要求
1、项目严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。在启动生产设施或者实际排污之前，需依据《固定污染源排污许可分类管理名录》办理排污许可手续。
2、强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，并定期做好环保设施安全风险隐患排查。
3、在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。建设期和运营期若发生环境扰民投诉案件，你公司须积极配合彰武县阿尔乡镇人民政府妥善解决。
4、按照排污许可证要求，制定本项目的环境监测计划。要求建设单位委托具备相关资质的环境监测机构承担本项目自行监测计划工作，监测结果向彰武县分局汇报。
5、项目无污染物总量。
四、彰武县分局综合执法队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。

阜新市生态环境局
                    二0二六年七月九日
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