

                            阜环审〔2026〕117号
关于《阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目环境影响报告表》的批复
阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂：
你单位报送的《阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及审查申请收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县十家子镇小大来村。该项目租赁面积约17073m2，租用阜新广源玄武岩矿石开发有限公司现有高料生产区、撬装式加油装置，办公区。新建普料生产间、洗砂车间、成品库及相关附属设施等。建成后项目年加工30万立方米建筑用石。总投资1000万元，环保投资92万元。
阜新蒙古族自治县发展和改革局以阜发改备〔2025〕39号文件对本项目进行备案。阜新市生态环境保护服务中心以《阜新蒙古族自治县十家子镇鑫磊碎石加工厂年加工30万立方米建筑用石项目环境影响报告表评估意见》（阜环评估〔2026〕64号）出具项目建设可行意见。该项目符合国家产业政策、行业规范要求，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，工程建设对生态环境不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。
二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。
（二）强化大气污染防治措施。本项目废气主要为投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、原料及产品运输产生的扬尘。
该项目各生产设施均在封闭车间内，输送带密闭，在半封闭投料口料斗上方设置喷淋设施雾化喷淋抑尘；高料生产区产生的破碎及筛分废气经各自生产线配备的集气罩收集（收集效率为90%），布袋除尘器处理后（处理效率为99%），由6根17m高的排气筒有组织排放。普料生产区产生的破碎及筛分废气经各自生产线配备的集气罩收集（收集效率为90%），布袋除尘器处理后（处理效率为99%），由2根15m高的排气筒有组织排放。洗砂区产生的筛分废气经集气罩收集（收集效率为90%），通过布袋除尘器处理后（处理效率为99%），由1根15m高的排气筒有组织排放。进出厂区的道路硬化处理，定期洒水抑尘。
有组织废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。无组织废气颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；挥发性有机物厂界浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施，严格防控地下水及土壤污染，结合厂区平面布置采取分区防渗措施。项目废水主要为生活污水、洗砂废水和压滤浓缩废水、初期雨水。洗砂废水和压滤浓缩废水进入循环水池，回用于洗砂；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排；初期雨水经导流沟收集后排入厂区内初雨水收集池，经初期雨水收集池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
（四）强化噪声污染防治措施。要求建设单位合理布局，选用低噪音设备，采用有效减震、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物主要为除尘器灰、落地灰、泥饼、废布袋、废机油、废机油桶、生活垃圾。
项目产生的除尘器灰、落地灰收集后外售；泥饼用于废石场恢复治理；废布袋交由厂家回收处置；生活垃圾定期交由环卫部门统一处理；废机油、废机油桶属于危险废物，定期委托有资质单位处置，确保危险废物暂存、转运、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。
（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险隐患排查。
（七）落实环境监测措施。你单位须按照国家污染源管理相关要求设置排污口及标识，按照《报告表》提出的环境监测计划，委托有资质单位定期进行监测。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目投产前，须按规定程序落实排污许可工作及进行竣工环境保护验收，编制验收报告应向社会公开。
四、环境影响报告经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响报告。环境影响报告批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。
五、如在本项目建设和运营期间，发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。
[bookmark: _GoBack]六、请阜新蒙古族自治县生态环境保护综合行政执法队负责该项目日常的环境保护监督检查工作。
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