阜环审〔2026〕601号

关于《阜新新国刚节能环保建材有限公司污泥

与煤矸石混合制砖技术改造项目环境影响

报告表》的批复
阜新新国刚节能环保建材有限公司：

你单位报送的《阜新新国刚节能环保建材有限公司污泥与煤矸石混合制砖技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉。阜新市生态环境保护服务中心以《关于阜新新国刚节能环保建材有限公司污泥与煤矸石混合制砖技术改造项目环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕62号）出具该项目建设可行意见。经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

根据《阜新市新邱区国刚砖厂年产1.2亿（折标砖）煤矸石烧结砖生产线项目环境影响报告表》，原设计产品为烧结普通砖和烧结多孔砖，产能为1.2亿标块/年，均已通过验收。本次技改项目依托已通过验收的2条隧道窑。技改后产品种类及产能不变，使用污泥替代部分煤矸石生产烧结普通砖和烧结多孔砖。
二、建设项目主要环境影响及减缓措施

1.大气环境影响及减缓措施

施工期场地周围应当设置连续、密闭围挡，其高度不得低于2.0m；施工场地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施。
运营期产生的废气主要为原料装卸粉尘、原料运输粉尘、污泥储存废气、陈化车间废气、隧道窑废气和破碎筛分废气。污泥储存在封闭原料储存车间，安装负压集气罩及1套二级活性炭吸附装置，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA002）排放。破碎筛分废气通过1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 隧道窑废气经1套双碱法脱硫塔处理后经22米高排气筒（DA001）排放。在陈化车间上方安装负压集气罩，陈化车间废气通过1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。
2.水环境影响及减缓措施

施工期主要为施工机械、运输车辆等冲洗产生的冲洗废水和建筑材料在堆放期间可能受到雨水冲刷流失或人工冲洗而产生废水。冲洗废水需在施工期建设一座简易沉淀池，简单沉淀后回用于施工作业，剩余废水可进行场地抑尘工作，不外排。对于冲刷造成物料流失废水，室外物料堆应在雨天做好遮掩措施，汛期及暴雨天要停止施工。

运营期产生的废水主要为生活污水，排入防渗旱厕定期清掏还田；脱硫水循环使用不外排，定期补充，不外排。

3.声环境影响及减缓措施

施工期产生的噪声主要是施工机械噪声和车辆运输产生的噪声。合理安排施工进度和作业时间，避免夜间施工，合理安排施工机械安放位置，使用低噪音、低能耗的环保型施工机械等。
运营期设备选型时应选择低噪声的设备且底部安装减振基础，并定期进行维护； 合理布局，尽量将高噪声设备放置在远离有敏感目标一侧，必要时需将高噪声设备进行封闭管理等措施。

4.固体废弃物影响及减缓措施

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废建筑材料等。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理。废材料等尽量回收再利用，不能利用的统一收集后由建设单位运送至市政指定排放点。
运营期主要原料处理车间地面落尘、窑底灰、不合格品、除尘灰、废布袋、脱硫石膏、废机油、废油桶、废含油抹布和含油手套和废活性炭。原料处理车间地面落尘、不合格品、窑底灰、除尘灰、脱硫石膏重新作为原料使用。布袋除尘器更换的布袋，由厂家带走，厂区内不贮存。废机油、废油桶、废活性炭在危废贮存点暂存后定期委托有资质的单位处置。
三、执行的主要环境标准

1.废水执行标准

本项目施工期废水经过沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。运营期生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
2.废气执行标准

产生废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单，一氧化碳、汞、铅、镉、二噁英和氯化氢参照执行《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009），氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的规定的限值要求。

3.噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
4.固废执行标准

一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法（2015修正）》（建设部令第157号）相关要求。

四、建设单位应执行的相关要求

1.建设单位应落实生态环境保护主体责任，应建立完善的环境管理制度和企业内部责任体系，配备专业管理人员，实现制度化、规范化管理。加强对环保设备检修保养和运行维护，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放。

2.建设单位应制定生产设备及环保设施运行记录、固体废物产生与处置、定期监测、重污染天气或特殊时段非正常工况记录等环境保护管理台帐，台账保存不低于5年。
3.建设单位应建设规范化排污口，并应按照报告表要求及排污单位自行监测指南等相关规定制定自行监测方案，定期开展环境监测。做好监测数据的公开公示，接受社会监督。

4.建设单位应强化环境风险防范和环保设施安全生产。做好应急物资储备，有效防范和应对环境风险，定期做好环保设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。
5.项目建成后，建设单位在依法办理排污许可前不得发生排污行为。建设单位按规定程序开展环境保护竣工验收，并报我局备案，项目验收通过后，方可正式投产运行。

6.在本项目施工和运营过程中，建设单位应及时解决公众担忧的环境问题，配合信访案件调查，配合地方政府妥善解决，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督。

7.工程应严格按照报告表所列建设内容进行建设，以上批复仅限于报告表中所评价的建设项目内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治和生态保护等措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

8.项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。阜新市生态环境保护综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”执行情况的检查及运营后的监督管理工作。
            阜新市生态环境局
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