
 

                            阜环审〔2026〕18号
关于《阜新市众恒精细化工科技有限公司年产10万吨氯化钙项目环境影响报告书》
的批复

阜新市众恒精细化工科技有限公司：
你单位报送的《阜新市众恒精细化工科技有限公司年产10万吨氯化钙项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请收悉，经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、本项目位于辽宁省阜新氟产业开发区，本项目为新建项目，占地面积33333平方米，项目主要建设生产车间、盐酸罐区、石子库房、仓库、变配电室、消防泵房、综合楼、消防水池、事故池、初期雨水池、循环水池等。项目建成后生产液体氯化钙36000吨/年和固体二水氯化钙30000吨/年，项目总投资7500万元，环保投资256万元。
二、阜新市生态环境保护服务中心以《阜新市众恒精细化工科技有限公司年产10万吨氯化钙项目环境影响报告书的评估意见》（阜环评估〔2026〕61号）出具项目建设可行意见。项目符合国家产业政策，选址符合阜新氟产业开发区规划，符合环境主管部门核定的总量控制要求，在严格落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。
三、本项目应严格按照《报告书》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作： 
（一）加强施工期生态环境保护工作，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声及固体废物污染防治措施，保证各类污染物达标排放。
（二）要求企业根据设备配备情况和环保设施的处理能力，合理安排车间生产，确保排放污染物均能得到有效处理，达标排放。
（三）严格落实大气污染防治措施
1、有组织废气：石灰石料仓投料粉尘，中和反应废气，盐酸储罐大小呼吸废气，热风炉天然气燃烧废气，固体钙干燥、筛分、包装废气和蒸汽锅炉燃天然气废气等有组织排放废气，要求合理控制生产工艺及参数，同意采用《报告书》提出的处理工艺，最大程度降低大气污染物产生量及排放量。项目工艺废气大气污染物颗粒物、氯化氢、SO2、NOX排放浓度执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值，蒸汽锅炉天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。
2、无组织废气：要求加强生产管理，严格对无组织排放源的监控，及时检查储罐阀门、管理衔接点和规范物料转移，防止跑冒滴漏，减少无组织排放废气产生，同时落实无组织废气收集措施，对无组织废气进行收集和处理后排放，确保无组织废气达标排放。项目无组织排放产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表排放2限值要求，氯化氢执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5排放限值要求。
（四）严格落实废水污染防治措施。同意采用《报告书》提出的处理工艺，做好各类污（废）水的收集和处理，要求合理设计污水处理站运行参数，加强污水处理设施的维护管理工作，确保正常运行,保证污水处理达标。要求设置足够容积的事故废水收集池，收集事故状态下的厂区废水，严禁废水超标排放和私设暗管外排。排放的废水执行园区污水处理厂的纳管标准。
严格防控地下水污染。污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物等环境风险区域必须严格落实防腐、防渗措施。结合厂区平面布置采取分区防渗措施。开展地下水环境长期监测，发现异常情况应及时采取有效应对措施，防控地下水污染。
（五）严格落实固体废物污染防治措施。对固体废物实施分类处置处理，实现“资源化、减量化、无害化”。危险废物交有资质的单位处置，危险废物贮存设施建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。  
（六）落实环境监测措施，你单位须按照国家污染源管理相关要求规范设置排污口及标识。按照环境影响报告书提出的环境监测计划，委托有资质单位定期进行监测，需安装自动监测设备的应与生态环境主管部门的监控设备联网。
（七）本项目应按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，针对本项目制定突发环境事故应急预案，分解责任具体落实到负责人，并实现与企业现有环境应急预案、相关部门和各地区突发环境事件应急预案的有效衔接。建立应急队伍，配备相应的应急装备。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。
四、其他相关要求
（一）建设单位必须配合阜新氟产业开发区管委会按照《阜新伊吗图氟产业开发区区域污染物削减方案》落实有关具体措施，保证区域环境质量。
（二）在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。
如在本项目建设和运营期间，发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。
（三）根据《报告书》评述的项目设置的卫生防护距离，你单位应积极配合地方政府做好上述卫生防护距离范围内规划控制工作，在该范围内不得规划、审批、建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（四）落实污染物总量控制要求，不得超出环境主管部门核定的总量指标排放污染物。在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照相关要求申领排污许可证。
（五）项目实施建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。竣工环境保护验收后运行3至5年，应按规定开展环境影响后评价。
五、阜新生态环境局阜新县分局负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。 
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