关于《年生产30万吨沥青混合料及再生

资源循环利用建设项目》的批复

阜环审〔2026〕504号

辽宁益新路用材料有限公司 ：

你单位《年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。现批复如下：

一、该项目位于太平区水泉镇北二路以北、66kv城南输变电工程西侧，用地面积34689m2。建设内容包括沥青混凝土生产区、回料再生区、库房、办公室及其他附属配套用房等；购置沥青混合料加工生产线1条（原生再生一体机设备）及破碎筛分机加工生产线1条，原料存储、上料、筛分、搅拌、干燥设备等。原材料外购，年生产30万吨沥青混合料。

二、阜新市生态环境保护服务中心以《关于辽宁益新路用材料有限公司年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕68号）出具项目建设评估意见。项目建设符合国家、地方及行业产业政策，规划选址合理；环评报告评述的各项污染措施技术可行；环境风险防控措施可行；在严格落实报告表要求的基础上，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期产生废气主要为原料卸料扬尘、投料粉尘、破碎筛分粉尘、烘干废气、燃烧器燃烧废气、沥青烟气、搅合废气、成品卸料废气、矿粉罐呼吸粉尘、沥青储罐废气、导热油炉燃烧废气、油罐无组织挥发废气、车辆运输扬尘。

（1）投料粉尘、破碎筛分粉尘。回料再生工序投料口设置集气罩（收集效率90%），回料再生工序破碎筛分为密闭设备连接封闭集尘管道（收集效率100%），收集后的废气经布袋除尘器（1#）处理后（处理效率99%），经15m高排气筒（DA001）排放。排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值。
（2）烘干废气、燃烧器燃烧废气、沥青烟气、搅合废气、成品卸料废气、沥青储罐废气。沥青混凝土生产线投料口设置集气罩收集（收集效率90%），烘干、筛分工序和沥青拌合工序密闭设备连接封闭集尘管道收集（收集效率100%），收集的废气经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气和沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值。
（3）导热油炉燃烧废气。导热油炉安装低氮燃烧器，产生的燃烧废气由8m高排气筒（DA003）排放。排放标准需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

（4）原料卸料扬尘、矿粉罐呼吸粉尘、油罐无组织挥发废气及运输产生的无组织废气。原料卸料在封闭库房内，采用自然沉降、洒水抑尘降尘；矿粉罐呼吸粉尘经罐顶除尘器处理后排放；油罐配备相应的油气回收装置措施；车辆运输采用路面定期洒水抑尘措施。无组织排放的颗粒物、沥青烟、苯并芘和非甲烷总烃需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级排放标准，非甲烷总烃需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

2、严格落实水污染防治措施。该项目产生的废水主要为生活废水，化粪池初步处理后，经园区管网排入太平区污水处理厂。

3、严格落实固体废物污染防治措施。该项目本项目产生的固废主要为一般固体废物（生活垃圾、除尘灰、落地灰、废布袋，大颗粒石子、实验废料）、危险废物（废机油、废机油桶、废活性炭、焦油、废导热油、废油罐清洗废液）。

（1）除尘灰、落地灰收集后回用于生产；废布袋由厂家回收利用或处置；实验废料、大颗粒石子进入回料再生破碎机破碎后用于生产；生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处理。

（2）废机油、废机油桶、废活性炭、焦油、废导热油、油罐清洗废液等定期委托有资质单位处置。

4、落实声环境保护措施。项目噪声源主要来自生产设备和车辆噪声。生产设备通过选用低噪声设备、弹性支撑或弹性连接以及动力消振装置以减小振动，进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；合理布局，利用厂内建筑物的隔声作用，利用绿化带降低噪声，减少噪声对周围环境的影响；车辆加大行驶管理力度，如限制鸣笛和车速来降低交通噪声，项目厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、严禁自建和使用高污染燃料设施。

6、项目投入使用时，要建立健全环境保护管理制度，加强环保设施管理，确保设施正常运转，使污染物达标排放，并符合总量控制指标要求。

7、建设单位应按照相关要求定期开展环境监测，并做好监测数据等环境信息的公开。

8、必须认真采纳落实报告表中提出的其他建议和要求。

9、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。认真落实施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

10、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，及时办理排污许可证，并按证排污。

11、市生态环境综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”的检查及管理工作。

以上批复仅限于报告表中所评价的建设项目内容。若建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阜新市生态环境局太平区分局

2026年7月27日
