
 

                            阜环审〔2026〕21号
关于《阜新丰鹏商贸有限责任公司建设项目环境影响报告表》的批复

阜新丰鹏商贸有限责任公司：
你单位报送的《阜新丰鹏商贸有限责任公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请收悉，经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
一、本项目位于辽宁省阜新市彰武县彰武镇一办二十九委六组21-5号，阜新丰鹏商贸有限责任公司租用闲置空地，占地面积8360.86平方米，建筑面积1020平方米，拟建一座废电池贮存仓库及办公室。项目建成后，设计年收集、仓储和中转废铅蓄电池5000吨、废锂电池200吨，废铅蓄电池每10天转运一次、废锂电池每60天转运一次，贮存期限不超过180天。项目总投资200万元，环保投资35.5万元。
二、阜新市生态环境保护服务中心以《关于阜新丰鹏商贸有限责任公司建设项目环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕69号）出具项目建设可行性意见。项目符合国家产业政策，符合环境主管部门核定的总量控制要求，在严格落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。
三、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作： 
（一）加强施工期生态环境保护工作，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声及固体废物污染防治措施，保证各类污染物达标排放。施工期扬尘执行辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）城镇建成区浓度限值。
（二）要求企业根据设备配备情况和环保设施的处理能力，合理安排车间生产，确保排放污染物均能得到有效处理，达标排放。
（三）严格落实大气污染防治措施
有组织废气：主要为破损电池暂存过程中产生的硫酸雾，硫酸雾经碱喷淋吸收塔处理后通过一根15m高排气筒排放。硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。
无组织废气：要求加强生产管理，严格对无组织排放源的监控，防止跑冒滴漏，减少无组织排放废气产生，同时落实无组织废气治理措施，确保无组织废气达标排放。无组织排放硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。
（四）严格落实废水污染防治措施。做好各类污（废）水的收集和处理，本项目废水为生活污水，生活污水排入厂区防渗旱厕处理后定期清掏，不外排。
严格防控地下水污染。储存设施及处理构筑物等环境风险区域必须严格落实防腐、防渗措施。结合厂区平面布置采取分区防渗措施。开展地下水环境长期监测，发现异常情况应及时采取有效应对措施，防控地下水污染。
（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪设备、对高噪声设备采取隔声、减振、优化布局等措施减少噪声对外环境的影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（六）严格落实固体废物污染防治措施。对固体废物实施分类处置处理，实现“资源化、减量化、无害化”。危险废物交有资质的单位处置，危险废物贮存设施建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 
（七）落实环境监测措施，你单位须按照国家污染源管理相关要求规范设置排污口及标识。按照环境影响报告表提出的环境监测计划，委托有资质单位定期进行监测，需安装自动监测设备的应与生态环境主管部门的监控设备联网。
（八）强化环境风险防范和环保设施安全生产。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。
四、其他相关要求
（一）在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。
如在本项目建设和运营期间，发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。
（二）根据《报告表》评述的项目设置的卫生防护距离，你单位应积极配合地方政府做好上述卫生防护距离范围内规划控制工作，在该范围内不得规划、审批、建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。
（三）落实污染物总量控制要求，不得超出环境主管部门核定的总量指标排放污染物。在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照相关要求申领排污许可证。
（四）项目实施建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。竣工环境保护验收后运行3至5年，应按规定开展环境影响后评价。
五、阜新市生态环境局彰武县分局负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。 
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