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[bookmark: _Toc16803][bookmark: _Toc180998062][bookmark: _Toc228369554][bookmark: _Toc60907840][bookmark: _Toc88199384][bookmark: _Toc180997830][bookmark: _Toc187656308][bookmark: _Toc190950377]项目由来及特点
[bookmark: _Hlk68250818]辽宁众辉生物科技有限公司（以下简称“众辉公司”）成立于2018年7月，位于辽宁省阜新市氟产业开发区内，是一家集农药与医药中间体等产品研发、生产、销售为一体的专业化工企业。
众辉公司自成立以来，在辽宁氟产业开发区内，建设了多个项目。目前已建成并投产的项目为：“年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目”。正在建设，尚未正式投入运行的项目包括：“年产2000吨430g/L戊唑醇SC制剂生产项目”；“年产8500吨农药原药、8000吨医药农药中间体及副产项目”；“辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目”；“辽宁众辉生物科技有限公司年产40750吨医药农药中间体及副产生产项目”；“辽宁众辉生物科技有限公司年产8000吨农药原药及副产生产项目”；“辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目”；“辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目”。
众辉公司具有成熟的生产工艺及技术，在国际同类产品的生产厂家中竞争力较强。且该公司自身具有较强的研发能力，同时该公司多项专利技术正在申请之中，为企业今后可持续发展打下了良好的基础。同时，阜蒙县在产业转型升级的实践过程中，实现了从传统化工向新医药、新材料的转型；从分散布局向集中发展的转型；从单一产业发展到产业链模式的转型；从生产基地向产城融合的转型；甚至传统薄弱行业也依靠技改在转型中盘活。
在此环境下，众辉公司依靠拥有的医药、农药中间体工艺技术的支撑以及自身产品在农药、医药专用中间体市场上不断增长的份额，拟在现有厂区，实施年产110吨农药原药及副产生产项目，这一项目将具备良好的市场前景。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规要求，辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。受建设单位委托，我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc228369555][bookmark: _Toc180997831][bookmark: _Toc26605][bookmark: _Toc88199385][bookmark: _Toc190950378][bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc60907841][bookmark: _Toc180998063][bookmark: _Toc187656309]环境影响评价的工作过程
本次环境影响评价工作过程分为三个阶段：
（1）在研究项目资料、初步工程分析和初步现场勘察的基础上，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，制定环境质量现状监测方案和工作方案。
（2）同步开展工程分析和环境质量现状调查监测与评价，在此基础上进行各环境要素环境影响预测与评价。
（3）依据工程分析结果、现状监测结果和环境影响预测结果，进行污染源达标分析、污染防治措施可行性分析，根据相关环评导则要求，编制完成《辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书》。
[bookmark: _Toc60907842][bookmark: _Toc180998064][bookmark: _Toc31136][bookmark: _Toc228369556][bookmark: _Toc180997832][bookmark: _Toc187656310][bookmark: _Toc190950379][bookmark: _Toc88199386][bookmark: _Toc60907843][bookmark: _Toc27511][bookmark: _Toc88199387]分析判定相关情况
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK7]对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，因此本项目属于“允许类”，符合国家产业政策的要求。
对照《环境保护综合名录》（2021年版），本项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品。
生态保护红线：本项目位于辽宁省阜新市氟产业开发区，用地性质为工业用地，符合园区发展规划要求。项目周边没有特殊及重要的生态保护区，项目厂址不在阜新市生态保护红线规划范围内。
环境质量底线：根据现状监测结果，本项目所在区域环境空气、声环境、地下水、土壤质量良好。本项目生产废水经厂内现有污水预处理站处理后达标排放至园区碧波污水处理厂，不直排。本项目正常生产情况下，对评价区环境敏感目标影响较小；根据环境影响预测结论，在落实好环评报告提出的各项措施前提下，各污染物的排放均能达到相应的标准要求，本项目建成投产后不会改变周边的环境功能区划，对周边环境质量现状影响较小。因此，本项目的建设对区域环境质量现状影响较小，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。
资源利用上线：本项目依托园区供水、供电、采暖和通讯设施，不突破区域资源上线。
环境准入负面清单：辽宁省暂未发布相关的环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家规定的环境准入负面清单中禁止类和限制准入类项目。
本项目产生的各类污染物均能得到有效处置，在落实好环评报告提出的各项措施前提下，本项目建成投产后对环境的影响较小，项目建设符合环境准入负面清单的要求。因此项目建设满足“三线一单”要求。
[bookmark: _Toc228369557][bookmark: _Toc180998065][bookmark: _Toc187656311][bookmark: _Toc180997833][bookmark: _Toc15745][bookmark: _Toc190950380]关注的主要环境问题及环境影响
本项目为精细化工生产项目，环评过程中关注的主要环境问题有以下几点：
（1）工艺废气对大气环境影响及污染防治措施；
（2）生产废水对水环境影响及污染防治措施；
（3）危险废物全过程污染防控；
（4）环境风险预测及评价。
[bookmark: _Toc187656312][bookmark: _Toc13024][bookmark: _Toc190950381][bookmark: _Toc31242][bookmark: _Toc60907844][bookmark: _Toc88199388][bookmark: _Toc228369558][bookmark: _Toc180997834][bookmark: _Toc180998066]主要结论
建设项目符合国家产业政策，工程的建设既有利于建设单位的发展，又能促进和带动当地相关行业的发展，工程选址与园区规划相协调，符合规划要求，选址合理；项目所选用的污染治理技术和设施可靠，污染物排放可实现最大程度削减，并满足排放标准和总量控制要求，具有较好的环境效益和社会效益。
综上所述，建设单位只要在施工期和运营期认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防范措施，加强环境管理，建设项目生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废、环境风险等对周边环境的影响可以降低到环境容许的程度，在确保污染防治措施和风险防范工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况下，从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址建设可行。
辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书
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[bookmark: _Toc88199390][bookmark: _Toc187656314][bookmark: _Toc60907846][bookmark: _Toc180997836][bookmark: _Toc190950383][bookmark: _Toc180998068][bookmark: _Toc228369560][bookmark: _Toc8364][bookmark: _Toc148]编制依据
[bookmark: _Toc132812393][bookmark: _Toc180997837]环境保护法律
《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行）；
《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日十三届人大第六次会议通过，自2018年10月26日起施行；
[bookmark: _Toc180997838][bookmark: _Toc132812394]环境保护法规、规章及相关规划
（1） [bookmark: _Toc132812395][bookmark: _Toc180997839]《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；
（2） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（环境保护部令第16号，2020年11月30日发布）；
（3） 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；
（4） 《关于印发<土壤污染源头防控行动计划>的通知》（环土壤〔2024〕80号）；
（5） 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；
（6） 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018部令第3号）；
（7） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
（1） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
（2） 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；
（3） 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；
（4） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（5） 《国家危险废物名录（2025年版）》；
（6） 《环境保护综合名录（2021年版）》，生态环境部办公厅，（环办综合函〔2021〕495号），2021年10月25日；
（7） 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；
（8） 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；
（9） 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，（环办环评函〔2021〕346号）；
（10） 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
（11） 环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）；
（12） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；
（13） 《产业结构调整指导目录(2024年本)》；
（14） 《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）；
（15） 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；
（16） 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；
（17） 《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）；
（18） 《排污许可管理办法》（生态环境部 部令 第32号）；
（19） 《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）；
（20） 《企业投资项目准入负面清单(试行)》；
（21） 《“十四五”原材料工业发展规划》（工信部联规〔2021〕212号）；
（22） 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；
（23） 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）；
（24） 《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》（环环评〔2022〕26号）；
（25） 《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）；
（26） 《关于加强危险废物鉴别工作的通知》(环办固体函〔2021〕419号)；
（27） 《关于进一步细化要求强化危险废物转移管理的通知》（辽环发〔2018〕61号）；
（28） 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；
（29） 《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）；
（30） 《关于印发<2024-2025年节能降碳行动方案>的通知》（国发〔2024〕12号）；
（31） 《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》；
（32） 《关于印发<“十四五”全国农药产业发展规划>的通知》（农农发〔2022〕3号）；
（33） 《关于发布《优先控制化学品名录（第二批）》的公告（公告2020年第47号）；
（34） 《关于发布<优先控制化学品名录（第三批）>》（生态环境部公告2025年第43号）；
（35） 《辽宁省生态环境厅关于印发辽宁省产业园区规划环评与建设项目环评联动试点管理规定（试行）的通知》（辽环发〔2024〕8号）；
（36） 《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）；
（37） 《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》（公告2025年 第18号）；
（38） 《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）；
（39） 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）；
（40） 《国务院办公厅关于印发<新污染物治理行动方案>的通知》（国办发〔2022〕15号）；
（41） 《辽宁省新污染物治理工作方案》（辽政办〔2023〕18号）；
（42） 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发〔2024〕11号）；
（43） 《重点管控新污染物清单》（2023年版）；
（44） 《关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知》（工信部联规〔2021〕212号）；
（45） 《关于进一步加强“十四五”危险废物污染防治工作的意见》（辽环发〔2022〕10号）；
（46） 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；
（47） 国务院关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知（国发〔2024〕12号）；
（48） 《有毒有害大气污染物名录(2018年)》；
（49） 《有毒有害水污染物名录（第一批）》；
（50） 《有毒有害水污染物名录（第二批）》；
（51） 《辽宁省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》；
（52） 《辽宁省工业和信息化厅关于进一步规范和加强化工园区管理工作的通知》（辽工信石化〔2023〕184号）；
（53） 《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024年12月1日施行）；
（54） 《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（辽委发〔2022〕8号）；
（55） 《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）；
（56） 《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）；
（57） 《辽宁省环境保护条例》（2022年4月21日修正）；
（58） 《辽宁省大气污染防治条例》(2022年4月21日修正)；
（59） 《辽宁省水污染防治条例》(2022年4月21日修正)；
（60） 《辽宁省固体废物污染环境防治办法》（2017年11月29日修正）；
（61） 《辽宁省实行最严格水资源管理制度“十三五”工作方案》；
（62） 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省主体功能区规划的通知》（辽政发〔2014〕11号）；
（63） 《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（辽环发〔2013〕53号）；
（64） 《辽宁省土壤污染防治工作方案》（辽政发〔2016〕58号）；
（65） 《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）；
（66） 《关于进一步规范重点行业工业投资项目管理加强事中事后监管工作的通知》（辽发改工业〔2020〕636号）；
（67） 《关于加强全省化工产业园区生态环境管理工作的通知》（辽环综函〔2020〕506号）；
（68） 《关于加强建设项目环境影响评价管理和环境风险防范工作的通知》（辽环函〔2012〕346号）；
（69） 《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）；
（70） 《辽宁省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境监管工作的通知》（辽环综函〔2021〕835号）；
（71） 关于印发《落实<关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见>的具体举措》的通知，（辽环发〔2025〕8号）；
（72） 《关于进一步加强全省危险废物全过程可追溯信息化监管的通知》（辽环综函〔2024〕24号）；
（73） 《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）；
（74） 《关于印发<阜新市新建化工项目准入条件（试行）>的通知》，阜安委发〔2020〕12号；
（75） 《阜新市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》；
（76） 《阜新市人民政府关于印发<阜新市空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（阜政发〔2024〕12号）；
（77） 关于印发《阜新市新建化工项目准入条件》的通知。
环境保护技术规范
0. 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；
0. 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；
0. 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；
0. 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；
0. 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；
0. 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；
0. 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；
0. 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；
0. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》；
0. 《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)；
0. 《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)；
0. 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
0. 《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；
0. 《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)；
0. 《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)；
0. 《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)；
0. 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
0. 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）；
0. 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
0. 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
0. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)；
0. 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)；
0. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
0. 《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）；
0. 《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）；
0. 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；
0. 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；
0. 《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》；
0. 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）。
0. 《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）；
0. 《污染源源强核算技术指南  农药制造工业》（HJ993-2018）；
0. 《环境影响评价技术导则 农药建设项目》（HJ582-2010）；
0. 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；
0. 《农药管理条例》（国务院令 677号），2017年6月1日起实施；
0. 《农药产业政策》（工联产业政策〔2010〕1号）；
0. 《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部、生态环境部令，2020年第6号），2020年10月1日起施行；
0. 《农药生产管理办法》，（国家发展和改革委员会，2005年1月1日起施行）；
0. 《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ1360-2024）；
0. 《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）。
[bookmark: _Toc180997840][bookmark: _Toc60907850]项目有关文件及技术资料
（1）《辽宁省生态环境厅关于阜新氟产业开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见的函》（辽环函〔2024〕238号文），辽宁省生态环境厅，2024年11月11日；
（2）《环境影响评价委托书》，辽宁众辉生物科技有限公司；
（3）关于《辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目》项目备案证明（阜氟审批备〔2025〕2号），辽宁阜新氟产业开发区管理委员会，2025.04.10；
（4）建设单位提供的基础数据及有关资料，该地区现有的环境资料。
[bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc266273518][bookmark: _Toc190950384][bookmark: _Toc180997841][bookmark: _Toc427850004][bookmark: _Toc445324777][bookmark: _Toc24676][bookmark: _Toc427850178][bookmark: _Toc444847674][bookmark: _Toc427850091][bookmark: _Toc445323769][bookmark: _Toc180998069][bookmark: _Toc228369561][bookmark: _Toc427850265][bookmark: _Toc187656315][bookmark: _Toc445372156][bookmark: _Toc60907851][bookmark: _Toc88199391][bookmark: _Toc445468210]评价目的与评价原则
[bookmark: _Toc266273519][bookmark: _Toc60907852][bookmark: _Toc180997842]评价目的
（1）通过对建设项目所在区域环境质量现状调查，全面了解拟建项目区域环境质量现状，并结合该项目特点，确定主要环境保护对象和保护目标。
（2）通过类比调查和工程分析对该项目从原材料选择、生产工艺过程到产品生产等全过程进行分析，预测项目建成后可能对环境产生的不利影响。
（3）根据建设项目“三废”排放特征提出消除和减缓环境污染的防治措施，评述建设项目工艺技术的先进性及污染防治措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策和污染物总量控制建议。
（4）根据项目风险因素分析，预测可能产生的环境风险，提出切实可行的风险防范措施。
（5）从环保角度分析评价建设项目的可行性、选址的合理性，提出环境影响评价结论，为环境管理部门提供决策依据。
[bookmark: _Toc266273520][bookmark: _Toc180997843][bookmark: _Toc444842459][bookmark: _Toc60907853]评价原则
（1）本评价结合城市发展规划、环境保护规划、环境功能区划开展评价工作，评价中将“达标排放、清洁生产、节约用水、总量控制”等原则贯彻于整个环评工作的始终，各专题的工作都以此为基本工作原则并加以落实。
（2）本次评价以工程分析、污染防治措施、环境影响预测、环境风险评价和总量控制为重点，力争做到评价工作重点突出、内容具体、真实客观，最终得出的评价结论明确可信，提出的污染防治措施具有可操作性和实用性。
（3）对生产过程中排放的废气、废水、固废、噪声等进行详细分析，给出污染过程，落实各项污染治理措施，分析达标排放的可行性和可靠性。
（4）本项目实施后，公用工程水、电、汽均依托园区，分析项目公用工程依托园区的可行性。
[bookmark: _Hlk69635921]（5）本项目产生的废水经处理后，达标排入阜新市氟产业开发区碧波污水处理厂进行深度处理。厂内污水处理站出水执行阜新市氟产业开发区碧波污水处理厂进水指标；园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。因此本项目只进行废水依托处理及达标排放可行性分析，不进行地表水环境影响预测。
[bookmark: _Toc60907854][bookmark: _Toc88199392][bookmark: _Toc7967][bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc180997844][bookmark: _Toc228369562][bookmark: _Toc190950385][bookmark: _Toc180998070][bookmark: _Toc187656316]环境影响因素识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc180997845][bookmark: _Toc60907855]环境影响因素识别
在工程和环境初步分析基础上，明确建设项目各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系，说明项目的环境影响性质、影响程度等，定性分析建设项目对社会、经济、环境各要素可能产生的影响，见表2.3-1。
表2.3-1    环境影响因子识别表
	  影响受体








影响因素
	自然环境
	生态环境
	社会环境

	
	环境空气
	地表水环
境
	地下水环
境
	土壤环境
	声环境
	陆域生物
	水生生物
	渔业资源
	主要生态保护区域
	农业与土地利
用
	居民区
	特定保护区
	人群健康
	环境规划

	施工期
	施工废（污）水
	—
	-1SRI
	-1SRD
	-1SRD
	—
	-1SRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	施工扬尘
	-3SRD
	—
	—
	—
	—
	-1SRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	-1SIrD
	—

	
	施工噪声
	—
	—
	—
	—
	-3SRD
	-1SRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	-1SIrD
	—

	
	渣土垃圾
	—
	-1SRI
	-1SRI
	-1SRI
	—
	-1SRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	基坑开挖
	-3SRD
	—
	-1SRD
	-1SRD
	-3SRD
	-1SRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	运行期
	废水排放
	—
	-3LRD
	-3LRD
	-3LRD
	—
	—
	-3LRD
	—
	—
	-1LRI
	—
	—
	-2SIrD
	—

	
	废气排放
	-3LRD
	—
	—
	-1LRI
	—
	—
	—
	—
	—
	-1LRI
	—
	—
	-2SIrD
	—

	
	噪声排放
	—
	—
	—
	—
	-1LRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	-1LRD
	—

	
	固体废物
	—
	—
	-1LRI
	-1LRI
	—
	-1SRD
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	事故风险
	-3SRD
	-3SRD
	-3SRD
	-3SRD
	-3SRD
	-3SRD
	-3SRD
	—
	—
	-3SRD
	
	
	-3SRD
	

	服务期满后
	废水排放
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	废气排放
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	固体废物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	事故风险
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


[bookmark: _Toc180997846][bookmark: _Toc60907856]注：表中“+”表示有利影响，“－”表示不利影响；数字表示影响相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；“S”表示短期影响，“L”表示长期影响；“Ir”不可逆影响，“R”可逆影响；“D”直接影响，“I”间接影响；“—”表示影响可忽略
评价因子筛选
本项目评价因子筛选结果见表2.3-2。
表2.3-2    环境影响评价因子
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价（分析）因子

	大气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、甲苯、硫化氢、TVOC、NMHC、甲醇、氯化氢
	氨、甲苯、硫化氢、TVOC、NMHC、氯化氢、PM10、二氯乙烷

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铝、二氯甲烷、甲苯、镍、1，2-二氯乙烷、氯苯
	CODmn、二氯乙烷

	声
	等效连续A声级
	等效连续A声级

	土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、锌
	甲苯、1,2-二氯乙烷

	[bookmark: _Toc180998071][bookmark: _Toc88199393][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc180997847][bookmark: _Toc4603][bookmark: _Toc60907857][bookmark: _Toc187656317]固废
	/
	一般工业固体废物、危险废物

	风险
	/
	丙酮、甲苯、全氯甲硫醇、1,2-二氯乙烷、甲醇、乙腈、甲胺、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳、硫化氢


[bookmark: _Toc190950386][bookmark: _Toc228369563]环境功能区划及评价标准
[bookmark: _Toc60907858][bookmark: _Toc180997848]环境功能区划
（1）环境空气功能区划
项目所在区域为阜新市氟产业开发区，环境功能区划为2类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》二级。
（2）地表水环境功能区分类
项目所在地最近地表水体为伊吗图河，为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准区，项目废水经碧波污水处理厂处理后排入细河，排放口位置为细河段东梁至高台子水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水体标准。
（3）地下水环境功能区分类
项目所在区域地下水水质执行国家《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类水质标准，园区周边区域水井执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。
（4）环境噪声功能区划
项目位置在阜新市氟产业开发区内，项目所在区域噪声环境功能区划分为3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。
（5）土壤环境功能区分类
项目所在区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值标准。
建设项目所处环境功能区类别见表2.4-1。
表2.4-1    项目所处环境功能区类别
	序号
	环境要素
	环境功能区类别

	1
	环境空气
	GB3095-2026中二类区

	2
	地表水
	细河——东梁至高台子水域
	GB3838-2002中Ⅳ类水域

	3
	
	伊吗图河——水源井下游500m至卧凤沟乡公官营子入细河河口水域
	GB3838-2002中Ⅲ类水域

	4
	地下水
	GB/T14848-2017中Ⅳ类区

	5
	声环境
	GB3096-2008中3类区

	6
	土壤
	GB36600-2018风险筛选值第二类，GB15618-2018风险筛选值标准


[bookmark: _Toc180997849][bookmark: _Toc60907859]环境质量标准
[bookmark: _Toc84088431][bookmark: _Toc57453837][bookmark: _Toc100632397][bookmark: _Toc92020467][bookmark: _Toc100542456][bookmark: _Toc229990784][bookmark: _Toc103412846][bookmark: _Toc100716381][bookmark: _Toc100632615][bookmark: _Toc84934364][bookmark: _Toc100542156][bookmark: _Toc100631816]（1）环境空气质量标准
本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，环境空气质量标准见表2.4-2。
[bookmark: _Hlk69133296]
表2.4-2    环境空气质量标准
	序号
	项目
	污染物的浓度限值(μg/m3)
	执行标准

	
	
	1小时平均
	24小时平均
	

	1
	CO
	10000
	4000
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	2
	SO2
	500
	150
	

	3
	NO2
	200
	80
	

	4
	O3
	200
	160（日最大8小时平均）
	

	5
	PM10
	60（年平均）
	120
	

	6
	PM2.5
	30（年平均）
	60
	

	7
	甲醇
	3000
	1000
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中的浓度限值

	8
	甲苯
	200
	-
	

	9
	氯化氢
	50
	15
	

	10
	TVOC
	-
	600（8h）
	

	11
	氨
	200
	-
	

	12
	硫化氢
	10
	-
	

	13
	NMHC
	2.0mg/m3（一次值）
	参照《大气污染物综合排放标准》详解


（2）地表水质量标准
项目所在地最近地表水体为伊吗图河，为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准区，项目废水经碧波污水处理厂处理后排入细河，排放口位置为细河段东梁至高台子水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水体标准。
表2.4-3    地表水质量标准
	检测项目
	单位
	执行标准

	
	
	伊玛图河（Ⅲ类）
	细河（Ⅳ类）

	pH
	无量纲
	6~9
	6~9

	溶解氧
	mg/L
	≥5
	≥3

	高锰酸盐指数
	mg/L
	6
	10

	化学需氧量
	mg/L
	20
	30

	BOD5
	mg/L
	4
	6

	氨氮
	mg/L
	1
	1.5

	总磷
	mg/L
	0.2
	0.3

	总氮
	mg/L
	/
	/

	铜
	mg/L
	1
	1

	锌
	mg/L
	1
	2

	氟化物
	mg/L
	1
	1.5

	硒
	μg/L
	10
	20

	砷
	μg/L
	50
	100

	汞
	μg/L
	0.1
	1

	镉
	μg/L
	5
	5

	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	0.05

	铅
	μg/L
	50
	50

	氰化物
	mg/L
	0.2
	0.2

	挥发酚
	mg/L
	0.005
	0.01

	石油类
	mg/L
	0.05
	0.5

	LAS
	mg/L
	0.2
	0.3

	硫化物
	mg/L
	0.2
	0.3

	粪大肠菌群
	个/L
	10000
	20000

	硫酸盐
	μg/L
	250
	250

	氯化物
	mg/L
	250
	250

	硝酸盐
	mg/L
	10
	10

	铁
	mg/L
	0.3
	0.3

	锰
	mg/L
	0.1
	0.1


（3）地下水质量标准
项目所在区域地下水水质执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准，园区周边区域水井执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。详见表2.4-4。
表2.4-4    地下水质量标准
	序号
	污染物名称
	单位
	Ⅳ标准值
	Ⅲ类标准值

	1
	pH
	无量纲
	8.5-9.0
	6.5-8.5

	2
	氨氮
	mg/L
	≤1.5
	≤0.5

	3
	硝酸盐
	
	≤30
	≤20

	4
	亚硝酸盐
	
	≤4.8
	≤1.0

	5
	挥发酚
	
	≤0.01
	≤0.002

	6
	氟化物
	
	≤2.0
	≤1.0

	7
	氰化物
	
	≤0.1
	≤0.05

	8
	砷
	
	≤0.05
	≤0.01

	9
	汞
	
	≤0.002
	≤0.001

	10
	六价铬
	
	≤0.10
	≤0.05

	11
	铅
	
	≤0.10
	≤0.01

	12
	镉
	
	≤0.01
	≤0.005

	13
	铝
	
	≤0.10
	≤0.05

	14
	二氯甲烷
	
	≤0.5
	≤0.02

	15
	氯苯
	
	≤0.6
	≤0.3

	16
	硫酸盐
	
	≤350
	≤250

	17
	总硬度
	
	≤650
	≤450

	18
	溶解性总固体
	
	≤2000
	≤1000

	19
	耗氧量
	
	≤10.0
	≤3.0

	20
	钠
	
	≤400
	≤200

	21
	镍
	
	≤0.1
	≤0.02

	22
	铁
	
	≤2.0
	≤0.3

	23
	锰
	
	≤1.5
	≤0.1

	24
	大肠菌群
	CFU/100mL
	≤100
	≤3

	25
	细菌总数
	
	≤1000
	≤100

	26
	甲苯
	μg/L
	≤1400
	≤700

	27
	1,2-二氯乙烷
	
	≤40
	≤30


（3）声环境质量标准
本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体见表2.4-5。
表2.4-5    声环境质量标准
	适应区域
	标准值  dB(A)
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	GB3096-2008
3类声功能区

	一般工业区
	65
	55
	


（4）土壤环境质量标准
本项目土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值标准，具体标准值见表2.4-6。
表2.4-6    土壤质量标准    单位：mg/kg
	[bookmark: _Toc60907860][bookmark: _Toc180997850]序号
	项目
	标准限值
	执行标准

	重金属和无机物
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值

	1
	砷
	60
	

	2
	镉
	65
	

	3
	铬（六价）
	5.7
	

	4
	铜
	18000
	

	5
	铅
	800
	

	6
	汞
	38
	

	7
	镍
	900
	

	挥发性有机物
	

	8
	四氯化碳
	2.8
	

	9
	氯仿
	0.9
	

	10
	氯甲烷
	37
	

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	

	16
	二氯甲烷
	616
	

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	

	20
	四氯乙烯
	53
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	

	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	

	25
	氯乙烯
	0.43
	

	26
	苯
	4
	

	27
	氯苯
	270
	

	28
	1,2-二氯苯
	560
	

	29
	1,4-二氯苯
	20
	

	30
	乙苯
	28
	

	31
	苯乙烯
	1290
	

	32
	甲苯
	1200
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	34
	邻二甲苯
	640
	

	半挥发性有机物
	

	35
	硝基苯
	76
	

	36
	苯胺
	260
	

	37
	2-氯酚
	2256
	

	38
	苯并[a]蒽
	15
	

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	

	42
	䓛
	1293
	

	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	

	45
	萘
	70
	

	石油烃类
	

	46
	石油烃
	4500
	

	农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值（基本项目）

	47
	pH
	6.5＜pH≤7.5
	

	48
	镉
	0.3
	

	49
	汞
	2.4
	

	50
	铬
	200
	

	51
	铜
	100
	

	52
	砷
	30
	

	53
	铅
	120
	

	54
	镍
	100
	

	55
	锌
	250
	


排放标准
（1）废气污染物排放标准
本项目属于农药制造工业，有组织废气污染物中NMHC、TVOC、苯系物、颗粒物、氯化氢、氨、硫化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)。
具体见表2.4-7，无组织排放大气污染物浓度限值见表2.4-8。
表2.4-7    废气污染物排放标准
	排气筒编号
	排气筒位置
	排气筒高度
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	标准

	DA033
	三车间有组织废气排气筒
	25m
	NMHC
	100
	[bookmark: _Hlk104991462]《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	TVOC
	150
	

	
	
	
	颗粒物
	20
	

	
	
	
	二氯乙烷
	1
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6

	P3-1
	三车间无组织废气排气筒
	25m
	NMHC
	100
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	TVOC
	150
	

	
	
	
	苯系物
	60
	

	DA041
	污水站排气筒
	25m
	NMHC
	100
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	H2S
	5
	

	
	
	
	NH3
	30
	

	DA011
	西区RTO排气筒
	25m
	NMHC
	100
	

	
	
	
	TVOC
	150
	

	
	
	
	颗粒物
	20
	

	
	
	
	苯系物
	60
	

	
	
	
	氯化氢
	30
	


注：甲醇计入NMHC管理
表2.4-8（1）    厂界大气污染物浓度限值
	序号
	污染物项目
	限值
	标准

	1
	氯化氢
	0.2mg/m3
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表3

	2
	硫化氢
	0.06mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	3
	氨
	1.5mg/m3
	

	4
	臭气浓度
	20（无量纲）
	

	5
	甲苯
	2.4mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	6
	甲醇
	12mg/m3
	

	7
	NMHC
	4.0mg/m3
	


表2.4-8（2）    厂内VOCs无组织排放限值
	序号
	污染物项目
	限值
	标准

	1
	NMHC
	1h平均浓度
	10mg/m3
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中附录C.1

	
	
	任意一次浓度
	30mg/m3
	


（2）废水排放标准
本项目实施后，生产废水依托众辉公司现有厂区预处理站进行处理，处理后的生产废水和生活污水排入阜新市氟产业开发区碧波污水处理厂处理。企业污水排放执行《氟化工基地碧波污水处理厂》的纳管标准，《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3、《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）表1。
表2.4-9    废水排放标准    单位：mg/L（pH除外）
	参数名称
	《氟化工基地碧波污水处理厂》纳管标准

	pH
	6~9

	CODcr
	500

	SS
	300

	苯系物
	4

	甲醇
	3

	乙腈
	2.0

	总氮
	50

	二氯乙烷
	0.3（GB31571）

	BOD5
	250

	TOC
	200（GB21523）

	全盐量
	6000（GB21523）


（3）噪声排放标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表2.4-10。
表2.4-10    运行期厂界噪声执行标准表
	位置
	类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	厂界
	3类
	65
	55


（4）固体废物排放标准
[bookmark: _Hlk99656170]危险废物的存放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般废物的处理、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.29修正）相关内容、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。
[bookmark: _Toc60907861][bookmark: _Toc88199394][bookmark: _Toc180997851][bookmark: _Toc180998072][bookmark: _Toc3998][bookmark: _Toc228369564][bookmark: _Toc187656318][bookmark: _Toc190950387][bookmark: _Toc28238]评价工作等级和评价范围
[bookmark: _Toc180997852][bookmark: _Toc60907862]大气环境
(1)估算模型预测结果
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中评价工作等级划分方案，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型，分别计算污染源的最大环境影响，再根据评价工作分级判据进行评价等级判定。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面控制质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。
[image: ]
式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
本项目实施后废气污染源主要为各车间工艺废气及无组织废气。本次评价采用导则推荐的估算模式AERSCREEN，选择排放量大的污染源和典型污染源，分别计算每一种污染物最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，同时根据计算结果选择最大地面浓度占标率Pmax。
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[bookmark: _Hlk56939730]表2.5-1    有组织大气污染排放源强及预测参数
	类别
	排气筒编号
	污染源名称
	坐标(x，y)
	基底海拔高度（m）
	排气筒高度(m)
	排气筒内径(m)
	风量(Nm3/h)
	出口温度(℃)
	排放因子
	源强(kg/h)

	点源
	DA033
	三车间有组织排气筒
	148,199
	97
	25
	0.35
	500
	20
	NMHC
	0.00304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.00038

	
	P3-1
	三车间无组织排气筒
	152,193
	97
	25
	0.8
	30000
	20
	NMHC
	0.006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.002

	
	DA041
	污水站排气筒
	155,434
	97
	25
	0.5
	300
	20
	NMHC
	0.00044

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.00140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00044

	
	DA011
	西区RTO
	235,377
	97
	25
	1
	300 
	50
	NMHC
	0.00110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.00479

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯系物
	0.00110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氯化氢
	0.000025





表2.5-2    无组织大气污染排放源强及预测参数
	类别
	污染源名称
	坐标(x，y)
	面源海拔高度（m）
	长度(m)
	宽度(m)
	与正北夹角(°)
	初始排放高度(m)
	排放因子
	源强(kg/h)
	排放量（t/a）

	面源
	三车间新增无组织废气
	128,195
	97
	98
	22
	13
	23
	NMHC
	0.0147
	0.0603

	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.0147
	0.0603

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.0024
	0.0241

	
	危废库新增无组织废气
	252,345
	97
	86
	17
	13
	15
	NMHC
	0.0004
	0.0028

	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.0004
	0.0028

	
	污水站新增无组织废气
	88,433
	97
	110
	36
	13
	8
	NMHC
	0.000740
	0.00533

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.000142
	0.0010

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.0023
	0.0169

	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.0007
	0.0053



本项目采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模式（AERSCREEN模型），进行评价等级和评价范围的计算。具体见表2.5-3及表2.5-4。
表2.5-3    大气环境影响评价等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


表2.5-4    本项目大气环境估算模型参数表
	[bookmark: _Toc19126][bookmark: _Toc28391][bookmark: _Toc30119][bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc4711]参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	36.2

	最低环境温度/℃
	-25.2

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是否

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


[bookmark: _Hlk52110496]表2.5-5    本项目大气环境影响评价等级
	[bookmark: _Hlk53496300]污染源
	预测下风向
最大质量浓度（mg/m3）
	最大浓度
占标率Pmax
（%）
	D10%
（m）
	评价工作等级

	DA033
	三车间有组织
	NMHC
	0.00201
	0.1
	-
	三级

	
	
	TVOC
	0.00201
	0.33
	-
	三级

	
	
	二氯乙烷
	0.000278
	0.12
	-
	三级

	
	
	颗粒物
	0.000324
	0.09
	-
	三级

	P3-1
	三车间无组织
	NMHC
	0.000661
	0.03
	-
	三级

	
	
	TVOC
	0.000661
	0.11
	-
	三级

	
	
	甲苯
	0.000236
	0.12
	-
	三级

	DA041
	污水处理站
	氨
	0.00011
	0.06
	-
	三级

	
	
	硫化氢
	0.000007
	0.07
	-
	三级

	
	
	TVOC
	0.000035
	0.0
	-
	三级

	
	
	NMHC
	0.000035
	0.0
	-
	三级

	DA011
	西区RTO
	TVOC
	0.000092
	0.04
	-
	三级

	
	
	颗粒物
	0.000398
	0.16
	-
	三级

	
	
	甲苯
	0.000092
	0.07
	-
	三级

	
	
	NMHC
	0.000092
	0.01
	-
	三级

	三车间新增无组织
	NMHC
	0.003052
	0.15
	-
	三级

	
	TVOC
	0.003052
	0.51
	-
	三级

	
	甲苯
	0.000498
	0.25
	-
	三级

	危废库新增无组织废气
	TVOC
	0.000079
	0.01
	-
	三级

	
	NMHC
	0.000079
	0.0
	-
	三级

	污水站新增无组织
	氨
	0.000383
	0.19
	-
	三级

	
	硫化氢
	0.000024
	0.24
	-
	三级

	
	TVOC
	0.000123
	0.2
	-
	三级

	
	NMHC
	0.000123
	0.1
	-
	三级


表2.5-6    评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


ARESCREEN估算模式对各污染物的计算可知，最大占标率因子为车间无组织排放的TVOC，最大地面浓度占标率Pmax＝0.51％，由上表可以判断，本项目大气评级等级为三级。
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”，故最终本项目大气环境影响评价等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价大气影响评价范围边长为5km。
[bookmark: _Toc180997853][bookmark: _Toc60907863]地表水环境
本项目产生的废水经依托众辉公司现有厂区预处理站处理达标后，排入阜新市氟产业开发区碧波污水处理厂，碧波污水处理厂出水排入细河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水评价等级判定表，本项目废水排放方式为间接排放，地表水环境影响评价为三级B。本项目只进行废水依托处理及达标排放可行性分析，不进行地表水环境影响预测。
表2.5-6    水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d);
水污染当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


[bookmark: _Toc60907864][bookmark: _Toc180997854]地下水环境
评价工作等级
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“农药制造”项目，地下水环境影响评价项目类别为I类项目。
根据导则评价工作等级划分，地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，评价区范围内无居民和企业使用潜水含水层地下水作为饮用水水源，项目所在区域不属于分散式饮用水水源区域，不属于集中式饮用水水源准保护区，地下水环境敏感程度为不敏感。分级原则详见表2.5-7（1）。通过现场调查及周边资料的收集，建设项目场地地下水上、下游存在村庄，这些村屯的饮用水现均为市政自来水管网集中供水，且自来水管网供水的水源井的位置不在本次评价区范围内。但经调查发现评价范围内村庄仍存在部分分散式饮用水水井。因此，本项目地下水敏感程度为“较敏感”。
综合上述条件，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定建设项目地下水环境评价等级为一级。等级划分依据见表2.5-7（2）。
表2.5-7（1）    地下水敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感等级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2.5-7（2）    地下水评价等级判定结果
	项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


评价范围
[bookmark: _Toc60907865]为确定项目区域水文地质情况，本次评价对项目区附近24km2区域进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括周边村庄、地表河流等。根据当地气象、水文、地质条件和本工程三废排放情况及厂址周围敏感目标情况，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用查表法确定”，由于本项目为一级项目，考虑到区域能够影响地下水环境的影响范围，选取同一水文地质单元内范围，选取同一水文地质单元内范围，水文地质单元以河流及山岭分水岭作为边界，本项目区域地势平坦，选取河流作为评价区域边界，区域地下水流向从西北至东南，项目区紧邻水文地质单元下游边界，评价范围包括周边地下水保护目标（村庄水井）及伊吗图河，东侧以伊吗图河为河流边界、西侧以季节性河流为河流边界，西北侧补给区选取一定距离，本项目选取至S204省道姜家店、郭家街为上游补给边界，东南侧下游至蒙古街北侧区域为地下水排泄边界，确定本次地下水环境影响评价范围为24km2。建设项目地下水环境评价范围图见附图2.5-2。
[bookmark: _Toc180997855]土壤环境
评价工作等级
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作分级原则，根据建设项目的影响类型及项目所在地周边的土壤敏感程度确定土壤评价工作等级。
本项目属于Ⅰ类污染影响型建设项目，在现有厂区内建设，为小型占地规模。根据现场实际调查项目周边1km范围内存在农用地、居住用地，根据表2.5-8判别土壤敏感程度属于敏感，因此本项目的土壤环境评价等级为一级。
表2.5-8     污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据建设项目土壤影响类型识别，本项目属于污染影响型项目，本项目营运期对土壤环境影响途径为主要受垂直入渗影响。根据《土壤导则》中附录A“土壤环境影响评价项目类别”中分类，本项目属于“石油、化工”中“农药制造”，为I类项目。根据表2.5-9“污染影响型评价工作等级划分表”可以划分本项目土壤环境评价等级为一级。
表2.5-9    污染影响型评价工作等级划分表
	           占地规模
评价工作等级
敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据《土壤导则》中“现状调查范围”（表2.5-10），由于本项目为污染影响型一级评价项目，确定本项目评价范围为本项目全部占地范围及占地范围外1km范围内，调查评价范围约5897000m2。
表2.5-10    现状调查范围
	评价工作等级
	影响类型
	调查范围

	
	
	占地范围内
	占地范围外

	一级
	生态影响型
	全部
	5km范围内

	
	污染影响型
	
	1km范围内

	二级
	生态影响型
	
	2km范围内

	
	污染影响型
	
	0.2km范围内

	三级
	生态影响型
	
	1km范围内

	
	污染影响型
	
	0.05km范围内


评价范围
本项目土壤环境评价范围与现状调查范围相同，为本项目占地全部范围及占地范围外1km的范围。本项目土壤评价范围见附图2.5-1。
[bookmark: _Toc180997856][bookmark: _Toc60907866]声环境
本项目位于阜新氟产业开发区内，项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区。按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中噪声环境影响评价级别划分原则，项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）（不含3dB(A)）以下，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，声环境影响评价工作等级确定为三级。
[bookmark: _Toc180997857][bookmark: _Toc60907867]环境风险
评价工作等级
根据本项目所用的原辅材料及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险判定和评价工作等级划分。项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定见表2.5-11，行业及生产工艺（M）判定见表2.5-12，危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）见表2.5-13。
表2.5-11    项目危险物质数量与临界量比值(Q)表
	序号
	类别
	物质名称
	临界量（t）
	位置
	存在量（t）
	q

	1
	原料
	甲苯
	10
	生产车间
	2.5
	0.25

	
	
	
	
	罐区
	138.72
	13.872

	2
	原料
	1,2-二氯乙烷
	7.5
	生产车间
	3.6
	0.48

	
	
	
	
	罐区
	201.60
	26.88

	3
	原料
	甲醇
	10
	生产车间
	2
	0.2

	
	
	
	
	罐区
	126.56
	12.656

	4
	原料
	丙酮
	10
	生产车间
	1
	0.1

	
	
	
	
	罐区
	124.80
	12.48

	5
	原料
	全氯甲硫醇
	5
	生产车间
	1.5
	0.3

	6
	
	
	
	库房
	2.35
	0.47

	7
	原料
	乙腈
	10
	生产车间
	1
	0.1

	8
	
	
	
	库房
	0.07
	0.007

	9
	原料
	25%甲胺水
	5
	生产车间
	0.15
	0.0075

	10
	
	
	
	库房
	0.2205
	0.01

	11
	原料
	30%盐酸
	7.5（≥37%）
	生产车间
	0.5
	0.05

	
	
	
	
	罐区
	184.00
	24.53

	12
	危险废物
	釜残等
	50
	危废库
	50.84
	1.02

	-
	-
	合计Q
	-
	-
	-
	93.42


盐酸、甲胺水溶液按相应浓度进行折算
表2.5-12    项目行业及生产工艺(M)分值一览表
	行业
	评估依据
	分值
	本项目M值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	不涉及

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套
	涉及危险物质贮存罐区2座，M=10

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	不涉及

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线b(不含城镇燃气管线)
	10
	不涉及

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	不涉及

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价


综上所述，本项目M=10，用M3表示。
表2.5-13    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


(1)大气环境风险评价等级
依据《建设项目环境风险评价技术导则》附录D，本项目大气环境敏感程度分级见表2.5-14，大气环境风险潜势见表2.5-15，大气环境风险评价等级见表2.5-16。项目周边500m范围内人口数0人，5km范围内人口数24647人，大气环境敏感程度为E2。
表2.5-14    大气环境敏感程度分级一览表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


表2.5-15    项目环境风险潜势划分一览表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


表2.5-16    评价工作级别划分依据一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


由表2.5-13可知，本项目危害程度为中度危害（P3）；由表2.5-15可知，本项目大气环境敏感程度为E2；由表2.5-16可判定本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级。
综上，确定本项目大气环境风险评价工作等级为二级。
（2）地表水环境风险评价等级
本项目生产废水经公司污水处理站预处理后排入园区碧波污水处理厂，不存在废水泄漏进入地表水体的途径，但事故废水或初期雨水若出现事故外排情况，可能对地表水环境产生影响。
依据《建设项目环境风险评价技术导则》附录D，本项目地表水功能敏感性分区见表2.5-17，地表水环境敏感目标分级见表2.5-18，本项目废水不直接排入地表水体，地表水环境敏感性分区为F3不敏感，项目周边地表水水域无环境饮用水水源保护区、自然保护区等敏感目标，地表水敏感目标分级为S3，地表水敏感程度分级见表2.5-19，地表水环境风险潜势及评价等级见表2.5-20和表2.5-21。
表2.5-17    地表水环境敏感性分区一览表
	分级
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或以发生事故时，危险废物泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	不敏感F3
	上述地区之外的其它地区


表2.5-18    环境敏感目标分级一览表
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


表2.5-19    地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表2.5-20    项目环境风险潜势划分一览表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险




表2.5-21    评价工作级别划分依据一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


由表2.5-13可知，本项目危害程度为中度危害（P3）；由表2.5-19可知，本项目地表水环境敏感程度为E3；由表2.5-20可判定本项目地表水环境风险潜势为Ⅱ级。
综上，确定本项目地表水环境风险评价工作等级为三级。
(3)地下水环境风险评价等级
依据《建设项目环境风险评价技术导则》附录D，本项目地下水功能敏感性分区见表2.5-22，包气带防污性能分级见表2.5-23，地下水环境敏感程度分级见表2.5-24，地下水环境风险潜势及评价等级见表2.5-25和表2.5-26。
表2.5-22    地下水环境敏感程度分级一览表
	分级
	大气环境敏感性

	敏感G1
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感G3
	上述地区之外的其它地区。

	注：a.“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据厂区渗水试验结果，厂区包气带厚度大于1m，渗透系数5.6×10-4cm/s，包气带防污性能为D1。
表2.5-23    包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，10-6＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件


表2.5-24    地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3



表2.5-25    项目环境风险潜势划分一览表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害
（P1）
	高度危害
（P2）
	中度危害
（P3）
	轻度危害
（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


表2.5-26    评价工作级别划分依据一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


由表2.5-13可知，本项目危害程度为中度危害（P3）；由表2.5-24可知，本项目地下水环境敏感程度为E1；由表2.5-25可判定本项目地下水环境风险潜势为Ⅲ级。
综上，确定本项目地下水环境风险评价工作等级为二级。
综上，确定本项目环境风险评价工作等级为二级。
评价范围
本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅲ，项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ，环境风险评价等级为二级。大气环境风险评价范围为距项目边界5km范围区域，地表水环境风险评价范围至厂区污水排放口，地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。
根据相应评价导则要求，各环境要素评价等级和评价范围汇总见表2.5-26。
[bookmark: _Toc180997858][bookmark: _Toc119656951]评价范围
根据工程各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围情况见表2.4-27。
表2.5-26    本项目评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	大气环境
	二级
	边长5km的矩形范围

	2
	地表水
	三级B
	影响分析，不再设置地表水评价范围

	3
	地下水
	一级
	以项目边界为中心，总面积24km2的范围

	4
	声环境
	三级
	厂界周边200m范围

	5
	环境风险
	大气
	二级
	距离项目边界半径为5.0km的圆形区域，即78.5km2范围

	
	
	地表水
	三级
	项目废水无直接排放地表水体，不再设置地表水评价范围

	
	
	地下水
	二级
	同地下水评价范围

	6
	土壤环境
	一级
	现有厂区占地范围及周边1000m范围内

	7
	生态环境
	简单分析
	项目占地区域


[bookmark: _Toc180997859]生态影响
[bookmark: _Hlk106799659]根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，本项目属于改扩建项目，为污染影响类项目，位于已批准规划环评的产业园区内，且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区，根据导则要求，生态环境影响评价等级为简单分析。
[bookmark: _Toc60907868][bookmark: _Toc180997860]环境保护目标
本项目位于阜新市氟产业开发区内。经过现场踏查，根据污染物排放特点及评价范围内环境状况，评价范围内无集中式饮用水源地及自然保护区、名胜古迹等需要特殊保护的地区。经核查，截至目前，周边的杨家荒、罗台营子、山咀子、盖子山、福兴地村、胜家窝铺、西伊吗图等村落居民均已搬迁完毕。项目所在地最近地表水体为伊吗图河，为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准区，项目废水经碧波污水处理厂处理后排入细河，排放口位置为细河段东梁至高台子水域，执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准。
主要环境保护目标见表2.5-27和附图2.5-1。
表2.5-27    环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护目标
	坐标/m
	保护对象
	保护内容/规模
	环境功能区
	相对厂址方位/距离（m）
	执行标准

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气
环境
	公官营子村
	1028
	1212
	居住区
	人群，368户，1120人
	二类区
	E,687
	《环境空气质量标准》GB3095-2026过渡阶段浓度限值二级

	
	腰玍海营子
	1983
	-995
	居住区
	人群，59户，210人
	二类区
	SE,2103
	

	地表水
	伊吗图河
	637
	28
	河流
	-
	Ⅲ类
	SE,593
	《地表水环境质量标准》Ⅲ、Ⅳ类水体标准

	
	细河
	1310
	-201
	
	-
	Ⅳ类
	SE,1117
	

	声环境
	厂区周边
	厂界四周1m
	—
	—
	《声环境质量标准》3类

	土壤
环境
	厂区周边
	本项目所在厂区及厂区周边1km范围内农用地及其它土壤
	—
	—
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	环境
风险
	1
	公官营子村
	1028
	1212
	居住区
	人群，368户，1120人
	二类区
	E,687
	环境风险

	
	2
	腰玍海营子
	1983
	-995
	居住区
	人群，59户，210人
	二类区
	SE,2103
	

	
	3
	北伊吗图
	-803
	5277
	居住区
	人群，48户，193人
	二类区
	N,4602
	

	
	4
	南梁村
	-681
	4940
	居住区
	人群，142户，473人
	二类区
	N,4221
	

	
	5
	小伊吗图
	-1502
	4416
	居住区
	人群，84户，253人
	二类区
	N,4008
	

	
	6
	东伊吗图
	-1045
	3379
	居住区
	人群，92户，353人
	二类区
	N,2640
	

	
	7
	南伊吗图
	-358
	3635
	居住区
	人群，38户，141人
	二类区
	N,2979
	

	
	8
	后三家子
	-3292
	3662
	居住区
	人群，70户，240人
	二类区
	NW,3487
	

	
	9
	董家小铺
	-4086
	3204
	居住区
	人群，35户，120人
	二类区
	NW,4373
	

	
	10
	周家街村
	-3588
	2356
	居住区
	人群，140户，485人
	二类区
	NW,3162
	

	
	11
	二道河子村
	-2889
	-3417
	居住区
	人群，258户，1003人
	二类区
	SW,4015
	

	
	12
	康土营子村
	-1045
	-3417
	居住区
	人群，643户，2099人
	二类区
	S,2741
	

	
	13
	曹家窝堡
	1526
	-3996
	居住区
	人群，74户，225人
	二类区
	SE,4029
	

	
	14
	前赵家窝铺
	1997
	-3027
	居住区
	人群，81户，259人
	二类区
	SE,3547
	

	
	15
	赵家窝铺村
	2602
	-2179
	居住区
	人群，278户，910人
	二类区
	SE,3394
	

	
	16
	才里营子村
	3491
	-3027
	居住区
	人群，50户，171人
	二类区
	SE,4728
	

	
	17
	玍海营子
	3195
	-860
	居住区
	人群，248户，780人
	二类区
	SE,2972
	

	
	18
	前大板
	4069
	324
	居住区
	人群，165户，632人
	二类区
	E,4023
	

	
	19
	后大板
	2818
	836
	居住区
	人群，19户，65人
	二类区
	E,3198
	

	
	20
	小胡家营子
	3222
	1535
	居住区
	人群，78户，252人
	二类区
	E,3339
	

	
	21
	东升
	4150
	2222
	居住区
	人群，34户，104人
	二类区
	E,4589
	

	
	22
	何家信
	3477
	2895
	居住区
	人群，28户，92人
	二类区
	NE,4467
	

	
	23
	大胡家营子
	2454
	3124
	居住区
	人群，71户，276人
	二类区
	NE,3833
	

	
	24
	冒烟堡
	2387
	3891
	居住区
	人群，14户，50人
	二类区
	NE,4407
	

	
	25
	南荒
	611
	4429
	居住区
	人群，75户，273人
	二类区
	NE,3821
	

	
	26
	小南荒
	960
	5142
	居住区
	人群，3户，12人
	二类区
	NE,4936
	

	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	-4504
	1118
	敬老院
	人群，95户，300人
	二类区
	NW,3837
	

	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	-4234
	1522
	学校
	人群，131户，500人
	二类区
	NW,3728
	

	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	3679
	3460
	学校
	人群，64户，200人
	二类区
	NE,4752
	

	
	30
	爱伊家园
	-4288
	768
	居住区
	人群，1658户，5466人
	二类区
	W,3540
	

	
	31
	干沟子
	-2343
	-176
	居住区
	人群，170户，570人
	二类区
	SW,2379
	

	
	32
	伊吗图镇
	-4315
	623
	居住区
	人群，1915户，6820人
	二类区
	W,4233
	

	地下水
	保护目标
	人口（人）
	井数（口）
	井深（m）
	相对厂界距离/m
	主要功能
	地下水类型
	坐标
	保护级别

	
	干沟子分散式供水水源井
	20
	5
	30
	上游，2500
	饮用
	基岩风化裂隙承压水
	-2343	-176
	《地下水质量标准》Ⅲ类水体标准

	
	厂区周边地下水环境
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	《地下水质量标准》Ⅳ类水体标准

	生态环境
	周边生态环境
	/
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众辉公司现有、在建项目环评、验收及纳入排污许可情况见表3.1‑1。现有厂区总平面布置见附图3.1-1。



辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书

[bookmark: _Ref217980414]表3.1‑1    众辉公司现有及在建项目环评、验收、排污许可情况一览表
	工程序号
	建设项目名称
	环评文件审批情况
	主辅工程审批内容
	环评布置位置
	验收情况
	实际建设情况

	
	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	
	
	
	

	1
	年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2019〕12号
	2019年7月23日
	涉及企业商业机密，不予公开
	五车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	三车间
	未验收
	视市场条件择机建设，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	三车间
	未验收
	视市场条件择机建设，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	五车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	FZ-1至FZ-3工序五车间1000t/a
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	FZ-4工序三车间1000t/a
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	HB-1至HB-3二车间1000t/a
	未验收
	视市场条件择机建设，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	HB-1至HB-3三车间1000t/a
	阶段性验收一，三车间，1000t/aHB-4
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	HB-4工序三车间2000t/a
	
	

	
	
	
	
	
	
	WZ-4工序三车间4000t/a
	阶段性验收一，三车间六车间
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	WZ-1至WZ-3工序六车间4000t/a
	
	

	
	
	
	
	
	
	TM-1二车间1500t/a
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	TM2-6一车间750t/a，TM2-6四车间750t/a
	阶段性验收二，四车间750t/a；阶段性验收三，一车间750t/a
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	TM-1二车间1500t/a
	/
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	TM2-7一车间750t/a，TM2-7四车间750t/a
	阶段性验收二，四车间750t/a；阶段性验收三，一车间750t/a
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	生产车间六座
	/
	阶段性验收一
	/

	
	
	
	
	
	30座200m3原料储罐、汽车装卸站、储罐区辅房
	/
	阶段性验收一
	/

	
	
	
	
	
	甲类仓库（一～四）、丙类仓库（一～五）、剧毒品仓库、氢气钢瓶库、固废仓库（固废和副产盐）、五金库
	/
	阶段性验收一
	/

	
	
	
	
	
	污水处理站，总规模676.54t/d
	/
	阶段性验收一
	/

	
	
	
	
	
	西区事故池1个，2500m3
	/
	阶段性验收一
	/

	
	
	
	
	
	西区初期雨水池1个，150m3
	/
	阶段性验收一
	实际建设规模800m3

	
	
	
	
	
	西区危废暂存间1000m2
	/
	阶段性验收一
	实际建设面积1368m2

	
	
	
	
	
	固废焚烧炉一套，日处理规模为12t/d
	/
	未验收
	项目三环评中扩建为20t/d

	
	
	
	
	
	废液焚烧炉，日处理规模为100t/d
	/
	未验收
	已建成，已纳入排污许可，因市场原因暂未投用，待验收

	
	
	
	
	
	西区RTO焚烧系统1套，25000Nm3/h
	/
	阶段性验收一
	项目三环评中扩建为30000Nm3/h

	
	
	
	
	
	办公楼1座
	/
	阶段性验收一
	/

	2
	年产2000吨430g/L戊唑醇SC制剂生产项目
	阜新蒙古族自治县环境保护局
	阜蒙环表〔2019〕23号
	2019年6月18日
	涉及企业商业机密，不予公开
	三车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	3
	年产8500吨农药原药、8000吨医药农药中间体及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2020〕18号
	2020年6月16日
	共线生产
	涉及企业商业机密，不予公开
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	
	三车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	涉及企业商业机密，不予公开
	二车间东侧
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	五车间东侧
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	500万千卡天然气导热油炉
	/
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	污水处理站规模工艺变更，变更后处理能力为1000t/d
	/
	已验收
	/

	
	
	
	
	
	西区RTO扩建为30000Nm3/h
	/
	已验收
	/

	
	
	
	
	
	固废焚烧炉规模变更为20t/d
	/
	未验收
	已建成，已纳入排污许可，因市场原因暂未投用，待验收

	4
	年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2021〕5号
	2021年4月12日
	涉及企业商业机密，不予公开
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	视市场条件择机建设，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	视市场条件择机建设，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目环境影响报告书变更说明
	/
	/
	专家评审意见
	涉及企业商业机密，不予公开
	A1车间
	未验收
	视市场条件择机建设，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A1车间
	未验收
	实际未建设，已在“项目七”环评中削减

	
	
	
	
	
	
	A5-A8车间
	未验收
	已建成，已纳入排污许可，待验收

	
	辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目环境影响报告书第二次变更说明
	/
	/
	专家评审意见
	涉及企业商业机密，不予公开
	一车间
	未验收
	建设中，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	WZ-2至WZ-3五车间
	已验收
	建设完毕，稳定运行，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	WZ-4工序二车间
	
	

	
	
	
	
	
	30座200m3储罐、汽车装卸站、储罐区辅房
	/
	未验收
	已建成，已纳入排污许可，待验收

	
	
	
	
	
	甲类仓库（B1～B8）、丙类仓库（B1～B5）、副产品库（B1～B2）、五金库B
	/
	未验收
	已建成，已纳入排污许可，待验收

	
	
	
	
	
	东区初期雨水收集池1个，总容积为400m3
	
	未验收
	实际建设规模800m3，建设完毕待验收

	
	辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目环境影响报告书第三次变更说明
	/
	/
	专家评审意见
	新建废液储罐1000m3×7个
	/
	未验收
	建设完毕待验收

	
	
	
	
	
	碳化炉一座，处理量10t/h
	/
	未验收
	市场原因，未建设

	
	
	
	
	
	东区事故池1座，容积2500m3
	/
	未验收
	建设完毕待验收

	
	
	
	
	
	东区RTO焚烧系统1套，气量30000m3/h
	/
	未验收
	建设完毕待验收

	
	
	
	
	
	新建750m2危废库
	/
	未验收
	实际建设规模1300m2，建设完毕待验收

	
	
	
	
	
	办公楼1座
	/
	未验收
	建设完毕待验收

	5
	辽宁众辉生物科技有限公司年产40750吨医药农药中间体及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2024〕5号
	2024年4月3日
	涉及企业商业机密，不予公开
	A9车间
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	A9车间
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	A9车间
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	原液氯库A新增4个储罐，现在为7用1备
	/
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	甲苯罐：1个，1000m³，直径11.5m，高度12.48m；邻氯甲苯罐：1个，1000m³，直径11.5m，高度12.48m；对氯甲苯罐：1个，1000m³，直径11.5m，高度12.48m，精混氯甲苯罐：1个，1000m³，直径11.5m，高度12.48m
	/
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	6
	辽宁众辉生物科技有限公司年产8000吨农药原药及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2024〕27号
	2024年12月3日
	涉及企业商业机密，不予公开
	TM1-TM6 A1车间
	未验收
	建设中，已纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	TM7-TM9 A2车间
	未验收
	建设中，已纳入排污许可

	7
	辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2025〕26号
	2025年6月23日
	涉及企业商业机密，不予公开
	A3车间
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	8
	辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目
	阜新市生态环境局
	阜环审〔2026〕5号
	2026年2月28日
	涉及企业商业机密，不予公开
	四车间
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可

	
	
	
	
	
	
	六车间
	未验收
	建设中，暂未纳入排污许可





-42-
[bookmark: _Toc217475213][bookmark: _Toc180997865]排污许可与应急预案办理情况
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ883-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业－原料药制造》（HJ858.1-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）等规范要求，众辉公司于2021年10月取得排污许可证（编号：91210921MA0XYN70XP001P），现行排污许可证有效期限为2023年12月8至2028年12月7日。经核实，众辉公司排污许可季报、年报均按时上报，各污染物实际排放量未超过许可排放量。
众辉公司于2026年5月11日取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：210900-2026-001-H），详见附件。
[bookmark: _Toc201925454][bookmark: _Toc218003827][bookmark: _Toc228369567][bookmark: _Toc187656321][bookmark: _Toc187656402][bookmark: _Toc217475214][bookmark: _Toc180998075][bookmark: _Toc180997866]现有工程项目概况
[bookmark: _Toc180997867][bookmark: _Toc217475215]现有工程项目概况
众辉公司现有工程中涉及的产品主要为“辽宁众辉生物科技有限公司年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目一”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产8500吨农药原药、8000吨医药中间体及其副产项目”（以下简称“项目三”）中的部分产品，“年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产项目”（以下简称“项目四”）中的部分产品。上述项目均位于众辉公司现有厂区内。
项目一总投资25000万元，建设年产500吨农药原药、12000吨医药中间体及其副产品生产线，全年工作300天，生产人员实行三班运转工作制。已投产生产线位于三、四、六车间。
项目三总投资6000万元，建设年产8500吨农药原药、8000吨医药中间体及其副产生产线，全年工作300天，生产人员实行三班运转工作制度。已投产生产线位于二、三、五车间。
项目四征占用地约256亩，建设“年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产项目”。总投资55000万元，新增劳动定员200人，三班制工作运转制度，年运行7200h。经三次变更后，A1车间布置1000t/aQC-4生产装置、1000t/aFZ-5生产装置、2000t/aHT-3生产装置、1000t/aEZ-2生产装置、2000t/aHB-5生产装置、1000t/aSN-4生产装置、4000t/aSD-2生产装置、1000t/aDX-6生产装置、2000t/aSC-4生产装置、800t/aYM-4生产装置、200t/aHY-4生产装置；A2、A3、A4车间闲置，A5-A8车间及一车间西侧布置8000t/aTM-9合成装置。将4000t/aWJ-5生产装置调整至一车间东侧。二车间东侧布置8000t/aWZ-4生产装置，目前已完成验收。
[bookmark: _Toc180997868][bookmark: _Toc217475216]现有工程主要产品
众辉公司现有工程主要产品详见表3.2‑1。
[bookmark: _Ref217980434]表3.2‑1    众辉公司现有主要产品方案一览表
	所属车间
	产品名称
	含量（%）
	产量t/a
	操作时数h/a
	物状
	所属项目

	一车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	95
	750
	7200
	类白色结晶固体
	项目一

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	95
	750
	7200
	白色粉末状固体
	项目一

	二车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	96
	8100
	7200
	白色晶体
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	98
	8000
	7200
	无色或淡黄色液体
	项目四

	三车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	97
	1000
	7200
	黄色或浅红色固体
	项目一

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	97
	4000
	7200
	黄色至琥珀色透明液体
	项目一

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	96
	50
	共线生产
	7200
	无色晶体
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	98
	50
	
	
	白色粉末
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	96
	50
	
	
	白色粉末
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	98
	50
	
	
	白色结晶
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	97
	50
	
	
	白色晶体
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	97
	50
	
	
	白色或浅黄色粉末状固体
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	95
	50
	
	
	白色晶体
	项目三

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	97
	50
	
	
	无色结晶
	项目三

	四车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	95
	750
	7200
	类白色结晶固体
	项目一

	
	涉及企业商业机密，不予公开
	95
	750
	7200
	白色粉末状固体
	项目一

	五车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	99
	8000
	7200
	无色至浅黄色片状结晶或粉末
	项目三

	六车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	/
	4000
	7200
	中间体
	项目一



[bookmark: _Toc217475217][bookmark: _Toc180997869]现有工程项目组成
众辉公司现有工程具体内容见表3.2‑2。
[bookmark: _Ref217980440]表3.2‑2    现有项目组成表
	项目
	建设内容
	建设内容

	主体工程
	一车间
	涉及企业商业机密，不予公开

	
	二车间
	

	
	三车间
	

	
	四车间
	

	
	五车间
	

	
	六车间
	

	储运工程
	甲类库
	甲类仓库1~甲类仓库4，共4个

	
	丙类库
	丙类仓库1~丙类仓库5，共5个

	
	罐区
	200m3原料储罐，30座

	
	剧毒品库
	共1个

	
	氢气钢瓶库
	共1个

	
	五金库
	共1个

	公用工程
	新鲜水系统
	在整个厂区内设置生产、生活给水管网，供水压力为0.2-0.3MPa，给水管管径DN100，供水量为60m3/h，就近接自市政自来水管网。管网为架空式。

	
	消防水系统
	项目消防最低用水量1100m3，消防水池有效水容积V=1500m3。

	
	循环冷却水系统
	各生产车间均设循环冷却水系统，建设5座250t/d的循环水系统，循环补水量2t/d。

	
	雨排水
	初期雨水池1座，800m3

	
	供电系统
	在厂区新建总变配电站设有二级负荷2台180kVA干式变压器。三级负荷10台10000KVA干式变压器，自备发电机1000KVA，1～6车间辅房均设一台1000～1250KVA干式变压器一台。

	
	供热系统
	项目主要由园区供汽。高温加热部分采用导热油炉提供，导热油炉为500万千卡，燃料为天然气，锅炉采用低氮燃烧器，烟囱内径为800mm，高度为25m。

	
	供气系统
	各车间设空压站供气，压缩空气供应能力为200-1000Nm3/h。
PSA变压吸附制氮系统，每座车间辅房生产能力为200Nm3/h。

	环保工程
	危险废物暂存库
	西厂区设1368m2危废暂存库，1座，重点防渗

	
	污水处理站
	日处理规模为：DMF废水11.59t/d、物化526.55t/d、生化1000t/d；
处理方式为：催化氧化－压滤-生化调节-生化水解-厌氧－一级兼氧－一级好氧－沉淀－二级兼氧-MBR-排放池

	
	尾气吸收系统
	一车间一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统2套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附系统1套和1个25m排气筒DA004；
二车间树脂吸附+二级水喷淋+一级碱喷淋系统1套，旋风除尘器1套，布袋除尘器1套，RTO处理；
三车间一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统1套，布袋除尘器+二级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附系统2套；排气筒DA033；
四车间一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统2套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附系统1套和1个25m排气筒DA012；
五车间三级水喷淋+三级碱喷淋，1套，排气筒DA048；深度冷凝+树脂吸附装置1套，排气筒DA016；
六车间一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统1套，RTO处理；
二-六车间所有不含氯有机气体进入RTO处理，含氯废气由各车间废气处理系统处理；
危废间废气经收集后，经一级碱吸收+RTO处理；
污水处理站水喷淋+碱喷淋+树脂吸附综合处理装置1套和1个25m排气筒DA041；
导热油炉低氮燃烧设备，25m排气筒DA045；

	
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振、厂房隔声等措施

	
	西区RTO焚烧炉
	RTO焚烧系统1套，30000Nm3/h，排气筒DA011，使用天然气助燃，尾气设有颗粒物、SO2、NOX、NMHC在线监测系统

	环境风险
	风险防范系统
	事故废水三级防控系统，消防水收集管线、控制节点、备用电源等

	
	DCS系统
	设置DCS系统，实现对装置生产过程中的工艺参数的自动检测、指示、记录、积累、报警、调节及操作。设有可燃气体检测器，信号接至可燃气体报警器，同时接到DCS报警。

	
	事故池
	西区事故池一座，有效容积2500m3

	
	化学品库
	化学品库房门口设置不低于15cm的防渗围堰，库内地面需坡向集水坑或导流槽（坡度≥2%），并通过防爆型排水管道连接至应急池

	
	地下水及土壤污染防治措施
	分区防渗，生产车间、罐区、污水站、甲类库、乙类库、危废库均为重点防渗区（抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜，防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能），车间辅房、丙类库、丁类库、动力站、五金库为一般防渗区（抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能）

	
	地下水监控井
	共9个

	辅助工程
	办公楼
	用于工作人员办公等
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[bookmark: _Toc180997870][bookmark: _Toc217475218]现有工程污染源及环保措施
废气
1.有组织废气
众辉公司现有工程有组织废气污染源及其对应的污染防治措施见表3.2‑3。现有工程工艺废气主要包括①含氯有机废气，经吸收+吸附/深冷等措施处理后，由各车间排气筒有组织排放；②含CO2、N2等惰性气体的有机废气，经吸收+吸附/深冷等措施处理后，由相应排气筒有组织排放；③加氢尾气，采用吸收+深冷等措施处理后，由相应排气筒有组织排放；④其他有机废气，经车间内吸收、吸附等系统处理后，送RTO燃烧装置燃烧处理。
[bookmark: _Ref217980448]表3.2‑3    现有工程有组织废气污染防治措施汇总
	车间名称
	产品名称
	污染物名称
	废气处理设施

	
	
	污染因子
	设计处理效率%
	处理能力Nm3/h
	

	一车间
	TM-6
	氯化氢
	99.5
	3000
	一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统2套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附系统1套和1个25m排气筒DA004；RTO燃烧装置

	
	TM-7
	氯气
	99.5
	
	

	
	
	NMHC
	99.2
	
	

	二车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	颗粒物
	99.5
	2000
	树脂吸附+二级水喷淋+一级碱喷淋系统，1套；旋风除尘+布袋除尘器；送RTO燃烧装置

	
	
	甲醇
	99.2
	
	

	
	
	甲苯
	99.2
	
	

	
	
	NMHC
	99.2
	
	

	三车间
	
	氯化氢
	99.5
	2000
	一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统1套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附系统1套和1个25m排气筒DA033；
布袋除尘器+二级水喷淋+一级碱喷淋系统+树脂吸附，2套；RTO燃烧装置

	
	
	NMHC
	99.2
	
	

	
	
	甲苯
	99.2
	
	

	四车间
	
	氯化氢
	99.5
	2000
	一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统2套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附系统1套和1个25m排气筒DA012；RTO燃烧装置

	
	
	氯气
	99.5
	
	

	
	
	苯系物
	99.5
	
	

	
	
	NMHC
	99.2
	
	

	五车间
	
	氯气
	99.5
	2000/2000
	三级水喷淋+三级碱喷淋，1套和1个25m高排气筒DA048；深度冷凝+树脂吸附装置1套和1个25m高排气筒DA016；RTO燃烧装置

	
	
	苯系物
	99.5
	
	

	
	
	氯化氢
	99.5
	
	

	
	
	TVOC
	99.2
	
	

	六车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	甲苯
	99.2
	3000
	一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统1套，处理后送RTO燃烧装置

	
	
	甲醇
	99.2
	
	

	
	
	TVOC
	99.2
	
	

	危废库
	—
	臭气浓度
	/
	2000
	一级碱吸收+RTO处理

	
	
	VOCs
	99.2
	
	

	厂内污水预处理站
	—
	氨
	99.5
	3000
	水喷淋+碱喷淋+树脂吸附综合处理装置1套和1个25m排气筒DA041

	
	
	硫化氢
	99.5
	
	

	导热油炉
	—
	二氧化硫
	/
	8000
	低氮燃烧设备和25m高排气筒DA045

	
	
	氮氧化物
	60%
	
	

	
	
	颗粒物
	/
	
	


以上六个车间和危废库共用一套RTO燃烧装置。
2.无组织废气
众辉公司现有工程无组织工艺废气主要为生产车间反应釜、离心设备、干燥设备，罐区、密封点，原辅料包装桶等废气。主要污染防治措施如下：
所有反应釜、离心机、干燥器、包装机等设备均为全密闭装置，液体物料均为密闭管道进料，固体物料通过密闭上料机进料。项目无组织废气主要为物料储运及生产装置动静密封点挥发性有机物无组织排放废气。
（1）储罐防治措施
a、拱顶罐加氮封；
b、罐体上设冷水喷淋装置，给罐体降温，防止因夏季罐体温度太高，增大物料的挥发量；
c、对罐体经常检查、检修，保持气密性良好，防止泄漏。
d、储罐呼吸口外加密闭罩，呼吸气收集至各处理装置进行处理。
（2）原料包装桶防治措施
a．使用原料过程中，在满足生产的情况下，使桶口尽量小的暴露于环境中减少易挥发物质向环境中的无组织；
b．使用原料结束后立即封盖，保持桶密闭避免内有机物的无组织挥发；
c．原料使用完毕，待回收的包装桶在暂存过程中必须做好封盖处理保持桶内密闭，切断剩余的少量易挥发物料以无组织形式进入大气途径，避免造成二次污染。
（3）生产装置防治措施
a、各工艺操作投料系统采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道；易挥发溶剂负压状态下吸入反釜。
b、对设备管道阀门经常检查，保持装置气密性良好；
c．在满足安全生产的情况下，通过对离心机设置密闭间、车间内设无组织收集设施等措施，收集车间内的无组织有机废气，使用二级活性炭吸附处理后有组织排放；
d．各反应釜与单元设备的真空泵、尾气放管连通，集中进入废气处理系统；
e．加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定规程进行以减少人为失误。
（4）其他控制要求
①集气系统按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16578-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）的相关规定进行设计。
②企业建立台账制度，记录含VOCs原辅材料和VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
③根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求，对泵、阀门、泄压等设备每半年进行一次泄漏检测；法兰及其他连接件、密封设备每一年检测一次；设备与管线组件初次启用或检维修后，在90天内进行泄漏检测；当检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复，并建立泄漏检测台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等，台账保存期不少于3年。
④载有VOCs物料的设备及其管道在开停工、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统。
废水
现有项目排水实行“清污分流”“雨污分流”体制，分生产废水排水系统、生活污水排水系统和雨排水系统。厂区内废水经处理后，通过氟产业开发区污水管网送入氟产业开发区碧波污水处理厂进一步处理，最终达标排入细河。清净雨经管线收集后经开发区雨水管线直接排入市政管网。
厂区内污水处理站主要工艺流程为“催化氧化－压滤-生化调节-生化水解-厌氧－一级兼氧－一级好氧－沉淀－二级兼氧-MBR-排放池”，处理能力1000m3/d，现状实际处理量约400m3/d。
固废
现有项目运营期产生固废主要包括生产过程和废水预处理过程产生的废液和固废，废气预处理过程产生的废活性炭，污水处理站产生的污泥，分析室废液以及职工生活垃圾。
现有工程全部集中在西厂区内，产生的危险废物在西厂区危废库内暂存后，定期送有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。
噪声
现有项目大部分设备为低或中噪声源，噪声声级一般在85dB(A)左右，少部分设备，如鼓风机、引风机等，其噪声声级可达90~100dB(A)左右。现有项目主要设备噪声采取降噪措施如下：
风机设置在隔声间，并采用橡胶隔振垫减振基础墩；
各类电机的厂房采用隔音壁、隔音玻璃等；
泵体安装时与基础之间调平，加设橡胶隔振垫避免振动；
采取低噪音设备，并对各风机安装吸声材料，风机出口安装消声器等。
[bookmark: _Toc180997871][bookmark: _Toc217475219]现有工程污染物达标排放情况
废气
二车间、六车间废气全部进入RTO处置。三车间共线的产品，尾气均进入RTO处理，2021年7月-10月验收合格后未再生产。
其中一车间自2024年10月后，三车间、四车间自2024年1月后一直未生产。2025年6月企业东区RTO运行，西区RTO备用。其余排气筒属于正常运行状态。
本次评价收集众辉公司例行监测报告，各污染源例行监测情况见表3.2‑4。
[bookmark: _Ref217980460]表3.2‑4    现有工程废气排放监测结果来源
	污染源名称
	监测公司
	报告编号
	监测时间
	生产产品

	一车间DA004
	辽宁标普检测有限公司
	标普检字（2024）第002-10号
	2024.10
	TM-6、TM-7

	五车间1DA016
	辽宁标普检测有限公司
	标普检字（2025）第002-06号
	2025.06
	对氯苯甲醛

	五车间2DA048
	
	
	
	

	导热油炉DA045
	
	
	
	/

	污水处理站DA041
	
	
	
	/

	厂界无组织
	
	
	
	/

	东区RTO
DA036
	
	
	
	/

	
	在线监测
	

	
	江苏格林勒斯检测科技有限公司
	GE2405110301C
	2024.05
	

	三车间DA033
	辽宁标普检测有限公司
	标普检字（2024）第002-1号
	2024.01
	HB-4、WZ-4

	四车间DA012
	
	
	
	TM-6、TM-7


监测结果见表3.2‑5。以下各污染物有多个标准限值时，从严执行各标准要求。东区RTO DA036排气筒中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物安装在线监测，经查阅无超标现象。
[bookmark: _Ref217980467]表3.2‑5    现有工程废气排放监测结果
	监测点位
	监测因子
	监测项目
	监测结果
	《制药工业大气污染物排放标准》
	《农药制造工业大气污染物排放标准》
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	平均值
	
	
	

	一车间DA004
	废气流量（Nm3/h）
	807
	-
	-
	-

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	2.47
	2.14
	2.06
	2.22
	100
	150
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0020
	0.0017
	0.0017
	0.0018
	-
	-
	-

	
	氯化氢
	排放浓度（mg/m3）
	0.86
	1.08
	0.88
	0.94
	30
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0007
	0.0009
	0.0007
	0.0008
	-
	-
	-

	
	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	0.129
	0.201
	0.438
	0.256
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0001
	0.0002
	0.0004
	0.0002
	-
	-
	-

	五车间1DA016
	废气流量（Nm3/h）
	2747
	-
	-
	-

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	1.66
	1.72
	1.63
	1.67
	100
	150
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0046
	0.0047
	0.0045
	0.0046
	-
	-
	-

	
	丙酮
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	-
	-
	-

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	氯化氢
	排放浓度（mg/m3）
	3.61
	3.62
	3.61
	3.61
	30
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0099
	0.0099
	0.0099
	0.0099
	-
	-
	-

	
	氨
	排放浓度（mg/m3）
	0.72
	0.76
	0.69
	0.72
	30
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0020
	0.0021
	0.0019
	0.0020
	-
	-
	-

	
	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	氯气
	排放浓度（mg/m3）
	0.8
	0.8
	0.9
	0.8
	5
	5
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0022
	0.0022
	0.0025
	0.0022
	-
	-
	-

	五车间2DA048
	废气流量（Nm3/h）
	流量过低无法有效监测
	-
	-
	-

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	1.43
	1.47
	1.50
	1.47
	100
	150
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	丙酮
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	-
	-
	-

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	导热油炉DA045
	废气流量（Nm3/h）
	7141
	
	
	

	
	氧含量（%）
	1.6
	
	
	

	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	3.5
	4
	3.7
	3.7（折算浓度3.4）
	-
	20
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0250
	0.0286
	0.0264
	0.0264
	-
	-
	-

	
	二氧化硫
	排放浓度（mg/m3）
	ND（2）
	ND（2）
	ND（2）
	ND（2）
	-
	50
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	氮氧化物
	排放浓度（mg/m3）
	153
	125
	126
	135（折算浓度121）
	-
	150
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	1.0926
	0.8926
	0.8998
	0.9640
	-
	-
	-

	
	林格曼黑度
	排放浓度（mg/m3）
	＜1
	＜1
	<1
	＜1
	-
	≤1
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	东区RTODA036
	废气流量（Nm3/h）
	13628
	-
	-
	-

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	5.23
	5.24
	4.92
	5.13
	100
	150
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	-
	-
	-

	
	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	3.231
	2.431
	3.429
	3.028
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.04
	0.03
	0.05
	0.04
	-
	-
	-

	
	丙酮
	排放浓度（mg/m3）
	0.24
	0.12
	0.51
	0.29
	-
	-
	-

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0033
	0.0016
	0.0069
	0.004
	-
	-
	-

	
	苯甲醛
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	-
	-
	-

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	氨
	排放浓度（mg/m3）
	0.79
	0.83
	0.71
	0.78
	30
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	-
	-
	-

	
	二噁英
	毒性当量（ngTEQ/Nm3）
	0.0066
	0.0073
	0.0082
	0.0074
	0.1
	0.1
	达标

	
	氯化氢
	排放浓度（mg/m3）
	9.75
	9.54
	9.24
	9.51
	-
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	-
	-
	-

	三车间排气筒DA033
	废气流量（Nm3/h）
	654
	
	
	

	
	氯化氢
	排放浓度（mg/m3）
	3.99
	3.77
	3.61
	3.79
	-
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.003
	0.002
	0.002
	0.002
	-
	-
	-

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	24.8
	17.8
	11.6
	18.1
	60
	100
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.016
	0.012
	0.008
	0.012
	-
	-
	-

	
	丙酮
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	-
	-
	-

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	苯
	排放浓度（mg/m3）
	0.102
	ND
	ND
	0.034
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.00007
	ND
	ND
	0.000022
	-
	-
	-

	
	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	0.153
	0.174
	ND（0.004）
	0.109
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.00010
	0.00011
	0.000001
	0.00007
	-
	-
	-

	四车间排气筒DA012
	氯化氢
	废气流量（Nm3/h）
	293
	
	
	

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	3.18
	3.71
	3.44
	3.44
	30
	30
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0009
	0.0011
	0.0010
	0.0010
	-
	-
	-

	
	氯气
	排放浓度（mg/m3）
	0.7
	0.8
	0.6
	0.7
	5
	5
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	-
	-
	-

	
	丙酮
	排放浓度（mg/m3）
	0.07
	1.05
	0.37
	0.5
	-
	-
	-

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.00002
	0.0003
	0.0001
	0.0001
	-
	-
	-

	
	苯
	排放浓度（mg/m3）
	0.03
	ND
	ND
	0.01
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.000008
	ND
	ND
	0.000003
	-
	-
	-

	
	乙苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	ND
	-
	-
	-

	
	苯系物
	排放浓度（mg/m3）
	0.03
	0.014
	ND（0.004）
	0.015
	60
	60
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.000009
	0.000004
	0.000001
	0.000004
	-
	-
	-

	
	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	19.9
	11.7
	16.0
	15.9
	60
	400
	达标

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.0058
	0.0034
	0.0047
	0.0047
	-
	-
	-


表3.2‑6    污水站有组织废气排放口监测结果
	检测项目
	单位
	检测结果
	《大气污染物综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》
	《制药工业大气污染物排放标准》
	《农药制造工业大气污染物排放标准》

	
	
	2025年6月24日
	评价标准
	评价结果
	评价标准
	评价结果
	评价标准
	评价结果

	标态干烟气流量
	Nm3/h
	1369
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	臭气浓度
	无量纲
	<10
	6000
	达标
	/
	/
	/
	/

	氨排放浓度
	mg/m3
	0.83
	/
	/
	30
	达标
	30
	达标

	氨排放速率
	kg/h
	1.13×10-3
	14
	达标
	/
	/
	/
	/

	硫化氢排放浓度
	mg/m3
	0.05
	/
	/
	5
	达标
	5
	达标

	硫化氢排放速率
	kg/h
	6.85×10-5
	0.9
	达标
	/
	/
	/
	/

	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m3
	2.61
	120
	达标
	100
	达标
	100
	达标

	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	3.57×10-3
	35
	达标
	/
	/
	/
	/


表3.2‑7    无组织废气监测结果
	检测点位
	采样日期
	检测
	氯气
	氨
	氯化氢
	颗粒物
	非甲烷总烃
	硫化氢
	臭气浓度

	
	
	频次
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	无量纲

	上风向参照点（10）
	2025年6月17日
	第一次
	0.06
	0.05
	ND（0.02）
	0.119
	0.98
	0.006
	<10

	
	
	第二次
	0.07
	0.05
	ND（0.02）
	0.124
	0.93
	0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.07
	0.05
	ND（0.02）
	0.116
	0.97
	0.004
	<10

	下风向监控点（11）
	
	第一次
	0.09
	0.06
	ND（0.02）
	0.143
	1.41
	0.007
	<10

	
	
	第二次
	0.08
	0.05
	ND（0.02）
	0.148
	1.42
	0.006
	<10

	
	
	第三次
	0.10
	0.06
	ND（0.02）
	0.155
	1.44
	0.006
	<10

	下风向监控点（12）
	
	第一次
	0.12
	0.06
	ND（0.02）
	0.137
	1.74
	0.007
	<10

	
	
	第二次
	0.10
	0.06
	ND（0.02）
	0.131
	1.57
	0.005
	<10

	
	
	第三次
	0.13
	0.06
	ND（0.02）
	0.145
	1.70
	0.007
	<10

	下风向监控点（13）
	
	第一次
	0.11
	0.06
	ND（0.02）
	0.147
	1.51
	0.006
	<10

	
	
	第二次
	0.12
	0.05
	ND（0.02）
	0.146
	1.52
	0.007
	<10

	
	
	第三次
	0.10
	0.05
	ND（0.02）
	0.166
	1.51
	0.006
	<10

	执行标准（GB16297-1996）
	0.5
	1.5
	0.25
	1
	4
	0.06
	20

	执行标准（GB37823-2019）
	0.4
	/
	0.2
	/
	6
	/
	/

	校核标准（GB39727-2020）
	0.4
	/
	0.2
	/
	/
	/
	/

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


废水
废水总排口监测数据收集辽宁标普检测有限公司2025年6月进行的例行监测数据，报告编号：标普检字（2025）第002-6号，其中CODcr、氨氮安装在线监测设备，经查阅无超标现象。监测期间日均流量375m3/d，运行负荷37.5%，监测期间污水站运行正常、平稳。
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表3.2‑8    废水处理设施监测结果一览表
	采样日期
	检测点位
	五日生化需氧量
	悬浮物
	甲苯
	间/对二甲苯
	邻二甲苯
	苯
	氯化物
	甲醇
	石油类
	挥发酚
	色度
	甲醛
	氯苯
	苯胺类
	氰化物
	可溶性磷酸盐
	硝基苯类

	
	
	mg/L
	mg/L
	μg/L
	μg/L
	μg/L
	μg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	倍
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	2025年6月17日
	出水口
	17.3
	44
	1.4L
	2.2L
	1.4L
	1.4L
	780
	0.2L
	0.06L
	0.01L
	20
	0.21
	0.012L
	0.03L
	0.004L
	0.877
	0.05L

	
	
	15.9
	39
	1.4L
	2.2L
	1.4L
	1.4L
	785
	0.2L
	0.06L
	0.01L
	20
	0.22
	0.012L
	0.03L
	0.004L
	0.899
	0.05L

	
	
	16.7
	33
	1.4L
	2.2L
	1.4L
	1.4L
	790
	0.2L
	0.06L
	0.01L
	20
	0.24
	0.012L
	0.03L
	0.004L
	0.852
	0.05L

	日均值
	16.6
	39
	1.4L
	2.2L
	1.4L
	1.4L
	785
	0.2L
	0.06L
	0.01L
	/
	0.22
	0.012L
	0.03L
	0.004L
	0.876
	0.05L

	排放标准
	250
	300
	4000（苯系物）
	1000
	3.0
	15
	2.0
	100
	5.0
	1.0
	5.0
	0.5
	8
	5.0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标






噪声
众辉公司厂界噪声监测数据收集辽宁标普检测有限公司2024年4月进行的例行监测数据，报告编号：标普检字（2024）第002-4号。
表3.2‑9    噪声测量结果
	监测日期
	测量点位
	监测结果 dB（A）
	标准限值 dB（A）
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	2025年 6月24日
	东厂界（▲1）
	58
	53
	65
	55
	达标

	
	南厂界（▲2）
	52
	40
	
	
	

	
	西厂界（▲3）
	58
	53
	
	
	

	
	北厂界（▲4）
	56
	54
	
	
	


固体废物
众辉公司现有工程产生的危险废物均暂存于危废库，定期交由有资质单位处理。经核算，众辉公司现有工程危险废物产生量约630.66t/a。
一般工业固体废物暂存于一般固废库内，定期外售综合利用或填埋处置。经核算，众辉公司现有工程一般工业固体废物产生量约75t/a。
[bookmark: _Toc201925455][bookmark: _Toc218003828][bookmark: _Toc228369568][bookmark: _Toc217475220][bookmark: _Toc187656403][bookmark: _Toc180998076][bookmark: _Toc187656322][bookmark: _Toc180997873]在建工程项目概况
[bookmark: _Toc217475221][bookmark: _Toc180997874]在建工程项目概况
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]众辉公司在建工程中涉及的产品主要为“辽宁众辉生物科技有限公司年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目一”）、“年产2000吨430g/LWZ-7SC制剂生产项目”（以下简称“项目二”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目四”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产40750吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目五”）中的部分产品、“辽宁众辉生物科技有限公司年产8000吨农药原药及副产生产项目”（以下简称“项目六”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目（以下简称‘项目七’）”“辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目（以下简称‘项目八’）”。上述项目均位于众辉公司现有厂区内。
众辉公司在建工程中涉及的产品主要为“辽宁众辉生物科技有限公司年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目一”）、“年产2000吨430g/LWZ-7SC制剂生产项目”（以下简称“项目二”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目四”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产40750吨医药农药中间体及副产生产项目”（以下简称“项目五”）中的部分产品、“辽宁众辉生物科技有限公司年产8000吨农药原药及副产生产项目”（以下简称“项目六”）、“辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目（以下简称‘项目七’）”“辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目（以下简称‘项目八’）”。上述项目均位于众辉公司现有厂区内。
项目一总投资25000万元，建设年产500t农药原药、12000吨医药中间体及其副产品生产线，全年工作300天，生产人员实行三班运转工作制。已投产生产线位于三、四、六车间。该项目共有9种主产品，分3次阶段性验收已验收4种，（WJ-5）200t/a生产线、（DF-4）1000t/a生产线、（FZ-4）1000t/a生产线、TM-1 3000t/a生产线不再建设，已在项目七中进行削减。其余产品为在建状态。
项目二于2019年5月立项，依托项目一现有工程，在现有厂区内新增“年产2000吨430g/LWZ-7SC制剂生产项目”，项目总投资900万元。2019年5月沈阳绿恒环境咨询有限公司编制完成《年产2000吨430g/LWZ-7SC制剂生产项目环境影响报告书》，同年6月取得阜新蒙古族自治县环境保护局《关于对<年产2000吨430g/LWZ-7SC制剂生产项目环境影响报告表>的批复》(阜蒙环表〔2019〕23号)。该项目企业不再建设，已在项目七中进行削减。
项目四征占用地约256亩，建设“年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产项目”。总投资55000万元，新增劳动定员200人，三班制工作运转制度，年运行7200h。将三次变更后，A1车间布置1000t/aQC-4生产装置、1000t/aFZ-5生产装置、2000t/aHT-3生产装置、1000t/aEZ-2生产装置、2000t/aHB-5生产装置、1000t/aSN-4生产装置、4000t/aSD-2生产装置、1000t/aDX-6生产装置、2000t/aSC-4生产装置、800t/aYM-4生产装置、200t/aHY-4生产装置；A2、A3、A4车间闲置，A5-A8车间及一车间西侧布置8000t/aTM-9合成装置。将4000t/aWJ-5生产装置调整至一车间东侧。二车间东侧布置8000t/aWZ-4生产装置。该项目的（QC-4）1000t/a生产线、（FZ-5）1000t/a生产线、（HT-3）2000t/a生产线、（SN-4）1000t/a生产线、（DX-6）1000t/a生产线、（SC-4）2000t/a生产线、（YM-4）800t/a生产线不再建设，已在项目七中进行削减。
项目五总投资33000万元，建设“辽宁众辉生物科技有限公司年产40750吨医药农药中间体及副产生产项目”。新增劳动定员65人，三班制工作运转制度，全年工作300天，年运行7200h。该项目正在建设中。
项目六总投资30000万元，建设“辽宁众辉生物科技有限公司年产8000吨农药原药及副产生产项目”。新增劳动定员50人，三班制工作运转制度，全年工作300天，年运行7200h。该项目正在建设中。
项目七总投资30000万元，建设“辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目”。三班制工作运转制度，全年工作300天，年运行7200h。该项目正在建设中。
项目八总投资2000万元，建设“辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目”。三班制工作运转制度，全年工作300天，年运行7200h。该项目正在建设中。
[bookmark: _Toc217475222][bookmark: _Toc180997875]在建工程主要产品
众辉公司在建工程主要产品详见表3.3‑1。
[bookmark: _Ref217980493]表3.3‑1    众辉公司在建主要产品方案一览表
	所属车间
	产品名称
	含量（%）
	产量t/a
	操作时数h/a
	物状
	所属项目

	一车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	≥98
	4000
	7200
	无色或淡黄色液体
	项目四

	三车间
	
	≥98
	300
	7200
	类白色粉末结晶
	项目一

	
	
	≥95
	1000
	7200
	白色结晶固体
	项目一

	A1车间
	
	≥97
	200
	7200
	白色或浅黄色粉末
	项目四

	
	
	≥97
	2000
	7200
	白色结晶
	项目四

	
	
	≥98
	1000
	7200
	无色结晶
	项目四

	
	
	≥98
	4000
	7200
	无色针状晶体
	项目四

	A5-A8车间及一车间西侧
	
	≥98
	8000
	7200
	无色针状晶体
	项目四

	A9车间
	
	≥99
	9250
	7200
	无色透明液体
	项目五

	
	
	≥98.5
	10750
	7200
	无色透明液体
	项目五

	
	
	≥98.6
	10000
	7200
	无色液体
	项目五

	
	
	≥98.6
	750
	7200
	无色或浅黄色油状液体
	项目五

	
	
	≥99
	10000
	7200
	无色至浅黄色片状结晶或粉末
	项目五

	A1、A2车间
	
	≥98
	8000
	7200
	无色针状晶体
	项目六

	A3车间
	
	≥98
	4000
	7200
	白色固体
	项目七

	四车间
	
	≥99
	600
	7200
	白色至浅米色固体
	项目八

	六车间
	
	≥96
	3700
	7200
	无色液体
	项目八


[bookmark: _Toc217475223][bookmark: _Toc180997876]在建工程项目组成
众辉公司在建工程具体内容见表3.3‑2。
[bookmark: _Ref217980499]表3.3‑2    在建项目组成表
	项目
	建设内容
	建设内容
	实际建设情况

	主体工程
	一车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	已建成，待验收

	
	三车间
	
	暂未建设

	
	四车间
	
	建设中

	
	六车间
	
	建设中

	
	A1车间
	
	暂未建设

	
	A1、A2车间
	
	建设中

	
	A3车间
	
	建设中

	
	A4车间
	生产车间及辅房已建成，内部闲置
	厂房已建成，内部闲置

	
	A5车间
	TM5-6中间体合成装置
	共生产丙硫菌唑8000t/a
	已建成，待验收

	
	A6车间
	TM1-4中间体合成装置
	
	

	
	A7车间
	TM7-8中间体合成装置
	
	

	
	A8车间
	TM9中间体合成装置
	
	

	
	A9车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	建设中

	储运工程
	甲类库
	甲类仓库5个
	已建成，待验收

	
	乙类库
	乙类仓库3个
	已建成，待验收

	
	丙类库
	丙类仓库2个
	已建成，待验收

	
	丁类库
	丁类仓库1个
	已建成，待验收

	
	液氯库
	1座，内部放置25m3储罐4个，3用1备[1]
	已建成，待验收

	
	罐区
	200m3原料储罐30座、1000m3原料储罐1座、1000m3产品储罐2座、1000m3中间体储罐1座、汽车装卸站、储罐区辅房
	已建成，待验收

	公用工程
	循环冷却水系统
	各车间在东、西2侧各设1套循环冷却水系统，共18套循环水系统
	已建成，待验收

	
	
	每套系统包括70m3循环水池1座、冷却塔1座及配套风筒、泵房
	已建成，待验收

	
	
	每套系统循环量220t/h，循环补水量1t/h
	已建成，待验收

	
	雨排水
	东区初期雨水池1个，总容积为800m3
	已建成，待验收

	
	供气系统
	各车间在辅房内设置空压站和制氮系统，共9套
	已建成，待验收

	
	
	单套供气系统其生产能力为1000Nm3/h
	已建成，待验收

	
	
	单套制氮系统生产能力为200Nm3/h
	已建成，待验收

	环保工程
	危险废物暂存库
	东区危废库，面积1300m2，重点防渗
	已建成，待验收

	
	固废焚烧炉
	20t/d，1座，排气筒DA006
	已建成，待验收

	
	废液焚烧炉
	100t/d，1座，排气筒DA014
	已建成，待验收

	
	碳化炉
	10t/h，1座，排气筒B10#
	暂未建设

	
	东区RTO焚烧炉
	1座，处理在建工程不含氯的有机气体，处理能力30000Nm3/h，排气筒DA036
	已建成，待验收

	
	尾气吸收系统
	A1车间：一级水吸收+一级碱吸收预处理系统3套，一级水吸收+树脂吸附预处理系统1套，一级水吸收+一级酸吸收预处理系统1套，一级水吸收+三级碱吸收预处理系统2套，树脂吸附预处理系统2套，1个25m排气筒、直径0.8m、废气量8000m3/h；三级水吸收+二级碱吸收1套；树脂吸附装置+二级水吸收+树脂吸附装置1套；冷凝系统1套，冷凝后送RTO处理
	建设中

	
	
	A2车间：冷凝+水吸收+树脂吸附1套，冷凝+树脂吸附装置+水吸收+树脂吸附1套，冷凝+碱吸收+树脂吸附装置+水吸收+树脂吸附1套
	建设中

	
	
	A3车间：二级碱洗+二级水洗+深冷+树脂吸附3套，二级碱洗+二级水洗1套
	建设中

	
	
	A5车间：一级水吸收+树脂吸附预处理系统1套，1个25m高排气筒、直径0.35m、废气量5000m3/h
	已建成，待验收

	
	
	A6车间：一级水吸收+一级碱吸收预处理系统1套，一级水吸收+树脂吸附预处理系统1套，1个25m排气筒、直径0.35m、废气量5000m3/h
	

	
	
	A7车间：工艺废气全部并入RTO焚烧系统
	

	
	
	A8车间：工艺废气全部并入RTO焚烧系统
	

	
	
	A9车间：深冷捕集+三级降膜吸收+一级水喷淋+二级碱喷淋+树脂吸附+二级活性炭+布袋除尘系统
	建设中

	
	
	四车间：一套“二级碱洗+水洗+深冷+树脂吸附”、一套“二级碱洗+水洗+深冷+树脂吸附”、一套“二级碱洗+水洗+深冷”，2根25m高排气筒，1根30m高排气筒
	建设中

	
	
	六车间：一套“三级水洗+二级碱洗+液氮深冷”，1根25m高排气筒
	建设中

	
	
	废液焚烧炉烟气急冷+半干法脱酸+二级活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱硫烟气净化装置1套，排气筒DA014尺寸：Φ1000mm、H=55m
	已建成，待验收

	
	
	固废焚烧炉烟气急冷+石灰脱酸+二级活性炭吸附+布袋除尘+喷淋吸收和洗涤装置1套，排气筒DA016尺寸：Φ1000mm、H=55m
	已建成，待验收

	
	
	碳化炉烟气：急冷+半干法脱酸+二级活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱硫烟气净化装置1套，排气筒高度51m，内径1.5m，设置在线监测系统，烟气量50350m3/h
	暂未建设

	
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振、厂房隔声等措施
	已建成，待验收

	环境风险
	风险防范系统
	事故废水三级防控系统，消防水收集管线、控制节点、备用电源等
	已建成，待验收

	
	DCS系统
	设置DCS系统，实现对装置生产过程中的工艺参数的自动检测、指示、记录、积累、报警、调节及操作。设有可燃气体检测器，信号接至可燃气体报警器，同时接到DCS报警
	已建成，待验收

	
	液氯库
	液氯库设有一级碱吸收及相应无组织废气收集措施，用以处理液氯库产生的废气。液氯库安装机械排风，仓库内设置有毒气体检测报警器，门窗设置为电动，与有毒气体检测报警器联锁，达到3ppm浓度时，门窗自动关闭，防止氯气外泄。门窗打开自然进风，三个区域电动蝶阀全开，引风机（风量为50000m3/h）以30Hz频率运行，引风量为30000m3/h，满足平时通风换气风量要求，此时事故氯吸收塔吸收液循环泵处于停止状态。事故通风换气次数不应小于12次/h，联锁关闭泄漏区域电动门窗，防止氯气外泄，联锁关闭未泄漏区域电动蝶阀，引风机以50Hz全频运行，联锁启动事故氯吸收塔吸收液循环泵。
	已建成，待验收

	
	化学品库
	化学品库房门口设置不低于15cm的防渗围堰，库内地面需坡向集水坑或导流槽（坡度≥2%），并通过防爆型排水管道连接至应急池
	已建成，待验收

	
	地下水及土壤污染防治措施
	分区防渗，生产车间、罐区、甲类库、乙类库、危废库均为重点防渗区，车间辅房、丙类库、丁类库为一般防渗区
	已建成，待验收

	
	事故池
	东区事故池一座，有效容积2500m3
	已建成，待验收

	辅助工程
	办公楼
	用于工作人员办公等
	已建成，待验收


[1]原设计液氯罐为7用1备，目前已建成3用1备，另外4个液氯罐暂未安装
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[bookmark: _Toc217475224][bookmark: _Toc180997877]在建工程污染源及环保措施
废气
1. 有组织废气
众辉公司在建工程有组织废气污染源及其对应的污染防治措施见表3.3‑3。
[bookmark: _Ref217980509]表3.3‑3    在建工程有组织废气污染防治措施汇总
	车间名称
	产品名称
	污染物名称
	废气处理设施

	一车间
	涉及企业商业机密，不予公开
	HCl	
Cl2
NMHC
甲醇
甲苯
	一车间一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统2套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附系统1套，依托一车间现有排气筒DA004

	三车间
	
	HCl	
Cl2
NMHC
	三车间一级水喷淋+一级碱喷淋预处理系统1套，一级水喷淋+一级碱喷淋+除雾器+树脂吸附预处理系统1套和1个25m排气筒DA033

	四车间
	
	甲醇
苯系物
NMHC
TVOC
	一套“二级碱洗+水洗+深冷+树脂吸附”、一套“二级碱洗+水洗+深冷+树脂吸附”、一套“二级碱洗+水洗+深冷”，2根25m高排气筒，1根30m高排气筒

	六车间
	
	NMHC
TVOC
	一套“三级水洗+二级碱洗+液氮深冷”，1根25m高排气筒

	A1车间
	
	氯气
氯化氢
挥发性有机物
苯系物（甲苯）
非甲烷总烃
	一级水吸收+一级碱吸收预处理系统3套，一级水吸收+树脂吸附预处理系统1套，一级水吸收+一级酸吸收预处理系统1套，一级水吸收+三级碱吸收预处理系统2套，树脂吸附预处理系统2套，1个25m排气筒P3

	
	
	氯化氢
氯气
甲醇
TVOC
	三级水吸收+二级碱吸收1套，树脂吸附装置+二级水吸收+树脂吸附1套，碱吸收1套，1个25m排气筒P1，风量20000m3/h，内径0.7m

	A2车间
	
	甲苯
氯化氢
TVOC
	冷凝+水吸收+树脂吸附1套，冷凝+树脂吸附装置+水吸收+树脂吸附1套，冷凝+碱吸收+树脂吸附装置+水吸收+树脂吸附装置1套，1个25m排气筒P2，风量20000m3/h，内径0.7m

	A3车间
	
	二氯乙烷
NMHC
TVOC
氮氧化物
二氧化硫
氯化氢
颗粒物
苯系物
	二级碱洗+二级水洗+深冷+树脂吸附3套，1个30m排气筒PA3-1，风量5300m3/h，内径0.35m

	
	
	甲醇
NMHC
TVOC
氯化氢
	二级碱洗+二级水洗1套，1个30m排气筒PA3-2，风量300m3/h，内径0.1m

	A5车间
	
	非甲烷总烃
苯系物
挥发性有机物
	A5车间：一级水吸收+树脂吸附预处理系统1套，1个25m高排气筒P5、直径0.35m、废气量5000m3/h

	A6车间
	
	氯气
氯化氢
非甲烷总烃
挥发性有机物
	A6车间：一级水吸收+一级碱吸收预处理系统1套，一级水吸收+树脂吸附预处理系统1套，1个25m排气筒P6、直径0.35m、废气量5000m3/h

	A7车间
	
	苯系物（甲苯）
甲醇
非甲烷总烃
挥发性有机物
	A7车间：工艺废气全部并入RTO焚烧系统

	A8车间
	
	苯系物（甲苯）
甲醇
非甲烷总烃
挥发性有机物
	A8车间：工艺废气全部并入RTO焚烧系统

	A9车间
	
	颗粒物
氯气
氯化氢
非甲烷总烃
挥发性有机物
	A9车间：有组织深冷捕集+三级降膜吸收+一级水喷淋+二级碱喷淋+树脂吸附+二级活性炭+布袋除尘系统，25m高20000m3/h排气筒1根；无组织：二级碱吸收+二级活性炭吸附+一级袋式除尘系统，1根25m高20000m3/h排气筒P9

	废液焚烧炉
	—
	二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、二噁英等
	废液焚烧炉烟气急冷+半干法脱酸+二级活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱硫烟气净化装置1套，排气筒尺寸：Φ1000mm、H=55m

	固废焚烧炉
	—
	
	固废焚烧炉烟气急冷+石灰脱酸+二级活性炭吸附+布袋除尘+喷淋吸收和洗涤装置1套，排气筒尺寸：Φ1000mm、H=55m

	碳化炉
	—
	二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、颗粒物等
	急冷+半干法脱酸+二级活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱硫烟气净化装置1套，设置在线监测系统，排气筒高度51m，内径1.5m


2.无组织废气
众辉公司在建工程无组织工艺废气主要为生产车间反应釜、离心设备、干燥设备，罐区，原辅料包装桶等废气。主要污染防治措施如下：
所有反应釜、离心机、干燥器、包装机等设备均为全密闭装置，液体物料均为密闭管道进料，固体物料通过密闭上料机进料。项目无组织废气主要为物料储运及生产装置动静密封点挥发性有机物无组织排放废气。
（1）储罐防治措施
a、拱顶罐加氮封；
b、罐体上设冷水喷淋装置，给罐体降温，防止因夏季罐体温度太高，增大物料的挥发量；
c、对罐体经常检查、检修，保持气密性良好，防止泄漏。
d、储罐呼吸口外加密闭罩，呼吸气收集至各处理装置进行处理。
（2）原料包装桶防治措施
a．使用原料过程中，在满足生产的情况下，使桶口尽量小的暴露于环境中减少易挥发物质向环境中的无组织；
b．使用原料结束后立即封盖，保持桶密闭避免内有机物的无组织挥发；
c．原料使用完毕，待回收的包装桶在暂存过程中必须做好封盖处理保持桶内密闭，切断剩余的少量易挥发物料以无组织形式进入大气途径，避免造成二次污染。
（3）生产装置防治措施
a、各工艺操作投料系统采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道；易挥发溶剂负压状态下吸入反釜。
b、对设备管道阀门经常检查，保持装置气密性良好；
c．在满足安全生产的情况下，通过对离心机设置密闭间、车间内设无组织收集设施等措施，收集车间内的无组织有机废气，使用二级活性炭吸附处理后有组织排放；
d．各反应釜与单元设备的真空泵、尾气放管连通，集中进入废气处理系统；
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK16]e．加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定规程进行以减少人为失误。
（4）其他控制要求
①集气系统按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16578-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）的相关规定进行设计。
②企业建立台账制度，记录含VOCs原辅材料和VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
③根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求，对泵、阀门、泄压等设备每半年进行一次泄漏检测；法兰及其他连接件、密封设备每一年检测一次；设备与管线组件初次启用或检维修后，在90天内进行泄漏检测；当检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复，并建立泄漏检测台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等，台账保存期不少于3年。
④载有VOCs物料的设备及其管道在开停工、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统。
废水
在建项目排水实行“清污分流”“雨污分流”体制，分生产废水排水系统、生活污水排水系统和雨排水系统。厂区内废水经处理后，通过氟产业开发区污水管网送入氟产业开发区碧波污水处理厂进一步处理，最终达标排入细河。清净雨经管线收集后经开发区雨水管线直接排入市政管网。
厂区内污水预处理站主要工艺流程为“催化氧化－压滤-生化调节-生化水解-厌氧－一级兼氧－一级好氧－沉淀－二级兼氧-MBR-排放池”，处理能力1000t/d。
固废
在建项目运营期产生固废主要包括生产过程和废水预处理过程产生的废液和固废，无组织废气预处理过程产生的废活性炭，污水处理站产生的污泥，分析室废液以及职工生活垃圾。
在建工程产生的危险废物按照火灾危险等级不同分别在西厂区危废库（甲类）和东厂区危废库（乙类）内贮存。
噪声
在建项目大部分设备为低或中噪声源，噪声声级一般在85dB(A)左右，少部分设备，如鼓风机、引风机等，其噪声声级可达90~100dB(A)左右。在建项目主要设备噪声采取降噪措施如下：
风机设置在隔声间，并采用橡胶隔振垫减振基础墩；
各类电机的厂房采用隔音壁、隔音玻璃等；
泵体安装时与基础之间调平，加设橡胶隔振垫避免振动；
设计中采取低噪音设备，并对各风机，安装吸声材料，如风机出口安装消声器等。
[bookmark: _Toc180998077][bookmark: _Toc187656323][bookmark: _Toc187656404][bookmark: _Toc201925456][bookmark: _Toc228369569][bookmark: _Toc217475225][bookmark: _Toc218003829][bookmark: _Toc180997878]现有、在建工程污染物排放总量
众辉公司全厂现有、在建项目污染物排放总量见表3.4-1。
[bookmark: _Ref217980531]表3.4‑1    现有及在建项目污染物排放汇总
	污染物类型
	污染物
	单位
	现有工程污染物排放量
	在建工程污染物排放量

	废气
	废气排放量
	万Nm3/a
	25200
	227016

	
	TVOC
	t/a
	9.16
	140.06

	
	氯气
	t/a
	0
	0.64

	
	HCl
	t/a
	0
	16.65

	
	NOx
	t/a
	1.82
	38.15

	
	苯系物
	t/a
	0
	6.99

	
	二氧化硫
	t/a
	5.722
	38.98

	
	氨
	t/a
	0.006
	1.35

	
	硫化氢
	t/a
	0.001
	0.002

	
	非甲烷总烃
	t/a
	4.17
	34.61

	
	甲醇
	t/a
	1.69
	0.37

	
	颗粒物
	t/a
	9.36
	3.04

	
	甲醛
	t/a
	0.005
	0.01

	
	二甲基硫醚
	t/a
	0.008
	0.00

	废水
	废水排放量
	万m3/a
	11.24
	13.69

	
	CODCr
	t/a
	39.39
	79.24

	
	NH3-N
	t/a
	2.36
	11.92

	
	全盐量
	t/a
	91.23
	4198.94

	
	氯化物
	t/a
	60.82
	77.64

	
	甲醇
	t/a
	0.03
	0.03

	
	总磷
	t/a
	0.01
	0.24

	
	SS
	t/a
	18.246
	9.41

	
	甲醛
	t/a
	0.4
	0.01

	
	氯苯
	t/a
	0.05
	0.12

	
	苯系物
	t/a
	0.86
	1.23

	固废
	危险废物
	t/a
	630.66
	21173.21

	
	一般固废
	t/a
	75
	136.60


众辉公司现有工程废气中挥发性有机物总量指标146.22t/a，氮氧化物总量指标53.314t/a，现有工程污染物废气污染物排放量未超出总量指标；废水中CODcr总量指标为碧波污水处理厂出口16.468t/a，现有工程及在建工程总磷总量指标来源于各期环评报告书预测结果为0.245t/a，现有工程废水排放量11.24万m3/a，经计算可知通过碧波污水处理厂排放的CODcr量为5.62t/a，总磷量为0.23t/a，现有工程污染物废水污染物排放量未超出总量指标。
众辉公司现有及在建工程水平衡见图3.4-1。
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图3.4-1    现有、在建工程水平衡    单位：t/d
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[bookmark: _Toc217475226][bookmark: _Toc228369570][bookmark: _Toc218003830][bookmark: _Toc187656324][bookmark: _Toc180998078][bookmark: _Toc201925457][bookmark: _Toc180997879][bookmark: _Toc187656405]排污口规范化建设情况
根据现场踏勘情况，众辉公司现有工程废水、废气排放口，危险废物贮存库，固废处置设施，地下水监测井等，均按照《环境保护图形标志排放口》《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求进行了规范化建设。
现有及在建工程排污口规范化建设情况见表3.6‑1、表3.6‑2。
[bookmark: _Toc228369571][bookmark: _Toc218003831][bookmark: _Toc217475227]土壤隐患排查情况
2023年6月，众辉公司根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）要求，开展了土壤污染隐患排查工作，确定涉及有毒有害物质的重点场所或重点设施设备为排查重点，包括：生产区、存储区（罐区和库房）、污水处理设施、固废暂存区等，根据隐患排查报告结论“按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）要求，结合企业的实际情况，对厂区内涉及有毒有害物质泄漏的原辅材料库、液体罐区、液体物料管线区、废水储存池、危废库、各生产车间等重点场所或重点设施设备土壤及地下水进行了隐患排查。排查发现，厂区内所涉及的重点场所或重点设施设备现状良好，不存在跑、冒、滴、漏现象，企业在管理和生产监督上管理基本完善，发生土壤及地下水污染风险可能性较低。总体而言，企业已经了解各种风险，积极采取了各种措施对厂区内的设备及设施进行维修、维护，且有较完善的环保设施。通过土壤及地下水隐患排查工作，企业自觉进行环保措施的查漏补缺，也将在土壤及地下水污染预防工作上进一步落实。经排查，企业的营运对土壤及地下水污染风险整体处于可控状态”。
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[bookmark: _Ref217980552]表3.6‑1    现有及在建工程废气排放口基本情况一览表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	排气温度（℃）

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	DA004
	一车间排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、总挥发性有机物、氯化氢、氯（氯气）
	121°31′26.90″
	41°49′30.07″
	25
	0.35
	常温

	2
	DA006
	危险废物焚烧炉排气口
	主要排放口
	汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类、氯化氢、颗粒物、一氧化碳
	121°31′31.33″
	41°49′40.94″
	55
	1
	70

	3
	DA011
	西区RTO排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、氨（氨气）、总挥发性有机物、苯系物、氯化氢、颗粒物、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、二噁英
	121°31′30.14″
	41°49′40.91″
	25
	0.8
	30

	4
	DA012
	四车间排气口
	主要排放口
	氯（氯气）、挥发性有机物、氯化氢、总挥发性有机物
	121°31′25.61″
	41°49′34.39″
	25
	0.35
	常温

	5
	DA014
	废液焚烧炉排气口
	主要排放口
	汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类、颗粒物、一氧化碳、氯化氢
	121°31′29.75″
	41°49′40.30″
	55
	1
	70

	6
	DA016
	五车间排气口1
	主要排放口
	挥发性有机物、氨（氨气）、总挥发性有机物、氯化氢、苯系物、氯（氯气）
	121°31′24.96″
	41°49′35.87″
	25
	0.5
	常温

	7
	DA033
	三车间排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、苯系物、总挥发性有机物、氯化氢、颗粒物
	121°31′26.08″
	41°49′32.81″
	25
	0.35
	常温

	8
	DA036
	东区RTO排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、总挥发性有机物、苯系物、氨（氨气）、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二噁英、臭气浓度、氯化氢
	121°31′38.68″
	41°49′43.18″
	25
	0.8
	30

	9
	DA037
	A5车间排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、总挥发性有机物、苯系物
	121°31′41.20″
	41°49′38.64″
	25
	0.35
	常温

	10
	DA041
	污水站排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度
	121°31′22.37″
	41°49′39.29″
	25
	0.3
	常温

	11
	DA045
	导热油炉排气口
	主要排放口
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	121°31′30.76″
	41°49′39.65″
	25
	0.8
	30

	12
	DA047
	A6车间排气口
	主要排放口
	挥发性有机物、氯化氢、总挥发性有机物、氯（氯气）
	121°31′44.87″
	41°49′38.68″
	25
	0.35
	常温

	13
	DA048
	五车间排气口2
	主要排放口
	挥发性有机物、总挥发性有机物
	121°31′23.66″
	41°49′35.94″
	25
	0.15
	常温

	14
	/
	A9车间排放口
	主要排放口
	氯化氢、挥发性有机物、总挥发性有机物
	121°32′00.85″
	41°49′50.91″
	25
	0.8
	常温

	15
	/
	四车间排放口1
	主要排放口
	甲醇、苯系物、NMHC、TVOC
	121°31′44.76″
	41°49′43.96″
	30
	0.07
	常温

	16
	/
	四车间排放口2
	主要排放口
	NMHC、TVOC、苯系物
	121°31′44.56″
	41°49′44.05″
	25
	0.07
	常温

	17
	/
	四车间排放口3
	主要排放口
	NMHC、TVOC
	121°31′44.84″
	41°49′42.69″
	25
	0.3
	常温

	18
	/
	六车间排放口1
	主要排放口
	NMHC、TVOC
	121°31′43.45″
	41°49′45.89″
	25
	0.3
	常温


[bookmark: _Ref217980557]表3.6‑2    废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口类型
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	DW001
	主要排放口
	东经121°31′26.76″
	北纬41°49′40.66″
	112443.3
	碧波污水处理厂
	连续





[bookmark: _Toc217475228][bookmark: _Toc228369572][bookmark: _Toc218003832]企业现有环保问题及“以新带老”措施
（1）经查阅企业历次环评报告及现场调查结果，企业现有各期项目副产品执行标准情况见表3.7-1。
根据上表的统计结果，众辉公司现有及在建工程存在多种副产品执行企业标准。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）要求，对于暂无适用的国家或行业产品质量标准的副产物，需按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）开展危险废物资源化产物环境风险评估，按评估结果制定合规的产品质量标准并严格执行。
（2）众辉公司东厂区北侧4座废液储罐未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置明确的危废标识，储罐呼吸气未设置有效的收集处理设施。
众辉公司将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置明确的危废标识，并将储罐呼吸气接入RTO处理。


表3.7-1    企业现有及在建工程副产情况
涉及企业商业机密，不予公开


[bookmark: _Hlk86236572][bookmark: _Toc180997882][bookmark: _Toc180998079][bookmark: _Toc23947][bookmark: _Toc190950395][bookmark: _Toc21610][bookmark: _Toc228369573][bookmark: _Toc187656325][bookmark: _Toc88199405][bookmark: _Toc19795]建设项目工程分析
[bookmark: _Toc190950396][bookmark: _Toc228369574][bookmark: _Toc180998080][bookmark: _Toc187656326][bookmark: _Toc180997883][bookmark: _Toc1771]建设项目概况
[bookmark: _Toc180997884]建设项目基本情况
项目名称：辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目
建设单位：辽宁众辉生物科技有限公司
建设性质：改扩建
建设地点：阜新市阜蒙县伊吗图氟产业开发区众辉公司现有厂区三车间
项目投资：总投资300万元
建设周期：4个月
行业分类：2631 化学农药制造
[bookmark: _Hlk86347452][bookmark: OLE_LINK8]主要建设内容：利用现有三车间，建设年产110吨农药原药及副产生产项目，因市场变化，该项目立项文件中的FQA产品不再建设，实际建设10个产品，共100吨。
另外，众辉公司计划将《辽宁众辉生物科技有限公司年产22000吨农药原药、14000吨医药农药中间体及副产生产项目环境影响报告书变更说明》中经过调整的拟在A1车间建设的4000t/aSD生产装置改为三车间建设，其生产工艺、产品产能、污染治理设施均与环评内容一致，本次评价仅就使用的三车间相关公辅工程内容进行论述。
项目定员、班制运转及年操作时数：本项目共需配备人员10人，为现有项目调用。本项目投产后年工作时数为300天（7200小时），主要生产装置按四班二运转制度，操作工人的工作制度以四班二运转，辅助工人及管理人员实行白班制。
[bookmark: _Toc60907872][bookmark: _Toc180997885]建设内容及生产方案
建设内容
本项目主要建设内容见表4.1-1。
表4.1-1    本项目主要建设内容一览表
	[bookmark: _Hlk69678741]项目
	工程内容
	工程情况
	备注

	主体工程
	三车间
	建设生产线1条，10种产品共用，生产规模均为10t/a，配套建设无组织废气收集设施
	新建

	
	
	“项目四”中拟在A1车间建设的4000t/aSD生产装置改为三车间建设
	位置调整

	辅助工程
	办公楼
	公司设有2座5层办公楼，用于企业办公、车间控制室使用
	依托

	储运工程
	甲类仓库
	储存甲类的原辅材料、产品等。依托甲类仓库一，建筑面积为500m2
	依托

	
	丙类仓库
	储存丙类的原辅材料、产品，依托丙类仓库一，建筑面积1300m2
	依托

	
	罐区
	甲醇、甲苯、二氯乙烷、盐酸、液碱等物质贮存依托厂区现有储罐
	依托

	公用工程
	供水系统
	依托厂区内现有生产、生活给水管网，总管管径为DN100，由氟产业开发区管网引入，供水量为95m3/h。本项目建成后预计全厂用水量40.76m3/h，供水量可满足项目建设需求
	依托

	
	消防系统
	消防依托现有厂区的消防水池。消防最低用水量756m3，厂区现有消防水池有效水容积V=1500m3
	依托+新建部分管线

	
	排水系统
	厂区实行雨污分流制。雨水经雨水管网收集，排入市政雨水系统。废水经预处理后依托现有厂区内污水预处理站处理，达到接管要求后通过专用污水管路输送至园区碧波污水处理厂集中处理。依托西区现有800m3初期雨水池一座
	依托+部分管线新建

	
	变配电站
	本项目由当地区域变电站提供一路10kV电源。在厂区内设10kV变配电站一处，电源进线采用电缆埋地敷设引入
设置独立的配电间1座，供给各车间生产等用电
	新建

	
	制冷系统
	三车间设置独立的冷冻水系统，各设冷冻机组2台，60万大卡1台，40万大卡1台，位于生产辅房，采用纯液氮直冷机组
	依托

	
	供热系统
	依托园区蒸汽管网，蒸汽消耗量0.6t/h，0.6MPa。项目建成后全厂蒸汽消耗量26.65t/h，蒸汽管网供汽能力50t/h，可满足本项目建设需要
	依托

	
	循环水系统
	车间已建1套循环冷却水系统，包括70m3循环水池1座、冷却塔1座及配套风筒、泵房；每套系统循环量220t/h，循环补水量1t/h。三车间现有工程循环水用量约68t/h，调整的三氮唑生产装置循环水用量约24t/h，本项目循环水用量约3t/h，现有循环冷却水系统可满足本项目需求
	依托

	
	空压站
	三车间辅房设有空压站供气，压缩空气供应能力为300Nm3/h。现有工程压缩空气用量约120Nm3/h，三氮唑生产装置压缩空气用量约60Nm3/h，剩余供气能力120Nm3/h可满足本项目建设需要。
三车间辅房设有200Nm3/h制氮机2台，现有工程氮气用量约150Nm3/h，三氮唑生产装置氮气用量约60Nm3/h，剩余制氮能力190Nm3/h可满足本项目建设需要
	依托

	环保工程
	废气处理
	本项目生产含氯的有机废气依托现有1#二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附系统处理后经DA033有组织排放，干燥尾气经设备自带旋风除尘器处理后再经1#二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附系统处理后经DA033有组织排放；其余不含氯的有机废气及干燥尾气依托现有1#一级碱喷淋+一级水喷淋预处理后引入西区RTO系统焚烧处理后经DA011排气筒有组织排放。
三氮唑装置尾气经其配套的碱喷淋+水喷淋预处理后全部进入西区RTO系统焚烧处理
设计有机废气处理效率99.5%，颗粒物去除率95%，酸性废气处理效率99.5%
DA033、DA011排气筒均为25m高
	依托

	
	
	三车间无组织废气收集后采用二级活性炭吸附设施治理后通过25m高P3-1排气筒排放
设计有机集气处理效率80%
	

	
	
	西厂区危废库采用一级碱吸收+RTO处理，治理后通过25m高排气筒排放；现有污水预处理站采用一级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附系统治理废气，治理后通过15m高排气筒排放
	

	
	废水处理
	[bookmark: _Hlk88196142]本项目生产废水依托现有厂区污水处理站处理后，排放至园区污水处理厂
	依托

	
	固废处理
	甲类危险废物依托厂区现有西区危废库贮存（甲类），面积1368m2，位于厂区中部，重点防渗
	依托

	
	
	乙类、丙类危险废物依托厂区在建东区危废库（乙类）贮存，面积1300m2，位于厂区中部，重点防渗
	依托

	
	土壤及地下水
	车间依托现有重点防渗措施
	依托

	
	环境风险
	西厂区现有应急事故池1个，容积2500m3
	依托

	
	噪声
	对噪声源实行隔离布置，同时对设备采取基础减振、加装消声器、隔声罩等措施
	新建

	配套工程
	生产车间辅房
	生产车间设一座辅房，占地面积为720m2，1层，用于对应生产车间公辅工程存放
	依托


本项目依托厂区现有项目事故池，发生事故时，本项目事故废水通过自流进入事故池后通过提升泵送至污水处理站。
生产方案
因市场变化，该项目立项文件中的FQA产品不再建设，实际建设10个产品，共100吨。本项目产品具体生产方案见表4.1-2。
表4.1-2    本项目产品方案一览表
	序号
	类别
	产品编号
	产品代码
	产品名称
	规格（%）
	生产规模（t/a）

	1
	主产品
	C1
	FZJ
	涉及企业商业机密，不予公开
	≥98
	10

	2
	
	C2
	ZM
	
	≥98
	10

	3
	
	C3
	YJZ
	
	≥98
	10

	4
	
	C4
	LCB
	
	≥97
	10

	5
	
	C5
	LBB
	
	≥98
	10

	6
	
	C6
	FBJ
	
	≥96
	10

	7
	
	C8
	DYJ
	
	≥98
	10

	8
	
	C9
	KJD
	
	≥95
	10

	9
	
	C10
	LMZ
	
	≥96
	10

	10
	
	C11
	MD
	
	≥97
	10

	11
	副产品
	FC8-1
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]/
	副产溴化钠
	≥98.5
	2.2


[bookmark: _Toc180997886]表4.1-3    本项目建成后全厂产品方案一览表
	所属车间
	项目阶段
	产品名称
	含量（%）
	产量t/a
	操作时数h/a
	物状
	所属项目

	一车间
	现有项目
	涉及企业商业机密，不予公开
	≥95
	750
	7200
	类白色结晶固体
	项目一

	
	
	
	≥95
	750
	7200
	白色粉末状固体
	项目一

	
	在建项目
	
	≥98
	4000
	7200
	无色或淡黄色液体
	项目四

	二车间
	现有项目
	
	≥96
	8100
	7200
	白色晶体
	项目三

	
	
	
	≥98
	8000
	7200
	无色或淡黄色液体
	项目四

	三车间
	现有项目
	
	≥97
	1000
	7200
	黄色或浅红色固体
	项目一

	
	
	
	≥97
	4000
	7200
	黄色至琥珀色透明液体
	项目一

	三车间
	现有项目
	
	≥96
	50
	共线生产共400t
	7200
	无色晶体
	项目三

	
	
	
	≥98
	50
	
	7200
	白色粉末
	项目三

	
	
	
	≥96
	50
	
	7200
	白色粉末
	项目三

	
	
	
	≥98
	50
	
	7200
	白色结晶
	项目三

	
	
	
	≥97
	50
	
	7200
	白色晶体
	项目三

	
	
	
	≥97
	50
	
	7200
	白色或浅黄色粉末状固体
	项目三

	
	
	
	≥95
	50
	
	7200
	白色晶体
	项目三

	
	
	
	≥97
	50
	
	7200
	无色结晶
	项目三

	
	本项目
	
	≥98
	10
	共线生产共100t
	1200
	白色晶体粉末
	项目九

	
	
	
	≥98
	10
	
	1200
	白色至浅米色固体
	项目九

	
	
	
	≥98
	10
	
	1200
	白色晶体粉末
	项目九

	
	
	
	≥97
	10
	
	1200
	白色结晶性粉末
	项目九

	
	
	
	≥98
	10
	
	1200
	白色粉末
	项目九

	
	
	
	≥96
	10
	
	1200
	白色粉末
	项目九

	
	
	
	≥98
	10
	
	1200
	白色粉状固体
	项目九

	
	
	
	≥95
	10
	
	1200
	白色晶体
	项目九

	
	
	
	≥96
	10
	
	1200
	白色粉末
	项目九

	
	
	
	≥97
	10
	
	1200
	无色或白色或白色带微黄色结晶
	项目九

	
	
	
	≥98
	4000
	7200
	白色结晶粉末
	项目四

	
	在建项目
	
	≥98
	300
	7200
	类白色粉末结晶
	项目一

	
	
	
	≥95
	1000
	7200
	白色结晶固体
	项目一

	四车间
	现有项目
	
	≥95
	750
	7200
	类白色结晶固体
	项目一

	
	
	
	≥95
	750
	7200
	白色粉末状固体
	项目一

	
	在建项目
	
	≥99
	600
	7200
	白色至浅米色固体
	项目八

	五车间
	现有项目
	
	≥99
	8000
	7200
	无色至浅黄色片状结晶或粉末
	项目三

	六车间
	现有项目
	
	/
	4000
	7200
	中间体
	项目一

	
	在建项目
	
	≥96
	3700
	7200
	无色液体
	项目八

	A1车间
	在建项目
	
	≥97
	200
	7200
	白色或浅黄色粉末
	项目四

	
	
	
	≥97
	2000
	7200
	白色结晶
	项目四

	
	
	
	≥98
	1000
	7200
	无色结晶
	项目四

	A1、A2车间
	
	
	≥98
	8000
	7200
	无色针状晶体
	项目六

	A3车间
	
	
	≥98
	4000
	7200
	白色固体
	项目七

	A5-A8车间
	
	
	≥98
	8000
	7200
	无色针状晶体
	项目四

	A9车间
	
	
	≥99
	9250
	7200
	无色透明液体
	项目五

	
	
	
	≥98.5
	10750
	7200
	无色透明液体
	项目五

	
	
	
	≥98.6
	10000
	7200
	无色液体
	项目五

	
	
	
	≥98.6
	750
	7200
	无色或浅黄色油状液体
	项目五

	
	
	
	≥99
	10000
	7200
	无色至浅黄色片状结晶或粉末
	项目五


共线生产可行性分析
1.产品与工艺相容性分析
本项目计划在三车间共线生产10种农药原药。上述产品同属胺酯类原药，其核心化学反应机理相似，所使用的关键原料、溶剂及反应条件(温度、压力范围)基本一致。所有产品均不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药，符合国家和地方产业政策。产品性质的相近性为在同一套装置内顺序生产提供了技术基础。
2.操作时长与生产调度可行性
设备占用时间分析：单个产品的完整生产周期(含投料、反应、后处理、出料及标准清洁)约为24小时。根据设计产能，各产品年生产批次均为5批次。
年时基数匹配性：项目年设计操作时间为50天，实行三班两运转，年有效生产时数为1200小时。经核算，完成所有批次生产及必要的设备清洁、维护所需的总时间约为1320小时，低于年设计操作时数，留有合理的缓冲余地。
生产调度：企业将采用柔性生产计划，根据订单和市场情况灵活安排各产品的生产序列，确保设备利用率最大化，同时避免因频繁切换导致的时间浪费和操作混乱。因此，从操作时长和设备负荷角度看，共线生产方案是可行的。
4.环境风险与污染防治
污染源强核算：共线生产的污染物产生情况已按最不利组合(即污染因子最多或浓度最高的产品组合)进行核算，并以此作为废气、废水处理设施的设计依据。现有的污染防治设施(如RTO焚烧炉、综合污水处理站)的处理能力均有充足余量应对共线生产带来的负荷波动。
清洗废物管理：产品切换产生的设备清洗废水，因其可能含有高浓度有机物，分批定量送入污水处理站，确保不对生化处理系统造成冲击。
风险防范：通过分布式控制系统(DCS)对生产全过程进行监控，项目建成后纳入全厂环境风险管理体系。
产品介绍
涉及企业商业机密，不予公开
本项目副产溴化钠执行中华人民共和国化工行业标准《工业溴化钠》（HJ/T 3809-2006）一等品标准。
[bookmark: _Hlk86911530]表4.1-14    本项目副产品质量标准
	[bookmark: _Hlk86912765]序号
	名称
	指标名称
	指标

	1
	溴化钠
《工业溴化钠》（HJ/T 3809-2006）一等品
	主含量（以NaBr计）/%
	≥98.5

	
	
	水份/%
	≤0.5

	
	
	氯化物（以CL计）质量分数/%
	≤0.5

	
	
	硫酸盐(以SO4计)质量分数/%
	≤0.02

	
	
	溴酸盐(以BrO3计)质量分数/%
	≤0.005

	
	
	碘化物(以I计)质量分数/%
	≤0.01

	
	
	重金属(以Pb计)质量分数/%
	≤0.0005

	
	
	铁（Fe）质量分数/%
	≤0.0005

	
	
	pH值(50g/L溶液)
	5.0-8.0


[bookmark: _Toc60907874]本项目副产品与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）相符性分析如下：
表4.1-15    本项目副产品与固体废物鉴别标准 通则相符性
	序号
	通则要求
	相符性

	不作为固废处理

	1
	符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准；
	符合

	2
	符合相关国家污染物排放(控制)标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值；（当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件。）
	符合

	3
	有稳定、合理的市场需求。
	符合


根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），副产溴化钠符合相应产品质量标准，生产过程中污染物排放符合相关污染物排放标准，且有稳定、合理的市场需求。所以不做固废处理。
3、生产组织形式
本项目为批次生产。
表4.1-16    本项目生产组织形式一览表
	产品
	生产规模（t/a）
	年生产批次（批/年）
	平均每批次生产时长（h/批）
	生产总时长（h/a）
	生产位置

	涉及企业商业机密，不予公开
	10
	5
	24
	120
	三车间东侧

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	

	
	10
	5
	24
	120
	


[bookmark: _Toc180997887]主要原辅材料消耗与理化性质
原辅材料用量
本项目各产品主要原辅材料使用量情况见表4.1-17。本项目原辅料不在淘汰类限制类名录中。
0. 原辅材料理化性质
本项目主要原辅材料理化性质见4.1-18。
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表4.1-17    本项目主要原辅材料用量一览表
涉及企业商业机密，不予公开



表4.1-18    本项目主要原辅料理化性质
涉及企业商业机密，不予公开
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[bookmark: _Toc180997888][bookmark: _Toc60907875]能源消耗
本项目资源及能源消耗情况见表4.1-19。
表4.1-19    本项目资源及能源消耗情况
	序号
	名称
	单位
	现有及在建项目消费量
	本项目新增消耗量
	来源

	1
	电
	万kWh/a
	9702
	62
	市政

	2
	新鲜水
	t/a
	293463.9
	231
	市政

	3
	0.6Mpa蒸汽
	t/a
	191639.12
	18
	市政


[bookmark: _Toc180997889]总图布置
本项目利用公司现有三车间建设。项目厂区按功能分区布置，做到系统分明、布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城市规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。本项目按照国家、行业规范和标准设计建设，满足规范和标准的要求将厂区主要分布为生产区、仓储区、公用配套区。
项目厂区北侧为阜新乾屹精细化工有限公司，西侧为园区的碧波污水处理厂，南侧及东侧为空地。周边企业分布见附图4.1-1。
项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生等要求，将各单体建筑物通过便捷、有效的交通流线组织起来，同时又将动态交流空间与静态交通联系起来，建筑物做到最大限度地满足自然采光与通风，使员工有一个舒适健康的工作环境。项目厂房内道路合理布置，满足人流、物流出入的要求，同时满足消防规范和整个厂区从生产到检验、从生产到仓储出厂的这一主流程的工艺优化。项目总体上做到功能分区明确、布局通畅、系统分明、厂内运输便捷、布置整齐合理等特点，建筑物距离符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)的相应规定和要求。
综上所述，本评价认为该项目总平面布置基本合理。
本项目建成后全厂平面布置情况见附图4.1-2。
[bookmark: _Toc14934][bookmark: _Toc187656327][bookmark: _Toc228369575][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc190950397][bookmark: _Toc88199406][bookmark: _Toc60907876][bookmark: _Toc180998081][bookmark: _Toc180997890]工程分析
项目建设生产线1条，10种产品共用，生产规模均为10t/a，配套建设无组织废气收集设施。
[bookmark: _Toc180997891][bookmark: _Toc60907877]主体工程
表4.2-1    原料名称与代码对照表
	名称
	代码

	涉及企业商业机密，不予公开
	YL1-1

	
	YL1-2

	
	YL2-1

	
	YL2-2

	
	YL3-1

	
	YL4-1

	
	YL5-1

	
	YL5-2

	
	YL6-1

	
	YL6-2

	
	YL8-1

	
	YL8-2

	
	YL9-1

	
	YL9-2

	
	YL10-1

	
	YL10-2

	
	YL11-1


生产工艺
涉及企业商业机密，不予公开
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物料平衡
涉及企业商业机密，不予公开

卤族元素平衡
涉及企业商业机密，不予公开
有机溶剂平衡
本项目生产需使用甲苯、二氯乙烷等溶剂，各产品有机溶剂平衡如下：
表4.2-34    本项目生产有机溶剂平衡表    单位：t/a
	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新甲苯
	0.14
	纯度
	99%
	纯甲苯
	0.143
	进入废气
	0.01

	
	套用甲苯
	/
	/
	/
	/
	2.80
	进入废水
	0.0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.13

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.0002

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用甲苯
	2.80

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	2.94
	/
	2.94

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新丙酮
	0.11
	纯度
	99%
	纯丙酮
	0.109
	进入废气
	0.02

	
	套用丙酮
	/
	/
	/
	/
	3.20
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.09

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.001

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用丙酮
	3.20

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	3.31
	/
	3.31

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新甲醇
	0.18
	纯度
	98%
	纯甲醇
	0.176
	进入废气
	0.03

	
	套用甲醇
	/
	/
	/
	/
	2.50
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.14

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.003

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用甲醇
	2.50

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	2.68
	/
	2.68

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新甲基环己烷
	0.15
	纯度
	99%
	纯甲基环己烷
	0.149
	进入废气
	0.01

	
	套用甲基环己烷
	/
	/
	/
	/
	4.00
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.14

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用甲基环己烷
	4.00

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	4.15
	/
	4.15

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新乙腈
	0.12
	纯度
	99%
	纯乙腈
	0.119
	进入废气
	0.01

	
	套用乙腈
	/
	/
	/
	/
	3.00
	进入废水
	0.00

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.00

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用乙腈
	3.00

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	3.12
	/
	3.12

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新甲苯
	0.10
	纯度
	99%
	纯甲苯
	0.099
	进入废气
	0.01

	
	套用甲苯
	/
	/
	/
	/
	2.50
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.09

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.000

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用甲苯
	2.50

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	2.60
	/
	2.60

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新甲苯
	0.57
	纯度
	99%
	纯甲苯
	0.564
	进入废气
	0.00

	
	套用甲苯
	/
	/
	/
	/
	1.00
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.56

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.00006

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用甲苯
	1.00

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	1.56
	/
	1.56

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新乙腈
	0.08
	纯度
	96%
	纯乙腈
	0.077
	进入废气
	0.01

	
	套用乙腈
	/
	/
	/
	/
	1.00
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.07

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品
	0.00

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用乙腈
	1.00

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	1.08
	/
	1.08

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新二氯乙烷
	0.09
	纯度
	99%
	纯二氯乙烷
	0.089
	进入废气
	0.00

	
	套用二氯乙烷
	/
	/
	/
	/
	0.04
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.09

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品/副产品
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用二氯乙烷
	0.04

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	0.13
	/
	0.13

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新二氯乙烷
	0.50
	纯度
	99%
	纯二氯乙烷
	0.495
	进入废气
	0.01

	
	套用二氯乙烷
	/
	/
	/
	/
	1.50
	进入废水
	0

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.49

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品/副产品
	0.001

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用二氯乙烷
	1.50

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	2.00
	/
	2.00

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新二氯乙烷
	1.00
	纯度
	99%
	纯二氯乙烷
	0.990
	进入废气
	0.01

	
	套用二氯乙烷
	/
	/
	/
	/
	9.35
	进入废水
	0.00

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.98

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品/副产品
	0.002

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用二氯乙烷
	9.35

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	10.34
	/
	10.34

	涉及企业商业机密，不予公开
	入方
	出方

	
	新乙酰丙酮
	5.72
	纯度
	99%
	纯乙酰丙酮
	5.663
	进入废气
	0.04

	
	套用乙酰丙酮
	/
	/
	/
	/
	11.17
	进入废水
	0.0118

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入固废
	0.57

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	进入产品/副产品
	0.00003

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	反应消耗
	5.04

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	套用乙酰丙酮
	11.17

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	16.84
	/
	16.84


工艺水平衡
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本项目生产过程工艺水平衡如下：
表4.2-35    本项目生产过程工艺水平衡表    单位：t/a
	车间
	名称
	工序编号
	入
	出

	
	
	
	新鲜水
	反应生成水
	原料带入水
	其他系统补水
	小计
	外排废水
	反应消耗水
	损耗水
	进入其他系统
	进入固废/产品
	小计

	三车间
	产品生产
	C1
	0
	0.49
	0
	0
	0.49
	0
	0
	0.26
	0
	0.225 
	0.49

	
	
	C2
	0
	0.45
	0
	0
	0.45
	0
	0
	0.12
	0
	0.33
	0.45

	
	
	C3
	2.00
	0
	0
	0
	2.00
	0.00
	0
	0.15
	0
	1.847 
	2.00

	
	
	C4
	0
	0
	1.89
	0
	1.89
	0.00
	0
	0.17
	0
	1.72
	1.89

	
	
	C5
	4.4
	0.44
	0.068
	0
	4.90
	0
	0
	0.044
	0
	4.86
	4.90

	
	
	C6
	5.8
	0.45
	0
	0
	6.25
	0
	0
	0.004
	0
	6.24
	6.25

	
	
	C7
	3.8
	0.48
	0
	0
	4.28
	0
	0
	0.013
	0
	4.26
	4.28

	
	
	C9
	0
	0.63
	3.65
	0
	4.29
	0
	0
	0
	0
	4.29
	4.29

	
	
	C10
	0
	0.44
	0
	0
	0.44
	0
	0
	0.018
	0
	0.42
	0.44

	
	
	C11
	2.0
	2.27
	0
	0
	4.27
	2.21
	0
	0.055
	0
	2.00 
	4.27







副产物外售可行性分析
本项目产生的其他附属产物有溴化钠。主要生产过程如下。
（1）副产品执行标准及工艺分析
本项目副产溴化钠主要来自啶氧菌酯产品生产过程中的反应副产物，经萃取分相进行有机相和无机相的分离，采用浓缩离心、重结晶精制得到较为纯净的副产品。
目前中华人民共和国化工行业标准《工业溴化钠》（HJ/T 3809-2006），做出如下规定“本标准适用于工业溴化钠，该产品主要用于有机合成、水处理剂和石油开采”。因此溴化钠属于5.4.1规定专用标准且限定了用途，本项目生产的溴化钠可满足《工业溴化钠》（HJ/T 3809-2006）质量标准要求，拟外售给相关有机合成企业使用，属于标准规定的行业用途内，因此初步判断不属于固体废物，可作为副产品外售。
（2）副产品鉴定依据
本项目副产物与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）相符性分析如下：
表4.2-36    本项目副产物与《固体废物鉴别标准 通则》相符性
	文件
	相关条款
	本项目情况

	《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）
	4、丧失原有利用价值的物质的鉴别
	本项目副产品不属于丧失原有利用价值

	
	5、生产、生活和其他活动中产生的物质的鉴别
第5.1条内容：采用正常原料生产产生的劣质产品、废品，以及其他不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准（规范）或者因为质量原因而不能在市场出售、流通或者不能按照设计用途使用的目标产物，属于固体废物；处理品，以及其他符合国家、地方制定或行业通行的产品标准的目标产物（包括等外品），均不属于固体废物
	副产品一律用于工业，各指标分别符合相应的国家标准要求，不属于固体废物

	
	5.2
	以下副产物属于固体废物：
a） 从商品整体上剥离下的包装物和使用后剩余的包装容器（不包括设计重复使用的周转容器）。
....（中间部分本项目不涉及的行业未予列出）
f）生产原料和反应产物提取、提纯、净化过程中产生的残余物质
1）在石油炼制过程中产生的酸液、碱液、白土渣、油页岩渣；
2）在有机化工生产过程中产生的酸渣、不能在原生产线直接套用的母液、蒸馏釜底残渣（液）、发酵残渣（液）、电石渣；
3）在无机化工生产过程中产生的氨碱白泥、铬渣、盐泥；
4）煤气化过程产生的气化炉渣，煤气除尘产生的飞灰，煤气净化产生的焦油渣、脱硫废液、蒸氨塔残渣；
5）生物制药过程产生的发酵菌渣。
g）新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等工程施工活动中产生的工程弃土、工程弃料、工程泥浆等建筑垃圾。
i）教学、科研、生产、医疗等实验过程中，产生的动物尸体等实验室废弃物质。
j）烟气和废气净化产生的残余产物
1）锅炉、固体废物焚烧炉干法除尘设施处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰、飞灰
等；湿法除尘设施产生的污泥；
2）火法冶炼除尘设施处理过程中收集的不能在原生产线作为返料使用的收尘灰（泥）；
3）含硫烟气制硫酸净化过程产生的酸渣、砷渣、石膏渣等。
k）水净化和废水、废液处理产生的残余产物。
1）物化、生化处理污泥、浮渣、栅渣；
2）膜处理或蒸发处理产生的浓缩液、蒸发残渣。
l）固体废物处理过程中产生的残余物质
1）有机废物好氧堆肥、厌氧处理过程中产生的残余物质；
2）废纸、废塑料等可再生废物材料回收过程中产生的脱墨渣、除砂器尾渣等残余物质；
3）固体废物焚烧炉产生的底渣；
4）其他为符合7.1所列利用处置行为的作业要求进行加工的产物
m）环境整治过程中产生的其他物质
1）绿化和园林管理中清理产生的植物枝叶等园林垃圾；
2）环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便；
3）河道、沟渠、湖泊、航道、浴场等水体环境中清理出的漂浮物；
4）污水管网清理产生的通沟污泥。
....（后续部分本项目不涉及的行业未予列出）
	本项目副产品不属于左列所属产物

	
	5.3
	以下满足原料使用要求的副产物，不属于固体废物：
a）农业生产活动产生的直接还田，或收集整理后异地间接还田、作为动物饲料或栽培基质使用或
作为纸浆、板材、编织、气化、醇化原料使用的作物秸秆。
b）农副产品及食品加工过程中产生的用于以下用途的物质：
1）作为饲料使用的谷壳、米糠、麦麸、酒糟、豆粕；
2）作为造纸原料使用的甘蔗渣；
3）经过清洁整理后满足服装填充材料、纺织用动物纤维、羽毛和毛发制品用途使用的羽毛、
毛发；
4）经过清洁整理后满足制作工艺品用途的角、贝壳，以及作为水产养殖固着基使用的贝壳。
c）矿业活动中产生的符合品位要求（包括有效物质和杂质），并按照生产计划作为选矿、冶炼原
料使用的天然矿物尾矿、弃石（不包括化学选矿尾矿）。
d）矿业活动和施工过程中产生的满足建设用途要求作为砂、石材料使用的弃石。
e）根据后续使用用途对品质、尺寸的要求，进行分类、裁剪、规整等处理后，可以直接作为小尺寸物品制作原料使用的切割余料。
	本项目不涉及该部分内容

	
	5.4生产过程中的其他副产物（不含环境治理和污染控制过程中产生的物质和利用固体废物生产的产物），应综合分析其在产业链中使用情况、质量控制要求和效果，以及其最终使用去向，按以下条款鉴别：
	/

	
	5.4.1
	市场上存在使用正常原料生产的同类物质，且具有针对该副产物生产工艺和原料制定的专用国家或行业通行的标准时，满足以下条件的不属于固体废物，否则均属于固体废物：
a）专用标准限定用途时，副产物满足专用标准规定技术指标（包括功能性指标、有效成分含量和杂质限量），并按标准限定用途使用。
b）专用标准未限定用途时，副产物同时满足专用标准和正常原料生产的同类物质的质量标准规定技术指标，并按行业通行的用途使用。
	本项目副产品市场上存在同类物质，且具有专用的国家标准，本项目副产品执行的标准未限定用途，副产品同时满足专用标准和正常原料生产的同类物质的质量标准规定技术指标，并按行业通行的用途使用

	
	5.4.2
	市场上存在使用正常原料生产的同类物质，但不具有针对该副产物生产工艺和原料制定的国家或行业通行的标准时，按照6.1的规定进行鉴别。
	本项目不涉及

	
	5.4.3
	如市场上不存在使用正常原料生产的同类物质，仅当副产物属于产业链特定生产工艺必须使用的原料，并且作为该生产工艺原料使用时不属于固体废物，否则均属于固体废物。如市场上具有针对该副产物生产工艺和原料制定的专用国家或行业通行标准，副产物不满足专用标准规定技术指标（包括功能性指标、有效成分含量和杂质限量）时，或没有作为该生产工艺原料使用时，仍属于固体废物。
	本项目不涉及

	
	6、利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质
	本项目副产品不属于利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质

	
	7、依据利用处置方式的固体废物鉴别
	/

	
	7.1
	任何物质（包括本标准其他条款规定的鉴别不属于固体废物的物质）按照（包括计划按照，以及依据相关法规必须按照）以下任意一种方式进行利用或处置的，均属于固体废物：
a）倾倒和非法处置。
b）填埋。
c）焚烧。采用直接燃烧或气化燃烧等高温过程分解有机物，达到减量化或减除污染物的主要目的。包括在受控焚烧设施中焚烧，以及不受控的露天焚烧。
d）以回收热能或兼顾回收热能的燃烧。不包括下列燃料的燃烧，但包括在下列燃烧中添加燃料
中不应含有的物质：
1）传统化石燃料（煤、石油炼制油和煤制油、天然气、煤气、焦炭），生物质气化、碳化、
醇化、酯化、氢化燃料，以及上述燃料混配产物的燃烧；
2）在设计使用的设施和炉具中直接燃烧未添加其他任何化学物质的生物质燃料（包括生物质成型燃料）；
3）其他满足5.4和第6章规定的鉴别条件的燃料的燃烧。
e）将原始用途不作为农药、肥料和土壤调理剂的物质（不包括土壤），以土壤改良、地块改造、地块修复和其他土地利用方式直接施用于土地。
f）将原始用途不是用于建筑或筑路的材料，直接作为建筑地基或筑路材料使用。
g）将不具有实际功能的物质作为原料或原料的替代品。
	本项目副产品不涉及左列所述处置方式

	
	7.2
	本标准鉴别不属于固体废物的副产物和目标产物（包括固体废物利用产物），超出市场的实际需求，而采用或必须采用7.1所列作业方式进行处置，或以不属于其原始用途的方式进行利用时，属于
固体废物。
	本项目副产品不涉及左列所述处置方式

	
	8、其他不作为固体废物管理的物质
	/

	
	8.1
	生产、生活和其他活动中产生的符合以下任意情形的液态物质：
a）符合相关法规和排放标准要求，可排入环境水体或者市政污水管网和污水集中处理设施（包括城镇污水处理设施和园区污水处理设施）的废水、污水。
b）符合相关法规和排放标准，排入具备符合8.1a）规定的排放要求处理能力的污水处理设施（包括企业自备或委托处理）中的废水、污水。
c）发生倾倒或超标排放，但同时满足以下条件的废水、污水：
1）通过絮凝沉淀、酸碱中和、生物处理等常规废水处理技术［不包括湿法氧化、蒸发结晶、精馏蒸馏、膜过滤（纳滤、超滤、反渗透）、萃取、焚烧、热解］处理后能符合8.1a）规定的排放要求；
2）pH值不超过GB5085.1限值。
	本项目副产品不涉及左列所述方式

	
	8.2
	固体废物用于以下用途时，不属于固体废物：
a）作为以获取数据为目的的样品（仅限从采样到完成下列活动期间）：
1）检测分析（包括保税检测）；
2）实验室科学研究活动；
3）利用处置技术的中试活动（仅限于试验活动所在地地级市及以上生态环境主管部门同意
的方案中所确定的数量）。
b）收藏、展览、教学用途（仅限于满足该目的所需数量）。
	本项目副产品不涉及左列所述方式

	
	8.3
	以下物质在清理之前，不属于固体废物：
a）未挖掘的受污染的土壤、沉积物等天然物质。
b）未拆除的废弃建筑物和设施。
c）未打捞的沉船和货物。
	本项目副产品不涉及左列所述方式

	
	8.4
	按以下方式进行利用或处置的物质，不属于固体废物：
a）符合相关法规要求还田、还林后的作物秸秆、植物枝叶。
b）金属矿、非金属矿和煤炭采选过程（不包括化学选矿）符合GB18599要求直接留在或返回到
采空区后的采矿弃石、尾矿和煤矸石。
c）采矿或其他工程施工中产生的按照法规或国家、地方、行业标准等文件要求就地处置后的弃
土、弃石等物质。
d）经加工后符合性能、污染控制等相关管理要求，作为复垦、生态修复、土地平整、采空区回
填、填埋场覆土等工程填充物料使用后的物质。
e）符合相关法规要求，完成尾矿库闭库销号后，堆存于尾矿库中的尾矿。
	本项目副产品不涉及左列所述方式


续表4.2-37    本项目副产品固体废物辅助鉴别表
	存在同类
物质a
	必须使用该副产物的工艺
	有无专用标准b
	专用标准限定用途c
	满足专用标准技术指标d
	满足同类物质质量标准技术指标e
	按专用标准限定用途使用
	作为特定工艺必须使用的原料使用
	鉴别
结果

	—
	—
	有
	—
	不满足
	—
	—
	—
	是

	是
	—
	有
	否
	满足
	满足
	—
	—
	否

	是
	—
	有
	否
	满足
	不满足
	—
	—
	是

	是
	—
	有
	是
	满足
	—
	否
	—
	是

	是
	—
	有
	是
	满足
	—
	是
	—
	否

	是
	—
	无
	—
	—
	—
	—
	—
	按6.1
判断

	否
	存在
	有
	—
	满足
	—
	—
	是
	否

	否
	存在
	有
	—
	满足
	—
	—
	否
	是

	否
	存在
	无
	—
	—
	—
	—
	否
	是

	否
	存在
	无
	—
	—
	—
	—
	是
	否

	否
	不存在
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	是

	a指副产物拟替代的正常生产生活中使用的由产业链主流的一种或多种工艺生产的物质。
b指是否具有与该副产物生产工艺和原料相符的国家或行业通行标准。如副产物实际无法用于专用标准规定的用途或同类物质通行的用途，或专用标准规定技术指标与规定的或同类物质的通行用途无关，均认为该标准不属于国家或行业通行标准；
c指基于副产物与同类物质在质量和有害物质的含量上的差异，专用标准在同类物质通行的用途的基础上，对副产物的用途只能用于某些用途或不能用于某些用途做出限定。专用标准未规定用途，或规定用途与同类物质的质量标准相同，均认为未限定用途；
d技术指标包括功能性指标、有效成分含量和杂质限量；
e同类物质产品质量标准指同类物质的国家标准、行业标准或其他行业内实际通行有效的标准。


根据以上分析，本项目产生的副产溴化钠，市场中存在同类物质。有专用的标准，标准中限定用途与本项目副产用途相同，各项指标满足标准技术要求，故其不属于固体废物，可作为副产品进行外售使用。
（3）相关产品质量标准制定原则 
有国家或行业质量标准控制的项目执行国家或行业质量标准，企业也可以根据副产品产生的实际生产工艺情况制定严于国家或行业质量标准的企业标准；国家或行业质量标准未规定的项目参照意向客户的要求和企业根据自行检测结果制定企业标准。
（4）应用领域 
本项目各副产品均用于工业生产，不直接或间接作为食用、食品加工、畜牧、水产养殖等领域的原材料。
（5）副产品环境管理要求 
由前述本项目副产品鉴定依据可知，本项目产生的各种副产物符合国家质量标准，满足《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）的要求，项目产生的副产物不属于固体废物，按照副产品管理。企业对项目产生的各副产品在生产、销售、运输、使用均需做好记录，实行定向管理，从环境管理角度风险可控。
本评价建议对副产品日常管理要求如下：
①在实际生产中，副产品应满足专用标准和正常原料生产的同类物质的质量标准规定技术指标，并按行业通行的用途使用。
②项目生产工艺过程中应严格按照本环评描述的工艺路线进行生产，若生产原料、生产设施、技术路线等内容发生重大变动，对相关副产品的成分及品质产生影响的情况下，应对各工艺过程中产生的副产品按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）的要求进行鉴别；
③考虑到各副产品中残留杂质成分较复杂，建设单位在副产品外售前需开展副产品质量及有害成分分析，应确保副产品满足相应的物质质量标准，进一步完善产品质量标准，确保可能含有的内控指标满足含量限值要求，减少溶剂和有毒有害化学物质残留，副产品定点外售并跟踪管理（从产生、运输、接收到用于生产的追踪记录，建立准确完整的管理台账，做到全流程可追溯），并按照标准要求进行出厂检验。
④相关产品的质量检测要求
企业生产过程中产生的副产品，应当对其成分进行检测，采样、制样应分别按国家质量标准、行业质量标准和企业标准中相应取样方法进行，用随机数表法确定样本，保证副产品质量检测的准确性。建设单位在每批次副产品产品包装入库前需由生产企业的质量检验部门进行标准中各指标的检测，如有不符合要求的指标需返回工艺进一步精制处理。
成分检测应按照相应标准中规定的方法进行测试，检验结果中所有指标都应符合该产品质量标准的要求，如有1项指标不符合本标准的规定，应取该样品的备用样重新测定不符合项；如检验结果仍不符合本标准的规定，则判定该批产品不合格，返回工艺进一步精制处理。
副产品的成分检测应由有资质的质量检验机构进行，检验合格后方可出厂。产品出厂时应附有合格证，注明产品名称、规格、生产单位、生产日期、本标准编号等信息。
⑤包装、贮存与运输等方面的环境管理要求
每批出厂的相关产品包装容器上应有清晰的符合GB190-2009、GB/T191-2008中规定的标志，每批产品出厂都应有质量证明书。包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、分类、等级、净含量、批号或生产日期。
副产品应装于相容的容器内在厂区内暂存，当接收单位生产发生变化等情况暂时不能接收时，则停止相应产品的生产，直至接收方正常生产或寻得其他合适的接收方后恢复生产。建设单位在每批次产品包装入库前需由生产企业的质量检验部门进行标准中各指标的检测，如有不符合要求的指标需返回工艺进一步精制处理。液态副产品应运输，其容器大小视需要而确定，容器须用耐酸耐碱材料的盖密封。
⑥相关副产品处置、利用的要求
后期实际销售前供需双方应按规范签订销售合同，合同中应包含明确双方有关环保权责划分的条款，例如需明确购买方应将所购产品完全用于生产，不得转卖、不得随意倾倒、弃置；明确责任单位，对因产品质量问题导致的污染事件责任方等。
企业在出售副产品时应做好销售记录，接收单位以该产品为原料，生产过程中应当详细做好生产记录等。相应产品外售相关企业资金付款方式必须由公司对公司转账，不得由个人代收。
如果各副产品的利用方式或接收单位发生变化，需另行分析其环境风险定性评价、应用的可行性评估等，通过评估后方可按副产品出售，出售前按照标准要求进行出厂检验。
⑦产生单位（企业）对本单位产生的副产品承担处理处置责任，对副产品的产生、收集、贮存、运输和处理处置实施全过程管理，产生单位法定代表人或主要责任人是污染防治第一责任人。
⑧企业应建立健全管理台账，详细记录副产品产生及去向情况，禁止非法倾倒。
[bookmark: _Toc180997892][bookmark: _Toc60907878]公用工程及辅助工程
供电
[bookmark: _Hlk20388976]本项目由当地区域变电站提供一路10kV电源。在厂区内设10kV变配电站一处，电源进线采用电缆埋地敷设引入。本工程消防用电设备、安防系统、网络计算机控制系统属于二级负荷，其余为三级负荷。
给排水
[bookmark: _Hlk516909972]本项目给水系统分为生产用水系统、生活用水系统、消防水给水系统及循环水系统四个部分；排水系统划分为生产排水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统三个部分。
一、给水
厂区生产和生活用水来自园区市政给水管线，供水压力为0.2～0.3MPa，给水管管径DN150，由氟产业开发区管网引入，供水量为95m3/h、684000t/a。现有及在建工程新鲜水消耗量293463.9t/a，余量390536.1t/a，可满足本项目用水需求。本项目利用现有车间进行建设，其绿化用水、地面冲洗水、循环冷却水系统的用水量已在《年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目环境影响报告书》中进行了评价，故本次评价仅考虑本项目建设新增的用水量。
（1）生产用水系统
本项目生产用水主要为工艺用水、设备冲洗水、环保设施用水等。本项目用水均来自园区生产给水管网。
（2）生活用水系统
本项目不新增员工，无新增生活用水。
（3）消防给水系统
本项目依托现有厂区的消防水池及供水设备等，新建部分消防水管线，供水能力为Q=125L/s，供水压力P=1.00MPa。消防给水系统包括消防水泵和消防水池，其中消防水池容积为1500m3。
二、排水
本项目排水采用“雨污分流”制。厂区内的清净雨水通过雨水管网收集后排至园区清洁雨水管网，受污染的雨水经厂区现有初期雨水收集池收集排入现有厂区污水预处理站预处理后，排入园区污水处理厂。本项目产生的污水经污水管网收集后排入现有厂区污水预处理站，经处理达到氟化工产业开发区碧波污水处理厂接管标准后排入园区污水管网。
（1）工艺排水
本项目工艺排水量详见4.2.1.5节。
（2）环保设施用水
根据环保设施情况，本项目产品交替生产，需进行碱洗、水洗的有机废气量最大值为500Nm3/h，液气比10L/m3计算，环保设施用排水情况如下。
表4.2-38    本项目环保设施用排水情况
	编号
	用水量（t/a）
	循环水量（t/a）
	排水量（t/a）
	日均排水量（t/d）
	污染物
	折纯量（t/a）
	产生浓度（mg/L）
	处理方式

	WB-3
	180
	6000
	60
	1.20
	PH
	/
	6-9（无量纲）
	物化+生化

	
	
	
	
	
	CODcr
	0.12
	2000
	

	
	
	
	
	
	SS
	0.04
	600
	

	
	
	
	
	
	苯系物
	0.002
	35.90
	

	
	
	
	
	
	甲醇
	0.0006
	10.58
	

	
	
	
	
	
	乙腈
	0.0001
	2.00
	

	
	
	
	
	
	总氮
	0.0006
	9.44
	


（3）设备冲洗水
本项目11种产品交替生产，产品替换过程中需要进行设备冲洗，单次设备冲洗水量3t，送污水处理站处理。
表4.2-39    本项目设备冲洗废水产生情况
	编号
	用水量（t/a）
	循环水量（t/a）
	排水量（t/a）
	日均排水量（t/d）
	污染物
	折纯量（t/a）
	产生浓度（mg/L）
	处理方式

	WB-4
	33
	-
	33
	3
	pH
	/
	6-9（无量纲）
	物化+生化

	
	
	
	
	
	CODcr
	0.0990
	3000
	

	
	
	
	
	
	SS
	0.0165
	500
	

	
	
	
	
	
	苯系物
	0.0017
	50
	

	
	
	
	
	
	甲醇
	0.0013
	40
	

	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.0001
	4
	

	
	
	
	
	
	乙腈
	0.00003
	1
	


（4）初期雨水
本项目依托现有工程生产车间，初期雨水经初期雨水收集池收集后，送污水处理站处理，其产生及排放情况已在“年产500吨农药原药、12000吨医药农药中间体及副产生产项目环境影响报告书”，进行了评价，本次评价不再赘述。
三、水平衡
本项目蒸汽冷凝水回用于循环水场补水，本项目水平衡见图4.2-11，全厂水平衡图见图4.2-12，全厂给排水管网图见附图4.2-13。
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表4.2-40    本项目水平衡表    单位：t/a
	车间
	名称
	工序编号
	入
	出

	
	
	
	新鲜水
	反应生成水
	原料带入水
	其他系统补水
	小计
	外排废水
	反应消耗水
	损耗水
	进入其他系统
	进入固废/产品
	小计

	三车间
	产品生产
	C1
	0
	0.49
	0
	0
	0.49
	0
	0
	0.26
	0
	0.225 
	0.49

	
	
	C2
	0
	0.45
	0
	0
	0.45
	0
	0
	0.12
	0
	0.33
	0.45

	
	
	C3
	2.00
	0
	0
	0
	2.00
	0
	0
	0.15
	0
	1.847 
	2.00

	
	
	C4
	0
	0
	1.89
	0
	1.89
	0
	0
	0.17
	0
	1.72
	1.89

	
	
	C5
	4.4
	0.44
	0.068
	0
	4.90
	0
	0
	0.044
	0
	4.86
	4.90

	
	
	C6
	5.8
	0.45
	0
	0
	6.25
	0
	0
	0.004
	0
	6.24
	6.25

	
	
	C8
	3.8
	0.48
	0
	0
	4.28
	0
	0
	0.013
	0
	4.26
	4.28

	
	
	C9
	0
	0.63
	3.65
	0
	4.29
	0
	0
	0
	0
	4.29
	4.29

	
	
	C10
	0
	0.44
	0
	0
	0.44
	0
	0
	0.018
	0
	0.42
	0.44

	
	
	C11
	2.0
	2.27
	0
	0
	4.27
	2.21
	0
	0.055
	0
	2.00 
	4.27

	
	蒸汽凝液
	-
	0
	0
	0
	230
	230.00
	0
	0
	84
	145.6
	0
	230.00

	
	环保设施用水
	-
	180.0
	0
	0
	0
	180.00
	60.00
	0
	120.0
	0
	0 
	180.00

	
	设备清洗
	-
	33.0
	0.00
	0
	0
	0.00
	33.00
	0
	0.000
	0
	0.00 
	33.00



[image: ]
图4.2-21    本项目水平衡图    单位：t/d
[image: ]
图4.2-22    本项目运行后全厂水平衡图    单位：t/d
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供热
本项目生产所需热源为蒸汽，项目蒸汽用量为5.8t/h，依托园区供热管网。
压缩空气、氮气
本项目依托三车间辅房内设置的一座空压站，内设90kW，55kW空压机各1台，200Nm3/h，2台。
真空产生设备
生产过程中真空产生设备采用干式无油真空泵。无废水产生。
[bookmark: _Toc180997893][bookmark: _Toc60907879]储运工程
储存
建设项目所用原料和产品储存均依托现有及在建罐区和库房，项目原料储存情况见表4.1-7。产品及副产品贮存情况见表4.2-41。原料依托储罐情况见表4.3-6。
[bookmark: _Hlk534137059]
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表4.2-41    项目产品及副产品贮存情况

涉及企业商业机密，不予公开
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运输
本项目全年运输规模见下表4.2-23。
表4.2-42    本项目全年运输量表 单位：t/a
	项目
	运入量
	运出量
	总运量
	备注

	数量
	140.74
	116.9
	263.36
	未计废物运输量


项目厂区内运输内容主要为原料、产品等。厂区内运输采用叉车、推车或人工搬运即可；生产过程的物料依靠机械输送设备实现。厂外运输主要依靠企业车辆解决，社会运力补充不足。
本项目建成后产生的交通尾气主要来自产品和原料运输车辆进出厂区时排放的汽车尾气。汽车尾气排放的污染物主要是CO、NOx。运输车辆在进出项目厂区时是低速行驶，启动是冷启动，因此污染物排放量较平时大，对周边的环境空气有一定影响。本次评价采用的汽车污染物排放系数主要依据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国III、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）、《车用压燃式、汽车燃料点燃式发动机及与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、Ⅳ、V阶段）》（GB17691-2005）和《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）的相关规定来确定。由于无法详细区分柴油、汽油车辆，以及点燃、非直喷、直喷等发电机车辆，均采用平均数据。据此计算各阶段（III、Ⅳ、V阶段）单车NOX及CO的排放平均限值见下表。
表4.2-43    汽车NOx和CO排放平均限值一览表
	车型
	Ⅲ阶段标准（平均）
	Ⅳ阶段标准（平均）
	Ⅴ阶段标准（平均）

	
	CO
	NOx
	CO
	NOx
	CO
	NOx

	小型车
	1.47
	0.33
	0.75
	0.17
	0.75
	0.12

	中型车
	2.35
	0.41
	1.16
	0.21
	1.16
	0.15

	大型车
	3.05
	7.25
	2.18
	5.08
	2.18
	2.90


本项目采用汽车运送本项目需要的各种原辅材料，根据原辅材料及产品的储存情况，推算本项目每天运货车进出约1辆，按中型车（Ⅳ阶段）计，运输距离按平均30km进行估算。则本项目交通废气排放情况见下表。
表4.2-44    本项目交通废气排放情况表
	类型
	污染物
	NOx
	CO

	中型车
	排放系数（g/辆·km）
	0.1
	5.08

	
	日排放量（kg/d）
	0.0065
	0.035

	
	年排放量（t/a）
	0.002
	0.011


[bookmark: _Toc180997894]主要生产设备
本项目主要生产设备全部为新建，环保设施依托车间现有工程，各产品共用生产设备情况见表4.2-25。
表4.2-45    本项目主要设备情况一览表
	工序
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	备注

	工艺生产
	反应釜
	10m³
	搪瓷
	2
	新建

	
	萃取釜
	10m³
	搪瓷
	1
	

	
	分相釜
	10m³
	搪瓷
	1
	

	
	冷凝器
	35m2
	搪瓷
	4
	

	
	离心机
	Φ1200
	搪瓷
	1
	

	
	烘干机
	10m³
	SS316L
	1
	

	
	结晶器
	10m³
	SS316L
	1
	

	
	蒸馏釜
	10m³
	搪瓷
	4
	

	
	真空泵
	ACP40
	/
	2
	

	
	包装机
	/
	SS316L
	1
	

	环保设施
	尾气吸收一塔
	Φ500×10000/3m³
	SS304
	1
	依托现有

	
	尾气吸收二塔
	Φ500×10000/3m³
	SS304
	1
	

	
	尾气吸收三塔
	Φ500×10000/3m³
	SS304
	1
	

	
	尾气吸收冷却器一
	20m2
	SS304
	2
	

	
	尾气吸收循环泵一
	IS100-80-160
	SS304
	4
	

	
	树脂吸附床
	/
	/
	2
	

	
	尾气吸收四塔
	Φ500×10000/3m³
	SS304
	1
	

	
	尾气吸收五塔
	Φ500×10000/3m³
	SS304
	1
	

	
	尾气吸收冷却器二
	20m2
	SS304
	2
	

	
	尾气吸收循环泵一
	IS100-80-160
	SS304
	4
	

	
	[bookmark: OLE_LINK5]液氮制冷机组
	TG50系列
	/
	1
	


本项目生产设备均不在淘汰类限制类名录中。
[bookmark: _Toc228369576][bookmark: _Toc180997895][bookmark: _Toc180998082][bookmark: _Toc187656328][bookmark: _Toc190950398]污染物产生情况
根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018）中相关要求，以及众辉公司实际生产工艺等情况，确定本项目污染物核算方法为物料衡算法、类比法。具体污染源、污染物种类、污染物产生及排放情况如下。
（1）废气
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018），本项目废气污染源源强核算采用物料衡算法，根据物料在不同温度下的蒸气压，计算投料、加热和真空操作过程中装置产生的废气污染物，计算公式如下：
①投料过程
[image: 投料过程公式]
式中：
Di——核算期内投料过程挥发性有机物i的产生量，kg；
Mi——挥发性有机物i的摩尔质量，g/mol；
Pi——温度T条件下，挥发性有机i的蒸气压，kpa；
V——投料过程中置换出的蒸汽体积，即投料量，m3；
R——理想气体常数，8.314J/（mol·K）；
T——投加液体的温度，K。
②加热过程
[image: 加热过程公式]
Di——加热过程中挥发性有机物i的产生量，kg；
Navg——加热过程中设备上部空间蒸汽平均摩尔数，mol；
Pnc,l——初始温度T1条件下，设备上部空间不凝气的分压，pa；
ni,1——初始温度T1条件下，设备上部空间挥发性有机物i的摩尔数，mol；
ni,2——加热终止温度T2条件下，设备上部空间挥发性有机物i的摩尔数，mol；
Mi——挥发性有机物i的摩尔质量，g/mol。
③真空操作过程
[image: 真空操作过程公式]
Di——核算期内真空操作释放气中挥发性有机物i的产生量，kg；
Mi——挥发性有机物i的摩尔质量，g/mol；
Nnc——从真空操作过程中排放的不凝气的总摩尔数，mol；
Pi——挥发性有机溶剂i的蒸气压，kpa；
Pnc——在溶剂饱和条件下不凝气的分压，kpa。
④反应生成气体排放
[image: C:\Users\ZHOUNA~1\AppData\Local\Temp\1586393489(1).png]
式中：Di——反应生成释放气中挥发性有机物i的产生量，kg；
Mi——挥发性有机物i的摩尔质量，g/mol；
Nrxn——反应生成释放气的总摩尔数，mol；
Pi——挥发性有机物i的蒸气压，kPa；
Prxn——不凝气的分压，kPa。
（2）废水
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018），本项目废水中污染物源强核算采用物料衡算法。
生产装置及设施废水产生量按下式计算：
d=d1+d2+d3-d4-d5-d6-d7
式中：d——核算时段内废水产生量，m3；
d1——原辅材料带入的水量，m3；
d2——补充的新鲜水量，m3；
d3——反应生成水量，m3；
d4——产品带出的水量，m3；
d5——蒸发损失的水量，m3；
d6——工艺废气带出的水量，m3；
d7——固体废物带出的水量，m3。
（3）噪声
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018），本项目噪声源强采用类比法。
（4）固体废物
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018），本项目固体废物源强核算采用物料衡算法。
[image: C:\Users\ZHOUNA~1\AppData\Local\Temp\1586396680(1).png]
式中：[image: C:\Users\ZHOUNA~1\AppData\Local\Temp\1586396719(1).png]——反应残余物产生量，t；
[image: C:\Users\ZHOUNA~1\AppData\Local\Temp\1586396742(1).png]——某生产单元的原料、辅料消耗量，t；
[image: ]——某生产单元产品产生量，t；
[image: ]——某物质进入其他项中的量，t。
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废气产生情况
（1）工艺废气
①有组织废气
建设项目有组织废气产生于生产工艺环节、危废暂存库、现有厂内污水预处理站、液氯库、生产车间无组织收集废气等。主要污染物为NMHC、TVOC、氯化氢、二氯乙烷、颗粒物、甲醇、甲苯等。
G1至G6废气最终进入RTO焚烧处理，其风量使用单一产品生产时的设计尾气量作为依据；考虑到企业生产车间内各产品的生产负荷随市场变化具有周期性，考虑最不利情况使用本项目的G8-G11尾气量作为达标排放的分析依据，具体见表4.3-4。
企业现有RTO设计焚烧效率99%；对易溶于水的有机物喷淋吸收工艺设计去除率80%，则碱洗+水洗+RTO措施综合去除率=1-（1-0.8）2（1-0.99）=0.9996=99.96%；
对易溶于水的有机物喷淋吸收工艺设计去除率80%，液氮深冷设计去除率30%，树脂吸附设计去除率20%，则二级碱洗+水洗+液氮深冷+树脂吸附措施综合去除率=1-（1-0.8）3×（1-0.3）×（1-0.2）=0.995=99.5%；对于不溶于水的有机物液氮深冷设计去除率95%，树脂吸附设计去除率80%，则液氮深冷+树脂吸附措施综合去除率=1-（1-0.95）×（1-0.8）=0.99=99%；
本项目投料系统采用真空上料，无投料尾气；产品包装采用自动包装的方式，无包装废气。
项目运行后检维修期间需要对装置进行扫线处理，扫线若涉及含有VOCs的遗留物料清理，其废气应排至VOCs废气收集处理系统，在装置作业分析合格前不得提前停运相应的废气治理设施。
②生产车间无组织废气收集
本项目于生产车间设置无组织废气收集系统。
本项目固体物料采用真空抽料，无投料废气。
罐区的液体物料采用管道输送方式，由泵类设备施压，经密闭管道将储罐中的液体物料输送至反应器内。
生产车间内真空泵等泵类设备的运行废气，均经收集后由密闭管线输送至车间内的废气治理装置治理后有组织排放。符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）的要求。
本项目反应过程采用密闭设备，产生的废气（TVOC等）可通过管道收集治理。具体污染物量已通过各产品物料衡算计入产品工程分析废气排放中，不再另行计算。离心过程使用平板式离心机，上料和放料过程涉及开口作业，离心机设置密闭空间进行收集，根据生态环境部发布《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），全密闭空间负压收集方式，VOCs收集效率可达到90%。
参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）中：“设备动静密封点泄漏VOCs污染源排查”，利用平均排放系数法进行估算本项目设备动静密封点泄漏的有机废气泄漏量。生产车间均选取密封性较好的装置，参照石油化工行业排放系数计算排放速率，估算生产车间的各动静密封点个数及泄漏的有机废气量计算结果见表4.3-1。
表4.3-1    生产车间动静密封点及废气泄漏情况
	生产车间
	设备名称
	介质
	排放系数（kg/h/排放源）
	WFTOC,i
	密封点个数
	WFVOC,i/WFTOC,i
	年操作小时
	有机废气产生量t/a

	三车间
	阀门
	气体
	0.00597
	1
	10
	1
	1320
	0.08

	
	
	轻液体
	0.00403
	1
	15
	0.3
	1320
	0.02

	
	
	重液体
	0.00023
	1
	2
	0.1
	1320
	0.00

	
	泵
	轻液体
	0.0199
	1
	0
	0.5
	1320
	0.00

	
	
	重液体
	0.00862
	1
	2
	0.3
	1320
	0.01

	
	压缩机
	气体
	0.228
	1
	0
	0
	1320
	0

	
	搅拌器
	轻液体
	0.0199
	1
	2
	0.3
	1320
	0.02

	
	泄压设备
	气体
	0.104
	1
	0
	0
	1320
	0

	
	法兰、连接件
	所有
	0.00183
	1
	120
	0.1
	1320
	0.03

	
	开口阀或开口管线
	所有
	0.0017
	1
	0
	0
	1320
	0

	
	取样连接系统
	所有
	0.015
	1
	0
	0
	1320
	0

	
	合计
	0.15


挥发性有机液体（轻液体）：任何能向大气释放挥发性有机物的符合以下条件之一的有机液体：（1）20℃时，有机液体的真实蒸气压大于0.3kPa；（2）20℃时，混合物中，真实蒸气压大于0.3kPa的纯有机化合物的总浓度等于或者高于20%（质量分数）。重液体：除有机气体和挥发性有机液体以外的涉VOCs物料。
车间无组织排放废气设置局部收集装置，收集效率按60%设计，设计收风量30000m3/h。收集后废气进入车间无组织废气处理系统，依托现有二级活性炭吸附处理，单级吸附效率按60%设计，二级活性炭吸附效率可达80%以上。
二级活性炭吸附装置使用碘值大于800mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂，活性炭操作吸附容量0.26g/g，经计算可知本项目需要新增活性炭使用量4.37t/a，更换周期按2个月设计，年产生废活性炭5.51t/a。
（3）污水处理站废气
根据《污染源源强核算技术指南 农药制造工业》（HJ993-2018）规定，农药行业废水处理站废气新（改、扩）建工程可采用类比法进行核算，本次评价根据污水处理站废气排气筒DA041的实际监测结果，采用类比分析法计算本项目污水站增加的污染源强见表4.3-2所示。现有厂区现有污水预处理站废气有1个排污节点，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、NMHC，经密闭收集后统一经过“一级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附系统”处理后经排气筒有组织排放。
表4.3-2     污水站新增废气源强计算
	污染因子
	排放量kg/h
	废水处理量t/h
	收集效率
	处理效率
	折算产生量kg/h
	折算产生系数kg/t
	本项目废水量t/a
	产生量kg/a
	有组织收集量kg/a
	无组织排放量kg/a

	NMHC
	0.00357
	15.6
	0.99
	95%
	0.072
	0.0046
	115.21
	0.533
	0.527
	0.005

	H2S
	0.0000685
	
	0.99
	99.50%
	0.014
	0.0009
	
	0.102
	0.101
	0.001

	NH3
	0.00113
	
	0.99
	99.50%
	0.228
	0.0146
	
	1.686
	1.669
	0.017

	TVOC
	0.00357
	
	0.99
	95%
	0.072
	0.0046
	
	0.533
	0.527
	0.005


（4）危废库废气
本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求贮存，根据危险废物的不同状态暂存于标准容器内并加盖等措施，以减少废气挥发。项目危废库产生的有机废气按照《环境影响评价实用技术指南》，进入釜残的溶剂的0.1%计，以非甲烷总烃计。
本项目可能产生有机废气的危险废物全部依托现有西区危废库贮存，该危废库设置负压引风机对内部废气进行收集，引风机全年运行。根据生态环境部发布《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），全密闭空间负压收集方式，VOCs收集效率可达到90%，废气收集后经在建项目一级碱吸收+RTO处理，有机废气处理效率以99%计。

表4.3-3    危废库废气收集排放情况一览表
	名称
	污染因子
	产生量t/a
	收集率
	处理效率
	去除量t/a
	排放量t/a

	危废库新增无组织废气
	VOCs
	0.03
	90%
	99%
	0.02
	有组织
	0.00025

	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0028


（5）RTO尾气
本项目依托的危废库尾气送西区RTO处理，根据RTO设计资料，RTO燃烧有机物去除率99.5%。具体见表4.3-7。
（6）罐区呼吸气
物料储存废气主要来源于各类液体原料储罐，产生环节主要包括储罐顶部呼吸阀的排气、易挥发物料装卸时的挥发及进出管线的轻微泄漏等。本项目所用甲醇、甲苯、盐酸、甲醛依托现有储罐，周转量的增加会引起储罐呼吸气的增大，体现为大呼吸增加。
项目有机废气根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）中挥发性有机物储存、装卸核算方法，储罐均为固定顶，废气根据《环境保护计算手册》，储罐大小呼吸计算公式如下：
1）小呼吸排放
LB=0.191×M（P/（101283-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；
M—储罐内蒸气的分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；
D—罐的直径（m）；
H—平均蒸气空间高度（m），本项目取罐体高度一半；
△T—一天之内的平均温度差（℃），阜新地区取10℃；
FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，本项目储罐油漆覆盖良好，取1.0；
C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1；
KC—产品因子，石油原油取0.65，其他液体取1；
2）大呼吸排放
大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K<=36,KN=1,36<K<=220,KN=11.467×K-0.7026, K>220,KN=0.26.
表4.3-4    储罐废气产生情况计算表
	名称
	浓度
	蒸气压
	数量
	直径m
	高度m
	充装系数
	类别
	C
	Lbkg/a

	甲苯
	99%
	2930
	1
	8
	4
	0.8
	小呼吸
	0.69
	0.00

	
	
	2930
	
	
	
	
	大呼吸
	-
	0.078

	甲醇
	99%
	11800
	1
	8
	4
	0.8
	小呼吸
	0.69
	0.00

	
	
	11800
	
	
	
	
	大呼吸
	-
	0.028

	二氯乙烷
	99%
	8700
	1
	8
	4
	0.8
	小呼吸
	0.69
	0.00

	
	
	8700
	
	
	
	
	大呼吸
	-
	0.056

	盐酸
	31%
	1920
	1
	8
	4
	0.8
	小呼吸
	0.69
	0.00

	
	
	1920
	
	
	
	
	大呼吸
	-
	0.0007


上述储罐均为现有储罐，甲苯、甲醇、甲醛储罐呼吸气引至西区RTO排放，盐酸储罐呼吸气就近引至四车间，经酸碱吸收后排放，二氯乙烷储罐呼吸气就近引至四车间，经酸碱吸收+树脂吸附处理后排放。由上表可见本项目依托现有储罐，因项目原料用量较少，故由其周转量增加引起的储罐呼吸气增量很少，经合理处置后排放量很小，后续不再定量计算。
废气处理总览及达标分析
废气处理方案见图4.3-1。项目各产品共用生产设备，设置尾气去向切换阀，根据生产产品不同采用不同的处理措施。
[image: ]
图4.3-1    本项目废气处理方案
考虑到企业各个产品生产受市场影响具有明显的周期性，造成其车间排气筒所排放的总风量不固定，因此为确保本项目的达标排放，使用本项目设计新增的废气量作为排放浓度的计算依据，具体见表4.3-2所示。
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表4.3-5    本项目废气产生及排放情况一览表
	编号
	污染物
	产生量（kg/批次）
	核算方法
	产生规律（h/批次）
	产生规律（批次/a）
	产生时间（h/a）
	产生速率（kg/h）
	风量（m3/h）
	产生浓度（mg/m3）
	收集方式
	处理方式
	去除率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放去向

	G1-1
	甲苯
	0.274
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0114
	300
	38.053
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00001
	0.00011
	0.3805
	DA011

	G1-2
	甲苯
	0.470
	
	
	
	
	0.0196
	
	65.308
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00002
	0.00020
	0.6531
	DA011

	G1-3
	甲苯
	0.588
	
	
	
	
	0.0245
	
	81.634
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00003
	0.00024
	0.8163
	DA011

	G1-4
	甲苯
	1.173
	
	
	
	
	0.0489
	
	162.975
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00006
	0.00049
	1.6297
	DA011

	G1-5
	甲苯
	0.141
	
	
	
	
	0.0059
	
	19.592
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00001
	0.00006
	0.1959
	DA011

	
	颗粒物
	1.997
	
	
	
	
	0.0832
	
	277.362
	管道
	旋风除尘+碱洗+水洗+RTO
	98.00%
	0.00020
	0.00166
	5.5472
	DA011

	G2-1
	丙酮
	0.390
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0163
	300
	54.236
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00001
	0.0217
	DA011

	G2-2
	丙酮
	0.331
	
	
	
	
	0.0138
	
	45.907
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00001
	0.0184
	DA011

	G2-3
	丙酮
	0.661
	
	
	
	
	0.0275
	
	91.814
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00001
	0.0367
	DA011

	G2-4
	丙酮
	0.018
	
	
	
	
	0.0008
	
	2.530
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.0000000
	0.000000
	0.0010
	DA011

	
	甲醇
	0.535
	
	
	
	
	0.0223
	
	74.344
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00001
	0.0297
	DA011

	G2-5
	丙酮
	0.020
	
	
	
	
	0.0008
	
	2.830
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.0000000
	0.000000
	0.0011
	DA011

	
	甲醇
	0.535
	
	
	
	
	0.0223
	
	74.270
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00001
	0.0297
	DA011

	G2-6
	丙酮
	1.834
	
	
	
	
	0.0764
	
	254.719
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00003
	0.1019
	DA011

	
	甲醇
	4.813
	
	
	
	
	0.2005
	
	668.431
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00001
	0.00008
	0.2674
	DA011

	
	颗粒物
	5.740
	
	
	
	
	0.2392
	
	797.173
	管道
	旋风除尘+碱洗+水洗+RTO
	98.00%
	0.00057
	0.00478
	15.9435
	DA011

	G2-7
	丙酮
	0.018
	
	
	
	
	0.0008
	
	2.530
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.0000000
	0.0000003
	0.0010
	DA011

	
	甲醇
	0.529
	
	
	
	
	0.0220
	
	73.416
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.96%
	0.00000
	0.00001
	0.0294
	DA011

	G3-1
	三氮唑
	0.0381
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0016
	300
	5.295
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000002
	0.000016
	0.0529
	DA011

	G3-2
	三氮唑
	0.1906
	
	
	
	
	0.0079
	
	26.475
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000010
	0.000079
	0.2647
	DA011

	G3-3
	甲基环己烷
	0.0830
	
	
	
	
	0.0035
	
	11.522
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000004
	0.000035
	0.1152
	DA011

	G3-4
	甲基环己烷
	0.0830
	
	
	
	
	0.0035
	
	11.522
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000004
	0.000035
	0.1152
	DA011

	G3-5
	甲基环己烷
	0.8296
	
	
	
	
	0.0346
	
	115.225
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000041
	0.000346
	1.1522
	DA011

	
	颗粒物
	0.5897
	
	
	
	
	0.0246
	
	81.900
	管道
	旋风除尘+碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000029
	0.000246
	0.8190
	DA011

	G3-6
	甲基环己烷
	0.4139
	
	
	
	
	0.0172
	
	57.491
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000021
	0.000172
	0.5749
	DA011

	G4-1
	乙腈
	0.3117
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0130
	300
	43.295
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000016
	0.000130
	0.4330
	DA011

	G4-2
	乙腈
	0.3117
	
	
	
	
	0.0130
	
	43.295
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000016
	0.000130
	0.4330
	DA011

	G4-3
	乙腈
	1.0910
	
	
	
	
	0.0455
	
	151.533
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000055
	0.000455
	1.5153
	DA011

	
	颗粒物
	0.5806
	
	
	
	
	0.0242
	
	80.640
	管道
	旋风除尘+碱洗+水洗+RTO
	98.00%
	0.000058
	0.000484
	1.6128
	DA011

	G4-4
	乙腈
	0.0621
	
	
	
	
	0.0026
	
	8.624
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000003
	0.000026
	0.0862
	DA011

	G5-1
	甲苯
	0.160
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0067
	300
	22.197
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000008
	0.000067
	0.2220
	DA011

	G5-2
	甲苯
	0.320
	
	
	
	
	0.0133
	
	44.394
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000016
	0.000133
	0.4439
	DA011

	G5-3
	甲苯
	0.002
	
	
	
	
	0.0001
	
	0.222
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000000
	0.000001
	0.0022
	DA011

	G5-4
	氯化氢
	0.015
	
	
	
	
	0.0006
	
	2.083
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	96.00%
	0.000003
	0.000025
	0.0833
	DA011

	
	甲苯
	0.159
	
	
	
	
	0.0066
	
	22.064
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000008
	0.000066
	0.2206
	DA011

	G5-5
	甲苯
	0.159
	
	
	
	
	0.0066
	
	22.053
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000008
	0.000066
	0.2205
	DA011

	G5-6
	甲苯
	0.286
	
	
	
	
	0.0119
	
	39.696
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000014
	0.000119
	0.3970
	DA011

	
	颗粒物
	5.635
	
	
	
	
	0.2348
	
	782.616
	管道
	旋风除尘+碱洗+水洗+RTO
	98.00%
	0.000563
	0.004696
	15.6523
	DA011

	G5-7
	甲苯
	0.517
	
	
	
	
	0.0215
	
	71.805
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000026
	0.000215
	0.7180
	DA011

	G6-1
	甲苯
	0.1564
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0065
	300
	21.726
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000008
	0.000065
	0.2173
	DA011

	
	YL6-2
	0.2114
	
	
	
	
	0.0088
	
	29.367
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000011
	0.000088
	0.2937
	DA011

	G6-2
	甲苯
	0.3127
	
	
	
	
	0.0130
	
	43.431
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000016
	0.000130
	0.4343
	DA011

	
	YL6-2
	0.2052
	
	
	
	
	0.0085
	
	28.495
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000010
	0.000085
	0.2849
	DA011

	G6-3
	甲苯
	0.0016
	
	
	
	
	0.0001
	
	0.217
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00000008
	0.00000065
	0.0022
	DA011

	
	YL6-2
	0.0038
	
	
	
	
	0.0002
	
	0.523
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.00000019
	0.00000157
	0.0052
	DA011

	G6-4
	甲苯
	0.1554
	
	
	
	
	0.0065
	
	21.585
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000008
	0.000065
	0.2159
	DA011

	
	YL6-2
	0.2031
	
	
	
	
	0.0085
	
	28.213
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000010
	0.000085
	0.2821
	DA011

	G6-5
	甲苯
	0.0553
	
	
	
	
	0.0023
	
	7.686
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000003
	0.000023
	0.0769
	DA011

	
	乙腈
	0.2143
	
	
	
	
	0.0089
	
	29.762
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000011
	0.000089
	0.2976
	DA011

	
	YL6-2
	0.1987
	
	
	
	
	0.0083
	
	27.599
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000010
	0.000083
	0.2760
	DA011

	G6-6
	甲苯
	0.0996
	
	
	
	
	0.0042
	
	13.834
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000005
	0.000042
	0.1383
	DA011

	
	颗粒物
	5.7499
	
	
	
	
	0.2396
	
	798.597
	管道
	旋风除尘+碱洗+水洗+RTO
	98.00%
	0.000575
	0.004792
	15.9719
	DA011

	
	乙腈
	0.4286
	
	
	
	
	0.0179
	
	59.525
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000021
	0.000179
	0.5952
	DA011

	
	水
	0.8067
	
	
	
	
	0.0336
	
	112.042
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000040
	0.000336
	1.1204
	DA011

	G6-7
	甲苯
	0.1105
	
	
	
	
	0.0046
	
	15.344
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000006
	0.000046
	0.1534
	DA011

	
	乙腈
	0.2143
	
	
	
	
	0.0089
	
	29.762
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000011
	0.000089
	0.2976
	DA011

	
	YL6-2
	0.0397
	
	
	
	
	0.0017
	
	5.509
	管道
	碱洗+水洗+RTO
	99.00%
	0.000002
	0.000017
	0.0551
	DA011

	G8-1
	丙酮
	0.5173
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0216
	500
	43.109
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.000013
	0.000108
	0.2155
	DA033

	G8-2
	丙酮
	0.7173
	
	
	
	
	0.0299
	
	59.775
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.000018
	0.000149
	0.2989
	DA033

	G8-3
	丙酮
	0.0166
	
	
	
	
	0.0007
	
	1.382
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.000000
	0.000003
	0.0069
	DA033

	
	二氯乙烷
	0.0224
	
	
	
	
	0.0009
	
	1.865
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000001
	0.000009
	0.0186
	DA033

	G8-4
	二氯乙烷
	0.0002
	
	
	
	
	0.0000
	
	0.017
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000000
	0.000000
	0.0002
	DA033

	G8-5
	丙酮
	0.0165
	
	
	
	
	0.0007
	
	1.375
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.000000
	0.000003
	0.0069
	DA033

	
	二氯乙烷
	0.0222
	
	
	
	
	0.0009
	
	1.846
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000001
	0.000009
	0.0185
	DA033

	G8-6
	丙酮
	0.0165
	
	
	
	
	0.0007
	
	1.374
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.000000
	0.000003
	0.0069
	DA033

	
	二氯乙烷
	0.0221
	
	
	
	
	0.0009
	
	1.846
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000001
	0.000009
	0.0185
	DA033

	G8-7
	丙酮
	0.0148
	
	
	
	
	0.0006
	
	1.236
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.000000
	0.000003
	0.0062
	DA033

	
	颗粒物
	5.6447
	
	
	
	
	0.2352
	
	470.390
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	98.00%
	0.000564
	0.004704
	9.4078
	DA033

	
	二氯乙烷
	0.0111
	
	
	
	
	0.0005
	
	0.923
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000001
	0.000005
	0.0092
	DA033

	G8-8
	丙酮
	0.0164
	
	
	
	
	0.0007
	
	1.370
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.50%
	0.0000004
	0.000003
	0.0068
	DA033

	
	二氯乙烷
	0.0221
	
	
	
	
	0.0009
	
	1.843
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000001
	0.000009
	0.0184
	DA033

	G9-1
	二氯乙烷
	0.0399
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0017
	500
	3.325
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000002
	0.000017
	0.0333
	DA033

	G9-2
	二氯乙烷
	0.0399
	
	
	
	
	0.0017
	
	3.324
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000002
	0.000017
	0.0332
	DA033

	G9-3
	二氯乙烷
	0.0399
	
	
	
	
	0.0017
	
	3.324
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000002
	0.000017
	0.0332
	DA033

	G9-4
	二氯乙烷
	0.0002
	
	
	
	
	0.0000
	
	0.017
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000000
	0.0000001
	0.0002
	DA033

	G9-5
	二氯乙烷
	0.0397
	
	
	
	
	0.0017
	
	3.307
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000002
	0.000017
	0.0331
	DA033

	G9-6
	二氯乙烷
	0.0377
	
	
	
	
	0.0016
	
	3.142
	管道
	二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000002
	0.000016
	0.0314
	DA033

	G9-7
	二氯乙烷
	0.1885
	
	
	
	
	0.0079
	
	15.708
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000009
	0.000079
	0.1571
	DA033

	
	颗粒物
	5.8861
	
	
	
	
	0.2453
	
	490.505
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	98.00%
	0.000589
	0.004905
	9.8101
	DA033

	G9-8
	二氯乙烷
	0.0377
	
	
	
	
	0.0016
	
	3.138
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000002
	0.000016
	0.0314
	DA033

	G10-1
	二氯乙烷
	0.1969
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0082
	500
	16.406
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000010
	0.000082
	0.1641
	DA033

	
	YL10-2
	0.7907
	
	
	
	
	0.0329
	
	65.894
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000040
	0.000329
	0.6589
	DA033

	G10-2
	二氯乙烷
	0.1968
	
	
	
	
	0.0082
	
	16.403
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000010
	0.000082
	0.1640
	DA033

	
	YL10-2
	0.9166
	
	
	
	
	0.0382
	
	76.385
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000046
	0.000382
	0.7639
	DA033

	G10-3
	二氯乙烷
	0.1968
	
	
	
	
	0.0082
	
	16.403
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000010
	0.000082
	0.1640
	DA033

	
	YL10-2
	0.9075
	
	
	
	
	0.0378
	
	75.629
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000045
	0.000378
	0.7563
	DA033

	G10-4
	二氯乙烷
	0.1968
	
	
	
	
	0.0082
	
	16.402
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000010
	0.000082
	0.1640
	DA033

	
	YL10-2
	0.9075
	
	
	
	
	0.0378
	
	75.629
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000045
	0.000378
	0.7563
	DA033

	G10-5
	二氯乙烷
	0.0197
	
	
	
	
	0.0008
	
	1.642
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000001
	0.000008
	0.0164
	DA033

	
	YL10-2
	0.0091
	
	
	
	
	0.0004
	
	0.756
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000000
	0.000004
	0.0076
	DA033

	G10-6
	二氯乙烷
	0.0946
	
	
	
	
	0.0039
	
	7.881
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000005
	0.000039
	0.0788
	DA033

	
	颗粒物
	3.8871
	
	
	
	
	0.1620
	
	323.925
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	98.00%
	0.000389
	0.003239
	6.4785
	DA033

	
	YL10-2
	1.6172
	
	
	
	
	0.0674
	
	134.770
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000081
	0.000674
	1.3477
	DA033

	G11-1
	乙酰丙酮
	2.3573
	物料衡算
	24
	5
	120
	0.0982
	500
	196.439
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000118
	0.000982
	1.9644
	DA033

	G11-2
	二氧化碳
	35.4769
	
	
	
	
	1.4782
	
	2956.404
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.001774
	0.014782
	29.5640
	DA033

	
	乙酰丙酮
	2.3573
	
	
	
	
	0.0982
	
	196.439
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000118
	0.000982
	1.9644
	DA033

	G11-3
	乙酰丙酮
	2.3526
	
	
	
	
	0.0980
	
	196.046
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000118
	0.000980
	1.9605
	DA033

	G11-4
	乙酰丙酮
	0.1153
	
	
	
	
	0.0048
	
	9.606
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000006
	0.000048
	0.0961
	DA033

	G11-5
	乙酰丙酮
	0.1095
	
	
	
	
	0.0046
	
	9.126
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	99.00%
	0.000005
	0.000046
	0.0913
	DA033

	
	颗粒物
	1.9322
	
	
	
	
	0.0805
	
	161.014
	管道
	旋风除尘+二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附
	98.00%
	0.000193
	0.0016101
	3.2203
	DA033



	
表4.3-6    本项目有组织废气产生及排放情况一览表
	类别
	排气筒编号
	污染源名称
	坐标(x，y)
	基底海拔高度（m）
	排气筒高度(m)
	排气筒内径(m)
	风量(Nm3/h)
	出口温度(℃)
	排放因子
	源强(kg/h)
	排放浓度（mg/m3）
	排放标准（mg/m3）
	达标情况

	点源
	DA033
	三车间有组织排气筒
	148,199
	97
	25
	0.35
	500
	20
	NMHC
	0.00304
	6.077
	100
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00304
	6.077
	150
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.005
	9.810
	20
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.00038
	0.751
	1
	达标

	
	P3-1
	三车间无组织排气筒
	152,193
	97
	25
	0.8
	30000
	20
	NMHC
	0.006
	0.184
	100
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.006
	0.184
	150
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.002
	0.065
	60
	达标

	
	DA041
	污水站排气筒
	155,434
	97
	25
	0.5
	300
	20
	NMHC
	0.00044
	1.480
	100
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00009
	0.28
	5
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.00140
	4.68
	30
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00044
	1.480
	150
	达标

	
	DA011
	西区RTO
	235,377
	97
	25
	1
	300
	50
	NMHC
	0.00110
	3.676
	100
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00110
	3.676
	150
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.00479
	15.972
	20
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯系物
	0.00110
	3.676
	60
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氯化氢
	0.00002500
	0.08333
	30
	达标


表4.3-7    本项目无组织废气产生及排放情况一览表
	类别
	污染源名称
	坐标(x，y)
	面源海拔高度（m）
	长度(m)
	宽度(m)
	与正北夹角(°)
	初始排放高度(m)
	排放因子
	源强(kg/h)
	排放量（t/a）

	面源
	三车间新增无组织废气
	128,195
	97
	98
	22
	13
	23
	NMHC
	0.0147
	0.0603

	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.0147
	0.0603

	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.0024
	0.0241

	
	危废库新增无组织废气
	252,345
	97
	86
	17
	13
	15
	NMHC
	0.0004
	0.0028

	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.0004
	0.0028

	
	污水站新增无组织废气
	88,433
	97
	110
	36
	13
	8
	NMHC
	0.000740
	0.00533

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.000142
	0.0010

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.0023
	0.0169

	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.0007
	0.0053
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[bookmark: _Toc180997897]废水产生情况
一、废水产生情况
本项目产生的废水主要包括生产工艺废水、设备冲洗水、环保设施排水等。主要污染包括CODcr、氨氮、SS、甲苯等，各废水一并进入污水处理站预处理，本项目废水产生及排放情况见表4.3-8。
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表4.3-8    本项目废水经厂区污水站处理情况一览表
	生产车间或单元
	工序
	污染源
	污染物
	核算方法
	废水产生量/（m3/h）
	污染物产生量/（t/a）
	污染物产生量/（t/h）
	产生质量浓度/（mg/L）
	治理工艺
	废水排放量/（m3/a）
	污染物
	物化处理效率/%
	生化处理效率/%
	排放量（t/a）
	排放质量浓度/（mg/L）
	排放标准/（mg/L）
	排放量（kg/h）
	排放时间/ h/a

	三车间
	C11
	W11-1
	PH
	物料衡算
	0.02
	/
	/
	6-9
	污水站物化+生化
	115.21
	PH
	/
	/
	/
	/
	6-9（无量纲）
	/
	120

	
	
	
	CODcr
	
	
	0.042
	0.00035
	19161.43
	
	
	CODcr
	30%
	85%
	0.029
	248.53
	500
	0.106
	

	
	树脂再生
	W-TF
	CODcr
	
	2.0
	0.011
	0.00047
	236.52
	
	
	SS
	50%
	50%
	0.013
	113.92
	300
	0.0109
	10

	
	尾气吸收
	WB-3
	PH
	
	0.05
	/
	/
	6-9（无量纲）
	
	
	苯系物
	60%
	82%
	0.0003
	2.38
	4
	0.00023
	1200

	
	
	
	CODcr
	
	
	0.12
	0.00010
	2000.00
	
	
	甲醇
	80%
	95%
	0.000020
	0.17
	3
	0.0000163
	

	
	
	
	SS
	
	
	0.04
	0.00003
	600.00
	
	
	乙腈
	60%
	50%
	0.000031
	0.27
	2
	0.000000025
	

	
	
	
	苯系物
	
	
	0.002
	0.0000018
	35.90
	
	
	总氮
	20%
	70%
	0.0001
	1.18
	50
	0.000113
	

	
	
	
	甲醇
	
	
	0.00
	0.0000005
	10.58
	
	
	二氯乙烷
	60%
	50%
	0.00003
	0.23
	0.3
	0.000022
	

	
	
	
	乙腈
	
	
	0.01
	0.000005
	99.80
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	总氮
	
	
	0.0006
	0.0000005
	9.44
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	设备冲洗
	WB-4
	PH
	
	0.125
	/
	/
	6-9（无量纲）
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	CODcr
	
	
	0.10
	0.0000825
	3000.0
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	SS
	
	
	0.02
	0.0000138
	500.0
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	苯系物
	
	
	0.0017
	0.0000014
	50.0
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	甲醇
	
	
	0.0013
	0.0000011
	40.0
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	二氯乙烷
	
	
	0.0001
	0.0000001
	2.0
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	乙腈
	
	
	0.0002
	0.00000003
	5.0
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _Toc180997898]固废产生情况
本项目产生的固体废物主要包括生产过程中产生的废催化剂、釜残和废活性炭、废水处理装置产生的污泥等。按照《国家危险废物名录》（2025年版）规定，上述废物均属于危险废物，在危废库暂存后送有资质单位进行处置。
另外本项目产品干燥设备，自带旋风除尘器，其去除的产品颗粒物直接返回至干燥机中，不在厂区内贮存，因此不按固体废物管理。
待鉴定的以氯化钠为主的废盐鉴定前按危废管理。
本项目固废产生情况见表4.3-9、4.3-10。由上表可知，本项目年产生危险废物57.718t/a，待鉴定固废3.91t/a。
[bookmark: _Toc180997899]噪声产生情况
本项目主要噪声源来自泵类、干燥机等设备，其噪声值约在65-95dB(A)，各声源均在车间内。本项目主要设备噪声值见表4.3-11。
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表4.3-9    本项目固体废物产生情况一览表
涉及企业商业机密，不予公开
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[bookmark: _Hlk87020833]表4.3-10    本项目主要设备噪声值一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/dB（A）/m）
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	三车间
	反应釜
	10m³
	1
	75
	选择低噪声设备、建筑隔声、基础减振
	173
	191
	8.5
	6
	59.44
	昼夜
	20
	39.44
	88

	2
	
	萃取釜
	10m³
	1
	75
	
	174
	191
	8.5
	6
	59.44
	昼夜
	20
	39.44
	88

	3
	
	分相釜
	10m³
	1
	75
	
	175
	190
	8.5
	6
	59.44
	昼夜
	20
	39.44
	88

	4
	
	蒸馏釜
	10m³
	1
	75
	
	173
	192
	8.5
	6
	59.44
	昼夜
	20
	39.44
	88

	5
	
	离心机
	Φ1200
	1
	80
	
	171
	186
	8.5
	6
	64.44
	昼夜
	20
	44.44
	88

	6
	
	烘干机
	10m³
	1
	80
	
	160
	188
	4.5
	12
	58.42
	昼夜
	20
	38.42
	88

	7
	
	真空泵
	ACP40
	1
	85
	
	172
	182
	8.5
	10
	65
	昼夜
	20
	45
	88

	8
	
	包装机
	/
	1
	80
	
	156
	186
	4.5
	10
	60.00
	昼夜
	20
	40.00
	88


注：表中“距室内边界距离”为设备距室内最近边界距离；
	“建筑物插入损失”计算参数：厂房基建使用红砖尺寸为240mm×115mm×53mm、重量为2.5kg/块，通过EIAProN计算得出；
	“建筑物外噪声声压级”为最大噪声贡献值；
“建筑物外”为各设备所在车间外1m位置。
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[bookmark: _Toc180997900]本项目污染物排放总量情况
本项目污染物排放总量情况见表4.3-11。
表4.3-11    本项目污染物排放总量汇总表    单位：t/a
	项目
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	CODcr
	0.27
	0.24
	0.03

	
	SS
	0.0525
	0.0394
	0.0131

	
	苯系物
	0.0038
	0.0035
	0.0003

	
	甲醇
	0.0020
	0.0019
	0.0000

	
	乙腈
	0.0062
	0.0061
	0.00003

	
	总氮
	0.0006
	0.0004
	0.00014

	
	二氯乙烷
	0.0001
	0.0001
	0.00001

	废气
	有组织
	NMHC
	0.501
	0.496
	0.0050

	
	
	TVOC
	0.50
	0.496
	0.0050

	
	
	颗粒物
	0.187
	0.183
	0.0037

	
	
	二氯乙烷
	0.007
	0.007
	0.00007

	
	
	苯系物
	0.078
	0.078
	0.001

	
	
	甲醇
	0.023
	0.02245
	0.00023

	
	
	氯化氢
	0.0003
	0.00030
	0.0000030

	
	
	H2S
	0.0202
	0.0201
	0.0001

	
	
	NH3
	0.3338
	0.3321
	0.0017

	
	无组织
	NMHC
	0.189
	0.120
	0.068

	
	
	H2S
	0.0138
	0.0128
	0.0010

	
	
	甲醇
	0.001
	0.001
	0.00027

	
	
	甲苯
	0.121
	0.097
	0.024

	
	
	NH3
	0.228
	0.211
	0.0169

	
	
	TVOC
	0.189
	0.120
	0.068

	
	有组织+无组织
	NMHC
	0.690
	0.616
	0.073

	
	
	TVOC
	0.690
	0.616
	0.073

	
	
	颗粒物
	0.187
	0.183
	0.004

	
	
	二氯乙烷
	0.007
	0.007
	0.00007

	
	
	苯系物
	0.078
	0.078
	0.001

	
	
	甲醇
	0.024
	0.024
	0.0005

	
	
	氯化氢
	0.00030
	0.00030
	0.0000030

	
	
	H2S
	0.0341
	0.0330
	0.0011

	
	
	NH3
	0.56210
	0.5436
	0.0185

	固废
	危险废物
	57.718
	57.718
	0

	
	待鉴定固废
	3.9117
	3.91174
	0


[bookmark: _Toc180997901]“以新带老”三本账分析
表4.3-12    本项目“以新带老”三本账
	污染物类型
	污染物
	单位
	现有工程污染物排放量
	在建工程污染物排放量
	“以新带老”削减量
	本项目排放量
	本项目运行后总排放量
	增减变化量

	废气
	废气排放量
	万Nm3/a
	25200
	227016
	0
	60
	252276.00
	60.00

	
	TVOC
	t/a
	9.16
	140.06
	0
	0.073
	149.29
	0.07

	
	氯气
	t/a
	0
	0.64
	0
	0
	0.64
	0

	
	HCl
	t/a
	0
	16.65
	0
	0.0000030
	16.65
	0

	
	NOx
	t/a
	1.82
	38.15
	0
	0
	39.97
	0

	
	苯系物
	t/a
	0
	6.99
	0
	0.001
	7.00
	0.00

	
	二氧化硫
	t/a
	5.722
	38.98
	0
	0
	44.70
	0

	
	氨
	t/a
	0.006
	1.35
	0
	0.0185
	1.38
	0.0185

	
	硫化氢
	t/a
	0.001
	0.002
	0
	0.0011232
	0.004
	0.00112

	
	非甲烷总烃
	t/a
	4.17
	34.61
	0
	0.073
	38.85
	0.07

	
	甲醇
	t/a
	1.69
	0.37
	0
	0.0005
	2.06
	0

	
	颗粒物
	t/a
	9.36
	3.04
	0
	0.0037
	12.40
	0.0037

	
	甲醛
	t/a
	0.005
	0.01
	0
	0
	0.02
	0

	废水
	废水排放量
	万m3/a
	11.24
	13.69
	0
	0.01
	24.95
	0.01

	
	CODCr
	t/a
	39.39
	79.24
	0
	0.03
	118.66
	0.03

	
	NH3-N
	t/a
	2.36
	11.92
	0
	0
	14.28
	0

	
	全盐量
	t/a
	91.23
	4198.94
	0
	0
	4290.17
	0

	
	氯化物
	t/a
	60.82
	77.64
	0
	0
	138.46
	0

	
	甲醇
	t/a
	0.03
	0.03
	0
	0.0000
	0.06
	0

	
	总磷
	t/a
	0.01
	0.24
	0
	0
	0.25
	0

	
	SS
	t/a
	18.246
	9.41
	0
	0.01
	27.67
	0.01

	
	甲醛
	t/a
	0.4
	0.01
	0
	0
	0.41
	0

	
	总氰化物
	t/a
	0
	0
	0
	0.00003
	0.00
	0.00003

	
	总氮
	t/a
	2.75
	13.90
	0
	0.00014
	16.66
	0.00014

	
	二氯乙烷
	t/a
	0
	0
	0
	0.00001
	0.00
	0.00001

	固废
	危险废物
	t/a
	630.66
	21173.21
	0
	57.72
	21861.59
	57.72

	
	一般固废
	t/a
	75
	136.60
	0
	0
	211.60
	0


[bookmark: _Toc180997902]非正常工况
[bookmark: _Hlk593221]废气
本项目废气最易发生的非正常工况是生产车间废气治理措施达不到预期效果，或吸收塔发生故障导致废气的非正常排放，本次评价对含尘废气、有机废气分别按照布袋除尘、活性炭吸附等系统发生事故（即污染物处理效率为0计），非正常工况下废气污染物排放情况见表4.3-13。
[bookmark: _Hlk52093483]表4.3-13    非正常工况废气排放情况
	类别
	排气筒编号
	污染源名称
	坐标(x，y)
	基底海拔高度（m）
	排气筒高度(m)
	排气筒内径(m)
	风量(Nm3/h)
	出口温度(℃)
	排放因子
	源强(kg/h)
	排放浓度（mg/m3）
	排放标准（mg/m3）
	达标情况
	排放量（t/a）

	点源
	DA033
	三车间有组织排气筒
	148,199
	97
	25
	0.35
	500
	20
	NMHC
	0.30383
	607.656
	100
	超标
	0.0759

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.30383
	607.656
	150
	超标
	0.07591 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.245
	490.505
	20
	超标
	0.086750 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.03757
	75.137
	1
	超标
	0.00713 

	
	P3-1
	三车间无组织排气筒
	152,193
	97
	25
	0.8
	30000
	20
	NMHC
	0.006
	0.184
	100
	达标
	0.003

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.006
	0.184
	150
	达标
	0.003

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲苯
	0.002
	0.065
	60
	达标
	0.0005

	
	DA041
	污水站排气筒
	155,434
	97
	25
	0.5
	300
	20
	NMHC
	0.00044
	1.480
	100
	达标
	0.0005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.00009
	0.28
	5
	达标
	0.0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.00140
	4.68
	30
	达标
	0.0017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.00044
	1.480
	150
	达标
	0.0005

	
	DA011
	西区RTO
	235,377
	97
	25
	1
	300 
	50
	NMHC
	0.40351 
	1345.028
	100
	超标
	0.08749 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	0.40351 
	1345.028
	150
	超标
	0.08749 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.23958
	798.597
	20
	超标
	0.10146 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯系物
	0.11027
	367.562
	60
	超标
	0.02570 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氯化氢
	0.00062500
	2.08333
	30
	达标
	0.0000750 


由上表可知，非正常工况下，各车间排气筒各废气污染物排放浓度超出正常工况下上百倍，说明非正常工况下废气排放会对大气环境产生不利影响，建设单位应采取加强管理、加强设备检修、合理操作等手段，避免非正常工况及事故排污的发生，一旦废气治理措施发生故障失效，应立即停止生产，避免事故状态下污染物的超标排放。
此外，本项目拟采取以下处理措施进行处理：
（1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强对废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况。
（2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理。
（3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置。
（4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。
（5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。
（6）停电过程中，应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应器中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后通过排气筒排放，然后再运行反应装置。
（7）严格控制碱液喷淋塔pH值，确保废气处理装置的正常运行。
（8）及时更换吸附装置内的吸附剂，保证吸附效率。
通过以上处理措施处理后，本项目的非正常排放废气可得到有效地控制。
废水
当污水处理站发生事故，应立即停止生产，将污水倒入厂内事故池，待污水处理站正常运行后重新进行处理。
本项目采用的生产工艺为国内较先进、成熟的工艺，操作条件较温和，国内同类装置运行经验证明，设备和管道无非正常的跑冒滴漏现象；同时为减少原料及产品输送过程中的泄漏，采用密闭管道输送，更为安全可靠；在工艺流程设计中为最大限度避免事故的发生，采用了先进的DCS集散控制系统及自动保护和紧急停车保护装置；在关键设备上设置压力检测设备，加大管理力度，设备和仪器定期检查，将事故降到最低。
[bookmark: _Toc180997903]总量控制
[bookmark: _Toc60907905]总量控制原则与控制因子
（1）总量控制原则
污染物总量控制是我国控制环境污染的一项重要举措，污染物总量控制通过确定某特定区域在一定时段内的污染物控制指标，并以此为目标对总量控制的污染物排放进行严格的控制。实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段，为此“十三五”期间，我国将继续强化污染物排放总量控制政策，并实施国家总量控制管理条例。
（2）总量控制因子
根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，以及本项目排放的污染物种类等情况，确定本项目CODcr、VOCs需实施总量控制，不涉及总磷及氮氧化物排放。
[bookmark: _Toc60907906]污染物总量控制建议值
[bookmark: _Hlk56001907]根据前述计算内容，本项目废气中有组织挥发性有机物总量控制指标为0.005t/a，氮氧化物总量控制指标为0t/a。
本项目废水排放口化学需氧量排放浓度为248.53mg/L，废水排放量为115.21m3/a。
则本项目厂区排放至碧波污水处理厂的污染物的量：
化学需氧量排放量为248.53mg/L×115.21m3/a/106=0.029t/a；
本项目废水经碧波污水处理厂处理后排放至细河的污染物的量：
化学需氧量排放量为50mg/L×115.21m3/a/106=0.00576t/a；
本项目污染物总量控制建议值见表4.3-14；本项目运行后，众辉公司总量指标变化情况见表4.3-15。
表4.3-14    总量控制建议值
	污染类别
	污染因子
	总量控制指标建议值（t/a）

	废水污染物
	CODCr
	0.029

	
	总磷
	0

	废气污染物
	VOCs
	0.005

	
	氮氧化物
	0


表4.3-15    本项目运行后众辉公司总量控制值变化情况
	[bookmark: _Toc180997904][bookmark: _Toc187656329][bookmark: _Toc180998083]污染类别
	污染因子
	现有全厂总量控制指标值（t/a）
	年产40750吨医药农药中间体及副产生产项目申请总量控制指标值（t/a）
	年产8000吨农药原药及副产生产项目申请总量控制指标值（t/a）
	年产4000吨农药原药及副产生产项目申请总量控制指标值（t/a）
	年产600吨农药原药及副产生产项目申请总量控制指标值（t/a）
	现有及在建工程实际排放量（t/a）
	本项目实际排放量（t/a）
	本项目削减量（t/a）
	本项目运行后全厂排放量（t/a）
	总量指标余量（t/a）

	废水污染物
	CODCr
	16.468
	4.98
	1.335
	0
	0
	12.00
	0.03
	0
	12.031
	10.75

	
	总磷
	0.010
	0.24
	0
	0
	0
	0.22
	0
	0
	0.218
	0.03

	废气污染物
	VOCs
	146.22
	0
	0
	0
	0
	146.12
	0.005
	0
	146.13
	0.09

	
	氮氧化物
	53.314
	0
	0
	0
	0
	39.97
	0
	0
	39.973
	13.34


由上述分析可知，公司现有各污染物排放总量可满足本项目需求，本项目无需新申总量指标。
[bookmark: _Toc228369577][bookmark: _Toc190950399]施工期影响因素分析
[bookmark: _Toc60907887][bookmark: _Toc180997905]施工期大气环境影响因素分析
施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源，本项目依托现有生产车间、库房等，不涉及大规模的土建工程，建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。项目设备及管道表面防腐工程涂刷的漆料会产生挥发性有机物的排放，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。
[bookmark: _Toc180997906][bookmark: _Toc60907888]施工期水环境影响因素分析
施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及路面喷淋水等，施工废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其他杂质。
[bookmark: _Toc60907889][bookmark: _Toc180997907]施工期声环境影响因素分析
施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电锯等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。
[bookmark: _Toc180997908][bookmark: _Toc60907890]施工期固体废物环境影响因素分析
施工期固体废物来自施工产生的建筑垃圾、涂装过程中产生的废漆料和油漆桶以及施工人员产生的生活垃圾。施工过程中建筑垃圾主要是砖块、灰浆、废材料等，应及时清运或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾由环卫部门定期清运。废漆料和油漆桶属于危险废物，在厂区危险废物贮存库中贮存后外委处置。
[bookmark: _Toc91446851][bookmark: _Toc180997909][bookmark: _Toc190950400][bookmark: _Toc167975650][bookmark: _Toc97043517][bookmark: _Toc132812442][bookmark: _Toc187656330][bookmark: _Toc180998084][bookmark: _Toc228369578][bookmark: _Toc151987717][bookmark: _Toc177135587][bookmark: _Toc30527]碳排放分析和评价
[bookmark: _Toc97043518][bookmark: _Toc91446852][bookmark: _Toc132812443][bookmark: _Toc180997910]编制依据
《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023）。
[bookmark: _Toc87025037][bookmark: _Toc180997911][bookmark: _Toc97043519][bookmark: _Toc91446853][bookmark: _Toc132812444][bookmark: _Toc27382]建设项目碳排放分析
[bookmark: _Toc87025038]核算边界
以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。
[bookmark: _Toc87025039]能源结构和消费量
本项目为扩建项目，全厂能源结构和消费量变化情况见表4.5-1。


表4.5-1    项目能源结构和消费情况汇总表
	序号
	名称
	单位
	本项目消费量

	1
	电
	万kWh/a
	62

	2
	蒸汽
	t/a
	230

	3
	天然气
	104Nm3
	0


[bookmark: _Toc87025040]碳排放源识别
参考《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023），结合项目具体情况，项目二氧化碳排放主要来自净调入电力、热力产生的碳排放、过程排放。其中：
（1）净调入电力消耗碳排放，主要为项目电耗折二氧化碳排放。
（2）净调入热力消耗碳排放，主要为项目蒸汽耗和二氧化碳排放。
厂区碳排放源识别具体见表4.5-2。
表4.5-2    厂区碳排放源识别表
	排放类型
	设施
	温室气体种类

	间接排放
	净调入电力
	各用电设施
	CO2

	
	净调入热力
	各用蒸汽设施
	CO2

	直接排放
	生产过程
	反应器/釜
	CO2


[bookmark: _Toc132812445][bookmark: _Toc87025041][bookmark: _Toc91446854][bookmark: _Toc97043520][bookmark: _Toc1991][bookmark: _Toc180997912]碳排放预测和评价
化工企业的温室气体排放为各个核算单元的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、生产过程中的二氧化碳和氧化亚氮（如果有）排放、购入电力、热力产生的二氧化碳排放之和，以及输出的电力、热力所对应的二氧化碳量（如果有）。
[bookmark: _Toc87025042]净调入电力排放
AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力
式中：AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh），本项目电力消耗为1102MWh；
EF电力——电力排放因子（tCO2/MWh），采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh。
根据计算，本项目所购电力碳年排放量为378.26tCO2。
化石燃料燃烧排放
E燃烧=[AD×CC×OF×44/12]GWPCO2
式中：E燃烧——核算期内核算单元的燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，tCO2；
AD——核算期内化石燃料用作燃料燃烧的消耗量，对固体或液体燃料，单位为t，对气体燃料，单位为104Nm3；
CC——核算期内化石燃料的含碳量，对固体或液体燃料，单位为tC/t，对气体燃料，单位为tC/104Nm3；
OF——核算期内化石燃料的碳氧化率，本项目取99%；
GWPCO2——二氧化碳的全球变暖潜势，取值为1；
44/12——二氧化碳与碳的相对分子量之比。
CC=NCV×EF
NCV——化石燃料品种的低位发热量，对气体燃料，单位为GJ/104Nm3；
EF——化石燃料的单位热值含碳量，单位为tC/GJ；
本项目不涉及。
[bookmark: _Toc87025044]调入热力排放
AE净热入热力=AD净调入热量×EF热力
式中：AD净调入热量——净调入热力消耗量（GJ百万千焦）。
以质量计量的蒸汽按下式转换为热量单位：
AD蒸汽=Ma×（En-83.73）×10-3
AD蒸汽——蒸汽的热量，单位为（GJ）；
Ma——蒸汽的质量，单位为吨（t）
En——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位为千焦/千克（kJ/kg）。
EF热力——热力排放因子（tCO2/GJ），热力供应的CO2排放因子应优先采用供热单位提供的CO2排放因子，不能提供则按0.11吨CO2/GJ计。
本项目外购蒸汽230t/a，经计算该项为69.96tCO2。
过程排放
化石燃料和其他碳氢化合物用作原料产生的二氧化碳排放，根据原料输入的碳量以及产品输出的碳量质量平衡法计算。
根据项目物料平衡内容，本项目嘧霉胺生产过程二氧化碳排放量为0.89t/a。
二氧化碳回收利用量
每个核算单元回收且外供的二氧化碳量按下式计算：
Rco2回收=Qi×PURco2×19.77
式中：
Rco2回收——第i个核算单元的二氧化碳回收利用量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；
Qi——第i个核算单元回收且外供的二氧化碳气体体积，单位为万标立方米(104Nm3)；
PURco2——第i个核算单元的二氧化碳外供气体的纯度(二氧化碳体积分数)，以%表示；
19.77——标准状况下二氧化碳气体的密度，单位为吨二氧化碳每万标立方米(tCO2/104Nm3)
本项目不涉及二氧化碳回收环节，故Rco2回收=0。
建设项目碳排放量汇总
根据《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，温室气体排放总量计算公式如下：
AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力
式中：
AE总——碳排放总量（tCO2）；
AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2）；
AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2）；
AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2）。
表4.5-3     本项目温室气体排放情况     单位：t/a
	序号
	现有工程
	本项目
	本项目建设后全厂
	变化量

	生产过程
	0
	0.89
	0
	0

	净调入电力
	59191.90
	378.26
	59570.16
	378.26

	净调入热力
	58295.47
	69.96
	58365.44
	69.96

	化石燃料燃烧
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	117487.37
	449.11
	117935.60
	448.23


[bookmark: _Toc180997913][bookmark: _Toc87025045][bookmark: _Toc91446855][bookmark: _Toc132812446][bookmark: _Toc97043521][bookmark: _Toc23805]碳排放潜力分析及建议
项目相关能耗数据均按设备最大负荷状态考虑，相对保守。实际运行中，大部分设备并非连续处于最大负荷状态，实际运行碳排放数据相对低于本次估算值。
根据项目设计能耗等数据，核算得项目碳排放占比顺序为净调入电力排放、生产过程排放。针对各排放环节，结合项目情况及企业未来规划，后续项目建设后可从以下相关方面进一步降低碳排放。
（1）通过淘汰旧设备、购入效率高、能耗少、成本低的先进设备，使全厂单位生产总值温室气体排放量及单位产品温室气体排放量逐步降低。
（2）企业应使用节能型变压器，以降低变压器损耗。
（3）按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。
（4）建议企业尽可能安排集中连续生产，应杜绝大功率设备频繁启动，必要时安装软起动装置，减少设备启停对电网的影响。
（5）建议企业根据能源法和统计法，建立健全的能源利用和消费统计制度和管理制度。
[bookmark: _Toc180997914][bookmark: _Toc132812447]碳排放管理与监测计划
碳排放管理
设置能源及温室气体排放管理机构及人员等；配备能源计量/检测设备，开展碳排放监测、报告和核查工作；结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等提出管理措施。
①建立制度
为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。
②能力培养
为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对于碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。
③意识培养
企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。
排放管理
①监测管理
企业应根据自身的生产工艺以及《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：a）规范碳排放数据的整理和分析；b）对数据来源进行分类整理；c）对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d）对数据进行处理并进行统计分析；e）形成数据分析报告并存档。
②报告管理
企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。
信息公开
企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。
碳排放监测计划
项目投产后制定碳排放监测计划，提出建立碳排放量核算所需参数的相关监测和管理台账的要求，按照核算方法中所需参数，明确监测、记录信息和频次。
[bookmark: _Toc180997915][bookmark: _Toc132812448]碳排放环境影响评价结论
本项目建设符合阜新市生态分区管控方案要求；本项目二氧化碳排放源涉及生产过程、净购入热力及净购入的电力排放，核算二氧化碳总排放量为449.11t/a；本项目从工艺设备技术、电气系统、热量利用、总平面布置、建筑材料等方面均采取了减污降碳措施且具有可行性；项目投产后建立并不断完善碳排放管理和碳排放监测计划。
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[bookmark: _Toc180998086][bookmark: _Toc2620163][bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc190950401][bookmark: _Toc180997917][bookmark: _Toc228369579][bookmark: _Toc60907908][bookmark: _Toc187656331]环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc228369580][bookmark: _Toc190950402][bookmark: _Toc180998087][bookmark: _Toc187656332][bookmark: _Toc32406][bookmark: _Toc180997918][bookmark: _Toc60907909]环境现状调查
[bookmark: _Toc180997919][bookmark: _Toc60907910]地理位置
阜新市位于辽宁省西北部，东经121°01′~122°56′、北纬41°41′~42°56′之间，处在东北亚和环渤海地区的中心地带，与环渤海的黄金海岸山水相依，北靠内蒙古自治区，东与沈阳市接壤，西南部分别同朝阳市、锦州市毗邻，作为一座新兴的工业城市，是辽宁省的畜牧、油料、产糖基地和重点产粮地区，是中国重要的能源基地之一，素有“煤电之城”之称。
本项目地理坐标为东经121.529087738°、北纬41.828777313°，位于阜新市氟产业开发区安邦路南、氟佑街东。本项目地理位置见附图5.1-1。
[bookmark: _Toc180997920]地形与地貌
[bookmark: _Toc60907912][bookmark: _Toc23891]阜新市是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带，属辽宁西部的低山丘陵区。全区是长矩形，斜卧方向是东北一西南向。全境东西长170公里，南北宽84公里，地势西北高，东南低，西南高，东北低。海拔最高点为西北部的乌兰木头山831.4米，海拔最低点为东南部的十家子乡南甸子村48.5米。地势由西南向东北延伸，西南部的医巫闾山从其构造体系看延伸较远，尾部形成剥蚀平原，在绕阳河西岸匿迹。
[bookmark: _Toc180997921]气象与水文
[bookmark: _Toc324749436][bookmark: _Toc353949604][bookmark: _Toc251749189][bookmark: _Toc251746836][bookmark: _Toc251765173]（1）气象
属北温带亚温带亚湿润半干旱大陆性季风气候，阜新市以平均气温高于20℃为夏季，低于3℃为冬季(全国标准：高于22℃为夏季，低于10℃为冬季)，介于二者之间的气温分别为春、秋季。年平均气温8.7℃，多年平均总降水量457.1毫米，年蒸发量1941.8毫米，无霜期180天。四季分明，雨热同季，光照充足，风多雨少。一年当中风向主要是西风和西北风，冬季冻层最大深度在1.40米左右。
（2）水文
评价区主要河流为细河。该河发源于阜新蒙古族自治县骆驼山，末端在义县境内汇入大凌河，在阜新境内全长113千米，主流长94.3千米，控制面积2290平方千米。境内细河水系的干支流分布在全市19个乡镇、210个村。在市区内主要支流有高林台河、九营子河、四官营子河、西灰同河、小胡家河、伊吗图河、汤头河、花儿楼河和清河，年均径流量1.72亿立方米。
[bookmark: _Toc60907913][bookmark: _Toc180997922][bookmark: _Toc11399]区域地质与构造
[bookmark: _Toc31393][bookmark: _Toc489514071][bookmark: _Toc353949605][bookmark: _Toc324749438][bookmark: _Toc324749439][bookmark: _Toc188605920][bookmark: _Toc353949606]地层
[bookmark: _Toc239755261][bookmark: _Toc232582748][bookmark: _Toc239753557][bookmark: _Toc249174839][bookmark: _Toc232583557][bookmark: _Toc19620][bookmark: _Toc489514072]本区域在地层区划上属华北地层区，燕山分区，朝阳—阜新小区，出露地层有太古界建平群，中元古界长城系、中生界侏罗系、白垩系及新生界第四系。评价区区域地层岩性见表5.1-1。
表5.1-1    区域地层表
	地层系统
	代号
	厚度（m）
	主要岩性

	界
	系
	统
	组
	段
	
	
	

	新生界
	第四系
	全新统
	
	
	Q4
	0~20
	分布于大凌河、细河的条带状冲积平原。由冲洪积物构成，上部为亚砂土、粉砂、细砂；下部为粗砂、砾石。

	中生界
	白垩系
	下统
	阜新组
	
	K1f
	400~1000
	为一套河流、湖泊、沼泽相交互沉积，主要岩性为一套灰色、灰黄色砂岩、粉砂岩、砾岩及灰黑色泥岩和煤层，含有丰富的植物化石和少量动物化石。在海州露天矿可划分为五个旋回、六个煤层群。向西逐渐变薄。本组煤层最厚可达百米。依岩性、岩相及含煤可分为三段。

	
	
	
	沙海组
	四段
	K1sh4
	250~750
	泥岩、砂岩、夹砂砾岩透镜体。

	
	
	
	
	三段
	K1sh3
	300~600
	砂岩、泥岩夹煤层，并夹薄层砂砾岩，为沙海组主要含煤段。

	
	
	
	
	二段一段
	K1sh2+1
	60~193
	以黄褐色、黄绿色砂砾岩为主，夹局部可采煤层及少量泥岩。

	
	
	
	九佛堂组
	
	KJ3jf
	150~1950
	上部：灰色泥岩，砂质泥岩。中部：细砂岩，粉砂岩。下部：白云质含泥砂岩、含泥粉砂岩、凝灰岩，角砾岩

	
	
	
	义县组
	
	KJ3y
	200~1000
	安山岩、玄武质安山岩、玄武岩、流纹岩、角砾熔岩、夹火山质角砾岩、集块岩及凝灰质砂岩、泥岩等。

	中元古界
	蓟县系
	
	雾迷山组
	
	Z
	不详
	上部为含砂屑白云岩，以下为白云质灰岩及灰质白云岩



	[image: 辽宁省构造分区略图]
	[image: 辽宁省深部构造图]

	图5.1-3  构造分区略图
	图5.1-4  深部构造图


地层岩性构造
[bookmark: _Toc232328214][bookmark: _Toc4951][bookmark: _Toc353949607][bookmark: _Toc324749440]1.太古界、中元古界
区内太古界建平群，自下而上为小塔子沟组、大营子组，分布于阜新市北部、新邱南部。
（1）小塔子沟组（Arjnx）
主要出露于哈朋营子西沟—哈朋营子河东—他本扎兰一带。分布面积11km2，出露厚度1700m，总体走向呈北东向展布。主要岩性为黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩夹磁铁石英岩扁豆体。
（2）大营子组（Arjnd）
[bookmark: OLE_LINK2]主要分布于新邱以南五家子、大巴沟、台头皋、五家子河北等地，分布面积约5km2，出露厚度350~700m，呈北东向展布。主要岩性为混合质二云斜长片麻岩、混合质黑云斜长片麻岩、长英片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、角闪片岩夹磁铁石英透镜体。中元古界本区仅出露长城系高于庄组（Chg）主要分布于佛寺一带，分布面积约2km2，出露厚度约1500m，岩性主要为含燧石结核白云质灰岩，地层倾向南西，倾角45°~49°。
2、中生界
中生界在区内广泛分布，出露有侏罗系、白垩系，总厚度5400m，以白垩系分布面积最广，侏罗系仅有侏罗统兰旗组出露，可划分为5个组。
（1）侏罗系
中统兰旗组（J2l） 
主要分布于知足山以北，哈拉哈营子—佛寺一带，向西延至图外。出露面积14km2，出露厚度500~1000m。岩性主要为安山岩，底部有少量安山质角砾岩。
（2）白垩系
白垩系是阜新—义县断陷盆地中最发育的地层，为一套厚达数千米的陆相碎屑岩与中—酸性火山岩系。是阜新地区煤的赋存层位，出露有下统义县组、九佛堂组、阜新组、中统孙家湾组。
①义县组（K1y）
分布于四合水库—哈朋营子西沟—他本扎兰一带，出露面积约30km2，厚度700m，岩性主要为安山岩，少量流纹岩，底部有玄武岩，夹火山角砾岩、凝灰岩、紫色砂页岩、砾岩层，这些岩石其颜色多为紫灰色、灰色、灰白色、灰黑色、地层倾向南东，倾角10~25°。
②九佛堂组（K1jf）
岩、砂砾岩为主，夹有灰黄色、浅灰色、灰白色砂岩、砾岩、页岩等。上部为紫红色砾岩，夹少量紫色砂岩，厚度 200~1500m。该组从清河门至新邱断续均有分布，分布面积23.5km2，绝大部分呈北东向分布。该组平行不整合覆于义县组之上，为一套河流冲积—成煤沼泽—湖滨相沉积，可进而划分两个岩段：
九佛堂组一段（K1jf1）
主要分布于小哈拉哈、四合乡河东—小河东—高林台等地，分布面积3.45km2，其主要岩性底部为浅灰色、灰黄色砾岩、砂砾岩夹薄层页岩、粉砂岩。中上部为灰色、灰黑色、灰绿色页岩、粉砂岩夹碳质页岩及薄煤层，顶部灰黑色、灰绿色页岩夹砾岩。厚200~1600m。
九佛堂二段（K1jf2）
本段即东北煤田地质勘探公司一零七队所称之“沙海组”。主要分布于清河门、西吐呼噜以西、付家洼子、良官营子—烟台营子、海州营子等地。主要岩性：下部为灰绿色、灰褐色、灰白色砾岩，砂砾岩夹薄层砂页岩，薄煤层及含油砂岩，中部为灰白、灰黑色、灰白色砂岩、粉砂岩夹碳质页岩及可采煤层，含油砂岩多层，上部为深灰色、粉砂岩夹碳质页岩及可采煤层，含油砂岩多层，上部为深灰色、暗灰绿色、青灰色厚层页岩为主，夹砂岩及少量砾岩。厚度500~1500m，富含动、植物化石。
③阜新组（K1f）
分布于南起清河门，北迄阜新—新邱一带。虽分布面积较广，但多被第四系掩盖，因而出露零散，著名的阜新煤田即赋存于此组之中，该组为一套沼泽相沉积。分布面积120km2，厚度300~1200m，呈北东向展布，多倾向南东，部分倾向北，倾角9°~34°。岩性下部为灰色、深灰色、灰白色、灰黑色砂页岩、粉砂岩、碳质页岩，夹煤层多达数十层，为主要含煤段。上部为灰白色、浅灰色砂岩、砂砾岩。夹薄层砾岩，砂页岩及薄煤层，局部地区夹少量紫色薄层粉砂岩。
④孙家湾组（K2s）
主要分布在阜新—义县盆地东南边部，该组的沉积明显受构造控制，为一套河流相沉积，主要出露于南起老爷庙北山，知足山—八道岭，东梁至新邱一带。面积约97km2，主要岩性：下部以灰紫色、灰白杂色砾岩、灰绿色、灰褐色砂岩、砂页岩、砂砾岩为主，夹有灰黄色、浅灰色、灰白色砂岩、砾岩、页岩等。上部为紫红色砾岩，夹少量紫色砂岩，厚度200~1500m。
3、新生界
新生界仅出露第四系，分布比较广泛，面积405km2，其成因类型较单一，按其时代，结合成因类型划分如下：
（1）上更新统
①坡洪积层（Q31dpL）
分布于清河门、大哈拉哈、八家子、东扣莫等地，分布范围较广，在高低丘陵前缘与河流一级阶地之间，呈环带状及月牙状，构成坡洪积扇裙地貌单元，岩性为黄土状亚粘土、亚砂土及碎石层（透镜体），局部有少量砂砾石混土透镜体，碎石及砾石成分为附近高部位基岩碎块，直径一般在0.5~2cm，最大10cm，呈棱角次棱角状，碎石呈次圆状，分选不好，该层中发现有普氏羚羊脊椎，吉林鼹鼠和河套大角鹿化石，上覆全新统及上更新统冲洪积层。厚度一般在5~10m。
②冲洪积层（Q32apL）
分布在碱草沟、四家子—北革命营子、水泉、朝代营子等地的丘间谷地中，其岩性具有上细下粗的特点。上部为亚砂土、亚粘土及粉砂，下部为中粗、中细砂及砂砾石层，分选较好，砾石直径0.5~3cm，次棱角至次圆状，成分为花岗岩、石英岩及砂岩碎块，覆盖在坡洪积层及基岩之上，上覆全新统的上部冲积砂砾石层，厚度一般为3~7m。
（2）全新统
①冲洪积层（Q41apL）
南西起清河门，北东迄新邱均有分布，呈条带状广布于各大小河流的一级阶地中，分布面积较大。岩性：上部为亚砂土，下部为砂、砂砾石，表现为典型的双层结构，即上部亚砂土层，一般厚3~6m，为黄、黄灰色、灰色，稍具粘性，多植物根系和虫孔，下部砂、砂砾石层，厚1.5~4m，为灰白色、杂色细、中、粗砂及砂砾石层，结构松散，砾石分选磨圆较好，直径在0.4~3cm，大者达10m厚，成分为花岗岩、安山岩、砂页岩等，覆盖于基岩及上更新统之上，上覆冲积层（Q42-3al）,在上部亚砂土与下部砂砾石层中间，沿细河两岸局部见有牛轭湖相淤泥及淤泥质土透镜体，厚度0.2~0.5m左右。
②冲积层(Q42—3a L) 
分布在细河及各河流的河漫滩及河床中。其岩性为黄白、灰白及杂色砂卵砾石，局部夹薄层细中砂及粉砂，结构松散，分选一般，磨圆度中等，砾石直径0.5~10cm，大者可25cm，呈浑圆状，次棱角状，成分为花岗岩、安山岩、石英砂岩等，砂层厚0.5~1.0m，砾卵石厚小于5m，覆盖于上更新统及全新统下部冲洪积层之上。
③人工堆积（Q43S）
主要分布于韩家店、工人村——碾盘沟、高德、小于家沟等地，人工堆积为矿山开采废石堆，废石成分为砂砾石、砂页岩、碳质页岩、煤矸石等。厚度20~250m，覆盖于基岩及全新统、上更新统之上。
[bookmark: _Toc2620164][bookmark: _Toc60907918][bookmark: _Toc180997928][bookmark: _Toc187656333][bookmark: _Toc180998088][bookmark: _Toc190950403][bookmark: _Toc228369581][bookmark: _Toc6225][bookmark: _Hlt71732350]环境质量现状监测与评价
环境空气质量现状调查与评价
对于常规污染物，本次评价采用阜新市2024年环境质量报告环境数据和结论。
区域环境空气质量达标情况
（1）区域环境空气质量
[bookmark: _Hlk783969]根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告书中的数据或结论。
根据2024年阜新市环境空气质量报告，2024年1-12月：细颗粒物（PM2.5）年均值、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、二氧化硫（SO2）年均值、二氧化氮（NO2）年平均浓度、一氧化碳（CO）14小时平均第95百分位数浓度、臭氧（O3）日最大8h滑动平均第90百分位数浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目位于环境空气达标区域。
监测结果见表5.2-1。
表5.2-1    城区空气质量监测结果
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	超标倍数

	SO2
	年平均质量浓度
	14
	60
	23.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	54
	70
	77.14
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	35
	77.14
	达标

	CO
	24小时平均
第95百分位数浓度
	1.3mg/m3
	4mg/m3
	32.56
	达标

	O3
	日最大8h滑动
平均第90百分位数浓度
	146
	160
	91.25
	达标


区域环境空气质量污染情况
（1）监测因子
根据项目周围地区环境现状及整个建设项目的工艺特点，确定环境空气补充监测因子为甲醇、氯、甲苯、硫化氢、氨、氯化氢、甲醛的小时均值；TVOC的8小时平均值；NMHC的一次值。同时各监测点在监测的同时记录风向、风速、气温、气压等气象参数。
1#点位众辉厂区甲苯、硫化氢、氨、氯化氢、甲醇的小时均值，TVOC的8小时平均值，NMHC的一次值，收集《辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书》中的监测数据，监测公司为沈阳市中正检测技术有限公司，监测时间2025年2月12日至2025年2月18日，报告编号：GW0217400。
2#公官营子村甲苯、硫化氢、氨、氯化氢、甲醇的小时均值，TVOC的8小时平均值，NMHC的一次值，收集《辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书》中的监测数据，监测公司为沈阳市中正检测技术有限公司，监测时间2025年12月1日至2025年12月7日，报告编号：GW1201500。
（2）监测点位
在评价范围内布设2个环境空气质量监测点位，具体位置见表5.2-2和附图5.2-1。
表5.2-2    本项目环境空气质量监测点位
	序号
	监测点位
	坐标
	测点相对厂址方位
	距厂界最近距离
	监测项目

	1#
	厂址
	E121°31'52.26"
N41°49'44.94"
	-
	-
	氨、硫化氢、氯气、氯化氢、甲醇（1小时平均）；
TVOC（8小时平均）；
NMHC（一次值）

	2#
	公官营子
	E121°32'35.06"
N41°50'07.05"
	NE
	约870m
	氨、硫化氢、氯气、氯化氢、甲醇（1小时平均）；
TVOC（8小时平均）；
NMHC（一次值）


（3）监测时间及频率
监测7天。TVOC 8小时平均浓度每天采样6小时；其他因子24小时平均浓度每天采样不少于20小时，1小时平均浓度每天采样4次，每次采样不少于45分钟，具体时间为：2:00、8:00、14:00、20:00。
表5.2-3    检测分析方法
	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析、采样仪器名称/型号/编号
	检出限
	单位

	1
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计
UV2400
SYZZ-SB-028-04
	0.01
	mg/m3

	
	
	
	环境空气颗粒物综合采样器
ZR-3923型
SYZZ-SB-146-07
	
	

	2
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法
	紫外可见分光光度计
UV2400
SYZZ-SB-028-04
	0.001
	mg/m3

	
	
	
	环境空气颗粒物综合采样器
ZR-3923型
SYZZ-SB-146-07
	
	

	3
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
	气相色谱仪
GC-9790Plus
SYZZ-SB-030-03
	0.07
	mg/m3

	
	
	
	真空箱气袋采样器
ZR-3520
SYZZ-SB-101-07
	
	

	4
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法
HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.02
	mg/m3

	
	
	
	环境空气颗粒物综合采样器
ZR-3923型
SYZZ-SB-146-06
	
	

	5
	硫酸雾
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法
HJ 544-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.005
	mg/m3

	
	
	
	环境空气颗粒物综合采样器
ZR-3923型
SYZZ-SB-146-07
	
	

	6
	挥发性有机物
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 644-2013
	气质联用仪
GCMS-QP2010 plus
SYZZ-SB-071-02
	——
	μg/m3

	
	
	
	双路VOCs采样器
ZR-3620A
SYZZ-SB-099-01
	
	

	7
	甲醇
	居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法
GB/T 11738-1989
	气相色谱仪
GC-9790Plus
SYZZ-SB-030-03
	0.40
	mg/m3

	
	
	
	环境空气颗粒物综合采样器
ZR-3923型
SYZZ-SB-146-08
	
	


（4）环境空气质量现状评价
1)评价因子
评价因子为甲苯、氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲醇、TVOC、氯化氢。
2)评价方法
采用占标率法，计算公式为：
[image: ]×100%
式中：Pi——i评价因子占标率(%)；
Ci——i评价因子监测浓度(mg/m3)；
Cio——i评价因子评价标准(mg/m3)。
3)评价标准
评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值二级标准；甲苯、氨、硫化氢、甲醇、TVOC、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3计算依据浓度值。
4)评价结果
本次评价对区域环境空气质量现状监测结果进行统计分析评价。
[bookmark: _Hlk49343916]表5.2-4    环境空气质量现状监测数据统计与评价结果
	监测点
	监测因子
	范围
(μg/m3)
	标准值(μg/m3)
	I值
	超标率(%)
	达标
情况

	1#
厂址
	氨
	小时值
	20-80
	200
	0.1-04
	0
	达标

	
	甲苯
	小时值
	未检出
	200
	0
	0
	达标

	
	硫化氢
	小时值
	2-7
	10
	0.2-0.7
	0
	达标

	
	TVOC
	8h值
	119-163
	600
	0.2-0.27
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	一次值
	720-840
	2000
	0.36-0.42
	0
	达标

	
	氯化氢
	小时值
	未检出
	50
	0
	0
	达标

	
	甲醇
	一次值
	未检出
	3000
	0
	0
	达标

	2#
公官营子
	氨
	小时值
	20-60
	200
	0.1-0.3
	0
	达标

	
	甲苯
	小时值
	未检出
	200
	0
	0
	达标

	
	硫化氢
	小时值
	1-6
	10
	0.1-0.6
	0
	达标

	
	TVOC
	8h值
	131-179
	600
	0.218-0.298
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	一次值
	580-700
	2000
	0.29-0.35
	0
	达标

	
	氯化氢
	小时值
	未检出
	50
	0
	0
	达标

	
	甲醇
	一次值
	未检出
	3000
	0
	0
	达标


由上表得到，本项目环境空气质量现状监测各点位的监测因子均达标，该地环境空气质量较好。
[bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc6615][bookmark: _Toc519393202]地表水环境质量现状
1.监测因子
pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。
2、监测断面
根据项目建设厂址的具体情况，本项目选用3个地表水监测断面，具体监测断面情况见表5.2-5。
表5.2-5    地表水质量监测断面一览表
	编号
	监测断面名称

	1#
	伊吗图河（伊吗图河入细河河口细河上游500m）

	2#
	细河（伊吗图河入细河河口细河上游500m）

	3#
	细河（碧波污水处理厂排污口下游5000m）


3、监测时间及频次
本项目地表水评价等级为三级B，为表征地表水环境质量现状，本次评价引用《辽宁阜新氟产业开发区2024年环境质量现状检测》（辽呈硕环检241105WT）中的相关环境质量现状监测数据；其监测时间距今未超过三年，故监测可引用。检测时间2024年11月13日~15日，每天采样一次。
4、监测结果
地表水监测断面监测结果见表5.2-6。由表5.2-6可知：2#及3#监测断面的各检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，1#监测断面检测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。

表5.2-6     地表水质量监测数据及统计结果
	检测项目
	单位
	检测结果
	执行标准

	
	
	伊吗图河（伊吗图河入细河河口细河上游500m）
	细河（伊吗图河入细河河口细河上游500m）
	细河（碧波污水处理厂排污口下游5000m）
	伊玛图河（Ⅲ类）
	细河
（Ⅳ类）

	
	时间
	11.13
	11.14
	11.15
	11.13
	11.14
	11.15
	11.13
	11.14
	11.15
	
	

	pH
	无量纲
	7.6
	7.5
	7.6
	7.8
	7.8
	7.7
	7.8
	7.9
	7.8
	6~9
	6~9

	溶解氧
	mg/L
	7.1
	7.4
	7.3
	6.5
	6.5
	6.5
	6.8
	6.7
	7.1
	≥5
	≥3

	高锰酸盐指数
	mg/L
	3.4
	3.6
	3.5
	3.9
	4.0
	3.7
	4.2
	4.1
	3.9
	6
	10

	化学需氧量
	mg/L
	16
	15
	15
	17
	18
	17
	18
	19
	18
	20
	30

	BOD5
	mg/L
	3.5
	3.2
	3.0
	3.8
	3.4
	3.2
	3.6
	3.7
	3.5
	4
	6

	氨氮
	mg/L
	0.083
	0.089
	0.083
	0.069
	0.072
	0.069
	0.529
	0.503
	0.489
	1.0
	1.5

	总磷
	mg/L
	0.01
	0.02
	0.01
	0.28
	0.29
	0.26
	0.08
	0.09
	0.06
	0.2
	0.3

	总氮
	mg/L
	8.11
	8.05
	8.00
	7.55
	7.32
	6.53
	7.26
	6.98
	5.74
	/
	/

	铜
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	1.0
	1.0

	锌
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	1.0
	2.0

	氟化物
	mg/L
	0.81
	0.87
	0.90
	0.47
	0.53
	0.59
	1.38
	1.20
	1.29
	1.0
	1.5

	硒
	μg/L
	3.3
	3.1
	3.4
	2.6
	2.5
	2.6
	3.0
	3.0
	3.4
	10
	20

	砷
	μg/L
	1.0
	1.0
	1.0
	1.2
	1.2
	1.2
	1.1
	0.9
	0.9
	50
	100

	汞
	μg/L
	0.08
	0.04
	0.05
	0.19
	0.19
	0.19
	0.27
	0.23
	0.24
	0.1
	1

	镉
	μg/L
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	5
	5

	铬（六价）
	mg/L
	0.012
	0.009
	0.010
	0.009
	0.008
	0.008
	0.008
	0.007
	0.005
	0.05
	0.05

	铅
	μg/L
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	50
	50

	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	0.2

	挥发酚
	mg/L
	0.0014
	0.0018
	0.0018
	0.0013
	0.0017
	0.0015
	0.0013
	0.0012
	0.0014
	0.005
	0.01

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.02
	0.03
	0.02
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.05
	0.5

	LAS
	mg/L
	0.06
	0.057
	0.06
	0.07
	0.06
	0.066
	0.076
	0.063
	0.07
	0.2
	0.3

	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2
	0.3

	粪大肠菌群
	个/L
	4300
	5400
	4300
	4300
	3500
	2800
	9200
	16000
	9200
	10000
	20000

	硫酸盐
	μg/L
	102
	94
	96
	142
	111
	137
	94
	80
	84
	250
	250

	氯化物
	mg/L
	66
	65
	67
	125
	125
	126
	112
	113
	111
	250
	250

	硝酸盐
	mg/L
	4.79
	4.59
	4.70
	5.71
	5.55
	5.76
	3.89
	3.67
	3.89
	10
	10

	铁
	mg/L
	0.24
	0.29
	0.29
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.09
	0.09
	0.07
	0.3
	0.3

	锰
	mg/L
	0.05
	0.05
	0.06
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1
	0.1



[bookmark: _Toc60907920][bookmark: _Toc2620166]地下水质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc128666212]地下水质量现状监测
本次评价收集《辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2025年12月1日至2025年12月2日，对项目所在地周边区域地下水水质及水位开展了监测，监测公司为沈阳市中正检测技术有限公司，报告编号：GW1201500。
（1）监测因子
①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；
②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；
③特征监测因子：铝、二氯甲烷、甲苯、镍、1，2-二氯乙烷、氯苯；
④监测同步记录井口坐标，测量井深、水位、水深、水温等。
（2）监测点位
收集的监测报告共设置7个地下水水质监测点位。具体位置见表5.2-7及附图5.2-1。
表5.2-7    地下水水质监测点位一览表
	序号
	采样点位
	检测项目
	检测频次

	1
	1众辉厂区内水井
	pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性固体总量、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、碳酸盐碱度（CO32-）、重碳酸盐碱度（HCO3-）、Cl-、SO42-、铝、甲苯、镍、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、氯苯、硫酸盐；
水位、井深
	连续监测2天，每天监测1次。

	2
	2西伊吗图水井
	
	

	3
	3原胜家窝棚水井
	
	

	4
	4原罗台营子水井
	
	

	5
	5周家街水井
	
	

	6
	6干沟子1#水井
	
	

	7
	7原福兴地1#水井
	
	

	8
	伊吗图镇水井
	水位、井深
	

	9
	杨家荒水井
	
	

	10
	园区规划供水井
	
	

	11
	原福兴地村2#水井
	
	

	12
	蒙古街水井
	
	

	13
	后街村水井
	
	

	14
	干沟子2#水井
	
	


（3）监测项目分析方法
地下水监测项目分析方法具体见表5.2-8。
表5.2-8    水质监测项目分析方法
	[bookmark: _Toc128666213]序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称/型号/编号
	检出限
	单位

	1
	pH值
	地下水质分析方法 第5部分：pH值的测定 玻璃电极法
DZ/T 0064.5-2021
	多参数分析仪
DZB-718
SYZZ-SB-114-01
	——
	无量纲

	2
	氨氮
	地下水质分析方法 第57 部分：氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
DZ/T 0064.57-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.01
	mg/L

	3
	硝酸盐
	地下水质分析方法 第 59 部分：硝酸盐的测定紫外分光光度法
DZ/T 0064.59-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.05
	mg/L

	4
	亚硝酸盐
	地下水质分析方法 第60部分：亚硝酸盐的测定分光光度法
DZ/T 0064.60-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.0002
	mg/L

	5
	挥发性酚
	地下水质分析方法 第73部分：挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法
DZ/T 0064.73-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.0005
	mg/L

	6
	氰化物
	地下水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法
DZ/T 0064.52-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.0005
	mg/L

	7
	砷
	地下水质分析方法 第11部分：砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法 
DZ/T 0064.11-2021
	原子荧光光度计
AFS-8510
SYZZ-SB-044-02
	0.15
	μg/L

	8
	汞
	地下水质分析方法第81部分：汞量的测定 原子荧光光谱法
DZ/T 0064.81-2021
	原子荧光光度计
AFS-8510
SYZZ-SB-044-02
	0.021
	μg/L

	9
	六价铬
	地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
DZ/T 0064.17-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.001
	mg/L

	10
	总硬度
	地下水质分析方法第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法
DZ/T 0064.15-2021
	酸式滴定管
25mL
SYZZ-SB-127-01
	1.0
	mg/L

	11
	铅
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 
HJ 700-2014
	电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQplus
SYZZ-SB-162-01
	0.09
	μg/L

	12
	镉
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 
HJ 700-2014
	电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQplus
SYZZ-SB-162-01
	0.05
	μg/L

	13
	铁
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 
HJ 776-2015
	电感耦合等离子体光谱仪iCAP PRO X 
SYZZ-SB-161-01
	0.01
	mg/L

	14
	锰
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 
HJ 776-2015
	电感耦合等离子体光谱仪iCAP PRO X 
SYZZ-SB-161-01
	0.01
	mg/L

	15
	氟化物
	地下水质分析方法 第53 部分：氟化物的测定 茜素络合物分光光度法
DZ/T 0064.53-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.005
	mg/L

	16
	溶解性固体总量
	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法
DZ/T 0064.9-2021
	电子天平
BSA124S
SYZZ-SB-007-01
	——
	mg/L

	17
	耗氧量
	地下水质分析方法 第68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法
DZ/T 0064.68-2021
	酸式滴定管（棕）
25mL
SYZZ-SB-127-04
	0.1
	mg/L

	18
	K+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 
HJ 812-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.02
	mg/L

	19
	Na+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 
HJ 812-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.02
	mg/L

	20
	Ca2+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 
HJ 812-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.03
	mg/L

	21
	Mg2+
	水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 
HJ 812-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.02
	mg/L

	22
	碳酸盐碱度（CO32-）
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法
DZ/T 0064.49-2021
	酸式滴定管
25mL
SYZZ-SB-127-01
	2
	mg/L

	23
	重碳酸盐碱度（HCO3-）
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法
DZ/T 0064.49-2021
	酸式滴定管
25mL
SYZZ-SB-127-01
	2
	mg/L

	24
	SO42-
	水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.018
	mg/L

	25
	Cl-
	水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-D120
SYZZ-SB-032-02
	0.007
	mg/L

	26
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023
5.1 多管发酵法
	生化培养箱
LRH-150B   SYZZ-SB-005-02
	——
	MPN
/100mL

	27
	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标
GB/T 5750.12-2023
4.1 平皿计数法
	生化培养箱
LRH-150B   SYZZ-SB-005-02
	——
	CFU/mL

	28
	铝
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 
HJ 776-2015
	电感耦合等离子体光谱仪
iCAP PRO X
SYZZ-SB-161-01
	0.009
	mg/L

	29
	硫酸盐
	地下水质分析方法第65部分：硫酸盐的测定 比浊法
DZ/T 0064.65-2021
	紫外可见分光光度计
T6新世纪
SYZZ-SB-028-02
	0.25
	mg/L

	30
	镍
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
 HJ 700-2014
	电感耦合等离子体质谱仪iCAP RQplus
SYZZ-SB-162-01
	0.06
	μg/L

	31
	甲苯
	水质挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 639-2012
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	0.3
	μg/L

	32
	二氯甲烷
	水质挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 639-2012
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	0.5
	μg/L

	33
	氯苯
	水质挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 639-2012
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	0.2
	μg/L

	34
	1,2-二氯乙烷
	水质挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 639-2012
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	0.4
	μg/L


地下水质量现状评价
(1)评价方法
①采用单因子标准指数法，其计算公式为：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1352\wps1.png]
式中：Pi—i因子标准指数；
Ci—i因子监测浓度，mg/L；
COi—i因子质量标准，mg/L。
②对于pH值，评价公式为：
PpH=(7.0-pHi)/(7.0-PHsd)(pHi≤7.0)
PpH=(PHi-7.0)/(PHsu-7.0)(pHi>7.0)
式中：PpH—i监测点的pH评价指数；
PHi--i监测点的水样pH监测值；
PHsd—评价标准值的下限值；
PHsu—评价标准值的上限值。
（2）评价标准
众辉厂区水井采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅳ类标准，其余水井采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
(3)地下水现状监测结果与评价
地下水监测结果见表5.2-9。
表5.2-9    地下水质量监测数据结果    单位：mg/L（pH无量纲）
	污染因子
	标准值
	内容
	监测点位

	
	
	
	1众辉厂区内水井
	2西伊吗图水井
	3原胜家窝棚水井
	4原罗台营子水井
	5周家街水井
	6干沟子1#水井
	7原福兴地1#水井

	pH值
	Ⅳ类
	8.5-9.0
	监测结果
	7.25-7.28
	7.01-7.06
	7.27-7.34
	7.26-7.3
	7.23-7.36
	7.27-7.32
	7.33-7.38

	
	III类
	6.5-8.5
	标准指数
	0.125-0.14
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	Ⅳ类
	1.5
	监测结果
	0.03-0.04
	0.11-0.12
	0.07-0.08
	0.02-0.03
	0.04-0.05
	0.05-0.06
	0.03-0.04

	
	III类
	0.5
	标准指数
	0.02-0.027
	0.220-0.240
	0.140-0.160
	0.040-0.060
	0.080-0.100
	0.100-0.120
	0.060-0.080

	硝酸盐
	Ⅳ类
	30
	监测结果
	14.2-14.5
	14.1-14.3
	14.9-15.1
	14.6-14.7
	14-14.3
	15.2-15.6
	13.5-13.6

	
	III类
	20
	标准指数
	0.473-0.483
	0.705-0.715
	0.745-0.755
	0.730-0.735
	0.700-0.715
	0.760-0.780
	0.675-0.680

	亚硝酸盐
	Ⅳ类
	4.8
	监测结果
	0.0034-0.0035
	0.0018-0.0019
	0.0009-0.0011
	0.0017-0.0018
	0.0031-0.0032
	0.0016-0.0016
	0.0008-0.001

	
	III类
	1
	标准指数
	0.00071-0.00073
	0.002-0.002
	0.001-0.001
	0.002-0.002
	0.003-0.003
	0.002-0.002
	0.001-0.001

	挥发性酚
	Ⅳ类
	0.01
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.002
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	氰化物
	Ⅳ类
	0.1
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.05
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	砷
	Ⅳ类
	0.05
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.01
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	汞
	Ⅳ类
	0.002
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.001
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	六价铬
	Ⅳ类
	0.1
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.05
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	总硬度
	Ⅳ类
	650
	监测结果
	411-413
	407-410
	402-404
	401-403
	395-398
	402-405
	411-414

	
	III类
	450
	标准指数
	0.632-0.635
	0.904-0.911
	0.893-0.898
	0.891-0.896
	0.878-0.884
	0.893-0.900
	0.913-0.920

	铅
	Ⅳ类
	0.1
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.01
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	镉
	Ⅳ类
	0.01
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.005
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	铁
	Ⅳ类
	2
	监测结果
	0.03-0.03
	0.03-0.04
	0.03-0.03
	0.02-0.02
	0.02-0.02
	0.02-0.02
	0.02-0.02

	
	III类
	0.3
	标准指数
	0.015-0.015
	0.100-0.133
	0.100-0.100
	0.067-0.067
	0.067-0.067
	0.067-0.067
	0.067-0.067

	锰
	Ⅳ类
	1.5
	监测结果
	0.02-0.02
	0.03-0.03
	0.03-0.03
	0.02-0.02
	0.02-0.02
	0.02-0.02
	0.03-0.03

	
	III类
	0.1
	标准指数
	0.013-0.013
	0.300-0.300
	0.300-0.300
	0.200-0.200
	0.200-0.200
	0.200-0.200
	0.300-0.300

	氟化物
	Ⅳ类
	2
	监测结果
	0.387-0.472
	0.413-0.428
	0.394-0.421
	0.408-0.452
	0.389-0.429
	0.403-0.436
	0.412-0.422

	
	III类
	1
	标准指数
	0.1935-0.236
	0.413-0.428
	0.394-0.421
	0.408-0.452
	0.389-0.429
	0.403-0.436
	0.412-0.422

	溶解性固体总量
	Ⅳ类
	2000
	监测结果
	674-677
	654-660
	638-640
	600-610
	634-638
	668-670
	664-668

	
	III类
	1000
	标准指数
	0.337-0.3385
	0.654-0.660
	0.638-0.640
	0.600-0.610
	0.634-0.638
	0.668-0.670
	0.664-0.668

	耗氧量
	Ⅳ类
	10
	监测结果
	0.6-0.7
	0.6-0.7
	0.6-0.7
	0.7-0.7
	0.6-0.7
	0.6-0.6
	0.7-0.7

	
	III类
	3
	标准指数
	0.06-0.07
	0.200-0.233
	0.200-0.233
	0.233-0.233
	0.200-0.233
	0.200-0.200
	0.233-0.233

	K+
	Ⅳ类
	-
	监测结果
	2.62-2.74
	1.85-1.87
	2.76-2.77
	2.02-2.18
	1.5-1.56
	1.74-1.84
	1.44-1.56

	
	III类
	-
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Na+
	Ⅳ类
	400
	监测结果
	34.6-35.4
	39.8-41.3
	39.9-41.2
	38.5-39.5
	39.9-40.7
	38.6-38.9
	40-40.2

	
	III类
	200
	标准指数
	0.0865-0.0885
	0.199-0.206
	0.199-0.206
	0.193-0.198
	0.199-0.204
	0.193-0.195
	0.200-0.201

	Ca2+
	Ⅳ类
	-
	监测结果
	118-120
	1121-114
	116-118
	117-118
	109-111
	118-120
	120-120

	
	III类
	-
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Mg2+
	Ⅳ类
	-
	监测结果
	25.2-26
	27.5-28.1
	27.4-27.7
	26.3-26.8
	28-29.4
	27.4-27.6
	27.2-27.5

	
	III类
	-
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	碳酸盐碱度（CO32-）
	Ⅳ类
	-
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	-
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	重碳酸盐碱度（HCO3-）
	Ⅳ类
	-
	监测结果
	375-380
	385-388
	391-396
	393-397
	385-388
	384-389
	410-413

	
	III类
	-
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SO42-
	Ⅳ类
	350
	监测结果
	68.4-68.5
	68.8-69.2
	69.9-70.4
	68.6-70.1
	69-69.5
	69-69.6
	68.7-69.4

	
	III类
	250
	标准指数
	0.19-0.195
	0.275-0.277
	0.280-0.282
	0.274-0.280
	0.276-0.278
	0.276-0.278
	0.275-0.278

	Cl-
	Ⅳ类
	350
	监测结果
	59-61.1
	57.7-60
	58.9-61.5
	57.2-59.4
	58.1-60.9
	58.4-58.8
	57.2-59.6

	
	III类
	250
	标准指数
	0.169-0.175
	0.231-0.240
	0.236-0.246
	0.229-0.238
	0.232-0.244
	0.234-0.235
	0.229-0.238

	总大肠菌群
	Ⅳ类
	100
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	3
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	菌落总数
	Ⅳ类
	1000
	监测结果
	610-670
	34-39
	100-120
	55-59
	48-61
	62-68
	43-48

	
	III类
	100
	标准指数
	0.61-0.67
	0.340-0.390
	1.000-1.200
	0.550-0.590
	0.480-0.610
	0.620-0.680
	0.430-0.480

	铝
	Ⅳ类
	0.1
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.05
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	硫酸盐
	Ⅳ类
	350
	监测结果
	72-72.5
	78.1-78.9
	73.5-74.5
	76.8-78.9
	72.1-77.6
	72.1-79.9
	70.2-75.1

	
	III类
	250
	标准指数
	0.206-0.207
	0.312-0.316
	0.294-0.298
	0.307-0.316
	0.288-0.310
	0.288-0.320
	0.281-0.300

	镍
	Ⅳ类
	0.1
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.02
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	甲苯
	Ⅳ类
	1.4
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.7
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	二氯甲烷
	Ⅳ类
	0.5
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.02
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	氯苯
	Ⅳ类
	0.6
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.3
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,2-二氯乙烷
	Ⅳ类
	0.04
	监测结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	III类
	0.03
	标准指数
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



由上表可知，监测点位中3原胜家窝棚水井菌落总数超标，这与历史上其受到农村地区生活污水污染有关，其余监测点位各项水质因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）水质要求。
[bookmark: _Toc128666214]地下水水位调查结果
为了调查项目所在区域地下水流场情况，收集辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目环境影响评价期间于2025年7月及2025年12月对项目所在区域地下水水位进行的调查结果，具体点位及水位情况见下表。调查结果情况见表5.2-10。
表5.2-10    地下水水位监测点位一览表
	点位名称
	水位标高（m）

	
	2025.7
	2025.12

	1众辉厂区内水井
	85.5
	88.5

	2西伊吗图水井
	84.2
	88.2

	3原胜家窝棚水井
	87
	92

	4原罗台营子水井
	92
	94

	5周家街水井
	84.8
	86.8

	6干沟子1#水井
	88.2
	93.2

	7原福兴地1#水井
	81.5
	84.5

	8伊吗图镇水井
	90
	94

	杨家荒水井
	90.2
	95.2

	园区规划供水井
	85.2
	90.2

	原福兴地村2#水井
	87
	89

	蒙古街水井
	80
	82

	后街村水井
	78.8
	83.8

	干沟子2#水井
	90
	95


[bookmark: _Toc60907921][bookmark: _Toc180997931][bookmark: _Toc2620167]声环境质量现状监测与评价	
众辉公司于2024年10月对厂区四周开展了声环境质量监测，监测公司为沈阳市中正检测技术有限公司，报告编号FW1032000。经调查，众辉公司自24年10月以来无新投产项目，厂界噪声环境无明显变化，该监测结果可反映现阶段公司厂界声环境质量现状。
（1）监测点布设
在厂区厂界四周外1m处各布设1个噪声监测点位。详见附图5.2-2。
（2）监测时间和频率
厂区厂界四周噪声监测时间为2024.10.19-2024.10.20，连续监测2天，昼夜各1次。
（3）监测结果
厂界声环境质量现状监测统计结果见表5.2-9。
表5.2-9    厂界声环境监测结果统计表
	检测日期/检测点位
	检测因子/检测结果

	
	Leq[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	2024.10.19
	1#厂界东
	50
	40

	
	2#厂界南
	52
	42

	
	3#厂界西
	51
	40

	
	4#厂界北
	52
	43

	2024.10.20
	1#厂界东
	51
	40

	
	2#厂界南
	53
	43

	
	3#厂界西
	52
	41

	
	4#厂界北
	50
	42

	标准值
	65
	55

	达标情况
	达标
	达标


（4）评价结果
评价方法：在对监测结果统计分析的基础上，采用监测结果与标准值直接比较对本项目厂址厂界声环境质量现状进行评价。
由表5.2-9可知，厂界监测点昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）“3类”标准要求。
[bookmark: _Toc60907922][bookmark: _Toc2620168][bookmark: _Toc180997932]土壤环境质量现状监测与评价
本次评价收集《辽宁众辉生物科技有限公司年产4000吨农药原药及副产生产项目环境影响报告书》中的监测数据，监测公司为沈阳市中正检测技术有限公司，监测时间2025年2月12日至2025年2月18日，报告编号：GW0217400。
（1）监测项目及监测点位
在项目厂址内部设置5个柱状样点和2个表层样点，在厂址外设置4个表层样点。土壤共计11个监测点位，具体监测点位见附图5.1-2。
表5.2-10    监测点位及监测因子一览表
	序号
	监测点名称
	监测因子

	1
	厂区内
	柱状点
	1#厂区东北角
	pH、甲苯、石油烃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷

	2
	
	
	2#拟建A9车间
	

	3
	
	
	3#五期用地西侧
	

	4
	
	
	4#污水站南侧
	

	5
	
	
	5#罐区中部
	

	6
	
	表层点
	6#污水站东侧
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中基本因子45项目+pH、石油烃

	7
	
	
	7#厂区中部
	pH、甲苯、石油烃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷

	8
	厂区外
	表层点
	8#厂区南侧200m农用地
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中基本项目+pH、甲苯、石油烃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷

	9
	
	
	9#厂区东侧50m
	pH、甲苯、石油烃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷

	10
	
	
	10#厂区西侧100m
	pH、甲苯、石油烃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷

	11
	
	
	11#厂区北侧150m
	pH、甲苯、石油烃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷


（2）监测时间和频率
监测时间为2025年2月15日，监测频率为每日1次。
（3）监测项目分析方法
土壤监测项目分析方法具体见表5.2-11。
表5.2-11    土壤监测项目分析方法
	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称/型号/编号
	检出限
	单位

	1
	砷
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子荧光光度计
AFS-8510
SYZZ-SB-044-02
	0.01
	mg/kg

	2
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子荧光光度计
AFS-8510
SYZZ-SB-044-02
	0.002
	mg/kg

	3
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计
AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	1
	mg/kg

	4
	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	10
	mg/kg

	5
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	3
	mg/kg

	6
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T 17141-1997
	原子吸收分光光度计
GGX-830
SYZZ-SB-029-02
	0.01
	mg/kg

	7
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
HJ 1082-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	0.5
	mg/kg

	8
	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.0
	μg/kg

	9
	氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.0
	μg/kg

	10
	1,1-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.0
	μg/kg

	11
	二氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.5
	μg/kg

	12
	反式-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.4
	μg/kg

	13
	1,1-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	14
	顺式-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	15
	氯仿
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.1
	μg/kg

	16
	1,1,1-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	17
	四氯化碳
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	18
	苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.9
	μg/kg

	19
	1,2-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	20
	三氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	21
	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.1
	μg/kg

	22
	甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	23
	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	24
	四氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.4
	μg/kg

	25
	氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	26
	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	27
	乙苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	28
	间,对-二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	29
	邻-二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	30
	苯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.1
	μg/kg

	31
	1,1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	32
	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	33
	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.5
	μg/kg

	34
	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.5
	μg/kg

	35
	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.09
	mg/kg

	36
	苯并(a)蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	37
	苯并(a)芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	38
	苯并(b)荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.2
	mg/kg

	39
	苯并(k)荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	40
	䓛
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	41
	二苯并(a,h)蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	42
	茚并(1,2,3-cd)芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	43
	萘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.09
	mg/kg

	44
	2-氯苯酚
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
 HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.06
	mg/kg

	45
	苯胺
	半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法 
U.S.EPA 8270E-2018
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.02
	mg/kg

	46
	pH
	土壤 pH 值的测定 电位法
HJ 962-2018
	PH计
PHS-3C
SYZZ-SB-014-01
	——
	无量纲

	47
	阳离子交换量
	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 
HJ 889-2017
	紫外可见分光光度计
UV2400
SYZZ-SB-028-01
	0.8
	cmol+/kg

	48
	氧化还原电位
	土壤 氧化还原电位的测定
电位法
HJ 746-2015
	土壤ORP计
TR-901
SYZZ-SB-120-01
	——
	mV

	49
	渗滤率
	森林土壤渗滤率的测定
LY/T 1218-1999 
3 环刀法
	环刀
100cm3
SYZZ-SB-094-01
	——
	mm/min

	50
	土壤容重
	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定
NY/T 1121.4-2006
	环刀
100cm3
SYZZ-SB-094-01
	——
	g/cm3

	51
	总孔隙度
	森林土壤水分－物理性质的测定
LY/T 1215-1999
	环刀
100cm3
SYZZ-SB-094-01
	——
	%

	52
	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法
HJ 1021-2019
	气相色谱仪
GC1949
SYZZ-SB-030-05
	6
	mg/kg

	53
	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	1
	mg/kg

	54
	总铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计
AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	4
	mg/kg


（4）监测结果
本项目土壤监测结果见表5.2-12。
表5.2-12    土壤监测结果统计表 
	监测点位
	监测项目
	监测项目
	筛选值（mg/kg）
	占标率

	1#厂区东北角柱状样表层
	pH
	7.71
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	11
	4500
	0.002

	1#厂区东北角柱状样中层
	pH
	7.62
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	1#厂区东北角柱状样深层
	pH
	7.59
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	2#拟建A9车间柱状样表层
	pH
	7.83
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	2#拟建A9车间柱状样中层
	pH
	7.76
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	2#拟建A9车间柱状样深层
	pH
	7.7
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	3#五期用地西侧柱状样表层
	pH
	7.94
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	3#五期用地西侧柱状样中层
	pH
	7.87
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	3#五期用地西侧柱状样深层
	pH
	7.81
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	4#污水站南侧柱状样表层
	pH
	7.68
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	4#污水站南侧柱状样中层
	pH
	7.63
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	4#污水站南侧柱状样深层
	pH
	7.54
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	5#罐区中部柱状样表层
	pH
	7.72
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	5#罐区中部柱状样中层
	pH
	7.66
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	5#罐区中部柱状样深层
	pH
	7.62
	-
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	6#污水站东侧表层
	砷
	6.02
	60
	0.10

	
	镉
	0.19
	65
	0.003

	
	六价铬
	未检出
	5.7
	--

	
	铅
	38
	800
	0.05

	
	铜
	28
	18000
	0.002

	
	镍
	49
	900
	0.05

	
	四氯化碳
	未检出
	2.8
	--

	
	氯仿
	未检出
	0.9
	--

	
	氯甲烷
	未检出
	37
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	66
	--

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	596
	--

	
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	54
	--

	
	二氯甲烷
	未检出
	616
	--

	
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	5
	--

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	10
	--

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	6.8
	--

	
	四氯乙烯
	未检出
	53
	--

	
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	840
	--

	
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	2.8
	--

	
	三氯乙烯
	未检出
	2.8
	--

	
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	0.5
	--

	
	氯乙烯
	未检出
	0.43
	--

	
	苯
	未检出
	4
	--

	
	氯苯
	未检出
	270
	--

	
	1,2-二氯苯
	未检出
	560
	--

	
	1,4-二氯苯
	未检出
	20
	--

	
	乙苯
	未检出
	28
	--

	
	苯乙烯
	未检出
	1290
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	对间-二甲苯
	未检出
	570
	--

	
	邻-二甲苯
	未检出
	640
	--

	
	汞
	0.166
	38
	0.004

	
	硝基苯
	未检出
	76
	--

	
	苯胺
	未检出
	260
	--

	
	2-氯酚
	未检出
	2256
	--

	
	苯并（a）蒽
	未检出
	15
	--

	
	苯并（a）芘
	未检出
	1.5
	--

	
	苯并（b）荧蒽
	未检出
	15
	--

	
	苯并（k）荧蒽
	未检出
	151
	--

	
	䓛
	未检出
	1293
	--

	
	二苯并（a，h）蒽
	未检出
	1.5
	--

	
	茚并（1,2,3-c,d）芘
	未检出
	15
	--

	
	萘
	未检出
	70
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	
	pH
	7.63
	--
	--

	7#厂区中部表层
	pH
	7.57
	--
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	8#厂区南侧200m农用地表层
	砷（mg/kg）
	3.76
	30
	0.13

	
	镉（mg/kg）
	0.21
	0.3
	0.70

	
	铅（mg/kg）
	36
	120
	0.30

	
	铜（mg/kg）
	12
	100
	0.12

	
	铬（mg/kg）
	53
	200
	0.27

	
	锌（mg/kg）
	67
	250
	0.27

	
	镍（mg/kg）
	18
	100
	0.18

	
	汞（mg/kg）
	0.142
	2.4
	0.06

	
	pH
	7.34
	--
	--

	
	甲苯
	未检出
	--
	--

	9#厂区东侧50m表层
	pH
	7.45
	--
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	83
	4500
	0.02

	10#厂区西侧100m表层
	pH
	7.61
	--
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--

	11#厂区北侧150m表层
	pH
	7.52
	--
	--

	
	甲苯
	未检出
	1200
	--

	
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	--

	
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	--

	
	石油烃
	未检出
	4500
	--


[bookmark: OLE_LINK6]注：8#点位执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 试行）》（GB15618-2018）筛选值、余下监测点位执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。
（6）评价结果
本项目所在区域土壤质量良好，能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准。
包气带污染调查
众辉公司于2024年10月对厂区可能受到污染的包气带开展监测，监测公司为沈阳市中正检测技术有限公司，报告编号FW1032000。
包气带监测对厂区可能受到污染的点位及相对未受污染的点位开展检测，并进行对比分析，包气带表层采样时间为2024年10月19日。检测结果见表5.2-13。
表5.2-13    包气带检测结果    单位：mg/L
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	2024年10月19日
	

	
	二车间外
	办公楼南侧
	

	
	FW1032004010
	FW1032004011
	

	pH值
	7.5
	7.8
	无量纲

	氨氮
	0.837
	0.852
	mg/L

	硫酸盐
	18
	22
	mg/L

	高锰酸盐指数
	0.7
	0.9
	mg/L

	镍
	0.05（L）
	0.05（L）
	mg/L

	挥发酚
	0.01（L）
	0.01（L）
	mg/L

	甲苯
	1.4（L）
	1.4（L）
	μg/L

	1,1-二氯乙烷
	1.2（L）
	1.2（L）
	μg/L

	1,2-二氯乙烷
	1.4（L）
	1.4（L）
	μg/L


由表5.2-12分析可知，项目现有厂区可能受到污染的二车间包气带各项监测因子与厂区内办公楼前各因子背景值无较大变化，表明项目厂区包气带未受到现有项目的影响。
[bookmark: _Toc10912][bookmark: _Toc8981][bookmark: _Toc180998089][bookmark: _Toc180997933][bookmark: _Toc187656334][bookmark: _Toc190950404][bookmark: _Toc228369582][bookmark: _Toc25063]区域污染源调查
[bookmark: _Toc180997934][bookmark: _Toc2825]辽宁阜新氟产业开发区总体规划及基础设施概况
（1）辽宁阜新氟产业开发区总体情况
辽宁阜新氟产业开发区是经辽宁省人民政府审批的省级园区，是全省唯一的专业氟化工园区，2008年8月启动建设，2012年8月晋升为省级经济开发区，更名为辽宁阜新氟产业开发区。
根据《中国阜新氟化工产业基地控制性详细规划》和批复（阜蒙政〔2015〕116号）以及《辽宁省人民政府关于同意阜蒙县氟化工产业基地晋升为省级经济开发区的批复》（辽政〔2012〕203号），辽宁阜新氟产业开发区位于阜新市区西南部，规划总占地20平方公里，包括西部生活服务区及东部工业区，其中西部生活服务区5平方公里，东部工业区15平方公里。四至范围为：北至阜锦公路，南至二道河子村，西至伊吗图镇庄家店村，东至伊吗图河。
2021年9月，辽宁省工业和信息化厅、发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、应急管理厅联合印发了《关于公布辽宁省化工园区名单（第一批）的通知》，辽宁阜新氟产业开发区被认定为我省首批22家化工园区之一。
辽宁阜新氟产业开发区（以下简称开发区或园区）自2012年8月晋升为省级经济开发区以来，已形成了集基础氟化工产品、含氟医药、农药等含氟精细化学品为主导产业的氟化工产业集群，特别是在含氟精细化学品领域享有较高的国际、国内知名度和市场盛誉，为我国国民经济、国防、军工作出了巨大贡献。开发区管委会于2010年7月委托辽宁省城乡建设规划设计院、阜新市规划设计研究院编制了《中国阜新氟化工产业基地控制性详细规划》，该规划期限截止2020年。
2022年辽宁阜新氟产业开发区管理委员会委托辽宁省石油化工规划设计院有限公司编制了《辽宁阜新氟产业开发区总体规划》（2022~2035）。根据阜新市国土空间总体规划，编制本次规划范围，规划中明确本次规划用地面积为7.29平方公里，四至范围为北起阜锦公路（S204），南至安和路，东至伊吗图河，西临新义铁路。本次规划期限为2022～2035年，产业定位为：以含氟化学品为特色的精细化工为主导产业。重点发展含氟医药、农药、高性能氟化盐、含氟聚合物、含氟涂料及其他精细化学品及基础化工原料等产品。
（2）基础设施概况
1.供水
开发区的供水设施为阜新市新地净水厂，净水厂的自来水途经东梁镇接引至开发区，在开发区北部经加压泵站加压后为开发区供水，设计供水能力4.4万m3/d，目前供水量8000m3/d，余量可满足本项目需求。
2、供电
开发区的供电电源由位于开发区西侧的一座66kV变电所—伊吗图周家街变电所供电，总供电能力330MVA。伊吗图变电所一侧接入220kV东梁变电所，另一侧接入乌龙坝、清河门66kV变电所和66kV马九线形成环网供电。此外，由张久店变电所至开发区的10kV供电线路（张化线）已全线贯通，开发区供电可以满足双回路电源的要求。
目前开发区内已于安庆路东段南侧新建66kV变电站，将于短期内投运，该变电站容量约80MVA。
3、污水处理
开发区内已建成污水处理厂一座—碧波污水处理厂，位于安邦大道南侧、福佑街西侧，原设计处理规模为1.5万m3/d，自2021年11月优化改造完成后，处理能力为5000m3/d，目前实际运行处理规模约1500m3/d。服务范围为园区内企业产生的工业废水和企业内员工产生的生活污水，可以满足区内企业污水收集需求。园区内污水经园区现状污水管网收集后进入碧波污水处理厂处理。碧波污水处理厂污水处理总体工艺为：“园区污水→粗细格栅→主沉池→絮凝反应槽→主沉池→水解酸化池→A/O 池→二沉池→粉炭反应池→混凝/絮凝/斜管沉淀池→滤布滤池→紫外消毒池→出水”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入细河。
碧波污水处理厂污水排放口已按要求进行规范化设置，并安装有在线监测系统和数据传输系统，并已实现联网。目前剩余处理能力约3500m3/d，可满足本项目污水处理需求。
初期雨水由各企业自建初期雨水收集池进行收集处理，清洁雨水经雨排明渠排入伊吗图河。
4、供热
目前开发区有一座现状热源厂阜新中科环保电力有限公司，位于安仁路北、福佑街以东。热源厂内建有2台30t/h燃煤蒸汽锅炉，同时阜新中科环保电力公司垃圾焚烧发电项目配备2×400t/d垃圾焚烧炉，2×7.5MW中温中压纯抽凝汽轮发电机组，可提供40t/h的蒸汽。
另外，位于阜蒙县东梁镇本街的惠农生物质热电厂DN400蒸汽主管线已敷设至安邦路和安庆路，额定供汽能力为100t/h，目前往开发区供应蒸汽35t/h，剩余供汽能力可满足本项目需求。
5、供气
开发区现有阜蒙县久杰燃气有限公司天然气气化站一座，由阜蒙县久杰燃气有限公司投资建设，项目包含CNG和LNG气化站，日供应能力分别为15万立方米和30万立方米，已建成DN450燃气供应管网7.62公里。目前该燃气站为金凯生科、众辉生物、达得利化工、龙田化工、天予化工、睿光氟化工、孚隆宝医药等7家企业供应燃气。
[bookmark: _Toc16723]厂址周围企业情况调查
目前，开发区已有金凯（辽宁）生命科技股份有限公司、辽宁天予化工有限公司、阜新宇泽化工有限公司、阜新睿光氟化学有限公司、阜新金特莱氟化学有限责任公司、阜新中科环保电力有限公司、阜新碧波污水处理厂等多家企业在进行生产，同时存在部分企业拟建、在建项目情况如下。园区企业主要产生大气特征污染物为非甲烷总烃、氟化物、氯化氢、氨气、硫化氢、颗粒物、二氧化硫、二氧化氮等。此外，各企业产生大量的生产废水、危险废物、一般工业固体废物。根据《辽宁阜新氟产业开发区总体规划（2022~2035）环境影响报告书》调查结果，园区主要企业污染物排放情况如下：

表5.3-1    主要入驻企业大气污染物排放情况一览表    单位：t/a
	序 号
	企业名称
	废气排放情况（t/a）

	
	
	SO2
	NOx
	颗粒物
	VOCs
	氯化氢
	氟化物
	氯气

	1
	辽宁东欣化工科技有限公司
	5.444
	14.211
	3.246
	0
	0
	0.158
	0

	2
	阜新汉道化工有限责任公司
	0
	0
	0
	3.166
	2.278
	0
	0.893

	3
	阜新金特莱氟化学有限责任公司
	1.01
	0
	0
	23.649
	4.941
	1.486
	0.552

	4
	辽宁康森化工科技有限公司（在建）
	0
	0
	0
	0
	0.219
	0.270
	0

	5
	辽宁升联生物科技有限公司（在建）
	0
	0
	1.548
	7.920
	0
	0
	0.040

	6
	辽宁众辉生物科技有限公司
	21.697
	53.314
	8.289
	57.550
	4.560
	0
	0.045

	7
	阜新乾屹精细化工有限公司
	4.51
	0
	1.296
	40.336
	0
	0
	0

	8
	辽宁龙田化工科技有限公司
	1.824
	9.265
	0.452
	77.171
	13.392
	0.288
	0.792

	9
	辽宁九华化工有限公司
	0
	0
	0
	18.257
	0
	0
	0

	10
	辽宁东大光明化工有限公司
	0
	0
	0
	18.777
	15.215
	0
	0

	11
	阜新金丰氟化工有限公司
	0.117
	0
	0
	13.030
	1.319
	0.239
	0.455

	12
	阜新孚隆宝医药科技有限公司
	0.152
	0
	0
	11.220
	3.906
	0.966
	0.966

	13
	辽宁天予化工有限公司
	0
	0
	0
	48.575
	11.568
	0.473
	5.461

	14
	阜新泓吉光电材料有限公司
	0
	0
	0
	13.530
	0
	0.150
	0

	15
	阜新奥瑞凯精细化工有限公司
	0
	0
	0
	11.446
	3.298
	0.585
	0.216

	16
	金凯（辽宁）化工有限公司
	32.0634
	53.768
	3.19
	34.991
	23.717
	5.312
	0.791

	17
	辽宁凯莱英医药化学有限公司
	0
	10.8
	0
	171.732
	1.716
	0
	0

	18
	中国石油化工股份有限公司辽宁阜新石油分公司
	0
	0
	0
	13.757
	0
	0
	0

	19
	阜新龙瑞化工有限责任公司
	0
	0
	0
	21.072
	11.633
	8.379
	0

	20
	阜新瑞宁化工有限公司（在建）
	0
	0
	0
	13.353
	4.946
	3.791
	0

	21
	阜新天力精细化工有限公司（在建）
	0
	0
	0
	9.879
	3.413
	0.350
	0.217

	22
	阜新都创新材料科技有限公司
	0
	0
	0.088
	2.111
	0.167
	0
	0

	23
	阜新达得利化工股份有限公司
	0
	0
	0
	28.546
	1.319
	0.239
	0.455

	24
	阜新峰成化工科技发展有限公司
	0
	0
	0
	6.230
	1.183
	0.461
	0

	25
	辽宁氟托新能源材料有限公司
	0
	0
	0
	4.448
	0.232
	0
	0.062

	26
	辽宁和发化工有限公司
	0
	0
	0
	16.272
	0
	0
	0

	27
	阜新清稷升科技有限公司
	0
	1.662
	0
	11.605
	0.006
	0.713
	0

	28
	阜新凯森盟化工科技有限公司
	0
	0
	0
	0.435
	1.321
	0.410
	0.348

	29
	阜新瑞丰氟化学有限公司
	0
	0
	0.01
	7.610
	0
	0
	0

	30
	阜新睿光氟化学有限公司
	1.322748
	0.000093
	5.9856
	39.754
	7.507
	0.307
	1.141

	31
	阜新宇泽化工有限公司
	0
	0
	0
	36.913
	9.100
	3.056
	3.270

	32
	阜新鑫凯达氟化学材料有限公司
	0
	0
	0
	0.440
	0
	0.395
	0.354

	33
	阜新铭大化学有限公司
	0
	0
	0
	0.091
	0.115
	0
	0.038

	34
	辽宁四达同和科技有限公司
	0
	0
	0.002975
	0.150
	0
	0
	0

	35
	辽宁沈源化工科技有限公司
	0.1212
	0
	0
	8.403
	1.314
	0
	0.027

	36
	阜新东冉升含氟精细化学有限公司
	0
	0
	0
	2.210
	0.008
	0
	0

	37
	阜新亚凯医药科技有限公司（在建）
	0
	0
	0
	1.970
	1.350
	0
	0.057

	38
	阜新赢凯科技化工有限公司（在建）
	0
	0
	0
	0.250
	1.727
	0.101
	0.862

	39
	阜新泓翔光电材料有限公司（在建）
	0
	0
	0
	2.610
	0
	0
	0

	40
	德施普(辽宁)新材料技术有限公司（在建）
	0
	0
	0
	0.148
	0
	0.126
	0

	41
	阜新中科环保电力有限公司（含在建）
	344.08
	411.02
	70.2
	0
	0
	0
	0

	42
	阜新碧波污水处理厂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	
	412.34
	554.04
	94.31
	779.607
	131.47
	28.255
	17.042




表5.3-2    主要入驻企业废水排放量一览表    单位：t/a
	序
号
	企业名称
	废水排放
量m3/a
	污染物排放情况（t/a）

	
	
	
	CODcr
	NH3-N
	氟化物

	1
	辽宁东欣化工科技有限公司
	5581
	0.728
	0.056
	0.889

	2
	阜新汉道化工有限责任公司
	45252.2
	2.26
	0.226
	0

	3
	阜新金特莱氟化学有限责任公司
	53904
	27
	1.64
	1.52

	4
	辽宁康森化工科技有限公司（在建）
	10758.3
	4.89
	0.01
	0.0936

	5
	辽宁升联生物科技有限公司（在建）
	101760
	42.04
	2.81
	0

	6
	辽宁众辉生物科技有限公司
	204650.78
	89.07
	5.63
	0

	7
	阜新乾屹精细化工有限公司
	152832.3
	76.42
	4.59
	0

	8
	辽宁龙田化工科技有限公司
	67112.63
	20.13
	1.61
	0

	9
	辽宁九华化工有限公司
	37205.97
	9.1
	0.9
	0

	10
	辽宁东大光明化工有限公司
	12888.6
	5.66
	0.3
	0

	11
	阜新金丰氟化工有限公司
	6862.88
	3.432
	0.206
	0

	12
	阜新孚隆宝医药科技有限公司
	14648.33
	7.32
	4.31
	0

	13
	辽宁天予化工有限公司
	97507.61
	14.05
	0.315
	0.399

	14
	阜新泓吉光电材料有限公司
	36175.5
	3.85
	0.23
	0

	15
	阜新奥瑞凯精细化工有限公司
	18844.08
	8.29
	0.5
	0

	16
	金凯（辽宁）化工有限公司
	300013.93
	14.57
	1.47
	0

	17
	辽宁凯莱英医药化学有限公司
	134477.65
	61.71
	3.71
	0

	18
	中国石油化工股份有限公司辽宁阜新石油分公司
	1138.8
	0.93
	0.093
	0

	19
	阜新龙瑞化工有限责任公司
	6290
	0.819
	0.04
	0

	20
	阜新瑞宁化工有限公司（在建）
	4281.9
	2.14
	0.128
	0.05

	21
	阜新天力精细化工有限公司（在建）
	26828.33
	13.414
	0.805
	0.268

	22
	阜新都创新材料科技有限公司
	25457.9
	9.419
	0.664
	0

	23
	阜新达得利化工股份有限公司
	24752.1
	10.26
	0.63
	0.008

	24
	阜新峰成化工科技发展有限公司
	2149
	0.11
	0.011
	0

	25
	辽宁氟托新能源材料有限公司
	23333.71
	11.667
	0.7
	0.006

	26
	辽宁和发化工有限公司
	4202.8
	0.569
	0.029
	0

	27
	阜新清稷升科技有限公司
	24797.65
	3.24
	0.29
	0.07

	28
	阜新凯森盟化工科技有限公司
	21615.73
	2.8
	0.24
	0.27

	29
	阜新瑞丰氟化学有限公司
	152.27
	0.052
	0.0046
	0

	30
	阜新睿光氟化学有限公司
	84340.17
	22.376
	0.677
	0.9037

	31
	阜新宇泽化工有限公司
	1820
	0.546
	0.055
	0.036

	32
	阜新鑫凯达氟化学材料有限公司
	8269.8
	2.32
	0.15
	0

	33
	阜新铭大化学有限公司
	1514
	0.522
	0.0293
	0.0168

	34
	辽宁四达同和科技有限公司
	352.5
	0.0357
	0.0015
	0

	35
	辽宁沈源化工科技有限公司
	17835.05
	5.351
	0.535
	0.178

	36
	阜新东冉升含氟精细化学有限公司
	840.43
	0.42
	0.025
	0

	37
	阜新亚凯医药科技有限公司（在建）
	43299.5
	4.73
	0.03
	0

	38
	阜新赢凯科技化工有限公司（在建）
	37412.91
	6.55
	0.63
	1.021

	39
	阜新泓翔光电材料有限公司（在建）
	27257.5
	3.18
	0.07
	0

	40
	德施普(辽宁)新材料技术有限公司（在建）
	22682
	4.695
	0.145
	0.124

	41
	阜新中科环保电力有限公司
	7770
	1.7535
	0.08925
	0

	42
	其他（机关团体等）
	126835
	6.342
	0.634
	0

	43
	阜新碧波污水处理厂
	0
	0
	0
	0

	
	合计
	1845705
	504.761
	668.585
	5.853



表5.3-3    主要入驻企业固废产生情况一览表    单位：t/a
	序号
	企业名称
	一般固体废物
	危险废物

	
	
	产生量t/a
	主要名称
	产生量t/a
	主要名称

	1
	辽宁东欣化工科技有限公司
	4863
	灰渣、污泥、生活垃圾
	328.22
	废煤焦油

	2
	阜新汉道化工有限责任公司
	62.95
	生活垃圾、粉尘、废包装
	196.628
	釜残、废活性炭、污泥、废机油

	3
	阜新金特莱氟化学有限责任公司
	15
	生活垃圾
	278.059
	釜残、废活性炭、污泥、废盐

	4
	辽宁康森化工科技有限公司
	14.55
	生活垃圾、废包装
	629.5
	废活性炭、污泥、废盐

	5
	辽宁升联生物科技有限公司
	24
	生活垃圾
	9644.74
	釜残、废活性炭、污泥、废盐

	6
	辽宁众辉生物科技有限公司
	75
	生活垃圾
	539.16
	炉渣及飞灰、废盐

	7
	阜新乾屹精细化工有限公司
	50.1
	生活垃圾、废包装
	8330.55
	釜残、废活性炭、污泥、废盐渣、废机油、废树脂

	8
	辽宁龙田化工科技有限公司
	42.3
	生活垃圾
	6019.34
	釜残、废活性炭、污泥、废机油

	9
	辽宁九华化工有限公司
	15
	生活垃圾
	529.12
	釜残、废活性炭、污泥

	10
	辽宁东大光明化工有限公司
	38
	生活垃圾、废包装
	313.15
	釜残、废活性炭、污泥、废机油

	11
	阜新金丰氟化工有限公司
	41.03
	生活垃圾、废包装
	214.65
	釜残、废活性炭、污泥

	12
	阜新孚隆宝医药科技有限公司
	74
	生活垃圾、废包装
	803.316
	釜残、飞灰、污泥、废盐

	13
	辽宁天予化工有限公司
	111.75
	生活垃圾
	2571.45
	釜残、飞灰、污泥、废盐、铜渣

	14
	阜新泓吉光电材料有限公司
	15
	生活垃圾
	122.3
	釜残、污泥

	15
	阜新奥瑞凯精细化工有限公司
	56.3
	生活垃圾、废包装
	421.83
	釜残、废活性炭、污泥、废机油

	16
	金凯（辽宁）化工有限公司
	2913.5
	生活垃圾、煤渣
	1274.492
	釜残、废活性炭、污泥、废机油

	17
	辽宁凯莱英医药化学有限公司
	12.8
	生活垃圾
	2517.403
	釜残、废活性炭、污泥、废盐、废溶剂

	18
	中国石油化工股份有限公司辽宁阜新石油分公司
	7.2
	生活垃圾
	4.42
	废活性炭、废机油

	19
	阜新龙瑞化工有限责任公司
	15
	生活垃圾
	15
	釜残、污泥

	20
	阜新瑞宁化工有限公司
	7.5
	生活垃圾
	130.32
	釜残、污泥、废试剂

	21
	阜新天力精细化工有限公司
	34
	生活垃圾
	1735.42
	工艺废物

	22
	阜新都创新材料科技有限公司
	3
	生活垃圾
	2536.02
	釜残、废活性炭、污泥、废盐、废溶剂

	23
	阜新达得利化工股份有限公司
	21.46
	生活垃圾
	259.385
	釜残、废活性炭、污泥、废催化剂

	24
	阜新峰成化工科技发展有限公司
	7.5
	生活垃圾
	457.35
	釜残、污泥、废活性炭

	25
	辽宁氟托新能源材料有限公司
	97.5
	生活垃圾、废包装
	5152.756
	釜残、污泥、废活性炭、废试剂

	26
	辽宁和发化工有限公司
	12.05
	生活垃圾
	1608.051
	釜残、废试剂

	27
	阜新清稷升科技有限公司
	27.9
	生活垃圾
	1136.04
	釜残、污泥

	28
	阜新凯森盟化工科技有限公司
	26.1
	生活垃圾、废包装
	1233.971
	釜残、污泥、废活性炭、废试剂

	29
	阜新瑞丰氟化学有限公司
	12
	生活垃圾、废包装
	1.5
	废活性炭

	30
	阜新睿光氟化学有限公司
	47.5
	生活垃圾
	4404.986
	釜残、污泥、废活性炭、废盐

	31
	阜新宇泽化工有限公司
	7.5
	生活垃圾
	1619
	釜残、污泥、废试剂

	32
	辽宁九华化工有限公司
	15
	生活垃圾
	529.12
	釜残、污泥、废活性炭

	33
	阜新鑫凯达氟化学材料有限公司
	36
	生活垃圾
	76.46
	釜残、废活性炭、污泥

	34
	阜新铭大化学有限公司
	15
	生活垃圾
	151.57
	釜残、污泥

	35
	辽宁四达同和科技有限公司
	2.695
	生活垃圾、废包装、粉尘
	0
	无

	36
	辽宁沈源化工科技有限公司
	220.925
	生活垃圾、干燥机固废
	349.94
	釜残、废活性炭、污泥

	37
	阜新东冉升含氟精细化学有限公司
	9
	生活垃圾
	244.33
	釜残、废包装、污泥

	38
	阜新亚凯医药科技有限公司
	18.5
	生活垃圾、废包装、废管件
	3723.99
	医药废物、釜残、污泥、废树脂、有机废液

	39
	阜新赢凯科技化工有限公司
	34.5
	生活垃圾
	3402.647
	釜残、污泥、有机废液、废盐

	40
	阜新泓翔光电材料有限公司
	15
	生活垃圾
	325.364
	釜残、废活性炭、污泥

	41
	德施普(辽宁)新材料技术有限公司
	16.243
	生活垃圾、废包装
	123.241
	釜残、废活性炭、污泥、废矿物油

	42
	阜新中科环保电力有限公司
	29861.4
	粉煤灰、炉渣、生活垃圾
	0
	无

	43
	阜新碧波污水处理厂
	6
	生活垃圾
	2015.25
	污泥、化验室废液、废活性炭

	44
	合计
	39000.753
	
	65970.039
	



[bookmark: _Toc190950406][bookmark: _Toc228369583][bookmark: _Toc88199412][bookmark: _Toc180997937][bookmark: _Toc187656336][bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc180998091]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc380053286]本项目在施工期产生的主要污染为施工扬尘、噪声、废水及固体废物等。施工单位严格落实施工期各项污染防治措施后可以将建设项目施工期对周边环境造成的影响降至最低。因此本次环评对施工期环境影响评价从略，只对运营期环境影响进行重点评价。
[bookmark: _Toc14774][bookmark: _Toc60907924][bookmark: _Toc187656337][bookmark: _Toc228369584][bookmark: _Toc190950407][bookmark: _Toc180997938][bookmark: _Toc21947][bookmark: _Toc180998092][bookmark: _Toc88199413]大气环境影响分析
气象数据及气象分析
[bookmark: _Toc20814][bookmark: _Toc22358][bookmark: _Toc16359][bookmark: _Toc5718][bookmark: _Toc734]气象数据来源
项目位于阜新市氟产业开发区内，本项目地面站逐时气象数据、高空模拟气象数据选用阜新气象站2024年地面常规气象观测资料，具体气象站内容见表6.1-1、6.1-2。
表6.1-1    地面气象站数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离/km
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	阜新
	54237
	基本站
	121.74°
	42.07°
	32
	169
	2024
	风向、风速、温度、低云量、总云量


表6.1-2    高空模拟气象数据信息
	[bookmark: _Toc13489][bookmark: _Toc19051][bookmark: _Toc19739][bookmark: _Toc23302][bookmark: _Toc1644]模拟点坐标
	相对距离/km
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	东经
	北纬
	
	
	
	

	121.74°
	42.07°
	32
	2024
	大气压、高度、干球温度、露点温度、风向偏北度数、风速
	WRF


气象统计分析
[bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc16048][bookmark: _Toc3504][bookmark: _Toc28945][bookmark: _Toc11665]根据阜新气象站2024年地面常规气象观测资料进行统计分析，图6.1-1给出了利用阜新气象站2024年的资料绘出的年及各月各季风玫瑰图。
（1）地面风场分析
阜新2024年主导风向为SW风，频率为15.72%。表6.1-3给出阜新气象站的年均风频统计情况。
[image: ]
图6.1-1  阜新2024年及各月风玫瑰图




表6.1-3    阜新2024年及各月各季风频/％
	风频(%)风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	16.94
	9.81
	10.75
	3.49
	2.28
	1.08
	0.94
	0.94
	2.55
	2.55
	4.30
	15.05
	8.33
	4.17
	6.99
	9.27
	0.54

	二月
	21.84
	13.51
	10.20
	8.05
	4.31
	1.01
	0.86
	1.01
	0.86
	1.29
	7.76
	12.50
	4.02
	1.87
	4.74
	5.60
	0.57

	三月
	8.20
	8.60
	11.42
	5.78
	3.36
	0.67
	1.21
	1.34
	3.23
	1.75
	6.18
	12.63
	10.48
	8.74
	9.01
	6.99
	0.40

	四月
	11.53
	10.28
	10.83
	8.47
	5.14
	0.56
	1.39
	1.25
	1.67
	3.19
	11.81
	18.75
	5.69
	4.03
	2.50
	2.78
	0.14

	五月
	9.95
	6.72
	5.78
	4.70
	2.28
	1.61
	2.02
	1.88
	1.88
	7.26
	23.12
	12.10
	6.18
	4.44
	4.70
	5.38
	0.00

	六月
	6.39
	4.72
	1.67
	2.50
	3.33
	2.22
	2.22
	2.08
	1.39
	8.47
	32.64
	15.42
	5.42
	3.61
	3.75
	4.17
	0.00

	七月
	6.72
	10.22
	6.18
	6.45
	3.76
	1.61
	1.88
	3.09
	6.99
	11.02
	18.01
	10.48
	4.57
	3.36
	3.49
	1.88
	0.27

	八月
	11.96
	11.56
	9.41
	8.20
	5.38
	4.44
	3.09
	2.28
	2.42
	7.26
	12.77
	6.05
	4.57
	2.96
	3.76
	3.76
	0.13

	九月
	12.64
	11.94
	7.64
	5.28
	3.33
	0.56
	1.53
	2.36
	3.47
	7.36
	11.39
	8.06
	5.42
	3.61
	5.69
	9.03
	0.69

	十月
	13.98
	6.85
	5.65
	4.57
	2.96
	1.48
	1.08
	2.02
	3.09
	8.06
	17.47
	9.95
	6.99
	3.36
	4.30
	6.72
	1.48

	十一月
	9.86
	9.72
	7.92
	4.72
	3.89
	1.25
	1.25
	1.39
	1.94
	4.31
	11.67
	12.36
	11.67
	5.00
	6.39
	5.56
	1.11

	十二月
	5.24
	4.70
	2.28
	2.28
	1.61
	0.54
	0.40
	0.67
	0.81
	2.28
	10.48
	17.88
	14.78
	13.17
	11.29
	11.16
	0.40

	春季
	11.22
	9.03
	7.47
	5.36
	3.46
	1.42
	1.49
	1.70
	2.54
	5.42
	13.97
	12.59
	7.37
	4.88
	5.57
	6.03
	0.48

	夏季
	9.87
	8.51
	9.33
	6.30
	3.58
	0.95
	1.54
	1.49
	2.26
	4.08
	13.72
	14.45
	7.47
	5.75
	5.43
	5.07
	0.18

	秋季
	8.38
	8.88
	5.80
	5.75
	4.17
	2.76
	2.40
	2.49
	3.62
	8.92
	21.01
	10.60
	4.85
	3.31
	3.67
	3.26
	0.14

	冬季
	12.18
	9.48
	7.05
	4.85
	3.39
	1.10
	1.28
	1.92
	2.84
	6.59
	13.55
	10.12
	8.01
	3.98
	5.45
	7.10
	1.10

	全年
	14.51
	9.25
	7.69
	4.53
	2.70
	0.87
	0.73
	0.87
	1.42
	2.06
	7.51
	15.20
	9.16
	6.50
	7.74
	8.75
	0.50
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（2）地面风速变化
[bookmark: _Toc187993724][bookmark: _Toc187993404][bookmark: _Toc199324479]表6.1-4和图6.1-2分别为2024年阜新气象站全年和四季小时平均风速日变化的统计结果和曲线图。
[bookmark: _Toc199324997][bookmark: _Toc187993725][bookmark: _Toc187993405][bookmark: _Toc199324480]表6.1-4    2024年阜新地区季小时平均风速日变化统计表/m/s
	风速(m/s)
      小时(h)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	2.56
	2.40
	2.52
	2.37
	2.44
	2.40
	2.84
	3.36
	3.99
	4.24
	4.48
	4.78

	夏季
	2.06
	2.13
	2.03
	1.94
	1.95
	2.04
	2.17
	2.51
	2.85
	3.17
	3.31
	3.50

	秋季
	1.95
	1.84
	1.64
	1.65
	1.78
	1.80
	1.84
	2.10
	2.60
	3.28
	3.42
	3.74

	冬季
	2.16
	2.13
	2.18
	2.18
	2.11
	2.01
	1.97
	2.07
	2.71
	3.47
	4.02
	4.27

	风速(m/s)
      小时(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	4.66
	4.71
	4.56
	4.38
	4.05
	3.40
	2.94
	2.92
	2.58
	2.79
	2.74
	2.67

	夏季
	3.54
	3.46
	3.53
	3.47
	3.25
	2.93
	2.79
	2.41
	2.18
	2.19
	2.20
	2.01

	秋季
	3.84
	3.77
	3.68
	3.13
	2.54
	2.06
	1.97
	1.96
	1.89
	1.89
	1.91
	1.88

	冬季
	4.44
	4.24
	4.03
	3.51
	2.84
	2.41
	2.15
	2.12
	2.18
	2.09
	2.08
	2.07



[bookmark: _Toc199324999][bookmark: _Toc199324482][bookmark: _Toc199477953]
图6.1-2   阜新地区2024年季小时平均风速日变化
阜新地区2024年的年、季小时平均风速日变化趋势基本相同，都呈单峰型。全年小时平均风速从早晨07时起随着太阳高度角的增大而逐渐增大，午后14时小时平均风速达到最大，最大风速为4.71m/s，随后小时平均风速逐渐下降，至凌晨时最低。四季当中，春季的小时平均风速相对其他三季而言较大。
（3）平均温度变化
表6.1-5为利用阜新地区2024年资料统计得出的年平均温度月变化。


表6.1-5   阜新地区2024年平均温度月变化/℃
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	-9.67
	-6.90
	2.27
	12.32
	18.27
	23.48
	25.10
	24.68
	17.16
	9.83
	2.37
	-6.58




图6.1-3   阜新地区2024年平均温度月变化
从图表中可看出，项目地区2024年1月份平均气温最低-9.67℃、7月份平均气温最高25.10℃。
地形数据处理
AERMOD模式考虑地形参数的影响，AERMAP是AERMOD地形数据的预处理器，该模块根据网格化地形数据计算预测点的地形高度尺度，地形数据来自评价区域内实际高程，以DEM数字高程数据格式输出，地形数据分辨率为90m。
[image: ]
图6.1-4    项目区地形图

[bookmark: _Toc180997940]大气估算模式
[bookmark: _Toc8820][bookmark: _Toc13215][bookmark: _Toc27205][bookmark: _Toc29152][bookmark: _Toc30401]估算模式
本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行预测计算。有组织无组织排放源强见表2.5-1、表2.5-2。
[bookmark: _Toc19678][bookmark: _Toc28322][bookmark: _Toc2856][bookmark: _Toc14690][bookmark: _Toc31248]估算模式参数
表6.1-6    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	38

	最低环境温度/℃
	-27

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是否

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


[bookmark: _Toc24557][bookmark: _Toc12163][bookmark: _Toc20699][bookmark: _Toc17502][bookmark: _Toc5249]估算模式预测结果
估算模式预测结果见表6.1-7。根据估算模式预测结果判断本项目大气环境评价等级为三级。
表6.1-7    估算模式预测结果
	污染源
	预测下风向
最大质量浓度（mg/m3）
	最大浓度
占标率Pmax
（%）
	D10%
（m）
	评价工作等级

	DA033
	三车间有组织
	NMHC
	0.00201
	0.1
	-
	三级

	
	
	TVOC
	0.00201
	0.33
	-
	三级

	
	
	二氯乙烷
	0.000278
	0.12
	-
	三级

	
	
	颗粒物
	0.000324
	0.09
	-
	三级

	P3-1
	三车间无组织
	NMHC
	0.000661
	0.03
	-
	三级

	
	
	TVOC
	0.000661
	0.11
	-
	三级

	
	
	甲苯
	0.000236
	0.12
	-
	三级

	DA041
	污水处理站
	氨
	0.00011
	0.06
	-
	三级

	
	
	硫化氢
	0.000007
	0.07
	-
	三级

	
	
	TVOC
	0.000035
	0.0
	-
	三级

	
	
	NMHC
	0.000035
	0.0
	-
	三级

	DA011
	西区RTO
	TVOC
	0.000092
	0.04
	-
	三级

	
	
	颗粒物
	0.000398
	0.16
	-
	三级

	
	
	甲苯
	0.000092
	0.07
	-
	三级

	
	
	NMHC
	0.000092
	0.01
	-
	三级

	三车间新增无组织
	NMHC
	0.003052
	0.15
	-
	三级

	
	TVOC
	0.003052
	0.51
	-
	三级

	
	甲苯
	0.000498
	0.25
	-
	三级

	危废库新增无组织废气
	TVOC
	0.000079
	0.01
	-
	三级

	
	NMHC
	0.000079
	0.0
	-
	三级

	污水站新增无组织
	氨
	0.000383
	0.19
	-
	三级

	
	硫化氢
	0.000024
	0.24
	-
	三级

	
	TVOC
	0.000123
	0.2
	-
	三级

	
	NMHC
	0.000123
	0.1
	-
	三级


评价范围
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”，故最终本项目大气环境影响评价等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价大气影响评价范围边长为5km。
[bookmark: _Toc180997942]非正常工况下环境预测结果分析
鉴于厂区内所有环保设备同时发生故障的可能性极低，假设项目所属车间的环保设备发生故障，进行非正常工况预测。
非正常工况下（非正常工况条件详见4.2.6章节），评价范围内小时平均最大浓度值及保护目标小时平均最大浓度值见表6.1-8。经计算，非正常工况时，污染物未出现超标现象。
表6.1-8    本项目非正常工况污染物贡献质量浓度预测表
	污染物
	预测点
	平均
时段
	最大贡献mg/m3
	出现时间
	占标率/%
	达标情况

	TVOC非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.016999
	24081707
	2.83
	达标

	甲苯非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.000683
	24071106
	0.34
	达标

	氯化氢非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.000008
	24090610
	0.02
	达标

	氨非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.000112
	24081707
	0.06
	达标

	硫化氢非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.000004
	24081707
	0.04
	达标

	NMHC非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.016999
	24081707
	0.85
	达标

	甲醇非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.000615
	24071106
	0.02
	达标

	PM10非正常工况
	区域最大落地浓度
	1小时
	0.014818
	24081707
	4.12
	达标


[bookmark: _Toc180997943][bookmark: _Toc132812520][bookmark: _Toc10819][bookmark: _Toc60907935][bookmark: _Toc88199414][bookmark: _Toc20693]无组织废气源对四周厂界贡献浓度预测分析
根据2024年逐日、逐时气象条件，计算无组织废气排放源对四周厂界贡献浓度，计算结果见表6.1-9。
表6.1-9    无组织废气排放源对四周厂界贡献浓度一览表 
	序号
	污染因子
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(mg/m3)
	出现时间
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	NMHC
	东厂界
	1小时
	0.000153
	24101608
	4.0
	0.003825
	达标

	
	
	西厂界
	
	0.000464
	24070806
	
	0.0116
	达标

	
	
	南厂界
	
	0.000412
	24090207
	
	0.0103
	达标

	
	
	北厂界
	
	0.000216
	24053006
	
	0.0054
	达标

	2
	甲苯
	东厂界
	1小时
	0.000051
	24101608
	0.4
	0.01275
	达标

	
	
	西厂界
	
	0.000464
	24070806
	
	0.116
	达标

	
	
	南厂界
	
	0.000142
	24090207
	
	0.0355
	达标

	
	
	北厂界
	
	0.000074
	24053006
	
	0.0185
	达标

	3
	氨
	东厂界
	1小时
	0
	0
	1.5
	0
	达标

	
	
	西厂界
	
	0
	0
	
	0
	达标

	
	
	南厂界
	
	0
	0
	
	0
	达标

	
	
	北厂界
	
	0
	0
	
	0
	达标

	4
	硫化氢
	东厂界
	1小时
	0
	0
	0.06
	0
	达标

	
	
	西厂界
	
	0
	0
	
	0
	达标

	
	
	南厂界
	
	0
	0
	
	0
	达标

	
	
	北厂界
	
	0
	0
	
	0
	达标


由表6.1-9分析可知，工程实施后无组织废气中各污染因子对四周厂界贡献浓度满足相应标准排放限值要求。
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一、有组织排放量核算
表6.1-10    大气污染物有组织排放量核算
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度mg/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	主要排放口

	1
	DA033
	NMHC
	6.077
	0.0030
	0.00073

	
	
	TVOC
	6.077
	0.0030
	0.00073

	
	
	颗粒物
	9.810
	0.0049
	0.00174

	
	
	二氯乙烷
	0.751
	0.0004
	0.00007

	2
	DA011
	NMHC
	3.676
	0.0011
	0.0004

	
	
	TVOC
	3.676
	0.0011
	0.0004

	
	
	颗粒物
	15.972
	0.0048
	0.0020

	
	
	苯系物
	3.676
	0.0011
	0.0003

	
	
	氯化氢
	0.0833
	0.000025
	0.0000030

	主要排放口合计
	NMHC
	0.001
	TVOC
	0.0011

	
	颗粒物
	0.004
	二氯乙烷
	0.0001

	
	苯系物
	0.0003
	苯系物
	0.0003

	
	氯化氢
	0.0000030
	-
	-

	一般排放口

	1
	P3-1
	NMHC
	0.1844
	0.005531
	0.003344

	
	
	TVOC
	0.1844
	0.005531
	0.003344

	
	
	甲苯
	0.0653
	0.001959
	0.000527

	2
	DA041
	NMHC
	1.4795
	0.000444
	0.000527

	
	
	H2S
	0.2839
	0.000085
	0.00010118

	
	
	NH3
	4.6831
	0.001405
	0.0016

	
	
	TVOC
	1.4795
	0.000444
	0.000527

	一般排放口合计 t/a
	NMHC
	0.0039
	TVOC
	0.00387

	
	NH3
	0.001669 
	甲苯
	0.00053

	
	H2S
	0.00010118 
	-
	-

	有组织排放总计
	NMHC
	0.005

	
	TVOC
	0.005

	
	颗粒物
	0.00373

	
	二氯乙烷
	0.00007

	
	苯系物
	0.0008

	
	氯化氢
	0.000003

	
	H2S
	0.00010118

	
	NH3
	0.001669


二、无组织排放量核算
表6.1-11    大气污染物无组织排放量核算
	序号
	排放口
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	1
	三车间新增无组织废气
	生产过程
	NMHC
	加强密闭措施；维持集气罩等设备正常运转，保持动静密封点的密封性
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	4
	0.06

	
	
	
	甲苯
	
	
	2.4
	0.02

	
	
	
	TVOC
	
	/
	/
	0.06

	2
	危废库新增无组织废气
	危废贮存
	NMHC
	负压收集
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	4
	0.0028

	
	
	
	TVOC
	
	/
	/
	0.0028

	3
	污水站新增无组织废气
	污水处理
	NMHC
	负压收集
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	4
	0.005326

	
	
	
	H2S
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	0.06
	0.00102200

	
	
	
	NH3
	
	
	1.5
	0.0168593

	
	
	
	TVOC
	
	/
	/
	0.005326

	无组织排放总计
	NMHC
	0.068 
	甲苯
	0.024 

	
	H2S
	0.00102
	NH3
	0.01685

	
	TVOC
	0.068
	-
	-


三、项目大气污染物年排放量核算
表6.1-12    大气污染物年排放量核算
	序号
	污染物
	年排放量t/a

	1
	NMHC
	0.073

	2
	TVOC
	0.073

	3
	颗粒物
	0.004

	4
	二氯乙烷
	0.0001

	5
	苯系物
	0.025

	6
	氯化氢
	0.000003

	7
	H2S
	0.0011

	8
	NH3
	0.019


非正常工况下污染物排放量核算见下表。
表6.1-13    非正常工况下污染物排放量核算表
	排气筒编号
	污染源名称
	排放因子
	源强(kg)

	DA033
	三车间有组织排气筒
	NMHC
	0.0303

	
	
	TVOC
	0.0303

	
	
	颗粒物
	0.0049

	
	
	二氯乙烷
	0.0042

	P3-1
	三车间无组织排气筒
	NMHC
	0.0055

	
	
	TVOC
	0.0055

	
	
	甲苯
	0.00195

	DA041
	污水站排气筒
	NMHC
	0.000017

	
	
	H2S
	0.00000041

	
	
	NH3
	0.00001056

	
	
	TVOC
	0.000017

	DA011
	西区RTO
	NMHC
	0.00202

	
	
	TVOC
	0.00202

	
	
	颗粒物
	0.00479

	
	
	苯系物
	0.00055

	
	
	氯化氢
	0.00000313


[bookmark: _Toc132812523][bookmark: _Toc180997946]大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表6.1-14。
表6.1-14    大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级√
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5-50km√
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500-2000t/a□
	<500t/a√

	
	评价因子
	TVOC、氯化氢、甲苯、NH3、H2S、NMHC、PM10、二氯乙烷

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D√
	其他标准□

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	2024年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测标准□
	主管部门发布的数据标准√
	现状补充标准√

	
	现状评价
	达标区√
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源√
现有污染源□
	拟替代污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长=50km□
	边长=5-50km□
	边长=5km√

	
	预测因子
	—
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%√
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长()h
	C本项目占标率≤100%□
	C本项目占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	叠加达标□
	叠加不达标□

	
	区域环境质量整体变化情况
	K≤-20%□
	K>-20%

	
	环境监测计划
	监测因子：TVOC、氯化氢、甲苯、NH3、H2S、NMHC、PM10、二氯乙烷
	有组织废气监测√
无组织废气监测√

	评价结论
	环境影响
	可以接受√
	不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距(  )厂界(   )m

	
	污染源年排放量
	NMHC：0.073t/a、苯系物（甲苯）：0.0025t/a、硫化氢：0.0011t/a、氨：0.019t/a、氯化氢：0.000003t/a、颗粒物：0.004t/a、TVOC：0.073t/a、二氯乙烷：0.0001t/a


[bookmark: _Toc132812524][bookmark: _Toc180997947]评价结论
1.根据《阜新市市环境质量通报》(2024年度)发布的阜新市2024年达标区判定数据，2024年阜新市六项基本污染物的质量浓度分别达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，本项目所在区域属于达标区。
2、根据大气预测结果，拟建项目正常排放下，新增源各污染物的预测结果最大浓度占标均小于100%。
3、当出现非正常排放时，区域最大点有较大增量，非正常工况下持续时间1h小时，日常管理中应加强废气处理设施的日常管理和维护，保证末端处理装置的正常运行，避免非正常排放的发生。
综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，本项目建成后，对区域大气环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc228369585][bookmark: _Toc180998093][bookmark: _Toc190950408][bookmark: _Toc187656338][bookmark: _Toc180997948]地表水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc180997949][bookmark: _Toc60907936]本项目废水排放情况
[bookmark: _Hlk86392765]本项目产生的废水主要为清洗废水等生产废水，送厂内现有污水处理站预处理达标后，排入氟产业开发区污水处理厂进一步处理。
本项目的废水出水水质符合《污水综合排放标准》《辽宁省污水综合排放标准》中排入城镇污水处理的水污染物最高允许排放浓度标准，并满足氟产业开发区污水处理厂的水质接收标准，园区污水处理厂排水水质要求满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的“一级A标准”后经排污管线排入环境。
[bookmark: _Toc180997950][bookmark: _Toc132812527]地表水环境影响分析
本项目厂区废水均经污水处理站处理达标后经园区污水管网排放至碧波污水处理厂处理。
2010年7月20日，阜新市环境保护局出具了《对<阜新伊吗图氟化工产业基地污水处理厂工程环境报告书>的批复》（阜环发〔2010〕121号）。原设计处理规模为1.5万m3/d，自2021年11月优化改造完成后，处理能力为5000m3/d，目前实际运行处理规模约1500m3/d。目前碧波污水处理厂剩余处理能力3500m3/d。
本项目废水排放量约3.63m3/d，污水处理厂剩余处理能力可以满足本项目要求，本项目污水水质成分简单，不会对污水处理厂产生水质的冲击，经污水处理厂处理后对周围水环境影响较小。
根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管碧波污水处理厂处理，对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合碧波污水处理厂接管要求。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
一、污水接管口情况
污水接管口需根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）进行规范化设置。




表6.2-1    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生产废水
	pH、CODcr、SS、甲醇、甲苯、二氯乙烷、总氮、乙腈
	碧波污水处理厂
	连续
	TW001
	物化+生活
	污水站物化生化
	DW001
	符合
	企业总排

	2
	雨水
	CODcr、氨氮、SS
	市政雨水管网
	降雨时段
	/
	/
	/
	YS001、YS002
	符合
	雨水排放口


表6.2-2    废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放口类型
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	东经121°31′26.76″
	北纬41°49′40.66″
	240010.94
	碧波污水处理厂
	主要排放口
	连续
	/
	碧波污水处理厂
	总氮
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODcr
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10


本项目地表水环境影响评价自查表见表6.2-3。
表6.2-3    地表水环境影响评价自查表         
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放√；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；
非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B√
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建√；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区□
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	PH
	/
	/

	
	
	CODcr
	0.029
	248.53

	
	
	SS
	0.013
	113.92

	
	
	苯系物
	0.0003
	2.38

	
	
	甲醇
	0.000020
	0.17

	
	
	乙腈
	0.000031
	0.27

	
	
	总氮
	0.0001
	1.18

	
	
	二氯乙烷
	0.00003
	0.23

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测√
	手动√；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（污水站总排口）

	
	
	监测因子
	（）
	（pH、CODcr、SS、甲醇、二氯乙烷、苯系物、乙腈、总氮）

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


[bookmark: _Toc190950409][bookmark: _Toc187656339][bookmark: _Toc1295][bookmark: _Toc228369586][bookmark: _Toc180998729][bookmark: _Toc60907939][bookmark: _Toc88199415][bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc180997958][bookmark: _Toc60907945][bookmark: _Toc180998095][bookmark: _Toc88199416][bookmark: _Toc30958][bookmark: _Toc299921217][bookmark: _Toc304725561]地下水环境影响预测与评价
本项目建设和生产运营过程中，物料及废水的输送管道和储存设施可能发生渗漏而对地下水质造成污染影响。本评价按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，采用数值法对项目地下水的影响进行影响预测。
0. 地下水评价等级
（1）地下水评价等级分级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求以及本报告第二章的判定结果，确定本项目评价工作等级为一级。
表6.3-1    建设项目评价工作等级分级
	地下水环境影响评价项目类别
	环境敏感程度
	评价工作等级

	Ⅰ类
	较敏感
	一级


（2）地下水评价范围
根据建设项目地下水环境现状调查评价范围基本要求和确定方法，结合建设项目评价级别及具体水文地质条件，确定本项目调查评价范围为：本项目在平原区域，选取河流作为评价区域边界，评价范围包括周边地下水保护目标（村庄水井）及伊吗图河，东侧以伊吗图河为河流边界、西侧以季节性河流为河流边界，西北侧补给区选取一定距离，本项目选取至S204省道姜家店、郭家街为上游补给边界，东南侧下游至蒙古街北侧区域为地下水排泄边界，确定本次地下水环境影响评价范围为24km2。
0. [bookmark: _Toc60907914][bookmark: _Toc29685]区域水文地质概况
[bookmark: _Toc13097][bookmark: _Toc353949609]地下水类型及富水性
[bookmark: _Toc5331][bookmark: _Toc353949611]按地下水的形成埋藏条件、含水介质以及地下水的动力特征，可将地下水划分为两种类型，即第四系松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙水。详见图6.3-1区域水文地质图。
（1）第四系松散岩类孔隙水
以接收大气降雨入渗补给为主，同时还接受邻区侧向补给，在河流附近洪水季节有河水渗透补给，地下水动态变化与大气降雨密切相关，六月份以后随着降水量的增加，地下水位上升，上升幅度与雨量大小成正相关，地下水径流条件因地形较平缓，地下水水力坡度小（一般在2%～3%左右）而较为滞缓，以垂直循环为主。区内地下水水化学特征受地貌、岩性、埋藏条件、径流条件控制也受人为因素影响，根据区内地下水水化学分析，按舒卡列夫分类法，地下水水化学类型可分为六个类型，其中以重碳酸钙（HCO3-Ca）型水为主，还有重碳酸钙钠（HCO3-Ca、Na）、重碳酸氯化物钙钠（HCO3、Cl-Ca、Na）、重碳酸氯化物钙（HCO3Cl-Ca）、重碳酸氯化物钙镁（HCO3-、Cl-Ca、Mg）及各种硫化物型水。区内丘陵地下水矿化度一般小于0.5g/L，属低矿化淡水，地下水类型为重碳酸钙型水，pH值为7.0~7.6，总硬度为8-9德国度，水质良好适宜应用及工农业用水，最近几年由于化工厂的建设造成部分地区地下水受到不同程度的污染已不适宜工农业用水。
（2）碎屑岩类裂隙水
此层在第四系潜水含水层以下，全场分布，主要由全风化的砂岩组成，含水层透水性良好。厚度在20米左右。
[image: ]本项目所在地

图6.3-1    区域水文地质图
[image: ]图6.3-2    水文地质剖面图1
[image: ]图6.3-3  水文地质剖面图2
2. 评价区地下水水位动态特征
[bookmark: _Toc2740][bookmark: _Toc60907915]本区地下水动态主要受气象、水文、人工开采等因素控制，其中大气降水是主要因素，它控制着地下水动态的季节性变化和年变化。地下水位总的变化规律是：受开采影响地段的水位变幅比非开采地段大，坡洪积扇裙区水位变幅最小，山间河谷略小于山间河谷平原。
根据区内地下水动态特征及主要影响因素，可分为气象～季节性开采型和气象～常年性开采两种动态类型。
（1）气象～季节性开采型
在开采强度小的地区，地下水动态主要受气象、水文、农业灌溉等因素影响。分布于细河、伊马图河流域及部分第四系松散岩类堆积区。水位动态主要受降水和农业灌溉开采控制，十一月末至翌年二月末地表表层冻结，大气降水及蒸发微弱，水位变化小，处于相对稳定状态，三月份由于地表解冻，受桃花水影响，水位略有上升，四月至五月中旬，降水少，由于农业灌溉的开采，水位迅速下降，五月中旬达到最低值。随着雨季的到来，降水大量入渗补给地下水，水位上升较快，八月末达到最高值。八月末以后随着降水减少，受蒸发、地下径流排泄影响，水位缓慢下降，十二月左右趋于平缓，年水位变幅1～2m。
（2）气象～长年性开采型
此动态类型除受气象因素控制之外，还受地下水长期开采的制约，主要分布于细河流域的工矿区和山间河谷区的水源地地段。在丰水期，受降水和开采影响，其水位变幅较其他地区略小，地下水位处于缓慢上升的趋势，地下水位上升略滞后于降水峰值。在枯水期，地下水开采是影响地下水动态的主要因素，地下水的动态变化规律与开采动态相吻合，地下水位变幅较小，水位平缓，地下水的变幅大小取决于开采强度的大小。
调查区内近几年由于连续多年的干旱，降水量减少，使区域地下水位处于持续下降的趋势，枯水期与丰水期地下水位变幅为1～3m。
0. 地下水的补给、径流与排泄条件
[bookmark: _Toc11882][bookmark: _Toc60907916]评价区地下含水系统和地下水流动系统与大气降水联系较为密切，具有明显的垂向入渗补给和蒸发排泄作用，在含水系统不同的地段，都有补给、径流、排泄作用发生，三种不同的地下水动态要素交织在一起，共同作用于地下含水系统和地下水流动系统，显示出一个连续相关的信息输出过程。但在不同的地段每个信息要素反映的强弱不同。往往在靠近丘陵坡地前缘以补给、径流作用为主，河谷平原区除补给、径流作用外，排泄作用加强。为此宏观上可将本区两侧的丘陵地带作为补给区，河谷平原区既是地下水的径流区，又是补给区和排泄区。
（1）地下水补给条件
本区地下水的主要补给来源为大气降水的渗入补给、本区多年平均降水量为490.5mm，且降水集中在7、8、9月份，占全年降水量的70%。低山丘陵区，地形较陡，坡度较大，植被稀疏，不利于降水的渗入补给，补给条件较差。山间谷地及河谷平原区，地形平缓，坡度较小，地表岩性为粉土、粉质粘土、细砂利于地表水和降水渗入补给，入渗系数0.28～0.3，补给条件较好。从宏观上看地下水与地表水之间存在补排关系，一般规律是低山丘陵区的裂隙水补给丘前坡洪积层中的地下水，降水入渗系数0.072～0.085之间。山间谷地地下水又补给了山间河谷地下水，河谷平原区的地下水排泄地表水。伊吗图河河水补给该区地下水，同时排泄地下水。其河谷断面侧向径流补给量117.62×104m3/a，在丰水期地表水普遍补给地下水。
（2）地下水径流条件
地下水径流条件的好坏，取决于岩石的透水性和地形条件。岩石透水性好，径流条件就好；地形坡度大，径流条件就好。在低山丘陵区，岩石风化破碎，节理裂隙发育，但裂隙多数被充填，连通性较差，透水性不好，加上地形坡度较大，地下径流条件一般。在丘陵前缘及河谷地带，岩石多数为粗颗粒的砂土类，松散堆积物组成，分布不连续，粘性土和砂性土相接触，但由于地形坡度较大，径流条件好。在河谷平原区，细砂、中粗砂、砾砂、卵石层，厚度稳定，分布连续，透水性好，渗透系数一般在30～120m/d，径流条件好，在局部的河谷平原区，由于颗粒变细，地形坡度小，地下水流动滞缓，径流条件较差。
（3）地下水的排泄条件
该区地下水排泄方式为地表河水排泄和人工开采及垂直地面蒸发排泄。河谷是地下水的主要排泄地段，地下水以补给河水的形式排泄，在山间河谷地带表现突出，在河谷平原区表现为河水补给地下水，同时排泄地表水。在丰水季节山间河谷上游、中游地段，和枯水季节的整个流域内，河水主要靠地下水径流补给，在枯、丰水期地表水具有这种排泄方式，同时也存在着向区外侧向径流排泄。
评价区内村屯用水、人畜用水、工业用水，农业灌溉用水的开采也是地下水排泄的主要方式。其次该区北部企业开采抽排地下水也是本区外围地下水主要排泄方式之一。细河流域山间河谷和河谷平原区的开采强度最大，地下水埋深一般为2.5～8.5m，最大可达12.22m，而且大部埋深均大于3.5m，接近或大于潜水蒸发深度。本区年平均地下蒸发量1746mm，其蒸发量是降水量的三倍，是地下水天然排泄方式之一。本区为农业区，植物叶面蒸发总体较小。
综上所述，本区的补给来源为大气降水、地下径流条件较好。排泄最主要的方式是地表河流排泄和人工开采地下水。丘陵地区是地下水的补给区，丘前地带地形坡度大，地下径流条件较好，是径流区，河水是地下水主要的排泄方式。
0. 区域地下水开发利用现状
由于建设项目地处氟化工产业园区内，所以调查区范围内地下水流场的调查分析应包括整个工业园区。根据现场调查，评价区地下水开发利用程度低，在氟化工基地东南侧，近伊吗图河，只有一处基地水源井，每天抽水量仅2000m3，供给现有基地内的化工企业使用，其它地区无水源井。基地内各村屯的饮用水都由自来水统一供给，但有些村屯内有少量的水井，供自家的菜园浇灌用，且用水量不大。由于基地内原有有机化工厂对地下水的水质已经造成一定程度的污染，所以基地内村屯居民、牲畜饮用水早已改为自来水供给。基地内农田地区无水利设施，田地农作物靠大气降水生长。主要农作物为旱田作物，如玉米、高粱、大豆，少量谷子。农田水利灌溉在基地内利用极低。
[bookmark: _Toc29033]综上所述，区域地下水开发利用程度低，其主要原因是地下水受到轻度污染所致，个别地段建设的基坑降水排水量虽然较大，但时间短，恢复较快。地下水水位和动态变化影响较小。
0. [bookmark: _Toc60907917]厂区水文地质条件
[bookmark: _Toc9077]水文地质条件
[bookmark: _Toc19434]根据区域场地的工程地质勘察报告可知，区域第四系地层具有二元结构，层位比较稳定，上部为粉土、粉质粘土，中部为粉砂、中粗砂、砾砂，下部为白垩纪砂岩、砂页岩的强风化带。含水层厚度分布特征为远离河谷地段，第四系较薄，含水层较薄。沿河地段第四系沉积较厚，呈条带状分布，含水层也较厚。
该场地勘察揭露地层从上到下依次为杂填土、粉土含细砂、中粗砂、砂砾及强风化砂页岩，分述如下：
①杂填土：杂色，物质成分主要为粉土、碎砖块、沙土等，松散状。层厚1.2~1.8m，平均层厚1.5m。
②粉土含细砂：黄色，稍湿，稍至中密。摇震反应中等，无光泽反应。干强度低，韧性低，以粉土为主，细砂以不规则薄夹层方式存在其中。依据阜新地区经验及土工试验分析，粉土中粘粒含量小于10%，层底埋深3.1~3.6m，层厚1.5~2.2m，平均层厚1.85m。
③中粗砂：黄色，很湿至饱和，中密，级配不均，冲积成因，矿物成分主要为长石及石英，层底埋深4.2~5.2m，层厚0.9~1.9m，平均层厚1.4m。
④砾砂：黄色，饱和，中密，级配不均，冲积成因，矿物成分主要为长石及石英，层底埋深6.2~7.5m，层厚1.3~2.7m，平均层厚2m。
⑤强风化砂页岩：黄绿色，砂页岩互层状分布，表层风化强烈，呈硬塑粘土状。岩体风化裂隙发育，裂隙中有大量松散充填物。随着深度的增加，风化程度逐渐减弱，岩体呈碎块状，岩体基本质量等级为V级。
[image: 剖面图1_1 Model (1)]
图6.3-4    场地区域地质剖面图
厂区水文地质概况
拟建项目区及其附近地段即本次重点评价地块，坐落在伊吗图河西岸冲洪积阶地。据本次勘察，通过钻探、抽水试验和采样化验及地下水位监测、测量等系统的专门性水文地质工作、基本查清该地段的地质、水文地质条件。
①厂区含水层及富水性
拟建项目区地下水类型为第四系全新统松散岩类孔隙潜水，冲积、冲洪积成因，含水层主要为粗砂层和强风化页岩层，分布稳定，厚度一般在7米左右。其上覆岩性为黄褐色耕表土，稍湿，厚度0.7~1.0m；黄色粉土，稍密至中密，厚度：2.20~2.50m，对地表及携带的污染物入渗具有一定的阻隔作用。
根据工业园区规划环评地下水评价报告，本区含水层渗透系数为35m/d。据收集到的钻孔（6号）抽水试验结果表明，含水层富水性中等，水位降深4.8m，单井涌水量为432m3/d。
②厂区地下水流场特征
厂区所在区域地下水整体由北西向南东径流，最高水位96m，最低水位为85m，拟建厂区地下水位约为87m。第四系松散岩类孔隙水位埋深：枯水期为3.6~8.3m，丰水期为1.4~6.9m，平水期为2.8~7.1m，该区水位最大变幅在1.5m左右。
③厂区地下水补、径、排条件
天然条件下，厂区周边地下水的补给主要有：侧向径流补给，大气降水补给，灌溉入渗补给及汛期伊吗图河侧向径流补给等；地下水的排泄主要有侧向径流排泄（在区内东南边界）、农业灌溉井的开采和近河地区枯水期局部向伊吗图河的排泄。区内地下水的水力坡度1‰左右。
[image: ae35480c5c3c4a9609e2e4d9a2529d7]本项目

图6.3-5    厂区水文地质图
[image: ]
图6.3-6    水文地质剖面图
水文地质参数
通过区域水文地质调查及工程试验获取本项目厂区水文地质参数结果。
表6.3-1    区域第四系调查参数表
	名  称
	岩  性
	比重
（Gs）
	重度
（r）
	含水率
（w%）
	饱和度
（Sr）
	孔隙比
（e）
	渗透系数
（m/d）

	污水处理厂
	粉质粘土
	2.73
	19.1
	21.1
	73~80
	0.666
	0.1~0.5

	垃圾发电厂
	粉质粘土
	2.74
	17.4~18.2
	19.8~20.7
	63~68
	0.776~0.833
	0.1~0.5

	东欣化工厂
	粉质粘土
	2.73
	182~19.5
	18.8~21.5
	71~85
	0.64~0.72
	0.1~0.5


根据区域调查报告，确定该项目场地环境水文地质参数如下：
①根据经验值，含水层上部粉质粘土层（包括包气带）渗透系数0.1～0.5m/d；
②含水层渗透系数为35m/d；
③得到弥散系数为2.18×10-2。
④根据本次地下水统测及以往资料分析，含水层的天然水力坡度3.5×10-4～4.5×10-4。
⑤含水层富水性中等，单井涌水量为432m3/d。
0. [bookmark: _Toc5500][bookmark: _Toc11079206][bookmark: _Toc508453038]地下水环境影响预测
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，本项目地下水环境影响评价为一级评价，考虑到地下水环境污染的复杂性、隐蔽性和难恢复性，应遵循保护优先、预防为主的原则，预测应为评价环境保护措施的合理性提供依据。
建设项目地下水污染途径分析
根据项目工程分析可知，项目对地下水的影响主要体现在营运期对地下水水质的影响，根据项目污染源实际情况，分析项目在运营期地下水污染途径。
（1）地下水污染途径分类
地下水污染途径可归为四类：
①间歇入渗型。大气降水使污染物随水通过非饱水带，周期性的渗入含水层，主要是污染潜水，淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。
②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水，如废水聚集地段（如废水渠、废水池等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。
③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。
④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。
本项目废水构筑物等池体防渗层破损可能产生连续或间歇性入渗污染，并通过径流污染流场下游的地下水。因此本项目地下水的污染途径以连续或间歇性入渗和径流污染为主。
（2）地下水污染途径确定
①正常工况地下水污染途径
正常工况指项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求条件下的运行状况。对于正常工况下的污染预测，主要针对项目场地内废水构筑物、废水管线等区域的跑、冒、滴、漏等物料和污水允许渗漏量对地下水水质的影响进行预测。由于项目正常工况下难免出现跑、冒、滴、漏等现象，因此本项目正常工况下的地下水污染途径可定义为连续入渗型。
②非正常工况下地下水污染途径
非正常工况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。本项目主要指项目在生产运行期间废水构筑物、污水管线等污染源由于系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计或防渗层失效时造成污染物质泄漏。
在出现防渗层非正常状况时，污染物穿过损坏或不合格的防渗层在重力作用下从地表逐步渗入深层，假设设定的非正常工况不易发现，在这种情况下对地下水的影响，可定义为连续入渗型。
地下水污染源及排放状况
根据项目生产工艺特征、场地水文地质条件等，项目对地下水的影响以污染物的渗漏为主。本项目可能存在的地下水污染源主要是生产车间污水收集池的非正常工况渗漏。
地下水预测情景的设定
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及工程分析，本项目污染源主要为生产车间污水收集池非正常工况渗漏。
本项目场地位于辽西低山丘陵区，项目区土壤区划处于褐土地带，场地包气带以粉土为主，包气带防污性能为弱。本次预测忽略包气带的保护，假定污染物泄漏后即进入含水层，从而对污染物在含水层中迁移转化进行模拟计算。
预测方法
场址内水文地质条件相对较为简单，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，一级评价采用数值法进行地下水环境影响分析及评价。本项目厂址区内含水层岩性及厚度较为稳定连续，水文地质条件相对简单，因此本报告采用数值法对地下水环境影响进行预测。
预测范围
考虑到项目需要预测浅层含水层，为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围设置在项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。根据工程分析，场址区地下水污染源以生产车间污水收集池为预测位置，预测范围为整个地下水调查评价区。模拟时间设置为1d，10d，30d，100d，1000d，7300d。
预测时段识别
根据工程分析，地下水影响预测时段主要在生产运行期阶段。依据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)要求，本项目对地下水环境的影响应从正常工况、非正常工况两种情形进行模拟预测。
（1）在正常工况下，项目对各类污染源场地及设施应进行严格的防渗措施，经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道。
（2）非正常工况的选择以生产车间污水收集池为预测点，选取的其防渗等级不符合标准或其他原因从而使防渗层失效，污染物通过直接进入含水层中，由于逐渐积累，从而污染含水层的情况。
预测因子选取及源强设定
依据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)中9.5要求，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，本次模拟计算根据评价区内地下水的水质现状，以及污染源的分布及类型，选取特征污染物以及国家或地方严格总量控制的污染物作为预测因子，预测因子为本工程主要的特征因子。
本项目不涉及重金属，采取标准指数法进行排序，CODmn标准指数78.9，二氯乙烷标准指数28.64，苯系物标准指数23.58，乙腈标准指数26.5，通过计算选择标准指数最大的CODcr、二氯乙烷作为代表性污染溶质进行模拟预测，同时将CODcr转换为CODmn进行模拟预测。
水文地质概念模型
水文地质概念模型（Conceptual hydrogeological model）是把含水层实际的边界性质、内部结构、渗透性能、水力特征和补给排泄等条件概化为便于进行数学与物理模拟的基本模式。根据区域水文地质条件和地下水环境敏感目标分布情况，确定本次评价的预测范围与评价范围相同：本项目选取至S204省道姜家店、郭家街为上游补给边界，东南侧下游至蒙古街北侧区域为地下水排泄边界，确定本次地下水环境影响评价范围为24km2。地下水环境影响评价预测模拟计算范围见图6.3-8。
含水层结构概化
（1）垂向边界
根据前述水文地质条件，中层含水层与浅层含水层之间均存在有稳定的隔水层，含水层之间基本无联系，本项目仅可能污染浅层水，浅层含水层岩性为粉土、粉质粘土，平均厚度1.2-2.5m。地下水接受大气降水、地表水的渗入补给，由西北向东南方向径流，以蒸发和地下径流方式排泄。场区周围地下水稳定水位埋深平均为1.5m。
（2）四周边界
由于模拟范围不是一个完整的水文地质单元，区内的含水岩组在水平方向上与区外含水层存在着密切水力联系，故将模型四周处理成通用水头边界。各断面流入、流出量，根据断面处含水层渗透系数、断面处水力坡度和断面面积，由Darcy定律求出。
（3）水力特征概化
区域地下水补给方式为浅层水以大气降水、河流入渗补给为主，侧向径流补给次之。地下水流根据不同时间的降水而变化，是时间的函数，因此可以概化为非稳定流。
综上所述，模拟区地下水系统的概念模型可概化成非均质各向同性、空间三维结构、非稳定流地下水系统。
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图6.3-8    地下水预测模拟计算范围图
地下水流数学模型
根据模拟计算区的水文地质特征，可将计算区潜水含水层概化为非均质各向同性、具有通用水头边界的空间三维非稳定地下水水流模型。其数学模型为：
[image: ][image: ]
式中：H---含水层水头（m）；
H0(x,y)---含水层初始水头（m）；
Zb---含水层底板高程（m）；
K---含水层渗透系数（m/d）；
µ---含水层给水度；
W---源汇项（1/d）；
[image: ]---已知流量边界；
q(x,y,t)---含水层侧向单宽补排量（m2/d），流入时取正，流出时取负，隔水边界时取0；
[image: ]---边界上的外法线方向；
D---计算区范围。
地下水流数值模型
（1）软件简介
本次工作选择的软件为地下水模型软件Visual Modflow。Visual Modflow由美国地质调查局(U.S.Geological Survey)于80年代开发出的一套专门用于孔隙介质中地下水流动数值模拟的软件。自问世以来，已经在全世界范围内，在科研、生产、环境保护、城乡发展规划、水资源利用等许多行业和部门得到了广泛的应用，已经成为最为普及的地下水运动数值模拟的计算机程序。
（2）初始条件设置及模拟识别
初始水位采用调查区水位作为初始流场。应力期以月为单位，1个月为一个应力期，共划分为4个应力期，每个应力期又包括若干个时间步长，时间步长为模型自动控制，严格控制每次的迭代误差，在同一应力期内地下水补排项不变。
（3）区域剖分
地下水流模拟旨在为进一步模拟地下水中污染物迁移提供地下水流场等基础条件，为进一步预测地下水环境的影响提供科学依据。本次地下水数值模拟的目的是在地下水流场模拟的基础上预测项目地下水污染的时空分布特征。剖分网格间距16～60m，共剖分38列，35行，1330个单元，其中有效单元820个，剖分结果见图6.3-9。
（4）源汇项处理
①大气降水入渗补给量
潜水含水层通过包气带接受大气降水入渗补给。评价区包气带岩性多为粉土、粉质粘土，区内包气带岩性变化不大，模拟时将全区划为一个参数区，结合评价区地下水埋深与岩性，综合确定降水入渗系数取值0.085。
[image: E:\4进行中的项目\众辉20000吨\预测\地下水\QQ截图20251225100008.png]
图6.3-9    模拟区数值模拟剖分图
②灌溉入渗
渠系灌溉入渗补给包括输水干渠渗漏补给和田间灌水入渗补给。计算时将这种补给综合在一起，用灌溉入渗系数分区概化处理。各区的灌溉入渗系数均值，根据灌区的土壤、包气带岩性及潜水位埋深分析给出初值，最终由模型识别确认。
此次计算灌溉回归入渗系数的取值范围，并结合评价区地下水埋深与岩性，综合确定灌溉回归系数取值0.12。
③蒸发
因浅层水蒸发强度随水位埋深的变化而变化，所以计算时将蒸发强度处理为能随水位变化而变化的机制自动变化，其计算公式如下：
[image: ]
式中：Z——浅层水蒸发强度(m)；
Z0——水面蒸发强度(m),即实际水面蒸发强度，为20cm蒸发皿测得蒸发强度的60%左右；
S——潜水位埋深(m)；
S0——潜水蒸发极限埋深(m)；
在模型中地下水蒸发排泄量通过调用Modflow中蒸发蒸腾子程序包进行计算，在该模块中需要输入最大潜水蒸散发强度以及潜水蒸发的极限深度。
④河流入渗
本次模拟计算使用Modflow里面的River程序包来模拟河流与地下水的补排关系。河底高程可通过模拟区的等高线图来确定，同时利用河流流量监测资料以及河道沿途的岩性等确定性资料来调整河流模块所需要的其他参数。
模型识别与验证
模型的识别与验证过程是在反复修改参数和调整某些源汇项基础上达到较为理想的拟合结果。模型的识别与检验过程采用的方法为试估—校正法。
（1）模拟期及初始条件设置
本次模拟首先进行了稳定流计算，以便拟合含水层的初始流场，通过建立相对于非稳定流模型输入输出简单的稳定流模型，运用模型反求参的方法获得含水层渗透系数。另外，概化的含水层的结构在建立稳定流模型时确定，直接运用于非稳定流模型。项目所在地等水位线拟合见图6.3-10。
[image: ]地下水流方向
等水位线

图6.3-10    项目所在地地下水等水位线拟合图[image: 900f3c983eaaa3120383dc34ae2dddf]
图6.3-11    项目所在地地下水等水位线拟合度示意图
地下水污染模拟预测
（1）溶质运移数学模型
地下水中溶质运移的数学模型可表示为：
[image: ]
式中：[image: ]—介质孔隙度，无量纲；
C—组分的浓度，mg/L；
t —时间，d；
x，y，z—空间位置坐标，m；
Dij—水动力弥散系数张量，m2/d；
Vi—地下水渗流速度张量，m/d；
W—水流的源和汇，m3/d；
[image: ]—组分的浓度，mg/L。
由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，本次工作参考相关研究成果，从保守角度考虑，弥散度参数值取10。
0. 地下水环境影响预测结果与评价
本次模拟根据设定的主要污染源的分布位置，选定优先控制污染物，预测在事故工况情景下，污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出厂区后浓度变化。污染物的检出下限值参照常规仪器检测下限。拟采用污染物检出下限及其水质标准限值(《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准限值)见表6.3-3。
表6.3-3    拟采用污染物检出下限及其水质标准限值     
	模拟预测因子
	检出下限值(mg/L)
	标准限值(mg/L)

	CODmn
	0.05
	10

	二氯乙烷
	0.00235
	0.0041

	注：本次模拟预测因子中CODcr已换算成锰法表示，记为CODmn。


以下根据设定的污染源位置和源强大小，事故工况下无防渗措施情景进行模拟预测，生产车间污水收集池进水CODmn浓度为789mg/L、二氯乙烷浓度为1.14mg/L。事故工况下，在无防渗设施情况下地下水污染物CODmn、二氯乙烷的预测结果见图6.3-12至图6.3-14。

	[image: cod-1]
	[image: cod-10]

	图6.3-12（1）   CODmn渗漏1天污染运移图
	图6.3-12（2）CODmn渗漏10天污染运移图
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	图6.3-12（3）  CODmn渗漏30天污染运移图
	图6.3-12（4）CODmn渗漏100天污染运移图
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	图6.3-12（5）CODmn渗漏1000天污染运移图
	图6.3-12（6）CODmn渗漏7300天污染运移图
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	图6.3-13（1）  二氯乙烷渗漏1天污染运移图
	图6.3-13（2） 二氯乙烷渗漏10天污染运移图
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	图6.3-13（3） 二氯乙烷渗漏30天污染运移图
	图6.3-13（4）二氯乙烷渗漏100天污染运移图
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	图6.3-13（5）二氯乙烷渗漏1000天污染运移图
	图6.3-13（6）二氯乙烷渗漏7300天污染运移图


根据预测，非正常状况下发生泄漏时，污水进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
污染物预测结果详见表6.3-4。


表6.3-4    污染物预测结果表
	污染物
	污染年限(d)
	污染羽下游扩散距离（m）
	污染羽影响范围(m2)
	超标范围(m2)

	CODmn
	1
	11
	569
	52

	
	10
	29（到达下游监测井）
	2339
	164

	
	30
	55
	3254
	1004

	
	100
	89
	4258
	2544

	
	1000
	287
	5996
	3241

	
	7300
	8607
	12581
	4352

	二氯乙烷
	1
	14
	706
	358

	
	10
	41（到达下游监测井）
	5190
	1389

	
	30
	93
	10915
	9500

	
	100
	112
	15503
	13784

	
	1000
	453
	83861
	65549

	
	7300
	666
	195378
	158733


从地下水影响预测可知，项目在发生非正常工况情形下，会出现暂时性的地下水超标现象，项目对周边地下水在一定时间内会持续影响，随着时间的推移，及时采取污染源修复及截断污染源等措施，项目对地下水的影响会逐步变弱，因此在非正常工况发生后，应及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，使此工况下对周边地下水的影响降至最小。
0. 环境影响评价结论
（1）环境水文地质现状
根据环境质量现状监测结果可知，各地下水监测点各项监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准要求。
（2）地下水环境影响
在假定的非正常状况下，泄漏污染物对地下水的影响主要集中在厂区及附近区域，不会对周边地下水开采井水质产生污染影响，因此非正常状况泄漏污染物不会对周边地下水水质产生影响。经预测，在CODmn、二氯乙烷废水渗漏10d，污染羽会扩散至下游地下水监控井，通过开展持续监测可及时发现渗漏情况。
（3）地下水污染防控措施
为防止非正常状况泄漏污染物污染地下水，本项目采取了源头控制措施和分区防治措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了泄漏污染物垂向入渗进入地下水的途径，进而确保泄漏污染物不会对地下水水质产生污染影响。
（4）地下水环境影响评价结论
根据区域水文地质资料可知，本项目所在位置天然包气带防污性能为弱，同时根据预测结果可知，本项目非正常状况泄漏污染物对地下水的影响范围主要集中在厂区及附近区域，不会对评价范围内的地下水产生明显影响，且本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏污染物入渗进入含水层中。
综合以上分析，本项目的建设对地下水环境的影响是可接受的。
[bookmark: _Toc228369587][bookmark: _Toc190950410][bookmark: _Toc187656340]声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc60907946][bookmark: _Toc180997959][bookmark: _Toc60907947]噪声源
本项目生产过程中产生的噪声主要为设备噪声，产生噪声的设备主要为泵类等设备，声源产生强度在75-95dB(A)之间。详见4.3.4节。
建设单位将在工艺设计上优先选用低噪声设备，同时主要噪声设备还采取隔声、消声、减振等降噪措施，各种泵类均采用减振基底，连接处采用柔性接头，操作间做吸音、隔音处理。
[bookmark: _Toc180997960]噪声预测模式
影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，主要包括传播发散、气温、平均湿度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。
根据项目采取的治理措施及降噪效果，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定的计算和预测公式预测项目对厂界的影响。
①室外声源在预测点的声压级
Loct®=Loct(r0)-20lg(r/r0)-△Loct
式中：Loct®、Loct(r0)—距声源r、r0处的声压级，dB；
      r、r0—预测点到声源的距离，m；
Loct—各种衰减量，dB。
如果已知声源的倍频带声功率级 Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则
Loct®=Lwoct-20lgr0-8
[bookmark: _Toc252138165][bookmark: _Toc290042799][bookmark: _Toc291061013][bookmark: _Toc150834786][bookmark: _Toc213486786][bookmark: _Toc167621035][bookmark: _Toc155600490][bookmark: _Toc253667978][bookmark: _Toc167703739][bookmark: _Toc173116623][bookmark: _Toc252399045][bookmark: _Toc167690972][bookmark: _Toc251848110][bookmark: _Toc151170320][bookmark: _Toc168885901][bookmark: _Toc155318296][bookmark: _Toc168883581][bookmark: _Toc252732929][bookmark: _Toc151285423][bookmark: _Toc252450895][bookmark: _Toc166557713][bookmark: _Toc167585344][bookmark: _Toc155851914][bookmark: _Toc252446912][bookmark: _Toc251874928][bookmark: _Toc212797942][bookmark: _Toc151284878][bookmark: _Toc150488208][bookmark: _Toc192304620][bookmark: _Toc151879054][bookmark: _Toc253726837][bookmark: _Toc209926103][bookmark: _Toc150433198][bookmark: _Toc150741591][bookmark: _Toc209835016][bookmark: _Toc291061100]②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级
Loct,1=Lwoct+10lg（[image: ]+[image: ]）
式中：Loct，1 —某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；
[bookmark: _Toc166557714][bookmark: _Toc167703740][bookmark: _Toc192304621][bookmark: _Toc251848111][bookmark: _Toc155318297][bookmark: _Toc151879055][bookmark: _Toc155600491][bookmark: _Toc150488209][bookmark: _Toc150834787][bookmark: _Toc167690973][bookmark: _Toc168883582][bookmark: _Toc251874929][bookmark: _Toc290042800][bookmark: _Toc151284879][bookmark: _Toc252450896][bookmark: _Toc291061014][bookmark: _Toc252138166][bookmark: _Toc150741592][bookmark: _Toc155851915][bookmark: _Toc151285424][bookmark: _Toc252399046][bookmark: _Toc213486787][bookmark: _Toc150433199][bookmark: _Toc209926104][bookmark: _Toc252732930][bookmark: _Toc253667979][bookmark: _Toc252446913][bookmark: _Toc253726838][bookmark: _Toc212797943][bookmark: _Toc167621036][bookmark: _Toc168885902][bookmark: _Toc167585345][bookmark: _Toc209835017][bookmark: _Toc151170321][bookmark: _Toc173116624][bookmark: _Toc291061101]          Lwoct —为某声源的声功率级，dB；
          r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
          R—房间常数，R=[image: ]；
          S—室内总表面积，m2；
          [image: ]—平均吸声系数，[image: ]=[image: ]；
          Q—方向性因子。
③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级
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④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级
[bookmark: _Toc252446915][bookmark: _Toc252450898][bookmark: _Toc150433201][bookmark: _Toc150834789][bookmark: _Toc251848113][bookmark: _Toc155318299][bookmark: _Toc150488211][bookmark: _Toc155600493][bookmark: _Toc151284881][bookmark: _Toc212797945][bookmark: _Toc151285426][bookmark: _Toc253726840][bookmark: _Toc173116626][bookmark: _Toc155851917][bookmark: _Toc213486789][bookmark: _Toc252399048][bookmark: _Toc150741594][bookmark: _Toc253667981][bookmark: _Toc252732932][bookmark: _Toc166557716][bookmark: _Toc151879057][bookmark: _Toc252138168][bookmark: _Toc167703742][bookmark: _Toc192304623][bookmark: _Toc168883584][bookmark: _Toc168885904][bookmark: _Toc167690975][bookmark: _Toc167621038][bookmark: _Toc251874931][bookmark: _Toc209835019][bookmark: _Toc209926106][bookmark: _Toc151170323][bookmark: _Toc290042802][bookmark: _Toc167585347][bookmark: _Toc291061016][bookmark: _Toc291061103]Loct，2（T）=Loct，1（T）-（TLoct+6）
式中：TLoct —墙体（等围护结构）的隔声量，dB。
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将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。
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式中：S—透声面积，m2。
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Loct（r）=Lwoct–20lg（r）-△Loc
式中：Loct（r）—等效室外声源在预测点产生的声级，dB；
       r—预测点距声源的距离，m；
Loc—各种因数引起的衰减量，dB。
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Leq(T)=10lg([image: ])[[image: ]+[image: ][image: ]]
     式中：T—计算等效声级的时间，h；
           N—室外声源数，个；
           M—等效室外声源数，个。
[bookmark: _Toc180997961][bookmark: _Toc60907948]噪声预测结果
本项目厂界噪声预测结果见表6.4-2。本工程实施后厂界噪声可以满足相关标准限值，因此本工程实施后对周围影响较小。
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表6.4-2    本项目噪声预测结果一览表 
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	声环境保护目标名称
	噪声背景值
/dB(A)
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/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值
/dB(A)
	噪声预测值
/dB(A)
	较现状增量
/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东侧场界
	51
	40
	51
	40
	65
	55
	6.8
	6.8
	51
	40
	0
	0
	达标
	达标

	2
	南侧场界
	53
	43
	53
	43
	
	
	22.6
	22.6
	53
	43
	0
	0
	
	

	3
	西侧场界
	52
	41
	52
	41
	
	
	20.2
	20.2
	52
	41
	0
	0
	
	

	4
	北侧场界
	52
	43
	52
	43
	
	
	8.6
	8.6
	52
	43
	0
	0
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[bookmark: _Toc180997962][bookmark: _Toc190950411][bookmark: _Toc187656341][bookmark: _Toc6978][bookmark: _Toc228369588][bookmark: _Toc88199417][bookmark: _Toc10300][bookmark: _Toc60907949][bookmark: _Toc180998096]固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc180997963][bookmark: _Toc132812538]固体废物产生情况
根据《固体废物鉴别标准 通则》《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》，本项目产生的固体废物主要涉及危险废物、生活垃圾及一般固体废物。其中危险废物委托有资质的危险废物处置单位处置。生活垃圾收集后由园区环卫部门清理处置，一般工业固废优先自行利用，无法利用的在一般固废库中暂存后定期外售综合利用或由厂家回收，不再赘述分析。
为此，本评价按照废物处置方式，根据工程分析统计结果进行分类统计，便于分析危险废物依托处置和厂内暂存设施建设的可行性。
结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号)，本项目拟进行处置的危险废物产生、处置情况见表3.9-11。本项目共产生危险废物HW04 263-008-04 19.88t/a，HW04 263-009-04 30.97t/a，HW04 263-011-04 3t/a，HW49 900-041-49 0.2t/a，HW08 900-249-08 0.2t/a，HW49 900-039-49 3.48t/a。另外产生待鉴定固废3.91t/a，鉴定前按照HW04 263-008-04代码管理。
[bookmark: _Toc180997964][bookmark: _Toc132812540]危险废物贮存库贮存能力分析
本项目产生的危险废物，按火灾危险等级不同，分别贮存在西厂区危废库和东厂区危废库内。本项目危废贮存库贮存能力分析见表6.5-1所示。
由上表可见，按1个月贮存周期，本项目危险废物可依托公司现有、在建工程危废库进行贮存，剩余贮存能力可满足本项目需要。
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表6.5-1    危废贮存库贮存能力分析
	贮存场所
	危险废物名称
	危险废物代码
	暂存量t
	包装方式
	使用分区
	分区总面积m2
	已使用面积m2
	本项目需占用面积m2
	位置
	占地面积m2
	贮存方式
	贮存能力t
	贮存周期d

	东区危废库（乙类）
	S3-1
	HW08 263-009-04
	2.09
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	厂区中部
	1300
	密闭仓库
	4000
	30

	
	S3-2
	HW04 263-008-04
	1.43
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	
	
	
	
	

	
	S4-1
	HW04 263-008-04
	2.23
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	
	
	
	
	

	
	S8-2
	HW04 263-009-04
	4.16
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	4
	
	
	
	
	

	
	S9-1
	HW04 263-009-04
	1.82
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	
	
	
	
	

	
	S9-2
	HW04 263-009-04
	1.57
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	
	
	
	
	

	
	S9-3
	HW04 263-009-04
	1.94
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	
	
	
	
	

	
	S9-4
	HW04 263-008-04
	1.00
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	1
	
	
	
	
	

	
	S10-1
	HW04 263-009-04
	3.84
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	5
	
	
	
	
	

	
	S11-1
	HW04 263-009-04
	3.43
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	4
	
	
	
	
	

	
	废活性炭
	HW49 900-039-49
	3.48
	吨袋
	废吸附剂区
	20
	5
	1
	
	
	
	
	

	
	废包装
	HW49 900-041-49
	0.20
	吨袋
	废包装区
	50
	20
	0.2
	
	
	
	
	

	
	废机油
	HW08 900-249-08
	0.02
	200L圆桶
	废油品区
	20
	2
	0.2
	
	
	
	
	

	
	待鉴定氯化钠
	HW04 263-008-04
	0.33
	200L圆桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	0.2
	
	
	
	
	

	西区危废库（甲类）
	S1-1
	HW04 263-008-04
	5.08
	200L圆桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	5
	
	
	
	
	

	
	S2-1
	HW04 263-008-04
	4.81
	200L圆桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	5
	厂区中部
	1368
	密闭仓库
	4000
	30

	
	S5-1
	HW04 263-009-04
	0.40
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	1
	
	
	
	
	

	
	S5-2
	HW04 263-009-04
	4.67
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	4
	
	
	
	
	

	
	S5-3
	HW04 263-008-04
	0.94
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	1
	
	
	
	
	

	
	S6-1
	HW04 263-009-04
	0.41
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	1
	
	
	
	
	

	
	S6-2
	HW04 263-009-04
	6.17
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	6
	
	
	
	
	

	
	S6-3
	HW04 263-008-04
	3.00
	双层吨袋
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	3
	
	
	
	
	

	
	S8-1
	HW04 263-009-04
	0.46
	吨桶
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	1
	
	
	
	
	

	
	S8-3
	HW04 263-009-04
	1.38
	双层吨袋
	碱性母液/釜残区
	400
	250
	2
	
	
	
	
	

	
	污泥
	HW04 263-011-04
	0.25
	吨袋
	污泥区
	300
	200
	0.25
	
	
	
	
	

	合计
	西区危废库
	27.57
	东区危废库
	29.26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc132812541][bookmark: _Toc180997965]贮存场所要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求，本项目依托的危险废物贮存设施建设情况符合性分析见表6.5-2。
表6.5-2    危险废物贮存场所与GB18597-2023相关要求符合性分析一览表
	类别
	标准要求
	厂区现状
	是否符合

	总体要求
	产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
	本项目厂区设有专用的全封闭危险废物贮存场所。
	符合

	
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
	经论证，本项目厂区危险废物贮存场所贮存能力可满足项目建设需要。
	符合

	
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	项目厂区设有2座危险废物贮存库，分区存放。
	符合

	
	贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	本项目危险废物采用密封包装贮存。
	符合

	
	危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	不涉及。
	符合

	
	贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	项目厂区危险废物贮存库将按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	不符合

	
	HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	不涉及。
	符合

	
	贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	暂不涉及。
	符合

	
	在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
	不涉及。
	符合

	贮存设施选址要求
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	厂区危险废物集中贮存设施符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，项目正在进行环境影响评价工作。
	符合

	
	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	厂区危险废物集中贮存设施不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	符合

	
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	厂区危险废物集中贮存设施不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	符合

	
	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	厂区危险废物集中贮存设施无组织排放废气，无需设置防护距离。
	符合

	贮存设施污染控制要求
	一般要求
	贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
	厂区危险废物贮存设施为全密闭设置，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐设施完好，危险废物在车间产生后直接运至库房内贮存，不存在露天堆放环节。
	符合

	
	
	贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	项目厂区设2座危险废物贮存库，分区存放。
	符合

	
	
	贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
	贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等均采用坚固的材料建造，确保表面无裂缝。
	符合

	
	
	贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	厂区危险废物贮存设施采用高密度聚乙烯膜作为防渗材料，厚度2mm。
	符合

	
	
	同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
	厂区危险废物贮存设施全部采用高密度聚乙烯膜作为防渗材料，厚度2mm。
	符合

	
	
	贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	厂区危险废物贮存设施采用双人双锁管理，可防止无关人员进入。
	符合

	
	贮存库
	贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
	项目厂区设2座危险废物贮存库，分区存放，采用隔墙分隔。
	符合

	
	
	在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
	厂区危险废物贮存库内建设液体泄漏堵截设施，有效容积满足要求。
	符合

	
	
	贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存间，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
	危废库设置气体收集装置，收集后采用碱吸收+RTO进行处理。
	符合

	容器和包装物污染控制要求
	容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
	危险废物均使用相容的包装物贮存。
	符合

	
	针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
	危险废物均使用满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求的包装物贮存。
	符合

	
	硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
	不涉及。
	符合

	
	柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
	危险废物采用密封包装桶贮存，封口严密无泄漏。
	符合

	
	使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
	按照80%充装系数贮存废机油等液态危险废物。
	符合

	
	容器和包装物外表面应保持清洁。
	容器和包装物外表面保持清洁。
	符合

	贮存过程污染控制要求
	一般规定
	在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
	危险废物全部使用包装物贮存。
	符合

	
	
	液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
	液态危险废物使用包装桶贮存。
	符合

	
	
	半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
	半固态危险废物装入容器或包装袋内贮存。
	符合

	
	
	具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
	不涉及。
	符合

	
	
	易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
	易产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
	符合

	
	
	危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
	不涉及。
	符合

	
	贮存设施运行环境管理要求
	危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
	公司制定严格的危险废物贮存管理制度，各包装物设置清晰的危险废物识别标志。
	符合

	
	
	应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
	公司制定严格的危险废物贮存管理制度，定期检查包装物完好情况。
	符合

	
	
	作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
	公司制定严格的危险废物贮存管理制度，作业车辆结束作业离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理收集处置。
	符合

	
	
	贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
	公司按照HJ1259的要求建立危险废物管理台账并保存。
	符合

	
	
	贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
	公司建立相关贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
	符合

	
	
	贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
	公司按要求开展土壤和地下水环境质量监测，并定期开展土壤和地下水隐患排查工作。
	符合

	污染物排放控制要求
	贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。
	不涉及。
	符合

	
	贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。
	贮存设施产生的废气采用碱吸收+RTO处理，可稳定达标排放。
	符合

	
	贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。
	不涉及。
	符合

	
	贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
	贮存设施内产生以及清理的固体废物按危险废物进行贮存处置。
	符合

	
	贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。
	不涉及。
	符合

	环境监测要求
	贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。
	公司制定了全厂的环境监测计划，充分考虑了危险废物贮存设施的监测要求。
	符合

	
	贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
	公司制定了全厂的环境监测计划，充分考虑了危险废物贮存设施的监测要求。
	符合

	
	贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。
	不涉及。
	符合

	
	HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合 HJ 164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照 GB/T 14848 执行。
	公司按照相关要求制定了厂区地下水监测计划，监测布点充分考虑危险废物贮存场地，监测因子能表征危险废物特性指标。
	符合

	
	配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。
	不涉及。
	符合

	
	贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T55的规定执行，VOCs的无组织排放监测还应符合GB37822的规定。
	公司按照相关要求制定了厂界无组织排放监测计划，监测因子能表征危险废物特性指标。
	符合

	
	贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定。
	不涉及。
	符合

	环境应急要求
	贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
	公司制定有突发环境事件应急预案，并定期开展演练，预案内容包括危险废物贮存设施的环境风险事件。
	符合

	
	贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
	公司配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并设置应急照明系统。
	符合

	
	相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
	若有必要，公司将按照相关部门要求进行转移。
	符合


危险废物储存环境影响分析
本项目运营期产生的危险废物暂存于厂区的危废储存库内，并委托有资质单位定期处理，在运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小，且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对环境无影响。
(1)大气环境影响分析
根据企业设计资料，现有及在建危废库分别按甲类、乙类防火等级设计，危废库全部密闭设置，废物全部采用密闭包装储存，贮存易产生挥发性有机气体危险废物的甲类危废库设置有尾气吸收装置，经碱洗预处理后送RTO处置，危废暂存期间会对大气环境影响很小。
(2)地表水环境影响分析
两座危废库均设有导流设施，事故泄漏情况下，产生的泄漏废液和事故废水通过收集明沟转入事故池后，外委处置，不会对周边地表水环境产生明显影响。
(3)地下水环境影响分析
现有及在建的两座危废库均采取严格的防渗措施，不会发生渗漏影响地下水水质的情况。
(4)土壤环境影响分析
两座危废库采取严格的防渗措施，正常情况下不会发生垂直入渗土壤影响；在事故工况下，泄漏的废液及事故废水通过三级防控体系和防渗措施的处置和截留，可最大程度地控制废物垂直入渗影响，不会对周边土壤环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc132812542][bookmark: _Toc180997966]运输、处置过程影响分析
（1）运输过程环境影响分析
厂内运输：不涉及长距离厂内运输。各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶分类进行包装，并转运至危废库；正常情况下发生危废散落、泄漏和挥发的概率不大。一旦发生散落、泄漏及时收集、处置，能够避免污染物对周边地表水、地下水、土壤及大气环境造成污染。
厂外运输：本项目危废采用密闭包装贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程中采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。
（2）危废处置环境影响分析
本项目产生的危废委托资质单位进行处理，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对周围环境影响较小。
综合以上分析，项目按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求确保危险废物得以妥善贮存、转运及处置，不会对周围环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc180997967]固体废物综合利用的环境风险分析
固体废物综合利用的环境风险要求主要包括建立规范化管理档案、健全环境管理台账、规范现场分类贮存、加强利用处置管理等方面。
建立规范化管理档案：产废单位应结合建设项目环境影响评价、排污许可等文件和自身实际运营情况，全面梳理明确一般工业固体废物的产生情况、理化特性和利用处置情况。必要时，依据相关标准开展固体废物鉴别，建立一般工业固体废物规范化管理档案。
健全环境管理台账：产废单位应按照生态环境部发布的要求，建立管理台账，包括《一般工业固体废物产生清单》《一般工业固体废物流向汇总表》《一般工业固体废物出厂环节记录表》，记录一般工业固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用处置方式等信息。
规范现场分类贮存：产废单位应按照相关标准要求建设一般工业固体废物贮存设施，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入到一般工业固体废物收集贮存设施。
加强利用处置管理：产废单位应根据经济、技术条件对一般工业固体废物进行综合利用。综合利用过程应遵守生态环境法律法规，符合固体废物污染环境防治技术标准。对不能利用的一般工业固体废物应当进行无害化处置，原则上可焚烧减量的一般工业固体废物应纳入生活垃圾焚烧炉、水泥窑等工业窑炉设施进行协同焚烧处置。
通过上述措施，可以有效降低固体废物综合利用过程中的环境风险，保护和改善生态环境，防治固体废物污染环境，保障公众健康，维护生态安全，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。
危险废物管理计划和管理台账制定要求
拟建项目建设单位在本项目生产过程中有危险废物产生，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中“4.2 分类管理”规定，拟建项目建设单位属于危险废物环境重点监管单位，其危险废物管理计划和管理台账制定要求如下：
1）危险废物管理计划要求
拟建项目建设单位应按年度制定危险废物管理计划，并应在每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产废单位应当及时变更。
①管理计划制定内容包括基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。
②单位基本信息表需填写：单位名称、注册地址、生产经营场所地址、行政区划、生产经营场所中心经纬度、统一社会信用代码、管理类别、法定代表人/联系电话、危险废物管理技术负责人/联系电话、环境影响评价审批文件文号、排污许可证及排污许可证编号。
③设施信息：主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数、产品名称、生产能力、原辅材料：与排污许可证副本中载明的内容保持一致。设施编码：填写排污许可证副本中载明的编码。若无编码，则根据HJ608进行编码并填写。
对于产生环节不固定的危险废物，选取其中一个产生该类别危险废物的设施编码填写。污染防治设施参数：指危险废物自行利用设施、自行处置设施和贮存设施的参数。
④危险废物产生情况：危险废物名称、类别、代码和危险特性：依据《国家危险废物名录》或根据GB5085.1-7和HJ298判定并填写。有行业俗称或单位内部名称的，同时填写行业俗称或单位内部名称。有害成分名称：危险废物中对环境有害的主要污染物名称，如苯系物、氰化物、砷等。产生危险废物设施名称和编码：依据本标准第5.4.2部分填写的生产设施名称、生产设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。本年度预计产生量：本年度预计产生的危险废物量。计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨：以个数作为计量单位的，除填写人数外，还应折算成重量吨。
内部治理方式及去向：自行利用设施编码、自行处置设施编码和贮存设施编码依据本标准第5.4.2部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。
⑤危险废物贮存：危险废物贮存情况填写内容参见附录A.4，填写应满足以下要求。危险废物名称、类别。代码、有害成分名称、形态、危险特性：依据本标准第5.5.1部分填写的相关信息填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。贮存设施编码：依据本标准第5.4.2部分填写的污染防治设施编码填写，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。贮存设施类型：根据GB18597中贮存设施类型填写。包装形式：包括包装容器、材质、规格等。本年度预计剩余贮存量：预计截至本年底贮存设施内危险废物的库存量。计量单位：填写吨。以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨：以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨。危险废物贮存能力应与环境评价文件及审批意见确定。
2）危险废物管理台账制定要求
①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
②频次要求：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
③记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。保存时间原则上应存档5年以上。
通过以上分析可知，项目各种固废均做到及时清理，危废贮存库采取防渗措施；严禁在雨天进行固废特别是危废的运输和转运等。采取以上措施后，本项目所产生的固体废物对环境的影响很小。
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[bookmark: _Toc180997969]区域土壤状况调查
土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目属于辽西低山丘陵区。
本区包括朝阳市的全部和阜新市、锦州市的西部。南部以松岭山脉为界，是棕壤与褐土的过渡地带，相互间呈镶嵌分布，甚至犬牙交错，全区土壤组合有3种类型。
（1）努鲁儿虎山和松岭山地西麓低山丘陵区
由于本区成土母质主要为富钙的石灰岩、钙质砂页岩和黄土母质，所以土壤呈以褐土为主的枝状分布。除较高山地上部有棕壤或棕壤性土分布外，一般的低山丘陵上部分布着褐土性土；下部为褐土、石灰性褐土；缓坡坡脚分布着潮褐土；河谷平原分布着潮土。
（2）医巫闾山和松岭山地东麓低山丘陵区
由于本区成土母质多为酸性结晶岩类和基性结晶岩类风化物及其黄土状母质，所以土壤呈以棕壤为主的枝头分布。低山丘陵上部分布着棕壤性土和粗骨土，下部分布着棕壤，坡脚平地分布窄条状潮棕壤，河流两岸河漫滩和河成阶地上分布着潮土。
（3）阜新、北票等山间盆地区
本区地貌类型为盆地，地形由四周向中心倾斜，所以由于成土条件、地形的变化，土壤类型也相应发生变化，土壤组合呈盆形分布。由盆地中心而外依次出现沼泽土、潮土、潮褐土、褐土或石灰性褐土。
项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。
褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于20%，土层厚度10～30cm，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。
褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。
潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f7d9960a09ddf61495c9502d2ecae5.png]本项目所在地

图6.6-1    土壤类型图
[bookmark: _Toc180997970]土壤理化性质现状调查
本项目环境影响评价期间对土壤监测点位中4#点位进行土壤理化特性调查，调查结果如下：
该场地勘察揭露地层从上到下依次为杂填土、粉土含细砂、中粗砂、砂砾及强风化砂页岩，分述如下：
①杂填土：杂色，物质成分主要为粉土、碎砖块、沙土等，松散状。层厚1.2~1.8m，平均层厚1.5m。
②粉土含细砂：黄色，稍湿，稍至中密。摇震反应中等，无光泽反应。干强度低，韧性低，以粉土为主，细砂以不规则薄夹层方式存在其中。依据阜新地区经验及土工试验分析，粉土中粘粒含量小于10%，层底埋深3.1~3.6m，层厚1.5~2.2m，平均层厚1.85m。
③中粗砂：黄色，很湿至饱和，中密，级配不均，冲积成因，矿物成分主要为长石及石英，层底埋深4.2~5.2m，层厚0.9~1.9m，平均层厚1.4m。
④砾砂：黄色，饱和，中密，级配不均，冲积成因，矿物成分主要为长石及石英，层底埋深6.2~7.5m，层厚1.3~2.7m，平均层厚2m。
⑤强风化砂页岩：黄绿色，砂页岩互层状分布，表层风化强烈，呈硬塑粘土状。岩体风化裂隙发育，裂隙中有大量松散充填物。随着深度的增加，风化程度逐渐减弱，岩体呈碎块状。
对监测点位中4#点进行土壤理化特性调查，调查结果如下：
表6.6-1    4#点位土壤理化特性调查表
	点号
	4#污水站南侧
	时间
	2025.2.15

	经度
	E:121°31′41.37″
	纬度
	N:41°49′46.50″

	层次
	表层
	中层
	深层
	
	

	现 场 记 录
	颜色
	黄棕色
	黄棕色
	黄棕色
	
	

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒
	
	

	
	质地
	粉砂为主
	粉砂为主
	粉砂为主
	
	

	
	砂砾含量
	40
	38
	36
	
	

	
	其他异物
	植物根系
	植物根系
	植物根系
	
	

	实 验 室 测 定
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	3.9
	3.9
	3.9
	
	

	
	氧化还原电位（mv）
	178
	214
	223
	
	

	
	饱和导水率/(cm/s)
	1.36
	1.42
	1.47
	
	

	
	土壤容重/(g/cm3)
	1.12
	1.15
	1.17
	
	

	
	孔隙度（%）
	16.8
	17.2
	17.6
	
	


[bookmark: _Toc180997971]土壤环境现状评价
土壤类型现状调查及质量现状调查
本项目土壤调查及评价区域，工业场地内及外扩1km范围内，土地利用类型主要为工业用地，土壤性质以壤土为主。
厂区及厂区外各监测点位的各项监测指标，工业用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，农业用地满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1风险筛选值标准要求。区域土壤质量现状较好。
土壤环境污染源识别
本项目工业场地属于污染影响型，影响区域主要在生产区域。
本项目可能对土壤造成影响在运营期。运营期土壤污染主要来源于泄漏产生的垂直入渗及大气沉降；生产产生废气，废气主要含有甲苯等有机废气；项目依托现有生产设备，不新建储罐，无接地设备及地埋管线，依托的生产车间、库房等均采取了严格的防渗措施，不具备垂直入渗条件；项目地面漫流较少，可以忽略不计。具体见建设项目土壤环境影响类型与影响途径表。
表6.6-3    土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	
	
	

	运营期
	√
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	


土壤是复杂的三相共存体系，本项目的污染物质主要通过污染物的大气沉降进入土壤环境。
表6.6-4    建设项目土壤环境影响源及影响因子一览表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子

	车间
	生产过程
	大气沉降
	甲苯、二氯乙烷
	甲苯、二氯乙烷


[bookmark: _Toc180997972]土壤环境影响预测分析与评价
大气沉降预测分析
（1）大气沉降对区域土壤的累积影响分析
拟建项目排放的废气在大气中形成气溶胶，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局部土壤环境质量逐步受到污染影响，本项目选择废气排放产生的甲苯气溶胶、二氯乙烷气溶胶作为大气沉降的预测因子，无土壤环境质量标准的不再进行预测结果评价。
①大气沉降量
大气沉降量参照相关研究及报告，通过地面浓度与粒子沉降速率的乘积计算得出沉降通量，进而求出特定面积下的大气沉降量。参照《生活垃圾焚烧发电厂烟尘中重金属沉降对土壤环境影响评价方法探讨》（徐玮等），污染物的沉降分为干沉降和湿沉降，一般来说，大气中湿沉降约80%～90%，干沉降占10%～20%，干沉降累积量用Q表示。本次评价干沉降量占比取10%，则污染物沉降量为10Q。
粒子干沉降速度通过斯托克斯定律求出：
[image: ]
式中：V——表示沉降速度，cm/s；
g——重力加速度，980cm/s2；
d——粒子直径，取10-3cm；
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]ρ1，ρ2 ——粒子密度和空气密度，甲苯密度取0.872g/cm3、二氯乙烷密度取1.257g/cm3、空气取1.293×10-3g/cm3；
η——空气粘度，20℃时空气粘度取1.81×10-4Pa·s。
经计算，甲苯气溶胶颗粒的干沉降速度约为0.2619cm/s，二氯乙烷气溶胶颗粒的干沉降速度约为0.3777cm/s。
采用AERMOD模型预测排放年均最大落地浓度，根据大气预测结果，得出区域内甲苯的最大落地浓度为0.0012mg/m3，二氯乙烷的最大落地浓度为0.000049mg/m3，总沉降量为干沉降量的10倍，则甲苯的总沉降量为8.05×10-7mg/（m2·s），二氯乙烷的总沉降量为6.89×10-8mg/（m2·s）。在单位1m2区域上，全年沉降时间按运行时间1320h，甲苯全年土壤输入量为149.35mg，二氯乙烷全年土壤输入量为0.4797mg。
②特征污染物环境增量
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录E，单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
[image: ]
式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2；
D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
n——持续年份，a。
根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，以最不利条件不考虑输出量进行预测，因此上述公式可简化为如下：
[image: ]
单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：
[image: ]
式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg；
Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；
根据大气环境预测软件AERMOD中沉降预测模式，IS输入量为预测参数及不同年份（分为5年、10年、30年）的预测累积结果，见表6.6-5。

表6.6-5    污染物年输入量表
	污染物
	持续年份
	Ρb，kg/m3
	A，m2
	D，m
	Sb，g/kg
	IS，g
	ΔS，g/kg
	S，mg/kg
	农用地标准mg/kg
	建设用地第二类标准mg/kg
	判定

	甲苯
	5
	1150
	1
	0.2
	0.00000065
	0.149
	0.003
	3.247
	/
	1200
	达标

	
	10
	1150
	1
	0.2
	0.00000065
	0.149
	0.006
	6.494
	/
	1200
	达标

	
	30
	1150
	1
	0.2
	0.00000065
	0.149
	0.019
	19.481
	/
	1200
	达标

	二氯乙烷
	5
	1150
	1
	0.2
	0.00000065
	0.000480
	0.000010
	0.011079
	/
	5
	达标

	
	10
	1150
	1
	0.2
	0.00000065
	0.000480
	0.000021
	0.021508
	/
	5
	达标

	
	30
	1150
	1
	0.2
	0.00000065
	0.000480
	0.000063
	0.063223
	/
	5
	达标


通过以上预测结果可知，累积30年，沉降到地面的甲苯预测浓度19.481mg/kg，二氯乙烷预测浓度0.063mg/kg，说明本项目大气沉降对周围土壤环境影响很小。
[bookmark: _Toc60907958][bookmark: _Toc180997973]土壤环境影响评价自查表
表6.6-10    土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响
识
别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	0.1hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（	）、方位（	）、距离（ ）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他
	

	
	全部污染物
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本45项；《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中基本项目砷、镉、汞、铅、铜、镍、铬、锌及pH，共计9项
	

	
	特征因子
	甲苯、二氯乙烷
	

	
	所属土壤环境影
响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级；二级□；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	土壤性质主要以回填土、砂土为主
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位
布置图

	
	
	表层样点数
	2
	4
	0-0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	
	0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m
	

	
	现状监测因子
	全部基本项目+pH、石油烃
	

	现
状
评
价
	评价因子
	全部基本项目+pH、石油烃
	

	
	评价标准
	GB 15618；GB 36600；表 D.1□；表 D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	各监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险用地筛选值标准，区域土壤环境质量状况良好。
	

	影
响
预
测
	预测因子
	甲苯、二氯乙烷
	

	
	预测方法
	附录 E；附录 F□；其他（	）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（3m以内）
影响程度（影响较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）根据预测结果，大气沉降污染物甲苯、二氯乙烷对评价范围内土壤环境影响较小。
不达标结论：a）□；b）□
	

	防
治
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数：1
	监测指标：GB36600-2018中基本因子及pH、石油烃。
	监测频次：1次/年
	

	
	信息公开指标
	每次跟踪监测结果
	

	评价结论
	可以接受√
	不可以接受

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。
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[bookmark: _Toc180997976]施工期废气治理措施及其可行性论证
为有效控制施工期间的废气影响，根据本项目具体情况，结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)等有关施工扬尘的管理规定，对工程施工期提出以下要求：
①建筑施工现场均应封闭施工，按规定设置符合安全、牢固、美观等要求的围挡。
②施工现场内区域所有硬化后的路面、地面不得有浮土、积土，遇到干燥和大风天气时，应喷水降尘，保持路面、地面清洁湿润。
③施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。
④施工现场出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，车辆途经村庄时需降低行驶速度，并设置苫布苫盖措施，防止物料洒落起尘。
⑤施工现场裸露地面必须采取覆盖、洒水或其他防尘措施。
⑥建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器运输，严禁凌空抛掷，施工现场严禁焚烧各类废弃物，进出工地的物料、渣土、垃圾等运输车辆，车斗用苫布覆盖，途经村庄时需降低行驶速度。
⑦项目管道和设备的表面涂装，使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求的涂料进行涂装。
通过采取以上措施后，可最大限度地降低施工废气对周围环境空气质量的影响，随着施工期的结束以及厂区地面的硬化，施工废气的影响也将结束。
[bookmark: _Toc180997977]施工期噪声治理措施及其可行性论证
为避免和最大限度减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价要求建设单位采取以下噪声控制对策和措施：
（1）尽量选用高效低噪声设备进场施工，定期保养、维护，保持机械润滑，避免由于性能差而增大机械噪声，减少对环境敏感点的影响程度。
（2）合理布局，高噪声设备尽量远离人群，确保噪声排放达标，合理安排运输车辆路径，进出施工场地尽量远离居民的一侧，必要时对其采取隔声降噪措施，如电锯设隔声间。
（3）严格实施施工程序，合理安排施工时间，避免高噪声设备同时使用。振动大的机械设备使用减振机座，闲置不用的设备应立即关闭。
（4）建临时的声障，能进入工棚的操作尽量进入工棚中完成，其他必须在露天完成的作业建隔声屏和隔声墙将施工区隔开，使场外声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
（5）在施工区进出口设置限速标志，建材运输车辆车速降至20km/h，严禁车辆进出工地时高音鸣笛。
通过采取以上降噪措施后，可最大限度地降低施工噪声对周围声环境的影响，随着施工期的结束，施工噪声的影响也将结束。
[bookmark: _Toc180997978]施工期废水治理措施及其可行性论证
施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员的生活污水两大类：生产废水主要来源于机械设备运行的洗涤水等过程废水以及运输车辆冲洗废水；生活污水主要为生活杂用水等。
在工程施工过程中，设置机械设备运行的洗涤水、车辆冲洗水和水泥构件养护用水经沉淀、过滤处理后全部回用，不会对当地水环境产生明显不良影响。
施工过程产生的生活污水主要为施工人员洗漱用水，产生量较小，其污染因子主要为SS、CODcr，依托厂区现有的生活污水收集设施收集后进入污水处理站处理，不会对当地水环境产生明显不良影响。
[bookmark: _Toc180997979]施工期固体废物治理措施及其可行性论证
施工期的固体废弃物有三类，一类是建筑垃圾，主要为无机类废物，施工中的下脚料，本项目主要为结构施工中的金属材料，第二类是施工人员的生活垃圾，第三类是废漆料、废油漆桶等危险废物。主要处理措施包括：
（1）对于施工期产生的建筑垃圾应集中处理，及时清运出施工区域，外售综合利用。
（2）对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须采取密封容器收集，以防止下雨时雨水浸泡垃圾，产生渗滤液，影响周围环境空气。
（3）对于施工工人的驻地，设立垃圾收集装置，并定期清运。对于施工现场施工人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器（如废物箱），并派专人定时打扫清理。
（4）对于施工产生的危险废物，建设单位应要求施工方对施工现场的危险废物进行专项管理，制定危险废物处置方案，依托厂区危险废物贮存库进行贮存，并及时由有资质单位运输、处置等环节。施工方应确保危险废物的处置符合国家相关法律法规和标准，防止危险废物对环境造成污染。
综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc368021081][bookmark: _Toc132812464][bookmark: _Toc180997980]施工期生态防治措施及其可行性论证
本项目利用现有的生产车间和厂房进行建设，建设过程中应尽可能避免对已硬化的地面造成破坏，避免无序挖填，对开挖的土石方不能随挖随弃，乱堆乱放，应选定合适地带集中堆积，要放在不容易受到地面径流冲刷的地方，就近回填至项目规划填方处，填方区应及时层层夯压。如临时堆积时间超过1个月，应采取适当的防护措施，如用塑料薄膜加以覆盖，同时堆积区四周人工开挖排水沟，与周边排水沟接通，及时排出积水。
建议根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，尽量保护现有的市政绿化区域。
通过采取上述措施，可使项目施工期生态影响降至最低。
[bookmark: _Toc60907993][bookmark: _Toc228369592][bookmark: _Toc187656345][bookmark: _Toc190950415][bookmark: _Toc15770][bookmark: _Toc180998100][bookmark: _Toc180997981][bookmark: _Toc9504]营运期环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc60907994][bookmark: _Toc180997982]废气污染防治措施及其可行性论证
本项目拟采取的废气污染防治措施
本项目针对产生的各种废气污染物分别采取以下污染防治措施：
（1）有组织废气
①工艺废气
本项目各产品生产线全部采用密闭生产操作，生产过程中产生的工艺废气可归纳为酸性废气、有机废气、含尘废气，主要污染物是颗粒物、TVOC、氯化氢、苯系物（甲苯）、二氯乙烷等。
C1至C6产品所用含氯的中间体原料不具有挥发性，使用的溶剂不含氯，因此产生的有机废气依托三车间现有水喷淋+碱喷淋+液氮深冷处理设施处理后，送西区RTO焚烧处理。
[bookmark: OLE_LINK9]C8至C10产品使用二氯乙烷作为溶剂，其产生的有机废气依托三车间现有“二级水洗+二级碱洗+液氮深冷+树脂吸附”处理后经DA033高空排放；
C11产品尾气含有CO2，无法进入RTO系统，因此依托三车间现有“二级水洗+二级碱洗+液氮深冷+树脂吸附”处理后经DA033高空排放。
本项目生产车间设置有无组织废气收集系统。无组织收集废气经过一套“二级活性炭吸附”处理后，由P3-1排气筒有组织排放。
②污水处理站废气
污水处理站废气有1个排污节点，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、NMHC，经密闭收集后统一经过现有“一级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附吸收系统”处理后经6#排气筒排放。
③危废库废气
危废库主要废气污染物为VOCs，经过一套“一级碱吸收+RTO”处理。
（2）无组织废气
①生产车间无组织废气
本项目生产车间无组织废气主要来自车间动静密封点泄漏的有机废气，采用环境引风，收集的废气经处理后有组织排放。固体原料采用密闭投料器，避免投料废气产生。产品包装采用自动包装，避免包装废气的产生。
为解决敞口离心机操作过程中的废气无组织逸散问题，本项目拟对该工位采取物理隔离与整体通风收集措施。具体方案为：以离心机为中心，在其外围搭建一个专用的密闭操作间(或称密闭隔间)。该密闭间墙体采用轻质阻燃材料，设置可视观察窗和人员进出通道(安装自动闭合门或软帘)，确保除必要的人员、物料进出口外，其余部分均保持密闭状态。在密闭间顶部或侧壁合理位置设置整体排风系统，通过车间无组织风机产生的负压将操作间内的废气有效抽出。为确保收集效率，设计换气次数不低于20次/小时，并使密闭间内维持稳定的微负压状态(-5Pa至-10Pa)，以保证开门瞬间气流向内流动，防止废气外溢。集气罩开口面最远处的控制风速设计不低于0.3m/s。收集到的废气通过密闭管道直接接入车间现有的废气处理系统(二级活性炭吸附装置)进行净化处理，最终通过排气筒达标排放。此方案将敞口作业转化为密闭空间内的操作，实现了无组织废气向有组织排放的转变，符合“应收尽收”的VOCs治理原则，能显著削减无组织排放量。
②污水处理站无组织排放废气
本项目依托企业现有污水处理站对废水进行预处理，污水站采取以下措施减缓无组织废气影响：
a.污泥处理设施建在室内，储泥池加盖，防止臭气外溢。
b.污泥脱水后及时清运，清运污泥使用全封闭的环保车辆；定时清洗污泥脱水机；隔栅所截留的固废及时清运。各种处理池停产修理时，及时清除积泥防止臭气的影响。
c.污水处理厂内附属建筑物区、污泥生产区周围设置绿化隔离带。
③危废库废气
本项目依托厂区现有危废库暂存危险废物，危废库为密闭设置，通过引风机收集废气，可最大限度减少无组织废气的排放。
本项目依托的废气治理设施情况如下：
表7.2-1    依托废气治理设施一览表
	类别
	排气筒编号
	位置
	污染物
	治理措施
	设计处理能力
	主要工艺参数
	现状实际处理量
	本项目设计排放量
	设计进口浓度mg/m3
	本项目产生浓度mg/m3
	处理能力依托可行性

	废气
	DA033
	三车间有组织
	NMHC
TVOC
颗粒物
二氯乙烷
	水喷淋+碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附一套
	6000Nm3/h
	[bookmark: OLE_LINK1]碱洗水洗设计液气比10-20L/m3，设计工作温度0-40℃；液氮深冷系统维持冷凝温度大于冰点10℃以上
	3200Nm3/h
	500Nm3/h
	800
1000
800
100
	600
750
490
75
	可行

	
	P3-1排气筒
	三车间无组织
	NMHC
TVOC
甲苯
	二级活性炭吸附一套
	30000Nm3/h
	箱体有效容积19.84m3，活性炭碘值≥800mg/g，更换周期≤2个月
	22000Nm3/h
	200Nm3/h
	200
300
20
	50
80
10
	可行

	
	DA011
	西区RTO
	NMHC
TVOC
颗粒物
苯系物
氯化氢
	RTO焚烧处理
	30000Nm3/h
	设计工作温度800℃
	23000Nm3/h
	300Nm3/h
	500-3000
800-4500
＜5
500
＜20
	600
750
＜3
300
＜5
	可行


可行性分析
（1）酸性废气
本项目酸性废气采用化学吸收方式进行吸收处理，吸收设备依托现有喷淋塔。
喷淋塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备，该净化装置由吸收液贮槽、自动加药泵和主体部分组成。其工作原理为：在主体部分中装有填料，废气通过引风机作用在管箱中上升，采用的吸收液从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐级下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道排入净化液贮槽，贮槽中采用pH值显示控制自动加药泵配置吸收液，吸收液可循环使用。碱液喷淋塔具有处理效率高、耐腐蚀性能优异、传质性能良好、不易结垢和安装维护简便等特点。
喷淋装置结构见图7.2-1。
[image: 2011217143247526]
图7.2-1    喷淋装置结构示意图
通过上述分析可知：本项目产生的废气经相应的废气处理措施处理后可达标排放，废气处理措施可行。
由于废气中有一定量的易燃易爆有机废气，当其浓度在空气中达到一定值时具有一定的危险性，为确保生产车间和废气治理设施的安全，废气处理装置应安装防火调节阀，选用FVD型自动防火调节阀，安装在风管上，平时常开，当风温大于70℃时依靠熔断器自动迅速关闭，阀门关闭后当工况正常时可手动复位开启。
（2）生产车间有机废气
鉴于拟建厂址实际情况、本项目的规划建设及当前众辉公司的实际发展与建设规划等，综合考量场地面积、安全距离、处理效率、实际运行时可能的安全与风险等情况，采取树脂吸附的方式处理生产车间的有机废气。
本项目生产车间含氯有机废气采用二级水洗+碱洗+液氮深冷+树脂吸附技术处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017），吸收、吸附、冷凝、燃烧等方式，属于可行技术。
1)深冷
本项目深冷装置主要目的是将有机废气通过冷凝器冷凝，降低废气中有机废气的浓度。本项目有机溶剂的冷凝回收一般分二级进行，主要根据溶剂沸点及挥发性设置冷凝级数，在设置冷凝器时，同种废气尽量考虑使用同一冷凝器进行回收。项目冷凝回收处理根据冷凝情况及冷凝介质的不同采用不同冷媒进行回收，本项目采用的冷凝方式主要为“一级8-15m2缠绕管式(循环水+5℃水冷)，尾冷150-200m2翅片冷凝器(-150℃液氮)”。
[image: ]
本项目深冷温度控制在冰点以上10℃左右，冷凝点温度按照五参数安托因方程计算模拟出温度下的饱和蒸汽浓度经计算模拟，有机废气冷凝效率计算依据：
[image: ]
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式中：C1－气体的冷凝前浓度，g/m3；
C2－气体的冷凝后浓度，g/m3；
M－气体物质的分子量；
P1－气体在T1时饱和蒸气压；
P2－气体在T2时饱和蒸气压；
R－常数，为8.314；
P－大气压，101325pa；
η－冷凝效率。
物质的蒸汽压与温度的五参数状态方程：
[image: ]
式中：T—是绝对温度（K）；
A、B、C、D和E—常数。
[bookmark: OLE_LINK12]各溶剂蒸汽冷凝温度设计在其冰点以上10℃，本项目各污染物冷凝温度及效率计算见下表：
表7.2-2    废气冷凝效率计算参数
	物质
	安托因参数
	摩尔质量
g/mol
	气体常数R
J/(mol.K)
	蒸汽温度℃
	饱和蒸气压Pa
	饱和质量浓度g/m³
	冷凝温度℃
	饱和蒸气压Pa
	饱和质量浓度g/m³
	处理效率

	
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲醇
	81.768
	-6876
	-8.7078
	7.19E-06
	2
	32
	8.314
	25
	16709
	215.81
	-88
	0.5427
	0.007009401
	99.9968%

	甲苯
	76.945
	-6729.8
	-8.179
	5.30E-06
	2
	92
	8.314
	25
	3474.65
	129.02
	-85
	0.2246
	0.008339802
	99.9935%

	二氯乙烷
	92.355
	-6920.4
	-10.651
	9.14E-06
	2
	99
	8.314
	25
	11854.82
	473.70
	-25
	538.58
	21.52081145
	95.4569%


由上述计算可见，采用液氮进行深冷回收，主要有机溶剂回收效率可在95%以上。回收后的有机溶剂返回至生产装置中的各中间储罐内循环使用。
2)树脂吸附
树脂吸附工艺原理：废气在引风机作用下，经管道进入树脂吸附器进行吸附处理，VOCs被吸附去除。待吸附达到设定要求后，采用低压蒸汽对吸附器进行再生（树脂再生），装置共设置3个罐，每个罐容积约10m3，预装树脂8t，一树脂吸附废气一再生树脂一备用；整个工作时间内，树脂吸附过程不停。再生出的脱附液经过1、2级冷凝器冷凝后收集至油水分离器，分离回收油相，水相为危险废物（若实际生产过程中，树脂吸附污染废气种类繁多，分类油相后无法直接回用，则与水相一起作为危险废物）。脱附完成后的吸附材料用冷却风机吸入空气对吸附器进行吹脱降温，直到吸附器冷却至设定温度时停止，即可进入下一次吸附操作。以上工作过程在一套装置中进行，整套吸附设备在工作时，密封无泄漏。工艺流程见图7.2-2。
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图7.2-2    树脂吸附工艺流程图
工艺特点：
a)工艺稳定性高，风量及气体浓度的波动对装置的影响性较小，基本忽略不计。
b)该工艺VOCs去除率稳定，不会因为时间或物料波动导致去除率较大波动。
c)吸附填料使用寿命长。树脂设计使用寿命5年，正常使用条件下，处理负荷的增加仅会影响再生周期，不会对树脂更换频次产生影响。
d)废气中其他杂质通过前期水吸附已经去除，系统的抗污染性能好，未去除杂质对系统影响较小，如吸附剂使用效能下降，经深度再生可完全恢复。
树脂再生废水W-TF泵送至厂区污水处理站进行物化+生化处理，具体见4.3.2节。
2021年8月中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会发布《工业有机废气治理工程技术规范—树脂吸附法（征求意见稿）》，规范中提出树脂吸附法治理工业有机废气的技术要求。本项目采用树脂吸附处理有机废气的技术，树脂再生采用低压蒸汽脱附，与规范中附录A1“水蒸气再生——冷凝回收工艺”脱附工艺过程相符。
树脂吸附在众辉公司现有车间已经投入使用，通过众辉公司自行监测数据可得到在污染防治措施正常运行的前提下，树脂吸附可对VOCs进行有效治理，并能达到相应污染排放标准限值要求（详见第3章）。
3）活性炭吸附原理
活性炭是一种新型、高效吸附剂，其具有发达的比表面积和丰富的微孔，微孔体积占总孔体积的90%以上，微孔直径约1×10-9m左右，由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。
活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，是整个装置第一个主循环的主要部件及核心工序，活性炭砖砌式装填。废气进入箱体经装填活性炭层吸附净化，可以降低吸附箱吸附流速提高净化效率。
采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气－固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。
（3）含尘废气
针对本项目产品干燥过程产生的含尘废气，因含有大量水蒸气，如采用布袋除尘器，容易冷凝发生“糊袋”现象，因此设备自带了旋风除尘系统进行处理，再进入吸收塔二次除尘，处理后的尾气含少量有机物，送RTO焚烧处理。
（4）污水处理站废气
厂内污水处理站在运行过程中会产生碱性废气氨气、酸性废气硫化氢，采用一级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附方式进行处理，去除效率在90%以上。
（5）RTO依托可行性
本项目C1-C6有机废气依托RTO进行处理，该RTO设计处理能力30000Nm3/h，现状最大处理量为23000Nm3/h，本项目拟进RTO处理的有机废气量为300Nm3/h，RTO剩余处理能力可满足本项目需求，RTO装置采用天然气作为助燃气体，满负荷工况下的天然气用量已在一期环评中计算，考虑到企业各产品生产的周期性，本次评价对本项目新增的废气量下的污染物排放浓度进行预测，确保稳定达标。
综合以上分析，评价认为本项目废气治理是可行的，可以满足达标排放的要求。
表7.2-3    农药制造工业排污单位废气治理可行技术参照表
	废气种类
	污染物
	可行技术
	本项目措施
	可行性

	工艺废气
	挥发性有机物
	冷凝、吸收、吸附、生物处理、直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧、等离子法、光催化氧化、电氧化
	冷凝、吸收、吸附
	可行

	
	颗粒物
	采用清洁燃料、除尘（袋式除尘、电袋复合除尘、旋风除尘、多管除尘、滤筒除尘、电除尘、湿式除尘、水浴除尘）
	旋风除尘、湿式除尘
	可行

	
	氯化氢
	降膜吸收、水吸收、碱吸收
	水吸收、碱吸收
	可行

	
	其他有机特征污染物(含氯)
	冷凝、吸附、燃烧
	吸收、冷凝、吸附
	可行

	废水处理站废气
	硫化氢
	生物滴滤、碱洗
	碱洗
	可行

	
	氨
	生物滴滤、碱洗
	碱洗
	可行

	
	挥发性有机物、特征污染物
	化学吸收、生物净化、生物滴滤、吸附、氧化、焚烧
	吸附
	可行

	危废库
	挥发性有机物、特征污染物
	密闭的生产和输送设备、泄漏检测与修复、集气罩收集或密闭操作间整体通风收集后进行呼吸，吸附或焚烧处理
	吸收、热力燃烧
	可行


[bookmark: _Toc60907995]废气排气筒设置合理性分析
（1）排气筒高度设置合理性分析
本项目工艺废气执行《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。
《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中规定“4.7 排放氯气、氰化氢、光气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行”。
本项目依托的排气筒DA033、P3-1排气筒高度均为25m，周围200m范围内最高建筑物高度23m，故按排放速率标准值严格50%执行。
（2）排气筒内径设置合理性分析
本项目不涉及新建排气筒。依托的DA033排气筒内径0.35m，三车间现有BB-3产品尾气量4200Nm3/h，本项目新增尾气量500Nm3/h，建成后尾气流速12.13m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s”要求。
[bookmark: _Toc180997983]废水污染防治措施及其可行性论证
本项目拟采取的废水污染防治措施
本项目排水采用“雨污分流”制，厂区内的清净雨水经管线收集后排入园区市政雨水管网。生活污水与生产废水排入厂内污水处理站处理达标后，排入园区污水处理厂。厂区雨水及罐区清净雨水经过切换装置排入厂区清净雨水排水系统进入雨水收集池，经分析检测达标后再排入园区雨水管网。厂区雨水总排口和污水总排口均位于厂区西北角，临近污水处理站。
公司现有污水处理站工艺流程简述如下：
（1）分类分质收集
含氯化钠废水在产出部位由车间收集蒸发后将蒸发凝液输送至废水站，在V01池内蓄容均量待处理。含氯化钾废水在产出部位由车间收集蒸发后将蒸发凝液输送至废水站，在V02池内蓄容均量待处理。含硫酸钾废水在产出部位由车间收集蒸发后将蒸发凝液输送至废水站，在V03池内蓄容均量待处理。混盐废水在产出部位由车间收集蒸发后将蒸发凝液输送至废水站，在V04池内蓄容均量待处理。
碱性水解法在农药废水的治理中应用广泛。它的基本原理是，在一定温度和pH条件下，废水中的某些有机物会发生水解反应，变成小分子、易降解有机物，从而大大提高了废水的可生化性，降低了废水处理难度。DMF浓缩废水中含有大量的DMF，酰胺类物质在碱液中可以分解为相应的胺和盐。含DMF废水在产出部位由车间收集输送至废水站。在V05池内蓄容均量待处理。
控制要求：设备及地面冲洗水、废气处理废水、真空泵废水，归类为其他废水，在V06池内蓄容均质均量待处理。初期雨水、食堂废水、生活污水、清净下水、蒸汽冷凝水为清净下水，进站后直接进入生化调节池V10，在V10池内均质调节后待生化处理。前四类工艺废水在各自的收集池内蓄容后，通过构筑物预设溢流口溢流至蒸发凝液综合调节池，在V60池内废水通过机械搅拌均质。
（2）分质物化预处理
V06池中废水均质蓄容后，经泵提升至高效催化氧化系统，对应池的位号为V61。在V61池内废水进行催化氧化反应。终止反应后废水经P61泵提进入凝液废水过滤系统进行全浆压滤，滤液自流进入凝液废水脱氮集水池，对应集水池的位号为V62。此处需要对V62池内废水进行1次/日频次的人工取样，若氨氮≤200mg/L，则使用泵提上述废水直接进入生化调节池V10；若氨氮＞200mg/L，则使用泵提上述废水进入凝液废水脱氮系统，废水脱氮后进入生化调节池V10。
V05池中废水均质蓄容后，经P泵提升至DMF碱解脱氮系统，废水脱氮后进入生化调节池V10。
（3）生化处理工艺废水经过上述分质收集分质预处理后通过泵提向生化调节池汇集，清净下水在车间收集后通过泵提向生化调节池汇集。生化调节池位号为V10。
V10内设有推流搅拌装置、加温盘管、营养液和碱液加药点。废水在V10内调整温度、pH值、营养比，并均匀水质后，通过泵提，按一定流量稳定向后续生化水解系统输送。废水经过一系列预处理并在生化调节池均质均量调整水质后，按一定流量稳定向后续生化水解系统泵提。进行生化水解反应。
水解后的废水经过泵提进入后续生化厌氧系统。进行生化厌氧反应。厌氧后的废水自流进入后续生化一级A/O+MBBR系统。进行生化一级硝化反硝化反应。经过生化一级A/O+MBBR系统处理的废水自流进入生化中沉池，经过生化一级A/O+MBBR处理后的废水，在中沉池沉淀污泥，清液自流进入生化二级A/O+MBR系统，污泥泵提回流到一级生化前段，剩余污泥泵提进入污泥调理池。废水在生化二级A/O+MBR系统进行生化二级硝化反硝化反应。
（4）排放
经过生化二级A/O+MBR系统处理，废水水质已达到纳管标准，由MBR抽吸泵抽中废水至排放池。废水在V88A中经过在线仪检测水质CODcr、TN，如达到纳管标准则泵提排入“一企一管”污排管网，如超标，电动阀自动切换，废水被排放泵回流至生化调节池V10。V88池内设有潜水推流器、在线检测仪、废水排放泵。
（5）污泥处理生化过程中产生的剩余污泥，通过重力或泵提方式排入污泥调理处理系统。在污泥调理池内进行稳定化处理后，泵提进入剩余污泥过滤系统进行脱水。滤液返回生化调节池V10。脱水泥饼按危废处置。池内设有潜水搅拌机、石灰乳提升泵、剩余污泥过滤系统。
本项目仅C11产品涉及工艺废水排放，其中可能含有少量乙酰丙酮，根据2018年9月10日中华人民共和国国家知识产权局（国知局）公布的专利技术—《一种乙酰丙酮联合亚铁离子活化过硫酸盐体系及其去除污染物的方法、应用》（北京农学院）中提出“乙酰丙酮作为高效的配位剂和催化剂组分分子中的羰基和烯醇式结构能够与溶液中的Fe²⁺形成稳定的络合物络合作用相当于给游离的Fe²⁺‘穿上了一层保护衣’，减缓了其被过硫酸盐过快氧化的速度，也降低了其与自由基发生无效副反应的概率。乙酰丙酮-Fe络合物体系能够更有效地将反应生成的Fe³⁺还原再生为Fe²⁺。这就形成了一个动态的‘Fe²⁺保护与复活机制’，使得体系中能维持一个更稳定、更持久的催化活性Fe²⁺浓度”。可见废水中含有乙酰丙酮对催化氧化体系会起到一定的促进作用，不会影响污水站的实际运行。
浑
厂内现有污水处理站的工艺流程见图7.2-2。
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图7.2-3    公司现有污水处理站工艺流程图
厂内污水处理站建（构）筑物一览表见表7.2-5。
表7.2-5    厂内污水处理站建（构）筑物一览表
	序号
	构筑物名称
	位号
	尺寸（m×m×m）
	单位
	数量

	1
	氯化钠废水集水池
	V01
	有效容积：16m3
总容积：18m3
池内规格：2.0×2.0×4.5
+3.0-1.5
	座
	1

	2
	氯化钾废水集水池
	V02
	有效容积：16m3
总容积：18m3
池内规格：2.0×2.0×4.5
+3.0-1.5
	座
	1

	3
	硫酸钾废水集水池
	V03
	有效容积：16m3
总容积：18m3
池内规格：2.0×2.0×4.5
+3.0-1.5
	座
	1

	4
	混盐废水集水池
	V04
	有效容积：16m3
总容积：18m3
池内规格：2.0×2.0×4.5
+3.0-1.5
	座
	1

	5
	DMF废水集水池
	V05
	有效容积：30m3
总容积：37m3
池内规格：1.5×5.5×4.5
+0.5-4.0
	座
	1

	6
	其他废水集水池
	V06
	有效容积：250m3
总容积：258m3
池内规格：5.5×11.5×4.5
+3.0-1.5
	座
	1

	7
	蒸发凝液综合调节池
	V60
	有效容积：70m3
总容积：80m3
池内规格：2.0×8.9×4.5
+3.0-1.5
	座
	1

	8
	高效催化氧化系统
	V61
A/B/C
	单线有效容积：97.5m3
单线总容积：165m3
池内规格：16.5×2.5×4.0
+2.0-2.0
	座
	1

	9
	凝液废水脱氮集水池
	V62
	有效容积：250m3
总容积：285m3
池内规格：5.5×11.5×4.5
+0.5-4.0
	座
	1

	10
	生化调节池
	V10
	有效容积：150m3
总容积：170m3
池内规格：2.5×12.3×5.5
+2.0-3.5
	座
	1

	11
	生化水解池
	V11A/B
	单线有效容积：480m3
单线总容积：528m3
池内规格：6.0×16.0×5.5
+2.0-3.5
	座
	2

	12
	生化厌氧池
	V12
A/B/C/D
	单线有效容积：260m3
单线总容积：298m3
池内规格：5.6×5.6×9.5
+6.0-3.5
	座
	4

	121
	厌氧泵井
	
	容积：180m3
总容积：180m3
池内规格：2.0×23.6×3.8
+0.3-3.5
	座
	1

	13
	生化一级兼氧池
	V131A
V132A
	单线有效容积：200m3
单线总容积：220m3
池内规格：3.5×11.5×5.5
+3.5-2.0
	座
	2

	131
	生化一级好氧池
	V131O
V132O
	单线有效容积：300m3
单线总容积：329m3
池内规格：5.2×11.5×5.5
+3.5-2.0
	座
	2

	14
	生化中沉池
	V14A/B
	单线有效容积：35m3
单线总容积：49.5m3
池内规格：3.0×3.0×5.5
+3.5-2.0
	座
	2

	15
	生化二级兼氧池
	V151A
V152A
	单线有效容积：450m3
单线总容积：495m3
池内规格：5.0×18.0×5.5
+1.4-4.1
	座
	2

	151
	生化二级好氧池
	V151O
V152O
	单线有效容积：720m3
单线总容积：792m3
池内规格：8.0×18.0×5.5
+1.4-4.1
	座
	2

	152
	生化MBR池
	V151MBR
V152MBR
	单线有效容积：96m3
单线总容积：112m3
池内规格：8.0×4.0×3.5
+1.4-2.1
	座
	2

	16
	排放池
	V88A
V88B
	单线有效容积：45m3
单线总容积：68m3
池内规格：3.5×4.3×4.5
+1.0-3.5
	座
	2

	17
	污泥调理池
	V77A
	有效容积：45m3
总容积：68m3
池内规格：3.5×4.3×4.5
+1.0-3.5
	座
	1

	171
	化灰池
	V77B
	有效容积：30m3
总容积：35m3
池内规格：3.5×2.2×4.5
+1.0-3.5
	座
	1

	18
	主要设备地坪
	YL77A/B
地坪
	面积：102m2
尺寸：6.0×17.0
	处
	1

	
	
	YL61A/B
地坪
	面积：102m2
尺寸：6.0×17.0
	处
	1

	
	
	脱氮系统
地坪
	面积：102m2
尺寸：6.0×17.0
	处
	1


园区污水处理厂工艺流程
[bookmark: _Hlk69808948]本项目废水经污水处理站处理达标后经园区污水管网排放至碧波污水处理厂处理。
2010年7月20日，阜新市环境保护局出具了《对<阜新伊吗图氟化工产业基地污水处理厂（处理规模1.5万m3/d）工程环境报告书>的批复》（阜环发〔2010〕121号）。
根据污水处理厂试运行情况，处理效果不能达标排放。2015年，对污水处理厂进行了第一次改造，2015年8月17日，阜新市环境保护局出具了关于《阜新碧波污水处理厂改造工程环境影响报告书》的批复（阜环发〔2015〕92号）。
2021年11月完成碧波污水处理厂再次改造，优化改造完成后，处理能力为5000m3/d，目前实际运行处理规模约1500吨/日。服务范围为园区内企业产生的工业废水和企业内员工产生的生活污水，可以满足区内企业污水收集需求。园区内污水经“一企一管”收集后进入碧波污水处理厂处理。
碧波污水处理厂污水处理总体工艺为：“园区污水→粗细格栅→主沉池→絮凝反应槽→主沉池→水解酸化池→A/O池→二沉池→粉炭反应池→混凝/絮凝/斜管沉淀池→滤布滤池→紫外消毒池→出水”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入细河。
碧波污水处理厂污水排放口已按要求进行规范化设置，并安装有在线监测系统和数据传输系统，并已实现联网。
碧波污水处理厂处理工艺见图7.2-3。
[image: ]
图7.2-3    碧波污水处理厂现状处理工艺
可行性分析
1.厂内污水处理站可行性分析
本项目现有污水处理站各主要工艺单元的处理效果（出水指标）见表7.2-3。本项目工艺废水共2.2t/d，进入污水处理站处理。厂内污水处理站处理能力为1000t/d；众辉厂区在建及现有工程废水排放量为807t/d，余量193t/d，可以满足本项目废水的水量排放需要。本项目废水与原厂区废水水质基本一致，通过处理，可以保证本项目产生的废水经现有污水处理站处理后可以满足碧波污水处理厂的接收标准，达标排放。
表7.2-6    公司污水处理站主要处理单元及处理效果一览表    mg/L
	项目
	pH值
	全盐
（mg/L）
	CODcr
（mg/L）
	TN
（mg/L）
	NH3-N
（mg/L）
	乙腈
（mg/L）
	SS
（mg/L）
	苯系物
	甲醇
	二氯乙烷

	Ⅰ类废水进站水质
	6-10
	≤1000
	≤5000
	N/A
	≤50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅱ类废水进站水质
	6-10
	≤1000
	≤2000
	N/A
	≤50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅲ类废水进站水质
	中性
	≤1000
	≤5000
	N/A
	≤50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅳ类废水进站水质
	6-10
	≤1000
	≤20000
	N/A
	≤50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅴ类废水进站水质
	11-12
	≤10000
	≤40000
	≤3000
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅵ类废水进站水质
	2-3
	≤2000
	≤25000
	N/A
	≤500
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅶ类废水进站水质
	中性
	≤2000
	≤500
	N/A
	≤30
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅰ类－Ⅳ类废水综合水质
	6-10
	≤1000
	≤16800
	N/A
	≤50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅴ类废水脱氮后水质
	8-9
	≤10000
	≤40000
	≤450
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	去除率%
	N/A
	0
	0
	85
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Ⅰ类－Ⅳ类及Ⅵ类废水催化氧化后水质
	8-9
	≤2450
	≤12250
	≤67
	≤285
	≤3
	N/A
	≤60
	≤10
	≤5

	去除率%
	N/A
	15
	50
	N/A
	40
	≤40
	N/A
	≤40
	≤50
	≤70

	生化调节池综合水质
	7-9
	≤3000
	≤10000
	≤200
	≤171
	≤1.8
	N/A
	≤36
	≤5
	≤1.5

	去除率%
	N/A
	0
	10
	20
	N/A
	≤30
	N/A
	≤30
	≤30
	≤50

	生化水解出水水质
	6-7
	≤3000
	≤8500
	≤160
	N/A
	≤1.26
	N/A
	≤25.2
	≤3.5
	≤0.75

	去除率%
	N/A
	0
	15
	20
	N/A
	≤30
	N/A
	≤40
	≤50
	≤60

	生化厌氧出水水质
	6-7
	≤3000
	≤1700
	≤128
	N/A
	≤0.882
	N/A
	≤15.12
	≤1.75
	≤0.3

	去除率%
	N/A
	0
	80
	60
	60
	≤40
	N/A
	≤60
	≤60
	≤20

	生化一级A/O出水水质
	6-7
	≤3000
	≤510
	≤51.2
	≤68.4
	≤0.52
	N/A
	≤6.0
	≤0.7
	≤0.24

	去除率%
	N/A
	0
	70
	60
	70
	≤50
	N/A
	≤75
	≤60
	≤20

	生化二级A/O出水水质
	6-7
	≤3000
	≤300
	≤20.5
	20.5
	≤0.26
	≤10
	≤1.5
	≤0.28
	≤0.192

	综合去除率%
	N/A
	0
	97
	90
	92.8
	≤91.2
	50
	97.5
	97.2
	96.2

	本项目设计进水水质
	6-10
	-
	2367
	5
	-
	1.3
	450
	33
	17
	1.1


由上表可见：本次评价各污染物设计去除率指标均低于污水站实际运行去除率指标，废水中各污染物浓度低于污水站进水指标，本项目产生的废水经厂内现有污水处理站处理后，可以达到碧波污水处理厂的接收标准，因此本项目拟采取的废水预处理措施可行。
本项目运行后，厂区内污水处理站进水源强见4.3.2节。根据分析可得到，本项目运行后全厂废水污染物排放可达到园区碧波污水处理厂的接管要求。
2、依托园区污水处理厂可行性分析
《阜新氟产业开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》中明确“开发区内已建成污水处理厂一座——碧波污水处理厂，位于安邦大道南侧、福佑街西侧，原设计处理规模为1.5万m3/d，自2021年11月优化改造完成后，处理能力为5000m3/d，目前实际运行处理规模约1500吨/日。服务范围为园区内企业产生的工业废水和企业内员工产生的生活污水，可以满足区内企业污水收集需求”。
①处理规模的可行性
阜新碧波污水处理厂设计处理能力5000m3/d，现阶段污水处理厂日实际处理污水量为1500m3，全部为园区内企业产生的工业废水和企业内员工产生的生活污水。厂区现有污水处理站余量能满足本项目的污水排放能力，根据本项目排水污染物分析，可以满足阜新碧波污水处理厂的接纳水的要求。
本项目位于污水处理厂的污水管网覆盖范围内，因此本项目完成后污水接入该污水处理厂，从时间、管线、位置落实情况上分析是可行的。
②工艺及接管标准上的可行性分析
本项目建成后，工艺废水等经厂内废水预处理设施处理后，排入阜新碧波污水处理厂集中处理，污水经处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A要求，排入细河中。碧波污水处理厂的进入厂水质见表7.2-7。
表7.2-7    碧波污水处理厂进水指标
	项目
	进水指标（mg/L）
	污水处理站出水水质（mg/L）

	pH
	6~9
	<6~9

	CODcr
	500
	<500

	BOD5
	250
	<200

	NH3-N
	30
	<30

	SS
	200
	<200

	氯化物
	1000
	<800

	氟化物
	10
	<10

	苯系物
	4
	<4

	TN
	35
	<35

	TP
	8
	<5


改造后的碧波污水处理厂目前可做到达标排放，说明碧波污水处理厂目前的污水处理工艺对园区内各企业产生的废水处理效果较好，同时根据碧波污水处理厂的进出水指标要求，本项目的废水经污水处理站处理后的出水指标可以达到阜新碧波污水处理厂的纳管水质要求。根据碧波污水处理厂处理工艺的可行性分析，该工艺对本项目的废水处理可行。
[bookmark: _Toc180997984][bookmark: _Toc60907996]地下水污染防治措施及其可行性论证
地下水污染防治措施可行性论证
根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。
一、源头控制措施
源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线园区污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
二、分区防渗
分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。
场地防渗，应在拟建场地表层覆盖粘土层并分层压实，并对地面做影响硬化处理，以防止污染物渗漏进入地下水环境。
表7.2-8    污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。
	埋地池体等

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理。
	其他


表7.2-9    天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。
	无

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。
	无

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。
	本项目


表7.2-10    地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类别
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。
根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。本项目建成后全厂分区防渗见附图7.2-4，全厂污染分区划分详见表7.2-12。



表7.2-12    地下水污染防控分区一览表
	序号
	污染防控分区
	生产装置、单元名称
	污染防控区域及部位
	防渗要求

	1
	一般防渗区
	丙类库房、丁类库房、车间辅助用房、动力站、五金库等
	地面
	防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
	地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

	2
	
	消防水泵房
	地面及防火堤
	
	宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不宜低于P6

	3
	
	消防水池
	底板及壁板
	
	混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8

	4
	重点防渗区
	事故池、初期雨水池、危废库等
	底板及壁板
	防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
	内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

	5
	
	生产车间、甲类仓库、乙类仓库等
	
	
	

	6
	
	罐区、污水处理设施等
	
	
	

	7
	
	污水（初期雨水）等的地下管道
	地下管道
	
	三级地管应采用钢制管道；一级、二级地管宜采用钢制管道。

	8
	简单防渗区
	厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等
	-
	为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等


· 简单防渗区
厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般不需要采取防渗措施，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如非污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。
· 一般防渗区
一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。一般防渗区包括机修地面、消防水池的底板和壁板等。
一般防渗区的防渗要求：
防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：
（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；
（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；
（3）采用高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。
一般污染防治区的典型防渗结构见图7.2-5。
[image: ]
图7.2-5    一般污染防治区典型防渗结构示意图
· 重点防渗区
重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为生产车间、库房、埋地池体及与其相连的排污管道等。
重点防渗区防渗层防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
[image: ]
图7.2-6    重点污染防治区典型防渗结构示意图
重点防渗区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：
（1）水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
（2）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。
（3）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。
[image: ]
图7.2-7    污水处理池防渗示意图
重点防渗区污水井应符合下列要求：
（1）结构厚度不应小于200mm。
（2）混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8。且污水井内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
重点防渗区地下管道应符合下列要求：
（1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池、地下溶剂罐等相连的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。
（2）当管道公称直径不大于500 mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100% 射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。
（3）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时， 宜采用高密度聚乙烯(HDPE) 膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。
（4）地下管道的高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层（图7.2-8）应符合下列规定：
高密度聚乙烯（HDPE)膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。
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图7.2-8    地下污水管道管沟防渗层示意图
1－地基土；2－混凝土垫层；3－钢筋混凝土底板；4－砂石垫层；
5－中粗砂层；6－中粗砂回填层；7-管沟顶板
· 危废贮存设施管理要求
（1）危险废物贮存设施的设计原则
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。
②设施内要有安全照明设施和观察窗口。
③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/10。
⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
（2）危险废物贮存设施的运行与管理
①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。
②按规定的标签填写的危险废物。
③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
④每个堆间应留有搬运通道。
⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。
⑥做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
⑦危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留3a。
⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
（3）危险废物贮存设施的安全防护
①危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。
②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。
③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
（4）危险废物临时贮存设施防渗漏措施
危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-12cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。
地下水环境监测与管理
1.建立地下水环境监测管理体系
为及时而准确地掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入整个厂区的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点防渗区加密监测的原则进行监测。
2、地下水跟踪监测计划
根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），在厂区及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。
企业现有工程（西厂区）共布设9眼地下水监测井，监测因子为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）和特征污染物二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二甲苯、甲苯、镍、1,2-二氯苯、甲醇。其监测点位包含了本项目依托的库房、污水站等，监测因子包含了本项目特征污染因子，可作为本项目依托使用。
地下水监测计划、监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表7.2-13。
表7.2-13    地下水及土壤跟踪监测计划表
	序号
	重点监测单元
	占地面积（m2）
	单元类别
	点位
	位置
	坐标
	采样深度
	样品类型
	监测频次
	备注

	单元A
	污水生化处理间、物化车间
	5471
	一类单元
	T1
	物化车间西侧3m
	E121.5238103
	N41.8281088
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	依托现有监测方案

	
	
	
	
	S1
	物化车间西侧2m
	E121.5238103
	N41.8281088
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/半年
	

	单元B
	深度处理车间、事故池、初期雨水池、六车间、剧毒品库
	4357
	一类单元
	T2
	深度处理车间南侧3m
	E121.5204500
	N41.8276100
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S2
	深度处理车间南侧3m
	E121.5204500
	N41.8276100
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/半年
	

	单元C
	废水储罐区、导热油炉间、固废仓库及危废暂存库
	5763
	一类单元
	T3
	废水储罐区南侧8m
	E121.5252256
	N41.8278732
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S3
	废水储罐区南侧8m
	E121.5252256
	N41.8278732
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/半年
	

	单元D
	储罐区及泵房
	5178
	一类单元
	T4
	储罐区东侧5m
	E121.5261142
	N41.8264760
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S4
	储罐区东侧5m
	E121.5261142
	N41.8264760
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/半年
	

	单元E
	甲类仓库一~四、罐区装卸输送站、丙类仓库一~二
	5734
	二类单元
	T5
	甲类仓库四南侧5m
	E121.5249906
	N41.8268729
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S5
	甲类仓库四南侧5m
	E121.5249906
	N41.8268729
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/年
	

	单元F
	三车间、四车间、五车间
	6240
	二类单元
	T6
	三车间东侧10m
	E121.5248818
	N41.8258709
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S6
	三车间东侧10m
	E121.5248818
	N41.8258709
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/年
	

	单元G
	一车间、二车间、分析试验总控制室
	4736
	二类单元
	T7
	一车间东侧8m
	E121.5253200
	N41.8245000
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S7
	一车间东侧8m
	E121.5253200
	N41.8245000
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/年
	

	单元H
	丙类仓库三~五
	4416
	二类单元
	T8
	丙类仓库五东侧3m
	E121.5252652
	N41.8244978
	0~0.5m
	表层土
	1次/年
	

	
	
	
	
	S8
	丙类仓库五东侧3m
	E121.5252652
	N41.8244978
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/年
	

	对照点
	/
	/
	/
	S0
	厂区西北角
	E121.5219789
	N41.827739
	监测井水面下0.5m
	/
	1次/半年
	


3、地下水环境跟踪监测与信息公开
建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：
A）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
B)厂区区域日常记录、维护记录。
信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。
4、地下水污染的应急响应
制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。
（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。
（2）设置事故报警装置和快速监测设备。
（3）设置渗滤液渗漏应急池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。
（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。
（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。具体措施如下：
一旦事故液态污染物进入地下水环境，应及时采取构筑围堤、挖坑收容和应急井抽注水。把液态污染物拦截住，并用抽吸软管移除液态污染物，或用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场处置；少量液态污染物可用防爆泵送至污水管网，由污水站处理。迅速将被污染的土壤收集，转移到安全地方，并进一步对污染区域环境做降解消除污染物处置。其中，主要采用应急井进行抽水，将污染物及时抽出处理，提高地下水径流速度，加快污染物的流动，使得应急井能快速抽出全部污染物，形成小范围的阻水帷幕，提高应急处理的效果。
（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。
（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。
[bookmark: _Toc60907997][bookmark: _Toc180997985]噪声污染防治措施及其可行性分析
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK70]本项目的噪声污染源主要是生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声。主要机械噪声设备为机泵设备。
根据本项目的特点，针对噪声拟采取以下措施：
（1）从声源上控制泵类、离心机等高噪设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，在订购主要生产设备时向生产厂家提出明确的限噪要求，在设备安装调试阶段严格把关，提高安装精度。
（2）建筑设计时，控制厂房的窗户面积，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。对于主要产生噪声的车间、厂房的顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。
（3）采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目泵类、离心机等设置单独基础，并加设减振垫、隔声罩减少噪声影响。
（4）强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各类设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。
本工程对其噪声来源所采取的控制措施，均为目前国内普遍采用的经济、实用、有效手段，实践表明其控制效果明显。采取以上降噪措施并经过距离衰减后，厂界噪声可确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。本项目对其噪声源所采取的控制措施是可行有效的。
[bookmark: _Toc60907998][bookmark: _Toc180997986]固体废物污染防治措施及其可行性分析
（1）固体废物污染防治措施
本项目运营后产生的固体废物主要包括生产过程中产生的废包装物、废气处理过程中产生的废树脂和废活性炭、废水处理装置产生的污泥、蒸馏釜残等，经厂区危废暂存库暂存后，定期委托有资质单位处理。危废库仅暂存本公司所产危险废物，不暂存其他危废。本项目危废定期委托有资质单位进行处理。
（2）根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)可知，危险废物管理台账要求如下：
①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。
②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。
③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
（3）可行性分析
本项目依托厂区现有1368m2危废暂存库一座（西厂区、甲类），在建1300m2危废暂存库一座（东厂区、乙类）。
按《危险废物贮存污染控制标准》建设和管理，并建立相关管理制度：
①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。
③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。
④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。
⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。
⑥各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。
⑦各车间对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报公司管理部门。
⑧各车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。
⑨危险废物产生时，所在车间要做好职工的劳动防护工作，禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后，要及时运至贮存场所进行贮存。
⑩各部门应当制定危险废物事故应急救援预案，定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的部门和个人，并及时向安全环保部报告，接受调查处理。
本项目产生的一般工业固体废物由厂家更换后直接清运，不在厂区内贮存；产生的生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运、统一处置。
根据6.5节分析内容，可知本项目产生的危险废物依托厂区现有、在建危废库进行贮存是可行的。
[bookmark: _Toc180997987]土壤环境保护措施与对策
保护措施
土壤的保护即地下水环境中包气带的保护，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求进行保护。
（1）源头控制措施
①建设项目产生固体废物应按照固体废物处置规定进行合理处理，确保不产生二次污染；
②产品及原料在运输过程中严格按照相关要求，指定专人看管，防止跑冒滴漏现象产生。
（2）过程防控措施
对于入渗途径影响的，应采取分区防渗措施。分区防渗详见地下水评价章节。
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中规定，项目在进行过程中还应做到如下污染防控措施：
1）建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。
2）应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。
3）建设单位应在隐患排查、监测等活动中发现工业用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
4）本项目突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水污染相关内容。
突发环境事件造成或者可能造成土壤和地下水污染的，应当采取应急措施避免或者减少土壤和地下水污染；应急处置结束后，应当立即组织开展环境影响和损害评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤和地下水治理与修复方案。
5）项目终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。
跟踪监测
根据项目特点及评价等级确定，本次对厂区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：
（1）监测点位设置
1）监测点位布设
《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求“一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点”，“深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。下游50m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点”。
企业现有工程（西厂区）共布设8个土壤表层监测点位，监测因子为《辽宁省生态环境厅关于印发<辽宁省污染场地风险评估筛选值（试行）>的通知》（辽环综函〔2020〕364号）中表1所列45项和特征污染物可溶性氟化物、氰化物、石油烃。其监测点位包含了本项目依托的罐区、污水站等，监测因子包含了本项目特征污染因子，因此现有土壤监测方案可作为本项目土壤监测方案使用。
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[bookmark: _Toc180997988][bookmark: _Toc180998101][bookmark: _Toc187656346][bookmark: _Toc228369593][bookmark: _Toc190950416]环境风险评价
环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、事故损失和事故造成的影响达到可接受水平。
项目生产过程、原料均有易燃、易爆及有毒物质，原辅料及产品的生产、贮存、管线输送、车辆运输等过程中由于设备或操作人员失误，都有可能导致火灾爆炸、有毒物质泄漏等风险事故。本次环境风险评价的目的在于分析、识别生产装置运行过程中及物料储存、管线运输过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。
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（1）物质危险性
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目危险物质数量、分布、工艺特点及危险物质技术说明(MSDS)见表8.1-1。
表8.1-1    本项目危险物质调查一览表
	序号
	名称
	分布
	MSDS

	1
	丙酮
	生产车间
	无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点为-94.6℃，沸点为56.5℃，相对密度（水=1）为0.80，相对蒸气密度（空气=1）为2.00，饱和蒸气压（kPa）为53.32(39.5℃)。燃烧热(kJ/mol)为1788.7，引燃温度为465℃。与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。本品极度易燃，具有刺激性。急性毒性：LD50:5800mg/kg(大鼠经口)；LD50:20000mg/kg(兔经皮)

	2
	甲苯
	生产车间
	无色透明液体，有类似苯的芳香气味；相对密度（水＝1）：0.87；熔点（℃）：-94.9；不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；性质稳定；禁配物：强氧化剂。本品易燃，具有刺激性。LD50:5000mg/kg(大鼠经口)；12124mg/kg(兔经皮)；LC50:20003mg/m3，8小时(小鼠吸入)。

	3
	30%盐酸
	生产车间
	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点（℃）：-114.8(纯);沸点（℃）：108.6(20%)；相对密度（水＝1）：1.20；相对蒸气密度（空气＝1）：1.26；溶解性：与水混溶，溶于碱液。急性毒性：LD50：无资料LC50：无资料。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

	4
	1,2-二氯乙烷
	生产车间
	无色或浅黄色透明液体，有类似氯仿的气味。熔点（℃）：-35.7，沸点（℃）：83.5，相对密度（水＝1）：1.26，溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、氯仿。LD50:670mg/kg(大鼠经口)；2800mg/kg(兔经皮)；LC50:4050mg/m3，7小时(大鼠吸入)。

	5
	全氯甲硫醇
	生产车间
	黄色油状液体,有不愉快的气味。CAS号：594-42-3；分子式：CCl4S；分子量185.89；熔点无资料；沸点148℃；相对密度1.70；不溶于水；急性毒性：LD50:82 mg/kg(大鼠经口)LC50:296mg/m3，2小时(小鼠吸入)；毒性终点浓度-1:6.8mg/m3，毒性终点浓度-2:2.3mg/m3；危险特性：受高热分解产生有毒的氯化物气体。
有害燃烧产物：氯化氢、硫化物。禁配物：强氧化剂、强碱、水、潮湿空气。
避免接触的条件：潮湿空气。

	
	
	库房
	

	6
	乙腈
	生产车间
	无色液体，有刺激性气味。分子式：C2H3N；相对密度（水＝1）：0.79；熔点（℃）：-45.7；沸点（℃）：81.1；溶解性：与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。急性毒性：LD50:2730mg/kg(大鼠经口)；1250mg/kg(兔经皮)LC50:12663mg/m3，8小时(大鼠吸入)。健康危害：乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。禁配物：酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属。

	
	
	库房
	

	7
	甲胺
	生产车间
	无色液体，有氨味；易溶于水、乙醇和乙醚；熔点-47.6℃；沸点49.4℃；急性毒性：LD50:502400mg/kg(大鼠经口)；蒸汽与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能燃烧爆炸；燃烧有害产物一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等；对皮肤、眼睛、上呼吸道和肺等有强烈的刺激作用；长时间接触引起皮肤灼伤、结膜炎、咽喉炎、支气管炎、肺炎肺水肿甚至窒息；

	
	
	库房
	

	8
	甲醇
	生产车间
	无色澄清液体，有刺激性气味；熔点（℃）：-97.8沸点（℃）：64.8，相对密度（水＝1）：0.79相对蒸气密度（空气＝1）：1.11。本品易燃，LD50:5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)LC50:83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)


（2）环境敏感目标调查
本项目环境风险评价范围为以风险源为中心，半径为5.0km的圆形区域，即78.5km2，根据现场踏勘，本项目环境风险评价范围内环境敏感目标见表2.5-27，分布情况见附图2.7-1。
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本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅲ，项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ，环境风险评价等级为二级。
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（1）事故案例调查及分析
案例1：硫酸泄漏事故
2017年12月4日凌晨，河南灵宝市金源晨光公司发生硫酸泄漏，100余吨硫酸泄漏至厂区。视频显示，1米宽的排水沟被烧灼成黑色，沟内有液体冒出气泡，上方烟雾弥漫。街道上，也有多处窨井冒出白烟。硫酸泄漏事故原因是储存硫酸的罐体底部焊接点老化脱落所致，现场无人员伤亡，也未对当地水质、空气造成污染。
案例2：甲苯火灾事故
2003年7月22日，广西某物资总公司桂林分公司正在执行甲苯装卸任务的汽车槽车突然发生爆炸起火，将整辆汽车槽车包括车上约1.5t的甲苯全部烧毁，造成直接经济损失约17万元。
案例3：甲醇火灾事故
2008年8月2日上午，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设，委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作。2008年7月30日，该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午，因气温较高，罐内爆炸性混合气体通过配管外泄，使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体，由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，使附近地势较低处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。
（2）物质危险性
根据工程分析结果及同类型事故分析，本项目涉及的原辅材料物质危险性识别结果见表8.1-1。
[bookmark: _Toc127973370][bookmark: _Toc143258940][bookmark: _Toc142309346][bookmark: _Toc141099470][bookmark: _Toc120111942][bookmark: _Toc142663361][bookmark: _Toc127372506]生产系统危险性识别
（1）生产装置
本项目生产车间装置区管线及装置内转运危险性物质，对生产过程操作严格，若出现操作控制失误，或者管道、阀门、设备等检修不及时，出现故障未及时处理等，都可能使易燃、易爆物质泄漏，遇明火后可能发生火灾甚至爆炸的危险。
本项目生产工艺属典型的化工加工工艺，控制、监控点多，整个生产过程操作要求严格，这些均增加了事故发生的潜在危险，只要任何违反操作规程的行为出现，操作控制失误，或者管道、阀门、设备等检修不及时，出现故障未及时处理等，都可能使易燃、易爆和有毒物料泄漏，泄漏后遇明火可能发生火灾，甚至发生化学爆炸。
（2）储运系统
本项目仓库内原料存储，存在泄漏的风险，泄漏物料在空气中浓度达到爆炸极限，遇明火时容易造成火灾爆炸。
（3）管线输送系统
本项目原料采取管线输送，输送过程存在管道破损、阀门损坏等情况导致物料泄漏的，泄漏物料在空气中浓度达到爆炸极限，遇明火时容易造成火灾爆炸。
（4）废气集输系统
[bookmark: OLE_LINK29]本项目工艺尾气存在可燃/有毒有害气体，其在集输管道中形成局部聚集，在管道破裂或开阀检修过程中，可能造成可燃/有毒有害气体扩散，引起中毒或火灾爆炸事故。
（5）事故伴生及重叠危险因素分析
本项目储存物质涉及可燃物质，当罐区、库房、生产车间发生火灾爆炸事故时需要使用消防灭火系统进行灭火，同时需使用消防水枪对其进行冷却，会产生大量消防废水，如果消防废水外排，易对水体造成污染。
根据危险单元危险物质最大存储量及危险物质的危险性质，确定罐区、生产车间、库房作为重点风险源。本项目危险物质危险单元划分情况见附图8.2-1。
[bookmark: _Toc142309347][bookmark: _Toc180997992][bookmark: _Toc127372507][bookmark: _Toc120111943][bookmark: _Toc143258941][bookmark: _Toc142663362][bookmark: _Toc127973371][bookmark: _Toc141099471]环境风险类型及危害分析
根据本项目物质及生产系统危险性识别结果，本项目危险物质可能存在的环境风险类型主要为危险物质泄漏、发生火灾对周边大气环境的影响，其次为事故伴生消防废水若排出厂区对周边水体和土壤的污染影响及毒性物质泄漏引起人员中毒事故。
[bookmark: _Toc180998104][bookmark: _Toc180997993][bookmark: _Toc143258943][bookmark: _Toc228369596][bookmark: _Toc190950419][bookmark: _Toc16342_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc187656349][bookmark: _Toc120111029]风险事故情形设定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，风险事故情形设定需在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定内容应包括风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。
在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，泄漏事故发生的频率情况见表8.3-1所示。
表8.3-1    泄漏事故频率分布表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径10min内储罐泄漏完储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径10min内储罐泄漏完储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径10min内储罐泄漏完储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏
	5.00×10-6/（m·a）
1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏
	2.00×10-6/（m·a）
3.00×10-7/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）全管径泄漏
	2.40×10-6/（m·a）
1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a
1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/h
3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h
4.00×10-6/h

	注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（GμidelinesforQμantitative）以及ReferenceManμalBeviRiskAssessments；来源于国际油气协会（InternationalAssociationofOil&GasProdμcers）发布的RiskAssessmentDataDirectory（2010，3）


根据事故调查分析和本工程生产工艺的特点，确定本项目最大可信事故为储罐发生泄漏事故，本评价按照危险物质和风险单元确定风险事故情形，确定结果及情形分析如下：
（1）生产车间
风险物质：甲苯、1,2-二氯乙烷、甲醇、丙酮、全氯甲硫醇、乙腈、甲胺、30%盐酸
风险事故情形：泄漏后物料逸散中毒事故。火灾后未完全燃烧次生大气污染影响及消防废水源项和防控措施。
（2）库房
风险物质：全氯甲硫醇、甲胺、乙腈
风险事故情形：泄漏后物料逸散中毒事故、遇水反应伴生污染物释放中毒。火灾后未完全燃烧次生大气污染影响及消防废水源项和防控措施。
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[bookmark: _Toc142663367][bookmark: _Toc180997995][bookmark: _Toc143258946][bookmark: _Toc127973376][bookmark: _Toc142309352][bookmark: _Toc141099476][bookmark: _Toc120111948][bookmark: _Toc127372512]源项分析方法
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录E内容，结合本项目特点，本项目风险物质储存方式为储罐、料桶，确定储罐发生泄漏为全部泄漏，概率为1.0×10-4/a。
[bookmark: _Toc120111949][bookmark: _Toc127372513][bookmark: _Toc127973377][bookmark: _Toc142663368][bookmark: _Toc180997996][bookmark: _Toc143258947][bookmark: _Toc141099477][bookmark: _Toc142309353]事故源强确定
液体泄漏
本项目使用的甲苯、甲醇、盐酸、二氯乙烷均依托厂区现有罐区，其泄漏引起的环境风险已在其建设期相关环评报告中进行评价，因此本次评价不再考虑其罐区贮存风险，仅对其在生产过程中可能产生的环境风险进行预测。
假定事故情况为原料上料过程中，上料管线破裂造成泄漏事故，DN50管道全尺寸开裂，泄漏后，紧急隔离系统报警，操作人员在10min内使泄漏得到制止，并采取有效的收集措施。
（1）泄漏量
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F.1推荐的液体泄漏量计算公式为基于伯努利方程的孔口泄漏模型，本次评价预测情形为管道破裂，直接采用物料上料流量10m3/h。
依据公式参数取值及计算结果见表8.4-1。其中甲胺水溶液、盐酸为按浓度折算值。
表8.4-1    物料泄漏计算结果一览表
	物质
	物料密度(kg/m3)
	裂口面积(m2)
	液体泄漏速度(m3/h)
	液体泄漏速度(kg/s)
	泄漏时间
(min)
	物料泄漏量(t)

	甲苯
	870
	0.0019625
	10
	2.42
	10
	1.45

	1,2-二氯乙烷
	1260
	0.0019625
	10
	3.50
	10
	2.1

	甲醇
	790
	0.0019625
	10
	2.19
	10
	1.32

	丙酮
	800
	0.0019625
	10
	2.22
	10
	1.33

	盐酸
	1.2
	0.0019625
	10
	1.0
	10
	0.6

	全氯甲硫醇
	1700
	0.0019625
	10
	4.72
	10
	2.83

	乙腈
	790
	0.0019625
	10
	2.19
	10
	1.32

	甲胺水溶液
	1100
	0.0019625
	10
	0.765
	10
	0.458


（2）泄漏液体蒸发量
泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。由于本项目物料储存温度和环境温度均不高于40℃，当液体泄漏时不发生闪蒸和热量蒸发，因此本次环境风险仅考虑质量蒸发量。
质量蒸发速度Q3按下式计算：
Q3=α×p×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)
式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；
      α，n——大气稳定度系数； 
      p——液体表面蒸气压，Pa；
      R——气体常数，J/mol.K(取值为8.31)；
      T0——环境温度，K(按298.16K计算)；
       r——液池半径，m；
       u——风速；
M——液体摩尔质量，kg/mol。  
根据以上公式计算出本项目不同风速，不同稳定度下储罐泄漏时物质的排放率见表8.4-2。
表8.4-2    液池蒸发模式参数
	稳定度条件
	n
	α

	稳定(E，F)
	0.3
	5.285×10-3

	自然稳定（D）
	0.25
	4.685×10-3


表8.4-3    不同条件下危险物质的蒸发速率    单位：kg/s
	物质
	最不利气象条件

	
	风速m/s
	F稳定度

	甲苯
	1.5
	0.14

	1,2-二氯乙烷
	
	0.02

	甲醇
	
	0.163

	丙酮
	
	0.22

	盐酸（氯化氢）
	
	0.16

	全氯甲硫醇
	
	0.12

	乙腈
	
	0.17

	甲胺水溶液（甲胺）
	
	0.09


火灾爆炸事故有毒有害物质释放源强
根据本项目特点，涉及火灾爆炸事故的危险物质主要为甲苯、1,2-二氯乙烷、甲醇、丙酮、全氯甲硫醇、乙腈、甲胺，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录F.4火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例表，本项目硫酸、甲苯、硝酸、1,2-二氯乙烷、甲醇、液氯火灾爆炸事故物质释放参数选取见表8.4-4，硫酸的燃爆危险为助燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，液氯具有毒性，因此本次评价也考虑硫酸、液氯的释放源强。
表8.4-4    火灾爆炸事故有毒有害物质释放源强 
	物质
	有毒有害物质在线量Q(t)
	半致死浓度LC50(mg/m3)
	释放比例(%)
	释放量(t)

	甲苯
	2.5
	20003
	—
	—

	1,2-二氯乙烷
	3.6
	4050
	—
	—

	甲醇
	2
	83776
	—
	—

	丙酮
	1
	—
	—
	—

	盐酸
	0.5
	—
	—
	—

	全氯甲硫醇
	1.5
	296
	10
	0.15

	乙腈
	1
	12663
	—
	—

	甲胺水溶液
	0.15
	—
	—
	—


根据表8.4-4统计结果，本项目全氯甲硫醇火灾爆炸事故物质释放比例为10%，释放量为0.15t，其余风险物质不存在火灾爆炸事故物质释放比例。
火灾伴生污染物产生量
选择重点风险事故火灾事故情形，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录F.3火灾事故不完全燃烧二氧化硫、一氧化碳产生量公式，计算本项目存储物料可燃物质火灾情形下二氧化硫和一氧化碳产生及排放量。
二氧化硫产生量如下：
G二氧化硫=2BS
式中：G二氧化硫—二氧化硫产生量，kg/h；
      B—物质燃烧量，kg/h；
      S—物质中硫的含量，0%，其中全氯甲硫醇含硫量17.25%；
根据上述公式计算，发生火灾事故不完全燃烧二氧化硫排放量为172.5kg/h。
一氧化碳排放量如下：
G一氧化碳=2330qCQ
式中：G一氧化碳—一氧化碳产生量，kg/s；
      C—物质中C含量，因本项目交替生产，各风险物质不同时出现，因此选择风险物质中C含量最高的情形，经计算为使用甲苯作为溶剂时，甲苯C含量为91.25%；
      q—不完全燃烧值，取3.0%；
Q—参与燃烧物质量，取最大在线量全部燃烧，3h火灾扑灭计算，甲苯0.00023t/s。
根据上述公式计算，发生火灾事故不完全燃烧一氧化碳排放量为0.0147kg/s。
遇水伴生污染物产生量
本项目涉及贮存的全氯甲硫醇遇水会产生硫化氢和氯化氢，本次评价考虑全氯甲硫醇单独包装全部泄漏，遇水反应，反应时长按10min，根据反应方程式可知全氯甲硫醇遇水硫化氢产生速率为0.45kg/s，氯化氢产生速率为1.96kg/s。
[bookmark: _Toc187656351][bookmark: _Toc143258948][bookmark: _Toc120111031][bookmark: _Toc190950421][bookmark: _Toc228369598][bookmark: _Toc180998106][bookmark: _Toc180997997]风险预测与评价
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预测模式
（1）预测模式
①气体性质的判断标准
判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。
②气体性质的判断
判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。Ri的概念公式为：
[image: ]
Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分为连续排放、瞬时排放两种形式：
连续排放： 
[image: ]
瞬时排放：
[image: ]
式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；
ρa——环境空气密度，kg/m3；
Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；
Qt——瞬时排放的物质质量，kg；
Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；
Ur——10m高处风速，m/s。
判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。
T=2X/Ur
式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；
Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。
当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。
表8.5-1    本项目大气风险预测扩散计算模式表
	污染物
	Ri
	重质/轻质气体
	预测模型

	甲苯
	0.053
	轻质气体
	AFTOX

	1,2-二氯乙烷
	0.006
	轻质气体
	AFTOX

	甲醇
	0.037
	轻质气体
	AFTOX

	全氯甲硫醇
	2312.56
	重质气体
	SLAB

	二氧化硫
	烟团初始密度大于空气密度
	/
	SLAB

	一氧化碳
	烟团初始密度未大于空气密度
	/
	AFTOX

	硫化氢
	烟团初始密度大于空气密度
	/
	SLAB

	氯化氢
	0.062
	轻质气体
	AFTOX

	乙腈
	0.064
	轻质气体
	AFTOX

	甲胺
	0.052
	轻质气体
	AFTOX

	丙酮
	0.059
	轻质气体
	AFTOX


预测范围和计算点
预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围。一般计算点分辨率选择距离风险源500m范围内10m间距，大于500m范围内50m间距。本项目周边最大影响范围内的风险敏感保护目标设置为特殊计算点。
事故源参数
本项目环境风险预测事故源参数确定见表8.5-2。
表8.5-2    事故源参数确定一览表
	预测情形
	泄漏设备类型
	泄漏物质理化性质

	
	
	摩尔质量kg/mol
	沸点℃
	临界温度℃
	临界压力MPa
	密度kg/m3

	生产车间
	丙酮
	压力管道
	58.08
	56.5
	235.5
	4.72
	800

	
	甲苯
	压力管道
	92.14
	110.6
	318.6
	4.11
	870

	
	1,2-二氯乙烷
	压力管道
	98.97
	83.5
	290
	5.36
	1260

	
	甲醇
	压力管道
	32.04
	64.8
	240
	7.95
	790

	
	盐酸
	压力管道
	36.5
	108.6
	-
	-
	-

	
	全氯甲硫醇
	压力管道
	185.89
	148
	-
	-
	1.70

	
	乙腈
	压力管道
	41.05
	81.1
	274.7
	4.83
	0.79

	
	甲胺水溶液
	压力管道
	31.05
	-
	-
	-
	-


气象参数
选择最不利气象条件下，F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。
大气毒性终点浓度值选取
参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录H确定大气毒性终点浓度值，其中1级为当大气中危险物质浓度低于限值时，绝大多数人暴露1小时不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h不会对人体造成不可逆伤害，或出现的症状一般不会损伤个体采取有效防护措施的能力。
本项目各风险物质大气毒性终点浓度值见表8.5-3。
表8.5-3    大气毒性终点浓度值确定一览表
	风险物质
	大气毒性终点浓度值

	
	毒性终点浓度值-1(mg/m3)
	毒性终点浓度值-2(mg/m3)

	丙酮
	14000
	7600

	甲苯
	14000
	2100

	硫化氢
	70
	38

	1,2-二氯乙烷
	1200
	810

	甲醇
	9400
	2700

	全氯甲硫醇
	6.8
	2.3

	二氧化硫
	79
	2

	一氧化碳
	380
	95

	氯化氢
	150
	33

	乙腈
	250
	84

	甲胺
	440
	81


预测结果
为了说明不同气象条件下各类危险物质泄漏对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测物料泄漏下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度和影响范围。
（1）丙酮泄漏事故预测
丙酮发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-4和图8.5-1至8.5-8。
表8.5-4    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	丙酮泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	丙酮
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	2.22
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	1330

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg/s
	0.22
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	丙酮
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	14000
	166
	5

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	7600
	144
	5

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	72.982

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	145.289

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0.932

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	1.250

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	1.667

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	3.757

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	2.905

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	2.420

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	4.135

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	8.740

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	4.720

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	3.583

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	2.745

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	6.508

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	18.376

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	7.162

	
	
	17
	玍海营子
	无
	无
	198.079

	
	
	18
	前大板
	无
	无
	217.603

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	97.536

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	25.561

	
	
	21
	东升
	无
	无
	10.594

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	5.621

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	3.876

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	2.262

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	1.609

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	1.043

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	97.536

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	32.487

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	3.583

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	85.744

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	121.356

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0.985


[image: ]图8.5-1    丙酮泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-2    丙酮泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-3    丙酮泄漏最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-4     丙酮泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
[image: ][image: ]由上述分析可知，最不利气象条件下在丙酮上料管线事故发生后，下风向丙酮大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为166m，到达时间为5min；下风向丙酮大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为144m，到达时间为5min。特殊计算点各敏感目标未出现超过大气毒性终点浓度-1值、大气毒性终点浓度-2值的情况。
（2）甲苯泄漏事故预测
甲苯发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-5和图8.5-9至8.5-14。
表8.5-5   事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	甲苯泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	甲苯
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	2.42
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	1450

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg/s
	0.14
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	甲苯
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	14000
	未出现
	未出现

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	未出现
	未出现

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	11.490

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	9.570

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0.000

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0.223

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	9.994

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	21.984

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	22.945

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	23.303

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	21.681

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	18.777

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	21.346

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	22.245

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	23.096

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	20.076

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	15.411

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	19.647

	
	
	17
	玍海营子
	无
	无
	8.698

	
	
	18
	前大板
	无
	无
	8.463

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	10.815

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	14.192

	
	
	21
	东升
	无
	无
	17.945

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	20.678

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	21.776

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	23.126

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	7.601

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0.002

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	10.815

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	13.561

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	22.245

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	11.109

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	10.139

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0.000
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图8.5-9    甲苯泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-10    甲苯泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-11    甲苯泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在甲苯上料系统泄漏事故发生后，下风向甲苯浓度均未出现大于大气毒性终点浓度-1值和大气毒性终点浓度-2值的现象，特殊计算点各敏感目标未出现超标情况，最大浓度为23.13mg/m3。
（3）全氯甲硫醇泄漏事故预测
全氯甲硫醇发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-6和图8.5-15至8.5-22。
表8.5-6     事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	全氯甲硫醇泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	全氯甲硫醇
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	4.72
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	2830

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg
	0.12
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	全氯甲硫醇
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	6.8
	900
	15

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2.3
	1820
	25

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	5
	10
	6.897

	
	
	2
	腰玍海营子
	5
	10
	13.556

	
	
	3
	北伊吗图
	15
	15
	0.701

	
	
	4
	南梁村
	15
	10
	0.801

	
	
	5
	小伊吗图
	15
	10
	0.915

	
	
	6
	东伊吗图
	10
	15
	1.332

	
	
	7
	南伊吗图
	10
	15
	1.182

	
	
	8
	后三家子
	15
	10
	1.086

	
	
	9
	董家小铺
	10
	15
	1.393

	
	
	10
	周家街村
	10
	15
	1.986

	
	
	11
	二道河子村
	10
	15
	1.482

	
	
	12
	康土营子村
	10
	15
	1.303

	
	
	13
	曹家窝堡
	10
	15
	1.151

	
	
	14
	前赵家窝铺
	10
	10
	1.725

	
	
	15
	赵家窝铺村
	5
	15
	2.854

	
	
	16
	才里营子村
	10
	15
	1.805

	
	
	17
	玍海营子
	5
	10
	21.733

	
	
	18
	前大板
	5
	10
	25.852

	
	
	19
	后大板
	5
	10
	8.486

	
	
	20
	小胡家营子
	5
	15
	3.428

	
	
	21
	东升
	10
	15
	2.179

	
	
	22
	何家信
	10
	15
	1.610

	
	
	23
	大胡家营子
	15
	20
	1.352

	
	
	24
	冒烟堡
	15
	20
	1.052

	
	
	25
	南荒
	15
	25
	0.900

	
	
	26
	小南荒
	5
	10
	0.738

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	5
	10
	8.486

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	5
	10
	4.000

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	10
	15
	1.303

	
	
	30
	爱伊家园
	5
	10
	7.732

	
	
	31
	干沟子
	5
	10
	10.745

	
	
	32
	伊吗图镇
	15
	15
	0.719


[image: ]
图8.5-15    全氯甲硫醇泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-16   全氯甲硫醇泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-17    全氯甲硫醇泄漏最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-18    全氯甲硫醇泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在全氯甲硫醇上料系统泄漏事故发生后，下风向全氯甲硫醇大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为900m，到达时间为10min；下风向全氯甲硫醇大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为1820m，到达时间为25min。特殊计算点公官营子村、腰玍海营子、玍海营子、前大板、后大板、伊吗图区域性中心敬老院、爱伊家园、干沟子出现超过大气毒性终点浓度-1值的情况，赵家窝铺、玍海营子、小胡家营子、阜蒙县伊吗图学校出现超过大气毒性终点浓度-2值的情况。
因此，一旦风险事故发生，立即启动风险应急预案，按照预案要求对事故区环境空气质量进行监测，同时监测环境敏感点环境空气质量，一旦检测到对人体有毒有害污染物超标排放，立即组织人员撤离。
（4）1,2-二氯乙烷泄漏事故预测
1,2-二氯乙烷发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-7和图8.5-23至8.5-30。
表8.5-7    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	1,2-二氯乙烷泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	1,2-二氯乙烷
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	3.5
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	2100

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg/s
	0.02
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	1,2-二氯乙烷
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	1200
	未出现
	未出现

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	810
	160
	11.8

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	13.7617

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	5.116364

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	5.654044

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	8.692103

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	10.62827

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	14.7412

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	13.42636

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	12.7255

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	14.67971

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	18.70739

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	16.00079

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	14.66376

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	12.85781

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	16.53273

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	19.12817

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	17.57908

	
	
	17
	玍海营子
	无
	无
	1.595361

	
	
	18
	前大板
	无
	无
	0.847016

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	11.0882

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	20.22527

	
	
	21
	东升
	无
	无
	18.21749

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	16.76961

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	14.75255

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	12.46701

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	10.38467

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	7.005397

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	11.0882

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	18.9165

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	14.66376

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	11.12879

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	8.695524

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0.012722
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图8.5-23    1,2-二氯乙烷泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
[image: ]图8.5-24    1,2-二氯乙烷泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
[image: ]
图8.5-26    1,2-二氯乙烷泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在1,2-二氯乙烷上料系统泄漏事故发生后，下风向1,2-二氯乙烷未出现大于大气毒性终点浓度-1值、大气毒性终点浓度-2值的现象。特殊计算点各敏感目标未出现超标情况，最大浓度为19.31920mg/m3。
（5）甲醇泄漏事故预测
甲醇发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-8和图8.5-31至8.5-36。
表8.5-8    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	甲醇泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	甲醇
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	2.19
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	1320

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg/s
	0.163
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	甲醇
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	9400
	未出现
	未出现

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2700
	未出现
	未出现

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	56.23089

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	121.8627

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	3.12286

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	3.705669

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	4.43663

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	7.393494

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	6.256001

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	5.601796

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	7.88617

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	12.81399

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	8.596745

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	7.163794

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	6.039433

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	10.49399

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	21.0036

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	11.18349

	
	
	17
	玍海营子
	无
	无
	136.6333

	
	
	18
	前大板
	无
	无
	155.9083

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	70.66193

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	26.09208

	
	
	21
	东升
	无
	无
	14.49161

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	9.552244

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	7.550172

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	5.389166

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	4.335677

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	3.339803

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	70.66193

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	30.98877

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	7.163794

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	63.56502

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	93.34921

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	3.237792
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图8.5-31    甲醇泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-32    甲醇泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-33    甲醇泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在甲醇上料系统泄漏事故发生后，下风向甲醇浓度均未出现大于大气毒性终点浓度-1值和大气毒性终点浓度-2值的现象，特殊计算点各敏感目标未出现超标情况，最大浓度为121.8627mg/m3。
（6）乙腈泄漏事故预测
乙腈发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-9和图8.5-37至8.5-45。

表8.5-8    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	乙腈泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	乙腈
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	2.19
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	1320

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg/s
	0.17
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	乙腈
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	250
	70
	5

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	84
	170
	10

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	15
	20
	81.02166

	
	
	2
	腰玍海营子
	10
	20
	154.2187

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	8.635065

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	0

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	11.52002

	
	
	10
	周家街村
	25
	10
	20.11907

	
	
	11
	二道河子村
	30
	5
	13.39619

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	7.383771

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	0

	
	
	14
	前赵家窝铺
	30
	5
	16.47908

	
	
	15
	赵家窝铺村
	20
	15
	32.63992

	
	
	16
	才里营子村
	30
	5
	17.57195

	
	
	17
	玍海营子
	10
	20
	238.4311

	
	
	18
	前大板
	10
	15
	281.0898

	
	
	19
	后大板
	15
	15
	99.09817

	
	
	20
	小胡家营子
	20
	15
	40.15723

	
	
	21
	东升
	25
	10
	22.73978

	
	
	22
	何家信
	30
	5
	14.96531

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	9.525785

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	0

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	0

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	15
	15
	99.09817

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	20
	15
	47.16079

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	7.383771

	
	
	30
	爱伊家园
	15
	15
	90.46701

	
	
	31
	干沟子
	15
	15
	123.6664

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0
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图8.5-37    乙腈泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-38    乙腈泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-39    乙腈泄漏最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-40    乙腈泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-41    乙腈泄漏轴线最大浓度预测结果图(最常见气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在乙腈上料系统泄漏事故发生后，下风向乙腈浓度未出现大于大气毒性终点浓度-1值和大气毒性终点浓度-2值的现象，特殊计算点各敏感目标最大浓度为19.89742mg/m3。
（7）甲胺水溶液泄漏事故预测
甲胺发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-10和图8.5-45至8.5-52。
表8.5-10    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	甲胺泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	甲胺
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	1.0
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	600

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg
	0.16
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	甲胺
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	440
	170
	2

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	81
	500
	10

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	31.01375

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	60.9191

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0.0004

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	1.503676

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	5.992207

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	5.316778

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	4.885396

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	6.267209

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	8.93356

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	6.66865

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	5.861071

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	5.178538

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	7.760912

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	12.83987

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	8.122112

	
	
	17
	玍海营子
	5
	10
	97.59759

	
	
	18
	前大板
	5
	10
	116.0572

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	38.15147

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	15.41962

	
	
	21
	东升
	无
	无
	9.801242

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	7.240903

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	6.080434

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	4.733782

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	0.898618

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	38.15147

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	17.99064

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	5.861071

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	34.76338

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	48.29853

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0
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图8.5-45    甲胺泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-46    甲胺泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-47    甲胺泄漏最大影响区域预测结果图(最不利气象)
[image: ]
图8.5-48    甲胺泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在甲胺事故发生后，下风向甲胺大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为170m，到达时间为2min；下风向甲胺大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为500m，到达时间为10min。特殊计算点玍海营子、前大板出现超过大气毒性终点浓度-2值情况，最大浓度出现在前大板，为116.0572mg/m3。
因此，一旦风险事故发生，立即启动风险应急预案，按照预案要求对事故区环境空气质量进行监测，同时监测环境敏感点环境空气质量，一旦检测到对人体有毒有害污染物超标排放，立即组织人员撤离。
（7）盐酸泄漏事故预测
盐酸发生泄漏事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-10和图8.5-45至8.5-52。
表8.5-10    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	盐酸泄漏事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	压力管道
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	0.2

	泄漏危险物质
	氯化氢
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	0.05

	泄漏速率/(kg/s)
	0.765
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	458

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg
	0.09
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	盐酸
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	150
	330
	5

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	33
	860
	10

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	30.78131

	
	
	2
	腰玍海营子
	5
	10
	60.08261

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0.000399

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	1.501202

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	5.979626

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	5.306448

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	4.876408

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	6.253663

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	8.909261

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	6.653642

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	5.848942

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	5.168646

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	7.741643

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	12.79573

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	8.101341

	
	
	17
	玍海营子
	5
	10
	95.57983

	
	
	18
	前大板
	5
	10
	113.282

	
	
	19
	后大板
	10
	15
	37.80661

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	15.35857

	
	
	21
	东升
	无
	无
	9.772941

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	7.223714

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	6.067547

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	4.725253

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	0.897155

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	10
	15
	37.80661

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	17.90859

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	5.848942

	
	
	30
	爱伊家园
	10
	15
	34.47447

	
	
	31
	干沟子
	10
	15
	47.75899

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0
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图8.5-45    盐酸泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
[image: ]
图8.5-46    盐酸泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-47    盐酸泄漏最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-48    盐酸泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在盐酸上料系统泄漏事故发生后，下风向盐酸大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为330m，到达时间为5min；下风向盐酸大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为860m，到达时间为10min。特殊计算点未出现超过大气毒性终点浓度-1值情况，玍海营子、后大板、腰玍海营子、伊吗图区域性中心敬老院、干沟子、伊吗图镇出现超过大气毒性终点浓度-2值情况，最大浓度出现在前大板，为113.282mg/m3。
因此，一旦风险事故发生，立即启动风险应急预案，按照预案要求对事故区环境空气质量进行监测，同时监测环境敏感点环境空气质量，一旦检测到对人体有毒有害污染物超标排放，立即组织人员撤离。
（8）火灾爆炸事故有毒有害物质释放源强
根据表8.4-4统计结果，本项目全氯甲硫醇火灾爆炸事故物质释放比例为10%，释放量为0.15t，其余风险物质不存在火灾爆炸事故物质释放比例。
全氯甲硫醇发生火灾释放事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-6和图8.5-15至8.5-22。
表8.5-6     事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	全氯甲硫醇火灾释放事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	包装桶
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	全氯甲硫醇
	最大存在量/kg
	306
	泄漏孔径/m
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	/
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	150

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg/s
	0.25
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	全氯甲硫醇
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	6.8
	1200
	10

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2.3
	2590
	25

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	5
	10
	11.03532

	
	
	2
	腰玍海营子
	5
	10
	21.68976

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	1.121779

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	1.282323

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	1.463299

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	2.131127

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	1.890884

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	1.737344

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	2.22894

	
	
	10
	周家街村
	10
	10
	3.177422

	
	
	11
	二道河子村
	10
	10
	2.371749

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	2.084496

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	1.841716

	
	
	14
	前赵家窝铺
	10
	10
	2.76029

	
	
	15
	赵家窝铺村
	5
	15
	4.567111

	
	
	16
	才里营子村
	10
	10
	2.88875

	
	
	17
	玍海营子
	5
	10
	34.77312

	
	
	18
	前大板
	5
	10
	41.36366

	
	
	19
	后大板
	5
	10
	13.57715

	
	
	20
	小胡家营子
	5
	10
	5.485016

	
	
	21
	东升
	10
	15
	3.486089

	
	
	22
	何家信
	10
	15
	2.575293

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	2.162531

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	1.683857

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	1.439542

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	1.18059

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	5
	10
	13.57715

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	5
	10
	6.399876

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	2.084496

	
	
	30
	爱伊家园
	5
	10
	12.37052

	
	
	31
	干沟子
	5
	10
	17.1919

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	1.150352
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图8.5-15    全氯甲硫醇泄漏轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-16   全氯甲硫醇泄漏浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-17    全氯甲硫醇泄漏最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-18    全氯甲硫醇泄漏关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在全氯甲硫醇上料系统泄漏事故发生后，下风向全氯甲硫醇大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为1200m，到达时间为15min；下风向全氯甲硫醇大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为2590m，到达时间为25min。特殊计算点公官营子村、腰玍海营子、玍海营子、前大板、后大板、伊吗图区域性中心敬老院、爱伊家园、干沟子出现超过大气毒性终点浓度-1值的情况，公官营子村、腰玍海营子、周家街村、二道河子村、前赵家窝铺、赵家窝铺村、才里营子村、玍海营子、前大板、后大板、小胡家营子、东升、何家信伊吗图区域性中心敬老院、阜蒙县伊吗图学校爱伊家园、干沟子出现超过大气毒性终点浓度-2值的情况。
因此，一旦风险事故发生，立即启动风险应急预案，按照预案要求对事故区环境空气质量进行监测，同时监测环境敏感点环境空气质量，一旦检测到对人体有毒有害污染物超标排放，立即组织人员撤离。
（9）装置区火灾伴生污染物二氧化硫排放
为了说明事故发生地最不利气象条件下，装置区火灾事故伴生污染物二氧化硫排放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测事故源下风向不同距离处二氧化硫的最大浓度和影响范围，预测结果见表8.5-11和图8.5-53至8.5-60。
表8.5-11    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	装置区火灾事故伴生二氧化硫排放

	环境风险类型
	火灾伴生污染物排放

	泄漏设备类型
	装置区
	操作温度/℃
	/
	操作压力/MPa
	/

	泄漏危险物质
	二氧化硫
	最大存在量/kg
	—
	泄漏孔径/m
	—

	泄漏速率(kg/s)
	2.875
	泄漏时间/min
	180
	泄漏量/kg
	—

	泄漏高度/m
	10
	泄漏液体蒸发量/kg
	—
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	二氧化硫
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	79
	470
	5

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2
	3760
	30

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	10
	15
	28.87535

	
	
	2
	腰玍海营子
	5
	20
	50.3436

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	1.448656

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	1.780339

	
	
	5
	小伊吗图
	20
	15
	2.125884

	
	
	6
	东伊吗图
	20
	15
	3.637285

	
	
	7
	南伊吗图
	20
	15
	3.099611

	
	
	8
	后三家子
	20
	15
	2.743298

	
	
	9
	董家小铺
	20
	10
	3.877256

	
	
	10
	周家街村
	15
	15
	6.36936

	
	
	11
	二道河子村
	15
	15
	4.245469

	
	
	12
	康土营子村
	20
	15
	3.526907

	
	
	13
	曹家窝堡
	20
	15
	2.997255

	
	
	14
	前赵家窝铺
	15
	15
	5.271009

	
	
	15
	赵家窝铺村
	10
	25
	10.53311

	
	
	16
	才里营子村
	15
	15
	5.590096

	
	
	17
	玍海营子
	5
	25
	72.22141

	
	
	18
	前大板
	5
	25
	81.87463

	
	
	19
	后大板
	10
	25
	38.0115

	
	
	20
	小胡家营子
	10
	30
	13.40734

	
	
	21
	东升
	15
	15
	7.281199

	
	
	22
	何家信
	15
	15
	4.798121

	
	
	23
	大胡家营子
	20
	10
	3.713125

	
	
	24
	冒烟堡
	20
	15
	2.616168

	
	
	25
	南荒
	25
	10
	2.077214

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	1.567641

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	10
	25
	38.0115

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	10
	25
	15.71244

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	20
	15
	3.526907

	
	
	30
	爱伊家园
	10
	15
	33.41437

	
	
	31
	干沟子
	10
	15
	51.80758

	
	
	32
	伊吗图镇
	2
	16
	1.505887
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图8.5-53    火灾二氧化硫释放轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
[image: ]图8.5-54    火灾二氧化硫释放浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-55    火灾二氧化硫释放浓度最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-56     火灾二氧化硫释放关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在火灾伴生污染物排放事故发生后，下风向二氧化硫大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为3760m，到达时间为30min。下风向二氧化硫大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为470m，到达时间为5min。特殊计算点前大板出现超过大气毒性终点浓度-1值的情况，大多数敏感点出现超过大气毒性终点浓度-2值的情况，最大浓度出现在前大板为81.87463mg/m3。
因此，一旦风险事故发生，立即启动风险应急预案，按照预案要求对事故区环境空气质量进行监测，同时监测环境敏感点环境空气质量，一旦检测到对人体有毒有害污染物超标排放，立即组织人员撤离。
（10）装置区火灾伴生污染物一氧化碳排放
为了说明事故发生地最不利气象条件下，装置区火灾事故伴生污染物一氧化碳排放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测事故源下风向不同距离处一氧化碳的最大浓度和影响范围，预测结果见表8.5-12和图8.5-61至8.5-66。
表8.5-12    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	装置区火灾事故伴生一氧化碳排放

	环境风险类型
	火灾伴生污染物排放

	泄漏设备类型
	装置区
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	一氧化碳
	最大存在量/kg
	—
	泄漏孔径/m
	—

	泄漏速率(kg/s)
	0.0147
	泄漏时间/min
	180
	泄漏量/kg
	—

	泄漏高度/m
	10
	泄漏液体蒸发量/kg
	—
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	一氧化碳
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	未出现
	未出现

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	未出现
	未出现

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	1.299732

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	1.174441

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0.256885

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0.290358

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	0.327488

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	0.457867

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	0.412223

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	0.382316

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	0.476035

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	0.639184

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	0.5021

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	0.449124

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	0.402702

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	0.570336

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	0.83579

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	0.592028

	
	
	17
	玍海营子
	无
	无
	0.677327

	
	
	18
	前大板
	无
	无
	0.468917

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	1.335281

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	0.944702

	
	
	21
	东升
	无
	无
	0.687186

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	0.538337

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	0.46373

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	0.371752

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	0.322653

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0.269199

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	1.335281

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	1.036897

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	0.449124

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	1.325907

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	1.300927

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0.262877
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图8.5-61    火灾一氧化碳释放轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-62    火灾一氧化碳释放浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-63    火灾一氧化碳释放关心点浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在装置区火灾伴生污染物排放事故发生后，下风向一氧化碳浓度均未出现大于大气毒性终点浓度-1值和大气毒性终点浓度-2值的现象，特殊计算点各敏感目标未出现超标情况，最大浓度为1.335281mg/m3。
（11）遇水伴生硫化氢释放事故预测
为了说明事故发生地最不利气象条件下，全氯甲硫醇泄漏遇水伴生污染物硫化氢排放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测事故源下风向不同距离处硫化氢的最大浓度和影响范围，预测结果见表8.5-13和图8.5-67至8.5-74。
表8.5-13    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	全氯甲硫醇泄漏遇水伴生硫化氢排放

	环境风险类型
	火灾伴生污染物排放

	泄漏设备类型
	库房
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	硫化氢
	最大存在量/kg
	—
	泄漏孔径/m
	—

	泄漏速率(kg/s)
	0.45
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	—

	泄漏高度/m
	10
	泄漏液体蒸发量/kg
	—
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	硫化氢
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	70
	320
	5

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	38
	450
	5

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	无
	无
	11.12138

	
	
	2
	腰玍海营子
	无
	无
	23.50868

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	1.364992

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	0.993707

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	0.481014

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	1.463415

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	2.441542

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	1.590675

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	1.31889

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	0.806778

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	1.978099

	
	
	15
	赵家窝铺村
	无
	无
	4.05637

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	2.117493

	
	
	17
	玍海营子
	10
	15
	39.70882

	
	
	18
	前大板
	10
	15
	48.12738

	
	
	19
	后大板
	无
	无
	13.98675

	
	
	20
	小胡家营子
	无
	无
	5.071884

	
	
	21
	东升
	无
	无
	2.757912

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	1.786393

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	1.396358

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	0.352154

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	0

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	无
	无
	13.98675

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	无
	无
	6.067939

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	1.31889

	
	
	30
	爱伊家园
	无
	无
	12.58978

	
	
	31
	干沟子
	无
	无
	18.1249

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0
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图8.5-67    全氯甲硫醇遇水伴生硫化氢排放最大浓度预测结果图(最不利气象)
[image: ]图8.5-68    全氯甲硫醇遇水伴生硫化氢排放浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-69    全氯甲硫醇遇水伴生硫化氢排放浓度最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-70     全氯甲硫醇遇水伴生硫化氢排放浓度预测结果图(最不利气象)
由上述分析可知，最不利气象条件下在全氯甲硫醇遇水伴生硫化氢排放事故发生后，下风向硫化氢大气毒性终点浓度-1值最远影响距离为320m，到达时间为5min；下风向硫化氢大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为450，到达时间为5min。特殊计算点各敏感目标未出现超过大气毒性终点浓度-1值的情况，超过大气毒性终点浓度-2值的情况出现在玍海营子、前大板等，最大浓度为48.12738mg/m3，超标时间10min，超标持续时间10min。
（12）遇水伴生氯化氢释放事故预测
全氯甲硫醇泄漏遇水产生氯化氢伴生释放事故时下风向地面浓度预测结果见表8.5-14和图8.5-75至8.5-82。
表8.5-14    事故源项及事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	全氯甲硫醇泄漏遇水氯化氢伴生释放事故

	环境风险类型
	泄漏有毒物质排放

	泄漏设备类型
	包装桶
	操作温度/℃
	常温
	操作压力/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	伴生氯化氢
	最大存在量/kg
	/
	泄漏孔径/m
	/

	泄漏速率/(kg/s)
	1.96
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	/

	泄漏高度/m
	0.5
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	事故后果预测

	大气(最不利气象条件下)
	危险物质
	大气环境影响

	
	氯化氢
	指标
	浓度值
(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	150
	710
	10

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	33
	1720
	20

	
	
	敏感目标名称
	超标时间/
min
	超标持续时间/min
	最大浓度
(mg/m3)

	
	
	1
	公官营子村
	10
	20
	104.4106

	
	
	2
	腰玍海营子
	10
	15
	205.8666

	
	
	3
	北伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	4
	南梁村
	无
	无
	0

	
	
	5
	小伊吗图
	无
	无
	0

	
	
	6
	东伊吗图
	无
	无
	13.63807

	
	
	7
	南伊吗图
	无
	无
	5.5118

	
	
	8
	后三家子
	无
	无
	2.373143

	
	
	9
	董家小铺
	无
	无
	14.63981

	
	
	10
	周家街村
	无
	无
	24.31096

	
	
	11
	二道河子村
	无
	无
	16.05634

	
	
	12
	康土营子村
	无
	无
	11.79269

	
	
	13
	曹家窝堡
	无
	无
	4.323914

	
	
	14
	前赵家窝铺
	无
	无
	20.02563

	
	
	15
	赵家窝铺村
	20
	15
	39.96824

	
	
	16
	才里营子村
	无
	无
	21.28712

	
	
	17
	玍海营子
	10
	15
	328.5238

	
	
	18
	前大板
	10
	15
	369.919

	
	
	19
	后大板
	10
	20
	129.0056

	
	
	20
	小胡家营子
	10
	30
	50.25982

	
	
	21
	东升
	无
	无
	27.77613

	
	
	22
	何家信
	无
	无
	18.1742

	
	
	23
	大胡家营子
	无
	无
	14.00623

	
	
	24
	冒烟堡
	无
	无
	1.65526

	
	
	25
	南荒
	无
	无
	0

	
	
	26
	小南荒
	无
	无
	0

	
	
	27
	伊吗图区域性中心敬老院
	10
	15
	129.0056

	
	
	28
	阜蒙县伊吗图学校
	10
	25
	58.86991

	
	
	29
	东梁镇平顶庙蒙古小学
	无
	无
	11.79269

	
	
	30
	爱伊家园
	10
	20
	117.866

	
	
	31
	干沟子
	10
	20
	163.7731

	
	
	32
	伊吗图镇
	无
	无
	0
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图8.5-75    伴生氯化氢释放轴线最大浓度预测结果图(最不利气象)
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图8.5-76    伴生氯化氢释放浓度分布预测结果图(最不利气象)
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图8.5-77    伴生氯化氢释放最大影响区域预测结果图(最不利气象)
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图8.5-78     伴生氯化氢释放关心点浓度预测结果图(最不利气象)
[bookmark: OLE_LINK71]由上述分析可知，最不利气象条件下全氯甲硫醇泄漏遇水发生氯化氢伴生释放事故后，下风向氯化氢气毒性终点浓度-1值最远影响距离为710m，到达时间为10min；下风向氯化氢大气毒性终点浓度-2值最远影响距离为1720m，到达时间为20min。特殊计算点各敏感目标腰玍海营子、玍海营子、前大板、干沟子出现超过大气毒性终点浓度-1值的情况，超过大气毒性终点浓度-2值的情况出现在公官营子、腰玍海营子、赵家窝铺、玍海营子、前大板、后大板、小胡家营子、伊吗图区域性中心敬老院、阜蒙县伊吗图学校、爱伊家园、干沟子，最大浓度为328.5238mg/m3。
因此，一旦风险事故发生，立即启动风险应急预案，按照预案要求对事故区环境空气质量进行监测，同时监测环境敏感点环境空气质量，一旦检测到对人体有毒有害污染物超标排放，立即组织人员撤离。
（13）火灾爆炸次生废水、事故废水影响分析
本项目发生事故状态时，厂区的生产污水自流入事故池，而后由泵送入现有厂区的污水处理站，该泵与消防电路共用一路电源，保证事故状态下生产废水可以进入污水站；受污染的雨水及消防废水自流入厂区事故池。
消防水量计算根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，储罐区泡沫灭火系统用水量3.22L/S，火灾延续时间4h，固定冷却水系统流量12.76L/S，火灾延续时间4h，罐区室外消火栓流量15L/s，火灾延续时间4h，可知众辉公司罐区消防用水量为（3.22+12.76+15）×4×3600/1000=446.11m3；生产车间消防水量室外消火栓系统35L/s，室内消火栓系统10L/s，火灾延续时间3小时，则生产车间消防水量为（35+10）×3×3600÷1000=486m3。二者取大，可知进入事故水池的污染消防灭火用水量为V2=486m3；
对本项目发生风险事故时产生事故及消防废水的储存能力进行校核，本项目事故及消防废水收集储存能力核算情况见表8.5-14。
表8.5-14    本项目事故及消防废水水及收集储存能力校核一览表
	符号
	意义
	取值依据
	容积（m3）

	V1
	事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3
	按照一台10m3反应釜全部泄漏进行考虑，物料流入围堤内，则有10m3物料会进入事故池收集系统
	10

	V2
	事故的储罐或装置的消防水量最大值
	见前文所述
	取大值，486

	
	[image: ]
	
	

	V3
	发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
	0
	0

	V4
	发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
	本项目生产污水排放量为0.152m3/h，事故火灾延续供水时间为3h，发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量为0.5m3；
	0.5

	V5
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3
	q—阜新市平均日降雨量为3.49mm；
	58.49

	
	V5＝10qF
	F—本项目雨水汇水面积为16666m2。
	

	
	q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
	　
	

	
	q=qa/n
	　
	

	
	qa——年平均降雨量，mm；
	　
	

	
	n——年平均降雨日数。
	　
	

	
	F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。
	　
	

	西区事故池容积
	2500

	（V1+V2-V3）max+V4+V5
	555

	能否满足事故污水储存要求
	罐区防火堤+厂区事故池容积＞（V1+V2-V3）max+V4+V5
	满足


由上表可知，本项目发生事故时，事故状态下废水的产生量均按最大值考虑，另外，公司东厂区正在建设2500m3事故池一座，东西两区事故池可通过事故水管线互为备用，极限状态下厂区可容纳5000m3事故废水，可见厂区事故水收集系统储存能力可满足发生事故时产生事故污水的存储要求。
众辉公司已在厂区污水总排口、雨水总排口设置阀门，发生事故时切断阀门，防止事故废水排出厂区，对外环境造成影响。
[bookmark: _Toc368021106][bookmark: _Toc141099481][bookmark: _Toc127372517][bookmark: _Toc120111953][bookmark: _Toc142309357][bookmark: _Toc127973381][bookmark: _Toc142663372][bookmark: _Toc143258951][bookmark: _Toc180998000]地表水环境风险分析
[bookmark: OLE_LINK50]事故状态下，泄漏的有毒有害物质或受污染的消防废水若未能被有效截留、收集，可能通过厂区雨水或污水管网进入外环境地表水体，造成瞬时或持续的污染，影响下游水质及水生生态；同时，泄漏物料在地面漫流或积聚，可能通过破损的防渗层或土壤裂隙下渗，污染土壤及地下水，导致污染物在环境中滞留、迁移，对周边土壤功能和地下水水质构成长期潜在威胁。
事故状态下的事故废水及消防废水均收集进入事故水池暂存，待事故结束后，将事故水池中废水排入污水处理站处理或外委处理。一旦发生污染物泄漏或火灾爆炸事故，立即启动相应水泵，将污染雨水、废水排入事故水池内，待后续妥善处理。
当厂内污水处理站出现故障、生产废水应立即打入调节池中临时存储，并停止生产性排放水。如处理设施在一天内无法修复、处理达不到预期效果时，将立即通知生产部门停止生产从而停止排放废水。
综上所述，本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周边地表水体，并可以得到妥善处置。
[bookmark: _Toc142309358][bookmark: _Toc127973382][bookmark: _Toc141099482][bookmark: _Toc127372518][bookmark: _Toc143258952][bookmark: _Toc142663373][bookmark: _Toc120111954][bookmark: _Toc180998001]地下水环境风险分析
从风险事故状态下污染物运移规律可以看出，事故状态下，防渗层可能遭到破坏，防渗层起不到应有的作用，导致污染物直接排泄到含水层中，所以有必要设置应急措施防止事故状态下污染物在含水层中的扩散。
在突发事故状态下，生产废水首先污染场地的包气带素填土，通过包气带素填土污染影响下部第四纪潜水含水层，因此防止污染物对地下水的污染主要着眼于控制污水向下游运移。相关地下水环境风险分析结果，具体可参见本评价地下水预测章节相关内容，本节不再赘述。
[bookmark: _Toc127372519][bookmark: _Toc142309359][bookmark: _Toc143258953][bookmark: _Toc127973383][bookmark: _Toc180998002][bookmark: _Toc142663374][bookmark: _Toc120111955][bookmark: _Toc141099483]土壤环境风险分析
（1）泄漏物料对土壤的危害途径
化工项目发生泄漏事故时，泄漏物料可能对周围土壤造成污染，影响土壤中的微生物生存，造成土壤的盐碱化，破坏土壤的结构，增加土壤中各类污染物，对土壤环境造成局部影响。
因此，应在工程的设计和建设过程中加强风险事故防范设施的建设，以利于降低风险事故的概率，即使在发生风险事故时也能够及时有效地对有害物质进行处置。
（2）风险事故对土壤的影响分析
本工程厂界内主要生产区域全部采用混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏时对厂界内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤造成严重污染。
本工程事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染很低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。
因此，在发生物料泄漏事故时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。
[bookmark: _Toc228369599][bookmark: _Toc120111032][bookmark: _Toc180998107][bookmark: _Toc180998003][bookmark: _Toc143258954][bookmark: _Toc187656352][bookmark: _Toc190950422]风险管理
[bookmark: _Toc127973385][bookmark: _Toc141099485][bookmark: _Toc120111957][bookmark: _Toc142309361][bookmark: _Toc127372521][bookmark: _Toc180998004][bookmark: _Toc143258955][bookmark: _Toc142663376]风险防范措施
选址、总图布置和建筑安全防范措施
本项目选址及总图平面布置应参照《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)的要求，在平面布置上充分考虑各类建筑物、构筑物之间的防火间距，均应满足规范要求，并应设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，以利于安全生产。
贮运安全防范措施
（1）工艺管道设置泄压安全阀，如发生管道超压，可将压力迅速泄放至相应油品的储罐；
（2）在装置区的电气设备、仪表及灯具等均选用防爆型，防爆等级不低于ⅡBT4；
（3）严禁吸烟、携带火种、穿戴钉皮鞋等进入易燃易爆场所；
（4）装置区内动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防护措施。检修时，必须做好与其他部分的隔离，并且清洗要彻底干净，在检测、分析合格后，并有现场监护及在通风良好的条件下方能动火；
（5）车间出入口设梯形缓坡，发生泄漏火灾事故时，保证物料和消防废水不会溢流出。车间内设收集池和导料泵及时将泄漏物料收集。
（6）定期对设备、管道、阀门进行检修，防止跑、冒、滴、漏。
（7）危险化学品存储在储罐区及甲类库房，设置专人管理，贮存、转运、使用。
运输过程中的事故防范措施
本项目物料均采用汽车运输为主，本次评价重点就公路运输从宏观角度提出风险防范对策措施。
（1）加强运输监管，承运方必须有道路危险货物准运证，驾驶员和押运人员必须有危险货物运输资格证；车辆应设有明显的化学危险品运输警示标志，提醒过往车辆注意安全；携带“道路危险货物运输安全卡”。
（2）从事运输的车辆、容器等，必须符合国家标准的要求，运输企业要制定车辆检查检验制度，严格执行车辆技术状况的日常和定期的检查检验。
（3）运送车辆应配备应急物品和器材，主要包括驾驶人员配发呼吸器、消防服等器材，配备堵漏物品(如快速封堵胶)，社会报警装置(如手机、高音喇叭等)。
（4）对驾驶员和押运人员进行技能培训和安全意识培训，包括事故发生后的个人防护，向有关应急部门和主管单位报告的方法、警告事故地点周围人群的方法、封堵泄漏部位的方法、现场灭火的方法等。同时，应加大安全运输的宣传力度，把事故的危害减少到最低限度。
（5）运输途中，应保持一定车距，避免追尾事故；遇到人群或车辆拥挤的地方应采取避让或绕行等措施。
（6）驾驶员熟悉行车路线和沿途情况，严防高温暴晒出车，必要时采取隔热降温措施，或在夜间运输；应密切关注天气状况，尽量避免在雨、雪、大雾天气下行车。
（7）企业应做好运输事故应急预案的编制及演练。
（8）运输途中发生泄漏时，在确保安全情况下设法止漏。承运及押运人员立即向当地公安、环保、消防等部门报告，并采取一切可能的警示措施和安全措施，禁止无关人员进入，迅速通知泄漏污染区域居民撤离至上风向。
（9）在运输过程中要做到：不超载、有接地线、有合理的放空设施、常备消防器具、避免交通事故；雨天不允许装运；设备定期检测、探伤。
（10）发生事故的环保部门对发生的事故区域环境空气进行监测。
操作过程中的安全防范措施
生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对环境也会造成严重的污染。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对建设单位具有重要的意义。
发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准(或因不执行判废标准)而过度超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。
因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识，减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。针对公司的实际情况，建议做好以下几个方面的工作：
（1）提高认识、完善制度、严格检查
企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，本评价建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。
（2）加强技术培训，增强职工安全意识
职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行岗前专业技术培训，并积极进行安全再教育，促进职工安全生产理念的形成，严格管理，增强职工安全环保意识。
（3）提高事故应急处理的能力
企业对具有高危害设备设置保险措施，对存储区域及管道等危险部位设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
污水处理站超负荷及超标排放风险防范措施
企业正常运行时污水处理站处理能力可满足本项目现有工程及改扩建工程的污水处理需求，但出现雨污分流、初期雨水处理需要、事故性排放等情况时也可能出现超负荷或超标排放的风险。企业污水处理站设有在线监测，可实时进行监测把控，一旦出现超标排放的情况可立即采取应急措施。厂区内设有初期雨水池和事故水池，可满足全厂区初期雨水收集和事故废水收集的需求，同时企业设置三级防控体系，可有效控制厂区内废水排放至厂区外，污染外部环境。
事故废水外泄风险防范措施
针对事故废水中有毒有害物质外泄的风险，必须构建并严格落实多层次、全方位的防控体系。首先，在厂内严格执行“雨污分流、清污分流”，于所有风险单元(车间、仓库、罐区)设置防渗围堰或导流沟，确保泄漏物被初步拦截。其次，关键在于迅速切断对外通道：一旦发生事故，立即关闭厂区雨水及污水总排口的截流阀门，同时启用事故应急池及配套的应急泵、切换系统，将泄漏物料和受污染的消防废水全部导入池内暂存，杜绝其进入市政管网。若因极端情况导致污染物已流出厂界，则立即启动区域联动，上报应急管理部门，协同在厂外雨水管网关键节点或受纳水体上下游使用拦污索、沙袋或筑坝进行封堵拦截，并投加药剂、活性炭等应急物资进行就地处置，最大限度将污染控制在有限区域内。同时，必须对事故应急池、危废仓库等重点区域实施高标准防渗，并加强日常巡查维护，从源头上阻断污染物向土壤和地下水迁移的途径。通过这套涵盖源头控制、过程拦截、末端封堵及区域联动的综合措施，可确保事故废水及其中有毒有害物质处于受控状态，有效防控其对周边水体和土壤环境的污染风险。
三级防控体系建设
为了防范和控制事故时或事故处理过程中产生的物料对周边水体环境的污染和危害、降低环境风险、确保环境安全，项目拟建立“三级防控”体系，确保事故状况下废水不对周边环境产生明显影响。
（1）主要事故发生应对措施
①罐区
本项目依托的罐区外围均设有围堰和明沟，明沟连通集水井并通过管道与阀门井相连。阀门井内设两通阀门，一端与雨水管网相连、另一端与污水管网相连，通过切换两通阀门，消防废水可经管网排入事故水池。
a.火灾事故
当罐区发生火灾等严重事故时，泄漏物料和消防废水首先被阻隔在围堰内，随后通过罐区配套设置的明沟、集水井、两通阀门和污水管网，可将围堰内储存的消防废水转入事故水池，后续分批次进行处理。若火灾事故较为严重，泄漏物料将混入消防废水并最终进入事故水池，造成水质极其恶劣而无法进行处理，建设单位委托有资质的危险废物处置单位利用罐车将废水运输出厂合理处置。
由火灾次生废水影响分析可知，工程设置的罐区围堰容积以及事故水池容积，可满足各罐区最大储罐泄漏和单罐着火消防废水的收集要求，保证物料及废水可以得到妥善处理，不会溢流出厂。
b.泄漏事故
若管道等处发生泄漏，可通过关闭储罐阀门实现止流，防止物料大量泄漏；泄漏的物料被堵截在围堰内、并在集水井内汇集。若泄漏物料量极少，无法收集或没有必要进行收集时，可利用消防水冲洗，产生的废水通过罐区配套的明沟、集水井、两通阀门和污水管网进入事故水池；若泄漏物料量较多，可利用提升泵抽出集水井内的物料，并由罐车将物料送入生产中间罐内回收利用，地面残留的物料再利用消防水冲洗。
若储罐破损出现物料大规模泄漏，将优先开启倒料泵将破损储罐的物料转入车间中间储罐储存，最终落入地面的物料则按照“落地物料”的收集处理方式进行处置。
②生产车间区
本项目生产车间内设有环形明沟，明沟连通集水井并通过管道与阀门井相连。阀门井内设三通阀门，一端与污水管网相连、另一端与物料收集管网相连，通过切换三通阀门，消防废水可经污水管网排入事故水池，落地物料经物料收集管网排入中间罐。
a.火灾事故
当生产装置区发生火灾等严重事故时，泄漏物料和消防废水首先被阻隔在围堤内，随后通过生产装置区配套设置的明沟、集水井、三通阀门和污水管网，将消防废水转入事故水池。
b.泄漏事故
本项目装置自动化程度高，管道泄漏后通过各单元阻流阀门可有效控制泄漏规模，并将装置内物料及时倒入备用罐储存，以防止阻流可能造成的事故风险。落地的物料按“落地物料”的收集处理方式进行处置，收集起来的物料经明沟、集水井、三通阀门、物料收集管网进入中间罐，无法收集的物料及废水经明沟、集水井、三通阀门、污水管网进入事故水池。
③装卸区
本项目装卸区外围设有环形明沟，明沟连通集水井并通过管道与阀门井相连。阀门井内设两通阀门，一端与雨水管网相连、另一端与污水管网相连，通过切换两通阀门，消防废水可经污水管网排入事故水池。
由于汽车装卸区发生泄漏事故时泄漏量较少，工程不再设计专门的物料收集措施，当泄漏事故发生后，按“落地物料”的处理措施进行处理即可，产生的废水和物料经明沟、集水井、两通阀门、污水管网进入事故水池。
综合以上分析，本项目主要事故发生后废水、物料均得到分类收集和处理，可以将事故产生的废液控制在厂区内。
④原料仓库
原料库房内加强通风，库房内配备劳动保护用品，固态料桶破损泄漏后，相关人员穿戴好劳保用品，对散落的物料进行收集，之后转入备用的料桶内回收利用，地面采用水冲洗，通过库房内导排沟，直接导入事故水池。
⑤废水收集处理系统维护
企业废水收集主要体现在污水处理站内，企业产生的工艺废水、蒸汽冷凝水、循环冷却水、生活污水等均通过管道汇至厂区污水处理站进行处理，管道已做防腐防渗的要求，污水站内各池体已按照重点防渗要求做好防渗处理，企业安排专人定期对污水站进行巡视检查，发现问题立即处理，并定期对厂区内地下水及土壤进行例行监测，及时发现问题。
⑥雨污分流管控、初期雨水处理
企业雨水及污水采取分流管控措施，初期雨水经管道输送至初期雨水池内进行暂存后排至厂区污水站，雨水通过雨水口排至园区管网，厂区污水通过污水管网输送至污水处理站进行处理，达标后排放，同时污水站设有在线监测系统，可有效控制污染物达标排放。
（2）三级防控体系
众辉公司罐区、生产装置区和装卸区的围堰、围堤、明沟等对废水和物料有一定的收集和阻流的能力，可第一时间控制废水和物料溢流，有效阻止废水和物料向外环境排放，可作为厂区一级防控手段降低环境风险。
切换阀、雨水阀可对废水和物料进行阻流，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。
事故水池可满足事故状况下的废水和物料的收集要求，保证废水和物料有足够的缓冲处理空间；待事故排除后，进行分类分质处理，防止废水和物料向外环境排放，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。


图8.6-1    众辉公司三级防控体系方案图
综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时废水对外环境的影响，确保环境安全。
强酸泄漏风险控制措施
本项目涉及盐酸的贮存和使用，其泄漏会引发严重的安全事故和环境污染，需采取快速、科学的控制措施。
（1）启动应急预案，疏散无关人员，封锁泄漏区域（至少50米范围），禁止无关人员进入。根据应急预案等级上报消防、环保、医疗等相关部门。
（2）切断泄漏源：关闭泄漏容器阀门或封堵破损口（需穿戴防护装备操作）。
（3）泄漏控制与中和处理：小量泄漏用沙土、蛭石或惰性吸附材料（如硅藻土）覆盖并围堵泄漏区，防止扩散。硫酸泄漏：用碳酸氢钠（小苏打）、石灰（CaO）或碳酸钠（纯碱）缓慢撒布中和。盐酸/硝酸泄漏：优先用石灰或氢氧化钠溶液（浓度需控制，避免剧烈反应）。大量泄漏筑堤围堵（用沙袋或防酸材料），防止流入下水道、土壤或水体。使用防酸泵抽取至专用容器。
应急疏散与安置建议
（1）厂内应急疏散
①撤离前尽可能携带一些个人防护装备如安全帽、湿毛巾、湿手套、逃生用过滤式面罩、口罩（打湿）；撤离过程中使用和佩戴过滤式面罩或以湿物堵住口鼻防止中毒。
②撤离前镇定3秒钟，注意观察周围灾害扩散形势及大致风向，选择高点、逆风向作为逃生路线。
③如果有爆炸发生，应目测选择结实的建构筑物躲避，防止飞散物和冲击波伤害，没有这类物体可以找地表凹陷或略低点，暂时躲避，或就地卧倒，护住头部，待爆炸停止立即撤离，不可长时间在低洼处躲避。
④人员相对集中的生产班组应指定不少于2人的撤离引导员，平时按预案熟悉撤离路线，自觉训练，撤离时担任引导任务。
⑤岗位及人员分散的单位必须人人训练撤离技能，熟练掌握正确撤离路线。
⑥负责应急疏导的应急小组在撤离过程中负责指挥引导人群的疏散与撤离。
⑦根据厂内的地理环境及风向情况，公司紧急疏散路线。
（2）厂外应急疏散
当事件危及厂外时，企业应向可能受到影响范围内的敏感受体发布通报，明确事件的危害性，提出疏散的建议。并在政府相应应急人员未抵达前，派工作人员协助相关人员组织应急疏散。并在政府力量抵达后，统一听从政府人员的安排，由政府应急人员指挥应急疏散工作。
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本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《环境污染事故应急预案编制技术指南（征求意见稿）》要求，应根据运营过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的事故应急预案。本次评价提出以下应急预案纲要，供企业及管理部门参考。企业应在安全管理中具体化和完善重大事故应急救援预案。
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环境风险应急预案根据企业现有应急预案进行调整，编制程序见图8.6-1。
成立编制小组，选定负责人
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图8.6-2    环境风险应急预案编制工作程序
应急救援预案纲要
企业应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。若发生事故，立即向调度室和应急指挥办公室报告。根据应急预案分级响应条件，启动相应的预案分级措施。
（1）泄漏事故处置
①立即停止泄漏部位的相关作业，切断相关阀门，迅速报告。
②启动报警系统(作业人员停止所有作业)，警消人员进入战斗状态；实施现场警戒，疏散无关人员；控制扩散；抢险人员穿戴防护用具，使用抢险工具对外溢油品进行回收；将现场的清洗水导入事故水池防止向外扩散。
③由现场总指挥决定，向当地政府相关职能部门报告；现场警戒、监控；采取隔断、围堵等处置措施，控制事故范围扩大；采取挖坑、垫水等方法回收物料，无法回收的物料，做好处置；服从政府相关部门抢险人员的命令。
（2）火灾、爆炸事故处置
①火灾事故发生时，要首先向当地消防部门和上级机关报警，报警时应说清发生火灾爆炸的具体位置、储存物的品名、数量、火势的大小以及人员的伤亡情况。灭火总指挥（值班主任）听到报警后，立即赶赴着火现场，查明火情，迅速启动预案，组织指挥灭火战斗。
②立即停止收发，关闭所有阀门、切断相关电源，利用消防设施及时组织人员对事故区进行灭火。
③警卫部门负责火灾现场及周围的警戒，疏散无关人员。指派专人在路口引导外援力量和消防车入库参战，确保消防道路畅通。严格做好交通管制工作，禁止无关人员及车辆的出入。
④当地消防部门力量到达后，指挥小组要立即将现场指挥权移交消防队，并详细介绍火情，同时做好协调工作。如火势凶猛，灭火组应配合消防队扑灭整个火灾，并为消防队做好保障工作。
（3）人员紧急撤离、疏散组织计划
企业应编制项目周围企业、村庄的人员和道路分布图，指定各村庄的联络人(书记或村委会主任)，并留有联系电话。当发生较大事故时，在厂址附近可能受影响的范围外设置路障，禁止行人穿行本段区域，并在第一时间通知可能受影响的居民，组织大家撤离。
撤离过程中要请求环保、公安、民政等部门协助，妥善安排撤离人员的生活。撤离后要对影响区进行环境监测，当环境恢复到功能区划的要求，并经过环保、卫生等部门的同意，在事故得到有效控制的前提下，可以安排撤离人员返回。
应急预案的主要内容
环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：
（1）必须制定应急计划、方案和程序：为了使突发事故发生后能有条不紊地处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。
（2）成立重大事故应急救援小组：成立由公司主要负责人及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。
（3）事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施：一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。
（4）注意定期进行应急培训和演习：制定环境风险应急培训计划，明确库区应急预案的演习和训练内容、范围和频次。
（5）提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，单位重大危险源分布位置图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。
具体应急预案编写内容及要求见表8.6-1。
表8.6-1     突发事故应急预案概要
	序号
	项  目
	内  容  及  要  求

	1
	危险源概况
	储罐区、装卸区、生产装置区等处存在着火灾、爆炸、中毒等风险。

	2
	应急计划区
	储罐区、装卸区、生产装置区及厂区内物料输送管道等

	3
	应急组织
	公司成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。
专业救援队伍(可依托协作区)：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	5
	应急设施、设备与材料
	①爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；②防止物质外溢、扩散设备等。

	6
	应急通讯、通知和交通
	厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	7
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行监测

	8
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备，事故泄漏物及收集到容器或贮池中，事故水排入事故水池，事故后进行回收或处理。
邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

	9
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	11
	人员培训与演练
	平时安排人员应急救援培训与演练

	12
	公众教育和信息
	对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理

	14
	附  件
	准备和形成与应急事故有关的多种附件材料


事故应急监测系统
突发性环境污染事故，往往在极短时间内一次性大量泄漏有毒物或发生严重爆炸，短期内难以控制，破坏性大，损失严重。应急监测是突发性环境污染事故处理处置中的首要环节，应急监测人员对污染事故要有极强的快速反应能力，事故发生后，必须迅速赶赴事故现场，迅速、准确地判断污染物的种类、污染物浓度、污染范围及其可能的危害，并对污染物进行跟踪监测。
（1）环境空气污染事故
布点原则：一般以突发性环境化学污染事故发生地点及其附近为主，必须注重人群和生活环境，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况，反映事故发生区域环境污染程度和污染范围。
布点采样方法：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，在事故发生时的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故的上风向适当位置布设对照点。同时在距事故最近的居民区和环境敏感区域布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样地点。
监测因子：SO2、NOx、颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、H2S、NH3及项目可能涉及的特征因子包括甲醇、甲苯、氯化氢、二氯乙烷、一氧化碳、全氯甲硫醇、丙酮等，可根据起火或泄漏的物料来确定。
监测频次：初始频次加密，随着污染物浓度下降逐渐降低频次。
（2）地下水污染事故
根据污染事故类型，启动应急监测系统，利用地下水污染监测孔对污染情况跟踪监测，同时按监测计划，同步对污水处理厂进出口、废水总排口进行监测，在污染初始期间监测频次进行加密，将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。
（3）土壤污染事故
根据污染事故类型，启动应急监测系统，对厂区及企业周边污染情况跟踪监测，同时按监测计划，在污染初始期间监测频次进行加密，将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。结合厂区实际情况并依据《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021）制定事故应急监测计划，本项目事故应急监测计划见表8.6-2。
表8.6-2    本项目紧急污染事故应急监测方案一览表
	监测要素
	监测点位
	监测项目
	备注

	大气
	事故现场
	SO2、NOx、颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、H2S、NH3及项目可能涉及的特征因子包括二氯乙烷、氯化氢、甲醇、全氯甲硫醇、丙酮、甲苯等，可根据起火或泄漏的物料来确定
	根据事件发展趋势及对环境所造成的影响程度，确定监测频率

	
	最近的下风向厂界
	
	

	
	最近的下风向居民区
	
	

	
	上风向对照点
	
	

	废水
	污水处理站进出口
	pH值、CODcr及污染特征因子等
	根据事件发展趋势及对环境所造成的影响程度，确定监测频率

	地下水
	厂区内地下水监测井
	pH值、CODcr及污染特征因子等
	根据事件发展趋势及对环境所造成的影响程度，确定监测频率

	土壤
	厂区及周边土壤
	pH值、石油烃及污染特征因子等
	根据事件发展趋势及对环境所造成的影响程度，确定监测频率
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氟产业开发区环境风险预警体系 
按照生态环境部有关政策文件要求，建立健全服务于氟产业开发区环境管理需求的环境监测体系，完善监测管理制度和运行机制，提高污染源监测和应急监测能力，有效防控园区的环境风险，防范污染事故发生，进一步提升有毒有害气体、污水监测和预警能力，降低环境风险，有效防范和处置因有毒有害气体和污水排放引发的突发环境事件。实现自动化、网络化、智能化监控，提高企业及氟产业开发区的应急处置和毒灾应变能力。氟产业开发区建立环境监控预警和风险应急管理和信息化平台，针对环境风险排查、监测工作确定的各项污染因子，建设“全覆盖、全天候、全过程”，污染源、厂区、厂界的立体监测预警体系。 
氟产业开发区环境应急管理 
（1）监测预警
氟产业开发区管委会须认真执行值班制度，整合信息监测、预测资源，依托管委会办公自动化系统及相关网络，建立健全环境突发事件监测、预测、预警系统，收集区内和区外对本区域可能造成重大影响的环境突发公共事件信息，加强风险分析和动态监测、预测，对环境突发公共事件做到早发现、早报告、早处置。 
氟产业开发区各企业对重点排污口进行例行监测，并按要求在排污口设置在线监控系统，实现实时监控，时刻关注排污口情况，以便早发现、早报告、早处置。 
另外，氟产业开发区应急指挥部还应该委托专业机构对氟产业开发区内可能发生的环境风险事故进行科学研究、预测、评估氟产业开发区内存在的环境风险事故源和事故风险值。对氟产业开发区发生风险事故的影响等级和影响范围进行预测和评估。 
氟产业开发区环境突发事件应急指挥部及应急指挥部各成员部门通过以下途径，获取突发事件预报信息；
①各公司上报的预警信息；
②各公司日常人工监测数据和在线监测数据；
③对发生或可能发生的环境突发事件，经风险评估得出的事件发展趋势的预测报告；
④政府主管部门向氟产业开发区应急领导小组通报的预警信息；
⑤通过新闻媒体公开发布的预警信息，或政府主管部门发布的预报信息。
环境污染事件发生时，氟产业开发区监测队伍或委托第三方监测公司在接到事故报警后携带大气和水质等必要的监测设备及时到达现场，按氟产业开发区应急总指挥部的安排，对相关的生产装置区域和储罐区域进行大气和相关水体监测，对事故发生装置排污口、单位排污口、污水处理厂出口等进行监测，并跟踪到下风向或下游一定范围进行采样，根据事故特性确定主要污染因子，如果发生重大或特别重大突发环境污染事件，及时上报请求市环境监测站出动应急监测车及移动电源。
（2）应急物资储备
氟产业开发区目前主要依托氟产业开发区内大型企业设置应急设备，以及设备维修工具，氟产业开发区主要负责各个企业风险应急物资、设备的协调调配，在风险事故发生时及时调配物资，互相支援。氟产业开发区内企业应派专人负责维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救援人员的人身安全和应急行动及时有效。
氟产业开发区环境应急救援能力 
氟产业开发区要求园区内各企业严格按照相关要求编写企业环境应急预案，加强风险防控措施。目前，氟产业开发区内主要涉及风险企业均已编制环境应急预案，建立风险防控措施，并储备环境风险应急物资。
氟产业开发区内主要涉及风险装置均设置装置区围堰、罐区防火堤、雨水监控兼事故应急池、事故水池、可燃气体检测报警仪、火灾自动监测与报警系统、有毒气体检测报警系统、消防系统和装置设置紧急停车及安全联锁系统，同时在平面布置、工艺技术、建筑安全防范等方面采取了防范环境风险的措施。 
氟产业开发区环境应急联动机制 
氟产业开发区建立与园区内各企业应急救援联动机制，氟产业开发区内企业的应急救援队伍同时作为氟产业开发区应急救援的常备应急救援力量，应急救援时作为重要救援队伍，氟产业开发区内企业的应急储备物资作为氟产业开发区应急救援的可调配物资，应急救援时随时进行调配。
驻氟产业开发区企业单位、派出所、消防和医疗部门、预备役民兵组织等按照有关规定作为突发环境事件联动机构。氟产业开发区应急预案充分考虑了氟产业开发区内企业的突发环境事件综合应急预案，并与之相互衔接，互相协调，共同组成应对突发环境事件的完整体系。氟产业开发区应急预案与生产安全事故综合应急预案相协调，与阜蒙县应急预案、阜新市应急预案等预案联动。
氟产业开发区三级防控体系 
当企业发生环境风险事故时，企业首先利用自身的装置围堰、罐区防火堤，应急池等环境应急防控设施，将事故废水收集至企业事故池，将事故废水控制在企业厂区内部。当事故废水量超出企业事故水池容纳能力时，使用企业至碧波污水处理厂污水管线将事故水输送至碧波污水处理厂事故水池。
当事故水突破企业环境风险防控措施至企业厂界外，进入园区雨水排放系统，此时关闭此雨排分区入伊玛图河雨水排放口，打开该雨排渠至事故水收集管线阀门，事故水、污染雨水流入拟建设的事故水收集管线，流入园区事故水池。未受污染雨排分区雨清净雨水排入伊吗图河，减少进入园区事故水池污染雨水量，为后续事故水处理减轻压力。事故水收集管线管径为DN800，配套建设污水检查井。
[bookmark: _Toc143258959][bookmark: _Toc180998007][bookmark: _Toc127973389][bookmark: _Toc142663380][bookmark: _Toc142309365][bookmark: _Toc141099489][bookmark: _Toc127372525][bookmark: _Toc120111961]本项目与氟产业开发区的风险防控衔接措施
本项目按照国家处理突发性环境污染事故要求建立应急响应机构，制定应急预案体系，与园区应急措施联动，企业废水外排已完成“一企一管”的建设，并已投入使用。本项目位于辽宁众辉生物科技有限公司现有厂区内，如果产生事故废水，可暂存至厂区事故水池中，若厂区事故水池无法满足贮存要求可通过雨水管线将事故水送至园区事故池，再通过机泵提升至碧波污水处理厂进行处理。
[bookmark: _Toc143258960][bookmark: _Toc180998108][bookmark: _Toc187656353][bookmark: _Toc180998008][bookmark: _Toc120111033][bookmark: _Toc190950423][bookmark: _Toc228369600]环境风险防范措施及投资
本评价提供的环境风险防范措施“三同时”验收清单见表8.7-1。
表8.7-1    环境风险防范措施“三同时”验收一览表
	[bookmark: _Toc120111034][bookmark: _Toc143258961]序号
	防范措施
	投资(万元)
	效果

	1
	可燃气体监测报警仪
	依托
	防静电

	2
	修订环境风险应急预案
	1
	备案

	3
	事故应急器材、设备
	依托
	--

	合      计
	1
	--


[bookmark: _Toc228369601][bookmark: _Toc187656354][bookmark: _Toc190950424][bookmark: _Toc180998009][bookmark: _Toc180998109]环境风险评价结论
本评价认为本项目在采取评价提出的风险防范措施的基础上，可有效防止环境风险的发生，控制风险事故的环境影响，环境风险可防控。建议建设单位在后续设计过程中充分考虑优化平面布置，在满足生产的基础上，充分考虑环境风险，将风险源和危险物质在线量尽可能降至最低，尽最大可能降低环境风险影响。
[bookmark: _Toc228369602]环境风险评价自查表
本项目环境风险评价自查表见表8.8-1。
表8.8-1    环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	具体见表2.5-11

	
	
	存在量/t
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数0人
	5km范围内人口数24647人

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1√
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q
	Q＜1□
	1≤Q＜10√
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M
	M1□
	M2√
	M3□
	M4□

	
	P
	P1□
	P2□
	P3√
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2√
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2√
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ√
	Ⅱ□
	Ⅰ

	评价等级
	一级□
	二级√
	三级□
	简单分析□

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气√
	地表水□
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB√
	AFTOX√
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围1200m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围2590m

	重点风险防范措施
	车间门口设缓坡，设置环形明沟、水封井和阀门井，设置可燃/毒性气体报警器、防静电设施；依托西厂区现有2500m3事故池+800m3初期雨水池
制定突发环境事件应急预案

	评价结论与建议
	环境风险值=概率×危害程度<1.0×10-3×1×10-4=1×10-7(人/年)，本项目环境风险值小于1×10-7，是可以接受的





-355-
[bookmark: _Toc76895062][bookmark: _Toc187656355][bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc93325963][bookmark: _Toc18883][bookmark: _Toc180998010][bookmark: _Toc60908014][bookmark: _Toc190950425][bookmark: _Toc180998110][bookmark: _Toc228369603][bookmark: _Toc86682657]环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc378067913][bookmark: _Toc378085189][bookmark: _Toc377286338][bookmark: _Toc280106137][bookmark: _Toc377985741][bookmark: _Toc280625436][bookmark: _Toc228369604][bookmark: _Toc76895063][bookmark: _Toc60908015][bookmark: _Toc180998111][bookmark: _Toc93325964][bookmark: _Toc86682658][bookmark: _Toc383][bookmark: _Toc180998011][bookmark: _Toc19998][bookmark: _Toc187656356][bookmark: _Toc190950426]社会效益及经济效益分析
本项目符合国家和地方的产业政策。首先，该项目的建设施工期间，会提供一些零散、暂时的就业机会；其次，项目投产后能够促进当地经济发展，提高地税收入。
[bookmark: _Toc256671771][bookmark: _Toc6796][bookmark: _Toc395974380]本项目总投资300万元，建成后将年产100吨农药产品，对促进当地经济繁荣，带动当地劳动力就业，增加当地人民收入，提高当地人民的生活水平，带动阜新市精细化工产业的发展有重要的作用。因此，本项目的建设不仅使企业能获得较好的经济效益，而且也会产生一定的社会效益。
[bookmark: _Toc76895064][bookmark: _Toc180998112][bookmark: _Toc187656357][bookmark: _Toc190950427][bookmark: _Toc228369605][bookmark: _Toc444847724][bookmark: _Toc17401][bookmark: _Toc60908016][bookmark: _Toc445324842][bookmark: _Toc445372221][bookmark: _Toc445323836][bookmark: _Toc445468275][bookmark: _Toc93325965][bookmark: _Toc180998012][bookmark: _Toc21011][bookmark: _Toc86682659]环境经济损益分析
[bookmark: _Toc377286340][bookmark: _Toc60908017][bookmark: _Toc180998013][bookmark: _Toc444842566]环保投资
[bookmark: _Toc445324843][bookmark: _Toc445372222][bookmark: _Toc445323837][bookmark: _Toc378067915][bookmark: _Toc377286343][bookmark: _Toc395974381][bookmark: _Toc444847725][bookmark: _Toc280106139][bookmark: _Toc445468276][bookmark: _Toc280625438][bookmark: _Toc377985743][bookmark: _Toc378085191]依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关内容，环保设施划分的基本原则是：凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属于生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施。
本项目环保投资为22.4万元，总投资为300万元，占项目总投资的7.47%，详见表9.2-1。
表9.2-1    本项目环保投资一览表
	投资项目
	投资金额（万元）

	施工期
	废气治理
	施工场地洒水降尘、加设围栏
	0.2

	
	噪声治理
	运输、机械设备的隔声、减振
	0.2

	
	废水治理
	临时简易沉淀池
	0.2

	
	固废处置
	施工人员生活垃圾及建筑垃圾收运，运输车辆加盖篷布等；废漆料和油漆桶外委处置
	0.1

	运营期
	废气治理
	三车间DA033排气筒增加NMHC在线监测设施
	20

	
	
	二级活性炭吸附：1套
	依托

	
	
	二级碱洗+水洗+深冷+树脂吸附：1套
	依托

	
	
	二级碱洗+水洗：1套
	依托

	
	
	车间无组织收集罩：1套
	5

	
	
	颗粒物在线自动监测设施：1套
	依托

	
	废水治理
	厂区污水处理站物化+生化处理
	依托

	
	噪声治理
	采用低噪声设备，同时风机、泵等采取消声、吸声、隔声设施及减振措施
	0.5

	
	地下水防治措施
	依托现有地下水跟踪监测井
	/

	
	环境风险
防范措施
	可燃气体监测报警仪
	依托

	
	
	编制环境风险应急预案
	1

	
	
	事故应急器材、设备
	依托

	环保投资合计
	22.4

	项目总投资
	300

	环保投资占项目总投资比例，%
	7.47


[bookmark: _Toc60908018][bookmark: _Toc180998014]环境损益分析
（1）环保措施的效益分析
本项目预留专项环保投资以保证环保设施的落实和投用。这些环保设施的建成和正常运行，将带来较大的环境效益。本项目各产品从工艺上选择先进的具有节能和环保效果的技术，较大程度地减轻了对环境的污染。因此本项目环境效益比较显著。
（2）环境损益分析
本项目各项环保措施主要体现国家有关环保政策，贯彻“总量控制”和“污染物达标排放”的原则，达到保护环境的目的。本项目采用完善可靠的废气、废水、地下水、噪声和固体废物的污染治理措施及清洁生产措施，可使排入环境的污染物最大限度地降低，达到了有效控制污染和保护环境的目的。具有明显的环境效益，具体表现在以下方面：
①废气得到有效治理，满足排放标准，缓解了对当地环境空气质量的影响；
②废水得到妥善处置，满足相关标准的要求；
③厂区采取分区防渗等措施后，对地下水影响较小；
④固体废物得到妥善处置，不会对环境造成影响；
⑤生产期间厂区噪声对厂界和敏感点的影响较小，满足相关标准的要求；
⑥绿化工程的建设可以有效减缓环境空气、噪声的影响范围和程度。
由此可见，本项目在确保环保投资和各项污染治理设施落实到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理/处置措施后，可明显降低其对环境的危害，各项污染物均达标排放，并取得一定的经济效益。由此可见，本项目采用相应的环境保护措施后环境效益较显著。
[bookmark: _Toc6039][bookmark: _Toc5041][bookmark: _Toc93325966][bookmark: _Toc180998015][bookmark: _Toc180998113][bookmark: _Toc76895065][bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc86682660][bookmark: _Toc190950428][bookmark: _Toc228369606][bookmark: _Toc60908019][bookmark: _Toc187656358]清洁生产分析
（1）生产工艺与装备要求
本项目选用高效低耗设备，设备先进，保证产品质量稳定。本项目产品技术成熟，工艺先进，原料毒性小，原料和能源消耗低，污染物的排放少，污染较小。所用生产工艺成熟，能够达到“节能、降耗、减污”的目标。
本项目采用自控程序，生产过程中的关键步骤均实现自动控制，既能减少劳动力，又能提高产品质量和成品率；采用管道输送原料，选用质量及封闭性能好的设备，从而减少了跑冒滴漏现象的发生；反应过程中逸出的物料均回流至反应器内重新参与反应，不仅避免了外排有害气体对环境的污染，又提高了产品率；在设备选型上注重设备的密封性，本项目生产全过程均在密闭的管道和容器中进行，减少了挥发性物质的无组织逸散；优先选用低噪声设备，同时合理设计管道孔径比例，在源头控制噪声排放情况。
（2）资源能源利用情况
本项目积极采用先进的节水技术，水的循环利用率提高，冷却水循环使用，降低水耗；单位产品能耗、物耗降低；工艺布局顺畅、紧凑、合理，减少各种物料周转和公用工程管线的距离，降低能耗；严格分项计量，将能耗计入产品成本，实行产品单耗考核，降低综合能耗。
（3）产品指标
项目在可靠的技术指导和规范的生产管理下，产品可全部满足设计要求。
（4）污染物产生指标
①本项目产生的废气经采取相应的治理设施处理后，废气均可达标排放。
②本项目产生的生产废水送厂内污水处理站，处理达标后再排入氟产业开发区污水处理厂处理。
③对设备及风机、水泵等采取有效降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
④项目固体废物按固废性质分类合理处置，危险废物外委处理，一般固废收集后由环卫部门清理，对环境影响较小。
（5）环境管理要求
①建立机构和组织培训
更新观念，把“预防”真正放在首位，把“末端”治理转向生产全过程的污染控制。在企业建立清洁生产机构（可与环保科合建），由总经理直接领导，有生产、技术、安全、营销等部门参加，以推动项目的清洁生产的顺利进行。
适时开展组织培训，对项目各级领导和职工进行清洁生产的目的、意义、政策、技术、实施方法和运行机制等方面的学习和培训。通过培训，克服各种思想障碍，提高认识、增强清洁生产自觉性。
②建立有效的环境管理制度
以《中华人民共和国清洁生产促进法》为基础，参照有关规定，制定项目清洁生产管理体系，主要包括清洁生产的推行、清洁生产的实施、鼓励措施及法律责任等方面的内容，并将这些制度落实到企业的生产过程中。工程投产后，按照有关行业清洁生产标准要求，尽快建立工程原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标体系，制定从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环境保护管理的规章制度与管理人员岗位职责：提高管理水平，加强环境保护、清洁生产宣传、培训及对外交流：切实抓好原材料、产品质量、资源保护和污染控制的管理，保证生产的每道工序和每个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。
通过对本项目生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、环境管理要求等指标分析，本项目符合清洁生产要求。
根据企业提供的资料：企业生产所用主要生产设备全部为国产设备，并且基本均能达到国内先进水平；从原材料来看，企业所使用的物质大部分为危险化学品类；企业生产工艺的控制过程主要采取人工控制，该企业属于化工行业，其生产过程要求必须严格控制，控制水平在很大程度上决定了工艺的生产效率水平和环境污染物的产生量水平；该企业属于化工行业，既是耗能大户，又是排污大户，废水、废气、废渣同时存在。对主要污染物CODcr、固废等分别进行了治理，做到了生产与环境保护的同步协调发展，大大减少了污染物的排放量，增加了经济效益；企业在生产过程中，在消耗原辅料的同时还对其进行回收，循环使用，大大减少了污染物的排放，同时也节省了原辅料的消耗，增加了经济效益。
根据上述分析及现有项目的实际生产情况看，其管理较严，无组织排放废气较少，清洁生产水平在同类生产企业中较高。
（6）清洁生产指标与水平分析
参照《清洁生产评价指标体系编制通则》及《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》中相关评价要求及计算过程，对本项目清洁生产评价指标进行分析评价。详细计算过程如下表。

表9.3-1    本项目清洁生产评价指标分析一览表
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	二级指标权重
	基准值
	综合评价指数

	1
	生产工艺与装备指标
	0.15
	工艺类型
	0.6
	100
	9

	
	
	
	装备设备
	0.4
	100
	6

	2
	资源能源消耗指标
	0.15
	单位产品综合能耗（tce/t)
	0.3
	100
	4.5

	
	
	
	单位产品取水量（t/t）
	0.3
	100
	4.5

	
	
	
	单位产品原辅料总消耗（t/t）
	0.3
	100
	4.5

	
	
	
	物料损失率（%）
	0.1
	100
	1.5

	3
	资源综合利用指标
	0.15
	化学溶剂回收率（%）
	0.5
	100
	7.5

	
	
	
	水重复利用率（%）
	0.1
	0
	0

	
	
	
	产品外包装可再生或降解率（%）
	0.1
	0
	0

	4
	污染物产生指标
	0.2
	单位产品废水产生量（t/t）
	0.4
	100
	8

	
	
	
	单位产品固体废物产生量（kg/t）
	0.2
	100
	4

	
	
	
	单位产品VOC产生量（kg/t）
	0.1
	100
	2

	
	
	
	单位产品COD产生量（kg/t）
	0.2
	100
	4

	
	
	
	单位产品氨氮产生量（kg/t）
	0.1
	100
	2

	5
	产品特征指标
	0.15
	有毒有害原材料使用种类
	0.4
	100
	6

	
	
	
	化学溶剂使用种类
	0.3
	100
	4.5

	
	
	
	精制收率（%）
	0.3
	100
	4.5

	6
	清洁生产管理指标
	0.15
	环境法律法规执行情况
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	产业政策符合性
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	清洁生产管理
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	清洁生产审核
	0.1
	0
	0

	
	
	
	节能管理
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	污染物排放监测
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	危险化学品管理
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	计量器具配备情况
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	固体废物处置处理
	0.1
	100
	1.5

	
	
	
	土壤污染隐患排查
	0.05
	0
	0

	
	
	
	运输方式
	0.05
	100
	0.75

	合计（Yi）
	85.25


本项目回用水率为99%，全厂回用水率为98%，均满足≥93%的要求。参照《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》中化学原料药制造业不同等级清洁生产企业综合评价指数（见表9.3-2），得到本项目清洁生产水平为国际清洁生产先进水平。
表9.3-2    化学原料药制造业不同等级清洁生产企业综合评价指数
	清洁生产企业等级
	清洁生产综合评价指数

	Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）
	——同时满足：

	
	——YI ≥85;

	
	——限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。

	Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）
	——同时满足：

	
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82]——YII≥85;

	
	——限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求。

	Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）
	Ⅲ级（国内清洁生产一般水平）——满足YIII≥100。


通过以上分析，得到本项目清洁生产水平属于国际先进水平，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，满足《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的相关要求。
（7）《优先控制化学品名录》要求
根据《关于发布<优先控制化学品名录（第一批）>的公告》（环境保护部公告2017年第83号）、《关于发布<优先控制化学品名录（第二批）>的公告》（环境保护部公告2020年第47号）、《关于发布<优先控制化学品名录（第三批）>》（生态环境部公告2025年第43号）相关内容，上述文件包含的本项目所用原辅料及污染物中物质种类为：甲苯、1,2-二氯乙烷。
根据《关于发布<优先控制化学品名录（第一批）>的公告》（环境保护部公告2017年第83号）及《关于发布<优先控制化学品名录（第二批）>的公告》（环境保护部公告2020年第47号）附录的相关要求，本项目在实际投产运行后，众辉公司需实施清洁生产审核；采取便于公众知晓的方式公布企业相关信息，包括使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量等；本项目部分产品使用甲苯进行精制，根据企业目前实验结果，甲苯具有不可替代性；部分产品使用1,2-二氯乙烷作为溶剂进行精制，根据企业目前实验结果，1,2-二氯乙烷具有不可替代性；项目投产后，企业将持续开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；按照相关规范，申请并获得本项目配套的排污许可证等相关环保手续。将可能带来的风险与污染降到最低。
[bookmark: _Toc228369607][bookmark: _Toc76895066][bookmark: _Toc27036][bookmark: _Toc93325967][bookmark: _Toc190950429][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc180998016][bookmark: _Toc187656359][bookmark: _Toc86682661][bookmark: _Toc60908020][bookmark: _Toc180998114]结论
结合本项目的社会效益、经济效益、环保投资和环境损益进行综合分析得出，本项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取各项切实可行的污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将项目建设带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的统一。

[bookmark: _Toc1952][bookmark: _Toc180998017][bookmark: _Toc187656360][bookmark: _Toc24640][bookmark: _Toc228369608][bookmark: _Toc190950430][bookmark: _Toc180998115][bookmark: _Toc60908000][bookmark: _Toc375578304][bookmark: _Toc280106059][bookmark: _Toc378085185][bookmark: _Toc17663][bookmark: _Toc378067909][bookmark: _Toc377286332][bookmark: _Toc256671772][bookmark: _Toc377985737][bookmark: _Toc186347138][bookmark: _Toc280625325]环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc190950431][bookmark: _Toc187656361][bookmark: _Toc180998116][bookmark: _Toc20813][bookmark: _Toc180998018][bookmark: _Toc60908001][bookmark: _Toc16714][bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc88199437][bookmark: _Toc228369609]环境管理
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。
为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好社会形象。
[bookmark: _Toc180998019][bookmark: _Toc60908002]环境管理机构设置
本项目的环境保护管理必须按照《中华人民共和国环境保护法》关于“大、中型企业和有关事业单位，根据需要设立环境保护机构，分别负责本系统、本部门、本单位的环境保护工作”的规定设立环境管理机构，设置专职人员从事环保管理工作。
众辉公司建立了完善的环境管理体系，制定了科学的环保工作标准、管理标准及规章制度。在安全环保处配备1名专职环境保护管理人员，各车间均设有1名兼职环保员，负责车间的环境保护管理工作。
公司环境保护部门的职责：
（1）认真贯彻落实国家、各级政府和上级部门关于环境保护的方针、政策、法律、法规、标准。
（2）制定和修订环境保护规章制度，建立健全环境保护管理、工作和技术标准。
（3）协同企业有关部门制定环境保护发展规划和年度计划。
（4）参与组织企业开展环境保护科研活动和技术交流。
（5）制定企业内部污染物排放指标，监督检查排污和环境保护设施运行情况。
（6）监督检查建设项目环境保护“三同时”执行情况，参与建设项目环境影响报告书（表）、可行性研究报告、初步设计的审查和竣工验收。
（7）处理环境污染纠纷，参与调查处理污染事故。
（8）协同企业有关部门对员工进行环境保护知识宣传教育，对基层环境保护专业人员进行专业培训。
（9）推行清洁生产活动，建立健康安全环境（HSE）管理体系。
（10）做好环境保护的基础工作和统计工作，办理环境保护方面的日常业务。
（11）加强对危险废物处理的追踪，并记录在档；
（12）建立污染事故响应体系，制定应急预案；
（13）设定公众环境反馈体系；
（14）结合ISO14001环境管理体系，建立清洁生产审计管理体系。
[bookmark: _Toc60908003][bookmark: _Toc180998020]环境管理的主要内容
一、建设期
（1）按照国家及地方有关施工期环境保护有关规定，根据工程建设性质，结合工程所在环境实情，制定施工期环境保护方案，纳入项目建设招投标文件及合同签订内容。
（2）监督施工单位按合同内容加强施工全过程管理，使施工期的水土流失、噪声、扬尘、建筑垃圾和污水得到有效控制和处置，尽量将施工期对环境的影响控制在最低程度。
（3）严格控制各项环保设施的施工安装质量，参与环保工程设施施工质量检查和竣工验收。
（4）组织并监督完成施工现场的迹地恢复工作。
二、营运期
（1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其他相关规定。
（2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。
（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档。
（4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。
（5）加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。
具体内容如下：
①监督和强化用水管理工作，减少事故性排水或随意放水等事件的发生；不定期检查污水排放口的水质、水量情况，保证水质的合格排放。
②控制废气量及生产过程各类挥发性有机物（TVOC）、甲苯、硫化氢、甲醇、二氯乙烷、NMHC等污染物排放量，严格按照环保部门的规定要求排放。
③确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声值满足国家标准的要求。
④加强对各类固废储运的监督管理。
（6）配合地方监测站对厂内各废气、废水、污染源进行监测，检查固废处置情况。
[bookmark: _Toc60908004][bookmark: _Toc180998021]环境管理制度
[bookmark: _Toc415513452]（1）贯彻执行“三同时”制度
项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，项目建设单位必须保证防治污染的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。
在项目建设和运营过程中，应有一名公司领导分管环保管理工作，确定一名技术人员参与项目建设的环保设施的“三同时”管理。
[bookmark: _Toc415513453]（2）执行排污申报登记
按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。登记的项目包括废水、废气中主要污染物排放情况，固体废物及危险废物排放情况等。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。
（3）执行报告管理制度
根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范－总则（试行）》（HJ944-2018）中环境管理台账记录要求为基本要求，排污单位可自行增加和加严记录要求，环境保护主管部门也可依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和监测记录信息，记录频次可适当降低。
[bookmark: _Toc415513454]（4）环保设施运行管理制度
应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。
[bookmark: _Toc415513455]（5）建立企业环保档案
企业应对排污装置进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。
[bookmark: _Toc10585][bookmark: _Toc60908005][bookmark: _Toc180998022][bookmark: _Toc180998117][bookmark: _Toc187656362][bookmark: _Toc190950432][bookmark: _Toc228369610][bookmark: _Toc27967][bookmark: _Toc1221][bookmark: _Toc88199438]环境监测计划
[bookmark: _Toc180998023][bookmark: _Toc60908006]环境监测机构
公司废气及噪声的监测委托有资质的环境监测机构按规范进行。
[bookmark: _Toc60908007][bookmark: _Toc180998024]环境监测的工作内容
（1）环境监测的范围应包括污染源源强（装置或工序的所有排放口）与环境质量（厂区、厂界、敏感区域）。从气、水、噪声三方面进行监控；尤其要加强对工艺废气中TVOC、氨、甲苯、硫化氢、甲醇、NMHC含量及用水量和回用量的监控。
（2）监测布点的基本原则：监测点的布置要能准确地反映企业的污染排放情况，企业附近区域的环境质量情况及污染物危险情况。大气监测点设在各主要污染源的下风向区域及敏感点；用水控制点应设在全厂总用水表及各生产系统分水表前；噪声主要监测设备噪声、厂界噪声。
（3）属政府部门环境管理服务的监测工作由政府所属的环境监测机构承担，主要由阜新市环境监测站或委托有资质的环境监测机构承担实施，本报告书制定的环境监测计划仅供其参考。
（4）监测项目及分析方法：根据本项目的生产特点、污染物排放特征确定监测项目。分析方法选取《空气和废气分析方法》《水和废水监测分析方法》（第四版）、《环境监测分析方法》《污染源统一监测分析方法》中的有关方法。
[bookmark: _Toc60908008][bookmark: _Toc180998025]环境监测计划
环境管理部门监督性监测由阜新市环境监测站组织实施。本项目在设计、建设过程中，要严格按照环保部门的要求安装运行自动监控系统。
本项目建成投产验收时的污染监测和正常运营期间的定期污染监测工作可委托有资质的环境监测机构定期进行监测。
[bookmark: _Hlk69662398]根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）、《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等规范要求，众辉公司制定的环境监测计划详见表10.2-1，地下水跟踪监测点位见附图10.2-1。
表10.2-1    环境监测计划一览表
	序号
	类别
	监测点
	监测频率
	监测项目
	备注

	一、污染源监测

	1
	废水
	污水处理站
总排口
	在线监测
	流量、pH值、化学需氧量、氨氮
	在线监测
（依托现有）

	
	
	
	每月监测一次
	SS
	委托监测（依托现有）

	
	
	
	每季监测一次
	甲醇、苯系物、乙腈、总氮、二氯乙烷
	委托监测（依托现有）

	
	
	雨水总排口
	每日监测一次（1）
	pH值、化学需氧量、悬浮物
	委托监测（依托现有）

	
	
	循环水系统
	每半年监测一次
	TOC
	委托监测（依托现有）

	2
	废气
	三车间排气筒DA033
	在线监测
	颗粒物
	在线监测（依托现有）

	
	
	
	
	NMHC
	在线监测（新增）

	
	
	
	每月监测一次
	TVOC
	委托监测（依托现有）

	
	
	
	每半年监测一次
	二氯乙烷
	委托监测

	
	
	三车间排气筒
P3-1
	每月监测一次
	NMHC、TVOC
	委托监测（依托现有）

	
	
	
	每半年监测一次
	苯系物
	委托监测（依托现有）

	
	
	污水站6#
	每季监测一次
	NMHC、TVOC
	委托监测（依托现有）

	
	
	
	每年监测一次
	氨、硫化氢、臭气浓度
	委托监测（依托现有）

	
	
	西区RTO排气筒
	在线监测
	NMHC、颗粒物
	在线监测（依托现有）

	
	
	
	每半年监测一次
	TVOC、苯系物、氯化氢
	委托监测（依托现有）

	
	
	厂区无组织排放监控点
	每半年监测一次
	颗粒物、TVOC、HCl、甲苯、氨、硫化氢、NMHC、臭气浓度
	委托监测（依托现有）

	
	
	LDAR检测
	1次/年
	有机气体
	委托监测

	3
	噪声
	四周厂界外1m处
	每季一次
昼夜两个时段
	等效A声级
	委托监测（依托现有）

	二、环境质量监测

	1
	环境空气
	众辉公司周边敏感点设置4个环境空气监测点
	每年监测一次
	TVOC、HCl、甲苯、氨、硫化氢、NMHC、臭气浓度、PM10
	委托监测（依托现有）

	2
	地下水
	详见7.2.3节

	3
	土壤
	详见7.2.3节


[bookmark: _Toc60908009][bookmark: _Toc180998026]在线监测系统
DA033颗粒物依托自动在线监测系统，新建NMHC在线监测系统。RTO尾气依托自动在线监测系统。
众辉公司废水总排口的在线监测设施，依托现有厂区的在线监测设施。
[bookmark: _Toc180998027][bookmark: _Toc60908010]排污口规范化管理
根据国家环境保护总局环发〔1999〕24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一，故对本项目大气、污水排放口提出以下措施：
（1）废气排放口规范化
本项目实施后的各废气排放口均依托现有排气筒。经现场勘察建设单位已经在排气筒附近醒目处按规定设置环保标志牌，并设置有便于采样、监测的采样口和采样平台。采样口的设置符合《污染源监测技术规范的要求》安装环境图形标志。
本项目依托各废气排放口基本情况如下：
表10.2-2    本项目废气排放口基本情况一览表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	排气温度（℃）
	排放口类型

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	DA033
	三车间含氯有机废气排气口
	NMHC、TVOC、颗粒物、二氯乙烷、氯化氢、苯系物
	121°31′26.08″
	41°49′432.81″
	25
	0.35
	常温
	主要排放口

	2
	P3-1排气筒
	三车间无组织废气排放口
	NMHC、TVOC、甲苯
	121°31′25.94″
	41°49′43.73″
	25
	0.8
	常温
	一般排放口

	3
	DA011
	西区RTO尾气排放口
	NMHC、TVOC、颗粒物、苯系物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类、氯化氢、臭气浓度
	121°31′30.14″
	41°49′40.91″
	25
	1.2
	常温
	主要排放口

	4
	DA041
	污水站尾气排放口
	NMHC、TVOC、氨、硫化氢、臭气浓度
	121°31′325.61″
	41°49′40.37″
	25
	0.3
	常温
	一般排放口


（2）废水排放口规范化
污水排放口按照《污染源监测技术规范》设置，同时根据氟产业开发区要求的技术规范设立，按照一企一管的管理要求设置明显排口标志。雨水排污口与厂内雨水管网以及厂外的园区雨水管网相连并设有截止阀门。企业应在公司污水总排口设置在线监测设施，按照环保要求设有pH、化学需氧量、氨氮、总磷在线设备及流量仪，并设标志牌。
废水排放口基本情况表见表6.2-2。
（3）固体废物
设置警告性环境保护图形标志牌，标志牌立于边界线上。
（4）固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理。在厂界边界设置噪声监测点。
（5）设置标志牌要求
排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。
本项目厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色和环境保护图形符号见表10.2-2~3。
表10.2-2    环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色



表10.2-3    环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 13001]
	[image: 13002]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: 13003]
	[image: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: 14001]
	[image: 14002]
	一般固体
废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 14001]
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: 200602201518049853]
	[image: 200602201519018631]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


[bookmark: _Toc60908011][bookmark: _Toc16755][bookmark: _Toc88199439][bookmark: _Toc30650]监测井保护措施及要求：
（1）为保护监测井，应建设监测井井口保护装置，包括井口保护筒、井台或井盖等部分。监测井保护装置应坚固耐用、不易被破坏。
（2）井口保护筒宜使用不锈钢材质，井盖中心部分应采用高密度树脂材料，避免数据无线传输信号被屏蔽；井盖需加异型安全锁；依据井管直径，可采用内径为24cm～30cm、高为50cm的保护筒，保护筒下部应埋入水泥平台中10cm固定；水泥平台为厚15cm，边长50cm～100cm的正方形平台，水泥平台四角需磨圆。
（3）无条件设置水泥平台的监测井可考虑使用与地面水平的井盖式保护装置。
[bookmark: _Toc375][bookmark: _Toc228369611][bookmark: _Toc180998118][bookmark: _Toc190950433][bookmark: _Toc180998028][bookmark: _Toc187656363]环保设施竣工验收管理
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位应按规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。
本项目采取的各项环境保护措施应由建设单位负责落实，并严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”原则，具体“三同时”验收一览表见表10.3-1。
[bookmark: _Hlk86062261]表10.3-1    本项目环保设施及“三同时”验收一览表
	类别
	排气筒编号
	位置
	排气筒高度
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	治理措施
	标准

	废气
	DA033
	三车间
	25m
	NMHC
	100
	二级水洗+一级碱洗+液氮深冷+树脂吸附一套（依托现有）
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	
	TVOC
	150
	
	

	
	
	
	
	颗粒物
	20
	
	

	
	
	
	
	二氯乙烷
	1
	
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6

	
	P3-1排气筒
	三车间
	25m
	NMHC
	100
	二级活性炭吸附一套（依托现有）
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	
	TVOC
	150
	
	

	
	
	
	
	苯系物
	60
	
	

	
	DA011
	西区RTO
	25m
	NMHC
	100
	水洗+碱洗+液氮深冷一套（依托现有），处理后送RTO焚烧处理
	

	
	
	
	
	TVOC
	150
	
	

	
	
	
	
	颗粒物
	20
	
	

	
	
	
	
	苯系物
	60
	
	

	
	
	
	
	氯化氢
	30
	
	

	
	DA041
	污水处理站
	25m
	氨
	30
	一级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附吸收系统（依托现有）
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	
	硫化氢
	5
	
	

	
	
	
	
	NMHC
	100
	
	

	
	厂界
	/
	氯化氢
	0.2mg/m3
	加强日常管理
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表3

	
	
	
	硫化氢
	0.06mg/m3
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	
	氨
	1.5mg/m3
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	
	

	
	
	
	甲苯
	2.4mg/m3
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	
	
	甲醇
	12mg/m3
	
	

	
	
	
	NMHC
	4.0mg/m3
	
	

	
	厂区内
	NMHC
	1h平均浓度
	10
	加强日常管理
	《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中附录C.1

	
	
	
	任意一次浓度
	30
	
	

	类别
	位置
	污染因子
	排放浓度（mg/L）
	治理措施
	标准

	废水
	废水总排口
	pH
	6~9（无量纲）
	送厂区污水处理站处理达标后，排入碧波污水处理厂
	《氟化工基地碧波污水处理厂》纳管标准

	
	
	CODcr
	500
	
	

	
	
	SS
	300
	
	

	
	
	苯系物
	4
	
	

	
	
	甲醇
	3
	
	

	
	
	乙腈
	2.0
	
	

	
	
	总氮
	50
	
	

	
	
	二氯乙烷
	0.3（GB31571）
	
	

	固体废物
	危废库
	釜残、废母液、废机油、污泥、废活性炭、废包装等危险废物
	依托现有危废库，暂存后由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	噪声
	厂界
	昼间
	65dB（A）
	选用低噪声设备、采取隔声隔振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	
	
	夜间
	55dB（A）
	
	

	环境风险防范措施
	/
	/
	/
	可燃气体监测报警仪、事故应急器材、设备，编制环境风险应急预案
	/


[bookmark: _Toc1366][bookmark: _Toc60908012][bookmark: _Toc228369612][bookmark: _Toc190950434][bookmark: _Toc180998119][bookmark: _Toc180998029][bookmark: _Toc88199440][bookmark: _Toc5642][bookmark: _Toc6643][bookmark: _Toc32282][bookmark: _Toc187656364]企业环境信息公开
企业可参照《企业环境信息依法披露管理办法》的规定，并结合阜新市的相关要求，通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容：
（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（六）生态环境违法信息；
（七）本年度临时环境信息依法披露情况；
（八）法律法规规定的其他环境信息。
企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。
[bookmark: _Toc180998120][bookmark: _Toc2620161][bookmark: _Toc60908013][bookmark: _Toc180998030][bookmark: _Toc187656365][bookmark: _Toc14572][bookmark: _Toc88199441][bookmark: _Toc228369613][bookmark: _Toc190950435]污染物排放清单及管理要求
[bookmark: _Hlk38633252]项目污染物排放管理要求见表10.5-1。
表10.5-1    污染物排放清单及排放管理要求
	项目
	主体工程
	建设生产线1条，10种产品共用，生产规模均为10t/a，配套建设无组织废气收集设施；
“项目四”中拟在A1车间建设的4000t/a三氮唑生产装置改为三车间建设

	工程组成
	储运工程
	依托现有仓库、罐区

	
	公用辅助工程
	依托厂区现有供水、供汽、消防、排水等设施

	建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数
	废气
	本项目生产含氯的有机废气依托现有1#二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附系统处理后经DA033有组织排放，干燥尾气经设备自带旋风除尘器处理后再经1#二级水喷淋+一级碱喷淋+液氮深冷+树脂吸附系统处理后经DA033有组织排放；其余不含氯的有机废气及干燥尾气依托现有1#一级碱喷淋+一级水喷淋预处理后引入西区RTO系统焚烧处理后经DA011排气筒有组织排放。
设计有机废气处理效率99.5%，颗粒物去除率95%，酸性废气处理效率99.5%
DA033、DA011排气筒均为25m高
三车间无组织废气收集后采用二级活性炭吸附设施治理后通过25m高P3-1排气筒排放
设计有机集气处理效率80%
西厂区危废库采用一级碱吸收+RTO处理，治理后通过25m高排气筒排放；现有污水预处理站采用一级水喷淋+一级碱喷淋+树脂吸附系统治理废气，治理后通过15m高排气筒排放

	
	废水
	本项目生产废水依托现有厂区污水处理站处理后，排放至园区污水处理厂

	
	噪声
	对噪声源实行隔离布置，同时对设备采取基础减振、加装消声器、隔声罩等措施

	
	固体废物
	甲类危险废物依托厂区现有西区危废库贮存（甲类），面积1368m2，位于厂区中部，重点防渗
乙类、丙类危险废物依托厂区在建东区危废库（乙类）贮存，面积1300m2，位于厂区中部，重点防渗

	
	风险防范
	依托西厂区现有应急事故池1个，容积2500m3

	类别
	排气筒编号
	位置
	排气筒高度
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	污染物排放量（t/a）
	标准

	废气
	DA033
	三车间
	25m
	NMHC
	6.077
	0.00073
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6

	
	
	
	
	TVOC
	6.077
	0.00073
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	
	颗粒物
	9.810
	0.00174
	

	
	
	
	
	二氯乙烷
	0.751
	0.00007
	

	
	P3-1排气筒
	三车间
	25m
	NMHC
	0.184
	0.003
	

	
	
	
	
	TVOC
	0.184
	0.003
	

	
	
	
	
	甲苯
	0.059
	0.0002
	

	
	DA011
	西区RTO
	25m
	NMHC
	3.676
	0.0004
	

	
	
	
	
	TVOC
	3.676
	0.0004
	《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)中表1

	
	
	
	
	颗粒物
	15.972
	0.0020
	

	
	
	
	
	苯系物
	3.676
	0.0003
	

	
	
	
	
	氯化氢
	0.0833
	0.0000030
	

	
	DA041
	污水处理站
	25m
	NMHC
	1.4795
	0.000527
	

	
	
	
	
	H2S
	0.2839
	0.0001011
	

	
	
	
	
	NH3
	4.6831
	0.001669
	

	
	
	
	
	TVOC
	1.4795
	0.000527
	

	类别
	位置
	污染因子
	排放浓度（mg/L）
	污染物排放量（t/a）
	标准

	废水
	废水总排口
	pH
	6~9（无量纲）
	/
	《氟化工基地碧波污水处理厂》纳管标准

	
	
	CODcr
	248.53
	0.029
	

	
	
	SS
	113.92
	0.013
	

	
	
	苯系物
	2.38
	0.0003
	

	
	
	甲醇
	0.17
	0.000020
	

	
	
	乙腈
	0.27
	0.000031
	

	
	
	总氮
	1.18
	0.0001
	

	
	
	二氯乙烷
	0.23
	0.00003
	

	固体废物
	危废库
	釜残、废母液、废机油、废树脂、污泥、废活性炭、废包装等危险废物
	57.718
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	待鉴定固废
	3.91
	

	噪声
	各生产设备
	产生源强65-95dB(A)
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


[bookmark: _Toc187656366][bookmark: _Toc180998031][bookmark: _Toc180998121][bookmark: _Toc190950436][bookmark: _Toc228369614]环保设施安全管理
2022年12月23日，国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部发布《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》，通知要求各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素。


[bookmark: _Toc80371112][bookmark: _Toc228369615][bookmark: _Toc180998032][bookmark: _Toc180998122][bookmark: _Toc187656367][bookmark: _Toc190950437][bookmark: _Toc76895073][bookmark: _Toc486][bookmark: _Toc60908021][bookmark: _Toc88199442][bookmark: _Toc9672]产业政策与选址合理性分析
[bookmark: _Toc80371113][bookmark: _Toc76895074][bookmark: _Toc88199443][bookmark: _Toc22454][bookmark: _Toc60908022][bookmark: _Toc180998123][bookmark: _Toc190950438][bookmark: _Toc180998033][bookmark: _Toc228369616][bookmark: _Toc187656368][bookmark: _Toc427850240][bookmark: _Toc445324846][bookmark: _Toc427850153][bookmark: _Toc427850066][bookmark: _Toc445372225][bookmark: _Toc445323840][bookmark: _Toc444847740][bookmark: _Toc445468279][bookmark: _Toc2620206][bookmark: _Toc427850327]产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，因此本项目属于“允许类”，符合国家产业政策的要求。
[bookmark: _Toc88199444][bookmark: _Toc76895075][bookmark: _Toc187656369][bookmark: _Toc60908023][bookmark: _Toc7357][bookmark: _Toc180998034][bookmark: _Toc190950439][bookmark: _Toc228369617][bookmark: _Toc180998124][bookmark: _Toc80371114]相关规划符合性分析
[bookmark: _Toc180998035][bookmark: _Toc60908024][bookmark: _Toc9024315]与阜新市城市发展规划一致性分析
根据《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》，阜新市战略定位为全国资源型城市经济转型示范市、全国能源综合创新示范市、辽西北防风治沙绿色生态屏障、区域产业转移及创新成果转化承接地、特色文旅康养目的地。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的城市规划范围包括市域规划范围为阜新市行政辖区内全部国土空间，含海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区、阜新蒙古族自治县、彰武县。中心城区规划范围包括市辖区内各街道、市级以上产业园区管辖区域、各镇与城区空间融合或紧密联系区域，阜新蒙古族自治县内由海州区、阜新高新技术产业开发区实际管理的东梁飞地、烟台营子村地块，总面积250.13平方千米。
阜新氟化工产业基地规划适应了阜新市经济转型发展的需要，基地距离阜新市区距离为16km，阜新氟化工产业基地建设对市区的环境影响很小。
根据阜新市总体规划和氟产业开发区规划，本项目位于氟产业开发区，其生产产品包括精细化学品，符合开发区的发展规划和产业定位，根据辽宁阜新氟产业开发区总体规划的用地规划图，本项目所在区域用地类型为三类工业用地，符合规划环评用地性质和发展方向的要求。本项目与阜新氟产业开发区土地利用规划关系详见附图11.2-1。
[bookmark: _Toc180998036]与阜新氟产业开发区规划定位相符性分析
总体发展目标：开发区主要经济指标稳步提升，主导产业规模逐步壮大，上下游产业链拓展不断延伸，园区承载能力、企业自主创新能力和市场竞争力明显增强，打造东北地区以含氟化学品为特色的精细化工产业园区，建设安全发展、高质量发展的绿色化工园区，力争10年内将开发区建成国内一流、国际有重要影响力的专精特新氟化工园区。
本项目拟建于阜新市政府划定的辽宁阜新氟产业开发区内，产品为农药原药。根据开发区规划图可知，本项目在工业用地范围内；同时根据氟产业开发区规划图可知，本项目所在地属于含氟精细化学品区，符合氟产业开发区发展规划定位。
[bookmark: _Toc180998037]与阜新氟产业开发区产业发展规划相符性分析
根据《辽宁阜新氟产业开发区产业规划（2022-2035年）》，氟化工开发区产业定位为：打造以含氟化学品为特色的“专精特新“化工园区，逐步建设“一核两轴三基地”发展格局，以氟化工为核心，以绿色农药和化学制药为两轴，统筹建设农药基地、医药基地和新材料基地，走“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展路线，调整和优化产业结构，推动氟化工产业高质量发展。依托氟化工产业基础优势，大力发展精细化工产业，进一步规范化工园区建设，打造富有东三省特色的氟化工产业园区。
含氟精细化学品：规划立足开发区含氟精细化学品产业基础，充分发挥金凯生科、凯莱英、达得利、众辉生物等科技型企业的示范带动作用，重视优化资源配置，引导创新要素和资源向优势企业集聚，重点发展含氟医药、含氟农药、含氟涂料等高品质含氟精细化学品及高性能氟化盐、氟聚合物。
绿色农药：以开发区被列入国家布局的31 个农药产能重点园区为契机，面向农业绿色发展和重大病虫防控需要，以金凯（辽宁）生命科技股份有限公司、辽宁天予化工有限公司、辽宁众辉生物科技有限公司、辽宁龙田化工科技有限公司等企业为龙头，重点发展高效低风险新型化学农药，积极发展生物农药和化学农药制剂加工。
化学制药：发挥开发区医药企业集聚优势，以金凯（辽宁）生命科技股份有限公司、阜新金特莱氟化学有限公司、阜新龙瑞药业有限公司、辽宁凯莱英医药有限公司、阜新奥瑞凯化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司等企业为龙头，以含氟医药中间体及原料药为特色，积极引进国内外发达地区原料药企业，打造绿色原料药生产基地。
功能涂料：抢抓涂料产业绿色化、长效化、功能化发展机遇，支持瑞丰氟化学等科技型企业面向东北、京津冀及华北华东地区市场需求，重点发展氟碳、环氧、含氟丙烯酸酯等新型树脂及绿色环保功能型涂料。
香料与香精：依托东大光明、乾屹等企业在香料、香精领域的市场影响力，进一步提升开发区在香精、香料领域的产业集聚效应，规划发展烃类香料、醇类香料、醛类香料、酮类香料、酯类香料、酚类及醚类香料及其他合成香料。
新型含氟材料：瞄准具有国际影响力的跨国公司，重点引进聚四氟乙烯树脂、聚偏氟乙烯树脂、聚全氟乙丙烯、聚三氟氯乙烯等新型氟树脂，氯醚橡胶、全氟醚橡胶等特种氟橡胶。推动四氟乙烯、偏氟乙烯、三氟氯乙烯、六氟丙烯、六氟环氧丙烷等有机氟高分子材料单体项目建设。
锂电新能源材料：以瑞宁、氟托等企业在新能源材料领域开展的技术研发为基础，重点研发生产全氟丁酸、全氟丁基磺酸钾、全氟三丁胺、氘代对氟苯磺酰胺、四氟硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂等锂电新能源材料。
5G通讯、半导体材料：依托东欣、康森等企业，重点发展电子级氢氟酸、高纯氟气及三氟化氮等下游电子化学品，3,4,5-三氟溴苯、3,4,5-三氟苯酚、2,3－二氟苯乙醚等含氟液晶及中间体。
功能性膜材料：支持睿光氟化学、泓吉光电等企业抢抓“双碳”目标下新能源产业加速布局的历史机遇，重点发展水处理膜、特种功能膜、离子交换膜、气体分离膜、新能源用膜（光伏、锂电和燃料电池用）、光学膜、医用膜等功能性膜材料。
本项目的产品为农药原药，位于规划的绿色农药区，属于含氟农药相关的非氟精细化学品，与规划中建设农药基地的产业发展定位相符。因此，本项目的建设符合园区产业发展规划。
[bookmark: _Toc180998038][bookmark: _Toc12528]规划环评、规划环评审查意见相符性分析
2024年11月11日，辽宁省生态环境厅以辽环函〔2024〕238号文《辽宁省生态环境厅关于阜新氟产业开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见的函》，对园区规划环评进行了批复。本项目与园区规划环评建议图关系见附图11.2-2。
本项目与规划环评的对比分析见下表。
表11.2-1    本项目与园区规划环评、规划环评审查意见符合性分析
	内容
	规划环评要求
	本项目情况
	符合情况

	规划环评
	产业定位为：以含氟化学品为特色的精细化工为主导产业。重点发展含氟医药、农药、高性能氟化盐、含氟聚合物、含氟涂料及其他精细化学品及基础化工原料等产品。
	本项目产品为农药
	符合

	
	应优先引进废水零排放和排水量少的项目，其次引进污染较轻，且易处理的排水项目，严格控制排水量大、污染严重的项目；禁止生产工艺及装备落后，耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业入区，遵照“清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放”的原则，积极采用节水技术，开展生产废水的综合利用，区内各企业的清净下水应尽可能考虑重复再利用或一水多用，提高水资源重复利用率；严格控制引进排放难降解水污染物以及对园区污水处理厂生化处理造成冲击的有毒有害污染物的企业；严格控制园区污水处理厂无法处理、接纳的项目入驻。企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理；重点行业污染源应安装在线监控系统，对污染源实行在线监控，加强对重点污染源的现场监理，实现工业污染源全面达标；
	本项目采取“雨污分流”制；本项目生产废水依托现有厂区污水处理站处理后排入碧波污水处理厂；初期雨水收集后经现有厂区污水处理站处理后排入碧波污水处理厂；企业在废水总排口安装有在线监控系统
	符合

	
	排放废气的企业应采用先进的、密闭性好的生产设备、物料存贮容器和输送管线，最大限度减少无组织废气排放；采用先进的治理或回收措施，严格按照我国有关规定实现稳定达标排放，不产生二次污染。入区企业要严格执行“三同时”制度，实行大气污染物排放总量控制，集中治理既有污染源，控制新污染源，实施以新带老，优化工艺流程，推行清洁生产，大力发展循环经济，对污染物排放进行全过程控制。新建项目必须同时配套建设先进的废气治理措施，保证工艺废气达标。采用以管道运输为主，其他运输方式为辅的运输方式；规划区的物料和内部原料均采用管输方式，有效避免频繁装卸车过程大气污染物的无组织排放。在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
	本项目物料均使用管道输送，对挥发性有机废气采用树脂吸附、深冷、RTO等先进的治理工艺，可实现稳定达标排放。本项目严格执行“三同时”制度，实行大气污染物排放总量控制；有机废气深冷后得到的溶剂可回收利用。项目依托RTO设施尾气可实现稳定达标排放
	符合

	
	入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。
	本项目优先选用低噪音设备，对个别噪声较大的设备进行针对性的隔音、降噪处理，厂界达标排放
	符合

	
	加强过程控制，实现清洁生产，减少固体废物产量，促进废物循环利用。加强危险废物全过程环境管理，入园企业产生的危险废物，严格落实危险废物分类收集、转移联单和安全有效处置的相关规定。入园区企业，加强危险废物申报登记管理，严格核定各产生危险废物企业的产废种类和基数，摸清园区危险废物的产生、贮存、转移、利用、处置情况，建立健全各级危险废物重点污染源名单库，做到“一厂一档”，并分类采取有针对性的监管措施。
	生活垃圾和工业固废分别收集堆放，生活垃圾由环卫部门回收；企业建有危废暂存库，并有严格的危废管理制度
	符合

	
	园区准入负面清单：国家和地方的产业政策限制或禁止类或淘汰类的项目；不符合国家、辽宁省有关法律规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品；禁止不符合《阜新市新建化工项目准入条件》的相关项目、企业入驻不属于规划产业方向的项目限制石油化工、煤化工产业入驻。限制园区公用工程难以配套的建设项目入驻。禁止人员密集型非化工类的企业入驻。禁止超出园区安全风险控制标准的项目入驻。《产业结构调整指导目录(2024年本)》淘汰类产品“高污染”“高环境风险”的产品不符合国家、辽宁省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的产品；《阜新市危险化学品禁止限制和控制目录》中禁止的危险化学品工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目；《产业结构调整指导目录(2024年本)》淘汰类工艺、装备的项目；《外商投资产业指导目录》(2015年修订)、《工商投资领域制止重复建设目录》《严重污染(大气)环境的淘汰工艺与设备名录》以及辽宁省有关产业政策中明确列入淘汰或限制的项目无废水预处理设施或废水不能够达到相关行业标准的间接排放标准或污水处理厂的进水水质要求的项目；厂区不设置初期雨水收集系统及事故应急设施的项目；废气无法稳定达标排放的项目；致使环境空气质量超标或者无法满足区域改善环境质量要求的项目；污染物排放不满足规划区总量控制要求或削减要求的项目；不符合规划空间用地布局要求的项目；不符合阜新市“三线一单”管控要求的项目；单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等限制性指标不能满足相应行业准入要求的项目；耗水量大，经论证区域水资源无法满足其用水需求的项目；清洁生产水平达不到国内先进水平的项目；涉及导致环境风险的有毒有害和易燃易爆的生产、使用、排放、暂存等项目对区域的环境风险不可接受的项目；与园区无法构成三级防控体系的化工项目涉及重大风险源，未采取有效风险防范措施的项目；对周围可能造成较大环境风险影响且无法采取有效环保措施，采取措施后环境风险影响不可接受的项目
	本项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》，属于允许类产业；本项目符合《阜新市新建化工项目准入条件》，属于精细化工项目符合园区规划；不涉及《阜新市危险化学品禁止限制和控制目录》中禁止的危险化学品工艺，清洁生产水平可达到一级水平；经预测，本项目的环境风险可接受，企业三级防控体系与园区紧密衔接。
	符合

	规划环评审查意见
	审查意见二：优先引进高技术含量、低污染、低能耗、高附加值的企业和项目，积极推进现有项目污染物减排和技术升级改造，加快改善区域环境质量，扎实推进节能降碳工作，助力实现碳达峰碳中和。
	本项目所产产品均为近年来新研发的高新产品，生产工艺低污染低能耗
	符合

	
	审查意见三：按照《报告书》提出的要求，国铁新义线两侧200米范围内禁止建设生产、加工、储存和销售易燃易爆等危险物品的场所和仓库：国铁新义线、阜锦公路1000米范围内禁止建设氟化氢生产装置；规划控制距离1000米范围内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	本项目不在国铁新义线两侧200米范围内。本项目不属于氟化氢项目 
	符合

	
	审查意见四：严格控制高能耗、高排放、低水平项目引进，执行最严格的废气、废水排放控制要求，强化重点新污染物管控，不得引进涉及新污染物的禁止类项目入驻项目能耗和生态环境指标原则上不应低于清洁生产一级水平。禁止不符合国家产业政策、行业发展规划、规划产业定位和不利于产业结构优化升级的项目入驻，引进的项目应依法办理建设项目环评和用地手续，现有不符合规划定位和功能布局存在功能冲突的项目应适时逐步妥善实施搬迁改造。
	本项目严格执行行业污染物排放标准及碧波污水处理厂纳管要求，不涉及新污染物，清洁生产可以达到一级水平，符合国家产业政策、行业发展规划、规划产业定位；项目在企业现有用地范围内建设，正在办理环评手续
	符合

	
	审查意见五：严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。加快实施开发区地下水污染修复管控工程，确保污染物不扩散、污染不加剧，控制开发区地下水污染趋势，逐步恢复地下水环境，改善开发区地下水环境及生态功能。规划区新入驻项目新增主要污染物排放量实行削减替代；严格实施煤炭消费总量控制、清洁能源替代等工作。除集中热源外，禁止使用其他燃煤燃油热源。规划区内企业应采用密闭化、自动化、智能化生产工艺设施，加强挥发性有机物的收集与处理，对相关生产储运设施采取有效的密闭、防渗漏等措施，确保满足《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》等相关要求。
	本项目采取严格的分区防渗措施，主要污染物排放实行削减替代；不新建热源；项目采用自动化操作，全部使用密闭的生产设备，满足《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》等相关要求。
	符合

	
	审查意见六：各企业污水应预处理后优先回用，不能回用部分应满足接管水质要求的条件下送现有碧波污水处理厂应在各装置区设置足够有效容量的初期雨水收集池及重力自流收集管线，收集的初期雨水与有机污水一并送企业污水预处理站进行处理，达标后送开发区污水处理厂集中处理。开发区内企业应严格划分重点防渗区，开展地下水污染治理，并依法做好地下水防渗防漏工作。固体废物应实行分类管理，依法依规收集，妥善安全处理处置；遵循资源化、减量化、无害化原则，推行清洁生产，最大限度减少废物产生，提高废物综合利用率。危险废物应委托有资质单位安全有效处理。
	本项目废水经污水处理站预处理后满足碧波污水处理厂纳管标准；项目厂区设置有初期雨水池，初期雨水经污水处理站处理达标后送碧波污水处理厂集中处理。项目采取分区防渗措施，危险废物外委有资质单位处置
	符合


综上所述，本项目拟选厂址符合规划环评要求，同时本项目的建设满足园区市政规划和产业定位要求。
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本项目与“三线一单”相符性分析具体情况见表11.3-1。

表11.3-1    “三线一单”符合性分析
	项目
	内容
	符合性分析
	相符性

	生态保护红线
	特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
	本项目所在地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。本项目与阜新市生态保护红线关系图见附图11.3-1。
	符合

	资源利用上限
	资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据
	本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求
	符合

	环境质量底线
	“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
	根据收集的现状监测结果，项目区环境质量较好。本项目实施后废气、废水、固体废物、噪声污染物产生及排放量可满足达标排放。要求本项目落实好各项环保措施，保证区域环境质量不发生恶化，符合“不断优化”的原则，因此符合环境质量底线要求
	符合

	环境准入负面清单
	参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门制定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容
	本项目属于国家产业政策的允许类项目，并且符合地方的相关产业和发展规划，不在负面清单内
	符合


综上，本项目不涉及生态红线；项目资源消耗能够满足资源利用上线要求；污染物产排指标满足环境质量底线要求。
[bookmark: _Toc180998041]生态环境分区管控符合性分析
[bookmark: _GoBack]为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）和《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）文件精神，推动全市经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，阜新市人民政府就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控，提出了《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）。
2024年12月13日，阜新市生态环境局发布《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》，阜新市共划定陆域环境管控单元97个。其中优先保护单元52个，面积为2683.89平方公里，占全市面积比例25.98%；重点管控单元43个，面积为2491.78平方公里，占全市面积比例为24.12%；一般管控单元共2个，面积为5153.64平方千米，占全市面积49.89%。
本项目与阜新市环境管控单元分布图的位置关系见附图11.3-2，根据阜新市各生态环境分区生态环境准入清单得到：本项目位于阜新市“三线一单”分区管控单元中的编码为ZH21092120011。本项目位于阜新市重点管控单元，属于以生态环境保护与治理为主的区域。
本项目对照阜新市生态环境准入管控要求，对照情况如表11.3-2。由表得到本项目的建设符合阜新市生态环境分区管控的要求；符合阜新市管控单元生态环境准入清单相关要求。
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表11.3-2    阜新市管控单元生态环境准入清单
	管控类别
	管控要求
	本项目实施情况
	符合性

	辽宁阜新氟产业开发区重点管控单元11（ZH21092120011）

	空间布局约束
	1.严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与规划产业类型、规划不相符的建设项目入驻；
2.禁止将列入“高污染”“高环境风险”的产品引入基地；
3.国铁新义线两侧200米范围内禁止建设生产、加工、储存和销售易燃易爆等危险物品的场所和仓库；
4.国铁新义线、阜锦公路1000米范围内禁止建设氟化氢生产装置；
5.规划控制距离1000米范围内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感项目；
6.氟化工基地工业区距生活区一侧设置1000米绿化隔离带，其余边界设置500米绿化隔离带。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目；本项目产品不属于高污染、高环境风险；本项目不位于铁路、阜锦公路等重要交通干线两侧。
	符合

	污染物排放管控
	1.禁止直接排放有毒有害污染物；
2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理；
3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换；
4.产生废气应首先采取回收利用或综合利用措施；不能回收或综合利用的，应采取有效污染物防治措施予以处理，减少大气污染物排放；
5.基地实现集中供热供汽，不得自建燃煤锅炉；
6.热源厂大气污染和企业工艺尾气、污水恶臭气体必须采取有效环境保护措施实现达标排放；
7.按照挥发性有机物治理政策要求，严格控制 VOCs排放；
8.实现“雨污分流、清污分流、污污
分流”，污水由依托污水处理厂统一处理后排放；
9.工业用地的装置区、罐区、污水处理设施区和排水管网要严格防腐防渗；
10.固体废物实现“减量化、资源化和无害化”，危险废物贮存满足污染控制标准要求；
11.开展挥发性有机物专项整治。新建项目严格落实挥发性有机物总量减排等量替代，鼓励挥发性有机物排放量较大企业采取末端RTO治理措施。
	本项目污染物均经过处理后，达标排放；本项目废气中含有废溶剂的，均先回收利用，再经处理后达标排放；本项目按照挥发性有机物治理政策要求，严格控制VOCs排放，设置无组织废气收集治理等措施；本项目实行“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水依托厂内现有污水处理站统一处理后排放；装置区、罐区、污水处理设施区和排水管网均设置防腐防渗设施，防止污染地下水等；危险废物贮存满足污染控制标准要求。
	符合

	环境风险防控
	1.新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现“三废”治理由企业分散治理向园区集中治理转变；
2.严格限制有毒有害大气污染物排放；
3.园区建立完善的环境风险应急体系；
4.加强园区环境风险调查评估，完成园区以及危险化学品企业排查及问题整改。
	本项目所在园区合规设立；本项目污染物均经过处理后，达标排放。
	符合

	资源开发效率要求
	1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；
2.资源利用率满足行业国内先进指标要求；
3.提高中水回用率。
	本项目清洁生产水平达到国际清洁生产先进水平；本项目资源利用率满足行业国内先进指标要求；本项目蒸汽冷凝水等清洁废水回用。
	符合
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（1）与其他政策文件的符合性分析
本项目与其他政策文件符合性分析见表11.4-1。
（2）与相关排污许可证申请与核发技术规范符合性分析
本项目与《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）的污染防治措施可行性技术符合性分析见表11.4-2。
（3）与高耗能、高排放项目政策文件符合性分析
本项目与国家及辽宁省高耗能、高排放项目的政策文件符合性分析见表11.4-3。
（4）与挥发性有机物相关政策规范等文件符合性分析
本项目与挥发性有机物相关政策规范等文件符合性分析见表11.4-4。
（5）与关于印发《阜新市新建化工项目准入条件》的通知文件相符性分析见表11.4-5。
（6）与《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）相符性分析见表11.4-6。
（7）与《国务院关于印发<2024-2025年节能降碳行动方案>的通知》（国发〔2024〕12号）相符性分析见表11.4-7。


表11.4-1    本项目与其他政策文件相符性分析
	政策规范
	内容
	本项目实际情况
	符合性

	《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）
	建设单位是控制污染物排放的责任主体，应在提交环境影响报告书时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时限。建设单位提交的区域削减方案中涉及地方人民政府推动落实的工作，报批环境影响报告书时需附具地方人民政府对区域削减方案的承诺性文件。涉及多个行政区域的，可附具多个市、县、区行政区域共同的上级人民政府做出的承诺性文件。
	本项目于环评报告中明确区域污染物削减量、来源、措施等，并上报政府相关部门
	符合

	
	建设单位推动区域削减措施落实的主体责任。建设单位应积极推动落实区域削减方案，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。建设项目申领排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责。未提交区域削减措施落实情况证明材料或证明材料不全的，排污许可证核发部门不予核发其排污许可证，建设单位不得排污。
建设项目开展竣工环境保护验收时，应说明区域削减方案落实情况，并上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。建设项目开展环境影响后评价时，应将区域削减方案落实情况作为环境影响后评价的内容之一。
	本项目建设单位严格按照相关政策要求执行
	符合

	《关于进一步规范重点行业工业投资项目管理加强事中事后监管工作的通知》（辽发改工业〔2020〕636号）
	化学原料药、农药项目在备案时必须将生产产品列明，必须严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，严禁打“擦边球”。
	本项目于备案中列明产品年产量等信息，同时本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目。
	符合

	
	原则上不新建化工园区，新建（含搬迁改造）化工项目必须进入符合相关规范的化工园区。一律不得在化工园区外建设化工企业及项目。安全、环保基础设施不完善或长期不能稳定运行企业一律不得新改扩建化工项目。
	本项目位于辽宁省阜新市氟产业开发区内，为符合规范的化工园区。项目依托现有的环保设施完善，且能长期稳定运行。
	符合

	
	严格限制新建高污染和涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产的建设项目，实现高污染和剧毒化学品、爆炸危险性化学品等生产企业只减不增。
	本项目不涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，不涉及爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产
	符合

	
	工业投资项目应按照有关规定，做好环境影响评价和安全生产评价，确保投资项目中的安全、环保等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，严格废气、废水处理与排放，规范危险废物贮存、处置。
	本项目按照规定正在进行环境影响评价，确保投资中的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，严格废气、废水处理与排放，规范危险废物贮存、处置。
	符合

	《关于印发<阜新市新建化工项目准入条件（试行）的通知>》阜安委发〔2020〕12号
	新建（含搬迁改造）化工项目必须进入符合相关规范的化工园区。一律不得在化工园区外建设化工企业及项目。安全、环保基础设施不完善或长期不能稳定运行企业一律不得新改扩建化工项目。
	本项目位于辽宁省阜新市氟产业开发区内，为符合规范的化工园区内。项目依托现有的环保设施完善，且能长期稳定运行。
	符合

	
	严格限制新建高污染和涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产的建设项目，实现高污染和剧毒化学品、爆炸危险性化学品等生产企业只减不增。
	本项目不涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，不涉及爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产。
	符合

	
	化学原料药、农药项目在备案时必须将生产产品列明，必须严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，严禁打“擦边球”
	本项目生产农药原药产品，备案时已将产品列明。
	符合

	《关于<加强全省化工产业园区生态环境管理工作>的通知》（辽环综函〔2020〕506号）
	严格化工项目环境准入。化工类项目应进入化工园区的化工产业范围，各级生态环境部门或环评审批部门不得在化工园区外审批新建、扩建化工项目。
	本项目位于氟产业开发区，符合园区规划及规划环评要求。
	符合

	
	加强化工园区生态环境源头管控。全省各级化工园区必须依法开展规划环评工作，已批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当重新或补充进行环境影响评价，含化工产业的园区规划实施后应当及时组织规划环境影响跟踪评价。化工园区不应处于居民集中区、医院和学校附近，不应处于集中式饮用水源保护区、重要水源涵养生态功能区受影响区域，避免包夹城区产生重大环境防护影响的选址。
	本项目位于氟产业开发区，该区修编的规划环评于2024年11月通过辽宁省生态环境厅审查。该化工园区不处于居民集中区、医院和学校附近，不处于集中式饮用水源保护区、重要水源涵养生态功能区受影响区域。
	符合

	
	加快完善化工园区基础设施建设。化工园区应配备完备的集中供水、供热、供气等重要基础设施及其收集管网。园区化工污水应集中收集处理，排水管网和雨水管网实行雨污分流体系规划建设。含第一类污染物的生产废水在车间或车间预处理设施满足园区污水集中收集处理设施的进水水量和水质要求。企业废水排放和园区污水集中处理设施排水要设置规范的废水排放口和在线环境监控设施，并与生态环境部门联网，确保数据有效传输。
	本项目所处氟产业开发区的配套设施完善，雨水、污水排水管网建设齐全，企业现有废水总排放口安装在线监测设施并与生态环境部门联网。
	符合

	《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）
	严格控制新建高污染和涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产的建设项目
	本项目不涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，不涉及爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产
	符合

	[bookmark: _Hlk99656094]《“十四五”全国农药产业发展规划》（农农发〔2022〕3号）
	优化生产布局。根据国家级、省级化工园区(工业园区)总体布局,引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区,发挥园区区位优势和产业链优势,促进产业做优做强,加大退出高风险、高污染产能的力度,控制过剩产能。
	本项目位于辽宁阜新氟产业开发区，该园区是依法依规开展规划环评的合规园区，本项目符合园区规划、规划环评及审查意见。
	符合

	
	提高产业集中度。根据资源禀赋、交通物流、科技发展等生产要素条件,坚持市场导向、创新驱动、政策扶持,着力打造一批农药产业集群,提高生产集约化水平。鼓励企业兼并重组,全链条生产布局,推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展,逐步改变农药企业多小散的格局。
	本项目位于辽宁阜新氟产业开发区，与公司现有产品同类，具备研发及生产能力，企业正在集团化、品牌化、国际化发展。
	符合

	
	调整产品结构。面向重大病虫防控和农药减量化要求,对标《产业结构调整指导目录》和《环境保护综合名录》最新要求,支持发展高效低风险新型化学农药,大力发展生物农药,逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型,严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。充分利用新工艺、新技术,大力发展水基化、纳米化、超低容量、缓释等制剂,适应大中型施药器械和多元化用药需求。严格控制粉剂和有毒有害助剂的加工使用,逐步实现农药剂型的高效化、绿色化、无害化。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，符合国家产业政策；尽可能减少有毒有害助剂的使用。
	符合

	
	推行绿色清洁生产。按照生态优先、绿色低碳原则,鼓励企业加强技术创新和工艺改造,淘汰落后生产技术和工艺设备,促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。大力推广微通道反应、高效催化、反应精馏成套技术,优化工艺设计和生产流程,鼓励设备更新,推动实现生产过程自动化、连续化、智能化,减少污染物及温室气体排放,降低能耗。建立健全农药绿色标准体系,完善生产管理制度,提升农药产品质量,加大污染治理力度,推动现有环境问题整改,促进农药绿色高质量发展。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合国家产业政策；尽可能减少有毒有害助剂的使用。采用自动化生产设备。污染防治措施符合相应排污许可规范，做到达标排放。
	符合

	《农药管理条例》（2022修订）
	第十六条　农药生产应当符合国家产业政策。国家鼓励和支持农药生产企业采用先进技术和先进管理规范，提高农药的安全性、有效性。
	本项目符合国家产业政策要求。
	符合

	
	安全生产、环境保护等法律、行政法规对企业生产条件有其他规定的，农药生产企业还应当遵守其规定。
	本项目运用先进生产技术和设备，能够实现生产控制自动化，生产过程中产生的废水、废气、固体废物均有效治理。项目正在履行环评手续
	符合

	《重点管控新污染物清单》（2023年版）
	第二条 新污染物主要来源于有毒有害化学物质的生产和使用。本清单根据有毒有害化学物质的环境风险，结合监管实际，经过技术可行性和经济社会影响评估后确定。
第三条 对列入本清单的新污染物，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
第四条 各级生态环境、工业和信息化、农业农村、商务、市场监督管理等部门以及海关，应当按照职责分工依法加强对新污染物的管控、治理。
	本项目不涉及
	符合

	《关于进一步加强“十四五”危险废物污染防治工作的意见》（辽环发〔2022〕10号）
	（五）加强涉危险废物建设项目环评管理。产生危险废物的项目环境影响评价审批时应充分考虑与已建利用处置设施资源耦合、能力匹配，严格审批危险废物产生量大且处置出路难的建设项目。依法依规对已批复的危险废物利用处置项目和年产生量100吨以上的危险废物产生单位环境影响评价文件开展复核。对危险废物利用处置项目依法依规开展环境影响后评价。落实工业危险废物排污许可制度，依法核发排污许可证。(六)推进危险废物源头减量化。实施清洁生产，对危险废物经营单位和年产生量100吨以上的危险废物产生单位依法实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物产生和资源化利用方案。鼓励产废单位采取自建利用处置设施等措施开展内部循环利用。在环境风险可控前提下，探索开展危险废物“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点，拓展可利用危险废物的资源化途径
	本项目产生的危险废物属常见的农药行业废物，项目将严格执行排污许可制度。本项目将依法依规开展清洁生产审核工作
	符合

	《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起实施）
	第三条 危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移（以下简称跨省转移）处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。第六条 转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。第十四条 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
	本项目将严格执行危险废物转移联单程序，申报危险废物管理计划
	符合

	《辽宁省工业和信息化厅关于进一步规范和加强化工园区管理工作的通知》（辽工信石化〔2023〕184号）
	新、改扩建化工项目原则上必须进入已认定的化工园区
	本项目所在氟化工产业园区属认定的化工园区
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]符合

	《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）
	低效干式除尘技术：该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。
除尘效率低，单独使用颗粒物难以稳定达标排放。
排除范围：(1)预除尘：(2)低浓度除尘。
	本项目烘干机自带的旋风除尘属于预除尘范围，后续碱洗水洗塔均具有除尘作用，进入RTO焚烧后，焚烧尾气设有布袋除尘器
	符合

	《关于进一步加强全省危险废物全过程可追溯信息化监管的通知》（辽环综函〔2024〕24号）
	列入重点监管单位清单的产废单位（以下简称重点产废单位）要配置使用智能称重、二维码电子标签、手持终端等物联网设备，及时生成二维码标签。危险废物全程扫码，自动生成电子台账并上传省平台，杜绝后补台账。全面落实危险废物转移电子联单制度，产废单位在转移危险废物前，应当根据管理计划在省平台中如实填写转移的数量、重量、代码
等信息，并发起转移联单，原则上不允许办理纸质联单或后补联单。重点监管单位在转移危险废物时，须在省平台上传危险废物出库、装车的现场照片（含位置、日期、时间等信息）。
重点监管单位应全面采用智能称重、二维码电子标签、视频监控、手持终端设备等物联网管理手段，实现“一码流转，数据共享”的智能化动态管理。重点监管单位应按包装物扫码进行出入库操作，并自动生成电子台账上传至省平台。扫码入库时，应选择贮存设施代码和贮存区域，省平台将实时记录危险废物贮存的准确位置。扫码出库时，应选择进入的利用处置设施名称或执行的转移联单。对于使用管道输送的液态废物，应将液态储罐或储池的液位监控数据实时上传至省平台。对堆存的废物或池体贮存的污泥类废物，应每天及时录入出入库台账。
重点产废单位应在危险废物称重区域、贮存设施或场所、装卸区域和车辆出入口等关键位置安装视频监控设备，确保监控画面完整清晰，视频储存时间不低于3个月，并与省平台联网。
	企业设置有智能称重、二维码电子标签、手持终端等物联网设备，危险废物实现全流程智能化管理；危废贮存库设有视频监控设备，视频储存时间不低于3个月，并与省平台联网。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]关于印发《落实<关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见>的具体举措》的通知（辽环发〔2025〕8号）
	强化全过程信息化监控。加快完善辽宁省危险废物全过程可追溯环境管理信息化系统，利用电子标签、电子磅秤等技术手段，在危险废物重点监管单位全面推进“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设；对贮存、利用、处置设施和场所实施“赋码”管理；探索推行危险废物转移与危险货物道路运输电子运单数据互联共享，实现运输轨迹实时监控；对重点监管单位危险废物出入库、贮存、转移、运输、利用、处置等环节实行全过程视频监控。支持有条件的地市开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付试点。
	企业设置有智能称重、二维码电子标签、手持终端等物联网设备，危险废物实现全流程智能化管理；危废贮存库设有视频监控设备，视频储存时间不低于3个月，并与省平台联网。
	符合

	《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》（公告2025年第18号）
	经对比本项目涉及名录内重点控制的土壤有毒有害物质为甲苯
	本项目依托的车间、罐区等均已采取有效的防渗措施，并定期开展土壤和地下水监测，开展土壤污染隐患排查工作
	符合

	《辽宁省生态环境厅关于印发辽宁省产业园区规划环评与建设项目环评联动试点管理规定（试行）的通知》（辽环发〔2024〕8号）
	第四条 省生态环境部门结合本省生态环境分区管控和规划环评有关要求，组织协调规划环评与建设项目环评联动试点产业园区的管理工作。各市和省沈抚
示范区生态环境部门负责组织开展辖区内试点产业园区的申报和日常监管工作。
	本项目所在氟化工产业园区尚未开展试点工作
	符合

	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK51]《阜新市人民政府关于印发<阜新市空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（阜政发〔2024〕12号）
	1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
	本项目符合产业政策要求，环评中已开展碳排放分析
	符合

	
	14.强化VOCs全流程、全环节综合治理。以氟产业开发区为重点，开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。鼓励VOCs储罐使用低泄漏呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。在VOCs运输罐车推广使用密封式快速接头。以石化化工、工业涂装、医药、油品储运销等行业为重点，针对有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节持续开展排查整治。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。严禁企业将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
	本项目依托的厂区污水处理站有机废气全部收集处理，企业罐区各储罐呼吸阀均设有收集设施，企业定期开展LDAR检测与修复，检维修退料清洗吹扫期间废气治理设施保持正常运转，对产生的VOCs废气进行处理。
	符合




-365-
表11.4-2     本项目与排污许可证申请与核发技术规范符合性分析
	规范
名称
	类别
	排污许可证申请与核发技术规范相关要求
	本项目
	符合性

	《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）
	废气
	可行技术
二氧化硫：低硫燃料、湿法脱硫（石灰石法、氧化镁法、氨法、氢氧化钠法）、半干法脱硫、干法脱硫；
颗粒物：采用清洁燃料、除尘（袋式除尘、电袋复合除尘、旋风除尘、多管除尘，滤筒除尘、电除尘、湿式除尘、水浴除尘）；
VOCs：冷凝、吸收、吸附、生物处理、直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧、等离子法、光催化氧化、电氧化；
光气：催化水解、碱吸收；
甲醛：水吸收、吸附、燃烧；
氨：水吸收、酸吸收；
氯气、氯化氢、硫化氢、氰化氢、硫酸雾、氟化物：降膜吸收、水吸收、碱吸收；
废水处理站废气：硫化氢（生物滴滤、碱洗）、氨（生物滴滤、吸收）、挥发性有机物、特征污染物、臭气浓度（化学吸收、生物净化、生物滴滤、吸附、氧化、焚烧）；
罐区和装卸废气：VOCs、特征污染物（选用浮顶罐、设置呼吸阀、呼吸气收集进行吸收、吸附或焚烧处理）；
生产区、危废暂存区无组织废气：挥发性有机物、特征污染物、臭气浓度（密闭的生产和输送设备、泄漏检测与修复、集气罩收集或密闭操作间整体通风收集后进行吸收、吸附或焚烧处理）。
运行管理要求
（1）有组织排放
a）污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设备停止运行时，应立即报告当地环境保护主管部门。
b）污染治理设施运行应在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施的可靠运行。
c）污染治理设施正常运行中废气的排放应符合国家、地方或相关行业污染物排放标准的规定。
d）污染治理设施正常运行时废气的集输、处理和排放应符合国家或地方污染物排放标准的规定。
e）为保证废气处理装置的净化效果，废气处理装置需按照国家、地方或相关行业的规范进行设计，并在线测定相关工艺参数
（2）无组织排放
工艺过程控制要求：对生产过程动静密封点（阀门、法兰、泵、罐口、接口等）采用泄漏检测与修复（LDAR）技术控制无组织排放。对含挥发性有机物物料的输送、储存、投加、转移、卸放、反应、搅拌混合、分离精制、真空、包装等可能产生挥发性有机物无组织排放的环节均应密闭并设置收集排气系统，送至挥发性有机物回收或净化系统进行处理。
对于生产车间的无组织废气，尽可能采用密闭的物料转移（管道、螺旋输送机等）、固液分离（三合一压滤机、非三足式离心机等）设施；物料中转的高位槽、中间储罐与反应设备建立气相平衡通过管道密闭收集送废气处理设施处理；设置合理的集气罩对进出料过程的无组织废气进行收集并送废气处理设施进行处理。
对于罐区、装卸站无组织废气，装卸时储罐与槽车建立气相平衡；储罐根据物料性质选用浮顶罐，或设置必要的氮封、呼吸阀，呼吸气利用集气罩收集送废气处理设施处理。
对于化学品仓库、固废仓库的无组织废气，密闭、整体通风换气，置换的废气送废气处理设施处理。
对于实验室或研发中心的试验废气，利用通风橱、集气罩或管道等收集送废气处理设施处理。
对于废水集输、物化及生化处理、污泥浓缩产生的恶臭气体，主要处理构筑物加盖，污泥间密闭、整体通风，废气统一收集送废气处理设施处理。
	本项目采用的废气治理技术
颗粒物：除尘（旋风除尘、湿式除尘）；
VOCs：冷凝、吸附；
氯化氢：水吸收、碱吸收；
废水处理站废气：碱洗+吸收+吸附；
生产区、危废库无组织废气：挥发性有机物、特征污染物（密闭的生产和输送设备、泄漏检测与修复、集气罩收集与密闭操作间整体通风收集后进行吸附处理）。
本项目采取的运行管理要求
（1）有组织排放
本项目废气治理设施与生产工艺、设备同时设计、同时施工、同时投产使用；
定期对仪表、设备等进行检查维护；
经预测，本项目排放的废气符合相应的污染物排放标准；
本项目依托现有DA033设置的在线监测，监测因子为流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，符合相应政策规范要求。
（2）无组织排放
生产车间设置无组织废气收集处理系统，经处理后排放；
本项目依托的固废库采取密闭、微负压、废气处理后排放的可行技术进行废气治理，满足达标排放的要求；
本项目依托的污水处理站池体密闭，配备相应的废气处理系统，确保废气可达标排放。
	符合

	
	废水
	可行技术
酰胺类：萃取（或树脂吸附/蒸发浓缩）+生化；
其余工艺废水：蒸发浓缩、碱性水解、高温氧化、湿式氧化、萃取、集输至污水综合处理装置；
洗水、设备及地面冲洗水：集输至污水综合处理装置；
冷却循环水：处理后回用或排放；
罐区喷淋及初期雨水：生化；
生活污水、综合污水：预处理系统：调节、多效蒸发、吹脱、汽提、混凝、沉淀、气浮、破乳、油水分离（隔油、浮选）、中和、氧化、萃取、蒸馏、吸附、水解、其他；生化处理： 升流式厌氧污泥床（ UASB ）、厌氧颗粒污泥膨胀床（EGSB）、厌氧流化床（AFB）、复合式厌氧污泥床（UBF）、厌氧内循环反应器（IC）、水解酸化、活性污泥法、序批式活性污泥法（SBR）、氧化沟、缺氧/好氧法(A/O)、膜生物法（MBR）、曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化法、传统硝化反硝化（AO）、短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、其他；深度处理与回用：蒸发结晶、混凝、砂滤、臭氧氧化、Fenton 氧化、超滤（UF）、反渗透（RO）、焚烧、其他。
运行管理要求
a）污水输送管道布设合理，防止跑、冒、滴、漏，设备、地坪冲洗水必须纳入生产废水处理系统。污水管网等要求防腐、防渗漏处理。污水贮池还应采取防雨措施。
b）所有处理装置的进水口要定期监测相关指标（如pH、化学需氧量、氨氮等），确保处理装置的处理效果。
c）企业应按照运行管理规定记录所有装置的实时运行参数、设备的使用情况、检查及维修记录、相关检测指标。
d）企业应建立监测制度，对所有排放口定时进行监测，确保污染物的排放符合排放标准或控制指标。
	1.本项目采取的废水治理可行技术
催化氧化－压滤-生化调节-生化水解-厌氧－一级兼氧－一级好氧－沉淀－二级兼氧-MBR-排放池。
2.运行管理要求
本项目所有废水均纳入生产废水处理系统，污水管网为地上管线，防腐防渗漏，事故池、初期雨水池、污水池（现有厂区污水处理站）等加盖防雨；
本项目运行后，众辉公司将在现有厂区的污水处理站进水口定期监测pH、化学需氧量、氨氮等指标，确保废水的处理效果；
众辉公司将按照《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》(HJ987-2018)及相关政策规范的要求，制定符合规范的监测计划并施行。
	符合

	《废盐利用处置污染控制技术规范（农药行业）》（HJ 1360-2024）
	4.2　废盐经处理达到相关资源化利用要求后可作为工业原料利用，不应直接或间接用于食品、药品、饲料、水产品等领域。
4.4　废盐产生单位应对废盐实施源头分类收集，相同的农药产品、生产工艺和产生节点产生的废盐宜单独收集，采用独立的包装进行贮存，并进行单独处理。
5.3　废盐应在贮存库中贮存，贮存库应设置必要的贮存分区。废盐贮存库或贮存分区应满足以下要求：
a）地面与裙脚应采取表面防渗和防盐腐蚀措施；
b）应设置气体收集和净化设施，废气（含无组织排放废气）和恶臭气体的排放应满足GB16297、GB37822和GB14554的要求。
	本项目产生的以氯化钠为主的废盐，将按要求开展危废鉴别工作，鉴别前按照危废管理，贮存在危废库中，采用独立包装分区贮存；如经鉴别不属于危险废物可按照要求进行资源化利用，但不得直接或间接用于食品、药品、饲料、水产品等领域。
	符合





表11.4-3    本项目与高耗能、高排放项目政策文件符合性
	规范
名称
	政策规范相关要求
	本项目
	符合性

	《关于<加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控>的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
	深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。
	本项目不在“三线一单”范围内，非钢铁、电解铝产业
	符合

	
	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合国家产业政策；项目位于氟产业开发区，属于依法设立并经规划环评的产业园区
	符合

	
	提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。
	根据《辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目可行性研究报告》，本项目所采用的工艺、技术、设备，均达到行业先进清洁生产水平，生产所用的蒸汽、新鲜水、电等均依托园区、市政，不新建锅炉等装置，不使用燃料
	符合

	《关于<加强全省高耗能、高排放项目准入管理>的意见》（辽政办发〔2021〕6号）
	严格“两高”项目投资准入。各级投资主管部门要严格执行《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、国家《《产业结构调整指导目录（2024年本）》和我省有关投资政策规定，依据行业准入条件按权限审批、核准或备案。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增。
	本项目为扩建项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，由阜新市发展和改革局备案；依据《辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目可行性研究报告》，本项目能效达到行业先进水平。
	符合

	
	强化“两高”项目能耗双控管理。完善能耗双控目标引领倒逼机制，重点控制以煤炭为主的化石能源浪费，着力发展可再生资源。在完成能耗双控目标前提下，优先保障国家战略布局项目、居民生活、现代服务业、高技术产业和先进制造业用能需求。对能耗强度下降目标形势严峻、用能空间不足的地区高耗能项目，按规定实行缓批限批。完善项目用能决策管理机制，对未能通过节能审查的“两高”项目，建设单位不得开工建设。
	本项目生产生活等所用电、水、蒸汽等均依托园区、市政，不自行生产，所依托工程不会对周边居民等造成影响；本项目正在进行能评审查。
	符合




表11.4-4    本项目与挥发性有机物相关政策规范等文件符合性分析
	规范
名称
	政策规范相关要求
	本项目
	符合性

	[bookmark: _Toc88199450][bookmark: _Toc77144999][bookmark: _Toc99656259][bookmark: _Toc80371120]《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）
	对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
	本项目VOCs废气主要为反应废气、溶剂回收等废气，溶剂回收废气采用冷凝装置回收，未被冷凝废气再经树脂吸附处理后由排气筒排放。
	符合

	
	恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
	本项目废水排入污水处理站后，将增加污水处理站恶臭气体产生，现有污水站采取治理措施如下：将收集池等产臭水池采用上部加盖的方式，减轻恶臭气体无组织逸散；污泥脱水设备及污泥暂存点设置盖房密闭；各种处理池停产修理时，及时清除池底积泥；及时处置工艺过程中产生的污泥等污染物，避免长时间堆放散发臭味。现有厂区污水处理站废气经收集后采用一级碱吸收+一级水吸收系统，处理后由排气筒排放。经工程分析，废气采取措施后，各污染物均满足标准要求。
	符合

	
	严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
	本项目VOCs治理过程中所产生的含有机物废水经现有厂区现有污水处理站处理后达标后排入园区污水处理厂进一步处理。
	符合

	
	对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	本项目废气处理措施产生的废树脂废活性炭经危废库暂存后，定期委托有资质单位进行无害化处置。
	符合

	《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）
	大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。
	本项目生产所用原料不具备替代性。
	符合

	
	全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。
	本项目采用全密闭生产装置，含VOCs物料转移和输送，采用密闭管道。
	符合

	
	推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。
	本项目有机废气采用吸收+深冷+吸附/吸收+深冷+RTO处理，提高VOCs治理效率。
	符合

	
	化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶黏剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。
	本项目采用全密闭生产装置，含VOCs物料转移和输送，采用密闭管道，将定期开展LDAR工作。
	符合

	《关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发〔2022〕8号）
	加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。
	本项目符合相关“三线一单”分区管控要求，符合相关准入条件。
	符合

	
	加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。
	本项目设备采用消声减振等措施，使得厂界噪声能够达标排放。
	符合

	
	着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦挥发性有机物和氮氧化物协同减排。
	本项目制定相关总量控制、减排工作。
	符合

	
	实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。
	本项目属于农药行业，项目运行产生的挥发性有机物经过预测等，得到可以达标排放的结论。
	符合

	
	强化地下水污染协同防治。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。按照国家部署，分级分类开展地下水环境监测评价。
	本项目依托现有工程地下水分区防渗，防止污染地下水及土壤等情况发生。
	符合

	
	实施污染源监管能力提升行动。推动挥发性有机物和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备，强化治理设施运维和旁路监管，坚决查处违法排污行为。
	本项目生产车间排气筒按要求设置在线监测装置，提升监管能力。
	符合

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）
	挥发性有机液体储罐：企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。
	本项目挥发性有机液体储罐根据储存液体真实蒸气压选取相应类型储罐及密封方式。设置罐区废气收集与治理措施，确保其装卸及储存废气能够稳定达标排放。除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。
	符合

	
	敞开液面逸散：农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理厂集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。
	本项目属于农药生产行业，依托的污水处理站池体密闭，预处理站内配备废气收集、治理措施。根据现有的自行监测结果，厂内污水处理站的废气能够达标排放。
	符合

	
	泄漏检测与修复：石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管。
	本项目属于农药生产行业，企业开展LDAR工作。
	符合

	
	废气收集设施：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶黏剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
	本项目生产工艺过程采用密闭设备，产生的废气经过治理后排放；车间内设置无组织收集措施，收集后的废气经治理后排放。
	符合

	
	有机废气治理设施：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效处理。
	本项目产生的有机废气采用吸收+冷凝+吸附/焚烧方式进行治理，废气治理产生的废树脂等废物，在危废库暂存后定期委托有资质的单位处理。
	符合


表11.4-5    本项目与关于印发《阜新市新建化工项目准入条件》的通知文件相符性分析
	规范
名称
	政策规范相关要求
	本项目
	符合性

	关于印发《阜新市新建化工项目准入条件》的通知（阜安委发〔2021〕16号）
	化学原料药、农药项目在备案时必须将生产产品列明，必须严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》，严禁打“擦边球”。
	本项目严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》，属于允许类项目。
	符合

	
	严格限制新建高污染、有毒气体、爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产的建设项目，实现高污染和剧毒化学品、爆炸性危险性化学品等生产企业只减不增。
	本项目为扩建项目，不生产有毒气体、爆炸性化学品以及剧毒化学品。
	符合

	
	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等5种重点监管危险化工工艺的危险化学品建设项目及安全生产许可的行政审批，由省级应急管理部门组织实施。
	本项目正在进行安全生产许可的审批。
	符合



表11.4-6    本项目与《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）相符性分析
	规范
名称
	规范相关要求
	本项目
	符合性

	《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）
	废水处理遵循以下原则：
废水分质收集，尽量做到“清污分流、雨污分流、污污分流”；
着眼于综合利用，尽可能从废水中回收有用资源；
对生化处理有抑制的废水要根据具体水质情况选择相应的物化预处理技术，处理后的水与其它生产废水、辅助工序废水、日常维护工序废水和生活废水混合为综合废水，综合废水处理一般采用物化预处理、生化处理、深度处理等组合技术路线，同时可降低出水的综合毒性；
应结合废水中的污染物成分选择适合的治理工艺，确保治理设施的安全性；
	本项目采用“清污分流、雨污分流、污污分流”，生产废水送现有污水处理站处理。
	符合

	
	废气处理遵循以下原则：按照GB37822中的相关要求，提高无组织废气收集效率；针对生产过程中废气污染源和废气组分性质的差异，应进行分类、分质收集处理；在技术经济可行的条件下，应尽可能进行溶剂回收，以实现资源的循环利用；治理工艺的选择应确保治理设施的安全性；
	本项目无组织废气收集后由无组织废气处理系统处理后由25m高排气筒排放。不同性质的废气分类处理。本项目溶剂回收利用，治理工艺安全。
	符合

	
	噪声污染控制通常从声源、传播途径和受体防护三个方面进行。应选用低噪声设备，采用消声、隔声及减振等措施从声源上控制噪声；采用隔声、吸声及绿化等措施在传播途径上降低噪声。噪声与振动污染治理措施的设计、施工、验收和运行维护应符合GB/T50483和HJ2034的要求。
	本项目采取基础减振，低噪设备，施工运行噪声符合GB/T50483和HJ2034的要求。
	符合







表11.4-7    本项目与《国务院关于印发<2024-2025年节能降碳行动方案>的通知》相符性分析
	规范名称
	规范相关要求
	本项目
	符合性

	《国务院关于印发<2024-2025年节能降碳行动方案>的通知》（国发〔2024〕12号）
	1.严格合理控制煤炭消费。
	本项目不使用煤炭
	符合

	
	（二）严格固定资产投资项目节能审查和环评审批。加强节能审查源头把关，切实发挥能耗、排放、技术等标准牵引作用，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。建立重大项目节能审查权限动态调整机制，研究按机制上收个别重点行业特大型项目节能审查权限，加强节能审查事中事后监管。将碳排放评价有关要求纳入固定资产投资项目节能审查，对项目用能和碳排放情况开展综合评价。严格落实建设项目环境影响评价制度，开展重点行业建设项目温室气体排放环境影响评价。重大能源工程建设依法开展规划环境影响评价。
	本项目正在开展节能审查工作，项目环评中开展了碳排放分析和评价
	[bookmark: OLE_LINK84]符合
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[bookmark: _Toc182388085][bookmark: _Toc5256][bookmark: _Toc113092451][bookmark: _Toc208030120][bookmark: _Toc427850156][bookmark: _Toc445468282][bookmark: _Toc445324849][bookmark: _Toc427850243][bookmark: _Toc172016460][bookmark: _Toc427850069][bookmark: _Toc2620209][bookmark: _Toc256671781][bookmark: _Toc444847743][bookmark: _Toc119636028][bookmark: _Toc106592598][bookmark: _Toc445372228][bookmark: _Toc427850330][bookmark: _Toc445323843]由表11.4-2可以看出，本项目废水处理、废气处理采用的工艺均属于排污许可证技术规范规定的可行性技术，符合规范要求。
由表11.4-3可以看出，本项目符合高耗能、高排放项目相关政策文件的要求。
由表11.4-4可以看出，本项目符合挥发性有机物相关政策规范等文件的要求。
由表11.4-5可以看出，本项目符合关于印发《阜新市新建化工项目准入条件》的通知文件的要求。
由表11.4-6可以看出，本项目符合《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）的要求。
由表11.4-7可以看出，本项目符合《国务院关于印发<2024-2025年节能降碳行动方案>的通知》（国发〔2024〕12号）的文件要求。
[bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc228369620][bookmark: _Toc180998046][bookmark: _Toc187656375][bookmark: _Toc180998130][bookmark: _Toc88199451][bookmark: _Toc80371121][bookmark: _Toc76895081][bookmark: _Toc60908032][bookmark: _Toc190950444]厂址周围环境特征分析
[bookmark: _Toc60908033][bookmark: _Toc444842611][bookmark: _Toc180998047]厂址周围环境特征
（1）周边企业及敏感点分布情况
[bookmark: _Hlk71290917]本项目位于阜新市氟产业开发区内。项目西为园区污水处理厂，厂址附近无其他自然保护区、文物古迹、水源保护地等环境敏感区。
（2）环境质量现状
[bookmark: _Hlk71291732]本项目污水排至本项目所在厂区新建污水处理站处理后，达标排入碧波污水处理厂，不直接排放；土壤、声环境质量现状均能满足相应标准；环境空气2024年度阜新市环境空气基本污染因子年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；现状监测表明各监测点位监测因子，均满足相应的标准限值要求。
（3）本项目环境影响预测结果
从预测结果看，本项目各污染源排放的污染物在叠加现状浓度后均满足大气环境相应标准要求，对周边环境影响较小，不需要设置大气环境防护距离；本项目产生的废水对地表水环境影响较小；在非正常状况条件下，污水泄漏对地下水环境造成威胁的可能性较小；本项目在采取相应的消声、隔声和减振等降噪措施后，正常运行状态下厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；本项目产生的固体废物按要求采取了相应的处置措施，在固废合理贮存、及时外运的前提下不会对环境产生不利影响；根据预测结果，本项目大气沉降产生的甲苯对评价范围内土壤环境影响较小，但新建储罐在非正常状况下泄漏造成的土壤垂直入渗影响较大。企业应做好相应的预防工作，避免对周边土壤环境造成影响。
因此，本项目厂址的选择从周围环境特征来分析是可行的。
[bookmark: _Toc444842612][bookmark: _Toc60908034][bookmark: _Toc180998048]厂址外部资源条件
[bookmark: _Hlk71291763]本项目位于阜新市氟产业开发区，地理位置优越，交通运输便利，为产品和原料的运输提供了方便条件。另外，本项目所处的氟产业开发区公用工程配套设施较为完善，本项目供水、供电、供蒸汽等均可依托。本项目厂外资源条件较好。
[bookmark: _Toc182388088][bookmark: _Toc427850074][bookmark: _Toc427850248][bookmark: _Toc88199452][bookmark: _Toc2404][bookmark: _Toc256671784][bookmark: _Toc427850335][bookmark: _Toc2620214][bookmark: _Toc76895082][bookmark: _Toc427850161][bookmark: _Toc172016463][bookmark: _Toc21576][bookmark: _Toc60908035][bookmark: _Toc445323848][bookmark: _Toc119636031][bookmark: _Toc106592602][bookmark: _Toc445324854][bookmark: _Toc444847748][bookmark: _Toc445372233][bookmark: _Toc113092455][bookmark: _Toc80371122][bookmark: _Toc445468287][bookmark: _Toc208030123][bookmark: _Toc180998049][bookmark: _Toc180998131][bookmark: _Toc187656376][bookmark: _Toc190950445][bookmark: _Toc228369621]厂址选择合理性分析
①本项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，因此本项目建设符合国家产业政策要求。
②本项目为扩建项目，厂址拟选在阜新市氟产业开发区内，厂区周围无生态保护区、饮用水源、风景名胜区等敏感区，本项目用地性质为三类工业用地，因此本项目的建设符合地方规划中的相关要求。
③本项目利用现有厂房建设；且根据本项目土壤环境质量现状监测结果得到，拟建地块的各项监测指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值的要求。因此，本项目拟建地块土壤不存在严重污染问题。
④本项目的总平面布置能够满足《工业企业总平面布置设计规范》《建筑设计防火规范》等要求。并在满足工业生产用地的前提下，考虑了物料运输，管线敷设，环境保护，安全卫生及消防等方面的用地需要，合理布局，节约使用土地。
⑤本项目各类污染物均经过相应治理后达标排放，符合污染物排放要求。
⑥项目建成后按相关要求编制突发环境事件应急预案并在发生事故时按照预案执行相应应急措施。在采取积极的风险防范措施和应急预案后，环境风险可控。
⑦本项目网站公示、报纸公示及张贴公示期间，均未收到公众的意见，因此本次评价要求：项目实施后，建设单位应严格管理，与周围群众保持良好沟通，时刻把安全生产和环境保护放在首位，实现经济效益、环境效益和社会效益三者的统一，解除当地居民的担心。
⑧环境承载力分析
a.环境功能区划
评价区域内环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
b.大气环境承载力分析
现状调查和监测结果表明项目所在地各项污染因子均能达到相应标准要求。因此，本项目排放的特征污染物在评价区域具有一定的环境容量。
c.声环境承载力分析
监测结果显示，项目拟建区域的声环境质量良好，各监测点位的声环境质量均能满足相应标准的要求，声环境具有一定承载力。
d.地表水环境承载力分析
本项目产生的废水由现有厂区的现有污水处理站预处理后再进入碧波污水处理厂处理，最终排入细河。
本项目废水均处理达标后外排，基本不增加地表水体的污染负荷，能够使细河水质基本维持在本底水平。
e.地下水环境承载力分析
监测结果显示，地下水环境质量现状监测满足相应标准要求，本项目通过地下水分区防渗等措施，减少对地下水环境的影响。
f.土壤环境承载力分析
监测结果显示，项目拟建区域的土壤环境质量良好，各监测点位的土壤环境质量均能满足相应标准的要求，土壤环境具有一定承载力。
综上所述，本项目通过采用先进的生产工艺，并不断强化生产管理和环保管理，产生的各类污染物经治理后达标排放。根据国家产业政策、建设条件、环境承载力以及社会公众认可度等方面分析，本项目厂址的选择是可行的。厂址方案论证分析汇总表见表11.9-1。
表11.9-1    方案论证分析汇总表
	序号
	分析项目
	分析结果

	1
	国家产业政策
	符合国家产业政策

	2
	氟产业开发区规划
	符合氟产业开发区规划

	3
	用地性质
	三类工业用地

	4
	环境功能区划
	符合

	5
	资源条件
	资源良好

	6
	环境承载能力
	有一定的能力

	7
	环境风险可接受性
	环境风险水平可接受

	8
	公众参与认同性
	无反对意见

	9
	对外交通
	交通便捷

	10
	生产运行管理
	具有成熟的经验

	11
	生产工艺衔接性
	顺捷流畅

	12
	供电条件
	能满足要求

	13
	供水条件
	能满足要求

	14
	结论
	厂址选择可行


由此可以得出，本项目厂址的选择是合理、可行的。
[bookmark: _Toc190950446][bookmark: _Toc228369622][bookmark: _Toc187656377][bookmark: _Toc180998132][bookmark: _Toc240][bookmark: _Toc180998050]安全合理性
经对照《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》（第一批）、（第二批），与本项目相关的淘汰落后工艺设备包括敞开式离心机。本项目离心分离采用密闭式离心机，不在淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录内。
进入本项目设备密闭间应在满足相应有限空间作业的安全管理要求前提下进行。
项目选址合理；总平面布置合理，工艺方案可行。评价提出的对策措施符合国家安全生产相关法律、法规、规章的要求。建设单位应认真考虑可行性研究报告和安全评价报告中提出的安全对策措施并具体实施后，项目的危险、有害因素就能够控制在可接受范围之内，项目的安全条件就能够符合安全要求。
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[bookmark: _Toc190950447][bookmark: _Toc228369623][bookmark: _Toc88199453][bookmark: _Toc13416][bookmark: _Toc3669][bookmark: _Toc4955][bookmark: _Toc180998133][bookmark: _Toc60908036][bookmark: _Toc180998051][bookmark: _Toc187656378]环境影响评价结论
[bookmark: _Toc132812620][bookmark: _Toc187656379][bookmark: _Toc167975703][bookmark: _Toc180998134][bookmark: _Toc151987770][bookmark: _Toc180998052][bookmark: _Toc228369624][bookmark: _Toc177135641][bookmark: _Toc190950448]项目概况
[bookmark: _Toc132812621][bookmark: _Toc180998053]建设情况概述
本项目利用现有西厂区三车间东侧建设年产110吨农药原药及副产生产项目。
项目总投资300万元，年操作时间1320小时（年运行55天），采用四班二倒制。
[bookmark: _Toc132812622][bookmark: _Toc180998054]产业政策相符性
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“允许类”项目。
[bookmark: _Toc180998135][bookmark: _Toc132812623][bookmark: _Toc167975704][bookmark: _Toc151987771][bookmark: _Toc228369625][bookmark: _Toc177135642][bookmark: _Toc190950449][bookmark: _Toc180998055][bookmark: _Toc187656380]环境质量现状及环境保护目标
[bookmark: _Toc132812624][bookmark: _Toc180998056]环境质量现状
根据2024年阜新市环境空气质量报告，2024年1-12月：细颗粒物（PM2.5）年均值、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、二氧化硫（SO2）年均值、二氧化氮（NO2）年平均浓度、一氧化碳（CO）14小时平均第95百分位数浓度、臭氧（O3）日最大8h滑动平均第90百分位数浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目位于环境空气达标区域。环境空气现状监测结果显示：监测期间评价区域内环境空气各监测点甲醇、甲苯、TVOC、氨、硫化氢、二氯乙烷、氯化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。
地下水监测结果表明：监测点位中3原胜家窝棚水井菌落总数超标，这与历史上其受到农村地区生活污水污染有关，其余监测点位各项水质因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）水质要求。
声环境现状监测结果显示：厂区各厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。
土壤环境现状监测结果显示：项目厂址及周边各项土壤表层和柱状监测点各监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中风险筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 试行）》（GB15618-2018）筛选值标准。
[bookmark: _Toc180998057][bookmark: _Toc132812625]环境保护目标
[bookmark: OLE_LINK20]根据工程性质及周围环境特征，确定大气和风险评价范围内的村庄居民区、学校等作为大气和风险环境保护目标；将伊吗图河和细河作为地表水环境保护目标；根据现场踏勘，将地下水评价范围内分散式饮用水源井作为地下水环境保护目标；厂区周边无声环境保护目标；将土壤评价范围内土壤作为土壤环境保护目标。
[bookmark: _Toc167975705][bookmark: _Toc132812626][bookmark: _Toc177135643][bookmark: _Toc151987772][bookmark: _Toc180998058]污染物排放情况
大气污染物：NMHC：0.073t/a、苯系物（甲苯）：0.0025t/a、硫化氢：0.0011t/a、氨：0.019t/a、氯化氢：0.000003t/a、颗粒物：0.004t/a、TVOC：0.073t/a、二氯乙烷：0.0001t/a。
本项目生产废水经蒸发除盐设施处理后排入厂区污水处理站，经处理达标后排入园区污水处理厂，经核算厂区总排口水污染物排放情况：CODcr：0.029t/a、甲醇：0.00002t/a、SS：0.013t/a、二氯乙烷0.00003t/a、总氮0.0001t/a、苯系物0.0003t/a、乙腈0.000013t/a。
固体废物处置量：危险废物57.718t/a、待鉴定固废3.91t/a。
[bookmark: _Toc180998059][bookmark: _Toc151987773][bookmark: _Toc132812627][bookmark: _Toc167975706][bookmark: _Toc177135644]主要环境影响
[bookmark: _Toc132812628]环境空气
本项目新增污染源正常排放下，各污染因子短期浓度贡献值的最大浓度占标率未超过100%，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D等浓度限值要求。本评价认为项目的实施不会对区域环境空气质量产生明显污染影响，大气环境影响可接受。
厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值均未超过质量浓度限值，项目无需设置大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc132812629]地表水环境
本项目生产废水经处理后排入园区污水处理厂，外排污水处理基础设施有保障。因此，本项目的实施不会对区域地表水环境产生污染影响。
[bookmark: _Toc132812630]地下水环境
根据预测结果可知，本项目非正常状况泄漏污染物对地下水的影响范围主要集中在厂区及周边区域，不会对评价范围内的地下水产生明显影响，且本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏污染物渗入含水层中。
综合以上分析，本项目的建设对地下水环境的影响是可接受的。
[bookmark: _Toc132812631]声环境
本工程各主要噪声源在采取消音、隔音等降噪措施，加强厂区四周绿化后，对四周厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。项目建设不会对厂区周边声环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc132812632]固体废物
根据《固体废物鉴别标准 通则》《国家危险废物名录（2025年版）》和《危险废物鉴别标准》，本项目产生的固体废物主要为危险废物，采用危废储存库储存后委托有资质单位处置；待鉴定固废未鉴定前按照危险废物管理。
[bookmark: _Toc132812633]土壤
正常工况下，本项目营运期各预测因子贡献浓度较小，预测浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1风险筛选值标准要求。通过采取源头控制、过程控制、跟踪监测等土壤环境保护措施，本项目不会对区域土壤环境产生明显的污染影响，项目运行对土壤的影响可以接受。
[bookmark: _Toc132812634]环境风险
本评价认为本项目在采取评价提出的风险防范措施的基础上，可有效防止环境风险的发生，控制风险事故的环境影响，环境风险可防控。建议建设单位在后续设计过程中充分考虑优化平面布置，在满足生产的基础上，充分考虑环境风险，将风险源和危险物质在线量尽可能降至最低，尽最大可能降低环境风险影响。
[bookmark: _Toc41592240][bookmark: _Toc167975707][bookmark: _Toc132812635][bookmark: _Toc177135645][bookmark: _Toc151987774]公众意见采纳情况
本次评价期间，建设单位于2025年5月30日在辽宁众辉生物科技有限公司网站（https://www.zhonghuichem.com/news_detail/14.html）进行第一次信息公示，于2025年6月19日在辽宁众辉生物科技有限公司网站进行第二次网上公示(https://www.zhonghuichem.com/news_detail/15.html)，同时于2025年6月27日和6月30日在《蒙古贞日报》进行了两次报纸公示，2025年7月1日在评价范围内代表性敏感点进行了张贴公示。2026年7月28日我公司在官方网站（https://www.zhonghuichem.com/news_detail/27.html）进行了报批前公示。三次公示期间均未得到群众反馈意见。建设单位编制《辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目环境影响评价公众参与说明》与本环境影响报告书一并上报生态环境部门审查。
[bookmark: _Toc132812636][bookmark: _Toc167975708][bookmark: _Toc180998060][bookmark: _Toc151987775]环保治理措施
[bookmark: _Toc132812637]废气治理措施
本评价按照《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）等相关规范要求，结合本项目工艺废气实际成分，对装置区设备与生产过程控制等方面，提出废气排放控制措施。
C1至C6产品所用含氯的中间体原料不具有挥发性，使用的溶剂不含氯，因此产生的有机废气依托三车间现有水喷淋+碱喷淋+液氮深冷处理设施处理后，送西区RTO焚烧处理。
C8至C10产品使用二氯乙烷作为溶剂，其产生的有机废气依托三车间现有“二级水洗+二级碱洗+树脂吸附”处理后经DA033高空排放；
C11产品尾气含有CO2，无法进入RTO系统，因此依托三车间现有“二级水洗+二级碱洗+树脂吸附”处理后经DA033高空排放。
本项目生产车间设置有无组织废气收集系统。无组织收集废气经过一套“二级活性炭吸附”处理后，由P3-1排气筒有组织排放。
本项目采用的治理措施属于目前国家现行的主流技术和推荐可行性技术，可实现污染物达标排放。
[bookmark: _Toc132812638]废水污染源防治措施
本项目生产废水采用分质处理原则，生产废水送入厂区污水处理站进行预处理达标后排入园区碧波污水处理厂，碧波污水处理厂处理余量可满足本项目需求。
[bookmark: _Toc132812639]噪声污染源防治措施
本项目噪声污染源主要为各种电机、风机等及其他生产设备噪声，产噪声级在65～95dB(A)。工程采取选用低噪设备、厂房隔声、设备减振、加强润滑维护等降噪措施，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果达20dB(A)。
经预测，本项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。
[bookmark: _Toc132812640]固体废物处理措施可行性论证
根据《固体废物鉴别标准 通则》《国家危险废物名录（2025年版）》和《危险废物鉴别标准》，本项目产生的固体废物主要涉及危险废物及一般工业固体废物。危险废物经危废储存库贮存后委托有资质单位处置；一般工业固废由厂家回收处理。
由上述分析可见，本项目各类固体废弃物均得到了有效地收集处置，对外环境影响很小，固体废物处理措施可行。
[bookmark: _Toc132812641]污染物排放总量
根据本项目外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：挥发性有机物、化学需氧量。
本项目废气污染物总量控制目标为：有组织排放挥发性有机物0.005t/a。
本项目生产废水经处理后排入市政管网，本项目废水污染物总量控制目标为：厂区排口化学需氧量0.029t/a，污水处理厂排口化学需氧量0.006t/a。
[bookmark: _Toc151987776][bookmark: _Toc132812642][bookmark: _Toc167975709][bookmark: _Toc177135646]环境影响经济损益分析
本项目的建设可带动地方经济的发展；在企业投入相应的环保资金确保各项环保治理措施顺利实施的基础上，工程产生的各类污染物经治理后达标排放；项目建设能够做到环境效益、社会效益和经济效益三者的统一。
[bookmark: _Toc132812643][bookmark: _Toc151987777][bookmark: _Toc167975710][bookmark: _Toc177135647]环境管理与监测计划
本项目试生产前企业应进行排污许可证的变更申报工作。本评价按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）、《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中相关要求，结合本公司现有监测计划，提出本项目建成后自行监测方案制定、检测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求。
[bookmark: _Toc167975711][bookmark: _Toc151987778][bookmark: _Toc187656381][bookmark: _Toc132812644][bookmark: _Toc177135648][bookmark: _Toc228369626][bookmark: _Toc190950450]综合结论
辽宁众辉生物科技有限公司年产110吨农药原药及副产生产项目的建设符合国家及地方有关环境保护的法律法规、标准、政策、规范、相关规划和园区规划环评要求。项目采用先进的工艺技术，发展循环经济和清洁生产，强化节能减排，从源头上控制污染物的产生。项目采用的污染防治措施技术可靠、经济可行，经处理后污染物可全部达标排放。
经各专题环境影响分析，本项目排放的污染物对大气环境、声环境、水环境、土壤环境的影响不会改变所在区域环境功能区的质量，环境风险可控。因此，在落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，企业加强环境管理，从环境保护角度分析，项目建设总体可行。






<3>附表C.13 季小时平均风速的日变化
春季                	2.55999994277954	2.40000009536743	2.51999998092651	2.36999988555908	2.44000005722046	2.40000009536743	2.83999991416931	3.35999989509583	3.99000000953674	4.23999977111816	4.48000001907349	4.78000020980835	4.65999984741211	4.71000003814697	4.55999994277954	4.38000011444092	4.05000019073486	3.40000009536743	2.94000005722046	2.92000007629395	2.57999992370605	2.78999996185303	2.74000000953674	2.67000007629395	夏季                	2.05999994277954	2.13000011444092	2.02999997138977	1.94000005722046	1.95000004768372	2.03999996185303	2.17000007629395	2.50999999046326	2.84999990463257	3.17000007629395	3.30999994277954	3.5	3.53999996185303	3.46000003814697	3.52999997138977	3.47000002861023	3.25	2.9300000667572	2.78999996185303	2.41000008583069	2.1800000667572	2.19000005722046	2.20000004768372	2.00999999046326	秋季                	1.95000004768372	1.8400000333786	1.63999998569489	1.64999997615814	1.77999997138977	1.79999995231628	1.8400000333786	2.09999990463257	2.59999990463257	3.27999997138977	3.42000007629395	3.74000000953674	3.83999991416931	3.76999998092651	3.6800000667572	3.13000011444092	2.53999996185303	2.05999994277954	1.97000002861023	1.96000003814697	1.88999998569489	1.88999998569489	1.9099999666214	1.87999999523163	冬季                	2.16000008583069	2.13000011444092	2.1800000667572	2.1800000667572	2.10999989509583	2.00999999046326	1.97000002861023	2.0699999332428	2.71000003814697	3.47000002861023	4.01999998092651	4.26999998092651	4.44000005722046	4.23999977111816	4.03000020980835	3.50999999046326	2.83999991416931	2.41000008583069	2.15000009536743	2.11999988555908	2.1800000667572	2.08999991416931	2.07999992370605	2.0699999332428	
风速(m/s)



  <1>附表C.11 年平均温度的月变化图  
  温度(℃)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	-9.67000007629395	-6.90000009536743	2.26999998092651	12.3199996948242	18.2700004577637	23.4799995422363	25.1000003814697	24.6800003051758	17.1599998474121	9.82999992370605	2.36999988555908	-6.57999992370605	
温度(℃) 
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