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[bookmark: _Toc394060026]一、项目由来
阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂位于阜新市新邱区煤化工基地大唐北路北侧，厂址地理位置坐标为E121.82422°、N42.06280°，厂区总占地面积为15924.11m2，现状服务范围为煤化工产业基地内生产废水和生活污水。现有总设计处理规模为5000m3/d。
《阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目环境影响报告书》于2018年11月由北京北方节能环保有限公司编制完成，并于2018年12月19日取得阜新市环境保护局《关于〈阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目环境影响报告书〉的批复》（阜环审〔2018〕17号），见附件 4。设计总污水处理规模为5000m3/d，分三期建设：一期工程是合建式。合建式即取消收水范围内企业的污水处理站，企业废水可不经处理直接排入第一期工程。一期工程设计处理规模150m3/d（高浓度50m3/d，低浓度100m3/d），收水方式为管网收集，收水范围有企业三家，分别为阜新吴瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司。一期工程污水处理工艺为：高浓度废水处理工艺采用“混凝气浮+芬顿高级氧化1+芬顿高级氧化2+MVR+气膜脱氨+厌氧生物滤池+A2/MBBR+臭氧催化氧化+BAC+机械搅拌澄清池+转盘滤布过滤器+紫外消毒”，低浓度污水处理工艺采用“混凝气浮+厌氧生物滤池+A2/MBBR+臭氧催化氧化+BAC+机械搅拌澄清池+转盘滤布过滤器+紫外消毒”，一期工程出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准，出水经一个排污口汇入南湖，进行综合利用。二期工程采取分建式。二期工程分建式即要求接入管网的企业对废水进行脱盐处理，脱盐后可排入收水管网。二期工程设计规模850m3/d，收水方式为管网收集，二期工程污水处理工艺采用混凝气浮+芬顿高级氧化+气膜脱氨+厌氧生物滤塔+A2/MBBR+臭氧催化氧化+BAC+机械搅拌澄清池+转盘滤布过滤器+紫外消毒；三期工程采取分建式。三期工程分建式区别于二期工程，要求接入管网的企业排水满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准。三期工程设计规模4000m3/d，收水采用管网收集。三期工程污水处理工艺采用A2/MBBR+臭氧催化氧化+BAC+机械搅拌澄清槽+转盘滤布过滤器+紫外消毒。项目出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准，出水经一个排污口汇入南湖，进行综合利用。
企业于2022年5月5日取得阜新市生态环境局新邱分局《关于〈阜新绿源环保有限公司燃气锅炉建设项目环境影响报告表〉的批复》（阜环新邱审〔2022〕2号），批复建设内容为建设1座燃气锅炉房及配套设施，设置2台2t/h燃气蒸汽锅炉，一用一备，为厂区办公冬季取暖及生产提供热量。
企业于2025年4月24日取得阜新市生态环境局新邱区分局《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案号为210903-2025-004-M），见附件 5；2023年11月3日申领了《排污许可证》（91210903MA0XMHEE7X001V），见附件 6。
一期工程于2019年9月开工建设，2022年1月竣工。一期工程实际建设规模不变，仍为150m3/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理工艺为100m3/d。将原环评高浓度废水处理工艺中部分工艺“气浮+芬顿氧化1+芬顿氧化2+MVR+气膜脱氨”改为“芬顿氧化+三效蒸发+臭氧氧化”，A2/MBBR工艺改为A/MBBR，变化后实际建设处理工艺为高浓废水预处理工艺：高浓调节池→混凝澄清→芬顿氧化→三效蒸发→臭氧氧化→厌氧生物滤塔→AO（缺氧/MBBR）→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→出水去二期。低浓废水处理工艺流程为：来水一格栅→低浓调节池→混凝气浮→厌氧生物滤塔→AO→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→去二期。
废气处理工艺由“生物除臭塔+活性炭吸附”工艺改为“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺，排水方式改为一期工程处理工艺和二期工程处理工艺由原来的并联运行模式，改为将一期和二期污水处理工艺串联运行，一期工程出水进入二期工程。
目前二期工程已建设完成，与原环评相比，实际建设废水处理规模由850m3/a增至2000m3/d，污水处理工艺发生变化，实际建设污水处理工艺为“来水→粗格栅及提升水池→调节池及提升水池一混合絮凝池→初沉池→活性砂滤池1及中间水池1→臭氧催化氧化塔→臭氧释放池→AAO→A-MBBR生化池→二沉池→调酸池→混合池→芬顿反应池→中和脱气池→芬顿沉淀池一活性砂滤池2及中间水池→BAC过滤罐→清水池及外输泵→达标排放”。二期达标废水排放方式由原来排放至南湖改为运至园区周边企业综合利用，不外排。二期工程废水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值。
二期工程废气处理工艺由“生物除臭塔+活性炭吸附”工艺改为“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺，与原环评相比减少1根15m高排气筒，一期工程和二期工程处理后废气，共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程未建设，处理规模由4000m3/d变化为3000m3/d，污水处理工艺与原环评相比发生改变，处理工艺与二期实际建设污水处理工艺相同，废气处理工艺由“生物除臭塔+活性炭吸附”工艺改为“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺，处理后废气经1根15m高排气筒（DA002）排放；三期达标废水排放方式由原来排放至南湖改为运至园区周边企业综合利用，不外排。
本次重新报批前后项目变化内容见表0-1。
表0-1  本次重新报批前后对照表
	变化内容
	本次重新报批前（原环评）
	本次重新报批后
	是否变化

	建设规模
	总处理规模为5000m3/d
	总处理规模为5000m3/d，
	总规模不变

	
	其中
	一期工程设计处理规模150m3/d，包括高浓水50m3/d，低浓水100m3/d
	其中
	处理规模为150m3/d，包括高浓水50m3/d，低浓水100m3/d
	无变化

	
	
	二期设计处理规模为850m3/d
	
	二期设计处理规模为2000m3/d
	二期处理规模提高1150m3/d

	
	
	三期处理规模为4000m3/d
	
	三期处理规模为3000m3/d
	三期处理规模降低1000m3/d

	建设地点
	建设地点位于阜新市新邱区煤化工基地大唐北路北侧，厂址中心坐标为E121.82422°、N42.06280°，厂区总占地面积为15913m2，其中一期3612m2，二期6214m2，三期占地面积6086m2。
	建设地点位于阜新市新邱区煤化工基地大唐北路北侧，厂址中心坐标为E121.82422°、N42.06280°，厂区总占地面积为15924.11m2，其中一期占地面积9842.47m2，二期占地面积6081.64m2。在厂区北侧新增地块建设三期工程项目，总占地面积7000m2
	三期工程在厂区北侧新增占地面积为7000m2。

	接管范围
	一期工程收水范围为阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业。
二期工程收水范围为煤化工基地精细化工起步区11公顷。
三期工程收水范围为煤化工基地精细化工起步区55公顷。
	一期工程收水范围为阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业。第二期和第三期收水范围为煤化工基地精细化工区，总面积为66公顷。
	不变

	生产工艺
	一期处理工艺流程分为高浓废水处理工艺和低浓废水处理工艺
	一期处理工艺流程分为高浓废水处理工艺和低浓废水处理工艺
	不变

	
	其中
	高浓度废水处理工艺：混凝气浮→芬顿高级氧化1→芬顿高级氧化2→MVR→气膜脱氨+厌氧生物滤池→A2/MBBR→臭氧催化氧化→BAC→机械搅拌澄清池→转盘滤布过滤器+紫外消毒，出水外排。
	其中
	高浓废水预处理工艺为：高浓废水预处理工艺：高浓调节池→混凝澄清→芬顿氧化→三效蒸发→臭氧氧化→厌氧生物滤塔→AO（缺氧/MBBR）→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→出水去二期
	“气浮+芬顿氧化1+芬顿氧化2+MVR+气膜脱氨”改为“芬顿氧化+三效蒸发+臭氧氧化”，A2/MBBR工艺改为A/MBBR

	
	
	低浓废水处理工艺：混凝气浮→厌氧生物滤池→A2/MBBR→臭氧催化氧化→BAC→机械搅拌澄清池→转盘滤布过滤器→紫外消毒，出水外排。
	
	低浓废水处理工艺流程为：来水一格栅→低浓调节池→混凝气浮→厌氧生物滤塔→AO→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→去二期。
	工艺不变

	
	二期处理工艺：格栅及提水泵房→调节池→混凝气浮→芬顿高级氧化→气膜脱氨→厌氧生物滤池→A2/MBBR→臭氧催化氧化→BAC→机械搅拌澄清池→转盘滤布过滤器→紫外消毒；
	二期处理工艺：来水→粗格栅及提升水池→调节池及提升水池一混合絮凝池→初沉池→活性砂滤池1及中间水池1→臭氧催化氧化塔→臭氧释放池→AAO→A-MBBR生化池→二沉池→调酸池→混合池→芬顿反应池→中和脱气池→芬顿沉淀池一活性砂滤池2及中间水池→BAC过滤罐→清水池及外输泵→达标外运综合利用。
	工艺变化

	
	三期工程处理工艺：来水→A2-MIBBR→臭氧催化氧化→BAC→转盘滤布过滤器→南湖。
	三期处理工艺：来水→粗格栅及提升水池→调节池及提升水池一混合絮凝池→初沉池→活性砂滤池1及中间水池1→臭氧催化氧化塔→臭氧释放池→AAO→A-MBBR生化池→二沉池→调酸池→混合池→芬顿反应池→中和脱气池→芬顿沉淀池一活性砂滤池2及中间水池→BAC过滤罐→清水池及外输泵→达标外运综合利用。
	工艺变化

	废气处理
	设置3套“生物滤塔+二级活性炭”废气处理装置
	一期设置1套酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附装置；二期设置1套碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附装置；三期设置1套碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附装置+15m高排气筒。
	废气处理工艺发生变化，减少1根15m高排气筒。

	排气筒
	3根15m高排气筒
	一期、二期共用1根15m高排气筒，三期设置1根15m高排气筒
	减少1根15m高排气筒

	排放方式
	一期、二期、三期为并联式，出水均进南湖（人工湿地）
	一期和二期为串联式，二期和三期为并联式，二期、三期出水运至园区周边企业综合利用。
	排放方式由排入南湖改为运至园区周边企业综合利用。

	污水处理厂进水水质及因子
	环评阶段一期进水指标：
高浓度废水pH	1-12，COD≤40000mg/L，	BOD5≤12000
mg/L，	SS≤1000	mg/L，	氨氮≤2000mg/L，TN≤2000mg/L，
TP≤20mg/L，全盐量≤90000	mg/L，吡啶类化合物≤2000mg/L；
低浓度废水pH	1-12，COD≤4000mg/L，	BOD5≤1600mg/L，	SS≤300	mg/L，	氨氮≤100mg/L，TN≤100mg/L，TP≤20mg/L，全盐量≤1000	mg/L，吡啶类化合物≤20mg/L。
二期工程进水指标：高浓度废水pH	1-12，COD≤20000mg/L，	BOD5≤6000
mg/L，	SS≤1000	mg/L，	氨氮≤2000mg/L，TN≤2000mg/L，
TP≤20mg/L，全盐量≤1000	mg/L；
低浓度废水：pH	1-12，COD≤4000mg/L，	BOD5≤1600mg/L，	SS≤300	mg/L，	氨氮≤100mg/L，TN≤100mg/L，TP≤20mg/L，全盐量≤1000	mg/L。三期工程进水指标：pH6-9，COD≤500mg/L，	BOD5≤250mg/L，	SS≤300	mg/L，	氨氮≤30mg/L，TN≤50mg/L，TP≤5mg/L，全盐量≤1000	mg/L。
	一期进水指标：
高浓度废水pH	1-12，COD≤80000mg/L，	BOD5≤24000
mg/L，	SS≤2000	mg/L，	氨氮≤4000mg/L，TN≤4000mg/L，
TP≤5000mg/L，全盐量≤90000	mg/L，吡啶类化合物≤4000mg/L；溴化物≤1000mg/L，氰化物≤20mg/L，硫化物≤1000mg/L，苯胺类≤1000mg/L，甲醛≤100mg/L，总有机碳≤35mg/L，水合肼≤0.1mg/L；
低浓度废水pH	1-12，COD≤8000mg/L，	BOD5≤3200mg/L，	SS≤600	mg/L，	氨氮≤200mg/L，TN≤200mg/L，TP≤40mg/L，全盐量≤1000	mg/L，吡啶类化合物≤20mg/L。二期三期进水水质见表 2.1-17和表 2.1-18
	三期进水污染物种类均增加；一期进水指标均增大。


对照《水处理建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2019〕934号），分析见表0-2。
表0-2  项目与《水处理建设项目重大变动清单（试行）》对照分析表
	重大变动内容条目
	本项目对照分析
	是否属于重大变动

	规模
	污水设计日处理能力增加30%及以上
	一期工程处理规模为150m3/d不变，二期工程由850m3/d变为2000m3/d，三期工程由4000m3/d降为3000m3/d
	不属于

	建设
地点
	项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。
	原厂址位置不变，厂区总占地面积由15913m2变为15924.11m2，原环评在厂区内建设三期污水处理工程，实际建设中原厂址内仅建设二期污水处理工程，三期工程建设需另行征地。
在原厂址内建设，总平面布局变化，卫生防护距离内未增加敏感点
	不属于

	生产
工艺
	废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加。
	一期高浓度废水处理工艺和二期、三期废水处理工艺发生变化、进水水质发生变化，二期三期进水水量发生变化，一期、二期、三期污染物项目增加。
	属于

	环境保护措施
	新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。
	废水排放去向由排至南湖（人工湿地）改为运至园区周边企业综合利用，不外排。
	不属于

	
	废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上。
	废气处理工艺发生变化，实际建设一期设置1套酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附装置，二期设置1套碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附装置，一期、二期共用1根15m高排气筒；三期设置1套碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附装置+15m高排气筒。污染物排放量未增加。
	不属于

	
	污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。
	污泥处置方式不变
	不属于


综上分析，项目的变动属于重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。”根据《建设项目分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业；95污水处理及其再生利用”中“新建、扩建工业废水集中处理”的，应编制环境影响报告书。因此，本项目需要重新报批环境影响报告书。
二、环境影响评价工作程序
受阜新绿源环保有限公司委托，沈阳东环环境咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，对项目现场进行了踏勘、调研和资料收集，并按照国家相关环评导则，编制完成了《阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）环境影响评价报告书》，报请环保行政主管部门审查审批。
本次环境影响评价工作程序见下图。
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图0-1  建设项目环境影响评价工作程序图
该项目的环境影响评价工作过程分为三个阶段。
（1）第一阶段工作内容
接受委托后，收集及研究相关工程相关资料，进行初步工程分析，开展环境状况调查，进行环境影响因素识别、评价因子筛选、明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围及评价标准，制定工作方案。
（2）第二阶段工作内容
对项目进行工程分析，并同时对评价范围内的环境状况进行调查、监测和评价，对各环境要素进行环境影响预测与评价。
（3）第三阶段工作内容
根据环境影响分析情况，提出环境保护措施，进行技术经济可行性论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。编制《阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）环境影响报告书》进行环境影响评审及向环境主管部门报批。
四、项目关注的主要问题
本次评价关注的主要环境问题包括：
（1）废水：项目运营后，废水处理措施的有效性及出水回用可行性；
（2）废气：项目运营后，废气排放对周边大气环境的影响；
（3）噪声：项目运营后，设备运行噪声对周边声环境的影响；
（4）固体废物：污水处理过程中产生的固废对环境的污染问题；
（5）地下水：废水正常及非正常渗漏对地下水环境的影响；
（6）土壤：项目建成后对周边土壤环境的影响。
（7）风险：项目危险物质泄漏发生事故对周边大气、水、土壤等环境影响。
五、分析判定相关情况
本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中“工业废水处理”项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类 鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用－工业‘三废’循环利用：‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”项目，符合产业政策要求。
项目位于阜新市新邱区煤化工基地大唐北路北侧，占地类型为环境设施用地，项目符合《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划》、审查意见相关要求及生态环境分区管控要求；项目与《阜新市人民政府关于印发〈阜新市空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（阜政发〔2024〕12号）、《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》和《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符；与《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）、《关于〈加强全省化工产业园区生态环境管理工作〉的通知》（辽环综函〔2020〕506号）、《辽宁省工业和信息化厅关于进一步加强化工园区管理工作的通知》〔2023〕184号、《关于印发〈阜新市新建化工项目准入条件（试行）〉的通知》相符；与《关于印发〈“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案〉的通知》（环大气〔2017〕121）、《辽宁省环境保护厅关于印发辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案的通知》（辽环发〔2018〕69号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）、《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符。
六、环境影响评价结论
项目属于D4620污水处理及其再生利用，项目本身为环保工程，项目的建设可有效削减排入地表水体的污染物，对于改善区域地表水环境质量具有积极的意义项目建设具有较好的环境效益。
阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）环境影响报告书
本项目建设符合国家和地方相关产业政策，项目用地为公共设施用地，选址符合园区规划及规划环评审查意见。在落实评价提出的各项防治措施后，该项目各类污染物排放均能够满足达标排放和总量控制要求。项目运行后对周围环境影响较小；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众均无反对意见。项目在建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环境保护设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放，在认真落实评价所提出的环境风险防范、应急措施后，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。
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国家级法律法规及政策
(1) 《中华人民共和国民法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）；
(2) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
(3) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；
(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；
(5) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
(6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过）
(7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；
(8) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；
(9) 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；
(10) 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正并施行）；
(11) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；
(12) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月16日修订，2016年7月1日施行）；
(13) 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正，2016年9月1日起施行）；
(14) 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订，2020年1月1日施行）；
(15) 《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；
(16) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年2月7日修正，2013年12月7日起施行）；
(17) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；
(18) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；
(19) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
(20) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
(21) 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）；
(22) 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；
(23) 《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）；
(24) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号，2018年1月25日）；
(25) 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
(26) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
(27) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日施行）；
(28) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018年8月1日施行）；
(29) 关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（公告2017年第43号，2017年10月1日实施）；
(30) 《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令第23号）；
(31) 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；
(32) 《关于发布〈一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）〉的公告》（生态环境部公告2021年第82号）；
(33) 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第32号，2015年4月16日）；
(34) 《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函〔2016〕1686号）；
(35) 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；
(36) 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，（环办环评函〔2021〕346号）；
(37) 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；
(38) 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；
(39) 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）；
(40) 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）
(41) 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）；
(42) 《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》（环环评〔2022〕26号）；
(43) 《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）；
(44) 关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知（国发〔2024〕12号），2024年5月23日；
(45) 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），2023年12月7日；
(46) 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函〔2020〕340号）；
(47) 《“十四五”生态保护监管规划》（环生态〔2022〕15号2022年3月）；
(48) 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）；
(49) 《排污许可管理办法》（部令第32号，2024年7月1日实施）；
(50) 《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）；
(51) 《关于做好污水处理厂排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2019〕22号）；
(52) 《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》（环土壤〔2024〕80号）；
(53) 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号），2025年12月27日；
(54) 《2025年国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号），2025年5月21日；
(55) 《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）；
(56) 《关于印发〈一般工业固体废物环境管理工作指南〉的通知》 （环办固体函〔2026〕18号）。
地方相关法规、文件
(1) 《辽宁省环境保护条例》（2022年4月21日修正并施行）；
(2) 《辽宁省大气污染防治条例》（2022年4月21日修正并施行）；
(3) 《辽宁省水污染防治条例》（2022年4月21日修正并施行）；
(4) 《辽宁省固体废物污染环境防治办法》（辽宁省人民政府令第311号，2017年11月29日修正并实施）；
(5) 《辽宁省地下水资源保护条例》（2020年3月30日修正实施）；
(6) 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）；
(7) 《辽宁省禁止提取地下水规定》，辽宁省人民政府令第255号，2011年4月1日起实施；
(8) 《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》，辽环综函〔2020〕380号，2020年6月23日发布实施；
(9) 《辽宁省生态环境厅关于公布辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）的通知》，辽环综函〔2020〕192号，2020年5月1日起实施；
(10) 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发〔2022〕16号）；
(11) 《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发〈辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（辽委发〔2022〕8号，2022年5月16日）；
(12) 《关于加强全省化工园区生态环境管理工作的通知》（辽环综函〔2020〕506号）；
(13) 《关于进一步规范重点行业工业投资项目管理加强事中、事后监管工作的通知》（辽发改工业〔2020〕636号）；
(14) 《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）；
(15) 《辽宁省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境监管工作的通知》（辽环综函〔2021〕835号，2021年12月8日）；
(16) 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省危险化学品事故应急预案的通知》（辽政办发〔2016〕2号，2016年1月7日）；
(17) 《关于进一步细化要求强化危险废物转移管理的通知》（辽环发〔2018〕61号）；
(18) 《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）；
(19) 《辽宁省工业和信息化厅关于进一步规范和加强化工园区管理工作的通知》（辽工信石化〔2023〕184号）；
(20) 《关于进一步加强“十四五”危险废物污染防治工作的意见》（辽环发〔2022〕10号）；
(21) 《辽宁省生态环境厅辽宁省自然资源厅关于建立建设用地土壤环境常态化监管机制的通知》（辽环函〔2021〕70号）；
(22) 《辽宁省固体废物污染环境防治条例》，辽宁省人民代表大会常务委员会，2024年12月1日起施行；
(23) 《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）；
(24) 辽宁省人民政府关于《阜新市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（辽政〔2024〕56号），2024年5月11日；
(25) 《落实〈关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见〉具体举措》（辽环发〔2025〕8号），2025年6月21日；
(26) 《关于推进固定污染源挥发性有机物自动监测设备建、管、用工作的通知》（辽环综函〔2024〕132号）；
(27) 阜新市人民政府办公室关于印发《阜新市“十四五”生态环境保护规划》的通知（阜政办发〔2023〕8号），2023年8月8日；
(28) 《阜新市生态环境局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）》（阜环发〔2021〕10号），2021年6月21日；
(29) 《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号），2021年12月28日；
(30) 《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》，阜新市生态环境局，2024年12月13日；
(31) 《阜新市人民政府关于印发〈阜新市空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（阜政发〔2024〕12号），2024年12月31日。
技术导则与规范
(1) [bookmark: _Toc227638492][bookmark: _Toc119116638][bookmark: _Toc227746971][bookmark: _Toc117839809]《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
(2) 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；
(3) 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；
(4) 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
(5) 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；
(6) 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；
(7) 《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
(9) 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
(10) 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；
(11) 《事故状态下水体污染的预防与控制技术规范》（Q/SY0108190-2019）；
(12) 《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日施行）；
(13) 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；
(14) 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；
(15) 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
(16) 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；
(17) 关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公告2024年第4号），2024年1月19日；
(18) 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
(19) 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
(20) 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；
(21) 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
(22) 《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南（试行）》（总站土字〔2024〕73号）；
(23) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
(24) 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；
(25) 《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函〔2021〕419号）；
(26) 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）；
(27) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（国家环保部公告2017年第43号，2017年10月1日施行）；
(28) 《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》，2021年3月26日；
(29) 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）；
(30) 《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）；
(31) 《芬顿氧化法废水处理工程技术规范》（HJ1095-2020）；
(32) 《水处理建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2019〕934号）。
本项目相关的文件与资料
(1) 环评委托书，阜新绿源环保有限公司，2024年4月；
(2) 《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书》，沈阳环境科学研究院，2015年5月；
(3) 阜新市环境保护局关于《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书审查意见》的函，阜环函〔2016〕35号；
(4) 建设单位提供的基础数据及有关资料，该地区现有的环境资料。
[bookmark: _Toc17223][bookmark: _Toc430346319][bookmark: _Toc353285063][bookmark: _Toc37924722][bookmark: _Toc24143][bookmark: _Toc393261752]评价目的及原则
[bookmark: _Toc37924723][bookmark: _Toc33005829]评价目的
依据国家环保法律和法规，贯彻执行“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，落实国务院关于“环境保护科学发展观”的决定，并遵循“循环经济”的理念，使该工程的建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，按照国家建设项目环境影响评价技术导则的规定开展环境影响评价工作，本次评价将达到如下要求和目的：
（1）通过对建设项目所在区域环境质量现状调查，全面了解拟建项目区域环境质量现状，并结合该项目特点，确定主要环境保护对象和保护目标。
（2）通过类比调查和工程分析对该项目全过程进行剖析，确定主要污染因子的产生源，计算产生量和排放量，预测项目建成后可能对环境产生的不利影响。
（3）根据建设项目“三废”排放特征提出消除和减缓环境污染的防治措施，评述建设项目工艺技术的合理性及污染防治措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策和污染物总量控制建议。
（4）根据项目风险因素分析，预测可能产生的环境风险，提出切实可行的风险防范措施。
（5）从环保角度分析评价建设项目的可行性、选址的合理性，提出环境影响评价结论，为环境管理部门提供决策依据。
[bookmark: _Toc33005830][bookmark: _Toc37924724]评价原则
（1）本评价结合城市发展规划、环境保护规划、环境功能区划开展评价工作，评价中将“达标排放、清洁生产、节约用水、总量控制”等原则贯彻于整个环评工作的始终，各专题的工作都以此为基本工作原则并加以落实。
（2）本次评价以工程分析、污染防治措施、环境风险评价和总量控制为重点，力争做到评价工作重点突出、内容具体、真实客观，最终得出的评价结论明确可信，提出的污染防治措施具有可操作性和实用性。
（3）对生产过程中排放的废气、废水、固废、噪声、交通运输移动源等进行详细分析，给出污染过程，落实各项污染治理措施，分析达标排放的可行性和可靠性。
[bookmark: _Toc3625]评价因子与评价重点
环境影响因素识别
影响识别应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累计与非累计影响等。
本次为重新报批项目，一期、二期工程均已建成，施工期主要考虑三期工程建设。根据项目特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受项目影响的环境因素进行识别，结果见表 1.3-1。


[bookmark: _Ref21715]表 1.3-1   环境影响因素识别结果一览表
	环境要素
	影响类型
	影响程度

	
	有利
	不利
	可逆
	不可逆
	短期
	长期
	累积
	非累积
	局部
	区域
	不确定
	不显著
	显著

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小
	中
	大

	施工期
	大气
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	地表水
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	地下水
	
	√
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	噪声
	
	√
	√
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	固体废物
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	土壤
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	

	
	生态
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	
	
	

	运营期
	大气
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	√
	

	
	地表水
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	地下水
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	噪声
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	固体废物
	
	√
	
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	

	
	土壤
	
	√
	
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	√
	
	


由表 1.3-1可以看出，工程运营期排放的废气、废水和噪声等将对环境产生长期不利影响。通过上述环境影响因素识别，根据工程运营期产生的不利长期环境影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施将不利影响降至最低程度，使工程建设实现经济、社会和环境效益的统一。
评价因子筛选
根据对本项目工艺流程及“三废”排放状况的分析结果，以及区域内各环境要素的环境现状特征，确定本项目评价因子见表 1.3-2。
[bookmark: _Ref14578]表 1.3-2   环境影响评价因子表
	[bookmark: _Hlk14121268]环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	大气
	NH3、H2S、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、臭气浓度、非甲烷总烃、TVOC
	NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度
	VOCs

	地表水
	/
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、溶解性总固体（TDS）、氯化物、色度、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、氟化物、甲醛、可吸附有机卤化物、甲苯、总有机碳、水合肼、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌
	/ 

	噪声
	等效声级Leq(A)
	等效声级Leq(A)
	/

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类。
	COD、氨氮、氰化物、石油类、挥发酚
	/

	土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，1-二氯乙烷、1，3-二氯乙烷、1，3-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯，二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1 -三氯乙烷、1，1，2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3 -三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、pH值、铬、铜、锌、石油烃。
	石油烃、苯胺
	/

	固体废物
	/
	物化污泥、废活性炭等危险废物；生化污泥等待鉴定固废；生活垃圾
	/

	环境风险
	/
	硫酸、双氧水、液碱、次氯酸钠、氨、硫化氢、高浓度废水等
	/

	生态环境
	区域生态环境
	水土流失、土地利用、植被损失
	/


评价重点
根据本项目的环境影响特征，结合当前环境管理要求，确定本次评价重点主要包括：项目排污环节分析、污染源源强核算、污染防治措施评价等。
[bookmark: _Toc31391]评价工作等级与评价范围
大气环境评价等级与评价范围
[bookmark: _Ref394937165][bookmark: _Ref386754726][bookmark: _Ref394329283][bookmark: _Ref395798156][bookmark: _Ref290279330][bookmark: _Ref394266224][bookmark: _Ref394384308]按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）评价工作分级方法
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2评价分级方法：
5.3.2.1 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：

   (1)
式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各平均因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价工作等级按表 1.4-1的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者（Pmax）和其对应的D10%。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
[bookmark: _Ref12313]表 1.4-1    环境空气评价等级计算
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax ＜10%

	三级评价
	Pmax＜1 % 


根据本项目工程分析结果，选取氨、硫化氢、非甲烷总烃污染因子计算最大地面浓度占标率Pi。
（2）估算模式选取参数
主要污染源估算模型参数选取见表 1.4-2，计算结果详见表 1.4-3。
[bookmark: _Ref12446]表 1.4-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	40.9

	最低环境温度/℃
	-30.9

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是   否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是   否

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


[bookmark: _Ref12456]表 1.4-3 污染源估算模型计算结果汇总	
	工程
	排放源
	污染物
	Ci
(μg/m3)
	C0i
(μg/m3)
	Pi(%)
	D10%(m)
	评价等级

	点源

	一期、二期
	排气筒（DA001）
	氨
	14.1820
	200
	7.0910
	/
	二

	
	
	硫化氢
	0.2717
	10
	2.7166
	/
	二

	
	
	非甲烷总烃
	6.8713
	2000
	0.3436
	/
	三

	
	
	硫酸
	0.0006
	300
	0.0002
	/
	三

	三期
	排气筒（DA002）
	氨
	2.8452
	200
	1.4226
	/
	二

	
	
	硫化氢
	0.5447
	10
	5.4465
	/
	二

	
	
	非甲烷总烃
	12.4376
	2000
	0.6219
	/
	三

	
	
	硫酸
	0.0012
	300
	0.0004
	/
	三

	面源

	一期
	格栅
	氨
	0.8661
	200
	0.4331
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0509
	10
	0.5095
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	2.2927
	2000
	0.1146
	/
	三

	
	高浓度集水池
	氨
	1.4096
	200
	0.7048
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0628
	10
	0.6280
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	3.7543
	2000
	0.1877
	/
	三

	
	高浓度调节池
	氨
	2.7115
	200
	1.3558
	/
	二

	
	
	硫化氢
	0.1144
	10
	1.1438
	/
	二

	
	
	非甲烷总烃
	7.2396
	2000
	0.3620
	/
	三

	
	低浓度集水池
	氨
	1.0059
	200
	0.5030
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0400
	10
	0.3997
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	2.6846
	2000
	0.1342
	/
	三

	
	低浓度调节池
	氨
	1.5777
	200
	0.7888
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0691
	10
	0.6914
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	4.2051
	2000
	0.2103
	/
	三

	
	综合厂房
	氨
	0.2913
	200
	0.1456
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0273
	10
	0.2733
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	3.2905
	2000
	0.1645
	/
	三

	
	生化污泥池
	氨
	0.2558
	200
	0.1279
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.1073
	10
	1.0727
	/
	二

	
	物化污泥池
	氨
	0.5475
	200
	0.2737
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.2316
	10
	2.3163
	/
	二

	
	污泥脱水间
	氨
	0.7534
	200
	0.3767
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.2126
	10
	2.1261
	/
	二

	
	危险废物贮存库
	氨
	0.3947
	200
	0.1973
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.1109
	10
	1.1093
	/
	二

	二期
	格栅与提升泵房
	氨
	0.7527
	200
	0.3764
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0324
	10
	0.3237
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	2.0080
	2000
	0.1004
	/
	三

	
	各池体
	氨
	5.1847
	200
	2.5924
	/
	二

	
	
	硫化氢
	0.5765
	10
	5.7646
	/
	二

	
	
	非甲烷总烃
	11.6136
	2000
	0.5807
	/
	三

	
	污泥间
	氨
	0.3620
	200
	0.1810
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.1018
	10
	1.0176
	/
	二

	
	危废贮存库
	氨
	1.4710
	200
	0.278 
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.8955
	10
	8.955 
	/
	二

	三期
	格栅与提升泵房
	氨
	0.4814
	200
	0.2407
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.0207
	10
	0.2070
	/
	三

	
	
	非甲烷总烃
	1.2850
	2000
	0.0643
	/
	三

	
	各池体
	氨
	6.6620
	200
	3.3310
	/
	二

	
	
	硫化氢
	0.7542
	10
	7.5421
	/
	二

	
	
	非甲烷总烃
	15.2815
	2000
	0.7641
	/
	三

	
	污泥间
	氨
	0.5433
	200
	0.2717
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.1529
	10
	1.5293
	/
	二

	
	危废贮存库
	氨
	1.4710
	200
	0.7355
	/
	三

	
	
	硫化氢
	0.8955
	10
	8.955 
	/
	二


根据估算结果，项目最大占标率污染因子为硫化氢Pmax为8.955%。根据评价工作等级的确定原则，本项目1%＜Pmax＜10%，大气环境影响评价等级为二级。由于项目为园区污水处理工程，不属于《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.3.2中“电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目”。综上，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为以项目厂址为中心的边长5km的矩形区域。
地表水环境评价等级与评价范围
根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水处理达标后回用于园区生产企业，不外排。地面水环境影响评价分级判据详见表 1.4-4。
[bookmark: _Ref19661]表 1.4-4  水污染影响性建设项目评价等级判定
	评价工作等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


根据表 1.4-4，地表水环境影响评价等级为三级B，本次评价仅评价污水回用可行性。
地下水环境评价等级与评价范围
（1）地下水评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，识别建设项目所属的行业类别为U城镇基础设施及房地产145工业废水集中处理类，地下水环境影响评价项目类别为I类。
表 1.4-5  地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。
本项目位于煤化工产业基地，项目厂址不在集中式饮用水水源地准保护区内，不在集中式饮用水水源准保护区及以外的补给径流区；不在国家或地方政府设定的保护区及保护区以外的分布区等其他环境敏感区。评价范围内分布有分散式居民饮用水水源井，因此项目地下水敏感程度为“较敏感”。
表 1.4-6   地下水环境敏感程度分级
	                项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


因此，本项目地下水环境影响评价工作等级为一级。
（2）地下水环境影响评价范围
为确定项目区域水文地质情况，我们对项目区附近24km2区域进行了水文地质调查及资料收集工作，调查范围主要包括周边村庄、河流等。根据当地气象、水文、地质条件和本工程三废排放情况及厂址周围敏感目标情况，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用查表法确定”，一级评价查表法评价范围应大于等于20km2，项目所在区域东南侧山岭区域作为地下水补给区域，东北侧平原区域作为地下水排泄区域，由于项目西南侧是现有采煤采坑，故局部项目所在地地下水向西北侧流向，最终确定本次地下水环境影响评价范围为24km2。地下水评价范围见图 1.4-1。
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[bookmark: _Ref20805][bookmark: _Ref20792]图 1.4-1  项目地下水评价范围及保护目标图
声环境评价等级与评价范围
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），5.1评价等级：
5.1.1声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。
5.1.2评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。
5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）～5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。
5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
5.1.5在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。
本项目所在声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类区，建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增加量小于3dB（A）。因此，确定本项目声环境评价工作等级为三级。
本项目声环境评价范围为项目厂界外200m。
土壤环境评价等级与评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业中的工业废水处理类，土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。本项目占地面积22924.11m2（约2.292411hm2），占地规模属于小型。本项目厂界所在地及周边200m范围内用地性质存在村庄、耕地等，土壤环境敏感程度为敏感。根据下表评价等级划分，本项目土壤环境评价等级为二级。
表 1.4-7  污染影响型敏感程度分级表
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


表 1.4-8  污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价等级
敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），确定本项目评价范围为项目占地范围及占地范围外200m范围内。
环境风险评价等级与评价范围
本项目运行过程中涉及的化学物质主要包括：PAM、PAC、硫酸、双氧水、硫酸亚铁、氢氧化钠、氯化铁、消石灰（氢氧化钙）、次氯酸钠、碳源等。根据《危险化学品名录》（2015版），硫酸、双氧水、氢氧化钠、次氯酸钠属于危险化学品，其他物质不属于危险化学品。上述物质分布于各期工程加药间。
根据工程分析，项目废气污染物主要包括 NH3、H2S、VOCs 等及生化单元产生的甲烷；废水污染物主要为COD、BOD5 、氨氮、SS、总氮、总磷等；危险废物包括物化污泥等。
（1）P值的分级确定
①危险物质数量与临界量比值（Q）
计算危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1和表H.1，本项目涉及风险物质为硫酸、双氧水、氢氧化钠、次氯酸钠、高浓度废水（CODCr）等，危险物种的项目Q值确定见表1.4-9。
[bookmark: _Ref6650]表1.4-9  项目Q值确定表
	序号
	名称
	最大存储量（t）
	临界量（t）
	qn/Qn

	1
	硫酸
	33.12
	10
	3.312

	2
	双氧水
	19.98
	/
	/

	3
	液碱
	23.9
	/
	/

	4
	次氯酸钠
	0.02
	5
	0.004

	5
	氨
	0.0000609
	5
	0.00001218

	6
	硫化氢
	0.00001493
	2.5
	0.000005972

	7
	高浓度废水
	133.92
	5
	26.784

	Q
	30.10001815

	备注：①参考 HJ169-2018附录B，液碱（氢氧化钠）、双氧水未给出临界量；②氨气、硫化氢按小时产生量核算；③根据参考HJ169-2018附录B CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液，NH3-N浓度≥2000mg/L的废液的临界值分别为10和5，本项目高浓度废水进水指标 CODCr≤80000mg/L，NH3-N≤4000mg/L，临界值从严取5。


本项目危险物质数量与临界量比值，风险物质总量与临界量比值10≤Q＜100。
②行业及生产工艺（M）
本项目所属行业及生产工艺特点，生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表1.4‑10  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目属于工业污水处理厂项目，项目二期工程和三期工程均设有1个硫酸储罐和1个双氧水储罐，位于加药间，M取值为10；行业及生产工艺为M3。
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表1.5-14确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表1.5-14确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
[bookmark: _Ref13283]表1.4‑11  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目：10≤Q＜100，为M3类，查表1.4‑10本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P3。
（2）E值的分级确定
①大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.4‑12。
[bookmark: _Ref5111]表1.4‑12大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


根据表1.4‑13，本项目周边5km范围内居住区、文化教育人口总数约为48295人；周边500m范围内人口总数为360人，对照表1.4‑12，大气环境敏感程度分级为E2。
[bookmark: _Ref29841][bookmark: _Ref1991]表1.4‑13环境风险敏感特征
	类别
	环境敏感特征

	大气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人数（人）

	
	1
	大岗岗村
	NE
	1902
	居住区
	924

	
	2
	兴隆沟
	N
	105
	居住区
	288

	
	3
	东三合村
	NW
	372
	居住区
	95

	
	4
	北三合村
	W
	1388
	居住区
	62

	
	5
	西三合村
	SW
	1598
	居住区
	31

	
	6
	北沟
	SW
	1236
	居住区
	90

	
	7
	靳家店东沟
	S
	2148
	居住区
	168

	
	8
	靳家店
	S
	2720
	居住区
	140

	
	9
	赵家沟村
	SE
	3062
	居住区
	280

	
	10
	七家子新区
	SE
	2655
	居住区
	1848

	
	11
	台头皋村
	S
	3256
	居住区
	168

	
	12
	破庙梁西
	SE
	3714
	居住区
	56

	
	13
	元宝山村
	SE
	3985
	居住区
	196

	
	14
	破北庙村
	SE
	3670
	居住区
	140

	
	15
	五家子河南村
	SE
	2726
	居住区
	336

	
	16
	五家子河北村
	E
	2978
	居住区
	140

	
	17
	牛家沟
	NE
	3485
	居住区
	56

	
	18
	黑虎洞村
	E
	4309
	居住区
	72

	
	19
	小岗岗村
	NE
	3079
	居住区
	280

	
	20
	查海村
	N
	3268
	居住区
	420

	
	21
	金家洼子
	NW
	4013
	居住区
	560

	
	23
	阿金歹村
	NW
	4001
	居住区
	392

	
	24
	新发街道
	NW
	3215
	居住区
	11553

	
	25
	兴隆街道
	NW
	3834
	居住区
	25000

	
	26
	长营子镇
	W
	4280
	居住区
	10000

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	360

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	48295

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地表水
	序号
	受纳水体名称
	位置关系
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km
	水环境敏感程度

	
	1
	七家子河
	SE 1900m
	Ⅲ
	24h内流经范围未跨省界；下游（顺水流向）10km范围无敏感保护目标
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无
	较敏感G2
	Ⅲ类
	D2
	-

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


②地表水环境
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.4‑13。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1.4‑14和表1.4‑15。
[bookmark: _Ref93]
表1.4‑14地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


[bookmark: _Ref145]表1.4‑15地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区。


[bookmark: _Ref181][bookmark: _Ref11719]表1.4‑16环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


本项目排放点进入地表水体段水域环境功能为Ⅲ类水体，环境敏感性为F2；经现场勘查，事故状态下危险废物泄漏点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2，因此敏感目标分级为S3，故确定项目地表水环境敏感程度分级为E2。
③地下水环境
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.4‑17。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1.4‑18和表1.4‑19。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

[bookmark: _Ref753]表1.4‑17地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


[bookmark: _Ref792]表1.4‑18地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区。

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


[bookmark: _Ref802]表1.4‑19包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


根据现场踏查，本项目场地及周边涉及分散式饮用水井，地下水功能敏感性分区为G2；本项目所在区域土层单层平均厚度＞1.0m，1.0×10-6cm/s＜K=6.3×10-5cm/s≤1.0×10-4cm/s，分布连续、稳定，因此判定本项目包气带防污性能为D2。因此，确定项目地下水环境敏感程度分级为E2。
综上所述，本项目危险物质及工艺系统危险性、环境敏感程度判定结果见表1.4‑20。
[bookmark: _Ref2399]表1.4‑20危险性、环境敏感程度判定
	危险物质及工艺
系统危险性
	大气环境敏感
程度分级
	地表水环境敏感
程度分级
	地下水环境敏感
程度分级

	P3
	E2
	E2
	E2


（3）评价等级判定结果
①环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表1.4-21建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险。


本项目环境风险潜势划分结果见表1.4‑22。
[bookmark: _Ref5374]表1.4‑22环境风险潜势划分结果表
	大气环境风险潜势
	地表水环境风险潜势
	地下水环境风险潜势

	III
	III
	III


②工作等级判定
本项目的环境风险主要为氯化氢等的泄漏。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
[bookmark: _Ref10846]表1.4-23环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


对照表1.4-23，本项目各要素环境风险评价等级判定结果见表1.4‑24。
[bookmark: _Ref11794]表1.4‑24各要素环境风险评价等级判定结果表
	大气环境风险潜势
	地表水环境风险潜势
	地下水环境风险潜势

	三级
	三级
	三级


综上分析，本项目大气环境风险等级为三级、地表水环境风险等级为二级，地下水环境风险等级为二级，故最终确定本项目环境风险评价等级为二级。
（4）评价范围
①大气
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险等级为二级，大气环境风险评价范围为项目厂界向外延5km的区域，评价范围图见图 1.5-1。
（2）地表水
本项目为工业污水处理厂项目，园区服务范围内工业废水经本项目污水处理工程处理达标后，外运综合利用，不外排。项目严格落实事故废水三级防控措施后，事故废水将控制在项目厂区内，不排入外环境。极端不利情况下，事故水不能控制在厂区时，事故水可通过管网进入园区5000m3事故池。因此项目事故废水进入细河的可能性极小，故本次风险评价不设置地表水环境风险评价范围。
（3）地下水
本项目地下水环境风险评价范围同预测评价范围，具体见1.4.3章节。
生态环境影响评价等级与评价范围
依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.2按表1.4-25中原则确定评价等级。
[bookmark: _Ref31936]表1.4-25  生态影响评价工作等级划分依据
	序号
	判定依据
	评价等级
	本项目基本情况
	本项目评价等级

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境
	一级
	不涉及
	/

	b
	涉及自然公园
	二级
	不涉及
	/

	c
	涉及生态保护红线
	不低于二级
	不涉及
	/

	d
	水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级
	不低于二级
	不涉及
	/

	e
	地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标
	不低于二级
	不涉及
	/

	f
	当工程占地规模大于20km2时
（包括永久和临时占用陆域和水域），改扩建项目的占地范围以新增占地确定
	不低于二级
	项目总占地0.02292411km2
	/

	g
	[bookmark: _Hlk108424187]除本条a、b、c、d、e、f以外的情况
	三级
	本项目不涉及a、b、c、d、e、f中的情况
	三级


本项目位于阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地，用地性质为环境设施用地，占地面积0.02292411km2，不涉及上表中a、b、c、d、e、f中的情况，因此确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。
评价范围的确定
[bookmark: _Ref387095760][bookmark: _Ref389488307][bookmark: _Ref359509977][bookmark: _Ref386565871]依据各环境要素环评导则要求，本项目不同要素评价范围见表 1.4-26，大气、声及土壤环境要素评价范围见图 1.5-1。
[bookmark: _Ref29715]表 1.4-26  项目评价范围
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	二级
	以项目厂址为中心的边长5km的矩形区域

	地表水环境
	三级B
	/

	声环境
	三级
	项目厂界外200m范围内

	地下水
	一级
	评价区面积约24km2 

	土壤
	二级
	项目占地范围以及项目占地范围外200m范围内

	环境风险
	二级
	大气环境风险评价范围为项目边界外5km范围；地下水环境风险评级范围同地下水评价范围；不设置地表水环境风险评价范围。

	生态
	三级
	厂界外延200m范围


[bookmark: _Toc26141]境保护目标
本项目环境保护目标见表 1.5-1和表 1.5-2，环境保护目标图见图 1.5-1。
[bookmark: _Ref30312]表 1.5-1  项目评价范围环境保护目标一览表
	环境
要素
	名称
	坐标/（°）
	保护
对象
	保护内容（人数）
	环境功能区
	相对厂界

	
	
	
	
	
	
	方位
	距离（m）

	大气
	大岗岗村
	121.83935
	42.076498
	居住
	700
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级
	NE
	1902

	
	兴隆沟
	121.823219
	42.06473
	居住
	288
	
	N
	105

	
	东三合村
	121.818127
	42.064586
	居住
	95
	
	NW
	372

	
	北三合村
	121.805241
	42.062083
	居住
	62
	
	W
	1388

	
	西三合村
	121.804228
	42.055876
	居住
	31
	
	SW
	1598

	
	北沟
	121.814426
	42.051645
	居住
	90
	
	SW
	1236

	
	靳家店东沟
	121.81857
	42.041531
	居住
	84
	
	S
	2148

	地表水
	七家子河
	121.843700°
	42.053149°
	河流
	/
	（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	SE
	1900

	
	七家子河水库
	121.842713°
	42.037341°
	水库
	/
	
	SE
	2840

	地下水
	大岗岗村
	121.83935
	42.076498
	水井
	10口
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	NE
	1902

	
	兴隆沟
	121.823219
	42.06473
	水井
	6口
	
	N
	105

	
	东三合村
	121.818127
	42.064586
	水井
	2口
	
	NW
	372

	
	北三合村
	121.805241
	42.062083
	水井
	2口
	
	W
	1388

	
	西三合村
	121.804228
	42.055876
	水井
	1口
	
	SW
	1598

	
	北沟
	121.814426
	42.051645
	水井
	3口
	
	SW
	1236

	
	靳家店东沟
	121.81857
	42.041531
	水井
	3口
	
	S
	2148

	
	五家子河南村
	121.857026°
	42.055746°
	水井
	5口
	
	SE
	2726

	
	五家子河北村
	121.861095°
	42.058443°
	水井
	2口
	
	E
	2978

	
	牛家沟
	121.866360°
	42.067582°
	水井
	1口
	
	NE
	3485

	
	小岗岗村
	121.858739°
	42.073152°
	水井
	3口
	
	NE
	3079

	噪声
	兴隆沟
	121.823219
	42.06473
	居住
	9
	（GB3096-2008）3类
	N
	105

	土壤
	兴隆沟
	121.823219
	42.06473
	居住
	居住用地面积1.33hm2，保护人口数为9人
	（GB36600-2018）第一类用地标准
	N
	105

	
	耕地
	/
	/
	土壤
	耕地面积5.19hm2
	（GB15618-2018）表1
	E
	10

	
	
	/
	/
	土壤
	耕地面积3.93hm2
	
	W
	10


[bookmark: _Ref6208]表 1.5-2  环境风险保护目标一览表（厂界外5km范围）
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人数（人）

	1
	大岗岗村
	NE
	1902
	居住区
	924

	2
	兴隆沟
	N
	105
	居住区
	288

	3
	东三合村
	NW
	372
	居住区
	95

	4
	北三合村
	W
	1388
	居住区
	62

	5
	西三合村
	SW
	1598
	居住区
	31

	6
	北沟
	SW
	1236
	居住区
	90

	7
	靳家店东沟
	S
	2148
	居住区
	168

	8
	靳家店
	S
	2720
	居住区
	140

	9
	赵家沟村
	SE
	3062
	居住区
	280

	10
	七家子新区
	SE
	2655
	居住区
	1848

	11
	台头皋村
	S
	3256
	居住区
	168

	12
	破庙梁西
	SE
	3714
	居住区
	56

	13
	元宝山村
	SE
	3985
	居住区
	196

	14
	破北庙村
	SE
	3670
	居住区
	140

	15
	五家子河南村
	SE
	2726
	居住区
	336

	16
	五家子河北村
	E
	2978
	居住区
	140

	17
	牛家沟
	NE
	3485
	居住区
	56

	18
	黑虎洞村
	E
	4309
	居住区
	72

	19
	小岗岗村
	NE
	3079
	居住区
	280

	20
	查海村
	N
	3268
	居住区
	420

	21
	金家洼子
	NW
	4013
	居住区
	560

	23
	阿金歹村
	NW
	4001
	居住区
	392

	24
	新发街道
	NW
	3215
	居住区
	11553

	25
	兴隆街道
	NW
	3834
	居住区
	25000

	26
	长营子镇
	W
	4280
	居住区
	10000




[image: ]
[bookmark: _Ref30094]图 1.5-1  项目评价范围图及保护目标图
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[bookmark: _Toc25132]环境功能区划及评价标准
环境功能区划
（1）大气环境功能区
项目所在区域大气环境功能区划为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。
（2）地表水环境
七家子河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
（3）地下水环境
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中分类指标，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业、农业用水”的地下水为III类水质，所以评价区的地下水质量定为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。
（4）声环境
项目评价区属于三类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区3类标准；环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区1类标准。
（5）土壤环境
根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），本项目用地性质为环境设施用地，属于标准中第二类用地包括GB50137规定的城市建设用地中公共设施用地（U）。因此，本项目占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。项目周边200m范围内有工业用地、居住用地和农用地，工业用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，居住用地执行第一类用地的筛选值；农用地主要种植玉米，其用地标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中“其他”标准限值。
评价标准
环境质量标准
（1）环境空气
根据环境空气质量功能区划分的原则和要求，本项目所在区域为环境空气二类功能区，NO2、SO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，氨、硫化氢及TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关限值要求，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，详见表 1.6-1。
[bookmark: _Ref26469]表 1.6-1  环境空气质量评价标准
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值（µg/m3）
	标准来源

	细颗粒物（PM2.5）
	24小时平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值

	
	年平均
	30
	

	可吸入颗粒物（PM10）
	24小时平均
	120
	

	
	年平均
	60
	

	二氧化硫（SO2）
	1小时平均
	500
	

	
	24小时平均
	150
	

	
	年平均
	60
	

	二氧化氮（NO2）
	1小时平均
	200
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	年平均
	40
	

	臭氧（O3）
	1小时平均
	200
	

	
	日最大8小时平均
	160 
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	

	氨
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	硫化氢
	1小时平均
	10
	

	TVOC
	8h平均
	600
	

	硫酸
	1小时平均
	300
	

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


[bookmark: _Toc309071467]（2）地下水质量标准
项目所在区域地下水各项指标（石油类除外）执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准，石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中附录A中的标准限值，具体见表1.6-2。


[bookmark: _Ref6948]表1.6-2地下水环境质量标准
	序号
	项目
	单位
	标准值
（III类）
	序号
	项目
	单位
	标准值
（III类）

	1
	pH
	无量纲
	6.5-8.5
	12
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	3

	2
	总硬度
	mg/L
	450
	13
	氰化物
	mg/L
	0.05

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	14
	砷
	mg/L
	0.01

	4
	耗氧量
	mg/L
	3.0
	15
	汞
	mg/L
	0.001

	5
	氯化物
	mg/L
	250
	16
	铬（六价）
	mg/L
	0.05

	6
	氟化物
	mg/L
	1.0
	17
	铅
	mg/L
	0.01

	7
	硫酸盐
	mg/L
	250
	18
	镉
	mg/L
	0.005

	8
	硝酸盐
	mg/L
	20
	19
	铁
	mg/L
	0.3

	9
	亚硝酸盐
	mg/L
	1.0
	20
	锰
	mg/L
	0.1

	10
	氨氮
	mg/L
	0.5
	21
	菌落总数
	CFU/mL
	100

	11
	挥发性酚类
	mg/L
	0.002
	22
	石油类
		mg/L
	0.05


（4）声环境质量标准
[bookmark: _Ref295201124][bookmark: _Ref390605624]项目建设地位于煤化工产业基地范围内，声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，环境保护目标处声环境质量执行1类标准。具体标准值见表 1.6-3。
[bookmark: _Ref28308]表 1.6-3  声环境质量评价标准       单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55

	1类
	55
	45


（5）土壤环境质量标准
本项目所在区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一、二类用地筛选值，具体见表 1.6-4；耕地等土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）限值，具体见表 1.6-5。
[bookmark: _Ref28876]表 1.6-4  建设用地土壤环境质量标准     单位：mg/kg
	序号
	污染项目
	CAS编号
	标准值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1，4二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	163
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70

	其他项目

	1
	石油烃（C10~C40）
	/
	826
	4500


[bookmark: _Ref29000]表 1.6-5  农用地土壤环境质量标准     单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


污染物排放标准
（1）废气排放标准
本项目施工期间执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）。
表 1.6-6 辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准  单位：mg/m3
	监测项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物（TSP）
	城市建成区
	0.8


本项目产生的臭气浓度、氨、硫化氢等厂界浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准；臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，有机废气（以非甲烷总烃表征）、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，具体标准值详见表 1.6-8。
[bookmark: _Ref29500]表 1.6-7 无组织废气排放最高允许浓度
	序号
	控制项目
	单位
	二级标准
	监控位置
	标准来源

	1
	氨
	mg/m3
	1.5
	厂界（防护带边缘）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（含2006年、2025年修改单）

	2
	硫化氢
	mg/m3
	0.06
	
	

	3
	臭气浓度
	无量纲
	20
	
	

	4
	甲烷
	厂区最高体积浓度（%）
	20
	
	

	5
	非甲烷总烃
	mg/m3
	4
	周界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


[bookmark: _Ref29656]表 1.6-8  污染物有组织排放标准指标限值
	评价因子
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	标准来源

	氨
	4.9
	/
	15
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	硫化氢
	0.33
	/
	15
	

	臭气浓度
	2000（无量纲）
	/
	15
	

	非甲烷总烃
	10
	120
	15
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	硫酸雾
	1.5
	45
	15
	


（2）废水排放标准
本项目二三期污水处理工程废水处理达标后，外运综合利用；本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单） 一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，具体见表 1.6-9。
[bookmark: _Ref1323]表 1.6-9  污水处理厂出水标准限值  (单位：mg/L，pH除外)
	序号
	项目
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）
	本项目执行标准

	1
	pH
	6-9
	6~9
	6~9

	2
	COD
	50
	50
	50

	3
	BOD5
	10
	10
	10

	4
	NH₃-N
	5
	5
	5

	5
	SS
	10
	/
	10

	6
	总氮（以N计）
	15
	15
	15

	7
	总磷（以P计）
	0.5
	0.5
	0.5

	8
	石油类
	1.0
	1.0
	1.0

	9
	溶解性总固体（TDS）
	/
	1000
	1000

	10
	色度
	30
	20
	20

	11
	挥发酚
	0.5
	/
	0.5

	12
	硫化物
	1.0
	1.0
	1.0

	13
	总氰化物
	0.5
	/
	0.5

	14
	苯胺类
	0.5
	/
	0.5

	15
	甲醛
	1.0
	/
	1.0

	16
	可吸附有机卤化物
	1.0
	/
	1.0

	17
	甲苯
	0.1
	/
	0.1

	18
	总汞
	0.001
	/
	0.001

	19
	烷基汞
	不得检出
	/
	不得检出

	20
	总镉
	0.01
	/
	0.01

	21
	总铬
	0.1
	/
	0.1

	22
	六价铬
	0.05
	/
	0.05

	23
	总砷
	0.1
	/
	0.1

	24
	总铅
	0.1
	/
	0.1

	25
	总镍
	0.05
	/
	0.05

	26
	总铜
	0.5
	/
	0.5

	27
	总锌
	1.0
	/
	1.0


（3）噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值详见表 1.6-10和表 1.6-11。
[bookmark: _Ref1437]表 1.6-10  建筑施工厂界噪声限值
	噪声限值（dB(A））

	昼间
	夜间

	70
	55


[bookmark: _Ref1470]表 1.6-11   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
	环境功能区类别
	噪声限值

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（4）固体废物排放标准
危险废物按照《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日施行）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。
一般工业固体废物的贮存场所参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；固体废物代码符合《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（公告2024年第4号）要求。
[bookmark: _Toc5173][bookmark: _Toc14481][bookmark: _Toc32471]政策及相关规划相符性分析
产业政策相符性分析
本项目为阜新市煤化工产业基地配套污水处理厂项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类 鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用－工业‘三废’循环利用：‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，属于国家鼓励类项目。
根据《市场准入负面清单（ 2025年版）》，本项目不属于禁止准入事项，因此，项目的建设符合国家市场准入政策。
因此，本项目符合国家产业政策要求。
规划符合性分析
项目与阜新市煤化工产业基地控制性详细规划相符性分析
阜新市煤化工基地管委会于2016年5月委托沈阳环境科学研究院编制了《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书》，并于2016年6月取得《阜新市环境保护局关于阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（阜环函〔2016〕35号）。
本项目的建设与阜新市新邱区煤化工产业基地规划的相符性分析见表1.7-1。
[bookmark: _Ref32060][bookmark: _Ref31975]表1.7-1  本项目与产业基地规划结论的相符性分析
	序号
	内容
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	1
	规划范围
	规划范围：阜新市煤化工产业基地规划范围西起经九街，东至化工路，南达丁香湖北边，北抵纬一路，规划用地面积24.89km2。
	本项目位于产业基地环境设施用地内，项目为产业基地配套污水处理厂，满足产业基地用地规划要求。
	符合

	2
	产业发展定位及空间布局
	以煤基新能源系列项目和现代煤化工系列项目为主线，配套发展装备制造项目，向煤化工循环经济产业延伸，建设大型清洁现代煤化工生产基地。
阜新市煤化工产业基地功能分区为：“一轴、一心、五片区”。
⑴ 一轴：是指沿西南、东北方向。沿贯穿基地内部的阜新市外环路形成的产业发展轴，将基地的五大片区联系起来，同时承担基地与外界的联系功能。
⑵ 一心：是指为整个基地的管理、信息咨询、金融服务、商务、税务、水务等提供服务的公共服务中心，全面管理阜新市煤化工产业基地的基础设施建设、综合服务设施、科技研发等。
⑶ 五片区：综合配套区、大唐煤制气相关产业发展区、其他大型煤化工产业发展区和化工装备制造产业发展区（两个）。
①综合配套区：是整个基地管理服务、科技研发的集中区，是集办公、科研为一体的设施配套区，该片区总用地面积为0.7km2。
②大唐煤制气相关产业发展区：主要是煤制天然气项目及依托其衍生的产业，形成煤制天然气上下游产品的产业链条，包括煤制天然气精细化工产业、煤制天然气副产品产业两大方向，该片区总用地面积为8.1km2。
③其他大型煤化工产业发展区：主要是发展与煤制天然气平行的大型化工产业，包括煤制芳烃、煤制烯烃、煤制乙醇、乙二醇等大型煤化工项目，该片区总用地面积10.2km2。本规划要求严格按标准选择入驻企业，坚决禁止严重污染的企业入驻，同时在片区内部各入驻企业必须在有条件的地方都应该进行绿化，加强污染防治及扩散，尽力减少对相邻企业和周边的污染。
④化工装备制造产业发展区（两个）：为配套煤化工产业设置的上游产业系统，主要以化工通用配件、化工为主，该片区总用地面积分别为3.8km2和1.4km2。在片区内部各入驻企业必须加强自身绿化防护污染控制，尽力减少对相邻企业及周边的污染。当基地工业项目全部启动后，不再需要配套的化工装备生产制造时，可以考虑改为不影响周边的其他功能用地。
	本项目为园区的配套污水处理厂，园区四大产品结构包括煤基清洁燃料、煤基石化产品、精细化工产品、装备制造。本项目主要为精细化工产品区配套的污水处理工程，符合园区产业定位要求。
	符合

	3
	污水处理与回用规划
	工业污水11.1万m3/d，生活污水0.27万m3/d，则污水处理规模为：11.37万m3/d，污水处理厂按照12万m3/d规模建设。规划污水处理厂1处，占地约9.84hm2。
基地规划建设再生水处理装置，处理规划项目产生的污水，处理规模以污水量的70%计，则再生水总量为8.0万m3/d。
规划环评建议：煤化工产业基地规划建设12万m3/d污水处理厂的规模较大，经核算，基地生活污水及小型企业生产废水排放量约3.5万m3/d，因此，煤化工产业基地污水处理厂的建设规模不大于3.5万m3/d。
	本项目污水处理规模为5000m3/d，设计处理工艺及出水指标可满足回用水标准要求，本项目为煤化工产业基地污水处理厂的一期工程项目，规划区拟根据园区产业布局情况在园区北部和东部各建设一座污水处理厂，总处理规模可满足规划需求。
	


综上所述，本项目符合《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划》中相关要求。
[image: 收水范围]
[bookmark: _Ref21490][bookmark: _Ref21474]图1.7‑1  本项目与园区规划的位置关系图
项目与阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书及审查意见相符性分析
本项目的建设与《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析见表1.7-2。
[bookmark: _Ref716]表1.7-2  本项目建设与规划环评审查结论的相符性分析
	类别
	规划环评及审查意见
	本项目情况
	判定结果

	项目准入条件
	严格开发区入驻项目的环保准入，严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与基地产业类型、发展规划不相符的建设项目入驻，保证基地环境质量。
限制引进项目：a.不符合规划产业定位、污染排放较大的行业。b.高水耗、高能耗、高物耗、清洁生产水平低、水的重复利用率低的项目。c.蒸汽用量大且需自建锅炉的项目。
禁止引进项目：a.不符合国家产业政策和规划、达不到规模经济、污染物排放量大的项目。b.排放“三致”污染物、难降解的有机污染物、恶臭气体和含盐量高的项目，污水预处理达不到接管标准的项目。c.工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。
	本项目为园区配套污水处理项目，属于《产业结构调整指导目录》中“鼓励类”项目，符合规划要求。
	符合

	水污染防治
	合理规划排水方案。基地排水系统按照“雨污分流清污分流、污污分流、深度处理、分质回用”原则设计，管网建设符合防腐、防渗等技术要求。同意《报告书》对基地污水处理的建议，辽宁阜新大唐煤制气项目按照环保部原批复要求零排放；国能煤制气项目的污水需自建污水处理站，出水水质达到细河功能水体标准要求后排放；基地生活污水及小型企业生产废水排入集中污水处理厂，处理达到细河功能水体标准要求后排放。在污水处理厂附近要设置事故池，禁止事故情况下废水外排。
	本项目为园区配套污水处理项目，收水范围为园区规划范围。
	符合

	
	基地涉及二道河、细河等地表水体。严格落实水环境保护要求，合理项目布局，环境高危项目严禁规划于水体旁，避免水污染事故。
	本项目接收污水经处理后综合利用，不排入地表水体。
	符合

	大气
污染
防治
	严格执行国家的各项环境保护政策、规范和标准，优先选择先进的生产工艺和设备，采取国内外先进适用的污染防治措施，最大限度减少资源消耗和污染物排放。按照《挥发性有机物污染防治政策》《石化行业挥发性有机物综合整治方案》和《石油化学工业污染物排放标准》严格控制VOCs排放。
	本项目符合国家的各项环境保护政策、规范和标准，污水处理工艺路线成熟、可实现稳定运行，出水可满足回用标准要求。
	符合

	固废
污染
防治
	做好固体废物分类处置。基地一般固体废物可以进行资源化综合利用或达标前提下依托生活垃圾填埋场集中处理；危险废物应严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。
	本项目产生的危险废物委托有资质单位合理处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
	符合

	环境
管理
	加快基地依托的基础设施设计和建设，确保基地实现集中供热、供气和废水处理要求。入驻项目必须严格执行环保“三同时”、总量控制和排污许可证制度，健全在线监测、规范排污口等环境监控手段，环保设施需经环境保护部门验收合格后，项目方可投入生产。
	本项目属于重大变动重新报批环评，目前可实现园区内污水处理需求，出水水质稳定，并严格落实
“三同时”、总量控制、排污许可、监测计划等环境管理提出要求。
	符合

	总量
	在保障区域环境质量和满足环境容量要求前提下，合理设计基地的产业发展规模和产业方向，同时煤化工基地要配合新邱区政府尽快制定并落实区域减排计划，为煤化工基地发展创造主要污染物总量指标来源。
	本项目按照相关要求落实总量控制指标。
	符合

	供热
方案
	遵循产业基地热源集中供给原则，按照《阜新市城市总体规划（2013—2020年）》中供热规划要求，煤化工产业基地不建设集中热源厂，基地应落实利用企业余热为整个基地供热和蒸汽的方案，取缔现有散烧燃煤锅炉，严禁新建分散燃煤锅炉。在上述供热方案落后于项目建设或特殊工艺需要自建锅炉的项目，其自建锅炉必须采用天然气、电等清洁能源。
	本项目有园区供热。
	符合

	产业
布局
	按照规划区土地利用规划和产业布局要求，将与规划用地性质及产业布局不相符的企业搬迁。
	本项目用地为环境设施用地，符合规划布局要求
	符合

	风险
防控
	基地应建立完善的环境管理体系，配备专职管理人员，负责基地环境保护工作。建立环境事故风险防控体系，制定环境风险事故应急预案及与地方政府突发环境事故应急预案对接及联动的具体实施方案。加大风险监测和监控力度，定期开展环境风险事故应急演练，严格落实各项环境风险防范措施，增强处理环境风险事故的应急能力。
	本项目制订详细的环境监测计划，要求企业按照监测计划开展日常监测工作。项目建成后将建立环境风险防范措施，按照要求编制应急预案并备案。
	符合


综上所述，本项目符合《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见中相关要求。
公用工程可依托性分析
（1）供水可依托性分析
本项目水源主要由园区供水管网供给，园区供水采用统一供水方式，由闹得海供水煤化工管段管线提供，日供水量约15万m3，目前具备接入供水管网条件，本项目供水可依托。
（2）供电可依托性分析
厂区电源为双电源供电，一路引自新邱区东矿变电站，一路引自高德变电站，厂区外为10KV架空进线，厂区内为高压电缆进线。本项目厂区安装变压器，用电量为400万kW·h/a，园区供电可满足本项目依托需求。
与《阜新市生态环境准入清单（2023 年版）》相符性分析
根据辽宁省生态环境分区管控单元查询系统查询结果，本项目位于重点管控单元8，环境管控单元编码为ZH21090320008，所属环境管控单元名称为阜新新邱经济开发区，本项目与《阜新市生态环境准入清单（2023 年版）》的相符性见表1.7-3。本项目与阜新市“三线一单”环境管控单元的位置关系图见图1.7‑2。
[bookmark: _Ref12405]表1.7-3  本项目与《阜新市各生态环境分区生态环境准入清单》的相符性分析
	项目
	准入清单要求
	本项目情况

	空间布局约束
	1.引进项目应符合相应行业规范条件；2.符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有先进可靠的污染治理技术的项目。禁止工艺落后、设备陈旧、污染严重的项目入区；3.优先引进无污染、轻污染的企业，鼓励具有先进科学的环境管理水平、符合园区产业定位的项目入区；4.引进项目应符合阜新市煤化工产业基地规划产业定位及土地利用规划；5.引进项目应符合环境保护、安全生产、节能等法律法规规定；符合《工业项目建设用地控制指标》（2023年修订）规定的有关要求；6.限制生产能力严重过剩、新上项目对产业结构没有改善、工艺技术落后（已有先进、成熟工艺技术替代）、不利于节约资源和保护生态环境及法律法规规定的限制投资的项目入区；7.基地规划控制距离为2200米；8.基地重点推进绿色制造，提高终端用能电气化水平，推进炼化一体化发展，加大落后产能淘汰力度。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”项目，具有先进的生产工艺和设备、自动化程度高、具有先进可靠的污染治理技术，项目位于阜新市煤化工产业基地，为园区配套污水处理厂，占地为环境设施用地，符合园区规划要求。

	污染物排放管控
	1.禁止直接排放有毒有害污染物；2.大力推进重点行业VOCs治理，除因安全生产等原因必须保留外，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等行业企业非必要的挥发性有机物废气排放系统旁路；3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换；4.加强区域产业生产过程中产生的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放；5.禁止燃放烟花、爆竹；6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；9.城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求； 10.按照挥发性有机物治理政策要求，严格控制VOCs排放； 11.实现余热供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源；12.大唐煤制气项目实现废水零排放；其他废水经集中污水处理厂处理后达到细河地表水体功能标准要求后排放。
	本项目为阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地配套污水处理厂，废气经处理后达标排放，项目不属于“两高”项目，项目收水范围涵盖整个园区，污水经处理后回用于园区内综合利用，不直接排入地表水体。

	环境风险防控
	1.新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现“三废”治理由企业分散治理向园区集中治理转变；2.严格限制有毒有害污染物排放；3.园区建立完善的环境风险应急体系；4.污水处理厂设置事故池，禁止事故情况下废水外排；5.高环境风险项目禁止规划于水体旁：6.加强园区环境风险调查评估，完成园区以及危险化学品企业排查及问题整改。
	本项目为阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地配套污水处理厂，符合《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划》，本项目污染物不在《有毒有害大气污染物名录》中，厂区内设置事故池等风险防控设施。

	资源开发效率要求
	1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；2.资源利用率满足行业国内先进指标要求；3.提高中水回用率。
	本项目所属行业无清洁生产指标标准，根据同行业对比可达到国内先进水平；园区污水排入厂内处理达标后回用于区域内工业企业，提高中水回用，符合资源利用上线要求。


综上所述，本项目的建设符合《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》的要求。


[image: sanxianyidan]
[bookmark: _Ref6079][bookmark: _Ref6039]图1.7‑2  本项目与阜新市“三线一单”环境管控单元的位置关系图

[bookmark: _Toc60908029][bookmark: _Toc76895078][bookmark: _Toc77144996]项目与《阜新市人民政府关于印发〈阜新市空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（阜政发〔2024〕12号）的相符性分析
项目与《阜新市人民政府关于印发〈阜新市空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（阜政发〔2024〕12号）符合性分析见表1.7-4。
[bookmark: _Ref24508]表1.7-4项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性一览表
	序号
	文件内容要求
	本项目情况
	相符性

	1
	推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
	本项目符合国家产业政策，符合园区规划及规划环评要求，项目符合生态环境分区管控要求。
	符合

	2
	大力发展新能源和清洁能源。加强风能、太阳能等清洁能源开发利用，减少化石能源消费。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤。
	本项目生活供暖由厂区内2台2t/h蒸汽锅炉提供（一用一备），燃料为天然气，属于清洁能源。
	符合

	3
	深化扬尘污染综合治理。规范施工场地、建筑工地堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理，对长期未开工的建筑工地进行排查建档并采取防尘措施。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。督促贮存易产生扬尘物料的建筑工地依法依规落实密闭、围挡等要求。强化道路扬尘综合整治，持续推进道路清扫保洁机械化作业，完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施
	本项目施工期严格执行“六个百分百”，采取苫布覆盖、洒水抑尘等措施。
	符合


综上分析，本项目符合《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
根据中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知，《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》于2022年5月16日由中共辽宁省委、辽宁省人民政府印发，本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求符合性分析内容见表1.7-5。
[bookmark: _Ref29287]表1.7-5项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性一览表
	序号
	《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》
	本项目内容
	相符性

	1
	严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。
	本项目为园区配套污水处理厂，符合“三线一单”要求，符合园区规划环评要求。
	符合

	2
	实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石
化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运
销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有
机物综合治理。
	本项目产生的有机废气均进行收集处理，保证挥发性有机污染物稳定达标排放。
	符合


与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析
本项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性见表1.7-6
[bookmark: _Ref24664]表1.7-6项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性一览表
	序号
	《阜新市“十四五”生态环境保护规划》
	本项目内容
	相符性

	1
	立足资源环境承载能力，不断强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领作用，推动建立动态更新和调整机制。加强“三线一单”在相关专项规划编制、产业政策制定、城镇建设、资源开发、建设项目选址、执法监管等方面的应用。健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。
	本项目为园区配套污水处理厂，符合“三线一单”要求，符合园区规划环评要求。
	符合

	2
	积极推进氢能产业发展，加快实施能源消费结构调整，强力推进能耗“双控”。继续实施煤炭总量控制，推进煤炭替代；推行清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代；持续推进清洁取暖。
	本项目由园区统一供热，不自建锅炉。
	符合

	3
	推进工业绿色升级，加快实施钢铁、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。强化污染预防和源头控制，最大限度减少污染物的产生和排放。
	本项目采用过程控制以及末端治理相结合的措施，保证挥发性有机污染物稳定达标排放。
	符合

	4
	持续推进工业污染防治。加强工业污染源排放监管，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动工业园区生产废水应纳尽纳。推动工业废水资源化利用，推进企业内部工业用水循环利用、园区企业间用水系统集成优化。
	园区废水均排入本项目污水处理装置处理达标后，回用于各工业企业，不外排。
	符合

	5
	大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销售等重点行业为重点，开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理，针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查，实施综合整治。除因安全生产等原因必须保留外，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等行业企业非必要的挥发性有机物废气排放系统旁路。加强非正常工况VOCs管控力度，督促企业制定非正常工况管控规程，石化、化工企业制定检维修期间VOCs管控方案，规范开展泄漏检测与修复。
	本项目污水处理装置产生的有机废气均进行收集处理，保证挥发性有机污染物稳定达标排放。
	符合

	6
	根据土壤污染状况和风险，合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
	本项目在园区环境设施用地，不在永久基本农田集中区域。
	符合

	7
	强化危险废物环境监管。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。按照国家、省统一部署，健全完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台。推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。
	本项目危废委托有资质单位处置；按要求建立台账。
	符合

	8
	建立完善全过程环境风险防范和应急管理体系。全面提升市、县环境风险应急响应能力，推动建立“预防预警应急一体化”风险防范平台。完善应急预警体系，建设多学科、多领域的环境应急专家库，完善环境应急物资储备。培育专业化应急处置队伍，逐步建立区域联动的应急响应与调度支援机制。
	本项目厂区内设有事故池。已按要求编制应急预案，与园区应急预案衔接，保证本项目的应急响应行动与园区的应急响应保持联动。
	符合

	9
	全面实行排污许可制。落实排污许可“一证式”管理，推进环境影响评价与排污许可融合。推动总量控制、生态环境统计、生态环境监测、生态环境执法等管理制度衔接，构筑以排污许可为核心的固定源监管制度体系。2023年，实现排污许可证发放企业和登记管理企业复核全覆盖。
	项目建成后将按照要求申领排污许可证。
	符合


项目与《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）符合性分析
项目与《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）符合性分析见表1.7-7。
[bookmark: _Ref16769]表1.7-7 项目与《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	严防污水废液渗漏。全面推进工业园区污水管网排查整治。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”。深入推进化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。持续推进涉重金属行业水污染物排放标准制修订。组织对蒸发塘建设、运行、维护等情况开展排查整治。
	本项目收集园区污水实施“一企一管”，企业出厂废水实时监测，不接收不满足接管要求的废水禁止排入本项目污水处理系统。
	符合

	2
	推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加
	本项目固体废物的贮存和转运环境严格落实防渗漏、防流失、防扬散等措施；危险废物委托有资质单位处理，一般工业固体废物均合理化处置。
	符合


综上分析，项目符合《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）相关要求。
项目与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
项目与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析见表1.7-8。
[bookmark: _Ref5120]表1.7-8 项目与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目固体废物的贮存和转运环境严格落实防渗漏、防流失、防扬散等措施；危险废物委托有资质单位处理，一般工业固体废物均合理化处置。
	符合

	2
	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。企业危险废物收集管理。
	厂区严格落实固体废物管理台账制度。危险废物委托有资质单位处理，一般工业固体废物均合理化处置。
	符合


综上分析，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）相关要求。
项目与化工行业相关政策相符性分析
本项目与化工行业相关政策符合性分析见表1.7-9。
[bookmark: _Ref19780]表1.7-9本项目与化工行业相关政策文件相符性分析
	政策规范
	内容
	本项目实际情况
	符合性

	《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）
	明确化工项目范围，包括国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中251精炼石油产品制造、2522煤制合成气生产、2523煤制液体燃料生产、26大类化学原料和化学制品制造业（其中2624复混肥料制造、2625有机肥料及微生物肥料制造、2629其他肥料制造、2632生物化学农药及微生物农药制造、2667动物胶制造、267炸药、火工及焰火产品制造、268日用化学产品制造除外）、2710化学药品原料药制造，以及上述以外的其他危险化学品生产项目
	本项目属于园区配套污水处理厂，符合园区规划及规划环评审查意见；该园区是已经过认定的化工园区。
	符合

	
	严格落实636号文件要求，准确把握文件精神。不得在已认定的园区外新、改扩建化工项目（提升安全环保节能和智能化水平、油品质量升级、资源类、清洁能源类及为其它行业配套的项目除外）。
	位于为园区污水处理厂，符合园区规划及规划环评审查意见；该园区是已经过认定的化工园区。
	符合

	
	严格执行国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》等，严格落实本通知要求，积极实施常态化监管，严禁未批先建、批建不符、批小建大，严禁各地区违规备案，进一步从严管理、强化准入。
	符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及国家、省、市产业发展相关文件有关规定。
	符合

	
	要严格落实应急部、国家发展改革委、工信部、市场监管总局《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）要求，严格危险化学品生产建设项目审查，特别是涉及光气、氯气等一二类急性毒性气体的建设项目；涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化危险化工工艺的建设项目；生产硝酸铵、硝基胍、酸铵、氯酸钾、氯酸钠等的危险化学品建设项目；反应工艺危险度被确定为4级或5级的精细化工建设项目
	本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，符合园区的规划。本项目不是高污染和涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等危险化工工艺；不涉及硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品
	符合

	《关于〈加强全省化工产业园区生态环境管理工作〉的通知》（辽环综函〔2020〕506号）
	严格化工项目环境准入。化工类项目应进入化工园区的化工产业范围，各级生态环境部门或环评审批部门不得在化工园区外审批新建、扩建化工项目。
	本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，均符合园区规划要求。
	符合

	
	加强化工园区生态环境源头管控。全省各级化工园区必须依法开展规划环评工作，已批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当重新或补充进行环境影响评价，含化工产业的园区规划实施后应当及时组织规划环境影响跟踪评价。化工园区不应处于居民集中区、医院和学校附近，不应处于集中式饮用水源保护区、重要水源涵养生态功能区受影响区域，避免包夹城区产生重大环境防护影响的选址。
	本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，均符合园区规划要求。园区不处于居民集中区、医院和学校附近，不处于集中式饮用水源保护区、重要水源涵养生态功能区受影响区域。
	符合

	
	加快完善化工园区基础设施建设。化工园区应配备完备的集中供水、供热、供气等重要基础设施及其收集管网。园区化工污水应集中收集处理，排水管网和雨水管网实行雨污分流体系规划建设。含第一类污染物的生产废水在车间或车间预处理设施满足园区污水集中收集处理设施的进水水量和水质要求。企业废水排放和园区污水集中处理设施排水要设置规范的废水排放口和在线环境监控设施，并与生态环境部门联网，确保数据有效传输。
	本项目为园区配套污水处理厂，收水范围为整个园区范围，废水经污水处理装置处理后回用不外排，废水处理装置出水处设置在线监控设施，并与生态环境部门联网。
	符合

	《辽宁省工业和信息化厅关于进一步加强化工园区管理工作的通知》〔2023〕184号
	新、改扩建化工项目原则上必须进入已认定的化工园区，需入园化工项目范畴包括：国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中251精炼石油产品制造、2522煤制合成气生产、2523煤制液体燃料生产、26大类化学原料和化学制品制造业（其中2624复混肥料制造、2625有机肥料及微生物肥料制造、2629其他肥料制造、2632生物化学农药及微生物农药制造、2667动物胶制造、267炸药、火工及焰火产品制造、268日用化学产品制造除外）、2710化学药品原料药制造，以及上述以外的其他危险化学品生产项目。提升安全环保节能和智能化水平、油品质量升级、资源类、清洁能源类及为其他行业配套的项目除外。
	本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，符合园区规划及规划环评审查意见；该园区是已经过认定的化工园区。
	符合

	《关于印发阜新市新建化工项目准入条件（试行）的通知》（阜安委发〔2020〕12号）
	一、项目的审批、核准和备案
新引进化工项目需严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国家、省、市产业发展相关文件有关规定。对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级，严禁以改造为名扩大生产能力；对淘汰类项目，市场主体不得进入，投资主管部门不予审批、核准或备案，现有项目按规定期限淘汰。新引进化工项目需符合市县国土空间规划和化工园区规划，满足环境保护、安全生产、节能减排等规定。外商投资化工项目还应符合《外商投资产业指导目录》有关规定。
	本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及国家、省、市产业发展相关文件有关规定，本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，符合园区的规划。
	符合

	
	二、项目的规划选址及环保要求
1.新建（含搬迁改造）化工项目必须进入符合相关规范的化工园区，一律不得在化工园区外建设化工企业及项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），安全、环保基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不得新改扩建化工项目。
2.严格限制新建高污染和涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产的建设项目，实现高污染和剧毒化学品、爆炸性危险性化学品等生产企业只减不增。
	本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，项目不是高污染和涉及光气、氯气、氨气等有毒气体，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵等爆炸性危险性化学品以及涉及硝化工艺、剧毒化学品生产的建设项目
	符合


与挥发性有机物相关政策规范等文件符合性分析
本项目与挥发性有机物相关政策规范性文件符合性分析见表1.7-10。
[bookmark: _Ref3251]表1.7-10本项目与挥发性有机物相关政策规范性文件符合性分析
	规范名称
	政策规范相关要求
	本项目
	符合性

	《关于印发〈“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案〉的通知》（环大气〔2017〕121号）
	加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作
	本项目不属于“散乱污”企业。
	符合

	
	严格建设项目环境准入。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。
	本项目为园区配套污水处理厂，本项目采用过程控制以及末端治理相结合的措施，保证挥发性有机污染物稳定达标排放。
	符合

	
	加快推进化工行业VOCs综合治理。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。
	本项目在涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。
	符合

	《辽宁省环境保护厅关于印发辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案的通知》（辽环发〔2018〕69号）
	严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行我省相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。逐步提高石化、化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区。新建化工项目进入符合区域规划和规划环评要求的化工园区或化工集聚区块。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，配套安装高效收集治理设施。
	本项目为园区配套污水处理厂，占地为园区环境设施用地，本项目采用过程控制以及末端治理相结合的措施，保证挥发性有机污染物稳定达标排放。
	符合

	
	加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。
	本项目设置VOCs废气处理系统，确保VOCs能够稳定达标排放。
	符合

	
	优化生产工艺方案。涂料、油墨、染料制造行业推广使用密闭化生产装备。采取密闭生产工艺，推广使用无泄漏、低泄漏设备，采用先进的物料输送、分离设备和进出料方式，封闭所有不必要的开口，尽可能提高设备的密闭性和自动化水平。
	本项目涉及含VOCs废水各池体加盖密闭，无不必要的开口。
	符合

	
	建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，开展VOCs重点排污单位的监督性监测，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。加强企业有组织排放VOCs自动监控监测能力建设，推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测设施建设。重点行业企业应严格执行行业自行监测技术指南，定期开展自行监测。2019年，推动建立VOCs监测监控体系，在重点行业的试点企业和工业园区安装VOCs自动监测设备。2020年，将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，主要排污口安装VOCs自动监测设备，并与环保部门联网。省级以上工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。其他企业逐步配备自动监测或便携式VOCs检测仪。
	本项目属于重点行业企业。本项目按照自行监测技术指南，制定自行监测计划。
	符合

	[bookmark: _Toc77144999]《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）
	对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助其他治理技术实现达标排放。
	项目运营过程产生的废气经生物除臭+活性炭吸附处理后可达标排放；
	符合

	
	对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	本项目产生的废活性炭等危险废物暂存于危险废物贮存库暂存后，定期委托有资质单位处置。
	符合

	《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）
	全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。
	本项目涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。
	符合

	
	推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。
	项目运营过程产生的废气经生物除臭+活性炭吸附处理后可达标排放；
	符合

	
	化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。
	本项目涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。
	符合

	《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）
	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代：记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。
	本项目使用的原料中含有有机物，产生的废气经收集处理后达标排放。
	符合

	
	①行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。②按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管﹐开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。③将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。④按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
⑤按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。
⑥采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，记录更换时间和使用量。
	本项目涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。项目采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
	符合

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）
	石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。
	本项目涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。
	符合

	
	产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。
	本项目涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。
	符合

	
	含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
	本项目涉VOCs废水采用密闭管道收集，涉及含VOCs废水处理的各池体加盖密闭，废气收集处理达标后排放，避免无组织废气的逸散。
	符合

	
	新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
	项目运营过程一期工程废气采用“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理，二期、三期工程废气采用“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”；
	符合

	
	加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
	建设单位承诺制定完善的运维管理制度，保证治理设施及生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；建设单位承诺及时清理、更换环保治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；建设单位承诺做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；建设单位承诺VOCs治理设施产生的废活性炭及时清运，并交有资质的单位处理处置。
	符合

	
	采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。
	本项目有机废气采用颗粒状活性炭吸附净化，净化装置委托专业设计单位进行设计、安装，采用的颗粒活性炭碘值不低于800mg/g。
	符合


由表1.7-10可知，本项目符合挥发性有机物相关政策规范等文件的要求。
厂址选择合理性分析
厂址周边环境特征分析
（1）厂址周围环境特征
本项目位于阜新市煤化工产业基地内，用地性质为环境设施用地，项目符合园区规划、规划环评及审查意见要求。根据《关于阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书审查意见》（阜环函〔2016〕35号），基地的规划控制距离为2.2公里（从三类工业用地边界算起），但由于基地项目存在不确定性，因此具体项目卫生防护距离按其环境影响评价确定的执行。本项目卫生防护距离确定为一期、二期、三期工程无组织排放边界外扩100m包络线范围，距离项目最近环境保护目标为厂界北侧105m处兴隆沟居民，卫生防护距离内无学校、医院、居民区等敏感目标，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护区等环境敏感区。因此，本项目厂址的选择从周围环境特征来分析是可行的。
（2）厂址外部资源条件
本项目位于阜新市煤化工产业基地内，地理位置优越，交通运输便利，为项目原料的运输提供了方便条件。另外，阜新市煤化工产业基地公用工程配套设施较为完善，本项目供水、供电等公用工程均可依托，供暖有自建锅炉提供。由此可以看出，本项目厂外资源条件较好。
环境相容性分析
本工程建成投产后，排放的废气、废水、固废和噪声会给厂址周围环境带来一定的影响，但采用相应的环保措施后，环境的影响程度可以降低到较低限度，满足国家规定的环保标准。
（1）空气环境相容性分析
根据《2024年生态环境质量报告书》中相关数据，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。根据现状监测数据，项目所在区域氨、硫化氢、硫酸及TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》。因此，本项目排放的特征污染物在评价区域具有一定的环境容量。
本项目属于为重大变动重新报批项目，项目污水处理总规模不变，正常工况下所造成的地面浓度增加量较小，基本维持在本底水平，地面污染物浓度仍能够满足环境空气质量要求，不会改变当地环境空气功能区划。
（2）地表水环境相容性分析
本项目收集园区精细化工区污水并进行处理达标后，回用不排入地表水环境，不增加地表水体的污染负荷，能够使周围地表水体水质基本维持在本底水平。
（3）声环境影响分析
根据监测结果，厂址处环境噪声达标；本工程各主要噪声源采取减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声环境3类功能区所对应的标准值要求。
（4）固体废物影响分析
本工程产生的固体废物均得到有效和安全地处置，不会造成二次污染。因此，本工程产生的固体废物对环境的影响较小。
（5）地下水环境影响分析
根据地下水监测结果，各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准要求，本项目通过地下水分区防渗等措施，减少对地下水环境的影响。
（6）土壤环境影响分析
监测结果显示，项目拟建区域的土壤环境质量良好，各监测点位的土壤环境质量均能满足相应标准的要求，土壤环境具有一定承载力。
（5）环境风险影响分析
本项目生产过程中主要危险物质为硫酸、双氧水等物质，厂内最大存在总量较小，经判定环境风险潜势为Ⅰ，在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，在加强风险管理的条件下，本项目的选址和建设从环境风险的角度考虑可以接受。
综上所述，本项目通过采用先进的生产工艺，并不断强化生产管理和环保管理，产生的各类污染物经治理后达标排放。根据国家产业政策、建设条件、环境承载力等方面分析，本项目厂址的选择是可行的。
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项目基本情况
（1）项目名称：阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）；
（2）建设性质：新建（重新报批）；
（3）行业类别：D4620 污水处理及其再生利用；
（4）建设单位：阜新绿源环保有限公司；
（5）建设地点：辽宁省阜新市新邱经济开发区大唐北路1号；
（6）建设规模：污水处理厂总设计规模5000m3/d，一期处理规模为150m3/d（其中高浓水50m3/d，低浓水100m3/d），二期处理规模为2000m3/d，三期处理规模为3000m3/d；
（7）投资总额：6738万元，其中环保投资570万元，占总投资的8.5%；
（8）工作时间及生产班制：年工作365天，每天24小时连续生产，年工作时间8760小时，劳动定员48人；
（9）服务范围：一期工程收水范围阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业。
二期工程、三期工程收水范围为精细化工产业区66hm2。
项目规模组成及依托工程分析
（1）项目规模组成
对照《水处理建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2019〕934号），本项目属于实际建设阶段发生变动属于重大变动，重新报批环评。项目具体内容如下：
本工程总设计规模5000m3/d，分为三期工程，其中一期工程和二期工程已建设完成，一期工程污水处理工程与二期污水处理工程串联运行，一期工程污水处理规模为150m3/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理工艺费100m3/d，二期工程污水处理规模为2000m3/d；一期工程污水处理工程与二期污水处理工程并联运行，三期工程未建设，设计污水处理规模为3000m3/d。项目一期、二期工程实际建设内容，三期工程设计内容变化情况具体如下：
一期工程于2019年9月开工建设，2022年1月竣工。一期工程实际建设规模不变，仍为150m3/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理工艺为100m3/d。将原环评高浓度废水处理工艺中部分工艺“气浮+芬顿氧化1+芬顿氧化2+MVR+气膜脱氨”改为“芬顿氧化+三效蒸发+臭氧氧化”，A2/MBBR工艺改为A/MBBR，变化后实际建设处理工艺：高浓废水预处理工艺为“高浓调节池→混凝澄清→芬顿氧化→三效蒸发→臭氧氧化→厌氧生物滤塔→AO（缺氧/MBBR）→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→出水去二期”。低浓废水处理工艺流程为“来水一格栅→低浓调节池→混凝气浮→厌氧生物滤塔→AO→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→去二期”。
废气处理工艺由“生物除臭塔+活性炭吸附”工艺改为“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺，排水方式改为一期工程处理工艺和二期工程处理工艺由原来的并联运行模式，改为将一期和二期污水处理工艺串联运行，一期工程出水进入二期工程。
目前二期工程已建设完成，与原环评相比，实际建设废水处理规模由850m3/a增至2000m3/d，污水处理工艺发生变化，实际建设污水处理工艺为“来水→粗格栅及提升水池→调节池及提升水池一混合絮凝池→初沉池→活性砂滤池1及中间水池1→臭氧催化氧化塔→臭氧释放池→AAO→A-MBBR生化池→二沉池→调酸池→混合池→芬顿反应池→中和脱气池→芬顿沉淀池一活性砂滤池2及中间水池→BAC过滤罐→清水池及外输泵→达标排放”。二期达标废水排放方式由原来排放至南湖改为运至园区周边企业综合利用，不外排。二期工程废水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值。
二期工程废气处理工艺由“生物除臭塔+活性炭吸附”工艺改为“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺，与原环评相比减少1根15m高排气筒，一期工程和二期工程处理后废气，共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程未建设，处理规模由4000m3/d变化为3000m3/d，污水处理工艺与原环评相比发生改变，处理工艺与二期实际建设污水处理工艺相同，废气处理工艺由“生物除臭塔+活性炭吸附”工艺改为“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺，处理后废气经1根15m高排气筒（DA002）排放；三期达标废水排放方式由原来排放至南湖改为运至园区周边企业综合利用，不外排。
本工程涉及厂外收水管线不在本次评价范围内。本项目主要建设内容见表 2.1-1。
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[bookmark: _Ref30610]表 2.1-1  项目工程内容组成一览表
	工程类别
	分类
	工程内容
	备注

	
	
	重新报批前（原环评建设内容）
	重新报批后
	

	主体
工程
	一期
工程
	格栅及提水泵、高浓度集水池、高浓度调节池、高浓度混凝澄清槽、高浓度气浮机、芬顿反应槽1/2、沉淀槽1/2、MVR、RANS系统、中间槽1、厌氧生物滤塔、A2/MBBR/二沉槽、臭氧催化氧化槽、中间槽2、BAC、机械搅拌澄清槽、滤布转盘过滤器、接触消毒槽、巴氏流量槽、鼓风机房、生化污泥储池、物化污泥储池、污泥脱水机房、事故池、雨水监测池。
	格栅及提水泵、高浓度集水池、高浓度调节池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、1#中间水槽、三效蒸发器、一级臭氧塔、5#中间槽、厌氧生物滤塔、缺氧槽/MBBR/二沉槽、机械过滤器、3#中间槽、二级臭氧塔、反硝化滤床、4#中间水槽、BAC反应器、机械澄清器、机械过滤器、巴氏流量槽/紫外消毒槽/清水池、细格栅/低浓度集水池、低浓度调节池、低浓度混凝澄清槽、低浓度气浮机、2#中间槽；鼓风机房、生化污泥储池、物化污泥储池、污泥脱水机房、事故池、雨水监测池。
	“气浮+芬顿氧化1+芬顿氧化2+MVR+气膜脱氨”改为“芬顿氧化+三效蒸发+臭氧氧化”，A2/MBBR工艺改为A/MBBR，处理规模为150m³/d，不变。

	
	二期
工程
	格栅及提水泵房、高浓度调节池、低浓度调节池、混凝反应槽及气浮间、芬顿反应槽1/2、沉淀槽1/2、中间槽1、厌氧生物滤塔、A2/MBBR/二沉槽、臭氧催化氧化槽、中间槽2、BAC、机械搅拌澄清槽、滤布转盘过滤器、接触消毒槽、巴氏流量槽、鼓风机房、生化污泥储池、物化污泥储池、污泥脱水机房、事故池、雨水监测池。
	粗格栅及提升水池、调节池及提升泵、混合絮凝池、初沉池、活性砂滤池1、中间水池1、臭氧发生器、臭氧反应塔、臭氧释放池、厌氧池、一级兼氧池、一级好氧池、二级兼氧池、二级好氧池（MBBR）、二沉池、调酸混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、活性砂滤池2、中间水池2、活性炭过滤器、废水回收池、出水池及外输泵、生化污泥储池、物化污泥储池。
	污水处理工艺发生变化，处理规模由850m3/d上升至2000m³/d

	
	三期工程
	格栅及提水泵房、调节池、A2/MBBR/二沉池、臭氧催化氧化池、中间池、BAC、机械搅拌澄清槽、滤布转盘过滤器、接触消毒槽、巴氏流量槽、鼓风机房、生化污泥储池、物化污泥储池、污泥脱水机房、事故池、雨水监测池
	粗格栅及提升水池、调节池及提升泵、混合絮凝池、初沉池、活性砂滤池1、中间水池1、臭氧发生器、臭氧反应塔、臭氧释放池、厌氧池、一级兼氧池、一级好氧池、二级兼氧池、二级好氧池（MBBR）、二沉池、调酸混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、活性砂滤池2、中间水池2、活性炭过滤器、废水回收池、出水池及外输泵、生化污泥储池、物化污泥储池
	处理工艺发生变化，处理规模由4000m3/d变为3000m³/d

	辅助工程
	一期工程
	综合办公楼
	一层民用建筑，建筑面积408m2，占地面积408m2，建筑高度3.5m。
综合楼布置有门厅、值班室、餐厅、厨房、办公室、中控室、卫生间、化验室、会议室等。
	建设控制楼1座，建筑面积300m2，设有中控室、办公室等
	建筑面积变化

	
	
	门卫
	砖混结构、20m2
	砖混结构20m2
	无变化

	
	
	变配电间
	钢结构、9m×6m×5m
	钢结构、9m×6m×5m
	无变化

	
	三期工程
	综合办公楼
	一层民用建筑，建筑面积408m²，占地面积408m²，建筑高度3.5m。
综合楼布置有门厅、值班室、餐厅、厨房、办公室、中控室、卫生间、化验室、会议室等。
	一层民用建筑，建筑面积408m²，占地面积408m²，
建筑高度3.5m。
综合楼布置有门厅、值班室、餐厅、厨房、办公
室、中控室、卫生间、化验室、会议室等。
	无变化

	
	
	门卫
	砖混结构、20m²
	砖混结构、20m²
	无变化

	
	
	变配电间
	钢结构、8.0m×10.0m×5m
	钢结构、8.0m×10.0m×5m
	无变化

	环保
工程
	一期工程
	废气防治措施
	对格栅、生化池、污泥脱水机房和污泥储池臭源构筑物产生的臭气加盖密封收集，通过风机引入“生物除臭塔+活性炭吸附”装置处理后，引入1根15m高排气筒排放
	格栅渠、高浓度集水池、高浓度调节池、低浓度集水池、低浓度调节池生化污泥池、物化污泥池等室外构筑均加盖密封，密封盖均为一体化设计、施工，密封盖上分布的检修孔、设备孔将采用橡胶密封条进行密封；芬顿反应池、芬顿脱气池、混凝澄清槽、气浮、A/MBBR、二沉槽等均设置在封闭建筑物综合厂房内，各池体加盖密封。各池体废气负压收集，封闭厂房、危险废物贮存库等构筑物设置负压收集，收集效率为90%，收集后废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
	废气处理工艺发生变化，减少1根15m高排气筒；一期工程和二期工程处理后废气，共用1根15m高排气筒（DA001）排放

	
	
	废水防治措施
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程一期生化段。
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程二期生化段。
	排入污水处理系统发生变化

	
	
	固废防治措施
	生活垃圾及时外运，填埋处理；
栅渣和废盐属于危险废物，由有资质单位进行回收处理；污泥待运营后进行毒性浸出实验，若是一般固废，可由当地砖厂回收综合利用，若是危废，则委托有资质单位进行回收处理。
	生活垃圾由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性，按照鉴别认定结果合理处置。
	危废种类和危废量发生变化

	
	
	噪声防治措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施
	无变化

	
	
	风险防治措施
	设置1座事故池350m3，高浓度集水池容积	168m3，高浓度调节水池容积	56m3，低浓度调节水池容积	48m3，合计总容积574m3。
	设置1座事故池510m3，高浓度集水池容积	55.6m3，低浓度集水池容积87.3m3，高浓度调节水池容积111.6m3，低浓度调节水池容积138.88m3，合计总容积903.38m3。
	容积发生变化

	
	二期
工程
	废气防治措施
	对格栅、生化池、污泥脱水机房和污泥储池臭源构筑物产生的臭气加盖密封收集，通过风机将集中收集的臭气吸入“生物除臭塔+活性炭吸附”进行治理，后通过1根15m排气筒排放。
	格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，废气收集引自“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
	废气处理工艺发生变化

	
	
	废水防治措施
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程二期生化段。
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程二期生化段。
	无变化

	
	
	固废防治措施
	生活垃圾及时外运，填埋处理；栅渣和废盐和生化污泥属于危险废物，由有资质单位进行回收处理；物化污泥待运营后进行毒性浸出实验，若是一般固废，可由当地砖厂回收综合利用，若是危废，则委托有资质单位进行回收处理。
	生活垃圾由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性，按照鉴别认定结果合理处置。
	危废种类和危废量发生变化

	
	
	噪声防治措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施
	无变化

	
	
	风险防范措施
	设置1座事故池2310m3，高浓度集水池容积148.5m3，高浓度调节水池容积	275m3，低浓度调节水池容积660m3。
	调节水池容积905.25m3。
	容积发生变化

	
	三期工程
	废气防治措施
	对格栅、污泥脱水机房和污泥储池臭源构筑物产生的臭气加盖密封收集，通过风机将集中收集的臭气吸入“生物除臭塔+活性炭吸附”进行治理，后通过1根15m排气筒排放
	格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，引自“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。
	废气处理工艺发生变化

	
	
	废水防治措施
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程生化段
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程生化段
	无变化

	
	
	固废防治措施
	生活垃圾及时外运，填埋处理；栅渣和废盐和生化污泥属于危险废物，由有资质单位进行回收处理；物化污泥待运营后进行毒性浸出实验，若是一般固废，可由当地砖厂回收综合利用，若是危废，则委托有资质单位进行回收处理。
	生活垃圾由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性，按照鉴别认定结果合理处置。
	危废种类和危废量发生变化

	
	
	噪声防治措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施
	无变化

	
	
	风险防范措施
	设置1座事故池880m3，调节水池容积2200m3。
	设置1座1000m3事故池，调节水池容积1537.5m3
	容积发生变化

	公用工程
	给水
	自来水接市政管网
	自来水接市政管网
	无变化

	
	排水
	雨污分流，厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入工程生化段，污水处理厂出水排入南湖（人工湿地）。
	雨污分流，厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入工程生化段，污水处理厂出水园区内综合利用。
	无变化

	
	供电
	双电源，市政供电
	双电源，市政供电
	无变化





（2）依托工程分析
本工程供热热源依托厂区建设的2台2t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），主要为厂区办公冬季取暖及污水处理三效蒸发单元提供热量。该锅炉于2022年5月5日取得阜新市生态环境局新邱分局《关于〈阜新绿源环保有限公司燃气锅炉建设项目环境影响报告表〉的批复》（阜环新邱审〔2022〕2号），锅炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经1根15m高排气筒（DA003）达标排放，目前锅炉已投入试运行，企业正在组织验收。锅炉提供热量可满足本工程依托需求。
项目主要建构筑物
表 2.1-2  一期主要构筑物情况一览表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	格栅渠
	1.5m*0.5m*2.0m
	2
	座
	钢筋混凝土

	2
	高浓度集水池
	3.0m*3.0m*6.2m
	1
	座
	钢筋混凝土

	3
	低浓度集水池
	3.0m*4.5m*6.2m
	1
	座
	钢筋混凝土

	4
	高浓度调节池
	3.0m*6.0m*6.2m
	1
	座
	钢筋混凝土

	5
	低浓度调节池
	4.0m*5.6m*6.2m
	1
	座
	钢筋混凝土

	6
	芬顿气浮间
	6.0m*8.0m*5m
	1
	座
	钢结构

	7
	加药间
	10.0m*4.4m*5m
	1
	座
	钢结构

	8
	三效蒸发间
	10.0m*24m*10m
	1
	座
	钢结构

	9
	生化物化间
	10.0m*21.0m*10m
	1
	座
	钢结构

	10
	臭氧间
	10.0m*5.4.0m*10m
	1
	座
	钢结构

	11
	巴氏流量槽
	1.8m*1.5m*1.8m
	1
	座
	SUS316

	12
	生化污泥储池
	5.0m*2.0m*5.5m
	1
	座
	钢筋混凝土

	13
	物化污泥储池
	5.0m*5.0m*5.5m
	1
	座
	钢筋混凝土

	14
	污泥脱水机房
	10.0m*6.0m*6.8m
	1
	座
	钢结构

	15
	鼓风机房
	4.0m*8.0m*5.0m
	1
	座
	钢结构

	16
	进水仪表间
	9.0 m *6.0 m *5.5m
	1
	座
	钢结构

	17
	仓库机修间
	12.0m*3.0.0m*6.5m
	1
	座
	钢结构

	18
	变配电间
	6.0m*9.0m*6.5m
	1
	座
	钢结构

	19
	中控室
	/
	300
	m2
	混凝土结构

	20
	大门卫
	/
	20
	m2
	混凝土结构

	21
	事故池
	20.3m*5.03m*5m
	1
	座
	钢筋混凝土

	22
	雨水监测池
	5.0m*4.0m*5m
	1
	座
	钢筋混凝土


备注：一期已建设完成。
表 2.1-3  本项目二期建构筑物一览表
	序号
	构（建）筑物
	主要尺寸L×B×H(m)
	结构形式
	单位
	数量

	一
	构筑物

	1
	粗格栅及提升泵房
	3.5×3.5×9.0（H）m，全地下
	钢筋砼
	座
	1

	2
	调节池
	120.7×7.5（H）m，半地下：地下3.5m
	钢筋砼
	座
	1

	3
	初沉池
	混合池尺寸：2.4×2.4×4.0（H）m，2格；
8.0×8.0×6.0（H）m，地上4.0m
	钢筋砼
	座
	1

	4
	活性砂滤池1
及提升水池1
	活性砂滤池1尺寸：5.0×2.5×7.0（H）m，半地下：地上4m；
2.5×4.0×7.0（H）m，半地下：地上4m
	钢筋砼
	座
	1

	5
	生化池、二沉池及中间水池
	生化池28.7×20.5×7.0（H）m，地上5.0m；二沉池，Φ12×4.5（H）m
	钢筋砼
	座
	1

	6
	芬顿反应池
	调酸池池体尺寸：2.1×2.1×7.2（H）m；
混合池池体尺寸：2.1×2.1×7.2（H）m；
芬顿反应池池体尺寸：7.3×2.5×7.2（H）m；中和脱气池池体尺寸：7.5×3.2×7.2（H）m；固液分离池池体尺寸：8.0×8.0×7.2（H）m
	钢筋砼
	座
	1

	7
	活性砂滤池2
及提升水池
	活性砂滤2尺寸：5.0×2.5×7.0（H）m，半地下：地上3.5m；提升水池2尺寸：2.5×7.0×7.0（H）m
	钢筋砼
	座
	1

	8
	清水池
	28.2×8.45×3.8(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	9
	污泥浓缩池
	L×B=6.0×2.0×3.0（H）m，1座；
	钢筋砼
	座
	2

	10
	废水回收池
	9.1×4×3.8(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	11
	冷却水循环水池
	4.0×4.0×5.0(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	二
	建筑物

	1
	预处理综合设备间
	9.5×5.2×4.2(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	2
	鼓风机房
	10.6×8.45×4.2(H)m
	框架
	座
	1

	3
	脱水机房
	6.5×10.0×7.0(H)m
	框架
	座
	1

	4
	BAC过滤间
	13.0×8.45×7.0(H)m
	框架
	座
	1

	5
	污泥泵房
	4.6×8.45×4.2(H)m
	框架
	座
	1

	6
	废水提升泵房
	12.25×4.4×4.2(H)m
	框架
	座
	1

	7
	臭氧发生间
	12.0×9.0×8.0(H)m
	框架
	座
	1

	8
	臭氧反应间
	12.0×9.0×8.0(H)m
	框架
	座
	1

	9
	双氧水加药间
	5.4×9.0×8.0(H)m
	框架
	座
	1

	10
	除臭车间
	12×9.0×6(H)m
	框架
	座
	1

	11
	药剂储存间
	7.4×9.0×6(H)m
	框架
	座
	1

	12
	粗格栅及提升泵房
	6.4×9.0×6(H)m
	框架
	座
	1

	13
	加药间
	16.5×9.0×6.0(H)m
	框架
	座
	1

	14
	药剂储存单元
	26.5×9.0×6.0(H)m
	框架
	座
	1


备注：二期已建设完成。
表 2.1-4  本项目三期建构筑物一览表
	序号
	构（建）筑物
	主要尺寸L×B×H(m)
	结构
形式
	单位
	数量

	一
	构筑物

	1
	粗格栅及提升泵房
	4.3×4.3×9（H）m，全地下
	钢筋砼
	座
	1

	2
	调节池
	205×7.5（H）m，半地下：地下3.5m
	钢筋砼
	座
	1

	3
	初沉池
	混合池尺寸：2.9×2.9×4.0（H）m，2格；
9.8×9.8×6.0（H）m，地上4.0m
	钢筋砼
	座
	1

	4
	活性砂滤池1
及提升水池1
	活性砂滤池1尺寸：5.0×3.75×7.0（H）m，半地下：地上4m；
3.75×4.0×7.0（H）m，半地下：地上4m
	钢筋砼
	座
	1

	5
	生化池、二沉池及中间水池
	生化池34.4×25.6×7.0（H）m，地上5.0m；二沉池，Φ15×4.5（H）m
	钢筋砼
	座
	1

	6
	芬顿反应池
	调酸池尺寸：2.6×2.6×7.2（H）m；
混合池尺寸：2.6×2.6×7.2（H）m；
芬顿反应池尺寸：7.3×3.75×7.2（H）m；中和脱气池尺寸：7.5×4.8×7.2（H）m；固液分离池尺寸：9.8×9.8×7.2（H）m
	钢筋砼
	座
	1

	7
	活性砂滤池2
及提升水池
	活性砂滤2尺寸：5.0×3.75×7.0（H）m，半地下：地上3.5m；
提升水池2尺寸：3.75×7.0×7.0（H）m
	钢筋砼
	座
	1

	8
	清水池
	28.2×12.68×3.8(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	9
	污泥浓缩池
	L×B=6.0×3.0×3.0（H）m，1座；
	钢筋砼
	座
	2

	10
	废水回收池
	9.1×6×3.8(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	11
	冷却水循环水池
	5.0×5.0×5.0(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	二
	建筑物

	1
	预处理综合设备间
	9.5×5.2×4.2(H)m
	钢筋砼
	座
	1

	2
	鼓风机房
	10.6×8.45×4.2(H)m
	框架
	座
	1

	3
	脱水机房
	6.5×10.0×7.0(H)m
	框架
	座
	1

	4
	BAC过滤间
	13.0×8.45×7.0(H)m
	框架
	座
	1

	5
	污泥泵房
	4.6×8.45×4.2(H)m
	框架
	座
	1

	6
	废水提升泵房
	12.25×4.4×4.2(H)m
	框架
	座
	1

	7
	臭氧发生间
	12.0×9.0×8.0(H)m
	框架
	座
	1

	8
	臭氧反应间
	12.0×9.0×8.0(H)m
	框架
	座
	1

	9
	双氧水加药间
	5.4×9.0×8.0(H)m
	框架
	座
	1

	10
	除臭车间
	12×9.0×6(H)m
	框架
	座
	1

	11
	药剂储存间
	7.4×9.0×6(H)m
	框架
	座
	1

	12
	粗格栅及提升泵房
	6.4×9.0×6(H)m
	框架
	座
	1

	13
	加药间
	16.5×9.0×6.0(H)m
	框架
	座
	1

	14
	药剂储存单元
	26.5×9.0×6.0(H)m
	框架
	座
	1


备注：三期未建设
总平面布置
本项目总平面布置详见图2.2-1。
[image: 总平面布置图]
图 2.1-1  本项目厂区平面布置图

主要设备
表 2.1-5  本项目一期主要设备表
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	一
	芬顿气浮间
	
	
	

	1
	高浓芬顿池
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：3800mm×1500mm×3600mm，处理量：2.1m3/h，配套两台搅拌器，N=0.55kW，不锈钢浆杆。
	台
	1

	2
	芬顿脱气池
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：2000mm×800mm×1800mm，处理量：2.1m3/h，配套溶气泵1台，N=2kw。
	台
	1

	3
	低浓度水混凝沉淀澄清器
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：3800mm×1500mm×3600mm，处理量：4.2m3/h，配套两台搅拌器，N=0.55kW，不锈钢浆杆。
	台
	1

	4
	低浓度水微纳米气浮机
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：2000mm×800mm×1800mm，处理量：4.2m3/h，配套溶气泵1台，N=2kw。
	台
	1

	5
	1#中间水槽（高浓度水）
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×900mm×1500mm。
	台
	1

	6
	2#中间水槽（低浓度水）
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×900mm×1500mm。
	台
	1

	7
	浮渣槽
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×600mm×1500mm。
	台
	1

	8
	浮球开关
	
	台
	2

	9
	蒸发器供水泵
	单级单吸离心泵P-01A/B，流量Q=2.1m3/h，扬程H=18m，N=1.1kW
	台
	2

	10
	缺氧池供水泵
	单级单吸离心泵P-02A/B，流量Q=4.2m3/h，扬程H=18m，N=2kW
	台
	2

	11
	浮渣泵
	单级单吸离心泵P-03，流量Q=2.1m3/h，扬程 H=18m，N=1.1kW
	台
	1

	12
	供水泵出口管件
	DN50
	套
	5

	13
	电磁流量计
	DN50
	个
	2

	二
	蒸发车间
	
	
	

	1
	三效蒸发装置
	Q=2.1m3/h，成套设备。
	套
	1

	2
	3#中间水槽
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×1000mm×1500mm。
	台
	1

	3
	浮球开关
	
	台
	1

	4
	一级臭氧塔供水泵
	单级单吸离心泵P-03A/B，流量Q=2.1m3/h，扬程H=18m，N=1.1kW
	台
	2

	5
	供水泵出口管件
	DN50
	套
	2

	6
	电磁流量计
	DN50
	个
	1

	7
	冷却水塔
	Q=80m3/h，成套设备。
	座
	1

	8
	尾气处理塔
	Q=200m3/h，成套设备。
	套
	1

	三
	臭氧氧化车间
	
	
	

	1
	臭氧发生器
	8kg/h，成套设备
	套
	1

	2
	催化氧化塔
	设备尺寸：φ 1600mm×7000mm，玻璃钢，处理量6.3m3/h
	台
	4

	3
	机械过滤器
	设备尺寸：φ 1200mm×2400mm，玻璃钢，处理量6.3m3/h
	台
	2

	4
	4#中间水槽
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×1000mm×1500mm。
	台
	1

	5
	5#中间水槽
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×1000mm×1500mm。
	台
	1

	6
	浮球开关
	
	台
	2

	7
	厌氧塔供水泵
	单级单吸离心泵P-04A/B，型号：ISG25-125，流量Q=2.1m3/h，扬程H=18m，U=380V，N=1.1kW：转速n=2900r/min
	台
	2

	8
	反硝化滤床供水泵
	单级单吸离心泵P-05A/B，流量Q=6.3m3/h，扬程H=18m，N=2kW
	台
	2

	9
	供水泵出口管件
	DN50
	套
	4

	四
	生化物化车间
	
	
	

	1
	厌氧生物滤塔
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：φ4600mm×9500mm，处理量：6.3m3/h，填充火山岩填料。
	座
	1

	2
	缺氧槽/MBBR/二沉槽
	Q235（内衬玻璃钢），外形尺寸：11800mm×7300mm×5000mm，处理量：6.3m3/h。
	台
	1

	3
	混合液回流泵
	单级单吸离心泵P-06A/B，流量Q=10m3/h，扬程H=8m，N=2kW
	台
	4

	4
	二级臭氧塔供水泵
	单级单吸离心泵P-03A/B，流量Q=3.2m3/h，扬程H=18m，N=2kW
	台
	4

	5
	污泥回流泵
	单级单吸离心泵P-06A/B，流量Q=2m3/h，扬程H=8m，N=2kW
	台
	4

	6
	浮球开关
	
	台
	2

	7
	供水泵出口管件
	DN50
	套
	12

	8
	反硝化滤床
	Q235（内衬玻璃钢），外形尺寸：φ2200mm×5500mm，处理量：6.3m3/h：配套一台液下搅拌器，N=1.5kW：电流3.5A，U=380V
	台
	1

	9
	6#中间水槽
	Q235（内衬玻璃钢），设备外形尺寸：1000mm×1000mm×1500mm。
	台
	1

	10
	浮球开关
	
	台
	2

	11
	BAC供水泵
	单级单吸离心泵P-04A/B，流量Q=6.3m3/h，扬程H=18m，N=2kW
	台
	2

	12
	供水泵出口管件
	DN50
	套
	2

	13
	机械澄清器
	Q235（内衬玻璃钢），外形尺寸：2500mm×2100mm×5000mm，处理量：6.3m3/h。
	台
	1

	14
	机械过滤器
	Q235（内衬玻璃钢），外形尺寸：2400mm×2200mm×2000mm，处理量：6.3m3/h。
	台
	1

	五
	消毒清水池
	
	
	

	1
	外排水泵
	单级单吸离心泵P-04A/B，流量Q=6.3m3/h，扬程H=18m，U=380V，N=2kW
	台
	1

	2
	反洗水泵
	单级单吸离心泵P-04A/B，Q=100m3/h, H=18m，N=2kW
	台
	1

	3
	超声波液位计
	
	台
	1

	4
	供水泵出口管件
	DN50
	套
	1

	5
	供水泵出口管件
	DN150
	套
	1

	6
	计量排放口
	
	套
	1

	7
	次氯酸钠发生器
	
	台
	1

	六
	污泥脱水间
	
	
	

	1
	污泥调理槽
	1.5m3
	台
	1

	2
	气动隔膜泵
	Q=8.4m3/h, H=80m
	台
	2

	3
	空气压缩机
	Q=1.2m3/min, P=0.8MPa
	台
	1

	4
	储气罐
	Q=2m3, P=1.0MPa
	台
	1

	5
	压滤机
	S=40m2
	台
	1

	6
	污泥调理加药罐
	V=1m3
	台
	2

	7
	污泥调理加药泵
	Q=0~200L/h, P=7bar
	台
	2

	七
	加药间
	
	
	

	1
	加药罐
	PE，配套搅拌机14台，功率0.55kW，50rpm，容积：V=1000L
	台
	14

	2
	加药泵
	Q=0~200L/h，P=7bar，功率：N=0.25kW
	台
	21

	八
	风机房
	
	
	

	1
	罗茨风机
	Q=4.7m3/min，P=60kPa，N=7.5kW，配套消声器
	台
	3


表 2.1-6  本项目二期主要设备表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	材质
	单位
	数量
	备注

	一
	粗格栅间及提升泵房

	1
	回转式格栅除污机
	b=20mm, B=0.8m,α=80°, N=1.1kW
	304/尼龙
	台
	1
	


	2
	水平皮带输送机
	滚筒直径φ500mm，线速度0.8m/s；输送长度3m，N=1.1kW
	
	台
	1
	

	3
	栅渣小车
	L×B×H=1000×1000×800mm
	304
	台
	1
	

	4
	铸铁方闸门
（配手动启闭机）
	B×H=400×400
	
	台
	1
	

	5
	提升水池提升水泵
	Q=50m3/h，H=18m，N=5.5kW，配套耦合装置
	铸铁
	台
	2
	1用1备，其中在1台配变频器

	6
	单轨电动葫芦
	T=1t, H=12m, N=1.5+0.2kW
	
	台
	1
	

	二
	调节池

	1
	潜水搅拌器
	池深7.5m，直径D=400mm，N=1.5kW
	
	套
	3
	

	2
	污水提升泵
	Q=100m3/h，H=12m，N=5.5kW，单级单吸卧式离心泵
	铸铁
	台
	2
	1用1备，1台变频

	三
	初沉池

	1
	混合桨式搅拌器
	直径φ800mm，N=2.2kW
	液下304
	台
	2
	

	2
	絮凝框式搅拌器
	池深4.0m，服务面积2.4×2.4m，N=1.1kW
	液下304
	台
	1
	

	3
	中心传动刮泥机
	直径φ8m，配套出水堰、
浮渣挡板，N=0.75kW
	
	台
	1
	

	4
	排泥螺杆泵
	Q=12m3/h, P=0.6MPa, N=4.0kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	四
	活性砂滤池1及提升水池1

	1
	活性砂过滤器
	Q=50m3/h，过滤面积6m2，过滤速度8.33m/h
	FRP/HDPE
	套
	2
	

	2
	空压机
	Q=0.97m3/min，P=0.8MPa，N=7.5kW，配空气储罐
	
	台
	2
	1用1备

	3
	提升水泵
	Q=100m3/h，H=20m，N=11kW，单级单吸卧式离心泵
	铸铁
	台
	2
	

	五
	臭氧氧化单元

	1
	臭氧发生器
	产量：15kg/h，N=300kW
	316L
	台
	1
	包括空压机、冷干机、储气罐、变压吸附制氧机、内循环设备、尾气破坏器、臭氧泄漏报警仪、氧气泄漏报警仪、仪表风系统等

	2
	冷却水泵
	Q=50m3/h, H=30m, N=7.5kW
	
	台
	2
	1用1备

	3
	臭氧催化氧化塔
	φ3.0×7.0m
	2205
	台
	2
	包括臭氧曝气盘，臭氧催化剂（三氧化二铝基催化剂）

	4
	反洗风机
	Q=9m3/min, P=68.6kPa, N=15kW
	
	台
	2
	1用1备

	六
	循环水池

	1
	循环水冷却塔
	冷却水量：50m3/h，N=3.0kW
	
	台
	1
	

	七
	生化池

	1
	厌氧池潜水搅拌机
	池深7.0m，服务面积5.8×2.85m，D=260mm，N=1.1kW
	304
	个
	2
	

	2
	一级缺氧池
潜水推流器
	池深7.0m，D=1100mm，N=2.2kW
	叶桨聚氨酯
	个
	2
	

	3
	二级缺氧池
潜水推流器
	池深7.0m，D=1100mm，N=2.2kW
	叶桨聚氨酯
	个
	82
	

	4
	盘式曝气器
	D215，服务面积：0.3-0.5m2/个
供气量：1.5-3m2/h.个
	ABS
	个
	400
	

	5
	混合液回流泵
	叶轮直径D400
	304
	台
	2
	

	八
	二沉池及污泥泵房

	1
	中心传动单管吸泥机
	池子直径φ12m，池深4.5m，转速1.5-2.5m/min，N=0.37kW
	液下304
	套
	1
	

	2
	污泥回流泵
	Q=85m3/h, H=15m, N=7.5kW
	铸铁
	台
	2
	

	3
	剩余污泥泵
	Q=10m3/h, H=15m, N=1.1kW
	铸铁
	台
	2
	

	九
	芬顿催化氧化系统

	1
	曝气搅拌装置
	
	UPVC
	套
	6
	

	2
	中心传动刮泥机
	直径φ8.0m，配套出水堰、
浮渣挡板，N=0.75kW
	
	套
	1
	

	3
	排泥螺杆泵
	Q=5m3/h, P=0.6MPa, N=2.2kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十
	加药间

	1
	浓硫酸储罐
	立式V=10m3，φ2×3.3m
	碳钢
	座
	1
	

	2
	稀硫酸加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	座
	2
	配搅拌机

	3
	稀硫酸计量泵
	Q=240L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	

	4
	浓硫酸卸/倒料泵
	Q=20m3/h, H=15m, N=1.1kW
	氟塑料
	台
	2
	

	5
	酸雾吸收器
	
	UPVC
	台
	1
	

	6
	安全淋浴器
	
	304
	套
	1
	

	7
	双氧水储罐
	立式V=10m3，φ2×3.3m
	PPH
	座
	1
	

	8
	双氧水加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	座
	2
	

	9
	双氧水计量泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	

	10
	双氧水卸/倒料泵
	Q=20m3/h, H=15m, N=1.1kW
	氟塑料
	台
	2
	

	11
	液碱储罐
	立式V=10m3，φ2×3.3m
	PPH
	座
	1
	

	12
	液碱加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	座
	2
	

	13
	液碱水计量泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	

	14
	液碱卸/倒料泵
	Q=20m3/h, H=15m, N=1.1kW
	氟塑料
	台
	2
	

	15
	亚铁加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	16
	亚铁投药泵
	Q=240L/h, P=0.5MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	17
	PAM自动溶药机
	制备能力Q=0.5m3/h，N=0.75×2kW
	304
	台
	1
	

	18
	PAM投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	
	台
	3
	2用1备

	19
	碳源加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	20
	碳源投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	21
	PAC加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	22
	PAC投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	十一
	活性砂滤池2及提升水池

	1
	活性砂过滤器
	Q=50m3/h，过滤面积6m2，过滤速度8.33m/h
	FRP
	套
	2
	

	2
	铸铁方闸门
（配手动启闭机）
	B×H=400×400
	
	套
	3
	

	3
	提升水泵
	Q=100m3/h，H=25m，N=11kW，单级单吸卧式离心泵。
	铸铁
	台
	2
	

	十二
	BAC过滤间

	1
	BAC过滤器
	φ2.2×3.0（H）m，配套滤料。
	碳钢衬胶
	台
	2
	

	2
	反洗水泵
	Q=140m3/h，H=25m，N=18.5kW，单级单吸卧式离心泵。
	铸铁
	台
	2
	

	3
	反洗风机
	Q=5.0Nm3/min，P=68.6KPa，N=11kW，罗茨风机。
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十三
	清水池及出水泵房

	1
	外输泵
	Q=100m3/h，H=25m，N=11kW，单级单吸卧式离心泵。
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十四
	反洗废水回收池

	1
	废水提升泵
	Q=10m3/h, H=25m, N=2.2kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十五
	鼓风机房

	1
	生化鼓风机
	Q=15Nm3/min, P=68.6KPa, N=22kW.
	铸铁
	台
	2
	1用1备，罗茨风机

	2
	芬顿鼓风机
	Q=10m3/min, P=73.5KPa, N=22kW
	铸铁
	台
	1
	罗茨风机

	十六
	污泥调质池

	1
	搅拌器
	N=2.2kW，框式搅拌机
	
	个
	3
	

	十七
	污泥脱水机房

	1
	污泥螺杆泵
	Q=5m3/h, P=0.6MPa, N=2.2kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	2
	污泥螺杆泵
	Q=20m3/h, P=0.6MPa, N=4.0kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	3
	隔膜式压滤机
	N=2.2kW，过滤面积70m2
	
	套
	1
	

	4
	隔膜式压滤机
	N=2.2kW，过滤面积20m2
	
	套
	1
	

	5
	水平带式输送机
	N=4.0kW
	
	台
	2
	

	6
	高压压榨泵
	Q=3m3/h, H=120m, N=2.2kW
	过流304
	台
	2
	

	7
	压榨水箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	座
	2
	

	8
	亚铁加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	7
	亚铁投药泵
	Q=170L/h, P=0.5MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	8
	PAM自动溶药机
	制备能力Q=0.5m3/h，N=0.75×2kW
	304
	台
	1
	

	9
	PAM投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	
	台
	3
	2用1备

	十八
	除臭系统

	1
	填料吸收塔
	玻璃钢，处理能力5000m3/h
	
	座
	2
	

	2
	离心风机
	Q=5000m3/h, P=2800Pa, N=11kW
	
	台
	1
	

	3
	循环泵
	Q=7.5m3/h, H=24m, N=1.5kW
	
	台
	4
	2用2备

	十九
	在线检测系统

	1
	COD在线监测
	/
	/
	台
	1
	

	2
	在线PH仪
	/
	/
	台
	1
	

	3
	SS分析仪
	
	
	台
	1
	

	4
	氨氮在线监测
	
	
	台
	1
	

	5
	总氮在线监测
	
	
	台
	1
	

	6
	总磷在线监测
	
	
	台
	1
	


表 2.1-7  本项目三期主要设备表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	材质
	单位
	数量
	备注

	一
	粗格栅间及提升泵房

	1
	回转式格栅除污机
	b=20mm, B=0.8m,α=80°, N=1.1kW
	304/尼龙
	台
	1
	


	2
	水平皮带输送机
	滚筒直径φ500mm，线速度0.8m/s
输送长度3m，N=1.1kW
	
	台
	1
	

	3
	栅渣小车
	L×B×H=1000×1000×800mm
	304
	台
	1
	

	4
	铸铁方闸门
（配手动启闭机）
	B×H=400×400
	
	台
	1
	

	5
	提升水池提升水泵
	Q=50m3/h，H=18m，N=5.5kW，配套耦合装置
	铸铁
	台
	2
	1用1备，其中在1台配变频器

	6
	单轨电动葫芦
	T=1t, H=12m, N=1.5+0.2kW
	
	台
	1
	

	二
	调节池

	1
	潜水搅拌器
	池深7.5m，直径D=400mm，N=1.5kW
	
	套
	3
	

	2
	污水提升泵
	Q=100m3/h，H=12m，N=5.5kW，单级单吸卧式离心泵
	铸铁
	台
	2
	1用1备，1台变频

	三
	初沉池

	1
	混合桨式搅拌器
	直径φ800mm，N=2.2kW
	液下304
	台
	2
	

	2
	絮凝框式搅拌器
	池深4.0m，服务面积2.4×2.4m，N=1.1kW
	液下304
	台
	1
	

	3
	中心传动刮泥机
	直径φ8m，配套出水堰、
浮渣挡板，N=0.75kW
	
	台
	1
	

	4
	排泥螺杆泵
	Q=12m3/h, P=0.6MPa, N=4.0kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	四
	活性砂滤池1及提升水池1

	1
	活性砂过滤器
	Q=50m3/h，过滤面积6m2，过滤速度8.33m/h
	FRP/HDPE
	套
	2
	

	2
	空压机
	Q=0.97m3/min，P=0.8MPa，N=7.5kW，配空气储罐
	
	台
	2
	1用1备

	3
	提升水泵
	Q=100m3/h，H=20m，N=11kW，单级单吸卧式离心泵
	铸铁
	台
	2
	

	五
	臭氧氧化单元

	1
	臭氧发生器
	产量：15kg/h，N=300kW
	316L
	台
	1
	包括空压机、冷干机、储气罐、变压吸附制氧机、内循环设备、尾气破坏器、臭氧泄漏报警仪、氧气泄漏报警仪、仪表风系统等

	2
	冷却水泵
	Q=50m3/h, H=30m, N=7.5kW
	
	台
	2
	1用1备

	3
	臭氧催化氧化塔
	φ3.0×7.0m
	2205
	台
	2
	包括臭氧曝气盘，臭氧催化剂（三氧化二铝基催化剂）

	4
	反洗风机
	Q=9m3/min, P=68.6kPa, N=15kW
	
	台
	2
	1用1备

	六
	循环水池

	1
	循环水冷却塔
	冷却水量：50m3/h，N=3.0kW
	
	台
	1
	

	七
	生化池

	1
	厌氧池潜水搅拌机
	池深7.0m，服务面积5.8×2.85m，D=260mm，N=1.1kW
	304
	个
	2
	

	2
	一级缺氧池
潜水推流器
	池深7.0m，D=1100mm，N=2.2kW
	叶桨聚氨酯
	个
	2
	

	3
	二级缺氧池
潜水推流器
	池深7.0m，D=1100mm，N=2.2kW
	叶桨聚氨酯
	个
	82
	

	4
	盘式曝气器
	D215，服务面积：0.3-0.5m2/个
供气量：1.5-3m2/h.个
	ABS
	个
	400
	

	5
	混合液回流泵
	叶轮直径D400
	304
	台
	2
	

	八
	二沉池及污泥泵房

	1
	中心传动单管吸泥机
	池子直径φ12m，池深4.5m，转速1.5-2.5m/min，N=0.37kW
	液下304
	套
	1
	

	2
	污泥回流泵
	Q=85m3/h, H=15m, N=7.5kW
	铸铁
	台
	2
	

	3
	剩余污泥泵
	Q=10m3/h, H=15m, N=1.1kW
	铸铁
	台
	2
	

	九
	芬顿催化氧化系统

	1
	曝气搅拌装置
	
	UPVC
	套
	6
	

	2
	中心传动刮泥机
	直径φ8.0m，配套出水堰、
浮渣挡板，N=0.75kW
	
	套
	1
	

	3
	排泥螺杆泵
	Q=5m3/h, P=0.6MPa, N=2.2kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十
	加药间

	1
	浓硫酸储罐
	立式V=10m3，φ2×3.3m。
	碳钢
	座
	1
	

	2
	稀硫酸加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m.
	PPH
	座
	2
	配搅拌机

	3
	稀硫酸计量泵
	Q=240L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW.
	泵头：PVDF
	台
	2
	

	4
	浓硫酸卸/倒料泵
	Q=20m3/h, H=15m, N=1.1kW.
	氟塑料
	台
	2
	

	5
	酸雾吸收器
	
	UPVC
	台
	1
	

	6
	安全淋浴器
	
	304
	套
	1
	

	7
	双氧水储罐
	立式V=10m3，φ2×3.3m。
	PPH
	座
	1
	

	8
	双氧水加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m.
	PPH
	座
	2
	

	9
	双氧水计量泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW.
	泵头：PVDF
	台
	2
	

	10
	双氧水卸/倒料泵
	Q=20m3/h, H=15m, N=1.1kW
	氟塑料
	台
	2
	

	11
	液碱储罐
	立式V=10m3，φ2×3.3m
	PPH
	座
	1
	

	12
	液碱加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	座
	2
	

	13
	液碱水计量泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW.
	泵头：PVDF
	台
	2
	

	14
	液碱卸/倒料泵
	Q=20m3/h, H=15m, N=1.1kW
	氟塑料
	台
	2
	

	15
	亚铁加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	16
	亚铁投药泵
	Q=240L/h, P=0.5MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	17
	PAM自动溶药机
	制备能力Q=0.5m3/h，N=0.75×2kW
	304
	台
	1
	

	18
	PAM投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	
	台
	3
	2用1备

	19
	碳源加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	20
	碳源投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	21
	PAC加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	22
	PAC投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	十一
	活性砂滤池2及提升水池

	1
	活性砂过滤器
	Q=50m3/h，过滤面积6m2，过滤速度8.33m/h
	FRP
	套
	2
	

	2
	铸铁方闸门
（配手动启闭机）
	B×H=400×400
	
	套
	3
	

	3
	提升水泵
	Q=100m3/h，H=25m，N=11kW，单级单吸卧式离心泵
	铸铁
	台
	2
	

	十二
	BAC过滤间

	1
	BAC过滤器
	φ2.2×3.0（H）m，配套滤料
	碳钢衬胶
	台
	2
	

	2
	反洗水泵
	Q=140m3/h，H=25m，N=18.5kW，单级单吸卧式离心泵。
	铸铁
	台
	2
	

	3
	反洗风机
	Q=5.0Nm3/min，P=68.6KPa，N=11kW，罗茨风机。
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十三
	清水池及出水泵房

	1
	外输泵
	Q=100m3/h，H=25m，N=11kW，单级单吸卧式离心泵。
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十四
	反洗废水回收池

	1
	废水提升泵
	Q=10m3/h, H=25m, N=2.2kW
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	十五
	鼓风机房

	1
	生化鼓风机
	Q=15Nm3/min, P=68.6KPa, N=22kW.
	铸铁
	台
	2
	1用1备，罗茨风机

	2
	芬顿鼓风机
	Q=10m3/min, P=73.5KPa, N=22kW.
	铸铁
	台
	1
	罗茨风机

	十六
	污泥调质池

	1
	搅拌器
	N=2.2kW，框式搅拌机。
	
	个
	3
	

	十七
	污泥脱水机房

	1
	污泥螺杆泵
	Q=5m3/h, P=0.6MPa, N=2.2kW.
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	2
	污泥螺杆泵
	Q=20m3/h, P=0.6MPa, N=4.0kW.
	铸铁
	台
	2
	1用1备

	3
	隔膜式压滤机
	N=2.2kW，过滤面积70m2
	
	套
	1
	

	4
	隔膜式压滤机
	N=2.2kW，过滤面积20m2
	
	套
	1
	

	5
	水平带式输送机
	N=4.0kW
	
	台
	2
	

	6
	高压压榨泵
	Q=3m3/h, H=120m, N=2.2kW
	过流304
	台
	2
	

	7
	压榨水箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	座
	2
	

	8
	亚铁加药箱
	V=2m3,φ1.3×1.5m
	PPH
	台
	2
	配搅拌机

	7
	亚铁投药泵
	Q=170L/h, P=0.5MPa, N=0.37kW
	泵头：PVDF
	台
	2
	1用1备

	8
	PAM自动溶药机
	制备能力Q=0.5m3/h，N=0.75×2kW
	304
	台
	1
	

	9
	PAM投药泵
	Q=170L/h, P=0.7MPa, N=0.37kW
	
	台
	3
	2用1备

	十八
	生物除臭系统

	1
	填料吸收塔
	玻璃钢，处理能力5000m3/h
	
	座
	2
	

	2
	离心风机
	Q=5000m3/h, P=2800Pa, N=11kW
	
	台
	1
	

	3
	循环泵
	Q=7.5m3/h, H=24m, N=1.5kW
	
	台
	4
	2用2备

	十九
	在线检测系统

	1
	COD在线监测
	/
	/
	台
	1
	

	2
	在线PH仪
	/
	/
	台
	1
	

	3
	SS分析仪
	
	
	台
	1
	

	4
	氨氮在线监测
	
	
	台
	1
	

	5
	总氮在线监测
	
	
	台
	1
	

	6
	总磷在线监测
	
	
	台
	1
	


原辅材料消耗情况
表 2.1-8 本项目原辅材料消耗情况一览表
	序号
	药品种类
	性状
	年用量t/a
	厂区内最大贮存量（t）
	存放位置
	储存形式

	一期工程
	PAM
	固态
	1
	0.1
	加药间
	袋装

	
	PAC
	固态
	120
	10
	
	袋装

	
	氢氧化钠
	固态
	88
	5
	
	袋装

	
	双氧水（27%）
	液态
	285
	/
	
	二期10m3储罐

	
	硫酸（98%）
	液态
	4.25
	/
	
	二期10m3储罐

	
	硫酸亚铁
	液态
	140
	10
	
	桶装

	
	氯化铁
	液态
	1.6
	0.5
	
	桶装

	
	消石灰
（氢氧化钙）
	固态
	22
	2
	
	袋装

	
	碳源
	固态
	12
	2
	
	袋装

	
	臭氧催化剂
	固态
	2t/2a
	/
	
	/

	
	活性炭
	固态
	3.8
	0.95
	
	袋装

	二期工程
	PAM
	固态
	3.5
	0.5
	加药间
	袋装

	
	PAC
	固态
	410
	20
	
	袋装

	
	氢氧化钠
	固态
	204
	10
	
	袋装

	
	双氧水（27%）
	液态
	810
	9.99
	
	10m3储罐

	
	硫酸亚铁
	液态
	400
	20
	
	桶装

	
	氯化铁
	液态
	8
	1.0
	
	桶装

	
	消石灰
	固态
	110
	10
	
	袋装

	
	碳源
	固态/液态
	146
	10
	
	桶装

	
	次氯酸钠
	液态
	0.25
	0.1
	
	桶装

	
	硫酸（98%）
	液态
	170
	16.56
	
	10m3储罐

	
	臭氧催化剂
	固态
	1t/2a
	/
	
	/

	
	活性炭
	固态
	4.08
	1.02
	
	袋装

	三期工程
	PAM
	固态
	5.25
	0.5
	加药间
	袋装

	
	PAC
	固态
	615
	20
	
	袋装

	
	氢氧化钠
	固态
	306
	15
	
	袋装

	
	双氧水（27%）
	液态
	1215
	20
	
	10m3储罐

	
	硫酸亚铁
	液态
	600
	20
	
	桶装

	
	氯化铁
	液态
	12
	1.0
	
	桶装

	
	消石灰
	固态
	165
	10
	
	袋装

	
	碳源
	固态/液态
	219
	10
	
	桶装

	
	次氯酸钠（10%）
	液态
	0.375
	0.1
	
	桶装

	
	硫酸（98%）
	液态
	255
	16.56
	
	10m3储罐

	
	臭氧催化剂
	固态
	1t/2a
	/
	
	/

	
	活性炭
	固态
	4.08
	1.02
	
	袋装


表 2.1-9 本项目分析化验使用药剂一览表
	序号
	名称
	规格（g/瓶）
	最大贮存量
	年用量
	存贮地点

	1
	氢氧化钠
	500g
	500g
	500g
	化验室药品柜

	2
	过硫酸钾
	250g
	250g
	700g
	化验室药品柜

	3
	磷酸二氢钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	4
	硝酸钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	5
	四水合钼酸铵（钼酸铵）
	100g
	100g
	200g
	化验室药品柜

	6
	过二硫酸钾、过硫酸钾
	500g
	500g
	600g
	化验室药品柜

	7
	六水合硫酸铁铵
（硫酸亚铁铵）
	500g
	500g
	1500g
	化验室药品柜

	8
	硼酸
	500g
	500g
	2000g
	化验室药品柜

	9
	氢氧化钠（片状）
	500g
	500g
	1000g
	化验室药品柜

	10
	轻质氧化美
	500g
	500g
	1000g
	化验室药品柜

	11
	无水磷酸氢二钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	12
	无水碳酸钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	13
	七水合硫酸亚铁（硫水亚铁）
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	14
	磷酸氢二钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	15
	硫酸镁、七水
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	16
	N-烯丙基硫脲
	100g
	100g
	30g
	化验室药品柜

	17
	无水乙酸钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	18
	氨基磺酸铵
	100g
	100g
	300g
	化验室药品柜

	19
	溴酸钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	20
	溴化钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	21
	六水合三氯化铁（三氯化铁）
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	22
	氯化铵
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	23
	无水磷酸钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	24
	乙酸钠（三水合）
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	25
	无水硫代硫酸钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	26
	邻苯二甲酸氢钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	27
	硫酸
	2.5L
	2.5L
	60L
	化验室毒害品存储柜

	28
	盐酸
	2.5L
	2.5L
	5L
	化验室毒害品存储柜

	29
	硫酸银
	100g
	100g
	600g
	化验室毒害品存储柜

	30
	重铬酸钾
	500g
	500g
	250g
	化验室毒害品存储柜

	31
	硫酸汞
	100g
	100g
	700g
	化验室毒害品存储柜

	32
	碘化钾
	500g
	500g
	500g
	化验室药品柜

	33
	磷酸
	500g
	500g
	200g
	化验室毒害品存储柜

	34
	N(-萘基）乙二胺盐酸盐
	100g
	100g
	30g
	化验室毒害品存储柜

	35
	碘酸钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	36
	硝酸镧、水合
	500g
	500g
	200g
	化验室毒害品存储柜

	37
	硫酸氢钾
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	38
	铬酸钾
	500g
	500g
	200g
	化验室毒害品存储柜

	39
	亚硝酸钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	40
	硝酸银
	100g
	100g
	30g
	化验室药品柜

	41
	氟化钠
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	42
	苯胺
	500g
	500g
	200g
	化验室毒害品存储柜

	43
	碘化汞
	100g
	100g
	150g
	化验室毒害品存储柜

	44
	抗坏血酸
	100g
	100g
	400g
	化验室药品柜

	45
	可溶性淀粉
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	46
	葡萄糖（D(+.-)－葡萄糖、－水
	500g
	500g
	200g
	化验室药品柜

	47
	1.10-菲啰啉.-水
	5g
	5g
	5g
	化验室药品柜

	48
	溴百里香酚蓝
	10g
	10g
	40g
	化验室药品柜

	49
	甲基红
	25g
	25g
	8g
	化验室药品柜

	50
	酚酞（PH指示剂）
	25g
	25g
	8g
	化验室药品柜

	51
	甲基橙
	25g
	25g
	8g
	化验室药品柜

	52
	亚甲基蓝、三水
	25g
	25g
	8g
	化验室药品柜


表 2.1-10   主要原辅材料理化性质一览表
	物料名称
	分子式及分子量
	理化特性
	毒性

	PAC
	〔Al2(OH)nCl6-n▪xH2O〕m
	外观与性状：白色、淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，Al2O3含量≥30%，密度≈2.44g/cm3，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，易溶于水，稳定性差，有腐蚀性。
	/

	PAM
	/
	外观与形状：白色粉末、半透明珠粒或片状等；密度1.302g/cm3，熔点＞300℃；易溶于水，不易溶于有机溶剂。
	/

	氢氧化钠
	NaOH
40.01
	外观与性状：无色透明液体。熔点（℃) ：318.4 ；沸点（℃）：1390；相对密度（水=1）：1.328-1.349；饱和蒸气压（kPa）：0.13(739℃)
溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。
	刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激。

	双氧水
	H2O2
34.01
	水溶液为无色透明液体，有微弱的特殊气味。熔点-0.43℃（无水），沸点150.2℃，相对密度（水=1）：1.1（无水），饱和蒸气压（kPa）0.13(15.3℃），能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合，不溶于苯、石油醚。无毒，有很强的氧化作用。
	/

	硫酸亚铁
	Na2CO3
105.99
	外观与性状：白色粉末或细颗粒（无水纯品），味涩。熔点（℃) ：851；相对密度（水=1) 2.53 ；溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。
	急性毒性：LD50:4090mg/kg（大鼠经口）；LC50:2300mg/m3，2小时（大鼠吸入）

	氯化铁
	FeCl3
162.204
	为黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点316℃ ，密度为2.9g/cm3，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。
	急性毒性LD50:1872mg/kg（大鼠经口）

	氢氧化钙
	Ca(OH)2
74.096
	白色粉末状固体，密度为2.9g/cm3，熔点580℃、沸点2850℃ ，微溶于水， 放出大量的热。
	/

	硫酸
	H2SO4
98.08
	纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点为10.5℃，沸点为330℃，相对密度（水=1）为1.83，与水混溶。
	第8.1类 酸性腐蚀品
LD50:2140 mg/kg（大鼠经口）
LC50:510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）
家兔经眼：1380μg ，重度刺激。


公用工程
给排水
项目用水由园区市政管网供给，水源引自大唐闹德海和东水西调给水管线。
本项目用水单元主要包括反冲洗用水、压滤机清洗用水、药剂配置用水、实验分析用水，废气喷淋塔用水、循环冷却水补水及生活用水。其中新鲜用水量18357.31m3/a（50.294m3/d），包括压滤机清洗用水，药剂配置用水、废气喷淋塔用水、实验分析用水及生活用水，反冲洗用水、循环冷却水补水均采用二期工程污水处理装置处理达标后的回用水。
厂区排水采用雨、污分流，厂区内周围道路上设有雨水箅子，一期初期雨水排入一期初期雨水暂存池暂存后，经泵打入格栅渠进入低浓度集水池，进入一期工程污水处理系统；二期工程初期雨水直接经粗格栅及提升泵房提升后排入调节池，进入二期工程污水处理系统；三期初期雨水排入三期工程初期雨水暂存池暂存后，经粗格栅及提升泵房提升后排入调节池，进入三期工程污水处理系统；15min后雨水可切换流入雨水管线，集中排至园区雨水管网。
本项目产生的废水主要为反冲洗废水、压滤机清洗废水、药剂配置水、实验室分析废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水和生活污水。一期反冲洗废水、一期压滤机清洗废水、一期废气喷淋塔废水、一期循环冷却水排水、药剂配置水和生活污水进入一期低浓度废水收集池，进入一期工程低浓度污水处理系统处理达标后，进入二期工程；二期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水和循环冷却水排水进入二期调节池，经二期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于一期、二期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。三期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水和循环冷却水排水进入三期调节池，经三期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于三期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
（1）生活用水
生活用水：项目投产后人员合计48人，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020），工业企业人员用水量按45L/人 班计，则本项目生活用水2.16m³/d，788.4m3/a；生活污水产生量按用水量85%计，为1.84m3/d，671.6m3/a，经化粪池处理后，排入一期工程污水处理系统。
（2）反冲洗用水
项目需要反冲单元包括一期工程中BAC、机械过滤器、反硝化，二三期工程中BAC、活性砂滤池。反冲洗频次为15天冲洗一次，每次冲洗10min，一期反冲洗水泵流量为100m3/h，二、三期反冲洗水泵流量为140m3/h，经计算一期反冲洗冲洗用水总计为50m3/次，1200m3/a（折算3.3m3/d），二期、三期反冲洗用水量均为93m3/次，2240m3/a（折算6.14m3/d）。一期反冲洗废水产生量为2.64m3/d，二期、三期反冲洗废水产生量为4.91m3/d
（3）压滤机清洗用水
本项目一期工程污泥脱水采用板框压滤机，二、三期污泥脱水采用隔膜压滤机，需定期对压滤机进行清洗，清洗用水采用新鲜水，清洗频次为15天清洗一次，一期清洗用水量为5m3/次，二三期清洗用水量为10m3/次，经计算，一期压滤机清洗用水量为120m3/a（折算0.33m3/d），二三期清洗用水量为240m3/a（折算0.66m3/d）；排污水量按照90%计，则一期压滤机清洗废水量为1080m3/a（折算0.3m3/d），二三期清洗废水量为216m3/a（折算0.6m3/d）。
（4）药剂配置用水
本项目药剂配置需采用新鲜水，根据企业提供设计资料，一期药剂用水量总计为1m3/d，365m3/a；二期药剂用水量总计为12m3/d，3480m3/d，三期药剂用水量为18m3/d，6570m3/a，损耗量按10%计，随药剂进入污水系统的量为一期为0.9m3/d，328.5m3/a；二期为10.8m3/d，3132m3/d，三期为16.2m3/d，5913m3/a。
（5）废气喷淋塔用水
本项目一期工程废气采用“酸碱喷淋+活性炭吸附”工艺处理，二期和三期工程均采用“碱喷淋+化学氧化+活性炭吸附”工艺处理。一期工程废气风量为4000m3/h，二期工程废气量为5000m3/h，三期工程废气量为5000m3/h，按液气比2L/m3，则一期工程酸喷淋塔、碱喷淋塔的循环量为8m3/h，二期、三期工程的碱喷淋塔、化学氧化喷淋塔喷淋液循环量为10m3/h，损耗量按循环水量的1.0%，日运行24小时，则一期工程损耗量为3.84m3/d，二三期工程损耗量为4.8m3/d；废气喷淋塔排污水量按照循环水量的0.1%，则一期喷淋废水排水量为0.384m3/d，二期、三期喷淋废水排水量为0.48m3/d，则一期工程补水量为4.224m3/d，二、三期工程补水量均为5.28m3/d。
（6）臭氧发生器循环冷却水系统用水
本项目一期循环冷却系统水循环量为80m3/h，二期循环冷却水系统水循环量为50m3/h，三期循环冷却水系统水循环量为50m3/h，循环水场浓缩倍数控制在2～5，按浓缩倍数为5，参照《石油化工企业循环水场设计规范》（SH3016），蒸发损失按照循环水量的0.9%计，风冷损失按循环水量的0.1%，损失量总计为一期0.8m3/h，二期0.5m3/h，三期0.5m3/h，排污水量为一期0.2m3/h，二期0.125m3/h，三期0.125m3/h，补充水量为一期1.0m3/h（24m3/d），二期0.625m3/h（15m3/d），三期0.625m3/h（15m3/d）。循环冷却水补水采用二期工程污水处理系统回用水。
（7）实验分析用水
根据企业提供经验数据，实验室用水量为0.7m3/d，255.5m3/d；损耗及进入废液量为0.3m3/d，109.5m3/d；排水量为0.4m3/d，146m3/d，进入一期污水处理系统。
（8）初期雨水
阜新地区选用暴雨强度公式和雨水径流公式及参数如下：
)


Q——径流雨水量，m3；
q——暴雨强度，L/s·ha；
P——重现期，1~2 年，取2年； 
t——降雨历时，取15min；
ψ——径流系数，屋面、混凝土和沥青路面取0.9；
S——汇水面积，按一期工程汇水面积为0.237hm2、二期汇水面积为0.58hm2，三期汇水面积计0.7hm2。
经计算得暴雨强度为208.81L/s·hm2，一期工程一次降雨最大初期雨水量为45.1m3，一期工程设有1座100m3初期雨水池，可满足一期工程初期雨水暂存需求；二期工程一次降雨最大初期雨水量为109m3，二期工程设有1座905.25m3废水调节池，二期初期雨水直接排入二期工程废水调节池，可满足二期工程初期雨水暂存要求；三期工程一次降雨最大初期雨水量为131.6m3，三期工程拟建设1座150m3初期雨水池，可满足三期初期雨水暂存需求。
间歇暴雨降雨频次按10次/a计，则一期初期雨水收集量为451m3/a，暂存于一期工程初期雨水池，经管道排入一期工程低浓度废水处理工程处理；二期初期雨水收集量为1090m3/a，经管道排入二期工程低浓度废水处理工程处理；三期初期雨水收集量为1316m3/a，暂存于三期工程初期雨水池，经管道排入三期废水处理工程处理。
（9）厂区接收废水
项目收水及排水具体情况见表 2.1-10。
[bookmark: _Ref14062]表 2.1-11 项目收水及排水去向
	分类
	规模
	来源
	污水收集方式
	排水方式

	一期工程
	138m³/d
	昊瑞化工；煜科化工；泽程化工
	管网收集
	进二期工程

	二期工程
	1700m³/d
	园区收水范围内企业
	管网收集
	出水回用于园区综合利用

	三期工程
	2920m³/d
	园区收水范围内企业
	管网收集
	


本项目一期、二期水平衡图见图 2.1-2。


[bookmark: _Ref11780]图 2.1-2  本项目水平衡图（m3/d）


图 2.1-3  本项目三期水平衡图（m3/d）
供电工程
本项目采用双回10kv 电源供电，电源分别为东矿变电站和高金线。
供热
依托厂区现有已建设2台2t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），待园区热源厂建成投产后，引用园区热源。
工作制度及劳动定员
本项目劳动定员48人，其中生产人员44人，管理人员4人。污水处理单元及中控室、总变配电间生产人员实行三班制；化验室、辅助生产人员及管理人员实行一班制，年工作日为365天。
设计水质及污水量预测
收水范围
一期工程收水范围为阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业。
二期工程、三期工程收水范围为精细化工产业区66hm2。收水范围图见图 2.1-3。
[image: 收水范围]
[bookmark: _Ref31016]图 2.1-3  污水处理厂收水范围图
污水量预测
（1）一期工程水量预测
一期工程收水范围为阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业。一期工程分为高浓度废水和低浓度废水，其中高浓度废水为工艺废水，低浓度废水包括车间冲洗水、循环排污水、生活污水等其他废水。项目采用高浓度和低浓度双管收集废水。三家企业排水量情况见表 2.1-12。
[bookmark: _Ref22798]表 2.1-12  一期工程收水范围内三家企业排水情况一览表
	序号
	企业名称
	废水类型
	污水排放量（m3/d）
	备注

	1
	阜新泽程化工有限责任公司
	工艺废水
	高浓度废水
	21m3/d
	

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	低浓度废水
	33m³/d
	

	2
	阜新煜科化工科技有限公司
	工艺废水
	高浓度废水
	11m³/d
	

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	低浓度废水
	31m³/d
	

	3
	阜新昊瑞化工科技有限公司
	工艺废水
	高浓度废水
	12m³/d
	

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	低浓度废水
	30m³/d
	

	4
	合计
	工艺废水
	高浓度废水
	44m³/d
	

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	低浓度废水
	94m³/d
	


根据收水范围内三家企业水量预测，高浓度废水水量总计为44m3/d，低浓度废水水量总计为94m3/d。本项目一期工程污水处理规模保持不变，处理规模为150m3/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理规模为100m3/d，可满足收水范围内三家企业废水处理需求，污水处理规模设计合理。
（2）二期、三期水量预测
由于二三期收水范围内目前仅有一家入驻企业，且排水量较小，本项目预测方式来进行污水处理厂进水量预测。
①已建项目排水量
二期、三期收水范围内入驻排水企业仅一家，排水情况见表 2.1-13。
[bookmark: _Ref32650]表 2.1-13  二期工程收水范围内企业排水情况一览表
	序号
	企业名称
	废水类型
	污水排放量（m3/d）

	1
	辽宁瑞辰化学有限公司
	生产废水、生活污水、初期雨水等其他废水
	1.1

	2
	合计
	
	1.1


②未建设工业用地预测水量
本项目收水范围内规划工业用地面积为72.1hm2，一期工程三家企业总占地面积为6.1hm2，剩余工业用地占地面积为66hm2。根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）中表4.0.3-3不同类别用地用水量指标中工业用水指标为30~150m3/(hm2•d），日变化系数取值范围为1.1~1.5。城市污水排放系数为0.70~ 0.80，城市综合生活污水排放系数为0.80～0.90；城市工业废水排放系数为0.70~ 0.90，考虑到本工程工业废水占的比重较大，因此取城市污水排放系数0.7，计算结果见表 2.1-13。
[bookmark: _Ref32439][bookmark: _Ref32426]表 2.1-14  园区未建设工业用地用水量测算表
	用地名称
	面积（hm2）
	用水指标（m3/hm2•d）
	最高日用水量（m3/d）
	排放系数
	日变化系数
	平均日污水量（m3/d）

	工业用地
	66
	150
	9900
	0.7
	1.5
	4620

	合计
	66
	
	9900
	
	
	4620


经上表计算结果，二三期收水范围工业用地平均日排水量为4620m3/d，本项目一期工程处理后废水进入二期处理，一期工程处理规模为150m3/d，总计废水量为4770m3/d，考虑园区发展及企业建设时序，预留一定的弹性空间，本项目二期工程已建设完成，污水处理规模为2000m3/d，三期污水处理规模确定为3000m3/d，总计污水处理规模确定为5000m3/d，可满足收水范围内污水处理需求。
③设计规模的可行性分析
根据《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见，煤化工基地污水处理厂设计规模为12万m³/d，按照规划环评建议，调整为3.5 万m³/d，服务范围为整个煤化工园区，本工程仅服务于精细化工区，根据精细化工区规划期入驻企业情况，本工程总规模5000m³/d，一期处理规模为150m3/d，二期处理规模为2000m3/d，三期污水处理规模确定为3000m3/d。按煤化工控详规内容看，本工程为煤化工产业基地污水处理厂的一期项目。因此，本工程与《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划环境影响报告书》保持一致。
设计进水水质
（1）一期工程
一期工程进水分为高浓度废水和低浓度废水，其中高浓度废水为工艺废水，低浓度废水包括车间冲洗水、循环排污水、生活污水等其他废水。收水范围内三家企业废水类别见
表 2.1-15  三家企业废水类别调查情况表
	序号
	企业名称
	废水类型
	污染物

	1
	阜新泽程化工有限责任公司
	工艺废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、氯化物、总有机碳、全盐量、色度

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、全盐量

	2
	阜新煜科化工科技有限公司
	工艺废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、氯化物、总有机碳、挥发酚、全盐量、吡啶、色度

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、全盐量、动植物油

	3
	阜新昊瑞化工科技有限公司
	工艺废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、氯化物、总有机碳、苯胺类、溴化物、全盐量、色度

	
	
	车间冲洗水、循环排污水、生活污水、初期雨水等其他废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、全盐量


根据环评、排污许可和各企业废水的取样测试，确定设计进水水质见表 2.1-15，三家企业出水采用高浓度和低浓度双管收集进入一期工程污水处理系统，废水高于本项目进水水质指标时，禁止进入本项目污水处理系统。
[bookmark: _Ref22847]表 2.1-16  设计进水水质一览表
	类型
	pH
	CODcr
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	SS
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	TN
(mg/L)
	TP
(mg/L)
	全盐量
(mg/L)
	吡啶类化合物（mg/L）

	高浓度
	1-12
	≤80000
	≤24000
	≤2000
	≤4000
	≤4000
	≤5000
	≤90000
	≤4000

	低浓度
	1-12
	≤8000
	≤3200
	≤600
	≤200
	≤200
	≤40
	≤1000
	≤20

	类型
	溴化物
	氰化物
	苯胺类
	甲醛
	
	
	
	
	

	高浓度
	1000
	20
	1000
	100
	
	
	
	
	


（2）二期、三期工程
园区已建、在建及拟建企业排放废水类别及污染物种类调查情况见表 2.1-16。
[bookmark: _Ref3248]表 2.1-17  二期工程收水范围内企业排水情况一览表
	序号
	企业名称
	废水类型
	污染物种类

	1
	辽宁瑞辰化学有限公司
	生产废水、生活污水、初期雨水等其他废水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS


二期工程、三期工程接管废水水质中CODCr、NH3-N、总氮、总磷、SS满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值B级，BOD5、pH、全盐量执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准中较严的标准。
[bookmark: _Ref9091]表 2.1-18  二、三期工程设计进水水质一览表   单位：mg/L，pH除外
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
(mg/L)
	TP
(mg/L)
	全盐量
(mg/L)

	6-9
	≤500
	≤250
	≤400
	≤45
	≤70
	≤8
	≤1000


其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准中较严的标准。其他未列出特征因子在满足相应排放标准前提下，根据污水处理厂实际运营情况协商签订。
[bookmark: _Ref9261]表 2.1-19  二、三期工程其他污染物设计进水水质一览表   单位：mg/L，pH除外
	序号
	污染物
	《辽宁省污水综合排放标准》、（DB21/1627-2008)
	《石油化学工业污染物排放标准》
(GB31571-2015)
	《污水综合排放标准》
(GB8978-1996)
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
	最终执行标准

	1
	石油类
	20
	20
	20
	15
	15

	2
	水温
	
	
	
	40
	40

	3
	溶解性总固体（TDS）
	
	
	
	2000
	2000

	4
	氯化物
	1000
	
	—
	800
	800

	5
	色度（倍）
	100
	
	
	64
	100

	6
	挥发酚
	2.0
	0.5
	2.0
	1.0
	0.5

	7
	硫化物
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	8
	总氰化物
	1.0
	0.5
	1.0
	0.5
	0.5

	9
	苯胺类
	/
	/
	5.0
	5
	5

	10
	硝基苯类
	/
	/
	5.0
	5
	5

	11
	甲醛
	/
	/
	5.0
	5
	5.0

	12
	可吸附有机卤化物
	/
	5.0
	8
	8
	5.0

	13
	苯乙烯
	3.0
	/
	
	
	3.0

	14
	甲苯
	
	/
	0.5
	
	0.5

	15
	总铜
	
	0.5
	2.0
	2.0
	0.5

	16
	总锌
	
	2.0
	5.0
	5.0
	2.0

	17
	总铅
	
	1.0
	1.0
	0.5
	0.5

	18
	总镉
	
	0.1
	0.1
	0.05
	0.05

	19
	总砷
	
	0.5
	0.5
	0.3
	0.3

	20
	总镍
	
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	21
	总汞
	
	0.05
	0.05
	0.005
	0.005

	22
	烷基汞
	
	不得检出
	不得检出
	
	不得检出

	23
	总铬
	
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	24
	六价铬
	
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5






设计出水水质标准
本项目出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，设计出水水质与出水执行标准对照情况详见表 2.1-20。
[bookmark: _Ref11061]表 2.1-20  污水处理厂出水标准限值  （单位：mg/L ，pH除外）
	序号
	项目
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）
	本项目执行标准

	1
	pH
	6-9
	6~9
	6~9

	2
	COD
	50
	50
	50

	3
	BOD5
	10
	10
	10

	4
	NH₃-N
	5
	5
	5

	5
	SS
	10
	/
	10

	6
	总氮（以N计）
	15
	15
	15

	7
	总磷（以P计）
	0.5
	0.5
	0.5

	8
	石油类
	1.0
	1.0
	1.0

	9
	溶解性总固体（TDS）
	/
	1000
	1000

	10
	色度
	30
	20
	20

	11
	挥发酚
	0.5
	/
	0.5

	12
	硫化物
	1.0
	1.0
	1.0

	13
	总氰化物
	0.5
	/
	0.5

	14
	苯胺类
	0.5
	/
	0.5

	15
	甲醛
	1.0
	/
	1.0

	16
	可吸附有机卤化物
	1.0
	/
	1.0

	17
	甲苯
	0.1
	/
	0.1

	18
	总汞
	0.001
	/
	0.001

	19
	烷基汞
	不得检出
	/
	不得检出

	20
	总镉
	0.01
	/
	0.01

	21
	总铬
	0.1
	/
	0.1

	22
	六价铬
	0.05
	/
	0.05

	23
	总砷
	0.1
	/
	0.1

	24
	总铅
	0.1
	/
	0.1

	25
	总镍
	0.05
	/
	0.05

	26
	总铜
	0.5
	/
	0.5

	27
	总锌
	1.0
	/
	1.0


[bookmark: _Toc22787]影响因素分析
施工期影响因素分析
施工期工艺流程及产污节点分析
一期、二期工程已建设完成，三期工程建设过程主要施工内容为土地平整、土建施工、设备安装等。
项目建设期间，各项施工活动将不可避免地对周围环境产生影响。主要包括废气、扬尘、噪声、固体废物以及污水等对周围环境的影响，对施工期相关污染源进行分析，其施工流程及各阶段主要污染物产生的情况见图 2.2-1。


[bookmark: _Ref3557]图 2.2-1 项目施工期施工流程及产污环节
施工废气
一般来讲，由于工程施工而产生的大气污染源，主要有以下几个方面：
（1）以燃油为动力的施工机械排放的废气；
（2）施工中使用的材料泄漏；
（3）运输车辆尾气；
（4）施工过程中掘土等产生粉尘；
（5）开挖回填过程，会引起大量的粉尘飞扬；
（6）开挖泥土被雨水冲刷外流，遇到干燥天气再次扬起；
（7）开挖泥土未及时清运或回填，暴露在外，被晒干，遇风扬尘；
（8）水泥、沙子、碎石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上，在风力作用下尘土再次扬起。运输车辆在行驶中也能带起粉尘。
由上面分析可以看出，施工期对周围大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。
总的说来，施工造成的扬尘主要来自以下几个方面：其一是挖掘地基、地下构筑物等过程中产生的地面扬尘；其二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。
施工废水
本项目施工废水主要是施工人员所排放的生活污水和地基开挖产生的含泥沙废水。其中，施工废水经简易沉淀池沉淀后可回用于场地洒水抑尘；生活污水排入厂区现有排水设施。
施工噪声
施工期的噪声主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。
物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。
施工固体废物
施工期产生的固体废物主要是土建工程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。建筑垃圾外运综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
运营期影响因素分析
工艺比选方案
预处理方案比选
（1）蒸发工艺选择
高盐废水蒸发浓缩常见的处理工艺有三效蒸发、MVR等，两种工艺的优缺点见表 2.2-1。
[bookmark: _Ref29697]表 2.2-1 高盐废水蒸发浓缩工艺比选表
	项目
	三效蒸发工艺
	MVR

	工艺原理
	利用生蒸汽加热一效，一效二次蒸汽供二效、二效供三效，逐级利用余热，依靠外部蒸汽提供热源
	将二次蒸汽经压缩机升温升压后循环作为热源，几乎不用生蒸汽，依赖电能

	吨水投资
	较低，约100～130万元/吨水
	较高，约150～220万元/吨水，比三效高 30%～60%

	适用规模
	大、中型连续生产，100m³/d 以上规模优势明显
	中小型为主，10～150m³/d，大规模不经济

	能耗结构
	以蒸汽为主，耗电较低
	以电为主，几乎无蒸汽消耗

	水质适应性
	强，耐高盐、高硬度、高 COD、易结垢、水质波动
	较弱，对沸点升高、结垢、泡沫、腐蚀性工况敏感

	运行稳定性
	成熟可靠，故障率低，连续运行能力强
	依赖压缩机，稳定性受设备与运维水平影响大

	操作维护
	结构简单，维护方便、成本低
	压缩机维护要求高，维修成本高、备件贵

	抗冲击能力
	强，负荷波动、水质波动均可适应
	弱，负荷变化大易造成运行异常

	系统复杂度
	低，流程简单，自控要求一般
	高，配套压缩机、变频、自控系统复杂

	优点
	1.技术成熟，运行稳定
2.投资低
3.水质适应性强
4.维护简单、成本低
5.适合大规模连续运行
	1..单位电耗低
2.热利用率高
3.冷却水用量小

	缺点
	1.需持续供应蒸汽
2.热效率低于 MVR
3.占地略大
	1.投资高
2.水质要求高
3.压缩机维护成本高
4.大规模不经济


综上分析，本项目一期工程废水蒸发工艺选用三效蒸发工艺。
（2）物化高级氧化工艺选择
目前较为常用的物化高级氧化工艺主要有臭氧催化氧化法、Fenton法等。
Fenton法原理是在酸性反应条件下，H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由基（-OH），该自由基是一种强氧化剂，使有机物的长链不断被打断成小分子物质，可与大多数有机物作用使其降解，将污水中的有机物最终氧化成二氧化碳和水以降低COD。H2O2在Fe2+的催化作用下分解产生（·OH），其氧化电位达到2.83V，是除元素氟外最强的无机氧化剂，适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的有机废水的氧化处理。芬顿试剂在处理有机废水时会发生反应产生铁水络合物，具有絮凝功能。芬顿试剂所具有的这种絮凝/沉淀功能是芬顿试剂降解COD的重要组成部分，可以看出利用芬顿试剂处理废水所取得的处理效果，并不是单纯的因为羟基自由基的作用，这种絮凝/沉降功能同样起到了重要的作用。
但其具有如下缺点：
1）芬顿处理需要投加双氧水、FeSO4、H2SO4、NaOH等药剂，药剂投加种类多、投加量大，运营过程中对pH控制操作难度大；
2）芬顿处理的运行成本较高，产生污泥量多。药剂成本高是一方面，另一方面是芬顿工艺产生的污泥为危废，额外增加了大量危废处理费用；
3）芬顿处理容易返色。如双氧水与硫酸亚铁的投加量与投加比例控制不好，或三价铁不沉淀容易导致废水呈现出黄色或褐色；
4）芬顿处理腐蚀性大。投加的双氧水、碱等具有强氧化性或还原性，对设备、池体腐蚀性大，如果防护不好对人体都有一定程度的损害，此外，硫酸亚铁也具有一定的腐蚀性，芬顿排泥进入厂区污泥处理系统，对污泥处理设备也会造成较大腐蚀。
臭氧催化氧化法主要通过直接反应和间接反应两种途径得以实现。其中直接反应是指臭氧与有机物直接发生反应，间接反应是指臭氧分解产生OH，通过OH与有机物进行氧化反应。臭氧催化氧化相对于Fenton氧化而言，不产生污泥，二次污染少。针对废水中含有大量高毒性和难降解物质，直接生化处理效果差等特点，采用臭氧催化氧化处理具有以下显著优势：
1）优先氧化含有不饱和键的污染物，实现了对有机毒物和难降解的选择性降解：废水中C=O、C=C等不饱和致色物质以及芳烃类、脂肪烃、杂环类等高
毒、难生物降解物质进行高效选择性降解。
2) 废水经催化氧化后，有大量有机酸（易生物降解的物质）生成，有效提高污水的可生化水平，显著改善生化阶段的出泡现象，提高污水的生化性。
3) 药剂投加种类少，反应效率高，残留量少，且对生化处理无害，有利于后续中水回用的进行。
4）反应过程无污泥固废，二次污染少，操作环境好。
5）反应全过程均可实时调控，对水质波动具有很强的抗冲击能力，提高污水处理系统的稳定性。
表 2.2-2 废水高级氧化预处理工艺比选表
	项目
	Fenton法
	臭氧催化氧化

	占地大小
	占地相对较大
	占地相对较小

	运营难易程度
	加药种类多，对pH调节要求高，处理效率随水质水量波动较大，运营难度相对较高
	系统通过全自动化运行控制，处理效果稳定，运营难度相对较低

	是否产生污泥
	产生污泥
	不产生污泥

	优点
	投资低、去除 COD 没有选择性，效果好
	不产生污泥、自动化程度
高、厂区卫生环境好、运
行成本相对较低

	缺点
	设备多，劳动强度大、污泥产量较大、产生的污泥可能会被列为危废，会增加额外处置费用和工作量，药剂投加量较难控制、运行成本相对较高。
	一次性投资较高


根据以上比选分析情况可知，芬顿工艺投资较低，但是运行过程中药剂投加量和污泥产量非常大，导致运行成本较高。臭氧催化氧化工艺的一次性投资较高，但自动化程度高、运行更稳定、运行费用相对较低。根据废水进水水质情况，一期工程预处理采用芬顿氧化和臭氧氧化相结合工艺，深度处理采用臭氧催化氧化工艺；二期、三期工程废水预处理选择臭氧催化氧化技术工艺，深度处理选择芬顿催化氧化，去除难降解有机物、改善废水可生化性。
生物处理单元工艺比选
好氧生物处理技术主要包括SBR法、EBIS 工艺、A2/O 法（厌氧—缺氧—好氧生物除磷脱氮工艺）和 MBR 工艺等。
1）SBR工艺
SBR是活性污泥法的一种变形，它的反应机理和污染物去除机制和传统活性炭污泥法相同，只是运行操作不同。SBR 是在单一的反应器内，在时间上进行各种目的的不同操作，故称之为时间序列上的废水处理工艺，它集调节池、曝气池、沉淀池为一体，不需设污泥回流系统。SBR 工艺的一个完整操作周期有五个阶段：进水期、反应期、沉淀期、排水期、闲置期。与普通活性污泥相比，它不需要另设二次沉淀池、污泥回流设施，多数情况下可省去初沉池。但工艺、电气等设备闲置率较高。
2）EBIS工艺
EBIS一体式活性污泥系统是基于先进的同步硝化反硝化脱氮理论为基础的高效一体化生物处理系统，它在低溶氧环境（0.5mg/L 左右）下，降低微生物的生长速率，提高污泥龄，控制高污泥浓度（MLSS=6～8g/L），在单一池体内完成对有机物的去除，实现同步硝化反硝化的进行，且短程硝化反硝化占有相当比例。EBIS 系统采用一体化结构，将厌氧、好氧、泥水分离等不同处理功能的单元集中于同一反应池中，一般可分为生物除磷区、气提区、曝气区、沉淀区，根据处理规模以及污水污泥性质不同，拥有多种不同的泥水分离结构，内挂式、外挂式、无动力式等沉淀结构。该系统简化了系统脱氮的运行流程，可节约能耗、降低对碳源的需求，同时也可以避免由于硝态氮积累带来的不利影响。但EBIS处理系统也有短板。其中，溶解氧控制是EBIS系统的一大关键点，同时也是EBIS 系统能够实现预期处理效果的基本条件，EBIS工艺对自动化程度要求比SBR工艺还高，需要精确智能的溶氧控制系统，才能实现时刻根据实际的进水水质、水量以及实际出水情况控制曝气池中溶解氧，调整风机的风量。此外，EBIS 末端采用斜板沉淀工艺，由于该工艺采用高污泥浓度运行，斜板沉淀工艺固体负荷大，沉淀效果不如常规辐流式沉淀池好，斜板容易积泥堵塞，出水SS浓度较难稳定控制在较低水平。而且该工艺技术采用的同步硝化反硝化功能技术还不太成熟，国内在污水处理工程中实际应用不多。
3）A2/O工艺 
A2/O工艺是在普通活性污泥法基础上发展起来的一种生物处理工艺，它将生化处理部分分为三个阶段，前一阶段为厌氧段（即A段），第二段为缺氧段（即A段），第二阶段为好氧段（即O段）。在该流程中，原污水先进入厌氧段，再进入缺氧段，最后进入好氧段，并将好氧段的混合液回流至缺氧段，沉淀池的污泥回流到厌氧段。生化除磷的原理是：微生物污泥厌氧条件下释放磷，在好氧条件下超量吸附磷，通过剩余污泥得以去除磷；生化除氮的原理是：污水在好氧条件下将氨氮硝化成亚硝酸盐、硝酸盐，在缺氧条件下将亚硝酸盐、硝酸盐反硝化成氮气释放，从而去除氨氮和总氮。采用这样一个生化过程，对有机污染物、氨氮、总氮、磷等都有十分明显的去除效果。 
A2/O工艺主要优点是：
①技术成熟，可有效去除污水中有机污染物、氮、磷污染物，出水水质较稳定。 
②能最大限度利用原污水中的碳源有机物，减少外加碳源量，节约运行成本。 
③剩余污泥量少，污泥沉降性能和脱水性能较好，处理费用较低。 
④机械设备少，基本不需要控制系统，通过监测溶解氧、污泥浓度等指标来运行，管理简单。 
⑤操作简便灵活，在氮或磷不高时，可超越其处理池体直接切入好氧池， 
减少能量消耗。
（4）MBR工艺
膜生物反应器（MBR）是一种新型的污水生化处理系统。它将生化处理和膜分离技术有机结合，以膜分离取代二沉池进行固液分离，实现水力停留时间（HRT）和泥龄（SRT）完全分离的工艺技术，克服了传统污泥工艺污泥膨胀的问题，提高生化池中污泥浓度。MBR系统一般由膜池、化学清洗系统，反洗系统、污泥系统组成。反洗系统和化学清洗系统则是保持膜组件的通量，确保系统长期稳定运行的有力保障；污泥系统用于控制生化系统的污泥回流、泥龄及剩余污泥排放。使用中空纤维膜的膜生物反应器（MBR）通常采用浸入式，即将膜组成的膜组件浸放于膜池中，由于膜 0.5 微米以下的孔径可完全阻止细菌的通过，所以将菌胶团和游离细菌、原生、后生动物等全部被截留在曝气池中，只将透过膜的清水汇入集水管中排出，从而达到固液分离；各种悬浮颗粒、细菌、藻类等悬浮类COD均得到了有效的去除，保证了出水悬浮物接近零的优良出水水质。由于超滤膜近乎百分之百的菌种隔离作用，可使膜池中的污泥浓度达到8000～12000mg/L，前段膜曝气池内污泥浓度也可达到 6000～8000mg/L，污泥中的微生物种群更加完善、丰富，不仅提高了整个系统抗冲击负荷的能力，出水更加稳定不易受污泥膨胀的影响，提高了曝气生化池的负荷能力，无需二沉池，从而减少了所需的水池数量。特别需要指出的是采用膜过滤有利于增殖缓慢的硝化细菌和去除难降解有机物特种微生物的截留、生长和繁殖，系统的硝化效率和难降解无机物去除效率得以提高。
表 2.2-3  废水生化处理工艺比选表
	项目
	SBR工艺
	EBIS工艺
	A2/O工艺
	MBR工艺

	运行成本
	约0.49元/吨水
	约0.45元/吨水
	约0.51元/吨水
	约1.25元/吨水

	优点
	自动化程度高，节省人力
	占地省、投资小
	运行稳定，投资小，COD去除及脱氮除磷效果均较好
	运行稳定，出水水质 SS 低

	缺点
	控制复杂，SBR出水SS较高，占地大，设备闲置率较高
	运行不稳定，出水SS较高，COD去除效果不理想，工程实例很少
	占地稍大
	膜丝易污堵，设备检修率高，运行维护费用高


根据以上对比分析可以看出，MBR工艺整体投资及运行费用均较高，且膜丝易污堵，设备检修率高，运行维护费用高；A2/O工艺、EBIS工艺以及 SBR 工艺，整体投资、运行费用都较低，但考虑到A2/O生化工艺成熟，运行稳定，且COD去除及脱氮除磷效果均较好。因此，本项目一期工程生化处理工艺选用A（厌氧生物滤塔）-AO（好氧选用MBBR）工艺，二期、三期工程生化处理工艺选用A2O-AO（二级好氧选用MBBR）工艺。
深度处理工艺选择
（1）高级氧化处理工艺选择
废水经生化处理后，仍然有部分难降解有机物残留在水中，影响出水水质，需增加深度处理进一步降解COD浓度，提高废水BOD/COD比值，需采用高级氧化处理法，根据前面对高级氧化处理方法的对比，结合水质情况，一期工程深度处理采用臭氧氧化法处理工艺，二期、三期工程选用Fenton氧化法处理工艺。
（2）BAC过滤器
正常情况下，废水经高级氧化后废水各项指标均已实现设计目标，但考虑到生产过程中水质的波动性以及各处理工艺的异常情况，本方案考虑在高级氧化工艺末端增加活性炭吸附单元作为保安工艺单元，确保最终出水达标排放。水质运行情况良好时可进行活性炭过滤单元的超越直接达标排放。
活性炭吸附一般可以去除生化处理和物化处理单元难以去除的微量污染物质，不仅可以除臭、脱色，而且可以吸附诸多类型的有机物质，如：烃类、酚类、苯类等，目前活性炭吸附广泛应用于深度处理中。
（3）消毒方案
常用的消毒方法有加氯消毒、紫外线、臭氧、热处理等。
1）加氯消毒
加氯法主要是投加液氯或氯化合物。液氯是迄今为止最常用的方法，具有以下优 点：①氯成本低；②工艺成熟、效果稳定可靠；③余氯有持续消毒能力。
但加氯消毒也存在以下缺陷：
①加氯法一般要求不少于30min 的接触时间，接触池容积较大；
②氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规 定兴建氯库和加氯间。
2）臭氧氧化法
氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂，最常用的是臭氧。臭氧消毒具有以下优 势：①广谱高效，杀菌彻底可靠。②效果显著且受水质的影响小。
③危险性较小，对环境基本上无副作用。④接触时间比加氯法短。
臭氧消毒的缺点如下：
①与加氯消毒相比基建投资相对较大，运行成本相对高。
②无持续消毒力。③安全要求较高。
表 2.2-3  消毒工艺优缺点比较
	类型
	液氯
	次氯酸钠
	臭氧
	紫外消毒
	热处理

	应用范围
	自来水和各种废水
	自来水和各种废水
	饮用水和 游泳池水
	自来水和经二级或深度处理的废水
	医院、屠宰场等含病原菌的 污水

	优点
	工艺成熟、处理效果稳定，设备投资和运行费用低
	处理效果稳定，设备投资少，对环境影响较液氯小
	占地面积小，杀菌效率高，并有脱色和除臭效果，对环境影响小
	占地面积小，杀菌效率高，并有除臭 和控制污泥膨胀的效果
	杀菌彻底

	缺点
	占地面积大，有潜在危险性和二次污染
	占地面积较大，运行费用比液氯高，有二次污染
	设备投资大，运行费用高
	设备费用高，受水质、水量影响大
	能耗大，操作复杂

	基建费用
	中
	低
	高
	高
	高

	运行费用
	低
	中
	高
	中
	高


表 2.2-4  常用消毒剂参数比较
	类型
	次氯酸钠
	二氧化氯
	臭氧
	紫外线

	使用剂量（mg/L）
	10
	2~8
	10
	-

	接触时间min
	10~30
	10~20
	5~10
	短

	处理效果
	对细菌
	有效
	有效
	有效
	有效

	
	对病毒
	部分有效
	部分有效
	有效
	有效

	
	对芽孢
	无效
	无效
	有效
	有效

	投资运行费用
	较低
	较低
	较高
	较高

	持续消毒
	有
	有
	无
	无

	危险程度
	小
	较大
	小
	小


经过上述分析，本项目采用紫外线消毒工艺。
（4）污泥处理工艺选择
目前，污泥处理过程单元主要有浓缩、脱水、消化、干化、卫生填埋、焚烧、综合利用等，一般可以根据污水处理厂规模、当地环保要求和经济能力、污泥最终处置方式等，对各单元过程进行有机组合。
根据我国污水处理厂的实践，考虑经济能力、运行管理水平、设备制造水平等因素，目前我国城市污水处理厂污泥处理工艺主要有两种形式：对于大型城市污水处理厂，一般采用浓缩一厌氧消化一机械脱水工艺；对于中小规模的城市污水处理厂，一般采用直接浓缩一机械脱水工艺。
污泥是否需要进行消化处理，直接关系到整个污水处理厂污水处理工艺的选择、 污水处理厂的投资、设计建造和运行管理。污泥消化又分为好氧消化和厌氧消化两种 方式，好氧消化因需要消耗大量能源，采用较少。因此污泥消化主要是指厌氧消化。
污泥中温厌氧消化可使污泥中的有机物质转化为富含能量的沼气，可以减少污泥量30%左右，实现污泥的减量化和资源化，减少污泥运输和处置费用；同时通过污泥厌氧消化，可以改善污泥的性质，破坏和抑制致病的微生物，为后续污泥处置创造良好的条件。
污泥中温厌氧消化系统复杂，对设备和材质以及运行安全性要求较高，其初期投 资较大，对运行管理要求高；另外，尽管污泥厌氧消化可以产生沼气，但沼气利用系统 复杂，只有当系统达到一定规模时才具有实际利用价值。
采用厌氧消化无论在投资和维护运行管理方面都存在一定的困难，沼气利用的经济性不高。因此本工程考虑在生物反应池中使污泥得到一定程度的稳定化处理，所设计的生物反应池的污泥负荷低，污泥泥龄较长，使活性污泥在生物反应池中已基本得到稳定，因此本工程无须设置复杂的污泥厌氧消化系统，可直接采用浓缩脱水工艺。
1）污泥浓缩方案
排泥水浓缩的目的是减少排泥水的含水量，从而减轻后续脱水处理工作量，并且使各种污泥脱水机械的脱水效率能最大限度地发挥。污泥浓缩的方法通常有三种：重力浓缩，气浮浓缩、机械浓缩等。
①重力浓缩：利用竖式或辐射式浓缩池，靠重力作用使颗粒沉降而与水分离。这种方法可以把活性污泥的固体含量从0.5—2.0%增加到1.5—4.0%，污泥体积约缩小4-5倍。从二次沉淀池排出的活性污泥浓缩所需时间为10—12小时。
②气浮浓缩：用溶气上浮、真空上浮、分散上浮或生物上浮等方法。上浮分离效 果较好，处理后的污泥中固体含量可达7%，处理时间仅为重力分离的1/3。
③机械浓缩
一般用以浓缩为其他方法所不易处理的污泥。此外，还可用震动凝聚法以缩短浓 缩时间。
三种浓缩方式比较如下：
表 2.2-5  污泥浓缩、脱水方案比较表
	对比项目
	方案一：机械浓缩、机械脱水
	方案二：重力浓缩、机械脱水

	工艺原理
	利用离心力 / 压力差实现污泥固液分离，强制浓缩，分离效率高。
	利用重力沉降原理，污泥自然沉降分层，上清液溢出，底部浓缩污泥排出，工艺简单直观

	吨水/吨泥投资
	较高，设备购置、安装及配套电机投资大，约为重力浓缩的2-3倍
	低，主要为混凝土池体建设，设备简单（仅需刮泥机、搅拌装置）

	适用规模
	中、小型污泥量（日污泥量＜50 吨 DS），适合场地紧张场景
	大、中、小型均可，尤其日污泥量＞50 吨 DS 大规模场景优势显著

	浓缩效果
	浓缩后污泥含固率 2%—6%，效果稳定，但受污泥性质影响略大
	浓缩后污泥含固率 2%—5%，满足后续脱水要求，对易沉降污泥效果更优

	运行能耗
	高，离心浓缩机吨泥电耗约 0.8-1.5kWh，带式浓缩机约 0.3-0.6kWh
	低，仅刮泥机、搅拌装置耗电，吨泥电耗 0.05-0.15kWh，能耗仅为机械浓缩的 1/5-1/10

	运行管理
	复杂，需专业人员操作维护，设备易磨损、堵塞，需定期检修更换备件
	简单，自动化程度可按需配置，维护工作量小，故障点少，运维成本低

	抗冲击负荷
	较弱，污泥性质、流量波动易导致设备过载、浓缩效果下滑
	强，池体有缓冲空间，对污泥量、性质波动适应性好，运行稳定性高

	污泥适应性
	对轻质、难沉降污泥（如剩余活性污泥）浓缩效果较好，但易缠绕设备
	对大部分市政污泥、工业有机污泥均适配，尤其适合高含水率、易沉降污泥

	占地需求
	小，设备紧凑，适合场地受限项目
	较大，需建设池体，但大规模场景下单位占地成本更低

	优点
	1.浓缩效率高，停留时间短（0.5—2小时）；
2.占地小，适合场地紧张场景
	1.投资低，初期投入可控。能耗极低，长期运行成本省。
2.运行稳定、维护简单适配大规模运行。抗冲击负荷强，故障风险低

	缺点
	1.投资高，初期成本压力大；
2.能耗高，长期运行费用高；
3.维护复杂，备件更换成本高；
4.大规模运行不经济。
	1.停留时间长（12-24 小时）；
2.占地略大对难沉降污泥浓缩效果一般


因此，本工程污泥处理工艺采用机械浓缩、机械脱水方案。
而机械脱水的设备也较多，常用的有带式浓缩脱水一体机、离心浓缩脱水一体机和高压隔膜板框压滤机等，这三种设备的比较详见表 2.2-6。
[bookmark: _Ref23347]表 2.2-6  机械脱水设备性能分析
	项目
	带式浓缩脱水一体化机
	离心浓缩脱水一体化机
	高压隔膜压滤机
	板框压滤机

	工艺原理
	浓缩段重力脱水+压榨段辊压脱水，连续运行
	离心力分离固液，浓缩+脱水一体化，连续运行
	高压隔膜挤压+滤布过滤，加压脱水，间歇运行
	板框加压夹紧+滤布过滤，压力脱水，间歇运行

	脱水效果
（含固率）
	较低，泥饼含固率 20%—30%
	中等，泥饼含固率 25%—35%
	高，泥饼含固率 40%—60%（高压优势）
	高，泥饼含固率 35%—55%（压力稳定）

	吨泥投资
	中等，约8-12 万元/吨・天
	较高，约12万—18万元 吨・天
	较高，约15-22 万元/ 吨・天
	较低，约 10-15 万元 / 吨・天

	适用规模
	中、大型（日污泥量 50-500 吨 DS）
	中、小型（日污泥量 20-200 吨 DS）
	大、中、小型均可，大规模优势显著
	大、中、小型均可，中小型性价比高

	运行能耗
	中等，吨泥电耗 1.5-3.0kWh
	高，吨泥电耗 3.0-5.0kWh
	中等，吨泥电耗 1.2-2.5kWh（高压节能）
	低，吨泥电耗 0.8-1.8kWh（仅压榨耗电）

	药剂消耗
	高，需大量絮凝剂（PAM 投加量 3—5kg / 吨 DS）
	较高，絮凝剂投加量2—4kg/吨DS
	低，絮凝剂投加量 1—2kg / 吨 DS（高压减少用量）
	低，絮凝剂投加量 1—2.5kg / 吨 DS

	运行管理
	复杂，需监控滤带张力、跑偏，易堵塞
	复杂，需专业人员操作，设备维护要求高
	简便，自动化程度高，故障点少
	简便，结构简单，维护工作量小

	抗冲击负荷
	较弱，污泥性质波动易导致跑泥、脱水效果下滑
	一般，对污泥黏度敏感，易失衡
	强，压力稳定，对污泥性质适配性广
	强，压力可控，抗波动能力强

	泥饼处置
	含水率高，运输成本高，后续处置难度大
	含水率中等，处置成本一般
	含水率极低，运输 / 处置成本大幅降低
	含水率低，处置成本可控

	优点
	1. 连续运行，处理效率高；2. 占地中等
	1. 一体化设计，流程紧凑；2. 适合粘性污泥
	1. 脱水效果极致，泥饼含固率最高；2. 药剂能耗低；3. 自动化程度高；4. 大规模运行经济
	1. 投资低，性价比高；2. 能耗最低，运行成本省；3. 维护简单，故障风险低；4. 适配性广

	缺点
	1. 脱水效果差，泥饼含水率高；2.药剂消耗大；3. 易堵塞，维护频繁
	1. 投资高，能耗高；2. 维护要求高，备件成本高；3. 噪声大
	1. 间歇运行，需配套污泥缓存设施；2. 初期投资略高
	1. 间歇运行，处理周期长；2. 人工操作占比略高（可升级自动化）


根据对比分析，一期工程选用板框压滤机，二期、三期工程采用隔膜压滤机，将污泥处理到含水率80%以下。
一期工程污水处理工艺
一期工程污水处理厂规模150m³/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理规模为100m3/d。通过管网收集方式，收集阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业废水，每家排污企业单独设立2根废水排放管（高浓度污水管线和低浓度污水管线），管线上设置流量计、取样分析装置和控制阀等对各企业排污情况单独监测和自动管控，自动监测设备由各企业自行安装。三家企业排放的高浓废水和低浓废水分别进入一期高浓废水收集池和低浓废水收集池，其中高浓废水预处理工艺：高浓调节池→混凝澄清→芬顿氧化→三效蒸发→臭氧氧化→厌氧生物滤塔→AO（缺氧/MBBR）→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→出水去二期。低浓废水处理工艺流程为：来水一格栅→低浓调节池→混凝气浮→厌氧生物滤塔→AO→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→去二期。废水处理工艺见图 2.2-2。


[bookmark: _Ref23023]图 2.2-2 一期工程污水处理厂产排污节点图
工艺流程简述如下：
一期接管来的高浓度有机废水经格栅后进入高浓度集水池，去除较粗大悬浮物，然后进入高浓度调节池进行水质与水量的调节，调节池设搅拌装置，便于对来水进行均质均量。之后泵送入芬顿氧化单元进行预处理，降解COD并提高废水可生化性，然后进入三效蒸发装置除盐后，进入臭氧氧化单元进一步降解COD并提高废水可生化性，然后进入生化单元，经厌氧生物滤塔-AO（MBBR）生化处理，生化池中为保证各类污染物均得到有效去除，强化脱氮除磷效果，必要时需投加一定量的碳源、营养盐。二沉池出水经机械过滤后，泵至臭氧催化氧化处理单元，去除水中残留的少量难降解有机物，臭氧氧化塔出水进入反硝化过滤床进一步脱氮过滤后，泵提至BAC过滤器，进一步降低水中的SS等指标，并通过活性炭吸附作用保障出水COD，水质达标后经机械搅拌澄清槽、竖片式滤布过滤机过滤后，进入清水池，达标废水进入二期工程调节池。
[bookmark: _Toc536040325]污水处理过程中产生的污泥，集中送到污泥处理系统。污水处理过程中产生的污泥集中进行污泥处理。一期均设置2座污泥浓缩池和1台板框压滤机，本项目污泥主要来源于生化单元产生的剩余污泥及初沉池、芬顿氧化单元的物化污泥，分别经污泥浓缩池浓缩后，泵入板框压滤机脱水至含水率80%以下。
一期污泥处理工艺产生的物化污泥和生化污泥，物化污泥为危险废物，采用密闭袋装后，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理，生化污泥鉴别认定废物属性后，按其属性合理处置。
二期、三期工程污水处理工艺
二期工程处理规模为2000m3/d，二期工程与一期工程串联运行，一期工程处理后废水进入二期工程，二期工程同时接收园区其他企业来水；三期工程处理规模为3000m3/d，污水处理工艺与二期相同，二期、三期工程工艺流程见图 2.2-3。
项目园区内企业污水采用“一企一管”收集，企业出厂废水总排口设有在线监控装置，以控制及监控来水水质情况。当污水处理厂进水超过设计进水指标时，及时反馈并通知超标企业异常情况，并将该部分废水及时切入项目事故池进行临时储存，待来水恢复正常后再将事故池内的废水通过泵小流量送入均质调节池内进行调节，水质达到设计水质指标后进入后续相应处理单元进行处理。
1）粗格栅、污水提升、均质调节、混合絮凝、初沉、砂滤工艺
园区收水范围内废水经集水池及格栅渠去除较粗大悬浮物后进入调节池进行水质与水量的调节，一期工程出水直接排入二期调节池，调节池设搅拌装置，便于对来水进行均质均量。之后泵提至初沉池、活性砂滤池1及中间水池1，出水去除悬浮物后泵送入臭氧催化氧化塔进行预处理。
2）臭氧催化氧化工艺
废水去除悬浮物后泵送入臭氧催化氧化塔进行预处理，利用臭氧的强氧化作用，将水中的大分子有机物分解为小分子有机物，降解部分有机物，提高废水的可生化性，有利于后续生化反应的运行。
臭氧经臭氧发生器制备，二期、三期均设置1套臭氧发生器，配套空压机、冷干机、储气罐、变压吸附制氧机、内循环设备、尾气破坏器、臭氧泄漏报警仪、氧气泄漏报警仪、仪表风系统等。
催化臭氧氧化为非均相催化氧化，采用固定床反应器，反应器内装填球形催化剂层，催化剂为稀有金属与载体烧结的金属氧化物，催化活性高、化学性质稳定，寿命长（5—6年）。催化臭氧氧化反应在常温常压下进行，污水不需调节酸碱性，反应产物为CO2和H2O，或易生物降解的小分子有机物。
3）生化处理单元
废水经臭氧催化氧化塔降解COD及有机物并提高废水可生化性后进入AAO-A-MBBR生化单元。在提供足够氧气条件下，利用生化池中大量繁殖的活性污泥中的微生物，降解水中有机污染物质，以达到净化水质的目的。单池分为厌氧区、一级缺氧区、一级好氧区、二级缺氧区、二级好氧区（MBBR）。厌氧区进行磷的释放；缺氧区是脱氮的主体，该段发生反硝化进行硝酸盐的去除，好氧区进行氧化、硝化和磷的吸收，污水通过厌氧、缺氧、好氧的处理保证出水中污染物的去除和工艺的稳定运行。考虑到冬季的运行效果，以及污泥的浓度保持，在二级好氧区内放置球形填料。生化池中为保证各类污染物均得到有效去除，强化脱氮除磷效果，必要时需投加一定量的碳源、营养盐。生化池与二沉池合建，二沉池是生物处理过程中不可缺少的一个组成部分。其主要作用是进行混合液的固液分离，与生物反应池配合达到最终从水中去除、分离有机物的目的。设计采用周进周出圆形辐流式沉淀池，使用效果较好。
4）芬顿氧化处理单元
二沉池出水经提升泵至芬顿催化氧化处理单元，去除水中残留的少量难降解有机物，芬顿构筑物包括调酸池（投加稀硫酸）、混合池（投加FeSO4、H2O2）、芬顿反应池、中和脱气池（投加液碱、PAM）、芬顿沉淀池。
调酸池内通过投加稀硫酸调整废水pH值，pH值应控制在3-4之间。调酸池宜采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌（每m2池子需要气量0.02-0.03m3/min），混合时间不宜小于2min。稀硫酸投加宜采用计量泵投加，采用在线pH值控制仪控制投加量。
混合池内催化剂采用硫酸亚铁、过氧化氢溶液，混合池可采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌，混合时间不宜小于2min。硫酸亚铁溶液浓度宜小于30%。
氧化反应池池形采用完全混合式或推流式，完全混合式不宜少于2段。氧化反应池的水力停留时间宜为2—6h；混合可采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌。芬顿药剂投加量H2O2:COD=1:1-2:1，H2O2:Fe2+=1:1-10:1
中和池投加碱液调整pH值至中性（7-8.5），碱液宜采用氢氧化钠溶液。中和池采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌，混合时间不宜小于2min。氧化反应和中和工序应设空气搅拌脱气池，水力停留时间不宜小于15min，气水比不宜小于5:1。
芬顿沉淀池采用沉淀或气浮完成固液分离，若分离效果不佳可投加混凝剂或助凝剂：混凝剂宜采用PAC，投加量为100—200mg/L；助凝剂宜采用PAM（阴），投加量为3—5mg/L。
药剂调制：硫酸亚铁溶药浓度宜≤20%—30%，过氧化氢浓度宜≤30%，液碱浓度宜≤30%；稀硫酸浓度宜10%—20%。
5）砂滤、BAC、消毒
芬顿出水进入活性砂滤池2及中间水池2，后泵提至BAC过滤器，进一步降低水中的SS等指标，并通过活性炭吸附作用保障出水COD，然后经过紫外线消毒后，水质达标后进入清水池，后达标回用或外运综合利用。BAC过滤间内设置2台Φ2.2×3.0（H）m BAC过滤器，并联运行，反洗方式为气水联合反洗，反洗顺序为先气洗，再水洗。水洗由反洗泵提供，气洗由空压机提供。
6）污泥处理
污水处理过程中产生的污泥，集中送到污泥处理系统。污水处理过程中产生的污泥集中进行污泥处理。二期、三期均设置2座污泥浓缩池和2台高压隔膜压滤机，本项目污泥主要来源于生化单元产生的剩余污泥及初沉池、芬顿氧化单元的物化污泥，分别经污泥浓缩池浓缩后，泵入隔膜压滤机脱水至含水率80%以下。
二期、三期污泥处理工艺产生的物化污泥和生化污泥，物化污泥为危险废物，采用密闭袋装后，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理，生化污泥鉴别认定废物属性后，按其属性合理处置。




[bookmark: _Ref9732]图 2.2-3 二期、三期工程污水处理厂产排污节点图

[bookmark: _Toc4200]本项目产污环节见表 2.2-7。
[bookmark: _Ref10275]表 2.2-7  本项目产污环节一览表
	类别
	编号
	污染源
	主要污染物
	排放规律
	治理措施及去向

	废气
	G1
	一期
	高浓度集水池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	各池体加盖密闭，厂房内微负压收集，收集废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒排放。

	
	G2
	
	高浓度调节池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G3
	
	芬顿氧化反应池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G4
	
	低浓度集水池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G5
	
	低浓度调节池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G6
	
	低浓度混凝澄清槽
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G7
	
	气浮
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G8
	
	AO
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	连续
	

	
	G9
	
	二沉槽
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G10
	
	消化反应槽
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G11
	
	BAC
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G12
	
	污泥处理单元
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G13
	二期、三期
	格栅机提升水池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	二期工程废气：各池体加盖密闭，厂房内微负压收集，收集废气经“碱喷淋+化学氧化+活性炭”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程废气：各池体加盖密闭，厂房内微负压收集，收集废气经“碱喷淋+化学氧化+活性炭”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。

	
	G14
	
	调节池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G15
	
	混合絮凝池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G16
	
	初沉池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G17
	
	活性砂滤池及中间水池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G18
	
	二级AO生化池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物、甲烷
	连续
	

	
	G19
	
	二沉池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、挥发性有机物
	连续
	

	
	G20
	
	芬顿氧化系统
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G21
	
	废水回收池
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G22
	
	污泥处理单元
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	连续
	

	
	G23
	
	硫酸储罐
	硫酸雾
	连续
	二期硫酸储罐产生硫酸雾经密闭管道收集，引至二期废气处理装置“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放；三期硫酸储罐产生硫酸雾经密闭管道收集，引至废气处理装置“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。

	废水
	W1-1
	一期
	酸碱喷淋
	pH、CODCr、SS、全盐量
	间歇
	进入一期污水处理工程低浓度收集池。

	
	W1-2
	二期
	喷淋塔
	pH、CODCr、SS、全盐量
	间歇
	进入二期废水调节池。

	
	W1-3
	三期
	喷淋塔
	pH、CODCr、SS、全盐量
	间歇
	进入三期废水调节池。

	
	W2
	实验室废水
	pH、CODCr、NH3-N、SS、全盐量
	间歇
	进入二期废水处理调节池

	
	W3
	循环冷却水
	pH、CODCr、SS、全盐量
	间歇
	进入二期废水调节池

	
	W4
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	间歇
	进入二期生化处理。

	固废
	S1
	格栅
	栅渣
	间歇
	密闭袋装后，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S2
	三效蒸发
	废盐
	间歇
	采用密闭桶装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S3
	BAC
	废活性炭
	间歇
	采用密闭袋装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理

	
	S4
	滤布过滤机、板框压滤机、隔膜压滤机
	废滤布
	间歇
	采用密闭袋装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S5
	板框压滤机
	物化污泥
	间歇
	采用密闭袋装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S6
	
	生化污泥
	间歇
	

	
	S7
	废气处理装置
	废活性炭
	间歇
	采用密闭袋装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S8
	臭氧催化氧化
	废催化剂
	间歇
	采用密闭袋装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S9
	药剂原料包装
	废包装材料
	间歇
	暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S10
	分析室、在线监测
	分析废液
	间歇
	采用密闭桶装，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S11
	设备维修及保养
	废机油
	间歇
	暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

	
	S12
	
	废油桶
	间歇
	

	
	S13
	职工生活
	生活垃圾
	间歇
	由环卫部门统一处理

	噪声
	N
	搅拌器、泵、板框压滤机、风机等
	LAeq
	连续
	隔声、减振、消声等


[bookmark: _Toc5523]污染源源强核算
施工期污染源强核算
废气
施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气。扬尘源主要来自土方的挖掘、管沟开挖及回填、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及临时施工道路和裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、HC。
（1）扬尘
本项目主要在开挖基槽等阶段产生扬尘，扬尘产生大小与气象条件（特别是风速和降水）、施工场地状况及管理等密切相关，一般在春秋季节较为严重，是施工期的主要大气污染源。采取施工场地洒水的方式抑制扬尘是有效的抑尘方式，施工场地洒水抑尘试验结果见表2.3‑1。
[bookmark: _Ref23501]表2.3‑1  施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.27


本项目施工过程中产生的扬尘，按辽宁省环保厅制定的《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法（试行）》，扬尘量按下式计算：
W=WB+WK
WB=A×B×T
WK=A×(P11+P12+P13+P14+P15+P2)×T
式中：W：施工工地扬尘排放量，t；
WB：基本排放量，t；
WK：可控排放量，t；
A：建筑面积（建筑工地按施工面积），万m2；
B：基本排放量排放系数，t/万m2·月，详见下表；
P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数，t/万m2·月，P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，t/万m2·月，详见表2.3‑2。
T：施工期，月。
[bookmark: _Ref8443]表2.3‑2施工场地扬尘基本排放系数
	工地类型
	基本排放量排放系数B（t/万m2·月）

	建筑工地
	4.80


表2.3‑3施工工地扬尘可控排放系数（t/万m2·月）
	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	可控排放量排放系数

	
	
	
	代码
	措施达标

	
	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘
（累计计算）
	道路硬化与管理
	P11
	0
	0.71

	
	
	边界围挡
	P12
	0
	0.47

	
	
	裸露地面覆盖
	P13
	0
	0.47

	
	
	易扬尘物料覆盖
	P14
	0
	0.25

	
	
	定期喷洒抑制剂
	P15
	0
	0.3

	
	二次扬尘
（不累计计算）
	运输车辆简易冲洗装置
	P2
	1.55
	3.1


注：运输车辆冲洗采用机械冲洗装置，未达到其基本要求时，按简易冲洗装置的基本要求进行核算。
根据上述公式计算扬尘量为：B基本排放量排放系数取建筑工地4.8t/万m2·月；T施工期12个月，项目总建筑面积约为0.75万m2；
①本项目建筑施工扬尘产生量为：
WB：基本排放量为43.2t；
WK：可控排放量为47.7t；
W：施工工地扬尘排放量为90.9t。
②本项目严格施工扬尘监管。做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。定期喷洒抑制剂措施，采取以上措施后，计算本项目建筑施工扬尘的排放量为：
WB：基本排放量为11.2t；
WK：可控排放量为12.4t；
W：施工工地扬尘排放量为23.6t。
（2）汽车尾气
施工机械和运输车辆基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、HC、NOx等大气污染物。施工期预计使用燃柴油施工机械1台、重型运输汽车1辆，预测日耗柴油量为50kg，其汽车尾气主要污染物排放负荷预测结果见表2.3‑4。
[bookmark: _Ref12924]表2.3‑4施工期汽车尾气污染物负荷预测结果
	污染物
	NOx
	CO
	HC

	排放量（kg/d）
	1.91
	1.33
	0.40


施工车辆主要为运输卡车、翻斗车等，产生的尾气对施工场地及运输沿线产生一定影响，项目原材料运输进入施工区内行驶距离短，污染物源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，且污染源较分散，空气流动性较好，对周围影响较小。
废水
施工期废水主要为施工人员产生的生活污水及含有泥浆和砂石的施工废水。
（1）生活污水
施工人员以周围当地居民为主，依托厂区现有排水设施，不会对周围水环境造成影响。
（2）施工废水
施工过程中产生的含有泥浆和砂石的施工废水，特点是悬浮物含量较高，含有少量石油类。施工废水经沉淀池沉淀后回用，不会对周围水环境造成影响。
噪声
施工场地的噪声主要有场地机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工阶段的主要噪声源及其声级见表2.3‑5。
[bookmark: _Ref23642]表2.3‑5施工期主要噪声源源强一览表单位：dB（A）
	序号
	设备
	噪声值

	1
	推土机
	85

	2
	挖掘机
	83

	3
	装载机
	85

	4
	振捣器
	88

	5
	空压机
	84

	6
	风镐
	82

	7
	吊车
	80

	8
	载重汽车
	83


注：表内为距离施工机械10m处噪声源强
固体废物
施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
施工过程中产生一定量的建筑垃圾等，按照100m2建筑面积产生0.5t施工垃圾计算，则施工垃圾产生量约37.5t。
（2）生活垃圾
施工高峰期施工人员约20人，按0.5kg/人·天计算，生活垃圾产生量约为1.8t。
运营期污染源源强分析
废气源强分析
正常工况废气源强分析
（1）污水处理恶臭污染物源强核算
本项目恶臭废气污染源源强核算采用产排污系数法，根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）中3.2.2无实测数据时，可采用该规范给出的经验数据取值计算硫化氢、氨及臭气浓度产生源强。根据本项目采取的污水处理工艺，恶臭气体和有机物废气主要产生源是一期（高浓废水收集池、高浓废水调节池、芬顿氧化池、低浓废水收集池、低浓废水调节池、混凝澄清池、气浮、AO生化池、二沉池、反硝化槽、BAC、污泥池、污泥脱水间等）、二期三期（废水提升池、废水调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、芬顿反应池、污泥浓缩池等），主要产生一些NH3、H2S和其小分子有机气体。一期工程收集的高低浓度废水及二三期工程进水产生的有机废气，均以挥发性有机物表征（以非甲烷总烃计）。结合本项目水质，根据设计单位多年的经验及其调研国内同类以处理工业废水为主的污水处理厂各构筑物恶臭污染物产生情况见表 2.3-6。
[bookmark: _Ref6252]表 2.3-6  污水处理厂恶臭污染物浓度
	污水处理单元
	产生源强（mg/s·m2）
	备注

	
	NH3
	H2S
	VOCs
	

	预处理区
	0.0622
	2.67×10-3
	0.166
	格栅、收集池（低浓度废水取50%）、调节池（低浓度废水取50%）、混凝澄清池、气浮

	
	0.050
	0.83×10-3
	0.908
	Fenton反应池、反应沉淀池

	
	0.018
	1.28×10-3
	0.09
	水解酸化池

	生物处理区
	3.09×10-3
	1.34×10-4
	2.86×10-2
	厌氧/缺氧池

	
	1.94×10-3
	8.04×10-5
	/
	好氧、二沉池、曝气生物滤池

	污泥处理区段
	8.67×10-3
	3.72×10-4
	/
	污泥调节池

	污泥处理减量工段
	7.54×10-2
	2.12×10-3
	/
	污泥堆放间、污泥脱水间、污泥干燥机


本项目产生废气单元参数见表 2.3-7。


[bookmark: _Ref31558]表 2.3-7  污水处理厂各产气单元参数
	序号
	工程
	构筑物名称
	尺寸
	面积（m2）

	
	
	
	长（m）
	宽（m）
	高（m）
	

	1
	一期
	格栅
	1.5
	0.5
	2
	0.75

	2
	
	高浓度集水池
	3
	3
	6.2
	9

	3
	
	高浓度调节池
	6
	3
	6.2
	18

	4
	
	芬顿池
	3.8
	1.5
	3.6
	5.7

	5
	
	芬顿脱气池
	2
	0.8
	1.8
	1.6

	6
	
	低浓度集水池
	4.5
	3
	6.2
	13.5

	7
	
	低浓度调节池
	5.6
	4
	6.2
	22.4

	8
	
	低浓度混凝澄清槽
	3.8
	1.5
	3.6
	5.7

	9
	
	气浮
	2
	0.8
	1.8
	1.6

	10
	
	缺氧槽/MBBR/二沉槽
	11.8
	7.3
	5
	86.14

	11
	
	生化污泥储池
	5
	2
	5.5
	10

	12
	
	物化污泥储池
	5
	5
	5.5
	25

	13
	
	污泥脱水间
	10
	6
	6.8
	60

	14
	
	危废暂存间
	8.5
	8
	3
	68

	1
	二期
	格栅井和提升水池
	3.5
	3.5
	9
	12.25

	2
	
	调节池
	11
	11
	7.5
	129

	3
	
	初沉池
	8
	8
	6
	64

	4
	
	活性砂滤池
	5
	2.5
	7
	12.5

	5
	
	提升水池
	4
	2.5
	7
	10

	6
	
	生化池
	28.7
	20.5
	7
	588.35

	7
	
	二沉池
	Φ12
	
	4.5
	113.04

	8
	
	调酸池
	2.1
	2.1
	7.2
	4.41

	9
	
	混合池
	2.1
	2.1
	7.2
	4.41

	10
	
	芬顿反应池
	7.3
	2.5
	7.2
	18.25

	11
	
	中和脱气池
	7.5
	3.2
	7.2
	24

	12
	
	芬顿沉淀池
	8
	8
	7.2
	64

	13
	
	废水回收池
	9.1
	4
	3.8
	36.4

	14
	
	污泥浓缩池（2个）
	6
	2
	3
	12

	15
	
	危废贮存库
	11.5
	9.6
	5.7
	110.4

	1
	三期
	格栅井和提升水池
	4.3
	4.3
	9
	18.49

	2
	
	调节池
	18.6
	11
	7.5
	204.6

	3
	
	初沉池
	2.9
	2.9
	6
	8.41

	4
	
	活性砂滤池
	5
	3.75
	7
	18.75

	5
	
	提升水池
	4
	3.75
	7
	15

	6
	
	生化池
	34.4
	25.6
	7
	880.64

	7
	
	二沉池
	Φ15
	
	4.5
	176.63 

	8
	
	调酸池
	2.6
	2.6
	7.2
	6.76

	9
	
	混合池
	2.6
	2.6
	7.2
	6.76

	10
	
	芬顿反应池
	7.3
	3.75
	7.2
	27.375

	11
	
	中和脱气池
	7.5
	4.8
	7.2
	36

	12
	
	芬顿沉淀池
	9.8
	9.8
	7.2
	96.04

	13
	
	废水回收池
	9.6
	6
	3.8
	57.6

	14
	
	污泥浓缩池（2个）
	6
	3
	3
	18

	15
	
	危废贮存库
	11.5
	9.6
	5.7
	110.4


根据上述参数核算，本项目各期污水处理工程恶臭污染物产生情况见表 2.3-8。
一期工程：格栅渠、高浓度集水池、高浓度调节池、低浓度集水池、低浓度调节池生化污泥池、物化污泥池等室外构筑均加盖密封，密封盖均为一体化设计、施工，密封盖上分布的检修孔、设备孔将采用橡胶密封条进行密封；芬顿反应池、芬顿脱气池、混凝澄清槽、气浮、AO、二沉槽等均设置在封闭建筑物综合厂房内，各池体加盖密封。各池体废气负压收集，封闭厂房、危险废物贮存库等构筑物设置负压收集，收集效率为90%，收集后废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
二期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，废气收集引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，收集后废气引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。
（2）硫酸储罐硫酸雾源强核算
二期、三期工程各设置1个10m3浓硫酸储罐，按固定顶储罐大小呼吸计算公式计算硫酸雾气体的存储损耗。
固定顶罐的呼吸排放是由于温度和大气压力的变化蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。
呼吸排放量可按下式计算：
[image: ]
式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；
M—储罐内蒸气的分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；
D—罐的直径（m）；
H—平均蒸气空间高度（m）；
△T—一天之内的平均温度差（℃）；
FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；
C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1；
KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他取1.0）。
工作排放也叫大呼吸排放，是由于人为的装料和卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳能力。
工作排放可由下式估算固定顶罐的工作排放：
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：M—储罐内蒸气的分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；
LW-固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）
KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。（周转次数＝年投入量/罐容量，K<=36，KN=1；36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26）
KC—产品因子（KC取1.0）。
在上述条件下，列出大小呼吸计算所用参数见表2.3‑8，由此核算出各储罐物质由于大小呼吸产生的排气量见表2.3‑9。
[bookmark: _Ref11978][bookmark: _Ref11962]表2.3‑8储罐排放量计算参数选定一览表
	污染源
	储存物质
	数量
	参数选取

	
	
	
	M
	P〔Pa〕
	D〔m〕
	H〔m〕
	△T〔℃〕
	Fp
	C
	KC
	KN
	周转量

	二期加药间硫酸储罐
	硫酸（10m3）
	1
	98
	3
	2.2
	0.26
	10
	1
	1
	1
	1.0
	174.25

	[bookmark: _Ref11985]三期加药间硫酸储罐
	硫酸（10m3）
	1
	98
	3
	2.2
	0.26
	10
	1
	1
	1
	1.0
	255


[bookmark: _Ref15100]备注：10m3浓硫酸储罐，充装系数为0.9，浓硫酸密度为1.84t/m3，最大贮存量为16.56t。
表2.3‑9本项目罐区废气产生情况一览表
	污染源
	污染因子
	大呼吸排放量
	小呼吸排放量
	合计

	
	
	kg/a
	kg/a
	t/a
	kg/h

	二期加药间硫酸储罐
	硫酸雾
	0.012
	0.12
	0.000132
	0.000015

	三期加药间硫酸储罐
	硫酸雾
	0.015
	0.12
	0.000135
	0.000015


二期工程硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放；三期工程硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。硫酸雾处理效率按80%计，二期工程硫酸雾排放量为0.0000264t/a，三期工程硫酸雾排放量为0.000027t/a。
（3）分析室废气排放影响分析
根据分析室试剂使用情况可知，使用硫酸（60L）和盐酸（5L）散逸时会对环境空气有一定影响，分析室设置通风橱，使用硫酸和盐酸药剂时在通风橱内操作，废气经负压抽吸，引至室外排放，由于用量极少，对环境空气影响很小，本项目不做定性分析。
因此，本项目有组织废气排放情况见表 2.3-9。


[bookmark: _Ref22129]表 2.3-10  本项目恶臭污染物产生源强情况表
	序号
	工程
	构筑物
名称
	面积（m2）
	产生源强（mg/s•m2）
	NH3 产生量
	H2S 产生量
	VOCs 产生量

	
	
	
	
	NH3
	H2S
	VOCs
	mg/s
	kg/h
	t/a
	mg/s
	kg/h
	t/a
	mg/s
	kg/h
	t/a

	1
	一期
	格栅
	0.75
	0.0622
	0.00267
	0.166
	0.0467 
	0.0002 
	0.0015 
	0.0020 
	0.00001 
	0.00006 
	0.1245 
	0.0004 
	0.0039 

	2
	
	高浓度集水池
	9
	0.0622
	0.00267
	0.166
	0.5598 
	0.0020 
	0.0177 
	0.0240 
	0.00009 
	0.00076 
	1.4940 
	0.0054 
	0.0471 

	3
	
	高浓度调节池
	18
	0.0622
	0.00267
	0.166
	1.1196 
	0.0040 
	0.0353 
	0.0481 
	0.00017 
	0.00152 
	2.9880 
	0.0108 
	0.0942 

	4
	
	芬顿池
	5.7
	0.05
	0.0083
	0.908
	0.2850 
	0.0010 
	0.0090 
	0.0473 
	0.00017 
	0.00149 
	5.1756 
	0.0186 
	0.1632 

	5
	
	芬顿脱气池
	1.6
	0.05
	0.0083
	0.908
	0.0800 
	0.0003 
	0.0025 
	0.0133 
	0.00005 
	0.00042 
	1.4528 
	0.0052 
	0.0458 

	6
	
	低浓度集水池
	13.5
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.4199 
	0.0015 
	0.0132 
	0.0180 
	0.00006 
	0.00057 
	1.1205 
	0.0040 
	0.0353 

	7
	
	低浓度调节池
	22.4
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.6966 
	0.0025 
	0.0220 
	0.0299 
	0.00011 
	0.00094 
	1.8592 
	0.0067 
	0.0586 

	8
	
	低浓度混凝澄清槽
	5.7
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.1773 
	0.0006 
	0.0056 
	0.0076 
	0.00003 
	0.00024 
	0.4731 
	0.0017 
	0.0149 

	9
	
	气浮
	1.6
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.0498 
	0.0002 
	0.0016 
	0.0021 
	0.00001 
	0.00007 
	0.1328 
	0.0005 
	0.0042 

	10
	
	缺氧槽/MBBR/二沉槽
	86.14
	0.00309
	0.000134
	0.0286
	0.2662 
	0.0010 
	0.0084 
	0.0115 
	0.00004 
	0.00036 
	2.4636 
	0.0089 
	0.0777 

	11
	
	生化污泥储池
	10
	0.00867
	0.00372
	/
	0.0867 
	0.0003 
	0.0027 
	0.0372 
	0.00013 
	0.00117 
	/
	/
	/

	12
	
	物化污泥储池
	25
	0.00867
	0.00372
	/
	0.2168 
	0.0008 
	0.0068 
	0.0930 
	0.00033 
	0.00293 
	/
	/
	/

	13
	
	污泥脱水间
	60
	0.00754
	0.00212
	/
	0.4524 
	0.0016 
	0.0143 
	0.1272 
	0.00046 
	0.00401 
	/
	/
	/

	14
	
	危废暂存间
	68
	0.00754
	0.00212
	/
	0.5127 
	0.0018 
	0.0162 
	0.1442 
	0.00052 
	0.00455 
	/
	/
	/

	15
	
	合计
	4.9693 
	0.0179 
	0.1567 
	0.6055 
	0.00218 
	0.01909 
	17.284 
	0.0622 
	0.5451 

	1
	二期
	格栅井和提升水池
	12.25
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.3810 
	0.0014 
	0.0120 
	0.0164 
	0.00006 
	0.00052 
	1.0168 
	0.0037 
	0.0321 

	2
	
	调节池
	129
	0.0311
	0.001335
	0.083
	4.0119 
	0.0144 
	0.1265 
	0.1722 
	0.00062 
	0.00543 
	10.7070 
	0.0385 
	0.3377 

	3
	
	混合絮凝池
	52.38
	0.0311
	0.001335
	0.083
	1.6290 
	0.0059 
	0.0514 
	0.0699 
	0.00025 
	0.00221 
	4.3475 
	0.0157 
	0.1371 

	4
	
	初沉池
	5.76
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.1791 
	0.0006 
	0.0056 
	0.0077 
	0.00003 
	0.00024 
	0.4781 
	0.0017 
	0.0151 

	5
	
	活性砂滤池
	12.5
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.3888 
	0.0014 
	0.0123 
	0.0167 
	0.00006 
	0.00053 
	1.0375 
	0.0037 
	0.0327 

	6
	
	好氧
	99.36
	0.00194
	0.0000804
	/
	0.1928 
	0.0007 
	0.0061 
	0.0080 
	0.00003 
	0.00025 
	/
	/
	/

	7
	
	厌氧
	97.2
	0.00867
	0.00372
	0.0286
	0.8427 
	0.0030 
	0.0266 
	0.3616 
	0.00130 
	0.01140 
	2.7799 
	0.0100 
	0.0877 

	8
	
	二沉池
	113.04
	0.00194
	0.0000804
	/
	0.2193 
	0.0008 
	0.0069 
	0.0091 
	0.00003 
	0.00029 
	/
	/
	/

	9
	
	调酸池混合
	4.41
	0.05
	0.0083
	/
	0.2205 
	0.0008 
	0.0070 
	0.0366 
	0.00013 
	0.00115 
	/
	/
	/

	10
	
	芬顿反应池
	18.25
	0.05
	0.0083
	/
	0.9125 
	0.0033 
	0.0288 
	0.1515 
	0.00055 
	0.00478 
	/
	/
	/

	11
	
	中和脱气池
	24
	0.05
	0.0083
	/
	1.2000 
	0.0043 
	0.0378 
	0.1992 
	0.00072 
	0.00628 
	/
	/
	/

	12
	
	芬顿沉淀池
	64
	0.05
	0.0083
	/
	3.2000 
	0.0115 
	0.1009 
	0.5312 
	0.00191 
	0.01675 
	/
	/
	/

	13
	
	废水回收池
	36.4
	0.0311
	0.001335
	/
	1.1320 
	0.0041 
	0.0357 
	0.0486 
	0.00017 
	0.00153 
	/
	/
	/

	14
	
	污泥间
	210.08
	0.00754
	0.00212
	/
	1.5840 
	0.0057 
	0.0500 
	0.4454 
	0.00160 
	0.01405 
	/
	/
	/

	15
	
	危废贮存库
	110.4
	0.00754
	0.00212
	/
	0.8324 
	0.0030 
	0.0263 
	0.2340 
	0.00747 
	0.06540 
	
	
	

	16
	
	合计
	16.9260 
	0.0609 
	0.5338 
	2.3080 
	0.01493 
	0.13081 
	20.3668 
	0.0733 
	0.6423 

	1
	三期
	格栅井和提升水池
	12.25
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.3810 
	0.0014 
	0.0120 
	0.0164 
	0.00006 
	0.00052 
	1.0168 
	0.0037 
	0.0321 

	2
	
	调节池
	129
	0.0311
	0.001335
	0.083
	4.0119 
	0.0144 
	0.1265 
	0.1722 
	0.00062 
	0.00543 
	10.707
	0.0385 
	0.3377 

	3
	
	混合絮凝池
	52.38
	0.0311
	0.001335
	0.083
	1.6290 
	0.0059 
	0.0514 
	0.0699 
	0.00025 
	0.00221 
	4.3475 
	0.0157 
	0.1371 

	4
	
	初沉池
	5.76
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.1791 
	0.0006 
	0.0056 
	0.0077 
	0.00003 
	0.00024 
	0.4781 
	0.0017 
	0.0151 

	5
	
	活性砂滤池
	12.5
	0.0311
	0.001335
	0.083
	0.3888 
	0.0014 
	0.0123 
	0.0167 
	0.00006 
	0.00053 
	1.0375 
	0.0037 
	0.0327 

	6
	
	好氧
	99.36
	0.00194
	0.0000804
	/
	0.1928 
	0.0007 
	0.0061 
	0.0080 
	0.00003 
	0.00025 
	/
	/
	/

	7
	
	厌氧
	97.2
	0.00867
	0.00372
	0.0286
	0.8427 
	0.0030 
	0.0266 
	0.3616 
	0.00130 
	0.01140 
	2.7799 
	0.0100 
	0.0877 

	8
	
	二沉池
	113.04
	0.00194
	0.0000804
	/
	0.2193 
	0.0008 
	0.0069 
	0.0091 
	0.00003 
	0.00029 
	/
	/
	/

	9
	
	调酸池混合
	4.41
	0.05
	0.0083
	/
	0.2205 
	0.0008 
	0.0070 
	0.0366 
	0.00013 
	0.00115 
	/
	/
	/

	10
	
	芬顿反应池
	18.25
	0.05
	0.0083
	/
	0.9125 
	0.0033 
	0.0288 
	0.1515 
	0.00055 
	0.00478 
	/
	/
	/

	11
	
	中和脱气池
	24
	0.05
	0.0083
	/
	1.2000 
	0.0043 
	0.0378 
	0.1992 
	0.00072 
	0.00628 
	/
	/
	/

	12
	
	芬顿沉淀池
	64
	0.05
	0.0083
	/
	3.2000 
	0.0115 
	0.1009 
	0.5312 
	0.00191 
	0.01675 
	/
	/
	/

	13
	
	废水回收池
	36.4
	0.0311
	0.001335
	/
	1.1320 
	0.0041 
	0.0357 
	0.0486 
	0.00017 
	0.00153 
	/
	/
	/

	14
	
	污泥间
	210.08
	0.00754
	0.00212
	/
	1.5840 
	0.0057 
	0.0500 
	0.4454 
	0.00160 
	0.01405 
	/
	/
	/

	15
	
	危废贮存库
	110.4
	0.00754
	0.00212
	/
	0.8324 
	0.0030 
	0.0263 
	0.2340 
	0.00747 
	0.06540 
	
	
	

	16
	
	合计
	16.9260 
	0.0609 
	0.5338 
	2.3080 
	0.01493 
	0.13081 
	20.3668
	0.0733 
	0.6423 




[bookmark: _Ref29496]表 2.3-11  本项目正常工况有组织废气排放源强一览表
	污染源编号
	工程
	污染物
	废气量（m3/h）
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间（h）

	
	
	
	
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	工艺
	处理效率
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	排气筒（DA001）
	一期
	氨
	4000
	0.0161 
	0.1410 
	酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附
	90.0%
	0.40 
	0.0016 
	0.0141 
	8760

	
	
	硫化氢
	
	0.0020 
	0.0172 
	
	90.0%
	0.05 
	0.00020 
	0.00172 
	8760

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.0560 
	0.4906 
	
	80.0%
	2.80 
	0.0112 
	0.0981 
	8760

	
	二期
	氨
	5000
	0.0547 
	0.4794 
	碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附
	90.0%
	1.09 
	0.0055 
	0.0479 
	8760

	
	
	硫化氢
	
	0.0116 
	0.1016 
	
	90.0%
	0.23 
	0.00116 
	0.01016 
	8760

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.1158 
	1.0141 
	
	80.0%
	4.63 
	0.0232 
	0.2028 
	8760

	
	
	硫酸雾
	
	0.000015 
	0.000132
	
	80.0%
	＜45
	0.000003 
	0.0000264
	8760

	
	合计
	氨
	9000
	0.0708 
	0.6205 
	/
	90.0%
	0.79 
	0.0071 
	0.0620 
	8760

	
	
	硫化氢
	
	0.0136 
	0.1188 
	
	90.0%
	0.15 
	0.00136 
	0.01188 
	8760

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.1718 
	1.5047 
	
	80.0%
	3.82 
	0.0344 
	0.3009 
	8760

	
	
	硫酸雾
	
	0.000015 
	0.000132
	
	80.0%
	＜45
	0.000003
	0.0000264
	8760

	排气筒（DA002）
	三期
	氨
	5000
	0.0699 
	0.6127 
	碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附
	90.0%
	1.40 
	0.0070 
	0.0613 
	8760

	
	
	硫化氢
	
	0.0134 
	0.1176 
	
	90.0%
	0.27 
	0.00134 
	0.01176 
	8760

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.1529 
	1.3397 
	
	80.0%
	6.12 
	0.0306 
	0.2679 
	8760

	
	
	硫酸雾
	
	0.000015 
	0.000135
	
	80.0%
	＜45
	0.000003
	0.000027
	8760


由上表可知，排气筒（DA001）和排气筒（DA002）排放废气中恶臭气体臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求（氨排放速率4.9kg/h、硫化氢排放速率0.33kg/h），非甲烷总烃、硫酸雾有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h；硫酸雾排放浓度45mg/m3、排放速率1.5kg/h）。
本项目未被吸收还原的臭氧尾气被收集至臭氧尾气破坏器，本项目共设置4套臭氧催化氧化成套设备及臭氧破坏器。臭氧发生器设备配有4套，臭氧发生器配套冷却水系统、臭氧尾气破坏装置等，多余的臭氧引至破坏装置，破坏转化为O2排放，本项目基本无臭氧废气排放。
本项目无组织恶臭污染物源强见表 2.3-12。
[bookmark: _Ref11774]表 2.3-12 本项目无组织恶臭污染物产生源强情况表
	工程
	构筑物名称
	污染物名称
	无组织排放量kg/h
	无组织排放量（t/a）
	面源面积
	面源高度m

	
	
	
	
	
	长m
	宽m
	总面积m2
	

	一期工程
	格栅
	NH3
	0.000017 
	0.000147 
	1.5
	0.5
	0.75
	2

	
	
	H2S
	0.000001 
	0.000006 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.000045 
	0.000393 
	
	
	
	

	
	高浓度集水池
	NH3
	0.000202 
	0.001765 
	3
	3
	9
	6.2

	
	
	H2S
	0.000009 
	0.000076 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.000538 
	0.004711 
	
	
	
	

	
	高浓度调节池
	NH3
	0.000403 
	0.003531 
	6
	3
	18
	6.2

	
	
	H2S
	0.000017 
	0.000152 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.001076 
	0.009423 
	
	
	
	

	
	低浓度集水池
	NH3
	0.000151 
	0.001324 
	4.5
	3
	13.5
	6.2

	
	
	H2S
	0.000006 
	0.000057 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.000403 
	0.003534 
	
	
	
	

	
	低浓度调节池
	NH3
	0.000251 
	0.002197 
	5.6
	4
	22.4
	6.2

	
	
	H2S
	0.000011 
	0.000094 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.000669 
	0.005863 
	
	
	
	

	
	综合厂房
	NH3
	0.000309 
	0.002706 
	10.5
	75.3
	790.65
	10

	
	
	H2S
	0.000029 
	0.000258 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.003491 
	0.030583 
	
	
	
	

	
	生化污泥池
	NH3
	0.000031 
	0.000273 
	5
	2
	10
	5.5

	
	
	H2S
	0.000013 
	0.000117 
	
	
	
	

	
	物化污泥池
	NH3
	0.000078 
	0.000684 
	5
	5
	25
	5.5

	
	
	H2S
	0.000033 
	0.000293 
	
	
	
	

	
	污泥脱水间
	NH3
	0.000163 
	0.001427 
	10
	6
	60
	6.8

	
	
	H2S
	0.000046 
	0.000401 
	
	
	
	

	
	危险废物贮存库
	NH3
	0.000185 
	0.001617 
	8.5
	8
	68
	3

	
	
	H2S
	0.000052 
	0.000455 
	
	
	
	

	
	合计
	NH3
	0.00179 
	0.01567 
	79
	30
	2370
	10

	
	
	H2S
	0.00022 
	0.00191 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.00622 
	0.05451 
	
	
	
	

	二期工程
	粗格栅及提升泵房
	NH3
	0.0001372 
	0.001201 
	9
	6.4
	57.6
	6

	
	
	H2S
	0.0000059 
	0.000052 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.0003660 
	0.003206 
	
	
	
	

	
	各池体
	NH3
	0.0055790 
	0.048872 
	79.7
	21.3
	1697.61
	9

	
	
	H2S
	0.0006203 
	0.005433 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.0124968 
	0.109472 
	
	
	
	

	
	污泥间
	NH3
	0.0000651 
	0.000571 
	20.2
	10.4
	210.08
	4.2

	
	
	H2S
	0.0000183 
	0.000160 
	
	
	
	

	
	二期危废贮存库
	NH3
	0.0002997 
	0.002625 
	11.5
	9.6
	110.4
	5.7

	
	
	H2S
	0.0006445 
	0.005645 
	
	
	
	

	
	合计
	NH3
	0.00608 
	0.05327 
	72
	72
	5184
	9

	
	
	H2S
	0.00129 
	0.01129 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.01286 
	0.11268 
	
	
	
	

	三期工程
	粗格栅及提升泵房
	NH3
	0.0002070 
	0.001813 
	9
	6.4
	57.6
	6

	
	
	H2S
	0.0000089 
	0.000078 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.0005525 
	0.004840 
	
	
	
	

	
	各池体
	NH3
	0.0071672 
	0.0627848 
	79.7
	21.3
	1697.61
	9

	
	
	H2S
	0.0008114 
	0.0071080 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.0164403 
	0.1440167 
	
	
	
	

	
	污泥间
	NH3
	0.0000977 
	0.0008560 
	20.2
	10.4
	210.08
	4.2

	
	
	H2S
	0.0000275 
	0.0002407 
	
	
	
	

	
	危废贮存库
	NH3
	0.0002997 
	0.0026251 
	11.5
	9.6
	110.4
	5.7

	
	
	H2S
	0.0006445 
	0.0056455 
	
	
	
	

	
	合计
	NH3
	0.00777 
	0.06808 
	97
	45
	4365
	9

	
	
	H2S
	0.00149 
	0.01307 
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	0.01699 
	0.14886 
	
	
	
	

	合计
	NH3
	0.01564 
	0.13702 
	/
	/
	/
	/

	
	H2S
	0.00300 
	0.02627 
	
	
	
	

	
	VOCs
	0.03608 
	0.31604 
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非正常工况源强分析
非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
①开、停车排气
在启动生产设备系统的同时，废气处理系统、废水处理系统、应急报警系统同时启动。停车时，首先停运生产设备系统，在确定废气完全排出后，再停废气处理系统和废水处理系统，由于生产量逐渐减少，此时烟气处理系统正常运行时，废气中的污染物排放量小于正常运行时的排放量。本项目开、停车排气过程产生的废气均进入废气收集系统处理后排放。
②设备检维修
本项目检修过程不开展生产，故不涉及污染物的产生与排放。清理出的废料分类处置。
③工艺设备运转异常
工艺设备运转异常，企业立刻停止生产，废气处理系统正常运行。
④环保设施故障引起的非正常排放
环保设施故障是本次评价重点关注的非正常情况，若环保设施不能保证长期正常运行，企业应停止生产，待环保设施恢复正常后再开展产品的生产。
本项目非正常工况及事故排放情况设定为除臭系统故障，处理效率降低为0情况，项目废气非正常排放情况见表2.3-11。
[bookmark: _Ref8903]表2.3-11  本项目非正常工况有组织废气排放源强一览表
	污染源编号
	工程
	污染物
	废气量（m3/h）
	污染物产生
	排放源参数
	排放时间（h）

	
	
	
	
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	

	排气筒（DA001）
	一期、二期
	氨
	9000
	0.0708
	7.87
	15
	0.5
	20
	1

	
	
	硫化氢
	
	0.0136
	1.51
	
	
	
	1

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.1718
	19.09
	
	
	
	1

	
	
	硫酸雾
	
	0.000015
	＜45
	
	
	
	1

	排气筒（DA002）
	三期
	氨
	5000
	0.0699
	13.99
	15
	0.4
	20
	1

	
	
	硫化氢
	
	0.0134
	2.69
	
	
	
	1

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.1529
	30.59
	
	
	
	1

	
	
	硫酸雾
	
	0.000015
	＜45
	
	
	
	1



废水源强分析
本项目作为园区污水处理厂项目，为环保工程。本项目分为三期建设，废水处理规模分别为一期工程150m³/d，二期工程2000m³/d，三期工程3000m³/d。每期工程处理的废水均包括服务范围内企业排放废水及本项目厂区各期污水处理工程运行产生的废水。
本项目厂区内产生废水主要为反冲洗废水、压滤机清洗废水、药剂配置水、实验室分析废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水、生活污水及初期雨水。一期、二期、三期工程处理污水情况如下：
（1）一期工程
一期工程污水处理系统接水量总计为153.024m3/d（55853.76m3/a），其中一期收集服务范围内三家废水总计为138m3/d，其中高浓废水44m3/d，低浓废水94m3/d；厂区内产生的废水进入一期工程的废水量总计为15.024m3/d，包括一期反冲洗废水、一期压滤机清洗废水、一期废气喷淋塔废水、一期循环冷却水排水、药剂配置水，生活污水和初期雨水；厂外收集服务范围内三家高低浓度废水经格栅后分别进入高浓度废水收集池和低浓度废水收集池，厂区一期初期雨水经初期雨水暂存池暂存后，经格栅后进入一期低浓度废水收集池，厂区其他废水直接排入低浓度废水收集池，一期工程污水处理系统处理后废水排入二期污水处理工程进一步处理。
（2）二期工程
二期工程污水处理系统接水量总计为1980.59m3/d（722915.35m3/a），其中二期厂外收集服务范围内企业废水总计为1700m3/d，一期工程废水量为150m3/d，厂区内排放废水量为130.59m3/d，包括二期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水和循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水及一期工程出水经废水提升泵提升进入二期调节池，然后进入二期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于一期、二期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
（3） 三期工程
三期工程污水处理系统接水量总计为2973.31m3/d（1085258.15m3/a），其中三期厂外收集服务范围内废水总计为2920m3/d，厂区内排放废水量为53.31m3/d。包括三期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水经废水提升泵提升进入三期调节池，经三期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于三期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
正常运行时，本项目出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，外运综合利用。本项目水污染物排放情况详见表 2.3-12。

[bookmark: _Ref24270]表 2.3-12 污水处理厂污染物产排放一览表
	工程
	废水来源
	污染物
	进水污染物
	治理措施
	废水排放
	排放时间（h）
	废水去向

	
	
	
	废水量（m3/a）
	进水浓度（mg/L）
	污染物量（t/a）
	工艺
	处理效率
	废水量（m3/a）
	排放浓度 /(mg/L)
	排放量 /(t/a)
	
	

	一期工程
	三家企业高浓度废水
	COD
	16060
	80000
	1284.8
	高浓调节池+芬顿氧化+三效蒸发+臭氧氧化+厌氧生物滤塔+AO+臭氧氧化+反硝化+BAC+机械澄清槽+滤布过滤器
	99.40%
	16060
	480.00 
	7.71 
	8760
	进二期

	
	
	BOD5
	
	24000
	385.44
	
	99.06%
	
	226.80 
	3.64 
	8760
	

	
	
	NH₃-N
	
	4000
	64.24
	
	98.97%
	
	41.16 
	0.66 
	8760
	

	
	
	SS
	
	2000
	32.12
	
	90.55%
	
	189.00 
	3.04 
	8760
	

	
	
	TN
	
	4000
	64.24
	
	98.32%
	
	67.20 
	1.08 
	8760
	

	
	
	TP
	
	5000
	80.3
	
	99.86%
	
	7.20 
	0.12 
	8760
	

	
	
	全盐量
	
	90000
	1445.4
	
	99.80%
	
	180.00 
	2.89 
	8760
	

	
	
	吡啶
	
	2000
	32.12
	
	99.96%
	
	0.75 
	0.012 
	8760
	

	
	
	氰化物
	
	20
	0.3212
	
	98.99%
	
	0.20 
	0.003 
	8760
	

	
	
	苯胺类
	
	1000
	16.06
	
	99.97%
	
	0.32 
	0.005 
	8760
	

	
	
	甲醛
	
	100
	1.606
	
	99.86%
	
	0.14 
	0.002 
	8760
	

	
	三家企业低浓度废水+厂区内废水
	COD
	39793.76
	8000
	318.35 
	混凝气浮+厌氧生物滤塔+AO+臭氧氧化+反硝化+BAC+机械澄清槽+滤布过滤器
	97.38%
	38690
	210.00 
	8.12 
	8760
	

	
	
	BOD5
	
	3200
	127.34 
	
	97.13%
	
	91.80 
	3.55 
	8760
	

	
	
	NH₃-N
	
	200
	7.96 
	
	92.65%
	
	14.70 
	0.57 
	8760
	

	
	
	SS
	
	600
	23.88 
	
	90.55%
	
	56.70 
	2.19 
	8760
	

	
	
	TN
	
	200
	7.96 
	
	91.60%
	
	16.80 
	0.65 
	8760
	

	
	
	TP
	
	40
	1.59 
	
	95.68%
	
	1.73 
	0.07 
	8760
	

	
	
	全盐量
	
	1000
	39.79 
	
	0.00%
	
	1000.00 
	38.69 
	8760
	

	二期工程
	一期来水+园区收水+厂区内废水
	COD
	722915.35
	500
	361.46 
	混合絮凝+初沉池+活性砂滤+臭氧氧化+AAO+A-MBBR生化池+二沉池+芬顿氧化+活性砂滤+BAC
	91.04%
	703924.4
	44.8
	31.54 
	8760
	外运综合利用

	
	
	BOD
	
	250
	180.73 
	
	96.16%
	
	9.6
	6.76 
	8760
	

	
	
	NH₃-N
	
	45
	32.53 
	
	89.80%
	
	4.59
	3.23 
	8760
	

	
	
	SS
	
	400
	289.17 
	
	97.50%
	
	10
	7.04 
	8760
	

	
	
	TN
	
	70
	50.60 
	
	78.75%
	
	14.88 
	10.47 
	8760
	

	
	
	TP
	
	8
	5.78 
	
	93.75%
	
	0.5
	0.35 
	8760
	

	
	
	石油类
	
	15
	10.84 
	
	93.70%
	
	0.95 
	0.67 
	8760
	

	
	
	苯胺类
	
	5
	3.61 
	
	97.12%
	
	0.14 
	0.10 
	8760
	

	
	
	甲醛
	
	5
	3.61 
	
	97.84%
	
	0.11 
	0.08 
	8760
	

	三期工程
	园区收水+厂区内废水
	COD
	1085258.15
	500
	542.63 
	混合絮凝+初沉池+活性砂滤+臭氧氧化+AAO+A-MBBR生化池+二沉池+芬顿氧化+活性砂滤+BAC
	91.04%
	1075567.4
	44.8
	48.19 
	8760
	外运综合利用

	
	
	BOD5
	
	250
	271.31 
	
	96.16%
	
	9.6
	10.33 
	8760
	

	
	
	NH₃-N
	
	45
	48.84 
	
	89.80%
	
	4.59
	4.94 
	8760
	

	
	
	SS
	
	400
	434.10 
	
	97.50%
	
	10
	10.76 
	8760
	

	
	
	TN
	
	70
	75.97 
	
	78.75%
	
	14.875
	16.00 
	8760
	

	
	
	TP
	
	8
	8.68 
	
	93.75%
	
	0.5
	0.54 
	8760
	

	
	
	石油类
	
	15
	16.28 
	
	93.70%
	
	0.95 
	1.02 
	8760
	

	
	
	苯胺类
	
	5
	5.43 
	
	97.12%
	
	0.14 
	0.15 
	8760
	

	
	
	甲醛
	
	5
	5.43 
	
	97.84%
	
	0.11 
	0.12 
	8760
	




噪声源强分析
项目主要噪声源为各类水泵、风机、压缩机、压滤机等，源强约85~90dB(A），主要噪声设备噪声源强见表 2.3-13。
[bookmark: _Ref24942]表 2.3-15  本项目各噪声声源产生情况一览表
	序号
	工程
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声级功率/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段/h
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	一期
	综合厂房
	蒸发器供水泵
	2
	85
	选用低噪声设备，基础减振、设备均放置在建筑物内，建筑隔声
	45
	-9
	0.15
	1
	73
	8760
	21
	52
	7

	2
	
	
	缺氧池供水泵
	2
	85
	
	30
	-9
	0.15
	1
	73
	8760
	21
	52
	7

	3
	
	
	浮渣泵
	1
	85
	
	32
	-9
	0.15
	1
	70
	8760
	21
	49
	7

	4
	
	
	一级臭氧塔供水泵
	2
	85
	
	8.7
	-9
	0.15
	1
	73
	8760
	21
	52
	7

	5
	
	
	厌氧塔供水泵
	2
	85
	
	9
	-9
	0.15
	1
	73
	8760
	21
	52
	7

	6
	
	
	反硝化滤床供水泵
	2
	85
	
	12
	-9
	0.15
	1
	73
	8760
	21
	52
	7

	7
	
	
	混合液回流泵
	4
	85
	
	13
	-9
	0.15
	1
	76
	8760
	21
	55
	7

	8
	
	
	二级臭氧塔供水泵
	4
	85
	
	8.4
	-9
	0.15
	1
	76
	8760
	21
	55
	7

	9
	
	
	污泥回流泵
	4
	85
	
	3
	-9
	0.15
	1
	76
	8760
	21
	55
	7

	10
	
	
	BAC供水泵
	2
	85
	
	12.5
	-9
	0.15
	1
	73
	8760
	21
	52
	7

	11
	
	
	外排水泵
	1
	85
	
	3
	-5
	0.15
	5
	56
	8760
	21
	35
	7

	12
	
	
	反洗水泵
	1
	85
	
	12
	-5
	0.15
	5
	56
	8760
	21
	35
	7

	13
	
	
	气动隔膜泵
	2
	85
	
	3.5
	-5
	0.5
	5
	59
	8760
	21
	38
	7

	14
	
	
	空气压缩机
	1
	90
	
	4
	-5
	0.2
	5
	61
	8760
	21
	40
	7

	15
	
	
	压滤机
	1
	90
	
	4
	-7
	3.0
	3
	61
	8760
	21
	40
	7

	16
	
	
	污泥调理加药泵
	2
	85
	
	4
	-9
	0.15
	1
	76
	8760
	21
	55
	7

	17
	
	
	罗茨风机
	3
	85
	
	73
	-5
	0.15
	5
	61
	8760
	21
	40
	7

	18
	二期
	污水提升泵房
	污水提升泵
	2
	85
	选用低噪声设备，基础减振、设备均放置在建筑物内，建筑隔声
	78
	-37
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	14

	19
	
	主工艺单元泵房
	排泥螺杆泵
	2
	85
	
	65
	50
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	13

	20
	
	
	空压机
	2
	85
	
	70
	45
	0.15
	9
	54
	8760
	21
	33
	13

	21
	
	
	提升水泵
	2
	85
	
	70
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	22
	
	
	厌氧池潜水搅拌机
	2
	80
	
	68
	50
	0.15
	4
	56
	8760
	21
	35
	13

	23
	
	
	混合液回流泵
	2
	85
	
	71
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	24
	
	
	污泥回流泵
	2
	85
	
	60
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	25
	
	
	剩余污泥泵
	2
	85
	
	61
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	26
	
	
	排泥螺杆泵
	2
	85
	
	60.5
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	27
	
	
	提升水泵
	2
	85
	
	60
	50
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	13

	28
	
	
	废水提升泵
	1
	85
	
	62
	50
	0.15
	4
	57
	8760
	21
	36
	13

	29
	
	
	外输泵
	1
	85
	
	20
	35
	0.15
	2
	67
	8760
	21
	46
	13

	30
	
	BAC过滤间
	反洗水泵
	2
	85
	
	35
	35
	0.15
	2
	67
	8760
	21
	46
	50

	31
	
	
	反洗风机
	1
	85
	
	35
	36
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	50

	32
	
	臭氧厂房
	冷却水泵
	2
	85
	
	-15
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	40

	33
	
	
	反洗风机
	2
	85
	
	-15
	-66
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	40

	34
	
	加药间
	稀硫酸计量泵
	2
	85
	
	12
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	35
	
	
	浓硫酸卸/倒料泵
	2
	85
	
	12.5
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	36
	
	
	双氧水计量泵
	2
	85
	
	13
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	37
	
	
	双氧水卸/倒料泵
	2
	85
	
	13.5
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	38
	
	
	液碱水计量泵
	2
	85
	
	15
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	39
	
	
	液碱卸/倒料泵
	2
	85
	
	15
	-64.5
	0.15
	2.5
	65
	8760
	21
	44
	20

	40
	
	
	亚铁投药泵
	1
	85
	
	20
	-65
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	20

	41
	
	
	PAM投药泵
	2
	85
	
	21
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	42
	
	
	碳源投药泵
	1
	85
	
	22
	-65
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	20

	43
	
	
	PAC投药泵
	1
	85
	
	23
	-65
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	20

	44
	
	鼓风机房
	生化鼓风机
	1
	85
	
	20
	40
	0.15
	14
	47
	8760
	21
	26
	20

	45
	
	
	芬顿鼓风机
	1
	90
	
	21
	40
	0.15
	14
	53
	8760
	21
	32
	20

	46
	
	污泥脱水机房
	污泥螺杆泵
	1
	85
	
	-20
	-48
	0.15
	5
	56
	8760
	21
	35
	57

	47
	
	
	污泥螺杆泵
	1
	85
	
	-19
	-48
	0.15
	5
	56
	8760
	21
	35
	57

	48
	
	
	隔膜式压滤机
	1
	90
	
	-18
	-48
	0.15
	5
	61
	8760
	21
	40
	57

	49
	
	
	隔膜式压滤机
	1
	90
	
	-17
	-48
	0.15
	4
	63
	8760
	21
	42
	57

	50
	
	
	水平带式输送机
	2
	90
	
	-15
	-48
	0.15
	2
	72
	8760
	21
	51
	57

	51
	
	
	高压压榨泵
	2
	85
	
	-22
	-48
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	57

	52
	三期工程
	污水提升泵房
	污水提升泵
	2
	85
	选用低噪声设备，基础减振、设备均放置在建筑物内，建筑隔声
	78
	-37
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	13

	53
	
	主工艺单元泵房
	排泥螺杆泵
	2
	85
	
	65
	50
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	13

	54
	
	
	空压机
	2
	85
	
	70
	45
	0.15
	9
	54
	8760
	21
	33
	13

	55
	
	
	提升水泵
	2
	85
	
	70
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	56
	
	
	厌氧池潜水搅拌机
	2
	80
	
	68
	50
	4.0
	4
	56
	8760
	21
	35
	13

	57
	
	
	混合液回流泵
	2
	85
	
	71
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	58
	
	
	污泥回流泵
	2
	85
	
	60
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	59
	
	
	剩余污泥泵
	2
	85
	
	61
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	60
	
	
	排泥螺杆泵
	2
	85
	
	60.5
	49
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	13

	61
	
	
	提升水泵
	2
	85
	
	60
	50
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	13

	62
	
	
	废水提升泵
	1
	85
	
	62
	50
	0.15
	4
	57
	8760
	21
	36
	13

	63
	
	
	外输泵
	1
	85
	
	20
	35
	0.15
	2
	67
	8760
	21
	46
	13

	64
	
	BAC过滤间
	反洗水泵
	2
	85
	
	35
	35
	0.15
	2
	67
	8760
	21
	46
	50

	65
	
	
	反洗风机
	1
	85
	
	35
	36
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	50

	66
	
	臭氧厂房
	冷却水泵
	2
	85
	
	-15
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	20

	67
	
	
	反洗风机
	2
	85
	
	-15
	-66
	0.15
	4
	61
	8760
	21
	40
	20

	68
	
	加药间
	稀硫酸计量泵
	2
	85
	
	12
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	14

	69
	
	
	浓硫酸卸/倒料泵
	2
	85
	
	12.5
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	14

	70
	
	
	双氧水计量泵
	2
	85
	
	13
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	14

	71
	
	
	双氧水卸/倒料泵
	2
	85
	
	13.5
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	14

	72
	
	
	液碱水计量泵
	2
	85
	
	15
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	14

	73
	
	
	液碱卸/倒料泵
	2
	85
	
	15
	-64.5
	0.15
	2.5
	65
	8760
	21
	44
	14

	74
	
	
	亚铁投药泵
	1
	85
	
	20
	-65
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	14

	75
	
	
	PAM投药泵
	2
	85
	
	21
	-65
	0.15
	3
	63
	8760
	21
	42
	14

	76
	
	
	碳源投药泵
	1
	85
	
	22
	-65
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	14

	77
	
	
	PAC投药泵
	1
	85
	
	23
	-65
	0.15
	3
	60
	8760
	21
	39
	14

	78
	
	鼓风机房
	生化鼓风机
	1
	85
	
	20
	40
	0.15
	14
	47
	8760
	21
	26
	20

	79
	
	
	芬顿鼓风机
	1
	90
	
	21
	40
	0.15
	14
	53
	8760
	21
	32
	20

	80
	
	污泥脱水机房
	污泥螺杆泵
	1
	85
	
	-20
	-48
	0.15
	5
	56
	8760
	21
	35
	20

	81
	
	
	污泥螺杆泵
	1
	85
	
	-19
	-48
	0.15
	5
	56
	8760
	21
	35
	20

	82
	
	
	隔膜式压滤机
	1
	90
	
	-18
	-48
	3.0
	5
	61
	8760
	21
	40
	20

	83
	
	
	隔膜式压滤机
	1
	90
	
	-17
	-48
	3.0
	4
	63
	8760
	21
	42
	20

	84
	
	
	水平带式输送机
	2
	90
	
	-15
	-48
	1.0
	2
	72
	8760
	21
	51
	20

	85
	
	
	高压压榨泵
	2
	85
	
	-22
	-48
	0.15
	5
	59
	8760
	21
	38
	20




固废源强分析
本项目产生的固体废物主要为格栅工序产生的栅渣（S1）、三效蒸发产生的废盐（S2）、BAC单元和废气处理产生的废活性炭（S3、S7）；滤布过滤机、板框压滤机、隔膜压滤机定期更换产生的废滤布（S4）、物化污泥（S5）、生化污泥（S6）、臭氧催化氧化产生的废催化剂（S8）、药剂原料包装废包装材料（S9）、分析室和在线监测产生的分析废液（S10）、废机油及废油桶（S11）和生活垃圾（S12）。
（1）栅渣（S1）
项目初期雨水及污泥压滤后上清液进入粗格栅处理后经提升进入其他类废水调节池，从而进入污水处理系统进行后续处理。粗格栅分离出一定量的栅渣，参照《室外排水设计规范》（GB50101-2005）中有关资料，栅渣产生量约0.03m3/1000m3，含水率80%，容重960kg/m3。根据工程分析，本项目需经粗格栅处理的水量为一期138m3/d，二期1809m3/d，三期2946.32m3/d，按此估算，经粗格栅分离出来的栅渣产生量约为257.914t/a，其中一期栅渣产生量为7.884t/a，二期栅渣产生量为94.9t/a，三期栅渣产生量为155.13t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），栅渣属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为772-006-49，密闭袋装后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。
（2）三效蒸发废盐（S2）
一期工程高浓度废水处理采用三效蒸发工艺会产生废盐，根据现有一期工程运行情况及废盐产生量，高浓度废水处理量为50m3/d，废盐产生量为1642.5t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废盐属于危险废物，废物类别为HW11精（蒸）馏残渣，废物代码为900-013-11。采用密闭桶装，暂存于一期危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。
（3）废活性炭（S3、S7）
本项目废活性炭来源主要为废气处理措施产生的废活性炭及深度处理BAC工序产生的废活性炭。其中：
①项目一期工程废气采用“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺处理，二期和三期工程均采用“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺处理。项目采用颗粒活性炭吸附装置，活性炭碘值为800mg/g，空塔流速不超过0.6m/s，废气停留时间至少0.5—1s、活性炭装填厚度不低于300mm，单个活性炭抽屉长度一般不超过1m。
本项目一期废气处理设施设计处理风量为4000m³/h，空塔风速按0.50m/s，则过炭面积至少约2.2m²，按照单个抽屉长×宽=600mm×500mm，则所需抽屉数量为2.2/600/500×10⁶≈7.3个，按照单个抽屉活性炭厚度按照300mm。活性炭颗粒的密度为0.4t/m³，经计算活性炭的装填量为0.29t，活性炭每3个月更换一次，活性炭吸附VOCs量为0.147t/a，年废活性炭的产生量为1.307t/a。
本项目二期和三期废气处理设施设计处理风量均为5000m³/h，空塔风速按0.50m/s，则过炭面积至少约2.8m²，按照单个抽屉长×宽=600mm×500mm，则所需抽屉数量为2.8/600/500×10⁶≈9.3个，按照单个抽屉活性炭厚度按照300mm。活性炭颗粒的密度为0.4t/m³，经计算活性炭的装填量为0.36t，活性炭每3个月更换一次，二期工程活性炭吸附VOCs量为0.304t/a，二期工程废气处理年废活性炭的产生量为1.744t/a；三期工程活性炭吸附VOCs量为0.402t/a，三期工程废气处理年废活性炭产生量为1.842t/a。
②本项目一期、二期、三期废水深度处理单元BAC单元活性炭装填量均为0.66t，活性炭更换周期为3个月，一期、二期、三期废活性炭产生量均为2.64t/a。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，定期委托有资质单位处理。
（4）废滤布（S4）
一期工程深度处理采用滤布过滤机处理，污泥压滤采用板框压滤机；二期、三期污泥压滤采用隔膜压滤机，滤布定期进行反冲洗，滤布每年更换一次，一期废滤布产生量为0.7t/a，二期、三期废滤布产生量均为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废滤布属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，定期委托有资质单位处理。
（5）物化污泥（S5）和生化污泥（S6）
废水处理污泥来自各沉淀系统、生化系统及污泥处理系统。生化系统及物化系统产生的污泥分别经各自的污泥处理系统脱水干化后，含水量约80%。根据设计单位提供的资料，项目物化污泥产生量为2974.75t/a，其中一期物化污泥产生量为237.25t/a，二期物化污泥产生量为1095t/a，三期物化污泥产生量为1642.5t/a；生化污泥产生量约为1884.33t/a，其中一期生化污泥产生量为766.5t/a，二期生化污泥产生量为447.13t/a，三期生化污泥产生量为670.7t/a。
对照《国家危险废物名录》（2025年版），物化污泥属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为772-006-49，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位进行处置。项目生化污泥不在《国家危险废物名录》（2025年版）名录内，因本项目废水涉及化工等企业废水，企业应根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等标准对其危废鉴别。危废鉴定前根据危险废物进行管理，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。
（6）废催化剂（S8）
本项目臭氧催化塔使用的臭氧催化剂主要成分为稀土，更换周期为2年，每次更换量为4t。项目臭氧催化氧化剂不含重金属，为固态。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂不在该名录范围内。由于项目废水为涉及化工等企业废水，因此，企业应根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等标准对其危废鉴别。危废鉴定前企业暂按照危险废物进行管理，后续根据鉴定结果按规定进行处置。
（7）加药间废包装材料（S9）
项目加药间药品会产生少量的废包装材料，一期、二期、三期年产生量均为0.2t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》“HW49 其他废物”，废物代码900-041-49，定期交有资质的单位处置。
（8）分析室、在线监控系统分析废液（S10）
分析室、在线监控系统产生分析废液，一期、二期、三期年产生量均为0.4t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，分析室及在线系统废液均属于HW49其他废物，危废代码900-047-49。采用密闭桶装后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。
（9）废机油及废油桶（S11）
本项目设备维护过程中会产生废机油、废油桶及废含油抹布，一期、二期、三期工程产生量均约为废机油0.5t/a，废油桶0.06t/a，废机油属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08；废油桶属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，定期交有资质的单位处置。
（10）生活垃圾（S12）
项目运行过程中工作人员会产生少量的办公生活垃圾，项目定员48人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则办公生活垃圾产生量约为8.76t/a。生活垃圾由环卫部门统一处理。
本项目固体废物的危废属性及产生排放情况详见表3.3-20。

[bookmark: _Ref30670]表2.3-16   本项目危险废物产生情况及处置去向
	工程
	序号
	产污环节
	产污编号
	固废名称
	形态
	主要组成
	产生频率
	废物属性
	危废特性
	固废编码
	产生量（t/a）
	最大储存量（t）
	处理处置方式
	暂存位置

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	废物类别
	废物代码
	
	
	
	

	一期
	1
	格栅
	S1
	栅渣
	固体
	有机物
	每天
	危险废物
	T/In
	HW49
	772-006-49
	7.884
	0.22 
	委托有资质单位处理
	暂存于68m2危险废物贮存库

	
	2
	三效蒸发
	S2
	废盐
	固体
	有机物
	每天
	危险废物
	T
	HW49
	900-013-11
	1642.5
	45.00 
	
	

	
	3
	BAC
	S3
	废活性炭
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	2.64
	0.66
	
	

	
	4
	滤布过滤机、板框压滤机
	S4
	废滤布
	固体
	有机物
	1次/年
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.7
	0.7
	
	

	
	5
	芬顿沉淀池等
	S5
	物化污泥
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	772-006-49
	237.25
	6.50 
	
	

	
	6
	生化处理
	S6
	生化污泥
	固体
	有机物
	每天
	鉴别认定
	/
	/
	/
	766.5
	21.00 
	
	

	
	7
	废气处理
	S7
	废活性炭
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	1.307
	0.33 
	
	

	
	8
	臭氧催化氧化
	S8
	废催化剂
	固体
	有机物
	1次/2年
	鉴别认定
	/
	/
	/
	2t/2a
	2
	
	

	
	9
	原料包装
	S9
	废包装材料
	固体
	氢氧化钠、硫酸等
	每天
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.2
	0.05
	
	

	
	10
	分析室、在线监控系统
	S10
	分析废液
	液体
	有机物
	1次/月
	危险废物
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.4
	0.1
	
	

	
	11
	设备维修及保养
	S11
	废机油
	液体
	油类
	1次/半年
	危险废物
	T, I
	HW08
	900-217-08
	0.5
	0.25
	
	

	
	12
	
	S12
	废油桶
	固体
	油类
	1次/半年
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.06
	0.04
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2660.941
	76.85
	
	

	二期
	1
	格栅
	S1
	栅渣
	固体
	有机物
	每天
	危险废物
	T/In
	HW49
	772-006-49
	94.9
	3.90 
	委托有资质单位处理
	暂存于112m2危险废物贮存库

	
	2
	BAC
	S3
	废活性炭
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	2.64
	0.66
	
	

	
	3
	隔膜压滤机
	S4
	废滤布
	固体
	有机物
	1次/年
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.5
	0.5
	
	

	
	4
	芬顿沉淀池等
	S5
	物化污泥
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	772-006-49
	1095
	45
	
	

	
	5
	生化处理
	S6
	生化污泥
	固体
	有机物
	每天
	鉴别认定
	/
	/
	/
	447.13
	18.38 
	
	

	
	6
	废气处理
	S7
	废活性炭
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	1.744
	0.436
	
	

	
	7
	臭氧催化氧化
	S8
	废催化剂
	固体
	有机物
	1次/2年
	鉴别认定
	/
	/
	/
	1t/2a
	1
	
	

	
	8
	原料包装
	S9
	废包装材料
	固体
	氢氧化钠、硫酸等
	每天
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.2
	0.05
	
	

	
	9
	分析室、在线监控系统
	S10
	分析废液
	液体
	有机物
	1次/月
	危险废物
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.4
	0.1
	
	

	
	10
	设备维修及保养
	S11
	废机油
	液体
	油类
	1次/半年
	危险废物
	T, I
	HW08
	900-217-08
	0.5
	0.25
	
	

	
	11
	
	S12
	废油桶
	固体
	油类
	1次/半年
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.06
	0.04
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1643.574
	70.316
	
	

	三期
	1
	格栅
	S1
	栅渣
	固体
	有机物
	每天
	危险废物
	T/In
	HW49
	772-006-49
	155.13
	6.38
	委托有资质单位处理
	暂存于112m2危险废物贮存库

	
	2
	BAC
	S3
	废活性炭
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	2.64
	0.66
	
	

	
	3
	隔膜压滤机
	S4
	废滤布
	固体
	有机物
	1次/年
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.5
	0.5
	
	

	
	4
	芬顿沉淀池等
	S5
	物化污泥
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	772-006-49
	1642.5
	67.50
	
	

	
	5
	生化处理
	S6
	生化污泥
	固体
	有机物
	每天
	鉴别认定
	/
	/
	/
	670.7
	27.56
	
	

	
	6
	废气处理
	S7
	废活性炭
	固体
	有机物
	1次/3个月
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	1.842
	0.46
	
	

	
	7
	臭氧催化氧化
	S8
	废催化剂
	固体
	有机物
	1次/2年
	鉴别认定
	/
	/
	/
	1t/2a
	1
	
	

	
	8
	原料包装
	S9
	废包装材料
	固体
	氢氧化钠、硫酸等
	每天
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.2
	0.05
	
	

	
	9
	分析室、在线监控系统
	S10
	分析废液
	液体
	有机物
	1次/月
	危险废物
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.4
	0.1
	
	

	
	10
	设备维修及保养
	S11
	废机油
	液体
	油类
	1次/半年
	危险废物
	T, I
	HW08
	900-217-08
	0.5
	0.25
	
	

	
	11
	
	S12
	废油桶
	固体
	油类
	1次/半年
	危险废物
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.06
	0.04
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2474.972
	104.5
	
	






[bookmark: _Toc23633]项目污染物排放汇总
本项目污染物排放统计见表 2.4-1。
[bookmark: _Ref13413]表 2.4-1 项目污染物排放汇总表
	项目
	污染源
	污染物名称
	排放量（t/a）
	措施及去向

	废气
	DA001
	氨
	0.0620 
	一期：酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附；二期：碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附，一期和二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放

	
	
	硫化氢
	0.01188 
	

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.3009 
	

	
	
	硫酸雾
	0.0000264
	

	
	DA002
	氨
	0.0613 
	碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）

	
	
	硫化氢
	0.01176 
	

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.2679 
	

	
	
	硫酸雾
	0.000027
	

	
	有组织
	氨
	0.1233 
	/

	
	
	硫化氢
	0.02365 
	/

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.5689 
	

	
	
	硫酸雾
	0.0000534
	/

	
	无组织
	氨
	0.13702 
	/

	
	
	硫化氢
	0.02627 
	/

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.31604 
	/

	
	合计
	氨
	0.26032
	/

	
	
	硫化氢
	0.04992
	/

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.88494
	

	
	
	硫酸雾
	0.0000534
	/

	项目
	废水量
	污染物
	排放量（t/a）
	去向

	废水
	1808173.5
m3/a
	COD
	79.72 
	达标废水外运综合利用。

	
	
	BOD5
	17.08 
	

	
	
	NH₃-N
	8.17 
	

	
	
	SS
	17.79 
	

	
	
	TN
	26.47 
	

	
	
	TP
	0.89 
	

	
	
	石油类
	1.20 
	

	
	
	苯胺类
	0.26 
	

	
	
	甲醛
	0.19 
	

	固体废物
	危险废物
	栅渣
	257.914
	暂存于危险废物贮存库（一期68m2，二期112m2，三期112m2），定期委托有资质单位处置

	
	
	废盐
	1642.5
	

	
	
	废活性炭
	12.813
	

	
	
	废滤布
	1.7
	

	
	
	物化污泥
	2974.75
	

	
	
	废包装材料
	0.2
	

	
	
	分析废液
	0.5
	

	
	
	废机油及废油桶
	1.68
	

	
	
	合计
	4892.057
	

	
	待鉴别固废
	生化污泥
	1884.33
	暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性后，按照鉴别结果合理处置

	
	
	废催化剂
	4t/2a
	

	
	
	合计
	1886.33
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	8.76
	由环卫部门统一处理



[bookmark: _Toc15804]总量控制
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），污染物排放总量控制因子为：氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。
（1）氮氧化物
本项目生活供暖依托现有1台2t/h燃气蒸汽锅炉，不新建锅炉，故不新增氮氧化物排放量。现有燃气蒸汽锅炉排放NOX总量为0.312t/a。
（2）挥发性有机物
根据工程分析源强核算结果，VOCs排放量为0.88494t/a。
（3）化学需氧量、氨氮
本项目二期、三期工程废水处理达标后，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A 标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，处理后的污水外运综合利用，不进入地表水体。因此，本项目总量控制指标为0。
因此，本次环评建议总量申请指标详见表 2.5-1。
[bookmark: _Ref8532]表 2.5-1  建议申请总量指标
	类别
	污染物
	本项目排放量
	现有项目排放量
	以新带老削减量
	企业现有总量指标
	本项目实施后总量
	需申请总量

	废气
	NOX
	0
	0.312
	0
	0.312
	0.312
	0

	
	VOCs
	0.88494
	0
	0
	0
	0.88494
	0.88494

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0


综上所述，本项目所需化学需氧量0 t/a、氨氮0 t/a、氮氧化物0t/a、VOCs0.88494t/a，总量来源由管理部门统一调剂。


[bookmark: _Toc14264]环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc13064716][bookmark: _Toc29051][bookmark: _Toc503170669]自然环境概况
[bookmark: _Toc514253128][bookmark: _Toc514252810]地理位置
阜新市位于辽宁省西部，地处东经121°1′-122°56′，北纬41°41′-42°56′，阜新市全市总面积10355平方公里，现有人口约189.8万人。阜新市北靠内蒙古自治区，东与沈阳市接壤，西南部，分别同朝阳市、锦州市毗邻，作为工业城市，是辽宁省畜牧、油料基地和重点产粮地区，是中国重要的能源基地之一，素有“煤电之城”之称。
本项目位于辽宁省阜新市新邱区。新邱区位于辽宁西部，阜新市中心东北端14km处，与市中心相隔阜新蒙古族自治县县城，西南与细河区水泉镇接壤，南与阜新蒙古族自治县大板乡接壤，北与阜新蒙古族自治县他本扎兰乡交界，东与阜新蒙古族自治县沙拉镇相连。
本项目位于煤化工产业基地内，厂址东侧为大唐煤化工，南侧为阜新煜科化工科技有限公司，项目西侧及北侧均为空地。项目厂区中心坐标为E121.82297766°，N42.06194043°，厂区四至范围坐标见表 3.1-1和附件3厂址宗地图。项目东侧、西侧和北侧均为空地，东南侧48m处为大唐煤制天然气，西南侧为阜新昊瑞化工科技有限公司，厂区周边情况见图 3.1-2。
[bookmark: _Ref25270]表 3.1-1  污水处理厂厂区四至范围
	序号
	X
	Y

	1
	4659253.896
	41402521.259

	2
	4659252.017
	41402577.753

	3
	4659249.947
	41402639.969

	4
	4659081.869
	41402621.296

	5
	4659071.959
	41402611.386

	6
	4659120.253
	41402563.092

	7
	4659171.381
	41402511.913

	8
	4659235.01
	41402519.229



[image: diliweizhi tu]
[bookmark: _Ref1066]图 3.1-1    本项目地理位置图


[image: ]
[bookmark: _Ref9380]图 3.1-2   本项目周边情况及与污水处理厂位置关系图

地形地貌
阜新市是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带，属辽宁西部的低山丘陵区。全区是长矩形，斜卧方向是东北一西南向。全境东西长170公里，南北宽84公里，地势西北高，东南低，西南高，东北低。海拔最高点为西北部的乌兰木头山831.4米，海拔最低点为东南部的十家子乡南甸子村48.5米。地势由西南向东北延伸，西南部的医巫间山从其构造体系看延伸较远，在绕阳河西岸匿迹。
新邱区地处辽西丘陵地带，介于细河盆地边缘，境内地形多起伏，为低缓丘陵地貌。境内南部地区地势较高，最高海拔536.7m，其它地区由东北向西南倾斜，最低海拔160.2m。新邱地区的主要地质构造为一横贯全境的主背斜构造，背斜走向为北东－南西，并略呈向南弯曲的弧形。阜新市煤化工产业基地位于阜新盆地中部、新邱露天矿的东侧，地势中部低四周高，海拔标高在161.4—274.41m之间。
地表水系
阜新全市河流有大凌河及辽河两大流域，大凌河支流主要有牤牛河、细河；辽河支流主要有绕阳河、柳河、养息牧河、秀水河等支流。本项目评价区内的地表水体是八道河，为东沙河一级支流，绕阳河的二级支流，属辽河水系。本项目距离八道河最近距离2.5km。
八道河源头在阜新蒙古族自治县中部老爷岭。东南流经友邻水库，转东北至娘娘营子之南，东南入黑山县境。穿大郑铁路，经新立屯西南，右受王庄河。又东南，左受苍土河。至蔡屯东南，右出支渠连接羊奶河。又东经大窦屯、六合屯之南，又转东南，左受泉眼河。经团山子之东、卡拉木东北，至赖坨子东南，左受廉家河。又经无梁殿、大民屯之东，至二道乡郑家窝棚之南，左受大黑山河。又西南经茶棚庵、金家屯至大道屯西，右受羊奶河。又西南，右受老河身河。又南经胡家镇街东，穿京哈公路大桥，南而西南，左出郭牛渠。又南经韩家之东，穿小小公路高家东桥。又南经关家之东，穿沈山铁路，经十八家子、大兴堡之西，穿鞍羊公路大桥。又曲流而南，至示范农场西南，成为黑山、北镇县界。又西南入北镇市境，至柳家乡大兴庄（刘家铺）东南流入绕阳河。东沙河全长约149公里，全流域面积为2040平方公里，输水量为0.876亿立方米，季节性明显，春季枯竭，夏季泛滥，汛期洪流汹涌，时常漫溢成灾。上游是山溪性河流，河道比降大，有部分砾石沉积。中、下游是沙土和黏土。河岸大部分是黄土和松沙土构成。新立屯以上是V型河谷，以下是U形河谷。中游河道极其弯曲，下游河道变动频繁，素有“时而河东，时而河西”之说。本项目阜新市水系见图 3.1‑3。
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[image: 阜新市地表水功能区划图]
[bookmark: _Ref23089]图 3.1‑3  阜新市水系图

气候气象
阜新市属北温带亚温带亚湿润半干旱大陆性季风气候，阜新市以平均气温高于20℃为夏季，低于3℃为冬季（全国标准：高于22℃为夏季，低于10℃为冬季），介于二者之间的气温分别为春、秋季。四季分明，雨热同季，光照充足，风多雨少。
阜新地区2021年年均气温8.8℃，极端最高气温33.9℃，极端最低气温-23.5℃，年相对湿度为63%，年总降水量为755.4mm，极大风速22.3米/秒，最大风速13.1米/秒，年均风速2.8m/s，主导风向为SW，主导风频17，年最大积雪深度49cm，最大冻土深度115cm，年日照时数2290.4小时，无霜期天数193天。
水位地质条件
地质条件
（1）地质构造
根据《辽宁省区域地质志》及《辽宁省构造体系图》，评价区的大地构造处于阴山东西向复杂构造带中段东端与大兴安岭－太行山新华夏系构造隆起带的交接部位。属华北地台边缘，中朝准地台的内蒙地轴和燕山台褶皱带的一部分。新邱地区的主要地质构造为一横贯全境的背斜构造。背斜走向北东－南西。评价区处于背斜南东翼，地层倾向南东，倾角20°～30°。评价区断裂构造不发育。
（2）地层岩性
评价区出露地层简单，主要有新生界第四系全新统和中生界白垩系上、下统，现由新至老分述如下：第四系全新统洪冲积（Qh1pal）：呈环带状分布于评价区五道河河谷两侧，岩性为黄褐色杂色含砾亚砂土、砂砾石夹粉质粘土，厚10～20m。
第四系全新统残坡积、坡洪积层（Qp3s）：主要分布于评价区中西部地表层，岩性为黄土状亚粘土夹砂砾石（厚度一般在5～10m之间），主要为耕地。现有人工堆积层（Qh3s）：分布于拟建项目厂区西南部，岩性为采矿剥离的煤矸石、碎石、砂土。
白垩系上统孙家湾组（KS）：分布于评价区的中部，拟建项目厂址及周边地区。岩性以红色砾岩为主，夹少量薄层透镜状砂岩、粉砂岩、页岩，下部为杂色灰绿色夹紫色砂砾岩沉积。岩层走向北东，倾向南东，倾角20°～30°，厚度大于700m。与下伏阜新组地层呈平行不整合接触。
白垩系下统阜新组（Kf）：集中分布于评价区的西北部第四系残坡积层之下。岩性上部以灰黄色砂岩、页岩为主，夹有砂砾岩及薄层煤，分布不稳定；中部为灰黑色砂岩及页岩，赋存五个煤层群，是新邱露天煤矿的开采层位；下部为灰白色砂砾岩夹砂岩和页岩及薄层煤。该层总厚度大于800m。岩浆岩：主要分布于评价区的东南部。岩性由山岳沟单元：中细粒黑云母二长花岗岩和小牵马岭片麻杂岩：角闪黑云斜长片麻岩组成。
[image: ]
图 3.1‑4  区域地质图（1:20万）
水文条件
（1）地下水类型
评价区地下水类型主要依据含水层岩性及赋存特征、水动力条件，将其划分为松散岩类孔隙潜水、碎屑岩孔隙裂隙水和基岩裂隙水三种类型。
①松散岩类孔隙水
广泛分布于评价区的东部五道河河谷。含水层主要为全新统洪冲积砂砾石、亚砂土，含水层分布连续，厚度小，一般小于15m，富水性中等，单井出水量多在100-300m3/d。水位埋深4.1—12.0m，水位标高171.0—198.9m。地下水主要接受大气降水垂直入渗补给及碎屑岩孔隙裂隙水的侧向径流补给，以垂直蒸发和向下游径流方式排泄。地下水动态随季节变化明显，变幅在1.0—3.0m之间。地下水化学类型主要为硫酸－钙型，为微咸水～咸水，矿化度一般大于1.5g/L，不适宜饮用。残坡积层孔隙潜水：分布于拟建项目区周边，含水层岩性主要为亚粘土夹砂砾石，厚度薄且不均匀，富水性较差，一般单井出水量小于100m3/d。
②碎屑岩类裂隙孔隙水
广泛分布于丘陵地区，含水层为孙家湾组、阜新组的砾岩、砂岩和砂砾岩，由于该层胶结疏松，存在着一定的原生孔隙，其表层在长期的风化作用下，普遍存在着一层风化壳，风化裂隙发育，成为大气降水的入渗通道和地下水的赋存空间，在有利的地貌部位，形成富水带，单井出水量一般小于100m3/d，泉流量一般小于0.1L/S。在评价区西部由于受煤矿坑、矿井疏干的影响，地下水较贫乏。据对周边民井调查，单井出水量一般小于10m3/d。水化学类型在丘陵区为硫酸钙－型和硫酸氯化物钙型，矿化度小于1.0g/l。
③基岩裂隙水
分布于评价区东南部，含水层为花岗片麻岩风化裂隙带，富水不均一。一般泉流量为0.1—1.0L/s。
（2）地下水补给、径流、排泄特征
本区地下水的补给来源主要为大气降水的渗入补给和上游地下水的径流流入。评价区孔隙潜水含水层广泛分布，主要接收大气降水垂直入渗补给，拟建项目厂区及大唐阜新煤制天然气厂区地势较高，为评价区的分水岭，地下水向四周低洼处径流，以人工开采和向河谷、湖泡排泄。拟建项目厂区地下水既处于补给区又处于径流区，排泄于露天矿坑和南湖。
（3）含水层特征
本地区地下水类型为松散岩类孔隙水和河流漫滩阶地砂、砂砾石（Q4a1-Q4a1-DA001）孔隙潜水含水层，含水层厚度5—23m，地下水埋深2—5m，富水性变化大，水量一般在500-1000m3/d，水质良好，为矿化度小于1g/L的重碳酸钙型水，局部受污染。
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图 3.1‑5  区域水文地质图
[image: ]
图 3.1‑6  地下水资源分布图（1:1200万）
生态环境
（1）土壤
阜新市土壤的区域性分布除受生物气候因素不同的影响外，主要由于区域条件（如地形、母质、人为生产活动）的改变所引起的不同土壤组合变化，可分为低山丘陵区、平原低洼区和风沙地区土壤区域性分布。
①低山丘陵区
阜新地区南部以医巫闾山、东部二吉百山为主体的低山丘陵区，成土母质为残积、坡洪积物及黄土。土壤组合以地带性土壤棕壤为主，局部分布些草甸土、水稻土。其分布规律是：低山丘陵上部分布着各种不同类型母质风化物发育而成的棕壤性土；高阶地及黄土丘陵分布着棕壤；漫岗坡角分布有潮棕壤；河流两岸一级阶地上分布着草原土和水稻土。
西北部低山丘陵区沟谷发育，水系多是树枝状伸展，自山丘顶部到谷底沿水系形成类同的土壤组合，土壤呈枝状分布。该地区以地带性土壤褐土为主，包括部分草甸土，其分布规律是：由高到低依次为褐土性土-淋溶褐土-褐土或碳酸盐褐土-潮褐土-碳酸盐草甸土。
盆地是阜新地区一种主要地貌类型，其中地处中部的阜义盆地和勿欢池哈尔套盆地，因为地形由四周向中心倾斜，土壤水热状况也发生相应的变化。成土母质多为坡积-冲洪积物，土壤组合以褐土为主，还有部分草甸土。土壤分布以盆地中心向外扩展，依次出现碳酸盐草甸土-潮褐土-褐土或碳酸盐褐土-淋溶褐土-棕壤或棕壤性土。
②平原低洼区土壤分布
本地区东部沿柳河、绕阳河和养息牧河河道向外伸展，形成一系列的冲积扇形地，构成柳绕养“三河”平原，局部低洼地段有渍涝现象。土壤组合主要为草甸土，包括部分潮棕壤、潮褐土、盐土、碱土、水稻土和沼泽土。土壤分布特点是从扇形地上部开始，向下依次顺序：潮棕壤或潮褐土－碳酸盐草甸土、盐化草甸土或碱化草甸土-苏打盐土或草甸碱土-淹育型水稻土-泥炭沼泽土。
③风沙地区土壤分布
本地区东北部风沙地多为固定或半固定的新月形沙丘、沙垄。土壤组合主要是风沙土，即固定风沙土、半固定风沙土和流动风沙土，在丘间洼地还分布着极少的草甸土或碳酸盐草甸土。
（2）植被
阜新市林草植被覆盖率为26.37%，属于华北植物区系、蒙古植物区系和长白植物区系交错地区，地形复杂，天然林、人工林并存；天然草场、人工草场同在。林木主要有天然落叶阔叶林、人工天然混交林、人工林。乔木主要有蒙古栎、杨树、桦树、榆树、樟子松、油松、红松等；灌木主要有紫丁香、荆条、锦鸡儿等；草种有隐子草、碱草、苔草、狗尾草。
[image: ]
图 3.1‑7  植被类型图
[bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc32568]环境保护目标调查
评价区及其附近地区无自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、任何一级文物保护单位和其他需要特殊保护的地区。主要环境敏感区为周围居民区，具体内容详见1.7章节。


[bookmark: _Toc19567][bookmark: _Toc6718][bookmark: _Toc8478][bookmark: _Toc7339]环境质量现状调查与评价
环境空气质量现状监测与评价
区域达标情况及基本污染物现状评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，对基本污染物需进行区域达标判定，应优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告中的数据或结论。
本次评价引用《2024年生态环境质量报告书》中的监测数据，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。环境空气质量现状数据详见表4.3-1。
[bookmark: _Ref21563]表3.3-1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度
(μg/m3)
	标准值
(μg/m3)
	占标率（%）
	达标
情况

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均质量浓度
	54
	75
	72
	达标

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均质量浓度
	26.9
	35
	75.7
	达标

	二氧化硫（SO2）
	年平均质量浓度
	14
	60
	23.33
	达标

	二氧化氮（NO2）
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	一氧化碳（CO）
	日平均第95百分位数（mg/m3）
	1.3
	4
	32.50
	达标

	臭氧（O3）
	日最大8小时滑动平均值
第90百分位数
	146
	160
	91.25
	达标


由上表可见，项目所在区域SO2、PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度、CO 95百分位数日平均质量浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均值浓度的第90百分位均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准和更新标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值（PM10 60μg/m3，PM2.5 30μg/m3），项目所在区域为达标区。
补充监测
（1）监测基本信息
项目采用2025年1月8日—14日，辽宁康恒卫生检测技术有限公司对项目周边环境空气中非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度监测的结果，2025年1月10日—1月16日山东新航工程项目咨询有限公司对TVOC监测的结果和2025年6月17—6月23日沈阳市中正检测技术有限公司对硫酸监测进行现状环境空气质量评价，具体监测报告见附件 7。监测基本信息详见表 3.3-2，监测点位见图 3.3‑1。


[bookmark: _Ref21661]表 3.3-2  环境空气补充监测基本信息表
	监测点名称
	点位坐标
	监测因子
	监测时间
	相对厂界

	
	
	
	
	方位
	距离（m）

	G1厂址处
	E121.82360530°, N42.06219771°.
	非甲烷烃、硫化氢、氨、臭气浓度、TVOC
	连续监测7天，每天4次，1小时平均浓度值；TVOC测8h平均值；
	/
	/

	G2厂址北侧
	121.822951°,42.065639°
	硫酸
	连续监测7天，每天4次，1小时平均浓度值。
	N
	287


（2）分析方法及检出限
分析方法、分析仪器及检出限详见表 3.3-3。
[bookmark: _Ref8087]表 3.3-3  分析方法及检出限
	项目
	检测方法名称及编号
	仪器名称、型号及出厂编号
	检出限

	臭气浓度
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
	采气瓶8L
	10（无量纲）

	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计722型
(1505168)
	0.01 mg/m3

	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年）第三篇 第一章 十一 （二）亚甲基蓝分光光度法（B）
	可见分光光度计722型
(1505168)
	0.001 mg/m3

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]非甲烷总烃
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	福立气相色谱仪9790Ⅱ
(9790023713)
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]0.07 mg/m3

	TVOC
	HJ 644-2013
	GCMS-QP2010SE气质联用仪
XH/FX009
	0.3~1.0μg/m3

	硫酸
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法
HJ 544-2016
	离子色谱仪CIC-D120
SYZZ-S
环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920
SYZZ-SB-057-(01-02)B-032-02
	0.005mg/m3


（3）监测结果
监测结果分析见表 3.3-4。
[bookmark: _Ref7881][bookmark: _Ref7862]表 3.3-4  补充监测污染物环境质量现状
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标
情况

	G1厂址处
	氨
	1h平均
	200
	120-190
	95
	0
	达标

	
	硫化氢
	1h平均
	10
	1-6
	60
	0
	达标

	
	臭气浓度
	1h平均
	/
	＜10
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	1h平均
	2000
	440-1410
	70.5
	0
	达标

	
	TVOC
	8h平均
	600
	287-349
	58.2
	0
	达标

	G2厂址北侧
	硫酸
	1h平均
	300
	0.005(L)
	/
	/
	达标


从监测结果可知，氨、硫化氢、硫酸及TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》。
沈阳东环环境咨询有限公司167

[image: ]
[bookmark: _Ref29143]图 3.3‑1  本项目监测点位图

地下水环境质量现状监测与评价
监测因子与监测点位
本项目地下水评价等级为一级，本次设置7个水质监测点位、14个水位监测点位。本项目采用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年1月8日对厂区周边地下水水井进行采样的结果进行现状监测并对枯丰水两期水位（2025年1月8日和2025年6月30日）展开调查的数据进行项目区地下水环境进行评价（监测报告见附件 7）；监测基本信息详见表 3.3-5，监测点位图见图 3.3‑1。
[bookmark: _Ref8567]表 3.3-5  地下水监测基本信息表
	编号
	监测点名称
	坐标（°）
	监测因子
	监测时间

	
	
	经度
	纬度
	
	

	D1
	厂区
	121.82307959
	42.061449
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类及水位
	2025年1月8
日，共1天，1次/天

	D2
	北三合村水井
	121.805241
	42.062083
	
	

	D3
	西三合屯水井
	121.80213690
	42.05547465
	
	

	D4
	北沟水井
	121.81355238
	42.05102143
	
	

	D5
	东三合屯水井
	121.81297302
	42.06573419
	
	

	D6
	大唐国际北侧水井
	121.84816360
	42.06892005
	
	

	D7
	五家子河南水井①
	121.85709000
	42.05553838
	
	

	D8
	兴隆沟水井①
	121.82425976
	42.06656253
	水位
	/

	D9
	大唐国际西南侧水井
	121.82627678
	42.05063106
	
	

	D10
	五家子河南水井②
	121.85747623 
	42.05448684
	
	

	D11
	兴隆沟水井②
	121.82498932
	42.06850589
	
	

	D12
	大唐国际西侧水井
	121.83477402
	42.06356772
	
	

	D13
	北沟水井②
	121.81327343
	42.05045580
	
	

	D14
	大唐国际北侧水井②
	121.84751987
	42.07076777
	
	


分析方法及检出限
分析方法、分析仪器及检出限详见表3.3-6。


[bookmark: _Ref29800]表3.3-6  地下水分析方法及检出限
	序号
	监测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	钾
	水质 钾和钠的测定
火焰原子吸收分光光度法GB11904-1989
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	—

	2
	钠
	水质 钾和钠的测定
火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	—

	3
	钙
	水质 钙和镁的测定
原子吸收分光光度法GB11905-1989
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	0.02mg/L

	4
	镁
	水质 钙和镁的测定
原子吸收分光光度法GB11905-1989
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	0.002mg/L

	5
	碳酸根离子
	地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021
	滴定管
	1.25mg/L

	6
	碳酸氢根离子
	地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法 DZ/T 0064.49-2021
	滴定管
	1.25mg/L

	7
	氯离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
	0.007mg/L

	8
	硫酸根离子
	水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
	0.018mg/L

	9
	pH值
	水质 pH值的测定
电极法 HJ 1147-2020
	便携式pH计PHBJ-260F
	—

	10
	氨氮
	水质氨氮的测定
纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外可见分光光 度计T6新世纪
	0.025mg/L

	11
	硝酸盐
	水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T84-2016
	离子色谱仪CIC-D100
	0.016mg/L

	12
	亚硝酸盐
	水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T84-2016
	离子色谱仪CIC-D100
	0.016mg/L

	13
	挥发酚
	水质挥发酚的测定
4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	紫外可见分光光
度计T6 新世纪
	0.0003mg/L

	14
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 4. 1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	紫外可见分光光
度计T6新世纪
	0.002mg/L

	15
	砷
	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 HJ 694-2014
	原子荧光光度计AFS-8220
	0.3μg/L

	16
	汞
	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法 HJ 694-2014
	原子荧光光度计AFS-8220
	0.04μg/L

	17
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006 10. 1 二苯碳酰二肼分光光度法
	紫外可见分光光
度计T6新世纪
	0.004mg/L

	18
	总硬度
	水质钙和镁总量的测定
EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	滴定管
	0.05mmol/L

	19
	铅
	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006 11. 1 无火焰原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	2.5μg/L

	20
	氟化物
	水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T84-2016
	离子色谱仪CIC-D100
	0.006mg/L

	21
	镉
	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006 9. 1 无火焰原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光
度计TAS-990AFG
	0.5μg/L

	22
	铁
	水质铁、锰的测定
火焰原子吸收分光光度法 GB11911- 1989
	原子吸收分光光
度计TAS-990AFG
	0.03mg/L

	23
	锰
	水质铁、锰的测定
火焰原子吸收分光光度法 GB11911- 1989
	原子吸收分光光
度计TAS-990AFG
	0.01mg/L

	24
	溶解性总 固体
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指 标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法
	电子天平
ESJ182-4
	—

	25
	耗氧量
	水质高锰酸盐指数的测定
GB/T 11892- 1989
	滴定管
	—

	26
	硫酸盐
	水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T84-2016
	离子色谱仪 CIC-D100
	0.018mg/L

	27
	氯化物
	水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 HJ/T84-2016
	离子色谱仪 CIC-D100
	0.007mg/L

	28
	总大肠菌 群
	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750. 12-2006 2.2滤膜法
	生化培养箱 SPX-250B
	—

	29
	细菌总数
	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750. 12-20061.1平皿计数法
	生化培养箱 SPX-250B
	—

	30
	石油类
	水质石油类的测定
紫外分光光度法 HJ 970-2018
	紫外可见分光光 度计 T6 新世纪
	0.01mg/L


评价方法
地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分以下两种情况：
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：


式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法如下：




式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH监测值；
pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值。
监测结果
（1）水位调查结果
本项目丰、枯水期水位调查结果见表 3.3-7。
[bookmark: _Ref4556]表 3.3-7   地下水水位监测结果一览表  单位：m
	点位
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	D10
	D11
	D12
	D13
	D14

	丰水期
水位
	202
	206
	154
	182
	195
	202
	167
	161
	197
	187
	208
	199
	202
	196

	枯水期
水位
	199
	203
	151
	179
	192
	199
	164
	158
	194
	184
	205
	196
	199
	193

	井深
	8
	15
	16
	10
	11
	13
	8
	11
	7
	8
	13
	11
	15
	8


地下水水质监测结果分析详见表 3.3-8。
[bookmark: _Ref6045]表 3.3-8  地下水监测结果
	监测点
	监测项目
	浓度范围
	标准值
	单位
	最大标准指数
	达标情况

	D1
	Cl-
	25.26
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	52.36
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	<5
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	415
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	0.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	6.14
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	0.79
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	0.121
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	7.8
	6.5~8.5
	无量纲
	0.53
	达标

	
	氨氮
	0.128
	0.5
	mg/L
	0.26 
	达标

	
	硝酸盐
	1.0
	20
	mg/L
	0.05
	达标

	
	亚硝酸盐
	0.307
	1.00
	mg/L
	0.31 
	达标

	
	挥发性酚类
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.15
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	砷
	<0.0003
	0.01
	mg/L
	0.03
	达标

	
	汞
	<0.00004
	0.001
	mg/L
	0.04
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.08
	达标

	
	总硬度
	310.3
	450
	mg/L
	0.69 
	达标

	
	铅
	＜0.0025
	0.01
	mg/L
	0.25
	达标

	
	氟化物
	0.2
	1
	mg/L
	0.2
	达标

	
	镉
	＜0.0005
	0.005
	mg/L
	0.1
	达标

	
	铁
	＜0.03
	0.3
	mg/L
	0.1
	达标

	
	锰
	＜0.01
	0.1
	mg/L
	0.1
	达标

	
	溶解性总固体
	116
	1000
	mg/L
	0.12 
	达标

	
	耗氧量
	1.04
	3.0
	mg/L
	0.35 
	达标

	
	硫酸盐
	56
	250
	mg/L
	0.22 
	达标

	
	氯化物
	27.4
	250
	mg/L
	0.11 
	达标

	
	总大肠菌群
	＜2
	3
	CFU/100 mL
	0.67 
	达标

	
	细菌总数
	36
	100
	CFU/mL
	0.36
	达标

	
	石油类
	<0.005
	0.05
	mg/L
	0.1
	达标

	D2
	Cl-
	57.2-59.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	96.7- 118
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	未检出
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	48.3-52.6
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	34.6-35.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	27.2-28.9
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	1.66- 1.71
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	22.8-23.4
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	7-7.8
	6.5~8.5
	无量纲
	0.53
	达标

	
	氨氮
	0.056-0.068
	0.5
	mg/L
	0. 14
	达标

	
	硝酸盐氮
	1.21- 1.35
	20
	mg/L
	0.07
	达标

	
	亚硝酸盐氮
	未检出
	1.00
	mg/L
	0.00
	达标

	
	挥发酚
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.08
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.02
	达标

	
	砷
	<0.3
	10
	μg/L
	0.02
	达标

	
	汞
	未检出
	0.001
	mg/L
	0.00
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	总硬度
	194- 197
	450
	mg/L
	0.44
	达标

	
	铅
	2.69-2.77
	10
	μg/L
	0.28
	达标

	
	氟化物
	0.224-0.256
	1
	mg/L
	0.26
	达标

	
	镉
	0.568-0.596
	5
	μg/L
	0. 12
	达标

	
	铁
	0.036-0.051
	0.3
	mg/L
	0.17
	达标

	
	锰
	0.046-0.052
	0. 1
	mg/L
	0.52
	达标

	
	溶解性总固体
	373-393
	1000
	mg/L
	0.39
	达标

	
	耗氧量
	1.13- 1.17
	3.0
	mg/L
	0.39
	达标

	
	硫酸盐
	96.7- 118
	250
	mg/L
	0.47
	达标

	
	氯化物
	57.2-29.2
	250
	mg/L
	0. 12
	达标

	
	总大肠菌群
	未检出
	3
	CFU/ 100 mL
	0.00
	达标

	
	细菌总数
	30-38
	100
	CFU/mL
	0.38
	达标

	
	石油类
	<0.01
	0.05
	mg/L
	0.10
	达标

	D3
	Cl-
	44.6-48.6
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	104- 108
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	未检出
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	46.5-52
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	29.5-30.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	23.1-24.6
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	1.35- 1.41
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	20.6-21.3
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	7-7.3
	6.5~8.5
	无量纲
	0.2
	达标

	
	氨氮
	0.04-0.051
	0.5
	mg/L
	0.10
	达标

	
	硝酸盐氮
	1. 12- 1.22
	20
	mg/L
	0.06
	达标

	
	亚硝酸盐氮
	未检出
	1.00
	mg/L
	0.00
	达标

	
	挥发酚
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.08
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.02
	达标

	
	砷
	<0.3
	10
	μg/L
	0.02
	达标

	
	汞
	未检出
	0.001
	mg/L
	0.00
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	总硬度
	173- 175
	450
	mg/L
	0.39
	达标

	
	铅
	<2.5
	10
	μg/L
	0.13
	达标

	
	氟化物
	0.206-0.241
	1
	mg/L
	0.24
	达标

	
	镉
	<0.5
	5
	μg/L
	0.05
	达标

	
	铁
	未检出
	0.3
	mg/L
	0.00
	达标

	
	锰
	未检出
	0. 1
	mg/L
	0.00
	达标

	
	溶解性总固体
	343-346
	1000
	mg/L
	0.35
	达标

	
	耗氧量
	1.21- 1.24
	3.0
	mg/L
	0.41
	达标

	
	硫酸盐
	104- 108
	250
	mg/L
	0.43
	达标

	
	氯化物
	44.6-48.6
	250
	mg/L
	0.19
	达标

	
	总大肠菌群
	未检出
	3
	CFU/ 100 mL
	0.00
	达标

	
	细菌总数
	19-27
	100
	CFU/mL
	0.27
	达标

	
	石油类
	<0.01
	0.05
	mg/L
	0.10
	达标

	D4
	Cl-
	45.6-46. 1
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	101- 104
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	未检出
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	47.7-49.5
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	26.5-27. 1
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	21.4-21.9
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	1.18- 1.24
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	19.6- 19.9
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	6.8-7
	6.5~8.5
	无量纲
	0.00
	达标

	
	氨氮
	0.043-0.056
	0.5
	mg/L
	0. 11
	达标

	
	硝酸盐氮
	1.05- 1.17
	20
	mg/L
	0.06
	达标

	
	亚硝酸盐氮
	未检出
	1.00
	mg/L
	0.00
	达标

	
	挥发酚
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.08
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.02
	达标

	
	砷
	<0.3
	10
	μg/L
	0.02
	达标

	
	汞
	未检出
	0.001
	mg/L
	0.00
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	总硬度
	150- 162
	450
	mg/L
	0.36
	达标

	
	铅
	<2.5
	10
	μg/L
	0.13
	达标

	
	氟化物
	0.206-0.211
	1
	mg/L
	0.21
	达标

	
	镉
	<0.5
	5
	μg/L
	0.05
	达标

	
	铁
	未检出
	0.3
	mg/L
	0.00
	达标

	
	锰
	未检出
	0. 1
	mg/L
	0.00
	达标

	
	溶解性总固体
	324-328
	1000
	mg/L
	0.33
	达标

	
	耗氧量
	1.32- 1.36
	3.0
	mg/L
	0.45
	达标

	
	硫酸盐
	101- 104
	250
	mg/L
	0.42
	达标

	
	氯化物
	45.6-46. 1
	250
	mg/L
	0.18
	达标

	
	总大肠菌群
	未检出
	3
	CFU/ 100 mL
	0.00
	达标

	
	细菌总数
	21-29
	100
	CFU/mL
	0.29
	达标

	
	石油类
	<0.01
	0.05
	mg/L
	0.10
	达标

	D5
	Cl-
	41.7-42. 1
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	95.4-98.5
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	未检出
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	45.2-48.3
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	30.4-31.9
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	24.8-25.6
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	1.45- 1.52
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	21.6-21.9
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	7. 1-7.7
	6.5~8.5
	无量纲
	0.47
	达标

	
	氨氮
	0.054-0.065
	0.5
	mg/L
	0.13
	达标

	
	硝酸盐氮
	1.03- 1.15
	20
	mg/L
	0.06
	达标

	
	亚硝酸盐氮
	未检出
	1.00
	mg/L
	0.00
	达标

	
	挥发酚
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.08
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.02
	达标

	
	砷
	<0.3
	10
	μg/L
	0.02
	达标

	
	汞
	未检出
	0.001
	mg/L
	0.00
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	总硬度
	180- 182
	450
	mg/L
	0.40
	达标

	
	铅
	<2.5
	10
	μg/L
	0.13
	达标

	
	氟化物
	0.211-0.217
	1
	mg/L
	0.22
	达标

	
	镉
	<0.5
	5
	μg/L
	0.05
	达标

	
	铁
	未检出
	0.3
	mg/L
	0.00
	达标

	
	锰
	未检出
	0. 1
	mg/L
	0.00
	达标

	
	溶解性总固体
	336-339
	1000
	mg/L
	0.34
	达标

	
	耗氧量
	1.37- 1.43
	3.0
	mg/L
	0.48
	达标

	
	硫酸盐
	95.4-98.5
	250
	mg/L
	0.39
	达标

	
	氯化物
	41.7-42. 1
	250
	mg/L
	0.17
	达标

	
	总大肠菌群
	未检出
	3
	CFU/ 100 mL
	0.00
	达标

	
	细菌总数
	27-36
	100
	CFU/mL
	0.36
	达标

	
	石油类
	<0.01
	0.05
	mg/L
	0.10
	达标

	D6
	Cl-
	56.2-58.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	121- 126
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	未检出
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	53.8-54.4
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	33.3-34.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	25.7-26.7
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	1.55- 1.62
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	22.4-22.7
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	7.2-7.5
	6.5~8.5
	无量纲
	0.33
	达标

	
	氨氮
	0.034-0.048
	0.5
	mg/L
	0.10
	达标

	
	硝酸盐氮
	1.18- 1.29
	20
	mg/L
	0.06
	达标

	
	亚硝酸盐氮
	未检出
	1.00
	mg/L
	0.00
	达标

	
	挥发酚
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.08
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.02
	达标

	
	砷
	<0.3
	10
	μg/L
	0.02
	达标

	
	汞
	未检出
	0.001
	mg/L
	0.00
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	总硬度
	189- 193
	450
	mg/L
	0.43
	达标

	
	铅
	2.58-2.66
	10
	μg/L
	0.27
	达标

	
	氟化物
	0.249-0.267
	1
	mg/L
	0.27
	达标

	
	镉
	0.539-0.556
	5
	μg/L
	0. 11
	达标

	
	铁
	未检出
	0.3
	mg/L
	0.00
	达标

	
	锰
	0.031-0.042
	0. 1
	mg/L
	0.42
	达标

	
	溶解性总固体
	388-397
	1000
	mg/L
	0.40
	达标

	
	耗氧量
	1.42- 1.49
	3.0
	mg/L
	0.50
	达标

	
	硫酸盐
	121- 126
	250
	mg/L
	0.50
	达标

	
	氯化物
	56.2-58.2
	250
	mg/L
	0.23
	达标

	
	总大肠菌群
	未检出
	3
	CFU/ 100 mL
	0.00
	达标

	
	细菌总数
	16-23
	100
	CFU/mL
	0.23
	达标

	
	石油类
	<0.01
	0.05
	mg/L
	0.10
	达标

	D7
	Cl-
	47.6-49.2
	/
	mg/L
	/
	/

	
	SO42-
	93.7-97
	/
	mg/L
	/
	/

	
	CO32-
	未检出
	/
	mg/L
	/
	/

	
	HCO3-
	43.4-47. 1
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Ca2+
	27.3-28.4
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Na+
	22.4-22.8
	/
	mg/L
	/
	/

	
	K+
	1.26- 1.33
	/
	mg/L
	/
	/

	
	Mg2+
	20.1-20.4
	/
	mg/L
	/
	/

	
	pH
	6.8-7.3
	6.5~8.5
	无量纲
	0.2
	达标

	
	氨氮
	0.048-0.059
	0.5
	mg/L
	0. 12
	达标

	
	硝酸盐氮
	1.07-1.11
	20
	mg/L
	0.06
	达标

	
	亚硝酸盐氮
	未检出
	1.00
	mg/L
	0.00
	达标

	
	挥发酚
	<0.0003
	0.002
	mg/L
	0.08
	达标

	
	氰化物
	<0.002
	0.05
	mg/L
	0.02
	达标

	
	砷
	<0.3
	10
	μg/L
	0.02
	达标

	
	汞
	未检出
	0.001
	mg/L
	0.00
	达标

	
	铬（六价）
	<0.004
	0.05
	mg/L
	0.04
	达标

	
	总硬度
	165-169
	450
	mg/L
	0.38
	达标

	
	铅
	<2.5
	10
	μg/L
	0.13
	达标

	
	氟化物
	0.218-0.271
	1
	mg/L
	0.27
	达标

	
	镉
	<0.5
	5
	μg/L
	0.05
	达标

	
	铁
	未检出
	0.3
	mg/L
	0.00
	达标

	
	锰
	未检出
	0.1
	mg/L
	0.00
	达标

	
	溶解性总固体
	326-328
	1000
	mg/L
	0.33
	达标

	
	耗氧量
	1.51- 1.62
	3.0
	mg/L
	0.54
	达标

	
	硫酸盐
	93.7-97.2
	250
	mg/L
	0.39
	达标

	
	氯化物
	47.6-49.2
	250
	mg/L
	0.20
	达标

	
	总大肠菌群
	未检出
	3
	CFU/ 100 mL
	0.00
	达标

	
	细菌总数
	24-33
	100
	CFU/mL
	0.33
	达标

	
	石油类
	<0.01
	0.05
	mg/L
	0.10
	达标

	备注：低于检出限的污染物最大浓度占标率以检出限的一半计。


由监测结果可见，各监测点位水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A中表A.1的限值。
土壤环境质量现状监测与评价
本项目土壤环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目，在评价范围内布设6个点监测点位，其中占地范围内布设3个柱状样点，1个表层样点，占地范围外布设2个表层样点。采用辽宁康恒卫生检测技术有限公司于2025年1月8日对项目所在地区土壤环境进行现状监测的数据进行区域内土壤环境质量现状评价。
监测因子与监测点位
本项目监测基本信息详见表3.3-9，监测点位图见图 3.3‑1。
[bookmark: _Ref62]表3.3-9  土壤监测基本信息表
	点位
	检测点位
	检测频次
	检测项目

	S1
	场地内1#0.2m深
	1次/天；
共1天
	pH值、石油烃

	
	场地内1# 1.0m深
	
	

	
	场地内1#2.5m深
	
	

	S2
	场地内2#0.2m深
	
	pH值、石油烃

	
	场地内2#1.0m深
	
	

	
	场地内2#2.5m深
	
	

	S3
	场地内3#0.2m深
	
	pH值、石油烃

	
	场地内3# 1.0m深
	
	

	
	场地内3#2.5m深
	
	

	S4
	场地内4#
	
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，1-二氯乙烷、1，3-二氯乙烷、1，3-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯，二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1 -三氯乙烷、1，1，2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3 -三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、pH值、石油烃。

	S5
	兴隆沟土壤
	
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，1-二氯乙烷、1，3-二氯乙烷、1，3-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯，二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1 -三氯乙烷、1，1，2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3 -三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘、pH值、石油烃

	S6
	厂界外东侧75m
	
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃


分析方法及检出限
分析方法、分析仪器及检出限详见表 3.3-10。
[bookmark: _Ref169]表 3.3-10  土壤分析方法及检出限
	序号
	监测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	铜*
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测 定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计 （火焰+石墨炉）
PinAAcle 900T  12100119090001
	1mg/kg

	
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	1mg/kg

	2
	镍*
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测 定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计 （火焰+石墨炉）
PinAAcle 900T
12100119090001
	3mg/kg

	
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	3mg/kg

	3
	铅*
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测 定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计 （火焰+石墨炉）
PinAAcle 900T  12100119090001
	10mg/kg

	
	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	10mg/kg

	4
	镉*
	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收 分光光度法 GB/T 17141- 1997
	原子吸收分光光度计 （火焰+石墨炉）
PinAAcle 900T  12100119090001
	0.01mg/kg

	
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141- 1997
	原子吸收分光光度计TAS-990AFG
	0.01mg/kg

	5
	砷*
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测 定微波消解原子荧光法 HJ 680-2013
	原子荧光分光光度计AFS-9710
12100119110001
	0.01mg/kg

	
	砷
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法 HJ 680-2013
	原子荧光光度计
AFS-8220
	0.01mg/kg

	6
	汞*
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解原子荧光法 HJ 680-2013
	原子荧光分光光度计AFS-9710
12100119110001
	0.002mg/kg

	
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法 HJ 680-2013
	原子荧光光度计
AFS-8220
	0.002mg/kg

	7
	六价铬*
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019
	火焰原子吸收分光光度计 AA-7020
12100119070001
	0.5mg/kg

	8
	四氯化碳*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.3×10—3mg/kg

	9
	氯仿*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.1×10—3mg/kg

	10
	氯甲烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.0×10—3mg/kg

	11
	1，1-二氯乙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	12
	1，2-二氯乙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.3×10—3mg/kg

	13
	1，1-二氯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.0×10—3mg/kg

	14
	顺式-1，2-二氯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.3×10—3mg/kg

	15
	反式－ 1，2二氯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.4×10—3mg/kg

	16
	二氯甲烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.5×10—3mg/kg

	17
	1，2-二氯丙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.1×10—3mg/kg

	18
	1，1，1，2- 四氯乙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	20
	四氯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.4×10—3mg/kg

	21
	1，1，1-三氯乙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.3×10—3mg/kg

	22
	1，1，2-三氯乙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NXAUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	23
	三氯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	24
	1，2，3-三氯丙烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	25
	氯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.0×10—3mg/kg

	26
	苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.9×10—3mg/kg

	27
	氯苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	28
	1，2-二氯苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.5×10—3mg/kg

	29
	1，4-二氯苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.5×10—3mg/kg

	30
	乙苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	31
	苯乙烯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.1×10—3mg/kg

	32
	甲苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.3×10—3mg/kg

	33
	间，对-二甲苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	34
	邻-二甲苯*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2020 NX
AUTO-MX-XYZ
12100219060004
	1.2×10—3mg/kg

	35
	硝基苯*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪2020NX
12100220090004
	0.09mg/kg

	36
	苯胺*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	37
	2-氯苯酚*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.06mg/kg

	38
	苯并〔a〕蒽
*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	39
	苯并〔a〕芘*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	40
	苯并〔b〕荧蒽*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.2mg/kg

	41
	苯并〔k〕荧 蒽*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	42
	䓛*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	43
	二苯并〔a，h〕蒽*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	44
	茚并〔 1，2，3-cd〕
芘*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.1mg/kg

	45
	萘*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱质谱联用仪
2020NX
12100220090004
	0.09mg/kg

	46
	石油烃
	《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》4-5 红外分光光度法
	红外测油仪 MAI-50G
	—

	47
	pH值
	土壤 pH 的测定 NY/T 1377-2007
	离子计PXSJ-216F
	—

	48
	铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	4mg/kg

	49
	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计
TAS-990AFG
	1mg/kg


评价方法
土壤现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。计算方法如下：


式中：Pip—土壤中污染物i的单项污染指数，无量纲；
Ci—调查点位土壤中污染物i的实测浓度，mg/kg；
Sip—污染物i的评价标准值，mg/kg。
监测结果
具体监测结果统计见表 3.3-11~表 3.3-14。
[bookmark: _Ref516]表 3.3-11 土壤监测结果（S1~S3）
	监测点位
	项目
	pH值
	石油烃

	
	单位
	无量纲
	mg/kg

	
	标准值
	/
	4500

	S1
	1#(0.2m)
	监测值
	7.09
	未检出

	
	
	标准指数
	/
	/

	
	2#(1.0m)
	监测值
	7.23
	未检出

	
	
	标准指数
	/
	/

	
	3#(2.5m)
	监测值
	7.02
	未检出

	
	
	标准指数
	/
	/

	S2
	1#(0.2m)
	监测值
	7.16
	7

	
	
	标准指数
	/
	0.0016

	
	2#(1.0m)
	监测值
	7.21
	8

	
	
	标准指数
	/
	0.0018

	
	3#(2.5m)
	监测值
	7.04
	未检出

	
	
	标准指数
	/
	/

	S3
	1#(0.2m)

	监测值
	7.13
	未检出

	
	
	标准指数
	/
	/

	
	2#(1.0m)

	监测值
	7.16
	7

	
	
	标准指数
	/
	0.0016

	
	3#(2.5m)
	监测值
	7.01
	未检出

	
	
	标准指数
	/
	/


表 3.3-12  土壤监测结果（S4）
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值
	标准指数
	达标情况

	pH
	无量纲
	6.37
	/
	/
	/

	砷*
	mg/kg
	6.56
	60
	0.109 
	达标

	镉*
	mg/kg
	0.08
	65
	0.001 
	达标

	六价铬*
	mg/kg
	未检出
	5.7
	/
	达标

	铜*
	mg/kg
	22
	18000
	0.001 
	达标

	铅*
	mg/kg
	9.3
	800
	0.012 
	达标

	汞*
	mg/kg
	0.056
	38
	0.001 
	达标

	镍*
	mg/kg
	40
	900
	0.044 
	达标

	四氯化碳*
	mg/kg
	未检出
	2.8
	/
	达标

	氯仿*
	mg/kg
	0.0062
	0.9
	0.0069
	达标

	氯甲烷*
	mg/kg
	未检出
	37
	/
	达标

	1，1-二氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	9
	/
	达标

	1，2-二氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	5
	/
	达标

	1，1-二氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	66
	/
	达标

	顺-1，2-二氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	596
	/
	达标

	反-1，2-二氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	54
	/
	达标

	二氯甲烷*
	mg/kg
	0.0076
	616
	0.000012
	达标

	1，2-二氯丙烷*
	mg/kg
	未检出
	5
	/
	达标

	1，1，1，2-四氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	10
	/
	达标

	1，1，2，2-四氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	6.8
	/
	达标

	四氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	53
	/
	达标

	1，1，1-三氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	840
	/
	达标

	1，1，2-三氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	2.8
	/
	达标

	三氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	2.8
	/
	达标

	1，2，3-三氯丙烷*
	mg/kg
	未检出
	0.5
	/
	达标

	氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	1.2
	/
	达标

	苯*
	mg/kg
	未检出
	10
	/
	达标

	氯苯*
	mg/kg
	未检出
	200
	/
	达标

	1，2-二氯苯*
	mg/kg
	未检出
	560
	/
	达标

	1，4-二氯苯*
	mg/kg
	未检出
	56
	/
	达标

	乙苯*
	mg/kg
	未检出
	72
	/
	达标

	苯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	1290
	/
	达标

	甲苯*
	mg/kg
	未检出
	1200
	/
	达标

	间－二甲苯+对-二甲苯*
	mg/kg
	未检出
	570
	/
	达标

	邻-二甲苯*
	mg/kg
	未检出
	640
	/
	达标

	硝基苯*
	mg/kg
	未检出
	76
	/
	达标

	苯胺*
	mg/kg
	未检出
	260
	/
	达标

	2-氯酚*
	mg/kg
	未检出
	2256
	/
	达标

	苯并〔a〕蒽*
	mg/kg
	未检出
	15
	/
	达标

	苯并〔a〕芘*
	mg/kg
	未检出
	1.5
	/
	达标

	苯并〔b〕荧蒽*
	mg/kg
	未检出
	15
	/
	达标

	苯并〔k〕荧蒽*
	mg/kg
	未检出
	151
	/
	达标

	䓛*
	mg/kg
	未检出
	1293
	/
	达标

	二苯并〔a，h〕蒽*
	mg/kg
	未检出
	1.5
	/
	达标

	茚并〔1，2，3-cd〕芘*
	mg/kg
	未检出
	15
	/
	达标

	萘*
	mg/kg
	未检出
	70
	/
	达标

	[bookmark: _Ref1976]石油烃
	mg/kg
	未检出
	4500
	/
	达标


表 3.3-13  土壤监测结果（S5）
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准值
	标准指数
	达标情况

	pH
	无量纲
	6.94
	/
	/
	/

	砷*
	mg/kg
	7.08
	60
	0.118 
	达标

	镉*
	mg/kg
	0.14
	65
	0.002 
	达标

	六价铬*
	mg/kg
	未检出
	5.7
	/
	达标

	铜*
	mg/kg
	22
	18000
	0.001 
	达标

	铅*
	mg/kg
	8.2
	800
	0.010 
	达标

	汞*
	mg/kg
	0.056
	38
	0.001 
	达标

	镍*
	mg/kg
	43
	900
	0.048 
	达标

	四氯化碳*
	mg/kg
	未检出
	2.8
	/
	达标

	氯仿*
	mg/kg
	0.0069
	0.9
	0.008 
	达标

	氯甲烷*
	mg/kg
	未检出
	37
	/
	达标

	1，1-二氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	9
	/
	达标

	1，2-二氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	5
	/
	达标

	1，1-二氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	66
	/
	达标

	顺-1，2-二氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	596
	/
	达标

	反-1，2-二氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	54
	/
	达标

	二氯甲烷*
	mg/kg
	0.0107
	616
	0.00002 
	达标

	1，2-二氯丙烷*
	mg/kg
	未检出
	5
	/
	达标

	1，1，1，2-四氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	10
	/
	达标

	1，1，2，2-四氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	6.8
	/
	达标

	四氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	53
	/
	达标

	1，1，1-三氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	840
	/
	达标

	1，1，2-三氯乙烷*
	mg/kg
	未检出
	2.8
	/
	达标

	三氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	2.8
	/
	达标

	1，2，3-三氯丙烷*
	mg/kg
	未检出
	0.5
	/
	达标

	氯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	1.2
	/
	达标

	苯*
	mg/kg
	未检出
	10
	/
	达标

	氯苯*
	mg/kg
	未检出
	200
	/
	达标

	1，2-二氯苯*
	mg/kg
	未检出
	560
	/
	达标

	1，4-二氯苯*
	mg/kg
	未检出
	56
	/
	达标

	乙苯*
	mg/kg
	未检出
	72
	/
	达标

	苯乙烯*
	mg/kg
	未检出
	1290
	/
	达标

	甲苯*
	mg/kg
	未检出
	1200
	/
	达标

	间－二甲苯+对-二甲苯*
	mg/kg
	未检出
	570
	/
	达标

	邻-二甲苯*
	mg/kg
	未检出
	640
	/
	达标

	硝基苯*
	mg/kg
	未检出
	76
	/
	达标

	苯胺*
	mg/kg
	未检出
	260
	/
	达标

	2-氯酚*
	mg/kg
	未检出
	2256
	/
	达标

	苯并〔a〕蒽*
	mg/kg
	未检出
	15
	/
	达标

	苯并〔a〕芘*
	mg/kg
	未检出
	1.5
	/
	达标

	苯并〔b〕荧蒽*
	mg/kg
	未检出
	15
	/
	达标

	苯并〔k〕荧蒽*
	mg/kg
	未检出
	151
	/
	达标

	䓛*
	mg/kg
	未检出
	1293
	/
	达标

	二苯并〔a，h〕蒽*
	mg/kg
	未检出
	1.5
	/
	达标

	茚并〔1，2，3-cd〕芘*
	mg/kg
	未检出
	15
	/
	达标

	萘*
	mg/kg
	未检出
	70
	/
	达标

	石油烃
	mg/kg
	未检出
	4500
	/
	达标


[bookmark: _Ref12652]表 3.3-14  土壤监测结果（S6）
	监测
点位
	监测因子
	单位
	监测值
	标准值
	标准指数
	达标情况

	S6
（0.2m表层）
	pH值
	无量纲
	7.25
	-
	-
	达标

	
	镉
	mg/kg
	0.08
	0.3
	0.27 
	达标

	
	汞
	mg/kg
	0.051
	2.4
	0.02 
	达标

	
	砷
	mg/kg
	8.31
	30
	0.28 
	达标

	
	铅
	mg/kg
	10.1
	120
	0.08 
	达标

	
	铬
	mg/kg
	39
	200
	0.20 
	达标

	
	铜
	mg/kg
	19
	100
	0.19 
	达标

	
	镍
	mg/kg
	36
	100
	0.36 
	达标

	
	锌
	mg/kg
	72
	250
	0.29 
	达标

	
	石油烃
	mg/kg
	未检出
	/
	/
	/


由监测结果可知，厂内监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，厂外5#监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，厂外6#监测点位监测值满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）限值要求。
声环境质量现状监测与评价
监测因子与监测点位
2025年1月8日—9日，辽宁康恒卫生检测技术有限公司对本项目所在地区声环境进行现状监测。监测基本信息详见表3.3-15。
[bookmark: _Ref12537]表3.3-15 声环境监测基本信息表
	编号
	监测点名称
	点位坐标
	监测因子
	监测时间

	N1
	东厂界
	121.8416619
	42.09559929
	LeqdB(A)
	2天，昼夜各1次

	N2
	南厂界
	121.8404603
	42.09505395
	
	

	N3
	西厂界
	121.8383145
	42.09613666
	
	

	N4
	北厂界
	121.8399185
	42.09649888
	
	

	N5
	兴隆村
	121.822591°
	42.064083°
	
	


分析方法及检出限
分析方法、分析仪器及检出限详见表3.3-16。


[bookmark: _Ref12038]表3.3-16  声环境分析方法
	序号
	监测项目
	方法标准
	主要仪器设备
	检出限

	1
	环境噪声
	声环境质量标准 GB 3096-2008
	多功能声级计AW6228+
声校准器AWA6021A（1018717）
手持式气象站JS30（J211229010）
	/


监测结果
监测结果分析详见表3.3-17。
[bookmark: _Ref11972]表3.3-17  声环境质量现状统计结果
	序号
	检测项目
	检测日期
	昼夜
	检测点位
	检测结果
	单位

	1
	环境噪声
	2025年1月8日
	昼间
	东厂界外 1m 处
	62
	dB(A)

	
	
	
	
	南厂界外 1m 处
	61
	

	
	
	
	
	西厂界外 1m 处
	59
	

	
	
	
	
	北厂界外 1m 处
	59
	

	
	
	
	
	兴隆沟
	51
	

	
	
	
	夜间
	东厂界外 1m 处
	49
	

	
	
	
	
	南厂界外 1m 处
	47
	

	
	
	
	
	西厂界外 1m 处
	49
	

	
	
	
	
	北厂界外 1m 处
	48
	

	
	
	
	
	兴隆沟
	41
	

	2
	环境噪声
	2025年1月9日
	昼间
	东厂界外 1m 处
	61
	dB(A)

	
	
	
	
	南厂界外 1m 处
	60
	

	
	
	
	
	西厂界外 1m 处
	58
	

	
	
	
	
	北厂界外 1m 处
	60
	

	
	
	
	
	兴隆沟
	50
	

	
	
	
	夜间
	东厂界外 1m 处
	51
	

	
	
	
	
	南厂界外 1m 处
	49
	

	
	
	
	
	西厂界外 1m 处
	54
	

	
	
	
	
	北厂界外 1m 处
	51
	

	
	
	
	
	兴隆沟
	40
	


由声环境质量现状统计结果可知，监测期间厂界昼、夜间监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，兴隆沟昼、夜噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

[bookmark: _Toc26385]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc10000]施工期环境影响评价
施工期大气环境影响评价
（1）主要来源
施工期间对环境空气影响最主要的是扬尘。设备装卸和运输过程中，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面。晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘。
施工废气主要来源包括：土方挖掘、堆放清运等过程产生的粉尘、各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气、施工车辆产生的扬尘等。
（2）环境空气影响分析
各类施工机械和运输车辆所排放的废气污染物量很小，对施工人员产生一定的影响，但不会影响到较远的环境敏感点。
（3）施工期扬尘影响分析
施工扬尘的影响主要表现在扬尘点周边导致环境空气中总悬浮颗粒物浓度值增加，扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。下表列出了不同粒径粉尘的沉降速度。
表4.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度一览表
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s（见表中深色底纹格），因此可认为当尘粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。受到影响区域的TSP最大浓度增量约为0.49mg/m3左右。如果对施工场地勤洒水（每天4～5次），施工粉尘的影响范围一般为20～50m内。有关资料的洒水试验结果见下表。
表4.1-2  水路面扬尘监测结果表  单位：mg/m3
	距路边距离（m）
	0
	20
	50
	100
	200

	TSP浓度
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒  水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29

	降尘效果（％）
	80.2
	51.6
	41.7
	30.2
	48.2


综上分析，限速行驶、保持路面的清洁和洒水抑尘是减少车辆行驶扬尘源强，进而降低扬尘污染影响的有效措施。
施工期水环境影响评价
施工期废水主要来自清洗机械和车辆产生的废水以及生活污水。施工期废水主要污染物是SS，以及施工机械渗漏的石油类物质，项目在施工场地较低处设置隔油沉淀池，施工废水经处理后主要回用场地洒水降尘等，不外排。生活污水主要含有COD、BOD5、氨氮、SS等。施工人员废水依托厂区现有排水设施，废水进入厂区污水处理系统处理。
施工期噪声环境影响评价
拟建工程施工期对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的，根据调查和类比分析，噪声值的影响结果见表4.1-3。
[bookmark: _Ref15668]表4.1-3  主要施工机械在不同的距离处的噪声影响值
	机械名称
	离施工点不同距离的噪声值 dB(A)

	
	5m
	10m
	50m
	100m
	150m
	200m

	载重运输车
	80
	74
	70
	64
	60
	55

	挖掘机
	79
	73
	59
	53
	49
	46

	推土机
	66
	60
	46
	40
	36
	33

	搅拌机
	77
	71
	57
	51
	47
	44

	振动棒
	79
	72
	58
	53
	48
	46

	电锯
	78
	72
	58
	52
	48
	46

	起重车
	81
	75
	61
	55
	51
	48

	抽水机
	81
	75
	61
	55
	51
	48

	吊管机
	80
	74
	70
	64
	60
	55


由表4.1-3各种设备噪声源强对照表可以看出，昼间主要施工机械在50m以外均不超过建筑工场界环境噪声排放标准70dB(A)，而在夜间200m以外范围对环境的影响值亦可达到标准限值55dB(A)。本项目处于工业用地范围内，施工机械噪声主要集中在周边50m范围内无环境敏感点；另外，施工机械产生的噪声只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失。在本项目施工期间，严格执行《建设工程施工现场管理规定》及当地环保部门夜间施工许可证制度，对产生噪声、振动的施工机械采取有效的控制措施后，各种施工机械产生的噪声对环境的影响可满足相关标准要求，由此可以看出施工期噪声对周围环境的影响在可接受范围内。
施工期固体废物环境影响评价
施工期固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。
施工期间将涉及土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因本项目施工历时较长，前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。
所以本工程建设期间要专门收集生活垃圾，及时清运，由环卫部门定期送往较近的垃圾站进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。
[bookmark: _Toc25435]运营期大气环境影响评价
[bookmark: _Toc9654][bookmark: _Toc8562]大气环境影响预测与分析
达标分析
（1）有组织废气达标分析
项目大气环境影响评价等级为二级。本项目各排气筒排放参数见表4.2‑1。


[bookmark: _Ref21626]表4.2‑1 本项目各排气筒排放参数一览表
	排气筒编号
	排放源
	污染物
	废气量（m3/h）
	排放情况
	排放标准
	排放参数
	达标
情况

	
	
	
	
	排放量（t/a）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	高度（m）
	流速（m/s）
	内径（m）
	温度（℃）
	

	排气筒（DA001）
	一期、二期排气筒
	氨
	9000
	0.0620
	0.0071
	0.79
	4.9
	/
	15
	15.7
	0.45
	20
	达标

	
	
	硫化氢
	
	0.01188
	0.00136
	0.15
	0.33
	/
	
	
	
	
	达标

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.3009
	0.0344
	3.82
	10
	120
	
	
	
	
	达标

	
	
	硫酸雾
	
	0.0000264
	0.000003
	＜45
	1.5
	45
	
	
	
	
	达标

	
	
	臭气浓度
	
	＜2000（无量纲）
	2000（无量纲）
	
	
	
	
	达标

	排气筒（DA002）
	三期排气筒
	氨
	5000
	0.0613
	0.0070 
	1.40
	4.9
	/
	15
	14.4
	0.35
	20
	达标

	
	
	硫化氢
	
	0.01176
	0.00134 
	0.27
	0.33
	/
	
	
	
	
	达标

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	
	0.2679
	0.0306 
	6.12
	10
	120
	
	
	
	
	达标

	
	
	硫酸雾
	
	0.000027
	0.000003
	＜45
	1.5
	45
	
	
	
	
	达标

	
	
	臭气浓度
	
	＜2000（无量纲）
	2000（无量纲）
	
	
	
	
	达标




一期工程：格栅渠、高浓度集水池、高浓度调节池、低浓度集水池、低浓度调节池生化污泥池、物化污泥池等室外构筑均加盖密封，密封盖均为一体化设计、施工，密封盖上分布的检修孔、设备孔将采用橡胶密封条进行密封；芬顿反应池、芬顿脱气池、混凝澄清槽、气浮、AO、二沉槽等均设置在封闭建筑物综合厂房内，各池体加盖密封。各池体废气负压收集，封闭厂房、危险废物贮存库等构筑物设置负压收集，收集效率为90%，收集后废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
二期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，废气收集引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，收集后废气引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。
由上表可知，排气筒（DA001）和排气筒（DA002）排放废气中恶臭气体臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求（氨排放速率4.9kg/h、硫化氢排放速率0.33kg/h），非甲烷总烃、硫酸雾有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h；硫酸雾排放浓度45mg/m3、排放速率1.5kg/h）。
（2）无组织废气达标分析
本项目无组织废气排放源强见表 2.3-12，根据1.5章节采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，无组织废气中氨、硫化氢、非甲烷总烃估算最大落地浓度分别为0.006662mg/m3、0.0008955mg/m3、0.0152815mg/m3，厂界H2S、NH3 、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18948-2002）》二级标准厂界浓度限值（NH3 1.5mg/m3，H2S 0.06mg/m3，臭气浓度 20（无量纲））；非甲烷总烃厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准（NMHC 4mg/m3）。厂界外污染物短期最大贡献浓度未超标，因此不需要设置大气环境防护距离。
卫生防护距离计算
按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式核定本项目卫生防护距离，其公式如下：


式中：Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表4.2-2查取。
[bookmark: _Ref9250]表4.2-2  卫生防护距离计算系数
	计算系数
	工业企业所在地区
近五年平均风速m/s
	卫生防护距离L，m

	
	
	L≤1000
	1000<L≤2000
	L>2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类别1）

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	<2
2-4
4
	400
700
530
	400
470
350
	400
350
260
	400
700
530
	400
470
350
	400
350
260
	80
380
290
	80
250
190
	80
190
140

	B
	<2
2
	0.01
0.021
	0.015
0.036
	0.015
0.036

	C
	<2
2
	1.85
1.85
	1.79
1.77
	1.79
1.77

	D
	<2
2
	0.78
0.84
	0.78
0.84
	0.57
0.76


卫生防护距离具体计算结果见表4.2-3。
[bookmark: _Ref9772]表4.2-3  卫生防护距离计算结果一览表
	序号
	污染源位置
	污染物
	排放速率（kg/h）
	面源参数
	卫生防护距离计算
(m)
	卫生防护距离取值
(m)

	
	
	
	
	长度（m）
	宽度（m）
	高度（m）
	
	

	1
	一期工程
	NH3
	0.00179 
	79
	30
	10
	0.897
	50

	
	
	H2S
	0.00022 
	
	
	
	1.146
	50

	
	
	VOCs
	0.00622 
	
	
	
	0.112
	50

	2
	二期工程
	NH3
	0.00608 
	72
	72
	9
	1.057
	50

	
	
	H2S
	0.00129 
	
	
	
	5.902
	50

	
	
	VOCs
	0.01286 
	
	
	
	0.166
	50

	3
	三期工程
	NH3
	0.00777 
	97
	45
	4365
	1.568
	50

	
	
	H2S
	0.00149 
	
	
	
	7.756
	50

	
	
	VOCs
	0.01699 
	
	
	
	0.257
	50

	备注：上表中核算的污染物无组织排放量为三期工程的总排放量，面源参数为三期各无组织边界的外扩边界范围。


对本项目产生的无组织污染物分别进行卫生防护距离计算，综合以上计算结果，根据卫生防护距离的确定原则和方法，多种有害气体的卫生防护距离处于同一级别，卫生防护距离向上提一级，卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。因此，本项目卫生防护距离控制范围为以一期、二期、三期无组织边界外扩100m的包络线范围。本项目卫生防护距离包络线见图4.2-32。
根据现场调查，企业卫生防护距离范围内没有学校、医院、居民区等敏感点。项目建设后在此范围内不得新建学校、医院、居民区等敏感点。
[image: ]
[bookmark: _Ref21711]图4.2-1  本项目卫生防护距离包络线图
污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目废气污染物排放量核算情况详见表4.2-4~表4.2-6。
[bookmark: _Ref27707]表4.2-4  项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放速率（kg/h）
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算年排放量（t/a）

	有组织排放口

	1
	DA001
	氨
	0.0071 
	0.79 
	0.0620 

	
	
	硫化氢
	0.00136 
	0.15 
	0.01188 

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.0344 
	3.82 
	0.3009 

	
	
	硫酸雾
	0.000003
	＜45
	0.0000264

	2
	DA002
	氨
	0.0070 
	1.40 
	0.0613 

	
	
	硫化氢
	0.00134 
	0.27 
	0.01176 

	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.0306 
	6.12 
	0.2679 

	
	
	硫酸雾
	0.000003
	小于45
	0.000027

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	氨
	0.1233 

	
	硫化氢
	0.02365 

	
	VOCs（以NMHC计）
	0.5689 

	
	硫酸雾
	0.0000534


表4.2-5  项目大气污染物无组织排放量核算表
	工程
	污染物名称
	无组织排放量（kg/h）
	无组织排放量（t/a）

	
	
	
	

	一期工程
	氨
	0.00179 
	0.01567 

	
	硫化氢
	0.00022 
	0.00191 

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.00622 
	0.05451 

	二期工程
	氨
	0.00608 
	0.05327 

	
	硫化氢
	0.00129 
	0.01129 

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.01286 
	0.11268 

	三期工程
	氨
	0.00777 
	0.06808 

	
	硫化氢
	0.00149 
	0.01307 

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.01699 
	0.14886 

	无组织排放汇总
	氨
	0.01564 
	0.13702 

	
	硫化氢
	0.00300 
	0.02627 

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.03608 
	0.31604 


[bookmark: _Ref27723][bookmark: _Ref9192]表4.2-6  项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	氨
	0.26032

	2
	硫化氢
	0.04992

	3
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.88494

	4
	硫酸雾
	0.0000534


大气环境影响评价结论
综上分析，本项目排气筒（DA001）和排气筒（DA002）排放废气中恶臭气体臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求（氨排放速率4.9kg/h、硫化氢排放速率0.33kg/h），非甲烷总烃、硫酸雾有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h；硫酸雾排放浓度45mg/m3、排放速率1.5kg/h）。
厂界外污染物短期最大贡献浓度未超标，因此不需要设置大气环境防护距离。
本项目卫生防护距离控制范围为以一期、二期、三期无组织边界外扩100m的包络线范围，根据现场调查，企业卫生防护距离范围内没有学校、医院、居民区等敏感点。
综上分析，本项目建成后，大气环境影响可接受。
大气环境影响评价自查表见附表 1。
[bookmark: _Toc10901]运营期地表水环境影响评价
本项目作为园区污水处理厂项目，为环保工程。本项目分为三期建设，废水处理规模分别为一期工程150m³/d，二期工程2000m³/d，三期工程3000m³/d。每期工程处理的废水均包括服务范围内企业排放废水及本项目厂区各期污水处理工程运行产生的废水。
本项目厂区内产生废水主要为反冲洗废水、压滤机清洗废水、药剂配置水、实验室分析废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水、生活污水及初期雨水。一期、二期、三期工程处理污水情况如下：
（1）一期工程
一期工程污水处理系统接水量总计为153.024m3/d（55853.76m3/a），其中一期收集服务范围内三家废水总计为138m3/d，其中高浓废水44m3/d，低浓废水94m3/d；厂区内产生的废水进入一期工程的废水量总计为15.024m3/d，包括一期反冲洗废水、一期压滤机清洗废水、一期废气喷淋塔废水、一期循环冷却水排水、药剂配置水，生活污水和初期雨水；厂外收集服务范围内三家高低浓度废水经格栅后分别进入高浓度废水收集池和低浓度废水收集池，厂区一期初期雨水经初期雨水暂存池暂存后，经格栅后进入一期低浓度废水收集池，厂区其他废水直接排入低浓度废水收集池，一期工程污水处理系统处理后废水排入二期污水处理工程进一步处理。
（2）二期工程
二期工程污水处理系统接水量总计为1980.59m3/d（722915.35m3/a），其中二期厂外收集服务范围内企业废水总计为1700m3/d，一期工程废水量为150m3/d，厂区内排放废水量为130.59m3/d，包括二期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水和循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水及一期工程出水经废水提升泵提升进入二期调节池，然后进入二期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于一期、二期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
（4） 三期工程
三期工程污水处理系统接水量总计为2973.31m3/d（1085258.15m3/a），其中三期厂外收集服务范围内废水总计为2920m3/d，厂区内排放废水量为53.31m3/d。包括三期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水经废水提升泵提升进入三期调节池，经三期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于三期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
根据源强核算结果，二期工程和三期工程污水处理后出水中各污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值（CODCr 50mg/L，BOD5 10mg/L，NH3-N 5mg/L，SS 10mg/L，TN 15mg/L，TP 0.5mg/L、石油类1.0mg/L、苯胺类0.5mg/L，甲醛1.0mg/L）。本项目二期工程达标废水排放量为703924.4m3/a，三期工程达标废水排放量为1085258.15m3/a，总计为1808173.5m3/a，均外运综合利用。二期工程外运废水去向及水量见表 4.3-1。
[bookmark: _Ref5324]表 4.3-1  二期工程废水排放去向及水量统计表
	序号
	建设单位
	用水量（m3/a）

	1
	阜新蒙古族自治县沙拉振兴新型墙体材料有限公司
	13000

	2
	阜新众惠建筑材料制品有限公司
	13000

	3
	阜新市百通墙体建材材料有限公司
	43000

	4
	阜新市鑫兴建材有限公司
	40000

	5
	阜新市新邱鑫峰建筑材料厂
	43946

	6
	阜新晓明矿业建材有限公司
	40760

	7
	阜新昕利新型建材有限公司
	43845.1

	8
	阜新市七家子烧结砖厂
	13330

	9
	阜新矿区新邱多种经营公司建筑材料制品厂
	13020

	10
	阜新全有生态建材有限公司
	42840

	11
	辽宁域硕资源循环利用开发有限公司
	60718

	12
	阜新市新邱区胜利砖厂
	11590

	13
	阜新市新邱区国刚砖厂
	46826.96

	14
	阜新市新邱区荣和新型墙体材料厂
	8335

	15
	阜新市新邱区南查海烧结砖厂
	46589.71

	16
	阜新市新邱区长营子镇兴达烧结砖厂
	19405

	17
	阜新大德兴墙体材料有限责任公司
	54573

	18
	阜新顺吉新型材料厂
	41762.75

	19
	辽宁新睿环保建筑材料有限公司
	82340

	20
	阜新天合环保建筑材料厂
	162200.5

	21
	辽宁玖峰宏泰生态环境治理工程有限公司
	11680.9

	22
	合计
	852762.92


根据上表分析，二期工程处理后废水排放量为703924.4m3/a，可综合利用企业需水量为852762.92m3/a，本项目二期工程处理后达标废水可全部外运综合利用，不外排地表水体。三期工程处理后达标废水送至大唐国际发电股份有限公司综合利用。因此，本项目运营后运行正常情况下不会对地表水环境产生影响。本项目已与阜新蒙古族自治县沙拉振兴新型墙体材料有限公司、阜新众惠建筑材料制品有限公司、阜新市新邱区南查海烧结砖厂三家企业签订收水协议，可满足收水范围内已建企业排水处理后综合利用水量需求，后期随收水范围内企业建设排水量增加，陆续与综合利用单位签订协议。
建设项目地表水环境影响评价自查表见附表 2。
[bookmark: _Toc19912]运营期地下水环境影响评价
厂区水文地质条件
厂区水文地质条件
根据收集周边资料及现场勘察结果，本项目厂区的含水层是全新统残坡积，分布稳定，项目所在地地下水类型为第四系孔隙裂隙水，赋存在第四系地层中，含水层岩性主要为中砂含砾、砂砾石层，渗透系数约45.5—85.5m/d，主要受大气降水及地下径流补给，以人工开采及地下径流为主要排泄方式，地下水水位随季节变化幅度1.00～2.00m，丰水季节水位可能略有回升。评价区范围内居民主要以地下水井作为饮用水水源。地下水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度小于1g/L。
[image: 阜新工矿区项目厂区水文地质图]
图4.4‑1 项目厂区水文地质图
[bookmark: _Toc353949612][bookmark: _Toc28784][bookmark: _Toc324749446]厂区包气带现状及特征
参考厂区地勘报告，本项目厂区地势比较平坦，略有起伏，地层从上至下描述如下：
①素填土：黄褐色，稍湿，松散，主要由强～中风化花岗岩及粘性土组成，新近回填，局部有块石。层厚0.5m～6.5m。
②粉质粘土：黄褐色、湿～饱和、松散～稍密，矿物成分以长石、石英等为主。层厚1.7m～2.6m。
③中砂：黄褐色、稍密、湿～饱和，主要成分为花岗岩、石英等。层厚1.4m～3.0m。
④碎石：红褐色～黄褐色，稍密，主要由强～中风化花岗岩及粘性土组成，碎石含量约占50%～60%，局部夹有薄层粘性土，层厚5.0m～11.1m。
现状包气带土壤质量较好，尚未受到污染。在非正常状况条件下有污染物渗漏，污染物质在经由包气带向下迁移过程中，经过包气带介质降解和吸附作用后污染物浓度会得到大幅度衰减，因此，污染物比较不容易进入地下水环境。
建设项目场址包气带单层粉质粘土层厚度Mb＞1.0m，分布连续、稳定，渗透系数K=6.3×10-5cm/s。根据天然包气带防污性能分级参照表划分，包气带岩土的抗污性能分级为中等。
[image: ]
图4.4‑2  项目厂区地质剖面图
[image: 附件10、1#钻孔柱状图_00]
图4.4‑3  参考项目周边厂区钻孔柱状图
水文地质勘查试验
为查明厂区环境水文地质问题和获取预测评价相关参数，在进行地下水环境影响评价工作时，可进行必要的水文地质勘查试验。本次根据评价内容需要，在场区内进行抽水试验和渗水试验，查明含水层的渗透系数和包气带土层渗透系数。
（1）抽水试验
抽水试验是通过从钻孔或水井中抽水，定量评价含水层富水性，测定含水层水文地质参数和判断某些水文地质条件的一种野外试验工作方法。抽水试验包括稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验。
为获取含水层组的水文地质参数，本次对场区内1个水井进行单孔稳定流非完整井抽水试验，抽水试验前期按非稳定流试验观测。
1）抽水试验要求
根据项目场区水文地质条件，本次抽水试验进行1次水位降深，水位降深最大降深值根据水文地质条件，并考虑抽水设备能力确定。
抽水试验水位稳定标准是在稳定时间内，抽水孔水位波动值不超过水位降低值的1%，当降深小于10cm时，水位波动不超过5cm，水量波动值不能超过正常流量的5%。
2）抽水试验成果
根据所处的位置和岩性的不同，其富水性差异较大，本次抽水试验含水层岩性主要为中砂、砂砾层，砾径一般0.02cm～0.07cm。含水层厚度一般5.0m～8.0m，局部10m～12m，水位埋深10m左右，单位涌水量一般5l/s～15l/s。采用潜水泵抽水，电测线测量水位，水表测量流量，抽水试验成果详见表 4.4-1。
[bookmark: _Ref18497]表 4.4-1  井孔抽水试验成果表
	编号
	井深（m）
	井径（m）
	水位埋深（m）
	水位降深S（m）
	单位涌水量q（l/s）
	含水层厚度（m）
	渗透系数（m/d）
	影响半径（m）
	备注

	1
	15
	0.6
	8.5
	1.23
	15
	6.5
	78.5
	55.57
	未见基岩


参数计算公式见以下公式。

 

                
式中：
K—渗透系数（m/d）；
Q—单井涌水量（m3/d）；
S—降深（m）；
t1、t2—水位恢复时间；
h1、h2—水位恢复时间t1、t2对应的水位值；
H—含水层厚度（m）；
r—抽水井半径（m）；
R—影响半径（m）。
（2）渗水试验
渗水试验是测定非饱和带松散岩层饱和渗透系数的一种方法。目前，野外现场进行渗水试验的方法是试坑渗水试验，包括试坑法、单环法、双环法及开口试验和密封试验几种，本次试验选择单环法。
1）渗水试验点布设
根据项目水文地质勘查补充试验方案，结合拟建项目现场情况，在场区内选取1个渗水试验点位，获取场区包气带渗透性能参数。
2）渗水试验方法
本次渗水试验主要参照《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）中渗水试验要求，采用单环注水。试坑单环注水试验适用于地下水位以上的粉质黏土层。
试验步骤如下：
①在选定的试验位置挖一个圆形或方形试坑至试验层；
②在试坑底部再挖一个深注水试坑，坑底应修平并确保试验土层的结构不被扰动，注水试坑内放入铁环坏外用黏土填实确保四周不漏水；
③在环底铺2—3cm厚的粒径5—10mm的砾石或碎石作为缓冲层；
④向环内注水，当环内水深达到10cm时开始记录量测时间和注入水量。在试验过程中，应保持水深10cm，波动幅度不应大于0.5cm。
⑤水量量测精度应达到0.1L，开始每隔5min量测一次，连续量测5次，以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次，当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次流量的10%时，试验即可结束，取最后一次注入流量作为计算值。
3）渗水试验成果
①渗水速率历时曲线
根据渗水试验过程中流量变化与时间关系，作出Q-t关系曲线图，见图4.4‑4。

[bookmark: _Ref28327]图4.4‑4  渗水试验Q-t曲线图
②渗水试验计算结果
试验土层的渗透系数按下式计算：
K=16.67Q/F
式中：K—试验土层渗透系数，cm/s；
Q—注入流量，L/min；
F—试环面积，cm2。
由公式可计算出场区包气带渗透系数值，见表 4.4-2。
[bookmark: _Ref28775]表 4.4-2   厂区内包气带层的渗透试验系数统计表
	序号
	包气带岩层
	试坑直径（cm）
	延续时间t（min）
	渗透系数（cm/s）
	孔隙度
	给水度

	1
	粉质黏土
	35.75
	60
	6.3*10-5
	0.32
	0.29


地下水环境影响评价
水文地质模型的概化
建设项目所在区域属于低山丘陵型水文地质单元，本次评价以项目所在地山岭区域为地下水补给区域，沟谷为地下水排泄区域。区域内地下水主要接受降雨补给及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。
由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：









式中：x，y—空间坐标（m）；
K（x，y）—渗透系数（m/d）；
u—潜水含水层的给水度；
t—时间变量（d）；
W（x，y，t）—垂向补排强度（m/d）；
Q（xj，yj，t）—t时第j号井抽水量（m3/d）；
Z—含水层底板标高（m）；
h（x，y，t）—地下水待求水位（m）；
h0（x，y，t）—渗流场内初始水位值（m）；
h1（x，y，t）—第一类边界水位值（m）；
q（x，y，t）—第三类边界的单宽流量（m3/d）；
n—第三类边界内法线方向单位向量；
Г1和Г3—第一类和第三类边界；
本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为：






式中：C—研究区污染物浓度，（mg/L）；
  x，y，z—坐标（m）；
  Dxx—x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
  Dyy—y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
  Vxx—x方向上的渗透流速（m/d）；
  Vyy—y方向上的渗透流速（m/d）；
  ne—有效孔隙度；
  C0—研究区污染物初始浓度（mg/L）；
  C1—为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；
  t—时间（d）；
  Ω—研究区空间范围；
  Г1—研究区一类边界。
溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。


式中：V——溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；
K——含水层渗透系数（m/d）；
gradH——地下水水力坡度；
u——溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；
ne——有效孔隙度。
（1）含水层概化
根据模拟区的地质、水文地质条件，本区地下水第四系含水层主要为全新统砂及砂砾石孔隙潜水含水层，在评价区区域内连续分布，厚度变化不大。
用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区第四系含水层岩性以中砂含砾、砂砾层为主，通过抽水试验选取渗透系数为78.5m/d；通过收集资料，基岩裂隙水渗透系数为0.010-0.012m/d，松散岩孔隙水渗透系数为68.5m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况表 4.4-3。
[bookmark: _Ref22011]表 4.4-3 水文地质参数的确定
	分区
	K
	u
	降水入渗补给系数α

	松散岩孔隙水
	68.5
	0.75
	0.29

	第四系孔隙裂隙水
	78.5
	0.89
	0.29

	基岩裂隙水
	0.010-0.012
	0.04
	0.29


（2）含水层水力特征概化
根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度4.7×10-3-5.6×10-3。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律。
（3）溶质运移特征概化
本次计算主要关注三种离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。
（4）模型边界条件确定
根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。
（5）水文地质参数
根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。
根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×80个单元格，对项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为24km2。
[image: wg]
图4.4‑5 模拟预测区域网格剖分
进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。
区域内地下水主要接受降雨补给，地下水自山岭区域向沟谷区域流向，沟谷中根据地势自高向低流向，项目所在地受西北侧现有采煤采坑影响局部向西北侧流向，项目区地下水水位线拟合见图4.4‑6。
[image: ]
[bookmark: _Ref22612]图4.4‑6  评价区地下水水位拟合
[bookmark: _Toc508453039][bookmark: _Toc32472]模型识别与验证
模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复的调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。
模拟值与实际观测值的比较结果见图4.4‑7。
项目进行识别验证点位（共计14个）分别位于项目上游、下游及侧方向区域，输入拟合后水流模型中进行识别验证。
表 4.4-4  识别验证点位信息汇总
	井号
	调查地下水埋深
	调查地下水水位
	拟合后地下水水位
	误差

	1#
	10.69m
	+160.09m
	+159.41m
	0.43%

	2#
	9.76m
	+166.46m
	+167.24m
	0.47%

	3#
	11.89m
	+174.93m
	+173.23m
	0.98%

	4#
	10.09m
	+166.32m
	+168.01m
	1.01%

	5#
	11.87m
	+161.17m
	+161.22m
	0.03%

	6#
	13.41m
	+157.63m
	+158.56m
	0.59%

	7#
	12.18m
	+171.07m
	+170.50m
	0.33%

	8#
	12.98m
	+159.71m
	+158.33m
	0.87%

	9#
	10.15m
	+158.61m
	+159.14m
	0.33%

	10#
	7.75m
	+163.13m
	+162.21m
	0.57%

	11#
	14.35m
	+171.66m
	+172.89m
	0.71%

	12#
	13.79m
	+154.62m
	+153.04m
	1.03%

	13#
	11.04m
	+173.08m
	+174.85m
	1.01%

	14#
	7.20m
	+172.93m
	+171.18m
	1.02%


结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。
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[bookmark: _Ref25923]图4.4‑7  区域实测水位与模拟水位拟合
根据对模拟水位与模拟区域内十四个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%，判定模型基本可用。
[bookmark: _Toc30497]情景设定
（1）正常状况
本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对各池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常状况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。
正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。漏液的纵向迁移可用达西公式计算：


式中：Q—单位时间渗出的渗滤液量，m3/d；
K—渗透系数，m/d；


—水力梯度，；
H—衬里之上漏液高度，m；
L—衬里的厚度，m。
工程在池体底部拟做渗透率小于10—13cm/s的防渗后的纵向渗透量为
Q=1.72×10-8m3/d.
结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。
此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常状况下不会对地下水造成污染。
（2）非正常状况
非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下两种情况：
①一期高浓度废水收集池，二、三期调节池底部发生破损
②废水输送管道发生破损
漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常状况地下水环境影响进行预测分析。
废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不作分析。
在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，预测时间最长为10年。对建设项目的一期高浓度废水收集池，二、三期调节池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。并对下游保护目标处地下水污染物浓度随时间的变化进行预测。
考虑在非正常状况下，当高浓度废水收集池出现破损，泄漏污染物进入地下水对地下水环境造成影响，一期高浓度废水收集池，二、三期调节池设置防渗，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》中规定钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d，泄漏面积为池底面积，非正常状况下的泄漏取10倍进行预测。根据一期高浓度废水收集池，二、三期调节池底部尺寸计算，泄漏量分别为1.116m3/d、18.105m3/d及30.750m3/d。假设在非正常状况下发生渗漏，下游监测井发现异常并采取有效措施停止渗漏所需时间为30天。因此，模型中设置渗漏时间为30天，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。
依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。结合本项目产生污染物浓度，根据标准指数法排序（选择标准指数大于1的因子作为预测因子），一期高浓度废水收集池选取COD、氨氮、氰化物及硫化物作为预测因子进行模拟预测，二、三期调节池选取COD、氨氮、氰化物、硫化物、石油类、氯化物、挥发酚作为预测因子进行模拟预测。预测因子浓度详见污染源分析章节。模拟预测选择污染浓度最大浓度作为预测浓度，故一期高浓度废水收集池预测源强中COD选取为26666.7mg/L（废水中的COD以CODcr形式体现，但地下水中的COD以CODmn体现，本项目给出COD浓度为CODcr形式，故考虑地下水环境影响需将CODcr及CODmn进行转化，其通过调查资料及类比项目可知，转化系数约为3/1，废水中CODcr的浓度为80000mg/L，故转化为CODmn形式的浓度为26666.7mg/L，本项目以26666.7mg/L作为泄漏源强进行预测）、氨氮选取为4000mg/L、氰化物选取为20mg/L；二、三期调节池预测源强中COD选取为166.7mg/L（同上）、氨氮选取为45mg/L、氰化物选取为0.2mg/L、石油类选取为15mg/L、挥发酚选取为0.5mg/L。
距离项目最近的保护目标是项目北侧东三合屯及东北侧兴隆沟，其中兴隆沟位于下游最近位置，本次预测影响主要表现对距离最近保护目标的影响程度，若其不会受到超标影响，则对其他保护目标不会造成影响。
模型预测
（1）高浓度集水池、二期、三期调节池COD预测
COD以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类耗氧量标准（3mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图4.4‑8  渗漏10天污染影响范围（COD）
[image: 2]
图4.4‑9 渗漏30天污染影响范围（COD）
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图4.4‑10  渗漏40天污染影响范围（COD）
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图4.4‑11 渗漏60天污染影响范围（COD）
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图4.4‑12   渗漏88天污染影响范围（COD）
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图4.4‑13  渗漏90天污染影响范围（COD）
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图4.4‑14  渗漏100天污染影响范围（COD）
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图4.4‑15  渗漏1000天污染影响范围（COD）
[image: 0]
图4.4‑16  渗漏3650天污染影响范围（COD）
模拟结果中，3mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于高浓度集水池、二期、三期调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为30mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围6682m2，污染羽距离下游最近保护目标136m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于高浓度集水池、二期、三期调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为35mg/L。污染羽影响范围11298m2，污染羽距离下游最近保护目标126m。及时切断污染源。
泄漏发生40天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为9mg/L。污染羽影响范围12476m2，污染羽中心向下游运移距离为39m。
泄漏发生60天及88天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为5mg/L及3.5mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为9092m2及800m2，污染羽中心向下游运移距离为64m及105m。
至90天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中COD超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（COD标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为3mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对周边保护目标造成影响。
表 4.4-5  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	30mg/L
	高浓度集水池、二期、三期调节池
	否
	136m
	0m

	30天
	35mg/L
	高浓度集水池、二期、三期调节池
	否
	126m
	0m

	40天
	9mg/L
	厂区内
	否
	131m
	39m

	60天
	5mg/L
	厂区内
	否
	126m
	64m

	88天
	3.5mg/L
	厂区内
	否
	145m
	105m

	90天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图4.4‑17  下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然超标污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在90天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（2）高浓度集水池、二期、三期调节池氨氮预测
氨氮以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.5mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图4.4‑18   渗漏10天污染影响范围（氨氮）
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图4.4‑19   渗漏30天污染影响范围（氨氮）
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图4.4‑20   渗漏60天污染影响范围（氨氮）
[image: 4]
图4.4‑21  渗漏75天污染影响范围（氨氮）
[image: 5]
图4.4‑22   渗漏84天污染影响范围（氨氮）
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图4.4‑23   渗漏86天污染影响范围（氨氮）
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图4.4‑24   渗漏100天污染影响范围（氨氮）
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图4.4‑25   渗漏1000天污染影响范围（氨氮）
[image: 0]
图4.4‑26   渗漏3650天污染影响范围（氨氮）
模拟结果中，0.5mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于高浓度集水池、二期、三期调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为5mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围6666m2，污染羽距离下游最近保护目标138m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于高浓度集水池、二期、三期调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为5mg/L。污染羽影响范围10842m2，污染羽距离下游最近保护目标128m。及时切断污染源。
泄漏发生60天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.8mg/L。污染羽影响范围8498m2，污染羽中心向下游运移距离为64m。
泄漏发生75天及84天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.6mg/L及0.6mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为3885m2及888m2，污染羽中心向下游运移距离为82m及94m。
至86天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中氨氮超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（氨氮标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.5mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对周边保护目标造成影响。
表 4.4-6  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	5mg/L
	高浓度集水池、二期、三期调节池
	否
	138m
	0m

	30天
	5mg/L
	高浓度集水池、二期、三期调节池
	否
	128m
	0m

	60天
	0.8mg/L
	厂区内
	否
	132m
	64m

	75天
	0.6mg/L
	厂区内
	否
	135m
	82m

	84天
	0.6mg/L
	厂区内
	否
	154m
	94m

	86天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图4.4‑27   下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然超标污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在86天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（3）高浓度集水池、二期、三期调节池氰化物预测
氰化物以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.05mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图4.4‑28   渗漏10天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑29   渗漏30天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑30   渗漏40天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑31  渗漏60天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑32   渗漏70天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑33   渗漏72天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑34   渗漏100天污染影响范围（氰化物）
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图4.4‑35   渗漏1000天污染影响范围（氰化物）
[image: 0]
图4.4‑36   渗漏3650天污染影响范围（氰化物）
模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于高浓度集水池、二期、三期调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.4mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围5212m2，污染羽距离下游最近保护目标138m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于高浓度集水池、二期、三期调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.4mg/L。污染羽影响范围9305m2，污染羽距离下游最近保护目标131m。及时切断污染源。
泄漏发生40天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.12mg/L。污染羽影响范围8657m2，污染羽中心向下游运移距离为29m。
泄漏发生60天及70天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.07mg/L及0.06mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为4124m2及543m2，污染羽中心向下游运移距离为65m及79m。
至72天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中氰化物超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（氰化物标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.05mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对周边保护目标造成影响。
表 4.4-7   污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.4mg/L
	高浓度集水池、二期、三期调节池
	否
	138m
	0m

	30天
	0.4mg/L
	高浓度集水池、二期、三期调节池
	否
	131m
	0m

	40天
	0.12mg/L
	厂区内
	否
	151m
	29m

	60天
	0.07mg/L
	厂区内
	否
	153m
	65m

	70天
	0.06mg/L
	厂区内
	否
	160m
	79m

	72天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图4.4‑37  下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然超标污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在72天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（4）二期、三期调节池石油类预测
石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）中石油类标准（0.05mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图4.4‑38  渗漏10天污染影响范围（石油类）
[image: 2]
图4.4‑39  渗漏30天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑40  渗漏35天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑41  渗漏40天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑42  渗漏44天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑43  渗漏45天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑44  渗漏100天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑45 渗漏1000天污染影响范围（石油类）
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图4.4‑46  渗漏3650天污染影响范围（石油类）
模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于二期、三期调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.18mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围3658m2，污染羽距离下游最近保护目标124m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于二期、三期调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.2mg/L。污染羽影响范围5722m2，污染羽距离下游最近保护目标114m。及时切断污染源。
泄漏发生35天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.09mg/L。污染羽影响范围6040m2，污染羽中心向下游运移距离为24m。
泄漏发生40天及44天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.07mg/L及0.06mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为4492m2及1049m2，污染羽中心向下游运移距离为40m及48m。
至45天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中石油类超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（石油类标准参照《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）要求，标准浓度为0.05mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对周边保护目标造成影响。
表 4.4-8   污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.18mg/L
	二期、三期调节池
	否
	124m
	0m

	30天
	0.2mg/L
	二期、三期调节池
	否
	114m
	0m

	35天
	0.09mg/L
	厂区内
	否
	112m
	24m

	40天
	0.07mg/L
	厂区内
	否
	119m
	40m

	44天
	0.06mg/L
	厂区内
	否
	136m
	48m

	45天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图4.4‑47  下游保护目标预测点浓度变化
通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然超标污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在45天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（5）二期、三期调节池挥发酚预测
挥发酚以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.002mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图4.4‑48  渗漏10天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑49   渗漏30天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑50  渗漏32天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑51   渗漏35天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑52  渗漏38天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑53  渗漏39天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑54   渗漏100天污染影响范围（挥发酚）
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图4.4‑55  渗漏1000天污染影响范围（挥发酚）
[image: 0]
图4.4‑56  渗漏3650天污染影响范围（挥发酚）
模拟结果中，0.002mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于二期、三期调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.006mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围2153m2，污染羽距离下游最近保护目标136m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于二期、三期调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.006mg/L。污染羽影响范围3528m2，污染羽距离下游最近保护目标125m。及时切断污染源。
泄漏发生32天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.004mg/L。污染羽影响范围3204m2，污染羽中心向下游运移距离为9m。
泄漏发生35天及38天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.0025mg/L及0.0025mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为2321m2及383m2，污染羽中心向下游运移距离为17m及28m。
至39天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中挥发酚超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（挥发酚标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.002mg/L）虽距离下游保护目标较近，但始终未对周边保护目标造成影响。
表 4.4-9   污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.006mg/L
	二期、三期调节池
	否
	136m
	0m

	30天
	0.006mg/L
	二期、三期调节池
	否
	125m
	0m

	32天
	0.004mg/L
	厂区内
	否
	126m
	9m

	35天
	0.0025mg/L
	厂区内
	否
	131m
	17m

	38天
	0.0025mg/L
	厂区内
	否
	252m
	28m

	39天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图4.4‑57  下游保护目标预测点浓度变化
[bookmark: _Toc29584]通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，虽然超标污染羽距离保护目标处较近，但始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在39天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
地下水模拟预测结论
在非正常状况下，泄漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，由于污染物源强浓度较大，形成超标污染较明显，但仍在厂区及厂界周边持续运移，虽超标污染羽距离下游最近保护目标较近，但始终未对保护目标造成影响。随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的污染物外漏，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性较小。
需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）

沈阳东环环境咨询有限公司432

[bookmark: _Toc29173]运营期声环境影响评价
主要噪声源
本项目噪声源主要为各类水泵、风机、压缩机、压滤机等，主要噪声设备噪声源强见源强核算章节。
预测模式及方法
本次评价采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下：
噪声贡献值（Leqg）计算公式：


式中：Leqg—噪声贡献值，dB；
T—预测计算时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
噪声预测值（Leq）计算公式为：


式中：Leq—预测点噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算：

        (1)
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

        (2)
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级：

        (3)
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
只考虑几何发散衰减时，按照下式计算：

        (4)
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB。
点声源几何发散衰减的基本公式是：

        ①
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

        ②
式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自有声场，则式①等效为式③或式④：

        ③
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。

        ④
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
LAw—点声源A计权声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法：


式中：Lp1 — 靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2 — 靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL — 隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：



式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

— 室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N— 室内声源总数。
预测结果
在本次噪声源衰减的计算过程中，考虑距离衰减及构筑物屏障作用这两个主要衰减因素，对于声能在传播过程中受到其它因素的影响（如地面吸收效应，雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。预测结果见表4.5-1。
[bookmark: _Ref1837]表4.5-1  噪声预测结果   单位：dB（A）
	序号
	预测点
	本项目贡献值
	锅炉项目贡献值
	背景值
	预测值
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	厂界东侧
	53
	53
	21.9
	21.9
	/
	/
	/
	/
	65
	55

	2
	厂界南侧
	51
	51
	23.8
	23.8
	/
	/
	/
	/
	65
	55

	3
	厂界西侧
	45
	45
	40.1
	40.1
	/
	/
	/
	/
	65
	55

	4
	厂界北侧
	48
	48
	31.4
	31.4
	/
	/
	/
	/
	65
	55

	5
	兴隆沟
	42.4
	42.4
	25.8
	25.8
	51
	41
	51.6
	44.8
	55
	45


根据预测，本项目在选用低噪声设备，合理布局，设置基础减振、厂房建筑隔声等措施后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，兴隆沟处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008)1类标准要求。
声环境影响评价自查表见附表 3。
[bookmark: _Toc13005]运营期土壤环境影响评价
评价等级及评价范围
本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“工业废水处理”项目，土壤环境影响评价项目类别为II类。本项目2.292411hm2，占地规模属于小型。项目所在地周边存在居民区及耕地，因此敏感程度属于“敏感”。按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分，本项目土壤评价工作等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）“表5现状调查范围”，根据评价工作等级为二级的污染影响型项目，调查范围为厂界外扩0.2km。
土壤类型调查
土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。 
本区介于辽东、辽西山地丘陵区之间，属松辽平原南端，由辽河及其支流冲积而成，是辽宁的主要商品粮基地。全区可分为辽北低丘区、中部平原区和辽河三角洲3种类型。
（一）北部低丘漫岗区
包括昌图至法库至彰武县，地形起伏不平，丘陵平地相间，沙丘沙地相间，坡度平缓，土壤类型比较复杂，风沙土、盐土、碱土、黑土、草独轮车土等均有分布。土壤分布规律为：丘陵漫岗中上部分布着棕壤；下部分布着潮棕壤；平地分布着草甸土，低洼处分布着沼泽土，常与盐化、碱化草甸土呈复区分布。本区北部昌图县八面城一带岗地上有黑土发育。
（二）中部平原区
本区位于铁岭、彰武以南至辽东湾沿岸，地势平坦，土层深厚，土壤类型以草甸土和滨海盐土为主。受分选作用的影响，河流沉积物质按一定的规律进行沉积分异作用，由于沉积物的不同，土壤亦呈有规律的变化。在近河床浅滩处为流水沉积物，形成无剖面发育的新积土；在远离河床的河漫滩外分布着砂质草甸土；超河漫的一级阶地上分布着壤质草甸土；二级阶地上分布着黏质草甸土，同时，有的冲积物含有碳酸盐，形成石灰性草甸土。土壤组合与河流呈平等的带状分布。此外，在平中洼地及牛轭湖处则分布着沼泽土和泥炭土，面积不大，呈零星分布。
（三）辽河三角洲
辽河三角洲为退海之地，是由浑河、太子河水系（辽河）、辽河及其支流绕阳河（双台子河）、大凌河入海口冲积而成。其成土母质为海相沉积物与河流冲积物。该地区是辽宁省滨海盐土和盐渍化土壤分布区。由于海水和海潮的影响，土壤也呈有规律的分布。近海岸目前仍受海潮侵袭分布着滨海潮滩盐土（亚类）；远海岸带已脱离海潮影响的平地分布着滨海盐土（亚类）；再往内陆多分布着盐化草甸土；低洼积水地区分布着滨海沼泽盐土和盐化草甸土。滨海潮滩盐土、滨海盐土和盐化草甸土平等于海岸呈带状分布。盐化草甸土、滨海盐土已有很大一部分由于受到人为活动的影响，经水耕熟化和洗盐等措施，已发育成盐渍型水稻土。
本次评价土壤理化性质及类型现状调查引用《中国土壤数据库》中公开发布的辽宁省阜新市土壤资料。
（1）区域土壤类型调查
阜新市土壤类型调查情况见表4.6‑1。
[bookmark: _Ref1404]表4.6‑1   阜新市土壤类型现状调查一览表
	序号
	土种名称
	土类名称
	亚类名称
	分布
	特征

	1
	坡棕黄土
	棕壤
	棕壤
	低山丘陵的中、下部
	成土母质为黄土状坡积物，质地多为砂质粘壤土或黏壤土，砾石含量在10%左右，发育明显，黏化值1.39，铁的游离度29.0%，块状结构，有铁锰胶膜和二氧化硅粉末，容重偏高1.37g/cm3，pH6.0-7.2，呈微酸性至中性反应，盐基饱和度70%左右，阳离子交换量17.8me/100g土

	2
	老白黄土
	褐土
	石灰性褐土
	黄土丘陵漫岗区
	发育在富含碳酸钙的黄土母质上，通体石灰反应强烈，碳酸钙含量高，土体下部有菌丝状碳酸钙淀积物。耕作层质地砂质粘壤土或黏壤土，黏化值1.2左右，土壤呈微碱性或碱性反应，pH7.5-8.7，阳离子交换量17.20me/100g土

	3
	老坡黄白土
	
	
	黄土丘陵坡地中、下部
	成土母质为黄土坡积物，土体中夹有半风化的岩石碎屑，通体有石灰反应，土体下部有菌丝状碳酸钙淀积物，质地砂质壤土，黏化值为1.2，土壤呈微碱性，pH7.5-8.4，阳离子交换量14.4me/100g土

	4
	坡黄白土
	
	
	黄土丘陵缓坡中下部
	成土母质为黄土坡积物，土体中夹有多棱角的岩石碎屑，通体有石灰反应，碳酸钙含量较高，土体下部有菌丝状碳酸钙淀积物，质地砂质粘壤土，黏化值1.16，碳酸钙含量在7.0%以上，土壤呈微碱性或碱性，pH8.0-8.9，阳离子交换量18.3me/100g土

	5
	薄坡黄白土
	
	
	低山丘陵坡地中下部
	发育在黄土坡积物上，土体中夹有多棱角的岩石碎屑物，通体有石灰反应，并有菌丝状碳酸钙新生体，质地砂质壤土到砂质粘壤土，土壤呈碱性反应，pH8.0-8.5，阳离子交换量14 .30me/100g土

	6
	薄砾坡黄土
	
	淋溶褐土
	丘陵坡地中下部
	发育在黄土状坡积物上，偶有斑点状石灰新生体，碳酸钙 含量1%左右，黏化值大于1.30，土壤呈中性至微碱性，pH7.3-8.2，阳离子交换量 20.5me/100g土

	7
	砾坡黄土
	
	
	
	发育在黄土坡积物上，土体中夹有多棱角的岩石碎屑物，粘化层发育明显，土体2m以下有斑点状石灰新生体，耕作层质地粘土，土壤呈中性至微碱性，pH6.8-7.9，阳离子交换量19.05me/100g土

	8
	薄老褐黄土
	
	
	黄土丘陵漫港中上部
	发育在黄土堆积物上，无岩石碎屑物，有斑点状石灰新生体，质地砂质粘壤土或黏壤土，黏化值1.30，土体中碳酸钙含量1%～2%， 土壤呈中性至微碱性，pH7.0-7.9，阳离子交换量22.82me/100g土

	9
	老褐黄土
	
	
	
	发育在黄土堆积物上，土体中无岩石碎屑物，1m以内无石灰反应，碳酸钙在2m以下呈斑点状积聚，质地以砂质粘壤土为主，土壤呈中性至微碱性，pH7.2-8.3，盐基饱和度90%以上，阳离子交换量19.20me/100g土

	10
	坡於土
	
	潮褐土
	丘陵区
	成土母质为黄土坡洪积物，土体中混有岩石碎块，土体下部有少量锈纹锈斑，耕作层质地砂质粘壤土，黏化值1.24左右，土壤呈中性至微碱性，pH7.1-8.1，盐基饱和，阳离子交换量17.40me/100g土

	11
	潮褐黄土
	
	
	黄土丘陵山前平地
	土种发育在黄土母质上，土体深厚，无岩石碎屑（表层除外），下部受地下水的影响有锈纹锈斑，质地砂质黏壤土，土体下部有假菌丝或斑点状碳酸钙积聚，碳酸钙含量大于3%，黏化值1.20以上，盐基饱和，阳离子交换量17.50me/100g土

	12
	老潮黄土
	
	
	黄土丘陵前缘平地及河流两岸高阶地上
	发育在黄土沉积母质上，土体无砾石含量，下部受地下水的影响有锈纹锈斑，质地砂质黏壤土，碳酸钙的含量3%左右，质地稍黏，多为黏壤土，土壤呈中性到微碱性，pH7.2-8.1，阳离子交换量20.30me/100g土

	13
	油潮褐黄土
	
	
	黄土丘陵缓坡地及河流两岸的高阶地上
	成土母质为黄土沉积物，颜色较深暗，养分含量较高，质地砂质粘壤土，亚耕层发育明显，片状结构，质地稍粘，较紧实，有菌丝状碳酸钙淀积物，并有锈纹锈斑，土壤呈微碱性， pH7.5-8.0，阳离子交换量16.00me/100g土

	14
	坡褐黄土
	
	褐土性土
	丘陵坡地中下部
	土种发育在黄土坡积物上，土体中有岩石碎屑物，表土层无或微弱石灰反应，下部石灰反应明显，有碳酸钙新生体，剖面发育较弱，黏化值1.16，有碳酸钙假菌丝体，质地砂质粘壤土或黏壤土，土壤呈微碱性，pH7.5-8.5，阳离子交换量通体较高，为18.0-21.0me/100g土

	15
	厚槽石土
	
	
	石质丘陵中部
	土种发育在安山岩、凝灰岩等岩石风化残坡积物上，剖面层次分异不明显，粘化层发育微弱， 黏化值1.06，土壤质地砂质粘土或黏壤土，但砾石含量较高，显粗骨性，土壤呈碱性反应，pH8.0-8.5，全剖面石灰反应强烈，碳酸钙含量较高，土壤阳离子交换量在15.0me/100g土

	16
	薄糟石土
	
	
	石丘陵顶部
	发育在火山喷发的玄武岩、凝灰岩等风化残坡积物上，侵蚀严重，土体浅薄，全剖面砾石含量高，通常在15%以上，具粗骨性特点，黏化不明显，黏化值1.17，土壤pH7.6-8.4，呈微碱性反应，阳离子交换量在20.0me/100g土

	17
	粘红土
	红粘土
	红粘土
	大凌河中游沿岸低丘漫岗中、下部
	土种发育在更新世湿热气候条件下形成的红色风化壳上，土体深厚，无石灰反应，层次分异不明显，土壤颜色红棕色为主，通体平均红色率13.33，质地壤质粘土，粘粒含量30.0%以上，砂粒含量不足40%，土壤多呈微酸性或中性反应，pH5.8-7.1，阳离子含量在20.0me/100g土

	18
	薄红土
	
	
	零星见于红土丘陵缓坡中、上部
	土种发育在红色风化壳上，成土母质为中更新世湿热气候条件下的产物，土体深厚，在1m以上，颜色红棕色，平均红色率12 .06；质地壤质粘土至粘土，粘粒含量在25%以上，容重在1.50g/cm3左右，孔隙度＜45%，土壤呈微酸性至中性反应，pH6.0-7.1，阳离子交换量在20.0me/100g土

	19
	丘沙土
	风沙土
	草原风沙土
	西北部邻近内蒙古科尔沁沙地南缘
	成土母质为风积砂，土壤发育微弱，剖面层次分异不明显，表土层有机质含量小于1%，通体质地为“均质型”，多为砂土或砂质壤土，砂粒的含量80%左右，粘粒含量不超过10%，容重偏大，在1.4g/cm3以上，孔隙以空气孔隙为主，土壤呈中性或微碱性反应，pH7.0-8.4，阳离子交换量在7.00me/100g土左右，并由表层向下逐渐减少

	20
	荒丘沙土
	
	
	
	发育在风积砂母质上，地表生长草原植物群落及人工次生林，由于植物根系的固结作用，流砂已被固定下来，并形成了小于15cm厚的淡黄色土层，土壤剖面略有发育，但仍为初育阶段，土壤质地多为砂土，砂粒含量大于85%，粘粒含量较少，一般在5%左右，通体容重在1.4g/cm3以上，土壤呈中性或微碱性反应，pH6.9-8.5，阳离子交换量在5.0me/100g土以下

	21
	包沙土
	
	
	北部邻近内蒙古科尔沁沙地南缘，见于间沙地及沙丘上部
	成土母质为风积砂，地表植被生长稀疏，土壤尚未完全被固定，少部积沙仍在流动，但表土已开始变紧，初步形成了薄结皮，通体质地为砂土，砂粒含量在90%以上，粘粒含量小于5%，土壤容重在1.43g/cm3以上，土壤pH6.2-7.3，中性反应，阳离子交换量3.0me/100g土左右

	22
	石砬土
	石质土
	中性石质土
	石质低山丘陵区
	土种发育在花岗岩风化残积物上，地表植被稀疏，多为灌木矮林及杂草，土层浅薄，只有地势平缓及凹形坡处稍厚，其厚度小于10cm，无剖面发育，土壤质地为重砾质壤土至重砾质砂质粘壤土，大于2mm的石砾含量在25%左右，土壤呈中性反应，pH6.5-7.2，阳离子交换量16.0me/100g土

	23
	潮黏土
	潮土
	潮土
	西北部河流沿岸冲积平原低洼处
	潮黏土发育在河流淤积物上，地下水位1—2m，土体下部有锈纹锈斑和潜育斑块，质地为壤质粘土，属“均质型”，粘粒含量大于25.0%，砂粒含量小于40.0%，阳离子交换量20-30me/100g土，土壤呈中性或微碱性，pH6.7-8.0

	24
	油潮於土
	
	
	大凌河以西河流沿岸冲积平原上
	在潮土基础上发育的固定菜田，地势平坦，地下水位1—3m，成土母质为河流冲积物，土体下部有锈纹锈斑，土壤质地层次分布为“均质型”，为砂质粘壤土或黏壤土，粘粒含量17.0%～23.0%，耕层熟化程度较高，颜色较暗，粒状结构，疏松多孔，土壤呈微碱性，pH7.9-8.3，碳酸钙2.0%左右，盐基饱和，阳离子交换量通体均在15.0me/100g土

	25
	潮於土
	
	
	西北部地区各大河流沿岸冲积平原
	发育于河流冲积物上，地下水位 2—3m，表土层质地砂质粘壤土，粘粒含量20.0%左右，砂粒含量60.0%，容重偏大，一般在1.40g/cm3以上，剖面下层有锈纹锈斑，土壤呈微碱性，pH7.6-8.7， 碳酸钙含量3.0%以上，阳离子交换量较高，在15.0-25.0me/100g土之间

	26
	五道沟草炭土
	泥炭土
	低位泥炭土
	山间沟谷地
	[bookmark: _GoBack]发育在冲、洪积物上，半分解的泥炭，在原泥炭层上经耕种后而形成，地下水位1m左右，致使土体下部长期处于淹水状态，形成淡灰色的潜育层，矿质层质地较黏，多为壤质粘土，粘粒的含量在25.0%以上，容重较小，泥炭层小于1.0g/cm3，土壤呈微酸性或中性反应，pH6.0-7.2，阳离子交换量较高，在20me/100g土以上

	27
	甸碱土
	碱土
	草甸碱土
	下辽河平原北部的低平地
	发育在河流冲积物上，质地为砂质壤土或砂质粘壤土，土壤含盐量小于0.5%，且多集中在表土和心土，底土含盐量小于0.1%，盐分组成以碳酸盐为主，碳酸根和重碳酸根总和占阴离子总量的 90%以上，交换量阳离子以钠离子为主，占阳离子总量的60.0%以上


（2）项目所在区域土壤类型及理化性质调查
本项目所在区域位于黄土丘陵前缘伊玛图河、细河两岸的高阶地上，土壤类型属于老潮黄土，具体特征描述如下：
土种名称：老潮黄土
土类名称：褐土
亚类名称：潮褐土
分布特征；黄土丘陵前缘平地及河流两岸的高阶地上
母质：黄土沉积
剖面构型：A11-Bku型
主要性状：发育在黄土沉积母质上，土体无砾石含量，下部受地下水的影响有锈纹锈斑，质地砂质粘壤土，碳酸钙的含量3%左右，质地稍粘，多为黏壤土，土壤呈中性到微碱性，pH7.2-8.1，阳离子交换量20.30me/100g土
生产性能：土层深厚，无砾石含量，耕作层质地适中，底土稍黏，养分含量较丰富，保水保肥性能良好，土性热潮，通透性好。
土地利用类型：旱地
土壤总体特征：主要分布在辽宁省西部朝阳、北票、喀喇沁左翼、阜新、彰武等县（市）境内，黄土丘陵前缘平地及河流两岸的高阶地上。该土种发育在黄土沉积母质上，剖面为A11-Bku型。土体无砾石含量，下部受地下水的影响有锈纹锈斑。耕作层质地砂质粘壤土，厚度19cm。Bku层发育明显，出现在土体50cm以下，有菌丝状碳酸钙新生体，碳酸钙的含量3%左右；质地稍黏，多为黏壤土；有锈纹锈斑。土壤呈中性到微碱性，pH 7.2-8.1。阳离子交换量20.30me/100g土（n=5）。各种养分含量，有机质和全氮中等水平，磷素极缺，钾素较丰富。有机质含量1.24%，全氮0.064%，速效磷3ppm，速效钾140ppm，有效微量元素硼0.24ppm，钼0.04ppm，锰2.50ppm，锌0.20ppm，铜0.50ppm，铁3.10ppm。
剖面特征：采自朝阳市北票市台吉营乡南台村，黄土丘陵前高阶地上，海拔423m，黄土母质，年均温7.3℃，年降水量450mm，≥10℃积温3310℃，无霜期142天。
①A11层：0-17cm，灰棕色（湿），砂质粘壤土，碎块状结构，稍紧，植物根系多，弱石灰反应。
②A12层：17—26cm，灰棕色（湿），砂质粘壤土，块状结构，紧，植物根系少，弱石灰反应。
③AB层：26—53cm，浊黄色（湿），黏壤土，块状结构，紧实，植物根系极少，石灰反应中。
④Bku层：53—102cm，黄色（湿），砂质粘土，块状结构，紧实，有菌丝状碳酸钙淀积，少量锈纹锈斑，石灰反应强烈。
项目区域土壤类型图见图 4.6-1。
[image: 土壤图]
[bookmark: _Ref16233]图 4.6-1  项目区域土壤类型图
③土壤理化特性调查
根据调查范围土壤类型分布情况，选取具有代表性的1处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见表4.6‑2。
[bookmark: _Ref2689]表4.6‑2土壤理化特性调查表
	点位名称
	调节池位置附近
	时间
	2025.1.8

	经度
	E123°09′07.26″
	纬度
	N 41°43′13.28″

	层次
	0~0.5m
	0.5～1.5m
	1.5～3.0m

	现场记录
	颜色
	深褐色
	深褐色
	深褐色

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量
	少量
	少量
	少量

	
	其他异物
	少量根系
	无
	无

	实验室测定
	土壤容重（g/cm3）
	1.15
	1.30
	1.21

	
	阳离子交换量cmol(+)/kg
	6.2
	5.7
	5.4

	
	氧化还原电位（mv）
	423
	381
	387

	
	饱和导水率（mm/min）
	2.38
	2.43
	2.40

	
	总孔隙度（%）
	61
	63
	56


土壤环境影响识别
根据工程组成，项目可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。施工期基本不会对土壤环境造成污染影响，本环评主要针对厂区运营期对土壤环境的影响进行分析。
本项目对土壤的影响类型和途径见表。本项目土壤环境影响识别表4.6-4。
[bookmark: _Ref8017]表4.6-3 项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同
时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	√
	√
	√
	


[bookmark: _Ref8024]表4.6-4 项目土壤环境影响识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染
途经
	全部污染物指标
	代表性特征因子

	废气
	废气处理
	大气沉降
	氨、硫化氢、非甲烷总烃
	非甲烷总烃（石油烃）

	一期高低浓度废水集水
	高低浓度集水池池体泄漏
	垂直
入渗
	COD、	BOD5	、SS、	氨氮	、TN、	TP	、吡啶、盐类、氰化物、苯胺类、甲醛
	苯胺

	二期、三期工程调节池
	调节池池体泄漏
	垂直
入渗
	COD、	BOD5	、SS、	氨氮	、TN、	TP	、盐类、苯胺类、甲醛、石油类
	苯胺、石油烃


土壤污染源调查
（1）土壤环境质量现状
根据本次评价对项目厂区内及厂区周边土壤采样监测结果，厂区内土壤监测点位土壤指标均低于国家《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）—(GB36600-2018）中第二类用地标准的筛选值，周边耕地质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的污染因子区域内土壤环境质量良好。
（2）土壤污染源调查
工业污染源：废气污染物主要为氨气、硫化氢及有机废气，废水主要为COD、	BOD5	、SS、	氨氮	、TN、	TP	、盐类、	吡啶、石油类、苯胺、氰化物等。各类废水收集设施、污水处理装置发生渗漏引起废水污染物进入土壤。
土壤环境影响预测与评价
大气沉降土壤影响分析
本项目非甲烷总烃（石油烃）在土壤中的累积影响评价，本评价采用Aremod软件的沉降模式计算，假设最不利情景，在整个评价范围内沉积量均为最大值，1小时非甲烷总烃沉降量最大值为12.4376μg/m3，则年沉降量为108953.376μg/m3。
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中单位质量土壤中非甲烷总烃、苯物质的增量可用下式计算：
[image: ]
式中：△S－－单位质量土壤中物质的增量，g/kg；
Is－－预测评价范围内单位年份表层土壤中物质的输入量，g；
Ls－－预测评价范围内单位年份表层土壤中物质经淋溶排出量，g；本次不考虑；
Rs－－预测评价范围内单位年份表层土壤中物质经径流排出量，g；本次不考虑；
ρb－－表层土壤容重，kg/m3；根据监测结果1300kg/m3；
A－－预测评价范围，m2；评价范围277527.1m2
D－－表层土壤深度，一般取0.2m；
n－－持续年份，a。
表5.6‑7  沉降预测结果表
	[bookmark: _Hlk8138182]污染物
	年最大沉降量
(mg/m3)
	年表层土壤累积量Is(g)
	年单位质量土壤中物质的增量△S(g/kg)

	非甲烷总烃
	108.953
	6047.48
	0.00008381


石油烃年单位质量土壤中物质的增量为0.00008381g/kg，分别计算项目运行10年、20年、30年累积量，并叠加现状背景值，累积量影响见表5.2‑70。石油烃背景值取最大0.0018mg/kg。
[bookmark: _Ref18834]表5.6‑8 非甲烷总烃（石油烃）对土壤累积影响预测
	污染物
	年单位质量土壤中物质的增量△S（mg/kg）
	土壤监测背景值（mg/kg）
	10年累积量（mg/kg）
	20年累积量（mg/kg）
	30年累积量（mg/kg）
	评价标准（mg/kg）

	铅
	0.00008381
	0.0018mg/kg
	0.0008381
	0.001676
	0.002514
	4500


根据上表预测结果，运行10～30年后，各污染物叠加背景值后，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值标准限值，不会对周围土壤产生明显影响。
垂直渗入土壤影响分析
本项目为废水处理项目，对土壤可能产生影响的途径主要为污水处理处置过程中未采取土壤环境保护措施或保护措施不当，会有部分污染物渗入土壤，对土壤环境产生一定的影响。在正常工况下，厂区根据国家相关规范采用合理的防渗措施，废水收集池的污水不会渗漏和进入土壤，对土壤不会造成污染，在事故情况下，废水收集及处理池的池体及设备基础因系统老化、腐蚀、破裂等导致污水渗入地下，对土壤造成影响。本项目垂直入渗选取一期高浓度废水集水池苯胺为预测因子，二期调节池石油烃为预测因子。
（1）污染预测方法
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测模型如下：
①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
[image: ]
式中：c---污染物介质中的浓度，mg/L；
D---弥散系数，m2/d；
q---渗流速率，m/d；
z---沿z轴的距离，m；
t---时间变量，d；
θ---土壤含水率，%。
②初始条件
[image: ]
③边界条件
第一类Dirichlet边界条件，连续点源情景：
[image: ]
非连续点源情景：
[image: ]
第二类Neumann零梯度边界：
[image: ]
（2）模型概化
模型概化：
①边界条件
模型上边界概化为有地表的大气边界条件，下边界为变压力水头。
②土壤概化
结合本项目岩土工程勘察及水文地质勘察称呼，将土壤概化为一种类型。
表4.6‑7  厂区土壤参数表
	类别
	厚度m
	渗流速率m/d
	孔隙度
	土壤含水量%
	弥散系数m2/d
	土壤容重kg/m3

	壤土
	0.2
	3.5
	63
	10
	2.0
	1300


事故工况下污水池发生泄漏时，苯胺持续渗入土壤初始浓度按1000mg/L预测，石油类初始浓度按照15mg/L预测；在不同水平年各预测因子沿土壤迁移模拟结果和土壤底部各污染物浓度随时间变化模拟结果见下图。

[bookmark: _Ref10718]图4.6‑2不同时间苯胺在土壤中浓度随深度变化曲线

[bookmark: _Ref10849]图4.6‑3不同深度苯胺在土壤中浓度随时间变化曲线

图4.6‑4不同时间石油烃在土壤中浓度随深度变化曲线

图4.6‑5不同深度石油烃在土壤中浓度随时间变化曲线
综上所述，正常工况下，一期高浓度废水集水池、调节池，二期三期工程调节池采取防渗措施，不会发生污水泄漏进而噪声土壤污染。生产装置区事故工况下，各污染物通过缝隙进入土壤，根据预测结果分析，发生泄漏10天内及时发现，采取阻断土壤修复等措施，保证土壤环境质量，减少对土壤环境的影响。
地面漫流土壤影响预测与分析
本项目厂区采取地面硬化，各污水、污泥处理等主要建构筑物采取重点防渗，防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的粘土层的防渗性能；辅助设施采取一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的粘土层的防渗性能。厂区设置初期雨水收集系统及雨污切换系统，初期雨水收集后排入粗格栅及提升泵站处理后，与其他类废水一起处理达标后排放，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。厂区雨水基本不会发生地面漫流情况，从而对土壤环境造成影响很小。
土壤环境影响评价自查表见附表 4。
[bookmark: _Toc9244]运营期固体废物环境影响评价
固体废物产生及处置情况
本项目运营期产生的固体废物主要情况见表4.7‑1。
[bookmark: _Ref14636]表4.7‑1固体废物产排情况一览表
	工程
	产污编号
	固废名称
	废物属性
	产生量（t/a）
	处置量（t/a）
	排放量（t/a）
	处置
方式
	暂存
位置

	一期
	S1
	栅渣
	危险废物
	7.884
	7.884
	0
	危险废物委托有资质单位处理，生化污泥和废催化剂鉴别认定，按照鉴别结果合理处置
	暂存于68m2危险废物贮存库

	
	S2
	废盐
	
	1642.5
	1642.5
	0
	
	

	
	S3
	废活性炭
	
	2.64
	2.64
	0
	
	

	
	S4
	废滤布
	
	0.7
	0.7
	0
	
	

	
	S5
	物化污泥
	
	237.25
	237.25
	0
	
	

	
	S6
	生化污泥
	鉴别认定
	766.5
	766.5
	0
	
	

	
	S7
	废活性炭
	危险废物
	1.307
	1.307
	0
	
	

	
	S8
	废催化剂
	鉴别认定
	2t/2a
	2t/2a
	0
	
	

	
	S9
	废包装材料
	危险废物
	0.2
	0.2
	0
	
	

	
	S10
	分析废液
	
	0.4
	0.4
	0
	
	

	
	S11
	废机油
	
	0.5
	0.5
	
	
	

	
	S12
	废油桶
	
	0.06
	0.06
	
	
	

	
	
	
	
	2660.941
	2660.941
	0
	
	

	二期
	S1
	栅渣
	危险废物
	94.9
	94.9
	0
	
	暂存于112m2危险废物贮存库

	
	S3
	废活性炭
	
	2.64
	2.64
	0
	
	

	
	S4
	废滤布
	
	0.5
	0.5
	0
	
	

	
	S5
	物化污泥
	
	1095
	1095
	0
	
	

	
	S7
	废活性炭
	
	1.744
	1.744
	0
	
	

	
	S6
	生化污泥
	鉴别认定
	447.13
	447.13
	0
	
	

	
	S8
	废催化剂
	鉴别认定
	1t/2a
	1t/2a
	0
	
	

	
	S9
	废包装材料
	危险废物
	0.2
	0.2
	0
	
	

	
	S10
	分析废液
	
	0.4
	0.4
	0
	
	

	
	S11
	废机油
	
	0.5
	0.5
	0
	
	

	
	S12
	废油桶
	
	0.06
	0.06
	0
	
	

	
	
	
	
	1643.574
	1643.574
	0
	
	

	三期
	S1
	栅渣
	危险废物
	155.13
	155.13
	0
	
	暂存于112m2危险废物贮存库

	
	S3
	废活性炭
	
	2.64
	2.64
	0
	
	

	
	S4
	废滤布
	
	0.5
	0.5
	0
	
	

	
	S5
	物化污泥
	
	1642.5
	1642.5
	0
	
	

	
	S6
	生化污泥
	鉴别认定
	670.7
	670.7
	0
	
	

	
	S7
	废活性炭
	危险废物
	1.842
	1.842
	0
	
	

	
	S8
	废催化剂
	鉴别认定
	1t/2a
	1t/2a
	0
	
	

	
	S9
	废包装材料
	危险废物
	0.2
	0.2
	0
	
	

	
	S10
	分析废液
	
	0.4
	0.4
	0
	
	

	
	S11
	废机油
	
	0.5
	0.5
	0
	
	

	
	S12
	废油桶
	
	0.06
	0.06
	0
	
	

	
	
	
	
	2474.972
	2474.972
	0
	
	

	全厂
	S11
	生活垃圾
	生活垃圾
	8.76
	8.76
	0
	垃圾箱收集，由环卫部门统一处理


根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》规定，“2、固体废物属性判定”中的“（3）环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，环境影响报告书（表）中应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，环境影响报告书（表）中应按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议”。故本项目产生的污水处理生化污泥和废催化剂，按危险废物进行贮存管理，暂存于危险废物贮存库内，委托第三方按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行检测识别，如鉴别为危险废物，委托有资质单位处理，鉴定为一般固体废物，定期外售综合利用。
固体废物的收集和暂存
[bookmark: _Hlk62466477]本项目产生的危险废物主要为格栅工序产生的栅渣、三效蒸发产生的废盐、BAC单元和废气处理产生的废活性炭；滤布过滤、压滤机定期更换产生的废滤布、物化污泥、生化污泥、臭氧催化氧化产生的废催化剂、药剂原料包装废包装材料、分析室和在线监测产生的分析废液。
（1）危险废物的收集
本项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物贮存库的内部转运。
本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：
①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。
⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。
（2）危险废物的贮存
本项目一期已建设1座68m2危险废物贮存库，存储能力为1.5t/m2，最大存储能力为102t，二期已建设1座112m2危险废物贮存库，最大贮存能力为168t，三期拟建设1座112m2危险废物贮存库，最大贮存能力为168t。本项目一期最大暂存量为76.85t，二期最大暂存量为70.316t，三期最大暂存量为104.5t，危险废物存储周期一般不超过3个月，危险废物贮存库贮存容量可满足本项目危险废物暂存需求，危险废物贮存库按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。
危险废物经危险废物贮存库转移出来运输至有资质单位处理时，由危险废物贮存库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。
本项目危险废物贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。储存场所具有防渗、防风、防雨、防晒、通风、消防、报警等功能。储存场所具有防渗等功能，内部应设置挡土墙、围堰，并应设导流渠收集渗滤液，贮存过程中不会对地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。
[bookmark: _Toc533628812][bookmark: _Toc31433][bookmark: _Toc5296564][bookmark: _Toc5296891]危险废物的运输转运影响分析
本项目产生的危险废物运输转移过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；
（1）委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。
（2）危险废物转移过程按《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）执行；
（3）危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。
危险废物运输过程中采取上述措施后，可有效防止危险废物运输过程中散落、泄漏，减轻对环境的影响。同时本评价建议危险废物道路运输符合相关要求，运输路线尽量避开村庄、居民小区、学校等环境敏感点，减轻对其影响。
委托利用或者处置的环境影响分析
本项目产生的危险废物必须委托有资质的单位利用或者处置，不得将危险废物交由无危险废物经营许可证的单位进行处置。并按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），完善危废管理台账。
综合以上分析，本项目固体废物在厂内的暂存符合相关规范的要求，能防止危险废物在厂内暂存过程中产生二次污染，收集后委托有相应危险废物处理资质的单位处理，并且在建设单位产生之前应签订相应的处置合同，其处置方式需满足环保要求。企业产生的固体废物从包装、暂存、运输、处理的全过程均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc16607]生态环境影响分析
本项目位于阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地规划范围内，符合规划环评要求，属于重点管控区，不涉及生态红线。本项目占地性质为环境设施用地，项目运营期不会破坏周边生态环境，从生态影响角度，建设项目可行。
生态影响评价自查表见附表 5。

[bookmark: _Toc13300]环境保护措施及可行性论证
[bookmark: _Toc27718]施工期污染防治措施
施工期大气污染防治措施
工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，环评要求建设单位同工程施工单位明确环境管理责任，并制定相应的施工期环境管理计划，在施工中必须采取措施控制扬尘污染，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。根据相关环保要求，项目施工中应采取如下必要的控制措施：
（1） 施工工地周围应当设置不低于两米的硬质密闭围栏。
（2） 使用商业混凝土，严禁现场搅拌混凝土，可大大减少水泥、砂、石等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘，同时还可以避免搅拌机的作业噪声影响。
（3）本项目施工过程中产生的渣土应尽可能回填。不能回填的渣土及建筑垃圾应严格按照有关规定运出施工场地。运输车辆不能超载，被运渣土及建筑垃圾不能含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响县区道路清洁，运输时应按照指定的运输线路行驶。建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。
（4） 对工程材料易产生扬尘的物料应当按照施工总平面图划定的区域堆放，并采取覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。
（5） 施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；施工工地各出入口应设置除车轮泥土设施，以保障车辆不带泥土驶出工地。
（6）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。
（7）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。
施工期噪声污染防治措施
施工噪声一般影响大多发生在施工初期的挖掘、推土等过程。施工后期的装修作业由于大部分工作在室内进行，因此，其影响将较轻。施工单位应采取措施减缓施工噪声对周围环境的影响。
（1） 要求建设单位合理安排施工作业时间，重视施工噪声防治，夜间22:00－次日6:00之间严禁施工。
（2） 选用低声级的建筑机械。
（3） 注意设备操作方法以降低施工噪声，对动力机械设备定期维修、养护，对推土机、挖掘机、电锯、电刨等高噪音设备，应合理布局，并安装必要的临时性减振、降噪措施，加设隔声罩、隔声墙等，以确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
（4） 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。
本项目位于邱独立工矿区煤化工产业基地内，项目周边相邻为工业企业及空地，最近居民距离为北侧105m处兴隆沟。采用上述措施后，施工噪声对周边环境影响较小。
施工期废水污染防治措施
（1） 水泥、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输中抛撒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。
（2） 施工现场内要设置沉淀池，施工现场内污水未经沉淀池处理不得直接排入地表水，处理后的施工污水可作为冲洗用水或场地抑尘洒水，以减轻对地表水环境的污染。
（3） 施工人员生活污水依托厂区现有排水设施，生活污水进入污水处理系统处理。
（4） 施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，远离附近地表水体，尽量避免随雨水径流流入附近地表水。
（5） 加强施工人员安全生产教育，定期维护并及时检修施工设备，避免施工中的意外事故造成水环境污染。
施工期废水经采取上述措施处理后对周围环境影响较小。
施工期固体废物污染防治措施
工程建设期间对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往垃圾填埋场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。另外，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境和周围环境的卫生质量。
（1）作业中产生的渣土及时清运，不能及时清运的要妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施；
（2）渣土运输车辆离场前要冲洗车体，不得带泥上路；
（3）工程完工后，施工单位应当及时清除施工现场堆存的渣土；
（4）运输渣土的车辆要设有防洒落、飘扬、滴漏的设施，采取密闭或者加盖毡布等防范措施；施工中产生的泥浆及其他浑浊废弃物的外运时要使用专用车辆运输；
（5）运输渣土的行驶路线和时间，施工单位要向有关部门提出申请，并按照规定的路线和时间行驶，将建筑垃圾倾倒于指定的弃置场，运输过程中不得超载、洒漏；
（6）施工中生活垃圾应及时交环卫部门及时清运处理，做到日产日清。
[bookmark: _Toc1420]运营期污染防治措施可行性分析
废气污染防治措施
据本项目采取的污水处理工艺，恶臭气体和挥发性有机物废气主要产生源是一期（高浓废水收集池、高浓废水调节池、芬顿氧化池、低浓废水收集池、低浓废水调节池、混凝澄清池、气浮、AO生化池、二沉池、反硝化槽、BAC、污泥池、污泥脱水间等）、二期三期（废水提升池、废水调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、芬顿反应池、污泥浓缩池等），主要产生一些NH3、H2S和其小分子有机气体。
一期工程：格栅渠、高浓度集水池、高浓度调节池、低浓度集水池、低浓度调节池生化污泥池、物化污泥池等室外构筑均加盖密封，密封盖均为一体化设计、施工，密封盖上分布的检修孔、设备孔将采用橡胶密封条进行密封；芬顿反应池、芬顿脱气池、混凝澄清槽、气浮、AO、二沉槽等均设置在封闭建筑物综合厂房内，各池体加盖密封。各池体废气负压收集，封闭厂房、危险废物贮存库等构筑物设置负压收集，收集效率为90%，收集后废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
二期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，废气收集引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，收集后废气引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。
废气治理措施可行性分析
有组织废气治理措施可行性分析
（1）化学洗涤法除臭工艺
本项目一期工程废气处理采用的酸喷淋、碱喷淋，二、三期工程废气处理采用的碱喷淋、化学氧化均属于化学洗涤法除臭工艺，酸洗采用硫酸溶液，碱洗采用氢氧化钠溶液，化学氧化采用次氯酸钠溶液，具体反应原理如下：
酸洗反应方程式：2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4
碱洗反应方程式：H2S+2NaOH→Na2S+2H2O
氧化反应方程式：H2S+2NaOH+4NaClO→Na2SO3+2NaCl+2H2O
2NH3+3NaClO→N2+3NaCl+3H2O
酸洗塔、碱洗塔和化学氧化洗涤塔均主要由风管、洗涤塔、风机组成。洗涤塔的主要作用是为气、液两相提供充分的接触面，并为提高其动能创造条件，以利于传质和传热。填充部分、喷液部分组成。净化塔属于两相逆向流填料吸收塔，恶臭气体从塔体进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满气段空间，然后均匀地通过均流段进入第一级鲍尔环填料吸收段。在鲍尔环填料的表面上，气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应，生成物（多为可溶性盐类）随吸收液流入下部贮液槽，未完成吸收的酸性气体继续进入第一级鲍尔环填料吸收段进行与第一级类似的吸收过程。然后再进入第一级喷淋段，在喷淋段中吸收液从均布的无堵塞喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触，继续发生化学反应。然后酸性气体进入第二级喷淋段与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，吸收酸性气体浓度范围也有所不同，喷嘴选用无堵塞螺旋喷嘴，在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。塔体的最上部是挡水除雾段，气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来。待处理的废气从吸风管道进入塔中后，风速得到减慢以适宜的风速通过塔内的二层填料，由塔下部的溶液箱中的液下泵将吸收液至塔内填料段。气体和液体二相充分接触进行传质吸收过程，使废气得到净化。
[image: 图片1]
图5.2-1   化学洗涤喷淋塔内部构造示意图
（2）活性炭吸附
本项目废气经酸喷淋、碱喷淋、化学氧化洗涤后，经喷淋塔塔顶自带挡水雾器，除湿除雾后，进入活性炭滤箱后，通过多孔活性炭的吸附床，对氨、硫化氢、有机废气进行吸附。
活性炭滤箱工艺原理：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3固床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s，项目采用颗粒活性炭吸附装置，活性炭碘值为800mg/g，空塔流速不超过0.6m/s，废气停留时间至少0.5—1s、活性炭装填厚度不低于300mm，单个活性炭抽屉长度一般不超过1m。具体参数见表5.2-1。


[bookmark: _Ref7319]表5.2-1  活性炭吸附装置主要参数
	污染源
	项目
	单位
	数值

	一期工程废气处理
	空塔风速
	m/s
	0.5

	
	过炭面积
	m²
	2.2

	
	装炭量
	m³
	0.72

	
	活性炭类型
	/
	颗粒状活性炭

	
	填充厚度
	mm
	300

	
	数量
	台
	1

	
	停留时间
	秒
	1

	
	更换周期
	天
	3个月

	二期工程废气处理
	空塔风速
	m/s
	0.5

	
	过炭面积
	m²
	2.8

	
	装炭量
	m³
	0.9

	
	活性炭类型
	/
	颗粒状活性炭

	
	填充厚度
	mm
	300

	
	数量
	台
	2

	
	停留时间
	秒
	1

	
	更换周期
	天
	3个月

	三期工程废气处理
	空塔风速
	m/s
	0.5

	
	过炭面积
	m²
	2.8

	
	装炭量
	m³
	0.9

	
	装填层数
	层
	2

	
	活性炭类型
	/
	颗粒状活性炭

	
	填充厚度
	mm
	300

	
	数量
	台
	2

	
	停留时间
	秒
	1

	
	更换周期
	天
	3个月


（3）技术可行性
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表5中推荐的可行性处理技术为“生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附”，项目一期工程废气采用“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺处理，二期和三期工程均采用“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”工艺处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中推荐的可行技术。
根据源强核算章节分析结果，排气筒（DA001）和排气筒（DA002）排放废气中恶臭气体臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求（氨排放速率4.9kg/h、硫化氢排放速率0.33kg/h），非甲烷总烃、硫酸雾有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h；硫酸雾排放浓度45mg/m3、排放速率1.5kg/h）。
（4）排气筒设置可行性分析
根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中6.1.1规定：“排气筒高度不低于15m。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1规定“应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求高度的排气筒，应按排放浓度限值的50%执行”，本项目周围半径200m距离内最高建筑物，高度为9.6m，排气筒（DA001）和排气筒（DA002）高度均为15m，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求，本项目排气筒高度设置合理可行。
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目排气筒（DA001）和排气筒（DA002）的内径分别为0.45m、0.35m，排气筒出口流速分别为15.7m/s，14.4m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。排气筒（DA001）污染源监测点位分别设置在一期废气处理装置出口至排气筒（DA001）之间管道上、二期废气处理装置出口至排气筒（DA001）之间管道上。
综上所述，本项目废气处理有组织污染防治措施可行。
无组织废气防治措施
本项目无组织排放的废气主要为产臭源未捕集的恶臭气体以及少量有机废气，主要通过提高建构筑物封闭性、加强运行管理和厂区绿化、及时清除污泥等措施，减少恶臭气体的影响。本项目臭氧制备及臭氧催化氧化设备产生的臭氧废气，主要通过设备带有尾气破坏器处理，同时严格控制臭氧催化氧化单元臭氧投加量，控制其环境影响。具体对策措施如下：
（1）加强厂区及厂界绿化
绿色植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。绿化植物的选择也应考虑以下方案：
①适地适树，选择适应当地气候及土壤条件的植物；
②抗污染能力强的植物，根据不同的工段的污染情况选择不同的抗性树种；
③选择易繁殖、移栽和管理的植物；
④选择经济价值和观赏价值高的植物；
⑤满足生产工艺流程对环境的要求，选择滞尘能力强、无飘毛飞絮的植物。
（2）引起恶臭的氨、硫化氢及有机废气无组织挥发排放，设置以污水处理厂边界设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内不适宜建设医院、学校等建筑。
厂内应制定工作人员的个人卫生防护制度，尽可能避免在恶臭污染源附近的人员与恶臭气体长时间接触。
（3）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区。厂区保持清洁，沉淀池表面漂浮污泥层和固体定期清除。
（4）污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。脱水污泥禁止露天堆放，要封闭操作，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，脱水后的污泥要及时清运，脱水机要定时清洗。格栅截流的固型物应及时清除，减少其停留时间和恶臭源的量，及时清运，污泥及栅渣运输车辆密闭。
（5）对生化处理池，应加强管理，使污水全流程都处于正常运行状态。确保污水处理厂的正常运行，减少污染物的产生量。类比调查发现，处理能力如果无法满足所有污水的处理，会造成严重恶臭污染。
（6）在污水处理厂停产修理时，池底沉积的污泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。
废水污染防治措施
本项目作为园区污水处理厂项目，为环保工程。本项目分为三期建设，废水处理规模分别为一期工程150m³/d，二期工程2000m³/d，三期工程3000m³/d。每期工程处理的废水均包括服务范围内企业排放废水及本项目厂区各期污水处理工程运行产生的废水。
本项目厂区内产生废水主要为反冲洗废水、压滤机清洗废水、药剂配置水、实验室分析废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水、生活污水及初期雨水。一期、二期、三期工程处理污水情况如下：
（1）一期工程
一期工程污水处理系统接水量总计为153.024m3/d（55853.76m3/a），其中一期收集服务范围内三家废水总计为138m3/d，其中高浓废水44m3/d，低浓废水94m3/d；厂区内产生的废水进入一期工程的废水量总计为15.024m3/d，包括一期反冲洗废水、一期压滤机清洗废水、一期废气喷淋塔废水、一期循环冷却水排水、药剂配置水，生活污水和初期雨水；厂外收集服务范围内三家高低浓度废水经格栅后分别进入高浓度废水收集池和低浓度废水收集池，厂区一期初期雨水经初期雨水暂存池暂存后，经格栅后进入一期低浓度废水收集池，厂区其他废水直接排入低浓度废水收集池，一期工程污水处理系统处理后废水排入二期污水处理工程进一步处理。
（2）二期工程
二期工程污水处理系统接水量总计为1980.59m3/d（722915.35m3/a），其中二期厂外收集服务范围内企业废水总计为1700m3/d，一期工程废水量为150m3/d，厂区内排放废水量为130.59m3/d，包括二期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水和循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水及一期工程出水经废水提升泵提升进入二期调节池，然后进入二期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于一期、二期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
（5） 三期工程
三期工程污水处理系统接水量总计为2973.31m3/d（1085258.15m3/a），其中三期厂外收集服务范围内废水总计为2920m3/d，厂区内排放废水量为53.31m3/d。包括三期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水经废水提升泵提升进入三期调节池，经三期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于三期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
正常运行时，本项目出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，外运综合利用。
污水处理效果分析
本项目各期污水处理工程处理效果见表5.2‑2~表5.2‑4。


[bookmark: _Ref7722]表5.2‑2  本项目一期污水处理工程高浓度废水处理效果一览表
	序号
	处理单元
	项目
	COD
	BOD
	NH₃-N
	TN
	SS
	TP
	全盐量
	吡啶
	氰化物
	苯胺类
	甲醛

	1 
	芬顿氧化
	进水
	80000
	24000
	4000
	4000
	4000
	5000
	90000
	2000
	20
	1000
	100

	
	
	出水
	64000 
	19200 
	4000 
	4000 
	4000 
	2500 
	90000 
	1000 
	16 
	400 
	30 

	
	
	去除率%
	20%
	20%
	0%
	0%
	0%
	50%
	0%
	50%
	20%
	60%
	70%

	2
	三效蒸发
	进水
	64000 
	19200 
	4000 
	4000 
	4000 
	2500 
	90000 
	1000 
	16 
	400 
	30 

	
	
	出水
	25600 
	13440 
	800 
	800 
	1200 
	50 
	180 
	150 
	3 
	40 
	21 

	
	
	去除率%
	60.0%
	30.0%
	80%
	80%
	70%
	98%
	100%
	85%
	80%
	90%
	30%

	3 
	臭氧催化氧化1
	进水
	25600 
	13440 
	800 
	800 
	1200 
	50 
	180 
	150 
	3.20 
	40.00 
	21.00 

	
	
	出水
	12800 
	6720 
	560 
	800 
	1200 
	50 
	180 
	30 
	0.96 
	12.00 
	6.30 

	
	
	去除率%
	50%
	50%
	30%
	0%
	0%
	0%
	0%
	80%
	70%
	70%
	70%

	4
	厌氧生物滤塔
	进水
	12800 
	6720 
	560 
	800 
	1200 
	50 
	180 
	30 
	0.96 
	12.00 
	6.30 

	
	
	出水
	6400 
	3360 
	392 
	560 
	1200 
	45 
	180 
	15 
	0.96 
	6.00 
	3.15 

	
	
	去除率%
	50%
	50%
	30%
	30%
	0%
	10%
	0%
	50%
	0%
	50%
	50%

	5 
	A/0
	进水
	6400 
	3360 
	392 
	560 
	1200 
	45 
	180 
	15 
	0.96 
	6.00 
	3.15 

	
	
	出水
	1600 
	840 
	118 
	224 
	1200 
	9 
	180 
	8 
	0.67 
	1.80 
	0.79 

	
	
	去除率%
	75%
	75%
	70%
	60%
	0%
	80%
	0%
	50%
	30%
	70%
	75%

	6
	臭氧催化氧化2
	进水
	1600.0 
	840.0 
	117.6 
	224.0 
	1200.0 
	9.0 
	180.0 
	7.5 
	0.67 
	1.80 
	0.79 

	
	
	出水
	800 
	420 
	82 
	224 
	1200 
	9 
	180 
	1.50 
	0.20 
	0.54 
	0.24 

	
	
	去除率%
	50%
	50%
	30%
	0%
	0%
	0%
	0%
	80%
	70%
	70%
	70%

	7 
	反硝化
滤床+BAC
	进水
	800 
	420 
	82 
	224 
	1200 
	9 
	180 
	1.50 
	0.20 
	0.54 
	0.24 

	
	
	出水
	480 
	252 
	41 
	67 
	720 
	7 
	180 
	0.75 
	0.20 
	0.32 
	0.14 

	
	
	去除率%
	40%
	40%
	50%
	70%
	40%
	20%
	0%
	50.00%
	0.0%
	40.0%
	40.0%

	8
	澄清池
	进水
	480.0 
	252.0 
	41.2 
	67.2 
	720.0 
	7.2 
	180.0 
	0.75 
	0.20 
	0.32 
	0.14 

	
	
	出水
	480.0 
	226.8 
	41.2 
	67.2 
	540.0 
	7.2 
	180.0 
	0.75 
	0.20 
	0.32 
	0.14 

	
	
	去除率%
	0%
	10%
	0%
	0%
	25%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	9 
	滤布过
滤器
	进水
	480.0 
	226.8 
	41.2 
	67.2 
	540.0 
	7.2 
	180.0 
	0.75 
	0.20 
	0.32 
	0.14 

	
	
	出水
	480.0 
	226.8 
	41.2 
	67.2 
	378.0 
	7.2 
	180.0 
	0.75 
	0.20 
	0.32 
	0.14 

	
	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	30%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	总去除效率
	99.40%
	99.06%
	98.97%
	98.32%
	90.55%
	99.86%
	99.80%
	99.96%
	98.99%
	99.97%
	99.86%


[bookmark: _Ref7729]表5.2‑3  本项目一期污水处理工程低浓度污水处理效果一览表
	序号
	处理单元
	项目
	COD
	BOD
	NH₃-N
	TN
	SS
	TP
	全盐量

	1 
	混凝沉
淀气浮
	进水
	8000
	3200
	200
	200
	600
	40
	1000

	
	
	出水
	5600
	2720
	200
	200
	180
	12
	1000

	
	
	去除率%
	30%
	15%
	0%
	0%
	70%
	70%
	0%

	2
	厌氧生
物滤塔
	进水
	5600
	2720
	200
	200
	180
	12
	1000

	
	
	出水
	2800
	1360
	140
	140
	180
	10
	1000

	
	
	去除率%
	50%
	50%
	30%
	30%
	0%
	20%
	0%

	3
	A/0
	进水
	2800
	1360
	140
	140
	180
	9.6
	1000

	
	
	出水
	700
	340
	42
	56
	180
	3
	1000

	
	
	去除率%
	75%
	75%
	70%
	60%
	0%
	70%
	0%

	4
	臭氧催
化氧化
2
	进水
	700
	340
	42
	56
	180
	2.88
	1000

	
	
	出水
	350
	170
	29
	56
	180
	3
	1000

	
	
	去除率%
	50%
	50%
	30%
	0%
	0%
	0%
	0%

	5
	反硝化
滤床+BAC
	进水
	350
	170
	29.4
	56
	180
	2.88
	1000

	
	
	出水
	210
	102
	15
	17
	108
	3
	1000

	
	
	去除率%
	40%
	40%
	50%
	70%
	40%
	10%
	0%

	6
	澄清池
	进水
	210
	102
	14.7
	16.8
	108
	2.592
	1000

	
	
	出水
	189
	92
	15
	17
	81
	3
	1000

	
	
	去除率%
	10%
	10%
	0%
	0%
	25%
	0%
	0%

	7
	滤布过
滤器
	进水
	189.0
	91.8
	14.7
	16.8
	81.0
	2.6
	1000

	
	
	出水
	189.0
	91.8
	14.7
	16.8
	56.7
	2.6
	1000

	
	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	30%
	0%
	0%

	8
	总去除率%
	97.64%
	97.13%
	92.65%
	91.60%
	90.55%
	93.52%
	0.00%


[bookmark: _Ref11351]表5.2‑4  本项目二、三期污水处理工程污水处理效果一览表
	序号
	处理单元
	项目
	COD
	BOD5
	NH₃-N
	TN
	SS
	TP
	石油类
	苯胺类
	甲醛

	1
	混合絮凝+初沉
	进水
	500
	250
	45
	70
	400
	8
	15
	5
	5

	
	
	出水
	500
	250
	45
	70
	160
	4
	8
	5
	5

	
	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	60%
	50%
	50%
	0%
	0%

	2
	活性砂滤
	进水
	500
	250
	45
	70
	160
	4
	7.5
	5
	5

	
	
	出水
	500
	250
	45
	70
	80
	4
	8
	5
	5

	
	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	0%
	0%

	3
	臭氧催化氧化
	进水
	500
	250
	45
	70
	80
	4
	7.5
	5
	5

	
	
	出水
	350
	150
	36
	70
	80
	4
	4
	2
	2

	
	
	去除率%
	30%
	40%
	20%
	0%
	0%
	0%
	50%
	70%
	70%

	4
	二级生化+二沉
	进水
	350
	150
	36
	70
	80
	4
	3.75
	1.5
	1.5

	
	
	出水
	70
	15
	5
	18
	40
	1
	3
	0
	0

	
	
	去除率%
	80%
	90%
	85%
	75%
	50%
	75%
	30%
	70%
	70%

	5
	芬顿氧化
	进水
	70
	15
	5.4
	17.5
	40
	1
	2.625
	0.45
	0.45

	
	
	出水
	56
	12
	5
	18
	40
	1
	2
	0
	0

	
	
	去除率%
	20%
	20%
	0%
	0%
	0%
	50%
	40%
	60%
	70%

	6
	活性砂滤池
	进水
	56
	12
	5.4
	17.5
	40
	0.5
	1.575
	0.18
	0.135

	
	
	出水
	56
	12
	5
	18
	20
	1
	2
	0
	0

	
	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	50%
	0%
	0%
	0%
	0%

	7
	BAC
	进水
	56.0
	12.0
	5.4
	17.5
	20.0
	0.5
	1.6
	0.2
	0.1

	
	
	出水
	44.8
	9.6
	4.6
	14.9
	10.0
	0.5
	0.9
	0.1
	0.1

	
	
	去除率%
	20%
	20%
	15%
	15%
	50%
	0%
	40%
	20%
	20%

	8
	总去除率%
	91.04%
	96.16%
	89.80%
	78.75%
	97.50%
	93.75%
	93.70%
	97.12%
	97.84%


根据上表分析，本项目设计参数可以确保良好的污染物去除效率，在确保项目主要因子进水水质符合进水水质要求，并加强进水管控量的前提下，可保证出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值。项目厂区二期工程和三期工程废水排放口设置在线监测系统，对流量、COD、氨氮、总氮及总磷等指标进行在线监测，并与环保局联网。
废水处理可行性判断
本项目为园区工业污水处理工程，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中6.2废水治理可行技术表4符合性对比，详见下表。
表5.2‑5  项目废水措施处理可行性判定对比表
	废水
类别
	可行技术
	本项目措施
	符合性

	工业
废水
	预处理
	格栅、沉淀（沉砂、沉淀）、调节
	一期：（1）高浓废水预处理工艺高浓调节池→混凝澄清→芬顿氧化→三效蒸发→臭氧氧化→厌氧生物滤塔→AO（缺氧/MBBR）→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→出水去二期。（2）低浓废水处理工艺流程为来水一格栅→低浓调节池→混凝气浮→厌氧生物滤塔→AO→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→去二期。
二期、三期：来水→粗格栅及提升水池→调节池及提升水池一混合絮凝池→初沉池→活性砂滤池1及中间水池1→臭氧催化氧化塔→臭氧释放池→AAO→A-MBBR生化池→二沉池→调酸池→混合池→芬顿反应池→中和脱气池→芬顿沉淀池一活性砂滤池2及中间水池→BAC过滤罐→清水池及外输泵→达标排放
	符合

	
	生化处理
	缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生化床反应器、膜生物反应器
	
	符合

	
	深度处理
	混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧紫外、二氧化氯）
	
	符合


综上，项目废水处理措施工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中可行性技术。经分析，各项污染物排放浓度均达到相应标准要求，本项目采取的废水处理工艺可行。
进水水质控制
按照要求，收水范围内企事业排放废水水质常规因子及特征因子均应达到本项目接管标准要求。企业应加强对工业企业排水监测，以掌握排水水质状况。
一期工程污水处理厂规模150m³/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理规模为100m3/d。通过管网收集方式，收集阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业废水，每家排污企业单独设立2根废水排放管（高浓度废水和低浓度废水管线各1根），管线上设置流量计、取样分析装置和控制阀等对各企业排污情况单独监测和管控，定期分析废水浓度，三家企业排放废水高于本项目进水水质指标时，禁止进入本项目污水处理系统。三家企业排放的高浓废水和低浓废水分别进入一期工程高浓废水收集池和低浓废水收集池。
二期、三期工程收水范围内企业实行一企一管，每个企业排污口均按要求设置在线监测装置、视频监控系统和自动阀门控制系统。项目加强废水事故通报制度，工业企业排水超过标准需立即通知污水处理厂。当监测到进水水质异常时，关闭超标废水排放企业进厂污水管线阀门，将废水切入事故池或在调节池进行临时储存，待来水恢复正常后，再将事故池内的废水通过泵小流量送入调节池，调节池内废水均质调节，满足进水指标时，排入污水处理系统处理。针对本项目具体情况，“一企一管”设置方式分为如下两种情况：
①一期工程服务范围内阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业废水：在污水处理厂进水口设置流量计、取样分析装置及控制切断阀门。采取手动监测，定期监测进水浓度，一旦企业废水超过设计进水水质标准要求，立即切断进水阀，在企业厂内处理达到标准后排放。
②二期、三期工程服务范围内企业废水：每家企业厂界端均设有在线监控装置，各企业废水均单管收集进入园区管廊后经合用主管（压力流）专管输送进入本项目污水处理厂进行处理，收集管道配备保温伴热措施。在污水处理厂进水口设置监测仪表（pH、COD分析仪、NH3-N分析仪、TN分析仪、TP分析仪、SS分析仪、TDS分析仪及流量计等）及自控切断阀门。
企业应加强污水处理厂进水水质分析，及时掌握进水水质变化，从而能够及时妥善的采取相应的应对措施。对于各企业废水中特征因子，采用分析化验经常性监测。对于区域内的排污企业加强日常管理监督，以保证入网废水能够达到接管标准。
固体废物污染防治措施
[bookmark: _Toc30834]固体废物的产生和处置情况
本项目产生的固体废物主要包括危险废物和生活垃圾。危险废物包括格栅工序产生的栅渣、三效蒸发产生的废盐、BAC单元和废气处理产生的废活性炭；滤布过滤机、板框压滤机、隔膜压滤机定期更换产生的废滤布、物化污泥、药剂原料包装废包装材料、分析室和在线监测产生的分析废液、废机油及废油桶，项目一期、二期、三期均设置一个危险废物贮存库，建筑面积分别为68m2、112m2、112m2，危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂厂内贮存按照危险废物贮存要求管理，需鉴别认定其属性，按照鉴别结果合理处置。本项目危险废物贮存场所基本情况见表5.2‑5。

[bookmark: _Ref2546]表5.2‑5本项目危险废物贮存场所基本情况统计表
	贮存场所
	序号
	固废名称
	产生频率
	废物属性
	废物
类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	最大储存量（t）
	贮存方式
	建筑面积（m2）
	贮存能力
	贮存周期

	一期危险废物贮存库
	1
	栅渣
	每天
	危险废物
	HW49
	772-006-49
	7.884
	0.22 
	袋装
	68m2
	102
	不超过3个月

	
	2
	废盐
	每天
	危险废物
	HW49
	900-013-11
	1642.5
	45.00 
	桶装
	
	
	

	
	3
	废活性炭
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	2.64
	0.66
	袋装
	
	
	

	
	4
	废滤布
	1次/年
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.7
	0.7
	袋装
	
	
	

	
	5
	物化污泥
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	772-006-49
	237.25
	6.50 
	袋装
	
	
	

	
	6
	生化污泥
	每天
	鉴别认定
	/
	/
	766.5
	21.00 
	袋装
	
	
	

	
	7
	废活性炭
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	1.307
	0.33 
	袋装
	
	
	

	
	8
	废催化剂
	1次/2年
	鉴别认定
	/
	/
	2t/2a
	2
	袋装
	
	
	

	
	9
	废包装材料
	每天
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.2
	0.05
	袋装
	
	
	

	
	10
	分析废液
	1次/月
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	0.4
	0.1
	桶装
	
	
	

	
	11
	废机油
	1次/半年
	危险废物
	HW08
	900-217-08
	0.5
	0.25
	桶装
	
	
	

	
	12
	废油桶
	1次/半年
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.06
	0.04
	/
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	2660.941
	76.85
	/
	
	
	

	二期危险废物贮存库
	1
	栅渣
	每天
	危险废物
	HW49
	772-006-49
	94.9
	3.90 
	袋装
	112m2
	168
	

	
	2
	废活性炭
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	2.64
	0.66
	袋装
	
	
	

	
	3
	废滤布
	1次/年
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.5
	0.5
	袋装
	
	
	

	
	4
	物化污泥
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	772-006-49
	1095
	45
	袋装
	
	
	

	
	5
	生化污泥
	每天
	鉴别认定
	HW49
	900-041-49
	447.13
	18.38 
	袋装
	
	
	

	
	6
	废活性炭
	1次/3个月
	危险废物
	/
	/
	1.744
	0.436
	袋装
	
	
	

	
	7
	废催化剂
	1次/2年
	鉴别认定
	/
	/
	1t/2a
	1
	袋装
	
	
	

	
	8
	废包装材料
	每天
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.2
	0.05
	袋装
	
	
	

	
	9
	分析废液
	1次/月
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	0.4
	0.1
	桶装
	
	
	

	
	10
	废机油
	1次/半年
	危险废物
	HW08
	900-217-08
	0.5
	0.25
	桶装
	
	
	

	
	11
	废油桶
	1次/半年
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.06
	0.04
	/
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	1643.574
	70.316
	
	
	
	

	三期危险废物贮存库
	1
	栅渣
	每天
	危险废物
	HW49
	772-006-49
	155.13
	6.38
	袋装
	112m2
	168
	

	
	2
	废活性炭
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	2.64
	0.66
	袋装
	
	
	

	
	3
	废滤布
	1次/年
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.5
	0.5
	袋装
	
	
	

	
	4
	物化污泥
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	772-006-49
	1642.5
	67.50
	袋装
	
	
	

	
	5
	生化污泥
	每天
	鉴别认定
	/
	/
	670.7
	27.56
	袋装
	
	
	

	
	6
	废活性炭
	1次/3个月
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	1.842
	0.46
	袋装
	
	
	

	
	7
	废催化剂
	1次/2年
	鉴别认定
	/
	/
	1t/2a
	1
	袋装
	
	
	

	
	8
	废包装材料
	每天
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.2
	0.05
	袋装
	
	
	

	
	9
	分析废液
	1次/月
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	0.4
	0.1
	桶装
	
	
	

	
	10
	废机油
	1次/半年
	危险废物
	HW08
	900-217-08
	0.5
	0.25
	桶装
	
	
	

	
	11
	废油桶
	1次/半年
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	0.06
	0.04
	/
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	2474.972
	104.5
	
	
	
	



危险废物贮存库建设要求
本项目一期已建设1座68m2危险废物贮存库，二期已建设1座112m2危险废物贮存库，三期拟建设1座112m2危险废物贮存库。本项目一期最大暂存量为76.85t，二期最大暂存量为70.316t，三期最大暂存量为104.5t，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），厂区危险废物产生量大于10t/a，危险废物贮存库按照贮存库的要求进行建设、贮存和管理。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规，危险废物贮存库应满足以下要求：
（1）贮存过程污染控制要求
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑦贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；本项目一期危废贮存库废气负压收集，引至“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理，二期危险废物贮存库废气负压收集，引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理，处理后废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放；三期危险废物贮存库危废贮存废气负压收集，引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。
（2）容器和包装物污染控制要求
①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
⑥容器和包装物外表面应保持清洁。
综上，本项目固体废物得到有效处理，不会对周围环境产生有害影响。
（3）贮存库运行管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
（4）危险废物贮存库贮存可行性分析
本项目一期已建设1座68m2危险废物贮存库，存储能力为1.5t/m2，最大存储能力为102t，二期已建设1座112m2危险废物贮存库，最大贮存能力为168t，三期拟建设1座112m2危险废物贮存库，最大贮存能力为168t。本项目一期最大暂存量为76.85t，二期最大暂存量为70.316t，三期最大暂存量为104.5t，危险废物存储周期一般不超过3个月，危险废物贮存库贮存容量可满足本项目危险废物暂存需求。
运输过程的污染防治措施
危险废物在厂内收集、贮存、运输，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）进行，还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。危险废物采取规范中要求的容器和方式收集和转运，污染防治措施的可行性，运输方式、运输线路合理。
建设单位应与有处理资质的专业处理厂家签订安全处理协议，委托处置转移时填写《危险废物转移联单》，并向环保主管部门报告、备案等。在危险废物转移过程中要严格执行危险废物转移联单制度，按规定申领填写联单、按规定运行联单、在规定存档期限内妥善保管联单并定期向环保部门报送联单。确保产生的危险废物处于受控状态，同时应根据危险废物的产生情况，适时通知有资质的危废处理厂家派车过来拉取。危险废物应采用有资质的车辆进行外运，运输过程中注意采取密闭、防渗漏措施，严防运输途中泄漏或散发异味对沿途环境产生污染影响。
对产生的工程危废应严格按照危险废物的贮存和转移的相关规定进行管理，要求企业在日常务必设置专人加强对临时堆存废物的管理，对于出现的问题应及时解决，避免形成二次污染。同时对企业人员应进行专业培训，提高其认识能力，避免随意转移处置。
危险废物管理计划及台账制定要求
（1）建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ 1259—2022）制定危险废物管理计划，具体要求如下：
1）同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案； 
2）制定形式及时限要求
①产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划；
②产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案；
③危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。
3）一般原则
①危险废物环境重点监管单位具备下列条件之一的单位，纳入危险废物环境重点监管单位：
a）同一生产经营场所危险废物年产生量100t及以上的单位。
b）具有危险废物自行利用处置设施的单位。
c）持有危险废物经营许可证的单位。
②危险废物简化管理单位同一生产经营场所危险废物年产生量10t及以上且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。
③危险废物登记管理单位同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。”
本项目年产生危险废物在100吨以上，属于危险废物环境重点监管单位，管理计划制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。
（2）建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022）制定危险废物管理台账，具体要求如下：
1）一般原则
①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。
②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。
③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
2）频次要求
产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
3）记录内容
①危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。
②危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。
③危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。
④危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。
⑤危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
4）记录保存
保存时间原则上应存档5年以上。
噪声污染防治措施
为了降低建设项目运行噪声，本项目拟采取以下噪声污染防治措施：
（1）尽量选用低噪声设备
污水处理厂主要的产噪设备为水泵、风机、压滤机、压缩机等。本项目选择的主要产噪设备均为先进低噪声设备，从源头上控制了设备的噪声产生。
本项目主要产噪设备为鼓风机和大功率水泵。本项目选择的涡轮鼓风机为新型低噪声节能产品，大大降低了项目噪声源强。本项目水泵多采用潜水排污泵，从而大幅度减少运行噪声。
（2）针对各产噪设备的特点，采取相应减振、隔声、消声等综合降噪措施。
①潜污泵水下安装，经过水体隔声，对外界影响较小。
②压滤机为低噪声运转设备，且本项目全部置于室内，经过厂房隔声后，对外界影响甚微。
③风机、空压机等高噪声设备，安装消声器、隔声罩等设备，在风机房内安装隔声门窗，风管加装阻尼材料等措施，最大程度减少其对外界环境的影响。
（3）合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界的地方
（4）在厂区内充分绿化，在厂界建立立体绿化隔离带，以隔声降噪。
针对厂区噪声源分布特点，进行合理的绿化。厂界四周设置绿化带，主要种植高大乔木，从而降低噪声削减量。同时在可能的情况下在高噪声源四周种植乔木，进一步降低噪声削减量。
（5）加强管理、保证设备运行状态
加强对产噪设备的检查与管理，避免设备在非正常工况下运行，从而避免设备产生的噪声增加。
综上，本项目采取的噪声防治措施合理有效，完全能够满足本项目要求。
地下水污染防治措施
[bookmark: _Toc457898190]污染源头控制措施
本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
[bookmark: _Toc457898191]污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1条的要求，本项目地下水污染防治分区要依据相关行业标准或防渗技术规范，未颁布相关标准的行业，其地下水防控分区可根据建设项目场地天然包气带防渗性能，污染控制难易程度和污染物特性进行确定。
表5.2-6  污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。
	集水池、调节池、事故池等地下水池，地下管道

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，
可以及时发现和处理。
	其他


表5.2-7包气带防污性能分级表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。
	场地包气带的渗透系数为2.0×10—3cm/s、厚2.4～3.2m、分布连续，天然包气带防污性能为“弱”

	中
	岩土层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩土层单层厚度Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。
	

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	


表5.2-8地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，
K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类别
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，
K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。
根据各污水处理装置、辅助设施及公用工程设施的布置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，将本项目划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。分区防渗一览表见表5.2‑9，分区防渗图见图5.2‑1。
[bookmark: _Ref16277]表5.2‑9本项目地下水污染防控分区一览表
	序号
	防控分区
	单元名称
	防渗区部位
	防渗要求
	备注

	1
	重点防渗区
	一期
	高浓废水收集池、高浓废水调节池、低浓废水收集池、低浓废水调节池、生化污泥池、物化污泥池、初期雨水池、事故水池
	池体
	根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的黏土层的防渗性能。
	已建

	
	
	
	药剂存储间、加药间、污泥脱水间、三效蒸发间
	地面
	
	已建

	
	
	
	芬顿气浮间、生化物化间
	地面、池体
	
	已建

	
	
	二期
	主体单元各池体
	池体
	
	已建

	
	
	
	物化污泥池
	池体
	
	已建

	
	
	
	污泥脱水单元、臭氧发生单元、臭氧反应单元、双氧水加药间、进水加药除臭间、格栅及污水提升泵房、药剂存储间
	地面
	
	已建

	
	
	三期
	主体单元各池体
	池体
	
	未建

	
	
	
	物化污泥池
	池体
	
	未建

	
	
	
	初期雨水池
	池体
	
	未建

	
	
	
	污泥脱水单元、臭氧发生单元、臭氧反应单元、双氧水加药间、进水加药除臭间、格栅及污水提升泵房、药剂存储间
	地面
	
	未建

	
	
	一期危废贮存库
	地面及裙角等
	根据《危险废物贮存污染控制标准》，至少1m后黏土层（渗透系数不大于1.0×10—7cm/s）或至少2mm后高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10—10cm/s）或其他等效防渗材料
	已建

	
	
	二期危废贮存库
	地面及裙角等
	
	已建

	
	
	三期危废贮存库
	地面及裙角等
	
	未建

	2
	一般防渗区
	一期
	空压机房、控制室、臭氧发生、鼓风机房、维修仓库
	地面
	根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10—5cm/s的黏土层的防渗性能。
	已建

	
	
	消防和给水泵房
	地面
	
	已建

	
	
	消防水池
	池体
	
	已建

	
	
	变电所
	地面
	
	已建

	3
	简单防渗区
	控制楼、厂区地面
	地面
	地面硬化
	新建



[image: 防渗图]
[bookmark: _Ref16463]图5.2‑2  本项目地下水防渗分区图

（2）防渗措施
1）简单防渗区
进行一般地面硬化、非污染区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。
2）一般防渗区
一般防渗区的防渗要求：
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的粘土层的防渗性能。
地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：
①采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；
②采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；
③采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。
一般防渗区的典型防渗结构见图 5.2-2。
[image: ]
[bookmark: _Ref16369]图 5.2-3  一般污染防治区典型防渗结构示意图
3）重点防渗区
重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的粘土层的防渗性能。
[image: ]
图 5.2-4 重点污染防治区典型防渗结构示意图
重点防渗区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：
①水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
②水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于15mm。
③当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。
重点防渗区污水井应符合下列要求：
①结构厚度不应小于200mm。
②混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8。且污水井内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
地下管道防渗要求：
①各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池、地下溶剂罐等相连的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。
②当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100% 射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。
③当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时， 宜采用高密度聚乙烯（HDPE） 膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。
④地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：
高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。
[image: ]图 5.2-5  地下污水管道管沟防渗层示意图
注：1－地基土；2－混凝土垫层；3－钢筋混凝土底板；4－砂石垫层；5－中粗砂层；6－中粗砂回填层；7－管沟顶板
采取以上防治措施后，可有效防止废水污染物的下渗。但是，建设单位应坚持“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免泄漏事故发生，但若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防对下游地区产生影响。
[bookmark: _Toc457898192]地下水环境监测与管理
（1）地下水监测原则
地下水监测将遵循以下原则：
①在重点防渗区加密监测；
②以潜水含水层地下水监测为主；
③水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。场安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。
（2）监测计划
为了及时准确掌握项目区周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，企业须在厂区内建立地下水监控系统。
①监测点布设：项目所在区域地下水流向为从东南流向西北，本项目在厂区上游（东南角）设置1眼背景监测井（1#）；在厂区西南侧和西侧设置2眼污染监视井（2#和3#）。地下水污染监控井监测层位，以潜水含水层为主。地下水监测点位见图5.2‑2。
②监测层位及井深：第四系潜水含水层，井深10m左右。
③监测频率：参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020），对照监测点采样频次宜不少于每年1次，其他监测点采样频次宜不少于每年2次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次。
④监测项目：pH值、氨氮、硝酸盐、总硬度、耗氧量、硫酸盐、大肠菌群、氰化物、氯化物、溶解性总固体、石油类、硫化物、挥发性酚、氰化物、甲苯、汞、镉、铬（六价）、砷、铅、镍、铜。同时监测地下水位、水温、色度、气味等。
表5.2‑10  地下水监测计划
	井号
	地点
	井深
(m)
	孔结构
	监测层位
	监测
频率
	监测项目

	1#
	厂区东南角（上游）
	10
	终孔
孔径136mm
	松散
岩类孔隙水
	1次/年
	pH值、氨氮、硝酸盐、总硬度、耗氧量、硫酸盐、大肠菌群、氰化物、氯化物、溶解性总固体、石油类、硫化物、挥发性酚、氰化物、甲苯、汞、镉、铬（六价）、砷、铅、镍、铜。

	2#
	厂区西南侧（下游）
	10
	
	
	2次/年
	

	3#
	厂区西侧（下游）
	10
	
	
	2次/年
	


（3）地下水监测数据管理
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。
1）管理措施
①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。
②环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。
③建立地下水监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。
④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。
2）技术措施
按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：
①了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，连续多天，分析变化动向；
②定期对污染区各池体进行检查。
土壤污染防治措施
土壤环境质量现状保障措施
根据“5.2.5 土壤环境质量现状监测与评价”可知，本项目6个监测点位的各污染因子指标无超标现象，其中：厂内监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，厂外5#监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，厂外6#监测点位监测值满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）限值要求。因此，建设用地及周边土壤环境质量良好。
源头控制措施
本项目对土壤环境影响主要为集水池、调节池、事故池等污水处理建构筑物泄漏导致的污染物入渗至土壤，因此，需对各污水处理建构筑物等加强管理，避免泄漏导致废水入渗。其预防措施：各污水处理设施及管线质量必须符合安全质量要求，并定期巡检以防止其泄漏，从源头降低污染物泄漏对周围土壤环境的影响。
过程控制措施
项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。为防止废水泄漏后对周围土壤环境产生影响，本项目采取的措施为：加强地表硬化；重点防渗区域防渗层防渗要求为Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。
跟踪监测措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目为二级评价，实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，包括建立完善的监测制度、科学、合理设置土壤环境跟踪监测点位，及时发现污染、及时控制。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）9.3跟踪监测，确定本项目土壤跟踪监测防控措施如下：
（1）监测点位
共设置2个监测点，S1（高浓度废水收集池）、S2（东侧耕地）
（2）监测频次
跟踪监测应尽量在农作物收割后开展，取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。本项目跟踪监测信息设置情况见表5.2-11。
[bookmark: _Ref32754]表5.2-11  跟踪监测点位设置情况表
	序号
	监测点位
	取样深度
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	1#
	高浓度废水收集池
	在0~0.5m取样
	pH值、石油烃、苯胺
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	2#
	东侧耕地
	在0~0.5m取样
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、苯胺
	
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）


[bookmark: _Toc13064734]
[bookmark: _Toc20020]环境风险评价
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2017〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）中有关内容和技术方法的规定，对本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质使用、储存可能发生的突发性事故进行环境风险评价。
[bookmark: _Toc13064737][bookmark: _Toc25922]风险调查
（1）物质危险性及分布情况调查
本项目运行过程中涉及的化学物质主要包括：PAM、PAC、硫酸、双氧水、硫酸亚铁、氢氧化钠、氯化铁、消石灰（氢氧化钙）、次氯酸钠、碳源等。根据《危险化学品名录》（2015版），硫酸、双氧水、氢氧化钠、次氯酸钠属于危险化学品，其他物质不属于危险化学品。上述物质分布于各期工程加药间。
根据工程分析，项目废气污染物主要包括 NH3、H2S、VOCs 等及生化单元产生的甲烷；废水污染物主要为COD、BOD5 、氨氮、SS、总氮、总磷等；按照项目可研提供的危险物质储罐尺寸及数量、固体原料储存量等参数，估算本项目各危险物质的存在量见表 6.1-1。
[bookmark: _Ref30130]表 6.1-1   项目危险物质种类分布表
	序号
	名称
	存储方式
	最大存储量（t）
	存放位置

	1
	98%硫酸
	10m3储罐
	33.12
	加药间

	2
	27%双氧水
	10m3储罐
	19.98
	加药间

	3
	液碱（20%NaOH）
	10m3储罐
	23.9
	加药间

	4
	片碱
	袋装
	20
	加药间

	5
	次氯酸钠（10%）
	桶装
	0.2
	加药间

	6
	氨
	随废气排放
	0.0000609
	/

	7
	硫化氢
	随废气排放
	0.00001493
	/

	8
	高浓度废水
	55.8m3高浓度集水池、111.6m3高浓度调节池
	133.92
	一期高浓度集水池、高浓度调节池


（2）生产工艺特点
本项目属于工业废水集中处理项目，不涉及风险导则中关注的危险化工工艺。
[bookmark: _Toc440]环境风险识别
物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及风险导则关注的危险物质为98%硫酸、27%双氧水、液碱（20%NaOH）、片碱、次氯酸钠（10%）、氨、硫化氢、高浓度废水等，各危险物质主要理化性质及危险性见下表。
表 6.2-1  硫酸理化性质和危险特性分析表
	标 识
	中文名：硫酸
	英文名：sulfuricacid

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.08

	
	CAS 号：7664－93- 9
	危规号：81007

	理 化 性 质
	性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	溶解性：与水混溶。

	
	熔点 (℃) ：10.5
	沸点 (℃) ：330.0

	
	相对密度（空气＝1）：3.4
	相对密度（水＝1）：1.83

	
	饱和蒸汽压（KPa）：0.13(145.8℃)

	燃 烧 爆 炸 危 险 性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氧化硫。

	
	聚合危害：不聚合
	稳定性：稳定

	
	禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。

	
	危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等） 接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、 金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免 水流冲击物品，以免遇水释放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	毒性
	急性毒性：LD502140mg/kg（大鼠经口）
LC50510mg/m3 ，2 小时（大鼠吸入）；320mg/m3 ，2 小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结 膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度 引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能 有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍 痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响： 牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急 救
	皮肤接触：立即脱除被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停 止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防  护
	工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、 自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧 急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工 作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后 备用。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴 自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止 进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可 以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转 移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮  运
	包装标志：20UN 编号：1830 包装分类： Ⅰ包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱； 耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末 等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业 要注意个人防护。


表 6.2-2    双氧水理化性质和危险特性分析表
	标识
	中文名：双氧水（过氧化氢）
	英文名：hydrogen peroxide

	
	分子式：H2O2
	分子量：34.01
	CAS 号：7722-84-1

	理化 性质
	性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。

	
	溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。

	
	熔点 (℃) ：-2（无水）
	沸点 (℃) ：158（无水）

	
	饱和 蒸汽压（KPa）：0.13(15.3℃)
	相对密度（水＝1）：1.46（无水）

	燃烧 爆炸 危险 性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氧气、水。

	
	燃爆危险：本品助燃，具有强刺激性

	
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

	毒性
	LD50：无资料
LC50：无资料

	对人体危害
	吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。

	急救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮  运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易
（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	
	双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装
运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机
物、易燃物等杂质。


表 6.2-3    氢氧化钠理化性质和危险特性分析表
	标 识
	中文名：氢氧化钠；烧碱
	英文名：sodiunhydroxide；causticsoda

	
	分子式：NaOH
	分子量：40.01

	
	危规号：82001
	CAS 号：1310－73－2

	理 化 性 质
	性状： 白色不透明固体，易潮解。

	
	溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

	
	熔点 (℃) ：318.4
	沸点 (℃) ：1390

	
	相对密度（水＝1）：2.12
	饱和蒸汽压（KPa ） ：0.13 (739℃)

	燃 烧 爆 炸 危 险 性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。

	
	聚合危害：不聚合
	稳定性：稳定

	
	禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

	
	危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆 的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。

	
	灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	毒 性
	接触限值：中国 MAC（mg/m3 ）0.5 前苏联 MAC（mg/m3 ）0.5 美国 TVL－TWAOSHA2mg/m3 美国 TLV－STELACGIH2mg/m2

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼 直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	急 救
	皮肤接触：立即脱除被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停 止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防  护
	工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时， 佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮 水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不 要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容 器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废 物处理场所处置。

	贮  运
	包装标志：20UN 编号：1823包装分类： Ⅱ包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮 纸外木板箱。
储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开 存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天 不宜运输。


表 6.2-4  次氯酸钠理化性质和危险特性分析表
	类别
	项目
	次氯酸钠

	标识
	危险货物编号：83501
	UN 编号：1791
	CAS 号：7681-52-9

	理化
性质
	外观及性状
	微黄色溶液，有似氯气的气味

	
	分子式
	NaClO

	
	分子量
	74.44 

	
	熔点/沸点 (℃)
	-6/102.2

	
	相对密度
	对水 1.10

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	---

	
	溶解性
	溶于水

	燃烧
爆炸
危险
性
	危险性类别
	第 8.3 类其他腐蚀品

	
	闪点/引燃温度 (℃)
	无意义

	
	爆炸极限（vol%）
	无意义

	
	稳定性
	稳定

	
	危险特性
	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

	
	灭火方法
	雾状水、二氧化碳、砂土

	
	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃ 。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

	毒理
性质
	毒性
	LD50 ：8500mg/kg（小鼠经口）

	
	健康危害
	经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

	急救
措施
	皮肤接触
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟；就医。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟；就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	
	食入
	用水漱口，给饮温水；就医。

	泄漏
处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人
员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏
源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收
容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废
物处理场所处置。


表 6.2-5  硫化氢理化性质和危险特性分析表
	类别
	项目
	硫化氢

	标识
	危险货物编号：21006
	UN 编号：无资料
	CAS 号：7783-06-4

	理化
性质
	外观及性状
	无色有恶臭气味。

	
	分子式
	H2S

	
	分子量
	34.08 

	
	熔点/沸点 (℃)
	-85.5/>-60.4

	
	相对密度
	无资料

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	2026.5/25.5

	
	溶解性
	溶于水、乙醇。

	燃烧
爆炸
危险
性
	危险性类别
	第 2.1 类  易燃气体

	
	闪点/自燃温度 (℃)
	无意义

	
	爆炸极限（vol%）
	4.0~46.0

	
	稳定性
	稳定

	
	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法
	雾状水、抗溶性泡沫、干粉。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	储运注意事项
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30℃ 。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花
的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。中途停留时应远离火种、热源。

	毒理
性质
	毒性
	LC50 ：444ppm（大鼠吸入）

	
	健康危害
	本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。

	急救
措施
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保温并保持安静。吸入或接触该物质可引发迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用流动清水冲洗 10min 或用2%碳酸氢钠溶
液冲洗。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止者，立即进行人工呼吸（勿用口对口，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器）。就医。

	泄漏
处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离 150m ，大泄漏时隔离300m ，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


表 6.2-6  氨的理化性质及危险特性
	标
识
	中文名：氨
	危险货物编号：23003

	
	英文名：Luquid ammonia；ammonia
	UN 编号：1005

	
	分子式：NH3
	分子量：17.03
	CAS 号：7664-61-7

	理化性质
	外观与性状
	无色有刺激性恶臭的气体。

	
	熔点 (℃)
	-77.7 
	相对密度（水=1）
	0.82 
	相对密度（空气=1）
	0.6 

	
	沸点 (℃)
	-33.5 
	饱和蒸气压（kPa）
	506.62/4.7℃

	
	溶解性
	易溶于水、乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	接触限值
	PC-STEL:30mg/m3

	
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50 ：350mg/kg（大鼠经口）；LC50 ：1390mg/m3 ，4 小时，（大鼠吸入）

	
	健康危害
	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻
度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻黏膜、咽部
充血、水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述
症状加剧，出现呼吸困难、发绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。
严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大
量粉红色泡沫样痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支
气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度
氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底
冲洗、就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底
冲洗至少 15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸
道通畅。如呼 吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	氧化氮、氨

	
	闪点 (℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	27.4 

	
	引燃温度
(℃)
	651 
	爆炸下限（v%）
	15.7 

	
	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、
氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆
炸的危险。不能与下列物质共存：乙醛、丙烯醛、硼、 卤素、环氧乙烷、
次氯酸、  硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。

	
	火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。

	
	储运条件
与泄漏处
理
	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光
直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防
止钢瓶或附件损坏。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时穿戴全身防护服（橡
皮手套、围裙、化学面罩）。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。
钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的
防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。
泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离 150 米，
严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防
毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷 含
盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。
如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱
内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再
用。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则
不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至
空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。


工程潜在危险性识别
生产过程潜在危险性识别
（1）污水输送过程中设备管道、弯曲连接、阀门、泵等均可能导致物质的释放与泄漏，发生污水泄漏事故。
（2）在使用化学品进行生产时，可能会因操作方法不当或使用次序错误而引起事故；设施、管道连接处、阀门、机泵等的泄漏、断裂或损伤等，也会导致相应化学品泄漏等事故。
（3）来水超标：若收水范围内企业生产装置、环保设置发生故障导致出水超标排放而排入本项目，可能造成项目后续各构筑物处理负荷增加、不能正常运作、最终出水不能满足排水标准要求，从而导致出水超标排放。
（4）停电、污水处理设施损坏等，致使污水处理装置停运，导致出水超标排放。
物料储运过程潜在危险性识别
浓硫酸、双氧水等原料采用汽车运输，运输过程中发生事故，引起泄漏，对其他建构筑物、设备造成腐蚀性破坏，导致周边人员因接触或吸入发生腐蚀、中毒。厂内二期、三期工程各设置1个10m3浓硫酸储罐和1个10m3双氧水储罐，暂存于加药间中，由于其腐蚀性，对储罐、阀门和管路产生破坏，引发泄漏后对其他建构筑物、设备造成腐蚀性破坏，导致工人因接触或吸入发生腐蚀、中毒。
危险废物存储过程包装桶泄漏、地面防渗工程破损，造成危险废物泄漏对周围土壤及地下水环境造成污染影响。
环保措施失效时的风险识别
本项目污水处理产生的废气一期工程采用“酸碱喷淋+活性炭吸附”工艺，二期、三期工程废气处理采用“碱喷淋+化学氧化+活性炭吸附”工艺。若处理装置发生故障，易造成氨、硫化氢及VOCs非正常排放、导致环境局部污染，本项目采用的废气处理工艺设备简单，出现故障也容易发现并及时进行检修。
环境风险事故类型
本项目主要为污水处理厂的建设，发生潜在的环境风险事故的可能环节及由此 产生的影响方式主要有以下几个方面：
（1）危险化学品泄漏在储存或使用过程中，由于操作不当、管理不善等原因造成泄漏；储药系统中储药装置破裂、管线断裂、连接口裂口、不当操作等造成的泄漏。
（2）污泥膨胀环境风险事故污水或污泥处理系统的设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质下降或污泥不能及时外运，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发恶臭，对大气、地表水均有可能造成影响。
（3）地表水环境风险事故在收水范围内，入园企业排污不正常致使污水处理厂进水水质、水量负荷突增，或有毒有害物质误入管网，影响污水处理效率，超标排放从而对地表水环境造成影响。
另外，由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电等，造成污水处理设施停止 运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水站非正常排放的极限情况。
（4）地下水环境风险事故药剂泄漏、污水泄漏等情况下，下渗对地下水产生影响。
影响途径分析
风险源环境风险类型、转化为事故的触发因素以及可能的环境影响途径见表 6.2-3。
[bookmark: _Ref1885]表 6.2-3  项目环境风险识别一览表
	危险单元
	主要风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环
境敏感目标

	废水处理单元
	废水管道
	废水
	废水泄漏
	设备腐蚀、材质缺陷、操作失误、防渗层破损等引发泄漏
	土壤、地表水、地下水
	周边土壤、地表水、地下水

	
	废水处理设施
	生产废水
	超标排放或直排
	来水超标及废水处理设施破损、异常导致废水
超标排放
	地表水
	周边地表水

	污泥脱水间
	物化污泥池、生化污泥池等
	污泥、恶臭
	贮泥池爆满
	污泥膨胀
	大气影响
	环境空气及居民区

	加药间
	加药间
	次氯酸钠溶液、硫酸、液碱、双氧水等
	危险物质泄漏
	设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等引发泄漏
	大气影响、土壤、地下水、地表水
	周边环境空气、土壤、地下水、地表水及居民区

	废气处理单元
	除臭系统
	H2S 、NH3、VOCs
	有毒有害气体超标排放
	除臭设备出现故障
	大气影响
	环境空气及居民区

	危险废物贮存库
	暂存桶
	废机油等危险废物
	泄漏、火灾/爆炸次生污染
	泄漏、火灾/爆炸次生污染
	地表水体、地下水、土壤及大气影响。
	地表水体、地下水、土壤、环境空气及居民。


[bookmark: _Toc10600]风险事故情形分析
风险事故情形设定
在风险识别和典型突发环境风险事件情景分析的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型设定为风险事故情景；环境风险类型包括环境风险物质泄漏，以及火灾等引发的伴生/次生污染物排放。
根据项目风险识别结果，项目危险单元为废水处理单元、加药间、废气处理单元、危险废物贮存库、污泥脱水单元等。
加药间内存储危险化学品主要为硫酸、双氧水、氢氧化钠、次氯酸钠；造成硫酸、次氯酸钠、氢氧化钠、双氧水等泄漏的原因主要有以下几种情况：设计施工缺陷、材质不合格、腐蚀破裂等；阀门、法兰本体破裂；工艺条件失控，设备超温超压；物理的骤冷、急热造成设备破裂；撞击或人为破坏；施工质量不良造成管线泄漏，如焊条选用不当、焊接缺陷多、防腐保温层施工质量差等；其他意外情况如自然灾害等。
双氧水（二期、三期各设置1个10m3储罐）、氢氧化钠（二期、三期各设置1个10m3液碱储罐）、次氯酸钠（包装桶暂存）具有腐蚀性，易溶于水，水溶液呈现酸性或碱性，泄漏于外环境后可使地表水、地下水、土壤的酸碱平衡遭到破坏。
硫酸存储（二期、三期各设置1个10m398%硫酸储罐）存储和装卸过程中，若操作不当或管道等破损老化会导致装车过程发生泄漏事故，泄漏的浓硫酸挥发会对项目及周边大气环境产生一定的影响；危废暂存间内存储一定量的废机油，废机油包装桶倾倒泄漏，遇火源可能引发火灾/爆炸事故，火灾伴随的消防废水外排会对周边地表水产生一定的影响。
本评价确定的事故风险代表情形见表6.4‑1。
表6.4‑1  本项目事故情形设定表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	环境危害

	二期、三期加药间
	10m3硫酸储罐
	硫酸
	泄漏
	大气影响
	泄漏挥发影响

	一期、二期、三期危险废物贮存库
	暂存桶
	废机油
	泄漏、火灾
	大气、地表水影响
	消防废水影响


源项分析
事故风险概率分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，本项目泄漏模式参考常压单包容储罐取泄漏孔径为10mm，泄漏频率为1.00×10-4/年。
泄漏源强的确定
（1）硫酸储罐硫酸泄漏量计算
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。按最不利情况，主要风险源未设置紧急隔离系统，事故情景泄漏时间设定为30min。
根据风险导则附录F，液态危险物质采用伯努利方程计算液体泄漏速度QL：


式中：QL—液体泄漏速率，kg/s；
Cd—液体泄漏系数；
A—裂口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3；
P—容器内介质压力，Pa；
P0—环境压力，Pa；
g—重力加速度，m/s2；
h—裂口之上液位高度，m。
本项目液体物质泄漏事故计算相关参数及计算结果见表6.4-2。
表6.4-2  硫酸泄漏量计算一览表
	参数
	Cd
	A
	ρ
	P
	P0
	g
	h
	QL
	t
	Q

	单位
	无量纲
	m2
	kg/m3
	Pa
	Pa
	m/s2
	m
	kg/s
	min
	kg

	硫酸
	0.65
	0.0000785
	1840
	101325
	101325
	9.81
	1.0
	0.6908
	30
	1243.37

	注：泄漏系数的确定按Re﹥100，裂口面积为圆形


[bookmark: _Toc5461]环境风险预测与评价
大气环境风险预测与评价
预测模型筛选
[bookmark: _Toc12617][bookmark: _Toc758][bookmark: _Toc10619]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），预测计算时，应区分重质气体和轻质气体，选择合适的大气预测模型。其中重质气体采用SLAB模型，其中重质气体采用SLAB模型，中性气体或轻质气体采用AFTOX模型。本项目选取SLAB模型预测。
预测范围和计算点
（1）预测范围
预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取。大气环境风险评价范围为项目厂界向外延5km的区域。
（2）计算点
计算点分为特殊计算点和一般计算点。本项目特殊计算点为所有大气环境风险保护目标（详见1.5章节）；一般计算点至下风向不同距离点，在距离风险源下风向500m范围内设置50m间距，大于500m范围设置100m间距。
预测相关参数
（1）气象参数
大气风险预测模型主要参数见表6.4‑5
[bookmark: _Ref23371]表6.4‑5  风险预测模型气象参数
	参数类型
	选项
	参数

	基本
情况
	事故类型
	硫酸泄漏事故

	
	事故源坐标
	E121.822831°, N42.061951°

	
	事故类型
	液体泄漏

	气象
参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速（m/s）
	1.5

	
	环境温度（℃）
	25

	
	相对湿度（%）
	50

	
	稳定度
	F

	其他
参数
	是否考虑地形
	是

	
	地表数据精度
	90m


（2）大气毒性终点浓度值选取
大气毒性终点的浓度值选取见表6.4‑6。
[bookmark: _Ref6171]表6.4‑6  危险物质危险性质及储存情况一览表
	序号
	名称
	CAS
	毒性终点浓度-1(mg/m3)
	毒性终点浓度-2(mg/m3)

	1
	硫酸
	8014-95-7 
	160
	8.7


预测结果
最不利气象条件下硫酸泄漏事故预测结果表6.4‑7。
[bookmark: _Ref6073]表6.4‑7  最不利气象条件下硫酸泄漏事故预测结果一览表
	泄漏设备类型
	常温常压液体容器
	操作温度（℃）
	25
	操作压力（MPa）
	0.101325

	泄漏危险物质
	硫酸
	最大存在量（kg）
	16560
	裂口直径（mm）
	10

	泄漏速率（kg/s）
	0.6908
	泄漏时间（min）
	30.00
	泄漏量（kg）
	1243.3757

	泄漏高度（m）
	2
	事故概率（次/年）
	1.4×10-5
	蒸发量（kg）
	/

	大气环境影响－气象条件名称－模型类型
	最不利气象条件-slab模型

	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（s）

	大气毒性终点浓度-1
	160.0
	38.91
	15.23

	大气毒性终点浓度-2
	8.70
	48.57
	15.28

	敏感目标
名称
	大气毒性终点浓度-1－超标时间（min）
	大气毒性终点浓度-1－超标持续时间（min）
	大气毒性终点浓度-2－超标时间（min）
	大气毒性终点浓度-2－超标持续时间（min）
	敏感目标－最大浓度（mg/m3）

	大岗岗村
	/
	/
	/
	/
	0

	兴隆沟
	/
	/
	/
	/
	0

	东三合村
	/
	/
	/
	/
	0

	北三合村
	/
	/
	/
	/
	0

	西三合村
	/
	/
	/
	/
	0

	北沟
	/
	/
	/
	/
	0

	靳家店东沟
	/
	/
	/
	/
	0

	靳家店
	/
	/
	/
	/
	0

	赵家沟村
	/
	/
	/
	/
	0

	七家子新区
	/
	/
	/
	/
	0

	台头皋村
	/
	/
	/
	/
	0

	破庙梁西
	/
	/
	/
	/
	0

	元宝山村
	/
	/
	/
	/
	0

	破北庙村
	/
	/
	/
	/
	0

	五家子河南村
	/
	/
	/
	/
	0

	五家子河北村
	/
	/
	/
	/
	0

	牛家沟
	/
	/
	/
	/
	0

	黑虎洞村
	/
	/
	/
	/
	0

	小岗岗村
	/
	/
	/
	/
	0

	查海村
	/
	/
	/
	/
	0

	金家洼子
	/
	/
	/
	/
	0

	阿金歹村
	/
	/
	/
	/
	0

	新发街道
	/
	/
	/
	/
	0

	兴隆街道
	/
	/
	/
	/
	0

	长营子镇
	/
	/
	/
	/
	0

	下风向距离浓度曲线图
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	大气终点浓度结果图
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环境风险评价
大气环境风险影响分析
（1）化学品泄漏大气环境风险影响分析
1）根据硫酸泄漏风险预测结果最不利气象条件（F类稳定度下，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）下，硫酸泄漏在扩散30min内，达到毒性终点浓度-1（160mg/m3）最大影响距离是38.91m，到达时间15.23s；达到毒性终点浓度-2（8.7mg/m3）的最大影响距离是48.57m，到达时间15.28s。根据预测结果，本项目下风向环境敏感目标不会受到影响。
2）本项目10%次氯酸钠储存在加药间内，采用50kg密闭包装桶装存储，次氯酸钠溶液几乎不接触酸性物质，且项目原料为10%次氯酸钠溶液，浓度较低。因此次氯酸钠溶液挥发产生的氯气量较少。因此，在次氯酸钠包装桶完好的情况下，次氯酸钠溶液挥发的氯气发生中毒和爆炸可能性几乎为零，其环境风险影响可接受。
3）本项目污水处理产生的废气一期工程采用“酸碱喷淋+活性炭吸附”工艺，二期、三期工程废气处理采用“碱喷淋+化学氧化+活性炭吸附”工艺。若处理装置发生故障，易造成氨、硫化氢及VOCs非正常排放、导致环境局部污染，本项目采用的废气处理工艺设备简单，出现故障也容易发现并及时进行检修，各污水处理单元产生的恶臭气体能够实现经处理后达标排放，再经过大气环境的稀释和扩散作用，以及厂区在构筑物周围种的绿化树等的净化作用，废气对大气环境影响较小。
地表水环境风险影响分析
本项目可能对地表水环境造成污染的事故主要包括（1）污水处理厂发生停电、设备停运造成截留率降低、生化处理效率降低等事故，处理设施不能正常运行，致使废水超标排放；（2）进水水质异常，可能造成项目后续各构筑物处理负荷增加、不能正常运作、最终出水不能满足排水标准要求，从而导致出水超标排放；（3）危险废物废机油泄漏遇明火导致发生火灾/爆炸产生的消防废水污染事故。
本项目一期工程设置1座事故池510m3，当发生监测到进水水质异常、一期工程污水处理设施或供电系统故障等事故时，将废水切入事故池进行临时储存，待来水恢复正常后再将事故池内废水输送至均质调节池；一旦发生污水处理设施或供电系统故障等事故，污水处理厂应将来水暂存于厂区内项目事故池中，此外将与园区各企业形成联动，立即停止接收水范围内各企业废水，待污水处理故障设备检修完成，优先处理厂区内暂存事故废水，处理完毕后再接收企业废水。
二期工程设置1座905.25m3调节池，当发生监测到进水水质异常时，废水暂存于调节池内，控制废水在调节池内调质满足进水指标后，进入污水处理系统处理；当二期工程发生污水处理设施或供电系统故障等事故时，废水暂存于调节池内，此外将与园区各企业形成联动，立即停止接收水范围内各企业废水，待污水处理故障设备检修完成，方可正常收水。
项目三期工程设置1座事故池1000m3，当发生监测到进水水质异常、三期工程污水处理设施或供电系统故障等事故时，将废水切入事故池进行临时储存，待来水恢复正常后再将事故池内废水输送至均质调节池；一旦发生污水处理设施或供电系统故障等事故，污水处理厂应将来水暂存于厂区内项目事故池中，此外将与园区各企业形成联动，立即停止接收水范围内各企业废水，待污水处理故障设备检修完成，优先处理厂区内暂存事故废水，处理完毕后再接收企业废水。
一期设置1座510m3事故水池，二期工程设有1座905.25m3调节水池，三期工程拟建设1座1000m3事故水池，可确保事故状态下能顺利收集消防废水，使事故废水不出厂区范围。
园区设有1座5000m3事故池位于厂区西侧，紧邻厂区边界，用于对园区内企业的非正常工况排水进行临时储存。园区各化工类企业基本均单独建有企业事故池，与本项目园区应急事故池形成“单元—厂区—园区”的三级事故废水风险防控体系，降低事故废水外排的风险。
综上所述，在认真落实各项环境风险防范措施和应急预案的基础上，加强风险管理，可有效防止其扩散到周边地表水体，并可以得到妥善处置，对地表水体影响可控。
地下水环境风险分析
报告书第4.4小节对项目因一期高浓度集水池、二期和三期调节池池底裂缝情形下，污水通过裂缝逐渐渗漏到地下水含水层中，对地下水水质造成污染的非正常工况进行了影响预测。详见报告书“4.4小节”。预测结果表明，项目在运营过程中若污染物发生泄漏后会造成评价区一定范围内地下水水质受到影响，但需要时间，应采取污染源修复及截断污染等措施。
本环评要求：项目在运行的过程中加强设备及工程构筑物的检查与维护，避免污染物泄漏后污染地下水水质。厂区地下水跟踪监测井应做好相应长期监测工作，从源头上杜绝对周边地下水的污染，一旦发现水质受影响，应立即通知园区。
[bookmark: _Toc23044]环境风险管理
环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
环境风险防范措施
项目事故废水应急处理系统
1）事故水池容量计算
根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2013）第6.1.8条规定“化工建设项目应设置应急事故水池”。本项目事故池参照《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH/T3053-2017）的相关要求设计，要求采用重力流方式收集事故废水。
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）第6.6.3条“应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定”。本项目事故污水产生量计算公式如下：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V2=∑Q消t消
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
（V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5=10qF
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨日数。
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha
①物料量（V1）
二期、三期工程加药间硫酸储罐、双氧水储罐、液碱储罐均为10m3，装填系数为0.9，故V1为9m3；一期、二期、三期工程危险废物贮存库废机油桶容积为0.2m3，V1为0.2m3。
②消防水量（V2）
项目危废暂存间废机油包装桶倾倒，遇明火导致火灾事故，产生的消防废水根据项目设计资料和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），消防用水量为25L/s，消防用水时间为3h，经计算消防用水量为270m3。
③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）
二期、三期工程加药间硫酸储罐、双氧水储罐、液碱储罐均设置3m*3m*2m围堰，有效容积为11.72m3，可将泄漏液体全部截留在围堰内。各期危险废物贮存库V3均为0
综上，（V1+V2-V3）max为270.2m3。
④生产废水量（V4）
产生火灾时，生产废水不排入事故水系统，即V4=0m3。
⑤污染雨水量（V5）
另经查阅资料得知：阜新地区年平均降雨量为540mm，全年平均降雨日数为60天，一期工程汇水面积为0.237hm2、二期汇水面积为0.58hm2，三期汇水面积计0.7hm2，火灾事故时本项目可能进入事故水池的污染雨水量约为一期21.33m3，二期52.2m3，三期63m3。
经计算，本项目产生的事故废水最大量为一期工程291.53m3，二期工程322.4m3，一期工程333.2m3。
考虑进水水质异常或污水处理厂发生停电、设备停运造成截留率降低、生化处理效率降低等事故，处理设施不能正常运行状况，事故应急池容积应至少满足8～12小时的废水量。一期工程污水处理规模为150m3/d，事故应急池容积应≥50m3，一期工程设置1座事故池510m3 ，另外一期工程高浓度集水池容积	55.6m3，低浓度集水池容积87.3m3，高浓度调节水池容积111.6m3，低浓度调节水池容积138.88m3，可满足一期工程事故废水暂存需求； 二期工程污水处理规模为2000m3/d，事故应急池容积应≥666.7m3，二期工程建设1座905.25m3，可满足事故状态下废水暂存需求；三期工程污水处理规模为3000m3/d，事故应急池容积应≥1000m3，三期工程建设1座1000m3事故池和1座1537.5m3调节池，可满足三期工程事故废水存储需求。
一期工程：当发生监测到进水水质异常、一期工程污水处理设施或供电系统故障等事故时，将废水切入事故池进行临时储存，待来水恢复正常后再将事故池内废水输送至均质调节池；一旦发生污水处理设施或供电系统故障等事故，污水处理厂应将来水暂存于厂区内项目事故池中，此外将与园区各企业形成联动，立即停止接收水范围内各企业废水，待污水处理故障设备检修完成，优先处理厂区内暂存事故废水，处理完毕后再接收企业废水。
二期工程：当发生监测到进水水质异常时，废水暂存于调节池内，控制废水在调节池内调质满足进水指标后，进入污水处理系统处理；当二期工程发生污水处理设施或供电系统故障等事故时，废水暂存于调节池内，此外将与园区各企业形成联动，立即停止接收水范围内各企业废水，待污水处理故障设备检修完成，方可正常收水。
三期工程：当发生监测到进水水质异常、三期工程污水处理设施或供电系统故障等事故时，将废水切入事故池进行临时储存，待来水恢复正常后再将事故池内废水输送至均质调节池；一旦发生污水处理设施或供电系统故障等事故，污水处理厂应将来水暂存于厂区内项目事故池中，此外将与园区各企业形成联动，立即停止接收水范围内各企业废水，待污水处理故障设备检修完成，优先处理厂区内暂存事故废水，处理完毕后再接收企业废水。
园区设有1座5000m3事故池位于厂区西侧，紧邻厂区边界，用于对园区内企业的非正常工况排水进行临时储存。园区各化工类企业基本均单独建有企业事故池，与本项目园区应急事故池形成“单元—厂区—园区”的三级事故废水风险防控体系，降低事故废水外排的风险。
危险化学品泄漏事故及防治措施
危险化学品硫酸、双氧水、液碱及次氯酸钠的存储和使用应符合《作业场所安全使用化学品公约》《危险化学品安全管理条例》《作业场所安全使用化学品的规定》等有关规定的要求。
（1）设立专门的危化品仓库（一期、二期、三期工程均设置加药间），根据化学品不同特性，分别采用储罐、桶和瓶等贮存，危化品库安装通风设备，并注意设备的防静电措施。
（2）在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。
（3）危化品存放区地面采用防腐、防渗设计，修建防腐、防渗的地沟、围堰，二期、三期加药间硫酸储罐、双氧水储罐、液碱储罐围堰尺寸均为3m×3m×2m，一旦发生泄漏事故，收集的危化品及清洗废水均泵入污水站处理。
（4）企业加强对次氯酸钠溶液等液体包装桶日常监督和管理，每天对加药间进行检查，避免化学品泄漏
（5）化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆品应用松软物经水浸湿后扫。
（6）在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。
（7）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷，污水不得随便流散，应引入污水站进行处理
运输、贮存过程风险防范
根据有毒有害物料的理化性质、毒理学特征，环境风险因素分析，以及该公司原料的运输、储存方式和生产工艺，充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对该公司在运输、储存及生产过程中的环境风险提出以下防范对策与措施：
（1）对有毒有害物料的运输应采用安全性能优良的化学品专用运输槽车，同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。
（2）对于陆路运输有毒有害物料，应选择合理的运输路线，尽量避开人口密集区及居民生活区；同时对槽车的驾驶员要进行严格的培训和资格认证。
（3）加药间要严格按《化工工艺设计手册》及有关规定的要求进行设计、施工。硫酸储罐、双氧水储罐、液碱储罐区地面应作防腐处理，并设有围堰和泄漏收集装置，储罐顶部要设有放空管，同时为防雷击、防静电还要安装接地装置。
（4）主体厂房要敞开式布置，强化通风，各种工艺设备、管道的选型、进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象发生，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。
生产过程风险防范
（1）厂房强化通风，各种工艺设备（阀门、法兰、泵类）、管道的选型、进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备须用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。
（2）有毒有害物料的贮槽、槽车等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。
（3）劳动保护用品。能够按照劳动保护用品管理制度，从采购、发放、使用中，坚持做到采购定点厂产品，产品有合格证；按国家标准发放；作业岗位使用、穿着规范。并突出对现场穿着劳动防护用品的专项监督检查。作业场所根据作业特点及防护标准配置应急救护用具及药品。
（4）本工程的主要设备和辅助设备选型时，要求制造厂家提供符合国家规定噪声和振动标准的设备。在设备投运以前，必须经过质检部门检验合格并由质检部门注册登记后方可投入使用。
（5）对于现场巡视及开停车时必须在现场观察的参数设就地仪表，主要操作点设置必要的事故停车开关或联锁装置，以保证安全操作。
（6）鉴于本工程各类装置物料特性，要重点关注设备的防腐和密封。
（7）为防止天然气的泄漏，设备及管道要保持密封，尽可能采用负压操作。同时安装整体换气或局部排气装置。
（8）危废库按生产火灾危险类别为丙类的建筑物进行防火设计。配置必需的消防设施。
工艺技术、自动控制设计及电气、电讯安全防范措施
（1）工艺设计上采用成熟可靠的生产流程，保证装置的安全生产，处理好易燃易爆物料和着火源的关系，防止泄漏出的易燃易爆物质遇明火发生爆炸。
（2）装置区均按《建筑物防雷击设计规范》（GB50057-2010）设计防雷击、防静电系统，仪表仪器的电源采用不间断电源（UPS）；为减少电缆着火及损坏的危险，尽可能采用地下敷设。
（3）装置区内所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，装置内工作接地、防雷、防静电接地设施和接地电阻、避雷设施数量、位置、高度和接地电阻均按安全评价报告和安全部门要求设计；爆炸危险场所采用防爆灯具，在控制室、配电室配备事故照明设施。
（4）运行过程实现自动化、机械化操作，设备的设计要具有较高的密闭性。
园区企业废水排放管理规定
（1）废水排放的管理职责
园区环保主管部门负责区内企业废水纳管管理总协调，污水处理厂运营单位负责对废水水质进行抽样检测，废水排放企业对纳管水质负主体责任。
（2）企业废水的收集与接管
①企业应按照相关规定和要求收集废水，必须做到“分类收集、分质处置、雨污分流”，并通过主管部门确认的废水排口，接入园区污水管网。
②一期工程收水范围内三家企业采用“一企两管”接入厂内一期工程污水处理系统；二期、三期工程收水范围内企业应采用“一企一管”分别接入厂内二期、三期污水处理系统。
③企业生产废水应，达到国家、辽宁省和本项目进水指标等排放指标要求后进行排放，不得通过稀释等方式进行排放。
④企业不得将有毒有害物质、危险废物等直接或稀释后混入污水排放。
⑤本项目运营单位有权对企业出水，在任意时间段进行取样分析，企业应给予配合和协助。
⑥企业如未按要求或规定排放废水（如通过稀释等方式排放或排放有毒有害物质、危险废物等），项目污水处理厂有权按超标排放收取污水处理费，并立即停止服务，如造成后果的，由排污企业承担相应法律责任和经济损失。
（3）废水的排放管理
①企业生产废水应连续、稳定、均匀排放。
②对于日排废水量小、生产季节性变化大的企业，排放生产废水应服从项目污水处理厂的统一调度，分时排放，未经项目污水处理厂同意不得随意排放。
③企业废水排口根据相关要求自行安装COD在线监测仪、氨氮在线仪、总氮在线仪、总磷在线仪、pH计、电磁流量计、电动阀门、特征污染物检测仪等在线监测设备外，还需自行安装自动留样装置和视频监控等设备。
④企业生产装置发生变化（如新增产品、开停装置、储罐变更存储品种等），除需履行相关手续外，还应提前告知项目污水处理厂。
⑤企业排放的废水水质、水量发生重大变化，企业应提前告知项目污水处理厂并获得同意，未提前告知并获得同意的，项目污水处理厂有权停止接收其废水，如造成后果的，由排污企业承担相应法律责任和经济损失。
⑥企业排口监测系统由企业按环保、建筑等相关规范和要求自行建设，项目污水处理厂有权在任意时间进入查看，企业应给予配合和协助，同时，企业应确保监测站内各种设备（包括但不限于在线监测设备、电动阀门、流量计、视频监控等）的正常运行，设备信号需接入园区应急响应中心和项目污水处理厂。如出现断电、运行不正常、擅自停运、数据偏差超过合理范围、未定期进行维护校验或阻碍进入监测站房等，均可视为超标排放，项目污水处理厂有权按超标排放收取污水处理费，并可视实际情况关闭阀门暂停服务。
停电的影响及防范措施
污水处理厂在设计时对关键设备均设有备用，并由双路电源供电，此类事件发生概率极小。
（1）对于特殊情况下发生此类事件，应及时查找原因，尽快恢复电力和设备运行，将事故时间降至最低。
（2）发生污水处理厂停运事故时，排水的单位大户应调整生产，减少污水排放，并启用工业园内各企业的事故排放池，保证水质较差的废水不进入污水处理厂。
（3）值班人员应迅速排除故障，恢复污水处理系统的正常运行。
（4）厂内配置备用发电机组，预防市政供电系统由于不可预见的特殊原因导致的停电。
机电设备故障的影响及防范措施
机电设备故障下，污水处理工程因设备故障导致部分或全部污水未经处理直接排放。因此，应做好以下防范措施：
（1）选择质量优良、事故率低、便于维修的各种机械电器、仪表等。
（2）关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。
（3）考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。
（4）加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。
（5）定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。
污泥膨胀等的防范措施
正常活性污泥沉降性能良好，含水率在 99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变，这就是“ 污泥膨胀” ，主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀；一般污水中碳水化合物较多，缺乏 N 、P 等养料，溶解氧不足，水温高或 pH 较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀；此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀；处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题，有可能是污水中混入了有毒物质、运行不当等，如曝气过量会使活性污泥生物——营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低，絮凝伸缩小质密，一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，污泥指数降低等，当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。建设项目工程设计自动化程度较高，对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实行自动监测，一旦出现异常，立即采取措施补救，这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。
不可抗拒因素的影响及防范措施
遇到不可抗拒的自然灾害时（主要为洪水期，应及时启动应急预案，并上报管理部门及园区管委会，将废水排入事故池缓冲处理，并通知园区管委会对园区内的企业实行暂时停产或限制基地内部分企业排水、启用备用设备降低进水井水位等措施，加强对洪水的监控，防止洪水期间洪水倒灌处理构筑物造成污水溢流，厂区应备好沙袋、移动水泵等防洪物品，积极做好厂区的防洪应急预案，进行堵漏、防水，防止洪水期间发生废水事故排放。
突发环境事件应急预案编制要求
企业于2025年4月24日取得阜新市生态环境局新邱区分局《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案号为210903-2025-004-M），项目建成后根据建设内容进行应急预案修编工作并报管理部门备案。
为了确保公司、社会及人民生命财产的安全，做好事故的应急救援准备工作，落实安全责任和各项管理制度，防止突发性危险物质事故发生，并能够在事故发生的情况下，及时、准确、有条不紊的控制和处理事故，有效展开自救和互救，尽可能把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度。企业应制定应急预案，并向相关部门备案，并与园区应急预案联动。同时，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。
事故应急预案的内容及要求见表 6.5-1。

[bookmark: _Ref18844]表 6.5-1 应急预案具体内容及计划
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：污水处理装置、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构和人员

	3
	预案分级响应条件
	规定应急预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，作为指挥部门通过决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工程邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


[bookmark: _Toc7746]风险评价结论
综上分析，企业应加强管理，防止物料泄漏，厂区内严禁明火，加强对污水处理站系统及输水管线的日常维护，使之正常运转，保证关键设备有效运转，同时，项目建有事故池，可以保证事故状态下事故废水不外排，不污染附近地表水体。因此，项目在事故状态下对环境的影响是可以接受的。环境风险评价自查表见附表 6。

[bookmark: _Toc22424]环境经济损益分析
[bookmark: _Toc8853]环境正效益分析
项目污水处理厂工程是一个环境效益、社会效益俱佳的建设项目，该污水处理厂服务范围为阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工产业区的废水。
本项目出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，外运综合利用。
[bookmark: _Toc273] 社会效益分析
1）污水治理工程以服务社会为主要任务，是改善和保护环境的必要条件，同时也是保证经济可持续发展的重要组成部分，在经济效益和社会效益的基础上，有利于当地环境的改善，有利于受纳水体下游水环境质量的改善，该变化可能取得的经济效益对本工程而言，难以定量化，但其收益是可观的。
2）项目的实施可保证邱独立工矿区煤化工产业基地外排废水的达标排放，提高园区内废水的收集及处理，有利于保持生态平衡。
3）项目的建设将对整个区域的环境起到改善的作用，保障居民的生活质量，保护人民的身心健康。
[bookmark: _Toc31215]经济效益分析
经济成本
本工程项目按照5000m3/d 处理水量进行规划，工程项目估算总投资为6738万元。
经济效益
污水处理工程并无显著的直接经济效益，但其投资的间接经济效果较为重要，主要是通过减少污水污染，挽回造成的社会经济损失。
本项目工程建成后，每年将避免相当可观的经济损失，再加上污水处理厂建成，对投资环境的改善，生活质量的提高而带来的劳动生产力的提高，这些方面的经济效益是难以量化的。
污水处理厂的效益具有间接性、隐蔽性和分散性，因为排水及污水处理设施投资所带来的效益往往体现在其它部门生产效率的提高和损失的减少，投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染，减少或消除水污染对社会（包括生产、生活、景观、人体健康等）各方面带来的危害和损失，所以投资的直接收益率低，其所得的是人们不易觉察到的“无形”补偿，在此概念范围内产生的经济效益是间接的效益。
[bookmark: _Toc6739]环保投资合理性分析
本项目针对废水、废气、固废、噪声采取了有效的环保措施，项目环保投资情况详见表 7.4-1。
[bookmark: _Ref1959]表 7.4-1 本项目环保投资一览表    单位：万元
	类别
	污染源
	治理措施内容
	投资

	施
工
期
	废水治理
	设置沉沙池、临时排水沟等
	4

	
	废气治理
	场区运输道路路面硬化、洒水降尘等
	6

	
	噪声治理
	机械设备减震、隔声等
	5

	
	固废治理
	处置建筑垃圾等
	3

	运营期
	废水
	污水处理设施
	项目污水处理厂出水口分别设置流量、pH、CODcr、氨氮、TN、TP、SS等在线监测系统共2套，一期、二期、三期厂区出水口在线系统各1套。设置1座100m3和1座150m3初期雨水池；
	100

	
	废气
	污水处理设施
	一期：酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附；二期：碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附，一期和二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放 
	50

	
	
	
	三期：碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）
	30

	
	
	
	各池体加盖封闭，封闭厂房、危险废物贮存库等产生恶臭单元负压收集
	30

	
	噪声
	风机、泵、压缩机类等
	隔声、减振、消声等措施
	20

	
	固废
	生活垃圾
	厂区设垃圾收集桶，交由当地环卫部门处理
	2

	
	
	危废贮存及处置
	一期设置1座68m2危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置
	10

	
	
	
	二期设置1座112m2危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置
	15

	
	
	
	三期设置1座112m2危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置
	15

	
	环境风险
	事故水
	一期1座510m3事故水池；三期设置1座1000m3事故水池
	60

	
	其他
	防渗处理
	按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区要求进行防渗
	200

	
	
	地下水
	3眼地下水跟踪监控井
	15

	
	
	环境监测及规范排污口
	定期环境监测、安装环境图形标志
	5

	合计
	570


本项目总投资为6738万元，建成运行后工程的环保投资为570万元，约占项目总投资的8.5％。从环保投资的分配来看，本项目环保投资在废水在线监测、废气、噪声和固废各个环节均有不同程度的投入，确保各项环保措施落实。
[bookmark: _Toc96]结论 
本项目是典型的以社会效益和环保效益为主的环保公益项目，同时兼有良好的经济效益。本项目运营过程中产生的废气、噪声、固体废物等都严格按照环保标准进行达标处理。虽然不可避免的会对局部环境及周围居民造成一定程度的负面影响，但可以通过采取有力的措施来消除或减轻影响，因此，本项目从效益分析上是可行的。

[bookmark: _Toc520365619][bookmark: _Toc492974580][bookmark: _Toc32762]环境管理及监测计划
[bookmark: _Toc5797][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc156715290][bookmark: _Toc1331]环境管理
环境管理是企业管理的一项重要内容，加大环境监管力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目，加强环境监测工作是为了了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。因此，通过对本项目工程内容及污染物排放情况的分析，提出各阶段环境管理的要求，确定切实可行的环境监测计划。
施工期环境管理
（1）设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施。
（2）防止工程施工活动对环境污染和生态破坏，建设单位应与施工单位就工程施工期间的环境保护签订施工项目环境污染控制合同。
（3）施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责。
（4）施工单位在施工组织中应有针对性地环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制，并加强施工现场的环境管理。施工现场应有环保管理工作的自检记录。
运营期日常环境管理
环境管理机构设置
本项目设立了专门的环境管理部门，并配备有专职的管理人员，项目运行后负责项目的环保管理工作。主要环保职责是：
（1）贯彻执行环保政策、方针，制定实施环保工作计划、规划、制度；
（2）审查、监督项目的“三同时”工作，组织各项环保工作的实施、验收及考核；
（3）监督“三废”的达标排放及作业场所的劳动保护；
（4）指导和组织环境监测，落实环境信息公开；
（5）组织编制突发环境事件应急预案，按照预案要求配备相应的应急物资与设备，组织应急预案演练；
（6）参与事故的调查、分析及处理，编制环保考核等报告。
此外，在施工期也要设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程的环境保护要求。
环境管理制度建设要求	
企业应制定各类环境保护规章制度、规定和技术规程，建立完善环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施检修、运行台账等。
环境管理台账建设要求
根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），排污单位应建立环境管理台账制度，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理等进行记录，包括电子报告书和书面报告两种。
环境管理台账主要记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。
自行监测要求
建设单位应严格按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018）等开展自行监测。
执行排污许可要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》可知，本项目属于“四十一、水的生产和供应业46”－-99污水处理及其再生利用462，工业废水集中处理场所，属于重点管理的排污单位。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
根据《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）中要求，排污单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下简称审批部门）申请取得排污许可证。
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目与排污许可制衔接工作如下：
（1）在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证；
（2）在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；
（3）项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
排污口规范化建设要求
（1）排污口位置
排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整治技术要求》环监〔1996〕470号要求，进行规范化建设和管理。
（2）排污口监控
废水排放口应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，废气排放口应该设置便于采样、监测的采样口，设置在线监测和永久性采样平台。设置应符合《污染源监测技术规范》和《固定源废气监测技术规范》要求。
（3）排污口立标
项目污染物排放口应按国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023修改单）（公告2023年第5号）规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。设置排放口（环境保护图形标志及其功能），标志牌应设在与之功能相应的醒目处。见表8.1‑1。
[bookmark: _Ref8494]表8.1‑1排污口标志一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形标志
	名称
	功能

	1
	[image: 第324页-7]
	[image: 第324页-6]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口
	表示废水向水环境排放

	3
	[image: 第324页-5]
	[image: 第324页-4]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: 第324页-3]
	[image: 第324页-2]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	/
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


企业环境信息公开
本次评价要求企业进行环境信息公开，具体公开内容及公开方式见表8.1‑2。
[bookmark: _Ref8693]表8.1‑2企业信息公开内容及公开方式
	编号
	公开内容
	公开方式

	1
	基础信息，包括：单位名称、组织机构代码证、法定代表人、生产地址、联系方式、生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。
	网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（一）公告或者公开发行的信息专刊；（二）广播、电视等新闻媒体；（三）信息公开服务、监督热线电话；（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

	2
	排污信息，特征污染物名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。
	

	3
	污染防治设施的运行情况；风险防控措施的运行情况
	

	4
	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	


[bookmark: _Toc12880][bookmark: _Toc22331][bookmark: _Toc156715291][bookmark: _Toc23107]环境监测
环境监测机构
为企业环境保护管理部门及时提供有关情况和数据。企业定期委托有资质的监测单位对厂区废气、废水、噪声等进行例行监测。
环境监测计划
根据本项目的建设规模，通过环境监测手段，掌握各种污染物的排放情况，如排放量或排放浓度是否符合相应的环境标准，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制污染和保护环境提供科学依据。
环境监测制度的制定和执行，将保证环保措施的实施和落实，可以及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。
本项目实施后将委托有资质单位定期对废气、废水及厂界噪声进行监测。
本项目监测计划如下：
（1）废气监测内容
废气排放口设计要满足《污染物监测技术规范》的有关要求，进行规范化建设，出口留有测试孔，对各排气筒中排放污染物进行监测，监测频率满足《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018）、《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）等要求；具体监测要求见表8.2‑1。
（2）废水监测内容
根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018），本项目在废水总排放口进行监测，废水的监测项目主要为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮等，具体监测要求见下表。
（3）噪声监测内容
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，本项目厂界及环境保护目标处噪声监测频率为1次/季度。
对废气、废水及噪声的监测，从布点到取得数据的整个过程均应进行全面质量管理，并符合国家有关规定的要求。监测方法采用国家分析方法。
本项目污染源监测计划见表8.2‑1。环境质量监测计划见表 8.2-2。
[bookmark: _Ref27542]表8.2‑1污染源监测计划一览表
	项目
	监测点
	监测项目
	监测频率
	监测方式

	废气
	排气筒DA001（一期工程废气处理设施出口）
	氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、硫酸雾
	1次/半年
	手工监测

	
	排气筒DA001（二期工程废气处理设施出口）
	
	
	

	
	排气筒（DA002）
	
	
	

	
	无组织排放监控点
（厂界上风向1个，厂界下风向3个）
	氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃
	1次/半年
	手工监测

	废水
	一期工程进水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、全盐量、吡啶类、溴化物、氰化物、苯胺类、甲醛、总有机碳、水合肼
	1次/日
	手工监测

	
	二期工程进水
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	自动监测

	
	
	总磷、总氮
	1次/日
	手工监测

	
	三期工程进水
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	自动监测

	
	
	总磷、总氮
	1次/日
	手工监测

	
	二期工程出水清池；三期工程出水清水池
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	自动监测
	自动监测

	
	
	悬浮物、色度、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	1次/月
	手工监测

	
	
	五日生化需氧量、石油类、溶解性总固体、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、甲醛、烷基汞、总镍、总铜、总锌。
	1次/季
	手工监测

	
	雨水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	1次/日
	手工监测

	噪声
	东南西北四个厂界、兴隆沟
	Leq
	1次/季度
	手工监测

	备注：（1）雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。（2）进水在线监测设备由企业负责安装；污水处理厂二期、三期工程进水其他特征污染物根据相关行业排污许可证申请与核发技术规范或自行监测技术指南中废水总排放口确定，无行业排污许可证申请与核发技术规范和自行监测技术指南的按照HJ819中废水总排放口要求确定。
（3）项目生化污泥根据相关标准要求进行鉴定，如鉴定后属于一般固废，其出厂有其它用途的，应按照相关标准要求开展监测。


[bookmark: _Ref11883]表 8.2-2 环境质量监测计划
	项目
	监测点
	监测项目
	监测频率
	执行质量标准

	地下水环境
	厂区南背景监测井
	pH值、氨氮、硝酸盐、总硬度、耗氧量、硫酸盐、大肠菌群、氰化物、氯化物、溶解性总固体、石油类、硫化物、挥发性酚、氰化物、甲苯、汞、镉、铬（六价）、砷、铅、镍、铜。
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准）

	
	厂区西南侧跟踪监测井
	
	2次/年
	

	
	厂区西侧跟踪监测井
	
	
	

	土壤环境
	高浓度废水收集池
	pH值、石油烃、苯胺
	1次/5年
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准

	
	东侧耕地
	pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、苯胺
	
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）中其他类




[bookmark: _Toc156715292][bookmark: _Toc4484][bookmark: _Toc29387][bookmark: _Toc30445]污染物排放清单
本项目污染源排放清单见表8.3‑1。
[bookmark: _Ref26037]表8.3‑1  本项目运营期污染物排放清单
	一、项目组成

	工程类别
	分类
	工程内容

	主体
工程
	一期工程
	格栅及提水泵、高浓度集水池、高浓度调节池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、1#中间水槽、三效蒸发器、一级臭氧塔、5#中间槽、厌氧生物滤塔、缺氧槽/MBBR/二沉槽、机械过滤器、3#中间槽、二级臭氧塔、反硝化滤床、4#中间水槽、BAC反应器、机械澄清器、机械过滤器、巴氏流量槽/紫外消毒槽/清水池、细格栅/低浓度集水池、低浓度调节池、低浓度混凝澄清槽、低浓度气浮机、2#中间槽；鼓风机房、生化污泥储池、物化污泥储池、污泥脱水机房、事故池、雨水监测池。

	
	二期工程
	粗格栅及提升水池、调节池及提升泵、混合絮凝池、初沉池、活性砂滤池1、中间水池1、臭氧发生器、臭氧反应塔、臭氧释放池、厌氧池、一级兼氧池、一级好氧池、二级兼氧池、二级好氧池（MBBR）、二沉池、调酸混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、活性砂滤池2、中间水池2、活性炭过滤器、废水回收池、出水池及外输泵、生化污泥储池、物化污泥储池。

	
	三期工程
	粗格栅及提升水池、调节池及提升泵、混合絮凝池、初沉池、活性砂滤池1、中间水池1、臭氧发生器、臭氧反应塔、臭氧释放池、厌氧池、一级兼氧池、一级好氧池、二级兼氧池、二级好氧池（MBBR）、二沉池、调酸混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、活性砂滤池2、中间水池2、活性炭过滤器、废水回收池、出水池及外输泵、生化污泥储池、物化污泥储池

	辅助工程
	一期工程
	综合办公楼
	建设控制楼1座，建筑面积300m2，设有中控室、办公室等

	
	
	门卫
	砖混结构20m2

	
	
	变配电间
	钢结构、9m×6m×5m

	
	三期工程
	综合办公楼
	一层民用建筑，建筑面积408m²，占地面积408m²，
建筑高度3.5m。
综合楼布置有门厅、值班室、餐厅、厨房、办公
室、中控室、卫生间、化验室、会议室等。

	
	
	门卫
	砖混结构、20m²

	
	
	变配电间
	钢结构、8.0m×10.0m×5m

	环保
工程
	一期工程
	废气防治措施
	格栅渠、高浓度集水池、高浓度调节池、低浓度集水池、低浓度调节池生化污泥池、物化污泥池等室外构筑均加盖密封，密封盖均为一体化设计、施工，密封盖上分布的检修孔、设备孔将采用橡胶密封条进行密封；芬顿反应池、芬顿脱气池、混凝澄清槽、气浮、A/MBBR、二沉槽等均设置在封闭建筑物综合厂房内，各池体加盖密封。各池体废气负压收集，封闭厂房、危险废物贮存库等构筑物设置负压收集，收集效率为90%，收集后废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。

	
	
	废水防治措施
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程二期生化段。

	
	
	固废防治措施
	生活垃圾由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性，按照鉴别认定结果合理处置。

	
	
	噪声防治措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施

	
	
	风险防治措施
	设置1座事故池510m3，高浓度集水池容积	55.6m3，低浓度集水池容积87.3m3，高浓度调节水池容积111.6m3，低浓度调节水池容积138.88m3，合计总容积903.38m3。

	
	二期工程
	废气防治措施
	格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，废气收集引自“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。

	
	
	废水防治措施
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程二期生化段。

	
	
	固废防治措施
	生活垃圾由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性，按照鉴别认定结果合理处置。

	
	
	噪声防治措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施

	
	
	风险防范措施
	调节水池容积905.25m3

	
	三期工程
	废气防治措施
	格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，引自“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。

	
	
	废水防治措施
	厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入本工程生化段

	
	
	固废防治措施
	生活垃圾由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性，按照鉴别认定结果合理处置。

	
	
	噪声防治措施
	优选低噪声设备，采取隔声、减振、消声措施

	
	
	风险防范措施
	设置1座1000m3事故池，调节水池容积1537.5m3

	公用工程
	给水
	自来水接市政管网

	
	排水
	雨污分流，厂内工作人员生活污水经化粪池预处理后排入工程生化段，污水处理厂出水园区内综合利用。

	
	供电
	双电源，市政供电

	二、原辅材料

	序号
	药品种类
	性状
	年用量t/a
	厂区内最大贮存量（t）
	存放位置
	储存形式

	一期工程
	PAM
	固态
	1
	0.1
	加药间
	袋装

	
	PAC
	固态
	120
	10
	
	袋装

	
	氢氧化钠
	固态
	88
	5
	
	袋装

	
	双氧水（27%）
	液态
	285
	/
	
	二期10m3储罐

	
	硫酸（98%）
	液态
	4.25
	/
	
	二期10m3储罐

	
	硫酸亚铁
	液态
	140
	10
	
	桶装

	
	氯化铁
	液态
	1.6
	0.5
	
	桶装

	
	消石灰
（氢氧化钙）
	固态
	22
	2
	
	袋装

	
	碳源
	固态
	12
	2
	
	袋装

	
	活性炭
	固态
	3.8
	0.95
	
	袋装

	二期工程
	PAM
	固态
	3.5
	0.5
	加药间
	袋装

	
	PAC
	固态
	410
	20
	
	袋装

	
	氢氧化钠
	固态
	204
	10
	
	袋装

	
	双氧水（27%）
	液态
	810
	9.99
	
	10m3储罐

	
	硫酸亚铁
	液态
	400
	20
	
	桶装

	
	氯化铁
	液态
	8
	1.0
	
	桶装

	
	消石灰
	固态
	110
	10
	
	袋装

	
	碳源
	固态/液态
	146
	10
	
	桶装

	
	次氯酸钠
	液
	0.25
	0.1
	
	桶装

	
	硫酸（98%）
	液态
	170
	16.56
	
	10m3储罐

	
	活性炭
	固态
	4.08
	1.02
	
	袋装

	三期工程
	PAM
	固态
	5.25
	0.5
	加药间
	袋装

	
	PAC
	固态
	615
	20
	
	袋装

	
	氢氧化钠
	固态
	306
	15
	
	袋装

	
	双氧水（27%）
	液态
	1215
	20
	
	10m3储罐

	
	硫酸亚铁
	液态
	600
	20
	
	桶装

	
	氯化铁
	液态
	12
	1.0
	
	桶装

	
	消石灰
	固态
	165
	10
	
	袋装

	
	碳源
	固态/液态
	219
	10
	
	桶装

	
	次氯酸钠
	液
	0.375
	0.1
	
	桶装

	
	硫酸（98%）
	液态
	255
	16.56
	
	10m3储罐

	
	活性炭
	固态
	4.08
	1.02
	
	袋装

	三、项目拟采取的环境保护措施及污染物排放情况

	污染物
	污染源/排放口
	环境保护措施及主要运行 参数
	污染因子
	排放情况
	执行标准
	污染物排放量（t/a）
	执行标准

	
	
	
	
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	
	

	废气
	有组织
	排气筒（DA001）
	一期：酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附；二期：碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附，一期和二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放
	氨
	0.0071
	0.79
	/
	4.9
	0.0620
	臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2；非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级

	
	
	
	
	硫化氢
	0.00136
	0.15
	/
	0.33
	0.01188
	

	
	
	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.0344
	3.82
	120
	10
	0.3009
	

	
	
	
	
	硫酸雾
	0.000003
	＜45
	45
	1.5
	0.0000264
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	＜2000（无量纲）
	2000（无量纲）
	/
	

	
	
	排气筒（DA002）
	碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）
	氨
	0.0070 
	1.40
	/
	4.9
	0.0613
	

	
	
	
	
	硫化氢
	0.00134 
	0.27
	/
	0.33
	0.01176
	

	
	
	
	
	VOCs（以NMHC计）
	0.0306 
	6.12
	120
	10
	0.2679
	

	
	
	
	
	硫酸雾
	0.000003
	＜45
	45
	1.5
	0.000027
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	＜2000（无量纲）
	2000（无量纲）
	/
	

	
	无组织
	各池体加盖密封，产臭单元厂房负压收集
	氨
	/
	/
	/
	/
	0.13702 
	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB18948-2002）二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。

	
	
	
	硫化氢
	/
	/
	/
	/
	0.02627 
	

	
	
	
	VOCs（以NMHC计）
	/
	/
	/
	/
	0.31604 
	

	废水
	二期（水量703924.4m3/a）
	混合絮凝+初沉池+活性砂滤+臭氧氧化+AAO+A-MBBR生化池+二沉池+芬顿氧化+活性砂滤+BAC
	COD
	/
	44.8
	50
	/
	31.54 
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1

	
	
	
	BOD
	/
	9.6
	10
	/
	6.76 
	

	
	
	
	NH₃-N
	/
	4.59
	5
	/
	3.23 
	

	
	
	
	SS
	/
	10
	10
	/
	7.04 
	

	
	
	
	TN
	/
	14.88 
	15
	/
	10.47 
	

	
	
	
	TP
	/
	0.5
	0.5
	/
	0.35 
	

	
	
	
	石油类
	/
	0.95 
	1.0
	/
	0.67 
	

	
	
	
	苯胺类
	/
	0.14 
	0.5
	/
	0.10 
	

	
	
	
	甲醛
	/
	0.11 
	1.0
	/
	0.08 
	

	
	三期（水量1075567.4m3/a）
	混合絮凝+初沉池+活性砂滤+臭氧氧化+AAO+二沉池+芬顿氧化+活性砂滤+BAC
	COD
	/
	44.8
	50
	/
	48.19 
	

	
	
	
	BOD
	/
	9.6
	10
	/
	10.33 
	

	
	
	
	NH₃-N
	/
	4.59
	5
	/
	4.94 
	

	
	
	
	SS
	/
	10
	10
	/
	10.76 
	

	
	
	
	TN
	/
	14.875
	15
	/
	16.00 
	

	
	
	
	TP
	/
	0.5
	0.5
	/
	0.54 
	

	
	
	
	石油类
	/
	0.95 
	1.0
	/
	1.02 
	

	
	
	
	苯胺类
	/
	0.14 
	0.5
	/
	0.15 
	

	
	
	
	甲醛
	/
	0.11 
	1.0
	/
	0.12 
	

	噪声
	泵、风机等
	基础减振、隔声
	等效连续A声级Leq(A)
	/
	/
	昼间：≤65dB(A)
夜间：≤55dB(A)
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

	固体
废物
	生活垃圾
	暂存于生活垃圾收集箱，由环卫部门外运
	生活垃圾
	不排放
	8.76
	/

	
	栅渣
	暂存于危险废物贮存库（一期68m2，二期112m2，三期112m2），定期委托有资质单位处置
	危险废物
	不排放
	257.914
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求

	
	废盐
	
	
	
	1642.5
	

	
	废活性炭
	
	
	
	12.813
	

	
	废滤布
	
	
	
	1.7
	

	
	物化污泥
	
	
	
	2974.75
	

	
	废包装材料
	
	
	
	0.2
	

	
	分析废液
	
	
	
	0.5
	

	
	废机油及废油桶
	
	
	
	1.86
	

	
	合计
	
	
	
	4892.057
	

	
	生化污泥
	暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性后，按照鉴别结果合理处置
	鉴别认定
	
	1884.33
	

	
	臭氧催化氧化
	
	
	
	4t/2a
	

	
	合计
	
	
	
	1886.33
	


阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂项目（重大变动）环境影响报告书
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[bookmark: _Toc20552]“三同时”验收要求
本项目环保设施“三同时”验收一览表见表8.4‑1。
[bookmark: _Ref22843]表8.4‑1本项目“三同时”验收一览表
	污染物
	污染源/排放口
	污染因子
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	

	废气
	有组织
	排气筒（DA001）
	氨、硫化氢、VOCs（以NMHC计）、臭气浓度、硫酸雾
	一期：酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附；二期：碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附，一期和二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放
	臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2；非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级

	
	
	排气筒（DA002）
	氨、硫化氢、VOCs（以NMHC计）、臭气浓度、硫酸雾
	碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）
	

	
	无组织
	氨、硫化氢、VOCs（以NMHC计）
	各池体加盖密封，产臭单元厂房负压收集
	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB18948-2002）二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。

	废水
	一期工程
	高浓度废水
	高浓调节池+芬顿氧化+三效蒸发+臭氧氧化+厌氧生物滤塔+AO+臭氧氧化+反硝化+BAC+机械澄清槽+滤布过滤器
	进入二期工程

	
	
	低浓度废水
	混凝气浮+厌氧生物滤塔+AO+臭氧氧化+反硝化+BAC+机械澄清槽+滤布过滤器
	

	
	二期工程
	混合絮凝+初沉池+活性砂滤+臭氧氧化+AAO+A-MBBR生化池+二沉池+芬顿氧化+活性砂滤+BAC
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1

	
	三期工程
	混合絮凝+初沉池+活性砂滤+臭氧氧化+AAO+A-MBBR生化池+二沉池+芬顿氧化+活性砂滤+BAC
	

	噪声
	泵、风机等
	等效连续A声级Leq(A)
	隔声、基础减振、消声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；环境保护目标处执行1类标准。

	固体
废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	暂存于生活垃圾收集箱，由环卫部门外运
	/

	
	栅渣
	危险废物
	暂存于危险废物贮存库（一期68m2，二期112m2，三期112m2），定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求

	
	废盐
	
	
	

	
	废活性炭
	
	
	

	
	废滤布
	
	
	

	
	物化污泥
	
	
	

	
	废包装材料
	
	
	

	
	分析废液
	
	
	

	
	废机油及废油桶
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	生化污泥
	鉴别认定
	暂存于危险废物贮存库，鉴别认定其属性后，按照鉴别结果合理处置
	

	
	臭氧催化氧化
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	地下水
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	一般防渗区
	一般地面硬化

	环境风险
	一期建设 1座510m3事故水池，二期建设905.25m3调节池（可兼做事故池）；三期建设1座905.25m3事故水池。

	环境管理及环境监测
	建立环境管理及监测机构，按监测计划开展监测，申请排污许可证

	排污口规范化
	废气排气筒建立采样孔和采样平台、楼梯等；废气、废水、固废、噪声等排放源设立标识牌
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[bookmark: _Toc11543][bookmark: _Toc1508]项目概况
阜新市新邱独立工矿区煤化工产业基地精细化工污水处理厂位于阜新市新邱区煤化工基地大唐北路北侧，厂址地理位置坐标为E121.82422°、N42.06280°，现状厂区总占地面积为15924.11m2，建设一期、二期污水处理工程，目前已建设完成；厂区北侧新增用地，占地面积为7000m2，建设三期污水处理工程；总设计处理规模为5000m3/d。
一期工程污水处理规模为150m3/d，其中高浓度废水处理规模为50m3/d，低浓度废水处理工艺为100m3/d，收水范围为阜新昊瑞化工科技有限公司、阜新煜科化工科技有限公司和阜新泽程化工有限责任公司三家企业；污水处理工艺：高浓废水预处理工艺为“高浓调节池→混凝澄清→芬顿氧化→三效蒸发→臭氧氧化→厌氧生物滤塔→AO（缺氧/MBBR）→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→出水去二期”。低浓废水处理工艺流程为“来水一格栅→低浓调节池→混凝气浮→厌氧生物滤塔→AO→臭氧氧化→反硝化→BAC→机械澄清槽→滤布过滤器→去二期”。一期工程污水处理工程与二期污水处理工程并联运行，一期出水进二期污水处理工程。
二期、三期工程收水范围为精细化工产业区66hm2。二期工程污水处理规模为2000m3/d，处理工艺为“来水→粗格栅及提升水池→调节池及提升水池一混合絮凝池→初沉池→活性砂滤池1及中间水池1→臭氧催化氧化塔→臭氧释放池→AAO→A-MBBR生化池→二沉池→调酸池→混合池→芬顿反应池→中和脱气池→芬顿沉淀池一活性砂滤池2及中间水池→BAC过滤罐→清水池及外输泵→达标排放”。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，外运综合利用。
三期工程未建设，设计污水处理规模为3000m3/d，废水处理工艺与二期工程相同，出水满足回用标准要求后，外运综合利用。
项目总投资为6738万元，其中环保投资570万元，占总投资的8.5%；企业劳动定员为48人，年工作365天，每天24小时连续生产，年工作时间8760小时。
[bookmark: _Toc31406][bookmark: _Toc4463]环境质量现状
环境空气质量现状
根据《2024年生态环境质量报告书》，项目所在区域环境空气质量评价指标PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，为环境空气质量达标区。
氨、硫化氢、TVOC、硫酸满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》。
地下水环境质量现状
由监测结果可见，各监测点位水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录A中表A.1的限值。
土壤环境质量现状
根据监测报告，厂内监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，厂外5#监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，厂外6#监测点位监测值满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）限值要求。
[bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc16900]项目采取的环保措施
废气
一期工程：格栅渠、高浓度集水池、高浓度调节池、低浓度集水池、低浓度调节池生化污泥池、物化污泥池等室外构筑均加盖密封，密封盖均为一体化设计、施工，密封盖上分布的检修孔、设备孔将采用橡胶密封条进行密封；芬顿反应池、芬顿脱气池、混凝澄清槽、气浮、AO、二沉槽等均设置在封闭建筑物综合厂房内，各池体加盖密封。各池体废气负压收集，封闭厂房、危险废物贮存库等构筑物设置负压收集，收集效率为90%，收集后废气经“酸碱喷淋（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与二期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
二期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，废气收集引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，与一期废气共用1根15m高排气筒（DA001）排放。
三期工程：格栅井和提升水池、调节池、初沉池、活性砂滤池、提升水池、生化池、二沉池、调酸池、混合池、芬顿反应池、中和脱气池、芬顿沉淀池、废水回收池、污泥浓缩池等各池体构筑物均加盖密封，废气负压收集，收集效率为90%，收集后废气引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；硫酸储罐呼吸产生的硫酸雾经管道引至“碱喷淋+化学氧化（自带除湿除雾）+活性炭吸附”处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。
排气筒（DA001）和排气筒（DA002）排放废气中恶臭气体臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求（氨排放速率4.9kg/h、硫化氢排放速率0.33kg/h），非甲烷总烃、硫酸雾有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h；硫酸雾排放浓度45mg/m3、排放速率1.5kg/h）。
无组织废气中氨、硫化氢、非甲烷总烃估算最大落地浓度分别为0.006662mg/m3、0.0008955mg/m3、0.0152815mg/m3，厂界H2S、NH3 、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18948-2002）二级标准厂界浓度限值（NH3 1.5mg/m3，H2S 0.06mg/m3，臭气浓度 20（无量纲））；非甲烷总烃厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准（NMHC 4mg/m3）。
废水
本项目作为园区污水处理厂项目，为环保工程。本项目分为三期建设，废水处理规模分别为一期工程150m³/d，二期工程2000m³/d，三期工程3000m³/d。每期工程处理的废水均包括服务范围内企业排放废水及本项目厂区各期污水处理工程运行产生的废水。
本项目厂区内产生废水主要为反冲洗废水、压滤机清洗废水、药剂配置水、实验室分析废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水、生活污水及初期雨水。一期、二期、三期工程处理污水情况如下：
（1）一期工程
一期工程污水处理系统接水量总计为153.024m3/d（55853.76m3/a），其中一期收集服务范围内三家废水总计为138m3/d，其中高浓废水44m3/d，低浓废水94m3/d；厂区内产生的废水进入一期工程的废水量总计为15.024m3/d，包括一期反冲洗废水、一期压滤机清洗废水、一期废气喷淋塔废水、一期循环冷却水排水、药剂配置水，生活污水和初期雨水；厂外收集服务范围内三家高低浓度废水经格栅后分别进入高浓度废水收集池和低浓度废水收集池，厂区一期初期雨水经初期雨水暂存池暂存后，经格栅后进入一期低浓度废水收集池，厂区其他废水直接排入低浓度废水收集池，一期工程污水处理系统处理后废水排入二期污水处理工程进一步处理。
（2）二期工程
二期工程污水处理系统接水量总计为1980.59m3/d（722915.35m3/a），其中二期厂外收集服务范围内企业废水总计为1700m3/d，一期工程废水量为150m3/d，厂区内排放废水量为130.59m3/d，包括二期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水和循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水及一期工程出水经废水提升泵提升进入二期调节池，然后进入二期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于一期、二期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
（6） 三期工程
三期工程污水处理系统接水量总计为2973.31m3/d（1085258.15m3/a），其中三期厂外收集服务范围内废水总计为2920m3/d，厂区内排放废水量为53.31m3/d。包括三期工程反冲洗废水、压滤机清洗废水、废气喷淋塔废水、循环冷却水排水和初期雨水；厂外收集服务范围内企业废水、厂内初期雨水均经格栅后经废水提升至调节池，厂内废水经废水提升泵提升进入三期调节池，经三期工程污水处理系统处理达标后，一部分回用于三期工程反冲洗用水和循环冷却水补水；剩余部分外运综合利用。
正常运行时，本项目出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）标准限值，外运综合利用。
噪声
根据预测，本项目在选用低噪声设备，合理布局，设置基础减振、厂房建筑隔声等措施后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，兴隆沟处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008)1类标准要求。
固体废物
本项目产生的固体废物主要包括危险废物和生活垃圾。危险废物包括格栅工序产生的栅渣、三效蒸发产生的废盐、BAC单元和废气处理产生的废活性炭；滤布过滤机、板框压滤机、隔膜压滤机定期更换产生的废滤布、物化污泥、药剂原料包装废包装材料、分析室和在线监测产生的分析废液、废机油及废油桶，项目一期、二期、三期均设置一个危险废物贮存库，建筑面积分别为68m2、112m2、112m2，危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理；生化污泥和废催化剂厂内贮存按照危险废物贮存要求管理，需鉴别认定其属性，按照鉴别结果合理处置
地下水
在非正常状况下，泄漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，由于污染物源强浓度较大，形成超标污染较明显，但仍在厂区及厂界周边持续运移，虽超标污染羽距离下游最近保护目标较近，但始终未对保护目标造成影响。随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的污染物外漏，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性较小。
需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。
土壤
综上所述，正常工况下，一期高浓度废水集水池、调节池，二期三期工程调节池采取防渗措施，不会发生污水泄漏进而噪声土壤污染。生产装置区事故工况下，各污染物通过缝隙进入土壤，根据预测结果分析，发生泄漏10天内及时发现，采取阻断土壤修复等措施，保证土壤环境质量，减少对土壤环境的影响。
环境风险
本项目一期工程设置510m3事故池，另外一期工程高浓度集水池容积	55.6m3，低浓度集水池容积87.3m3，高浓度调节水池容积111.6m3，低浓度调节水池容积138.88m3；二期工程设置了1座905m3调节池；三期设置了一座1000m3事故池和1357.9m3调节池，可满足在事故发生、发出要求企业停产指令、企业停产最大时段时间内废水的贮存，制定应急计划、方案和程序，成立重大事故应急救援小组，编制突发环境事件应急预案，并至生态环境主管部门备案。一旦发生风险事故，在及时采取风险应急预案、严控污染物扩散的前提下，其对区域环境空气、土壤、地表水环境和动植物资源影响是可控的，环境风险处于可接受程度。
[bookmark: _Toc7763][bookmark: _Toc19443]总量控制
本项目建议新增化学需氧量0t/a、氨氮0 t/a、氮氧化物0t/a、VOCs 0.88494t/a，总量来源由管理部门统一调剂。
[bookmark: _Toc18478][bookmark: _Toc20686]公众意见采纳情况
本项目共进行了2阶段公示，首次公示在阜新市新邱区人民政府网站上进行公示（网址为https://www.fxxq.gov.cn/content/2024/961919.html），公示日期为2024年4月19日。在环境影响报告书主要内容基本完成时，我公司同时采取了网络公示、报纸公示对环评征求意见稿进行了公示，网络公示在阜新市新邱区人民政府进行了公示（网址为https://www.fxxq.gov.cn/content/2025/998751.html），公示日期为2025年8月4日；两次报纸公示采取在《辽宁工人报》公示，公示日期分别为2025年8月6日及2025年8月13日；项目在2025年8月4日在兴隆沟和东三合村居民处进行张贴公示，公示时间为10个工作日。
公示期间未收到任何公众反对意见。
[bookmark: _Toc21206][bookmark: _Toc13176]环境管理与监测计划
企业应建立健全完善的环境保护管理与监测计划制度，污染源和环境质量的监测工作可委托有资质的环境监测单位承担，对出现的环境问题作出及时反应和反馈。
[bookmark: _Toc1917][bookmark: _Toc13416]产业政策及相关符合性分析
[bookmark: _Toc19558]本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中“工业废水处理”项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类 鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用－工业‘三废’循环利用：‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”项目，符合产业政策要求。
项目位于阜新市新邱区煤化工基地大唐北路北侧，占地类型为环境设施用地，项目符合《阜新市煤化工产业基地控制性详细规划》、审查意见相关要求及生态环境分区管控要求；项目与《阜新市人民政府关于印发〈阜新市空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（阜政发〔2024〕12号）、《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》和《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符；与《关于进一步规范全省化工项目准入管理工作的通知》（辽发改工业〔2024〕66号）、《关于〈加强全省化工产业园区生态环境管理工作〉的通知》（辽环综函〔2020〕506号）、《辽宁省工业和信息化厅关于进一步加强化工园区管理工作的通知》〔2023〕184号、《关于印发〈阜新市新建化工项目准入条件（试行）〉的通知》相符；与《关于印发〈“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案〉的通知》（环大气〔2017〕121）、《辽宁省环境保护厅关于印发辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案的通知》（辽环发〔2018〕69号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）、《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符。
[bookmark: _Toc6259]环境影响可行性结论
项目属于D4620污水处理及其再生利用，项目本身为环保工程，项目的建设可有效削减排入地表水体的污染物，对于改善区域地表水环境质量具有积极的意义项目建设具有较好的环境效益。
本项目建设符合国家和地方相关产业政策，项目用地为公共设施用地，选址符合园区规划及规划环评审查意见。在落实评价提出的各项防治措施后，该项目各类污染物排放均能够满足达标排放和总量控制要求。项目运行后对周围环境影响较小；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众均无反对意见。项目在建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环境保护设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放，在认真落实评价所提出的环境风险防范、应急措施后，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。
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[bookmark: _Toc25081]附表
[bookmark: _Ref29488][bookmark: _Ref29511]附表 1 大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500～2000t/a
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO）
其他污染物（氨、硫化氢、非甲烷总烃、硫酸雾）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据

	主管部门发布的数据
	现状补充监测


	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
	AUSTAL2000
	EDMS/AEDT
	CALPUFF
	网络模型
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km
	边长5～50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%
	C非正常占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%
	K＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、硫酸雾）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受
	不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远）（/）米

	
	污染源年排放量
	SO2:(0)t/a
	NOx:(0)t/a
	颗粒物：（0）t/a
	VOCS:(0.88494)t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


[bookmark: _Ref20227]附表 2  建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型□；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放☑；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物 □ ；非持久性污染物□；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他☑
	水温□；水位□水深□；流速□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B
☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟 建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口 数据□；其他□

	
	受影响水体水 环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开 发利用情况
	未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	(  )
	监测断面或点位个数（   ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km ；湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km2

	
	评价因子
	(   )

	
	评价标准
	河流、湖库、河口： Ⅰ类□；  Ⅱ类□； Ⅲ类□； Ⅳ类□； Ⅴ类□近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准□  )

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况： 达标□；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标
	达标区□不达标区□

	
	
	□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域□区域）水资源□包括水能资源）与开发利用总体状况、生 态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流 状况与河湖演变状况□
	

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km ；湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km2

	
	预测因子
	(   )

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季 □设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求□水环境控制单元或断面水质达标□满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排 放满足等量或减量替代要求□满足区（流）域水环境质量改善目标要求□水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响 评价、生态流量符合性评价□对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设 置的环境合理性评价□满足生态环境保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	(   )
	(   )
	(   )

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s生态水位：一般水期（ ）m ；鱼类繁殖期（ ）m ；其他□ ) m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□； 自动□；无监测□
	手动☑； 自动☑；无监测□

	
	
	监测点位
	(  )
	( 厂区总排放口 )

	
	
	监测因子
	(  )
	（流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、五日生化需氧量、石油类、溶解性总固体、挥发酚、硫化物、总氰化物、苯胺类、甲醛、烷基汞、总镍、总铜、总锌）

	
	污染物排放清单
	/

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“”未勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容
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附表 3  声环境影响评价自查表
	[bookmark: _Ref31108]工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区☑
	2类区□
	3类区
	4a类区
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源
调查
	噪声源调查方法
	现场实测☑
	已有资料☑
	研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑
	其他□

	
	预测范围
	200m☑
	大于200m□
	小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑
	不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测
☑
	固定位置监测
□
	自动监测
□
	手动监测
☑
	无监测
□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子（等效连续A声级）
	监测点位数（1）
	无监测
□

	评价结论
	环境影响
	可行☑
	不可行□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项
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附表 4  土壤环境影响评价自查表
	[bookmark: _Ref31027]工作内容
	完成情况

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□

	
	占地规模
	(2.292411hm2)hm2

	
	敏感目标信息
		保护目标
	保护对象
	相对厂址

	
	
	方位
	距离（m）

	兴隆沟
	居住用地面积1.33hm2，保护人口数为9人
	N
	105

	项目东侧耕地
	耕地面积5.19hm2
	E
	10

	项目西侧耕地
	耕地面积3.93hm2
	W
	10




	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）

	
	全部污染物
	氨、硫化氢、非甲烷总烃、盐类、氰化物、苯胺类、甲醛、石油类

	
	特征因子
	非甲烷总烃（石油烃）、苯胺、石油烃

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□

	评价工作等级
	一级；二级☑；三级□

	现状调查内容
	资料收集
	a)☑; b)☑; c)☑; d)☑

	
	理化特性
	见表4.6‑2

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0-0.2m

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0-3.0m

	
	现状监测因子
	基本因子：GB36600-2018中45项，特征因子：pH、石油烃；

	现状评价
	评价因子
	占地范围内基本因子GB36600-2018中45项，特征因子GB36600中pH、石油烃，占地范围外特征因子GB36600中pH、石油烃

	
	评价标准
	GB15618☑；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（）

	
	现状评价结论
	区域土壤环境现状良好

	影响预测
	预测因子
	苯胺、石油烃

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他（）

	
	预测分析内容
	影响范围（）
影响程度（）

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次

	
	
	2个
	pH、苯胺、石油烃
	3年一次

	
	信息公开指标
	无

	评价结论
	对土壤环境影响较小

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。
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附表 5  生态影响评价自查表
	[bookmark: _Ref30556]工作内容
	自查项目

	生态影响 识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他√

	
	影响方式
	工程占用√；施工活动干扰√；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种□（ ）生境□（  ）生物群落□（  ）生态系统□（  ）生物多样性□（ ）生态敏感区□（  ）自然景观□（	）自然遗迹□（	）其他□（）

	评价等级
	一级□	二级☑	三级□	生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.2775271）km2；水域面积：（0）km2

	生态现状 调查与评价
	调查方法
	资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感 区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性□；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（	）”  为内容填写项。
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附表 6  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险
物质
	名称
	硫酸（98%）
	双氧水（27%）
	液碱（20%）
	次氯酸钠（10%）
	氨
	硫化氢
	高浓度废水

	
	
	存在总量/t
	33.12
	19.98
	23.9
	0.02
	0.0000609
	0.00001493
	133.92

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数＜500人
	5km范围内人口数＜5万人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1
	F2
	F3

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1
	S2
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1
	G2
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1
	D2
	D3

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1
	1≤Q<10
	10≤Q<100
	Q>100

	
	M值
	M1
	M2
	M3
	M4

	
	P值
	P1
	P2
	P3
	P4

	环境敏感
程度
	大气
	E1
	E2
	E3

	
	地表水
	E1
	E2
	E3

	
	地下水
	E1
	E2
	E3

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆

	
	环境风险
类型
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气
	地表水
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法
	其他估算法

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度－1最大影响范围（38.91）m

	
	
	
	大气毒性终点浓度－2最大影响范围（48.57）m

	
	地表水
	最近环境敏感目标（无），到达时间（0）h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间（0）d

	
	
	最近环境敏感目标（无），到达时间（0）d

	重点风险防范措施
	一期建设 1座510m3事故水池，二期建设905.25m3调节池（可兼做事故池）；三期建设1座905.25m3事故水池。

	评价结论与建议
	结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，环境风险是可控的。

	注：“”为勾选项，“____”为填写项。




-10cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	6.66268656716418e-27	1.83432835820896e-25	5.03283582089552e-24	1.49074626865672e-22	4.98805970149254e-21	2.01791044776119e-19	1.00776119402985e-17	6.91343283582089e-16	1.25223880597015e-14	6.47462686567164e-13	1.25014925373134e-11	1.78686567164179e-10	2.14626865671642e-9	6.67164179104478e-8	1.06865671641791e-6	1.25194029850746e-5	0.000249402985074627	0.00496119402985075	0.0382089552238806	0.175462686567164	0.557611940298507	1.36776119402985	3.28955223880597	6.32238805970149	10.3701492537313	16.8208955223881	24.2298507462687	32.1194029850746	40.1791044776119	48.2686567164179	56	63.3731343283582	70.3283582089552	76.8059701492537	82.865671641791	88.4776119402985	95.1641791044776	101.313432835821	106.716417910448	111.522388059701	115.791044776119	119.55223880597	122.89552238806	125.880597014925	128.507462686567	130.835820895522	132.89552238806	134.716417910448	136.328358208955	137.761194029851	139.044776119403	140.179104477612	141.194029850746	142.059701492537	142.865671641791	143.761194029851	144.537313432836	145.194029850746	145.761194029851	146.238805970149	146.65671641791	147.014925373134	147.34328358209	147.582089552239	147.820895522388	148.029850746269	148.179104477612	148.328358208955	148.44776119403	148.567164179104	148.65671641791	148.746268656716	148.805970149254	148.865671641791	148.925373134328	148.985074626866	149.014925373134	149.044776119403	149.074626865672	149.10447761194	149.10447761194	149.134328358209	149.164179104478	149.164179104478	149.164179104478	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	-20cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.21492537313433e-28	2.03820895522388e-25	1.88388059701493e-22	1.25611940298507e-20	5.84776119402985e-19	2.2444776119403e-17	7.78805970149254e-16	2.50985074626866e-13	1.76119402985075e-11	9.14626865671642e-10	2.08119402985075e-7	9.60298507462687e-6	0.000194865671641791	0.00204089552238806	0.012844776119403	0.0549850746268657	0.174119402985075	0.440298507462687	0.934029850746269	1.73313432835821	2.90029850746269	5.01791044776119	7.84477611940298	11.4059701492537	15.5820895522388	20.2776119402985	25.4089552238806	30.8955223880597	36.5970149253731	42.5074626865672	48.5373134328358	54.5074626865672	60.3582089552239	66.089552238806	71.6417910447761	76.9850746268657	82.089552238806	86.955223880597	91.5522388059701	95.910447761194	101.194029850746	106.029850746269	110.477611940299	114.507462686567	118.208955223881	121.522388059701	124.537313432836	127.223880597015	129.671641791045	131.850746268657	133.791044776119	135.55223880597	137.10447761194	138.477611940299	139.731343283582	140.835820895522	141.820895522388	142.716417910448	143.492537313433	144.179104477612	144.776119402985	145.313432835821	145.791044776119	146.208955223881	146.567164179104	146.89552238806	147.194029850746	147.432835820896	147.641791044776	147.850746268657	148	148.149253731343	148.328358208955	148.44776119403	148.567164179104	148.686567164179	148.776119402985	148.835820895522	148.89552238806	148.955223880597	148.985074626866	149.044776119403	149.074626865672	149.10447761194	149.10447761194	149.134328358209	149.164179104478	149.164179104478	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	-40cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39582089552239e-27	1.15074626865672e-25	9.34925373134328e-24	3.38208955223881e-20	8.02089552238806e-18	1.45850746268657e-15	2.21014925373134e-13	2.53641791044776e-11	1.98059701492537e-9	8.53134328358209e-8	1.91850746268657e-6	2.46268656716418e-5	0.000193223880597015	0.00104	0.00415223880597015	0.0131164179104478	0.0344776119402985	0.0787164179104478	0.159791044776119	0.295791044776119	0.508358208955224	0.818507462686567	1.40328358208955	2.24149253731343	3.37910447761194	4.85373134328358	6.69850746268657	8.93134328358209	11.5283582089552	14.4865671641791	17.7880597014925	21.4059701492537	25.310447761194	29.465671641791	33.8208955223881	38.3582089552239	43.044776119403	47.7910447761194	52.7164179104478	57.6417910447761	62.5373134328358	67.3731343283582	72.1492537313433	76.8358208955224	81.3731343283582	85.7611940298507	90	94.0597014925373	97.8507462686567	101.492537313433	104.955223880597	108.208955223881	111.283582089552	114.208955223881	117.55223880597	120.65671641791	123.492537313433	126.089552238806	128.477611940299	130.65671641791	132.626865671642	134.388059701493	136	137.462686567164	138.776119402985	139.940298507463	141.014925373134	141.940298507463	142.776119402985	143.55223880597	144.208955223881	144.805970149254	145.34328358209	145.791044776119	146.208955223881	146.597014925373	146.925373134328	147.194029850746	147.462686567164	147.671641791045	147.880597014925	148.029850746269	148.179104477612	148.328358208955	148.44776119403	148.537313432836	148.626865671642	148.686567164179	148.776119402985	148.835820895522	148.89552238806	148.925373134328	148.985074626866	149.014925373134	149.044776119403	149.074626865672	149.10447761194	149.10447761194	149.134328358209	149.134328358209	149.164179104478	149.164179104478	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	-60cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.46179104477612e-26	2.2644776119403e-24	3.39701492537313e-22	5.01791044776119e-20	6.91044776119403e-18	8.54328358208955e-16	9.05074626865672e-14	7.53134328358209e-12	2.86029850746269e-9	1.31014925373134e-7	2.62597014925373e-6	2.76328358208955e-5	0.000178985074626866	0.000818208955223881	0.00287671641791045	0.00830746268656716	0.0205940298507463	0.0452835820895522	0.0903582089552239	0.165731343283582	0.284507462686567	0.462388059701493	0.717910447761194	1.07074626865672	1.55014925373134	2.16716417910448	2.93970149253731	3.88358208955224	5.01791044776119	6.34925373134328	7.88955223880597	9.64776119402985	11.6238805970149	13.8179104477612	16.1731343283582	18.7313432835821	21.4776119402985	24.4059701492537	27.5014925373134	30.7462686567164	34.955223880597	39.3432835820896	43.8507462686567	48.5074626865672	53.1940298507463	57.9402985074627	62.6865671641791	67.4029850746269	72.0597014925373	76.6567164179104	81.134328358209	85.4925373134328	89.7014925373134	93.7611940298507	97.6716417910448	101.402985074627	104.955223880597	108.328358208955	111.522388059701	114.537313432836	117.373134328358	120	122.477611940299	124.776119402985	126.925373134328	128.925373134328	130.746268656716	132.44776119403	133.940298507463	135.34328358209	136.626865671642	137.791044776119	138.865671641791	139.850746268657	140.746268656716	141.582089552239	142.328358208955	143.014925373134	143.671641791045	144.238805970149	144.776119402985	145.253731343284	145.671641791045	146.059701492537	146.388059701493	146.716417910448	146.985074626866	147.253731343284	147.462686567164	147.671641791045	147.850746268657	148	148.149253731343	148.268656716418	148.388059701493	148.477611940299	148.567164179104	148.65671641791	148.716417910448	148.776119402985	148.835820895522	148.89552238806	148.925373134328	148.985074626866	149.014925373134	149.044776119403	149.074626865672	149.074626865672	149.10447761194	149.134328358209	149.134328358209	149.164179104478	149.164179104478	149.164179104478	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	-80cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.45373134328358e-27	2.09671641791045e-24	8.98507462686567e-22	3.39701492537313e-19	1.15492537313433e-16	3.02388059701493e-14	4.74328358208955e-12	3.59402985074627e-10	1.22477611940298e-8	2.03432835820896e-7	1.96029850746269e-6	1.30149253731343e-5	6.18208955223881e-5	0.000228985074626866	0.000697611940298507	0.00182955223880597	0.00427164179104478	0.00904776119402985	0.0176686567164179	0.0323283582089552	0.0560298507462687	0.0917910447761194	0.144567164179104	0.219283582089552	0.321492537313433	0.457910447761194	0.634925373134328	0.922388059701493	1.30149253731343	1.78955223880597	2.4	3.15223880597015	4.05970149253731	5.14029850746269	6.4089552238806	7.86865671641791	9.53432835820896	11.4119402985075	13.4985074626866	15.8	18.310447761194	21.0238805970149	23.9313432835821	27.0208955223881	30.2686567164179	33.7014925373134	37.2537313432836	40.9253731343284	44.6865671641791	48.5373134328358	52.4776119402985	56.4179104477612	60.3880597014925	64.3880597014925	68.3582089552239	72.1194029850746	75.8805970149254	79.5522388059702	83.1940298507463	86.7164179104477	90.1791044776119	93.5223880597015	96.7761194029851	99.910447761194	102.925373134328	105.970149253731	108.835820895522	111.611940298507	114.208955223881	116.716417910448	119.074626865672	121.283582089552	123.402985074627	125.373134328358	127.223880597015	128.955223880597	130.597014925373	132.089552238806	133.522388059701	134.835820895522	136.059701492537	137.194029850746	138.238805970149	139.194029850746	140.089552238806	140.89552238806	141.671641791045	142.358208955224	142.985074626866	143.582089552239	144.119402985075	144.597014925373	145.044776119403	145.462686567164	145.820895522388	146.149253731343	146.44776119403	146.746268656716	146.985074626866	147.223880597015	147.432835820896	147.611940298507	147.791044776119	147.940298507463	148.059701492537	148.208955223881	148.268656716418	148.358208955224	-100cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.23373134328358e-26	5.99402985074627e-24	2.61701492537313e-21	9.57910447761194e-19	2.78686567164179e-16	5.85970149253731e-14	5.77910447761194e-12	2.31402985074627e-10	4.36119402985075e-9	4.69850746268657e-8	3.25671641791045e-7	1.69522388059701e-6	7.16417910447761e-6	2.56298507462687e-5	0.000100537313432836	0.000324776119402985	0.000917313432835821	0.00227791044776119	0.00506567164179104	0.010310447761194	0.0194686567164179	0.0345671641791045	0.0582388059701493	0.093910447761194	0.145791044776119	0.218925373134328	0.319402985074627	0.454029850746269	0.63044776119403	0.857313432835821	1.14358208955224	1.49970149253731	1.9355223880597	2.46119402985075	3.0865671641791	3.82388059701493	4.68059701492537	5.66865671641791	6.79402985074627	8.06567164179105	9.4865671641791	11.0626865671642	12.7313432835821	14.5492537313433	16.5164179104478	18.6298507462687	20.8865671641791	23.2865671641791	25.8208955223881	28.4805970149254	31.2537313432836	34.1492537313433	37.2835820895522	40.4776119402985	43.7910447761194	47.1641791044776	50.5970149253731	54.089552238806	57.5820895522388	61.134328358209	64.6567164179104	68.2089552238806	71.7014925373134	75.1940298507463	78.6268656716418	82.0298507462687	85.3731343283582	88.6268656716418	91.7910447761194	94.8955223880597	97.910447761194	100.835820895522	103.641791044776	106.358208955224	108.985074626866	111.492537313433	113.880597014925	116.179104477612	118.358208955224	120.44776119403	122.417910447761	124.268656716418	126.029850746269	127.701492537313	129.283582089552	130.776119402985	132.149253731343	133.462686567164	134.686567164179	135.820895522388	136.89552238806	137.880597014925	138.805970149254	139.432835820896	140.029850746269	时间（d）

浓度mg/kg



10天	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.194029850746	149.164179104478	149.10447761194	149.074626865672	148.985074626866	148.89552238806	148.776119402985	148.597014925373	148.388059701493	148.119402985075	147.820895522388	147.402985074627	146.89552238806	146.298507462687	145.582089552239	144.716417910448	143.671641791045	142.477611940299	141.074626865672	139.462686567164	137.582089552239	135.492537313433	133.10447761194	130.477611940299	127.522388059701	124.298507462687	120.776119402985	116.955223880597	112.865671641791	108.507462686567	103.910447761194	99.0746268656716	94.0597014925373	88.8955223880597	83.5820895522388	78.2089552238806	72.8059701492537	67.4029850746269	62.0597014925373	56.7761194029851	51.6716417910448	46.7164179104478	41.9701492537313	37.4626865671642	33.1940298507463	29.2238805970149	25.5402985074627	22.1582089552239	19.0805970149254	16.3014925373134	13.8179104477612	11.6149253731343	9.68059701492537	8	6.55223880597015	5.31641791044776	4.27164179104478	3.4	2.67761194029851	2.0865671641791	1.60805970149254	1.22477611940299	0.921791044776119	0.684776119402985	0.502089552238806	0.362686567164179	0.258179104477612	0.180746268656716	0.124417910447761	0.0842388059701493	0.0560298507462687	0.0365671641791045	0.0233940298507463	0.0146417910447761	0.00894925373134328	0.00532835820895522	0.00307761194029851	0.00171940298507463	0.000926567164179105	0.000480597014925373	0.000238417910447761	0.000112537313432836	5.01194029850746e-5	2.0910447761194e-5	8.0865671641791e-6	2.85940298507463e-6	9.1044776119403e-7	2.56208955223881e-7	6.19701492537313e-8	1.24507462686567e-8	1.96149253731343e-9	2.31402985074627e-10	2.31402985074627e-10	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	20天	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.164179104478	149.134328358209	149.10447761194	149.074626865672	149.044776119403	148.985074626866	148.925373134328	148.865671641791	148.776119402985	148.686567164179	148.567164179104	148.417910447761	148.268656716418	148.059701492537	147.850746268657	147.611940298507	147.313432835821	146.985074626866	146.597014925373	146.179104477612	145.671641791045	145.134328358209	144.507462686567	143.791044776119	143.014925373134	142.149253731343	141.164179104478	140.119402985075	138.955223880597	137.671641791045	136.268656716418	134.746268656716	133.10447761194	131.313432835821	129.402985074627	127.34328358209	125.164179104478	122.835820895522	120.388059701493	117.791044776119	115.074626865672	112.208955223881	109.223880597015	106.149253731343	102.925373134328	99.6417910447761	96.2388059701493	92.7761194029851	89.2537313432836	85.6417910447761	82.0298507462687	78.3582089552239	74.6865671641791	70.9850746268657	67.3134328358209	63.7014925373134	60.089552238806	56.5373134328358	53.0746268656716	49.7014925373134	46.4179104477612	43.3134328358209	40.3880597014925	37.7313432835821	35.5522388059701	34.1492537313433	34.1492537313433	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	30天	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.194029850746	149.194029850746	149.194029850746	149.164179104478	149.164179104478	149.134328358209	149.10447761194	149.10447761194	149.074626865672	149.014925373134	148.985074626866	148.925373134328	148.89552238806	148.835820895522	148.746268656716	148.686567164179	148.567164179104	148.477611940299	148.358208955224	148.208955223881	148.059701492537	147.880597014925	147.701492537313	147.492537313433	147.223880597015	146.955223880597	146.65671641791	146.328358208955	145.940298507463	145.55223880597	145.10447761194	144.597014925373	144.059701492537	143.492537313433	142.865671641791	142.238805970149	141.582089552239	140.955223880597	140.388059701493	140.029850746269	140.029850746269	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.194029850746	149.164179104478	149.10447761194	149.074626865672	148.985074626866	148.89552238806	148.776119402985	148.597014925373	148.388059701493	148.119402985075	147.820895522388	147.402985074627	146.89552238806	146.298507462687	145.582089552239	144.716417910448	143.671641791045	142.477611940299	141.074626865672	139.462686567164	137.582089552239	135.492537313433	133.10447761194	130.477611940299	127.522388059701	124.298507462687	120.776119402985	116.955223880597	112.865671641791	108.507462686567	103.910447761194	99.0746268656716	94.0597014925373	88.8955223880597	83.5820895522388	78.2089552238806	72.8059701492537	67.4029850746269	62.0597014925373	56.7761194029851	51.6716417910448	46.7164179104478	41.9701492537313	37.4626865671642	33.1940298507463	29.2238805970149	25.5402985074627	22.1582089552239	19.0805970149254	16.3014925373134	13.8179104477612	11.6149253731343	9.68059701492537	8	6.55223880597015	5.31641791044776	4.27164179104478	3.4	2.67761194029851	2.0865671641791	1.60805970149254	1.22477611940299	0.921791044776119	0.684776119402985	0.502089552238806	0.362686567164179	0.258179104477612	0.180746268656716	0.124417910447761	0.0842388059701493	0.0560298507462687	0.0365671641791045	0.0233940298507463	0.0146417910447761	0.00894925373134328	0.00532835820895522	0.00307761194029851	0.00171940298507463	0.000926567164179105	0.000480597014925373	0.000238417910447761	0.000112537313432836	5.01194029850746e-5	2.0910447761194e-5	8.0865671641791e-6	2.85940298507463e-6	9.1044776119403e-7	2.56208955223881e-7	6.19701492537313e-8	1.24507462686567e-8	1.96149253731343e-9	2.31402985074627e-10	2.31402985074627e-10	1312.69565217391	1296.70135424091	1279.25302922309	1260.64148253742	1240.57590876693	1219.34711332858	1196.66429080542	1172.8182466144	1147.51817533856	1121.05488239487	1093.13756236636	1064.05702066999	1034.10406272274	1002.69707769066	970.708481824661	937.556664290806	903.823235923022	869.508196721311	834.32074126871	799.133285816108	763.364219529579	727.595153243051	691.535281539558	655.766215253029	620.578759800428	585.391304347826	550.785459729152	517.052031361368	484.191019244476	452.202423378475	421.958660014255	393.459729151818	367.578047042053	346.349251603706	332.681397006415	332.681397006415	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.253731343284	149.223880597015	149.223880597015	149.223880597015	149.194029850746	149.164179104478	149.10447761194	149.074626865672	148.985074626866	148.89552238806	148.776119402985	148.597014925373	148.388059701493	148.119402985075	147.820895522388	147.402985074627	146.89552238806	146.298507462687	145.582089552239	144.716417910448	143.671641791045	142.477611940299	141.074626865672	139.462686567164	137.582089552239	135.492537313433	133.10447761194	130.477611940299	127.522388059701	124.298507462687	120.776119402985	116.955223880597	112.865671641791	108.507462686567	103.910447761194	99.0746268656716	94.0597014925373	88.8955223880597	83.5820895522388	78.2089552238806	72.8059701492537	67.4029850746269	62.0597014925373	56.7761194029851	51.6716417910448	46.7164179104478	41.9701492537313	37.4626865671642	33.1940298507463	29.2238805970149	25.5402985074627	22.1582089552239	19.0805970149254	16.3014925373134	13.8179104477612	11.6149253731343	9.68059701492537	8	6.55223880597015	5.31641791044776	4.27164179104478	3.4	2.67761194029851	2.0865671641791	1.60805970149254	1.22477611940299	0.921791044776119	0.684776119402985	0.502089552238806	0.362686567164179	0.258179104477612	0.180746268656716	0.124417910447761	0.0842388059701493	0.0560298507462687	0.0365671641791045	0.0233940298507463	0.0146417910447761	0.00894925373134328	0.00532835820895522	0.00307761194029851	0.00171940298507463	0.000926567164179105	0.000480597014925373	0.000238417910447761	0.000112537313432836	5.01194029850746e-5	2.0910447761194e-5	8.0865671641791e-6	2.85940298507463e-6	9.1044776119403e-7	2.56208955223881e-7	6.19701492537313e-8	1.24507462686567e-8	1.96149253731343e-9	2.31402985074627e-10	2.31402985074627e-10	1452.86386315039	1452.57305773343	1452.57305773343	1452.28225231646	1451.70064148254	1451.40983606557	1450.82822523165	1450.53741981468	1449.95580898076	1449.08339272986	1448.50178189594	1447.33856022808	1446.46614397719	1445.30292230934	1443.84889522452	1442.3948681397	1440.65003563792	1438.90520313614	1436.86956521739	1434.25231646472	1431.63506771205	1428.72701354241	1425.52815395581	1421.74768353528	1417.96721311475	1413.6051318603	1408.66143977192	1403.42694226657	1397.90163934426	1391.79472558803	1385.68781183179	1379.29009265859	1373.18317890235	1367.65787598004	1364.16821097648	1364.16821097648	浓度（mg/kg）

深度m



-10cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	4.99701492537313e-28	1.37574626865672e-26	3.77462686567164e-25	1.11805970149254e-23	3.7410447761194e-22	1.5134328358209e-20	7.55820895522388e-19	5.18507462686567e-17	9.39179104477612e-16	4.85597014925373e-14	9.37611940298507e-13	1.34014925373134e-11	1.60970149253731e-10	5.00373134328358e-9	8.01492537313433e-8	9.38955223880597e-7	1.8705223880597e-5	0.000372089552238806	0.00286567164179104	0.0131597014925373	0.0418208955223881	0.102582089552239	0.246716417910448	0.474179104477612	0.777761194029851	1.2615671641791	1.81723880597015	2.4089552238806	3.0134328358209	3.62014925373134	4.2	4.75298507462687	5.27462686567164	5.76044776119403	6.21492537313433	6.63582089552239	7.13731343283582	7.59850746268657	8.00373134328358	8.36417910447761	8.68432835820895	8.96641791044776	9.21716417910448	9.4410447761194	9.63805970149254	9.81268656716418	9.96716417910448	10.1037313432836	10.2246268656716	10.3320895522388	10.4283582089552	10.5134328358209	10.589552238806	10.6544776119403	10.7149253731343	10.7820895522388	10.8402985074627	10.889552238806	10.9320895522388	10.9679104477612	10.9992537313433	11.0261194029851	11.0507462686567	11.0686567164179	11.0865671641791	11.1022388059701	11.1134328358209	11.1246268656716	11.1335820895522	11.1425373134328	11.1492537313433	11.1559701492537	11.160447761194	11.1649253731343	11.1694029850746	11.1738805970149	11.1761194029851	11.1783582089552	11.1805970149254	11.1828358208955	11.1828358208955	11.1850746268657	11.1873134328358	11.1873134328358	11.1873134328358	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	-20cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.16119402985075e-29	1.52865671641791e-26	1.41291044776119e-23	9.42089552238806e-22	4.38582089552239e-20	1.68335820895522e-18	5.8410447761194e-17	1.88238805970149e-14	1.32089552238806e-12	6.85970149253731e-11	1.56089552238806e-8	7.20223880597015e-7	1.46149253731343e-5	0.000153067164179104	0.000963358208955224	0.00412388059701493	0.0130589552238806	0.0330223880597015	0.0700522388059701	0.129985074626866	0.217522388059702	0.37634328358209	0.588358208955224	0.85544776119403	1.16865671641791	1.52082089552239	1.90567164179104	2.31716417910448	2.74477611940299	3.18805970149254	3.64029850746269	4.08805970149254	4.52686567164179	4.95671641791045	5.37313432835821	5.77388059701493	6.15671641791045	6.52164179104478	6.86641791044776	7.19328358208955	7.58955223880597	7.95223880597015	8.28582089552239	8.58805970149254	8.86567164179104	9.11417910447761	9.34029850746269	9.54179104477612	9.72537313432836	9.88880597014925	10.034328358209	10.1664179104478	10.2828358208955	10.3858208955224	10.4798507462687	10.5626865671642	10.6365671641791	10.7037313432836	10.7619402985075	10.8134328358209	10.8582089552239	10.8985074626866	10.934328358209	10.965671641791	10.9925373134328	11.0171641791045	11.039552238806	11.0574626865672	11.0731343283582	11.0888059701493	11.1	11.1111940298507	11.1246268656716	11.1335820895522	11.1425373134328	11.1514925373134	11.1582089552239	11.1626865671642	11.1671641791045	11.1716417910448	11.1738805970149	11.1783582089552	11.1805970149254	11.1828358208955	11.1828358208955	11.1850746268657	11.1873134328358	11.1873134328358	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	-40cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04686567164179e-28	8.63059701492537e-27	7.01194029850746e-25	2.5365671641791e-21	6.01567164179104e-19	1.09388059701493e-16	1.65761194029851e-14	1.90231343283582e-12	1.48544776119403e-10	6.39850746268657e-9	1.43888059701493e-7	1.84701492537313e-6	1.44917910447761e-5	7.8e-5	0.000311417910447761	0.000983731343283582	0.00258582089552239	0.00590373134328358	0.011984328358209	0.022184328358209	0.0381268656716418	0.0613880597014925	0.105246268656716	0.168111940298507	0.253432835820896	0.364029850746269	0.502388059701493	0.669850746268657	0.864626865671642	1.08649253731343	1.33410447761194	1.60544776119403	1.89828358208955	2.20992537313433	2.5365671641791	2.87686567164179	3.22835820895522	3.58432835820895	3.95373134328358	4.32313432835821	4.69029850746269	5.05298507462687	5.41119402985075	5.76268656716418	6.10298507462687	6.43208955223881	6.75	7.0544776119403	7.33880597014925	7.61194029850746	7.87164179104478	8.11567164179104	8.34626865671642	8.56567164179105	8.81641791044776	9.04925373134328	9.26194029850746	9.45671641791045	9.63582089552239	9.79925373134328	9.94701492537313	10.0791044776119	10.2	10.3097014925373	10.4082089552239	10.4955223880597	10.5761194029851	10.6455223880597	10.7082089552239	10.7664179104478	10.815671641791	10.860447761194	10.9007462686567	10.934328358209	10.965671641791	10.994776119403	11.0194029850746	11.039552238806	11.0597014925373	11.0753731343284	11.0910447761194	11.1022388059701	11.1134328358209	11.1246268656716	11.1335820895522	11.1402985074627	11.1470149253731	11.1514925373134	11.1582089552239	11.1626865671642	11.1671641791045	11.1694029850746	11.1738805970149	11.1761194029851	11.1783582089552	11.1805970149254	11.1828358208955	11.1828358208955	11.1850746268657	11.1850746268657	11.1873134328358	11.1873134328358	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	-60cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.09634328358209e-27	1.69835820895522e-25	2.54776119402985e-23	3.7634328358209e-21	5.18283582089552e-19	6.40746268656716e-17	6.78805970149254e-15	5.64850746268657e-13	2.14522388059702e-10	9.82611940298507e-9	1.9694776119403e-7	2.07246268656716e-6	1.34238805970149e-5	6.1365671641791e-5	0.000215753731343284	0.000623059701492537	0.00154455223880597	0.00339626865671642	0.00677686567164179	0.0124298507462687	0.0213380597014925	0.0346791044776119	0.0538432835820896	0.0803059701492537	0.116261194029851	0.162537313432836	0.220477611940299	0.291268656716418	0.37634328358209	0.476194029850746	0.591716417910448	0.723582089552239	0.871791044776119	1.03634328358209	1.21298507462687	1.40485074626866	1.61082089552239	1.83044776119403	2.06261194029851	2.30597014925373	2.62164179104478	2.95074626865672	3.28880597014925	3.63805970149254	3.98955223880597	4.3455223880597	4.70149253731343	5.05522388059701	5.4044776119403	5.74925373134328	6.08507462686567	6.41194029850746	6.72761194029851	7.03208955223881	7.32537313432836	7.60522388059701	7.87164179104478	8.12462686567164	8.36417910447761	8.59029850746269	8.80298507462687	9	9.18582089552239	9.35820895522388	9.51940298507463	9.66940298507463	9.80597014925373	9.93358208955224	10.0455223880597	10.1507462686567	10.2470149253731	10.334328358209	10.4149253731343	10.4888059701493	10.5559701492537	10.6186567164179	10.6746268656716	10.7261194029851	10.7753731343284	10.8179104477612	10.8582089552239	10.8940298507463	10.9253731343284	10.9544776119403	10.9791044776119	11.0037313432836	11.0238805970149	11.0440298507463	11.0597014925373	11.0753731343284	11.0888059701493	11.1	11.1111940298507	11.1201492537313	11.1291044776119	11.1358208955224	11.1425373134328	11.1492537313433	11.1537313432836	11.1582089552239	11.1626865671642	11.1671641791045	11.1694029850746	11.1738805970149	11.1761194029851	11.1783582089552	11.1805970149254	11.1805970149254	11.1828358208955	11.1850746268657	11.1850746268657	11.1873134328358	11.1873134328358	11.1873134328358	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	-80cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.34029850746269e-28	1.57253731343284e-25	6.73880597014925e-23	2.54776119402985e-20	8.66194029850746e-18	2.26791044776119e-15	3.55746268656716e-13	2.6955223880597e-11	9.18582089552239e-10	1.52574626865672e-8	1.47022388059702e-7	9.76119402985074e-7	4.6365671641791e-6	1.71738805970149e-5	5.23208955223881e-5	0.000137216417910448	0.000320373134328358	0.000678582089552239	0.00132514925373134	0.00242462686567164	0.00420223880597015	0.00688432835820896	0.0108425373134328	0.0164462686567164	0.0241119402985075	0.0343432835820896	0.0476194029850746	0.0691791044776119	0.0976119402985075	0.134216417910448	0.18	0.236417910447761	0.304477611940298	0.385522388059701	0.480671641791045	0.590149253731343	0.715074626865672	0.85589552238806	1.01238805970149	1.185	1.37328358208955	1.57679104477612	1.79485074626866	2.0265671641791	2.27014925373134	2.52761194029851	2.79402985074627	3.06940298507463	3.35149253731343	3.64029850746269	3.93582089552239	4.23134328358209	4.52910447761194	4.82910447761194	5.12686567164179	5.4089552238806	5.6910447761194	5.96641791044776	6.23955223880597	6.50373134328358	6.76343283582089	7.01417910447761	7.25820895522388	7.49328358208955	7.71940298507463	7.94776119402985	8.16268656716418	8.37089552238806	8.56567164179105	8.75373134328358	8.93059701492537	9.09626865671642	9.25522388059701	9.40298507462687	9.54179104477612	9.67164179104478	9.79477611940299	9.90671641791045	10.0141791044776	10.1126865671642	10.2044776119403	10.289552238806	10.3679104477612	10.439552238806	10.5067164179104	10.5671641791045	10.6253731343284	10.6768656716418	10.7238805970149	10.7686567164179	10.8089552238806	10.844776119403	10.8783582089552	10.9097014925373	10.9365671641791	10.9611940298507	10.9835820895522	11.0059701492537	11.0238805970149	11.0417910447761	11.0574626865672	11.0708955223881	11.084328358209	11.0955223880597	11.1044776119403	11.115671641791	11.1201492537313	11.1268656716418	-100cm	0.001	0.002	0.0033	0.005	0.0072	0.01	0.0138	0.0186	0.0249	0.033	0.0436	0.0574	0.0753	0.0986	0.1219	0.1522	0.1825	0.2128	0.2431	0.2824	0.3218	0.3612	0.4124	0.4789	0.5455	0.612	0.6785	0.7451	0.8316	0.9181	1.0046	1.1171	1.2295	1.342	1.4544	1.5669	1.6793	1.7918	1.9042	2.0167	2.1292	2.2416	2.3878	2.534	2.6802	2.8264	2.9726	3.1188	3.265	3.4111	3.5573	3.7035	3.8497	3.9959	4.1421	4.2883	4.4345	4.5807	4.7269	4.8731	5.0193	5.2093	5.3994	5.5894	5.7795	5.9695	6.1596	6.3496	6.5397	6.7297	6.9198	7.1098	7.2999	7.4899	7.6799	7.87	8.06	8.254	8.448	8.642	8.836	9.03	9.224	9.418	9.612	9.806	10	10.19	10.3801	10.5701	10.7602	10.9502	11.1403	11.3758	11.6112	11.8467	12.0822	12.3176	12.5531	12.7886	13.024	13.2595	13.495	13.7305	13.9659	14.2014	14.4369	14.6724	14.9078	15.1433	15.3788	15.6143	15.8497	16.0852	16.3207	16.5561	16.7916	17.0271	17.2626	17.498	17.7335	17.9602	18.1868	18.4135	18.6401	18.8668	19.0934	19.3201	19.5467	19.7734	20	20.2355	20.4709	20.7064	20.9419	21.1774	21.4128	21.6483	21.8838	22.1193	22.3547	22.5902	22.8257	23.0612	23.2966	23.5321	23.7676	24.0031	24.2385	24.474	24.7095	24.945	25.1804	25.4159	25.6514	25.8868	26.1223	26.3578	26.5933	26.8287	27.0642	27.2997	27.5352	27.7706	28.0061	28.2416	28.4771	28.7125	28.948	29.1835	29.419	29.6544	29.8272	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.25298507462687e-28	4.4955223880597e-25	1.96276119402985e-22	7.18432835820896e-20	2.09014925373134e-17	4.39477611940298e-15	4.33432835820896e-13	1.7355223880597e-11	3.27089552238806e-10	3.52388059701493e-9	2.44253731343284e-8	1.27141791044776e-7	5.37313432835821e-7	1.92223880597015e-6	7.54029850746269e-6	2.43582089552239e-5	6.87985074626866e-5	0.00017084328358209	0.000379925373134328	0.000773283582089552	0.00146014925373134	0.00259253731343284	0.00436791044776119	0.00704328358208955	0.010934328358209	0.0164194029850746	0.023955223880597	0.0340522388059701	0.0472835820895522	0.0642985074626866	0.0857686567164179	0.112477611940299	0.145164179104478	0.184589552238806	0.231492537313433	0.286791044776119	0.351044776119403	0.425149253731343	0.50955223880597	0.604925373134328	0.711492537313433	0.829701492537314	0.954850746268657	1.09119402985075	1.23873134328358	1.39723880597015	1.56649253731343	1.74649253731343	1.9365671641791	2.1360447761194	2.34402985074627	2.56119402985075	2.79626865671642	3.03582089552239	3.28432835820896	3.53731343283582	3.79477611940298	4.05671641791045	4.31865671641791	4.58507462686567	4.84925373134328	5.11567164179105	5.37761194029851	5.63955223880597	5.89701492537313	6.15223880597015	6.40298507462687	6.64701492537313	6.88432835820895	7.11716417910448	7.34328358208955	7.56268656716418	7.77313432835821	7.97686567164179	8.17388059701493	8.36194029850746	8.5410447761194	8.7134328358209	8.87686567164179	9.03358208955224	9.18134328358209	9.32014925373134	9.45223880597015	9.57761194029851	9.69626865671642	9.80820895522388	9.91119402985074	10.0097014925373	10.1014925373134	10.1865671641791	10.2671641791045	10.3410447761194	10.410447761194	10.4574626865672	10.5022388059701	时间（d）

浓度mg/kg



10天	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.189552238806	11.1873134328358	11.1828358208955	11.1805970149254	11.1738805970149	11.1671641791045	11.1582089552239	11.144776119403	11.1291044776119	11.1089552238806	11.0865671641791	11.055223880597	11.0171641791045	10.9723880597015	10.9186567164179	10.8537313432836	10.7753731343284	10.6858208955224	10.5805970149254	10.4597014925373	10.3186567164179	10.1619402985075	9.98283582089552	9.78582089552239	9.56417910447761	9.32238805970149	9.05820895522388	8.77164179104478	8.46492537313433	8.13805970149254	7.79328358208955	7.43059701492537	7.0544776119403	6.66716417910448	6.26865671641791	5.86567164179105	5.46044776119403	5.05522388059701	4.6544776119403	4.25820895522388	3.87537313432836	3.50373134328358	3.14776119402985	2.80970149253731	2.48955223880597	2.19179104477612	1.9155223880597	1.66186567164179	1.4310447761194	1.22261194029851	1.03634328358209	0.871119402985075	0.726044776119403	0.6	0.491417910447761	0.398731343283582	0.320373134328358	0.255	0.200820895522388	0.156492537313433	0.12060447761194	0.0918582089552239	0.069134328358209	0.0513582089552239	0.0376567164179104	0.0272014925373134	0.0193634328358209	0.0135559701492537	0.00933134328358209	0.00631791044776119	0.00420223880597015	0.00274253731343284	0.00175455223880597	0.00109813432835821	0.000671194029850746	0.000399626865671642	0.000230820895522388	0.000128955223880597	6.94925373134328e-5	3.6044776119403e-5	1.78813432835821e-5	8.44029850746269e-6	3.7589552238806e-6	1.56828358208955e-6	6.06492537313433e-7	2.14455223880597e-7	6.82835820895522e-8	1.9215671641791e-8	4.64776119402985e-9	9.33805970149254e-10	1.47111940298507e-10	1.7355223880597e-11	1.7355223880597e-11	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	20天	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.1873134328358	11.1850746268657	11.1828358208955	11.1805970149254	11.1783582089552	11.1738805970149	11.1694029850746	11.1649253731343	11.1582089552239	11.1514925373134	11.1425373134328	11.1313432835821	11.1201492537313	11.1044776119403	11.0888059701493	11.0708955223881	11.0485074626866	11.0238805970149	10.994776119403	10.9634328358209	10.9253731343284	10.8850746268657	10.8380597014925	10.784328358209	10.7261194029851	10.6611940298507	10.5873134328358	10.5089552238806	10.4216417910448	10.3253731343284	10.2201492537313	10.1059701492537	9.98283582089552	9.84850746268657	9.70522388059701	9.55074626865672	9.38731343283582	9.21268656716418	9.02910447761194	8.83432835820896	8.63059701492537	8.41567164179105	8.19179104477612	7.96119402985075	7.71940298507463	7.47313432835821	7.21791044776119	6.95820895522388	6.69402985074627	6.42313432835821	6.15223880597015	5.87686567164179	5.60149253731343	5.32388059701493	5.04850746268657	4.77761194029851	4.50671641791045	4.24029850746269	3.98059701492537	3.72761194029851	3.48134328358209	3.24850746268657	3.02910447761194	2.82985074626866	2.66641791044776	2.56119402985075	2.56119402985075	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	30天	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.189552238806	11.189552238806	11.189552238806	11.1873134328358	11.1873134328358	11.1850746268657	11.1828358208955	11.1828358208955	11.1805970149254	11.1761194029851	11.1738805970149	11.1694029850746	11.1671641791045	11.1626865671642	11.1559701492537	11.1514925373134	11.1425373134328	11.1358208955224	11.1268656716418	11.115671641791	11.1044776119403	11.0910447761194	11.0776119402985	11.0619402985075	11.0417910447761	11.0216417910448	10.9992537313433	10.9746268656716	10.9455223880597	10.9164179104478	10.8828358208955	10.844776119403	10.8044776119403	10.7619402985075	10.7149253731343	10.6679104477612	10.6186567164179	10.5716417910448	10.5291044776119	10.5022388059701	10.5022388059701	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.189552238806	11.1873134328358	11.1828358208955	11.1805970149254	11.1738805970149	11.1671641791045	11.1582089552239	11.144776119403	11.1291044776119	11.1089552238806	11.0865671641791	11.055223880597	11.0171641791045	10.9723880597015	10.9186567164179	10.8537313432836	10.7753731343284	10.6858208955224	10.5805970149254	10.4597014925373	10.3186567164179	10.1619402985075	9.98283582089552	9.78582089552239	9.56417910447761	9.32238805970149	9.05820895522388	8.77164179104478	8.46492537313433	8.13805970149254	7.79328358208955	7.43059701492537	7.0544776119403	6.66716417910448	6.26865671641791	5.86567164179105	5.46044776119403	5.05522388059701	4.6544776119403	4.25820895522388	3.87537313432836	3.50373134328358	3.14776119402985	2.80970149253731	2.48955223880597	2.19179104477612	1.9155223880597	1.66186567164179	1.4310447761194	1.22261194029851	1.03634328358209	0.871119402985075	0.726044776119403	0.6	0.491417910447761	0.398731343283582	0.320373134328358	0.255	0.200820895522388	0.156492537313433	0.12060447761194	0.0918582089552239	0.069134328358209	0.0513582089552239	0.0376567164179104	0.0272014925373134	0.0193634328358209	0.0135559701492537	0.00933134328358209	0.00631791044776119	0.00420223880597015	0.00274253731343284	0.00175455223880597	0.00109813432835821	0.000671194029850746	0.000399626865671642	0.000230820895522388	0.000128955223880597	6.94925373134328e-5	3.6044776119403e-5	1.78813432835821e-5	8.44029850746269e-6	3.7589552238806e-6	1.56828358208955e-6	6.06492537313433e-7	2.14455223880597e-7	6.82835820895522e-8	1.9215671641791e-8	4.64776119402985e-9	9.33805970149254e-10	1.47111940298507e-10	1.7355223880597e-11	1.7355223880597e-11	1312.69565217391	1296.70135424091	1279.25302922309	1260.64148253742	1240.57590876693	1219.34711332858	1196.66429080542	1172.8182466144	1147.51817533856	1121.05488239487	1093.13756236636	1064.05702066999	1034.10406272274	1002.69707769066	970.708481824661	937.556664290806	903.823235923022	869.508196721311	834.32074126871	799.133285816108	763.364219529579	727.595153243051	691.535281539558	655.766215253029	620.578759800428	585.391304347826	550.785459729152	517.052031361368	484.191019244476	452.202423378475	421.958660014255	393.459729151818	367.578047042053	346.349251603706	332.681397006415	332.681397006415	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1940298507463	11.1917910447761	11.1917910447761	11.1917910447761	11.189552238806	11.1873134328358	11.1828358208955	11.1805970149254	11.1738805970149	11.1671641791045	11.1582089552239	11.144776119403	11.1291044776119	11.1089552238806	11.0865671641791	11.055223880597	11.0171641791045	10.9723880597015	10.9186567164179	10.8537313432836	10.7753731343284	10.6858208955224	10.5805970149254	10.4597014925373	10.3186567164179	10.1619402985075	9.98283582089552	9.78582089552239	9.56417910447761	9.32238805970149	9.05820895522388	8.77164179104478	8.46492537313433	8.13805970149254	7.79328358208955	7.43059701492537	7.0544776119403	6.66716417910448	6.26865671641791	5.86567164179105	5.46044776119403	5.05522388059701	4.6544776119403	4.25820895522388	3.87537313432836	3.50373134328358	3.14776119402985	2.80970149253731	2.48955223880597	2.19179104477612	1.9155223880597	1.66186567164179	1.4310447761194	1.22261194029851	1.03634328358209	0.871119402985075	0.726044776119403	0.6	0.491417910447761	0.398731343283582	0.320373134328358	0.255	0.200820895522388	0.156492537313433	0.12060447761194	0.0918582089552239	0.069134328358209	0.0513582089552239	0.0376567164179104	0.0272014925373134	0.0193634328358209	0.0135559701492537	0.00933134328358209	0.00631791044776119	0.00420223880597015	0.00274253731343284	0.00175455223880597	0.00109813432835821	0.000671194029850746	0.000399626865671642	0.000230820895522388	0.000128955223880597	6.94925373134328e-5	3.6044776119403e-5	1.78813432835821e-5	8.44029850746269e-6	3.7589552238806e-6	1.56828358208955e-6	6.06492537313433e-7	2.14455223880597e-7	6.82835820895522e-8	1.9215671641791e-8	4.64776119402985e-9	9.33805970149254e-10	1.47111940298507e-10	1.7355223880597e-11	1.7355223880597e-11	1452.86386315039	1452.57305773343	1452.57305773343	1452.28225231646	1451.70064148254	1451.40983606557	1450.82822523165	1450.53741981468	1449.95580898076	1449.08339272986	1448.50178189594	1447.33856022808	1446.46614397719	1445.30292230934	1443.84889522452	1442.3948681397	1440.65003563792	1438.90520313614	1436.86956521739	1434.25231646472	1431.63506771205	1428.72701354241	1425.52815395581	1421.74768353528	1417.96721311475	1413.6051318603	1408.66143977192	1403.42694226657	1397.90163934426	1391.79472558803	1385.68781183179	1379.29009265859	1373.18317890235	1367.65787598004	1364.16821097648	1364.16821097648	浓度（mg/kg）
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