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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	阜新市盛达资源循环利用有限公司煤矸石综合利用项目

	项目代码
	2604-210921-04-05-457375

	建设单位联系人
	张威岩
	联系方式
	15542886789

	建设地点
	辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村

	地理坐标
	121度51分11.642秒，42度6分55.911秒

	国民经济

行业类别
	B0690其他煤炭采选
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业-0690其他煤炭采选-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阜新蒙古族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	阜县发改备(2026)150号

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	43.11

	环保投资占比（%）
	14.37
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地面积（m2）
	12205.249384

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《阜新蒙古族自治县沙拉镇国土空间总体规划（2021-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《阜新蒙古族自治县沙拉镇国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析
本项目与《阜新蒙古族自治县沙拉镇国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析见下表
表1 与阜新蒙古族自治县沙拉镇国土空间总体规划相符性分析
规划要求
本项目情况
符合性
国土空间格局：

（1）两核：由镇政府、公服设施和康养中心组成的城镇综合功能核心；以朱家洼子村为核心的城郊综合发展核心。

两轴：依托京沈线（G101）形成的第三产业发展轴；依托朱苍线形成的城镇综合发展轴。

一带：以朝代营子村为中心，打造农光互补新能源产业带。
四区：文化旅游观光区，乡村振兴示范区，现代化农业发展区，生态旅游观光区。
本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，属于“四区”格局，本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，项目建成后可促进乡村振兴。
符合
严格底线管控：

（1）生态保护红线：严格保护自然保护地、生态功能重要区域和生态敏感区域，实行分级管控。

（2）耕地和永久基本农田：严格落实耕地占补平衡与进出平衡制度；严格落实永久基本农田管控要求。

（3）城镇开发边界：强化城镇开发边界对开发建设行为的刚性约束作用

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，不在生态保护红线内，不占用耕地和永久基本农田，属于“B0690其他煤炭采选”，依托矿产资源，促进产品多元化。
符合
由上表可知，本项目与《阜新蒙古族自治县沙拉镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。
2、与《辽宁省人民政府关于阜新蒙古族自治县、彰武县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》相符性分析
本项目与该规划批复的相符性分析见下表
表2 与批复相符性分析
批复意见
本项目情况
符合性
筑牢安全发展的空间基础。到2035年，阜新蒙古族自治县耕地保有量不低于550.85万亩，其中永久基本农田保护面积不低于462.70万亩；生态保护红线面积不低于792.90平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.27倍以内。彰武县耕地保有量不低于311.66万亩，其中永久基本农田保护面积不低于228.82万亩；生态保护红线面积不低于449.86平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。
本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，用地性质为工业用地，不占用耕地、永久基本农田和建设用地，本项目不在生态保护红线范围内，生产废水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，无废水外排。
符合
综上所述，本项目与《辽宁省人民政府关于阜新蒙古族自治县、彰武县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》相符。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

本项目属于“B0690其他煤炭采选”项目，所采用的工艺、设备及产品不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”。因此，本项目为产业结构调整目录中允许类项目。经查阅《市场准入负面清单（2025年）》，不属于“禁止准入类”、“许可准入类”，属于市场准入项目。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策。

二、选址合理性分析

本项目为新建项目，位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，厂址中心坐标为东经121度51分11.642秒，北纬42度6分55.911秒，地理位置图见附图1。厂区东北侧为农田，西北侧、西南侧、东南侧均为林地，本项目周边关系图见附图2。项目租赁现有已建成闲置厂区，该厂区前身为阜新蒙古族自治县沙拉镇玉华废能源加工厂，主要从事煤矸石加工，该厂于2019年倒闭，至今已闲置多年，租赁协议见附件2。项目占地面积为12205.249384m2，根据阜新蒙古族自治县自然资源局出具的“关于《关于协助核查地类的函》的回函”（详见附件3），用地性质为工业用地。根据阜新县水利局出具的“情况说明”，经核实本项目占地不涉及河道管理范围（详见附件9）。项目厂址不占自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等环境敏感区，不在生态保护红线范围内。距离本项目最近的居民区为北侧188m处朝代营子村，项目产品运输出厂后延朝各线道路，接至市环线公路，沿途避开居民区，对居民影响较小。
综上，本项目符合国家供地政策和土地管理法律法规的条件，选址合理可行。

三、与“阜新市生态环境准入清单（2023年版）”相符性分析

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，根据阜新市“三线一单”管控单元查询结果（见附图3）、准入清单（见附图4）和阜新市环境管控单元分布图（见附图5），本项目位于阜新蒙古族自治县优先保护区，环境管控单元编码：ZH21092110033。因此本项目与《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析见下表。

表3 与“阜新市生态环境准入清单（2023年版）”相符性分析

ZH21092110033阜新蒙古族自治县优先保护区

本项目

符合性

空间布局约束

1.禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；2.保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，防止生态建设导致栖息环境的改变；3.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种；4.禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。

1.本项目租赁现有厂区建设，不增加占地面积，不破坏生态面积，不降低现有生态环境质量，不改变生态环境主体功能；2.本项目保护自然生态系统与重要物种栖息地，不涉及各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，不会对生态建设导致栖息环境进行改变；3.本项目加强对外来物种入侵的控制，不涉及在生物多样性保护功能区引进外来物种；4.本项目不对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
符合

污染物排放管控
/
/

/

环境风险防控
/
/

/

资源开发效率要求

加强流域治理，补充生态用水量

项目生产用水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水回用于生产，项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。
符合

综上，本项目符合《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）的相关规定。

四、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）符合性分析

本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）符合性分析见下表。

表4 与“辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案”符合性分析

文件要求

项目情况

符合情况

坚决遏制高能耗高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高能耗高排放项目准入关。

本项目不属于两高行业

符合

推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。

用水来源为自备水井（取水证正在办理中）
符合

加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”

区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。

本项目不在阜新市生态红线内（见附图5），项目严格按照“三线一单”管控要求进行建设

符合

着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物(PM2.5)污染，以秋冬季(10月至次年3月)为重点时段。

强化区域协作机制，坚持精准应对、科学应对、依法应对，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，实施大气减污降碳协同增效等“四大行动”。到2025年，全省重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内。

本项目产生的废气污染因子经处理后均达标排放

符合

加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、

堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低效机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动(2022-2024年)。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。

本项目废气和噪声经处理后均可达标排放

符合

综上可知，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）中相关要求。

五、本项目与《阜新市“十四五”生态环境规划》符合性分析
根据《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市“十四五”生态环境保护规划的通知》（阜政办发〔2023〕8号），分析相符性情况详见下表。

表5 与《阜新市“十四五”生态环境规划》符合性分析

序号

内容或要求

本项目情况

符合性

1

加强扬尘、裸露土地综合治理。全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，建筑工地做到“六个百分百”；严格建筑垃圾、渣土车运输车辆管控；加强道路扬尘综合整治，推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。实施城市裸露土地绿化覆盖工程，加强裸露土地硬化和绿化，抢抓春季造林时机、加大新植管护力度
本项目原料与成品均位于封闭库房，库内设有雾炮机进行喷淋降尘；上料口上方设置雾炮机进行抑尘，皮带运输机均为密闭式，并在机头和机尾设置雾炮机；运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。确保废气达标排放。
符合

2

防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，依法依规在排污许可证载明污染防治要求。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。强化地下水环境风险管控。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染协同防治。实施地下水型饮用水水源补给区保护，对人为造成水质超标的，采取水厂处理或更换水源地等处理措施，确保饮用水安全。加强地下水污染防治，2022年起，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场应在排污许可证中载明地下水污染防渗和水质监测义务，采取防渗漏等措施。2025年底前，以化工等产业为主导的工业集聚区地下水污染风险得到有效管控
本项目采取分区防渗措施，生产车间地面已全覆盖硬化，在采取分区防渗后，危险废物贮存点、循环水池、沉淀池、事故池进行重点防渗，原料库、成品库、生产车间、旱厕、洗车池进行一般防渗，其他区域进行简单防渗，可有效防止污染物进入地下水体及土壤，无地下水、土壤污染途径，本项目不会对土壤及地下水环境产生影响。
符合

3

强化危险废物环境监管。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。按照国家、省统一部署，健全完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台。推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为
本项目运营后，将危险废物产生、收集、贮存情况及处置企业的转移联单通过“辽宁省固体废物智能监管信息平台”上传，实现全过程信息化管理，本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）储存；本项目危险废物的转移和运输应遵从《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。运送车辆应符合《道路危险废物运输管理规定》、《汽车危险货物运输管理规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关法规
符合

综上可知，本项目符合《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市“十四五”生态环境保护规划的通知》（阜政办发〔2023〕8号）相关要求。
六、与《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市煤矸石综合利用经营收益管理的意见》符合性分析

根据《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市煤矸石综合利用经营收益管理的意见》，分析相符性情况详见下表。

表6 与“阜新市人民政府办公室关于印发阜新市煤矸石综合利用经营收益管理的意见”符合性分析

政策要求

本项目情况

符合性

支持煤矸石综合利用，对矿坑内煤矸石的回收利用，可以有效减少其对土地资源的占用。

本项目为煤矸石综合利用项目，通过对煤矸石的分类洗选进行回收利用，有效减少其对土地资源的占用

符合

七、本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的相符性分析
根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号），分析相符性情况详见下表。

表7 与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

意见要求

本项目情况

符合性

三、提高大宗固废资源利用效率

（六）煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。

本项目属于“B0690其他煤炭采选”，主要对煤矸石进行综合利用。产品砂石骨料外售至砖厂用作制砖原料，产品精煤外售作为燃料使用。
符合

四、推进大宗固废综合利用绿色发展

（十三）推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。 

本项目属于“B0690其他煤炭采选”，主要对煤矸石进行综合利用。本项目建成后，企业废气主要为上料、物料堆存、物料装卸工序产生的颗粒物及运输扬尘。本项目原料与成品均位于封闭库房，库内设有雾炮机进行喷淋抑尘；上料口上方设置雾炮机进行抑尘，皮带运输机均为密闭式，并在机头和机尾设置雾炮机进行抑尘；运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。项目生产用水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水回用于生产，项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排；项目建成后通过厂区严格管理及采取可行的噪声防治措施，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。全流程实行规范化管理，严格落实全过程环境污染防治责任。

符合

综上所述，本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）要求相符。
八、与《煤矸石技术导则》（GB/T29163-2012）符合性分析
根据《煤矸石技术导则》（GB/T29163-2012），分析相符性情况详见下表。

表8 与“煤矸石技术导则”符合性分析

文件要求

项目情况

符合性

煤矸石可利用在燃料、建设材料、路基填料、化工原料、农业生产和回填等方面

本项目利用煤矸石生产砂石骨料和精煤

符合

燃料用煤矸石技术要求：循环流化床锅炉燃料用煤矸石收到基低位发热量应大于6270kJ/kg；

煤矸石在进厂前，企业进行相关检测，不符合相关要求的煤矸石不可以进厂

符合

烧结砖用煤矸石的技术要求：生产烧结砖用煤矸石的二氧化硅、三氧化二铝、放射性等主要指标应符合要求。用于制烧结砖的煤矸石的放射性应该符合GB6566要求，二氧化硅含量通常控制在55%~70%，三氧化二铝含量通常控制在15%~25%。

符合

综上所述，本项目与《煤矸石技术导则》（GB/T29163-2012）要求相符。
九、与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）符合性分析

为贯彻落实《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）、《辽宁省人民政府关于印发〈辽宁省空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（辽政发〔2024〕11号），切实做好全面振兴新突破三年行动，持续深入打好蓝天保卫战，以空气质量持续改善推动经济社会高质量发展，结合我市实际，制定本方案。本项目与其符合性分析见下表。
表9 与“阜新市空气质量持续改善行动实施方案”符合性分析

计划要求

项目情况

符合性

1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。

本项目属于“B0690其他煤炭采选”项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目；符合阜新市“三线一单”生态环境分区管控要求；不涉及落后低效设备、超期服役老旧设备。

符合

4.大力发展新能源和清洁能源。加强风能、太阳能等清洁能源开发利用，减少化石能源消费。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。

本项目采用电取暖，不涉及燃煤。

符合

5.积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目不建设燃煤锅炉。

符合

12.深化扬尘污染综合治理。规范施工场地、建筑工地堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理，对长期未开工的建筑工地进行排查建档并采取防尘措施。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。督促贮存易产生扬尘物料的建筑工地依法依规落实密闭、围挡等要求。强化道路扬尘综合整治，持续推进道路清扫保洁机械化作业，完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部、施工工地等城乡重要路段冲洗保洁力度。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%以上；市城区道路机械化清扫率达到85%以上，县城区达到70%以上。

本项目原料及成品均位于封闭库房，库内设有喷淋洒水装置；上料口上方安装水喷淋装置；厂内运输道路地面硬化处理，运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。

符合

综上可知，本项目符合《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。

十、与“关于发送《煤炭储（堆）场建设标准及要求的函》”要求符合性分析
表10 与“关于发送《煤炭储（堆）场建设标准及要求的函》”符合性分析

要求

项目具体情况

符合性

煤炭储（堆）场设置应当符合所在辖区布局规划要求，在取得用地批复的情况下，规范经营；严禁建设在城市规划确定的生活居住区、文教区、水源保护区、风景游览区、自然保护区以及其他需要重点保护的环境敏感区域。

本项目不属于城市规划确定的生活居住区、文教区、水源保护区、风景游览区、自然保护区以及其他需要重点保护的环境敏感区域。

符合

在城市建城区内，煤炭采用密闭方式进行仓储；其他区域，优先采用密闭方式进行仓储，不能密闭的，场地四周应当设置不低于堆放物高度，符合技术标准、稳固、整齐的严密防尘围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染，防尘围挡及苫盖物密度应符合相关标准要求。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，不属于城市建成区；本项目原料及成品均位于封闭库房内，库内设有喷淋洒水装置。

符合

煤炭储(堆)场地内应当建设喷淋抑尘设施洒水抑尘设施应覆盖整个煤堆表面，定时向煤堆喷淋洒水装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。运输煤炭的车辆应当采取密闭措施防止物料遗撒造成扬尘污染

本项目原料位于封闭原料库，并设有5台雾炮机进行喷淋洒水；本项目成品位于封闭成品库，库内设有5台雾炮机进行喷淋洒水；运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。

符合

煤炭储(堆)场地必须全部硬化、地面硬化厚度应达到防渗要求，确保地下水和土壤不受污染。对煤炭储(堆)场运煤道路进行硬化，配置洒水和清扫设施，及时清扫路面。

危险废物贮存点、沉淀池、循环水池、事故池采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；原料库、成品库、生产车间、旱厕采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；其他区域一般地面硬化，运输道路洒水降尘。

符合

煤炭储(堆)场周围建设生态绿化隔离带，要求乔灌结合，高低搭配，疏密得当，减轻煤尘污染对周边环境及居民生产生活的影响。

本项目对居民影响较小，厂区周边均为农田和林地。

符合

综上所述，本项目与“关于发送《煤炭储（堆）场建设标准及要求的函》”要求相符。
十一、与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）要求符合性分析
与“煤矸石综合利用管理办法（2014年修订版）”符合性分析见下表。

表11 与“煤矸石综合利用管理办法”符合性分析

要求

项目具体情况

符合性

新建(改扩建)煤矿及选煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场(库)。确需建设临时性堆放场(库)，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案煤矸石临时性堆放场(库)选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求

本项目建设与洗选能力相匹配的煤矸石贮存库，且符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求
符合

综上可知，本项目符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中相关要求。

十二、与《固废再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析
表12 与“固废再生利用污染防治技术导则”相符性分析
文件要求
本项目情况
符合性

固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。

项目固体废物遵循环境安全优先的原则，确保固废再生利用全过程的环境安全与人体健康。

符合
进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。

项目采用的再生利用技术先进、成熟，符合相关法规和行业的产业政策。

符合

固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划

本项目与城乡总体规划要求相符
符合

固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。

项目的设计、施工、验收和运行将严格遵守国家现行的相关法规的规定，建设过程中将建立完善的环境管理制度，包括环境

影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。

符合

应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。

项目对各再生利用环节产生的污染因子进行了识别，并采取了针对性的污染治理措施，可实现主要环境污染物的达标排放；项目建成后厂区内将配备必要的监测设备设施。

符合

固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。

经预测，项目废气、废水、噪声及固废等污染物排放均能满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。

符合

固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。

据项目设计，本项目主要产品为砂石骨料和精煤等，产品均满足国家、行业及企业标准。同时，“三废”污染物均达标排放。

符合

综上所述，本项目与《固废再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）要求相符。

十三、与《辽宁省噪声污染防治行动方案（2023—2025年）》辽宁省生态环境厅（2023年8月17日印发）符合性分析
为全面落实《中华人民共和国噪声污染防治法》（以下简称《噪声法》）和《“十四五”噪声污染防治行动计划》，加强我省噪声污染防治工作，提升噪声污染防治水平，改善声环境质量，制定本行动方案。本项目与该行动计划符合性分析见下表。

表13“辽宁省噪声污染防治行动方案（2023—2025年）”符合性分析

方案要求

项目具体情况

判定结果

严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。

本项目选用了低噪声设备，基础减振等措施，本项目噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目建成后将依法开展竣工环境保护验收。
符合

树立工业噪声治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业和省管企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。
本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，且所有设备均置于封闭厂房内。

符合

加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。
本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，且所有设备均置于封闭厂房内。
符合
推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。

本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，且所有设备均置于封闭厂房内。
符合
十四、与防沙治沙政策法规要求符合性分析
本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，本项目与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析见下表。

表14 与“防沙治沙政策法规要求”符合性分析

要求

项目具体情况

符合性

《中华人民共和国防沙治沙法》

第十七条 禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第十九条 沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当节约用水，发展节水型农牧业和其他产业。

第二十条 沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。

第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条 在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，不属于沙化土地，不属于封禁保护区，用地性质为工业用地。

本项目废气能够达标排放；生产废水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排；固体废物均得到合理处置；厂区地面全部硬化，生产均在生产车间内进行，均在室内，不会造成土壤沙化等生态环境问题。

符合

《辽宁省防沙治沙条例》

第十三条 在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。

第十四条 在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。

第二十三条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。

符合

《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》

《规划》确定了今后一个阶段防沙治沙的主要措施。一是分类保护沙化土地。坚持预防为主、保护优先，实行沙化土地分类保护，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化。强调对于原生沙漠、戈壁等自然遗迹，坚持宜沙则沙，强化保护措施，力争实现应保尽保。二是推进重点区域沙化土地综合治理。在科学评估水资源承载能力的基础上，突出重点建设区域，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。《规划》确定了包括封山（沙）育林育草、飞播固沙造林种草、工程固沙、沙化草原治理、水土流失综合治理、沙化耕地治理和配套设施建设等四大类11项沙化土地综合治理措施，高质量推进防沙治沙工作。“十四五”期间，三大优先治理区沙化土地治理任务4869万亩，约占同期全国防沙治沙任务总量的一半。三是适度发展绿色生态沙产业。《规划》明确了沙产业的发展方向、发展布局、重点领域和发展区域。

符合

综上可知，本项目符合“防沙治沙政策法规要求”中相关要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目背景

阜新市盛达资源循环利用有限公司位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，项目租赁现有已建成闲置厂区，该厂区前身为阜新蒙古族自治县沙拉镇玉华废能源加工厂，主要从事煤矸石加工，该厂于2019年倒闭，至今已闲置多年，租赁协议见附件2。项目占地面积为12205.249384m2，根据阜新蒙古族自治县自然资源局出具的“关于《关于协助核查地类的函》的回函”（详见附件3），用地性质为工业用地，总建筑面积约5010m2，拟投资300万元建设阜新市盛达资源循环利用有限公司煤矸石综合利用项目，主要建设煤矸石洗选生产线2条，同时配备生产设备及配套环保设施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日修订）和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业-0690其他煤炭采选-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）”中的“煤炭洗选”，故本项目应编制环境影响报告表。受建设单位的委托，沈阳东环环境咨询有限公司接受该项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、资料收集、类比调查的基础上完成了“阜新市盛达资源循环利用有限公司煤矸石综合利用项目”环境影响评价报告表的编制工作。本项目环评委托书见附件1。

二、项目组成

1、项目概况

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，建设性质为新建，厂区总占地面积为12205.249384m2，用地性质为工业用地，总建筑面积约5010m2，投资300万元，主要采用上料、洗煤、压滤的工艺，建设煤矸石洗选生产线2条，同时配备生产设备及配套环保设施。

项目组成一览表见下表。

表15 项目组成一览表

类别

建设内容

工程规模

备注

主体工程

生产车间
位于厂区南侧，长约50m，宽约30m，占地面积约1500m2，全封闭钢结构，车间内设置直线脱水筛、滚筒洗煤机、跳汰洗煤机，建设煤矸石洗选生产线2条。
新建
压滤机房
位于沉淀池西侧，占地面积约200m2，设置板框压滤机。
新建

辅助工程

办公室
位于厂区西侧，占地面积100m2。
依托
员工休息室

位于厂区西北侧，占地面积300m2，主要用于员工休息。

依托

储运工程
原料库
生产车间西侧设置1座封闭原料库，彩钢结构，占地面积约1000m2，作为原料堆存场所，随用随进、短期周转。
新建
成品库1
位于生产车间东侧，占地面积约500m2，最大储煤量1600吨。
新建
成品库2
位于厂区西北侧，占地面积约1500m2，最大储煤量4800吨。

新建

公用工程

供水

本项目用水主要为生产用水和员工生活用水，用水来源为自备水井。

自备水井（取水证正在办理中）
排水

生产废水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。

依托
供电

当地供电所供给，用电量约为90万kW·h/a。

依托
供暖

本项目采用电取暖。

新建
环保工程

废气

本项目原料位于封闭原料库，并设有5台雾炮机进行喷淋洒水；
新建

本项目成品位于封闭成品库，两座成品库内分别设有5台雾炮机进行喷淋洒水；
新建
上料口上方分别设置1台雾炮机（共2台），皮带运输机均为密闭式，并在机头和机尾分别设置1台雾炮机（共4台）进行喷淋抑尘；筛分粉尘设置一个集气罩+一台布袋除尘器+15m高排气筒，有组织排放。
新建
运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。
新建
废水

本项目依托一座循环水池（120m3），新建一座沉淀池（300m3）和一座事故池（360m3）；车间冲洗废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。

洗煤产生的煤泥废水首先进入加药反应池，投加PAC、PAM药剂完成絮凝反应后，依次流入一、二、三级沉淀池进行逐级固液分离，各沉淀池的上清液均顺流进入下一级处理单元；加药反应池底部污泥由泵送至压滤机房脱水回收，一、二、三级沉淀池底部污泥由于量少最终统一由泵送至压滤机房脱水回收；经三级沉淀池处理后的出水再进入澄清池进行深度净化，最终达标的清水流入循环水池储存，回用不外排，循环水池的溢流液也回流至加药反应池前端重新处理，整个过程中废水全部实现内部循环利用，无任何外排。
沉淀池、事故池新建；循环水池依托
噪声

首选低噪声设备，加设基础减振等设施，所有设备均并置于封闭厂房内，建筑隔声。

新建

固体废物

生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置；
新建
废包装袋暂存至一般固废间，定期回收；
废布袋由厂家更换，统一回收；
新建

地面收尘收集后回到生产线；
新建

废机油及废机油桶暂存至危险废物贮存点（建筑面积5m2，位于厂区西南侧），定期委托有资质单位进行安全处置。
新建

2、主要产品及产能

本项目主要产品及产能见下表。

表16 产品及产能一览表

序号

产品名称

年产量（t/a）
含水率
储存位置

转运周期
备注
质量标准

主要指标参数
1

砂石骨料
551475
18%
成品库

2次/d

外售
《建设用砂》（GB/T14684-2022）

1.颗粒级配：符合级配区要求，除4.75mm和0.60mm筛档外，累计筛余超出值总和≤5%；2.细度模数：2.3~3.2（中砂，按工程级配区控制）；3.含泥量：≤3.0%（Ⅲ 类砂，混凝土用砂限值）；4.泥块含量：≤0.5%；5. 有害物质：云母含量≤2.0%，轻物质含量≤1.0%，硫化物及硫酸盐含量≤0.5%，氯离子含量≤0.06%；6.机制砂石粉含量：按亚甲蓝（MB）值管控，MB＜1.4时石粉含量≤10%（Ⅲ类砂）。
2

精煤
30488
18%
成品库

2次/d

外售
《商品煤质量 动力煤》（GB/T31356-2014）

1.全水分（Mt）：≤18%；2.收到基低位发热量（Qnet,ar）：≥18.5MJ/kg（4420kcal/kg，按动力煤典型指标控制）；3.干燥基全硫（St,d）：≤1.0%（中低硫动力煤限值）；4.干燥基灰分（Ad）：≤25%；5.干燥无灰基挥发分（Vdaf）：20%~35%（烟煤动力煤典型区间）；6.煤粉粒度：按需求控制，一般≤50mm。
3
煤泥

117000

30%

成品库

2次/d

外售

《工业型煤热强度测定方法》（MT/T1073-2008）

1.全水分（Mt）：≤30%；2.收到基低位发热量（Qnet,ar）：≥8.4MJ/kg（2000kcal/kg，外售燃料用煤泥最低限值）；3.干燥基全硫（St,d）：≤1.0%；4.干燥基灰分（Ad）：≤50%；5.粒度：≤0.5mm（煤泥常规粒度分布，70%~90% 颗粒≤0.27mm）；6.热强度（按MT/T1073-2008测定）：≥60%。
注：根据《煤矸石利用技术导则》（GB/T29163-2012），

燃料用煤矸石技术要求：循环流化床锅炉燃料用煤矸石收到基低位发热量应大于6270kJ/kg；

烧结砖用煤矸石的技术要求：生产烧结砖用煤矸石的二氧化硅、三氧化二铝、放射性等主要指标应符合要求。用于制烧结砖的煤矸石的放射性应该符合GB6566要求，二氧化硅含量通常控制在55%~70%，三氧化二铝含量通常控制在15%~25%。

表17 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）

产品合规性分析一览表
产品名称
鉴别结论

核心判定依据

合规性支撑材料
砂石骨料

不属于固体废物，为可合法外售的产品

1. 符合GB/T 14684-2022质量要求，粒度、含泥量、压碎值、放射性等指标达标；2.属于工艺目标副产物，用于建筑、道路工程等领域，具备稳定市场需求；3.依据GB 34330-2025第6.2条，矿业副产物满足建设用途要求的，不认定为固体废物

企业销售合同（见附件）

精煤

不属于固体废物，为可合法外售的产品

1.符合GB/T 31356-2014商品煤质量标准，灰分、硫分、发热量等指标满足燃料使用要求；2.属于工艺目标回收产物，作为工业燃料对外销售，具备明确用途及市场；3.不属于“以利用为名行处置之实”的情形

企业销售合同（见附件）

煤泥

合格利用状态下不属于固体废物，为可合法外售的产品；若无法利用、长期堆存则认定为固体废物

1.具备《工业型煤热强度测定方法》（MT/T1073-2008）产品标准，水分、发热量等指标满足库伦旗白音花镇查哈尔建材厂掺配、制砖、回填或燃料使用要求；2.有稳定利用渠道，与库伦旗白音花镇查哈尔建材厂签订协议，产量与市场需求匹配
企业销售合同（见附件）

3、主要生产设施及设施参数
主要生产设施及设施参数见下表。

表18 主要生产设施及设施参数一览表

序号

设备名称

设备型号

单位

数量

1

原料给料机
GLD1530型带式给料机
台

2
2

皮带输送机
长度18m
台
2
3

皮带输送机
长度20m
台

6
4

给煤机
50t/h
台

2
5

滚筒洗煤机
SX12m2-3d6s
台

1
6

清水泵
Q=500m3 H=18m
台

5
7

潜污泵
Q=500m3 H=18m
台

3
8
直线脱水筛
B=1800
台
10
9
跳汰洗煤机

SKT-14

台

1
10
板框压滤机

4DYQ（2000-3500）-S11

台

2
11
雾炮机
单台喷淋面积100m2
台
21
4、主要原辅材料及能源

主要原辅材料及能源消耗见下表。

表19 主要原辅材料及能源消耗表

序号

名称

单位

数量

储存位置
最大储存量
转运周期
备注

1

煤矸石（全水含水率21.6%，其中游离水19.66%）
t/a

700000
原料库
3000t
1次/d
外购（成分检测报告见附件8）
2
絮凝剂（PAM）
t/a

1
车间
1
3次/a
外购
3
絮凝剂（PAC）
t/a

9
车间
1
3次/a

外购
4
机油
t/a

0.2
原料库
0.2
1次/a
外购
5
电

kW·h/a

900000
/
/
/
当地供电所供给

6
新鲜水

m3/a

42243

/
/
/
自备水井
本项目原料说明：
本项目煤矸石主要来源于阜新蒙古族自治县鸿顺煤炭经销处，由销售方派车辆运输至本厂原料库，于原料库暂存，项目处理煤矸石原料约为2600t/d，原料库占地面积1000m2，高度3.5m，容积为3500m3，有效容积为3000m3，本项目按0.85m3/t煤矸石堆存，则最大储存量约为3000t，转运周期为1次/d。
本项目主要原辅料主要成分及理化性质：
（1）煤矸石：煤矸石指的是煤矿开采中产生的热值较低的煤炭，不可直接利用，具有较低的经济价值。煤矸石是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石；其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。
（2）聚丙烯酰胺（PAM）：PAM是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起连接架桥的作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度，这一过程称之为絮凝，因其良好的絮凝效果PAM作为水处理的 絮凝剂被广泛用于污水处理工艺。现在的PAM主要为阴离子、阳离子和非离子。它是丙烯酰胺单体在引发剂作用下均聚或共聚所得聚合物的统称，是水溶性高分子材料中应用最广泛的品种之一，主要应用于石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中，有“百业助剂”之称。
（3）聚合氯化铝（PAC）：聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，是由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种，固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。PAC的作用是通过它或者它的水解产物压缩双电层、电性中和、卷带网捕及吸附桥连等四个方面的作用完成的，将能被氧化剂氧化造成COD的颗粒物质沉淀下来过滤掉，从而降低了COD、颗粒物质的含有量。
5、公共工程

（1）供水

本项目用水主要为生产用水、抑尘用水、车间冲洗用水、轮胎清洗用水和员工生活用水，新鲜水总用水量为42243m3/a，本项目用水来源于外购。

①生产用水
根据《取水定额 第11部分：选煤》（GB/T 18916.11-2021）中表2 ，新建项目洗煤厂单位入洗原煤用水量按0.06m3/t原煤，本项目年洗煤矸石量为70万吨，则本项目洗煤矸石新鲜水用水量为42000m3/a，155.56m3/d。
②抑尘用水
原料及成品的装卸和堆存、上料口上方和皮带输送过程中采用水喷淋装置，根据建设单位提供资料，喷头洒水强度2.0L/min，喷头数量按16只计算，年工作时间为6480h，生产工序洒水降尘系统用水量约为12441.6m3/a（46.08m3/d），降尘用水全部蒸发损耗，无废水排放。

③车间冲洗用水

生产车间占地面积500m2，根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0～1.5L/m2次，本项目按1.5L/m2·次计，每天地面冲洗1次，则车间冲洗用水量为202.5m3/a(0.75m3/d)。车间冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。
④轮胎清洗用水
为防止运输车辆将粉尘带出厂区，造成污染影响，产品运输车辆出厂前要对轮胎进行清洗，项目仅对轮胎表面的泥土进行简单冲洗，不使用汽车清洗剂。根据项目实际情况，经核算，年清洗46550辆车（原料及产品年运输量总计1396474.588万吨，运输车辆吨位为30t）。参考《辽宁省行业用水定额》（DA21/T1237-2020）中“0811汽车、摩托车等修理与维护用水定额”——大型车轮胎清洗用水量通用值为0.04m3/（车·次），则车辆冲洗用水为1862m3/a。
⑤员工生活用水
本项目劳动定员20人，根据《辽宁省行业用水定额》（DA21/T1237-2020）中“U9920农村居民”——“农村居民生活（集中供水点取水或水龙头入户，无洗涤池和其他卫生设施）”用水定额为45L/（人·d），则本项目生活用水量为0.9m3/d，243m3/a。

（2）排水

本项目生产废水和轮胎清洗废水循环利用不外排，抑尘用水自然吸收和蒸发不外排。本项目运营期主要废水为员工生活污水。
①生活污水
生活污水排放量按用水量的85%计算，则生活污水排放量为0.765m3/d，206.55m3/a。本项目生活污水排入防渗旱厕内定期清掏，不外排。

②轮胎清洗废水
轮胎清洗用水，除轮胎带走、迸溅、蒸发等损耗（损耗率约为10%）。轮胎清洗废水排入沉淀池处理后，上清液回用于生产工序。即轮胎清洗废水量为6.21m3/d，1675.8m3/a。

③车间冲洗废水

车间冲洗废水按用水量的85%计，则车间冲洗废水量为0.637m3/d(172.1m3/a)，车间冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。

④煤泥水闭路循环系统损失量：参照《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014），本项目泥水闭路循环系统损失量按煤泥水量的2.5%计，本项目煤泥水闭路循环系统损失量为27108.6m3/a。
水平衡见下图。
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1图 水平衡图 单位：m3/a
表20 水平衡表  单位：m3/a

序号
用水项目
用水量
用水来源
损耗量
综合利用量
废水量
新鲜水
回用水
1
员工生活
243.00 
243
0
36.45 
0
206.55
2
生产工序（洗选用水）
1050000.00 
42000
1008000
产品带出水=139853.2；煤泥闭路循环系统损耗量27108.6
1020658.2
0
3
轮胎清洗
1862.00 
0
1862
186.20 
1675.8
0
4
抑尘用水
12441.60 
0
12441.6
12441.60 
0
0
5
车间地面冲洗
202.50 
0
202.5
30.40 
172.1
0
6

合计
1064749.10 
42243.00 
1022506.1
179656.45 
1022506.1
206.55
备注：原料带入水量为137620m3/a，为在表中体现，考虑原料带入水后，进水和出水（含损耗）总计均为1202369.1m3/a，进出水平衡。
（3）供电

本项目由当地供电所提供用电，用电量为90万kW·h/a，可以满足本项目的需要。
（4）供暖
本项目采用电取暖。

6、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，每日工作24小时，两班制。年工作约270天（全年开工，法定节假日休息，周末双休），不提供食宿。

7、厂区平面布置

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，厂区总占地面积为12205.249384m2，用地性质为工业用地，总建筑面积约5010m2，依托原有门卫用房，另新建原料库、生产车间、成品库、员工休息室，充分考虑了实际操作和公用设施的要求，各环节连接紧凑，提高工作效率，同时考虑了生产、办公环境。从环保角度考虑，厂区布局合理。厂区总平面布置见附图6。

	工艺流程和产排污环节
	施工期：

本项目建设性质为新建。本项目主要进行生产车间的土建工程以及设备安装。施工期工艺流程及主要产污节点图见下图。


注：Ga：施工扬尘；Gb：运输扬尘；Gc：汽车尾气；Wa：施工废水；

N：设备噪声；Sa：工程弃方；Sb：建筑垃圾

图2 施工期工艺流程及产排污节点图

本项目拟于2026年5月开始施工，2026年6月竣工，施工周期为1个月，建设施工期施工人员约10人，不设置施工营地。施工期主要产生污染物为废气、废水、噪声、固体废物。

1、废气：施工期大气污染物主要为挖方产生的粉尘（Ga），建筑材料运输、装卸、堆放和车辆行驶过程中产生的扬尘（Gb）及施工车辆产生的汽车尾气（Gc），施工期设置围挡，原料用苫布苫盖，定期洒水抑尘，汽车缓慢行驶，可有效抑制废气的排放。

2、废水：施工期废水主要为施工废水（Wa）、施工人员生活污水（Wb）等，施工废水收集至临时沉淀池沉淀后回用；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。因此本项目施工期废水对周围环境影响较小。

3、噪声：施工期噪声主要为施工机械和运输车辆产生的噪声（N），施工期采用低噪声设备，汽车禁止鸣笛，夜间不施工。

4、固体废物：施工期产生的固体废物主要为工程弃方（Sa）、建筑垃圾（Sb）及施工人员生活垃圾（Sc），本项目工程弃方全部回填，建筑垃圾及生活垃圾收集至指定地点由环卫部门统一处理。

运营期：

工艺流程简述（图示）：

本项目滚筒洗煤机具体生产工艺流程与产排污节点见下图。
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注：G表示筛分粉尘，N表示各工序产生的噪声，W表示废水
图3 滚筒洗煤机生产工艺流程及产排污节点图

1、工艺流程简述（文字）

（1）原料输送
本项目原料为煤矸石，粒径为0-30mm，无需进行破碎，首先经筛分工序完成粒度分级，再通过密闭给煤机将原料输送至滚筒洗煤机中进行洗选，此过程产生筛分粉尘（G）、噪声（N）。
（2）洗选
煤矸石在给煤机作用下均匀进入滚筒洗煤机，物料从滚筒高端给入，随筒体旋转被提升叶片提升至一定高度后跌落，在跌落过程中与筒内喷水充分接触。密度大的矸石沉于底部，由螺旋排料端排出，成为砂石骨料；密度小的煤浮于上层，随水流从溢流端排出，成为煤水混合物，进入后续脱水处理环节，同时投加絮凝剂辅助脱水。砂石骨料成品直接输送至成品库储存待售。此过程产生噪声（N）、废水（W）。

（3）脱水
投加絮凝剂后的煤泥水进入直线脱水筛，通过筛网过滤实现固液初步分离。筛上物为精煤，输送至压滤机进行深度脱水；筛下物为含有煤泥颗粒的废水（W），因絮凝剂作用，微细颗粒已初步凝聚，全部泵送至后续深度处理单元。
此过程产生噪声（N）、废水（W）。
（4）压滤
直线脱水筛筛下废水与粗煤泥混合后，再次检查絮体状态（必要时补充投加少量絮凝剂），进入板框压滤机进行加压过滤。借助絮凝剂形成的大絮体，压滤过程可快速分离固液，滤饼为最终产品煤泥，输送至成品库外售；滤液为澄清的生产废水（W），不含明显絮体，通过潜污泵全部送入循环水池。

洗煤废水由沉淀池排到循环水池，循环水池收集的滤液，经清水泵加压后，回用于生产车间中滚筒洗煤机、跳汰洗煤机等洗选工序，实现生产废水100%闭路循环复用，无外排，絮凝剂投加后不会产生额外污染物，滤液可正常循环使用。

工艺流程简述（图示）：

本项目跳汰洗煤机具体生产工艺流程与产排污节点见下图。












注：G表示筛分粉尘，N表示各工序产生的噪声，W表示废水
图4 跳汰洗煤机生产工艺流程及产排污节点图

（1）原料输送
本项目原料为煤矸石，粒径为0-30mm，无需进行破碎，首先经筛分工序完成粒度分级，再通过密闭给煤机将原料输送至跳汰洗煤机中进行洗选，此过程产生筛分粉尘（G）、噪声（N）。
（2）洗选
煤矸石在给煤机作用下均匀进入跳汰洗煤机，洗选过程中投加水介质，原料与水充分混合形成煤水混合物，一同进入跳汰机跳汰室。在跳汰室内，周期性脉动水流使床层松散，利用煤与矸石的密度差异实现分选：密度小的煤粒上浮，密度大的矸石下沉，通过排料机构分别排出精煤和砂石骨料。精煤成品直接输送至成品库储存待售，跳汰机排出的矸石细颗粒和洗选后剩余的煤水混合物一起进入后续脱水处理环节，同时投加絮凝剂辅助脱水。此过程产生噪声（N）、废水（W）。
（3）脱水
投加絮凝剂后的煤泥水进入直线脱水筛，通过筛网过滤实现固液初步分离。筛上物为精煤，输送至压滤机进行深度脱水；筛下物为含有煤泥颗粒的废水（W），因絮凝剂作用，微细颗粒已初步凝聚，全部泵送至后续深度处理单元。
此过程产生噪声（N）、废水（W）。
（4）压滤
直线脱水筛筛下废水与粗煤泥混合后，再次检查絮体状态（必要时补充投加少量絮凝剂），进入板框压滤机进行加压过滤。借助絮凝剂形成的大絮体，压滤过程可快速分离固液，滤饼为最终产品煤泥，输送至成品库外售；滤液为澄清的生产废水（W），不含明显絮体，通过潜污泵全部送入循环水池。

洗煤废水由沉淀池排到循环水池，循环水池收集的滤液，经清水泵加压后，回用于生产车间中滚筒洗煤机、跳汰洗煤机等洗选工序，实现生产废水100%闭路循环复用，无外排，絮凝剂投加后不会产生额外污染物，滤液可正常循环使用。

说明：

①原料卸料过程产生卸料、上料废气（G1）；
②原料储存过程产生储存废气（G2）；
③成品堆放过程产生堆放废气（G3）；
④成品装车产生装车废气（G4）
⑤车辆运输过程产生运输废气（G5）；
⑥生产过程中产生的地面收尘（S1）；

⑦设备维护过程中产生废机油及油桶（S2）；
⑧员工生活产生生活垃圾（S3）；

⑨絮凝过程中产生废包装袋（S4）；

⑩布袋除尘器产生的废布袋（S5）。
2、主要污染工序

本项目主要污染因子见下表。

表20 主要污染工序及污染因子一览表

时段
项目
污染工序
主要污染因子
施工期
废气
土石挖方
粉尘（Ga）
施工扬尘
粉尘（Gb）
运输车辆
粉尘、尾气（Gc）
废水
施工、车辆冲洗
施工废水（Wa）
施工人员
生活污水（Wb）
噪声
施工机械、运输车辆
噪声（N）
固废
土石挖方
工程弃方（Sa）
施工、装修、设备安装
建筑垃圾（Sb）
施工人员
生活垃圾（Sc）
运营期
废气

原料筛分
筛分粉尘G（颗粒物）
原料卸料、上料
卸料、上料废气G1（颗粒物）

原料储存

储存废气G2（颗粒物）
成品堆放

堆放废气G3（颗粒物）

成品装车
装车废气G4（颗粒物）
车辆运输
运输废气G5（颗粒物）
废水
生产废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。
噪声

生产设备
噪声N

固体

废物

生产
地面收尘S1
设备维护
废润滑油及油桶S2
员工生活
生活垃圾S3
絮凝
废包装袋S4
布袋除尘器
废布袋S5
物料平衡：

本项目物料平衡见下表：
表21 物料平衡表
投入
产出
名称
数量（t/a）
名称
数量（t/a）
煤矸石
700000
砂石骨料
551475 
补充新鲜水
42000
精煤
30488 
系统内回水
1008000
煤泥（含池底煤泥）
117000
其他单元进入沉淀池水
1847.9

地面收尘

3234.51
原料装卸及储存粉尘
3.47
成品装卸及储存粉尘
3.53
上料粉尘
7.488
筛分粉尘
21.84
循环水池出水

1022506.1

煤泥水处理损耗水
27108.6
合计
1751847.9
合计
1751847.931


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，租赁现有已建成闲置洗煤厂区，该厂区前身为阜新蒙古族自治县沙拉镇玉华废能源加工厂，主要从事煤矸石加工，本项目依托厂址处原有办公室和员工休息室等。
该厂于2019年倒闭，至今已闲置多年，故无现有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

1、环境空气质量达标区判定

本项目所在区域的环境空气质量现状采用《2024年阜新市生态环境质量报告书》中环境数据和结论，区域环境空气质量达标判定采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，2024年阜新市区域空气质量现状如下：

表22 区域环境空气质量

污染物

年度评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标

情况

可吸入颗粒物

（PM10）

年平均质量浓度

54
70

77.14
达标

细颗粒物

（PM2.5）

年平均质量浓度

26.9
35

76.86
达标

二氧化硫

（SO2）

年平均质量浓度

14
60

23.33
达标

二氧化氮

（NO2）

年平均质量浓度

21
40

52.50
达标

一氧化碳

（CO）

日平均第95百分位数

1.3mg/m3
4mg/m3
32.50
达标

臭氧

（O3）

日最大8小时滑动平均值

第90百分位数

146
160

91.25
达标

2024年阜新市环境空气中，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3年平均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。综上，阜新市属于环境空气质量达标区。

2、特征污染物

本项目在生产运行过程中会产生颗粒物，已委托环鑫（阜新）环保科技有限公司于2026年3月17日~20日对项目所在地及项目当季主导风向的下风向188m处的环境空气进行了监测。根据环鑫（阜新）环保科技有限公司于2026年3月23日出具的检测报告（HXW20260317-04），检测报告见附件9，引用监测点位图见附图7。

具体监测情况如下。
表23 环境空气监测点位基本信息表
监测点位名称

监测点坐标（°）

监测因子

相对厂界方位
相对厂界距离/m

东经

北纬

1#朝代营子村

121°51′27″
42°07′02″
TSP

北
188
②监测因子：TSP。

③监测频次：连续3天，24小时平均值。

④监测结果：具体监测结果统计见下表。

表24 环境空气监测结果统计表

监测点位名称

监测点坐标（°）

污染物

平均

时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标

情况

东经

北纬

1#朝代营子村
121°51′27″
42°07′02″
TSP

24小时平均值

0.3

0.049~0.054
18%

0

达标

由上表可知，评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值要求。
二、地表水环境

本项目附近的地表水为东沙河，根据《2024阜新市生态环境质量报告书》中的数据可知，东沙河即原八道河，符合Ⅲ类水质标准，水质优。
三、声环境

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需监测保护目标声环境质量现状。

四、生态环境

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，租赁现有厂区，厂区总占地面积为12205.249384m2，用地性质为工业用地。项目厂址不占自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等环境敏感区，不在生态保护红线范围内。用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态环境现状调查。

五、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

六、地下水、土壤环境

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水、土壤环境调查。

	环境

保护

目标
	一、大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，主要保护目标为居民区，周边环境保护目标见表25，环境保护目标分布图见附图8。

二、声环境

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，但厂界东北处朝代营子村存在分散式饮用水井，故本项目将危险废物贮存点、沉淀池、循环水池、事故池设置为重点防渗区，地面采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；原料库、成品库、生产车间、旱厕、洗车池设置为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；其他区域设置为简单防渗区做一般地面硬化。

综上所述，本项目不存在地下水环境污染途径。
四、生态环境

本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。

表25 环境保护目标
敏感点名称

UTM坐标
保护对象
户数
人数
保护内容
环境功能区
与本工程相对位置

距离

X
Y
朝代营子村
405395.53

4663578.21

居民
56
168
大气
二类
东北
188m
东沙河
/
/
地表水
/
/
地表水
三类
北
33m
朝代营子村

405395.53
4663578.21
分散式水井
/
/
分散式水井

/
东北

188m



	污染物排放控制标准
	一、废气
本项目废气污染物为颗粒物。
本项目施工期施工扬尘、运输扬尘和堆料场扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值，见下表。

表26 施工及堆料场地扬尘排放标准
监测
项目
区域
浓度限值（连续5min平均浓度）*
标准来源
颗粒物

郊区及农村地区
1.0mg/m3
《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）
*注：施工及堆料场地边界设围挡，监测点可设于围挡外任意可能浓度最高点处。
本项目有组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值标准，具体标准值见下表。

表27 煤炭工业大气污染物排放标准
污染物

生产设备
颗粒物

原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备

煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备

80mg/m3或设备去除效率>98%
80mg/m3或设备去除效率>98%
本项目无组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值标准，具体标准值见下表。

表28 煤炭工业无组织污染物排放标准
污染物
监控点
煤炭工业所属装卸场所
煤炭贮存场所、煤矸石堆置场
颗粒物
周界外质量浓度最高点
无组织排放限值/（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）
1.0
1.0
二、废水
本项目生产废水、车间清洗废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。
三、噪声

本项目施工期厂界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，具体标准值见下表。

表29 建筑施工场界环境噪声排放限值表  单位：dB(A)

噪声标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)

70
55
本项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准值见下表。

表30 工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB(A)

噪声标准

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

1
55
45
四、固体废物

一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第五十八号公布，2020年4月29日修订版），《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、关于发布《固体废物分类与代码目》的公告（公告2024年 第4号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量控制指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）、关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物。

1、化学需氧量、总磷
本项目生产废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。不涉及总磷和化学需氧量总量。
2、氮氧化物
本项目不涉及氮氧化物排放。
3、挥发性有机物
本项目不涉及挥发性有机物排放。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目建设性质为新建，施工期主要进行生产车间的土建工程以及设备安装。施工期主要产生施工及车辆运输扬尘以及汽车尾气、施工废水以及施工人员生活污水、施工设备及车辆运输产生的噪声、工程弃方和建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
一、施工扬尘
为严格落实扬尘污染防治“六个百分百”管控要求，结合本项目施工特点，制定以下环境保护措施：

1、施工工地围挡百分百

项目施工场地四周设置连续、密闭的硬质围挡，围挡底部设置防溢座，确保无缝隙、无破损，围挡外侧保持整洁，严禁围挡外堆放物料、渣土。

2、物料堆放覆盖百分百

施工所用砂石、水泥、粉煤灰等易产生扬尘的物料，全部入库存放或采用防尘网、防尘布等全覆盖；临时堆放的渣土、建筑垃圾，堆放高度不得超过围挡高度，且及时苫盖，同时设置警示标识。

3、出入车辆冲洗百分百

施工工地出入口设置自动冲洗平台，配备高压水枪、沉淀池等设施，出入车辆轮胎、车身必须经彻底冲洗干净后方可驶出工地，确保车轮不带泥上路；沉淀池定期清淤，废水经沉淀处理后回用，不外排。

4、施工现场道路硬化百分百

施工场内主要运输道路、材料加工区、出入口等区域采用混凝土硬化处理，路面厚度不低于15cm，确保平整、坚实；每日安排专人对硬化道路进行清扫、洒水降尘，保持路面清洁湿润。

5、土方湿法作业百分百

场地平整、基坑开挖、土方回填等土方作业时，全程采取湿法作业，配备洒水车或喷淋装置，边施工边洒水，控制扬尘扩散；遇大风（风力≥4级）天气时，暂停土方作业，并对作业面、堆土进行全覆盖。

6、渣土车辆密闭运输百分百

运输渣土、建筑垃圾的车辆必须使用具备全密闭功能的专用车辆，安装卫星定位系统，严格按照规定路线、时间行驶；装卸渣土时采取喷淋降尘措施，严禁超载、遗撒，运输车辆驶出前需再次检查密闭情况。

施工期间废气主要来自挖方产生的粉尘，建筑材料运输、装卸、堆放和车辆行驶过程中产生的扬尘。本项目为加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。采取厂区四周隔板围挡、在隔板上安装洒水抑尘装置，施工时进行洒水，物料堆放覆盖、路面全部硬化、出入车辆清洗、工程弃方就地平整，渣土不外运，施工作业区域地形开阔，空气流动条件较好，有利于污染物的扩散。本项目严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》。
因此施工期排放的扬尘对环境空气影响有限。

二、废水

施工过程中产生施工人员产生的少量生活污水。排放的污染物主要为CODCr和SS，员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。因此本项目施工期废水对周围环境影响较小。

三、噪声

施工噪声主要来源于各种施工机械、运输车辆、设备安装时产生的噪声，合理安排建设时间且建设项目夜间不施工，随着设备安装结束，噪声消失。因此本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

四、固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的少量生活垃圾。生活垃圾应封闭暂存，集中收集后定期交由环卫部门清运处理。因此本项目施工期固体废物对周围环境影响较小。

生态

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，用地性质为工业用地，符合国家供地政策、土地管理法律法规以及国土空间规划的条件，用地范围内不含有生态环境保护目标。

综上所述，施工期对环境的影响是局部的、暂时的、可恢复性的，是随着施工期的结束而消除的环境影响。一般在可接受的影响范围以内。可通过加强管理，文明施工，并在工程结束时采取一些恢复措施，以降低对周围环境的影响程度，故本项目施工期对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气

1、废气污染源分析

本项目煤矸石主要来源于阜新蒙古族自治县鸿顺煤炭经销处，由销售方车辆运输至本厂原料库，运输全程密闭，采用苫布遮盖，对大气影响较小。

（1）装卸及储存粉尘
本项目原料及成品的装卸及储存过程中会产生装卸及储存粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，可知本项目物料装卸和储存产生的颗粒物核算公式如下：
𝑃=𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10−3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取23334次；
D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取30吨/车；

(a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），
a指各省风速概化系数，本项目取0.0015，

b指物料含水率概化系数，本项目取0.0008；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），本项目取11.7366；

S指堆场占地面积（单位：平方米）
本项目原料及成品均位于封闭库房，物料顶部用苫布遮盖，库内设有喷淋洒水装置。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》可知粉尘控制措施控制效率见下表：
表31 粉尘控制措施控制效率
序号
控制措施
控制效率
1
洒水
74%
2
编织覆盖
86%
3
出入车辆冲洗
78%
4
密闭式堆场
99%
经计算可知，本项目装卸及储存废气的产排情况见下表：
表32 装卸及储存废气产排情况一览表
污染源

污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

控制措施及效率

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

原料装卸及储存

颗粒物

1336.01
206.17

密闭式堆场（99%）+喷淋装置洒水抑尘（74%）

3.47

0.54

成品装卸及储存

颗粒物

1359.48
209.8

密闭式堆场（99%）+喷淋装置洒水抑尘（74%）

3.53

0.55

（2）上料粉尘
本项目上料时用铲车运送至给煤机中，上料过程会产生一定量的粉尘，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》未给出上料粉尘系数，因此本项目上料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“煤炭加工逸散尘的排放因子”统计资料，项目上料工序粉尘产生系数为0.04kg/t物料，则上料粉尘的产生量为28t/a（4.32kg/h）。上料口上方安装水喷淋装置，通过喷淋降尘可减少74%的产尘量，则上料粉尘的排放量为7.28t/a（1.12kg/h）。

（3）筛分粉尘
本项目筛分工序运行过程中产生筛分粉尘，且位于封闭生产车间内，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中《06煤炭开采和洗选业行业系数手册》，筛分工序的产污系数为0.65kg/t-产品，则项目筛分工序粉尘产生量为455t/a，产生速率为70.22kg/h。筛分机上方设置集气罩（半封闭设计，捕集效率为80%，集气罩应尽可能靠近并包围设备，减少敞开部分，提高捕集效率），筛分粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器（TA001）（处理效率99%，布袋除尘器总设计风机风量为20000m3/h）处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放，排放量为3.63t/a，排放速率为0.56kg/h。
未经收集的粉尘经洒水抑尘+封闭车间自然沉降（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《06煤炭开采和洗选业行业系数手册》，洒水抑尘处理效率以80%计）后排放，排放量为18.21t/a，排放速率为2.81kg/h。
（4）皮带输送粉尘
项目所有煤矸石及产品皮带运输机均为密闭式，皮带输送机机头和机尾通过设置密封罩并设置喷淋装置，经缓冲沉降及喷淋洒水降尘后，无组织逸散粉尘量极少，基本不会对大气环境产生影响，本次评价对其不进行核算。
（5）运输粉尘
项目车辆运行过程中有扬尘产生，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.0079×V×W0.85×P0.72
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h，本项目取10km/h；
W：汽车载重量，吨，本项目取30t；
P：道路表面颗粒物量，kg/m2（0.05-0.1kg/m2），本项目取0.1kg/m2；
按照上述公式计算起尘量为0.245kg/km·辆，铲车运输次数23334次，项目车辆在厂区行驶距离按100m计。为了减少物料运输产生的扬尘污染，厂内运输道路地面硬化处理，运输道路洒水降尘（控制效率74%），保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖（控制值效率86%），项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗（控制效率78%）。采取以上措施后，本项目运输过程产生的道路扬尘排放量为0.00458t/a（0.000707kg/h）。

（6）二氧化硫
本项目未将二氧化硫纳入重点评价因子，依据如下：一、项目原料为煤矸石，实测全硫分含量极低，且经检测收到基低位发热量仅335cal/g、固定碳含量9.35%，属于低发热值、低含硫量的废矸石，洗选过程仅通过物理分选提取少量精煤及煤泥，无燃烧工序，不存在硫元素氧化生成二氧化硫的工况；二、项目最终产品为砂石骨料、精煤及煤泥，产品外运前均经过洒水抑尘、封闭储存处理，储存及转运过程无高温或燃烧行为，不会产生二氧化硫；三、参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中污染因子筛选原则，结合项目工艺特性及原料指标，二氧化硫不属于本项目的特征污染物及潜在污染源，因此无需将其纳入评价因子。

（7）厂界废气达标分析
本项目无组织废气主要为颗粒物，采用HJ 2.2-2018 推荐的Screen3估算模型进行厂界浓度预测。预测结果显示，厂界颗粒物浓度为0.163mg/m3，占标率16.3%，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求，对周边环境影响较小。

2、废气污染排放源产排情况

本项目废气污染排放源情况见下表。

表33 大气污染物排放情况表

污染工序
排放形式
产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

原料装卸及储存
无组织
1336.01

206.17

3.47

0.54

成品装卸及储存

无组织
1359.48

209.8

3.53

0.55

筛分粉尘

有组织

455
70.22

3.63
0.56

无组织
90.98
14.04
18.21

2.81

上料
无组织

28.8

4.44

7.488

1.16

运输
无组织

0.5717

0.0882

0.00458

0.000707

合计（t/a）
3270.84

36.33

3、废气污染治理措施可行性分析

（1）集气设施可行性分析

本项目根据工艺特点及产污设备的位置合理设置集气罩的位置，项目拟在每台设备进出料端的上方设置集气罩，集气罩与设备进出料端贴近，同时环保设备本着“优先开启，延后关闭”的原则，使废气产出后尽可能多地被收集。本项目根据产污节点合理设置集气罩，集气罩尽可能靠近并包围设备，减少敞开部分，提高捕集效率，集气罩边缘风速大于0.5m/s，参考《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》和《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），本项目集气效率以80%计。

（2）除尘设施可行性分析

根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“4.5产排污环节、污染物及污染治理设施-4.5.2废气-4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”中“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”本项目废气污染治理设施工艺为“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”，属于袋式除尘器，符合《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中有关废气污染治理设施工艺要求，为可行性技术。

（3）无组织排放管控措施
本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，其所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气主要为原料装卸及储存、成品装卸及储存、上料过程、运输过程产生的无组织粉尘，项目采取以下抑尘措施：
①本项目原料位于封闭库房，库内设有喷淋洒水装置；

②本项目成品分类暂存于封闭库房，库内设有喷淋洒水装置；

③上料口上方设置水喷淋装置，皮带运输机均密闭式，并在机头和机尾设置喷淋装置。

④运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。

在采取上述措施后，无组织逸散粉尘量极少，厂界无组织污染物能够达标排放，基本不会对大气环境及周边居民产生影响。
4、废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划见下表。

表34 废气监测要求一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气

厂界（上风向1个点，下风向3个点）
颗粒物
1次/年
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5
DA001

颗粒物

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准

5、非正常工况

本项目涉及的非正常排放工况主要为布袋除尘器故障。具体导致非正常工况情况如下：

表35 废气污染物非正常排放情况表
位置

污染物

非正常排放原因

排放速率（kg/h）

单次持续时间/h
年发生频率次/次
有组织

无组织

生产车间
颗粒物
布袋除尘器故障
/
70.22
1

1

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强设备的检修维护，确保环保设施正常运行。出现故障应立即停产检修，正常后恢复生产。
为预防环保设施非正常运行，应：

①定期对布袋除尘器进行隐患排查，确保设备正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测；

③专人负责布袋除尘器的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现问题。

二、废水

1、废水污染分析
本项目生产废水和轮胎清洗废水循环利用不外排，抑尘用水自然吸收和蒸发不外排。本项目运营期主要废水为员工生活污水。
生活污水排放量按用水量的85%计算，则生活污水排放量为0.765m3/d，206.55m3/a。本项目生活污水排入防渗旱厕内定期清掏，不外排。
本项目无废水外排。
2、废水处理措施可行性分析：
（1）生产废水闭路循环可行性分析
煤泥水闭路循环工艺简介：洗煤产生的煤泥废水首先进入加药反应池，投加PAC、PAM药剂完成絮凝反应后，依次流入一、二、三级沉淀池进行逐级固液分离，各沉淀池的上清液均顺流进入下一级处理单元；加药反应池底部污泥由泵送至压滤机房脱水回收，一、二、三级沉淀池底部污泥由于量少最终统一由泵送至压滤机房脱水回收；经三级沉淀池处理后的出水再进入澄清池进行深度净化，最终达标的清水流入循环水池储存，回用不外排，循环水池的溢流液也回流至加药反应池前端重新处理，整个过程中废水全部实现内部循环利用，无任何外排。
煤泥水处理工艺的可行性分析：

根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）中对洗水一级闭路循环的要求对本工程的洗水闭路循环分析如下：

表36 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表
序号
《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级闭路循环要求
本项目煤泥水闭路循环分析
评价结果
1
洗水实现动态平衡，不向厂区外排放。水重复利用率在90%以上，单位补充水量小于0.15m3/t（入选原煤）
本项目废水循环使用，无废水外排。水重复利用率为90%，单位用水量约为0.06m3/t
符合
2
煤泥全部在室内由机械回收
煤泥在封闭车间内采用压滤机回收
符合
3
设有缓冲水池或浓缩机（也可用煤泥沉淀池代替，贮存缓冲水或事故排放水），并有完备的回水系统。设备的冷却水自成闭路，少量可进入补水系统
本项目有循环水池，有完备的回水系统。
符合
4
洗水浓度小于50g/L
项目生产废水采用加药沉淀工艺，可满足处理后洗水浓度小于50g/L要求

符合
5
年入选原煤煤量达到核定能力的70%以上
入洗原料煤量可达到设计能

力的100%
符合
综上所述，本项目洗煤工段煤泥水闭路循环达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级闭路循环要求，可保证煤泥水不外排，从而避免对周边环境的影响。
（2）跑、冒、滴、漏水的收集及处理措施分析
洗选车间内生产过程中不可避免会产生一些跑、冒、滴、漏水，本评价要求洗选车间地面硬化，跑、冒、滴、漏水经引水渠排入循环水池，经絮凝沉淀后进入清水罐用于洗煤。采取上述措施后，可使跑、冒、滴、漏水得到合理控制，杜绝了发生煤泥水外排的隐患。
为杜绝事故状态下厂区污水流入北侧东沙河，结合厂区北侧地势及设施条件，具体措施如下：
依托北侧现有大坝筑牢拦截屏障，该大坝为碾压式土坝，坝高1.2m，坝体采用黏土夯实处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，其高度、强度及防渗性能均满足污水拦截需求。大坝底部与厂区硬化地面衔接处，采用C25混凝土浇筑宽0.6m、厚0.4m的密封垫层，搭配防水卷材铺设，实现与地面无缝衔接，可有效阻挡初期泄漏污水横向漫流，切断污水下渗通道，避免污水直接渗透或溢流至坝外区域。事故状态下，受北侧大坝拦截及厂区2‰南向排水坡度引导，煤泥水不会形成向北侧迁移的路径，杜绝其流入北侧东沙河，保障地表水生态环境安全。

一、生产车间内部泄漏洗煤废水收集方式

生产车间属于一般防渗区，严格按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m、防渗系数≤1.0×10-7cm/s的要求完成地面防渗，在此基础上采用“分区防渗+导流沟”的收集模式：

车间地面防渗：车间地面全部采用C30混凝土硬化，铺设等效黏土防渗层（Mb≥1.5m），防渗系数≤1.0×10-7cm/s，杜绝废水下渗；

导流沟设置：沿洗煤机、跳汰机、压滤机、给煤机等易泄漏设备周边，设置宽0.3m、深0.25m的U型防渗导流沟，导流沟内壁采用防水砂浆抹面，与车间防渗地面无缝衔接，确保泄漏废水沿沟体汇流；

应急事故池：增设1个容积为360m3的应急收集池，池体按重点防渗区要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）做防渗处理，与导流沟相连。一旦发生设备密封破损、管道破裂等泄漏情况，洗煤废水可通过导流沟快速汇入集水坑，集水坑内配备潜污泵，及时将收集的废水抽送至煤泥水处理系统，实现循环复用，避免废水在车间内积聚、漫流。

二、厂区地面泄漏洗煤废水收集方式

厂区原料库、成品库、污水处理区等区域按对应防渗分区要求完成防渗，在此基础上设置“环形导流+坡度引导”的全厂区收集体系：

地面防渗与坡度引导：厂区地面全部按对应分区完成防渗处理，整体按2‰南向排水坡度设计，引导泄漏废水向厂区南侧污水处理区汇流，避免向北侧漫流；

环形导流沟：厂区周边（除北侧大坝外）设置宽0.5m、深0.4m的环形应急导流沟，导流沟贯穿整个厂区，与污水处理区调节池连通，沟体按一般防渗区要求做防渗处理，内壁防水砂浆抹面，防止废水渗漏；

应急事故池：增设1个容积为360m3的应急收集池，池体按重点防渗区要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）做防渗处理，与环形导流沟相连。若洗煤废水泄漏至厂区地面，可通过地面坡度汇入环形导流沟，再引流至应急收集池，由潜污泵抽送至煤泥水脱水处理系统，实现闭环处置。

三、全流程防控保障措施（确保废水不出厂区）

结合厂区防渗分区要求，构建“源头防渗+过程收集+末端拦截”的三重防控体系：

源头防渗管控：严格落实厂区工程防渗措施，重点防渗区（循环水池、沉淀池、事故池等）采用2mm厚聚乙烯防渗层或等效黏土防渗层（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），一般防渗区（生产车间、原料库等）采用等效黏土防渗层（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），从源头杜绝废水下渗；

过程收集与巡查：安排专人每日巡查生产车间设备、管道及厂区导流沟、应急收集池，及时发现泄漏隐患；一旦发生泄漏，立即启动收集系统，将废水全部抽送至处理系统，避免漫流；

末端拦截屏障：北侧大坝作为最终拦截屏障，坝体防渗性能达标，可有效阻挡废水向北侧漫流；结合厂区环形导流沟、应急收集池及南向坡度，确保任何情况下泄漏的洗煤废水均能被有效收集、处置，杜绝流出厂区；

应急物资保障：厂区配备应急抽水泵、防渗沙袋、防渗布等应急物资，一旦发生大量泄漏，可快速封堵泄漏点，利用应急设备将废水全部收集至处理系统，实现零外排。
（3）事故状态下煤泥水处置
根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005）要求，应急事故池容积按厂区最大设备容积的1.2~1.5倍，项目厂区内最大设备为洗选煤泥水沉淀池，1座沉淀池有效容积约为300m3，应设置一座应急事故池360m3。在无事故发生时，事故池不得存水，并设置返回循环水池的管道，以保证出现事故时可容纳循环水池整个系统的煤泥水量。事故解除后煤泥水再返回循环水池经“浓缩+压滤”处理后，重新用于洗选。

为充分保证煤泥水闭路循环不外排，杜绝污染事故的发生，除采取以上措施外，严格管理和健全的管理制度十分重要，在生产运行期，必须做到以下几点：

a、设立厂长负责制，具体措施的执行由环保负责人统筹安排、落实；

b、严格执行各项生产及环境管理制度，对煤泥水处理设备设立运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤维护；

c、按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理；

d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高技术水平；

e、重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平。

f、应急状态的终止和善后计划措施应急状态终止由应急指挥中心根据现场情况和专家意见决策并发布。
综上，本项目选择成熟、可靠的工艺技术，以尽可能从源头上减少污染物排放，同时对配套的构筑物采取符合标准的优质材质，以避免或降低跑、冒、滴、漏现象，对洗选车间、应急事故池配套的管道等构筑物实施重点防渗。通过以上防渗措施等避免对地表水（东沙河）水体造成污染。本项目各类废水均得到合理的处置利用。
三、噪声

1、噪声源强

本项目噪声主要为设备运行过程中产生的噪声（N），根据《设备噪声情况表》并咨询设备厂家，噪声在70-95dB(A)之间，根据厂区平面布置情况，可把设备噪声源简化为点声源，本项目将产噪声设备的噪声级分别进行叠加，下表列出的声级功率为叠加后的声源，根据《环境影响评价技术方法》（中国环境科学出版社出版）第十三章第三节《环境噪声污染防治》，“对于机械噪声可以通过从维护结构，如墙体、门窗设计上使用隔声效果好的建筑材料来减低车间厂房内的噪声对外部的影响，隔声效果可以达到15~40dB(A)”，本项目墙壁为彩钢板材质，噪声衰减取21dB(A)。本项目机械设备基础设置减振措施，布袋除尘器风机设置隔声罩，同时加强厂区绿化。


	
	表37 主要生产设备噪声源强表（室内声源）  单位：dB（A）
序
号
建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段/h
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
生产车间
清水泵
75
低噪声设备+基础减振+封闭厂房建筑隔声

21.3
-18.5
1.2
4.4
16.8
37.7
5.8
61.5
61.1
61.1
61.3
6480
26.0
26.0
26.0
26.0
35.5
35.1
35.1
35.3
1
2
潜污泵
75
21.7
-30.5
1.2
4.0
4.8
38.1
17.8
61.6
61.4
61.1
61.1
26.0
26.0
26.0
26.0
35.6
35.4
35.1
35.1
1
3
直线脱水筛
70
8.9
-18.5
1.2
16.8
16.8
25.3
5.8
56.1
56.1
56.1
56.3
26.0
26.0
26.0
26.0
30.1
30.1
30.1
30.3
1
4

跳汰洗煤机

95
-7.1

-19.4

1.2

32.8

15.9

9.3

6.7

81.1
81.1
81.2
81.2
26.0

26.0

26.0

26.0

55.1
55.1
55.2
55.2
1

5

滚筒洗煤机

95
0.5

-19.4

1.2

25.2

15.9

16.9

6.7

81.1
81.1
81.1
81.2
26.0

26.0

26.0

26.0

55.1
55.1
55.1
55.2
1

6
压滤机房
板框压滤机

70
-18.1
25.8
1.2
7.8
11.9
12.9
14.0
57.5
57.4
57.4
57.4
26.0
26.0
26.0
26.0
31.5
31.4
31.4
31.4
1
7
板框压滤机

70
-22.6
33.8
1.2
14.6
17.6
8.0
7.7
57.4
57.4
57.5
57.5
26.0
26.0
26.0
26.0
31.4
31.4
31.5
31.5
1
注：以车间中心为原点
表38 主要生产设备噪声源强表（室外声源）  单位：dB（A）
序号

声源名称
型号

空间相对位置/m
声压级/距声源距离

（dB（A）/m）
声控制措施
运行时间（h）
X

Y

Z

1
给煤机
50t/h
-5.3
-6.5
1.2
75/1
选用低噪声设备
6480
2
给煤机
50t/h
3.6
-7
1.2
注：以生产车间西北角为原点




	
	2、达标分析

本项目厂界外50米范围内，不存在声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下：

在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级：
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式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

只考虑几何发散衰减时，按照下式计算：
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式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

点声源几何发散衰减的基本公式是：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
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式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自有声场，则式①等效为式③或式④：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

如果声源处于半自由声场，则式①等效为式⑤或式⑥：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

经计算，噪声预测结果见下表。

表39 厂界噪声排放情况单位：dB（A）

预测方位
时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东侧

昼间
41.9
55
达标
夜间
41.9
45
达标
南侧

昼间
40.5
55
达标
夜间
40.5
45
达标
西侧

昼间
34.9
55
达标
夜间
34.9
45
达标
北侧

昼间
30.4
55
达标
夜间
30.4
45
达标
本项目首选低噪声设备，设备基础设置减振，且所有生产设备均置于封闭厂房内，建筑隔声等降噪措施，厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。因此，本项目对周围声环境影响较小。

3、噪声监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。

表40 噪声监测要求一览表

监测

项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

厂界外四周1m处各设一个点位

等效连续A声级

每季度

一次

厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

四、固体废物

1、固废产排情况

本项目固体废物主要包括生活垃圾、废包装袋、地面收尘灰、废布袋、废机油和废机油桶。
（1）生活垃圾
本项目劳动定员20人，以人均日产垃圾0.5kg计，则产生量为10kg/d，2.7t/a。生活垃圾暂存于厂区内垃圾桶，定期清运至环卫部门指定的地点。
（2）废包装袋
本项目使用絮凝剂会产生废包装袋，预计年产生量为0.0416t/a，废包装袋暂存至一般固废间，定期回收。

（3）地面收尘
根据核算，本项目地面收尘量为3234.51t/a，收尘统一收集，回到生产线。

（4）废机油及油桶
设备维护及保养过程中会产生废机油及油桶，其产生量为0.1t/a，属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位进行安全处置。

（5）废布袋
本项目废气治理设施所使用的布袋除尘器，在保证废气达标排放的情况下，滤袋使用周期一般在6个月至2年左右，本环评布袋除尘器滤袋使用周期按1年计算，本项目废布袋产生量为0.1t/a，由厂家定期更换回收，本项目厂内不暂存。

本项目固体废物产生情况见下表。
表41 固体废物产生情况一览表

序号

名称

产生环节

属性

编码

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）
1

生活垃圾
员工生活
一般固体废物

900-009-S64
/

固态

/

2.7
2

废包装袋
絮凝剂
900-003-S17
/

固态

/

0.0416
3
地面收尘
生产
900-099-S59
/
固态
/
3234.51
4
废布袋
除尘器
900-099-99

/

固态

/

0.1
5
废机油
设备维护及保养
危险废物
900-249-08
油漆
固态

T，I
0.1
废油桶
900-041-49
本项目固体废物贮存和利用处置情况见下表。

表42 固体废物贮存和利用处置情况一览表

序号

名称

贮存方式

处置方式

处置量（t/a）
1

生活垃圾
垃圾桶
定期清运至环卫部门指定地点

2.7
2

废包装袋
暂存至一般固废间，定期回收
0.0416
3
地面收尘
成品库
统一收集，回到生产线

3234.51
4
废布袋
不在厂内暂存
由厂家更换，统一回收

0.1
5
废机油及油桶
集中收集，暂存于危险废物贮存点（5m2）

定期委托有资质危废处置单位进行安全处置

0.1
生活垃圾暂存于垃圾桶内，按照一般工业固体废物处置，本项目垃圾桶位于生产车间西南侧，位于建筑物内，进行了防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。
危险废物，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设的危险废物贮存点内，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置，  

本项目建成后厂区总计危险废物产生量为0.1t/a，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），“危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位属于危险废物登记管理单位”，厂区危险废物产生量小于10t/a，企业属于危险废物登记管理单位，且危险废物贮存量不超过3t，因此，本项目新建1座危险废物贮存点，位于生产车间西南侧，建筑面积5m2，贮存能力3t，危险废物3个月转运1次。

2、环境管理要求

（1）一般工业固体废物
一般工业固体废物贮存场所设置于室内，防渗漏、防雨淋、防扬尘；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。
（2）危险废物
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号），对危险废物暂存场地提出如下安全措施：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施

⑤贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

综上，本项目固体废物得到有效处理，不会对周围环境产生有害影响。

五、地下水、土壤

本项目将危险废物贮存点、沉淀池、循环水池、事故池设置为重点防渗区，原料库、成品库、生产车间、旱厕、洗车池设置为一般防渗区，其他区域设置为简单防渗区。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表7 地下水污染防渗分区参照表，防渗分区及防渗要求详见下表，分区防渗图见附图9。
表43 厂区工程防渗措施一览表

序号

污染防控分区

防渗区域

防渗内容要求

1

重点防渗区

危险废物贮存点、循环水池、沉淀池、事故池
地面采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

2
一般防渗区
原料库、成品库、生产车间、旱厕、洗车池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s
3
简单防渗区
其他区域
一般地面硬化
厂区地面已全部覆盖硬化，在采取分区防渗后，可有效防止污染物进入地下水体及土壤，无地下水、土壤污染途径，本项目不会对土壤及地下水环境产生影响，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。
六、生态

本项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县沙拉镇朝代营子村，用地性质为工业用地，符合国家供地政策、土地管理法律法规以及阜新市国土空间规划的条件，用地范围内不含有生态环境保护目标，故无需采取相关生态环境保护措施。因此，本项目对生态环境无影响。

七、环境风险
1、危险物质和风险源分布情况
根据全厂生产情况，风险物质为机油、废机油，分布情况见下表。
表44 项目重点关注的危险物质的危险特性及分布情况

序号

名称

相态

主要危险特性

贮存地点

贮存方式

最大贮存量（t）

1
机油
液态
泄漏

生产车间
桶装

0.2
2
废机油
液态
泄漏

危险废物贮存点

桶装

0.1
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按照下式计算总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目Q值见下表。

表45 项目危险物质Q值计算表
名称

最大存在总量（qn/t）

临界量（Qn/t）

该种危险物质Q值

机油
0.2
2500
0.00008
废机油
0.1
2500
0.00004

项目Q值∑

0.00012

由上表可知，本项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“当Q＜1”时，该项目环境风险潜势为“I”。

因此，本项目的环境风险评价工程等级为简单分析。

2、环境风险识别
表46 项目环境风险识别表

序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
1
生产车间
机油
矿物油类
泄漏、火灾
大气、地下水、土壤
2
危险废物贮存点

废机油
矿物油类
3、风险评价简单分析
本项目主要事故类型主要为危险废物运输、贮存、转移过程中发生泄漏，污染土壤及地下水环境。
4、环境风险防范措施
（1）废机油泄漏

废机油贮存方式为桶装，存放于危险废物贮存点。危险废物贮存点设置为重点防渗区，地面采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s。周围设置泄漏应急处理设备（如砂土、吸油毡等），一旦发生泄漏事故，可将泄漏物料控制在危险废物贮存点内，再使用砂土、吸油毡等吸附泄漏物料，集中收集委托有资质单位进行无害化处理。

（2）火灾事故

为减少项目火灾风险因素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施：

①总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、灭火的需要，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

②电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的建筑物内，并采用密闭电器。

③在车间和生产岗位配备必要的灭火器材及灭火工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

④加强安全管理。以班组管理为基础，充分发挥班组长在防火安全管理中的作用。班后清扫好工作岗位卫生检查加工机械电源关闭情况等，并做好交接班记录。

⑤加大宣传教育力度，增强工作人员的整体安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，制定安全生产管理制度，进入生产车间内严禁使用明火。

⑥巡查人员发现发生火灾事故或可能发生事故后，立即拨打119电话请求支援，打电话求援要说明事故发生地点、着火部位、燃烧物质、火势等基本情况。之后上报负责人说明现场情况，负责人立即到事故现场确认，对事故进行研判，启动相应应急预案；单位总负责人指挥全厂职工将火灾事故现场与周围环境进行有效隔离，切断事故发生的导火源，迅速组织人员撤离和火灾施救，避免衍生事故发生。

（3）煤矸石自燃环境风险分析

本项目煤矸石原料经实测，空干基灰分79.78%、固定碳 9.35%、收到基低位发热量335cal/g、全水分21.61%，属于低自燃风险品类，虽自燃概率极低，但仍严格落实全流程防控措施：

源头管控上，严格执行原料入场检测制度，严禁高风险物料入场，采用分层压实、分区堆放工艺并严控堆存周期，从根本上抑制氧化自燃；过程监控上，在原料库、成品库布设温度与气体监测系统，配套专人每日巡查制度，及时发现并处置自燃隐患；应急处置上，储备高压水枪、沙土等应急物资，制定初期自燃注水降温、沙土覆盖处置流程，同步依托环形导流沟与应急事故池实现灭火废水、淋溶水全收集、全回用；末端防控上，严格落实一般防渗区防渗标准，结合厂区南向排水坡度与北侧大坝拦截屏障，杜绝废水外泄，全面防范煤矸石自燃引发的大气、水、土壤污染及安全风险，保障周边生态环境安全。

（4）应急预案
查阅辽宁省生态环境厅发布的《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录》(2020.5.1)，本项目在规定的必须制定应急预案的目录之内。

建设单位应建立完善的环境风险防范应急预警机制，并根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行），《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015年1月8日施行）、《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日施行）等有关法律法规的规定，结合本厂实际组织制定《突发环境事件应急预案》，并及时到生态环境主管部门进行备案。
5、环境风险评价结论
本项目不存在重大危险源，潜在危险性较小，采取相应风险事故防范措施，同时加强员工的风险应急教育和培训，涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。从环境风险角度来说，本项目环境风险可接受。
八、电磁辐射

根据本项目生产特征，无电磁辐射源，故无需采取相应的环境保护措施。

九、环保投资估算

本项目环保投资43.11万元，占总投资300万元的14.37%，具体投资见下表。
表47 环保投资估算一览表

项目类别

工序
治理措施

环保投资（万元）

施工期
废气治理
施工扬尘
降尘喷淋系统洒水抑尘，施工防尘网、挡墙，建筑材料堆放临时工棚
1.2
废水治理
生活污水
生活污水排入化粪池，定期清掏
0
施工废水
施工废水临时沉淀池
0.8
噪声治理
施工噪声
建筑隔声（设置围挡等）措施
0.5
固废治理
施工固废
建筑垃圾定期清运，生活垃圾设置生活垃圾桶、定期清运
0.1
运营期
废气治理

原料储运
本项目原料位于封闭原料库，并设有5台雾炮机进行喷淋洒水；
2.5
成品储运
本项目成品位于2座封闭成品库，库内各设有5台雾炮机进行喷淋洒水；
5
筛分粉尘
筛分粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器（TA001）处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放

5
上料
上料口上方分别设置1台雾炮机（共2台），皮带运输机均为密闭式，并在机头和机尾设置分别设置1台雾炮机（共4台）进行喷淋抑尘；
3
运输
运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。
0.5
废水治理
生产废水
生产废水、车间冲洗废水和轮胎清洗废水经处理后回用于生产，不外排；
0
生活污水
员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏，不外排。
0
噪声治理

生产运行
基础减震，建筑隔声

2
固废治理

生产运行
垃圾桶（4个）
0.01
生产运行
危险废物贮存点（面积5m2）
2.5
土壤、地下水

分区防渗
3
环境风险
应急事故池（360m3）
5
合计

43.11



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料储运
	颗粒物
	本项目原料位于封闭原料库，顶部采用苫布遮盖，并设有5台雾炮机进行喷淋洒水；
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

表4煤炭工业大气污染物排放限值
表5煤炭工业无组织排放限值标准

	
	成品储运
	颗粒物
	本项目成品位于封闭成品库，顶部采用苫布遮盖，库内各设有5台雾炮机进行喷淋洒水；
	

	
	筛分粉尘
	颗粒物
	筛分粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器（TA001）处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放
	

	
	上料
	颗粒物
	上料口上方分别设置1台雾炮机（共2台），皮带运输机均密闭式，并在机头和机尾设置分别设置1台雾炮机（共4台）进行喷淋抑尘；
	

	
	运输
	颗粒物
	运输道路洒水降尘，保持一定湿度，运输车辆采用苫布覆盖，项目运输车辆在进出场前进行轮胎冲洗。
	

	地表水环境
	员工生活
	生活污水
	员工生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏。
	/

	
	车间
	生产废水
	生产废水经沉淀池处理后进入循环水池（60m3）回用于生产，不外排；
	/

	
	
	车间冲洗废水
	车间冲洗废水经沉淀池（300m3）处理后回用于生产，不外排。
	/

	
	运输
	轮胎清洗废水
	轮胎冲洗水经沉淀池（300m3）处理后，上清液回用于生产工序，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后，暂存于垃圾桶，定期交由环卫部门合理处置；废包装袋暂存至一般固废间，定期回收；地面收尘统一收集，回到生产线；废布袋由厂家更换，统一回收，不在厂内暂存。
废机油和油桶收集后，暂存至危险废物贮存点（5m2），定期委托有资质单位进行安全处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存点、沉淀池、循环水池、事故池采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；原料库、成品库、生产车间、旱厕、洗车池采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；其他区域一般地面硬化。

	生态保护

措施
	无

	环境风险

防范措施
	（1）定期对危险废物贮存设施进行检查，周围设置泄漏应急处理设备（如砂土等），一旦发生泄漏事故，可将泄漏物料控制在危险废物贮存点内，再使用应急处理设备吸附泄漏物料，集中收集委托有资质单位进行无害化处理。

（2）电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的建筑物内，并采用密闭电器。

（3）在车间和生产岗位配备必要的灭火器材及灭火工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

（4）加强安全管理。以班组管理为基础，充分发挥班组长在防火安全管理中的作用。班后清扫好工作岗位卫生检查加工机械电源关闭情况等，并做好交接班记录。

（5）加大宣传教育力度，增强工作人员的整体安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，制定安全生产管理制度，进入生产车间内严禁使用明火。

（6）巡查人员发现发生火灾事故或可能发生事故后，立即拨打119电话请求支援，打电话求援要说明事故发生地点、着火部位、燃烧物质、火势等基本情况。之后上报负责人说明现场情况，负责人立即到事故现场确认，对事故进行研判，启动相应应急预案；单位总负责人指挥全厂职工将火灾事故现场与周围环境进行有效隔离，切断事故发生的导火源，迅速组织人员撤离和火灾施救，避免衍生事故发生。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

随着环境保护管理的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，定员1人。负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求：

（1）取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范，依法变更排污许可相关手续；

（2）贯彻执行环保法规和有关标准；

（3）组织制定和完善本企业的环境保护管理规章制度并监督执行，使本企业的环境管理工作实现科学化、制度化；

（4）检查本企业的环保设施的运行情况；

（5）危险废物贮存点应封闭、独立、防腐、防渗，且设置警示标志，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规要求；

（6）对以上管理要形成制度化，公开、公平地执行，对于环保监测的数据资料要收集、保管、存档，作为环境管理依据。

2、排污口规范化

根据国家环保总局环发〔1999〕24号文《关于开展排污口规范化整治工作的通知》精神，一切新建、改造、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求：

（1）排污口规范

废气排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、废气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。

（2）排污口立标要求

污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2规定进行制作和安装。

（3）排污口设置图形标志的要求

本项目建设的同时，应设置相应环保图形标志。污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。

表44  排污口标志一览表
序号

提示图形符号

警告图形标志

名称

功能

1
[image: image17.jpg]@
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

2
[image: image19.jpg]
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

3
/

[image: image21.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场




六、结论

	综上所述，本项目符合国家相关产业政策和规划要求，车间内平面布置合理。在采取上述环保措施后，项目污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，建设单位应重视环保工作，加强各类污染源的管理以及对污染物的治理工作，落实环保治理所需要的资金，则本项目从环境保护角度来说是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	   项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	36.33
	0
	36.33
	+36.33

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.7
	0
	2.7
	+2.7

	
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.0416
	0
	0.0416
	+0.0416

	
	地面收尘
	0
	0
	0
	3234.51
	0
	3234.51
	+3234.51

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废机油及油桶
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a

附件1 环评委托书
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附件2 租赁协议


附件3 关于《关于协助核查地类的函》的回函
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附件4 营业执照
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附件5 煤矸石成分检测报告
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附件6 监测报告
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附件7 备案证明
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附件8 购销合同
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附件9 不占河道说明
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附件10 关于对《关于征求阜新市盛达资源循环利用有限公司煤矸石综合利用项目是否涉及水源保护区意见的函》的复函
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附件11 取水证技术咨询合同
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附图1 本项目地理位置图
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附图2 本项目周边关系图
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附图3 “三线一单”查询结果
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附图4 准入清单
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附图5 阜新市环境管控单元分布图
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附图6 厂区总平面布置图
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附图 7 监测点位图
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附图8 环境保护目标分布图

[image: image51.jpg]



附图9 分区防渗图
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附图10 输水管线图
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附图11 阜蒙县生态红线图
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