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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目

	项目代码
	2605-210904-04-01-564772

	建设单位联系人
	刘宏贺
	联系方式
	18241851166

	建设地点
	辽宁省阜新市太平区水泉镇水泉村

	地理坐标
	（121度43分59.998秒，42度0分39.271秒）

	国民经济
行业类别
	C3099 其他非金属矿物制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 60石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	阜新市太平区
发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	阜太发改备﹝2026﹞37号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	77.2

	环保投资占比（%）
	2.57
	施工工期
	25个月

	是否开工建设
	否
是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	34689

	专项评价设置情况
	
表1-1   专项评价设置情况表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气中含苯并[a]芘，且厂界外500m范围内有居民区

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不涉及

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目不涉及储存量超临界量的危险物质

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及


根据上表可知，本项目需进行大气专项评价。

	规划情况
	本项目位于阜新市新型材料产业基地，该基地规划《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》于2017年12月22日经辽宁省人民政府批准，批准文件为《辽宁省人民政府关于同意阜新市新型材料产业基地晋升为省级经济开发区的批复》（辽政〔2017〕255号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价：《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》。阜新市环境保护局于2014年12月30日出具“关于阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书的审查意见”（阜环函〔2014〕53号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
本项目位于阜新市新型材料产业基地内，阜新市新型材料产业基地编制了《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》，阜新市环境保护局于2014年12月30日出具“关于阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书的审查意见”（阜环函〔2014〕53号）。规划区企业准入行业包括： 
①禁止“高能耗、高水耗、污染重”项目进入，化工园区应重点引进有毒有害原料利用少，产品收率高，污染物排放量低的化工项目，不得引进高风险、高污染的化工项目，不得引进含以下15种危险化学工艺的项目：光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺。
②符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》要求的企业。 
③高技术、高附加值的先进装备制造业。
入园企业，根据按照《综合类生态工业园区标准（试行）》，从物质减量与循环经济、污染控制建立的规划环境影响评价的指标体系的部分指标作为入园企业进入的基本条件。
本项目不属于园区禁止准入行业。根据太平区人民政府出具的“辽宁益新路用材料有限公司年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目规划情况说明”及《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》土地利用规划图，本项目位于阜新市新型材料产业基地内，用地性质为工业用地，符合太平区及园区用地规划。项目建设符合园区总体发展规划及园区产业定位。
2、规划环评及审查意见相符性
本项目与规划环评及规划环评审查意见符合性分析见表1-2。
表1-2   项目与园区规划环评及审查意见符合性分析表
	内容
	规划要求
	本项目
	符合性

	园区规划环评
	规划范围：主城区的太平区。
	本项目位于新型材料产业基地内。
	符合

	
	产业定位：定位于科技型，创新型、环保型和综合型的新型材料产业。
	本项目符合园区产业定位，园区管委会同意本项目入驻。
	符合

	
	环境规划：定位于科技型、创新型、环保型、综合型的新型材料产业基地，采取同一热源取缔规划区内小型热源，供水采用外部水源，关停地下水源。
	本项目符合基地环保准入条件，供暖采用电取暖，供水采用园区管网。
	符合

	审查意见
	规划优化调整建议（一）：将三类工业区内的居住用地调整为工业用地，西北侧居住区和学校用地中规划的工业用地应调整为绿地。采用1类工业用地作为工业区和新城区的过渡带，宽度约500米。三类工业用地周边采用二类工业用地作为过渡，新型化工材料产业应规划在三类工业用地中间位置。
	已落实。
	-

	
	规划优化调整建议（二）：结合基地企业现状，建议规划医药产业分区和新型化工分区，两个功能分区之间设1公里的缓冲区，缓冲区内规划机械加工类二类用地项目，并严格对这两个功能分区的入驻项目类型进行把关。基地南部与食品工业园边界规划50米绿化隔离带，与食品工业园交界处规划机械电子加工类等二类用地项目。
	已落实。
	-

	
	规划优化调整建议（三）：合理规划给水方案，与我市供水规划保持好衔接，保证基地水源供给。基地排水系统按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则设计，管网建设符合防腐、防渗等技术要求。同意《报告书》对基地污水处理厂规模的调整建议近期建设2万吨污水处理厂一座，远期根据实际排水量进行扩建。应加快基地污水处理厂建设，与基地发展保持同步保证基地内的污水得到有效的处理，达标排放；落实污水处理中水回用系统，逐步实现基地生产废水综合利用，最大程度减少废水外排量。
	本项目实行“雨污分流”、“清污分流”、“污污分治”原则，生活污水经化粪池处理后，达标接管至阜新市太平区污水处理厂处理。
	符合

	
	规划优化调整建议（四）：基地生产和生活用热需由基地热源厂统一供给，取缔现有散烧燃煤锅炉，严禁新建分散燃煤锅炉；对特殊工艺需要自建锅炉的项目必须采用清洁能源。
	本项目不使用燃煤，生产使用燃油锅炉，燃料为柴油。
	符合

	
	规划优化调整建议（五）：基地纵穿阜盘高速公路和细河支流二河营子河，北部与国铁、矿铁相邻，入驻项目布局时，应确保项目符合《公路安全保护条例》、《铁路安全管理条例》和《关于全省范围内开展高速无烟路工程创新工作的通知》相关要求，铁路、公路两侧不宜规划对噪声敏感类建设项目，并设置符合要求的绿化带，做好噪声环境污染防治要求，保证各功能区声环境质量达标。
	本项目不属于对噪声敏感类建设项目。
	符合

	
	审查意见一：本规划实施时，应严格遵循阜新市总体规划的强制性内容，对未纳入阜新市总体规划以及相关其他单项规划的部分，在新一轮城市总体规划和其他单项规划调整时，应确保将本规划纳入其中，使本规划与阜新市总体规划等协调。
	本项目符合阜新市城市总体规划。
	符合

	
	审查意见二：严格入驻基地项目的环保准入，按照《综合类生态工业园区标准(试行》实施规划。严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与基地产业类型、规划不相符的建设项目入驻；严禁“高能耗、高水耗、高风险、高污染”项目入驻。入驻项目全面提高清洁生产水平，加大清洁能源比重，提高资源利用率，减少污染物排放量，实行污染物总量控制，建立健全环境管理机构，完善相关环境管理制度风险防控制度和环境监测体系，保证基地环境质量。
	本项目符合基地环保准入条件，属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中的允许类，符合国家产业政策。
	符合

	
	审查意见三：本规划三类工业用地设500米防护距离，基地污水处理厂设300米卫生防护距离，该范围内严禁规划建设住宅、学校和医院等环境敏感目标，规划实施过程中做好该范围内居民的动迁安置工作。
	本项目占地为二类工业用地，西南侧275m处存在少量水泉镇散户居民，其为园区二类工业用地规划范围内暂未搬迁居民。本项目卫生防护距离为100m，对西南侧275m处的散户居民造成的环境影响是可接受的。
	符合

	
	审查意见四：基地一般固体废物可以进行资源化综合利用或依托阜新市生活垃圾填埋场集中处理；危险废物应严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。
	本项目一般固废可以进行资源化综合利用或得到有效处置；危险废物委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。
	符合




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为沥青混合料再生资源循环利用建设项目，属于其他非金属矿物制品制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，内，为允许类项目。因此符合国家产业政策。
2、与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
本项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见表1-3。
表1-3   项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表
	文件要求
	本项目
	符合性

	重点行业NOx等污染物深度治理。以钢铁、建材、有色金属冶炼、铸造等行业为重点，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入开展工业炉窑治理，分类推动工业炉窑全面实现达标排放。全面加强无组织排放管控，严格控制铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。按照国家、省总体部署，制定和实施超低排放改造计划。
	本项目为新建项目，针对生产过程中产生的粉尘，项目原料在密闭的库房内进行储存，生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器，确保污染物达标排放。
	符合

	持续推进工业污染防治。推动工业废水资源化利用，推进企业内部工业用水循环利用、园区企业间用水系统集成优化。
	本项目为新建项目，无生产废水产生。
	符合

	加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险，合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
	本项目排放废气中含有毒有害污染物苯并[a]芘，再生料烘干、搅合、卸料、储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。
	符合

	推动固体废物综合利用1.提高一般工业固体废物处置利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业固体废物资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。推进工业固体废物在提取价值组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。
	本项目为新建项目，项目利用废旧沥青路面回收料生产沥青混料，进行建筑垃圾资源化利用。
	符合


3、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）符合性分析
本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析见表1-4。
表1-4   项目与《“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表
	文件要求
	本项目
	符合性

	（八）严格工业噪声管理
12．加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。
	本项目为新建项目，生产设备全部位于车间内，企业优先选购低噪设备，并采取基础减振，车间厂房隔声、合理布置噪声源设备等措施，有效降低噪声污染影响。
	符合

	（九）实施重点企业监管
13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。
	本项目建成后噪声严格执行工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。
	符合


4、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
本项目与《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（辽委发[2022]8号）符合性分析见表1-5。


表1-5   项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析表
	文件要求
	本项目
	符合性

	一、加快推动绿色低碳发展

	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。
	本项目不属于“两高”行业。
	符合

	推进资源节约高效利用和清洁生产。继续推进园区实施循环化改造，推动大宗固体废弃物和工业资源综合利用示范基地建设，推进污水循环利用。
	本项目为新建项目，无生产废水产生。
	符合

	加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单” 生态环境管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环境准入。
	项目符合《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，符合“线一单”要求。
	符合

	二、深入打好蓝天保卫战

	着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.5）污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段。加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管理。
	投料、破碎、筛分采用密闭设备连接封闭集尘管道，捕集的废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。
再生料烘干、搅合、卸料间、储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒排放。
矿粉罐呼吸粉尘经罐顶除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。
导热油炉燃烧废气通过8m高排气筒排放。
原料库全封闭设置，并定期清扫、洒水抑尘；厂区道路定期洒水抑尘。
	符合

	实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目办公采用电取暖。生产使用燃油锅炉，无燃煤锅炉。
	符合

	4、加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。
	本项目采取必要的施工期大气及噪声污染防治措施、强化施工管理。
	符合

	三、深入打好碧水保卫战

	持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照 “控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施地级及以上城市黑臭水体治理成果巩固提升“两大行动”，到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。
	本项目为新建项目，无生产废水产生。
	符合

	四、深入打好净土保卫战

	有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的，以及未达到风险管控和修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块的风险管控和修复。强化风险管控与修复活动监管，防治二次污染。
	本项目为新建项目，位于阜新市新型材料产业基地内，用地性质为二类工业用地。
	符合


5、与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
本项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析见表1-6。
表1-6   项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表
	文件要求
	本项目
	符合性

	三、重点工作任务

	（1） 优化产业结构，促进产业产品绿色升级
1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。
	符合

	（2） 优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 
5.积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不建设燃煤锅炉，生产采用燃油锅炉，办公室冬季供暖采用电取暖。
	符合

	（5） 强化多污染物协同减排 
14.强化VOCs全流程、全环节综合治理。以氟产业开发区为重点，开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。鼓励VOCs储罐使用低泄漏呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。在VOCs运输罐车推广使用密封式快速接头。
	本项目柴油储罐采取防腐防渗储罐，密闭性良好，并配备一次油气回收装置，加强VOCs综合治理。
	符合


6、与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析
本项目与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析见表1-7。
表1-7   项目与《阜新市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	第28条 优化国土空间开发保护总体格局 强化“核轴引领”发展模式，坚持全市“一盘棋”理念，构建“一核一轴两区两带”的市域国土空间保护利用总体格局。突出“一核”高质量引领。阜新主城区（指海州区、细河区和太平区）、新邱区和阜新县城“三位一体”融合发展，形成市域发展核心，引领城镇化发展与产业集群建设，构建宜居宜业现代化都市区。主城区强化建设产业集聚与创新核心、高品质现代服务中心；
	本项目位于阜新市新型材料产业开发区内，本项目建设有助于强化建设产业集聚与创新核心。
	符合

	中心城区二级规划分区划定情况与管控指引；主要集中在阜新高新技术产业开发区、新型材料产业开发区、海州经济开发区、新邱经济开发区和皮革产业开发区等园区。突出承接区域产业转移及吸纳创新成果转化，促进产业转型升级、产城融合，提升产业综合服务配套。
	本项目位于阜新市新型材料产业开发区内，项目建设有利于产业转型升级，产城融合，属于提升产业的配套综合产业。
	符合


7、与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》符合性分析
本项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》符合性分析见表1-8。
表1-8   项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》符合性分析表
	文件要求
	本项目
	符合性

	（一）加大产业结构调整力度。2.严格建设项目环境准入。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	项目为沥青混合料及再生资源循环利用建设项目，搅合、卸料间、储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒排放。
	符合

	（五）建立完善VOCs监管体系。2.实施排污许可制度。落实涉VOCs工业行业排污许可证相关技术规范及监督管理要求。通过排污许可管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理措施要求，逐步规范涉VOCs工业企业自行监测、台账记录和定期报告的具体规定，推进企业持证、按证排污，严厉处罚无证和不按证排污行为。
	项目为新建项目，采用了符合排污许可规范的可行性技术。
	符合


8、项目与相关防沙治沙政策符合性分析
本项目与相关防沙治沙政策符合性分析见表1-9。
表1-9   防沙治沙相关政策符合性分析
	名称
	政策要求
	本项目
	符合性

	《辽宁省防沙治沙条例》
	在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
	本项目在沙化土地范围内，项目依法编制环境影响评价文件，提交环境影响报告，包括防沙治沙内容。
	符合

	
	林业、畜牧、国土资源等行政主管部门应当加强沙化土地所在地区林地、草地资源的保护，严格限制征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地。禁止非法改变林地、草地用途。
	本项目为新建项目，位于新型材料产业基地内。不在沙化土地封禁保护区范围内，经核实，不征收、征用沙化土地所在地区的林地、草地，项目建成后加强生态恢复。
	符合

	《阜新市防沙治沙条例》
	第十七条禁止开垦草原。对水土流失严重、有沙化趋势、需要改善生态环境的已垦草原，应当有计划、有步骤地退耕还草：已造成沙化、盐碱化、石漠化的，应当限期治理。
	本项目占地范围内不涉及基本草原。
	符合

	
	第二十条 各级人民政府应当在下列区域有计划地实行退耕还林还草或者采取其他保护措施；（一）擅自开垦的荒地：（二）二十五度以上陡坡耕地；（三）湿地保护区；（四）矿山生态环境恢复治理区；（五）法律法规规定的其他区域。
	本项目占地不涉及以上区域。
	符合

	
	第二十四条鼓励和支持在适宜开发的沙化土地上依法适度开发土地资源，发展沙区林果业、设施农业、沙区养殖业、农林产品加工业、生态旅游业、新能源产业和其他绿色产业。在开发建设项目时，生态保护设施应当与工程建设项目同时设计、同时施工、同时投产。
	本项目为沥青混合料再生资源循环利用建设项目，属于其他非金属矿物制品制造业，本项目将认真落实本评价提出的环境保护对策措施，落实“三同时”原则。
	符合


9、“三线一单”相符性分析
[bookmark: _Toc27752]（1）生态保护红线
[bookmark: _Toc21421]本项目位于阜新市新型材料产业开发区内，属于新建项目，用地性质为二类工业用地。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。本项目不涉及生态保护红线，本项目所在区域符合生态保护红线要求。
[bookmark: _Toc29569]（2）环境质量底线
项目所在区域为达标区。项目建成后，在采取本项目污染防治措施的情况下，废气排放可满足相应标准达标排放要求；项目生活污水排入厂区化粪池后经园区管网排入太平区污水处理厂处理；采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外3类标准限值要求；固废均得到有效处置；项目污染物不会造成区域环境质量下降，整体对区域内环境影响较小，环境质量可以保持在现有水平，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
[bookmark: _Toc21647]本项目位于阜新市新型材料产业开发区内，属于新建项目，用地性质为二类工业用地，不会突破区域土地资源利用上限。运营过程中消耗一定量的水、电能资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较小。项目建设过程中通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目用水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类及淘汰类项目，同时根据《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目符合该清单。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。
10、本项目与阜新市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析
本项目位于阜新市新型材料产业开发区内，通过查询“辽宁省三线一单数据应用系统”，本项目属于阜新新型材料产业开发区（ZH21090420006），重点管控单元6。对照《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）及《阜新市生态环境准入清单2023年版》中阜新市各生态环境分区生态环境准入清单，其管控要求详见表1-10，本项目与阜新市环境管控单元分布示意图位置关系及三线一单查询结果详见附图。
表1-10   “三线一单”生态环境分区管控单元符合性分析
	管控单元编码
	环境管控单元名称

	ZH21090420006
	阜新新型材料产业开发区

	类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布
局约束
	1.禁止“高能耗、高水耗、污染重”项目进入，化工园区应重点引进有毒有害原料利用少，产品收率高，污染物排放量低的化工项目，不得引进高风险、高污染的化工项目，不得引进含以下15种危险化学工艺的项目；
2.符合《产业结构调整指导目录》要求的企业； 
3.高技术、高附加值的先进装备制造业； 
4.新型化工材料产业禁止引入化工项目，化工项目应进入合规设立的化工园区； 
5.三类工业用地设500米防护距离，污水处理厂设300米卫生防护距离。
	1、本项目不属于高能耗项目；
2、本项目符合《产业结构调整指导目录》要求。
3、本项目不涉及高技术、高附加值的先进装备制造业；
4、本项目不属于化工行业。
5、本项目西南侧275m处存在少量水泉镇散户居民，其为园区二类工业用地规划范围内暂未搬迁居民。本项目卫生防护距离为100m，对西南侧275m处的散户居民造成的环境影响是可接受的。
	符合

	污染物排
放管控
	1.禁止直接排放有毒有害污染物； 2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理； 3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换； 
4.加强区域装备制造、液压等产业生产过程中产生的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放；
5.禁止燃放烟花、爆竹； 
6. 禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；
7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 
8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源； 
9.城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求； 
10.实现集中供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源； 
11.实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放。
	1、本项目排放废气中含有毒有害污染物苯并[a]芘，搅合、卸料间、储罐通过密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放；
2、本项目加强大气污染物治理，废气污染物均可达标排放。
3、如阜新新型材料产业开发区有等量或减量置换要求，本项目将按照要求实行产能等量或减量置换；
4、不涉及；
5、本项目不燃放烟花、爆竹；
6、本项目不焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物； 
7、本项目位于阜新市新型材料产业开发区内，不在人口集中地区，本项目排放废气中含有毒有害污染物苯并[a]芘，搅合、卸料间、储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放；
8、本项目使用柴油作为热源，不属于高污染燃料；
9、本项目使用燃油锅炉作为，不涉及燃煤；
10、本项目办公区供暖采用电取暖。
11、本项目实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放。
	符合

	环境风
险防控
	1.新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现“三废”治理由企业分散治理向园区集中治理转变。 
2.严格限制有毒有害污染物排放。
	1、 本项目不属于化工项目；
2、本项目排放废气中含有毒有害污染物苯并[a]芘，搅合、卸料间、储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。
	符合

	资源开发
效率要求
	1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平； 
2.资源利用率满足行业国内先进指标要求； 
3.提高中水回用率。
	本项目不属于重点清洁生产的企业，但仍注重节能、减污、增效。
	符合


11、选址合理性分析
本项目位于辽宁省阜新市太平区水泉镇水泉村，阜新市新型材料产业开发区内。根据太平区人民政府出具的“辽宁益新路用材料有限公司年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目规划情况说明”，辽宁益新路用材料有限公司年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目位于阜新市太平区水泉镇北二路以北、66kv城南输变电工程西侧，根据《阜新市国土空间规划（2021-2035）》，该项目地块用地性质为二类工业用地，符合太平区及园区用地规划。
本项目租赁范围为国有闲置土地11.61亩，坐标为：121.730707608，42.011606271；121.732001774，42.011375601；121.731890462，42.011021549；121.731950812，42.010993386；121.730354898，42.010821725。集体建设用地40.4235亩，坐标：121.730354898，42.010821725；121.733104162，42.011165048；121.733553432，42.010619218；121.731873028，42.009656305；121.730143003，42.010338927；121.730354898，42.010821725。根据《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》土地利用规划图，用地性质为二类工业用地，符合园区用地规划要求。
根据现场勘查，项目占地内有横跨厂区高压电线。根据《电力设施保护条例》中架空电力线路保护区，各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：1千伏以下1.0米，1－10千伏1.5米，35千伏3.0米，66－110千伏4.0米，154－220千伏5.0米，330千伏6.0米，500千伏8.5米。本项目建筑物与高压电线距离为24m，符合要求。
项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区，不涉及文物保护单位、饮用水水源地；本项目采取环评提出的污染防治措施后达标排放。
因此，项目从环保角度选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设内容
本项目建设规模及内容包括沥青混凝土生产区、回料再生区、库房、办公室及其他附属配套用房等。购置先进的沥青混合料加工生产线1条（原生再生一体机设备）及破碎筛分机加工生产线1条，原料存储、上料、筛分、搅拌、干燥设备等。原材料外购，年生产30万吨沥青混合料。
项目具体情况见下表2-1。
表2-1   建设项目组成一览表
	类别
	名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	沥青混凝土
生产区
	占地面积约2000m2，露天布设XARP325H整体式环保型沥青混合料厂拌热再生设备，包括上料仓、皮带输送机、干燥滚筒、提升机、振动筛、矿粉罐、称重计量装置、搅拌机；主楼部件软连接采用特殊材质和特殊结构，且各观察门内部配有密封条，密封性好，寿命长；振动筛顶置引尘管，主楼内部整体引风，微负压系统，粉尘引至除尘器，主楼粉尘不外溢。
	新建

	
	回料再生区
（破碎筛分）
	占地面积约1500m2，露天布设RAPR120RAP骨料再生设备，包括上料仓、皮带输送机、破碎机、提升机、振动筛，采用集中除尘技术：对剥离主机、振动筛、多电机概率筛、皮带机的落料点等有扬尘点进行集中处理，使整楼处于负压无尘状态。
	新建

	辅助工程
	办公室
	面积60m2，采用集装箱式房屋作为办公室。
	新建

	
	实验室
	面积100m2，采用集装箱式房屋作为实验室，做物理性能检测。
	新建

	储运工程
	原生料库房
	面积4050m2，储存原料原生石灰岩、玄武岩粗集料。
	新建

	
	再生料库房
	面积1350m2，储存原料回收路面材料。
	新建

	
	沥青储罐
	沥青储罐1个，容量1000m3；沥青过渡罐9个，每个容量50m3；
	新建

	
	柴油储罐
	1个，每个容量30m3；地上双层储罐。
	新建

	
	矿粉罐
	1个，每个容量120m3；
	新建

	
	运输
	项目原料、产品运输均采用封闭车辆运输。
	新建

	公用工程
	供热
	项目冬季不生产。主要为生产用热，分别为沥青储罐加热保温和原生料、回收料烘干。沥青储罐加热保温由1台1300kw导热油炉以导热油为热载体供给热量；原生料、再生料烘干由燃烧器向干燥滚筒喷入火焰的方式完成，燃烧器以轻质柴油为燃料。
	/

	
	供电
	由园区电网供电。
	/

	
	供水
	由园区供水管网提供。
	/

	
	排水
	本项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后，排入太平区污水处理厂。
	/

	环保工程
	废气
	卸料粉尘
	全封闭库房，洒水抑尘。
	/

	
	废气（回料再生区）
	投料粉尘
	投料口设置集气罩，破碎、筛分工序密闭设备连接封闭集尘管道收集，收集后经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
	/

	
	
	破碎筛分
	
	

	
	废气（沥青混凝土生产区）
	投料粉尘
	沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
	/

	
	
	烘干废气
	
	

	
	
	筛分粉尘
	
	

	
	
	原生料烘干
燃烧废气
	
	

	
	
	回料烘干
燃烧废气
	
	

	
	
	回料烘干废气
	
	

	
	
	搅合、卸料废气
	
	/

	
	
	沥青储罐废气
	
	

	
	
	导热油炉
燃烧废气
	采用轻质柴油，并安装低氮燃烧器，废气通过8m高排气筒（DA003）排放。
	/

	
	
	矿粉罐呼吸
粉尘
	罐顶除尘器处理后排放。
	/

	
	
	柴油储罐废气
	设置油气回收装置。
	/

	
	
	运输扬尘
	道路硬化、洒水抑尘。
	/

	
	废水
	项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，排入太平区污水处理厂。
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、隔声。
	/

	
	固废
	废布袋由厂家回收利用或处置。暂存于一般固废暂存间内（面积10m2）。
	/

	
	
	除尘灰、落地灰收集后回用于生产。
	/

	
	
	实验废料进入回料再生破碎机破碎后用于生产。
	/

	
	
	大颗粒石子进入回料再生破碎机破碎后用于生产。
	/

	
	
	废机油、废机油桶、废活性炭、焦油、等暂存于危废贮存点（面积为20m2），危险废物按种类分区存放，委托有资质单位处置。清洗废液由油罐清洗单位统一处理，不在项目场区内贮存。废导热油定期更换，不在厂区内贮存，委托有资质单位处置。
	/

	
	
	生活垃圾集中收集后，由环卫统一清运。
	/

	
	风险
	分区防渗；危废贮存点、沥青储罐、柴油储罐及管道采取防腐措施，罐区设置围堰。设置450m3事故池。
	/


2、主要产品及产能情况
项目产品分为两类产品：1.改性沥青混凝土、2.基质沥青混凝土。改性沥青混凝土生产使用再生骨料、原生骨料、矿粉、沥青等；基质沥青混凝土生产使用原生骨料、矿粉、沥青等。改性沥青混凝土产量为21万t/a，基质沥青混凝土产量为9万t/a，合计产量为30万t/a。项目产品方案详见下表2-2。
[bookmark: _Toc9767][bookmark: _Toc10284]表2-2   项目产品方案
	序号
	主要产品
	单位
	产量
	执行标准

	1
	改性沥青混凝土（AC-10）
	吨/年
	10000
	《再生沥青混凝土》（GB/T25033-2010）

	2
	改性沥青混凝土（AC-13）
	吨/年
	30000
	

	3
	改性沥青混凝土（AC-16）
	吨/年
	40000
	

	4
	改性沥青混凝土（AC-20）
	吨/年
	20000
	

	5
	改性沥青混凝土（SMA-13L）
	吨/年
	60000
	

	6
	改性沥青混凝土（UTFC-10）
	吨/年
	40000
	

	7
	改性沥青混凝土（STC-7）
	吨/年
	10000
	

	小计
	吨/年
	210000
	

	8
	基质沥青混凝土（AC-10）
	吨/年
	20000
	《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

	9
	基质沥青混凝土（AC-13）
	吨/年
	20000
	

	10
	基质沥青混凝土（AC-16）
	吨/年
	10000
	

	11
	基质沥青混凝土（AC-20）
	吨/年
	30000
	

	12
	基质沥青混凝土（AC-25）
	吨/年
	10000
	

	小计
	吨/年
	90000
	

	合计
	吨/年
	300000
	/


3、主要生产设备情况
项目主要生产设备情况见表2-3。
[bookmark: _Ref31003]表2-3   项目设备配置情况一览表
	序号
	设备名称
	规格型号/配套电机型号
	数量（台套）

	1
	沥青混凝土拌和机
	XARP325H
	1

	1.1
	冷料斗
	单斗16m3
	8

	1.2
	配料机
	150t/h
	10

	1.3
	皮带输送机（电机）
	340t/h
	10

	1.4
	料斗
	13m3
	4

	1.5
	干燥滚筒
	340t/h
	1

	1.6
	再生料干燥滚筒
	160t/h
	1

	1.7
	减速电机
	30kW
	4

	1.8
	燃烧器
	14MW
	2

	1.11
	搅拌器
	5300kg/批
	1

	1.12
	提升机
	340t/h
	1

	1.13
	振动筛
	340t/h
	1

	1.15
	沥青储罐
	1000m3
	1

	1.16
	沥青过渡罐
	50m3
	9

	1.17
	矿粉罐
	120m3
	1

	1.18
	导热油炉
	1300kW（约112万大卡/时）
	1

	1.19
	导热油炉燃烧器
	KL130
	1

	1.20
	柴油储罐
	30m3
	1

	2
	骨料再生设备
	RAPR120
	1

	2.1
	再生料仓
	9m³
	4

	2.2
	皮带输送机
	150t/h
	1

	2.3
	冷振筛
	≥180t/h
	1

	2.4
	提升机
	120t/h
	1

	2.5
	剥离主机
	120t/h
	1

	2.6
	振动筛
	120t/h
	1

	2.7
	多电机概率筛
	80t/h
	1

	2.8
	成品料皮带输送机
	50t/h
	3

	3
	环保设备

	3.1
	电捕焦油器
	/
	1

	3.2
	活性炭吸附装置
	二级
	1

	3.3
	旋风除尘器
	/
	1

	3.4
	布袋除尘器
	/
	2

	3.5
	风机
	35000m3/h
	1

	3.6
	风机
	25000m³/h
	1

	3.7
	喷淋设施
	/
	1

	3.8
	洒水车
	/
	1


导热油炉技术指标：
本项目采用的导热油炉技术指标如下表2-4：
表2-4   导热油炉技术指标表
	参数类别
	具体指标

	额定热功率
	1300kW（约112万大卡/时）

	工作温度范围
	常温-320℃

	设计压力
	1.0MPa

	导热油循环流量
	100m³/h

	燃料类型
	柴油

	热效率
	≥92%

	排烟温度
	≤150℃

	设备总重量
	约8500kg

	外形尺寸（长×宽×高）
	4800×2200×3600mm


沥青混凝土搅拌设备：
本项目沥青混合料拌合设备使用徐工环保型沥青混凝土搅拌设备XARP325H，骨料再生设备使用RAPR120 RAP骨料再生设备，两组设备均为整体式全自动设备，即每组设备均组成一个整体，主要设备均放置于主楼中，整套设备全封闭，设置集中集尘设施，可收集系统产生的全部粉尘。
XARP325H整体式环保型沥青混合料厂拌热再生设备是徐工集团自主研发的具有国际当代先进水平的产品，该设备将原生站、热再生站及环保设备有机融合在一起，形成整体式环保型站。整体站可生产各级配沥青混合料、改性沥青混合料等，回收料的最大添加比例可达50%，并可与泡沫沥青设备配套使用，完全满足高速公路、等级公路、市政道路、机场、大坝、货场等。效果图如下：
[image: ]
图2-1   沥青混凝土搅拌设备效果图
骨料再生设备：
RAPR120 RAP骨料再生设备，其筛分单元采用直线式振动筛+高频筛（适用RAP细料分级），沥青剥离采用RAP专用剥离主机，适用大型沥青回收再生公司或临时的长段道路改造和维修工程。效果图如下：
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图2-2   骨料再生设备效果图
4、原辅材料及能源消耗
项目原辅材料及能源消耗情况见下表2-5。回收路面材料主要来源于破损路面剥离的沥青混凝土料，粒径在0~50mm之间，路面面层集料不含水稳层。
表2-5   项目原辅材料及能源消耗情况
	序号
	名称
	年使用量
	单位
	性质
	包装
	最大存储量（t）
	备注

	1
	沥青
	8085
	t/a
	液体
	散装
	1500
	外购

	2
	石灰岩（粒径0-3mm）
	57721.26
	t/a
	固体
	散装
	1200
	外购

	
	石灰岩（粒径3-5mm）
	30784.66
	t/a
	固体
	散装
	650
	外购

	
	石灰岩（粒径5-10mm）
	40404.88
	t/a
	固体
	散装
	850
	外购

	
	石灰岩（粒径10-15mm）
	36556.8
	t/a
	固体
	散装
	750
	外购

	
	石灰岩（粒径15-20mm）
	26936.6
	t/a
	固体
	散装
	550
	外购

	
	合计
	192404.2
	t/a
	/
	/
	4000
	外购

	3
	玄武岩（粒径0-3mm）
	21611.6
	t/a
	固体
	散装
	450
	外购

	
	玄武岩（粒径3-5mm）
	11526.2
	t/a
	固体
	散装
	250
	外购

	
	玄武岩（粒径5-10mm）
	15128.1
	t/a
	固体
	散装
	350
	外购

	
	玄武岩（粒径10-15mm）
	13687.3
	t/a
	固体
	散装
	300
	外购

	
	玄武岩（粒径15-20mm）
	10085.4
	t/a
	固体
	散装
	200
	外购

	
	合计
	72038.6
	t/a
	/
	/
	1550
	/

	4
	矿粉
	16472.922007
	t/a
	固体
	散装
	120
	外购

	5
	回收路面材料（粒径>20mm）
	10508.2
	t/a
	固体
	散装
	1000
	外购

	6
	再生剂
	495
	t/a
	液体
	吨桶装
	5
	外购

	7
	电
	340万
	kwh/a
	--
	电网供电
	--
	外购

	8
	水
	1368
	m3/a
	液体
	管网供应
	--
	外购

	9
	柴油
	2037.07
	t/a
	液体
	罐装
	22.68
	外购

	10
	导热油
	6
	t/a
	液体
	罐装
	--
	外购

	11
	活性炭
	1.88
	t/a
	固体
	/
	/
	外购


主要原辅料理化性质：
沥青：沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，主要成分是沥青质和树脂，其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。沥青及烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒和致癌作用。
导热油：导热油位于密封管道内，每年由厂家进行更换、补足，更换后的导热油由有资质单位处置。导热油又称传热油，正规名称为热载体油，英文名称Heattransferoil，所以也称热导油，热媒油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准(热传导液)》（SH/T0677-1999），导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%，闪点为216℃，无毒。每5年更换一次。
再生剂：沥青再生剂主要为低黏度石油系的矿物油，是一种适用于废旧沥青混凝土再生的新型材料。沥青再生剂一般为棕色液体，具有良好的流动性能，能与老化的沥青产生反应，使沥青的针入度、软化点、延度复原，同时形成新的保护层，从而防止水的侵入。热再生处理后的废旧沥青混凝土会由原来的灰白干燥变成黑色油润，改变了沥青原有的性能，并具有良好的防水性、流动性、黏结性。储存于搅拌楼楼体库房内。
0#轻质柴油：稍有黏性的棕色液体，是柴油机的燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。用作转速不低于，960r/min的压燃式高速柴油发动机的燃料，也可用作各种柴油燃烧器的燃料。沸点范围为180-370°C，相对密度0.83~0.855g/ml，闪点≥65°C，自燃温度257°C，含硫量<0.035%。
5、工作制度及职工人数
本项目劳动定员30人，工作制度为单班制，每天12小时，年工作240天。
6、公用工程
（1）供水
本项目用水来源为园区供水管网。
（2）排水
本项目无生产废水，生活污水排入化粪池处理后排入太平区污水处理厂。
（3） 供电
本项目用电由园区电网提供，年耗电量340万kw·h。
（4） 供暖
本项目冬季不生产，无需供暖。
7、总平面布置
根据项目平面布置示意图可知，项目办公区位于厂区东南侧，厂区中、西侧为生产区。阜新地区常年主导风向为西南风，办公区处于当地主导风向的侧风向。平面布置可有效降低废气污染对厂区内部人员的影响。同时生产区的产噪设备和生活区之间的距离较远，设备噪声不会对办公室内的办公人员造成明显影响。
综上所述，本项目平面布置情况较为合理。
8、项目物料平衡分析
项目物料平衡分析见下表2-6。
[bookmark: _Ref29763]表2-6   物料平衡一览表
	投入
	产出

	物料
	用量t/a
	产出
	产量t/a

	基质沥青
	8085
	改性沥青混凝土
	210000

	石灰岩（粒径0-3mm）
	57721.26
	基质沥青混凝土
	90000

	石灰岩（粒径3-5mm）
	30784.66
	有组织颗粒物
	1.5215

	石灰岩（粒径5-10mm）
	40404.88
	有组织沥青烟
	0.00933

	石灰岩（粒径10-15mm）
	36556.8
	有组织非甲烷总烃
	0.005175

	石灰岩（粒径15-20mm）
	26936.6
	无组织颗粒物
	1.6898

	玄武岩（粒径0-3mm）
	21611.6
	无组织沥青烟
	0.0182

	玄武岩（粒径3-5mm）
	11526.2
	无组织非甲烷总烃
	0.3058

	玄武岩（粒径5-10mm）
	15128.1
	除尘灰
	144.1385

	玄武岩（粒径10-15mm）
	13687.3
	落地灰
	4.4

	玄武岩（粒径15-20mm）
	10085.4
	大粒径石子
	240

	矿粉
	16472.922007
	实验废料
	2.4

	回收路面材料（粒径>20mm）
	10508.2
	处理量沥青烟
	0.456677

	再生剂
	495
	处理量非甲烷总烃
	0.015525

	除尘灰
	144.1385
	/
	/

	落地灰
	4.4
	/
	/

	大粒径石子
	240
	/
	/

	实验废料
	2.4
	/
	/

	合计
	300394.860507
	合计
	300394.860507


9、项目用水及水平衡分析
（1）项目用水
①生活用水
本项目员工为30人，年工作时间240天。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21T1237-2020），工业企业职工生活用水按50L/（人·班）计，则本项目职工生活用水为360t/a。
②降尘用水
本项目库房面积为5400m2，厂区道路面积按3000m2计。卸料及道路采取洒水抑尘措施进行降尘，降尘用水强度按照0.25L/m2.次计，每天2次，年运行240天。因此降尘用水量为1008t/a，降尘全部蒸发或渗透到原料中，无生产废水产生。
（2）项目排水
本项目废水主要为生活用水、初期雨水等。降尘用水全部损耗。
①生活污水
生活污水产生量按用水的0.8计，即288m3/a，经化粪池处理后排入太平区污水处理厂。
②初期雨水
初期雨水即降雨形成地面径流后10-15min的污染较大的雨水。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为COD、SS、石油类。
本项目拟对厂区道路及裸露区域内初期雨水进行收集，面积约为5000m2，由于阜新市暂无初期雨水量的计算公式，且阜新市靠近沈阳市，所以本项目采用沈阳国家气象站暴雨强度公式计算：
[image: IMG_256]
式中：q—设计暴雨强度（升/秒/公顷）；
P—设计重现期（年）；
t—降雨历时（分钟）。
报告采用的暴雨重现期为2年，降雨历时取15min，经计算，求得降雨强度为207.38L/(s·hm2)。
根据《室外排水工程规范》（中国建筑工业出版社），雨水流量计算公式如下：
初期雨水计算公式：

式中：Q为初期雨水排放量；q为暴雨强度（L/(s·hm2)）；F为汇水面积（hm2），本项目主要汇水面积区域包括，场区内道路，地上储罐区，汇水面积取值为0.32；Ψ为径流系数，本次取0.8；T为收水时间（s），本次取900。
则初期雨水Q=477.8m3/次。
初期雨水经导流沟收集后排入厂区事故池，经初期雨水隔油沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
项目水平衡见表2-7、水平衡图2-3。
表2-7   项目给排水平衡
	序号
	类别
	新鲜水t/a
	损耗t/a
	年排放量t/a
	去向

	1
	生活用水
	360
	72
	288
	经化粪池处理后排入太平区污水处理厂

	2
	降尘用水
	1008
	1008
	/
	全部损耗

	合计
	/
	1368
	1080
	288
	/



新鲜水
1368
化粪池
288
360
单位：t/a
降尘用水
损耗1008
生活用水
1008
损耗72
隔油沉淀池
初期雨水
477.8
477.8
场区道路洒水抑尘
太平区污水处理厂

图2-3   项目水平衡图

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
工程施工期间主要为土地平整、厂房建设、设备安装等，施工过程中会产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。 
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图2-4   施工期工艺流程及排污节点图
本项目施工期污染源及污染因子汇总见下表2-8。
表2-8   施工期污染源及污染因子分析表
	项目
	产污工序
	污染物
	措施

	废气
	建筑物施工
	扬尘
	覆盖防尘网；定期喷水压尘；设置围挡。

	废水
	生活污水
	CODcr、NH3-N
	施工人员生活污水经化粪池处理后排入太平区污水处理厂。

	
	施工废水
	SS等
	施工废水经过沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘。

	噪声
	生产设备
	机械噪声
	尽量选择低噪声设备，合理布置施工场地，高噪声设备尽量远离厂界。

	固废
	弃土
	回填和平整场地。

	
	废弃边角料
	回收后外售综合利用。

	
	生活垃圾
	生活垃圾由环卫部门统一收集处理。




	
	运营期：
1、 运营期生产工艺流程及排污节点：
蓝框内为回料再生工艺再生
黄框内为沥青混凝土生产工艺再生

图2-5   沥青混凝土生产工艺流程及排污节点示意图
沥青混凝土生产工艺简述：
本项目采用一套XARP325H型沥青混凝土拌合站进行运营，生产出料为间歇式。骨回料再生采用RAPR120 RAP骨料再生设备。项目生产两大类产品：1.改性沥青混凝土、2.基质沥青混凝土。改性沥青混凝土生产使用再生骨料、原生骨料、矿粉、沥青等；基质沥青混凝土生产使用原生骨料、矿粉、沥青等。
（1）回料再生工艺流程：
①卸料
项目原料车辆运至厂区，回收路面料在封闭库房内储存。
此过程产生运输扬尘、卸料扬尘、落地灰。运输扬尘采取道路硬化，洒水抑尘措施。卸料扬尘采取全封闭库房，洒水抑尘；降尘产生的落地灰收集后作为矿粉回用生产。
②投料(计量配料)
通过铲车将回收料从封闭原料库送入再生生产线的料斗内，随后料斗内回收料通过传送带输送入RAPR120型破碎筛分机内。
此过程产生投料粉尘、设备噪声、落地灰、除尘灰。投料粉尘污染物为颗粒物，采取投料口设置集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；无组织沉降产生的落地灰及布袋除尘器产生的除尘灰收集后作为矿粉回用生产。
③破碎筛分
利用RAPR120型破碎筛分机对回收料再生，从上至下依次进行破碎和筛分作业，筛分出4种不同规格的再生料（0-3mm、3-5mm、5-10mm、10-20mm）。输送至沥青混凝土搅合区再生料干燥滚筒内。
此过程产生破碎筛分粉尘、设备噪声、除尘灰。破碎筛分粉尘污染物为颗粒物，采取密闭设备连接封闭集尘管道收集，粉尘收集后经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；布袋除尘器产生的除尘灰收集后作为矿粉回用生产。
（2）沥青混凝土生产工艺
①卸料
项目原料车辆运至厂区，石灰岩、玄武岩等集料在封闭库房内储存。矿粉在矿粉罐内储存。沥青在沥青储罐内储存。
此过程产生运输扬尘、卸料扬尘、矿粉储罐储废气、除尘灰、落地灰。运输扬尘采取道路硬化，洒水抑尘措施。卸料扬尘采取全封闭库房，洒水抑尘。矿粉储罐储废气污染物为颗粒物，收集后经罐顶除尘器处理后排放；除尘器产生的除尘灰、落地灰收集后作为矿粉回用生产。
②投料(计量配料)
通过铲车按比例将不同粒径的骨料从封闭原料库投入冷料斗内，随后冷料斗内冷料通过传送带输送进干燥滚筒内。
使用再生料时，再生料不在原生料干燥滚筒内进行烘干及筛分，在再生料干燥滚筒内烘干后，直接进行称量，按比例与经称量后的原生料和粉料一并入搅拌罐中。
此过程产生投料粉尘、设备噪声、落地灰、除尘灰。投料粉尘污染物为颗粒物，采取投料口设置集气罩，收集后经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；无组织沉降产生的落地灰及布袋除尘器产生的除尘灰收集后作为矿粉回用生产。
②原生料烘干、再生烘干
原生料进入干燥滚筒的同时，点燃以柴油为燃料的燃烧器（1#），进行直接加热，对物料进行加热干燥，出料的物料温度约180℃。烘干后的石料经热骨料提升机输送至振动筛。
在使用再生料时，再生料进入干燥滚筒的同时，点燃以柴油为燃料的燃烧器（2#），进行直接加热，对物料进行加热干燥，出料的物料温度约130℃。经加热干燥后的再生料经斗提入沥青拌合站主楼，从上至下依次进行称量、搅拌混合、成品仓和成品装车作业，即再生料入主楼后不再进行筛分，直接进行称量提入沥青拌合站主楼再生料仓内，并在再生料仓内加入再生剂，按比例与经称量后的原生料和粉料一并入搅拌罐中。
此过程产生烘干废气及燃烧废气、设备噪声、除尘灰。原生料烘干废气及燃烧废气污染物包括颗粒物、SO2、NOX，原生料烘干、燃烧工序采取密闭设备连接封闭集尘管道收集，粉尘收集后经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；；再生料烘干废气及燃烧废气污染物包括颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘，再生料烘干、燃烧工序采取密闭设备连接封闭集尘管道收集后，进入原生料烘干燃烧器（1#）与原生料烘干、燃烧工序废气一起经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；布袋除尘器产生的除尘灰收集后作为矿粉回用生产。
③筛分
烘干后的石料经热骨料提升机输送至振动筛，将热物料筛分，筛分出5种不同规格的原生热料分别入各自的料仓；对每种规格的物料分别进行称量，再与经称量后的粉料一并入搅拌罐中。
使用再生料时，烘干筛分后的原生物料分别进行称量后，再与经称量后的粉料和再生料一并入搅拌罐中。再生料不需再筛分，直接加入搅拌罐。
此过程产生筛分粉尘、设备噪声、除尘灰、大颗粒石子。筛分粉尘污染物为颗粒物，筛分工序采取密闭设备连接封闭集尘管道收集，粉尘经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；布袋除尘器产生的除尘灰收集后作为矿粉回用生产。筛分出的大颗粒石子进入回料再生破碎机破碎后用于生产。
④沥青加热保温
本项目使用的沥青原料进厂时为散装沥青，由专用沥青运输车将沥青通过密闭管道输送入沥青储罐。导热油炉以柴油为燃料，经导热油炉加热的导热油将沥青间接加热，使其保温至140℃左右。加热后的沥青由管路送入搅拌罐。
此过程产生沥青储罐呼吸废气及燃烧废气、设备噪声、废导热油、废活性炭。沥青储罐呼吸废气污染物为沥青烟、苯并[a]芘，沥青储罐呼吸孔通过管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。导热油炉燃烧废气污染物为颗粒物、SO2、NOX，通过8m高排气筒（DA003）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；废导热油、废活性炭收集后暂存于危废贮存点内，定期交由有危废资质单位处理。
⑤搅拌
沥青、碎石骨料、矿粉通过计量系统自动计量，按照比例进入搅拌罐内，搅拌均匀后即为成品。混合拌料过程搅拌缸全程密闭。
此过程产生搅拌废气、设备噪声、除尘灰。搅拌废气污染物为沥青烟、苯并[a]芘，通过密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；设备产生的噪声采取隔声措施；除尘器产生的除尘灰收集后作为矿粉回用生产。
⑥实验
搅拌后的沥青混凝土进行物理性能化验。评估沥青混凝土的高温稳定性、低温抗裂性、抗水损害能力。
此过程产生实验废料。实验废料进入回料再生破碎机破碎后用于生产。

⑦装车
成品经过出料口直接进入运输车辆，然后通过专门的沥青混凝土运输车辆外运。沥青混凝土在装车棚内进行装车，沥青混凝土罐车进入后，首先关闭装车棚进出通道卷帘门，保持装车棚密闭，之后再进行装车作业。
此过程产生卸料废气、噪声。卸料废气污染物为沥青烟、苯并[a]芘，装车棚顶部设集气口，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；设备产生的噪声采取隔声措施。
项目运营期产污环节分析详见下表2-9。
表2-9   项目产污环节分析表
	类型
	污染产生环节
	污染因子
	处理措施及去向

	废气
	卸料
	颗粒物
	全封闭库房，洒水抑尘。

	
	回料再生区废气
	投料
	颗粒物
	投料口设置集气罩，破碎、筛分工序密闭设备连接封闭集尘管道收集，收集后经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。

	
	
	破碎筛分
	颗粒物
	

	
	沥青混凝土生产区废气
	投料粉尘
	颗粒物
	沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。

	
	
	烘干废气
	颗粒物
	

	
	
	筛分粉尘
	颗粒物
	

	
	
	原生料烘干燃烧废气
	颗粒物、SO2、NOX
	

	
	
	回料烘干
燃烧废气
	颗粒物、SO2、NOX
	

	
	
	回料烘干废气
	颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘
	

	
	
	搅合、卸料废气
	沥青烟、苯并[a]芘
	

	
	
	沥青储罐废气
	沥青烟、苯并[a]芘
	

	
	
	导热油炉
燃烧废气
	颗粒物、SO2、NOX
	采用轻质柴油，并安装低氮燃烧器，废气通过8m高排气筒（DA003）排放。

	
	
	矿粉罐呼吸
粉尘
	颗粒物
	罐顶除尘器处理后排放。

	
	
	柴油储罐废气
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置。

	
	
	运输扬尘
	颗粒物
	道路硬化、洒水抑尘。

	噪声
	生产设备
	Leq（A）
	墙体隔声、基础减振、选用低噪声设备等。

	废水
	生活污水
	COD、氨氮
	经化粪池处理后，排入太平区污水处理厂。

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	暂存于生活垃圾箱，由环卫部门定期清运。

	
	除尘
	除尘灰
	全部作矿粉回用于生产。

	
	降尘
	落地灰
	

	
	筛分
	大颗粒石子
	破碎后回用于生产。

	
	除尘
	废布袋
	厂家回收利用或处置。

	
	实验
	实验废料
	破碎后回用于生产。

	
	导热油炉
	废导热油
	危废贮存点暂存，委托有资质单位处置。

	
	废气处理
	废活性炭
	

	
	
	焦油
	

	
	设备维护
	废机油
	

	
	
	废机油桶
	

	
	柴油储罐
	清洗废液
	由油罐清洗单位统一处理，不在项目场区内贮存。




	与项目有关的原有环境污染问题
	
本项目为新建项目，占地范围内为空地，不存在原有污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量状况
（1）区域环境空气质量达标判断
项目所在区域环境空气质量现状采用2025年阜新市环境监测中心站监测出具的阜新市环境空气质量监测数据，监测数据结果见表3-1。
表3-1   阜新市区2025年环境空气污染物监测数据统计表
	污染物
	年评价
指标
	评价标准/（µg/m3）
	现状浓度/（µg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标倍数
	达标
情况

	PM10
	年均值
	60
	53
	88.3
	0
	达标

	PM2.5
	年均值
	30
	28
	93.3
	0
	达标

	SO2
	年均值
	60
	13
	21.7
	0
	达标

	NO2
	年均值
	40
	20
	50
	0
	达标

	CO*
	百分位数
	4.0
	1.3
	32.5
	0
	达标

	O3*
	
	160
	140
	87..5
	0
	达标

	*：CO年评价采用24小时平均第95百分位数；臭氧年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数


[bookmark: OLE_LINK383]由监测结果可知，2025年阜新市全部污染物年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，故项目评价区域为达标区。
（2）其他污染物环境现状
本项目在生产运行过程中会产生颗粒物、非甲烷总烃和苯并[a]芘。
本项目环境空气质量其他污染物现状评价采用阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年6月4日至2026年6月6日对项目所在地厂区下风向监测数据，监测数据结果见表3-2。
引用《年产5万吨沥青混凝土产品项目环境影响报告表》中监测数据，该报告监测数据是由辽宁中怿检测有限公司于2024年1月17日至1月26日进行检测，引用监测数据满足导则时限要求，阜新市政工程建设有限公司距本项目距离约390m，满足导则引用建设项目周边5km范围内的现有监测数据要求。监测胡数据结果见表3-3。
表3-2   特征污染物检测结果表
	采样日期
	检测项目
	采样点位
	单位

	
	
	厂区下风向
	

	
	
	样品编号
	检测结果
	

	2026年06月04日
	总悬浮颗粒物
	FW0600605003
	174
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	FW0600605004
	0.009（L）
	µg/m3

	2026年06月05日
	总悬浮颗粒物
	FW0600605012
	182
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	FW0600605013
	0.009（L）
	µg/m3

	2026年06月06日
	总悬浮颗粒物
	FW0600605021
	179
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	FW0600605022
	0.009（L）
	µg/m3

	采样日期
	检测项目
	采样点位
	单位

	
	
	厂区下风向
	

	
	
	样品编号
	检测结果
	

	2026年06月04日
	非甲烷总烃
	FW0600605001
	0.93
	mg/m3

	
	
	FW0600605005
	0.98
	mg/m3

	
	
	FW0600605008
	0.93
	mg/m3

	
	
	FW0600605009
	0.91
	mg/m3

	2026年06月05日
	非甲烷总烃
	FW0600605010
	0.90
	mg/m3

	
	
	FW0600605014
	0.95
	mg/m3

	
	
	FW0600605017
	0.85
	mg/m3

	
	
	FW0600605018
	0.92
	mg/m3

	2026年06月06日
	非甲烷总烃
	FW0600605019
	0.94
	mg/m3

	
	
	FW0600605023
	0.86
	mg/m3

	
	
	FW0600605026
	0.90
	mg/m3

	
	
	FW0600605027
	0.87
	mg/m3



表3-3   引用特征污染物检测结果表
	采样日期
	检测项目
	检测结果
	单位

	2024年1月17日
	总悬浮颗粒物
	115
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	2024年1月18日
	总悬浮颗粒物
	108
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	2024年1月19日
	总悬浮颗粒物
	110
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	2024年1月20日
	总悬浮颗粒物
	107
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	2024年1月21日
	总悬浮颗粒物
	109
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	2024年1月22日
	总悬浮颗粒物
	113
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	2024年1月23日
	总悬浮颗粒物
	112
	µg/m3

	
	苯并[a]芘
	ND
	µg/m3

	采样日期
	检测项目
	检测结果
	单位

	2024年1月17日
	非甲烷总烃
	0.53
	mg/m3

	
	
	0.56
	mg/m3

	
	
	0.59
	mg/m3

	2024年1月18日
	非甲烷总烃
	0.61
	mg/m3

	
	
	0.67
	mg/m3

	
	
	0.56
	mg/m3

	2024年1月19日
	非甲烷总烃
	0.50
	mg/m3

	
	
	0.52
	mg/m3

	
	
	0.56
	mg/m3

	2024年1月20日
	非甲烷总烃
	0.59
	mg/m3

	
	
	0.57
	mg/m3

	
	
	0.62
	mg/m3

	2024年1月21日
	非甲烷总烃
	0.53
	mg/m3

	
	
	0.59
	mg/m3

	
	
	0.59
	mg/m3

	2024年1月22日
	非甲烷总烃
	0.59
	mg/m3

	
	
	0.62
	mg/m3

	
	
	0.56
	mg/m3

	2024年1月23日
	非甲烷总烃
	0.58
	mg/m3

	
	
	0.59
	mg/m3

	
	
	0.58
	mg/m3


由上表检测结果可知，项目区域TSP、苯并[a]芘监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值；非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。
2、地表水环境质量现状
本项目生活污水经化粪池处理后，排入阜新市太平区污水处理厂，处理达标后排入细河。本项目地表水环境质量现状评价采用《2024阜新市生态环境质量报告书》中2024年细河主要指标监测结果中高台子断面的水质年均值，监测数据结果见表3-3。
表3-3   细河-高台子断面的水质监测数据结果
	参数
	COD
	氨氮
	BOD5
	高锰酸盐指数
	总磷

	监测值
	16.6
	0.43
	2.5
	4.4
	0.1

	超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/

	标准（mg/L）
	≤30
	≤1.5
	≤6
	≤10
	≤0.3


由监测结果可知，2024年细河-高台子断面水质类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类参考标准要求。
3、声环境质量现状 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》说明，项目50m范围内无声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量现状监测。
4、土壤环境质量现状 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》说明，项目涉及毒害物质苯并[a]芘排放和大气沉降污染土壤途径，为了解区域土壤背景值中苯并[a]芘，本项目委托阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年6月5日进行现状监测，采取样品为表层土壤。监测数据结果见表3-4。
表3-4   厂区土壤监测数据结果 
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	2026年06月05日
	

	
	厂区
	

	pH
	6.28
	无量纲

	总砷
	2.02
	mg/kg

	总汞
	0.681
	mg/kg

	镉
	0.29
	mg/kg

	铅
	13
	mg/kg

	铜
	34
	mg/kg

	镍
	34
	mg/kg

	六价铬
	未检出
	mg/kg

	氯甲烷
	未检出
	μg/kg

	氯乙烯
	未检出
	μg/kg

	1,1-二氯乙烯
	未检出
	μg/kg

	二氯甲烷
	未检出
	μg/kg

	反式-1,2-二氯乙烯
	未检出
	μg/kg

	1,1-二氯乙烷
	未检出
	μg/kg

	顺式1,2-二氯乙烯 
	未检出
	μg/kg

	氯仿
	未检出
	μg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	μg/kg

	四氯化碳
	未检出
	μg/kg

	苯
	3.6
	μg/kg

	 1,2-二氯乙烷
	未检出
	μg/kg

	三氯乙烯
	未检出
	μg/kg

	1,2-二氯丙烷
	5.0
	μg/kg

	甲苯
	未检出
	μg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	μg/kg

	四氯乙烯
	未检出
	μg/kg

	氯苯
	2.2
	μg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	μg/kg

	乙苯
	未检出
	μg/kg

	间，对-二甲苯
	未检出
	μg/kg

	邻-二甲苯
	未检出
	μg/kg

	苯乙烯
	7.0
	μg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	10.6
	μg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	μg/kg

	1,4-二氯苯
	未检出
	μg/kg

	1,2-二氯苯
	未检出
	μg/kg

	2-氯苯酚 
	未检出
	mg/kg

	硝基苯
	未检出
	mg/kg

	萘
	未检出
	mg/kg

	苯并（a）蒽
	未检出
	mg/kg

	䓛
	未检出
	mg/kg

	苯并（b）荧蒽
	未检出
	mg/kg

	苯并（k）荧蒽
	未检出
	mg/kg

	苯并(a)芘
	未检出
	mg/kg

	茚并(1,2,3-cd)芘
	未检出
	mg/kg

	二苯并(ah)蒽
	未检出
	mg/kg

	石油烃（C10-C40）
	36
	mg/kg

	备注：检测结果小于检出限报未检出。


由监测结果可知，项目厂区土壤中苯并[a]芘检测结果为未检出。项目厂区内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值要求。
5、地下水环境质量现状 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》说明，本项目危废贮存点、沥青储罐、柴油储罐及管道采取防腐措施，罐区设置围堰等措施，做好防渗措施后不存在地下水污染途径。 

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m无自然保护区及风景名胜区，无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无重要旅游资源及文物保护单位，无重要的珍稀保护动植物分布，厂址地下没有文物。根据本项目工程特点及区域环境质量要求，确定主要环境保护目标及保护级别，详见表3-5。
表3-5   环境保护目标
	环境
要素
	名称
	坐标
	方位
	距离
	人数
	保护级别

	空气
	水泉村散户
	121.72782898
	42.00865030
	西南
	275m
	40人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二类浓度限值

	
	翠城小区
	121.72270060
	42.01186895
	西
	595m
	3000人
	

	
	高德东山
小区
	121.71403170
	42.00712681
	西
	1325m
	5000人
	

	
	高德营子村
	121.71752930
	42.00038910
	西南
	1420m
	1500人
	

	
	二合营子
	121.70718670
	42.01800585
	西北
	1915m
	800人
	

	
	户部营子村
	121.70761585
	42.02669621
	西北
	2165m
	500人
	

	
	李家洼子村
	121.73666954 
	42.01907873
	北
	825m
	100人
	

	
	太平区城南西区
	121.73512459
	42.02952862
	北
	1650m
	8000人
	

	
	前营子村
	121.76203251
	42.01957226
	东
	2330m
	500人
	

	
	大巴沟村
	121.76280499
	42.00759888
	东南
	2425m
	50人
	

	
	水泉村
	121.74533844
	42.01051712
	东南
	890m
	80人
	

	
	那台营子
	121.73070431
	41.98704243
	南
	2330m
	30人
	

	
	塔子沟村
	121.75104618
	41.99163437
	南
	2420m
	500人
	

	噪声
	项目所在地及周围50m范围内
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	地表水
	项目北侧50m细河支流塔子沟河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	地下水
	项目所在地及周围500m范围内
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	项目占地范围及厂界外0.05km范围内
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）





	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
（1）施工期
施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值，详见表3-6。
表3-6   施工及堆料场地扬尘排放标准限值
	项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物
	城镇建成区
	0.8mg/m3


（2）运营期
根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)，沥青混凝土生产废气排放执行GB16297，本项目该排放口废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级。
营运期投料、破碎筛分、烘干、搅合、卸料等工序产生的废气沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，柴油储罐无组织废气厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级排放标准，详见表3-7。
导热油炉燃烧废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值，详见表3-8。
厂内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，详见表3-9。
表3-7   大气污染物综合排放标准
	污染物
名称
	最高允许排放
浓度（mg/m3）
	排气筒
高度
	最高允许排放
速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度
限值（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15m
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	二氧化硫
	550
	15m
	2.6
	周界外浓度最高点
	0.4

	氮氧化物
	240
	15m
	0.77
	周界外浓度最高点
	0.12

	沥青烟
	75
	15m
	0.18
	生产设备不得有明显的无组织排放存在

	苯并[a]芘
	0.0003
	15m
	0.05×10-3
	周界外浓度最高点
	0.008
µg/m3

	非甲烷总烃
	120
	15m
	10
	无组织排放监控浓度限值
	4.0



表3-8   《锅炉大气污染物排放标准》污染物排放标准
	污染物名称
	类型
	限值（mg/m3）
	监控位置

	颗粒物
	燃油锅炉
	30
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	燃油锅炉
	100
	

	氮氧化物
	燃油锅炉
	200
	

	烟气黑度
	/
	≤1
	烟囱排放口



表3-9   挥发性有机物无组织排放控制标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	6（监控点处1h平均浓度值）

	
	20（监控点处任意一处浓度值）


2、废水排放标准 
废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度，详见表3-10。
表3-10   污水排放标准             单位：mg/L（除pH外）
	污染物
	pH
	CODCr
	SS
	氨氮
	BOD5
	总氮
	磷酸盐（以P计）

	排放浓度(mg/L)
	6-9
	300
	300
	30
	250
	50
	5


注：pH参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2标准。
3、噪声排放标准
（1）施工期 
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），详见表3-11。
表3-11   建筑施工场界环境噪声排放标准            单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）营运期 
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-12。
表3-12   工业企业厂界环境噪声排放标准              单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4、固体废物排放标准
一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。






	总量
控制
指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）和《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）规定及“关于印发《阜新市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理细则（实行）》的通知阜环发[2016]19号”文件要求，本项目的总量控制因子为废气中的VOCs、氮氧化物，废水中的COD及氨氮。
（一）废气污染物总量指标
（1）再生料烘干产生的燃烧废气、沥青烟气
项目回再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#）燃烧处理，再进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。非甲烷总烃效率75%。
非甲烷总烃排放量为0.000325t/a，氮氧化物排放量0.207t/a。
（2）原生料烘干产生的燃烧废气
项目原生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、燃烧废气等通过风管收集后进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，通过15m高排气筒（DA002）排放。
氮氧化物排放量5.208t/a。
（3）沥青拌合/成品卸料废气
沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集，废气捕集率为90%计，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。非甲烷总烃处理效率75%。
非甲烷总烃排放量为0.001825t/a。
（4）沥青储罐废气
沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气捕集率为100%计。废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。非甲烷总烃处理效率75%。
非甲烷总烃排放量为0.003025t/a。
（5）导热油炉燃烧废气
导热油炉安装低氮燃烧器（效率按30%计），产生的燃烧废气由8m高排气筒（DA004）有组织排放。
氮氧化物排放量0.531t/a。
 （二）废气污染物总量指标
本项目生活污水经化粪池处理后，经园区管网排入太平区污水处理厂。
本项目厂区排污口最大允许排放量：
CODCr排放量：288t/a×300mg/L×10-6=0.0864t/a；
NH3-N排放量：288t/a×30mg/L×10-6=0.00864t/a。
污水处理厂排污口最大允许排放量：
CODCr排放量：288t/a×50mg/L×10-6=0.0144t/a；
NH3-N排放量：288t/a×5mg/L×10-6=0.00144t/a。
（三）总量申请指标
VOC：0.005175t/a，氮氧化物：5.946t/a，CODCr：0.0144t/a，NH3-N0.00144t/a。
具体总量控制指标由建设单位与环保部门协调确认。


















四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、废气
施工期产生的扬尘污染是影响周围环境空气的主要问题，其来源主要产生于以下几方面：地面的平整；土石方的挖掘扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、细石子、砖等）的搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；往返车辆产生的道路扬尘等。各施工阶段或方面排放的粉尘均属无组织排放，但扬尘量的大小随着施工顺序和生产管理水平而变化，排放量难以确定。因此，必须采取一些必要的管理措施与工程措施，使扬尘量降至最低程度。
为保护当地环境空气质量不受施工期扬尘影响，建设单位在施工期要加强对施工现场的管理，如施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5m；施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；建筑垃圾、工程渣土等在48h内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；使用预拌混凝土，严禁现场露天搅拌；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理，在工地内存放，应当采取覆盖防尘网或防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。采取以上措施可有效减轻施工场地扬尘污染。施工结束后影响随即消失。采取以上措施后满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值。
项目施工期为有效控制施工区扬尘采取：①‌施工工地周边设置围挡，防止扬尘扩散。②裸露的物料进行覆盖，减少扬尘产生。③所有进出工地的车辆必须冲洗干净，避免携带泥土上路。④对施工现场的地面进行硬化处理，减少扬尘。⑤在土方开挖过程中采用湿法作业，减少扬尘产生。⑥渣土车辆必须密闭运输，防止运输过程中扬尘泄漏‌。
采取以上措施后，施工期扬尘得到有效控制。符合“‌六个百分之百”要求。
2、废水
本项目施工废水主要来自施工作业中产生的设备、材料清洗废水以及施工人员的生活污水等。
施工污水来自清洗设备、材料等所产生的污水，此部分污水中的污染物质主要是SS，不含有其他有毒有害物质。SS浓度约为400～500mg/L左右。施工废水排入沉淀池经沉淀后用于厂区洒水抑尘。
施工期间施工人员产生的生活污水中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N等。施工人员生活污水经化粪池处理后排入太平区污水处理厂。
因此施工期废水不会对周边地表水环境影响产生明显的影响，且施工期废水具有一定的暂时性特点，随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。
3、噪声
施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。为了减轻施工期噪声的环境影响，本项目可采取以下控制措施：
①合理选择施工机械、施工方法，在施工中要尽量采用低噪声，振动小的施工机械，减少噪声污染。对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施。
②尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，可移动高噪声设备应设置在远离居民区的地方。使设备噪声通过治理、距离衰减后对其周围敏感点不产生影响。
③避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。
④避免高噪声设备同时施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的作业时间，尤其是夜间（22：00～次日6：00）严禁强噪声机械进行施工。
综上所述，施工期间采取一定的措施可避免或减轻其噪声污染。总之，施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。采取以上措施后满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）中标准要求。
4、固体废物
建设期的固体废物主要包括平整场地和基础开挖的土石方、建设过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
本项目建设过程中产生的土石方，全部用于回填地基、平整土地，没有外排。厂内堆放期间必须注意采取洒水、遮盖等措施，避免产生扬尘污染。
建筑垃圾要及时处理，一部分用于回填地基、平整土地，剩余部分集中清运至指定地点统一处理。对于施工人员产生的生活垃圾建设单位要设置垃圾收集点，收集后送至附近垃圾暂存点，严禁随地处置。
采取上述措施后，施工期产生的固体废物对环境影响较小。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、大气环境影响分析
本部分已设置大气专项评价，设置理由：本项目排放废气中含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标，详见大气专项评价。
经估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明：有组织最大落地浓度占标率为5.91%（氮氧化物），无组织最大落地浓度占标率为9.81%（TSP），小于10%，故本项目废气排放对周围大气环境质量影响不大，不会造成这些区域空气环境质量超标现象，不会影响环境功能的改变。
本项目保护目标西南侧水泉村最近距离为275m，预测结果表明，最大落地浓度距离为227m，故本项目废气排放对敏感点影响较小。
本项目各环节采取环评及设计的污染治理措施后，有组织污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值要求。无组织污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）中标准要求。 
2、废水环境影响分析
（1）产污环节分析
本项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。初期雨水经导流沟收集后排入厂区隔油沉淀池，经初期雨水沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。
本项目生活污水排放量288t/a。污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5等。
（2）防治措施
本项目生活污水经化粪池处理后，经园区管网排入太平区污水处理厂。
废水源强具体见下表4-1。


表4-1   项目废水产排情况     （pH无量纲）
	废水类型
	废水量
t/a
	污染物
	产生情况
	处理
措施
	排放情况
	标准mg/L
	排放去向

	
	
	
	浓度 mg/L
	产生量 t/a
	
	浓度 mg/L
	排放量
t/a
	
	

	生活污水
	288
	pH
	6-9
	/
	化粪池
	6-9
	/
	6-9
	太平区污水处理厂

	
	
	CODcr
	300
	0.0864
	
	255
	0.073
	300
	

	
	
	BOD5
	250
	0.072
	
	230
	0.066
	250
	

	
	
	SS
	300
	0.0864
	
	210
	0.06
	300
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.0086
	
	28
	0.008
	30
	

	
	
	总氮
	40
	0.0115
	
	40
	0.0115
	50
	

	
	
	磷酸盐（以P计）
	3
	0.0009
	
	3
	0.0009
	5
	


生活污水各污染因子排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求及《污水综合排放标准》《GB8978-1996》标准，达标排放。
（3）废水治理可行性分析 
化粪池污水处理设施工艺流程大致如下： 
项目废水经收集后先经储存沉淀后可去除大部分可沉降颗粒物，然后进入化粪池底进行厌氧消化，利用厌氧微生物（包括兼氧微生物）的新陈代谢，在无氧条件下将废水中绝大部分悬浮性的有机物转化为微生物的组成成分，最终经沉淀分离以剩余污泥的形式去除，达到降解废水的目的，污泥经压滤后作为一般固废处理，经该工艺处理后其出水满足水质接管要求。 
根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中表 A.9 沥青混合料生产排污单位废水污染防治可行技术参考表，冲洗废水和初期雨水可行技术为隔油、沉淀；生活污水可行技术为化粪池，生化法。
项目生活污水经化粪池处理后，经园区管网排入太平区污水处理厂。初期雨水经导流沟收集后排入厂区隔油沉淀池，经初期雨水沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。因此项目废水治理符合《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中可行技术。
（4）废水依托阜新市太平区污水处理厂处理可行性分析
依托可行性：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，确定评价等级为三级B。只需分析依托阜新市太平区污水处理厂的可行性即可。
阜新市太平区污水处理厂建设于阜新市太平区新型材料产业基地内，位于阜新市太平区塔新路80号，占地面积39300m2，2021年12月项目两期工程全部通水，设计日处理污水能力20000m3/d，主要工艺为改良型A2O生化处理工艺加深度处理工艺。
本项目污染物排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）达标排放，可以满足阜新市太平区污水处理厂的设计进水水质指标。根据《阜新市太平污水处理厂2025 年自行监测开展情况年度报告》，污水处理站稳定运行，实际废水处理量为3815621m3/a，折合10454m3/d（剩余负荷9546m3/d），本项目废水排放量为1.2m3/d，仅占项目阜新市太平区污水处理厂日处理能力的0.0125%，且剩余负荷处理量远大于本项目排放量，不会对阜新市太平区污水处理厂造成冲击；综上本项目依托阜新市太平区污水处理厂处理可行。
3、噪声环境影响分析
（1）噪声源强
本项目运营期主要生产设备产生的噪声，厂区噪声设备源强见表4-3。
表4-3   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	区域
	设备名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制
措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	沥青搅合生产区
	配料机1
	-112
	5
	1
	75
	隔声、消声、
减振
	12h

	
	配料机2
	-112
	4
	1
	75
	
	

	
	配料机3
	-112
	3
	1
	75
	
	

	
	配料机4
	-112
	2
	1
	75
	
	

	
	配料机5
	-113
	1
	1
	75
	
	

	
	配料机6
	-113
	6
	1
	75
	
	

	
	配料机7
	-113
	5
	1
	75
	
	

	
	配料机8
	-114
	4
	1
	75
	
	

	
	配料机9
	-114
	5
	1
	75
	
	

	
	配料机10
	-114
	5
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机1
	-113
	6
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机2
	-113
	5
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机3
	-113
	4
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机4
	-113
	3
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机5
	-114
	7
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机6
	-114
	6
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机7
	-114
	5
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机8
	-115
	5
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机9
	-115
	6
	1
	75
	
	

	
	皮带输送机10
	-115
	7
	1
	75
	
	

	
	干燥滚筒
	-121
	10
	2
	85
	
	

	
	再生料干燥滚筒
	-125
	15
	8
	85
	
	

	
	搅拌器
	-125
	15
	5
	75
	
	

	
	提升机
	-126
	10
	1
	65
	
	

	
	振动筛
	-127
	10
	2
	85
	
	

	
	风机1
	-135
	12
	0.2
	85
	
	

	
	风机2
	-121
	22
	12
	85
	
	

	
	风机3
	-115
	19
	0.2
	85
	
	

	回料再生区
	皮带输送机
	-170
	-11
	1
	75
	
	

	
	提升机
	-170
	-15
	1
	65
	
	

	
	剥离主机（破碎）
	-163
	-9
	2
	85
	
	

	
	振动筛
	-164
	-12
	2
	85
	
	

	
	成品料皮带输送机1
	-147
	-14
	1
	75
	
	

	
	成品料皮带输送机2
	-149
	-19
	1
	75
	
	

	
	成品料皮带输送机3
	-151
	-25
	1
	75
	
	

	
	风机
	-168
	-7
	0.2
	85
	
	

	注：选取项目东南侧入口为0点，XYZ为设备相对0点位置。


（2）防治措施及达标分析
本项目防治噪声措施：
①从声源上控制：选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态。 
②降低振动噪声：采用弹性支撑或弹性连接以及动力消振装置以减小振动。 
③采用隔声降噪技术：对各生产设备中噪声较为突出的设备，且又难以对声源进行降噪可能的设备，则应对其安装适宜的减振器、减振垫等设施。 
④总图合理布局并加强厂区绿化，充分利用厂内建筑物的隔声作用，利用绿化带降低噪声，减少噪声对周围环境的影响；
⑤车辆产生的噪声，可以通过加大车辆行驶管理力度，如限制鸣笛和车速来降低交通噪声。
经以上噪声治理措施后，经过厂房隔声综合降噪效果可以达到30dB（A）以上。
（3）预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：
1）室内声源等效室外声源声功率级计算
如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 
[image: ]
[image: ]
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: ]
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 
[image: ]
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
2）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 
[image: ]
[image: ]
b）预测点的A声级 LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
[image: ]
c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 
[image: ]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
①点声源的几何发散衰减
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: ]
式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
[image: ]
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则式（A.5）等效为式（A.7）或式（A.8）： 
[image: ]
[image: ]
如果声源处于半自由声场，则式（A.5）等效为式（A.9）或式（A.10）：
[image: ]
[image: ]
（4）预测结果
本项目各生产设备到厂界距离详见表4-4。
表4-4   噪声源距厂界距离                     单位：m
	区域
	设备名称
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	沥青搅合生产区
	配料机1
	50
	50
	140
	105

	
	配料机2
	50
	55
	143
	100

	
	配料机3
	50
	60
	145
	95

	
	配料机4
	50
	65
	148
	90

	
	配料机5
	50
	70
	150
	85

	
	配料机6
	50
	75
	153
	80

	
	配料机7
	50
	80
	155
	75

	
	配料机8
	50
	85
	158
	70

	
	配料机9
	50
	90
	160
	65

	
	配料机10
	50
	95
	163
	60

	
	皮带输送机1
	55
	50
	135
	95

	
	皮带输送机2
	55
	55
	138
	90

	
	皮带输送机3
	55
	60
	140
	85

	
	皮带输送机4
	55
	65
	143
	80

	
	皮带输送机5
	55
	70
	145
	75

	
	皮带输送机6
	55
	75
	148
	70

	
	皮带输送机7
	55
	80
	150
	65

	
	皮带输送机8
	55
	85
	153
	60

	
	皮带输送机9
	55
	90
	155
	55

	
	皮带输送机10
	55
	95
	158
	50

	
	干燥滚筒
	70
	75
	130
	40

	
	搅拌器
	75
	80
	120
	50

	
	提升机
	73
	75
	130
	45

	
	振动筛
	70
	75
	125
	45

	
	风机1
	60
	60
	140
	70

	回料再生区
	皮带输送机
	115
	30
	55
	110

	
	提升机
	115
	25
	65
	120

	
	剥离主机（破碎）
	120
	20
	60
	115

	
	振动筛
	125
	25
	65
	115

	
	成品料皮带输送机1
	100
	35
	80
	120

	
	成品料皮带输送机2
	105
	30
	85
	125

	
	成品料皮带输送机3
	110
	25
	90
	130

	
	再生料干燥滚筒
	120
	20
	70
	120

	
	风机
	120
	20
	55
	115


本项目厂界达标情况见表4-5。
表4-5   噪声预测结果                  单位：dB（A）
	类别
	统计量
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	厂界噪声
	贡献值
	39
	45
	37
	41


本项目夜间不生产，由上表可知，本项目运行时东、南、西、北厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
（5）噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测方案见表4-6。 
表4-6   项目噪声监控计划
	类型
	监测位置
	监测项目
	频次
	备注

	噪声
	厂界
	噪声
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类




4、固体废物影响分析
本项目营运期产生的固体废物主要为一般固体废物（生活垃圾、除尘灰、落地灰、废布袋，大粒径石子、实验废料）、危险废物（废机油、废机油桶、废活性炭、废导热油、废油罐清洗废液）。
（1）一般固体废物
①生活垃圾
本项目生活垃圾以每人每天以0.5kg计，职工人数为30人，工作天数为240d，则生活垃圾产生量为3.6t/a。生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处理。

②除尘灰
根据废气源强核算，项目除尘器收集的除尘灰量约为144.1385t/a，收集后回用于生产。对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。
③落地灰
根据废气源强核算，项目封闭库房收集的落地灰量约为4.4t/a，收集后回用于生产。对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。
④废布袋
本项目废气经布袋除尘器处理过程中会产生废布袋，废布袋产生量约为0.5t/a，由厂家回收利用或处置。对照《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号)、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。
⑤大粒径石子
本项目原生料筛分过程会产生大粒径石子，每天产生量为1t/d（240t/a），暂存于库房内，送至回料再生区进行破碎，用于生产，不外排。《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。
⑥实验废料
本项目实验室主要做物理性能化验，化验过程会产生废料，产生量约为2.4t/a，送至回料再生处理后用于生产。《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。
一般固废全过程管理措施：
根据辽宁省生态环境厅印发的《关于加强全省一般工业固废废物环境管理工作的通知》中有关管理要求，本项目提出以下全过程管理措施：
①管理台账
梳理一般工业固体废物的产生情况、理化特性和利用处置情况，建立一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程管理台账。台账应由专人管理，防止遗失，保存期限不少于5年。年产废量在1吨以上的产废单位应于每年3月底前完成年度申报登记，年产废量10万吨以上的产废单位同时按季度申报登记，应于每季度首月10日内完成上一季度申报登记，相关数据应与企业台账中的固废种类、数量、固废转移情况保持一致。
②贮存设施建设要求
一般工业固体废物贮存设施建设要落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，按固废类别进行分类贮存，并在显著位置张贴标志。禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入到一般工业固体废物收集贮存设施。
③转移、运输要求
申请一般工业固体废物跨省转移贮存、处置或利用的，要按要求严格履行审批或备案手续。
④处置要求
对一般工业固体废物的处置利用，要按照“宜用则用、全程管控”的原则，优先进行综合利用，不能利用的，应当进行无害化处置。原则上可焚烧减量的一般工业固体废物应纳入生活垃圾焚烧炉、水泥窑等工业窑炉设施进行协同焚烧处置，不宜焚烧减量的一般工业固体废物可进入一般工业固废填埋场进行填埋处置。产废单位要对委托处置的下游企业的技术能力、工艺设施、环境管理水平等进行综合评估，择优选择委托方，确保一般工业固体废物得到安全有效处置。
⑤岗位责任要求
产废单位严格落实岗位职责，形成责任人明确、权责清晰的组织领导体系，建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，实现工业固体废物可追溯、可查询，做到内部管理严格、转移处置规范、管理台账清晰。
（2）危险废物
①废机油、废机油桶
项目设备运行及维护过程中会产生少量的废机油，产生量约为0.02t/a。产生的废机油桶约2个，每个1.5kg，废机油桶0.003t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物（项目代码为HW08、900-214-08），废机油空桶属于危险废物（项目代码为HW08、900-249-08）。定期委托有资质单位处理。
②废活性炭
本项目吸附沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃采用二级活性炭吸附，选取颗粒状活性炭，碘值为800以上密度约为600kg/m3。根据《现代涂装手册》(化学工业出版社，2010年出版)，年吸附苯并[a]芘及非甲烷总烃约0.01561553t/a，按1kg活性炭可以吸附0.25kg的VOCs计算，活性炭使用量为0.0625t/a，活性炭一次填充总量为0.5t，预计每年更换1次，则该环节废活性炭产生量为0.5625t/a。废物类别HW49，废物代码为900-039-49。更换后危废贮存点密闭箱内暂存，定期委托有资质单位处置。
③废导热油
本项目导热油炉的导热油每年更换1次，更换量为2t，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08其他废物类危险废物，废物代码为900-249-08，定期委托有资质单位处置。
④焦油
本项目电捕焦油器捕获焦油产生量约为0.456677t/a，根据《国家危险废物名录》(2025版)，危险废物类别为:HW11，废物代码为309-001-11，桶装暂存于危险废物贮存点后委托有危废资质的单位处理。
本项目产生的各种危险废物交由有相应处理资质的单位进行处置。危险废物处置单位应持有环保部颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目产生的危险废物的资质，且有剩余处理规模，能接收本项目产生的危险废物。在此基础上，本项目危险废物委托处置方式可行。

⑤油罐清洗废液
项目柴油储油罐为地上双层罐，需定期由相应资质单位清洗，不用水清洗，每五年清洗一次。清洗产生的废油量约为2吨/次。根据《国家危险废物名录》(2025版)，危险废物类别为:HW08，废物代码为900-249-08。清洗废液由油罐清洗单位统一处理，不在项目场区内贮存。
危险废物收集、暂存、转移、危废标识等管理要求：
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目实施后，企业危险废物年产生量为9.042177t/a，不超过10t且未纳入危废环境重点监管单位，按照登记管理，属于危废贮存点，本项目设置的危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关贮存点的控制要求进行管理。
（1）危废贮存点污染控制要求
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点的管理要求进行建设和管理，具体要求如下：
贮存设施污染控制要求：
1）一般规定
①危废贮存点要采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。
②危废贮存点根据危废形态的不同设置不同的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③危废贮存点内地面、墙面裙脚和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④危废贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。危废贮存点中的废机油不直接接触地面，无需进行基础防渗。
容器和包装物污染控制要求：
①盛装废机油的油桶，其材质要与盛装的危险废物相容，并具有防渗、防漏、防腐和强度等要求。容器和包装物外表面应保持清洁。
②盛装废机油的油桶在码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
③盛装废机油的油桶内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
贮存过程污染控制要求：
1）一般规定
①废机油桶需加盖密封。
②废机油需置于带盖的密封桶内贮存。
2）贮存设施运行环境管理要求
①废机油存入危废贮存点前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查废机油的贮存状况，及时清理危废贮存点地面，更换破损泄漏的桶，保证危废贮存点的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③危废贮存点运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
④企业应建立危废贮存点环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑤企业应建立危废贮存点全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
3）贮存点环境管理要求
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（2）危险废物识别标志
危险废物贮存设施必须按HJ1276的规定设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物标志。
（3）危废转移管理要求
根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行），危险废物移出人应按照以下规定进行：
转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
移出人（建设单位）对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
项目产生的危险废物废机油、废机油桶均由建设单位自行委托有资质单位处置，严格按照上述移出人管理要求进行，危险废物的运输与处置责任均由承运人、接收人承担。
综合以上分析，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。
（4）危废贮存点可行性
本项目危废贮存点地面需防渗，四周设导流槽，裙角处设置事故沟。项目危险废物产生量为废机油及废机油桶0.023t/a，废活性炭0.5625t/a、焦油0.456677t/a，废导热油定期更换不暂存。清洗废液由油罐清洗单位统一处理，不在项目场区内贮存。考虑危险废物分类、分区存放等因素，设置1座20m2危废贮存点可以满足全厂危废贮存的需要。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，实时贮存量不超过3吨，本项目设置危废贮存点可行。
本项目固体废物产排及治理措施见表4-7。
表4-7   项目固体废物产排及治理措施情况表
	产污
环节
	名称
	物理
性状
	废物
类别
	代码
	产生量
	主要
成分
	贮存
方式
	利用处置
及去向
	利用及
处置量

	废气
治理
	除尘灰
	固态
	一般
废物
	900-099-S59
	144.1385t/a
	粉尘
	不储存
	回用生产
	144.1385t/a

	
	落地灰
	固态
	一般
废物
	900-099-S59
	4.4t/a
	粉尘
	不储存
	回用生产
	4.4t/a

	
	废布袋
	固态
	一般
废物
	900-009-S59
	0.5t/a
	布袋
	不储存
	由厂家回收利用或处置
	0.5t/a

	
	大粒径石子
	固态
	一般
废物
	900-009-S59
	240t/a
	石子
	库房
	破碎后回用生产
	240t/a

	
	实验废料
	固态
	一般
废物
	900-009-S59
	2.4t/a
	沥青混凝土
	库房
	破碎后回用生产
	2.4t/a

	设备
维护
	废机油
	液态
	危险
废物
	900-214-08
	0.02t/a
	机油
	危废贮存点
	定期委托有资质单位处置
	0.02t/a

	
	废机油桶
	固态
	危险
废物
	900-249-08
	0.003t/a
	机油
	危废贮存点
	定期委托有资质单位处置
	0.003t/a

	废气
治理
	废活性炭
	固态
	危险
废物
	900-039-49
	0.5625t/a
	活性炭
	危废贮存点
	定期委托有资质单位处置
	0.5625t/a

	
	焦油
	固态
	危险
废物
	309-001-11
	0.456677t/a
	焦油
	危废贮存点
	定期委托有资质单位处置
	0.456677t/a

	导热油炉
	废导热油
	液态
	危险
废物
	900-249-08
	6t/a
	导热油
	不储存
	定期委托有资质单位处置
	6t/a

	柴油储罐
	清洗废液
	液态
	危险
废物
	900-249-08
	2t/a
	矿物油
	不储存
	清洗废液由油罐清洗单位统一处理
	2t/a

	职工
	生活垃圾
	固态
	一般
废物
	900-099-S64
	3.6t/a
	纸、塑料
	垃圾桶
	定期交环卫部门处理
	3.6t/a


[bookmark: _Toc11470][bookmark: _Toc325577487][bookmark: _Toc502]5、地下水、土壤环境影响分析
（1）污染源、污染因子及污染途径
污染源：沥青泄漏后遇冷凝固为固体，对地下水、土壤环境产生影响较小。本项目可能对地下水、土壤造成污染主要为导热油炉、废机油、柴油、再生剂，一旦泄漏，可能会对地下水、土壤造成污染。因此，本项目地下水、土壤环境污染源主要为导热油炉、危废贮存点、柴油储罐。
污染因子：沥青泄漏后遇冷凝固为固体，对地下水、土壤环境产生影响较小。主要污染因子为导热油、废机油、柴油、再生剂等材料中含有的石油烃。
污染途径：本项目对土壤、地下水环境影响主要为苯并芘大气沉降的污染途径，沥青储罐、废机油、柴油、再生剂泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对厂区土壤和地下水质量造成一定的污染。
（2）本项目采取以下防控措施：
1）厂区防渗措施
根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分不同污染防治区。
危废贮存点、柴油储罐区、导热油炉区属于重点防治区，建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
项目沥青混凝土搅合区、回料再生区采用一般防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。厂区其他区域简单防渗，全部地面硬化。
2）应急响应
一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤和地下水污染，并使污染得到治理。
采取以上措施后，可确保项目不会通过地表下渗影响土壤和地下水水质，不会对区域内土壤和地下水水质产生影响。
综上，本项目不涉及危险化学品的使用和储存，在设备正常运行、防渗措施完善的情况下，污染物通过地表漫流、垂直入渗、大气沉降的途径对地下水、土壤环境污染较小。若因自然灾害、池体老化等不可抗力因素，导致防渗措施失效，可能通过垂直入渗的途径对地下水、土壤环境造成影响。
本次环评提出设置分区防渗措施，防止地下水、土壤环境风险。
根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。
表4-8   分区防控表
	污染防治区域及部位
	污染防治区类别
	防渗设计要求

	危废贮存点、导热油炉区、储罐区
	重点防渗
	混凝土地面上刷涂2mm环氧树脂涂层或铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s

	库房、沥青混凝土搅合区、回料再生区
	一般防渗
	水泥硬化处理，采取10cm 厚三合土铺底，
再铺 15~20cm 的水泥进行硬化；等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，防渗系数≤10-7 cm/s


经落实以上地下水环境保护措施，且在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，排水管网定期巡检，确保各种设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；保证各废水处理系统稳定运行，废水回用系统良好循环。在正常工况及事故工况下，只要管理到位，可避免废水污染物渗漏而污染地下水。
6、环境风险评价
（1）风险物质识别
本项目涉及的风险物质主要为导热油、沥青、废机油、柴油、再生剂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），导热油、沥青、废机油、柴油、再生剂等属于易燃/可燃物质，因此，企业物质风险类型为泄漏。本项目涉及的风险物质最大存在量及临界量详见下表。
表4-9   风险物质识别表
	物质名称
	可能存在的最大数量t/a
	形态
	临界量t/a
	对应Q值

	导热油
	6
	液态
	2500
	0.0024

	沥青
	1500
	液态
	/
	/

	废机油
	0.02
	液态
	2500
	0.000008

	再生剂
	5
	液态
	2500
	0.002

	柴油
	22.68
	液态
	2500
	0.0091

	苯并芘
	0
	气态
	/
	/

	Q值合计
	/
	0.013508


根据导则附录 C.1.1 规定，当 Q＜1 时，故判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险评价工作定为简单分析。
物质危险性识别依据，识别结果见下表。
表4-10   危险物质识别结果表
	序号
	物质名称
	毒性
	易燃性
	爆炸性
	物质风险类型

	1
	废机油
	/
	易燃
	/
	泄漏

	2
	导热油
	/
	易燃
	/
	泄漏

	3
	柴油
	/
	易燃
	/
	泄漏

	4
	再生剂
	/
	易燃
	/
	泄漏

	5
	沥青
	有毒
	易燃
	/
	泄漏


（2）环境风险分析
①油品、沥青、再生剂泄漏事故 
项目生产过程中涉及的危险品导热油、废机油、沥青及柴油。当储存设施发生破损造成泄漏。油品、沥青一旦发生泄漏，不仅造成场地人员伤亡和设备设施的毁坏，还会严重威胁周围环境。以上危险品泄漏进入环境，对河流、土壤、生物造成污染。 
这种污染一般范围广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。对地表水的影响也是不能轻视的，地表水一旦遭到油品的污染，水生生物会遭受破坏，人畜根本无法饮用；同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需要几十年甚至上百年的时间。 
②沥青烟泄漏事故 
本项目生产使用的沥青搅拌时会产生沥青烟气，项目对搅合废气进行收集，为有组织排放。一旦废气处理设施或搅拌系统发生故障，将发生沥青烟泄漏事故。沥青烟是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟气一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。 
③危险废物贮存点管理风险 
危险废物贮存带你防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。
（3）环境风险防范措施
1）总图布置和建筑安全防范措施建设单位将采取所有可行的措施保护员工及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。
①总图布置应严格执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，主要危险单元严格执行有关防火、防爆、防渗规定，易燃易爆危险单元防火间距均应符合防火规范的有关要求，并应保证周边及装置内部消防道路的畅通。项目总图布置与防火、防爆等相关标准的符合性分析由项目安全性预评价结果确定。
②对生产车间和储罐区设置良好的通风、阴凉等储存条件。
③采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程并配备个人安全防护设施；
④强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求，正确使用和妥善处理劳动保护用品，包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备及防护眼镜、耳塞、手套等。
2）泄露防范措施
①设置隔离标识牌，非工作人员不得靠近。
②定期对储罐区进行检查，遇到情况及时上报并解决。
③加强管理，定期给员工进行宣讲。
3）危废贮存点管理措施
项目设置危废贮存点，危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，并对地面采取防雨、防腐和防渗“三防”措施。在建设过程中须做到以下相关要求。
①基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能；
②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；
⑤根据危险废物的类别及性质分类存放危废。设置危废标识标牌；
⑥严格执行危废转移五联单制度。
4）事故废水应急收集与储存设施
为保证本项目事故废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染，不会因不稳定达标排放或未经处理排放对附近水体造成冲击。本项目拟设置截流设施，用于接收消防废水与其他可能泄漏的废水或废液。
①截流设置厂区内雨水管网系统设置应急截断阀井，正常情况下通过厂区的雨水排放口接入周边水体。事故情况下，一旦发现有事故废水或事故消防废水流至厂区地面，项目雨水管网设置在厂区地势较低处，事故废水或事故消防废水会经厂区地面流至雨水管网，当事故发生时，立即关闭雨水阀门，将雨水管网收集的废水拦截，避免事故废水外排，同时在厂区大门等与外环境的接触点放置沙袋，对事故废水进行封堵，以防止事故废水进入外环境，对周围环境产生不利影响。项目事故废水在事故结束后将委托有危险废物处理资质的单位处置。要做好日常管理及维护措施，有专人负责阀门切换，保证消防废水、事故废水排入应急事故池。
②存储设施事故池参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。
参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》要求，事故储存设施总有效容积计算公式为：
V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3（储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的1台反应器或中间储罐计）；项目设有1个1000m3沥青储罐、9个50m3沥青过渡罐，沥青发生泄漏后遇冷凝固为固体，不具备流动性，因此沥青储罐容积不计入计算。取导热油最大存在量6t计，密度取0.8t/m3，因此V1为4.8m3。设有1个30m3柴油储罐，密度取0.84t/m3，储罐储存量为90%，因此V1为22.68m3。
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；
V2=Σ（Q消×t消）
式中：
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h。
Q消、t消按《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等有关规定确定。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目沥青储罐区属于甲类工业厂房和仓库，消火栓给水流量取20L/s，一次火灾延续时间按2小时计，则消防用水量为144m3。
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3（例如，非可燃性对水体环境有危害物质的储罐应设置围堰或事故存液池、备用罐等，其有效容积均不宜小于罐组内1个最大储罐的容积）；V3=0m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；项目不涉及生产废水，因此V4=0。
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
V5=10qF
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；年平均降雨量，取480mm，年平均降雨日数，取60d；平均日降雨量q=480/60=8mm；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取3.3。
则V5=264m3。
V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5=435.48m3
结合以上分析，要求业主设置一个为450m3的应急事故池，事故废水截流于事故池及罐区围堰，事后委托专业机构对废水进行检测，根据水质情况，将事故废水交相关单位处理，不直接排到外部环境。
本项目在罐区设置围堰，围堰参数为20m*10m*1m，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
（4）分析结论
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），经分析，本项目综合环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。本项目主要风险源为储罐区，最大可信事故发生火灾事故导致大气环境污染事故，发生火灾爆炸后主要污染物火灾次生污染物一氧化碳。针对项目存在的风险，项目通过采取相应的安全控制措施、危险化学品安全防范措施、安全教育措施以及安全管理措施后，可把本项目的风险降至最低。经分析本项目风险投资有较强针对性，合理可行。
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	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	投料口设置集气罩，破碎、筛分工序密闭设备连接封闭集尘管道收集，收集后经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002
	颗粒物
	沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
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	非甲烷总烃
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	DA003
	颗粒物
	采用轻质柴油，并安装低氮燃烧器，废气通过8m高排气筒（DA003）排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
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	矿粉罐呼吸
粉尘
	颗粒物
	罐顶除尘器处理后排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	卸料粉尘
	颗粒物
	全封闭库房，洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	柴油储罐
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）

	
	运输扬尘
	颗粒物
	道路硬化、洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	水环境
	生活污水
	NH3-N、BOD5、COD、SS
	经化粪池处理后，排入太平区污水处理厂。
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）

	声环境
	设备
	噪声
	厂房隔声、基础振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处理。除尘灰、落地灰收集后回用于生产。废布袋由厂家回收利用或处置。废机油、废机油桶、废活性炭、焦油、废导热油、油罐清洗废液等定期委托有资质单位处置。实验废料、大颗粒石子进入回料再生破碎机破碎后用于生产。

	土壤及地下水
污染防治措施
	危废贮存点、柴油储罐区、导热油炉区属于重点防治区，建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
项目沥青混凝土搅合区、回料再生区采用一般防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。厂区其他区域简单防渗，全部地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	1）总图布置和建筑安全防范措施建设单位将采取所有可行的措施保护员工及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。
2）泄露防范措施
①设置隔离标识牌，非工作人员不得靠近。
②定期对储罐区进行检查，遇到情况及时上报并解决。
③加强管理，定期给员工进行宣讲。
3）危废贮存点管理措施
项目设置危废贮存点，危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，并对地面采取防雨、防腐和防渗“三防”措施。在建设过程中须做到以下相关要求。
4）事故废水应急收集与储存设施
为保证本项目事故废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染，不会因不稳定达标排放或未经处理排放对附近水体造成冲击。本项目拟设置截流设施，用于接收消防废水与其他可能泄漏的废水或废液。

	其他环境
管理要求
	1、排污口规范化管理 
排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 
（1）排污口规范化管理的基本原则 
①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 
②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定排放废气的排气筒作为管理的重点。 
③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 
（2）排污口设置的技术要求 
①废气排气筒规范化 
各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置，并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置点应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 
②固体废物堆放场所规范化 
本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。 
（3）排污口立标管理 
企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）有关规定。排放口图形标志牌见表5-1。

图5-1   排污口标识 
2、排污许可申领要求 
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第四条：现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
3、环境管理
为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督拟建工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 
本次评价根据项目自身特点及污染物产生情况，提出针对该项目的环境管理要求。 
（1）环境管理机构的建设：企业应长期设置专职环境管理机构，负责整个企业的环保工作，配置兼职管理人员 1 人。 
（2）管理要求内容：
①制定全厂环保规章制度及环保岗位规章制度，检查制度落实情况。
②制定环保工作年度计划，负责组织实施。
③负责厂内环境监测工作，汇总各产污环节，定期向主管领导汇报环保工作，配合环保行政主管部门开展各项环保工作。
④加强设备维修，确保设备正常并高效运行，落实废气、废水环保措施及一般废物综合利用工作；并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案。 
⑤搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。
4、竣工环保验收 
根据国家环境保护部文件，国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环保验收暂行办法》的要求，项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载本项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。项目“三同时”验收内容见表5-1。
表5-1   “三同时”验收项目一览表
	项目
	污染源
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	DA001
	颗粒物
	投料口设置集气罩，破碎、筛分工序密闭设备连接封闭集尘管道收集，收集后经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002
	颗粒物
	沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
	

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	
	沥青烟
	
	

	
	
	苯并[a]芘
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	DA003
	颗粒物
	采用轻质柴油，并安装低氮燃烧器，废气通过8m高排气筒（DA004）排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	矿粉罐呼吸粉尘
	颗粒物
	罐顶除尘器处理后排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	卸料粉尘
	颗粒物
	全封闭库房，洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	柴油储罐
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）

	
	运输扬尘
	颗粒物
	道路硬化、洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	废水
	生活污水
	NH3-N、BOD5、COD、SS
	经化粪池处理后，排入太平区污水处理厂。
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）

	噪声
	设备
	噪声
	厂房隔声、基础减振。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	废布袋
	由厂家回收利用或处置。
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

	
	除尘灰、落地灰
	收集后回用于生产。
	

	
	实验废料、大颗粒石子
	进入回料再生破碎机破碎后用于生产。
	

	
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫统一清运。
	

	
	废布袋
	由厂家回收利用或处置。
	

	
	废机油、废机油桶、废活性炭、焦油、废导热油、清洗废液
	委托有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


5、环保投资
项目投资为3000万元，环保投资为77.2万元，占总投资2.57%。详见下表5-2。
表5-2   环保投资估算一览表
	类别
	污染源
	污染防治设施及措施
	环保投资/万元

	废气
	回料再生生产线
	投料口设置集气罩，布袋除尘器
	15

	
	沥青混凝土生产线
	投料口设置集气罩，旋风除尘器+布袋除尘器
	20

	
	矿粉罐
	罐顶脉冲除尘器
	5

	
	沥青储罐、搅拌/卸料
	电捕焦油器+活性炭吸附处理装置
	15

	
	导热油炉
	自带低氮燃烧器
	/

	废水
	生活污水
	化粪池
	2

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	5

	固废
	生活垃圾
	垃圾桶
	0.2

	危废
	废机油、废机油桶、废活性炭、焦油
	危废贮存点
	5

	地下水、土壤
	/
	危废贮存点、柴油储罐区、导热油炉区、事故池等防渗
	10

	合计
	77.2
























六、结论
	根据以上分析内容可知，本项目符合国家产业政策，在落实报告表中采取的废水、废气、固废、噪声等治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，可以满足当地对环境质量的要求。建设单位要切实落实报告表中提出的污染防治措施，保证环保设施正常运转。在认真做好上述一系列污染防治措施的基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。
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建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	3.2113t/a
	0t/a
	3.2113t/a
	+3.2113t/a

	
	二氧化硫
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.0823t/a
	0t/a
	0.0823t/a
	+0.0823t/a

	
	氮氧化物
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	5.946t/a
	0t/a
	5.946t/a
	+5.946t/a

	
	非甲烷总烃
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.310975t/a
	0t/a
	0.310975t/a
	+0.310975t/a

	
	沥青烟
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.02753t/a
	0t/a
	0.02753t/a
	+0.02753t/a

	
	苯并[a]芘
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.00000547t/a
	0t/a
	0.00000547t/a
	+0.00000547t/a

	废水
	COD
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.073t/a
	0t/a
	0.073t/a
	+0.073t/a

	
	NH3-N
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.008t/a
	0t/a
	0.008t/a
	+0.008t/a

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	144.1385t/a
	0t/a
	144.1385t/a
	+144.1385t/a

	
	落地灰
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	4.4t/a
	0t/a
	4.4t/a
	+4.4t/a

	
	废布袋
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.5t/a
	0t/a
	0.5t/a
	+0.5t/a

	危险废物
	大粒径石子
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	240t/a
	0t/a
	240t/a
	+240t/a

	
	实验废料
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	2.4t/a
	0t/a
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	废机油
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.02t/a
	0t/a
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废机油桶
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.003t/a
	0t/a
	0.003t/a
	+0.003t/a

	
	废活性炭
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.5625t/a
	0t/a
	0.5625t/a
	+0.5625t/a

	
	焦油
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.456677t/a
	0t/a
	0.456677t/a
	+0.456677t/a

	
	废导热油
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	6t/a
	0t/a
	6t/a
	+6t/a

	
	清洗废液
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	2t/a
	0t/a
	2t/a
	+2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1：委托书

[image: ]
委      托      书

阜新市鑫源环境保护有限公司：

我单位“年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和环保管理部门的要求，本项目需编制环境影响报告表，特委托贵单位进行环境影响报告表的编制工作。
我单位郑重承诺，严格遵守相关环保法律法规，落实“三同时”制度，对报送的“年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目”报告及其它相关材料的实质内容真实性、完整性、准确性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，愿意承担相应责任。



辽宁益新路用材料有限公司
2026年 6 月 3 日


附件2：项目确认书
[image: ]环境影响评价文件确认书
	建设单位
	辽宁益新路用材料
有限公司
	项目名称
	年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目

	项目地址
	辽宁省阜新市太平区水泉镇水泉村
	联系人及联系电话
	刘宏贺18241851166

	阜新市生态环境局太平区分局：
我单位委托阜新市鑫源环境保护有限公司编制的《年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目》经我单位审核，同意该环评文件所述内容主要包括：
1、 项目地理位置、规模及其建设内容；
2、 原辅材料名称及消耗量；
3、 工艺流程及布局调整；
4、 项目建设地面积及平面布置；
5、 环境标准和环境影响分析；
6、 同意环评中所要求的环保措施；
如改变项目上述内容，将按照环保要求，重新进行项目申报，并开展相应的环境影响评价及审批。





 
                                 辽宁益新路用材料有限公司
                                 法定代表或主要负责人签字：
                              2026年 6 月 29 日
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附件4：营业执照
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附件4：土地证明
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附件6：土地租赁协议
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附件7：三线一单查询结果
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附件8：检测报告
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附件9：引用检测报告
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附图1：项目地理位置图
本项目



附图:2：现势地形图
本项目
废弃国有库房
水泉村散
户居民
阜新力劲北方机械有限公司
辽宁永固实业有限公司
农田
空地
废弃国有库房
275m
130m
15m
115m
120m
380m
电站 


附图3：环境保护目标图
项目厂区
太平区城南西区
大巴沟村
水泉村
水泉村散户
翠城小区
高德营子村
那台营子村
高德东山小区
二合营子村
户部营子村
塔子沟村
前营子村
水泉村
水泉村
李家子村

附图4：厂区平面布置图



附图5：分区防渗图


重点防渗
一般防渗



附图6：三线一单管控单元图
本项目


附件7 本项目与园区位置关系图
本项目

附件8 本项目监测点位图
大气环境监测点位
土壤监测点位


附件9 借鉴监测点位图
借鉴监测点位
390m
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年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用
建设项目大气环境专项评价
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[bookmark: _Toc20062][bookmark: _Toc396340242]1概述
[bookmark: _Toc17227][bookmark: _Toc396340243]1.1项目由来
辽宁益新路用材料有限公司拟投资3000万元建设《年生产30万吨沥青混合料及再生资源循环利用建设项目》。建设地点位于辽宁省阜新市太平区水泉镇水泉村，在阜新市新型材料产业基地内，项目总占地面积34689平方米。项目建设规模及内容包括沥青混凝土生产区、回料再生区、库房、办公室及其他附属配套用房等。购置先进的沥青混合料加工生产线1条（原生再生一体机设备）及破碎筛分机加工生产线一条，原料存储、上料、筛分、搅拌、干燥设备等。原材料外购，年生产30万吨沥青混合料。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》规定，本项目须进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目属于其规定的“二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造-其他”，确定环评类型为环境影响评价报告表。
企业委托阜新市鑫源环境保护有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，先对建设单位提供的各种资料进行研读和梳理，在对本项目基本情况有一定了解后，到现场实地踏勘，对项目区周边环境进行走访调查，同时收集项目所在地区的相关资料，在项目四周以拍照方式进行调研。项目委托阜新鑫源检验检测技术有限公司对项目区及附近的环境空气、土壤环境质量现状进行了现场监测。
经过现场踏勘和资料收集，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等要求编制完成该建设项目环境影响报告表。本项目排放废气中含有毒有害污染物苯并[a]芘，厂界外500m范围内有水泉村10户散户居民，属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表中排放废气含有苯并[a]芘且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，因此设大气专项评价。
[bookmark: _Toc23637]1.2评价目的
编制本大气环境影响评价专题的目的是在大气环境现状调查和监测的基础上，项目选址区域大气环境质量现状，确定项目主要环境保护目标；通过对该项目的工程分析，核实项目排污环节、排污种类和数量；针对本工程的废气污染物的排放特点预测和分析建设项目完成后各类污染物对周围大气环境影响程度及影响范围，结合国家有关标准和总量控制指标，提出控制污染的措施和建议，为环境管理部门的决策提供科学依据。
[bookmark: _Toc19063]1.3编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； 
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； 
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2020年11月30日）；
（5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号发布，国务院令第682号修订，2017年10月1日）；
（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展改革委令第7号，2023年12月27日）。
（7）《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）； 
（8）《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》 （HJ1119—2020）； 
（9）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）； 、
（10）《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）； 
（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； 
（12）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》。
（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（14）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；
（15）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）；
（16）《建设项目环境影响评价技术导则一总纲》（HJ2.1-2016）；
（17）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）。
[bookmark: _Toc12867]1.4评价等级
按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，单位：%；
ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，单位：mg/m3；
c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，单位：mg/m3。
大气环境影响评价技术导则评价等级划分依据见表1.4-1。
表1.4-1   评价工作等级表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax＜1%


根据本项目废气排放特点，本次评价因子选取生产过程中产生的颗粒物、SO2、NOx、苯并芘、沥青烟，评价标准、预测参数及结果详见表1.4-2～表1.4-5。
表1.4-2   评价标准与评价因子
	评价因子
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	PM10
	日均值120
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
中过渡阶段浓度限值

	
	小时值360
	

	TSP
	日均值300
	

	
	小时值900
	

	二氧化硫
	日均值150
	

	
	小时值500
	

	氮氧化物
	日均值100
	

	
	小时值250
	

	苯并芘
	日均值0.0025
	

	
	小时值0.0075
	

	非甲烷总烃
	小时值2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


表1.4-3   估算模式预测录入参数
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	—

	最高环境温度
	36.5

	最低环境温度
	-27.2

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	口√是口 否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	口 是口√ 否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/
	/


表1.4-4   点源源强参数一览表
	名称
	点源中心坐标（m）
	排气筒底座海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/m/s
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOx
	苯并芘
	非甲烷总烃

	DA001
	-187
	-8
	173
	15
	0.8
	13.8
	环境
温度
	1920
	正常
	0.029
	/
	/
	/
	/

	DA002
	-125
	-2
	173
	15
	0.8
	19.3
	70
	2880/1920/5760
	正常
	0.490194
	0.012
	1.918
	0.0000005
	0.00133

	DA003
	-109
	-4
	173
	8
	0.3
	9.1
	70
	1920
	正常
	0.0339
	0.008
	0.0277
	/
	/


表1.4-5   面源源强参数一览表
	名称
	面源中心坐标（m）
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	面源有效排放高度/m
	与正北夹角/°
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	苯并芘
	非甲烷总烃

	库房区
	-69
	-27
	173
	180
	30
	5
	-45
	2880
	正常
	0.38
	/
	/

	回料再生区
	-169
	-16
	173
	50
	30
	8
	-60
	1920
	正常
	0.0104
	/
	/

	沥青
混凝土区
	-122
	7
	173
	50
	40
	8
	-50
	2880
	正常
	0.1972
	0.000000125
	0.05328


根据本项目的工程分析结果，选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数，采用估算模型AERSCREEN计算各污染源、各个污染物的最大影响程度和最远影响范围，估算结果如表1.4-6所示。
表1.4-6   项目估算模型计算结果表
	污染源
	污染
	Cmax（ug/m3）
	Pmax（%）
	D10%最远距离/m
	评价工作等级

	DA001
	颗粒物
	0.9747
	0.27
	174
	三级

	DA002
	二氧化硫
	0.0924
	0.02
	227
	二级

	
	氮氧化物
	14.7702
	5.91
	
	

	
	颗粒物
	3.7749
	1.05
	
	

	
	非甲烷总烃
	0.0102
	0.00
	
	

	
	苯并芘
	0.0000
	0.05
	
	

	DA003
	二氧化硫
	0.0492
	0.01
	122
	三级

	
	氮氧化物
	1.7025
	0.68
	
	

	
	颗粒物
	2.0835
	0.58
	
	

	原料区
	TSP
	88.2690
	9.81
	82
	二级

	回料再生
	TSP
	1.8045
	0.20
	51
	二级

	沥青混凝土生产区
	TSP
	29.2080
	3.25
	52
	二级

	
	非甲烷总烃
	7.8915
	0.39
	
	

	
	苯并芘
	0.0000
	0.25
	
	


由上表可知，本项目TSP最大地面浓度占标率Pi的最大值为1%≤9.81%<10%，按评价工作等级的确定原则，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
[bookmark: _Toc2675]1.5评价范围
经估算，大气环境评价等级确定为二级评价。根据评价工作等级要求和项目选址的具体情况，大气环境影响评价范围是以项目厂区为中心，边长为5km的矩形区域。本项目大气评价范围图详见图1.6-1。
边长5km
项目厂区

图1.6-1   评价范围图
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[bookmark: _Toc8342]2大气污染物源强分析
[bookmark: _Toc396340245]本项目运行过程中污染物主要为：原料卸料扬尘、投料粉尘、破碎筛分粉尘、烘干废气、燃烧器燃烧废气、沥青烟气、搅合废气、成品卸料废气、矿粉罐呼吸粉尘、沥青储罐废气、导热油炉燃烧废气、油罐无组织挥发废气、车辆运输扬尘。
1、原料卸料扬尘
本项目原生料、回收料卸料时会产生扬尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》碎石卸料的粉尘产生系数为0.02kg/t，项目原料使用量约为274951t/a，则原料卸料扬尘产生量约为5.5t/a。项目卸料过程中尽可能降低原料卸料过程的落差，封闭库房，洒水抑尘等措施进行降尘。采取上述措施后，仅有少量扬尘以无组织形式排入外环境，扬尘产生量可降低80%以上，故本项目原料卸料扬尘排放量为1.1t/a，排放方式为无组织排放。
2、回料再生生产线废气
项目回料再生生产线运行会产生投料粉尘、破碎筛分粉尘等。回料再生区每天运行8小时，运行240天。
（1）投料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表21-1沥青混凝土制造的逸散尘排放因子”可知，“送料上堆”逸散粉尘排放因子为0.02kg/t(上堆料)，本项目回收料年用量约为10508t/a，则投料粉尘产生量约为0.2t/a。
项目投料口设置集气罩收集，收集的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率99%，风量25000m3/h。
有组织投料粉尘产生量为0.18t/a，有组织粉尘排放量为0.0018t/a，无组织投料粉尘排放量为0.02t/a。
（2）破碎筛分粉尘
项目破碎筛分过程中产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”，矿渣、碎石一级破碎和筛分工序颗粒物产污系数为0.25kg/t-破碎料。项目破碎筛分的回收料量为10507.8t/a，大颗粒石子240t/a，实验废料2.4t/a。则项目破碎筛分过程中粉尘产生量为5.4t/a。
项目破碎、筛分为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%，捕集的废气经布袋除尘器（1#）处理后，15m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器处理效率99%，风量25000m3/h。
项目破碎、筛分粉尘有组织排放量为0.054t/a。
3、沥青混凝土生产线废气
项目沥青混凝土生产线运行产生投料粉尘、烘干工序废气（包括烘干粉尘、燃烧废气、沥青烟气）、筛分粉尘、搅拌废气、成品卸料废气等。沥青混凝土生产区每天运行12小时，运行240天。
（1）投料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表21-1沥青混凝土制造的逸散尘排放因子”可知，“送料上堆”逸散粉尘排放因子为0.02kg/t(上堆料)，项目原材料耗量约274937.5t/a，则投料过程中产生的粉尘量为5.5t/a。项目原生料投料口设置集气罩收集，收集的粉尘经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
有组织投料粉尘产生量为4.95t/a，有组织粉尘排放量为0.05t/a，无组织投料粉尘排放量为0.55t/a。
（2）烘干工序废气
1）再生料烘干工序废气
再生料烘干工序废气包括烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气。回料再烘干每天运行8小时，运行240天。
①烘干粉尘
再生料在烘干筒内进行烘干，烘干过程有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，干燥滚筒粉尘产污系数取0.25kg/t-原料。再生料烘干量为10502.6t/a，则粉尘产生量为2.6t/a。
项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#）燃烧处理，再进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
烘干粉尘处理后排放量为0.026t/a。
②沥青烟气
再生料在加热过程中会挥发沥青废气，沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，是以苯并[a]芘、非甲烷总烃为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。
本项目石油沥青采用导热油炉加热并保温至180°C，参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷(化学工业出版社，1987年12月出版)、金相灿主编的《有机化合物污染化学》(清华大学出版社，1990年8月出版)及《壳牌沥青手册》(壳牌大中华集团，1995年9月初版)的有关资料，每吨石油沥青在加热(150~170°C过程中可产生非甲烷总烃为2.5g，沥青烟56.25g，沥青烟中苯并a芘含量为0.01-0.02%(本环评取0.02%)。
项目再生料中沥青含量按5%计，则回收料中含沥青量为525t/a。
再生料烘干产生的非甲烷总烃产生量为0.0013t/a，沥青烟产生量为0.0295t/a，苯并芘产生量为0.000006t/a。
项目回再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#）燃烧处理，再进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。沥青烟、苯并[a]芘效率约取98%，非甲烷总烃效率75%，布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
再生料烘干产生的非甲烷总烃排放量为0.000325t/a，沥青烟排放量为0.00059t/a，苯并芘排放量为0.00000012t/a。
③烘干燃烧废气
本项目采用燃烧器向干燥滚筒喷入火焰的方式对骨料进行烘干，燃烧器以轻质柴油为燃料，年工作240天，每天8小时。根据设备设计数据，每吨物料消耗轻质柴油6.5kg，再生料烘干物料量为10502.6t，则燃烧轻质柴油68.27t/a。
根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），项目源强优先采用物料衡算法衡算，其次为类比法和产污系数法。其中燃油锅炉颗粒物产排情况按照类比法或产污系数法确定。二氧化硫计算与产污系数法计算结果一致。氮氧化物计算过程需锅炉生产厂商提供氮氧化物控制保证浓度或类比同类锅炉。由于本项目属于轻质柴油燃烧器，无法获取上述资料，因此选用产污系数法确定。 
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉，燃柴油排污系数见表2-1。
表2-1   燃油锅炉产排污系数
	污染物指标
	单位
	产物系数

	颗粒物
	kg/t-原料
	0.26

	二氧化硫
	kg/t-原料
	19S

	氮氧化物
	kg/t-原料
	3.03

	轻质柴油硫含量不超过 10mg/kg，以最大含量即 0.001%计。


经计算：颗粒物产生量0.018t/a，二氧化硫产生量0.0013t/a，氮氧化物产生量0.207t/a。
项目回料再生烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（2#）燃烧处理，再进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）+沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
经处理后，颗粒物排放量为0.0002t/a，二氧化硫排放量0.0013t/a，氮氧化物排放量0.207t/a。
2）原生料烘干废气包括烘干粉尘、燃烧废气。
①烘干粉尘
原生料输送至烘干筒内进行烘干，烘干过程有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，干燥滚筒粉尘产污系数取0.25kg/t-原料。骨料筛分量为264432t/a，则粉尘产生量为66t/a。
项目烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、燃烧废气等通过风管收集后进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，通过15m高排气筒（DA002）排放。布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
烘干粉尘排放量为0.66t/a。
②烘干燃烧废气
原生料烘干采用燃烧器向干燥滚筒喷入火焰的方式对骨料进行烘干，燃烧器以轻质柴油为燃料，年工作240天，每天12小时。根据设备设计数据，每吨物料消耗轻质柴油6.5kg，本项目烘干物料量为264432t，则燃烧轻质柴油1718.8t/a。
根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），项目源强优先采用物料衡算法衡算，其次为类比法和产污系数法。其中燃油锅炉颗粒物产排情况按照类比法或产污系数法确定。二氧化硫计算与产污系数法计算结果一致。氮氧化物计算过程需锅炉生产厂商提供氮氧化物控制保证浓度或类比同类锅炉。由于本项目属于轻质柴油燃烧器，无法获取上述资料，因此选用产污系数法确定。 
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉，燃柴油排污系数见表2-2。
表2-2   燃油锅炉产排污系数
	污染物指标
	单位
	产物系数

	颗粒物
	kg/t-原料
	0.26

	二氧化硫
	kg/t-原料
	19S

	氮氧化物
	kg/t-原料
	3.03

	轻质柴油硫含量不超过 10mg/kg，以最大含量即 0.001%计。


经计算：颗粒物产生量0.447t/a，二氧化硫产生量0.033t/a，氮氧化物产生量5.208t/a。
项目原生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计，捕集的烘干粉尘、燃烧废气等通过风管收集后进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，通过15m高排气筒（DA002）排放。布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
经处理后，颗粒物排放量为0.0045t/a，二氧化硫排放量0.033t/a，氮氧化物排放量5.208t/a。
（3）筛分粉尘
项目原生料经密闭输送带送至筛分机，在筛分过程中产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”，矿渣、碎石一级破碎和筛分工序颗粒物产污系数为0.25kg/t-破碎料。项目筛分原生料为264366t/a，则项目筛分过程中粉尘产生量为66t/a。
项目筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%，捕集的废气经旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，布袋除尘器处理效率99%，风量35000m3/h。
项目筛分粉尘、有组织排放量为0.66t/a。
（4）沥青搅拌、成品卸料废气
本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入搅拌缸中，生产过程主要是在沥青储罐、物料搅拌工序(骨料、矿粉、石油沥青在拌缸中搅拌)和成品沥青混凝土出料口产生。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，是以苯并[a]芘、非甲烷总烃为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。
项目搅拌缸为密闭设备，沥青搅拌为密闭搅拌，石料及沥青为分批进入，完成计量配料完成后，开始搅拌，整个过程为密闭操作，打开搅拌缸的卸料口卸料。拌合过程仅在轴密封处产生极少量的沥青烟。另外成品沥青混凝土在卸料时会产生一定量的沥青烟，卸料口设置在拌合站底部，卸料区全封闭，经负压抽风由管道进入处理设施进行处理。 
本项目石油沥青采用导热油炉加热并保温至180°C，参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷(化学工业出版社，1987年12月出版)、金相灿主编的《有机化合物污染化学》(清华大学出版社，1990年8月出版)及《壳牌沥青手册》(壳牌大中华集团，1995年9月初版)的有关资料，每吨石油沥青在加热(150~170°C过程中可产生非甲烷总烃为2.5g，沥青烟56.25g，沥青烟中苯并a芘含量为0.01-0.02%(本环评取0.02%)。参考《拌和过程中沥青烟释放量的考察研究》(李虎、王志超等的广东化工，2013年第15期第40卷)中的数据：“高温沥青罐呼吸废气沥青烟约占全厂的60%，搅拌机沥青烟占10%，拌合楼卸料口沥青烟约占30%”。
项目生产沥青用量8085t/a，沥青拌合、成品卸料废气中非甲烷总烃产生量为0.0081t/a，沥青烟产生量为0.182t/a，苯并芘产生量为0.000036t/a。
沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集，废气捕集率为90%计，废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。非甲烷总烃处理效率75%、沥青烟、苯并[a]芘处理效率98%，布袋除尘器处理效率99%。
有组织非甲烷总烃产生量为0.0073t/a，沥青烟产生量为0.1638t/a，苯并芘产生量为0.0000324t/a。处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.001825t/a，沥青烟排放量为0.00328t/a，苯并芘排放量为0.00000065t/a。
无组织非甲烷总烃排放量为0.0008t/a，沥青烟排放量为0.0182t/a，苯并芘排放量为0.0000036t/a。
4、沥青储罐废气
本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入搅拌缸中，生产过程主要是在沥青储罐、物料搅拌工序(骨料、矿粉、石油沥青在拌缸中搅拌)和成品沥青混凝土出料口产生。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，是以苯并[a]芘、非甲烷总烃为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。
储罐呼吸废气包括大呼吸和小呼吸，小呼吸是指储罐在没有收发作业的情况下，罐内气体的空间温度、物料蒸发速度、蒸汽浓度和压力随温度、压力变化产生的损失；大呼吸由储罐收发作业造成。工程沥青进入储罐后全部加热用于生产，停产期间基本不储存沥青，而且根据沥青理化性质和同类项目实际运行经验，沥青在85度以下时基本不会挥发沥青烟，沥青烟的大量产生多是在沥青从85℃加热至150℃以上的情况产生的。
本项目石油沥青采用导热油炉加热并保温至180°C，参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷(化学工业出版社，1987年12月出版)、金相灿主编的《有机化合物污染化学》(清华大学出版社，1990年8月出版)及《壳牌沥青手册》(壳牌大中华集团，1995年9月初版)的有关资料，每吨石油沥青在加热(150~170°C过程中可产生非甲烷总烃为2.5g，沥青烟56.25g，沥青烟中苯并a芘含量为0.01-0.02%(本环评取0.02%)。参考《拌和过程中沥青烟释放量的考察研究》(李虎、王志超等的广东化工，2013年第15期第40卷)中的数据：“高温沥青罐呼吸废气沥青烟约占全厂的60%，搅拌机沥青烟占10%，拌合楼卸料口沥青烟约占30%”。
项目生产沥青用量约8085t/a，每天运行24小时，年运行240天，沥青罐呼吸废气中非甲烷总烃产生量为0.0121t/a，沥青烟产生量为0.2728t/a，苯并芘产生量为0.000054t/a。
沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气捕集率为100%计。废气通过风管收集后进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。非甲烷总烃处理效率75%、沥青烟、苯并[a]芘处理效率98%。
有组织非甲烷总烃排放量为0.003025t/a，沥青烟排放量为0.00546t/a，苯并芘排放量为0.0000011t/a。
5、导热油炉燃烧废气
本项目采用导热油炉（以导热油为热载体）对沥青罐间接加热，生产期间需24h对沥青罐进行加热，年运行240天。
导热油炉运行时，将沥青罐目标保温温度设定在130℃~150℃区间，系统自动触发温控联锁机制：当罐内沥青温度低于125℃时，燃烧器自动启动升温；温度升至155℃时，燃烧器自动停止工作，仅保持导热油循环泵持续运行。生产期间设备24小时处于值守状态，无需人工全程操作，通过温控开关自动启停燃烧，避免持续明火加热，在保障沥青不凝固的前提下，减少无效燃油消耗。
项目导热油炉燃烧器自动启动每天满负荷时间8h计，其余时间为自动关停保温。柴油量约为250t/a，柴油燃料储存在柴油罐中。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉，燃柴油排污系数见表2-3。


表2-3   燃油锅炉产排污系数
	污染物指标
	单位
	产物系数

	工业废气量
	m3/t-原料
	17804

	颗粒物
	kg/t-原料
	0.26

	二氧化硫
	kg/t-原料
	19S

	氮氧化物
	kg/t-原料
	3.03

	轻质柴油硫含量不超过 10mg/kg，以最大含量即 0.001%计。


经计算，工业废气量为4451000m3/a，颗粒物产生量0.065t/a，二氧化硫产生量0.048t/a，氮氧化物排放量0.758t/a。
导热油炉燃烧器安装低氮燃烧器，效率按30%计，产生的燃烧废气由8m高排气筒（DA003）排放。
颗粒物排放量0.065t/a，二氧化硫排放量0.048t/a，氮氧化物排放量0.531t/a。
6、矿粉罐呼吸粉尘
矿粉罐呼吸口产生的粉尘主要是粉料由运输车辆卸入矿粉罐时罐顶呼吸口产生。
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中对气动输送物料源强的核算数据，粉尘产生量按0.12kg/t-粉料。矿粉年用量为16469t，则矿粉罐呼吸孔粉尘产生量为1.976t/a，矿粉罐卸料每分钟约1吨，用时275h。
矿粉罐呼吸粉尘经罐顶除尘器处理后排放，除尘器处理效率99%，无组织粉尘排放量为0.0198t/a。
7、油罐无组织挥发废气
本项目再生料烘干轻质柴油用量为68.27t/a，原生料烘干轻质柴油用量为1718.8t/a，导热油炉柴油量约为250t/a，合计年柴油用量为2037.07t/a。本项目年运行240天。柴油在油品输送、储存和加注时，蒸发产生油蒸汽，在储油设备完好的情况下，油气散发主要通过两种途径：一类是向储油罐补充油料及加油装置向其他设备加油所造成的“大呼吸”油气散发；第二类是油料在储存过程中由于温差、压力因素使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气所形成的“小呼吸”油气散发。采用《散装液态石油产品损耗》（GB11085 -89）计算柴油在装卸和贮存环节产生的废气量。贮存损耗率取0.01%，蒸发量100%，则贮存过程的“小呼吸”废气产生量为0.203t/a；卸车损耗0.05%，蒸发量10%，则油品装卸环节“大呼吸”废气产生量为0.102t/a。综上，柴油罐产生的挥发性有机物（以“非甲烷总烃”计）废气量为0.305t/a。
由计算分析可知，项目产生的挥发性有机物（NMHC）量很少，柴油罐配备相应的油气回收装置，减少有机废气对周围大气环境的影响，且柴油储罐应采用阻隔防爆双层储油罐，并设置自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、高温自动断油保护阀、燃烧抑制等装置，同时加强厂区和罐区日常管理，防止柴油泄漏。经采取相应措施后，柴油罐和装卸油过程排放的NMHC对周围环境影响较小，不会造成严重污染。
8、车辆运输扬尘
本项目原料及产品在运输过程中不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更加严重。查阅有关文献资料，车辆行驶产生的扬尘，在未洒水的情况下，可按下列经验公式计算：
QY=0.123×V/5×(M/6)0.85×(P/0.5)0.72
QT=QY×L×(Q/M)
其中：QY—交通运输起尘量，kg/km·辆
QT—运输途中起尘量，kg/a
V—车辆行驶速度，km/h
P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2
M—车辆载重，t/辆
L—运输距离，km
Q—运输量，t/a
项目原料运输量Q总计约为30万吨，车辆载重M=50t/辆，行驶速度V=5km/h，运输距离按200m计，路面状况P表面积尘量取0.1kg/m2，计算出起尘量为0.28t/a，
项目产品运输量Q总计约为30万吨，车辆载重M=20t/辆，行驶速度V=5km/h，运输距离按200m计，路面状况P表面积尘量取0.1kg/m2，计算出起尘量为0.33t/a，
项目进出厂区的道路路面进行硬化，并定期洒水，保持路面清洁，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，可减少80%以上的扬尘量，道路扬尘排放量为0.122t/a。
[bookmark: _Toc396340248]9、废气产排放情况汇总
项目废气产生及排放情况见表2-4。
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表2-4   项目废气产生及排放情况一览表
	污染源
	排放
方式
	产生情况
	废气收集和治理
	运行时间/h
	排放情况

	
	
	污染物
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	污染物
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a

	卸料扬尘
	无组织
	颗粒物
	/
	1.91
	5.5
	封闭库房，洒水抑尘
	2880
	颗粒物
	/
	0.38
	1.1

	回料再生
	投料
粉尘
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	0.02
	未被收集的投料粉尘无组织排放
	1920
	颗粒物
	/
	0.0104
	0.02

	
	
	有组织
	颗粒物
	4
	0.094
	0.18
	投料口上配置集气罩收集，收集效率为90%，破碎筛分密闭设备连接封闭集尘管道，捕集率为100%，收集的粉尘经布袋除尘器（1#）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%，风机风量为25000m3/h
	
	
	1.2
	0.03
	0.0558

	
	破碎筛分粉尘
	有组织
	颗粒物
	112.5
	2.81
	5.4
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土
	投料
粉尘
	无组织
	颗粒物
	/
	0.19
	0.55
	未被收集的投料粉尘无组织排放
	2880
	颗粒物
	/
	0.19
	0.55

	
	
	有组织
	颗粒物
	50
	1.72
	4.95
	沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩，收集效率为90%；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道，废气捕集率为100%计；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集，收集效率为90%；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集，废气捕集率为100%计；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
布袋除尘效率99%，非甲烷总烃处理效率75%、沥青烟、苯并[a]芘处理效率98%，风机风量为35000m3/h
	
	颗粒物
	14
	0.490194
	1.4007

	
	再生料烘干粉尘
	有组织
	颗粒物
	39
	1.354
	2.6
	
	1920
	
	
	
	

	
	再生料烘干沥青烟气
	有组织
	非甲烷总烃
	37
	0.00068
	0.0013
	
	
	非甲烷总烃
	0.04
	0.00133
	0.005175

	
	
	
	沥青烟
	0.44
	0.0154
	0.0295
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	苯并芘
	0.00008
	0.000003
	0.000006
	
	
	
	
	
	

	
	再生烘干
燃烧废气
	有组织
	颗粒物
	0.3
	0.0094
	0.018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	0.02
	0.0007
	0.0013
	
	
	沥青烟
	0.07
	0.00239
	0.00933

	
	
	
	氮氧化物
	3.1
	0.108
	0.207
	
	
	
	
	
	

	
	原生料烘干粉尘
	有组织
	颗粒物
	654
	22.9
	66
	
	2880
	
	
	
	

	
	原生料烘干燃烧废气
	有组织
	颗粒物
	4.4
	0.0155
	0.4467
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	0.3
	0.0113
	0.0327
	
	
	苯并芘
	0.00001
	0.0000005
	0.00000187

	
	
	
	氮氧化物
	52
	1.81
	5.208
	
	
	
	
	
	

	
	原生料筛分粉尘
	有组织
	颗粒物
	654
	22.9
	66
	
	
	
	
	
	

	
	沥青储
罐废气
	有组织
	非甲烷总烃
	0.42
	0.0021
	0.0121
	
	5760
	二氧化硫
	0.35
	0.012
	0.0343

	
	
	
	沥青烟
	9.5
	0.0474
	0.2728
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	苯并芘
	0.002
	0.0000094
	0.000054
	
	
	
	
	
	

	
	沥青搅拌、成品
卸料废气
	有组织
	非甲烷总烃
	0.5
	0.0025
	0.0073
	
	2880
	氮氧化物
	55
	1.918
	5.415

	
	
	
	沥青烟
	11.4
	0.0569
	0.1638
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	苯并芘
	0.0022
	0.000011
	0.0000324
	
	
	
	
	
	

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.00028
	0.0008
	未被收集的废气无组织排放
	
	非甲烷总烃
	/
	0.00028
	0.0008

	
	
	
	沥青烟
	/
	0.0063
	0.0182
	
	
	沥青烟
	/
	0.0063
	0.0182

	
	
	
	苯并芘
	/
	0.00000125
	0.0000036
	
	
	苯并芘
	/
	0.00000125
	0.0000036

	导热油炉燃烧废气
	有组织
	颗粒物
	15
	0.0339
	0.065
	导热油炉安装低氮燃烧器，效率按30%计，产生的燃烧废气由8m高排气筒（DA003）排放，工业废气量为4451000m3/a
	1920
	颗粒物
	15
	0.0339
	0.065

	
	
	二氧
化硫
	11
	0.008
	0.048
	
	
	二氧
化硫
	11
	0.008
	0.048

	
	
	氮氧
化物
	170
	0.1316
	0.758
	
	
	氮氧
化物
	119
	0.0277
	0.531

	矿粉罐
呼吸粉尘
	无组织
	颗粒物
	/
	7.2
	1.976
	罐顶除尘器处理后排放，除尘效率99%
	275
	颗粒物
	/
	0.072
	0.0198

	储油罐
	无组织
	非甲烷
总烃
	/
	0.053
	0.305
	设置油气回收装置
	5760
	非甲烷
总烃
	/
	0.053
	0.305

	运输
扬尘
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	0.61
	道路硬化、洒水抑尘
	1920
	颗粒物
	/
	/
	0.122



10、排放口基本情况
项目废气污染物排放口基本情况见表2-5所示。
表2-5   排放口基本情况
	污染源
	类别
	参数

	回料再生
	排放口名称
	回料再生生产线排气筒

	
	排放口编号
	DA001

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	15m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	121°43′51.540″E, 42°0′37.186″N

	
	烟气温度
	环境温度

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	沥青混凝土
	排放口名称
	沥青混凝土生产线排气筒

	
	排放口编号
	DA002

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	15m

	
	排气筒内径
	0.8m

	
	坐标
	121°43′54.939″E, 42°0′37.669″N

	
	烟气温度
	70

	
	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	导热油炉
	排放口名称
	导热油炉排气筒

	
	排放口编号
	DA003

	
	排放口类型
	一般排放口

	
	排气筒高度
	8m

	
	排气筒内径
	0.3m

	
	坐标
	121°43′55.866″E, 42°0′37.514″N

	
	烟气温度
	70℃

	
	排放标准
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）


 
[bookmark: _Toc22983]3运营期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc29783]3.1大气环境影响估算
由工程分析可知本项目运行过程中污染物主要为：原料卸料扬尘、投料粉尘、破碎筛分粉尘、烘干废气、燃烧器燃烧废气、沥青烟气、搅合废气、成品卸料废气、矿粉罐呼吸粉尘、沥青储罐废气、导热油炉燃烧废气、油罐无组织挥发废气、车辆运输扬尘。
有组织废气：
项目回料再生工序投料口设置集气罩，回料再生工序破碎筛分为密闭设备连接封闭集尘管道，收集后的废气经布袋除尘器（1#）处理后，15m高排气筒（DA001）排放。
沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
导热油炉安装低氮燃烧器，产生的燃烧废气由8m高排气筒（DA003）排放。
采取以上措施后，项目营运期投料、破碎筛分、烘干，搅合等工序产生的废气沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。导热油炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值。
表3.1-1   有组织废气达标情况表
	排气筒
	污染因子
	排放浓度mg/m3
	执行标准
	是否
达标

	
	
	
	浓度mg/m3
	标准名称
	

	DA001
	颗粒物
	1.2
	120
	[bookmark: _GoBack]《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	是

	DA002
	颗粒物
	14
	120
	
	是

	
	二氧化硫
	0.35
	550
	
	是

	
	氮氧化物
	55
	240
	
	是

	
	非甲烷总烃
	0.04
	120
	
	是

	
	沥青烟
	0.007
	75
	
	是

	
	苯并芘
	0.00001
	0.0003
	
	是

	DA003
	颗粒物
	15
	30
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	是

	
	二氧化硫
	11
	100
	
	是

	
	氮氧化物
	119
	200
	
	是


无组织废气：
原料卸料粉尘在封闭库房内，自然沉降、洒水抑尘等措施。
投料口未被收集粉尘降低投料高度等措施
矿粉罐呼吸粉尘经罐顶除尘器处理后排放。
柴油罐配备相应的油气回收装置措施。
运输扬尘道路路面进行硬化，并定期洒水，保持路面清洁。
采取以上措施后，颗粒物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级排放标准，非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。
根据本项目的工程分析结果，选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数，采用估算模型AERSCREEN计算各污染源、各个污染物的最大影响程度和最远影响范围。估算结果如表3.1-2～3.1-7所示。
表3.1-2   DA001排气筒估算模式计算结果一览表（点源）
	下风向距离
	DA001排气筒

	
	PM10

	
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%

	10
	0.0000
	0.00

	50
	0.0277
	0.01

	100
	0.3701
	0.10

	174
	0.9747
	0.27

	200
	0.9434
	0.26

	300
	0.7080
	0.20

	400
	0.5821
	0.16

	500
	0.5069
	0.14

	600
	0.4493
	0.12

	700
	0.3948
	0.11

	800
	0.3474
	0.10

	900
	0.3073
	0.09

	1000
	0.2737
	0.08

	1100
	0.2453
	0.07

	1200
	0.2213
	0.06

	1300
	0.2009
	0.06

	1400
	0.1833
	0.05

	1500
	0.1681
	0.05

	1600
	0.1549
	0.04

	1700
	0.1433
	0.04

	1800
	0.1331
	0.04

	1900
	0.1241
	0.03

	2000
	0.1160
	0.03

	2100
	0.1088
	0.03

	2200
	0.1023
	0.03

	2300
	0.0964
	0.03

	2400
	0.0911
	0.03

	2500
	0.0862
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标率
	0.9747
	0.27


表3.1-3   DA002排气筒估算模式计算结果一览表（点源）
	下风向距离
	DA002排气筒

	
	二氧化硫
	PM10
	氮氧化物
	非甲烷总烃
	苯并芘

	
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%

	10
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00

	50
	0.0161
	0.01
	0.6597
	0.85
	2.5811
	4.76
	0.0018
	0.00
	0.0000
	0.01

	100
	0.0745
	0.01
	3.0442
	0.85
	11.9111
	4.76
	0.0083
	0.00
	0.0000
	0.04

	200
	0.0897
	0.02
	3.6650
	1.02
	14.3403
	5.74
	0.0099
	0.00
	0.0000
	0.05

	227
	0.0924
	0.02
	3.7749
	1.05
	14.7702
	5.91
	0.0102
	0.00
	0.0000
	0.05

	300
	0.0852
	0.02
	3.4803
	0.97
	13.6175
	5.45
	0.0094
	0.00
	0.0000
	0.05

	400
	0.0747
	0.01
	3.0532
	0.85
	11.9464
	4.78
	0.0083
	0.00
	0.0000
	0.04

	500
	0.0612
	0.01
	2.5006
	0.69
	9.7840
	3.91
	0.0068
	0.00
	0.0000
	0.03

	600
	0.0541
	0.01
	2.2094
	0.61
	8.6447
	3.46
	0.0060
	0.00
	0.0000
	0.03

	700
	0.0493
	0.01
	2.0132
	0.56
	7.8772
	3.15
	0.0055
	0.00
	0.0000
	0.03

	800
	0.0441
	0.01
	1.7994
	0.50
	7.0407
	2.82
	0.0049
	0.00
	0.0000
	0.02

	900
	0.0391
	0.01
	1.5989
	0.50
	6.2560
	2.82
	0.0043
	0.00
	0.0000
	0.02

	1000
	0.0358
	0.01
	1.4610
	0.41
	5.7164
	2.29
	0.0040
	0.00
	0.0000
	0.02

	1100
	0.0340
	0.01
	1.3899
	0.39
	5.4382
	2.18
	0.0038
	0.00
	0.0000
	0.02

	1200
	0.0322
	0.01
	1.3145
	0.37
	5.1431
	2.06
	0.0036
	0.00
	0.0000
	0.02

	1300
	0.0303
	0.01
	1.2392
	0.34
	4.8487
	1.94
	0.0034
	0.00
	0.0000
	0.02

	1400
	0.0286
	0.01
	1.1666
	0.32
	4.5645
	1.83
	0.0032
	0.00
	0.0000
	0.02

	1500
	0.0272
	0.01
	1.1127
	0.31
	4.3537
	1.74
	0.0030
	0.00
	0.0000
	0.02

	1600
	0.0263
	0.01
	1.0739
	0.30
	4.2019
	1.68
	0.0029
	0.00
	0.0000
	0.01

	1700
	0.0253
	0.01
	1.0341
	0.29
	4.0463
	1.62
	0.0028
	0.00
	0.0000
	0.01

	1800
	0.0243
	0.00
	0.9944
	0.28
	3.8908
	1.56
	0.0027
	0.00
	0.0000
	0.01

	1900
	0.0236
	0.00
	0.9630
	0.27
	3.7681
	1.51
	0.0026
	0.00
	0.0000
	0.01

	2000
	0.0228
	0.00
	0.9326
	0.26
	3.6492
	1.46
	0.0025
	0.00
	0.0000
	0.01

	2100
	0.0221
	0.00
	0.9024
	0.25
	3.5307
	1.41
	0.0024
	0.00
	0.0000
	0.01

	2200
	0.0214
	0.00
	0.8725
	0.24
	3.4140
	1.37
	0.0024
	0.00
	0.0000
	0.01

	2300
	0.0206
	0.00
	0.8434
	0.23
	3.2999
	1.32
	0.0023
	0.00
	0.0000
	0.01

	2400
	0.0200
	0.00
	0.8151
	0.23
	3.1893
	1.28
	0.0022
	0.00
	0.0000
	0.01

	2500
	0.0193
	0.00
	0.7877
	0.23
	3.0822
	1.28
	0.0021
	0.00
	0.0000
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率
	0.0924
	0.02
	3.7749
	1.05
	14.7702
	5.91
	0.0102
	0.00
	0.0000
	0.05


表3.1-4   DA003排气筒估算模式计算结果一览表（点源）
	下风向距离
	DA006排气筒

	
	二氧化硫
	PM10
	氮氧化物

	
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/ug/m3
	占标率/%

	10
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00
	0.0000
	0.00

	50
	0.0282
	0.01
	1.1948
	0.33
	0.9763
	0.39

	100
	0.0460
	0.01
	1.9491
	0.54
	1.5926
	0.64

	122
	0.0492
	0.01
	2.0835
	0.58
	1.7025
	0.68

	200
	0.0369
	0.01
	1.5621
	0.43
	1.2764
	0.51

	300
	0.0283
	0.01
	1.1981
	0.33
	0.9790
	0.39

	400
	0.0227
	0.00
	0.9638
	0.27
	0.7875
	0.32

	500
	0.0185
	0.00
	0.7830
	0.22
	0.6398
	0.26

	600
	0.0152
	0.00
	0.6441
	0.18
	0.5263
	0.21

	700
	0.0127
	0.00
	0.5389
	0.15
	0.4404
	0.18

	800
	0.0108
	0.00
	0.4584
	0.13
	0.3745
	0.15

	900
	0.0093
	0.00
	0.3956
	0.11
	0.3232
	0.13

	1000
	0.0082
	0.00
	0.3457
	0.10
	0.2825
	0.11

	1100
	0.0072
	0.00
	0.3054
	0.08
	0.2496
	0.10

	1200
	0.0064
	0.00
	0.2724
	0.08
	0.2226
	0.09

	1300
	0.0058
	0.00
	0.2449
	0.07
	0.2001
	0.08

	1400
	0.0052
	0.00
	0.2218
	0.06
	0.1813
	0.07

	1500
	0.0048
	0.00
	0.2022
	0.06
	0.1652
	0.07

	1600
	0.0044
	0.00
	0.1853
	0.05
	0.1514
	0.06

	1700
	0.0040
	0.00
	0.1707
	0.05
	0.1394
	0.06

	1800
	0.0037
	0.00
	0.1579
	0.04
	0.1290
	0.05

	1900
	0.0035
	0.00
	0.1467
	0.04
	0.1198
	0.05

	2000
	0.0032
	0.00
	0.1367
	0.04
	0.1117
	0.04

	2100
	0.0030
	0.00
	0.1279
	0.04
	0.1045
	0.04

	2200
	0.0028
	0.00
	0.1200
	0.03
	0.0980
	0.04

	2300
	0.0027
	0.00
	0.1128
	0.03
	0.0922
	0.04

	2400
	0.0025
	0.00
	0.1064
	0.03
	0.0870
	0.03

	2500
	0.0024
	0.00
	0.1006
	0.03
	0.0822
	0.03

	下风向最大质量浓度及占标率
	0.0492
	0.01
	2.0835
	0.58
	1.7025
	0.68


表3.1-5   原料区估算模式计算结果一览表（面源）
	下风向距离
	TSP

	
	预测质量浓度/mg/m3
	占标率/%

	10
	59.9040
	6.66

	50
	77.5200
	8.61

	82
	88.2690
	9.81

	100
	86.9570
	9.66

	200
	43.6410
	4.85

	300
	25.1510
	2.79

	400
	16.7780
	1.86

	500
	12.2310
	1.36

	600
	9.4513
	1.05

	700
	7.6088
	0.85

	800
	6.3009
	0.70

	900
	5.3365
	0.59

	1000
	4.6006
	0.51

	1100
	4.0236
	0.45

	1200
	3.5608
	0.40

	1300
	3.1827
	0.35

	1400
	2.8689
	0.32

	1500
	2.6050
	0.29

	1600
	2.3803
	0.26

	1700
	2.1871
	0.24

	1800
	2.0195
	0.22

	1900
	1.8729
	0.21

	2000
	1.7438
	0.19

	2100
	1.6293
	0.18

	2200
	1.5272
	0.17

	2300
	1.4357
	0.16

	2400
	1.3533
	0.15

	2500
	1.2787
	0.14

	下风向最大质量浓度及占标率
	88.2690
	9.81


表3.1-6   回料再生区估算模式计算结果一览表（面源）
	下风向距离
	TSP

	
	预测质量浓度/mg/m3
	占标率/%

	10
	0.9048
	0.10

	50
	1.8043
	0.20

	51
	1.8045
	0.20

	100
	1.2348
	0.14

	200
	0.8371
	0.09

	300
	0.5567
	0.06

	400
	0.3966
	0.04

	500
	0.2993
	0.03

	600
	0.2377
	0.03

	700
	0.1933
	0.02

	800
	0.1613
	0.02

	900
	0.1373
	0.02

	1000
	0.1189
	0.01

	1100
	0.1042
	0.01

	1200
	0.0925
	0.01

	1300
	0.0828
	0.01

	1400
	0.0747
	0.01

	1500
	0.0679
	0.01

	1600
	0.0621
	0.01

	1700
	0.0571
	0.01

	1800
	0.0527
	0.01

	1900
	0.0489
	0.01

	2000
	0.0456
	0.01

	2100
	0.0426
	0.00

	2200
	0.0399
	0.00

	2300
	0.0376
	0.00

	2400
	0.0354
	0.00

	2500
	0.0335
	0.00

	下风向最大质量浓度及占标率
	1.8045
	0.20


表3.1-7   沥青混凝土生产区估算模式计算结果一览表（面源）
	下风向距离
	TSP
	非甲烷总烃
	苯并芘

	
	预测质量浓度/mg/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/mg/m3
	占标率/%
	预测质量浓度/mg/m3
	占标率/%

	10
	13.4330
	1.49
	3.6294
	0.18
	0.0000
	0.11

	50
	29.2030
	3.24
	7.8901
	0.39
	0.0000
	0.25

	52
	29.2080
	3.25
	7.8915
	0.39
	0.0000
	0.25

	100
	21.3640
	2.37
	5.7722
	0.29
	0.0000
	0.18

	200
	15.2660
	1.70
	4.1246
	0.21
	0.0000
	0.13

	300
	10.3510
	1.15
	2.7967
	0.14
	0.0000
	0.09

	400
	7.4327
	0.83
	2.0082
	0.10
	0.0000
	0.06

	500
	5.6276
	0.63
	1.5205
	0.08
	0.0000
	0.05

	600
	4.4469
	0.49
	1.2015
	0.06
	0.0000
	0.04

	700
	3.6657
	0.41
	0.9904
	0.05
	0.0000
	0.03

	800
	3.0586
	0.34
	0.8264
	0.04
	0.0000
	0.03

	900
	2.6042
	0.29
	0.7036
	0.04
	0.0000
	0.02

	1000
	2.2537
	0.25
	0.6089
	0.03
	0.0000
	0.02

	1100
	1.9766
	0.22
	0.5340
	0.03
	0.0000
	0.02

	1200
	1.7530
	0.19
	0.4736
	0.02
	0.0000
	0.01

	1300
	1.5695
	0.17
	0.4241
	0.02
	0.0000
	0.01

	1400
	1.4166
	0.16
	0.3827
	0.02
	0.0000
	0.01

	1500
	1.2876
	0.14
	0.3479
	0.02
	0.0000
	0.01

	1600
	1.1775
	0.13
	0.3181
	0.02
	0.0000
	0.01

	1700
	1.0826
	0.12
	0.2925
	0.01
	0.0000
	0.01

	1800
	1.0002
	0.11
	0.2702
	0.01
	0.0000
	0.01

	1900
	0.9280
	0.10
	0.2507
	0.01
	0.0000
	0.01

	2000
	0.8643
	0.10
	0.2335
	0.01
	0.0000
	0.01

	2100
	0.8078
	0.09
	0.2183
	0.01
	0.0000
	0.01

	2200
	0.7574
	0.08
	0.2046
	0.01
	0.0000
	0.01

	2300
	0.7121
	0.08
	0.1924
	0.01
	0.0000
	0.01

	2400
	0.6714
	0.07
	0.1814
	0.01
	0.0000
	0.01

	2500
	0.6345
	0.07
	0.1714
	0.01
	0.0000
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率
	29.2080
	3.25
	7.8915
	0.39
	0.0000
	0.25


由表3.1-2～3.1-8可知，各大气污染物下风向最大浓度均较低，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明：有组织最大落地浓度占标率为5.91%（氮氧化物），无组织最大落地浓度占标率为9.81%（TSP），小于10%，故本项目废气排放对周围大气环境质量影响不大，不会造成这些区域空气环境质量超标现象，不会影响环境功能的改变。
本项目保护目标西南侧水泉村最近距离为275m，预测结果表明，最大落地浓度距离为227m，故本项目废气排放对敏感点影响较小。
[bookmark: _Toc26477]3.2大气污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
（1）有组织排放量核算
本项目有组织排放量核算详见表3.2-1。
表3.2-1   项目大气有组织排放量核算
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	1.2
	0.03
	0.0558

	2
	DA002
	颗粒物
	14
	0.490194
	1.4007

	
	
	SO2
	0.35
	0.012
	0.0343

	
	
	NOx
	55
	1.918
	5.415

	
	
	非甲烷总烃
	0.03
	0.001174
	0.004876

	
	
	沥青烟
	0.07
	0.00239
	0.00933

	
	
	苯并芘
	0.00001
	0.0000005
	0.00000187

	3
	DA003
	颗粒物
	15
	0.0339
	0.065

	
	
	SO2
	11
	0.008
	0.048

	
	
	NOx
	119
	0.0277
	0.531

	合计
	颗粒物
	1.5215

	
	SO2
	0.0823

	
	NOx
	5.946

	
	非甲烷总烃
	0.005175

	
	沥青烟
	0.00933

	
	苯并芘
	0.00000187


（2）无组织排放量核算
本项目无组织排放量核算详见表3.2-2。
表3.2-2   项目大气无组织排放量核算
	序号
	排放口编号
	排放源
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	原料区
	卸料
	颗粒物
	封闭库房，洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	1.1

	2
	回料再生区
	投料
	颗粒物
	/
	
	1.0
	0.02

	3
	沥青混凝土生产区
	投料
	颗粒物
	/
	
	1.0
	0.55

	
	
	搅拌、成品卸料
	非甲烷总烃
	/
	
	4.0
	0.0008

	
	
	
	沥青烟
	/
	
	/
	0.0182

	
	
	
	苯并芘
	/
	
	0.0000088
	0.0000036

	
	
	矿粉罐呼吸粉尘
	颗粒物
	罐顶除尘器处理后排放
	
	1.0
	0.0198

	
	
	油罐贮存
	非甲烷总烃
	设置油气回收装置
	
	4.0
	0.305

	无组织排放总计
	颗粒物
	1.6898

	
	非甲烷总烃
	0.3058

	
	沥青烟
	0.0182

	
	苯并芘
	0.0000036


（3）项目大气污染物年排放量核算
本项目大气污染物年排放量核算详见表3.2-3。
表3.2-3   大气污染物年排放量核算
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	3.2113

	2
	SO2
	0.0823

	3
	NOx
	5.946

	4
	非甲烷总烃
	0.310975

	5
	沥青烟
	0.02753

	6
	苯并芘
	0.00000547


[bookmark: _Toc17995]3.3非正常工况
本项目非正常工况主要考虑配套的废气处理设备失效，废气处理效率为0，非正常工况条件下，项目大气污染物排放情况详见表3.3-1。



表3.3-1   污染源非正常工况排放量核算表
	排气筒
	非正常原因
	污染因子
	单位
	非正常排放浓度
	单次持续时间h
	年发生频次
	应对
措施

	DA001
	废气治理设施失效
	颗粒物
	mg/m3
	120
	1h
	1次
	若故障出现，立刻停产维修

	DA002
	
	颗粒物
	mg/m3
	1400
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	mg/m3
	0.35
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	mg/m3
	55
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	mg/m3
	0.16
	
	
	

	
	
	沥青烟
	mg/m3
	3.5
	
	
	

	
	
	苯并芘
	mg/m3
	0.0005
	
	
	

	DA003
	
	颗粒物
	mg/m3
	15
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	mg/m3
	11
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	mg/m3
	170
	
	
	


由以上计算结果可知，非正常工况下，项目排放的颗粒物排放浓度超过相应评价标准限值，其他污染物均未超标。建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：
①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强对废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；
②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；
③生产过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；
④停产过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；
⑤检修过程中应与停产的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；
⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向生产装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行生产装置；
⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。
通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。
[bookmark: _Toc16384]3.4大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目最大浓度占标率小于10%，属于二级评价，因此无需设置大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc5089]3.5卫生防护距离的确定
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB39499-2020）中给出的计算公式，计算本项目的卫生防护距离。具体计算公式如下：  


式中：
Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），单位为米（m）。
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从（GB/T39499-2020）表1查取。
根据本地区近五年平均风速（2.9m/s）及本项目无组织废气污染源强确定其卫生防护距离计算系数。 
依据上述公式，本项目回料再生区破碎筛分产生的污染物为颗粒物，沥青混凝土生产区进行烘干、搅拌、沥青罐、柴油罐等工序无组织污染物为颗粒物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃等。因此以沥青混凝土生产区治污区，为单元计算卫生防护距离，结合生产过程中废气无组织排放情况及当地有关气象条件，确定各污染物的排放参数，见下表3.5-1。
表3.5-1   项目卫生防护距离预测结果
	污染源
	污染物
	标准浓度限值
	S（m2）
	系数
	Qc
	卫生防护距离（m）

	
	
	Cm（mg/m2）
	
	A
	B
	C
	D
	t/a
	

	沥青混凝土生产区
	苯并芘
	0.0000025
	2000
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	0.0000036
	/

	
	非甲烷总烃
	2
	
	
	
	
	
	0.3058
	1.6



根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB39499-2020）的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）将卫生防护距离的计算结果取整。本项目非甲烷总烃卫生防护距离终值为50m，苯并芘卫生防护距离终值为50m。卫生防护距离初值在同一级别的，卫生防护距离终值应提高一级，则计算得出卫生防护距离为100m。项目距离敏感点最近距离为275m，卫生防护距离要求内无居民。
100m卫生防护距离

图3.5-1   卫生防护距离包络线图


[bookmark: _Toc2416]3.6废气自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉（HJ953—2018）》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的要求，制定本项目运营期废气自行监测计划，本项目废气污染物监测方案见表3.6-1所示。
表3.6-1   运营期废气监测方案
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297－1996）

	DA002
	颗粒物
	1次/半年
	

	
	二氧化硫
	1次/半年
	

	
	氮氧化物
	1次/半年
	

	
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	
	沥青烟
	1次/年
	

	
	苯并芘
	1次/年
	

	DA003
	颗粒物
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	烟气黑度
	1次/月
	

	
	二氧化硫
	1次/月
	

	
	氮氧化物
	1次/月
	

	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297－1996）

	
	苯并芘
	1次/年
	

	
	沥青烟
	1次/年
	

	
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	储罐周边
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）


[bookmark: _Toc30877]
4环境保护措施及其可行性分析
[bookmark: _Toc4409]4.1废气防治措施
废气处理措施：
项目回料再生工序投料口设置集气罩，回料再生工序破碎筛分为密闭设备连接封闭集尘管道，收集后的废气经布袋除尘器（1#）处理后，15m高排气筒（DA001）排放。
沥青混凝土生产工序投料口设置集气罩；项目再生料烘干工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；原生料烘干、筛分工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道；沥青拌合、成品卸料工序全过程全封闭，为密闭设备连接封闭集尘管道负压收集；沥青储罐密闭设备连接封闭集尘管道收集；再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
导热油炉安装低氮燃烧器，产生的燃烧废气由8m高排气筒（DA003）排放。
项目废气具体工艺流程、治污设施及排气筒设置情况详见图4.1-1。
 
 
图4.1-1   废气处理流程图
[bookmark: _Toc21483]4.2废气处理措施可行性分析
1、治理措施原理
（1）集气罩
集气罩应尽可能将污染源包围起来，使污染物的扩散限制在最小的范围内，以便防止横向气流的干扰，减少排气量；集气罩的吸气方向尽可能与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能。在保证控制污染的条件下，尽量减少集气罩的开口面积，以减少排风量。集气罩的应尽量保持罩内负压均匀，避免含尘气流从罩内逸出或将粉料吸出。一般在处理或输送热物料时，应在密闭装置的顶部设置集气罩。本项目采取伞形罩口，三侧采取围挡，有效提高集气罩的吸收效率。
《局部排气罩的捕集效率实验》（彭泰瑶，邵强）中平面发生源的捕集效率相关研究数据：当集气罩与污染源距离控制在30cm以内，设置三面围挡时，罩口捕集效率可稳定达到78.3%~98.4%。本项目投料口料仓内三面封闭式，一面敞开用于投料，料仓上设有集气罩，本项目集气效率取保守值90%。
（2）旋风除尘器
旋风除尘是利用旋转气流产生的离心力将颗粒物从含尘气体中分离的工业除尘技术，核心设备为旋风除尘器，适用于处理粒径大于10µm的颗粒污染物。其结构简单，无运动部件，具有占地面积小、维护成本低的特点，器体材料可根据工况选用耐磨、耐热材质以延长使用寿命。旋风除尘器从最初仅能捕集分离较粗的物料发展到能捕集分离超微粉尘。最新技术发展包括多级高效惯性旋流耦合分离器以及应用于航空油气分离领域的小粒径油雾分离装置。
（3）布袋除尘器
布袋除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在布袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘器系统运行。
（4）电捕焦油器
电捕焦油器的工作原理：利用高压电场气体的电离并在电场力的作用下，使沥青烟雾从气体中分离出来。电捕焦油器由高压静电装置和除尘器本体组成，高压发生器的高塔输出的负高压，经高压电阻加至电晕极上，电晕极与沉淀极之间形成高压电场，当含尘、焦油气体通过电场时，由于碰撞和离子的扩散，而是使烟尘荷电，荷电后烟尘颗粒在电场力的作用力下，向沉淀极运动，最后附在沉淀极上，并沿沉淀极壁流至底部，经排污口排出，净化后的烟气从上部或侧部经引风机进入干式过滤装置进行过滤。
根据《静电捕集法在沥青烟气治理中的应用》(李振新著)，静电捕集法对沥青烟、苯并[a芘的去除效率能达到98%以上，本项目采用“电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”方式对沥青烟、苯并[a]去除效率为98%以上，本项目保守估算取沥青烟和苯并[a]为98%。
（5）活性炭吸附原理
活性炭吸附装置工作原理：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化的目的。
适用条件：反应条件为常温常压，反应器结构简单，并可同时消除混合污染物（有些情况还具有协同作用），不会产生二次污染。适用范围广、宽谱性、耐高温、流量范围宽，尤其适用于其他方法难以处理的多组分恶臭气体，可以处理低浓度气体。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中给出的活性炭吸附效率为50%，本项目设置二级活性炭吸附，吸附效率取75%。
（6）低氮燃烧器原理
低NOx燃烧器及低氮氧化物燃烧器，是指燃料燃烧进程中NOx排放量低的燃烧器，选用低NOx燃烧器可以下降燃烧进程中氮氧化物的排放。在燃烧进程中所发生的氮的氧化物首要为NO和NO2，一般把这两种氮的氧化物统称为氮氧化物NOx。很多试验结果表明，燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO，均约占95%，而NO2仅占5%左右。
一般燃料燃烧所生成的NO首要来自两个方面：一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧进程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中，前者是NO的首要来源，咱们将此类NO称为“热反应NO”， 后者称之为“燃料NO”，另外还有“瞬发NO”。燃烧时所构成NO可以与含氮原子中心产品反应使NO还原成NO2。实践上除了这些反应外，NO 还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实践燃烧装置中反应到达化学平衡时，[NO2]/[NO]份额很小，即NO转变为NO2很少，可以忽略。下降NOx的燃烧技能NOx是由燃烧发生的，而燃烧办法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响，因而可以通过改进燃烧技能来下降NOx，其首要途径如下：选用N含量较低的燃料，包含燃料脱氮和转变成低氮燃料；下降空气过剩系数，组织过浓燃烧，来下降燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，下降温度峰值以削减“热反应NO”；在氧浓度较低情况下，添加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。削减NOx的构成和排放一般运用的具体办法为：分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡误差燃烧和烟气再循环等。
2、措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》 （HJ1119—2020）附录表 A.5 沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参照表中“骨料干燥系统废气”推荐可行技术为“旋风除尘+布袋除尘、旋风除尘+静电除尘”；沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参照表中“沥青罐呼吸废气、成品出料废气”推荐可行技术为“活性炭吸附、电捕焦油器、电捕焦油器+活性炭吸附”。
本项目再生料烘干粉尘、沥青烟气、燃烧废气等通过风管收集后进入原生料烘干燃烧器（1#），与原生料烘干粉尘、燃烧废气、投料粉尘、筛分粉尘一同进入旋风除尘器（1#）+布袋除尘器（2#）处理，再与沥青搅拌/成品卸料废气、沥青储罐废气进入沥青烟气处理系统“电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。项目采取措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》 （HJ1119—2020）附录表 A.5可行性技术要求。 
根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953—2018）中燃油锅炉可行性技术为低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术。本项目导热油炉安装低氮燃烧器，采取轻质柴油等措施，产生的燃烧废气由8m高排气筒有组织排放。采取措施符合《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953—2018）中燃油锅炉可行性技术要求。


[bookmark: _Toc26993]5结论
本项目各环节采取环评及设计的污染治理措施后，有组织污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值要求。无组织污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822 -2019）中标准要求。 
综上所述，本项目对各污染源均采取了比较完善的污染控制措施，使本项目的各种污染物均得到了有效控制，所排放的各种污染物均可稳定达标排放，满足环境管理要求，环境影响可以接受。


[bookmark: _Toc18046]6自查表
本项目大气环境影响评价自查表详见表6-1。
表6-1   建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km

	评价因子
	SO2 +NOx
排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a

	
	评价因子
	（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准 □
	附录D 
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源 
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价（本项目无进一步预测）
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km □

	
	预测因子
	预测因子（                 ）
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	[image: ]c本项目最大占标率≤100%□
	[image: ]c本项目[image: ]最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][image: ]c本项目[image: ]最大占标率≤10%□
	[image: ]c本项目[image: ]最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: ]c本项目[image: ]最大占标率≤30%□
	[image: ]c本项目[image: ]最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（  ）h
	[image: ]c非正常[image: ]占标率≤100% □
	[image: ]c非正常[image: ]占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: ][image: ]c叠加达标 □
	[image: ][image: ]c叠加[image: ]不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘）
	有组织废气监测    
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（ ）
	监测点位数（   ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源
年排放量
	颗粒物：（3.2113）t/a、SO2：（0.0823）t/a、NOx：（5.946）t/a、非甲烷总烃：（0.310975）t/a、苯并芘：（0.00000547）t/a、沥青烟：（0.02753t/a）

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项
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