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1 [bookmark: _Toc10421]概述
1.1 [bookmark: _Toc13130]项目背景
[bookmark: _Toc9269]全球皮革市场规模持续扩大，2025年达近2000亿美元，国内高品质皮革需求增长，鞋服、箱包等行业对优质牛皮革、羊皮革需求攀升。世界皮革工业重心向亚洲转移，中国成为全球皮革生产与消费核心区，原料与产能优势显著。东北及蒙东地区作为皮革原料生产区，优质牛羊皮资源亟待高效转化，为项目落地提供广阔的市场承接空间。
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目的建设，是顺应全球天然皮革市场高品质、绿色化产品需求增长趋势，响应国家绿色制造、循环经济发展政策及阜新市产业集聚发展规划和“无废城市”建设要求的重要举措，依托阜新及周边稳定的牛羊皮原料供应、辽宁阜新皮革产业开发区完善的环保基础设施与专项扶持政策，可有效破解传统制革行业工艺粗放、污染治理水平不高等发展痛点，其建设不仅能延伸“畜牧养殖—皮革加工—终端制品”产业链条，带动皮革化工、机械制造等上下游配套产业发展，增加地方税收与就业岗位，助力区域经济结构优化升级，还能通过推广清洁生产技术与智能化装备，推动阜新皮革产业向绿色化、高端化、集约化转型，打造东北地区特色皮革产业集群，同时借助高标准环保设施实现废水、固废的减量化、资源化、无害化处理，促进产业发展与生态保护协同共进，吸纳农村剩余劳动力与下岗职工就业，助力乡村振兴，增强区域经济发展内生动力。
阜新广通皮革鞣制加工有限公司成立于2026年1月，拟投资2800万元，建设年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目。本项目属于皮革鞣制加工，位于辽宁省阜新市阜新皮革产业开发区辽宁省阜新市清河门区清河街道新区路5号。
厂区原为阜新德裕制革有限公司，于2010年委托辽宁省环境科学研究院编制《阜新德裕制革有限公司年加工120万张牛皮鞋面革环境影响报告书》，并于2010年4月取得环评批复，文号为辽环函〔2010〕178号。后建厂生产但未开展竣工环保验收。富国（阜新）皮革工业有限公司于2018年取得原德裕厂区内的在建工程、土地及机械设备所有权，但未在厂区内进行生产活动，后将车间内所有设备拆除。
本项目租用富国（阜新）皮革工业有限公司二期（德裕）厂区闲置厂房进行建设，厂房原为牛皮水厂车间和牛皮整理车间，车间内生产设备已全部拆除。租赁生产车间合计15461m2，其中水厂车间8631m2、整理车间6830m2。在厂区内现有污水处理系统区域进行改扩建。本项目建设后拟独立生产和使用污水处理站，不与富国（阜新）皮革工业有限公司共用排水口及其他环保设施。
1.2 [bookmark: _Toc18688]建设项目特点
（1）区域环境特点 
阜新皮革产业开发区规划范围内完成了“七通一平”，日处理制革废水10000m3的阜新皮革产业开发区第一污水处理厂通过国家环保督察验收，出水稳定达到一级A标准排放，50t/h的集中供热站可满足生产用蒸汽需求。对照《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》及审查意见，项目建设符合规划环评及审查意见要求。同时项目建设符合阜新市“三线一单”管控要求，不在生态保护红线范围内。 
（2）行业特点 
项目属于皮革鞣制加工，对照《制革行业规范条件》，项目规模及布局、工艺装备、资源综合利用、能耗、环境保护等均满足相关要求。 
项目属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》中的重点行业，公司向阜新市生态环境局以关于阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目申请重金属总量核定，同时明确了项目重金属来源。
（3）污染产生情况及排放特点 
本项目废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水主要为含铬废水、含硫废水、综合废水。含铬废水排入含铬废水预处理系统处理达标后与经含硫预处理系统处理后的含硫废水与其他废水等综合废水一并排入厂区污水处理站处理，处理达标后排入皮革产业开发区第一污水处理厂；生活污水进入化粪池后经管网排入清河门区津源污水处理厂，处理达标后排放。 
本项目废气主要包括磨革粉尘、污水处理站废气，危废贮存库和一般固废库废气、涂饰烘干废气。磨革工序在封闭车间内，废气采用布袋除尘器处理后有组织排放；污水处理站各构筑物加盖密封，与危废贮存库和一般固废库废气经一套喷淋塔处理后有组织排放；涂饰烘干均在封闭的涂饰机内，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。
项目产生的固废包括废油脂、肉渣、废毛、含铬污泥、含铬废削匀渣、含铬废料、含硫废水预处理污泥、综合污泥、化学物料废包装材料、一般废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废机油及其包装桶、员工生活垃圾等，其中危险废物包括含铬废削匀渣、含铬废料、含铬污泥、化学物料废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶分类收集暂存危废贮存库定期交有资质的单位进行处理。一般固废包括废油脂、肉渣、废毛、一般废包装材料，收集后外售综合利用，综合污泥收集后委托污泥处置单位处置；生活垃圾集中收集交环卫部门处理。
1.3 [bookmark: _Toc24939]环境影响评价的工作过程
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，30 皮革鞣制加工 191；” 中“有鞣制、染色工艺的”，应编制环境影响报告书。
评价单位接受委托后，对项目选址地的环境状况、周边环境敏感点进行了实地踏勘和调查，依据项目的设计方案，在设计单位、建设单位的密切配合下，依照《环境影响评价技术导则》等技术规范要求，开展本项目的环境影响评价工作。
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（生态环境部，公告2018年第48号）的相关要求，建设单位在委托我单位实施环境影响报告书编制后，于2026年3月5日在网站上进行第一次信息公示；待我单位完成环境影响报告书征求意见稿后，建设单位于2026年4月9日起至2026年4月22日进行第二次信息公示，同时在报纸上进行同步公示，在主要敏感点张贴公示内容，公示期间均未收到反馈意见。
依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范要求，本次环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。本次环境影响评价工作程序见图1.3-1。
[image: ]
图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图
1.4 [bookmark: _Toc23982]关注的主要环境问题及环境影响
本次评价主要关注：
1.关注生皮库、污水处理站臭气、整理车间有机废气处理效率及处理工艺可行性；
2.重点关注土壤和地下水环境质量现状； 
3.关注污水处理站产生的污染物处理效率及处理工艺可行性； 
4.本项目产生的含铬污水经厂区含铬废水处理设施处理后进入综合废水池预处理后排入皮革产业开发区第一污水处理厂进行处理，论证其可行性。
1.5 [bookmark: _Toc25035]分析判定相关情况
1.5.1产业政策符合性判定
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“限制类要求：年加工生皮能力30万标张牛皮以下的生产线；淘汰类要求：年加工生皮能力5万标张牛皮、 年加工蓝湿皮能力3万标张牛皮以下的制革生产线”。本工程为新建项目，建设40万标张牛皮皮革和300万标张羊皮皮革产能，故不属于此限制类、淘汰类条款。本项目未被列为“限制类”“淘汰类”，即为“允许类”。项目建设符合国家相关产业政策。 
2026年3月，阜新皮革产业开发区管理委员会出具了《关于〈阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目〉项目备案证明》，因此，本项目符合国家产业政策要求。
1.5.2项目“生态环境分区管控”及管控体系符合性判定
根据《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《阜新市生态环境局关于发布葫芦岛市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》，本项目位于阜新皮革产业开发区，属于重点管控单元（ZH21090520013），本项目不在生态保护红线范围内，符合生态环境保护红线要求；运营期各项污染物采取环保措施后能满足达标排放要求，不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求；运营期间消耗一定量的电能、水资源等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。本项目符合产业政策，符合地方经济发展要求，属于环境准入项目，符合“生态环境分区管控”相关要求。
1.5.3选址合理性及相关规划符合性判定
[bookmark: _Toc4423]本项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街西侧、新区路北侧，属于阜新皮革产业开发区。项目地理位置地势平坦，交通便利，附近无化学污染源，无军事设施等，没有重要经济目标，无过境架空高压线，无危及人身安全的易燃爆危险物品库，社会环境条件良好。本项目租用富国（德裕）厂区内牛皮水厂车间和牛皮整理车间开展经营生产，位于开发区规划的革制品加工区内，用地性质为三类工业用地，项目选址符合阜新皮革产业开发区的土地利用规划。
阜新皮革产业开发区内供电、给水、排水、集中供热（汽）均已建成，为企业的建设和发展提供了有力的保障，并且开发区内的基础设施可以满足本项目的负荷，依托可行。
本项目产生的污染物采取治理措施后排放的污染物的量大大减少，污染物排放浓度能够满足相应标准要求。在不降低环境质量的条件下为企业带来了一定的经济效益。建设单位必须保证环保设施的落实和正常运行的前提下，本项目选址可行。
1.6 [bookmark: _Toc20085]环境影响评价主要结论
项目建设符合国家产业政策；符合区域控制性详细规划、土地利用规划；符合辽宁兴城经济开发区产业定位要求；经采取报告中提出的各种有效的污染防治和控制措施后，废气、废水和噪声均能够满足相关排放标准要求，固体废物得到妥善处置，环境风险受控；环境影响预测结果表明，本项目对周围环境的影响在可接受范围内；公众对本项目的建设无反对意见；项目综合效益较好。
企业在认真落实报告中提出的各项污染治理措施及风险防控措施，满足环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的前提下，从环保角度看，本项目选址合理、建设可行。

2 [bookmark: _Toc12902]总则
2.1 [bookmark: _Toc2550]编制依据
0. 法律法规及国务院规范性文件
(1) 《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（2015.1.1）；
(2) 《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》（2018.12.29）；
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（2018.10.26）；
(4) 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2018.1.1）；
(5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）； 
(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020.9.1）； 
(7) 《中华人民共和国土壤污染防治法（2018年修订）》（2019.1.1）； 
(8) 《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；
(9) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； 
(10) 《中华人民共和国节约能源法（2018年修订）》（2018.10.26）；
(11) 《中华人民共和国水法（2016年修订）》（2016.7.2）； 
(12) 《中华人民共和国土地管理法（2019年修订）》（2020.1.1）；
(13) 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021.10.21）；
(14) 《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（中华人民共和国国务院令第591号，2013.12.7）； 
(15) 《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026年5月1日起施行）
2.1.2部门规章及规范性文件
(1) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；
(2) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令16号，2021.1.1）；
(3) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
(4) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012.7.3）；
(5) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012.8.7）；
(6) 《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，2025.1.1）；
(7) 《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2021.11.30）；
(8) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2019.1.1）
(9) 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号，2014.12.31）；
(10) 《关于印发2021年主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）的通知》（环办综合函〔2022〕350号，2022.9.3）；
(11) 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；
(12) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号，2013.11.15）；
(13) 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令，第736号，2021.01.24）；
(14) 《排污许可管理办法》（生态环境部 部令，第32号，2024.07.01）；
(15) 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017.11.15）；
(16) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号，2018.1.25）； 
(17) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号2016.10.27）； 
(18) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1）； 
(19) 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号，2018.4.17）； 
(20) 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号，2021.11.2）；
(21) 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号，2019.3.28）；
(22) 《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局令第 33号（2006.06.05）；
(23) 《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号，2025.4.16）；
(24) 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；
(25) 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；
(26) 《污染源自动监控管理办法》国家环境保护总局令第28号（2005.11.01）；
(27) 《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）；
(28) 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）；
(29) 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）。
2.1.3地方性法规、标准及规划
(1) [bookmark: _Toc164065730]《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号，2021.2.16）；
(2) 《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号，2022.1.29）；
(3) 辽宁省生态环境厅关于发布《辽宁省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2024年本）的通知》（辽环发〔2024〕27号）；
(4) 《辽宁省环境保护条例（2022年修订）》（2022.4.21）；
(5) 《辽宁省地下水资源保护条例（2020年修订）》（2020.3.30）；
(6) 《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）；
(7) 《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号，2020.6.23）；
(8) 《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（2024.12.1）；
(9) 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号，2022.5.16）；
(10) 《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号，2021.02.06）；
(11) 辽宁省生态环境厅关于印发《辽宁省污染场地风险评估筛选值（试行）》的通知（辽环综函〔20201〕364号，2020年6月19日）；
(12) 关于印发《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的函（辽环函〔2020〕29号）；
(13) 《辽宁省土壤污染重点监管单位自行监测技术指南》（辽环综函〔2021〕236号）；
(14) 《辽宁省生态环境厅辽宁省自然资源厅关于建立建设用地土壤环境常态化监管机制的通知》（辽环函〔2021〕70号，2021.5.12）；
(15) 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发〔2024〕11号）；
(16) 《阜新市“十四五 ”生态环境保护规划》（阜政办发〔2023〕8号）；
(17) 《阜新市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（阜政办〔2021〕7 号）；
(18) 《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024年12 月13日）；
(19) 《阜新市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》；
2.1.4导则及规范
(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 
(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 
(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； 
(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）； 
(5) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 
(6) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； 
(7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
(9) 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
(10) 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；
(11) 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；
(12) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
(13) 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；
(14) 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； 
(15) 《污染源源强核算技术指南 制革工业》（HJ995-2018）； 
(16) 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）； 
(17) 《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ 946-2018）； 
(18) 《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》 （HJ 859. 1-2017）； 
(19) 《含铬皮革废料污染控制技术规范》（HJ1274-2022）； 
(20) 《制革工业污染防治可行技术指南》（HJ 1304-2023）； 
(21) 《制革行业规范条件》； 
(22) 《制革行业清洁生产评价指标体系》； 
(23) 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（ HJ1259-2022）；
(24) 《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）；
(25) 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
(26) 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
(27) 《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》。
2.1.5项目文件及资料
(1) 关于本项目的环评委托书；
(2) 关于《阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目》项目备案证明（阜皮管备〔2026〕1号）；
(3) 《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》；
(4) 建设单位提供的相关技术资料及情况说明。
2.2 [bookmark: _Toc13705]评价目的及原则
0. 评价目的
本次环评将通过详细的工程分析，结合污染源调查和环境质量现状评价结果，确定项目“三废”排放和噪声情况，在区域环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境现状评价和环境影响预测基础上，在“清洁生产”“总量控制”和“节能减排”原则指导下，通过对污染治理措施的技术可行性和经济合理性的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关部门的环境保护决策和项目的初步设计及日常的环保管理提供科学依据。
0. 评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
(1) 依法评价
认真贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
(2) 科学评价
采用规范的环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响，充分收集和利用评价范围内有效的环境监测资料或背景值资料。 
(3) 突出重点
根据本项目工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
2.3 [bookmark: _Toc9912]环境影响因素识别与评价因子筛选
2.3.1 环境影响因素识别
本环评将在工程分析基础上对拟建项目环境要素影响情况进行分析，环境要素识别矩阵见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响识别矩阵
	阶段
	污染因素
	环境要素

	
	
	空气环境
	地表水
	地下水
	声环境
	土壤
环境
	生态
环境
	环境
风险

	施工期
	施工设备
	-1S↑□
	——
	——
	-1S↑□
	——
	——
	——

	
	建筑施工
	-1S↑□
	——
	——
	——
	-1S↑□
	——
	——

	
	运输车辆
	-1S↑□
	——
	——
	-1S↑□
	——
	——
	——

	
	建筑垃圾
	——
	——
	-1S↑□
	——
	-1S↑□
	-1S↑□
	——

	运营期
	废水
	-1L↑□
	-1L↑□
	-1S↑□
	——
	-1S↑□
	——
	-1S↑□

	
	废气
	-1L↑□
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	固废
	-1L↑□
	——
	-1S↑□
	——
	-1S↑□
	——
	-1S↑□

	
	噪声
	——
	——
	——
	-1L↑□
	——
	——
	——

	
	事故风险
	-2S↑□
	-1S↑□
	-2S↑□
	——
	-2S↑□
	-1S↑□
	-1S↑□

	注：+正效应、－负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响；↑可逆影响；↓不可逆影响；累积影响■；非累积影响□。


2.3.2 评价因子筛选
由列出的矩阵表可以看出，本项目排放的污染物可能影响环境空气、地下水、声环境和土壤，本项目的评价因子详见表2.3-2。
表2.3-2  评价因子一览表
	评价时段
	环境因素
	环境质量现状评价因子
	环境影响评价因子
	总量控制因子

	施工期
	环境空气
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP
	TSP
	——

	
	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	——

	
	固体废物
	——
	一般固废：废施工材料
	——

	营运期
	环境空气
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度、TSP、非甲烷总烃
	NH3、H2S、臭气浓度、TSP、非甲烷总烃
	VOCs

	
	地表水
	水温、pH 、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、氯化物、铬（六价）、硫化物
	/
	COD、总磷、总铬

	
	地下水
	K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH 、石油类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铬（六价）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	CODCr 、氨氮、硫化物、氯化物、总铬（六价铬）。
	——

	
	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	——

	
	固体废物
	/
	一般固废：废油脂、碎肉、废毛、一般废包装材料、含硫废水预处理和综合污泥；
危险废物：含铬削废料、含铬碎屑料、含铬污泥、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、在线监测废液
	——

	
	土壤环境
	建设用地：GB36600-2018中45项基本项目；
特征因子：pH、总铬、石油烃
	六价铬
	/


2.4 [bookmark: _Toc5991]评价工作等级和评价范围
2.4.1评价工作等级
2.4.1.1环境空气
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判断依据见表2.4-1。
表2.4-1  环境空气评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pma×≧10%

	二级评价
	1%≦Pma×<10%

	三级评价
	Pma×<1%


结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放情况下的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，即各污染物的Pmax（最大地面浓度占标率）和D10%（第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离），其中Pmax（又可表示为Pi）定义为：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3，一般选用GB3059中1h平均质量浓度的二级浓度限值。 
最大地面浓度占标率Pi按导则估算模型进行计算，如污染物数i大于1，取 Pi值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。 
本项目运营期废气污染物主要为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫化氢、氨等。根据HJ2.2-2018中对大气评价等级判定内容，污染物评价标准、污染源源强参数见表2.4-2至表2.4-4，估算模型参数表见表2.4-5，主要污染源估算模型计算结果见表2.4-6。
表2.4-2  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（μg/m³）
	标准来源

	NH3
	二类区
	一小时
	200.0
	《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D

	H2S
	二类
	一小时
	10.0
	《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D

	PM10
	二类
	日均
	120.0
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）过渡期

	NMHC
	二类
	一小时
	2000.0
	《大气污染物综合排放标准详解》中一次值要求

	TSP
	二类
	日均
	300.0
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）
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表2.4-3  主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	H2S
	NH3
	NMHC
	PM10

	磨革车间DA001
	121.425859
	41.790697
	111
	17
	0.4
	20
	11.1
	-
	-
	-
	0.011

	整理车间DA002
	121.425787
	41.791328
	112
	17
	0.8
	25
	13.3
	-
	-
	0.703
	0.102

	污水处理站DA003
	121.427512
	41.793961
	108
	15
	1.0
	20
	11.7
	0.0011
	0.024
	-
	-


表2.4-4  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	坐标（°）
	海拔高度（m）
	矩形面源
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	H2S
	NH3
	NMHC
	TSP

	污水处理站
	121.426997
	41.793823
	108
	55
	46
	4.5
	0.0004
	0.011
	-
	-

	整理车间
	121.425275
	41.790953
	112
	135
	50.6
	12
	-
	-
	0.313
	0.161

	生皮库（水厂车间）
	121.424644
	41.791477
	110
	135
	64
	12
	0.0001
	0.0005
	-
	-

	一般固废库
	121.427646
	41.793774
	108
	14
	15
	5.5
	0.0003
	0.0029
	-
	-




表2.4-5  大气预测估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	41.6

	最低环境温度
	-30.6

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.4-6 主要污染物估算结果及评价等级一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax
(μg/m³)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)
	评价等级

	磨革车间DA001
	PM10
	360
	2.9062
	0.8073
	/
	三级

	整理车间DA002
	PM10
	360
	25.1170
	6.9769
	/
	二级

	
	NMHC
	2000
	173.1103
	8.6555
	/
	二级

	污水处理站DA003
	H2S
	10
	0.2122
	2.1223
	/
	二级

	
	NH3
	200
	4.6305
	2.3152
	/
	二级

	一般固废库
	NH3
	200
	9.5882
	4.7941
	/
	二级

	
	H2S
	10
	0.8353
	8.3531
	/
	二级

	整理车间
	TSP
	900
	75.6170
	8.4019
	/
	二级

	
	NMHC
	2000
	147.0070
	7.3503
	/
	二级

	生皮库（水厂车间）
	NH3
	200
	0.2100
	0.1050
	/
	三级

	
	H2S
	10
	0.0378
	0.3781
	/
	三级

	污水处理站
	H2S
	10
	0.6732
	6.7320
	/
	二级

	
	NH3
	200
	18.5130
	9.2565
	/
	二级


本项目Pmax最大值出现为污水处理站排放的NH3，Pmax值为9.2565%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.4.1.2 地表水
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表2.4-6。
表2.4-7  地表水评价级别判据
	评价等级
	受纳水体

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等价确定的依据。 
注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 
注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水的特征生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 
注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标段、入冲刻时，评价等级为一级。 
注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 
注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 
注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 
注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目生产废水经厂区综合废水处理站处理，处理达标后排入皮革产业开发区第一污水处理厂；生活污水进入化粪池后经管网排入清河门区津源污水处理厂。综上本项目废水间接排放，故地表水评价工作等级为三级B。
2.4.1.3声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）评价等级划分基本原则：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下不含3dB(A），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。本项目位于阜新皮革产业开发区，所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，周边200m范围内无居民区等敏感点，故确定声环境评价工作等级为三级。
2.4.1.4 地下水
①项目类别
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于皮革类项目，项目类别为Ⅰ类。
②地下水敏感性
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分，应根据本项目的地下水环境影响评价项目类别及地下水环境敏感程度指标确定。本项目位于皮革产业开发区，所在区域内无集中饮用水水源准保护区、补给径流区、与地下水环境相关的其他保护区等。同时根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》，调查区内无城镇供水水源地，城镇区生活生产用水全部来自城市管道自来水供水，无地下水敏感点。开发区周边的村屯采用自来水作为饮用水源，该地区地下水环境敏感程度为不敏感。 
表2.4-8  地下水环境敏感程度分级
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


③工作等级的确定
综上，本项目为Ⅰ类项目，所在区域地下水敏感程度为不敏感，所以根据导则6.2中表1和表2相关要求进行地下水评价等级划分如下：
表2.4-9  评价工作等级划分表
	环境敏感程度项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据以上判据，确定本项目地下水评价等级为二级。
2.4.1.5 土壤
本项目为污染影响类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），具体评价如下：
①建设项目占地规模
本项目厂区占地面积为19591.7m2，占地规模为小型，具体见表2.4-9。
表2.4-10  建设项目占地规模分类
	名称
	占地规模（hm2）

	
	大型
	中型
	小型

	占地规模
	≥50
	5-50
	≤5


注：建设项目占地主要为永久占地。
②项目类别
根据附录A，本项目属于本项目行业类别为皮革鞣制加工，属于土壤Ⅰ类项目，具体见表2.4-10。
表2.4-11  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	制造业
	纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造
	制革、毛皮鞣制
	化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业
	


③土壤敏感性
本项目位于皮革产业开发区中铬制品加工区，用地性质为工业用地。本项目位于阜新皮革产业开发区，本项目主要土壤影响为垂直入渗影响，评价范围为占地范围外200m。在影响范围内没有土壤敏感目标，敏感程度为不敏感。具体见表2.4-11。
表2.4-12  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


④工作等级的确定
综上，本项目占地规模为小型，项目类别为Ⅰ类项目，所在区域土壤敏感程度为不敏感，所以根据导则6.2.2.3中表4相关要求进行土壤评价等级划分如下：
表2.4-13  污染影响型评价工作等级划分表
	
敏感程度

评价工作等级
占地规模
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作


根据以上判据，确定本项目土壤评价等级为二级。
2.4.1.6 环境风险
1.环境敏感程度分级（E）
①大气环境
项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，根据大气环境敏感程度分级划分原则，本项目的大气环境敏感度属于E1级。本项目大气环境敏感程度分级见表2.4-14、
表2.4-14  大气环境敏感程度分级表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


②地表水环境
地表水环境敏感程度分级见表2.4-15至表2.4-16。
表2.4-15  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，
24h流经范围内涉跨省界的。

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区。


表2.4-16  地表水环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


本项目生产废水排入皮革产业开发区第一污水处理厂，污水处理厂处理达标后的废水最终排入细河，生活污水进入化粪池后经管网排入清河门区津源污水处理厂，处理达标后排入细河，细河为Ⅳ水体。距离本项目最近的汤头河为Ⅲ水体，敏感性属于敏感 F2级。
发生事故时，根据项目所在区域周边地表水功能区划及饮用水源保护区功能区划等 情况可知，排放点下游10km范围内无敏感保护目标。因此地表水环境敏感目标分级为S3级。
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性（F），与下游环境敏感目标（S）情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表 2.4-17。
表2.4-17  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


综上所述，项目受纳地表水体功能敏感性为F2，下游环境敏感目标为S3，则地表水环境敏感程度为E2级。
③地下水环境敏感程度
本项目所在区无饮用水源地及特殊地下水资源，杂填土平均厚度1.3m，渗透系数1.0×10-7cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，防渗性能较差。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，本项目地下水功能敏感性分区为不敏感G3，包气带防污性能分级为D2，本项目地下水环境敏感程度分级为 E3。地下水环境敏感程度分级见表2.4-18至表2.4-20。
表2.4-18  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区。

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2.4-19  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的防渗性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


表2.4-20  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E2
	E3


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）地下水环境敏感程度分级，地下水环境敏感程度为E3。
2.危险物质及工艺系统危险性（P）分级
A.危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： 
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。
按照“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”原则，本项目危险物质最大存在总量详见下表。
表2.4-21  环境风险物质存储情况临界量
	序号
	位置
	物料名称
	包装方式
	最大储存量/t
	最大存在量（折纯）/t

	1
	原料库
	甲酸
	250kg/桶
	15
	-

	2
	
	硫氢化钠
	50kg/袋
	9
	-

	3
	
	硫酸
	250kg/桶
	7
	-

	4
	
	铬粉（以铬计）
	50kg/袋
	15
	2.565

	5
	
	硫化钠
	50kg/袋
	25
	-

	6
	污水处理区
	氢氧化钠
	50kg/袋
	11
	-

	7
	危废贮存库
	含铬废物
	50kg/袋
	163.988
	-

	8
	
	废机油
	200L/桶
	0.48
	-

	9
	
	在线监测废液
	200L/桶
	0.5
	-


表2.4-22  建设项目Q值确定表 
	序号
	危险物质名称
	最大存在量/t
	临界量
	Q值

	1
	甲酸
	15
	10
	1.5

	2
	硫氢化钠
	9
	2.5
	3.6

	3
	硫酸
	7
	10
	0.7

	4
	铬粉（以铬计）
	2.565
	0.25
	10.26

	5
	硫化钠
	25
	2.5
	10

	6
	氢氧化钠
	11
	10
	1.1

	7
	含铬废物（以铬计）
	0.47
	0.25
	1.88

	8
	废机油
	0.48
	2500
	0.0002

	9
	在线监测废液
	0.5
	50
	0.01

	合计
		29.0502


综上，本项目10≤Q＜100。
B.行业及生产工艺（M）
本项目行业及生产工艺M值如下：
表2.4-23  本项目行业及生产工艺
	行业
	评估依据
	分值
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


综上，本项目行业及生产工艺M=5，以M4表示。
C.危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
表2.4-24  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


3.环境风险潜势划分 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险潜势划分如下：
表2.4-25  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中毒危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


注：Ⅳ+为极高环境风险。
本项目危险物质及工艺系统危险性（P）为P4，大气环境敏感度为E1、地表水环境敏感度为E2、地下水环境敏感度为E3，根据上表，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。
4.环境风险评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，环境风险评价等级判定如下：
表2.4-26  环境风险评价工作等级划分依据
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析①


本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级，由表2.4-25环境风险评价工作等级判定依据判定，本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。
（1） 生态环境
本项目位于阜新皮革产业开发区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，因此进行生态影响简单分析。
2.4.2评价范围
本项目各项环境要素的评价范围见表2.4-27，详见图2.7-1。
表2.4-27  本项目评价范围表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	二级
	边长为5km的矩形区域

	地表水环境
	三级B
	仅对本项目废水依托污水处理厂的环境可行性进行分析

	地下水环境
	二级
	依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用查表法确定”，本项目为二级评价项目，地下水评价范围应在6-20km2，项目区域地下水自西北侧补给，大体向东南侧流向，靠近河流向河流流向，沿河两侧区域受到河流影响向河流下游东南侧流向，兼顾地下水现状监测点位，确定本次地下水环境影响评价范围为15.5km2

	声环境
	三级
	厂区边界向外200m 范围

	土壤环境
	二级
	厂区及厂界外200m 范围

	环境风险
	大气：二级
	项目厂址边界向外延伸5km围成的区域

	
	地表水：三级
	对项目生活污水依托园区污水处理厂的可行性以及工艺废水零排放进行评价

	
	地下水：简单分析
	不设置评价范围

	生态
	简单分析
	/


2.5 [bookmark: _Toc22746]评价内容和评价重点
2.5.1 评价内容
根据本项目的工程特点和区域环境特征，并按照“导则”的要求，将本次评价工作内容列于表2.5-1。
表2.5-1  评价内容一览表
	序号
	项目
	内容

	1 
	概述
	建设项目特点、环境影响评价的工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价主要结论。

	2 
	总则
	介绍编制依据、评价因子、评价等级和评价范围、评价执行标准、环境保护目标、相关规划等。

	3 
	建设项目工程分析
	项目基本情况、工艺流程、给排水、污染物及其治理措施、污染物排放量等。

	4 
	环境现状调查与评价
	自然环境概况、环境保护目标、环境质量现状评价、污染源调查。

	5 
	环境影响预测与评价
	施工期环境影响分析、营运期大气环境影响预测与评价、地表水环境影响分析、地下水环境影响评价、声环境影响预测与评价、固体废物影响分析、土壤影响评价、环境风险评价。

	6 
	环境风险分析
	环境风险调查、风险识别、风险事故情形分析、风险管理、风险评价结论与建议。

	7 
	环境保护措施及其可行性论证
	废气、废水、噪声、固废治理措施及防渗措施可行性论证，清洁生产分析。

	8 
	环境影响经济损益分析
	从社会效益、经济效益和环境效益对项目总体效益分析。

	9 
	环境管理与监测计划
	提出本项目环境管理和环境监测建议，环保措施及投资估算。

	10 
	结论与建议
	从环保角度分析，明确给出项目建设是否可行的结论。


2.5.2 评价重点
结合项目工程排污特点和周围环境特征，本次评价以项目工程分析为基础，以大气环境影响评价、地下水和土壤环境影响评价为重点，兼顾噪声影响评价、相应环境保护措施可行性分析。
2.6 [bookmark: _Toc31085]环境功能区划及评价标准
2.6.1 环境功能区划
表2.6-1  环境功能区划表
	环境要素
	区域
	标准
	级别

	环境空气
	项目所在区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
	二级

	地表水环境
	汤头河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
	Ⅲ类

	
	细河
	
	Ⅳ类

	地下水
	项目所在区
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
	Ⅲ类

	声环境
	厂区外200m范围内
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	3类

	土壤环境
	厂区范围内及厂界外200m范围内
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
	第二类用地


2.6.2 环境质量标准
2.6.2.1 环境空气质量标准
根据阜新市环境空气质量功能区划，本项目所在地为环境空气质量二类区，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2026）；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求，详见表2.6-2。
表2.6-2  环境空气质量标准
	序号
	项目
	平均时间
	GB3095－2012及2018年修改单
	GB3095－2026
	单位

	
	
	
	浓度限值
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	

	
	
	
	二级
	二级
	二级
	

	1
	SO2
	年平均
	60
	60
	20
	μg/m3

	
	
	日平均
	150
	150
	50
	

	
	
	1小时平均
	500
	500
	150
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	

	
	
	日平均
	80
	80
	50
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	200
	

	3
	CO
	日平均
	4
	4
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	10
	10
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	200
	200
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	70
	60
	50
	

	
	
	日平均
	150
	120
	100
	

	6
	PM2.5
	年平均
	35
	30
	25
	

	
	
	日平均
	75
	60
	50
	

	7
	TSP
	年平均
	200
	-
	200
	

	
	
	日平均
	300
	-
	300
	

	8
	非甲烷总烃
	1h平均
	《大气污染物综合排放标准详解》中一次值要求
	2000
	μg/m3


	9
	NH3
	1h平均
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	200
	

	10
	H2S
	1h平均
	
	10
	

	备注：自《环境空气质量标准》（GB3095－2026）实施之日起至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。


2.6.2.2 声环境质量标准
根据《声环境质量标准》（GB3096－2008），项目所在区域为3类声环境功能区，厂界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类功能区标准。
表2.6-3  声环境质量标准                  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


2.6.2.3 地下水质量标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）Ⅲ类标准，石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行具体见表2.6-4。
          表2.6-4  地下水质量标准           单位：mg/L（pH 除外）
	序号
	项目
	标准限值mg/L
	标准来源

	1 
	pH
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》
(GB/T 14848-2017)
Ⅲ类

	2 
	总硬度
	450
	

	3 
	溶解性总固体
	1000
	

	4 
	耗氧量
	3
	

	5 
	氯化物
	250
	

	6 
	氟化物
	1
	

	7 
	硫酸盐
	250
	

	8 
	氯化物
	250
	

	9 
	硝酸盐
	20
	

	10 
	亚硝酸盐
	1
	

	11 
	氨氮
	0.5
	

	12 
	挥发性酚类
	0.002
	

	13 
	阴离子表面活性剂
	0.3
	

	14 
	氰化物
	0.05
	

	15 
	砷
	0.01
	

	16 
	汞
	0.001
	

	17 
	铬（六价）
	0.05
	

	18 
	铅
	0.01
	

	19 
	镉
	0.005
	

	20 
	铁
	0.3
	

	21 
	锰
	0. 1
	

	22 
	总大肠菌群
	3
	

	23 
	细菌总数
	100
	

	24 
	石油类
	0.05
	


2.6.2.4 土壤污染风险管控标准
项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类标准，具体标准值见表2.6-5。
表2.6-5  土壤环境质量评价标准限值（建设用地）      单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	第二类用地
	标准来源

	
	
	
	筛选值
	管制值
	

	1
	砷
	7440-38-2
	60
	140
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172
	

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78
	

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000
	

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500
	

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82
	

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000
	

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8
	36
	

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10
	

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120
	

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100
	

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21
	

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	66
	200
	

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000
	

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163
	

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000
	

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47
	

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100
	

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50
	

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183
	

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840
	

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15
	

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20
	

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5
	

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3
	

	26
	苯
	71-43-2
	4
	40
	

	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000
	

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	

	29
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200
	

	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280
	

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3
106-42-3
	570
	570
	

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640
	640
	

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760
	

	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663
	

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500
	

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15
	151
	

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5
	15
	

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15
	151
	

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151
	1500
	

	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900
	

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	1.5
	15
	

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	15
	151
	

	45
	萘
	91-20-3
	70
	700
	

	46
	石油烃
	——
	4500
	9000
	


2.6.2.5 地表水环境质量标准
根据地表水水体功能区划，本项目所在地东侧汤头河为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体，执行Ⅲ类水质标准，园区第一污水处理厂出水排放水体为细河，执行Ⅳ类水质标准。详见表 2.6-6。
表 2.6-6     地表水环境质量标准       单位：mg/L（pH 除外）

	序号
	项目
	标准值Ⅲ类
	标准值Ⅳ类

	1 
	pH
	6~9

	2 
	溶解氧
	5
	3

	3 
	化学需氧量
	20
	30

	4 
	高锰酸盐指数
	6
	10

	5 
	五日生化需氧量
	4
	6

	6 
	氨氮
	1
	1.5

	7 
	总氮
	1
	1.5

	8 
	总磷
	0.2
	0.3

	9 
	阴离子表面活性剂
	0.2
	0.3

	10 
	氟化物
	1
	1.5

	11 
	硫化物
	0.2
	0.5

	12 
	挥发酚
	0.005
	0.01

	13 
	氰化物
	0.2
	0.2

	14 
	石油类
	0.05
	0.5

	15 
	铅
	0.05
	0.05

	16 
	镉
	0.005
	0.005

	17 
	汞
	0.0001
	0.001

	18 
	铬（六价）
	0.05
	0.05

	19 
	砷
	0.05
	0. 1

	20 
	硒
	0.01
	0.02

	21 
	铜
	1
	1

	22 
	锌
	1
	2

	23 
	粪大肠菌群（MPN/L）
	10000
	20000

	24 
	硝酸盐
	10
	10

	25 
	氯化物
	250
	250

	26 
	硫酸盐
	250
	250

	27 
	铁
	0.3
	0.3

	28 
	锰
	0. 1
	0. 1

	29 
	甲基汞（ng/L）
	1
	1


2.6.3 污染物排放标准
2.6.3.1 施工期
1.废气
施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1浓度排放限值要求，详见表2.6-7。
表2.6-7  施工期扬尘排放标准                 单位：mg/m3
	项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物
	城镇建成区
	0.8


2.噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值，详见表2.6-8。
表2.6-8 施工期噪声排放标准
	执行标准
	标准值[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	70
	55


2.6.3.2运营期
1.废气污染物排放标准
磨革工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值；涂饰烘干工序产生的颗粒物排放速率及浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值；非甲烷总烃排放速率及浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表1及表2标准值，无组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 
（DB21/3160-2019）中表3标准值限值；污水处理站、固废暂存间和危废贮存库排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中的排放限值要求。具体标准值详见表2.6-9。
表2.6-9     大气污染物有组织排放标准限值
	工艺
	污染物
	排放高度
(m)
	最高允许排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	监控点位置
	排放标准

	磨革粉尘
	颗粒物
	17
	4.46
	120
	DA001
	GB 16297-1996

	喷浆废气
	颗粒物
	17
	4.46
	120
	DA002
	

	
	NMHC
	
	3.78
	60
	
	DB21/3160-2019

	污水处理站危废贮存库固废暂存间
	氨
	15
	/
	4.9
	DA003
	GB14554-93

	
	硫化氢
	
	/
	0.33
	
	

	
	臭气浓度
（无量纲）
	
	/
	2000
	
	


本项目厂区周边200m范围内最高建筑为本项目生产车间，高12m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒DA001、DA002高度应高出周围200m半径范围建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行；根据《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93），排气筒DA003高度不得低于15m。
表2.6-10  大气污染物无组织排放标准限值
	序号
	污染物
	厂界浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	1
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)

	2
	NMHC
	2.0
	DB21/3160-2019

	3
	氨
	1.5
	《恶臭污染物综合排放标准》
(GB14554-93)

	4
	硫化氢
	0.06
	

	5
	臭气浓度
	20
	


表2.6-11  厂区内VOCs 无组织排放限值
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	4.0mg/m3
	车间外或设施外
	车间外


2、 废水污染物排放标准
①生产废水
本项目生产废水先经过污水处理站处理后排入阜新皮革产业开发区第一污水处理厂处理达标后最终排入细河。企业生产废水排放标准执行辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂进水指标。总磷执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2间接排放标准，含铬废水车间排放口执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）车间排口标准。单位产品基准排水量执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表 2 间接排放标准。
表2.6-12      生产废水排放标准                  单位：mg/L
	排放口
	检测项目
	单位
	排放限值
	执行标准

	





生产废水总排口（DW001）
	pH
	无量纲
	6~9
	辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂进水指标

	
	COD
	mg/L
	3000
	

	
	氨氮
	mg/L
	100
	

	
	SS
	mg/L
	1500
	

	
	总氮
	mg/L
	150
	

	
	氯离子
	mg/L
	4000
	

	
	硫化物
	mg/L
	20
	

	
	BOD5
	mg/L
	/
	

	
	色度
	mg/L
	/
	

	
	动植物油
	mg/L
	/
	

	
	总铬
	mg/L
	0.3
	

	
	六价铬
	mg/L
	0.1
	

	
	总磷
	mg/L
	4.0
	《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）

	含铬废水处理设施排放口（DW003）
	铬（六价）
	mg/L
	0. 1
	

	
	总铬
	mg/L
	1.5
	

	单位产品基准排水量
	m3/t 原料皮
	55
	


②生活污水
生活污水经化粪池处理后经厂区生活污水排口经管网进入清河门区津源污水处理厂统一处理，生活污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准限值，pH 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求。
表2.6-13  生活污水污染物排放标准一览表
	检测项目
	单位
	排放限值
	执行标准

	CODcr
	mg/L
	300
	《辽宁省污水综合排放标准》
(DB21/1627-2008)

	氨氮
	mg/L
	30
	

	总磷
	mg/L
	5
	

	总氮
	mg/L
	50
	

	动植物油
	mg/L
	100
	

	BOD5
	mg/L
	250
	

	pH
	无量纲
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）


3、 噪声
运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
表2.6-14  工业企业厂界噪声排放标准         单位：dB(A)
	执行标准
	标准值

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	65
	55


4、 固废
项目一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020.9.1起施行）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。
2.7 [bookmark: _Toc19101]环境敏感目标
本项目位于辽宁阜新皮革产业开发区内，已规划为工业园区，厂界外200m范围内无声环境敏感点，评价范围内环境保护目标见表2.7-1和图2.7-1至图2.7-2。
表2.7-1  环境保护敏感目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护对象
	户数
	人数
	保护内容
	环境功能区

	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	大气
环境
	121.4336
	41.789855
	金山家园
	600
	1500
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
	SE
	580

	
	121.441046
	41.800478
	吕家店村
	2152
	6456
	
	
	NE
	1306

	
	121.452236
	41.804917
	艾友营子
	1113
	3340
	
	
	NE
	2340

	
	121.432707
	41.806658
	塔子沟村
	198
	594
	
	
	N
	1430

	
	121.416069
	41.810103
	戴家洼子
	40
	100
	
	
	NNW
	1970

	
	121.414267
	41.802185
	蜘蛛山镇
	1520
	4560
	
	
	NW
	1345

	
	121.401741
	41.788172
	石头营子 
	155
	465
	
	
	W
	1932

	
	121.422013
	41.782272
	清河门区
	11900
	35700
	
	
	SW
	648

	
	121.425125
	41.771774
	南街村
	6
	17
	
	
	S
	2095

	
	121.434738
	41.778783
	拉拉屯
	40
	100
	
	
	SSE
	1500

	
	121.440703
	41.781288
	吴家窑
	215
	645
	
	
	SE
	1450

	地表水
	汤头河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
	E
	570m

	
	细河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
	SE
	7420m

	地下水
	厂区上下游 20km2范围内
地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
Ⅲ类准

	土壤
	厂区及厂界外200m范围
土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类标准

	声环境
	厂界外200米范围内声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准


表2.7-2  本项目环境风险保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护对象
	户数
	人数
	保护内容

	环境功能区

	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	大气环境（环境风险）
	121.4336
	41.789855
	金山家园
	600
	1500
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
	SE
	565

	
	121.441046
	41.800478
	吕家店村
	2152
	6456
	
	
	NE
	1292

	
	121.452236
	41.804917
	艾友营子
	1113
	3340
	
	
	NE
	2340

	
	121.390139
	41.806935
	石桥子
	210
	655
	
	
	NE
	3660

	
	121.432707
	41.806658
	塔子沟村
	198
	594
	
	
	N
	1430

	
	121.441525
	41.820904
	满头营
	145
	446
	
	
	NNE
	3165

	
	121.42224
	41.830986
	塔子沟
	212
	636
	
	
	N
	4078

	
	121.416069
	41.810103
	戴家洼子
	40
	100
	
	
	NNW
	1970

	
	121.413356
	41.816339
	赵家洼子
	50
	125
	
	
	NNW
	2735

	
	121.414267
	41.802185
	蜘蛛山镇
	1520
	4560
	
	
	NW
	1355

	
	121.39979
	41.819041
	姚家洼子
	70
	175
	
	
	NNW
	3650

	
	121.458712
	41.815555
	石桥子
	110
	275
	
	
	NW
	3330

	
	121.376621
	41.810501
	付家洼子
	41
	153
	
	
	NW
	4558

	
	121.401741
	41.788172
	石头营子 
	155
	465
	
	
	W
	1932

	
	121.422013
	41.782272
	清河门区
	11900
	35700
	
	
	SW
	648

	
	121.368596
	41.784811
	下五道沟
	77
	225
	
	
	WSW
	4258

	
	121.382028
	41.774538
	圈山
	141
	443
	
	
	WSW
	3965

	
	121.389012
	41.769237
	赵家窝堡
	242
	758
	
	
	SW
	3380

	
	121.398384
	41.76644
	后窑村
	63
	193
	
	
	SSW
	3432

	
	121.411312
	41.757685
	东堡子
	45
	122
	
	
	SSW
	3870

	
	121.425125
	41.771774
	南街村
	6
	17
	
	
	S
	2095

	
	121.430103
	41.768654
	西长山堡
	152
	456
	
	
	SSE
	2478

	
	121.438735
	41.764919
	东长山堡
	82
	246
	
	
	SSE
	3035

	
	121.451975
	41.761302
	岭东村
	81
	249
	
	
	SE
	3885

	
	121.434738
	41.778783
	拉拉屯
	40
	100
	
	
	SSE
	1500

	
	121.440703
	41.781288
	吴家窑
	215
	645
	
	
	SE
	1450

	地表水
	汤头河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
	E
	570m

	
	细河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
	SE
	7420m

	地下水
	厂区上下游 20km2范围内
地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
Ⅲ类标准

	土壤
	厂区及厂界外200m范围
土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类标准
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图2.7-1  大气、土壤和声环境调查与评价范围图
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图2.7-2  环境风险调查与评价范围图
[image: ][image: ]

图2.7-3   地下水调查与评价范围图
[bookmark: _Toc22848]2.8 政策符合性分析
2.8.1 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类要求：年加工生皮能力30万标张牛皮以下的生产线为限制类；淘汰类要求：年加工生皮能力 5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力 3万标张牛皮以下的制革生产线。”本工程为新建项目，年产40万标张牛皮和300万标张羊皮，故不属于限制类、淘汰类条款。
根据《国务院关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定》中第十三条规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》。”本项目未被列为“限制类 ”“淘汰类” ，即为“允许类” 。项目建设符合国家相关产业政策。
2026年3月3日，阜新皮革产业开发区管理委员会出具了《关于〈阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目〉项目备案证明》（阜皮管备〔2026〕1号），备案编号：2603-210993-04-01-280512，因此，本项目符合国家产业政策要求。
2.8.2选址合理性分析
本项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街西侧、新区路北侧，属于阜新皮革产业开发区。项目地理位置地势平坦，交通便利，所在区域内供水、供电、供汽以及相关配套设施完善，附近无化学污染源，无军事设施等，没有重要经济目标，无过境架空高压线，无危及人身安全的易燃爆危险物品库，社会环境条件良好。本项目租用富国（德裕）厂区内牛皮水厂车间和牛皮整理车间开展生产经营，租赁协议详见附件3 ，位于开发区规划的革制品加工区内，用地性质为三类工业用地。项目选址符合阜新皮革产业开发区的土地利用规划。
阜新皮革产业开发区内供电、给水、排水、集中供热（汽） 均已建成，为企业的建设和发展提供了有力的保障，并且开发区内的基础设施可以满足本项目的负荷，依托可行。
本项目产生的污染物采取治理措施后排放的污染物的量大大减少，污染物排放浓度能够满足相应标准要求。在不降低环境质量的条件下为企业带来了一定的经济效益。建设单位必须保证环保设施的落实和正常运行的前提下，本项目选址可行。
综上，本项目的建设和运行不会对周边环境产生明显影响。从环境保护角度分析，选址可行。
2.8.3规划符合性分析
2.8.3.1 本项目与规划及审查意见相符性分析
1.功能定位符合性分析
根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》及其批复要求，阜新皮革产业基地集制革、皮革制品、商贸物流、信息、会展、文化为一体，以制革为主导，产业链条完整的新型皮革产业基地。规划范围在清兴街以东，汤头河以西，阜锦高速公路以南，金山热电厂以北的控制范围内。整个皮革产业开发区划分为四个功能片区：生产区、中心商务区、皮革交易区和污水处理站。本项目是以牛原皮、羊原皮为原料生产进行鞣制及后续整理加工，符合阜新皮革产业开发区规划的定位。
2.用地规划符合性分析
根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》，开发区生产区分为不同的三个功能区，分别为制革区、制裘区、革制品加工区。 
制裘区：是带毛鞣制处理动物毛皮形成裘皮的生产区域。 
制革区：以初皮加工为主，即将生皮加工成革的生产区域。 
皮革制品加工区：重点引进制鞋、制衣、箱包、皮具、家具、汽车内饰等生产企业，发展中高档产品，属于皮革制品精加工区域。 
本项目以初皮加工为主，属于皮革鞣制加工项目，位于制革加工区，地块编号为制革加工区（三），用地性质为三类工业用地，符合园区用地规划。
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图2.8-1本项目在皮革产业开发区的位置示意图
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图2.8-2  本项目在园区地块编号图位置示意图

2.8.3.2 本项目与规划环评及批复相符性分析
本项目与《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）规划》及其规划环评的符合性分析见表 2.8-1。
表2.8-1 与《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》及其规划环评相符性分析

	序号
	规划要求
	本项目情况
	结论

	1
	开发区将以牛皮、猪皮、羊皮及毛皮为原料发展制革及鞣制业为主；
	本项目以牛皮和羊皮为原材料，进行鞣制加工。
	符合

	2
	严格入区项目的环境准入要求，不得入驻报告书规定的环保准入负面清单类别项目，入驻项目不低于清洁生产二级水平，满足国家《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》要求。禁止不符合国家产业政策和行业发展规划的项目入驻。
	本项目未列入环保准入负面清单，清洁生产水平可达到国内先进水平，生产过程中产生的废气、废水均经过治理后再排放，固体废物处置方式合理，符合《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》要求。
	


符合

	3
	基地应按照雨污分流、清污分流原则规划建设区域，确保全部污水都得到有效收集，入驻基地项目污水经初步处理，通过管网送皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）和《污水综合排放标准》《GB8978-1996》要求后，经市政污水管网送清河门津源污水处理厂处理后，其余废水按照国家规定时限稳定达标排放。
	项目属于牛皮、羊皮鞣制革项目，产生的主要污染物生产废水和生活污水。其中生产废水经厂区综合废水站处理后经管网送皮革产业开发区第一污水处理厂统一处理后排入细河。生活污水经化粪池经市政污水管网送清河门津源污水处理厂处理。
	



符合

	4
	基地产生的危险废物应委托有资质单位安全有效处理；产生的工业固体废物处置应纳入阜新市工业固体废物处置规划统一管理，淘汰高能耗、高物耗。高废物生产工艺，鼓励无废少废生产工艺发展和工业固体废物的资源利用，减少固体废物排放量，提高综合利用率，综合考虑基地及周边的生活垃圾设施的规划建设，产生的生活垃圾应送市政部门统一安全处理，不得随意堆放，确保生活垃圾得到有效处置。
	生产过程中产生的肉渣与油脂、废毛、废皮革、废包装材料等一般固体废物，暂存在一般固废库，外售综合利用，含硫废水预处理污泥、综合污泥送污泥处置单位处置。含铬削匀废料、含铬废料、含铬污泥、含铬废包装材料、废活性炭、废过滤棉等危险废物暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾定点设置生活垃圾箱，由环卫定期清运。
	




符合

	5
	《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》中提出准入清单要求：
①负面清单项目包括畜禽养殖禁养区内的养殖场项目；《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目及限制类化工项目以及与皮革产业园定位不符合的如石化、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等项目。
	本项目属于牛皮、羊皮制革加工项目，建成后年加工40万标张牛皮和300万标张羊皮，不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目及限制类化工项目以及与皮革产业园定位不符合的如石化、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等项目，符合准入清单要求。
	




符合

	6
	②规划环境建议各项目在具体布局时要考虑各工艺设备的噪声和大气影响，将厂界噪声和对声环境的影响降到最低。并在进行项目环评时要考虑到本底、已建项目、拟建和在建项目的叠加影响。
	本项目在规划布局时考虑到各工艺的设备影响和废气影响，对噪声设备进行了隔声减振措施，对污水处理过程中产生的废气进行收集处理，符合规划要求。
	


符合


由上表可知，本项目符合规划要求，满足规划环评的要求，满足规划环评审查意见的要求。
2.8.3.3 与《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》环评审查意见的符合性分析
本项目与《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书审查意见》辽环函[2018]3号的符合性分析见表 2.8-2。
表2.8-2 与《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》环评审查意见相符性分析
	序号
	环评审查意见要求
	本项目情况
	结论

	1
	阜新皮革开发区一期规划区（修编）位于清兴街以东，开发区主导产业定位为以牛皮、猪皮、羊皮及毛皮为原料发展制革及鞣制业。规划布设制革区、皮革制品加工区、生产辅助、生活管理、产品贸易、污水处理等六个功能区。
	本项目选址在制革区，以牛皮和羊皮为原材料，进行鞣制加工。
	符合

	2
	严格入区项目的环境准入要求，不得入驻报告书规定的环保准入负面清单类别项目，入驻项目不低于清洁生产二级水平，满足国家《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》要求。禁止不符合国家产业政策和行业发展规划的项目入驻。
	本项目未列入环保准入负面清单，清洁生产水平可达到国内先进水平，生产过程中产生的废气、废水均经过治理后再排放，固体废物处置方式合理，符合《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》要求。
	


符合

	3
	入驻基地项目污水经初步处理，通过管网送皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理
	本项目产生废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水经厂区综合废水站处理达到皮革产业开发区第一污水处理厂的协议纳管标准后经管网排入皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池经市政污水管网送清河门津源污水处理厂处理。
	



符合

	4
	基地生产、生活用汽用热应全部依托作为区域集中热源的阜新金山煤矸石热电厂
	本项目由开发区（蒸汽站）阜新盛安热力有限公司集中供汽。
	符合

	5
	基地产生的危险废物应委托有资质单位安全有效处理；产生的工业固体废物处置应纳入阜新市工业固体废物处置规划统一管理，淘汰高能耗、高物耗。高废物生产工艺，鼓励无废少废生产工艺发展和工业固体废物的资源利用，减少固体废物排放量，提高综合利用率，综合考虑基地及周边的生活垃圾设施的规划建设，产生的生活垃圾应送市政部门统一安全处理，不得随意堆放，确保生活垃圾得到有效处置。
	生产过程中产生的肉渣与油脂、废毛、废皮革、废包装材料等一般固体废物，暂存在一般固废库，外售综合利用，含硫废水预处理污泥、综合污泥送污泥处置单位处置。含铬削匀废料、含铬碎屑、含铬污泥、含铬废包装材料、废活性炭、废过滤棉等危险废物暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾定点设置生活垃圾箱，由环卫定期清运。
	




符合

	6
	你委应针对基地产业特征按照报告书规定做好环境风险防范措施，制定基地及周边区域环境风险应急预案，分解责任落实到负责人。建立应急队伍，配备相应应急装备。
	本项目提出了环境风险防范措施，按要求制定应急预案并备案，将应急预案纳入园区的应急预案体系。建立应急队伍，配备应急装备，定期进行应急演练，设置两个事故池确保事故废水有效收集和处理。
	




符合

	7
	你委应按照报告书规定制定基地及重点企业污染监测和信息公开方案，基地重点污染源应设置规范的污水排放口，并安装在线监控系统，并与环保部门联网确保数据有效传输。
	本项目按规定公开污染监测和信息，规范排污口，安装在线监控系统，与环保部门联网，加强管理和维护，确保数据有效传输。
	


符合


2.8.3.4 本项目与规划环评调整建议相符性分析
根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）规划环评报告书》，规划问题：阜新皮革产业基地部分规划用地与《清河门区总体发展规划 
2009—2030》用地性质上存在不一致之处。
环评建议：......出于环境保护角度，对制革加工区（二）、（三）、（四）地块进行相应的调整，将部分地块调整为二类工业用地、办公区和公共服务用地......。
根据园区地块编号图和清河门区总体发展规划图，本项目生产区所用地块编号为：制革加工区（三），用地性质为三类工业用地，污水处理区所用地块编号分别为：制革加工区（三）和革制品加工区（十七），根据规划环评调整建议图，不涉及调整。规划环评调整建议图见下图2.8-3，清河门区总体发展规划图见图2.8-4。
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图2.8-3  本项目与规划环评建议图相对位置关系示意图
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图2.8-4   清河门区总体发展规划图
2.8.4 与阜新市“生态环境分区管控”符合性分析
本项目位于阜新皮革产业开发区，根据查询结果可知，本项目选址所在地环境管控单元编码为ZH21090520013，属于重点管控单元。根据《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》，本项目生态环境分区生态环境准入清单符合性分析见表2.8-3。
表 2.8-3    与阜新市生态环境准入清单的符合性分析

	相关要求
	本项目情况
	结论

	空间布局约束
	1.严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与区域产业类型、规划不相符的建设项目入驻；
2.不得入驻规划环评报告规定的环保准入负面清单项目。
	本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关要求，符合园区规划和行业准入要求。
	

相符

	污染物排放管控
	1.禁止直接排放有毒有害污染物；
2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理；
3.严格控制“两高 ”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换；
4.加强区域装备制造、液压等产业生产过程中产生的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放；
5.禁止燃放烟花、爆竹；
6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；
7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、 电或者其他清洁能源；
9.集中热源大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；
10.基地应按照雨污分流、清污分流原则规划建设区域，确保全部污水都得到有效收集，入驻基地项目污水经初步处理，通过管网送皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排放；
11.促进绿色低碳生产方式转型。 推进工业绿色升级， 加快实施钢铁、化工、 有色、 建材、 纺织、 造纸、 皮革等行业绿色化改造。
	本项目为新建项目，不直接排放有毒有害污染物，涂饰工序有机废气采用过滤棉+二级活性炭吸附处理，磨革采用布袋除尘器处理，减少喷浆和磨革过程中污染物排放。本项目不属于“两高”项目。本项目生产废水排至综合废水处理站，处理达标后通过管网排入皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理，满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》和第一污水处理厂进水指标，生活污水经管网排入清河门区津源污水处理厂。
	


相符

	
	
	
	

	环境风险防控
	1.严格限制有毒有害污染物排放；
2. 园区设置足够容量的事故污水缓冲池。
3.加强园区环境风险调查评估，完成园区以及危险化学品企业排查及问题整改。
	本项目依托厂区现有2座事故池，总容积1370.6m3，能够有效收集项目事故废水。
	
相符

	资源开发效率要求
	1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；
2.资源利用率满足行业国内先进指标要求。
	企业在项目环评批复后进行清洁生产审核，清洁生产水平要达到国内先进水平。资源利用率满足行业国内先进指标要求。
	

相符


[image: ][image: ]
图 2.8-4 “三线一单”查询结果一览表
2.8.5 其他环境政策符合性分析
（1）本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相符性分析见表2.8-4。
表 2.8-4 项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析表

	文件要求
	具体要求内容
	本项目情况
	符合性

	（一）加快推动绿色低碳发展
	3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高 ”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是 生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标 实现的项目发展。稳妥做好存量“两高 ”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。
	
本项目为皮革鞣制
项目，不属于高耗
能、高排放、产能过
剩等行业。
	


符合

	
	5.加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	



本项目位于皮革产业开发区，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
	




符合

	










（二）
深入
打好
蓝天
保卫
战
	着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物（PM2.5）污染， 以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段，强化区域协作机制，坚持精准应对、科学应对、依法应对，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，实施大气减污降碳协同增效等“四大行动” 。到2025年，全省重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内。
	本项目磨革废气经布袋除尘器处理后有组织排放，涂饰废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。
	


符合

	
	实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	
本项目依托金山热
电供暖，不涉及煤炭
使用
	


符合

	
	加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、
堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022—2024年）。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。
	本项目磨革设置在封闭车间内，废气经布袋除尘器处理后有组织排放，涂饰废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。运营期产生的噪声通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局等措施后可达标排放。
	





符合

	（四）深入
打好
净土
保卫战
	有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的， 以及未达到风险管控和修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块的风险管控和修复。强化风险管控与修复活动监管，防止二次污染。
	本项目租用现有生产车间，厂区用地性质为工业用地，本项目按照分区防渗的要求进行建设，可有效防范污染土壤。
	

符合

	
	稳步推进“无废城市”建设。健全“无废城市”建设制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。推进沈阳、大连和盘锦市开展“无废城市”建设。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产品石膏等固体废物综合利用。
	
本项目固废均得到妥善处置，零外排。
	

符合

	
	6.强化地下水污染协同防治。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水型饮用水水源补给区，分类制定保护方案。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。按照国家部署，分级分类开展地下水环境监测评价，在地表水和地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。
	
本项目在含铬废水
处理设施、危废贮存库等部位设置防腐
防渗设施，防止重金
属污染土壤和地下
水
	


符合

	





（五）维护生态环境安全
	6.严控环境安全风险。组织“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、化学品）、涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估。压实企业安全生产主体责任，排查治理尾矿库、头顶库安全风险隐患。
对182座废弃尾矿库进行安全和环境风险隐患评估并治理修复。完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。加强重金属污染防控，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5% 。完善环境事件应急预案体系，修订环境事件应急预案备案行业名录，纳入名录的企业依法编制应急预案，并报生态环境部门备案。加强应急物资储备和应急救援专家、监测队伍建设，定期组织开展突发环境事件应急演练。在沈阳、盘锦等市化工园区推进有毒有害气体预警体系示范建设。强化生态环境与健康管理，完成相关考核指标任务。
	



本项目按照总量控
制原则，进行重金属
总量等量替代，编制
应急预案并报生态
环境部门备案。
	




符合


（2）本项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）符合性分析见表 2.8-5。
表 2.8-5 项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析表

	文件要求
	具体要求内容
	项目情况
	符合性

	四、分类管理，完善重金属污染物排放管理制度
	推行企业重金属污染物排放总量控制制度。依法将重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。
	本项目废水中排放总铬污染物，项
目排污许可要明确重金属污染物
排放种类、许可排
放浓度、许可排放
量等。
	

符合

	















五、严格准入，优化涉重金属产业结构和布局
	严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2 ：1 ；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。
	
本项目属于新建项目，建设项目
符合“三线一单”、
产业政策、规划环评和行业环境准入管控要求。按照等量替代原则明确总量指标来源。
	





符合

	
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目满足《产业结构调整指导目录》，不使用《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中的设备。
	



符合

	
	优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。广东、江苏、辽宁、山东、河北等省份加快推进专业电镀企业入园，力争到2025年底专业电镀企业入园率达到75%。
	
本项目属于制革
项目，位于阜新清河门皮革产业园，属于规划设立的皮革产业园区。
	



符合

	六、突出
重点，深
化重点行
业重金属
污染治理
	加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到 2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。加大重有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49. 14克，并确保持续稳中有降。
	本项目为新建项目，清洁生产水平可达到国内先进水平。
	

符合

	
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。
	


本环评要求企业
设置防腐防渗设
施，防止地下水和
土壤污染。
	




符合

	
	强化涉重金属污染应急管理。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。各地生态环境部门结合“一河一策一图”将涉重金属污染应急处置预案纳入本地突发环境应急预案，加强应急物资储备，定期开展应急演练，不断提升环境应急处置能力。
	
本项目按要求编
制定环境应急预案并报主管部门备案
	


符合


（3）本项目与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕 22 号）见表 2.8-6。
表 2.8-6 项目与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》符合性分析表

	文件要求
	具体要求内容
	项目情况
	符合性

	分解落实减排指标和措施
	各省（区、市）环保厅（局）应组织建立排污许可证核发部门与重金属环境管理部门协调会商机制，确保涉重金属重点行业企业减排目标和管理要求纳入排污许可证，实现排污许可证核发与重金属减排工作有效衔接。
	本项目废水中排放总铬污染物，项目排污许可要明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。
	符合

	严格环境准入
	各省（区、市）环保厅（局）要对本省（区、市）的所有新、改、扩建涉重金属重点行业项目进行统筹考虑。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。
	本项目属于新建项目，建设项目符合“三线一单”、产业政策、规划环评和行业环境准入管控要求。按照等量替代原则明确总量指标来源。
	符合


（4）与《制革行业规范条件》（工信部 2014 年第 31 号公告）符合性分析见表2.8-7。
表 2.8-7 项目与《制革行业规范条件》符合性分析表
	文件要求
	具体要求内容
	项目情况
	符合性

	




1、 企业布局
	（一）新建（改扩建）制革企业必须符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划，符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准，严格执行环境影响评价制度。
	本项目满足相关法律法规，项目位于阜新清河门皮革产业开发区，满足园区规划和土地利用规划，严格执行环评制度
	

符合

	
	（二） 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文化保护地等环境敏感区内，以及土地利用总体规划确定的耕地和基本农田保护范围内，禁止新建（改扩建）制革企业。
	项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文化保护地等环境敏感区内， 以及土地利用总体规划确定的耕地和基本农田保护范围
	

符合

	
	（三）鼓励制革企业集中生产和集中治污。提升现有制革园区水平；在具备环保承载能力、资源充足的地区建立制革园区，聚集制革企业集中生产或承接制革企业转移；新建（改扩建）制革企业应进入依法合规设立的制革园区或工业园区，鼓励园区外的企业迁入园区；制革园区或工业园区，应建设污水集中处理设施，对园区内企业污水统一收集、集中处理，稳定达标排放；在制革园区建立集中供热系统，逐步淘汰分散燃煤锅炉。
	本项目位于阜新清河门皮革产业开发区，项目生产废水经综合废水处理站处理后进入皮革产业园第一污水处理厂处理，园区具备集中供热系统，本项目不涉及燃煤锅炉。
	符合

	二、企业生产规模
	（一）新建（改扩建）制革企业，生产成品皮革的，年加工能力不低于30万标准张牛皮。
	本项目年加工40万标张牛皮和300万标张羊皮，满足要求
	
符合

	三、工艺技术与装备
	（一）企业使用固体盐对原料皮进行防腐处理的，原料皮浸水前需进行转笼抖盐，并对废盐回收利用或者单独规范处理，以减少进入制革废水中的食盐。
	本项目原料皮不在厂区内进行防腐处理。
	

符合

	
	（二）新建（改扩建）制革企业应采取节水工艺，减少用水量和排水量。应实施以快速浸水为核心的浸水工艺；在湿加工工段各工序中采用小液比工艺，水洗采用闷水洗和流水洗相结合，以闷水洗为主的方法；在保证加工需要的前提下合并相关工序的用水操作；在浸灰、鞣制等工序采用废液循环使用技术。
	

本项目实施快速浸水工艺，采用小液比工艺。水洗采用闷水洗。浸灰、鞣制工序废液循环使用。
	


符合

	
	（三）新建（改扩建）制革企业应采取各种清洁生产技术，减少COD 、氨氮、挥发性有机物、氯离子和三价铬的产生量。应采用低硫或无硫保毛脱毛工艺，低灰浸灰工艺，少氨或无氨脱灰工艺，低盐或无盐浸酸或浸酸废液循环工艺，铬循环利用或高吸收铬鞣、低铬、无铬鞣制工艺等清洁生产技术。
	本项目采取各种清洁生产技术，减少COD、氨氮、挥发性有机物、氯离子和三价铬的产生量。采用低硫脱毛工艺，低灰浸灰工艺，无氨脱灰工艺，低盐浸酸工艺，高吸收铬鞣等清洁生产技术
	


符合

	
	（四）现有企业应进行节水和清洁生产技术改造。积极采用节水工艺，采用低硫或无硫保毛脱毛，少氨或无氨脱灰，低盐或无盐浸酸，高吸收铬鞣或低铬鞣制工艺；在条件允许的情况下，采用浸灰废液或铬鞣废液的循环使用技术，减少废水及污染物的产生量。
	

本项目采用低硫脱毛工艺，低灰浸灰工艺，无氨脱灰工艺，低盐浸酸工艺，高吸收铬鞣等清洁生产技术
	

符合

	
	（五）新建（改扩建）制革企业应采用超载转鼓、Y型转鼓等能实现节能减排的水场加工设备，精密型片皮机、削匀机及磨革机等促进制革节能减排降耗的机械设备；现有企业在技术改造过程中应积极采用以上节能减排降耗机械设备。鼓励企业采用自动化装备，提升制革行业自动化水平。
	本项目转鼓采用超载转鼓，本项目精密型片皮机、磨革机、削匀机等均为可实现节能减排的设备；本项目转鼓自动加水、智能控温，片皮、削匀、磨革均采用自动化设备。
	


符合

	
	（六）企业在生产过程中应采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，鼓励采用水性涂饰材料，如采用有机溶剂型涂饰材料时，应安装VOC收集处理装置，不得采用游离甲醛、禁用偶氮染料等有毒有害化学物质。
	本项目采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，包括甲酸、浸水剂、杀菌剂、浸灰助剂等；本项目涂饰工段 100%使用水溶性涂饰材料，不含有全氟辛烷磺酸盐（PFOS），VOCs收集后经二级活性炭装置处理后达标排放；本项目不使用甲醛、不使用有害重金属颜料膏，本项目使用染料为植物染料，属于非禁用的偶氮染料。
	

符合

	
	（七）鼓励企业采用富铬污泥和含铬皮革碎料资源化利用技术
	本项目产生含铬污泥和含铬皮革碎料收集后作为危废，委托有资质单位处置。
	
符合

	



















四、环境保护
	（一）依法执行建设项目（包括新建、改扩建项目）环境影响评价和竣工环境保护验收制度。
	环评要求企业按要求进行环境
设施竣工验收。
	
符合

	
	（二）严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度。依法进行排污申报登记并领取排污许可证，达到排污许可证的要求，按规定足额缴纳排污费。
	环评要求项目建成后需做排污许可填报，并按规定足额缴纳排污费
	
符合

	
	（三）主要污染物排放达到总量控制指标要求。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、烟粉尘、挥发性有机物、总铬等污染物排放量达到分配下达给该企业的总量控制指标要求；废水、废气、噪声、恶臭等各项污染物排放达到国家或地方污染物排放标准要求；建立排污监测档案并做好自测的质量管理工作。
	本项目按要求申请总量控制指标，产生的颗粒物和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；企业应按环评要求开展自行监测，并建立排污监测档案。
	



符合

	
	（四）一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置，处理处置方式要与环境影响评价和竣工验收批复要求一致。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向，或与综合利用单位签订合同；危险废物应由有资质的单位进行处置。
	建设项目生产过程中产生的肉渣与油脂、碎皮、废毛、废皮革、综合污泥、废包装材料等一般固体废物暂存在一般固废库，外售综合利用，综合污泥送污泥处置单位处置。含铬废削匀渣、含铬污泥、含铬废包装材料、废活性炭、废过滤棉等危险废物暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置；生活垃圾定点设置生活垃圾箱， 由环卫定期清运。
	



符合

	
	（五）污染防治设施和自动在线监控设施正常有效运行。环保设施完备，企业污染治理设施应当保持正常使用；按规定安装主要污染物和特征污染物自动监测设备，并通过环保部门验收，实现与环保部门联网，保证监测设备运行率、监测数据传输率和数据有效率不低于90%；按期如实向当地环保部门提供自动监测数据有效性审核自查报告，配合自动监测数据有效性审核。
	企业厂区总排口安装流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总铬在线监测，并与环保部门联网
	
符合

	
	（六）环境管理制度与环境风险预案
健全并有效实施。制定完善的企业环
境管理制度并有效运转；制定切实可
行的突发环境事件应急预案并定期
开展应急演练；应急工程设施建设、
应急物资储备等符合规定。
	环评要求企业项目建成后需编制突发环境事件应急预案并定期开展应急演练。
	


符合

	
	


（七）重金属铬污染防治符合规定。
含铬废水收集处理工艺合理、设施完
备，保证含铬废水与综合废水的有效
分离并单独处理达标。
	废水采用“分类收集、分质处理”。本项目含铬废水经过含铬废水预处理设施处理达标后与其他综合废水一起经污水处理站处理满足皮革产业开发区第一污水处理厂进水标准后排入皮革产业开发区第一污水处理厂处理，处理达标后排入细河。生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入清河门区津源污水处理厂处理，达标后排入细河。
	






符合


（5）与《辽宁省“‘十三五’ ”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环发〔2018〕69号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号符合性分析见表2.8-8。
表 2.8-8 符合性分析一览表

	主要内容
	本项目情况
	符合性

	《辽宁省“十三五”挥 发性有机物污染防治
与削减工
作实施方
案》（辽
环发
〔2018〕69号）
	加快推进“散乱污”企业综合整治。
	涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、
钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，
以及露天喷涂汽车维修作业等。
	本项目为新建项目，企业不属于“散乱污企业。
	符合

	
	严格建设项目环境准入。
	新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	本项目产生的有机废气采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒有组织达标排放。
	符合

	
	
深入推进
工业源
VOCs减
排。
	重点推进石化、化工、工业涂装、包装印
刷、合成革、制鞋、化纤、纺织印染、橡
胶和塑料制品等行业VOCs污染防治，各地可依据当地产业结构特色，因地制宜推进木材加工、电子行业等VOCs治理工作。涉VOCs企业要建立完善“一厂一策一档”制度。
	企业为皮革鞣制行
业，应建立完善“一厂
一策一档”制度。
	符合

	
	因地制宜
推进其他
工业行业VOCs综合治理。
	各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。
	本项目所有产生有机废气的工序均经收集和有效处理，达标排放。
	符合

	《2020
年挥发性
有机物治
理攻坚方
案》（环
大气〔2020〕 33  号）
	大力推进
源头替代，有效
减少VOCs产生
	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替
代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。
	



本项目喷涂环节采用水性涂料，涂料中不含苯、 甲苯、二甲苯等苯系物，不涉及挥发性有机物储罐。本项目喷涂工序有机废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放。
	符合

	《关于加
快解决当
前挥发性
有机物治
理突出问
题的通
知》环
大气
〔2021〕65号
	针对当前
的突出问
题开展排
查整治
	各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂
等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含
兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘
剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家
具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包
装印刷行业以及油品储运销为重点，并结
合本地特色产业，组织企业针对挥发性有
机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测
与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、
治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs
含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治
	本项目喷涂环节采用水性涂料，涂料中不含苯、 甲苯、二甲苯等苯系物，不涉及挥发性有机物储罐。
	

符合


（6）与《关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24 号）符合性分析见表 2.8-9。
表 2.8-9 符合性分析一览表

	文件要求
	具体要求内容
	项目情况
	符合性

	






二、优化
产业结
构，促进
产业产品
绿色升级
	（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	

本项目涂饰工段100%使用水溶性涂饰材料，不含有全氟辛烷磺酸盐（PFOS），VOCs收集后经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后有组织达标排放；本项目不使用甲醛、不使用有害重金属颜料膏，本项目使用染料为植物染料，属于非禁用的偶氮染料
	




符合

	
	（八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	
	


符合

	三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
	（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；
逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	


本项目不设置锅炉，采用园区集中供汽
	




符合


（7）与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）（符合性分析见表 2.8-9。
表 2.8-10 符合性分析一览表

	文件要求
	具体要求内容
	项目情况
	符合性

	二、推动源头管控和减量

	加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。
	本项目为皮革鞣制加工业，不属于落后产能，建设单位在生产过程中加强固废源头减量。产生废盐、废油指、碎肉、废毛等一般工业固废综合利用；污水处理产生的一般污泥委托污泥处置单位处置；削匀废料、含铬污泥等危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	三、规范收集转运和贮存

	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目建设一座一般固废库和一座危险贮存库，将产生的固废分类收集贮存，防范混堆混排。加强危废物收集管理。要求建设单位完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。
	


符合

	四、提升资源化利用水平
	加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目产生的废盐、废油指、碎肉、废毛等一般工业固废外售综合利用。
	符合



[bookmark: _Toc5619]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc6268]3.1 建设项目名称、地点及性质
(1) 项目名称：阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理项目；
(2) 建设单位：阜新广通皮革鞣制加工有限公司；
(3) 项目性质：新建；
(4) 法定代表人：王英杰；
(5) 建设地点：辽宁省阜新市阜新皮革产业开发区辽宁省阜新市清河门区清河街道新区路5号；
(6) 占地面积：总占地面积19591.7m2；
(7) 建设项目总投资：2800万元，其中环保投资475.5万元，占总投资17%；
(8) 行业类别：C1910  皮革鞣制加工；
(9) 工作制度与劳动定员：劳动定员200人，年工作300天，采取3班工作制，每班8小时。
(10) 建设周期：6个月。
[bookmark: _Toc20393]3.2 建设内容及项目组成
本项目租用富国（德裕）厂区内牛皮水厂车间和牛皮整理车间新建年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工生产线，建筑面积15461m2。本项目建设四条生产线，生产工艺包括准备阶段（浸水、浸灰、脱灰软化）鞣制工段（浸酸-鞣制）等工序、整饰阶段（包括干整饰和湿整饰工序），车间均依托厂区现有牛皮水厂车间和牛皮整理车间并进行内部分区改造，总租用面积19591.7m2。具体内容详见表 3.2-1。
表 3.2-1    项目建设内容一览表
	项目
	名称
	建设内容
	性质

	主体工程
	水厂车间
	一层，建筑面积8631m2。建设皮革鞣制生产线，主要设备包括浸水鼓、浸灰鼓、鞣制鼓等，年加工牛皮 40万标张、羊皮300万标张，
	内部分区改造

	
	
整理车间
	1 层，建筑面积为6830m2。用于制革整理工序主要设备包括磨革机、喷浆机、烘干机等；整理车间内设置封闭的磨革间，面积800 m2（20m×40m）。
	内部分区改造

	辅助工程
	办公室
	位于整理车间南侧，建筑面积为 360 m2
	内部分区改造

	公用工程
	供水设施
	开发园区市政给水管网集中供水
	依托厂区现有排水管网

	
	

排水
	生活污水经租用宿舍楼的化粪池处理后排入市政管网排入清河门区津源污水处理厂
	
依托现有排水管网

	
	
	生产废水经厂区综合废水处理站处理后通过生产废水总排口排入开发区排水管网，进入辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂处理后出水进入细河
	

	
	
	厂区内实行雨污分流，雨水通过雨水收集管网排入园区雨水管网
	

	
	供电
	引 自市政电网
	依托现有工程

	
	供暖
	电供暖
	

	
	供汽
	由园区集中供汽
	

	储运工程
	生皮库
	在水厂车间内设置，位于车间西北侧，面积240m2，用于存放原料皮（暂存约2天）
	新建

	
	成品库
	在整理车间内设置，位于车间东南侧，面积为 700 m2，用于存放成品皮革等。贮存能力约210t。
	新建

	
	原料库
	在水厂车间内设置，位于车间的东侧，面积800m2，用于存放化学品。贮存能力约350t，转运周期约15天
	新建

	









环保工程
	废气
	污水处理站、固废贮存库、危废贮存库恶臭气体
	污水处理站、固废贮存库、危废贮存库恶臭气体收集后经一套碱喷淋（TA003）处理后通过一根 15m高 排气筒排放（DA003）
	
新建

	
	
	磨革废气
	设置一座封闭磨革间，粉尘采用布袋除尘器（TA001）处理后通过一根17m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	喷浆废气
	废气通过过滤棉+二级活性炭吸附设施（TA002）处理后通过一根 17m高排气筒（DA002）排放
	新建

	
	


废水
	含铬废水
	在水厂车间内东北侧新建含铬废水预处理设施，主要建设2座铬水反应池和一座二次反应池，主要工艺为碱沉淀工艺，处理能力为 495m3/d；
	新建

	
	
	含硫废水
	车间西北侧新建含硫废水预处理设施，工艺采用化学混凝沉淀，处理能力为690m3/d；
	新建

	
	
	综合废水
	在厂区的东北侧扩建一座综合废水处理站，处理规模 2010m3d，处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+A/O+二沉+污泥浓缩+板框压滤”；
	利旧并扩建

	
	固体
废物
	一般固废贮存库
	位于综合废水处理站南侧，面积约210m2 ，用于存放一般固体废物
	新建

	
	
	危废贮存库
	新建 90m2危废贮存库，与一般固废贮存库相邻，用来储存危险废物
	新建

	
	环境
风险
	事故池
	利用现有2座事故池，单座容积为685.3m3，总容积 1370.6 m3
	利旧

	
	
	
	水厂车间设置400m3含铬废水事故池
	新建



[bookmark: _Toc29624]3.3 项目产品方案
本项目新建鞣制牛皮40万张、羊皮300万张。产品方案见表 3.3-1。
表 3.3-1      项目主要产品方案表
	序号
	产品名称
	年产量
	规格型号
	执行标准
	用途
	包装方式

	1
	牛皮革
	头层皮
	40万张
	统一型号
	《环境标志产品技术要求皮革和合成革》HJ 507-2009
	制作鞋面革和沙发革等
	塑装

	
	
	二层皮
	40万张
	
	
	
	

	2
	羊皮革
	300万张
	统一型号
	
	
	塑装


根据《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业－制革工业》 （HJ 859. 1-2017），本项目产品产能单位换算详见表 3.3-2。
表 3.3-2    本项目产品产能单位换算表
	项目
	1 标准张
	1m2 成品革

	
	生皮（盐湿皮）
	蓝湿皮
	生皮
	蓝湿革

	牛皮基准重量（kg）
	25
	12.5
	5.5
	2.8

	羊皮基准重量（kg）
	绵羊皮
	4.5
	1.2
	5.6
	1.4


本项目产品加工量详见下表。
表 3.3-3    本项目产品加工量一览表
	产品名称
	年加工量（万张/a）
	年加工量
（生皮：t/a）
	年产生量
（成品：万 m2/a）

	成品革
	牛皮
	40
	10000
	181.82

	
	羊皮
	300
	13500
	241.07

	合计
	340
	23500
	422.89


成品革产能计算如下：
牛皮革（成品：万 m2/a）=40万张*25（kg/标准张）/5.5(kg/m2)=181.82
羊皮革（成品：万 m2/a）=300万张*4.5（kg/标准张）/5.6(kg/m2)=241.07
本项目产品质量标准执行《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》（HJ 507-2009） B类和C类标准，具体详见下表。
表 3.3-4    本项目产品质量标准一览表
	项目
	分类

	
	A 类
	B 类
	C 类

	pH
	3.5~7.5
	3.5~9.0

	pH 稀释差
	≤0.7（pH＜4.0 时检测此项）

	游离甲醛/（mg/kg）
	≤20.0
	≤75.0
	≤150.0

	可萃取的重金属/（mg/kg）
	六价铬（Cr6+）
	≤5.0

	
	镉（Cd）
	≤0. 1

	
	汞（Hg）
	≤0.02

	
	锑（Sb）
	≤30.0

	
	铅（Pd）
	≤0.2
	≤0.8

	
	砷（As）
	≤0.2
	≤1.0

	
	镍（Ni）
	≤1.0
	≤4.0

	
	钴（Co）
	≤1.0
	≤4.0

	
	铜（Cu）
	≤25
	≤50

	
含氯苯酚/（mg/kg）
	五氯苯酚（PCP）
	≤0.05
	≤0.5

	
	四氯苯酚（TeCP）
	≤0.05
	≤0.5

	邻苯基苯酚（OPP）/（mg/kg）
	≤0.5
	≤1.0

	可分解出致癌芳香胺的染料（种类见附录 A）/（mg/kg）
	≤30

	气味/级
	≤3


[bookmark: _Toc22778]3.4 原辅材料及能源消耗量
项目原辅材料消耗量见表 3.4-1 ；原辅材料理化性质见表 3.4-2；能源消耗见表3.4-3。
表 3.4-1   原辅料年消耗量表
	序号
	工 序
	原料名称
	年用量（t/a）
	存储位置
	来源
	包装规格
	最大存储量（t）

	1 
	浸水
	生皮（盐湿皮）
	23500
	/
	外购
	/
	156.5

	2 
	
	脱脂剂
	158
	原料库
	外购
	250kg/桶
	10

	3 
	
	浸水酶
	63.5
	原料库
	外购
	250kg/桶
	4

	4 
	
	杀菌剂
	43.5
	原料库
	外购
	250kg/桶
	2

	5 
	包灰碱（羊皮）
	硫化钠
	396
	原料库
	外购
	50kg/袋
	25

	6 
	
	石灰
	600
	原料库
	外购
	50kg/袋
	45

	7 
	浸灰
	石灰
	820
	原料库
	外购
	50kg/袋
	

	8 
	
	硫化钠
	126
	原料库
	外购
	50kg/袋
	/

	9 
	
	硫氢化钠
	175
	原料库
	外购
	50kg/袋
	9

	10 
	
	浸灰助剂
	220
	原料库
	外购
	50kg/袋
	9

	11 
	
	脱脂剂
	20
	原料库
	外购
	250kg/桶
	/

	12 
	脱灰
	无氨脱灰剂
	120
	原料库
	外购
	50kg/袋
	5

	13 
	软化
	乳酸
	120
	原料库
	外购
	50kg/袋
	5

	14 
	
	OR酶
	67.5
	原料库
	外购
	250kg/桶
	3

	15 
	浸酸
	氯化钠
	945
	原料库
	外购
	250kg/桶
	25

	16 
	
	硫酸
	135
	原料库
	外购
	250kg/桶
	7

	17 
	
	甲酸
	210
	原料库
	外购
	250kg/桶
	15


	18 
	鞣制
	油预鞣剂
	255
	原料库
	外购
	250kg/桶
	12

	19 
	
	丙烯酸鞣剂
	270
	原料库
	外购
	250kg/桶
	15

	20 
	
	铬粉
	525
	原料库
	外购
	50kg/袋
	15

	21 
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	
	醋酸钠
	255
	原料库
	外购
	50kg/袋
	13

	23 
	
	小苏打
	525
	原料库
	外购
	50kg/袋
	18

	24 
	水洗回软
	脱脂剂
	40.5
	原料库
	外购
	250kg/桶
	/

	25 
	
	草酸
	27
	原料库
	外购
	50kg/袋
	1.5

	26 
	复鞣填充
	甲酸
	100
	原料库
	外购
	250kg/桶
	/

	27 
	
	蛋白填充剂
	430
	原料库
	外购
	50kg/袋
	15

	28 
	
	丙烯酸鞣剂
	197
	原料库
	外购
	250kg/桶
	/

	29 
	
	铬粉
	111
	原料库
	外购
	50kg/袋
	/

	30 
	中和
	中和丹宁
	186
	原料库
	外购
	250kg/桶
	5

	31 
	
	小苏打
	35.8
	原料库
	外购
	50kg/袋
	/

	32 
	染 色 加 脂
	丙烯酸填料
	136
	原料库
	外购
	50kg/桶
	5

	33 
	
	甲酸
	43
	原料库
	外购
	50kg/桶
	/

	34 
	
	染料
	68.8
	原料库
	外购
	250kg/桶
	3

	35 
	
	栲胶
	172
	原料库
	外购
	250kg/桶
	7

	36 
	
	三聚氰胺
	172
	原料库
	外购
	50kg/袋
	7

	37 
	
	磷脂
	1154
	原料库
	外购
	250kg/桶
	46

	38 
	
	合成油
	412
	原料库
	外购
	250kg/桶
	20

	39 
	
	阳离子油
	43
	原料库
	外购
	250kg/桶
	2

	40 
	涂 饰
	颜料膏
	42.66
	原料库
	外购
	50kg/桶
	2

	41 
	
	聚氨树脂
	127.98
	原料库
	外购
	50kg/桶
	6

	42 
	
	丙烯酸树脂
	82.89
	原料库
原料库
	外购
	120L/桶
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	43 
	
	蜡乳液
	82.89
	原料库
	外购
	200L/桶
	4

	44 
	
	手感剂
	34.13
	原料库
	外购
	35L/桶
	2

	45 
	废水处理
	石灰
	219.2
	原料库
	外购
	50kg/袋
	11

	46 
	
	NaOH
	219.2
	原料库
	外购
	50kg/袋
	11

	47 
	
	PAM
	22.2
	原料库
	外购
	50kg/袋
	1.1

	48 
	
	PAC
	43.8
	原料库
	外购
	50kg/袋
	2.15

	49 
	
	PFS
	296.4
	原料库
	外购
	50kg/袋
	15

	50 
	废气处理
	活性炭
	60.8
	整理车间
	外购
	/
	/

	51 
	
	过滤棉
	1.056
	整理车间
	外购
	/
	/

	54
	其他
	机油
	0.8
	整理车间
	外购
	180kg/桶
	0.8



注：涂饰工段所用涂料均为水性涂料，不含苯、 甲苯、二甲苯。铬粉采用原厂密封包装暂存于原料库内，与其他原料分开存放，袋身标明品名、Cr2O3含量、批次；破损袋及时封口或更换，散落粉体用干法清扫，清扫物按含铬废物处置。原料库应封闭，地面按重点防渗区进行防渗。
表 3.4-2  各化学品主要成分和理化性质一览表
	名称
	分子式
	理化性质
	毒性
	危险特性

	硫氢
化钠
	NaHS
	分子量 98，密度 1.79g/cm3，熔点
350℃ . 白色晶体，易潮解。易溶于水和醇。水溶液呈强碱性。遇酸分解，生成硫化氢。工业品一般为溶液，呈橙色或黄色，味苦。易潮解，吸湿性强，易溶于水和乙醇。
	LD50:4090mg/kg（大鼠经
口）；LC50:2300mg/m3，
2h（大鼠吸入）
	属第4.2类自燃物品，在潮湿空气中会迅速分解并放热，热量积聚极易引发自燃

	硫化钠
	Na2S
	分子量 78.03 ，密度 1.856g/ml ，熔点 950℃ ，沸点 1180℃ 。无色透明结晶体，具有臭味，溶解于冷水，极易溶于热水，微溶于醇
	急性毒性：LD50:820mg/kg （小鼠经口）；950mg/kg
（小鼠静注）
	本品易燃，具有强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

	熟石灰
	Ca(OH)2
	熔点（℃）：580 ，相对密度（水=1）：2.24 ，分子量：74.09，细腻的白色粉末。不溶于水，溶于酸、甘油，不溶于醇。
	LD50:7340mg／kg（大鼠经
口）LC50：
	未有特殊的燃烧爆炸特性。

	甲酸
	CH2O2
	分子量 46.03，密度 1.59g/ml ，熔点 8.4℃ , 沸点 100.8℃ 。无色透明液体，有刺激性气味，与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。
	急性毒性：LD50:1100mg/kg
（大鼠经口）；LC50:15000mg/m3 ，15 分钟（大鼠吸入）；亚急性和慢性毒性：刺激性：家兔经眼：122mg，重度刺激。家兔经
皮开放性刺激试验：610mg ，轻度刺激。
	
其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。具有较强的腐蚀性

	硫酸
	H2SO4
	无色透明油状液体，无臭；分子量 98.08 ，饱和蒸汽压 0. 13kPa (145.8℃) , 熔点 10.5℃ , 沸点330.0℃ , 相对密度（水=1）：1.83，相对蒸气密度（空气=1）：3.4；
与水混溶。
	
LD50:2140mg/kg（大鼠经
口）；LC50:510mg/m3，
2h（大鼠吸入） 、320mg/m3，
2h（小鼠吸入）
	助燃

	乳酸
	C3H6O3
	纯品为无色液体，工业品为无色到浅黄色液体。无气味，具有吸湿性。相对密度 1.2060(25/4℃）。熔点 18℃。沸点 122℃（2kPa）。折射率 nD(20℃)1.4392 。能与水、乙醇、甘油混溶，水溶液呈酸性，PKa=3.85 。不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。在常压下加热分解，浓缩至 50%时，部分变成乳酸酐，因此产品中常含有 10%～15%的乳酸酐。
	毒性：大鼠经口 LD50 为 3.73g/kg 体重；
	浓溶液对皮肤、眼睛和黏膜有强腐蚀和刺激作用。
可燃，闪点约 110℃ 以上。遇明火、高热或与氧化剂接触有燃烧危险；高热时容器有物理爆炸风险。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。

	铬粉
	Cr2O3
	分子量 152，密度 5.21g/ml，熔点
2435℃ ，沸点 40000℃ 。暗绿色
结晶粉末，有金属光泽，不溶于
水，难溶于酸，可溶于热的碱金
属溴酸盐溶液中。有极优良的耐
热性，可耐温 1000℃而不变色耐
酸、耐碱性也极佳。
	属于高毒类，LD：
5080mg/kg（大鼠经口）
	三价铬对鼻、喉、皮肤
无损害，六价铬刺激鼻、
喉、皮肤、眼睛。

	氯化钠
	NaCl
	氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点 801℃ , 沸点 1465℃ , 微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为 35.9g（室温）。NaCl 分散在酒精中可以形成胶体，其水中溶解度因氯化氢存在而减少，几乎不溶于浓盐酸。无臭味咸，易潮解。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚
	大鼠经口 LD： 3000～4000 mg/kg
	不燃，具有高稳定性。

	小苏打
	NaHCO3
	分子量 84，密度 1.92g/cm3，熔点
270.白色粉末或单斜晶结晶性粉
末，易溶于水，但比碳酸钠在水
中的溶解度小，不溶于乙醇，水
溶液呈微碱性
	大鼠经口半数死亡率
LD50:4220mg/kg ；小鼠经
口 LD50:3360mg/kg
	不可燃烧，受热放出有毒氧化钠气体

	醋酸钠
	醋酸钠
	醋酸钠又称乙酸钠，一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式
存在。性状：无色透明结晶或白色颗粒；相对密度：1.45（三水合物）；1.528（无水物）；熔点 (℃) ：324；易溶于水，稍溶于乙醇、乙醚。
	经口毒性低，大鼠经口LD50:3530 mg/kg；吸入LC50 > 30 g/m³；皮肤 LD50 > 10 g/kg。

	可燃固体（自燃点约 607℃），闪点 > 250℃，无爆炸危险。粉尘与空气可形成爆炸性混合物。
与强氧化剂剧烈反应；与强酸接触分解，释放醋酸烟雾；高热分解产生有毒烟雾（CO、Na₂O 等）


	亚硫
酸钠
	Na2SO3
	分子量：126.04，熔点 150℃ , 相对密度（水=1）：2.63 ， 白色、单斜晶体或粉末。
	LD50:820mg／kg（小鼠经
口）；950mg／kg（小鼠静
注）LC50：
	第 8.2 类 碱性腐蚀品，本品易燃，具有强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

	氢氧
化钠
	NaOH
	白色半透明结晶状固体（常见为片状、粒状或块状）。熔点318.4℃（591.5 K），沸点1388℃（1661 K）。
密度2.13 g/cm³（20℃）。极易溶于水，溶解时放出大量热（放热反应）；易溶于乙醇和甘油，不溶于丙酮、乙醚。强吸湿性，在空气中易吸收水分而潮解，同时吸收二氧化碳生成碳酸钠。
	大鼠经口 LD50:4090 mg/kg（属中等毒性范畴）；
大鼠吸入 LC50：（2小时） 510 mg/m³
	腐蚀性：对皮肤、黏膜（眼、呼吸道）有强烈腐蚀作用，接触后可引起严重化学灼伤（如皮肤溃烂、角膜穿孔）

	氯化铁
	FeCl3
	黑棕色结晶或红棕色液体。极易潮解，易溶于水并放热，水溶液因水解呈强酸性（pH≈2），具有强氧化性，与硫化物反应生成硫黄或硫化铁沉淀。
	大鼠经口LD50:900～1872 mg/kg。属 GHS 急性毒性类别 4（吞咽有害）。
	腐蚀性强（皮肤/眼损伤 1 类），粉尘/雾滴刺激黏膜；不燃，但高热分解释放氯化氢等有毒腐蚀性气体；溶液与活泼金属反应放出氢气。



表 3.4-3      项目主要化学物料成分组成表
	名称
	理化性质

	浸水酶
	主要成分为烷基磺酸盐、C14-17  仲-烷烃、钠盐 C11-14-异，C13 丰富，乙氧基化1,2-苯并异噻唑-3(2H)－酮、水，pH 值：8.0~ 12.0 ，浸灰过程中与硫化物（或类似化学品） ，以及石灰联合使用能有效去除毛发皮中的纤维间质、皮垢，不伤及粒面。

	脱脂剂
	浅黄色黏稠液体，泡沫丰富，去污力强，乳化力和溶解性好，具有较低的皮肤刺激性，生物降解性好，可与多种表面活性剂配伍。热稳定性较差，在强酸和强碱条件下易水解。

	杀菌剂
	主要成分为氨基甲酸盐等，既可以作为杀菌剂又可以作为防霉剂。其有效成分紧紧结合在皮革的内层纤维和表面，结合力持久，起到长效的。杀菌和防霉试验表明该系列不仅可有效地抑制原皮常见的有害细菌；而且还可以抑制皮革上的黑曲霉、枯青霉、黄曲霉、顶青霉、木霉等霉菌。除可用于原皮保藏和浸水防腐外还可用于蓝湿革和干坯革的防霉也可用蛋白涂饰剂和蛋白涂层的防霉。皮革防霉防腐剂是一种十分有效的绿色杀菌剂。毒性：LD50（口服/鼠）=6100mg/kg 稳定性：在酸性及弱碱性溶剂中较稳定，pH≤8.5。

	
浸灰剂
	主要成分为 2.2’-亚胺基二乙醇、2-巯基乙醇钠、硫代乙醇酸钠等，无色至淡黄色液体；离子性：阴离子；pH  值：9~ 10 。促进脱毛，助溶石灰并均匀渗入皮纤维；充分地分散纤维，缩短时间。

	无氨脱灰剂
	环保复合型化学品，多为白色粒状、粉末状或晶体，部分产品为液体。通常呈酸性（10%水溶液 pH 约 2.0～4.5），具有缓冲性能，能温和降低 pH 值，避免裸皮“酸膨胀”。易溶于水，水溶液澄清，渗透性与分散性良好。不含铵离子（NH4+），自身不会分解产生氨气；需避免与强碱直接接触。多数归类为非危险化学品，不易燃、不易爆，无刺激性恶臭，热分解可能产生相应有机酸烟雾。

	
OR酶
	生物酶。适合于制革工艺中的酸性过程，例如：浸酸、酸性软化、蓝湿革的再回软等。蓝湿革，酸皮等商品长时间的运输过程和存储时间会导致折痕和皮子变干。稳定的酸性软化酶可以温和的水解蛋白组织，因此可以打开折痕，同时使材料恢复到鲜皮状态。

	油预鞣剂
	液体石蜡与十二烷基甜的混合物。外观为浅黄色乳状黏稠液体，在水中能形成稳定的乳液。具有较好的鞣性，鞣制的成革异常柔软。

	丙烯酸鞣剂
	丙烯酸、甲基丙烯酸及其酯类等单体聚合物。又称丙烯酸树脂鞣剂。一类很重要的合成鞣剂，是复鞣剂中唯一不会降低铬鞣革的强度而又能提高其丰满度和柔韧性的材料。由丙烯酸、 甲基丙烯酸及其酯类等单体聚合或共聚而成的系列产品，多为阴离子型，个别也有两性离子型（利鞣丹 AME 、LTR两性复鞣剂）。分子中都含有不少羧基，可以和皮胶原的氨基结合或与铬鞣纤维上的铬络离子络合，因此具有鞣性

	

中和单宁
	又称鞣酸类物质，是具有鞣皮性的植物成分，结构复杂，鞣皮作用的主体是多价酚。
一般具有涩味，可使蛋白质、生物碱沉淀。与重金属特别是铁离子（Fe3+）结合而形成深绿色乃至紫色的络合物，广泛分布于植物界。在许多植物的木质部、树皮、叶、果实、根中均含有它，尤其是在栎、盐肤木，及其他植物上形成的虫瘘中，丹宁的含量可达 80%。

	丙烯酸填料
	外观与性状：黄或棕黄色易燃液体；燃烧性：易燃；危险特性：易燃液体，遇高热、明火、氧化剂易引燃，在火场高温下能聚合放热，使容器爆破

	蛋白填充剂
	胶原蛋白水解物。胶原蛋白经水解降解生成的多肽、二肽及复合氨基酸物。

	栲胶
	植物鞣剂，是由富含单宁的植物原料经水浸提和浓缩等步骤加工制得的化工产品。通常为棕黄色至棕褐色，粉状或块状。主要用于鞣皮，制革业上称为植物鞣剂。

	三聚氰胺
	C3H6N6.外观与性状： 白色、单斜晶体。在 345℃的情况下分解。熔点（℃）：300（升华）相对密度（水=1）：1.573316；相对蒸气密度（空气=1）：4.34；饱和蒸汽压（kPa）：6.66；水中溶解度（20℃）：0.33g；溶解性：不溶于冷水，溶于热水，微溶于水、乙二醇、甘油、（热）乙醇，不溶于乙醚、苯、四氯化碳。

	合成油
	多功能、高性能加脂剂，用于柔软、轻质革，如服装革或家具革等。技术指标：外观状态；白色稠状膏体；活性成分：50+1%；pH 值：（1:10）7.5±0.5 ；电荷：阴离子；稳定性：高；耐光性：极好。合成油是一种半合成加脂剂，它能赋予皮革特别的柔软度及内部润滑度。它可使皮革粒面更柔软、富有弹性，更具润滑度，且不使粒面松散。

	磷脂
	磷脂（pHospHolipid），也称磷脂类、磷脂质，是指含有磷酸的脂类，属于复合脂。磷脂组成生物膜的主要成分，分为甘油磷脂与鞘磷脂两大类，分别由甘油和鞘氨醇构成。磷脂为两性分子，一端为亲水的含氮或磷的头，另一端为疏水（亲油）的长烃基链。由于此原因，磷脂分子亲水端相互靠近，疏水端相互靠近，常与蛋白质、糖脂、胆固醇等其他分子共同构成脂双分子层，即细胞膜的结构。

	阳离子油
	液体石蜡与十二烷基菜碱的混合物。外观为浅黄色乳状黏稠液体，在水中能形成稳定的乳液。具有较好的鞣性，鞣制的成革异常柔软

	蜡乳液
	主要成分为异构醇表面活性剂、助溶剂、水等。

	
颜料膏
	天然颜料。别称着色剂，是一种有色的细颗粒粉状物质，一般不溶于水，能分散于各种油、溶剂和树脂等介质中。具有遮盖力、着色力，对光相对稳定，常用于配制涂料、油墨以及着色塑料和橡胶。

	丙烯酸树脂
	主要成分为丙烯酸树脂、异丙醇、水等，外观与现状：淡黄色液体，有特殊气味，
相对密度（水=1）：0.96-1.06 ，闪点：61℃ , 溶解性：可与水完全溶解。闪点大于60℃ , 灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救。灭火方法：应佩戴自给呼吸装置，防止有毒物和烟尘的刺激。危险分解物：燃烧时会有烟雾，并产生 CO 和一些不明有机物。

	聚氨树脂
	含有氨基的化合物如尿素、三聚氰胺或苯代三聚氰胺与甲醛和醇类经缩聚而成的树脂的总称， 甲基含量大于 5（理论为 6）。它能溶于丁醇和水的混合物，但本身很少单独使用，若与醇树脂混用，可以制备高光泽、耐水、耐热、耐化学品的涂料。在电泳涂料中使用，可提高漆膜的固化速度，烘烤温度可由原来160~ 170℃降至120~ 140℃；还可以与其他水溶性树脂，如环氧树脂、聚酯等混用。

	手感剂
	线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂，它拥有全新的分子结构，在分子的主链上规整地嵌入了 EO 、PO 、季铵盐、环氧多种有机链段，从而赋予其较一般的嵌段硅油更好效果和更高的性价比，彻底改变了传统氨基硅油的特性，同时很好地解决了传统氨基硅油普遍存在的问题。

	聚丙烯酰胺（PAM）
	白色晶体，其溶液为无色透明黏稠液体，聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物，而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能，可用于污水处理污泥增稠处理。

	聚合氯化铝(PAC)
	无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，是一种絮凝剂，广泛用于水质净化处理。


表 3.4-4   主要能源年耗量表
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	1
	电
	万 kWh/a
	150
	市政供电管网

	2
	水
	t/a
	666843.6
	市政供水管网

	3
	蒸汽
	t/a
	21600
	园区集中供汽


[bookmark: _Toc27224]3.5 主要设备
本次项目租赁富国二期（德裕）厂区内牛皮水厂车间和整理车间，生产设备全部为新购置，建设四条牛皮革和羊皮革鞣制、整理生产线。本项目生产设备详见表 3.5-1 ；污水处理设备及污水处理构筑物分别见表 3.5-2和3.5-3。
表 3.5-1  主要生产设备表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	生产设备

	1
	浸水转鼓
	4m*4.2m
	个
	12
	利旧

	2
	浸酸转鼓
	4m*4.2m
	个
	15
	利旧

	3
	鞣制转鼓
	4m*4.2m
	个
	15
	利旧

	4
	去肉机
	D=3.2m
	个
	4
	利旧

	5
	片皮机
	D=3.2m
	台
	2
	利旧

	6
	削匀机
	D=3.2m
	台
	3
	新增

	7
	烫平机
	D=3.2m
	台
	2
	新增

	8
	伸展机
	D=3.5m
	台
	3
	新增

	9
	干燥机
	/
	台
	4
	新增

	10
	挤水机
	D=3.2m
	台
	2
	新增

	11
	拉软机
	D=3.4m
	台
	2
	新增

	12
	压花机
	1m×1.35m
	台
	4
	新增

	13
	称重机
	D=4m
	台
	3
	新增

	14
	抛光机
	D=3.2m
	台
	1
	新增

	15
	摔软转鼓机
	3.0m×25m
	台
	6
	新增

	16
	震荡拉杆机
	/
	台
	4
	新增

	17
	量革机
	/
	台
	3
	新增

	18
	滚光机
	/
	台
	2
	新增

	19
	磨革机
	D=3.2m
	台
	3
	新增

	20
	喷浆机
	D=4m
	台
	4
	新增

	21
	回潮机
	
	台
	2
	新增

	环保设备

	1
	布袋除尘器
	/
	套
	1
	新增

	2
	布袋除尘风机
	5000m3/h
	台
	1
	新增

	3
	喷淋塔
	/
	套
	1
	新增

	4
	喷淋塔风机
	25000m3/h
	台
	1
	新增

	5
	污水处理设施
	/
	套
	1
	新建+部分利旧改造

	6
	在线监测设备
	/
	套
	1
	新增

	7
	过滤棉+活性炭吸附装置
	/
	套
	1
	新增

	8
	一般固废贮存库风机
	5000m3/h
	台
	4
	新增

	9
	危废贮存库风机
	3000m3/h
	台
	8
	新增


表 3.5-2   污水处理设备一览表
	类型
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	




综
合
污
水
站
预
处
理
	1
	格栅除污机
	JXGS-600-5mm
	台
	1
	

	
	2
	二沉刮泥机
	GNJ-8
	台
	2
	

	
	3
	混凝池刮泥机
	GNJ-6
	台
	2
	

	
	4
	调节池潜污泵
	100QW100-15-7.5
	台
	2
	一用一备

	
	5
	罗茨风机
	CCR150-37-22.09-1470
	台
	2
	一用一备

	
	6
	微孔曝气器
	Φ260
	套
	1620
	

	
	7
	低速推流器
	DQT-7.5-1800
	台
	2
	一用一备

	
	8
	PAM/PAC加药装置
	JY-1m3
	台
	3
	

	
	9
	板框压滤机
	BK-200m2
	台
	2
	

	
	10
	污泥泵
	80QW65-15-5.5
	台
	4
	一用一备

	
	11
	喷淋塔
	风量25000m3/h
	套
	1
	

	含铬
废水
预处
理系
统
	1
	格栅除污机
	JXGS-600-5mm
	台
	1
	

	
	2
	潜污泵
	80QW43-15-3
	台
	2
	一用一备

	
	3
	柱塞泵
	YB200-双缸
	台
	1
	

	
	4
	反应池搅拌器
	JB-55-4
	台
	2
	

	
	5
	板框压滤机
	BK-200m2
	台
	1
	

	
	6
	加药装置
	JY-1m3
	台
	1
	

	
	7
	水泵
	65QW25-30-4
	台
	1
	

	
	8
	铬液储罐
	Φ3.0m×8m
	台
	2
	

	含硫废水
预处
理系
统
	1
	格栅除污机
	JXGS-600-5mm
	台
	1
	

	
	3
	潜污泵
	80QW43-15-3
	台
	2
	

	
	4
	板框压滤机
	BK-200m2
	台
	1
	

	
	5
	柱塞泵
	YB200-双缸
	台
	1
	

	
	6
	加药装置
	JY-1m3
	台
	1
	


表 3.5-3   污水处理站建构物情况一览表
	类型
	序号
	名称
	数量
	容积或尺寸（m）
	备注

	综合废水处理站
	1
	调节池
	1座
	37m×15m×6.2m
	内置穿管曝气器200套

	
	2
	混凝沉淀池
	2座
	28m×8m×5m
	内置刮泥机1台

	
	3
	水解池
	1座
	18m×8m×6.0m
	混凝土

	
	4
	A池
	1座
	18m×7.5m×6.0m
	混凝土

	
	
	O池
	1座
	18m×22.5m×6.0m
	混凝土

	
	5
	二沉池
	1座
	18m×8m×6.0m
	内置刮泥机2台

	
	6
	污泥池
	1座
	5m×5m×6m
	混凝土

	
	7
	污泥罐
	2座
	Φ6m×6m
	钢制

	
	8
	药剂罐
	2座
	φ2.6m×8m
	玻璃钢，有效容积40m3

	
	9
	事故池
	2座
	14m×4.45m×2.75m
	685.3m3/座，混凝土

	
	10
	值班室
	1座
	20m×5m×3.6m
	砖混结构，含值班化验仓库

	含铬废水预处理系统
	1
	调节池
	1座
	12m×3.2m×2.5m
	钢混结构

	
	2
	反应池
	2座
	3m×3m×2.1m
	钢制，内置搅拌，2台交替使用

	
	3
	二次反应池
	1座
	9m×3m×2.5m
	钢制，内置搅拌

	
	4
	铬液收集池
	1座
	12m×3.2m×2.5m
	混凝土结构

	
	
	
	1座
	9m×3m×2.5m
	钢结构

	
	5
	铬液储罐
	2座
	Φ3.0m×8m
	钢结构

	
	6
	含铬废水事故池
	1座
	400m3
	钢结构

	含硫废水
预处
理系
	1
	隔油池
	1座
	6.2m×3.2m×2.2m
	混凝土

	
	2
	预沉淀池
	4座
	6.8m×3.2m×2.2m
	混凝土，串联

	
	3
	污泥池
	1座
	3m×3m×6m
	混凝土


[bookmark: _Toc4735]3.6 公用工程
3.6.1 给排水情况
本项目用水分为生产用水和生活用水两部分，厂区内不设生活设施，生活用排水不在厂区内。生产用水由园区市政给水管网集中供给，园区现有供水能力能够满足本项目供水量需求。本项目厂区年消耗新鲜水量为662043.6m3/a，生活用水4800m3/a。
本项目排水分两类，生产废水和生活污水，采用清污分流、污污分流、雨污分流排放方式。生产废水分为含铬废水、含硫废水与其他废水，含铬废水收集后经含铬废水预处理设施处理后可以满足车间排口排放标准；含硫废水单独收集进入含硫废水预处理站进行处理。预处理后的含硫废水及处理达标后的含铬废水和其他生产废水经厂内污水管网收集进入厂区综合废水处理站处理，处理后的废水满足开发区污水处理厂的纳管标准。厂区综合废水处理站出水经皮革产业开发区污水管网，进入辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂处理达标后排放至细河。
雨水经厂区雨水管网进入开发区雨水管网。企业为员工在附近居住区租赁员工宿舍，生活污水经租用宿舍楼的化粪池处理后经管网排入清河门区津源污水处理厂，处理达标后排放。
项目建成达设计生产能力后，生产废水产生量为603786.6m3/a，生活污水产生量为3840m3/a。
表 3.6-1  本项目用排水情况一览表（m3/a）

	用水单元
	新鲜水
	损耗量
	排水量
	排放去向

	生产工艺
	627108.6
	61500
	572658.6
	含铬废水-含铬废水预处理站-综合废水处理站
含硫废水-含硫废水预处理站-综合废水处理站
其他综合废水-综合废水处理站
	皮革产业开发区第一污水处理厂


	车间冲洗
	9276
	927
	8349
	
	

	设备清洗用水
	25200
	2520
	22680
	
	

	喷淋用水
	459
	360
	99
	
	

	小计
	662043.6
	65307
	603786.6
	
	

	生活用水
	4800
	960
	3840
	清河门区津源污水处理厂

	合计
	666843.6
	65937
	607626.6
	/


3.6.2 供配电
依托园区现有供电电网，用电设备电压为220/380伏，年用电量为150万kWh。
3.6.3 供汽
本项目蒸汽用量为21600t/a，蒸汽来源为阜新盛安热力有限公司供汽，供汽能力为50t/h，目前供气量为33t/h，剩余能力为17t/h，本项目最大用气量为3t/h，因此可满足本项目的用汽需求。
本项目建成后公用工程依托可行性见表 3.6-2。
表 3.6-2  公用工程依托可行性

	序 号
	名称
	单位
	消耗量
	来源

	1
	电
	万 kWh/a
	150
	市政供电管网

	2
	水
	t/a
	666843.6
	市政供水管网

	3
	蒸汽
	t/a
	21600
	阜新盛安热力有限公司供汽


3.6.4 储运工程
项目在整理车间内东南侧设置700m2成品库，储存成品皮革；在水厂车间内东侧设置800m2原料库储存全部原辅料，转运周期15天左右；240m2生皮库设在水厂车间内西北侧用于存放生皮，生皮暂存量可满足企业2天的生产需求；厂外运输物料的形态主要为固态和液态，运输方式以公路为主。由于原料库及生皮库等均设置在生产车间内，因此生产期间原材料直接在车间内取用，厂区内不需要车辆运输。
3.6.5 平面布置
本项目租用现有水厂车间和整理车间作为生产车间（面积15461m2），租用东北侧区域作为污水处理区域和固废贮存区域（面积4130.7m2），其中生产区位于厂区的西南侧，两车间相邻。水厂车间内设置鞣制加工的生产线，生皮库、原料库以及含铬、含硫废水预处理设施等，整理车间设置涂饰等整饰加工生产线及产品库；综合废水处理站位于生产区东北侧，该区域主要布置综合废水处理装置、污泥压滤装置以及一般固废贮存库和危废贮存库。
生产区与污水处理区以污水管道相连，利用现有地埋管道及管道阀门，管径DN300mm，污水管道长约165m，DN300mm。
本项目的车间平面布置图见图3.6-2；污水处理区平面布置图见图3.6-1。
[image: ]

图 3.6-1  污水处理区平面布置图
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书

 阜新慧泽节能环保技术咨询有限公司- 60 -

[image: ]图 3.6-2  厂区总平面布置图

[bookmark: _Toc26160]3.7 工程分析
3.7.1 工艺流程
（一）羊皮革生产工艺流程及排污节点
1.羊皮革生产包括准备工段、鞣制工段、湿整饰工段、干整饰工段。
1.羊皮革生产包括准备工段、鞣制工段、湿整饰工段、干整饰工段。
（1）准备工段：主要工序包括抖盐、原料组批、预浸水、主浸水、去肉、包灰碱退毛、浸灰脱毛、水洗、脱灰、水洗、软化、水洗。
（2）鞣制工段：包括浸酸、水洗、鞣制、水洗、挤水。
（3）湿整饰工段：主要工序包括湿削匀、复鞣、水洗、中和填充、水洗、染色加脂、水洗、挤水伸展、晾晒。
（4）干整饰工段：包括回潮、摔软、干削匀、磨革、绷板、喷浆、烘干、轧光、熨平、印花、墩光以及量革。
2.工艺流程简介
（1）准备工段
本工段是使原料皮恢复到鲜皮的含水量，除去油脂、表皮、毛、皮下组织、纤维间质等无用的物质，适当松散胶原纤维结构，为鞣制做好准备。主要包括原抖盐、皮组批、浸水、包灰碱退毛、浸灰脱毛、去肉、水洗脱灰、软化水洗等工序。
①抖盐：来料为盐湿皮，有一部分盐粒附着在原料皮表面，在组批之前进行人工抖盐，会产生废盐（S1），收集后暂存于一般固废间，外售。
②原皮组批：将零散的原料皮按路分、状态、大小进行分拣归类，并按同一配方要求的固定重量进行标准化投料单元划分。
③预浸水：除盐后的生皮进入浸水鼓，浸水鼓内加入水、浸水酶、杀菌剂，将原理皮上残留的食盐、防腐剂等洗去，预浸水24h。产生预浸水废水（W1）
④主浸水：加入浸水剂使原料皮充分吸水恢复到鲜皮状态，同时加入脱脂剂，脱掉原皮中细胞内的油脂。此工序产生的浸水废水不外排，全部回用于预浸水工序。
⑤去肉：将恢复鲜活度的生皮送入去肉机，利用去肉机上的滚刀去除生皮上参与的油脂（S2）外售。
⑥包灰碱、退毛：人工涂抹硫化钠、石灰，熔断毛根，进而从原料皮上去掉毛和表皮组织，得到光洁的裸皮。产生的废毛收集后（S3）外售。
⑦浸灰脱毛、逆流水洗二次：使用硫化钠和石灰等材料，进一步去除毛发，并使皮纤维在碱性条件下进行浸灰，去除纤维间质，得到灰皮。产生的浸灰废液处理后部分回用，剩余含硫废水（W2）排入含硫废水预处理装置。加水洗皮，去除皮上的石灰等碱性物质，产生含硫废水（W2）排入含硫废水预处理装置。
⑧脱灰、逆流水洗二次：使用无氨脱灰剂将灰皮的pH值降低到中性或弱碱性范围，基本消除碱膨胀，除去裸皮中的硫化物、碱、脂肪皂化物，得到裸皮,产生脱灰废水（W3）排入含硫废水预处理装置。加水洗皮，去除残留的杂质，产生脱灰废水（W3）排入含硫废水预处理装置。
⑨软化、水洗：使用乳酸和OR酶对裸皮进行处理，松散纤维并去除纤维间质，本工序产生软化水洗废水（W4）排入含硫废水预处理装置。加水对裸皮进行水洗，产生软化废水（W4）排入含硫废水预处理装置。
准备工段生皮库及浸灰脱灰工段在运行、投料过程中均产生恶臭气体，本项目采用低硫少硫工艺减少恶臭气体产生，采用封闭车间，减少恶臭气体无组织逸散。
准备工段生皮库及浸灰脱灰工段在运行、投料过程中均产生恶臭气体，本项目采用低硫少硫工艺减少恶臭气体产生。
（2）鞣制工段
本工段利用鞣剂分子在皮胶原分子链之间形成交联，提高胶原结构稳定性，将酸裸皮变成革。
①浸酸、逆流二次水洗：将酸和中性盐按一定比例配成溶液处理经软化后的裸皮，降低裸皮pH值，使皮纤维开展，鞣料易于透入，为后续鞣制工序做准备。此工序产生废水（W5）排入综合废水处理站。加水洗皮，产生废水（W5）排入综合废水处理站。
②鞣制：使用铬粉对酸皮进行处理，使皮纤维发生交联，得到耐热和耐微生物性能良好的蓝湿革。本工序产生鞣制废水（W6），经铬液回收系统处理后部分回用，剩余废水排入含铬废水预处理设施。
③水洗回软和清洗：向转鼓中加入脱脂剂和草酸，洗去皮纤维间未结合的鞣剂、中性盐及酸碱残留，使鞣制后收缩紧绷的胶原纤维重新舒展，恢复一定的柔软度和延伸性，便于后续加工，然后加水洗皮。此工序产生含铬废水（W7）排入含铬废水预处理设施。
④静置挤水：通过静置使铬鞣剂与皮纤维继续发生作用；通过挤水去除多余的水分。本工序产生含铬废水（W7），排入含铬废水预处理设施。
（3）湿整饰工段
通过向皮革中加入油脂、鞣剂、染料等皮化材料和机械作用，赋予皮革更好的使用性能，如丰满柔软的身骨、各种颜色等。
①削匀：将多余的皮革成分削去，得到厚度均匀的皮革。本工序产生含铬碎料（S4），委托有资质单位进行处置。
②复鞣填充、二次逆流水洗：使用复鞣填缝材料对皮革进行处理，提高皮革的使用性能，然后加水进行水洗，洗去残留的化学物质。产生含铬废水（W8）排入含铬废水预处理设施。
③中和、二次逆流水洗：去除革中的中性盐和未结合的鞣剂及中和革中的自由酸，调整革表面所带电荷，使染色加脂材料可以渗透结合，染色更加均匀，加水洗皮，洗去化学残留，产生中和废水（W9）排入综合废水处理站。
④染色加脂、二次逆流水洗：使用染料对皮革进行着色，得到所需的颜色，并使用加脂剂对皮革进行处理，得到具有所需柔软性能的皮革产品。产生染色加脂废水（W10）排入综合废水处理站。
⑤挤水伸展：除去皮革中多余的水分，并通过伸展，提高皮革的平整性，产生的染色加脂废水（W10）排入综合废水处理站。
（4）干整饰工段
通过对湿态的皮革进行干燥、机械做软、表面处理、喷涂等，赋予皮革柔软的手感、漂亮的外观。本项目涂饰剂均为水性，不使用有机溶剂。
①回潮：将晾干后的皮胚用回潮机回潮，使干燥后的皮胚按工艺要求均匀的吸收一定量的水分，便于后续的机械助软。此工序回潮机用水全部消耗，不产生废水。
②摔软：回潮静置后的皮装鼓摔软，控制好摔软时间和潮度，出鼓前抽风降温，以免有折痕。
③磨革：采用磨革机对皮革表面进行加工，使皮革表面致柔、精细皮表，使之润目美感。此工序产生颗粒物（G2）以及含铬碎屑（S5），颗粒物经布袋除尘器（TA001）处理后经17m高排气筒排放，含铬碎屑委托有资质单位处置。
④绷板：使皮革延伸，消除皱纹，提高得革率。
⑤喷浆、烘干：采用喷浆机对皮面喷浆涂料，增加整个皮面的亮度的同时使皮面达到柔软、干爽、滑腻等不同客户要求的不同手感。增加革面美观，遮盖皮身缺陷，修正粒面瑕疵。此工序产生颗粒物和有机废气（G3），经过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA002）处理后经17m高排气筒排放。
⑥轧光、熨平、印花、墩光：分别用轧光机、熨平机、印花机和贴膜机对皮革表面进行光饰、印花、贴膜等后处理，增加涂层的整体性和紧密性，提高涂层光泽，使革身平整，粒面细致，并使皮面富有花纹。经轧光、熨平等后处理后得到成品革。
⑦量革、入库：在量革机上进行，标记准确的面积尺寸，量革完成后将成品入库待售。此工序产生皮革废料（S6），收集后外售。
具体详细生产工艺及排污节点见下表及下图。
阜新慧泽节能环保技术咨询有限公司2

表 3.7-1  羊皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	皮液比
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	准备工段
	储存
	生皮库
	/
	/
	外购绵羊皮暂存于厂区生皮库，在组批之前进行人工抖盐，生产时先将原料皮按生皮大小、等级、皮板厚薄等不同情况组成生产批。
	废气
	恶臭气体（G1）

	
	抖盐
	人工
	/
	/
	
	固废
	废盐（S1）

	
	组批
	人工
	/
	/
	
	/
	/

	
	预浸水
	浸水转鼓
	浸水酶
杀菌剂
脱脂剂
	1：3
	主要是去除原料皮上的污物和防腐剂，溶解原料皮中可溶性蛋白质，使原皮的纤维结构和含水量基本上恢复到鲜皮状态，有利于以后的机械化处理和化学处理。加入化学助剂，转鼓转动20分钟后停止转动，以后每小时转动 3～5分钟，转动24h之后排出废水，皮张出鼓。
	废水
噪声

	浸水废水（W1）
噪声（N）

	
	主浸水
	
	浸水酶
脱脂剂
	1：3
	加入浸水剂使原料皮充分吸水恢复到鲜皮状态，同时加入脱脂剂，脱掉原皮中细胞内的油脂
	废水
噪声

	噪声（N）

	
	去肉
	去肉机
	/
	/
	将浸水后恢复鲜活度的生皮送入去肉机，利用去肉机上的滚刀去除生皮上残余的脂肪、碎肉
	固废
噪声
	油脂、碎肉（S2）
噪声（N）

	
	包灰碱
退毛
	人工
	硫化钠
石灰
	/
	人工涂抹硫化钠、石灰，静置8h，熔断毛根，进而从原料皮上去掉毛和表皮组织，得到光洁的裸皮
	废气
固废
噪声
	恶臭气体（G1）废毛（S3）
噪声（N）

	
	浸灰脱毛
	浸水转鼓
	浸灰助剂石灰
硫化钠
硫氢化钠脱脂剂
	1:3
	浸水、去肉后的净皮放入转鼓中，调好水温和皮液比，加入药剂石灰、硫化钠、硫氢化钠、浸灰助剂、脱脂剂进行浸灰脱毛，为了使毛从皮上脱掉并不遭到破坏，在此工序原料皮吸收水分及少量的浸灰碱后膨胀、脱毛，脱掉的毛进入废水中。
	废气
废水
噪声

	恶臭气体（G1）
浸灰废水（W2）
噪声（N）


	
	水洗
	
	水
	1:2
	加水洗皮，去除皮上的石灰等碱性物质，转动15分钟，控水
	
	





表 3.7-1  羊皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	皮液比
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	准备工段
	脱灰
	浸水转鼓
	无氨脱灰剂
	1:2
	加水，同时加入无氨脱灰剂，启动转鼓转动1h，将灰皮的pH值降低到中性或弱碱性范围，基本消除碱膨胀，除去裸皮中的硫化物、碱、脂肪皂化物，得到裸皮。
	废水
噪声
	脱灰废水（W3）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:2
	加水，转鼓转动 15min ，主要采用闷水洗，水洗 2 次，羊皮不出鼓。
	
	

	
	软化
	
	乳酸
OR酶
	1:2
	加水，加乳酸、OR酶，启动转鼓2～4h，低温软化剂可使松散纤维并去除纤维间质。
	废水
噪声
	软化废水（W4）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:2
	加水洗2遍，控水
	
	

	鞣制工段
	浸酸
	浸酸转鼓
	盐
甲酸
硫酸
	1:0.8
	本工序采用小液比低盐浸酸。首先加水，加盐启动转鼓，10分钟后加甲酸转动20分钟，加硫酸转动1h。使用食盐和酸对裸皮进行处理，降低裸皮的pH值，静置12h，控水
	废水
噪声

	浸酸废水（W5）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:3
	加水，转鼓转动 15min ，主要采用闷水洗，水洗 2 次
	
	

	
	鞣制
	鞣制转鼓
	油预鞣剂
丙烯酸预鞣剂
铬粉
醋酸钠
小苏打
	1:3
	铬鞣的目的是利用三价铬离子将皮纤维的胶原集团连接起来，赋予皮革丰满的手感，增加皮革的抗张、抗撕裂强度。待铬鞣液全部透入生皮的内层之后，加入一定量的提碱剂（小苏打），提高鞣液的碱度，加强鞣制作用，以增加Cr3+与胶原上羧基的结合，直到铬鞣革在不低于95℃的热水中不收缩，鞣制即告完成。生产过程加入预鞣剂转动1h后加入铬鞣粉转动1h，加入醋酸钠转动1h，加入小苏打转动1h，升温至34℃，转动3h，静置12h，出鼓静置7d。
	
	鞣制废水（W6）
噪声（N）


	
	水洗回软
	
	水
脱脂剂
草酸
	1:3
	向转鼓中加入水、脱脂剂和草酸，转动40分钟，去除皮内残留的化学物质并回软
	
	回软废水（W7）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:3
	加水，转鼓转动 15min ，主要采用闷水洗，水洗 1 次
	
	


表 3.7-1  羊皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	固液比
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	
	挤水
	挤水机
	/
	/
	利用通过式挤水机挤水，视皮革水分含量的情况挤1～2次
	
	

	
	湿削匀
	削匀机
	/
	/
	按品种规格，将蓝湿皮铬鞣面部分由削匀机削到厚度0.6～1.0mm左右，修边、称重
	固废
噪声
	削匀废料（S4）
噪声（N）

	湿整饰工段
	复鞣填充
	鞣制转鼓
	丙烯酸鞣剂
铬粉
蛋白填充剂
甲酸
	1:8

	复鞣可改善皮革的观感品质，可使皮革具有特殊使用性能，提高皮革的柔软度、丰满度及耐热稳定性，耐磨性，成型性等，调整好水量，温度，逐一加入复鞣填缝材料（丙烯酸鞣剂、铬粉、蛋白填充剂、甲酸），转鼓转动 6h 后排出废水。接着向转鼓中加入水，进行水洗，转鼓转动 20 分钟后排除废水。
	废水
噪声

	复鞣、填充废水（W8）
中和废水（W9）
染色、加脂废水（W10）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:5
	
	
	

	
	中和
	
	小苏打
中和丹宁
	1:3
	中和的目的是去除革中的中性盐和未结合的鞣剂及中和革中的自由酸，调整革表面所带电荷，使染色加脂材料可以渗透结合，染色更加均匀，调整好水量、水温，一次性加入中和试剂（中和丹宁、小苏打），转至规定时间后排出废水。接着向转鼓中加入水，进行水洗，转鼓转动 20 分钟后排除废水。
	
	

	
	水洗
	
	水
	1:3
	
	
	

	
	染色
加脂
	
	染料
丙烯酸填料甲酸
栲胶
三聚氰胺
磷脂
合成油
阳离子油
	1:2
	（1）填充剂可与皮革中的蛋白质（胶原蛋白）结合，有效填充皮革因鞣制、中和产生的皮质松软。加入丙烯酸、栲胶、三聚氰胺转动2h，加甲酸转动0.5h；
（2）染色的目的是赋予皮革一定的颜色，关键是提高染料与皮纤维的结合率和强度，要耐水洗。此工序要根据染料选择的不同来确定温度、pH值和时间等。加入染料转动20分钟。
（3）加脂也称加油，其实质是对皮胚进行适当合理的加脂处理，恢复原皮的柔软度和弹性，防止皮革僵硬发板、开裂，赋予皮革一定的使用性能。加入磷脂、合成油、阳离子油转动1～2h，控水
	
	

	
	水洗
	
	水
	1:2
	加入水进行水洗，转动30分钟，出鼓，静置1～2h
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	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	干整饰工段
	挤水伸展
	挤水伸展机
	/
	使用挤水机挤出多余水分，伸展机可使皮革毛孔展开，达到粒面清晰，平整柔软的目的
	废水
噪声
	染色加脂废水（W10）
噪声（N）

	
	晾挂
	挂晾线
	/
	皮革经铬鞣湿处理后，转入自然挂晾干燥，控制水分20%左右
	/
	/

	
	回潮
	回潮机
	水
	将晾干后的皮胚用回潮机回潮，使干燥后的皮胚按工艺要求均匀的吸收一定量的水分，便于后续的机械助软
	噪声
	噪声（N）

	
	摔软
	摔软转鼓
	/
	通过转鼓的转动，通过鼓的震荡使皮胚获得均匀的水分，手感相对柔软，为干削或磨革奠定良好的基础
	噪声
	噪声（N）

	
	磨革
	磨革机
	/
	采用磨革机对皮革表面进行加工，使皮革表面致柔、精细皮表，使之润目美感
	废气
固废
噪声
	颗粒物（G2）
含铬碎屑（S5）
噪声（N）

	
	绷板
	绷板机
	/
	采用绷板机进行干燥处理，为使其革身平整，定型性好，减小延伸率，增加得革率
	噪声
	噪声（N）

	
	喷浆烘干
	喷浆机
烘干机
	颜料膏
水性丙烯酸
聚氨酯
蜡乳液
手感剂
	采用喷浆机对皮面喷浆涂料，增加整个皮面的亮度的同时使皮面达到柔软、干爽、滑腻等不同客户要求的不同手感。增加革面美观，遮盖皮身缺陷，修正粒面瑕疵。
	废气
噪声
	颗粒物和有机废气（G3）
噪声（N）

	
	轧光熨平印花墩光
	轧光机
熨平机
印花机
墩光机
	/
	根据客户要求，分别用轧光机、熨平机、印花机和贴膜机对皮革表面进行光饰、印花、贴膜等后处理，增加涂层的整体性和紧密性，提高涂层光泽，使革身平整，粒面细致，并使皮面富有花纹。经轧光、熨平等后处理后得到成品革。
	噪声
	噪声（N）

	
	量革
	量革机
	/
	通过修整、检验，进行分级、标识，明确等级要求，尺寸符合要求
	固废
噪声
	皮革废料（S6）
噪声（N）


表 3.7-2 生产参数一览表

	工段
	操作温度及液比
	药剂种类及用量
	转鼓停留时间

	预浸水
	常温，皮液比 1:3
	皮：脱脂剂：浸水酶：杀菌剂=1:0.007:0.0005:0.001
	转鼓转24h

	主浸水
	常温，皮液比 1:3
	皮：脱脂剂：浸水酶=1:0.001:0.0005
	转鼓转动20分钟，静置40分钟，重复四次

	脱毛
	常温
	皮：硫化钠：石灰=1:0.033:0.05
	涂抹后，静置8h

	浸灰脱毛
	常温，皮液比 1:3
	皮：石灰：硫化钠：硫氢化钠：浸灰助剂：脱脂剂
=1:0.035:0.0005:0.01:0.015:0.001
	转鼓转20h

	水洗
	皮液比 1:2
	/
	转鼓转15 分钟

	脱灰
	温度：35℃ , 皮液比 1:2
	皮：无氨脱灰剂= 1:0.008
	转鼓转1h

	水洗
	皮液比 1:2
	/
	转鼓转15 分钟

	软化
	温度：35℃ , 皮液比 1:2
	皮：乳酸：OR酶=1:0.008:0.005
	转鼓转2—4h

	水洗
	皮液比 1:2
	/
	转鼓转20 分钟

	浸酸
	常温，皮液比 1:0.8
	皮：盐：硫酸：甲酸 = 1:0.07:0.01:0.02
	先加盐转10分钟，再加甲酸转20分钟，最后加硫酸转1h

	水洗
	常温，皮液比 1:3
	/
	转鼓转20 分钟

	鞣制
	温度 34℃~40℃ , 皮液比1:3
	皮：油预鞣剂：丙烯酸预鞣剂：铬粉：醋酸钠：小苏打
= 1:0.01:0.02:0.03:0.01:0.03
	转鼓转 6h，静置12h，出鼓静置7d

	水洗回软
	温度 38℃~40℃ , 皮液比1:3
	皮：脱脂剂：草酸=1:0.003:0.002
	转鼓转40 分钟

	水洗
	皮液比1:3
	/
	转鼓转20 分钟


表 3.7-2 生产参数一览表
	复鞣填充
	温度 38℃~40℃ , 皮液比1:8
	皮：丙烯酸鞣剂：铬粉：蛋白填充剂：甲酸=1:0.02:0.01:0.05:0.008
	加入复鞣填充药剂转鼓转 6h

	水洗
	皮液比 1:5
	/
	转鼓转20 分钟

	中和
	温度 35℃ , 皮液比 1:3
	皮：中和丹宁：小苏打=1:0.01:0.003
	转鼓转20 分钟

	水洗
	皮液比 1:3
	/
	转鼓转20 分钟

	染色加脂
	温度 50℃ , 皮液比 1:2
	皮：染料：丙烯酸填料：栲胶：三聚氰胺：磷脂：合成油：阳离子油：甲酸= 1:0.008:0.02:0.02:0.01:0.14:0.045:0.005:0.005
	转鼓转4～6h

	水洗
	皮液比 1:3
	/
	转鼓转30 分钟

	喷浆
	/
	喷底色：水性丙烯酸：蜡乳液：水=2:2:3
喷顶色：聚氨树脂：颜料膏：手感剂：水=3:1:0.8:2
	/
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图 3.7-1  羊皮革生产工艺流程图


表 3.7-3  羊皮革生产线污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污设备
	产污工序
	编号
	主要污染物
	措施及去向

	废气
	生皮库
	物料储存
	G1
	H2S、NH3、臭气浓度
	生皮库密闭
	无组织排放


	
	/
	包灰碱、退毛（人工）
	
	
	车间密闭、通风
	

	
	浸水转鼓
	浸灰、脱毛
	
	
	
	

	
	磨革机
	磨革
	G2
	颗粒物
	磨革设立单独隔间或隔断，产生废气引入1台布袋除尘器（TA001）进行处理，处理后废气经17m高排气筒（DA001））排放

	
	喷浆机、烘干机
	喷浆、烘干
	G3

	颗粒物
	封闭喷浆机和烘干机
	过滤棉+二级活性炭吸附（TA002）+17m高排气筒（DA002）

	
	
	
	
	NMHC
	
	

	
	各转鼓投料
	—
	颗粒物
	各转鼓生产会涉及辅料投加，本项目使用辅料除纯碱及石灰为粉状物料外，其他辅料均为大颗粒晶体或液态物料，投料时要求工人缓慢投加粉状物料，因水厂车间常年湿度大，投料过程中起尘量极少，同时水厂车间密闭，产生的极少量粉尘全部自然沉降，不会外排到环境中，本环评不作定量分析






表 3.7-3  羊皮革生产线污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污设备
	产污工序
	编号
	主要污染物
	措施及去向

	废水
	浸水转鼓
	预浸水
	W1
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、氨氮、总氮、氯化物
	经格栅固液分离后进入综合废水处理站

	
	浸水转鼓
	浸灰脱毛
	W2
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、氨氮、总氮、硫化物
	70%回用，20%排入含硫废水预处理单元处理

	
	
	水洗
	W2
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、氨氮、总氮、硫化物
	经格栅固液分离后排入含硫废水预处理单元处理


	
	浸水转鼓
	脱灰
	W3
	pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、硫化物
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	
	软化
	W4
	pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、硫化物
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	浸酸转鼓

	浸酸
	W5
	pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、氯化物
	排入综合废水处理站

	
	
	水洗
	
	
	

	
	鞣制转鼓
	鞣制
	W6
	pH、COD、BOD5、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度、动植物油
	70%回用，20%排入含铬废水处理站处理达标后排入厂区综合废水处理站处理

	
	
	水洗回软
	W7
	pH、COD、BOD5、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度、动植物油
	经含铬废水处理站处理达标后排入厂区综合废水处理站进一步处理

	
	
	水洗
	
	
	

	
	挤水机
	挤水
	
	
	

	
	鞣制转鼓
	复鞣填充
	W8
	pH、COD、BOD5、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	
	中和
	W9
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、色度
	排入综合废水处理站


	
	
	水洗
	
	
	

	
	
	染色加脂
	W10
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、总磷
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	挤水伸展机
	挤水伸展
	
	
	


表 3.7-3  羊皮革生产线污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污设备
	产污工序
	编号
	主要污染物
	处理措施

	固体废物
	生皮库
	抖盐
	S1
	废盐
	收集后外售

	
	去肉机
	去肉
	S2
	油脂、碎肉
	

	
	人工包灰碱
	退毛
	S3
	废毛
	收集后外售

	
	湿削匀机
	削匀
	S4
	削匀废料
	危废贮存库暂存，定期送有危险废物处置资质单位进行处理

	
	磨革机
	磨革
	S5
	含铬碎屑
	

	
	量革机
	量革
	S6
	皮革废料
	收集后外售

	噪声
	生产设备
	各生产工序
	/
	等效连续A声级
	基础减震、厂房隔声




阜新慧泽节能环保技术咨询有限公司2

（二）牛皮革生产工艺流程及排污节点
1.牛皮制革工艺与羊皮革生产工序相似，与羊皮革生产工序相比皮液比不同，不需要人工包灰碱退毛，多了片皮工序。工艺分为准备、鞣制、湿整饰和干整饰四个工段。各道工序的具体内容见下表。
2.工艺流程简介
（1）准备工段
本工段是使原料皮恢复到鲜皮的含水量，除去油脂、表皮、毛、皮下组织、纤维间质等无用的物质，适当松散胶原纤维结构，为鞣制做好准备。主要包括原抖盐、皮组批、浸水、包灰碱退毛、浸灰脱毛、去肉、水洗脱灰、软化水洗等工序。
①抖盐：来料为盐湿皮，有一部分盐粒附着在原料皮表面，在组批之前进行人工抖盐，会产生废盐（S1），收集后暂存于一般固废间，外售。
②原皮组批：将零散的原料皮按路分、状态、大小进行分拣归类，并按同一配方要求的固定重量进行标准化投料单元划分。
③预浸水：除盐后的生皮进入浸水鼓，浸水鼓内加入水、浸水酶、杀菌剂，将原理皮上残留的食盐、防腐剂等洗去，预浸水24h。产生预浸水废水（W1）
④主浸水：加入浸水剂使原料皮充分吸水恢复到鲜皮状态，同时加入脱脂剂，脱掉原皮中细胞内的油脂。此工序产生的浸水废水不外排，全部回用于预浸水工序。
⑤去肉：将恢复鲜活度的生皮送入去肉机，利用去肉机上的滚刀去除生皮上参与的油脂（S2）外售。
⑥浸灰脱毛、逆流水洗二次：使用硫化钠和石灰等材料，进一步去除毛发，并使皮纤维在碱性条件下进行浸灰，去除纤维间质，得到灰皮。产生的浸灰废液处理后部分回用，剩余含硫废水（W2）排入含硫废水预处理装置。加水洗皮，去除皮上的石灰等碱性物质，产生含硫废水（W2）排入含硫废水预处理装置。
⑦片皮：浸灰后的灰皮经片皮机将牛皮分为头层皮和二层皮。
⑧脱灰、逆流水洗二次：使用无氨脱灰剂将灰皮的pH值降低到中性或弱碱性范围，基本消除碱膨胀，除去裸皮中的硫化物、碱、脂肪皂化物，得到裸皮。产生脱灰废水（W3）排入含硫废水预处理装置。加水洗皮，去除残留的杂质，产生脱灰废水（W3）排入含硫废水预处理装置。
⑨软化、水洗：使用乳酸和OR酶对裸皮进行处理，松散纤维并去除纤维间质，本工序产生软化水洗废水（W4）排入含硫废水预处理装置。加水对裸皮进行水洗，产生软化废水（W4）排入含硫废水预处理装置。
准备工段生皮库及浸灰脱灰工段在运行、投料过程中均产生恶臭气体，本项目采用低硫少硫工艺减少恶臭气体产生。
（2）鞣制工段
本工段利用鞣剂分子在皮胶原分子链之间形成交联，提高胶原结构稳定性，将酸裸皮变成革。
①浸酸、逆流二次水洗：将酸和中性盐按一定比例配成溶液处理经软化后的裸皮，降低裸皮pH值，使皮纤维开展，鞣料易于透入，为后续鞣制工序做准备。此工序产生废水（W5）排入综合废水处理站。加水洗皮，产生废水（W5）排入综合废水处理站。
②鞣制：使用铬粉对酸皮进行处理，使皮纤维发生交联，得到耐热和耐微生物性能良好的蓝湿革。本工序产生鞣制废水（W6），经铬液回收系统处理后部分回用，剩余废水排入含铬废水预处理设施。
③水洗回软和清洗：向转鼓中加入脱脂剂和草酸，洗去皮纤维间未结合的鞣剂、中性盐及酸碱残留，使鞣制后收缩紧绷的胶原纤维重新舒展，恢复一定的柔软度和延伸性，便于后续加工，然后加水洗皮。此工序产生含铬废水（W7）排入含铬废水预处理设施。
④静置挤水：通过静置使铬鞣剂与皮纤维继续发生作用；通过挤水去除多余的水分。本工序产生含铬废水（W7），排入含铬废水预处理设施。
（3）湿整饰工段
通过向皮革中加入油脂、鞣剂、染料等皮化材料和机械作用，赋予皮革更好的使用性能，如丰满柔软的身骨、各种颜色等。
①削匀：将多余的皮革成分削去，得到厚度均匀的皮革。本工序产生含铬碎料（S3），委托有资质单位进行处置。
②复鞣填充、二次逆流水洗：使用复鞣填缝材料对皮革进行处理，提高皮革的使用性能，然后加水进行水洗，洗去残留的化学物质。产生含铬废水（W8）排入含铬废水预处理设施。
③中和、二次逆流水洗：去除革中的中性盐和未结合的鞣剂及中和革中的自由酸，调整革表面所带电荷，使染色加脂材料可以渗透结合，染色更加均匀，加水洗皮，洗去化学残留，产生中和废水（W9）排入综合废水处理站。
④染色加脂、二次逆流水洗：使用染料对皮革进行着色，得到所需的颜色，并使用加脂剂对皮革进行处理，得到具有所需柔软性能的皮革产品。产生染色加脂废水（W10）排入综合废水处理站。
⑤挤水伸展：除去皮革中多余的水分，并通过伸展，提高皮革的平整性，产生的染色加脂废水（W10）排入综合废水处理站。
（4）干整饰工段
通过对湿态的皮革进行干燥、机械做软、表面处理、喷涂等，赋予皮革柔软的手感、漂亮的外观。本项目涂饰剂均为水性，不使用有机溶剂。
①回潮：将晾干后的皮胚用回潮机回潮，使干燥后的皮胚按工艺要求均匀的吸收一定量的水分，便于后续的机械助软。此工序回潮机用水全部消耗，不产生废水。
②摔软：回潮静置后的皮装鼓摔软，控制好摔软时间和潮度，出鼓前抽风降温，以免有折痕。
③磨革：采用磨革机对皮革表面进行加工，使皮革表面致柔、精细皮表，使之润目美感。此工序产生颗粒物（G2）以及含铬碎屑（S4），颗粒物经布袋除尘器（TA001）处理后经17m高排气筒排放，含铬碎屑委托有资质单位处置。
④绷板：使皮革延伸，消除皱纹，提高得革率。
⑤喷浆、烘干：采用喷浆机对皮面喷浆涂料，增加整个皮面的亮度的同时使皮面达到柔软、干爽、滑腻等不同客户要求的不同手感。增加革面美观，遮盖皮身缺陷，修正粒面瑕疵。此工序产生颗粒物和有机废气（G3），经过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA002）处理后经17m高排气筒排放。
⑥轧光、熨平、印花、墩光：分别用轧光机、熨平机、印花机和贴膜机对皮革表面进行光饰、印花、贴膜等后处理，增加涂层的整体性和紧密性，提高涂层光泽，使革身平整，粒面细致，并使皮面富有花纹。经轧光、熨平等后处理后得到成品革。
⑦量革、入库：在量革机上进行，标记准确的面积尺寸，量革完成后将成品入库待售。此工序产生皮革废料（S5），收集后外售。
具体详细生产工艺及排污节点见下表及下图。
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表 3.7-4     牛皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	皮液比
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	准备工段
	储存
	/
	/
	/
	外购牛皮暂存于厂区生皮库，在组批之前进行人工抖盐，生产时将原料皮按生皮大小、等级、皮板厚薄等不同情况组成生产批。
	废气
	恶臭气体（G1）

	
	抖盐
	人工
	/
	/
	
	固废
	废盐（S1）

	
	组批
	人工
	/
	/
	
	/
	/

	
	预浸水
	浸水转鼓
	浸水酶
杀菌剂
脱脂剂
	1:5
	主要去除原料皮上的污物和防腐剂，溶解原料皮中可溶性蛋白质，使原皮的纤维结构和含水量基本上恢复到鲜皮状态，有利于以后的机械化处理和化学处理。加入化学助剂，转鼓转动20分钟后停止转动，以后每小时转动 3～5分钟，转动24h之后排出废水，皮张出鼓。
	废水
噪声

	浸水废水（W1）
噪声（N）


	
	主浸水
	浸水转鼓
	浸水酶
脱脂剂
	1:5
	加入浸水酶使原料皮充分吸水恢复到鲜皮状态，同时加入脱脂剂脱掉原皮中细胞内的油脂
	噪声
	
噪声（N）


	
	去肉
	去肉机
	/
	/
	将浸水后恢复鲜活度的生皮送入去肉机，利用去肉机上的滚刀去除生皮上的脂肪、碎肉
	固废
噪声
	油脂、碎肉（S2）
噪声（N）

	
	浸灰脱毛
	浸水转鼓
	浸灰助剂
石灰
硫化钠硫氢化钠
脱脂剂
	1:5
	脱毛后裸皮进入浸灰鼓，根据固液比加入一半水、浸灰助剂、硫化钠，5h后补水的同时加石灰静置20h。
	废气
废水
噪声
	恶臭气体（G1）
浸灰废水（W2）
噪声（N）


	
	水洗
	
	水
	1:4
	加水洗皮，去除皮上的石灰等碱性物质，转动20分钟，控水
	
	

	
	片皮
	片皮机
	/
	/
	浸灰后的灰皮经片皮机将牛皮分为头层皮和二层皮
	噪声
	噪声（N）

	
	脱灰
	浸水
转鼓
	无氨脱灰剂
	1:4
	加水，同时加入无氨脱灰剂，启动转鼓转动2h，降低灰皮pH值，基本消除碱膨胀，除去裸皮中的硫化物、碱、脂肪皂化物，得到裸皮。控水
	废水
噪声
	脱灰废水（W3）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:4
	加水洗2遍，控水
	
	


表 3.7-4 牛皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	皮液比
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	
	软化
	浸水
转鼓
	乳酸
OR酶
	1:4
	加水，加乳酸、OR酶，启动转鼓2～4h，低温软化剂可松散纤维并去除纤维间质。控水
	废水
噪声
	软化废水（W4）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:4
	加水洗2遍，控水
	
	

	鞣制工段
	浸酸
	浸酸转鼓
	盐
甲酸
硫酸
	1:1.5
	采用小液比低盐浸酸。加水，加盐启动转鼓，10分钟后加甲酸、硫酸转动1h。使用食盐和酸对裸皮进行处理，降低裸皮的pH值，静置12h，控水
	废水
噪声
	浸酸废水（W5）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:5
	加水，转鼓转动20分钟，水洗2次
	
	

	
	鞣制
	鞣制转鼓
	油预鞣剂
丙烯酸鞣剂
铬粉
醋酸钠
小苏打
	1:4
	生产过程加入预鞣剂转动1h后加入铬鞣粉转动2～4h，加入醋酸钠转动1h，加入小苏打转动1h，升温至34℃，转动3h，静置12h，出鼓静置7d。
	废水
噪声
	鞣制废水（W6）
噪声（N）

	
	水洗回软
	
	水
脱脂剂
草酸
	1:5
	向转鼓中加入水、脱脂剂和草酸，转动40分钟，去除皮内残留的化学物质并回软
	废水
噪声
	回软废水（W7）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:5
	加水，转鼓转动20分钟，水洗1次
	
	

	
	挤水
	挤水机
	/
	/
	利用通过式挤水机挤水，视皮革水分含量的情况挤1～2次
	
	

	
	湿削匀
	削匀机
	/
	/
	按品种规格，将蓝湿皮铬鞣面部分由削匀机削到厚度0.6～1.0mm左右，修边、称重
	固废
噪声
	削匀废料（S3）
噪声（N）

	湿整饰工
	复鞣、填充
	鞣制转鼓
	丙烯酸鞣剂
铬粉
蛋白填充剂
甲酸
	1:5
	调整好水量，温度，逐一加入复鞣填缝材料（丙烯酸鞣剂、铬粉、蛋白填充剂、甲酸），转鼓转动 6h 后排出废水。接着向转鼓中加入水，进行水洗，转鼓转动 20 分钟后排出废水。
	废水
噪声

	复鞣填充废水（w8）
噪声（N）


表 3.7-4 牛皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	皮液比
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	段
	水洗
	鞣制转鼓
	水
	1:5
	
	
	

	
	中和
	
	小苏打
中和丹宁
	1:3
	调整好水量、水温，一次性加入中和试剂（中和丹宁、小苏打），转至规定时间后排出废水。接着向转鼓中加入水，进行水洗，转鼓转动 20 分钟后排除废水。
	
	中和废水（w9）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:3
	
	
	

	湿整饰工段
	染色加脂
	鞣制转鼓
	染料
丙烯酸填料
甲酸
栲胶
三聚氰胺
磷脂
合成油
阳离子油
	1:3
	（1）填充剂可与皮革中的蛋白质（胶原蛋白）结合，有效填充皮革因鞣制、中和产生的皮质松软。加入丙烯酸、栲胶、三聚氰胺转动2h，加甲酸转动0.5h；
（2）染色的目的是赋予皮革一定的颜色，关键是提高染料与皮纤维的结合率和强度，要耐水洗。此工序要根据染料选择的不同来确定温度、pH值和时间等。加入染料转动20分钟。
（3）加脂也称加油，其实质是对皮胚进行适当合理的加脂处理，恢复原皮的柔软度和弹性，防止皮革僵硬发板、开裂，赋予皮革一定的使用性能。加入磷脂、合成油、阳离子油转动1～2h，控水
	废水
噪声
	染色加脂废水（W10）
噪声（N）

	
	水洗
	
	水
	1:3
	加入水，转动30分钟，清洗2遍，出鼓，静置12h
	
	

	
	挤水伸展
	挤水伸展机
	/
	/
	使用挤水机挤出多余水分，使皮革毛孔展开，达到粒面清洗，平整柔软
	
	

	
	挂晾
	挂晾线
	/
	/
	使皮革经铬鞣湿处理后，转入自然挂晾干燥，控制水分20%左右
	/
	/









表 3.7-4  牛皮革生产工艺流程
	工段
	工序
	生产设备
	化学辅料
	详细流程
	污染物产生情况

	
	
	
	
	
	类别
	污染物

	干整饰工段
	回潮
	回潮机
	水
	将晾干后的皮胚用循环水回潮机回潮，使干燥后的皮胚按工艺要求均匀地吸收一定量的水分，便于后续的机械助软
	噪声
	噪声（N）

	
	摔软
	摔软转鼓
	/
	通过转鼓的转动，通过鼓的震荡使皮胚获得均匀的水分，手感相对柔软，为干削或磨革奠定良好的基础
	噪声
	噪声（N）

	
	磨革
	磨革机
	/
	采用磨革机对皮革表面进行加工，使皮革表面致柔、精细皮表，使之润目美感
	废气
固废
噪声
	含颗粒物废气（G2）
含铬碎屑（S4）
噪声（N）

	
	绷板
	绷板机
	/
	采用绷板机进行干燥处理，为使其革身平整，定型性好，减小延伸率，增加得革率
	噪声
	噪声（N）

	
	喷浆烘干
	喷浆机
烘干机
	颜料膏
水性丙烯酸
蜡乳液
聚氨酯树脂
手感剂
	采用喷浆机对皮面喷浆涂料，增加整个皮面的亮度的同时使皮面达到柔软、干爽、滑腻等不同客户要求的不同手感。增加革面美观，遮盖皮身缺陷，修正粒面瑕疵
	废气
噪声
	颗粒物和有机废气（G3）
噪声（N）

	
	轧光熨平印花墩光
	轧光机
熨平机
印花机
墩光机
	/
	根据客户要求，分别用轧光机、熨平机、印花机和贴膜机对皮革表面进行光饰、印花、贴膜等后处理，增加涂层的整体性和紧密性，提高涂层光泽，使革身平整，粒面细致，并使皮面富有花纹。经轧光、熨平等后处理后得到成品革。
	噪声
	噪声（N）

	
	量革
	量革机
	/
	对每一批过来的产品，通过修整、检验，进行分级、标识，排尺前明确等级要求，尺寸符合要求
	固废
噪声
	皮革废料（S5）
噪声（N）





表 3.7-5 生产参数一览表

	工段
	操作温度及液比
	药剂种类及用量
	转鼓停留时间

	预浸水
	常温，皮液比 1:5
	皮：脱脂剂：浸水酶：杀菌剂=1:0.007:0.0005:0.001：
	转鼓转24h

	主浸水
	常温，皮液比 1:5
	皮：脱脂剂：浸水酶=1:0.001:0.0005
	转动20分钟，静置40分钟，重复四次

	浸灰脱毛
	常温，皮液比 1:5
	皮：石灰：硫化钠：硫氢化钠：浸灰助剂：脱脂剂
=1:0.05:0.015:0.005:0.005:0.001
	转鼓转5h，静置20h

	水洗
	皮液比 1:4
	/
	转鼓转20分钟

	脱灰
	温度：35℃ , 皮液比 1:4
	皮：无氨脱灰剂= 1:0.01
	转鼓转1h

	水洗
	皮液比 1:4
	/
	转鼓转20分钟

	软化
	温度：35℃ , 皮液比 1:4
	皮：乳酸：OR酶=1:0.01:0.005
	转鼓转2—4h

	水洗
	皮液比 1:4
	/
	转鼓转20 分钟

	浸酸
	常温，皮液比 1:1.5
	皮：盐：硫酸：甲酸 = 1:0.07:0.01:0.01
	先加盐转10分钟，再加甲酸转20分钟，最后加硫酸转1h

	水洗
	皮液比 1:5
	/
	转鼓转20分钟

	鞣制
	温度 34℃~40℃ , 皮液比1:4
	皮：油预鞣剂：丙烯酸预鞣剂：铬粉：醋酸钠：小苏打
= 1:0.03:0.03:0.05:0.03:0.05
	转鼓转 6h，静置12h，出鼓静置7d

	水洗回软
	温度 38℃~40℃ , 皮液比1:5
	皮：脱脂剂：草酸=1:0.003:0.002
	转鼓转40 分钟

	水洗
	皮液比 1:5
	/
	转鼓转20分钟




表 3.7-5 生产参数一览表
	复鞣填充
	温度 38℃~40℃ , 皮液比1:5
	皮：丙烯酸鞣剂：铬粉：蛋白填充剂：甲酸=1:0.025:0.015:0.05:0.008
	加入复鞣填充药剂转鼓转 6h

	水洗
	皮液比 1:5
	/
	转鼓转20 分钟

	中和
	温度 35℃ , 皮液比 1:3
	皮：中和丹宁：小苏打=1:0.03:0.005
	转鼓转20 分钟

	水洗
	皮液比 1:3
	/
	转鼓转20 分钟

	染色加脂
	温度 50℃ , 皮液比 1:3
	皮：染料：丙烯酸填料：栲胶：三聚氰胺：磷脂：合成油：阳离子油：甲酸= 1:0.008:0.02:0.02:0.02:0.13:0.05:0.005:0.05
	转鼓转4～6h

	水洗
	皮液比 1:3
	/
	转鼓转30 分钟

	喷浆
	/
	喷底色：水性丙烯酸：蜡乳液：水=2:2:3
喷顶色：聚氨树脂：颜料膏：手感剂：水=3:1:0.8:2
	/
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图 3.7-2  牛皮革生产工艺流程图

表 3.7-6  牛皮革生产污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污设备
	产污工序
	编号
	主要污染物
	措施及去向

	废气
	生皮库
	物料储存
	G1
	H2S、NH3、臭气浓度
	生皮库密闭
	无组织排放

	
	浸水转鼓
	浸灰、脱毛
	
	
	车间密闭、通风
	

	
	磨革机
	磨革
	G2
	颗粒物
	磨革设立单独隔间或隔断，产生废气引入1台布袋除尘器（TA001）进行处理，处理后废气经17m高排气筒（DA001）排放

	
	喷浆机、烘干机
	喷浆、烘干
	G3
	颗粒物
	封闭喷浆机和烘干机
	过滤棉+二级活性炭吸附（TA002）+17m高排气筒（DA002）

	
	
	
	
	NMHC
	
	

	
	各转鼓投料
	—
	颗粒物
	各转鼓生产会涉及辅料投加，本项目使用辅料除纯碱及石灰为粉状物料外，其他辅料均为大颗粒晶体或液态物料，投料时要求工人缓慢投加粉状物料，因水厂车间常年湿度大，投料过程中起尘量极少，同时水厂车间密闭，产生的极少量粉尘全部自然沉降，不会外排到环境中，本环评不作定量分析






表 3.7-6  牛皮革生产污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污设备
	产污工序
	编号
	主要污染物
	措施及去向

	废水
	浸水转鼓
	预浸水
	W1

	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、氨氮、总氮、氯化物
	经格栅固液分离后进入综合废水处理站

	
	浸水转鼓
	浸灰脱毛
	W2
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、氨氮、总氮、硫化物
	70%回用，20%排入含硫废水预处理单元处理

	
	
	水洗
	W2
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、氨氮、总氮、硫化物
	经格栅固液分离后排入含硫废水预处理单元处理


	
	浸水转鼓
	脱灰
	W3
	pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、硫化物
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	
	软化
	W4
	pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、硫化物
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	浸酸转鼓

	浸酸
	W5
	pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、总氮、氯化物
	排入综合废水处理站

	
	
	水洗
	
	
	

	
	鞣制转鼓
	鞣制
	W6
	pH、COD、BOD5、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度、动植物油
	70%回用，20%排入含铬废水处理站处理达标后排入厂区综合废水处理站处理

	
	
	水洗回软
	W7
	pH、COD、BOD5、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度、动植物油
	经含铬废水处理站处理达标后排入厂区综合废水处理站进一步处理

	
	
	水洗
	
	
	

	
	挤水机
	挤水
	
	
	

	
	鞣制转鼓
	复鞣填充
	W8
	pH、COD、BOD5、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	
	中和
	W9
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、色度
	排入综合废水处理站


	
	
	水洗
	
	
	

	
	
	染色加脂
	W10
	pH、COD、BOD5、SS、色度、动植物油、总磷
	

	
	
	水洗
	
	
	

	
	挤水伸展机
	挤水伸展
	
	
	


表 3.7-6  牛皮革生产污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污设备
	产污工序
	编号
	主要污染物
	处理措施

	固体废物
	生皮库
	抖盐
	S1
	废盐
	收集后外售


	
	去肉机
	去肉
	S2
	油脂、碎肉
	

	
	湿削匀机
	削匀
	S3
	削匀废料
	危废贮存库暂存，定期送有危险废物处置资质单位进行处理

	
	磨革机
	磨革
	S4
	含铬碎屑
	

	
	量革机
	量革
	S5
	皮革废料
	收集后外售

	噪声
	生产设备
	各生产工序
	/
	等效连续A声级
	基础减震、厂房隔声


其他工序污染物产生情况见下表：








表 3.7-7  其他工序污染物产生及治理情况一览表
	类别
	产污单元
	主要污染物
	处理措施

	废气
	综合废水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	碱喷淋塔+15m高排气筒

	
	一般固废贮存库
	
	

	
	危废贮存库
	
	

	废水
	喷浆机
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、色度
	含铬的水厂车间地面冲洗水和鞣制转鼓清洗水进入含铬废水预处理站，整理车间地面冲洗水、其他转鼓清洗水、喷浆废气治理和喷淋塔产生的废水进入综合废水处理站

	
	喷淋塔
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	

	
	整理车间地面冲洗、其他转鼓清洗
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	

	
	水厂车间地面冲洗、鞣制转鼓清洗
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总铬、六价铬
	

	
	职工生活
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	化粪池

	噪声
	风机
	设备噪声
	厂房隔声、基础减震、隔离衰减

	
	水泵
	
	

	固体
废物
	污水处理
	含铬污泥
	委托阜新环发废弃物处置有限公司处置

	
	
	综合污泥
	委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置

	
	
	含硫预处理污泥
	

	
	
	隔油池产生的油脂
	暂存于一般固废贮存库

	
	废气治理
	废布袋
	暂存于危废贮存库，委托资质单位进行处置

	
	
	除尘灰
	

	
	
	废过滤棉
	

	
	
	废活性炭
	

	
	化料库
	一般物料废包装物
	暂存于一般固废贮存库

	
	
	废铬粉袋等有毒化学品废包装
	暂存于危废贮存库，委托资质单位进行处置

	
	设备润滑
	废机油
	

	
	
	废油桶
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一处置
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3.8.1 物料平衡
表 3.8-1   本项目物料平衡一览表
	入料
	出料

	物料名称
	t/a
	名称
	t/a

	1
	浸水
	生皮
	23500
	产品
	8590.54

	2
	
	脱脂剂
	158
	水损失
	61500

	3
	
	浸水酶
	63.5
	综合废水
	574335.53

	4
	
	杀菌剂
	43.5
	油脂、碎肉
	7850.65

	5
	包灰碱（羊皮）
	硫化钠
	396
	废毛
	3096

	6
	
	石灰
	600
	削匀废料
	4900

	7
	浸灰
	石灰
	820
	皮革废料
	0.86

	8
	
	硫化钠
	126
	颗粒物产生量（包括含铬碎屑）
	8.6

	9
	
	硫氢化钠
	175
	有机废气产生量
	25.22

	10
	
	浸灰助剂
	220
	废盐
	49.35

	11
	
	脱脂剂
	20
	
	

	12
	脱灰
	无氨脱灰剂
	120
	
	

	13
	软化
	乳酸
	120
	
	

	14
	
	OR酶
	67.5
	
	

	15
	浸酸
	氯化钠
	945
	
	

	16
	
	硫酸
	135
	
	

	17
	
	甲酸
	210
	
	

	18
	鞣制
	油预鞣剂
	255
	
	

	19
	
	丙烯酸鞣剂
	270
	
	

	20
	
	铬粉
	525
	
	

	22
	
	醋酸钠
	255
	
	

	23
	
	小苏打
	525
	
	

	24
	水洗回软
	脱脂剂
	40.5
	
	

	25
	
	草酸
	27
	
	

	26
	复鞣填充
	甲酸
	100
	
	

	27
	
	蛋白填充剂
	430
	
	

	28
	
	丙烯酸鞣剂
	197
	
	

	29
	
	铬粉
	111
	
	

	30
	中和
	中和丹宁
	186
	
	

	31
	
	小苏打
	35.8
	
	

	32
	染色加脂
	丙烯酸填料
	136
	
	

	33
	
	甲酸
	43
	
	

	34
	
	染料
	68.8
	
	

	35
	
	栲胶
	172
	
	

	36
	
	三聚氰胺
	172
	
	

	37
	
	磷脂
	1154
	
	

	38
	
	合成油
	412
	
	

	39
	
	阳离子油
	43
	
	

	40
	涂 饰
	颜料膏
	42.66
	
	

	41
	
	聚氨树脂
	127.98
	
	

	43
	
	丙烯酸树脂
	82.89
	
	

	44
	
	蜡乳液
	82.89
	
	

	45
	
	手感剂
	34.13
	
	

	46
	各工序
	新鲜水
	627108.6
	
	

	合计
	660356.75
	
	660356.75


3.8.2 铬平衡
（1）羊皮鞣制工序铬平衡
本项目羊皮革铬鞣过程使用铬粉量为 225t/a ，复鞣过程使用铬粉量为 36t/a 。铬粉中三氧化二铬含量25%，三氧化二铬中铬元素的质量分数为68.4%，则铬鞣和复鞣过程铬粉中铬含量为 44.631t/a。
根据企业提供工艺，本项目为高吸收铬鞣工艺，铬鞣和复鞣环节皮料对铬的吸收效率为85%，则进入蓝湿皮铬含量为37.9364t/a，进入废水中的铬含量为 44.631×15%=6.6947t/a，含铬废水处理效率为99.3%，则含铬污泥中铬含量6.6478t/a，排放至综合废水处理站的总铬含量为0.0469t/a。
根据工程分析，项目羊皮革成品中铬含量18.1894t/a；含铬废边角料（含除尘灰）的产生量为3903.6t/a，则含铬废边角料（含除尘灰）中总铬含量为19.7451t/a；量革产生的皮革废料为0.36t，则皮革废料中含铬为0.0018t/a。羊皮革生产工序铬平衡核算见下表3.8-2。
                 表3.8-2  本项目羊皮革生产工序铬平衡一览表       单位：t/a
	产品
	名称
	生产工艺
	进方
	出方

	
	
	
	使用量
	含铬量
	去向
	含铬量
	备注

	羊皮革
	铬粉
	鞣制
	225 
	38.475 
	综合废水处理站
	0.0469 
	最终排至园区污水处理厂

	
	铬粉
	复鞣
	36 
	6.156 
	含铬污泥
	6.6478 
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	
	
	
	皮革成品
	18.1894 
	产品

	
	
	
	
	
	废边角料（含除尘灰）
	19.7451 
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	
	
	
	皮革废料
	0.0018 
	外售综合利用

	
	合计
	261
	44.631 
	/
	44.631
	/


[image: ]
图3.8-1 羊皮革工序铬平衡图     单位：t/a
（2）牛皮鞣制工序铬平衡
本项目牛皮革铬鞣过程使用铬粉量为300t/a ，复鞣过程使用铬粉量为 75t/a 。铬粉中三氧化二铬含量25%，三氧化二铬中铬元素的质量分数为68.4%，则铬鞣和复鞣过程铬粉中铬含量为 64.125t/a。
根据企业提供工艺，本项目为高吸收铬鞣工艺，铬鞣和复鞣环节皮料对铬的吸收效率为85%，则进入蓝湿皮铬含量为54.5063t/a，进入废水中的铬含量为 64.125×15%=9.6188t/a，含铬废水处理效率为99.3%，则含铬污泥中铬含量9.5515t/a，排放至综合废水处理站的总铬含量为0.0673t/a。
根据工程分析，项目牛皮革成品中铬含量45.3719t/a；含铬废边角料（含除尘灰）的产生量为1005t/a，则含铬废边角料（含除尘灰）中总铬含量为9.1298t/a；量革产生的皮革废料为0.5t，则皮革废料中含铬为0.0045t/a。牛皮革生产工序铬平衡核算见下表3.8-3。
            表3.8-3 本项目牛皮革生产工序铬平衡一览表       单位：t/a
	产品
	名称
	生产工艺
	进方
	出方

	
	
	
	使用量
	含铬量
	去向
	含铬量
	备注

	牛皮革
	铬粉
	鞣制
	300 
	51.3
	综合废水处理站
	0.0673 
	最终排至园区污水处理厂

	
	铬粉
	复鞣
	75 
	12.825
	含铬污泥
	9.5515 
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	
	
	
	皮革成品
	45.3719
	产品

	
	
	
	
	
	废边角料（含除尘灰）
	9.1298
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	
	
	
	皮革废料
	0.0045 
	外售综合利用

	
	合计
	375
	64.125
	/
	64.125
	/


[image: ]图3.8-2    牛皮革工序铬平衡图  单位：t/a
（3）全厂铬平衡
  表 3.8-4   本项目全厂铬平衡一览表       单位：t/a
	名称
	生产工艺
	进方
	出方

	
	
	使用量
	含铬量
	去向
	含铬量
	备注

	铬粉
	鞣制
	525
	89.775
	综合废水处理站
	0.1142
	最终排至园区污水处理厂

	铬粉
	复鞣
	111
	18.981
	含铬污泥
	16.1993
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	
	
	皮革成品
	63.5613
	产品

	
	
	
	
	废边角料（含除尘灰）
	28.8749
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	
	
	皮革废料
	0.0063
	外售综合利用

	合计
	636
	108.756
	/
	108.756
	/


[image: ]

图3.8-3   全厂铬平衡图  单位：t/a
3.8.3 硫平衡
羊皮和牛皮脱毛浸灰过程主要使用的辅料包括硫氢化钠、硫化钠、浸灰剂（含 0.5%—2%硫代乙醇酸钠，本项目按照 1.25%计算）。羊皮革工序硫氢化钠用量 135t/a ，含硫量 54t/a；硫化钠用量402t/a（包灰碱工序用量396t，浸灰脱毛工序用量6t），含硫量115.4462t/a（包灰碱工序113.7231t，浸灰脱毛工序1.7231t）；浸灰助剂用量为 180t/a ，最大含硫量约 0.6316t/a。
浸灰液循环使用，循环量为207.07t/a，含硫量为131.4711t/a。
牛皮革工序硫氢化钠用量40t/a，含硫量16t/a；硫化钠用量120t/a，含硫量34.4615t/a；浸灰助剂用量为 40t/a，最大含硫量约0.1404t/a。浸灰液循环使用，循环量为202.05t/a ，含硫量为118.0524t/a。
硫损失主要是为浸灰后的皮料带出损失，该部分硫一部分进入产品，一部分随后续的水洗等环节析出进入含硫废水中。项目羊皮硫元素平衡见表3.8-5 。
表 3.8-5  项目硫元素平衡表（单位：t/a）

	名称
	生产工艺
	进方
	出方

	
	
	原料使用量
	硫含量
	去向
	硫含量
	备注

	硫化钠
	羊皮革
	包灰碱
	396
	113.7231
	废羊毛
	113.7231 
	外售

	硫化钠
	
	浸灰、脱毛
	6 
	1.7231
	废水
	1.1269 
	排放至皮革园区第一污水处理厂

	硫氢化钠
	
	
	135
	54.00 
	含硫污泥
	50.7103 
	委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置

	浸灰助剂
	
	
	180
	0.6316 
	浸灰废液
	131.4711 
	循环使用

	
	
	
	
	
	皮革成品
	0.0036 
	外售

	
	
	
	
	
	废边角料
	0.0039 
	委托有资质单位处置

	浸灰废液
	
	
	207.07 
	131.4711 
	皮革废料
	0.00000036 
	外售综合利用

	
	
	
	
	
	废油脂、肉渣等
	0.0024 
	外售

	
	
	
	
	
	综合污泥
	4.5076 
	委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置

	合计
	924.07 
	301.5489 
	/
	301.5489 
	

	名称
	生产工艺
	进方
	出方

	
	
	原料使用量
	硫含量
	去向
	硫含量
	备注

	硫化钠
	牛皮革
	浸灰、脱毛
	120.00 
	34.4615 
	废水
	1.0119 
	排放至皮革园区第一污水处理厂

	硫氢化钠
	
	
	40.00 
	16.00 
	含硫污泥
	45.5345 
	委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置

	浸灰助剂
	
	
	40.00 
	0.1404
	浸灰废液
	118.0524 
	循环使用

	
	
	
	
	
	皮革成品
	0.0050 
	外售

	
	
	
	
	
	废边角料
	0.0010 
	委托有危废处置资质单位处理

	浸灰废液
	
	
	202.05 
	118.0524 
	皮革废料
	0.0000005 
	外售综合利用

	
	
	
	
	
	废油脂、肉渣等
	0.0020 
	外售

	
	
	
	
	
	综合污泥
	4.0475 
	委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置

	合计
	402.05 
	168.6543 
	/
	168.6543 
	



项目硫元素平衡图见图3.8-4、3.8-5、3.8-6。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.NWtsSHwps]
图3.8-4 羊皮革工序硫平衡图   单位：t/a
[image: ]
图3.8-5 牛皮革工序硫平衡图 单位：t/a

[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.bZKfCcwps]图3.8-6 全厂硫平衡图  单位：t/a
3.8.4  水平衡
（一）羊皮革
1.需水量估算
羊皮革生产工艺过程用水设备包括浸水转鼓、浸灰转鼓、脱灰软化浸酸转鼓、鞣制转鼓、复鞣染色转鼓以及回潮机，主要用水工序包括浸水工序、浸灰工序、水洗、脱灰、软化、水洗、浸酸工序；铬鞣工序；复鞣、中和、染色、加脂、水洗工序、回潮机用水。根据企业提供的固液比估算用水量，见下表。
表 3.8-6  羊皮各阶段质量参数
	项目
	羊皮基准重量（kg）
	工序

	生皮
	4.5
	原料皮

	去肉后
	4
	浸水去肉后

	灰皮
	2.5
	浸灰去肉后

	蓝湿皮
	1.2
	鞣制、削匀后



表3.8-7   羊皮革各生产工序用水量估算一览表 单位：m3/d
	序号
	用水单元
	皮重
	固液比
	处理量
	总水量
	原料带入水
	新鲜水量

	1
	预浸水
	4.5 
	3 
	10000
	148.5
	13.5
	6.75

	2 
	主浸水
	
	3
	
	135
	0
	135

	3 
	浸灰、脱毛
	4 
	3
	
	120
	0
	44.4

	4 
	水洗1
	2.5 
	2
	
	50
	0
	2.5

	5 
	水洗2
	
	2
	
	50
	0
	50

	6 
	脱灰
	
	2
	
	50
	0
	50

	7 
	水洗1
	
	2 
	
	50
	0
	2.5

	8 
	水洗2
	
	2 
	
	50
	0
	50

	9 
	软化
	
	2
	
	50
	0
	50

	10 
	水洗1
	
	2
	
	50
	0
	2.5

	11
	水洗2
	
	2
	
	50
	0
	50

	12
	浸酸
	1.2 
	0.8
	
	9.6
	0
	9.6

	13 
	水洗1
	
	3
	
	36
	0
	1.8

	14 
	水洗2
	
	3
	
	36
	0
	36

	15 
	鞣制
	
	3
	
	36
	0
	13.3

	16 
	水洗1
	
	3
	
	36
	0
	1.8

	17 
	水洗2
	
	3
	
	36
	0
	36

	18 
	复鞣
	
	8
	
	96
	0
	96

	19 
	水洗1
	
	5
	
	60
	0
	3

	20 
	水洗2
	
	5
	
	60
	0
	60

	21 
	中和
	
	3
	
	36
	0
	36

	22 
	水洗1
	
	3
	
	36
	0
	1.8

	23 
	水洗2
	
	3
	
	36
	0
	36

	24 
	染色加脂
	
	2
	
	24
	0
	24

	25 
	水洗1
	
	3
	
	36
	0
	1.8

	26 
	水洗2
	
	3 
	
	36
	0
	36

	27 
	回潮（ml）
	200 /张
	
	2
	0
	2

	28 
	原料带入水
	0.00135/张
	
	/
	/
	/

	合计
	1415.1
	13.5
	838.77


2.给水
羊皮革生产工艺总用水量为1415.1m3/d，其中新鲜用水量为838.77m3/d，约为0.0839m3/标准张，满足《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）表48 皮革鞣制加工用水定额要求。循环用水量为562.83m3/d，原料皮含水率30%，带入水13.5m3/d。各用水单元用水情况如下：
羊皮革生产新鲜用水量为251631m3/a根据①浸水转鼓用水
浸水转鼓用水工序包括预浸水、主浸水、去肉工序，预浸水工序总用水量为148.5m3/d，其中128.25m3/d为主浸水工序产生的废水，13.5m3/d为原料带入水，6.75m3/d为新鲜水。主浸水工序总用水量为135m3/d，全部为新鲜水。
②浸灰转鼓用水
浸灰工序总用水量为120m3/d，其中75.6m3/d为循环水，44.4m3/d为新鲜水补水。浸灰后逆流漂洗两次，总用水量为100m3/d，新鲜补水量为52.5m3/d。
③脱灰软化转鼓用水
脱灰软化转鼓包括脱灰、软化、水洗，脱灰工序总用水量为50m3/d，全部为新鲜水；脱灰后逆流漂洗两次，总用水量为100m3/d，新鲜补水量为52.5m3/d。软化工序用水量为50m3/d，全部为新鲜水；软化后逆流漂洗两次，总用水量为100m3/d，新鲜补水量为52.5m3/d。
④浸酸、鞣制转鼓用水
浸酸工序总用水量为9.6m3/d，全部采用新鲜水；浸酸后逆流漂洗两次，总用水量为72m3/d，新鲜补水量为37.8m3/d。鞣制工序总用水量为36m3/d，其中22.68m3/d为循环用水，13.3m3/d为新鲜水；鞣制后逆流漂洗两次，总用水量为72m3/d，新鲜补水量为37.8m3/d。
⑤复鞣染色转鼓用水
复鞣染色转鼓生产工序包括复鞣、水洗、中和工序、水洗、染色加脂工序以及水洗工序。复鞣工序总用水量为96m3/d，全部采用新鲜水；复鞣后逆流漂洗两次，总用水量为120m3/d，新鲜补水量为63m3/d。中和工序总用水量为36m3/d，全部为新鲜水；中和后逆流漂洗两次，总用水量为72m3/d，新鲜补水量为37.8m3/d。染色加脂工序总用水量为24m3/d，全部采用新鲜水；染色加脂后逆流漂洗两次，总用水量为72m3/d，新鲜补水量为37.8m3/d。
⑥回潮用水
羊皮革进行一次回潮，用水量为200ml/张，则回潮机用水量为2m3/d，全部为新鲜水。
3.排水
①浸水废水
浸水工序产生浸水废水，废水产生量为141.075m3/d，产生的废水经格栅固液分离后排入综合废水处理站。
②浸灰废水
浸灰工序产生浸灰废液，产生量为108m3/d，浸灰废液经滤毛机处理后75.6m3/d回用于浸灰工序，其余32.4m3/d与浸灰后水洗工序产生的47.5m3/d排入含硫废水预处理单元进一步处理。
③脱灰、软化
脱灰、软化废水总产生量为190m3/d，经格栅固液分离后排入含硫废水预处理单元。
④浸酸废水
浸酸废水产生量为43.32m3/d，产生的废水排入厂区综合废水处理站。
⑤铬鞣废水
皮革鞣制产生铬鞣废液32.4m3/d，其中22.68m3/d经铬鞣废液回收系统处理后回用，其余9.72m3/d与鞣制后水洗、复鞣、水洗、挤水过程产生的废水182.4m3/d排入含铬废水处理站处理达标后排入综合废水处理站。
⑥中和染色废水
中和废水和染色加脂废水产生量分别68.4m3/d和57m3/d，排入综合废水处理站。
羊皮生产废水产生情况见下表。
表3.8-8  废水产生情况一览表 单位：m3/d
	序号
	设备
	废水类型
	废水量
	污染负荷比例

	1
	浸水转鼓
	浸灰废水
	含硫废水
	79.9
	771.815
	34.97%

	
	
	脱灰废水
	
	95
	
	

	
	
	软化废水
	
	95
	
	

	2
	鞣制转鼓
	鞣制、复鞣废水
	含铬废水
	192.12
	
	24.89%

	3
	挤水机
	
	
	
	
	

	4
	浸水转鼓
	浸水废水
	综合废水
	141.075
	
	40.14%

	5
	浸酸转鼓
	浸酸废水
	
	43.32
	
	

	6
	鞣制转鼓
	中和废水
	
	68.4
	
	

	7
	挤水伸展机
	染色加脂废水
	
	57
	
	


4.水平衡
羊皮革生产给排水情况见表3.8-9。
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表3.8-9  羊皮革生产工艺用水平衡表 单位：m3/d
	序号
	用水单元
	设备
	总水量
	原料带入
	新鲜水量
	重复用水量
	损耗量
	排水量
	排水去向

	1 
	预浸水
	浸水转鼓
	148.5 
	13.5 
	6.75 
	128.25 
	7.425 
	141.075 
	进入综合废水处理站处理

	2 
	主浸水
	
	135 
	0 
	135 
	0 
	6.75 
	0 
	

	3 
	浸灰、脱毛
	
	120 
	0 
	44.4 
	75.6 
	12 
	32.4 
	浸灰工序产生的浸灰废液70%回用，剩余30%与其余工序的含硫废水一并进入含硫废水与处理站处理

	4 
	水洗1
	
	50 
	0 
	2.5 
	47.5 
	2.5 
	47.5 
	

	5 
	水洗2
	
	50 
	0 
	50 
	0 
	2.5 
	0 
	

	6 
	脱灰
	
	50 
	0 
	50 
	0 
	2.5 
	47.5 
	

	7 
	水洗1
	
	50 
	0 
	2.5 
	47.5 
	2.5 
	47.5 
	

	8 
	水洗2
	
	50 
	0 
	50 
	0 
	2.5 
	0 
	

	9 
	软化
	
	50 
	0 
	50 
	0 
	2.5 
	47.5 
	

	10 
	水洗1
	
	50 
	0 
	2.5 
	47.5 
	2.5 
	47.5 
	

	11 
	水洗2
	
	50 
	0 
	50 
	0 
	2.5 
	0 
	

	12 
	浸酸
	浸酸转鼓
	9.6 
	0 
	9.6 
	0 
	0.48 
	9.12 
	进入综合废水处理站处理

	13 
	水洗1
	
	36 
	0 
	1.8 
	34.2 
	1.8 
	34.2 
	

	14 
	水洗2
	
	36 
	0 
	36 
	0 
	1.8 
	0 
	

	15 
	鞣制
	鞣制转鼓
	36 
	0 
	13.32 
	22.68 
	3.6 
	9.72 
	鞣制工序产生的鞣制废液70%回用，剩余30%与其余工序的含铬废水一并进入含铬废水与处理站处理

	16 
	水洗1
	
	36 
	0 
	1.8 
	34.2 
	1.8 
	34.2 
	

	17 
	水洗2
	
	36 
	0 
	36 
	0 
	1.8 
	0 
	

	18
	挤水
	挤水机
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	19
	复鞣
	鞣制转鼓
	96 
	0 
	96 
	0 
	4.8 
	91.2 
	

	20 
	水洗1
	
	60 
	0 
	3 
	57 
	3.0 
	57 
	

	21
	水洗2
	
	60 
	0 
	60 
	0 
	3.0 
	0 
	

	22 
	中和
	鞣制转鼓
	36 
	0 
	36 
	0 
	1.8 
	34.2 
	进入综合废水处理站处理

	23
	水洗1
	
	36 
	0 
	1.8 
	34.2 
	1.8 
	34.2 
	

	24 
	水洗2
	
	36 
	0 
	36 
	0 
	1.8 
	0 
	

	25 
	染色加脂
	
	24 
	0 
	24 
	0 
	1.2 
	22.8 
	

	26 
	水洗1
	
	36 
	0 
	1.8 
	34.2 
	1.8 
	34.2 
	

	27 
	水洗2
	
	36 
	0 
	36 
	0 
	1.8 
	0 
	

	
	挤水
	挤水机
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	28
	回潮
	回潮机
	2 
	0 
	2 
	0 
	2 
	0 
	/

	合计
	1415.1 
	13.5 
	838.77 
	562.83 
	80.455
	771.815
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图3.8-7  羊皮革生产水平衡图 单位：m3/d


（二）牛皮革
1.需水量估算
牛皮革生产过程用水设备包括浸水转鼓、浸灰转鼓、脱灰软化浸酸转鼓、鞣制转鼓、复鞣染色转鼓和回潮机，主要用水工序包括浸水工序、浸灰工序、水洗、脱灰、软化、水洗、浸酸工序；铬鞣工序；复鞣、中和、染色、加脂、水洗工序、回潮机用水等用水。根据企业提供的固液比估算用水量见下表。
表3.8-10  牛皮各阶段质量参数 
	项目
	牛皮基准重量（kg）
	工序

	生皮
	25
	原料皮

	去肉后
	20
	浸水去肉后

	灰皮
	15
	浸灰片皮后

	蓝湿皮
	12.5
	鞣制、削匀后


表3.8-11 牛皮革生产工艺用水量估算表 单位：m3/d
	序号
	用水单元
	皮重
	固液比
	处理量
	总水量
	原料带入水量
	新鲜水量

	1 
	预浸水
	25 
	5 
	1333.33 
	176.67 
	10 
	8.33 

	2 
	主浸水
	
	5 
	
	166.67 
	0 
	166.67 

	3 
	浸灰、脱毛
	20 
	5 
	
	133.33 
	0 
	49.33

	4 
	水洗1
	15 
	4 
	
	80 
	0 
	4 

	5 
	水洗2
	
	4 
	
	80 
	0 
	80 

	6 
	脱灰
	
	4 
	
	80 
	0 
	80 

	7 
	水洗1
	
	4 
	
	80 
	0 
	4

	8 
	水洗2
	
	4 
	
	80 
	0 
	80

	9 
	软化
	
	4 
	
	80 
	0 
	80 

	10 
	水洗1
	
	4 
	
	80 
	0 
	4

	11 
	水洗2
	
	4 
	
	80 
	0 
	80

	12 
	浸酸
	12.5 
	1.5 
	
	25 
	0 
	25

	13 
	水洗1
	
	5 
	
	83.33 
	0 
	4.17

	14 
	水洗2
	
	5 
	
	83.33 
	0 
	83.33 

	15 
	鞣制
	
	4 
	
	66.67 
	0 
	24.67 

	16 
	水洗1
	
	5 
	
	83.33 
	0 
	4.17

	17 
	水洗2
	
	5 
	
	83.33 
	0 
	83.33 

	18 
	复鞣
	
	5 
	
	83.33 
	0 
	83.33

	19 
	水洗1
	
	5
	
	83.33 
	0 
	4.17

	20 
	水洗2
	
	5 
	
	83.33 
	0 
	83.33 

	21 
	中和
	
	3
	
	50 
	0 
	50 

	22 
	水洗1
	
	3
	
	50 
	0 
	2.5 

	23 
	水洗2
	
	3 
	
	50 
	0 
	50

	24 
	染色加脂
	
	3 
	
	50 
	0 
	50 

	25 
	水洗1
	
	3 
	
	50 
	0 
	2.5 

	26 
	水洗2
	
	3 
	
	50 
	0 
	50

	27 
	回潮（L）
	1 /张
	
	1.33 
	0 
	1.33

	28 
	原料带入水
	0.0075 /张
	
	
	
	

	合计
	2092.993 
	10 
	1238.162 


2.给水
牛皮生产工艺总用水量为2092.993m3/d，其中新鲜水用量为1238.162m3/d，约为37.14m3/t生皮，满足辽宁省《行业用水定额》（DB21/T1237-2020）表48皮革鞣制加工用水定额要求。重复水用量为844.831m3/d，原料皮含水率30%，带入水10m3/d。各用水单元用水情况如下：
①浸水转鼓用水
浸水转鼓用水工序包括预浸水、主浸水、去肉工序，预浸水工序总用水量为176.666m3/d，其中158.333m3/d为主浸水工序产生的废水，13.5m3/d为原料带入水，8.333m3/d为新鲜水。主浸水工序总用水量为166.666m3/d，全部为新鲜水。
②浸灰转鼓用水
浸灰工序总用水量为133.333m3/d，其中84m3/d为循环水，49.333m3/d为新鲜水补水。浸灰后逆流漂洗两次，总用水量为160m3/d，新鲜补水量为84m3/d。
③脱灰软化转鼓用水
脱灰软化转鼓包括脱灰、软化、水洗，脱灰工序总用水量为80m3/d，全部为新鲜水；脱灰后逆流漂洗两次，总用水量为160m3/d，新鲜补水量为84m3/d。软化工序用水量为80m3/d，全部为新鲜水；软化后逆流漂洗两次，总用水量为1060m3/d，新鲜补水量为84m3/d。
④浸酸、鞣制转鼓用水
浸酸工序总用水量为25m3/d，全部采用新鲜水；浸酸后逆流漂洗两次，总用水量为166.666m3/d，新鲜补水量为87.5m3/d。鞣制工序总用水量为66.67m3/d，其中42m3/d为循环用水，24.667m3/d为新鲜水；鞣制后逆流漂洗两次，总用水量为166.666m3/d，新鲜补水量为87.5m3/d。
⑤复鞣染色转鼓用水
复鞣染色转鼓生产工序包括复鞣、水洗、中和工序、水洗、染色加脂工序以及水洗工序。复鞣工序总用水量为83.33m3/d，全部采用新鲜水；复鞣后逆流漂洗两次，总用水量为166.666m3/d，新鲜补水量为87.5m3/d。中和工序总用水量为50m3/d，全部为新鲜水；中和后逆流漂洗两次，总用水量为100m3/d，新鲜补水量为52.5m3/d。染色加脂工序总用水量为250m3/d，全部采用新鲜水；染色加脂后逆流漂洗两次，总用水量为100m3/d，新鲜补水量为52.5m3/d。
⑥回潮用水
羊皮革进行一次回潮，用水量为1l/张，则回潮机用水量为1.33m3/d，全部为新鲜水。
3.排水
①浸水废水
浸水工序产生浸水废水，废水产生量为167.833m3/d，产生的废水经格栅固液分离后排入综合废水处理站。
②浸灰废水
浸灰工序产生浸灰废液，产生量为120m3/d，浸灰废液经滤毛机处理后84m3/d回用于浸灰工序，其余36m3/d与浸灰后水洗工序产生的76m3/d排入含硫废水预处理单元进一步处理。
③脱灰、软化
脱灰、软化废水总产生量为304m3/d，经格栅固液分离后排入含硫废水预处理单元。
④浸酸废水
浸酸废水产生量为102.916m3/d，产生的废水排入厂区综合废水处理站。
⑤铬鞣废水
皮革鞣制产生铬鞣废液60m3/d，其中42m3/d经铬鞣废液回收系统处理后回用，其余18m3/d与鞣制后水洗、复鞣、水洗、挤水过程产生的废水237.498m3/d排入含铬废水处理站处理达标后排入综合废水处理站。
⑥中和染色废水
中和废水和染色加脂废水产生量均为95m3/d，进入综合废水处理站处理。
牛皮生产工序废水产生情况见下表。
表3.8-12  废水产生情况一览表 单位：m3/d
	序号
	设备
	废水类型
	废水量
	污染负荷比例

	1
	浸水转鼓
	浸灰废水
	含硫废水
	112
	1132.247
	36.74%

	
	
	脱灰废水
	
	152
	
	

	
	
	软化废水
	
	152
	
	

	2
	鞣制转鼓
	鞣制、复鞣废水
	含铬废水
	255.498
	
	22.57%

	3
	挤水机
	
	
	
	
	

	4
	浸水转鼓
	浸水废水
	综合废水
	167.833
	
	40.69%

	5
	浸酸转鼓
	浸酸废水
	
	102.916
	
	

	6
	染色转鼓
	中和废水
	
	95
	
	

	7
	挤水伸展机
	染色加脂废水
	
	95
	
	


4.水平衡
牛皮革生产给排水情况见表3.8-13。

表3.8-13  牛皮革生产工艺用水平衡表 单位：m3/d

	序号
	用水单元
	设备
	总水量
	原料带入
	新鲜水量
	重复用水量
	损耗量
	排水量
	排水去向

	1 
	预浸水
	浸水转鼓
	176.666
	10
	8.333
	158.333
	8.833
	167.833
	进入综合废水处理站处理

	2 
	主浸水
	
	166.666
	0 
	166.666 
	0 
	8.333 
	0 
	

	3 
	浸灰、脱毛
	
	133.333
	0 
	49.333
	84
	13.333
	36
	浸灰工序产生的浸灰废液70%回用，剩余30%与其余工序的含硫废水一并进入含硫废水与处理站处理

	4 
	水洗1
	
	80
	0 
	4
	76
	4
	76
	

	5 
	水洗2
	
	80 
	0 
	80 
	0 
	4
	0 
	

	6 
	脱灰
	
	80
	0 
	80 
	0 
	4 
	76 
	

	7 
	水洗1
	
	80 
	0 
	4
	76
	4
	76 
	

	8 
	水洗2
	
	80
	0 
	80
	0 
	4 
	0 
	

	9 
	软化
	
	80 
	0 
	80 
	0 
	4 
	76 
	

	10 
	水洗1
	
	80
	0 
	4 
	76
	4 
	76 
	

	11 
	水洗2
	
	80 
	0 
	80 
	0 
	4 
	0 
	

	12 
	浸酸
	浸酸转鼓
	25
	0 
	25
	0 
	1.25
	23.75 
	进入综合废水处理站处理

	13 
	水洗1
	
	83.333
	0 
	4.167
	79.166
	4.167 
	79.166 
	

	14 
	水洗2
	
	83.333
	0 
	83.333
	0 
	4.167 
	0 
	

	15 
	鞣制
	鞣制转鼓
	66.667
	0 
	24.667
	42
	6.667 
	18 
	鞣制工序产生的鞣制废液70%回用，剩余30%与其余工序的含铬废水一并进入含铬废水与处理站处理

	16 
	水洗1
	
	83.333
	0 
	4.167
	79.166 
	4.167 
	79.166 
	

	17 
	水洗2
	
	83.333
	0 
	83.333
	0 
	4.167 
	0 
	

	18
	挤水
	挤水机
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	19
	复鞣
	鞣制转鼓
	83.333
	0 
	83.333
	0 
	4.167 
	79.166 
	

	20 
	水洗1
	
	83.333
	0 
	4.167
	79.166
	4.167 
	79.166
	

	21
	水洗2
	
	83.333
	0 
	83.333
	0 
	4.167 
	0 
	

	22 
	中和
	鞣制转鼓
	50
	0 
	50
	0 
	2.5 
	47.5 
	进入综合废水处理站处理

	23
	水洗1
	
	50 
	0 
	2.5
	47.5
	2.5
	47.5
	

	24 
	水洗2
	
	50
	0 
	50
	0 
	2.5 
	0 
	

	25 
	染色加脂
	
	50
	0 
	50
	0 
	2.5 
	47.5 
	

	26 
	水洗1
	
	50
	0 
	2.5
	47.5
	2.5
	47.5 
	

	27 
	水洗2
	
	50
	0 
	50
	0 
	2.5
	0 
	

	
	挤水
	挤水机
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	28
	回潮
	回潮机
	1.33 
	0 
	1.33
	0 
	1.33 
	0 
	/

	合计
	2092.993
	10
	1238.162
	844.831
	115.915
	1132.247
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图3.8-8  牛皮革生产线水平衡图 单位：m3/d

（三）其他用排水情况
1.生活用排水
项目劳动定员200人，根据辽宁省《行业用水定额》（DB21/T 1237-2020），用水量按80L/d计算，则生活用水量为16m3/d，生活用水全部为新鲜水，生活用水排放系数按80%计算，排放量为12.8m3/d，3840m3/a，排入津源污水处理厂处理达标后排放。
2.地面冲洗用排水
本项目共有两个车间，地面冲洗用水系数为2L/m2，水厂车间面积为8631m2，则地面冲洗用水量为17.26m3/d，废水产生量按90%计，则产生废水15.54m3/d进入含铬废水处理站进行预处理，达标后进入综合废水处理站；整理车间面积为6830m2，则地面冲洗水用水量为13.66m3/d，废水产生量为12.29m3/d进入综合废水处理站处理。
3.喷浆机用排水
本项目共4台喷浆机，喷浆机循环水泵为5m3/h，则4台喷浆机用水量为20m3/h，喷浆机日平均工作时间以8h计算，则喷浆机用水量为160m3/d，喷浆机日损耗水量为8m3/d（5%），则废水产生量152m3/d，废水定期少量外排，日排放量为4.8m3/d（3%），剩余147.2m3/d全部循环利用，不足部分补充新鲜水。
4.碱喷淋塔用排水
本项目采用碱液喷淋塔对污水处理站进行处理，全厂设置1个喷淋塔，为保证吸收效果，半个月更换一次水箱内的水，从而产生碱液喷淋废水。喷淋循环水量按液气比2L/m3，综合废水处理站废气量为5000m3/h，则喷淋塔的循环水量为10m3/h（240m3/d），喷淋液循环利用。喷淋塔水箱为5m3，损耗量按循环水量的0.5%计，日运行24h，损耗量为1.2m3/d，排放废水量为0.33m3/d，则喷淋塔的补水量共1.53m3/d，459m3/a，全部为新鲜水。排放废水共99m3/a，全部进入综合废水处理站进行处理。
5.涂饰剂配料用排水
本项目涂饰剂用水调配稀释，其中羊皮涂饰剂稀释用水量为104.531t/a，0.348m3/d，牛皮涂饰剂稀释用水量为85.562/a，0.285m3/d。全厂用水量为190.093t/a，0.63m3/d。全部采用新鲜水，随喷涂全部损耗，不产生废水。其他用水情况见下表。涂饰剂原料带入水264.64t/a，0.88m3/d。
6.设备清洗用排水
本项目每天对转鼓进行清洗，用水量为2m3/鼓，本项目共有15个鞣制转鼓，其他转鼓27个，则鞣制转鼓清洗量为30m3/d，排水量按90%计，为27m3/d（含铬），其他转鼓清洗水量为54m3/d，排水量48.6m3/d（不含铬）。
表3.8-14  其他工序水平衡表 单位：m3/d
	序号
	用水单元
	总水量
	新鲜水量
	原料带入水
	重复用水量
	损耗量
	废水排放量

	1
	喷浆机
	160
	12.8
	0
	147.2
	8
	4.8

	2
	喷淋塔
	241.53
	1.53
	0
	240
	1.2
	0.33

	3
	地面冲洗（含铬）
	17.26
	17.26
	0
	0
	1.72
	15.54

	4
	地面冲洗（不含铬）
	13.66
	13.66
	0
	0
	1.37
	12.29

	5
	员工生活
	16
	16
	0
	0
	3.2
	12.8

	6
	涂饰剂调配用水
	0.63
	0.63
	0
	0
	0.63
	0

	7
	涂饰剂原料带入水
	0.88
	0
	0.88
	0
	0.88
	0

	8
	设备清洗水（含铬）
	30
	30
	0
	0
	3
	27

	9
	设备清洗水（不含铬）
	54
	54
	0
	0
	5.4
	48.6

	合计
	533.96
	145.88
	0.88
	387.2
	25.4
	121.36
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图3.8-9  其他用水水平衡图 单位：m3/d
（五）全厂水平衡
项目全厂用水情况见下表。

表3.8-15  项目全厂水平衡表  单位：m3/d
	序号
	用水单元
	设备
	总水量
	原料带入
	新鲜水量
	重复用水量
	损耗量
	排水量
	排水去向

	厂区内用水

	1 
	预浸水
	浸水转鼓
	325.166
	23.5
	15.083
	286.586
	16.258
	308.908
	进入综合废水处理站处理

	2 
	主浸水
	
	301.666
	0 
	301.666 
	0 
	15.083 
	0 
	

	3 
	浸灰、脱毛
	
	253.333
	0 
	93.733
	159.6
	25.333
	68.4
	浸灰工序产生的浸灰废液70%回用，剩余30%与其余工序的含硫废水一并进入含硫废水预处理站处理

	4 
	水洗1
	
	130
	0 
	6.5
	123.5
	6.5
	123.5
	

	5 
	水洗2
	
	130 
	0 
	130 
	0 
	6.5
	0 
	

	6 
	脱灰
	
	130
	0 
	130 
	0 
	6.5
	123.5 
	

	7 
	水洗1
	
	130 
	0 
	6.5
	123.5
	6.5
	123.5 
	

	8 
	水洗2
	
	130
	0 
	130
	0 
	6.5
	0 
	

	9 
	软化
	
	130 
	0 
	130 
	0 
	6.5
	123.5 
	

	10 
	水洗1
	
	130
	0 
	6.5 
	123.5
	6.5
	123.5 
	

	11 
	水洗2
	
	130 
	0 
	130 
	0 
	6.5
	0 
	

	12 
	浸酸
	浸酸转鼓
	34.6
	0 
	34.6
	0 
	1.73
	32.87 
	进入综合废水处理站处理

	13 
	水洗1
	
	119.333
	0 
	5.967
	113.366
	5.967 
	113.366 
	

	14 
	水洗2
	
	119.333
	0 
	119.333
	0 
	5.967 
	0 
	

	15 
	鞣制
	鞣制转鼓
	102.667
	0 
	37.987
	64.68
	10.267 
	27.72 
	鞣制工序产生的鞣制废液70%回用，剩余30%与其余工序的含铬废水一并进入含铬废水预处理站处理

	16 
	水洗1
	
	119.333
	0 
	5.967
	113.366 
	5.967
	113.366 
	

	17 
	水洗2
	
	119.333
	0 
	119.333
	0 
	5.967
	0 
	

	18
	挤水
	挤水机
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	19
	复鞣
	鞣制转鼓
	179.333
	0 
	179.333
	0 
	8.967 
	170.366 
	

	20 
	水洗1
	
	143.333
	0 
	7.167
	136.166
	7.167 
	136.166
	

	21
	水洗2
	
	143.333
	0 
	143.333
	0 
	7.167 
	0 
	

	22 
	中和
	鞣制转鼓
	86
	0 
	86
	0 
	4.3
	81.7 
	进入综合废水处理站处理

	23
	水洗1
	
	86 
	0 
	4.3
	81.7
	4.3
	81.7
	

	24 
	水洗2
	
	86
	0 
	86
	0 
	4.3 
	0 
	

	25 
	染色加脂
	
	74
	0 
	74
	0 
	3.7 
	70.3 
	

	26 
	水洗1
	
	86
	0 
	4.3
	81.7
	4.3
	81.7 
	

	27 
	水洗2
	
	86
	0 
	86
	0 
	4.3
	0 
	

	
	挤水
	挤水机
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	28
	回潮
	回潮机
	3.33 
	0 
	3.33
	0 
	3.33 
	0 
	/

	合计
	3508.093
	23.5
	2076.932
	1407.661
	196.37
	1904.062
	/

	喷浆机
	160
	0 
	12.8
	147.2
	8
	4.8
	进入综合废水处理站处理

	喷淋塔
	241.53
	0 
	1.53
	240
	1.2
	0.33
	

	地面冲洗（含铬）
	17.26
	0 
	17.26
	0
	1.72
	15.54
	进入含铬废水预处理站处理

	地面冲洗（不含铬）
	13.66
	0 
	13.66
	0
	1.37
	12.29
	进入综合废水处理站处理

	涂饰剂用水
	0.63
	0 
	0.63
	0
	0.63
	0
	

	涂饰剂原料带入水
	0.88
	0.88
	0
	0
	0.88
	0
	

	设备清洗水（含铬）
	30
	0 
	30
	0
	3
	27
	进入含铬废水预处理站处理

	设备清洗水（不含铬）
	54
	0 
	54
	0
	5.4
	48.6
	进入综合废水处理站处理

	合计
	517.96
	0
	129.88
	387.2
	22.2
	108.56
	/

	总计
	4026.053
	24.38
	2206.812
	1794.861
	218.57
	2012.622
	/

	备注：根据核算，全厂生产废水产生量合计为2012.622m3/d，其中含硫废水和含铬废水预处理污泥的含水量分别为3.1m3/d和2.96m3/d，因此排入综合废水处理站废水总量约2006.6m3/d。

	厂区外用水

	员工生活
	16
	0 
	16
	0
	3.2
	12.8
	进入津源污水处理厂
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图3.8-10  全厂水平衡图 单位：m3/d

[bookmark: _Toc10506]3.9 污染物源强分析
3.9.1  废气
本项目废气污染物主要来自干整饰工段磨革工序产生的含颗粒物废气、湿整饰工段喷浆工序产生的有机废气以及准备工段、污水处理及危废和一般固废暂存过程中产生的恶臭气体等。
对照《污染源源强核算技术指南制革工业》（HJ995-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业-制革工业》（HJ859. 1-2017）、《皮革鞣制加工行业系数手册》及相关技术规范，皮革加工行业目前无相关废气产排污系数。
（一）磨革工序颗粒物
磨革过程会有少量粉尘产生，磨革是对革的表面进行研磨，使皮革表层更加平整，磨去粒面的轻微瑕疵，改善革的外观。根据设计，磨革产尘以占皮革重量的0.1%计，本项目年加工牛皮革40万张，羊皮革300万张，牛皮蓝湿革重量为12.5kg/张，羊皮蓝湿革重量为1.2kg/张，总重量为8600t，因此磨革产生的颗粒物为8.6t。本项目磨革间封闭设置（全封闭钢板，设备自带除尘器，负压收集），收集效率按90%计，风机风量设计为5000m3/h，收集的粉尘经一套布袋除尘器（TA001）处理后通过一根 17m高排气筒（DA001）排放。布袋除尘器处理效率以99%计，本项目年产300d，每天生产24h，颗粒物排放速率为0.011kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（≤120mg/m3，≤4.46kg/h）。本项目在整理车间设置封闭磨革车间，未被收集的磨革粉尘经车间沉降后，无组织形式排放以40%计，本项目含颗粒物废气排放情况见下表。
表 3.9-1  磨革工序废气污染物产排结果一览表
	生产
工序
	污染
因子
	产生量
t/a
	产生
速率
kg/h
	产生
浓度mg/m3
	收集效率
	废气量m3/h
	治理措施
	治理效率
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	t/a
	kg/h

	磨革
	颗
粒
物
	8.6
	1.075
	215
	90%
	5000
	布袋除尘器
	99%
	0.077
	0.011
	2.2
	0.344
	0.048


（二）涂饰废气
有机废气是在制革的后喷浆和烘干阶段，采用丙烯酸树脂与颜料膏等对革进行最后的表面处理，使革表面光泽、颜色更丰满、艳丽，一般涂饰需要经多次，喷浆采用封闭式机械自动涂饰，涂饰溶剂挥发性不强，大多属于水溶性涂料，喷涂后的皮革在封闭式烘干机中进行烘干，产生喷浆和烘干废气。产生的污染物为 VOCs（以非甲烷总烃计）和漆雾。
（1）羊皮涂饰废气
根据企业提供资料：
喷底色涂饰剂：主要由水性丙烯酸涂饰剂、蜡乳液和水约按2:2:3 比例混合而成。
顶色涂饰剂：主要将聚氨树脂、颜料膏、手感剂和水进行混合调制作为顶色涂饰剂，比例为3:1:0.8:2。
工序中涂料固体份上漆率为90% ，10%的固体份进入废气中，挥发份在涂饰和烘干过程全部挥发，其中10%在喷浆机中挥发，90%在烘干过程中挥发，水分在烘干过程中挥发。喷涂过程的颗粒物产生量为4.07t/a；挥发份在喷涂和烘干过程全部挥发，则非甲烷总烃产生量为11.23t/a；水挥发量为236.48t/a。
（2）牛皮涂饰废气
喷底色涂饰剂：主要由水性丙烯酸涂饰剂、蜡乳液和水约按2:2:3比例混合而成。
顶色涂饰剂：主要将聚氨树脂、颜料膏、手感剂和水进行混合调制作为顶色涂饰剂，比例为3:1:0.8:02。
工序中涂料固体份上漆率为90% ，10%的固体份进入废气中，挥发份在涂饰和烘干过程全部挥发，其中10%在喷浆机中挥发，90%在烘干过程中挥发，水分在烘干过程中挥发。喷涂过程的颗粒物产生量为 4.10t/a；挥发份在喷涂和烘干过程全部挥发，则非甲烷总烃产生量为11.29t/a；水挥发量为218.26t/a。
本项目设置4条涂饰生产线（4台喷浆机+4台烘干机），每条生产线配置2台风量为3000m3/h的风机。喷浆机半封闭，喷浆产生的有机废气经集气罩收集，收集效率为90%，烘干机为封闭式烘干机，废气经负压收集装置，收集的废气进行后续处理，收集效率为90% ，收集的废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA002） ”进行处理，处理后通过 17m高排气筒（DA002）排放，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538  号）以及《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知（环办综合函〔2022〕350），颗粒物去除效率达90%以上，非甲烷总烃处理效率以75% 计。本项目涂饰废气产排情况详见下表。
表 3.9-2  涂饰废气产生及排放情况表
	生产
工序
	污染
因子
	产生量
t/a
	产生
速率
kg/h
	产生
浓度mg/m3
	收集效率
	废气量m3/h
	治理措施
	治理效率
	有组织排放
	无组织排放

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	t/a
	kg/h

	喷
浆
烘
干
	颗
粒
物
	8.17
	1.021
	42.5
	90%
	24000
	过滤棉+
二级活性炭吸附装置+17m高排气筒
	90%
	0.735
	0.102
	4.3
	0.817
	0.113

	
	非
甲
烷
总
烃
	22.52
	2.815
	117.3
	90%
	
	
	75%
	5.067
	0.703
	29.3
	2.252
	0.313



由上表可知，本项目涂饰烘干颗粒物排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准要求；非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表 1 及表 2 中标准要求。
（三）恶臭气体
项目生产过程中排放的废气主要是生皮库、水厂车间、污水处理站、危废贮存库和一般固废库产生的恶臭气体，污水处理站构筑物加盖密闭，生皮库和水厂车间恶臭气体无组织排放，污水处理站、危废贮存库和一般固废库封闭，恶臭气体由引风机引出进入洗涤塔内（TA003），用碱液吸收喷淋，通过 15m 高排气筒排放（ DA003）。
（1）原料皮储藏在干燥、通风的仓库中。仓库温度控制在 5℃~25℃之间，仓库地面用木屑保持干燥，库顶采用通风排气装置，废气无组织排放。
项目生产过程中牛生皮、羊生皮暂存在 水厂车间的生皮库内，供 2天生产使用，牛生皮暂存量为 2666张，羊生皮暂存量为 20000张，在暂存过程中会产生恶臭气体，根据行业经验数据，氨产生量约 0.2g/（h·万标张），硫化氢产生量约为 0.04g/（h·万标张），则本项目生皮库的氨产生量0.022kg/2d（0.0033t/a ），硫化氢产生量 0.0043kg/2d （0.0007/ a） 。折算氨排放速率为 0.0005kg/h ，硫化氢排放速率 0.00009kg/h。
表 3.9-4 原皮库废气产生及排放情况表
	污染因子
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	治理措施
	排放方式

	氨
	0.0033
	0.0005
	封闭原皮库
	无组织

	硫化氢
	0.0007
	0.00009
	
	



（2）污水处理站废气
根据本项目废水排放量，污水处理站池体设施密闭，并配套建设废气收集处理系统。废水处理设施有一定的恶臭气味产生，恶臭气体主要为 H2 S、 NH3和臭气浓度。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1gBOD 产生 0.0031gNH3、0.00012gH2S，根据计算可知，处理的 BOD量为640t/a ，因此，厂区污水处理站恶臭污染物 NH3和 H2 S产生量分别为1.984t/a 和 0.0768t/a。
设计采用封闭式污水处理站（污水处理设施加盖采用钢结构+透明玻璃瓦，含事故池、调节池、沉淀池、生化池和压泥区等），收集的废气通过碱喷淋处理后通过一根15m高排气筒（DA003）排放。加盖密闭后收集效率以95%计，废气处理装置处理效率按90%计。本项目污水处理恶臭单元总收集风量约为 25000m3/h，污水处理站废气排放情况按365d ，日运行时间按24h 。
表 3.9-5 污水处理站恶臭气体源强统计表
	污染
因子
	产生情况
	废气量m3/h
	收集净化
措施
	收集
效率
	净化
效率
	有组织排放
	无组织排放

	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	
	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	t/a
	kg/h

	氨
	1.984
	0.215
	8.6
	25000
	各构筑物加盖密封，碱喷淋+15m高排气筒
	95%
	90%
	0.188
	0.0215
	0.86
	0.0992
	0.011

	硫化氢
	0.0768
	0.0083
	0.332
	
	
	
	
	0.0073
	0.000833
	0.033
	0.00384
	0.0004


（3）危废暂贮存库废气
项目危废贮存库储存废机油、废布袋、布袋收集粉尘、含铬污泥、含铬废包装、含铬废料等危险废物，含铬污泥贮存过程中会产生恶臭气味，由于含铬废水预处理阶段采用的是化学沉淀法，非生化法，恶臭污染物产生量少，本项目不进行定量分析。危废间封闭，采用负压收集（风机风量3000m3/h）后与污水处理站产生的恶臭气体一并进入碱液喷淋塔处理，减少危废间恶臭气体的无组织逸散对环境的影响。
（4）一般固废贮存库废气
本项目一般固废库储存废油脂、碎肉、废毛、废包装材料等，其中碎肉与废油脂、废毛储存会产生恶臭气体。
参考宿松经开区（临江产业园）皮革园安徽亿博皮革有限公司（年加工200万张）等企业生产经营情况和例行监测数据，废油脂和碎肉贮存恶臭污染物中氨和硫化氢的产生速率分别为0.13-0.425kg/h ，0.027-0.045kg/h 。本环评取最大，结合本项目废油脂和碎肉的暂存量计算（一次最大暂存量380t，年周转20次），则本项目氨和硫化氢的产生速率为0.029kg/h ，0.0031kg/h。则本项目一般固废库氨和硫化氢的产生量分别为0.21t/a，0.022t/a。
表 3.9-6  一般固废库恶臭气体源强统计表
	污染
因子
	产生情况
	风量m3/h
	收集净化措施
	收
集
效
率
	净
化
效
率
	有组织排放
	无组织排放

	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	
	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	t/a
	kg/h

	氨
	0.21
	0.026
	5.2
	5000
	封闭负压收集+15m高排气筒
	90%
	90%
	0.019
	0.00265
	0.53
	0.021
	0.00295

	硫化氢
	0.022
	0.0028
	0.56
	
	
	
	
	0.002
	0.00028
	0.056
	0.0022
	0.000257


综上，生皮库、污水处理站、危废贮存库、一般固废库废气产排及处理情况详见下表。
表 3.9-7  污水处理站、危废贮存库、一般固废库有组织废气处理情况一览表
	工序
	污染物
	产生情况
	处理措施
	收集效率
（%）
	净化效率
（%）
	有组织排放

	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3

	污水
处理站
	氨
	1.984
	0.215
	8.6
	25000m3/h
	95
	90
	0.188
	0.0215
	0.86

	
	硫化氢
	0.0768
	0.0083
	0.332
	
	
	
	0.0073
	0.00083
	0.033

	一般固废贮存库
	氨
	0.21
	0.026
	5.2
	5000m3/h
	90
	
	0.019
	0.00265
	0.53

	
	硫化氢
	0.022
	0.0028
	0.56
	
	
	
	0.002
	0.00028
	0.056

	危废贮存库
	氨
	/
	/
	/
	3000m3/h
	
	
	/
	/
	/

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/

	合计
	氨
	2.2
	0.26
	7.76
	33000m3/h
	/
	
	0.21
	0.024
	0.73

	
	硫化氢
	0.099
	0.012
	0.36
	
	
	
	0.009
	0.0011
	0.034

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	
	
	
	176-600（无量纲）


由上表可知，氨气和硫化氢有组织排放速率可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求（H2 S 0.33kg/h、NH3 4.9kg/h、臭气浓度 2000（无量纲））。
表 3.9-8 生皮库、污水处理站、危废贮存库、一般固废库无组织废气产排情况一览表
	污染源
	污染因子
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	治理措施
	排放量t
	排放速率kg/h

	生皮库
	氨
	0.003
	0.0005
	封闭原皮库
	0.003
	0.0005

	
	硫化氢
	0.0007
	0.00009
	
	0.0007
	0.00009

	污水处理站
	氨
	0.0992
	0.011
	构筑物加盖，减少无组织排放
	0.0992
	0.011

	
	硫化氢
	0.0038
	0.0004
	
	0.0038
	0.0004

	一般固废库
	氨
	0.021
	0.00295
	库房封闭+负压收集，减少无组织排放
	0.021
	0.00295

	
	硫化氢
	0.0022
	0.000257
	
	0.0022
	0.000257

	危废间
	氨
	/
	/
	
	/
	/

	
	硫化氢
	/
	/
	
	/
	/

	合计
	氨
	0.1232
	/
	
	0.1232
	/

	
	硫化氢
	0.0067
	/
	
	0.0067
	/


项目有组织臭气浓度评价参考日本恶臭强度六级分级法，将人对恶臭气体的嗅觉感觉划分为 0~5级，一般将 2.5~3.5作为环境标准值，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染。恶臭六级强度分级标准见下表。
表 3.9-9     恶臭六级强度分级标准

	臭气强度（级）
	感觉强度描述
	臭气浓度（无量纲）*

	0
	无臭
	≤10

	1
	勉强可感觉出的气味（检测阈值）
	10~34

	2
	稍可感觉出的气味（认定阈值）
	34~78

	3
	易感觉出的气味
	78~ 176

	4
	较强的气味（强臭）
	176~600

	5
	强烈的气味（剧臭）
	≥600


注*：数据来源于《恶臭污染评估技术及环境基准》（邹克华主编，2013）

恶臭污染物质量浓度与臭气强度关系对照见下表。
表 3. 9-10    恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表

	臭气强度（级）
	NH3（mg/m3）
	H2S（mg/m3）

	1
	0.0758
	0.0008

	2
	0.455
	0.0114

	3
	1.516
	0.0911

	4
	7.58
	1.0626

	5
	30.32
	12. 144


注*：数据来源于《废水污染控制技术手册》（潘涛等主编，2012）

根据上表可知，本项目恶臭强度为2～3级，符合环境标准要求，不易发生恶臭污染。
本项目废气产排情况见下表。


表 3.9-11  本项目废气产排情况一览表
	工序
	装置
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物有组织排放
	污染物无组织排放
	排放时间h

	
	
	
	废气量（m3/h）
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t）
	工艺
	收集/处理效率（%）
	废气量m3/h
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率kg/h
	排放量（t）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t）
	

	生产线
	磨革机
	颗粒物
	5000
	215
	1.075
	8.6
	封闭+负压收集+布袋除尘器+17米排气筒
	90/99
	5000
	2.2
	0.011
	0.077
	0.048
	0.344
	7200

	
	喷浆机+
烘干机
	颗粒物
	24000
	42.5
	1.021
	8.17
	封闭+负压收集+过滤棉+二级活性炭吸附+17米排气筒
	90/90
	24000
	4.3
	0.102
	0.735
	0.113
	0.817
	7200

	
	
	非甲烷总烃
	
	117.3
	2.815
	22.52
	
	90/75
	
	29.3
	0.703
	5.067
	0.313
	2.252
	

	原料堆存
	生皮库
	氨
	/
	/
	0.0005
	0.003
	封闭库房
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0005
	0.003
	7200

	
	
	硫化氢
	/
	/
	0.00009
	0.0007
	
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00009
	0.0007
	

	综合废水处理、一般固废和危废贮存
	氨
	综合废水处理站、一般固废贮存库、危废贮存库
	7.3
	0.241
	2.194
	负压收集+碱液喷淋+15米排气筒
	95（90）/90
	33000
	0.73
	0.024
	0.21
	0.014
	0.1202
	7200（8760）

	
	硫化氢
	
	0.33
	0.011
	0.099
	
	
	
	0.034
	0.0011
	0.009
	0.00075
	0.006
	

	
	臭气浓度
	
	/
	/
	/
	
	
	
	176-600（无量纲）
	/



3.9.2 废水
本项目废水主要分为生产废水和生活污水。其中生产废水主要为含铬废水、含硫废水、综合废水（包括预处理后的含铬废水和含硫废水、浸水、浸酸、中和、加脂等工艺废水、喷浆废水、地坪清洗废水和喷淋废水）。其中含铬废水（包括水厂车间地坪清洗废水和设备清洗废水）排入含铬废水预处理系统处理达标后与经含硫预处理系统处理后的含硫废水与其他废水等综合废水一并排入厂区污水处理站处理，处理达标后排入皮革产业开发区第一污水处理厂；生活污水进入化粪池后经管网排入清河门区津源污水处理厂，处理达标后排放。
铬鞣废液经铬液循环系统处理后70%回用（生产过程中损耗 10%），剩余 20%处理后的铬鞣废液与其他含铬废水经车间含铬废水预处理系统；含铬废水中铬主要以三价铬离子态形式存在，本项目采用碱沉淀处理后排入污水处理站，含铬废水处理系统处理规模：495m3/d。
项目浸灰废液70%经浸灰液循环系统循环使用（生产过程损耗10%），剩余20%与其他含硫废水进入含硫污水预处理设施采用沉淀法处理后排入厂区综合污水处理站，含硫废水预处理系统处理规模：690m3/d。
经预处理的含铬废水和含硫废水与其他废水（包括不含铬的设备清洗水、地面冲洗水，喷淋废水以及除浸灰、脱灰软化、铬鞣、复鞣以外其他工序产生的生产废水）。综合废水直接进入综合污水处理站处理，污水处理站处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+一级 A/O+二沉池+污泥浓缩+板框压滤”，处理规模为 2010m3/d。
本项目在厂区外租赁员工宿舍，生活污水经市政管网进入津源污水处理厂，本项目厂区内不产生生活污水。
（一）含铬废水
在鞣制和复鞣的过程中由于使用铬粉，会产生含铬废水，清洗鞣制转鼓和冲洗水厂车间地面产生含铬的设备清洗废水和地面冲洗废水，废水主要污染物为pH、 BOD5 、COD 、SS 、氯化物、总铬、六价铬、氨氮、总氮、动植物油、色度，经含铬废水预处理设施处理满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中的车间排口排放标准后进入综合废水处理站。
（二）含硫废水
项目在浸灰、脱灰、软化等环节会产生含硫废水，废水污染物主要为pH、COD、BOD5、SS、氯化物、氨氮、总氮、总磷、硫化物、动植物油、色度。含硫废水经含硫废水预处理设施处理进入厂区综合污水处理站处理。
（三）喷浆机废水
喷浆机设置循环水系统，循环水用于喷浆机喷头、管路及墙体的清洗、冷却与防堵，定期外排少量废水，进入综合废水处理站处理。废水主要污染物为pH、BOD5、COD、SS、动植物油、色度。
（四）喷淋废水
本项目采用碱液喷淋塔对污水处理站、一般固废库和危废间产生的恶臭气体进行处理，全厂设置1个喷淋塔，为保证吸收效果，半个月更换一次水箱内的水，从而产生碱液喷淋废水，进入综合废水处理站处理。废水主要污染物为pH、BOD5、COD、SS、氨氮。
（五）地面冲洗废水（不含铬）
冲洗车间地面产生地面冲洗废水，整理车间地面冲洗废水主要污染物为SS，废水进入厂区综合污水处理站处理。
（六）设备清洗废水（不含铬）
为清除转鼓内化学物质残留影响皮革质量，每日需对转鼓进行清洗，产生设备清洗废水。废水主要污染物为pH、BOD5、COD、SS、氯化物、氨氮、总氮、动植物油、色度，废水进入综合废水处理站处理。
（七）综合废水
预处理后的含铬废水、含硫废水，以及其他废水和初期雨水混合后的废水。主要污染物为pH、COD、BOD5、SS 、氯化物、氨氮、总氮、总磷、硫化物、总铬、六价铬、动植物油、色度。
（八）生活污水
本项目在厂区外租用职工宿舍楼，员工在办公生活的过程中会产生一定量的生活污水，项目劳动定员200人，员工生活用水按每人每天80L计，排污系数取0.8，则生活污水产生量12.8m3/d，3840m3/a。主要污染物为COD 、BOD5、悬浮物、氨氮和总磷。生活污水经化粪池处理后，进入清河门区津源污水处理厂统一处理。
对照《污染源源强核算技术指南制革工业》（HJ995-2018）、《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ2003-2010 ）、《皮革鞣制加工行业系数手册》及《制革工业污染防治可行技术指南》（HJ1304-2023）等相关技术规范，以及铬平衡和硫平衡进行源强核算。各类废水污染源源强核算结果及相关参数见下表。
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表 3.9-12  本项目含硫废水产排情况一览表
	工序
	污染物
	产生情况
	预处理措施
	排放情况
	预处理设施规模（m3/d）

	浸灰、脱毛
、水洗、脱灰、软化、水洗
	
	废水量（m3/d）
	产生浓度(mg/L)
	产生量
(t/a)
	工艺
	预处理处理效率（%）
	废水量（m3/d）
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	
	pH
	685.9
	12～14
	/
	化学沉淀法
	/
	682.8
	8～9
	/
	690

	
	COD
	
	5000
	1029
	
	9
	
	4565
	939
	

	
	BOD5
	
	2500
	514
	
	26
	
	1850
	381
	

	
	SS
	
	10000
	2058
	
	60
	
	4000
	823
	

	
	动植物油
	
	150
	31
	
	75
	
	37.5
	7.68
	

	
	氨氮
	
	50
	10
	
	0
	
	50
	10
	

	
	总氮
	
	80
	16
	
	8
	
	74
	15
	

	
	硫化物
	
	520
	106.9386
	
	90
	
	52
	10.69
	

	
	色度
	
	2000（无量纲）
	/
	
	70
	
	603（无量纲）
	/
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表 3.9-13 本项目含铬废水产排情况一览表
	工序
	污染物
	产生情况
	预处理措施
	排放情况
	预处理设施规模（m3/d）

	鞣制、水洗、复鞣、水洗、水厂车间地面冲洗、鞣制鼓设备冲洗
	
	废水量（m3/d）
	产生浓度(mg/L)
	产生量
(t/a)
	工艺
	预处理处理效率（%）
	废水量（m3/d）
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	
	pH
	490.16
	3.5～5
	/
	化学沉淀法
	/
	487.2
	7～8
	/
	495

	
	COD
	
	3000
	441
	
	9
	
	2739
	403
	

	
	BOD5
	
	600
	88
	
	26
	
	444
	65
	

	
	SS
	
	1200
	176
	
	60
	
	480
	71
	

	
	动植物油
	
	400
	59
	
	0
	
	400
	59
	

	
	氨氮
	
	150
	22
	
	0
	
	150
	22
	

	
	总氮
	
	200
	29
	
	8
	
	184
	27
	

	
	总铬
	
	111
	16.3135
	
	99.3
	
	0.78
	0.1142
	

	
	六价铬
	
	0.009
	0.0013
	
	35
	
	0.006
	0.0008
	

	
	色度
	
	1000(无量纲）
	/
	
	70
	
	302(无量纲）
	/
	


废水中的铬一般为三价铬的形式存在，有很少比例的六价铬，六价铬的产生量按照企业提供的铬粉的成分分析表中六价铬浓度（≤2mg/kg）进行计算，取最大值2mg/kg。经含铬预处理系统处理后，总铬和六价铬均满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表 2 规定的制革企业水污染物间接排放限值要求（1.5mg/L和0. 1mg/L）。

表 3.9-14 本项目综合废水及生活污水产排情况一览表
	工序
	污染物
	产生情况
	综合废水处理措施
	排放情况
	执行标准
(mg/L)
	处理设施规模（m3/d）
	排放去向

	含硫和含铬废水预处理、浸水、浸酸、中和、染色加脂等工序、整理车间地面冲洗、喷淋塔、喷浆机、不含铬的地面冲洗和设备清洗水
	
	废水量（m3/d）
	产生浓度(mg/L)
	产生量
(t/a)
	工艺
	综合处理处理效率（%）
	废水量（m3/d）
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	
	
	

	
	pH
	2006.6（601980m3/a）
	8～10
	/
	A/O
	/
	1976.05（592815m3/a）
	6～9
	/
	
	2010
	阜新皮革产业开发区第一污水处理厂

	
	COD
	
	4022
	2421
	
	75
	
	1005
	605
	3000
	
	

	
	BOD5
	
	1329
	800
	
	80
	
	266
	160
	/
	
	

	
	SS
	
	4071
	2450
	
	92
	
	326
	196
	1500
	
	

	
	动植物油
	
	250
	150.5
	
	65
	
	87.5
	51.9
	/
	
	

	
	氨氮
	
	136
	82
	
	50
	
	68
	41
	100
	
	

	
	总氮
	
	194
	117
	
	40
	
	117
	70
	150
	
	

	
	总磷
	
	3
	2
	
	64
	
	0.93
	0.56
	4.0
	
	

	
	硫化物
	
	18
	10.6939
	
	80
	
	4
	2.1388
	20
	
	

	
	总铬
	
	0.19
	0.1142
	
	0
	
	0.19
	0.1142
	0.3
	
	

	
	六价铬
	
	0.0014
	0.0008
	
	0
	
	0.0014
	0.0008
	0.1
	
	

	
	氯化物
	
	2417
	1455
	
	0
	
	2417
	1455
	4000
	
	

	
	色度
	
	1200(无量纲）
	/
	
	28
	
	877(无量纲）
	/

	/
	
	

	员工办公、住宿、食堂等
	pH
	12.8（3840
m3/a）
	6～9
	/
	化粪池
	/
	12.8（3840
m3/a）
	6～9
	/
	6～9
	/
	清河门区津源污水处理厂

	
	COD
	
	300
	1.15
	
	
	
	300
	1.15
	300
	
	

	
	BOD5
	
	250
	0.96
	
	
	
	250
	0.96
	250
	
	

	
	SS
	
	300
	1.15
	
	
	
	300
	1.15
	300
	
	

	
	氨氮
	
	30
	0.12
	
	
	
	30
	0.12
	30
	
	

	
	总磷
	
	5
	0.02
	
	
	
	5
	0.02
	5
	
	

	
	动植物油
	
	100
	0.38
	
	
	
	100
	0.38
	100
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项目单位产品基准排水量为596655m3/a÷23500t=25.39m3/t ＜55m3/t原料皮，符合《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中单位产品基准排水量要求。
3.9.3 固体废物
项目生产过程中产生的固废主要有废油脂、碎肉、废盐、废毛、蓝皮丝、含铬碎屑、含铬废料、含硫废水预处理污泥、含铬污泥、综合污泥、一般废包装材料、废化学物料包装物、废布袋、收尘灰、废活性炭、废过滤棉、废机油桶、废机油、废含油抹布及员工生活垃圾等。
（一）一般工业固废
（1）废盐
本项目使用的原料皮为盐湿皮，含盐量为皮重的7%，本项目牛皮和羊皮共23500t，含盐量为1645t/a。在原料组批时采用人工抖盐的方式去除原料皮上面附着的盐粒，去除率大概为3%，产生废盐量为49.35t/a，属于一般工业固废，收集后外售。
（2）废油脂、碎肉（包含脱硫废水隔油池产生的废油脂）
在原料脱脂、去肉过程中会产生废油脂和碎肉等，根据企业提供资料，羊皮革工序产生废油脂碎肉283.12g/标张，共产生3822.12/a，牛皮革工序产生废油脂碎肉402.853g/标张，共产生4028.53t/a。本项目共产生废油脂、碎肉7850.65t/a，属于一般工业固废，收集后外售。
（3）废毛
羊皮革生产过程中包灰碱脱毛工序会产生废羊毛，产生系数为0.7kg/标准张羊皮，产生量为2100t/a，包灰碱使用的石灰和硫化钠在脱毛过程中会进入废毛中，则废羊毛重量约3096t/a。为一般工业固废，收集后外售。
（4）含硫废水预处理污泥
本项目浸灰、脱灰等含硫废水进入含硫废水预处理站处理产生污泥，产生系数为3kg/m3废水，产生量为617.31t/a（绝干量），项目配套污泥压滤装置，含硫污泥中含水率为60% ，则产生的含硫污泥量为 1543.27t/a，为一般工业固废。不在厂区暂存，委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置，处置协议见附件14。
（5）综合废水处理污泥
综合废水处理站产生的综合废水处理污泥，产生系数为120～260kg/t原料皮，本环评取260kg/t原料皮，污泥产生量为6110t/a（绝干量），项目配套污泥压滤装置，含铬污泥中含水率为 60% ，则产生的含铬污泥量为 15275t/a ，为一般工业固废。不在厂区暂存，委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置，处置协议见附件14。
（6）一般废包装材料
项目涉及包装材料较多，对于未沾染有毒有害物质的外包装袋、包装桶，按一般工业固废要求收集后交由固废处置或者综合利用单位处置利用，根据原料用量及包装情况核算，一般包装材料产生量约140t/a。
（7）皮革废料
量革工序对成品革进行修正，会产生少量的皮革废料，产生系数为0.01%，产生量为0.86t。属于一般固废，收集后出售。
（二）危险废物
（8）削匀废料
羊皮革和牛皮革在鞣制后的湿削匀工序，会产生含铬削匀废料，羊皮革削匀工序产生量为1.3kg/标张，共产生3900t/a，牛皮革削匀工序产生量为3.3kg/标张，共产生1000t/a，属于HW21 （193-002-21），集中收集后在危废贮存库分区独立存放，定期委托有资质单位处置。
（9）含铬碎屑
磨革过程中会产生含颗粒物粉尘，根据废气源强核算结果，含铬碎屑约0.688t，属于HW21（193-002-21），收集后委托有资质单位处置。
按照《含铬皮革废料污染控制技术规范》(HJ 1274-2022)的要求，本项目产生的削匀废料和含铬碎屑分类收集，在危废贮存库内分区存放，禁止掺入其他废料。
（10）含铬污泥
项目铬鞣废液循环系统和含铬废水预处理系统运营过程中会产生含铬污泥，根据《污染源源强核算技术指南制革工业》(HJ995-2018)中表 C.1 制革企业含铬污泥产污系数表：生皮-成品革含铬污泥（含铬液预处理系统格栅产生的固废）产生量为 6.5~25kg/t-原料皮（绝干量），本项目取最大值25kg/t，经计算本项目产生含铬污泥587.5t/a（绝干量），项目配套污泥压滤装置，含铬污泥中含水率为 60% ，则产生的含铬污泥量为1468.75t/a ，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW21含铬废物（193-001-21）。污泥定期通过管道进入压滤机压滤，滤饼装包集中收集后暂存于危废贮存库，定期委托阜新环发废弃物处置有限公司处置，处置协议见附件16。
（11）含尘废气治理
①除尘灰
根据工程分析核算，磨革过程产生除尘灰约7.6626t/a。属于HW21 （193-002-21），集中收集后委托有资质单位综合利用处置。
②废布袋
磨革工序布袋除尘器定期更换布袋，废布袋的产生量约为0.3t/a，属于HW49（900-041-49），收集后委托有资质单位进行处置。
（12） 有机废气治理
①废活性炭
项目使用“过滤棉+二级活性炭吸附装置 ”对产生的有机废气进行处理，参照《现代涂装手册》，活性炭吸附效率按0.25kg废气/kg活性炭计算，去除效率以75%计，活性炭有机废气吸附量约15.2t/a ，则需要活性炭量为60.8t/a。更换频次以每月需更换1次计，每次使用活性炭约6.08t，则废活性炭产生的量为76t/a。应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，更换周期。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49（900-039-49），废活性炭用密闭塑料桶收集后暂存于厂区危废贮存库，委托有资质单位处理。
②废过滤棉
根据设计，使用克重为80g/m2的过滤棉，过滤棉容尘量以500g/m2计，过滤棉去除漆雾量为6.6t/a，则需要过滤棉13200m2，约1.056t/a，废过滤棉产生量为7.656t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于 HW49（900-041-49），集中收集后委托有资质单位处理。
（13）原辅料包装
①废铬粉包装
本项目产生含铬的废包装物约2.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物（900-041-49），集中收集后委托有资质单位处置。
②其他沾染毒性的废包装物
项目浸酸鞣制工段中使用的甲酸及硫酸、染色加脂工段中使用的丙烯酸、栲胶、废水治理中使用的氢氧化钠等均属于《危险化学品名录》（2015 年版）中的危险化学品，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49（900-041-49），产生的废包装材料属于危险物质，根据原料用量和包装情况核算，产生量为66t/a。
(14)废机油和废机油桶
本项目设备维护会产生少量废机油，废机油产生按照使用量的40%～60%进行计算，本项目按照 60%进行估算，则废机油产生量约为 0.48t/a 。本项目年用5桶机油计，空桶重量约为10kg/个，则废油桶产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别和代码为HW08(900-249-08），暂存于危废贮存库，并定期委托由具有危险废物处置资质的单位处置。
（15）在线监测废液
本项目应按规定安装废水在线监测设施，产生监测废液约0.5t/a。属于HW49（900-047-49），收集后定期委托有资质单位处置。
（16）员工生活
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书
营运期产生的生活垃圾按每人每天 0.5kg 计算，员工人数为 200人，产生的固体废弃物量约为30t/a 。生活垃圾由环卫部门收集统一处理。
阜新慧泽节能环保技术咨询有限公司2


表3.9-15 主要固体废物处置一览表
	序号
	工序
	固废名称
	物理性状
	环境危险特性
	固废类别
	固废代码
	产生量（t/a）
	处置措施
	厂区暂存区

	1
	抖盐
	废盐
	固态
	/
	SW59
其他工业固体废物
	900-099-S59
	49.35
	外售综合利用

	一般固废库

	2
	原料去肉、浸灰去肉、片皮
	废油脂、碎肉
	固态
	/
	
	900-099-S59
	7850.65
	
	

	3
	包灰碱脱毛
	废毛
	固态
	/
	SW14
纺织皮革业废物
	191-002-14
	3096
	
	

	4
	含硫废水预处理
	预处理污泥（含水率60%）
	固态
	/
	SW07
污泥
	900-099-S07
	1543.27
	委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置
	/

	5
	综合废水处理
	综合污泥（含水率60%）
	固态
	/
	
	900-099-S07
	15275
	
	/

	6
	原辅料存储
	一般废包装物
	固态
	/
	SW17
可再生类废物
	900-003-S17
	140
	集中收集外售
	一般固废贮存库暂存

	7
	量革
	皮革废料
	固态
	/
	SW14
纺织皮革业废物
	191-001-14
	0.86
	外售综合利用
	

	8
	削匀
	削匀废料
	固态
	T
	HW21
	193-002-21
	4900
	委托有资质单位处置
	危废贮存库暂存

	9
	磨革
	含铬碎屑
	固态
	T
	HW21
	193-002-21
	0.688
	
	

	10
	含铬废水预处理
	含铬污泥（含水率60%）
	固态
	T
	HW21
	193-001-21
	1468.75
	委托有资质单位处置
	

	11
	颗粒物废气治理
	除尘灰
	固态
	T
	HW21
	193-002-21
	7.6626
	
	

	
	
	废布袋
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.3
	
	

	12
	有机废气治理
	废过滤棉
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	7.656
	
	

	
	
	废活性炭
	固态
	T/In
	HW49
	900-039-49
	76
	
	

	13
	原辅料存储
	沾染毒性的废包装物
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	66
	
	

	
	
	废铬粉袋
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	2.1
	
	

	14
	设备维修

	废油桶
	固态
	T/In
	HW08
	900-249-08
	0.05
	
	

	15
	
	废机油
	液态
	T/I
	HW08
	900-249-08
	0.48
	
	

	16
	在线监测
	监测废液
	固态
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.5
	委托有资质单位处置
	危废间暂存

	17
	职工生活
	生活垃圾
	/
	/
	/
	
	30
	交环卫部门处理
	/


3.9.4 噪声
项目属于皮革鞣制加工项目，主要噪声设备主要为浸水转鼓、鞣制转鼓、染色转鼓、挤水机、摔软机、绷板机、削匀机、片皮机、烫平机及风机等。根据《污染源源强核算技术指南 制革工业》（HJ995-2018）及同类型设备，项目建成后全厂主要噪声源强具体如下。
表3.9-16-1    项目主要噪声源一览表（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1 
	水厂
车间
	浸水转鼓,12台
	70（等效后：80.8）
	厂房隔声
基础减震
	-83.7
	-68.3
	1.2
	109.6
	30.5
	26.4
	33.6
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0
	24
	26.0
	36.0
	36.0
	36.0
	36.0
	1

	2 
	
	浸酸转鼓,15台
	70（等效后：81.8）
	
	-22.7
	-36.7
	1.2
	43.6
	12.5
	92.4
	51.5
	62.7
	62.8
	62.7
	62.7
	24
	26.0
	36.7
	36.8
	36.7
	36.7
	1

	3 
	
	鞣制转鼓,15台
	70（等效后：81.8）
	
	-39
	-17.8
	1.2
	42.3
	37.5
	93.5
	26.5
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	24
	26.0
	37.2
	37.2
	37.2
	37.2
	1

	4 
	
	片皮机1
	75
	
	-104
	-70.6
	1.2
	125.9
	42.6
	10.0
	21.6
	56.2
	56.2
	56.4
	56.2
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.4
	30.2
	1

	5 
	
	片皮机2
	75
	
	-97.8
	-63.9
	1.2
	116.8
	43.3
	19.2
	20.8
	56.2
	56.2
	56.2
	56.2
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.2
	30.2
	1

	6 
	
	去肉机,4台
	75（等效后：81.0）
	
	-66.6
	-53.2
	1.2
	86.8
	30.1
	49.2
	34.0
	62.2
	62.2
	62.2
	62.2
	24
	26.0
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	1

	7 
	
	挤水机1
	75
	
	-91.5
	-59
	1.2
	108.9
	108.1
	26.8
	55.5
	56.4
	56.4
	56.5
	56.5
	24
	26.0
	30.4
	30.4
	30.5
	30.5
	1

	8 
	
	挤水机2
	75
	
	-84.4
	-53.7
	1.2
	100.0
	41.8
	35.9
	22.3
	56.2
	56.2
	56.2
	56.2
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.2
	30.2
	1

	9 
	
	削匀机1
	80
	
	-108.4
	-65.7
	1.2
	125.7
	49.2
	10.2
	15.0
	61.2
	61.2
	61.4
	61.3
	24
	26.0
	35.2
	35.2
	35.4
	35.3
	1

	10 
	
	削匀机2
	80
	
	-101.8
	-59
	1.2
	116.3
	49.6
	19.6
	14.5
	61.2
	61.2
	61.2
	61.3
	24
	26.0
	35.2
	35.2
	35.2
	35.3
	1

	11 
	
	削匀机3
	80
	
	-95.1
	-54.1
	1.2
	108.0
	48.7
	27.8
	15.4
	61.2
	61.2
	61.2
	61.3
	24
	26.0
	35.2
	35.2
	35.2
	35.3
	1

	12 
	
	伸展机
	75
	
	-87.5
	-48.8
	1.2
	98.9
	47.5
	37.0
	16.6
	56.2
	56.2
	56.2
	56.3
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.2
	30.3
	1

	13 
	
	伸展机2
	75
	
	-80.8
	-44.8
	1.2
	91.3
	45.9
	44.6
	18.2
	56.2
	56.2
	56.2
	56.2
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.2
	30.2
	1

	14 
	
	伸展机3
	75
	
	-75.9
	-40.3
	1.2
	84.6
	45.9
	51.3
	18.2
	56.2
	56.2
	56.2
	56.2
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.2
	30.2
	1

	15 
	
	板框压滤机
	75
	
	-57.2
	-5.6
	1.2
	47.1
	58.8
	88.6
	5.2
	56.2
	56.2
	56.2
	57.0
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.2
	31.0
	1

	16 
	
	板框压滤机
	75
	
	-119.6
	-60.3
	1.2
	130.1
	60.7
	5.8
	3.4
	56.2
	56.2
	56.9
	58.0
	24
	26.0
	30.2
	30.2
	30.9
	32.0
	1

	17 
	
	潜污泵
	65
	
	-37.2
	14.5
	1.2
	18.7
	60.0
	117.0
	3.9
	46.2
	46.2
	46.2
	47.6
	24
	26.0
	20.2
	20.2
	20.2
	21.6
	1

	18 
	
	潜污泵
	65
	
	-29.2
	22.5
	1.2
	7.4
	60.5
	128.3
	3.4
	46.6
	46.2
	46.2
	48.0
	24
	26.0
	20.6
	20.2
	20.2
	22.0
	1

	19 
	
	潜污泵
	65
	
	-107.5
	-48.3
	1.2
	113.0
	61.4
	22.8
	2.8
	46.2
	46.2
	46.2
	48.7
	24
	26.0
	20.2
	20.2
	20.2
	22.7
	1

	20 
	整理
车间

	干燥机,4台
	75（等效后：81.0）
	
	-24.3
	-86.4
	1.2
	42.3
	77.6
	57.2
	10.3
	62.5
	62.5
	62.5
	62.7
	24
	26.0
	36.5
	36.5
	36.5
	36.7
	1

	21 
	
	拉软机1
	75
	
	26.9
	-58.6
	1.2
	26.2
	21.2
	113.6
	24.7
	56.5
	56.5
	56.4
	56.5
	24
	26.0
	30.5
	30.5
	30.4
	30.5
	1

	22 
	
	拉软机2
	75
	
	31.8
	-55
	1.2
	25.4
	15.1
	119.7
	25.4
	56.5
	56.6
	56.4
	56.5
	24
	26.0
	30.5
	30.6
	30.4
	30.5
	1

	23 
	
	磨革机1
	80
	
	-38.5
	-144.9
	1.2
	10.5
	127.8
	6.9
	43.5
	61.7
	61.4
	61.9
	61.5
	24
	26.0
	35.7
	35.4
	35.9
	35.5
	1

	24 
	
	磨革机2
	80
	
	-34.5
	-140.9
	1.2
	10.5
	122.1
	12.6
	43.3
	61.7
	61.4
	61.6
	61.5
	24
	26.0
	35.7
	35.4
	35.6
	35.5
	1

	25 
	
	磨革机3
	80
	
	-29.2
	-137.8
	1.2
	9.0
	116.1
	18.6
	44.6
	61.7
	61.4
	61.5
	61.5
	24
	26.0
	35.7
	35.4
	35.5
	35.5
	1

	26 
	
	绷板机1
	65
	
	-43
	-118.2
	1.2
	32.7
	112.9
	21.9
	20.9
	46.5
	46.4
	46.5
	46.5
	24
	26.0
	20.5
	20.4
	20.5
	20.5
	1

	27 
	
	绷板机2
	65
	
	-48.8
	-123.6
	1.2
	32.9
	120.8
	13.9
	20.9
	46.5
	46.4
	46.6
	46.5
	24
	26.0
	20.5
	20.4
	20.6
	20.5
	1

	28 
	
	绷板机3
	65
	
	-57.2
	-129.8
	1.2
	34.3
	131.2
	3.6
	19.7
	46.5
	46.4
	48.0
	46.5
	24
	26.0
	20.5
	20.4
	22.0
	20.5
	1

	29 
	
	摔软转鼓,6台
	80（等效后：87.8）
	
	-43
	-132.7
	1.2
	22.3
	122.8
	12.0
	31.5
	69.3
	69.2
	69.4
	69.3
	24
	26.0
	43.3
	43.2
	43.4
	43.3
	1

	30 
	
	自动喷浆机4台
	70（等效后：76.0）
	
	-10.6
	-72
	1.2
	42.9
	57.7
	77.1
	9.0
	57.5
	57.5
	57.5
	57.7
	24
	26.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.7
	1

	31 
	
	抛光机
	70
	
	20.5
	-51.2
	1.2
	36.0
	20.8
	114.0
	14.9
	51.5
	51.5
	51.4
	51.6
	24
	26.0
	25.5
	25.5
	25.4
	25.6
	1

	32 
	
	压花机
	65
	
	27.6
	-41
	1.2
	38.3
	8.7
	126.1
	12.3
	46.5
	46.8
	46.4
	46.6
	24
	26.0
	20.5
	20.8
	20.4
	20.6
	1

	33 
	
	烫平机1
	65
	
	10.7
	-45
	1.2
	47.3
	23.8
	111.1
	3.7
	46.5
	46.5
	46.4
	48.0
	24
	26.0
	20.5
	20.5
	20.4
	22.0
	1

	34 
	
	烫平机2
	65
	
	21.3
	-35.6
	1.2
	46.6
	9.6
	125.2
	4.0
	46.5
	46.7
	46.4
	47.8
	24
	26.0
	20.5
	20.7
	20.4
	21.8
	1

	35 
	
	风机
	70
	
	-14.7
	-129.6
	1.2
	4.7
	99.9
	34.8
	48.5
	52.4
	51.4
	51.5
	51.5
	24
	26.0
	26.4
	25.4
	25.5
	25.5
	1

	36 
	
	风机
	70
	
	-18.3
	-67.7
	1.2
	51.4
	60.5
	74.4
	0.7
	51.5
	51.5
	51.5
	62.5
	24
	26.0
	25.5
	25.5
	25.5
	36.5
	1

	37 
	综合废水处理站
	板框压滤机
	75
	
	85
	193.7
	1.2
	37.7
	9.4
	8.6
	27.4
	64.2
	64.3
	64.3
	64.2
	24
	26.0
	38.2
	38.3
	38.3
	38.2
	1

	38 
	
	潜污泵
	65
	
	75
	205.2
	1.2
	38.0
	24.7
	8.9
	12.1
	54.2
	54.2
	54.3
	54.3
	24
	26.0
	28.2
	28.2
	28.3
	28.3
	1

	39 
	
	潜污泵
	65
	
	83.5
	212.6
	1.2
	26.7
	24.6
	20.2
	11.7
	54.2
	54.2
	54.2
	54.3
	24
	26.0
	28.2
	28.2
	28.2
	28.3
	1

	40 
	
	罗茨风机
	85
	
	81
	215.5
	1.2
	26.8
	28.5
	20.3
	7.9
	74.2
	74.2
	74.2
	74.3
	24
	26.0
	48.2
	48.2
	48.2
	48.3
	1

	41 
	
	罗茨风机
	85
	
	72.5
	208.1
	1.2
	38.0
	28.5
	9.0
	8.3
	74.2
	74.2
	74.3
	74.3
	24
	26.0
	48.2
	48.2
	48.3
	48.3
	1

	42 
	
	污泥泵
	65
	
	102.2
	215.9
	1.2
	10.3
	14.8
	36.3
	20.9
	54.3
	54.3
	54.2
	54.2
	24
	26.0
	28.3
	28.3
	28.2
	28.2
	1

	43 
	
	潜污泵
	65
	
	-114.7
	-55
	1.2
	350.1
	46.5
	306.0
	95.4
	54.2
	54.2
	54.2
	54.2
	24
	26.0
	28.2
	28.2
	28.2
	28.2
	1

	注：本项目数量大于4台的同类设备声源以点声源组计。


表3.9-16-2   项目涉及噪声源强及治理效果（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	132.2
	207.5
	1.2
	70
	安装减震基础、设置隔声间
	24h

	2
	喷淋塔
	129.9
	205.5
	1.2
	65
	
	24h


[bookmark: PO_6]注：表中坐标以厂界中心（121.426147,41.792030）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书
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3.9.5 非正常工况
（一） 废气
非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行以及废气处理装置异常运行等情况下污染物的排放情况。假设废气装置故障，事故时间估算约 2h 。本项目废气非正常排放情况见表 3.9-17。
表 3. 9-17    本项目废气非正常排放情况一览表

	产污环节
	污染物
	非正常排放的原因
	处理措施
	处理效率
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	年排放量（kg）
	单次持
续时间
	发生频率
	执行标准
	是否
达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	

	磨革
	颗粒物
	布袋除尘器故障
	立即停止生产、检修合格后恢复生产
	0%
	1.075
	215
	4.3
	2h
	2次/a
	4.46
	120
	浓度超标

	喷浆、烘干
	颗粒物
	过滤棉+二级活性炭处理装置发生故障
	立即停止生产、检修合格后恢复生产
	0%
	1.021
	42.5
	4.084
	2h
	2次/a
	4.46
	120
	达标

	
	非甲烷总烃
	
	
	0%
	2.815
	117.3
	11.26
	
	
	3.78
	60
	浓度超标

	
污水处理站、一般固废库贮存、危废贮存库
	氨
	碱喷淋发生故障
	加强管理和日常维护，发现问题及时维修
	0%
	0.241
	7.3
	0.964
	2h
	2 次/a
	4.9
	/
	达标

	
	硫化氢
	
	
	
	0.011
	0.33
	0.044
	
	
	0.33
	/
	达标

	
	臭气浓度
	
	
	
	/
	>600
	/
	
	
	/
	2000
	/


根据上表可知，当发生非正常情况时，磨革车间颗粒物排放浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中标准值；喷浆烘干非甲烷总烃排放浓度超过《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）；污水处理站、一般固废库和危废库氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，但氨、硫化氢排放量增加，因此当废气处理装置发生故障或检修时，应及时进行检修，并定期进行检查，减少非正常情况发生的频次。
（二） 废水
污水处理区依托现有2座685.3m3废水事故池，单座尺寸为14m×4.45m×2.75m，总容积1370.6m3，可对事故状态下产生的废水进行暂存，因此不考虑污水处理站运行出现处理效率下降的非正常排放工况影响。污水处理站安装在线监控系统，一旦出现处理效率下降，污水处理站处理后的出水不符合排放标准时，发出警报，将污水排至事故应急池，对污水处理站及时进行检修，保证正常运转出水达标排放。
3.9.6 污染物排放情况汇总
表 3. 9-18  本项目污染物排放情况汇总一览表
	类别
	排放方式
	污染物
	产生量t/a
	削减量t/a
	排放量t/a

	废气
	磨革废气
	有组织
	颗粒物
	7.74
	7.663
	0.077

	
	
	无组织
	颗粒物
	0.86
	0.516
	0.344

	
	涂饰废气
	有组织
	颗粒物
	7.353
	6.618
	0.735

	
	
	
	非甲烷总烃
	20.268
	15.201
	5.067

	
	
	无组织
	颗粒物
	0.817
	0
	0.817

	
	
	
	非甲烷总烃
	2.252
	0
	2.252

	
	污水站、固废贮存库、危废贮存库恶臭气体
	有组织
	NH3
	2.2
	1.99
	0.21

	
	
	
	H2S
	0.099
	0.09
	0.009

	
	污水处理站
	无组织
	NH3
	0.0992
	0
	0.0992

	
	
	
	H2S
	0.0038
	0
	0.0038

	
	一般固废暂存、危废暂存
	无组织
	NH3
	0.021
	0
	0.021

	
	
	
	H2S
	0.002
	0
	0.0022

	
	生皮库
	无组织
	NH3
	0.003
	0
	0.003

	
	
	
	H2S
	0.0007
	0
	0.0007

	废水
	
含铬废水487.2m3/d（146160m3/a）
	COD
	441
	38
	403

	
	
	BOD5
	88
	23
	65

	
	
	SS
	176
	105
	71

	
	
	动植物油
	59
	0
	59

	
	
	氨氮
	22
	0
	22

	
	
	总氮
	29
	2
	27

	
	
	总铬
	16.3135
	16.1993
	0.1142

	
	
	六价铬
	0.001
	0.0002
	0.0008

	
	综合废水1976.05（592815m3/a）
	COD
	2421
	1816
	605

	
	
	BOD5
	800
	640
	160

	
	
	SS
	2450
	22254
	196

	
	
	动植物油
	150.5
	98.6
	51.9

	
	
	氨氮
	82
	41
	41

	
	
	总氮
	117
	47
	70

	
	
	总磷
	2
	1.44
	0.56

	
	
	硫化物
	10.6939
	8.5551
	2.1388

	
	
	总铬
	0.1142
	0
	0.1142

	
	
	六价铬
	0.0008
	0
	0.0008

	
	
	氯化物
	1455
	0
	1455

	
	生活污水3840m3/a
	COD
	1.15
	0
	1.15

	
	
	BOD5
	0.96
	0
	0.96

	
	
	SS
	1.15
	0
	1.15

	
	
	动植物油
	0.38
	0
	0.38

	
	
	氨氮
	0.12
	0
	0.12

	
	
	总磷
	0.02
	0
	0.02

	固废
	一般固废
	废盐
	49.35
	/
	/

	
	
	废油脂、碎肉
	7850.65
	
	

	
	
	废毛
	3096
	/
	/

	
	
	含硫废水预处理污泥
	1543.27
	/
	/

	
	
	综合废水处理污泥
	15275
	/
	/

	
	
	一般废包装物
	140
	
	

	
	
	皮革废料
	0.86
	/
	/

	
	危险废物
	削匀废料
	4900
	/
	/

	
	
	含铬碎屑
	0.688
	/
	/

	
	
	含铬污泥
	1468.75
	/
	/

	
	
	除尘灰
	7.6626
	/
	/

	
	
	废布袋
	0.3
	/
	/

	
	
	废过滤棉
	7.656
	/
	/

	
	
	废活性炭
	76
	/
	/

	
	
	沾染毒性废包装物
	66
	/
	/

	
	
	废铬粉袋
	2.1
	/
	/

	
	
	废油桶
	0.05
	/
	/

	
	
	废机油
	0.48
	/
	/

	
	
	监测废液
	0.5
	/
	/

	
	生活垃圾
	30
	/
	/




3.10 清洁生产
根据《制革行业清洁生产评价指标体系》要求进行指标选取，分为定量指标和定性指标两种。
定量指标选取有代表性的，能反映“节能 ”“ 降耗 减污 ”和“增效 ”等有关清洁生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。
（一）技术指标分析
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书
该指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。本项目各指标具体数值详见表 3.10-1 、表 3.10-2 及表 3.10-3 所示。
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表 3. 10-1    制革行业清洁生产评价指标体系--牛皮
	序号
	一级指标
	一级指
标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	
1
	
资源和能源消耗指标
	


0.25
	*单位产品取水量
	生皮-成品革工艺
	m3/m2 成品革
	0.7
	0.2
	0.25
	0.35
	I 级基准值

	
	
	
	
	37.14÷ 181.82=0.2
（37.14 万 m3为年取水量、181.82万 m2为年加工成品革面积）

	
2
	
	
	
*单位产品综合能耗
	生皮-成品革工艺
	kgce/m2 成品革
	0.3
	1.8
	2.0
	2.4
	I 级基准值

	
	
	
	
	（63.83万*0. 1229+37.14万*0.0857+0.91915 万*0. 1314）/181.82=0.06kgce
（63.83万 kwh 为年用电量、30.69 万 m3 年用水量、0.91915 万m3为年蒸汽使用量）

	
3
	资源综合利用指标
	
0.05
	水重复利用率
	生皮-成品革工艺
	%
	1.0
	60
	55
	45
	Ⅲ级基准值

	
	
	
	
	844.831÷ 2092.993*100=40.36
（884.831m3/d 为日循环用水量、2092.993m3/d 为日总用水量）

	
4
	





污染物产生指标
	







0.3
	*单位产品废水产生量
	生皮-成品革工艺
	m3/m2 成品革
	0.2
	0.17
	0.22
	0.3
	Ⅱ 级基准值

	
	
	
	
	334837.5÷ 1818200=0.184
（334837.5m3为年废水量、181820m2 为年加工成品革面积）

	
5
	
	
	*单位产品
化学需氧量产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	850
	1000
	1200
	I 级基准值

	
	
	
	
	1423.4*1000000÷1818200= 782.86
（1423.4t/a 为年化学需氧量产生量、181820m2 为年加工成品革面积）

	
6
	
	
	*单位产品总氮产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2成品革
	0.2
	28
	46
	84
	Ⅱ级基准值

	
	
	
	
	52.55*1000000÷ 1818200=28.9
（52.55t/a 为年总氮产生量、1818200m2 为年加工成品革面积）

	
7
	
	
	*单位产品氨氮产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	20
	33
	60
	I 级基准值

	
	
	
	
	35.5*1000000÷ 1818200=19.52
（35.5t/a 为年氨氮产生量、1818200m2 为年加工成品革面积）

	
8
	
	
	*单位产品总铬产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	8.0
	10.0
	14.5
	I 级基准值

	
	
	
	
	9.6188*1000000÷ 1818200=5.29
（9.6188t/a 为年总铬产生量、1818200m2 为年加工成品革面积）

	9
	定性评价指标
	0.4
	见表3.10-3


注： 带*的指标为限定性指标。


表 3. 10-2    制革行业清洁生产评价指标体系--羊皮
	序号
	一级指标
	一级指
标权重
	二级指标
	单位
	二 二级指标权重
	I 级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	
1
	资源和能源消耗指标
	


0.25
	*单位产品取水量
	生皮-成品革工艺
	m3/m2 成品革
	0.7
	0.2
	0.25
	0.35
	I 级基准值

	
	
	
	
	25.16÷ 241.07=0.1
（25.16 万 m3 为年取水量、241.07 万 m2 为年加工成品革面积）

	
2
	
	
	
*单位产品综合能耗
	生皮-成品革工艺
	kgce/m2 成品革
	0.3
	1.8
	2.0
	2.4
	I 级基准值

	
	
	
	
	（86.17万*0. 1229+21.162万*0.0857+1.24085*0. 1314）/241.07=0.05kgce
（86.17万 kwh 为年用电量、21.162 万 m3 年用水量、1.24085 万m2 为年蒸汽使用量）

	
3
	资源综合利用指标
	
0.05
	水水重复利用率
	生皮-成品革工艺
	%
	1.0
	60
	55
	45
	Ⅲ级基准值

	
	
	
	
	562.83÷ 1415.1*100=39.77
（562.83m3/d 为日循环用水量、1415.1m3/d 为日总用水量）

	
4
	




污染物产生指标
	







0.3
	*单位产品废水产生量
	生皮-成品革工艺
	m3/m2 成品革
	0.2
	0.17
	0.22
	0.3
	I 级基准值

	
	
	
	
	225408.9÷ 2410700=0.094
（225408.9m3 为年废水量、2410700m2 为年加工成品革面积）

	
5
	
	
	*单位产品
化学需氧量产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	850
	1000
	1200
	I 级基准值

	
	
	
	
	1125.6*1000000÷2410700= 466.92
（1125.6t/a 为年化学需氧量产生量、2410700m2 为年加工成品革面积）

	
6
	
	
	*单位产品总氮产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	28
	46
	84
	Ⅱ级基准值

	
	
	
	
	106.45*1000000÷ 2410700=44.15
（106.45t/a 为年总氮产生量、2410700m2 为年加工成品革面积）

	
7
	
	
	*单位产品氨氮产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	20
	33
	60
	Ⅱ 级基准值

	
	
	
	
	78.5*1000000÷ 2410700=32.56
（78.5t/a 为年氨氮产生量、2410700m2 为年加工成品革面积）

	
8
	
	
	*单位产品总铬产生量
	生皮-成品革工艺
	g/m2 成品革
	0.2
	8.0
	10.0
	14.5
	I 级基准值

	
	
	
	
	6.6947*1000000÷ 2410700=2.78
（6.6947t/a 为年总铬产生量、2410700m2 为年加工成品革面积）

	9
	定  定性评价指标
	0.4
	见表3.10-3


注： 带*的指标为限定性指标。


表 3.10-3  制革企业定性评价指标项目及权重
	序 号
	一  级 指 标
	指 标 分 值
	二级指标
	指标分值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	1
	生 产 工 艺 及 装 备 要 求
	0.2
	原皮处理
	0.05
	低温少盐保藏，部分采用鲜皮加工
	低温少盐保藏
	项目采用低温无盐保藏，Ⅱ级基准
值

	2
	
	
	
	0.05
	转笼除盐（采用盐水保存的除外）
	无

	3
	
	
	脱毛、浸灰
	0.2
	无硫低硫保毛脱毛，浸灰液循环利用
	低硫脱毛
	本项目采用低硫脱毛，浸灰液循环使用，Ⅰ级基准值

	4
	
	
	脱灰、软化
	0. 1
	无铵盐脱灰
	低铵盐脱灰
	本项目采用无铵盐脱灰，Ⅰ级基准值

	
5
	
	
	浸酸、鞣制
	
0.2
	无盐浸酸；高吸收、高结合铬鞣或含铬液全循环利用，
或其他环保型非铬鞣
	少盐浸酸；少铬鞣制，含铬液循环利用
	本项目采用少盐浸酸，少铬鞣制，铬糅液 70%循环利用，Ⅱ级基准值

	

6
	
	
	复鞣
	0.05
	
100%采用低铬、无甲醛、高吸收、低氮低盐复鞣剂
	低铬、无甲醛、高吸收、低氮低盐复鞣剂占比 80%以上
	低铬、无甲醛、高吸收、低氮低盐复鞣剂占比70%以上
	本项目复鞣100%采用低铬、无甲醛、高吸收、低氮低盐复鞣剂，I 级基准值

	7
	
	
	染色
	0. 1
	100%采用高吸收染料
	高吸收染料占比 50%以上
	本项目 100%采用高吸收染料，Ⅰ级基准值

	
8
	
	
	加脂
	0. 1
	100%采用高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂
	高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂占比80%以上
	高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂占比 70%以上
	
本项目采用高吸收、无卤代有机物、可降解加脂剂，Ⅰ级基准值




表 3.10-4  制革企业定性评价指标项目及权重
	序 号
	一级
指 标
	指 标
分 值
	二级指标
	指标
分值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	9
	
	
	涂饰
	0. 1
	100%采用清洁涂饰材料（环保型着色材料、水基涂饰材料、涂饰层高效交联材料、环保型胶粘剂和整饰剂，不使用甲醛，不含有害重金属等）和涂饰工艺（高体积低（HVLP）系统、泡沫喷涂系统、辊涂等）
	清洁涂饰材料占比 80%以上（环保型着色材料、水基涂饰材料、涂饰层高效交联材料、环保型胶粘剂和整饰剂），不使用甲醛，不含有害重金属等
	采用清洁涂饰材料（环保型着色材料、水基涂饰材料、涂饰层高效交联材料、环保型胶粘剂和整饰剂，不使用甲醛，不含有害重金属等）和涂饰工艺，Ⅰ级基准值

	
10
	
	
	装备
	0.01
	
100%采用小液比工艺，高效节能节水转鼓
	小液比工艺，高效节能节水转鼓占比80%以上
	小液比工艺，高效节能节水转鼓占比 50%以上
	采用小液比工艺，高效节能节水
转鼓占比80%以上，Ⅱ级基准值

	11
	
	
	
	0.02
	*不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备
	不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备，Ⅰ级基准值

	12
	
	
	*原辅材料
	0.02
	不使用国际上禁用的偶氮染料及含致癌芳香胺基团的染料；润湿剂、脱脂剂、复鞣剂、加脂剂等不含 APE/APEO
	不使用国际上禁用的偶氮染料及含致癌芳香胺基团的染料；润湿剂、脱脂剂、复鞣剂、加脂剂等不含 APE/APEO，Ⅰ级基准值

	13
	产 品 特 征 指 标
	0.05
	*产品有害物质含量
	1
	符合 GB 20400  的指标要求
	符合 GB 20400  的指标要求，Ⅰ级基准值



表 3.10-5  制革企业定性评价指标项目及权重
	序 号
	一级
指 标
	指 标
分 值
	二级指标
	指标
分值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	14
	清 洁 生 产 管 理 指 标
	














0.15
	*环境法律法规标准执行
情况
	

0.1
	符合国家和地方有关环境法律法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合
国家、地方或行业标准，符合制革工业污染防治政策；污染物排放应达到国
家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求；符合国家、地方
和行业产业政策
	符合相关法律法规要求，Ⅰ级基准值

	15
	
	
	*一般固体废物
管理
	0.05
	一般固体废物按照 GB 18599  相关规定执行
	一般固体废物按照 GB 18599相关规定执行，Ⅰ级基准值

	16
	
	
	*危险废物
管理
	
0.05
	对使用铬鞣剂进行铬鞣、复鞣工艺产生的废水处理污泥，皮革切削工艺产生
的含铬皮革废碎料等危险废物，贮存应符合GB18597相关规定，应交由有
资质的单位进行处理；应按国家或地方危险废物相关规定进行管理
	本项目建设一座危废贮存库，贮存环节要求符合GB18597相关规定，危险废物委托有资质单位处置，Ⅰ级基准值

	17
	
	
	*清洁生产
审核情况
	0.05
	按照国家和地方要求，开展清洁生产审核
	本项目按要求开展清洁生产审
Ⅰ级基准值

	18
	
	
	环境管理
体系
	0.05
	按照 GB/T 24001  建立环境管理体系，并通过第三方认证
	按照 GB/T 24001  建立环境管理体系
	按照 GB/T 24001  建立环境管
理体系，Ⅱ级基准值

	19
	
	
	能   能源管理
体系
	0.05
	按照 GB/T 23331  建立能源管理体系，并通过第三方认证
	按照 GB/T 23331  建立能源管理体系
	按照 GB/T 23331  建立能源管
理体系，Ⅱ级基准值

	20
	
	
	
废水
	0.05
	建有废水处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账
	建立治污设施运行台账，Ⅱ级基准值

	21
	
	
	
	0.04
	按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证设备正常运行。对含盐废水需进行有效处理
	本项目要求安装自动监控设备，Ⅰ级基准值

	22
	
	
	
	0.05
	排水实行清污分流，雨污分流；对于鞣制废液等难以处理的废水能够实现单独收集和处理
	排水实行清污分流，雨污分流；对于鞣制废液等难以处理的废水能够实现单独收集和处理，Ⅰ级基准值



表 3.10-6  制革企业定性评价指标项目及权重
	序 号
	一级
指 标
	指 标
分 值
	二级指标
	指标
分值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	23
	
	
	*废气
	
0.06
	对生产、废物处理等环节产生的 VOCs 和恶臭进行有效收集和处理，符合国家、地方或行业排放要求
	对生产、废物处理等环节产生的
VOCs 和恶臭收集后采用碱喷淋处理，Ⅰ级基准值

	24
	
	
	计量器具配备管理
	
0.05
	计量器具配备率符合GB17167、
GB/T  24789三级计量要求，并制定
定量考核制度
	计量器具配备率符合 GB 17167 、GB 24789  二级计量要求，并制定定量考核制度
	计量器具配备率符合GB17167 、GB 24789  三级计量要求，并制定定量考核制度，Ⅰ级基准值，

	25
	
	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	0.05
	有完善的设备使用、维护、检修管理制度，并严格执行
	有完善的设备使用、维护、检修管理制度，并严格执行，Ⅰ级基准值

	26
	
	
	环境管理制度和机构
	
0.05
	
具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员
	具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员，Ⅰ级基准值

	27
	
	
	*排污口管理
	0.05
	排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求
	排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求，Ⅰ级基准值

	28
	
	
	*危险化学品管理
	0.05
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求，Ⅰ级基准值

	29
	
	
	环境应急
	0.05
	根据《中华人民共和国环境保护法》及《突发环境事件应急预案管理办法》 （环发〔2010〕133 号）要求，制定企业突发环境事件应急预案
	项目建成后需按要求编制突发环境事件应急预案并完成备案，I 级基准值

	30
	
	
	环境信息公开
	0.1
	按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 2014  年 第 31  号）
要求公开环境信息
	按要求公开，I 级基准值

	31
	
	
	相关方环境管理
	0.05
	对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求
	对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求，I 级基准值



（二）评价方法
1.指标无量纲化
不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。
[image: ]


(1)
式中：xij表示第 i 个一级指标下的第j个二级评价指标；
gk 表示二级指标基准值，其中 g1 为Ⅰ级水平，g2 为Ⅱ级水平，g3 为Ⅲ级水平； Ygk(xij）为二级指标 xij对于级别 gk 的隶属函数。
如公式（1）所示，若指标 xij属于级别 gk ，则隶属函数的值为 100 ，否则为 0。
2.综合评价指数计算
通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别 gk 的得分 Ygk ，如公式（2）所示。
[image: ](2)
式中：wi——第 i 个一级指标的权重，wij 为第 i 个一级指标下的第j个二级指标的权
重，其中[image: ]= 1 ，[image: ]= 1 ，m 为一级指标的个数；
ni——第 i 个一级指标下二级指标的个数；
Yg1——等同于 YI ，Yg2 等同于 YII ，Yg3 等同于 YIII。
3.清洁生产企业的评定
采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。
4.综合评价指数计算步骤
第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YⅠ ，当综合指数得分 YⅠ≥85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分 YⅠ <85 分时，则进入第 2 步计算。
第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YⅡ ，当综合指数得分 YⅡ≥85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分 YⅡ <85 分时，则进入第 3 步计算。
新建企业或新建项目不再参与第3步计算。
第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分 YⅢ , 当综合指数得分YⅢ= 100 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分 YⅢ <100 分时，表明企业未达到清洁生产要求。
（三）评价结果
将本项目相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，本项目限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，经计算：
Y（牛）= 100*0.25+100*0.3+0.4*100=95。
Y（羊）= 100*0.25+100*0.3+0.4*100=95。
综上，企业清洁生产水平为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。
[bookmark: _Toc26012]4环境现状调查与评价
4.1 [bookmark: _Toc30599]自然环境概况
4.1.1 地理位置
阜新皮革产业开发区建于阜新市清河门区及阜新市阜蒙县知足乡交汇处，开发区用地以清河门区为主。具体范围为清兴街以东，汤头河以西，阜锦高速公路以南，金山热电厂以北围成的区域。
清河门区东部衔接医巫闾山余脉，西部接松岭山脚。地势介于海拔 82—386米之间，为北高南低的平原丘陵。由细河、汤头河、清河三条河流冲积而成的南北狭长的小平原，构成了“三丘一水六分田”的地貌。
项目地理位置坐标为 121°25'33.46"E 、41°47'29.16"N ，详见图4.1-1。
本项目位于富国（德裕）厂区内，租用其水厂车间和整理车间，南侧和北侧为富国（德裕）闲置厂房，西侧为清河门区消防大队，东侧为恒鑫皮草制品有限公司。具体见图4.1-2。
4.1.2 气候特征
清河门区地处中纬度地带，属大陆季风气候区，主要气候特点是春季干旱、多风，蒸发量大；夏季燥热、雨量集中；秋季短促、温和而凉爽、降温快；冬季少雪、多晴日，干燥而微冷。主要特点是：四季分明，雨热同期、日照充足，温度日较大，降雨偏少。年平均气温8.6℃ , 最高气温41℃ ,1月最冷，平均最低气温达-11.9℃ ,7月最热，平均最高气温达到23.7℃ , 全年日照总时数2881小时，平均日照百分率为62%，年积温3231℃ 。年太阳辐射能量为138千卡/cm2 ，生理辐射能为684千卡/cm2，多年平均无霜期为154天，初日平均10月2日，终日平均4月30日，冬季土壤冻层深度平均100cm。年平均降水量544.7mm，平均相对湿度58%，年平均风速2.8m/s，六级以上大风日数年均75天以上，八级以上大风日数平均为37天，春季盛行西南风，秋季盛行西北风，长年主导风向为西南风，占全年各种风向频率的26.6%。
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图4.1-1  本项目地理位置图
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	东侧：恒鑫皮草制品有限公司
	南侧：富国（德裕）闲置车间

	[image: 236812e0655478cdfb1588230b4c2d3]
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	西侧：清河门区消防大队
	北侧：富国（德裕）闲置车间


图4.1-2  厂区四至情况
4.1.3 水文特征
阜新地区为大凌河和辽河两大流域所控制。大凌河水系包括细河和牤牛河；辽河水系包括绕阳河、柳河、养息牧河、秀水河。其中，辽河流域的绕阳河在阜新境内河长114km ，流域面积3689km2 ；柳河在阜新境内河长188km ，流域面积1739km2 ；养息牧河在阜新境内河长77km ，流域面积1495km2 ；秀水河在阜新境内河长17km ，流域面积293km2。大凌河流域的细河在阜新境内河道长度86km，流域面积2242km2 ；牤牛河在阜新境内河道长度41km ，流域面积897km2。
清河门区境内有细河、清河、汤头河3条河流，均属大凌河水系。细河是大凌河下游左侧最大支流，境内河流长13.4公里，流域面积10.1平方公里，河道平均比降0.53‰；清河是细河的一条支流，本区境内河流长度6.6公里，流域面积43.8平方公里，河道平均比降7.67‰；
汤头河也是细河的一条支流，清河门区境内长8.8公里，境内流域面积10.3平方公里。汤头河属于大凌河流域。汤头河位于伊吗图河西，源出阜新蒙古族自治县紫都台乡南的帽子山（海拔 650 米）北坡双庙子村附近。往北过青石梁侧宝合堂村、巴里营子（胡奇巴里）村、毛德营子村，在苏家湾子村东汇北来的画匠沟（源出西骆驼山南）后．往东经紫都台乡政府驻地南侧。在七家子乡老爷庙村汇北来的黑山口沟（源出平顶山南），往东流汇源出七家子乡东部的伊吗图山和北部的苇子沟一带山溪，经七家子乡、旧贝营子村，是为汤头河东支。汤头河自老爷庙村和旧贝营子村以下过东西汤头村，在汤头村南又汇西侧石场河（源出帽子山东坡七家子乡毛岭沟），往南流经佛寺乡西部的牛心屯、蜘蛛山乡胡宝吐村、蜘蛛山乡政府驻地东侧。南流经大宿村，过阜义线公路桥和铁路桥，在清河门区东南蒲草泡村附近入细河。汤头河流长60公里，控制面积404平方公里。
4.1.4 自然资源
阜新地区农业、畜牧业资源优势突出，是全国粮食、畜牧业生产基地之一。阜新粮食、生猪、牛、羊人均生产量均居全省首位，居全国前列。全市人均土地面积8亩，农村人均面积5.6亩，居辽宁省第一位。阜新有草场300万亩，是全国农业区域省市中人均占有草地最多的地区，每年生产加工秸秆饲料达20多亿公斤，畜牧业发展潜力巨大。发达的畜牧业生产为粮食的转化、肉类食品开发和深加工，以及制革业的发展提供了有利条件。
阜新地区已发现矿产资源46种， 占全省已知110种矿产资源的42% ，矿点以上矿产地400处， 目前已开发利用26种。工业除以煤、电为主导产业外，其他主要工业几乎全部是依托在农副产品加工基础上的轻工企业，以及为农牧业配套的服务企业。经济转型以来，全市食品工业、化学工业、电子工业、汽车配件和液压构件等新兴产业得到了长足发展。
清河门区土地资源优越。全区有土地面积14.8万亩，非农业用地占总面积的28.4% ，其中居民点、独立厂矿占地1.7万亩，交通用地0.5万亩，发展工业经济预留土地 2 万亩。
清河门区西部、西南部荒山荒滩较多，宜林宜牧；中部、东部较为平坦，宜粮宜菜。农业园区、养殖园区、科技园区、示范园区、综合园区平地而起，尽显全区专业化和规模化的现代农业新气派。
清河门区物产资源也十分丰富，已探明的煤炭储量有1.1 亿吨，且煤质优良。其中地方煤矿年产量在100万吨以上。煤气储量116亿立方米，煤矸石储量2.3亿吨，泥炭储量2100万立方米。除煤炭外，还有储量丰富的石油、天然气、矿泉水、矿井水、温泉、大理石、石灰石、粉煤灰、白泥、陶土和取之不尽的河沙，丰富的重晶石，燧石及地热资源。区域地质与构造
4.2 [bookmark: _Toc10001]环境现状调查与评价
4.2.1 大气环境质量现状调查与评价
4.2.1.1 项目所在区域达标判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）数据来源中要求优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。
本项目基本污染物引用《2024年阜新市生态环境质量报告书》中监测数据，环境空气质量现状如表4.2-1。
表4.2-1      区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率
%
	超标
倍数
	达标
情况

	SO2
	年均值
	14
	60
	23
	/
	达标

	NO2
	年均值
	21
	40
	53
	/
	达标

	PM10
	年均值
	54
	70
	77
	/
	达标

	PM2.5
	年均值
	26.9
	35
	77
	/
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1300
	4000
	33
	/
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数
	146
	160
	91
	/
	达标


由上表可知，该区域环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。本项目所在区域为达标区。
4.2.1.2特征污染物环境质量现状
根据建设项目工艺特点，确定本项目大气特征污染因子为：氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度和颗粒物。
本次评价非甲烷总烃、臭气浓度和颗粒物引用《辽宁大慧皮革鞣制加工有限公司年加工35万标张牛皮鞣制、30万标张猪皮鞣制棒球手套革及年精洗加工1万吨羊毛项目环境影响报告书》中环境质量现状监测数据，监测单位为辽宁鹏宇环境监测有限公司（辽鹏环测（字PY2403270-001号）；监测点位为大慧皮革鞣制加工有限公司厂区及其厂址下风向，监测时间为 2024年3月19日到3月25日，监测点位均位于本项目评价范围内，监测时间属于三年内有效监测数据，因此监测数据引用可行。
此外，本项目于2026年6月9日至2026年6月15日对氨、硫化氢进行了监测，监测点位设置在厂区及主导风向下风向塔子沟村。
（2）监测点位、监测因子及频次
本次评价环境空气质量现状的监测点位共4个：主导风向下风向园区（G1），下风向满头营村（G2），大慧皮革鞣制加工有限公司厂区及厂址下风向（G3、G4）。监测点位及频次详见表4.2-2 ，具体位置见图4.2-1。
表4.2-2     环境空气质量现状监测频率
	监测点名称
	监测因子
	监测时段
	监测频次
	方位

	本项目厂区（G1）
	氨、硫化氢
	2026年6月9日至6月15日
	连续监测7天
	/

	塔子沟村（G2）
	
	
	
	NE

	大慧皮革鞣制加工有限公司厂区（G3）
	非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
	2024年3月19日到3月25日
	连续监测7天
	NE

	大慧公司厂址下风向（G4）
	
	
	
	SW


（3）监测数据及统计结果
环境空气质量现状监测数据统计及评价结果详见表 4.2-3。
表4.2-3   环境空气质量现状监测数据统计与评价结果  
	监测点位
	监测因子
	平均时间
	标准值（mg/m3）
	范围（mg/m3）
	最大占标率
（%）
	超标率（%）
	达标
情况

	本项目厂区（G1）
	氨
	1小时
	0.2
	0.05~0.09
	45
	0
	达标

	
	硫化氢
	1小时
	0.01
	0.003~0.006
	60
	0
	达标

	塔子沟村（G2）
	氨
	1小时
	0.2
	0.02~0.04
	20
	0
	达标

	
	硫化氢
	1小时
	0.01
	0.003~0.005
	50
	0
	达标

	大慧皮革鞣制加工有限公司厂区（G3）
	非甲烷总烃
	1小时
	2
	0.97-1.88
	94
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	1小时
	/
	13~14
	/
	/
	/

	
	总悬浮颗粒物
	24小时
	0.3
	0.092~0.108
	36
	0
	达标

	大慧公司厂址下风向（G4）
	非甲烷总烃
	1小时
	2
	1.27~1.67
	83.5
	0
	达标

	
	臭气浓度（无量纲）
	1小时
	/
	11-12
	/
	/
	/

	
	总悬浮颗粒物
	24小时
	0.3
	0.112-0.122
	41
	0
	达标


监测结果表明，各监测点位的氨、硫化氢监测值均满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D标准限值，非甲烷总烃监测浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值要求；总悬浮颗粒物监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中的二级标准要求。
4.2.2 地表水环境质量现状
本项目地表水环境质量现状评价采用细河－高台子断面的监测数据，引用《2024年阜新市生态环境质量报告书》，并于2026年5月针对该断面开展补充监测。具体监测数据及评价结果见表 4.2-4、表 4.2-7。
1、引用《2024年阜新市生态环境质量报告书》数据
表4.2-4     细河－高台子断面水质监测结果一览表  
	     
统计类型
	主要关注指标（mg/L）
	
考核标准

	
	COD
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	总磷
	氟化物
	

	年平均值
	16.6
	4.4
	2.5
	0.43
	0.100
	0.694
	Ⅳ

	超标率
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	最大超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	Ⅲ类标准（≤）
	20
	6
	4
	1.0
	0.2
	1.0
	/


由上表可知，2024年细河－高台子断面水质优于《 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
2、补充监测
（1） 监测点位信息
监测项目分析方法具体见表 4.2-5。
表4.2-5 	    地表水补充监测点位信息表
	测点名称
	监测因子
	监测时间
	监测频次

	细河-高台子断面
	硫化物、氯化物、六价铬。
	2026.5.30-2026.6.1
	1次/天，共3天


（2）监测项目分析方法
监测项目分析方法具体见表 4.2-6。
表4.2-6 	    地下水水质监测项目分析方法

	序号
	检测项目
	分析方法
	检测分析仪器信息
	检出限

	1
	硫化物
	水质 硫化物的测定
亚甲基蓝分光光度法
HJ 1226-2021
	紫外可见分光光度计
T6 新世纪
ZKS-SB-115
	酸化-蒸馏-吸收法
0.01mg/L

	
2
	
氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB/T11896-1989-2016
	聚四氟乙烯滴定管 50mL
	10mg/L

	3
	六价铬
	水质 六价铬的测定
二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T7467-1987
	紫外可见分光光度计
754
ZKS-SB-29
	0.004mg/L


（3）监测结果与评价
1 评价方法
按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ 2.3-2018规定，采用水质指数法评价，按Ⅲ类标准进行评价。
一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：
[image: ]
式中：Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。
2 监测结果
地下水质量现状监测数据统计及评价结果见下表4.2-7。
表4.2-7 	    细河－高台子断面水质补充监测结果一览表
	检测项目
	采样时间
	考核标准
	水质标准
	是否达标

	
	
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	

	
	2026.5.30
	2026.5.30
	2026.6.1
	
	
	

	硫化物
	单位
	mg/L
	0.02
	0.02
	0.02
	0.5
	0.2
	达标

	
	水质指数
	0.04
	0.04
	0.04
	
	
	

	六价铬
	单位
	mg/L
	0.011
	0.010
	0.009
	0.05
	0.05
	达标

	
	水质指数
	0.22
	0.2
	0.18
	
	
	

	氯化物
	单位
	mg/L
	0.5
	0.508
	0.504
	250*
	达标

	
	水质指数
	0.011
	0.010
	0.009
	
	


注：氯化物执行《 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2地表水源地补充项目标准限值。
根据补充监测结果，细河－高台子断面硫化物、六价铬优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足《 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，氯化物满足表2标准限值。
4.2.3 地下水环境质量现状调查与评价
本项目地下水质量现状引用辽宁鹏宇环境监测有限公司于2024年3月对“辽宁大慧皮革鞣制加工有限公司年加工35万标张牛皮鞣制、30万标张猪皮鞣制棒球手套革及年精洗加工1万吨羊毛项目”地下水环境监测数据（辽鹏环测（字PY2403270-001KGN 2023-073号）。该项目与本项目位于同一个园区，引用数据点位与本项目位于同一地下水区块，地下水监测情况见下表4.2-8和图4.2-1。
（1） 监测点位
表4.2-8      地下水水质监测点及水位点情况
	测点名称
	坐标
	监测因子
	监测时间

	
	经度
	纬度
	
	

	1#
	121.422536
	41.79779
	K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、 SO42- 、pH 、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类。
	2024.3.20-
2024.3.21

	2#
	121.420107
	41.806897
	
	

	3#
	121.428889
	41.787183
	
	

	4#
	121.421109
	41.789652
	
	

	5#
	121.433643
	41.801817
	
	

	6#
	121.432069
	41.779127
	水位
	

	7#
	121.435198
	41.782426
	水位
	

	8#
	121.477457
	41.807189
	水位
	

	9#
	121.429142
	41.787202
	水位
	

	10#
	121.442222
	41.794753
	水位
	


（2） 监测时间和频次
引用数据监测时间2024年3月20日—2024年3月21日，监测2天，每天采样一次。
（3） 监测项目分析方法
监测项目分析方法具体见表 4.2-9。
表4.2-9 	    地下水水质监测项目分析方法

	序号
	检测项目
	分析方法
	检出限/最低检出浓度
	检测分析仪器信息

	1
	Ca2+
	水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+ 、NH4+、
K+ 、Ca2+ 、Mg2+）的测定 离子色谱法
HJ 812-2016
	0.03mg/L
	使用仪器：CIC-D120离子色谱仪
仪器编号：PY/G-1105

	
2
	
Mg2+
	水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+ 、NH4+、
K+ 、Ca2+ 、Mg2+）的测定 离子色谱法
HJ 812-2016
	
0.02mg/L
	使用仪器：CIC-D120离子色谱仪
仪器编号：PY/G-1105

	3
	CO32-
	地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根
DZ/T 0064.49-2021
	
5mg/L
	使用仪器：25ml 酸式滴定管

	4
	HCO3-
	地下水质检验方法 滴定法测定碳酸
根、重碳酸根和氢氧根
DZ/T 0064.49-2021
	
5mg/L
	使用仪器：25ml 酸式滴定管

	5
	Cl-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、
NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法   
HJ 84-2016
	
0.007mg/L
	使用仪器：CIC-D120离子色谱仪
仪器编号：PY/G-1105

	6
	SO42-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、
NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离
子色谱法
HJ 84-2016
	
0.018mg/L
	使用仪器：CIC-D120离子色谱仪
仪器编号：PY/G-1105

	
7
	Na+
	水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+ 、NH4+、
K+ 、Ca2+ 、Mg2+）的测定 离子色谱法
HJ 812-2016
	
0.02mg/L
	使用仪器：CIC-D120离子色谱仪
仪器编号：PY/G-1105

	
8
	K+
	水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+ 、NH4+、
K+ 、Ca2+ 、Mg2+）的测定 离子色谱法
HJ 812-2016
	
0.02mg/L
	使用仪器：CIC-D120离子色谱仪
仪器编号：PY/G-1105

	9
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法
GB/T 7477-1987
	0.05mmol/L
	使用仪器：50ml 酸式滴定管

	10
	溶解性总固体
	
生活饮用水检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
11. 1  称量法
	

--
	使用仪器：FA224  电子天平仪器编号：PY/G-3314
使用仪器：101—1AB电热鼓风干燥箱
仪器编号：PY/G-3211

	11
	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度
法（试行）
HJ/T 342-2007
	
8mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	12
	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB/T 11896-1989
	10mg/L
	使用仪器：25ml 棕色酸式滴定管

	13
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光
光度法
GB/T 11911-1989
	
0.03mg/L
	使用仪器：AA—7000原子吸收分光光度计仪器编号：PY/G-1103

	14
	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光
光度法
GB/T 11911-1989
	
0.01mg/L
	使用仪器：AA—7000原子吸收分光光度计仪器编号：PY/G-1103

	15
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分
光光度法
HJ 503-2009
	
0.0003mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	16
	高锰酸盐指数（耗氧量）
	生活饮用水标准检验方法 第 7  部分：
有机物综合指标 GB/T 5750.7—2023 4. 1
酸性高锰酸钾滴定法
	
0.05mg/L
	使用仪器：25ml 酸式滴定管

	17
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
	
0.025mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	18
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：
微生物指标 GB/T 5750.12—2023 5. 1  
多管发酵法
	

--
	使用仪器：SPX—150BⅢ生化培养箱
仪器编号：PY/G-3221
使用仪器：LDZX—30L立式高压蒸汽灭菌器
仪器编号：PY/G-3322

	19
	菌落总数
	

生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：
微生物指标 GB/T 5750.12—2023 4. 1  平皿计数法
	

--
	使用仪器：SPX—150BⅢ生化培养箱
仪器编号：PY/G-3221
使用仪器：LDZX—30L立式高压蒸汽灭菌器
仪器编号：PY/G-3322

	20
	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光
光度法
GB/T 7480-1987
	
0.02mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	21
	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
GB/T 7493-1987
	
0.003mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	22
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 第 5  部分：
无机非金属指标 GB/T 5750.5—2023 7. 1
异烟酸－吡唑啉酮分光光度法
	
0.002mg/L
	使用仪器：N2S可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	23
	氟化物
	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
HJ 488-2009
	0.02mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	24
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法
HJ 694-2014
	0.04μg/L
	使用仪器：AFS—8220原子荧光光度计
仪器编号：PY/G-1104

	25
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法
HJ 694-2014
	0.3μg/L
	使用仪器：AFS—8220原子荧光光度计
仪器编号：PY/G-1104

	26
	镉
	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
HJ 700-2014
	
0.05μg/L
	使用仪器：ICP-MS2000E 电感耦合等离子体质谱仪
仪器编号：PY /G-1115

	27
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法 第 6  部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6—2023
13. 1 二苯碳酰二肼分光光度法
	
0.004mg/L
	使用仪器：N2S 可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1204

	28
	铅
	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
HJ 700-2014
	
0.09μg/L
	使用仪器：ICP-MS2000E 电感耦合等离子体质谱仪
仪器编号：PY /G-1115

	29
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）
HJ 970-2018
	
0.01mg/L
	使用仪器：752N 紫外可见分光光度计
仪器编号：PY/G-1208

	30
	pH
	水质 pH值的测定 电极法
HJ1147-2020
	--
	使用仪器：PHBJ-260便携式 pH 计仪器编号：PY/G-1213


（4） 监测结果与评价
3 评价方法
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》的规定，采用标准指数法，按Ⅲ类标准进行评价。
A. 于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
[image: ]
式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
B. 对于评价标准为区间值的水质因子（如 pH 值），其标准指数计算公式：
[image: ]
式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pHj—pH监测值；
pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值。
经过计算，如果评价因子的标准指数大于1，表明该污染因子超出了水质评价标准，已经不能满足该水域的功能区要求。
4 监测结果
地下水质量现状监测数据统计及评价结果见下表4.2-10和4.2-11。
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表4.2-10           地下水监测结果表（一）
	采样时间
	2024.03.20
	标准值
	标准指数
	是否达标

	检测项目
	单位
	1#
	2#
	4#
	3#
	5#
	
	
	

	Na+
	mg/L
	20.5
	21.8
	22.8
	21.0
	20.0
	/
	/
	/

	K+
	mg/L
	0.85
	0.86
	0.82
	0.82
	0.88
	/
	/
	/

	Mg2+
	mg/L
	11.2
	10.9
	7.2
	11.4
	9.54
	/
	/
	/

	Ca2+
	mg/L
	32.3
	33.4
	48.6
	33.2
	33.0
	/
	/
	/

	CO32-
	mg/L
	5L
	5L
	1.3L
	5L
	5L
	/
	/
	/

	HCO3-
	mg/L
	114
	108
	96.5
	119
	110
	/
	/
	/

	Cl-
	mg/L
	53.9
	56.6
	28.7
	55.8
	58.9
	/
	/
	/

	SO42-
	mg/L
	32.8
	33.2
	44.6
	33.9
	32.8
	/
	/
	/

	总硬度
	mg/L
	119
	124
	152
	127
	122
	≤450
	0.27~0.34
	达标

	溶解性总固体
	mg/L
	229
	239
	256
	233
	243
	≤1000
	0.23~0.26
	达标

	硫酸盐
	mg/L
	32.7
	33.4
	45
	34.2
	33.0
	≤250
	0.13~0.18
	达标

	氯化物
	mg/L
	59.9
	59.5
	29.6
	58.9
	60.0
	≤250
	0. 12~0.24
	达标

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0. 1L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.001L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	/
	达标

	耗氧量
	mg/L
	0.91
	1.07
	0.82
	0.97
	0.89
	≤3.0
	0.30~0.37
	达标

	氨氮
	mg/L
	0. 124
	0.160
	0.04
	0.234
	0.267
	≤0.50
	0.08~0.53
	达标

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	2L
	未检出
	未检出
	≤3.0
	/
	达标

	菌落总数
	CFU/mL
	32
	27
	/
	24
	29
	≤100
	0.24~0.32
	达标

	硝酸盐氮
	mg/L
	6.38
	6.55
	6.36
	7.13
	6.83
	≤20
	0.32~0.36
	达标

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.001L
	0.003L
	0.003L
	≤1.00
	/
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05
	/
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	/
	0.003L
	0.003L
	≤0.02
	/
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.22
	0.27
	/
	0.21
	0.24
	≤1.0
	0.21~0.27
	达标

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.050L
	0.050L
	/
	0.050L
	0.050L
	≤0.3
	/
	达标

	汞
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.73
	0.04L
	0.04L
	≤0.001
	/
	达标

	砷
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤0.01
	/
	达标

	镉
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.2L
	0.05L
	0.05L
	≤0.005
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.001L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	铅
	μg/L
	0.09L
	0.09L
	0.7L
	0.09L
	0.09L
	≤0.01
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	/
	/

	pH
	--
	7.6
	7.8
	6.8
	7.7
	7.7
	6.5≤pH≤8.5
	0.4~0.875
	达标


表4.2-11    地下水监测结果表（二）
	  采样时间
	2024.03.21
	标准值
	标准指数
	是否达标

	检测项目
	单位
	1#
	2#
	4#
	3#
	5#
	
	
	

	Na+
	mg/L
	20.1
	20.1
	20.9
	22.8
	20.8
	/
	/
	/

	K+
	mg/L
	0.92
	0.86
	0.83
	0.82
	0.84
	/
	/
	/

	Mg2+
	mg/L
	10.0
	10.5
	9.70
	7.2
	10.0
	/
	/
	/

	Ca2+
	mg/L
	32.8
	32.3
	33.5
	48.6
	32. 1
	/
	/
	/

	CO32-
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	1.3L
	5L
	/
	/
	/

	HCO3-
	mg/L
	103
	117
	106
	96.5
	111
	/
	/
	/

	Cl-
	mg/L
	59.0
	53.0
	54.0
	28.7
	54.0
	/
	/
	/

	SO42-
	mg/L
	32.9
	34.7
	32.2
	44.6
	34.0
	/
	/
	/

	总硬度
	mg/L
	124
	125
	124
	152
	124
	≤450
	0.28~0.34
	达标

	溶解性总固体
	mg/L
	221
	236
	226
	256
	236
	≤1000
	0.23~0.26
	达标

	硫酸盐
	mg/L
	32.4
	34.2
	31.9
	45
	33.8
	≤250
	0.13~0.18
	达标

	氯化物
	mg/L
	58. 1
	57.5
	57.0
	29.6
	57.3
	≤250
	0. 12~0.24
	达标

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0. 1L
	0.03L
	≤0.3
	/
	达标

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10
	/
	达标

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.001L
	0.0003L
	≤0.002
	/
	达标

	耗氧量
	mg/L
	1. 12
	1.07
	1.15
	0.82
	0.98
	≤3.0
	0.30~0.37
	达标

	氨氮
	mg/L
	0.193
	0.147
	0.227
	0.04
	0.212
	≤0.50
	0.08~0.53
	达标

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	2L
	未检出
	≤3.0
	/
	达标

	菌落总数
	CFU/mL
	23
	26
	23
	/
	25
	≤100
	0.24~0.32
	达标

	硝酸盐氮
	mg/L
	6.38
	6.47
	6.69
	6.36
	6.28
	≤20
	0.32~0.36
	达标

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.001L
	0.003L
	≤1.00
	/
	达标

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05
	/
	达标

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	/
	0.003L
	≤0.02
	/
	达标

	氟化物
	mg/L
	0.25
	0.21
	0.32
	/
	0.27
	≤1.0
	0.21~0.27
	达标

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	/
	0.050L
	≤0.3
	/
	达标

	汞
	μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.73
	0.04L
	≤0.001
	/
	达标

	砷
	μg/L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤0.01
	/
	达标

	镉
	μg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2L
	0.05L
	≤0.005
	/
	达标

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.001L
	0.004L
	≤0.05
	/
	达标

	铅
	μg/L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.7L
	0.09L
	≤0.01
	/
	达标

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/
	/
	/

	pH
	--
	7.3
	7.6
	7.4
	6.8
	7.5
	6.5≤pH≤8.5
	0.4~0.875
	达标
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表4.2-12      水位监测结果表
	[image: ]
点位名称
	参数
	井深（m）
	水位（m）
	备注

	1#
	110.4
	33.6
	PVC ，直径 0.3m，

	2#
	109.5
	33.5
	PVC ，直径 0.3m

	3#
	111.3
	24.3
	PVC ，直径 0.3m

	4#
	105.4
	36. 1
	PVC ，直径 0.3m

	5#
	109.5
	21. 1
	PVC ，直径 0.3m

	6#
	107.6
	28. 1
	PVC ，直径 0.3m

	7#
	111.3
	37.2
	PVC ，直径 0.3m

	8#
	112.4
	21.2
	PVC ，直径 0.3m

	9#
	106.9
	27.3
	PVC ，直径 0.3m

	10#
	105.5
	33.7
	PVC ，直径 0.3m


监测结果表明，各监测点位监测数值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
4.2.4 声环境质量现状调查与评价
（1） 监测因子与监测点位
在项目厂界周边开展了环境噪声监测。监测因子为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln），考虑到厂区实际情况，项目厂界共设8个监测点，监测点位分布情况见图4.2-2。
（2） 监测时间与频次
监测时间为2026年3月8日-3月9日，连续监测2天，每天昼、夜各一次。
2026年5月30日-5月31日补充监测，连续监测2天，每天昼、夜各一次。
（3） 监测点位
表4.2-13        声环境监测基本信息表
	分区
	编号
	监测点名称
	监测因子
	监测时间

	生产区
	S2
	厂界南侧
	Leq
	2026.3.8-2026.3.9

	
	S3
	厂界西侧
	
	

	
	S4
	厂界北侧
	
	

	
	S5
	生产车间东侧（厂界东侧）
	
	2026.5.30-2026.5.31

	污水处理区
	S1
	厂界东侧（污水处理区东侧）
	
	2026.3.8-2026.3.9

	
	S6
	污水处理区南侧
	
	2026.5.30-2026.5.31

	
	S7
	污水处理区西侧
	
	

	
	S8
	污水处理区北侧
	
	


（4） 分析方法
项目声环境质量现状监测分析方法见表 4.2-11。
表4.2-14      声环境现状监测项目分析方法

	项目
	检测方法
	仪器名称及型号

	环境噪声（Leq）
	声环境质量标准
 GB 3096-2008
	多功能声级计 AWA6228+ZKS-SB-75A

	
	
	多功能声级计 AWA6228+ZKS-SB-12A


（5） 监测结果统计与评价
声环境评价结果见表4.2-12。
表4.2-15   声环境质量现状监测及评价结果  单位：dB（A）
	分区
	监测点位
	采样日期
	监测时间
	监测结果
	环境标准
	达标情况

	生产区
	S2
	2026.3.8
	昼间
	40
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	42
	55
	达标

	
	
	2026.3.9
	昼间
	36
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	34
	55
	达标

	
	S3
	2026.3.8
	昼间
	40
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	47
	55
	达标

	
	
	2026.3.9
	昼间
	39
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	36
	55
	达标

	
	S4
	2026.3.8
	昼间
	38
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	38
	55
	达标

	
	
	2026.3.9
	昼间
	37
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	37
	55
	达标

	
	S5
	2026.5.30
	昼间
	41
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	43
	55
	达标

	
	
	2026.5.31
	昼间
	43
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	42
	55
	达标

	污水处理区
	S1
	2026.3.9
	昼间
	53
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	39
	55
	达标

	
	
	2026.3.9
	昼间
	47
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	35
	55
	达标

	
	S6
	2026.5.30
	昼间
	46
	65
	

	
	
	
	夜间
	44
	55
	达标

	
	
	2026.5.31
	昼间
	40
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	40
	55
	达标

	
	S7
	2026.5.30
	昼间
	47
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	44
	55
	达标

	
	
	2026.5.31
	昼间
	39
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	41
	55
	达标

	
	S8
	2026.5.30
	昼间
	44
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	48
	55
	达标

	
	
	2026.5.31
	昼间
	43
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	46
	55
	达标


上表可以看出，项目厂界昼间和夜间环境噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价
（1） 监测点位布设
本次土壤监测在本项目厂区内布设3个柱状样和1个表层样监测点位（T1～T4），在厂区外设3个表层样点（T5～T7）。辽宁华业检测有限公司于2026年3月对本项目厂区内土壤进行了监测。其中厂区外表层样引用《阜新皮革产业开发区一期控制性详细规划（修编）现状环境检测项目》（阜浩环检 2023-073号）中园区土壤监测数据，监测单位为阜新浩诚环保检测有限公司，检测时间为 2023年 8月 24日。具体监测点位布置见图 4.2-1。监测详情如下：
（2） 采样时间
补充监测采样时间为2026年3月11日，监测1次。
（3） 监测因子及点位
表4.2-16         土壤监测因子及点位
	编号
	点位坐标
	布点类型
	监测因子

	T1
	



E 121.427107°
N 41.793890°
	厂区内污水处理站区域（0-0.5m）
	砷、铜、铅、镉、镍、汞、六价铬、铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2-四氯乙烷、1, 1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、 甲苯、间,对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-c,d)芘、䓛、萘、2-氯酚、石油烃（C10-C40）

	
	
	厂区内污水处理站区域（0.5-1.5m）
	

	
	
	厂区内污水处理站区域（1.5-3.0m）
	

	
	
	厂区内污水处理站区域（3.0-5.0m）
	

	T4
	E121.425522°
N 41.790680°
	整理车间西侧（0-0.2m）
	

	T2
	
E 121.425138°
N 41.790980°
	水厂车间西北侧（0-0.5m）
	pH 、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、六价铬、石油烃

	
	
	水厂车间西北侧（0.5-1.5m）
	

	
	
	水厂车间西北侧（1.5-3.0m）
	

	T3
	E 121.426418°
N 41.792254°
	水厂车间东侧（0-0.5m）
	

	
	
	水厂车间东侧（0.5-1.5m）
	

	
	
	水厂车间西北侧（1.5-3.0m）
	

	T5
	皮革园区1#
	六价铬、石油烃（C10-C40）

	T6
	皮革园区 2#
	

	T7
	皮革园区 3#
	


（4） 分析方法
各监测因子的分析方法和检出限见表4.2-14。
表4.2-17   土壤环境质量现状分析方法及检出限一览表
	检测项目
	检测方法
	检出限
	单位
	仪器名称及型号

	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法 HJ 1021-2019
	6
	mg/kg
	气相色谱仪 TRACE-1300

	2-氯酚
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0.06
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0.09
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	苯并（a）蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0. 1
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	䓛
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0. 1
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	苯并(a)芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0. 1
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	苯并(b)荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0.2
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	茚并(1,2,3-c,d)芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0. 1
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	二苯并(a,h)蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0. 1
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	萘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0.09
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	苯并(k)荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 
HJ 834-2017
	0. 1
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	
3
	
mg/kg
	原子吸收分光光度计
A3AFG-12

	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	
1
	
mg/kg
	原子吸收分光光度计
A3AFG-12

	铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	
4
	
mg/kg
	原子吸收分光光度计
A3AFG-12

	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
	
1
	
mg/kg
	原子吸收分光光度计
A3AFG-12

	
砷
	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016
	
0.6
	
mg/kg
	电感耦合等离子体质谱仪iCAP RQ

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	0.01
	mg/kg
	原子吸收分光光度计
240Z AA

	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	0. 1
	mg/kg
	原子吸收分光光度计
240Z AA

	汞
	土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法 
HJ 923-2017
	2×10-4
	mg/kg
	全自动测汞仪 DMA80

	
六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
HJ 1082-2019
	
0.5
	
mg/kg
	原子吸收分光光度计
A3AFG-12

	氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0010
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	[bookmark: bookmark190]氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
 HJ 605-2011
	0.0010
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1, 1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
 HJ 605-2011
	0.0010
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	二氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0015
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	反-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0014
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1, 1-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0013
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	氯仿
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0011
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1, 1, 1-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0013
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	四氯化碳
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0013
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0019
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1,2-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0013
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0011
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0013
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1, 1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1, 1, 1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	乙苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	间,对二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	邻二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	苯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0011
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1, 1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0012
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0015
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0015
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	四氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 
HJ 605-2011
	0.0014
	mg/kg
	气相色谱质谱联用仪ISQ7000

	
苯胺
	土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1210-2021
	
0.002
	
mg/kg
	液相色谱-质谱联用仪1260Ⅱ Prime-6470


（5） 土壤环境质量现状评价方法
本项目土壤环境现状评价采用标准指数法，计算公式为


式中：Si—第i种污染物的标准指数；
ci—第i种污染物的监测值（mg/kg）；
c0i—第i种污染物的评价标准（mg/kg）。
按标准指数法进行评价，当标准指数大于1时，表明该土壤指标超过了规定的标准。
表4.2-18     土壤现状监测及评价结果一览表
	检测项目
	单位
	检测结果
	第二类用地
	达标情况

	
	
	厂区内污水处理站区域T1
	T4
	T2
	T3
	
	

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	3.0-5m
	0-0.2m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	筛选值
	管制值
	

	pH
	无量纲
	7.11
	7.18
	7.35
	6.54
	7.19
	7.04
	7.10
	7.38
	6.53
	7.21
	7.36
	/
	/
	/

	石油烃
	mg/kg
	99
	29
	30
	48
	45
	139
	30
	43
	31
	76
	21
	4500
	9000
	达标

	砷
	mg/kg
	0.76
	1.06
	1.44
	1.37
	0.78
	0.67
	0.80
	0.70
	0.90
	1.22
	1.22
	60
	140
	达标

	镉
	mg/kg
	0.06
	0.05
	0.04
	0.03
	0.03
	0.05
	0.04
	0.02
	0.03
	0.02
	0.02
	65
	172
	达标

	六价铬
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7
	78
	达标

	铜
	mg/kg
	8
	6
	5
	4
	5
	6
	6
	4
	5
	4
	4
	18000
	36000
	达标

	铅
	mg/kg
	43
	32
	29
	26
	32
	38
	34
	24
	39
	31
	29
	800
	2500
	达标

	汞
	mg/kg
	0.017
	0.015
	0.015
	0.016
	0.015
	0.016
	0.020
	0.019
	0.020
	0.023
	0.017
	38
	82
	达标

	镍
	mg/kg
	20
	17
	13
	10
	ND
	16
	14
	9
	13
	11
	11
	900
	2000
	达标

	铬
	mg/kg
	8
	6
	ND
	ND
	8
	10
	9
	ND
	8
	6
	ND
	/
	/
	/

	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.8
	36
	达标

	氯仿
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.9
	10
	达标

	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	37
	120
	达标

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	9
	100
	达标

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	21
	达标

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	66
	200
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	596
	2000
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	54
	163
	达标

	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	616
	2000
	达标

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	47
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	10
	100
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6.8
	50
	达标

	四氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	53
	183
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	840
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.8
	15
	达标

	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.8
	20
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.5
	5
	达标

	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.43
	4.3
	达标

	苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4
	40
	达标

	氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	270
	1000
	达标

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	560
	560
	达标

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	20
	200
	达标

	乙苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	28
	280
	达标

	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1290
	1290
	达标

	甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1200
	1200
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	570
	570
	达标

	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	640
	640
	达标

	苯胺
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	260
	663
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	76
	760
	达标

	2-氯苯酚
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2256
	4500
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	151
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.5
	15
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	151
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	151
	1500
	达标

	䓛
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1293
	12900
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.5
	15
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	15
	151
	达标

	萘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	70
	700
	达标



表4.2-19   厂区外土壤检测结果
	[bookmark: bookmark191]采样日期
	检测点位
	石油烃（C10-C40）
	六价铬

	
	
	mg/kg
	mg/kg

	2023年 8月 24日
	T5 皮革园区 （1#）
	8.61
	未检出

	
	 T6皮革园区 （2#）
	6.54
	0.9

	
	 T7皮革园区 （3#）
	9.38
	1. 1

	标准限值
	4500
	5.7

	是否达标
	达标
	达标


监测结果表明，厂址及园区外土壤监测数据均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
 
[image: ]
图4.2-1  本项目环境空气及地下水监测点位图
[image: ]
图4.2-2  本项目声环境及土壤监测点位图
5 [bookmark: _Toc11891][bookmark: _Toc29694]环境影响预测与评价
5.1 [bookmark: _Toc6212][bookmark: _Toc22373]施工期环境影响分析
5.1.1 施工扬尘污染分析
施工期扬尘主要为厂区内土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘。水泥、砂石等建筑材料运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免地将工地的泥土带出，遗撒在车辆经过的路面，在其他车辆通过时产生二次扬尘。
施工期扬尘产生量与施工现场条件、机械化程度、管理水平以及气象条件等诸多因素有关。北京市环境保护科学研究院对施工扬尘做过的实测和专题研究资料，在一般气象条件下，平均风速为 2.5m/s时建筑工程施工工地的扬尘情况见表 5.1-1。
表 5. 1-1      建筑工程施工工地的扬尘情况

	
监测位置
	TSP 浓度 （μg/m3）
	
备注

	
	工地上风向
	工地内
	工地下风向
	

	
	50m
	
	50m
	100m
	150m
	

	范围值
	303~328
	409~759
	434~538
	356~465
	309~336
	平均风速2.5m/s

	平均值
	317
	596
	487
	390
	322
	


当风速为2.5m/s 时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍，工地下风向150m内被影响地区的TSP浓度平均值为322μg/m3左右，为上风向对照点的1.0倍，相当于环境空气质量标准的1.1倍。
目前工地施工均采取封闭式管理，扬尘扩散受阻，围挡使扬尘对环境的污染明显减弱，当风速为 2.5m/s 时可使影响距离缩短40％，施工扬尘对环境的影响范围不大，主要为施工场地周围及下风向的部分地区。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘将降低50％～70％，大大减少对环境的影响。
本项目工程施工场地周边不存在村庄、学校、医院等敏感保护目标，不会对周边大气环境产生明显影响，因此施工过程中应采取完善的施工扬尘污染防治措施，确保施工场界颗粒物浓度满足《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）标准限值（1.0mg/m3）要求。
为 有 效控 制施 工 期 间的扬 尘影 响 ，根据《 防 治城 市扬 尘 污 染 技 术 规 范 》 (HJ/T393-2007) 、《辽宁省扬尘污染防治管理办法》等相关要求，本评价要求施工过程中采取以下控制措施：
①施工工地周边100%围挡
施工现场设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡，其高度不得低于1.8米。
②物料堆放100%覆盖
施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，及时覆盖。
③出入车辆100%冲洗
施工现场的出入口均设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作。
④施工现场地面100%硬化
施工现场出入口、操作场地、材料堆场、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。
⑤拆迁工地100%湿法作业
旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。
⑥渣土车辆100%密闭运输
进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。
通过采取以上抑尘措施后，可最大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束以及厂区地面的硬化，施工扬尘的影响也将结束。
5.1.2 施工废水影响分析
施工期生产废水主要有施工工艺废水、施工人员产生的生活污水等。
施工工艺废水中污染物成分主要有泥沙、石油类等。施工单位应在工地搭建临时沉淀池，施工工艺废水经沉淀池沉淀后，可用于后期施工和场地洒水抑尘。本项目产生的生活污水依托园区居民生活污水处理设施处置。
因此施工期废水不会对周边地表水环境影响产生明显的影响，且施工期废水具有一定的暂时性特点，随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。
5.1.3 施工噪声影响分析
根据类比调查和资料分析，工程拟采用的各类建筑施工机械产噪值见表 5.1-2。
表 5.1-2    施工机械产噪值一览表

	序号
	设备名称
	噪声值*
	序号
	设备名称
	噪声值*

	1
	装载机
	95
	5
	电焊机
	85

	2
	挖掘机
	95
	6
	电锯、电刨
	100

	3
	推土机
	86
	7
	运输车辆
	94

	4
	混凝土振捣器
	105
	--
	--
	--


备注：*表中噪声级为距设备 1m 处的最大噪声值。
[bookmark: bookmark193]为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位在施工期采取以下噪声控制对策和措施：
①建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
②利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，固定机械设备应尽量入棚操作；
③施工场所车辆出入现场时应低速、禁鸣；
④建筑材料、设备运输车辆在居民区附近通过时应减速、禁鸣。
采取以上措施后，可有效降低施工对周边居民区声环境产生影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工的结束而消除。
5.1.4 固体废物影响分析
工程施工过程中产生的固体废物主要包括施工过程中产生的混凝土块等建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：
（1）施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。
（2）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、砼块、黄沙、弃土等建筑垃圾，应及时收集作为场地平整材料，不能全部利用的运至城建部门指定消纳场进行处理。
（3）各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集，分类存放，统一运往废品收购站回收利用。
（4）施工人员生活垃圾经收集后，统一运往环卫部门指定地点处置。
综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
5.2 [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc22686][bookmark: _Toc28988]运营期环境影响分析
5.2.1 大气环境影响分析
本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 
（HJ 2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核 
算。
5.2.1.1 大气污染物排放量核算
根据工程分析和源强核算，本项目大气污染物排放量核算表如下：
表5.2-1    大气污染物有组织排放量核算表


	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	

	1
	DA001
	颗粒物
	2.2
	0.011
	0.077

	2
	DA002
	颗粒物
	4.3
	0.102
	0.735

	
	
	非甲烷总烃
	29.3
	0.703
	5.067

	
3
	
DA003
	氨
	0.73
	0.024
	0.21

	
	
	硫化氢
	0.034
	0.0011
	0.009

	

一般排放口合计
	颗粒物
	0.812

	
	氨
	0.21

	
	硫化氢
	0.009

	
	非甲烷总烃
	5.067


表5.2-2    大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	排放量 t/a

	
	
	
	
	标准名称
	排放标准（mg/m3）
	

	1
	磨革车间
	颗粒物
	封闭车间，加强废气收集
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.344

	
	整理车间
	颗粒物
	
	
	1.0
	0.817

	
	
	非甲烷总烃
	
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 （DB21/3160-2019）
	2.0
	2.252

	2
	污水
处理站
	氨
	构筑物加盖，加强废气收集
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新改扩建二级标准
	1.5
	0.0992

	
	
	硫化氢
	
	
	0.06
	0.0038

	3
	、一般固废暂存、危废暂存
	氨
	封闭库房存储，加强废气收集
	
	1.5
	0.021

	
	
	硫化氢
	
	
	0.06
	0.0022

	4
	生皮库
	氨
	封闭库房
	
	1.5
	0.003

	
	
	硫化氢
	
	
	0.06
	0.0007

	无组织排放总计
	颗粒物
	1.161

	
	非甲烷总烃
	2.252

	
	氨
	0.1232

	
	硫化氢
	0.0067


表5.2-3          大气污染物年排放核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	1.973

	2
	氨
	0.3332

	3
	硫化氢
	0.0157

	4
	VOCs
	7.319



5.2.1.2 恶臭影响分析
项目有组织臭气浓度评价参考日本恶臭强度六级分级法，将人对恶臭气体的嗅觉感觉划分为 0~5 级，一般将 2.5~3.5 作为环境标准值，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，恶臭六级强度分级标准见下表。
表5.2-4           臭气强度分级表

	臭气强度（级）
	感觉强度描述
	臭气浓度（无量纲）*

	0
	无臭
	≤10

	1
	勉强可感觉出的气味（检测阈值）
	10~34

	2
	稍可感觉出的气味（认定阈值）
	34~78

	3
	易感觉出的气味
	78~ 176

	4
	较强的气味（强臭）
	176~600

	5
	强烈的气味（剧臭）
	≥600

	注*：数据来源于《恶臭污染评估技术及环境基准》（邹克华主编，2013）


恶臭污染物质量浓度与臭气强度关系对照见下表。
表5.2-5     恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表

	臭气强度（级）
	NH3(mg/m3)
	H2S(mg/m3)

	1
	0.0758
	0.0008

	2
	0.455
	0.0114

	3
	1.516
	0.0911

	4
	7.58
	1.0626

	5
	30.32
	12. 144


注*：数据来源于《废水污染控制技术手册》（潘涛等主编，2012）

根据上表可知，本项目恶臭强度为2～3级，符合环境标准要求，不易发生恶臭污染。
5.2.1.3卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），按下式进行：
[image: ]
式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3 ）；
L－工业企业所需卫生防护距离，m；
r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；
A 、B 、C 、D—卫生防护距离计算系数，无因次；
Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

根据本地区近五年平均风速（2.9m/s）及本项目无组织恶臭污染源强确定其卫生防护距离计算系数为 A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84m。 
依据上述公式，本次环评针对本项目的无组织排放源进行卫生防护距离计算，等标排放量核算结果见下表。
表5.2-6          等标排放量核算结果表评价等级
	无组织排放源
	污染物
	QC（kg/h）
	Cm(mg/m3)
	QC/Cm

	整理车间
	NMHC
	0.313
	2.0
	0.095

	污水处理站
	NH3
	0.011
	0.2
	0.055

	
	H2S
	0.0004
	0.01
	0.04

	一般固废库
	NH3
	0.00295
	0.2
	0.01475

	
	H2S
	0.000257
	0.01
	0.0257

	生皮库（水厂车间）
	NH3
	0.0005
	0.2
	0.0025

	
	H2S
	0.00009
	0.01
	0.009


根据等标排放量核算结果，最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质采用非甲烷总烃、氨和硫化氢。卫生防护距离计算参数及计算结果见下表。
表5.2-7          卫生防护距离计算结果
	污染源
	污染物
	S(m2)
	系数
	Qc
	卫生防护距离

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	kg/h
	计算值（m）
	取值（m）

	整理车间
	NMHC
	6831
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.313
	3.93
	50

	污水处理站
	NH3
	2530
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.011
	2.04
	50

	
	H2S
	
	
	
	
	
	0.0004
	1.4
	50

	一般固废库
	NH3
	210
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.00295
	1.87
	50

	
	H2S
	
	
	
	
	
	0.000257
	3.61
	50

	生皮库（水厂车间）
	NH3
	8640
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.0005
	0.02
	50

	
	H2S
	
	
	
	
	
	0.00009
	0.11
	50


《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m 但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）将卫生防护距离的计算结果取整。根据上述计算结果，确定本项目卫生防护距离为100m。
根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》，园区规划三类工业用地卫生防护距离为600米。在皮革产业基地边界外600m的范围内不宜建学校、机关、医院、科研机构和集中居住区。现有环境敏感点应搬迁。
未落实原因：基地规划企业进驻时，要求按照各单位的卫生防护距离对影响范围内居民进行搬迁，在规划控制距离及卫生防护距离内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感项目。由于基地控制地块内建设项目未入驻，因此开发区未对卫生防护距离影响范围内居民进行搬迁。
规划环评对皮革产业基地提出环评建议如下：
根据《制革厂卫生防护距离标准》（GB18082-2000），阜新皮革产业基地的三类工业用地卫生防护距离为600m。在皮革产业基地卫生防护距离内不宜建学校、机关、医院、科研机构和集中居住区。现有环境敏感点应搬迁。边界地块的卫生防护距离可由具体项目入住后，由具体项目环评所确定。
本项目设置的卫生防护距离为100米，在园区规定基地规划三类工业用地卫生防护距离为600米范围内，本项目卫生防护距离范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、 学校、医院常住居民等特殊环境敏感目标，可满足卫生防护距离要求。
本项目卫生防护距离包络线图见图5.2-1。阜新皮革产业开发区三类工业用地卫生防护距离图详见图5.2-2。
[bookmark: bookmark194][image: ]
图 5.2-1  本项目卫生防护距离图
[image: ]图 5.2-2 本项目与阜新皮革产业开发区三类工业用地卫生防护距离关系示意图本项目卫生防护距离


5.2.1.4 大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表详见表5.2-8。
表5.2-8        大气环境影响评价自查表
	   工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km

	评价因子
	SO2 +NOx
排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	<500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（ SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
其他污染物（NH3、H2S、TSP、NMHC）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准 □
	附录D 
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源 
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价（本项目无进一步预测）
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
☑

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km □

	
	预测因子
	预测因子（  ）
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	[image: ]c本项目最大占标率≤100%□
	[image: ]c本项目[image: ]最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][image: ]c本项目[image: ]最大占标率≤10%□
	[image: ]c本项目[image: ]最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: ]c本项目[image: ]最大占标率≤30%□
	[image: ]c本项目[image: ]最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
(  )h
	[image: ]c非正常[image: ]占标率≤100% □
	[image: ]c非正常[image: ]占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: ][image: ]c叠加达标 □
	[image: ][image: ]c叠加[image: ]不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化
	k ≤-20% □
	k >-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度、NMHC）
	有组织废气监测    
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（ ）
	监测点位数（  ）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（四侧）厂界最远（0）m 

	
	污染源年排放量
	SO2:(0)t/a 
	NOx:(0)t/a 
	颗粒物：（1.973）t/a
	VOCs:(7.319)t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项


5.2.2 [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57]地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响预测。三级B评价内容包括：（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。
5.2.2.1 废水污染控制和水环境影响减缓措施
（1）含铬废水
本项目铬鞣废液经收集预处理后，70%回用于鞣制工段（生产过程中损耗10%），另剩余20%处理后的铬鞣废液与其他含铬废水（包括铬鞣区域地坪和设备清洗废水）经过车间收集池收集后排入含铬废水预处理系统，设计含铬废水预处理系统处理规模495m3/d。 废水在碱式反应池加入氢氧化钠进行沉淀反应，最后经沉淀池进行泥水分离，上清液随水排至综合废水处理站，沉淀污泥经泵送至污泥浓缩池，再经板框压滤机脱水，压滤后的铬泥作为危险废物送有资质单位处置。设计含铬废水预处理系统处理规模495m3/d。
本项目含铬废水中总铬和六价铬需要执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中车间或生产设施排口排放标准。总铬在车间排口的排放浓度为0.78mg/L ，六价铬在车间排口的浓度为0. 006mg/L ，可以满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》 （GB30486-2013）中车间排口排放标准中（总铬1.5mg/L、六价铬0.1mg/L）的要求。项目单位产品基准排水量为596655m3/a/23500t= 25.39m3/t 原料皮，符合《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中单位产品基准排水量要求（55m3/t 原料皮）。
（2）含硫废水

本项目浸灰废液经浸灰液循环系统，不外排，其他含硫废水采用隔油+化学混凝法处理后排入综合废水处理站，设计含硫废水预处理系统处理规模690m3/d。 
根据《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ 2003-2010）中对含硫废水预处理要求，本项目采用隔油+化学混凝法处理含硫废水，主要包括格栅、隔油池、反应器等设施。
硫化物的去除效率为80%，经含硫废水预处理系统处理后的废水进入污水处理站进行处理，处理后总排口硫化物排放浓度为4mg/L，低于皮革产业开发区第一污水处理厂进水指标对硫化物的要求（20mg/L）。含硫水经处理后返回脱毛浸灰，该工序对废水水质要求不高，主要对硫化物的浓度有一定要求，每次返回时需要补硫化钠和硫氢化钠，达到使用浓度对牛皮及羊皮进行脱毛浸灰。
（3）综合废水
本项目综合废水主要为含铬废水、含硫废水、中和及加脂等工艺废水、喷浆废水、地坪清洗废水和喷淋废水等，根据工程分析核算，全厂综合废水产生总量为2006.6t/d（601980t/a），设计综合废水预处理系统处理规模2010m3/d。综合废水经厂区污水处理站处理达标后排入皮革产业开发区第一污水处理厂，处理达标后最终排入细河。
根据工程分析章节，含铬废水六价铬产生量为0.0013t/a，产生浓度为0.009mg/L。经含铬预处理系统处理效率为35%，则综合废水中六价铬的排放浓度为0.0014mg/L，满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的制革企业水污染物间接排放限值要求（0.1mg/L）。
由以上分析可知，本项目生产废水含铬污染物经预处理后可在车间排放口达标，再进第一污水厂处理后达标排入细河。本项目废水满足园区污水处理厂的纳管要求，园区污水处理厂的环评报告中已经按照最大处理能力进行预测，本项目不会进一步新增入河排水量，因此对地表水环境影响较小。
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书
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表5.2-9                  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口
编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	含铬废水
	
pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总铬、六价铬、氯化物、色度
	含铬废水处理设施
	连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW003
	含铬废水处理设施
	碱沉淀+过滤
	DW003
	□是□ 否
	☑车间或车间治理设施排放口

	2
	含硫废水
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氯化物
	含硫废水处理设施
	连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW004
	含硫废水处理设施
	隔油+化学混凝法
	/
	/
	/

	3
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氯化物、总铬、六价铬
	排至厂内综合废水处理站
	连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	综合废水处理站
	格栅+调节+混凝沉淀+气浮+水解酸化+A/O+二沉+污泥浓缩+板框压滤
	DW001
	☑是□ 否
	☑企业总排

	4
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS 、氨氮、总磷、动植物油
	排至
化粪池
	连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW002
	化粪池
	沉淀
	DW002
	☑是□ 否
	☑企业总排



[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark59]表5.2-10          废水污染物排放执行标准表

	
序号
	
排放口编号
	
污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及按其他规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	排水协议
	6~9

	
	
	CODCr
	
	3000

	
	
	氨氮
	
	100

	
	
	SS
	
	1500

	
	
	总氮
	
	150

	
	
	氯离子
	
	4000

	
	
	硫化物
	
	20

	
	
	铬（六价）
	
	0.1

	
	
	总铬
	
	0.3

	2
	DW002
	CODcr
	《辽宁省污水综合排放标准》
（DB21/1627-2008）中表 2 标准
	300

	
	
	氨氮
	
	30

	
	
	总磷
	
	5

	
	
	总氮
	
	50

	
	
	动植物油
	
	100

	
	
	BOD5
	
	250

	
	
	pH
	
	6~9

	3
	DW003
	总铬
	《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》
(GB 30486-2013)
	1.5

	
	
	六价铬
	
	0.1


表5.2-11         废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（t/d）
	年排放量（t/a）

	1 
	DW001
	pH
	6～9
	/
	/

	2 
	
	COD
	1005
	2.017 
	605

	3 
	
	BOD5
	266
	0.533 
	160

	4 
	
	SS
	326
	0.653 
	196

	5 
	
	动植物油
	87.5
	0.172
	51.5

	6 
	
	氨氮
	68
	0.137 
	41

	7 
	
	总氮
	117
	0.233 
	70

	8 
	
	总磷
	0.93
	0.0019 
	0.56

	9 
	
	硫化物
	4
	0.0071 
	2.1388

	10 
	
	总铬
	0.19
	0.0004 
	0.1142

	11 
	
	六价铬
	0.0014
	0.000003 
	0.0008

	12 
	
	氯化物
	2417
	4.85
	1455

	13 
	
	色度
	877(无量纲）
	/
	/

	1 
	DW002
	pH
	6～9
	/
	/

	2 
	
	COD
	300
	0.0038 
	1.15

	3 
	
	BOD5
	250
	0.0032
	0.96

	4 
	
	SS
	300
	0.0038 
	1.15

	5 
	
	氨氮
	30
	0.0004
	0.12

	6 
	
	总磷
	5
	0.000067 
	0.02

	7 
	
	动植物油
	100
	0.0013 
	0.38

	全厂排放总计
	COD
	2.0208
	606.15

	
	氨氮
	0.1374
	41.12

	
	总磷
	0.001967
	0.58

	
	总氮
	0.233
	70

	
	动植物油
	0.1733
	51.88

	
	BOD5
	2.0202
	160.96

	
	SS
	0.6568
	197.15

	
	六价铬
	0.000003
	0.0008

	
	总铬
	0.0004
	0.1142

	
	硫化物
	0.0071
	2.1388

	
	氯化物
	4.85
	1455


5.2.2.2 依托污水处理厂环境可行性
根据工程分析，生产废水总排放量为1976.05m3/d，生活污水排放量12.8m3/d。生产废水经厂区综合废水处理站处理后排至皮革产业开发区第一污水处理厂统一处理，经第一污水处理厂达标处理后排入细河；生活污水经化粪池处理后，经生活污水排污管网排至清河门区津源污水处理厂集中处理后排至细河。
本项目建成后废水排放情况见表5.2-12。
表5.2-12    本项目废水各污染物排放情况     单位：mg/L （pH无量纲）
	项目
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	总氮
	氯化物
	总铬
	六价铬
	硫化物
	总磷

	生产废水总排口浓度
	DW001
	6~9
	1005
	326
	68
	117
	2417
	0.19
	0.0014
	4
	0.93

	皮革产业开发区第一污水处理厂
	入水标准
	6~9
	3000
	1500
	100
	150
	4000
	0.3
	0. 1
	20
	/

	
	出水标准
	6~9
	50
	10
	5
	5
	3000
	0.1
	005
	1.0
	1

	生活污水排放口浓度
	DW002
	—
	300
	300
	30
	—
	—
	—
	—
	—
	5

	清河门区津源污水处理厂
	入水标准
	6~9
	300
	300
	30
	—
	—
	—
	—
	—
	5

	
	出水标准
	6~9
	50
	10
	5
	5
	—
	—
	—
	—
	0.5


由上表可以看出，生产废水中污染物均满足皮革产业开发区第一污水处理厂进水标准；生活污水经处理后污染物浓度均达到清河门区津源污水处理厂入水标准，从水质上实现接管是可行的。
5.2.3 声环境影响分析
5.2.3.1预测模式
预测模式本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下：
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的等效声压级：


式中：
Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；
Lw——点声源声功率级，dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1 ；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/(1-α) , S 为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级：


Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
n——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：


Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
④将室外声压级和透过面积换算成等效的室外声源：
[image: ]
⑤噪声贡献值计算
设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


tj——在 T 时间内j 声源工作时间，s；
ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数；
M——等效室外声源个数；
⑥声传播影响因素分析
根据调查收集资料，本项目声传播影响因素见下表。
[bookmark: _Toc1518][bookmark: _Toc3662][bookmark: _Toc3250][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc30099]表5.2-13  项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	项目
	参数

	1
	年平均风速
	2.9m/s

	2
	主导风向
	SW

	3
	年平均气温
	20℃

	4
	年平均相对湿度
	50%

	5
	年平均大气压
	1atm


本次噪声源衰减计算中，考虑距离衰减和建筑隔挡，对于声能在传播过程中受到的其他因素的影响，忽略不计。计算出与噪声源不同距离处的噪声，得出设备运行时对周围噪声环境的影响状况。
5.2.3.2 预测结果室内声源


通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。
表5.2-14     本项目厂界的噪声预测结果   单位：dB(A)

	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	147.8
	186.5
	1.2
	昼间
	39.1
	65
	达标

	
	147.8
	186.5
	1.2
	夜间
	39.1
	55
	达标

	南侧
	-26.2
	-151.3
	1.2
	昼间
	52
	65
	达标

	
	-26.2
	-151.3
	1.2
	夜间
	52
	55
	达标

	西侧
	-113.3
	-47
	1.2
	昼间
	51
	65
	达标

	
	-113.3
	-47
	1.2
	夜间
	51
	55
	达标

	北侧
	137.7
	211.2
	1.2
	昼间
	53.6
	65
	达标

	
	137.7
	211.2
	1.2
	夜间
	53.6
	55
	达标


根据预测，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准要求。
5.2.3.4 自查表
声环境影响评价自查表见表5.2-15。 
表5.2-15     声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□；二级☑；三级□

	
	评价范围
	200m☑；大于200m□；小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑；最大A声级□；计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑；地方标准□；国外□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测☑      现场实测加模型计算法□     收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比 
	

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□      已有资料☑     研究成果□

	声环境影响预测与评价

	预测模型
	导则推荐模型☑     其他□

	
	预测范围
	200m☑；大于200m□；小于200m□ 

	
	预测因子
	等效连续A声级☑；最大A声级□；计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑   不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□   不达标□

	环境监测计划

	排放监测
	厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ 

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A声级 ） 
	监测点位数（ ） 
	无监测☑ 

	评价结论
	环境影响 
	可行☑    不可行□ 

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。


5.2.4 [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark61]固体废物影响分析
5.2.4.1 一般固体废物
项目生产过程中产生的一般固废主要有废油脂、碎肉、废盐、皮革废料、废毛、一般废包装材料、含硫废水预处理污泥和综合污泥。
表5.2-16    项目固体废物产生及处置一览表
	序号
	来源
	固废名称
	产生量（t/a）
	废物类别及代码
	处置方式

	1
	抖盐
	废盐
	49.35
	SW59
900-099-S59
	

	2
	原料组批、去肉、浸灰去肉、片皮
	肉渣与油脂
	7850.65
	SW59
900-099-S59
	一般固废库暂存，外售综合利用

	3
	包灰碱脱毛
	废毛
	3096
	SW14
191-002-14
	

	4
	量革
	皮革废料
	0.86
	SW14
191-001-14
	

	5
	原辅料存储
	废包装材料
	140
	SW17
900-003-S17
	

	6
	含硫废水预处理
	预处理污泥
	1543.27
	SW07
900-099-S07
	不在厂区内暂存，压滤后直接委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置

	7
	综合废水处理
	综合废水污泥
	15275
	SW07
900-099-S07
	


[bookmark: _Toc9498][bookmark: _Toc1517]本项目一般固体废物根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求临时贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》中相关要求执行。对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。
委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。
必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向环境管理部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报事项有重大改变的，应当及时申报。
根据《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号），应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，实现工业固体废物可追溯、可查询，做到内部管理严格、转移处置规范、管理台账清晰。
本项目产生的一般固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。
5.2.4.2 危险废物环境影响评价
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）要求：（1）对于所有产生危险废物的建设项目，应科学估算产生危险废物的种类和数量等相关信息，并将危险废物作为重点进行环境影响评价；（2）对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物，保障环境安全；（3）对建设项目危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程进行分析评价；严格落实危险废物各项法律制度，提高建设项目危险废物环境影响评价的规范化水平，促进危险废物的规范化监督管理。
本项目从危险废物的收集、贮存、运输、利用和处置等全过程分析建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响，进而指导危险废物污染防治措施的落实。
1.危险废物产生及处置情况
根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、《国家危险废物名录》（2025年版）等对建设项目产生的物质进行判别，本项目产生的危险废物名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等情况见下表5.2-17。
表5.2-17    项目危废产生及处置一览表
	序号
	固废名称
	产生工序及装置
	物理性状
	危险特性
	固废类别
	固废代码
	产生量（t/a）
	主要成分
	有害成分
	产生周期
	处置措施

	1
	削匀废料
	削匀
	固态
	T
	HW21
	193-002-21
	4900
	皮革
	总铬、六价铬
	连续
	危废贮存库分区暂存，定期委托有资质单位处置


	2
	含铬碎屑
	磨革
	固态
	T
	HW21
	193-002-21
	0.688
	
	
	
	

	3
	含铬污泥
	含铬废水预处理
	固态
	T
	HW21
	193-001-21
	1468.75
	污泥
	
	
	

	4
	除尘灰
	磨革废气治理
	固态
	T
	HW21
	193-002-21
	7.6626
	皮革
	
	一年
	

	5
	废布袋
	
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.3
	/
	
	
	

	
	废铬粉袋
	原料包装
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	2.1
	/
	
	连续
	

	6
	废过滤棉
	涂饰废气治理
	固态
	T/In
	HW49
	900-039-49
	7.656
	过滤棉
	有机废物
	半年
	

	7
	废活性炭
	
	固态
	T/In
	HW49
	00-039-49
	76
	活性炭
	
	
	

	8
	沾染毒性的废包装物
	原辅料
存储
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	66
	/
	
	连续
	

	10
	废油桶
	设备维修
	固态
	T/In
	HW08
	900-249-08
	0.05
	矿物油
	石油类
	一年
	

	11
	废机油
	
	液态
	T/I
	HW08
	900-249-08
	0.48
	
	
	
	

	12
	监测废液
	在线监测
	固态
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.5
	废液
	重金属
	
	


由上表可知，本项目产生的各类危险废物均暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置，不排放至外环境。
2.危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
本评价按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求提出如下建设要求：
（1）贮存设施的一般规定
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
[bookmark: _Toc21419][bookmark: _Toc20119][bookmark: _Toc15798]⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（2）危废贮存库的要求
①设置1座危废贮存库，占地面积90m2。分类分区暂存削匀废料、含铬污泥、废包装、废机油和废机油桶以及在线监测系统废液等，库内不同贮存分区之间设计采用过道或隔墙等隔离措施。
②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。本项目在贮存库内以分区方式贮存液态危险废物废机油和在线监测废液，最大存储量为0.98t/a。贮存区域最大液态废物容器容积为1000L（在线监测废液贮存容器为1000L塑料桶，废机油贮存容积为200L油桶）；本项目危废贮存点设计堵截设施最小容积1m3，满足不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）的要求。
（3）贮存能力符合性分析
项目新建危废贮存库占地面积90m2，按物料堆放高度 7.5m ，贮存面积利用率 80%计，危废间贮存能力573.7t。根据表 6.2-14，本项目建成后危险废物最大贮存量约543.7t，则危废贮存库可满足本项目产生危险废物的暂存需求，危险废物定期送有资质单位处理，不会出现长时间积存现象，因此危废贮存库存贮能力满足本项目使用需求。
（4）贮存过程污染影响分析
要求危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准规范建设，贮存场所密闭，并满足防风，防雨，防晒要求。各类危险废物均存放于专用容器内，危废贮存库地面按要求进行防渗，贮存过程不会发生渗漏污染。综上，本项目危险废物贮存对区域环境影响较小。
3、危险废物运输过程环境影响分析
本项目产生的危废均在厂区内危废贮存库暂存，厂内运输距离较短，同时，公司严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对危废进行包装。危险废物运输路线为“生产车间各产废单元→ 危废贮存库→ 危险废物处置单位” ，其中厂内运输使用叉车，采用袋装；运输至危险废物处置单位环节由处置单位负责运输，运输车辆必须具有必要的安全、密闭的装卸条件，车辆安装GPS定位系统，实时跟踪、监控运输车辆的状况，防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染，确定合理的运输路线以及发生泄漏或临时事故的应急措施。厂区道路及车间地面采取水泥基底防渗，发生泄漏事故后应及时处理，避免污染物泄漏至外环境，则对环境造成的影响较小。
4.危险废物外委处置环境影响分析
本项目产生的危险废物必须委托有资质的单位利用或者处置，不得将危险废物交由无危险废物经营许可证的单位进行处置。并按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），完善危废管理台账。
本项目位于阜新市皮革产业开发区，周围能处理本项目危险废物的单位有阜新大成生物科技有限公司、阜新环发废弃物处置有限公司，均可保证危险废物在省内处置。
5.小结
本项目一般工业固废进行处理时本着尽量减少废料排放、优先考虑综合利用的原则，实现了废物重复利用，处置措施合理可靠，既创造了一定的经济效益，又避免了对环境的污染；危险废物在厂内的暂存符合相关规范的要求，能防止危险废物在厂内暂存过程中产生二次污染，定期委托有资质的单位处置。
综合以上分析，本项目固体废物企业产生的固体废物从包装、暂存、运输、处置的全过程均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。
5.2.5 [bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]地下水环境影响分析
[bookmark: _Toc318285975][bookmark: _Toc353949578][bookmark: _Toc695]5.2.5.1 区域自然环境概况
[bookmark: _Toc11675]一、地形与地貌
区域包括两种地貌类型，即构造剥蚀低山丘陵和缓丘陵扇裙。
（1）构造剥蚀低山丘陵
区域大部分地貌单元为构造剥蚀低山丘陵，海拔标高在+196.3~+363.3m之间，相对高差167m，地形坡度在0.05%～0.097%，地势起伏较大。项目区所在地属该地貌类型。
（2）缓丘陵扇裙
区域南部为缓丘陵扇裙地貌类型，地形略有起伏，北高南低，海拔标高在+148.0~+196.3m之间，相对高差48.3m，地形坡度在0.022%～0.05%。
[image: ][image: ]本项目区域

图5.2.5-1  项目渲染地势地形图
[bookmark: _Toc22487]
二、气象与水文
[bookmark: _Toc324749436][bookmark: _Toc353949604][bookmark: _Toc251749189][bookmark: _Toc251765173][bookmark: _Toc251746836]（1）气象
清河门区地处中纬度地带，属大陆季风气候区，主要气候特点是春季干旱、多风，蒸发量大；夏季燥热、雨量集中；秋季短促、温和而凉爽、降温快；冬季少雪、多晴日，干燥而微冷。主要特点是：四季分明，雨热同期、日照充足，温度日较大，降雨偏少。年平均气温8.6℃ , 最高气温41℃ ,1月最冷，平均最低气温达-11.9℃ ,7月最热，平均最高气温达到23.7℃ , 全年日照总时数2881小时，平均日照百分率为62%，年积温3231℃ 。年太阳辐射能量为138千卡/cm2 ，生理辐射能为684千卡/cm2，多年平均无霜期为154天，初日平均10月2日，终日平均4月30日，冬季土壤冻层深度平均100cm。年平均降水量544.7mm，平均相对湿度58%，年平均风速2.8m/s，六级以上大风日数年均75天以上，八级以上大风日数平均为37天，春季盛行西南风，秋季盛行西北风，长年主导风向为西南风，占全年各种风向频率的26.6%。
（2）水文
清河门区境内有细河、清河、汤头河3条河流，均属大凌河水系。评价区属清河流域。清河是细河一级支流，发源于辽宁省北票市小塔子乡莲花山村，流经辽宁北票市、阜新县、阜新清河门区、义县，在义县高台子镇东高家屯村汇入细河，河长36km，流域面积226km2。
[bookmark: _Toc14107]三、区域地质与构造
[bookmark: _Toc353949605][bookmark: _Toc324749438][bookmark: _Toc489514071][bookmark: _Toc9048][bookmark: _Toc353949606][bookmark: _Toc324749439][bookmark: _Toc188605920]1.地质构造
根据《辽宁省区域地质志》及《辽宁省构造体系图》，评估区属中朝准台地台（Ⅰ）北缘的燕山台褶带（Ⅱ）－辽西台陷（Ⅲ）北镇凸起（Ⅳ）四级构造单元。
该区位于阜新盆地西北部边缘，太古界地层和元古界地层构成本区最老基底，古生代以后长期处于隆起剥蚀未接受沉积，中生代以后受构造活动的影响，地壳活动强烈。至中晚侏罗－早白垩世北北东向断裂发育强烈，在本区的南东部形成阜新盆地。区域上北东向北北东向盆缘断裂较为发育。本区大的断裂位于项目区东部，是阜新盆地的盆缘断裂。
[bookmark: _Toc5306][bookmark: _Toc489514072]2.地层岩性与基底形态
评价区地层区划上属华北地层区，燕山分区，朝阳—阜新小区。区域地层自下而上层序划分如下：
太古界建平群小塔子沟组（Arjnx）：
主要分布于评估区西部，分布面积较大，总体呈北东向分布，主要岩性为黑云角闪斜长片麻岩、混合质黑云斜长片麻岩、长英片麻岩、混合角闪斜长片麻岩、角闪片麻岩。
（2）元古界长城系
常州沟组（Chc）：下部为灰紫色硅质胶结石英质砾岩。中部为灰白色中厚层石英砂岩及含长石石英砂岩。上部为紫灰色石英砂岩夹灰绿色薄层含云母石英砂岩。厚度大于790m。
串岭沟组（Chch）：下部为灰绿色薄层石英粉砂岩与含云母粉砂质页岩互层。上部灰色薄层、微薄层云母质页岩、灰岩夹薄层石英砂岩及含锰灰岩透镜体。全组厚度153m。
团山子组（Cht）：灰色中厚层白云质灰岩，含燧石条带白云质灰岩夹少量灰质砂岩。底部为灰白色中厚层长石石英砂岩。厚度339m。
大红峪组（Chd）：灰白色中厚层石英砂岩，石英岩夹薄层石英砂岩。底部灰黑色夹灰绿色石英粉砂岩、石英砂岩夹含锰灰岩扁豆体。
（3）中生界
义县组（K1y）：底部为灰紫色凝灰质胶结砾岩。下部为黑色玄武岩夹玄武质集块岩、凝灰岩，中上部为灰黑色安山岩夹安山质角砾岩及集块岩。厚度大于3107m。
九佛堂组（K1jf）：下部为灰白色凝灰质砂岩、砾岩夹砂页岩，含凝灰质较多，中上部为凝灰质砂岩，页岩。厚度大于1000m。
（4）新生界第四系
区内基本上为基岩裸露，局部有第四系地层风化土。
[image: 辽宁大地构造图]
图5.2.5-2  区域大地构造图
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图5.2.5-5  区域地质图

[bookmark: _Toc25012]四、区域水文地质概况
[bookmark: _Toc3346][bookmark: _Toc353949609]1.地下水含水岩组的划分
按地下水的埋藏特征和介质条件，将评价区地下水分为两大基本类型，即松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。
①含水层类型及分布
a.松散岩类孔隙水
在评价区内呈大面积连续分布。松散岩类的岩性结构为上细下粗的二元结构，近河岸处上层的细土层变薄或缺失。地下水位埋深由山前向平原由深变浅，按水动力性质分为潜水、潜水～微承压水，其中潜水～微承压水构成了冲洪积扇含水层的主体。水量极丰富地段分布于河流冲积扇。富水岩层为砂、砾、卵石层。含水层岩性由扇顶的粗粒相砾卵石渐变为扇体的砂、砂砾石层，近扇缘变为亚粘土并夹有砂或砂砾石层。
在河流冲洪积扇及冲积漫滩地段，地表及浅部岩性为薄层亚粘土，亚粘土、亚砂土，含水层岩性为砾卵石、砂卵石、砂砾石细砂、粉细砂。地下水水位略高于含水砂层的顶板，抽水或枯水期水位下降时水位可低于含水砂砾石层顶板。大气降水入渗和侧向径流是含水层的主要补给来源之一。
b.基岩裂隙水
本项目所在区域绝大部分为基岩裂隙水，分布于裸露丘陵区，为水量极贫区。
②含水层富水性
评价区含水层按供水意义分以下类型：1、分布稳定具有供水意义的河谷冲积层孔隙潜水。2、富水不均匀、局部具有供水意义的山前冲洪积及坡洪积层孔隙承压水。本区靠近河流区域为富水区，含孔隙水—孔隙承压水，河流地下水埋深2-5m，第四系含水层厚度一般5-20m，富水岩层为全新统砂、砾、卵石层及细砂层。由山前向平原方向含水层厚度变化为，扇顶部位厚10-25m，扇中游部位厚达80-100m，含水层岩性由扇顶的粗粒相砾卵石渐变为扇中的砂、砂砾石层，近扇缘变为亚粘土并夹有10-25m的砂或砂砾石层。单井涌水量在扇顶与扇中达500t/d以上，最大可达1000t/d，地下水埋藏深度0.5-6m，渗透系数70-100m/d，大者80-200m/d。
[bookmark: _Toc13064][bookmark: _Toc353949611]2、地下水的补给、径流与排泄条件
评价区地下含水系统与大气圈联系较为密切，具有明显的垂向入渗补给和蒸发排泄作用，在含水系统不同的地段，都有补给、径流、排泄作用发生，三种不同的地下水动态要素交织在一起，共同作用于地下含水系统，显示出一个连续相关的信息输出过程。但在不同的地段每个信息要素反映的强弱不同。往往在靠近山前区以补给、径流作用为主，平原区除补给、径流作用外，排泄作用加强。为此宏观上可大致将本区划分为西部和北部为补给区，中部为径流区，东部为排泄区。
①地下水补给特征
评价区地下水以垂向补给为主，主要以大气降水的渗入补给，部分河流的渗入补给及含水层的侧向径流补给。
a.大气降水的渗入补给
评价区大气降水为地下水补给的最主要方式。
沿河流两侧，地表岩性以中细砂及细粉砂等为主，渗入条件较好，其入渗系数可达0.32-0.4；其他地区，地表岩性由扇的轴部向外缘依次渐变为粉砂、亚砂土、亚粘土等，入渗系数为0.08-0.16。
b.河流的渗入补给
评价区主要河流为东侧季节性河流。上游河段由于河床底质较粗，直接与含水层接触，地下水位与河水位联系极为密切，表现为河水补给地下水的特点。
②地下水径流特征
区域地下水的径流方向主要有两个：一个是地下水由西北向东南流向，另一个是向两侧河流方向流向。
③地下水排泄特征
地下水的主要排泄方式为土壤蒸发、地下径流排泄和人工开采。
a.土壤蒸发排泄
土壤蒸发强度受表层岩性和地下水位埋深控制，中部的冲积平原，表层岩性以细粒的亚砂土、亚粘土为主，地下水位埋深浅（≤2—5m小于表层土壤的最大毛细上升高度和极限蒸发深度），因而蒸发强度作用比较强烈。
b.地下径流排泄
在评价区的东南侧，厚大的含水层延伸到区外，而且区内地下水位高出区外的地下水位，因此，形成向区外的径流排泄，但排泄能力是有限的。
c.人工开采
人工开采是区域地下水最重要的排泄方式；开采方式包括工业开采、农业开采等，其中以农业开采为主。
[bookmark: _Toc27689]3.地下水水位动态特征
本区地下水动态类型为气象～径流型，地下水位多年呈水平波动趋势，降水集中的7~9月份，随着降水的入渗补给，地下水位以波动上升为主，幅度在1.0～1.5m左右，且略滞后于降水。其他时间则以平缓的下降为主。
[bookmark: _Toc5676]   4.地下水化学类型分析
根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、Na＋（Na+K）、Cl-、SO42-、HCO3-将Meq（毫克当量）百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见表5.2-18。
表5.2-18  舒卡列夫分类表
	含量＞25%Meq的离子
	HCO3-
	HCO3-+SO42-
	HCO3-+SO42-+Cl-
	HCO3-+Cl-
	SO42-
	SO42-+Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2++Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na++Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na++Ca2++Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na++Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


按矿化度又分为4组：A组矿化度<1.5g/L，B组1.5-10g/L，C组10-40g/L，D组>40g/L。命名时在数字与字母间加连接号，如1-A型：指的是M<1.5g/L，阴离子只有HCO3>25％Meq，阳离子只有Ca大于25%Meq。49-D型，表示矿化度大于40g/L的Cl-Na型水，该型水可能是与海水及海相沉积有关的地下水，或是大陆盐化潜水。
通过区域内潜水八大离子监测结果可知，本项目所在区域地下水化学类型为1-A型（HCO3--Ca2+）及2-A型（HCO3--Ca2++Mg2+），地下水总矿化度小于1g/L，属于A型，地下水矿化度较低，水质情况较好。
就现有资料分析，大部分地段的矿化动态并不大，但由于含水层深浅部位不同，外界影响因素的影响程度不等，矿化度的动态变化亦有差异。总的规律是：浅层水矿化度高于深层水。雨季到来后，降雨量增加，蒸发量减少，浅层水矿化度下降。春秋季节降雨量减少，蒸发量加大，矿化度逐渐升高。但总体年变化幅度不大。
[bookmark: _Toc21661]5.区域地下水开发利用现状及规划
区域地下水有超采现象。周边村庄采取地下水作为灌溉用水，部分地区已产生地下水水面下降趋势。区域供水水源为自来水，无开采地下水规划。
[bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc28109]五、区域地下水污染源调查
地下水污染源主要包括工业污染源、生活污染源和农业污染源。对调查区内的工业污染源，按原国家环保总局《工业污染源调查技术要求及其建档技术规定》的要求进行调查，最终调查结果如下：
（1）工业污染源调查
本项目在工业园区内，工业园区中各企业会产生有机及无机物，可能对地下水环境造成污染。
（2）农业污染源调查
根据调查结果可知，调查区范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥和尿素等。调查区范围有耕地，化肥和农药的施用可能会对地下水造成污染。
（3）生活污染源
[bookmark: _Toc18148]根据调查结果可知，评价区内零散地分布着一些村落，村落居民生活垃圾的堆放、生活污水的排放以及厕所粪便淋滤渗漏皆对地下水造成污染。
5.2.5.2 厂区水文地质条件
[bookmark: _Toc10010]一、水文地质条件
拟建项目区地下水类型为第四系全新统松散岩类孔隙潜水，冲积、冲洪积成因，含水层主要为粗砂及砂砾层，分布稳定，厚度一般在3-5米左右。
含水层渗透系数为35.5-85.5m/d。含水层富水性较贫乏，单井涌水量小于300m3/d。厂区所在区域地下水整体由北西向南东径流，局部受到河流影响向河流流向，第四系松散岩类孔隙水位埋深3.5-4.8m，该区水位最大变幅在1.5m左右。
天然条件下，厂区周边地下水的补给主要有：侧向径流补给，大气降水补给，及丰水期河流侧向径流补给；地下水的排泄主要有侧向径流排泄。
[bookmark: _Toc324749446][bookmark: _Toc353949612][bookmark: _Toc14770972][bookmark: _Toc30652]二、厂区包气带现状及特征
包气带土壤对于石油类污染物的吸附能力较差，很快即达到吸附饱和，这是因为包气带土壤中所含的粘土矿物中存在着大量可交换的亲水性无机阳离子，使其表面形成一层薄的水膜，阻碍了疏水性有机污染物的表面吸附，包气带土壤有机污染物的吸附主要是通过其层间结构来实现的。包气带土壤对于重金属离子较大的吸附量则是由于其含有的粘土矿物具有较大的比表面积及离子交换容量。胶泥土、粘土、粉砂质粘土对污染物的防护能力依次减小，即粒径越小，胶结程度越高，土壤对污染物的截留能力越强。本项目场地中包气带土壤对各种污染物的吸附能力均较低，这是由于所取用的包气带土壤以素填土及粉土为主，相应的土壤颗粒的粒径较大，所含粘土矿物较少，故对各种污染物的截留吸附能力较弱。
潜水含水层脆弱性主控因素为包气带对污染物的阻隔能力，建设项目地下水脆弱性评价主要影响因子主要为地下水埋深、包气带岩性及其厚度。其中含粘性土较多的土壤包气带防污性能远远大于以粉砂土为主的土壤包气带的防污性能。本项目包气带土壤以素填土及粉土为主，其对石油类、苯系物、NH3N和CODcr等物质的吸附能力较低。
现状包气带土壤质量较好，尚未受到污染。此外，考虑到评价区地下水水位埋深，平均在3m左右，包气带厚度属于中等程度，因此，即使在非正常状况条件下有污染物渗漏，污染物质在经由包气带向下迁移过程中，经过包气带介质降解和吸附作用后污染物浓度会得到大幅度衰减，因此，污染物比较不容易进入地下水环境。
拟建项目位于河流两侧阶地区域，场区地形较平坦，拟建项目场区包气带岩性单层厚度≥1.0m，根据渗水试验结果渗透系数为3.5×10-4cm/s，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目场地包气带的防污性能为弱。
[image: 2][image: 图片1]本项目所在区域

图5.2.5-6 项目区域水文地质图

[bookmark: _Toc22264]三、现场水文地质勘查试验
渗水试验是测定非饱和带松散岩层饱和渗透系数的一种方法。目前，野外现场进行渗水试验的方法是试坑渗水试验，包括试坑法、单环法、双环法及开口试验和密封试验几种。
（1）渗水试验点布设
根据项目水文地质勘查补充试验方案，结合拟建项目现场情况，在厂区内选取1个渗水试验点位，获取厂区包气带渗透性能参数。
（2）渗水试验方法
本次渗水试验主要参照《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）中渗水试验要求，采用单环注水。试坑单环注水试验适用于地下水位以上的粉土层。
试验步骤如下：
①在选定的试验位置挖一个圆形试坑至试验层；
②在试坑底部再挖一个深注水试坑，坑底应修平并确保试验土层的结构不被扰动，注水试坑内放入铁环坏外用黏土填实确保四周不漏水；
③在环底铺2-3cm厚的粒径5-10mm的砾石或碎石作为缓冲层；
④向环内注水，当环内水深达到10cm时开始记录量测时间和注入水量。在试验过程中，应保持水深10cm，波动幅度不应大于0.5cm。
⑤水量量测精度应达到0.1L，开始每隔5min量测一次，连续量测5次，以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次，当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次流量的10%时，试验即可结束，取最后一次注入流量作为计算值。
（3）渗水试验成果
①渗水速率历时曲线
根据渗水试验过程中流量变化与时间关系，作出Q-t关系曲线图，见下图。

图5.2.5-7  SK01渗水试验Q-t曲线图

②渗水试验计算结果
试验土层的渗透系数按下式计算：

K=16.67Q/F
式中：K-试验土层渗透系数，cm/s；
Q-注入流量，L/min；
F-试环面积，cm2。
由公式可计算出厂区包气带渗透系数值，见下表：
表5.2-19  厂区内包气带的水文地质参数统计表
	序号
	包气带岩层
	试坑直径（cm）
	延续时间
t(min)
	渗透系数
(cm/s)
	孔隙度
	给水度

	1
	粉土
	35.75
	30
	3.5*10-4
	0.27
	0.22



[bookmark: _Toc508453037][bookmark: _Toc11079205][bookmark: _Toc5899]5.2.5.3 地下水影响评价
[bookmark: _Toc2539][bookmark: _Toc11079206][bookmark: _Toc508453038]一、水文地质模型的概化
建设项目所在区域属于河流阶地及平原型水文地质单元，本次评价以项目所在地西北侧为地下水补给区域，东南侧为地下水排泄区域，两侧为河流边界。区域内地下水主要接受降雨补给、灌溉及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。
由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：










式中：x，y——空间坐标（m）；
      K（x，y）——渗透系数（m/d）；
      u——潜水含水层的给水度；
      t——时间变量（d）；
      W（x，y，t）——垂向补排强度（m/d）；
      Q（xj，yj，t）——t时第j号井抽水量（m3/d）；
      Z——含水层底板标高（m）；
      h（x，y，t）——地下水待求水位（m）；
      h0（x，y，t）——渗流场内初始水位值（m）；
      h1（x，y，t）——第一类边界水位值（m）；
      q（x，y，t）——第三类边界的单宽流量（m3/d）；
      n——第三类边界内法线方向单位向量；
      Г1和Г3——第一类和第三类边界；
本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为：






式中：C——研究区污染物浓度，（mg/L）；
      x，y，z——坐标（m）；
      Dxx——x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
      Dyy——y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
      Vxx——x方向上的渗透流速（m/d）；
      Vyy——y方向上的渗透流速（m/d）；
      ne——有效孔隙度；
      C0——研究区污染物初始浓度（mg/L）；
      C1——为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；
      t——时间（d）；
      Ω——研究区空间范围；
      Г1——研究区一类边界。
溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。


式中：V——溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；
      K——含水层渗透系数（m/d）；
      gradH——地下水水力坡度；
      u——溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；
      ne——有效孔隙度。
（1）含水层概化
地层岩性以冲洪积为主，以第四系松散堆积物为主。地下水类型为第四系松散堆积物中的孔隙潜水。第四系孔隙潜水分布整个区域，岩性以粗砂及砂砾为主，厚度大于3m。本次模拟将第四系含水层概化为一层，同时含水层的岩性和厚度在区内均有不同程度的变化，但变化范围较小。
用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区含水层岩性以粗砂及砂砾为主，渗透系数35.5～85.5m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况表5.2.-20。
表5.2-20  水文地质参数的确定
	分区
	K
	u
	降水入渗补给系数α

	第四系孔隙水
	35.5~85.5
	0.41
	0.26



（2）含水层水力特征概化
根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度1.4×10-3-2.1×10-3。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律。
（3）溶质运移特征概化
本次计算主要关注离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。
（4）模型边界条件确定
根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。
（5）水文地质参数
根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。
根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×100个单元格，项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为15.5km2。
[image: wg]无效区域
无效区域
无效区域
有效区域
无效区域

图5.2.5-8  模拟预测区域网格剖分

进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。
区域内地下水主要接受降雨补给，项目区地下水水位线拟合见图5.2.5-9。
[image: sl]等水位线
地下水流方向

图5.2.5-9-1 评价区地下水水位拟合

[bookmark: _Toc11079207][bookmark: _Toc508453039][bookmark: _Toc29365]二、模型识别与验证
模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。
项目进行识别验证点位（共计10个）分别位于项目上游、下游及侧方向区域，输入拟合后水流模型中进行识别验证。
模拟值与实际观测值的比较结果如图5.5.5-9所示。
结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。
[image: h]
图5.2.5-9-2  区域实测水位与模拟水位拟合

根据对模拟水位与模拟区域内十个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%，判定模型基本可用。
[bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc11079208]三、情景设定
（1）正常状况
本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对各池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常状况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。
正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。漏液的纵向迁移可用达西公式计算：


式中：Q——单位时间渗出的漏液量，m3/d；
K——渗透系数，m/d；


——水力梯度，；
H——衬里之上漏液高度，m；
L——衬里的厚度，m。
工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：
Q=1.58×10-8m3/d。
结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。
此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常状况下不会对地下水造成污染。
（2）非正常状况
非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下二种情况：
①含铬废水预处理装置收集池、含硫废水预处理装置沉淀池、综合污水处理站调节池及铬液收集池非正常状况下发生破损。
②废水管线非正常状况下发生破损
漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常状况地下水环境影响进行预测分析。
废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不做分析。
在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，预测时间最长为10年。对建设项目的含铬废水预处理装置收集池、含硫废水预处理装置沉淀池、综合污水处理站调节池及铬液收集池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。并对下游区域地下水污染物浓度随时间的变化进行预测。
根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d。泄漏面积为底面积。非正常状况下的泄漏取10倍进行预测。结合含铬废水预处理装置收集池、含硫废水预处理装置沉淀池、综合污水处理站调节池及铬液收集池尺寸计算渗漏量分别为0.768m3/d、1.984m3/d、11.606m3/d、1.308m3/d。假设在非正常状况下发生渗漏，下游监测井发现异常并采取有效措施停止渗漏所需时间为30天。因此，模型中调节池设置渗漏时间为30天，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。
依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。结合本项目产生废水污染物浓度，根据标准指数法排序，含铬废水预处理装置收集池及铬液收集池选取总铬，含硫废水预处理装置沉淀池选取硫化物，综合污水处理站调节池选取COD、氨氮、硫化物及氯化物作为预测因子进行模拟预测。预测因子浓度详见污染源分析章节。本项目产生浓度最大值作为预测浓度，故含铬废水预处理装置收集池及铬液收集池总铬源强分别选取为111mg/L及1373mg/L；含硫废水预处理装置沉淀池硫化物源强选取为520mg/L；综合污水处理站调节池COD源强选取为1340.7mg/L（废水中的COD以CODcr形式体现，但地下水中的COD以CODmn体现，本项目给出COD浓度为CODcr形式，故考虑地下水环境影响需将CODcr及CODmn进行转化，其通过调查资料及类比项目可知，转化系数约为3/1，废水中CODcr的浓度为4022mg/L，故转化为CODmn形式的浓度为1340.7mg/L，本项目以1340.7mg/L作为泄漏源强进行预测）、氨氮源强选取为136mg/L、硫化物源强选取为18mg/L、氯化物源强选取为3295mg/L。
[bookmark: _Toc508453041][bookmark: _Toc11079209][bookmark: _Toc32055]四、模型预测
（1）含铬废水预处理装置总铬预测
总铬以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类六价铬标准（0.05mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-10  渗漏10天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-11  渗漏30天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-12  渗漏100天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-13  渗漏115天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-14 渗漏124天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-15  渗漏126天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-16 渗漏365天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-17 渗漏1000天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-18  渗漏3650天污染影响范围（总铬）

模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于含铬废水预处理装置收集池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.7mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围7400m2，污染羽距离下游河流838m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于含铬废水预处理装置收集池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.8mg/L。污染羽影响范围14363m2，污染羽距离下游河流798m。及时切断污染源。
泄漏发生100天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.07mg/L。污染羽影响范围12041m2，污染羽中心向下游运移距离为151m。
泄漏发生115天及124天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.06mg/L及0.06mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为5295m2及423m2，污染羽中心向下游运移距离为180m及202m。
至126天时，污染羽彻底消失，365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中总铬超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（总铬标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为0.05mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-21   污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.7mg/L
	含铬废水预处理装置收集池
	否
	838m
	0m

	30天
	0.8mg/L
	含铬废水预处理装置收集池
	否
	798m
	0m

	100天
	0.07mg/L
	厂界下游
	否
	710m
	151m

	115天
	0.06mg/L
	厂界下游
	否
	720m
	180m

	124天
	0.06mg/L
	厂界下游
	否
	736m
	202m

	126天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-19  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在126天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（2）含硫废水预处理装置硫化物预测
硫化物以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.02mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-20  渗漏10天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-21   渗漏30天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-22   渗漏100天污染影响范围（硫化物）
[image: 4]
图5.2.5-23   渗漏180天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-24   渗漏210天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-25   渗漏215天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-26   渗漏365天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-27   渗漏1000天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-28   渗漏3650天污染影响范围（硫化物）

模拟结果中，0.02mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于含硫废水预处理装置沉淀池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.7mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围9847m2，污染羽距离下游河流907m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于含硫废水预处理装置沉淀池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.8mg/L。污染羽影响范围20251m2，污染羽距离下游河流894m。及时切断污染源。
泄漏发生100天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.05mg/L。污染羽影响范围34817m2，污染羽中心向下游运移距离为154m。
泄漏发生180天及210天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.025mg/L及0.025mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为16913m2及2797m2，污染羽中心向下游运移距离为293m及339m。
至215天时，污染羽彻底消失，365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中硫化物超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（硫化物标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为0.02mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-22  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.7mg/L
	含硫废水预处理装置沉淀池
	否
	907m
	0m

	30天
	0.8mg/L
	含硫废水预处理装置沉淀池
	否
	894m
	0m

	100天
	0.05mg/L
	厂区边界
	否
	774m
	154m

	180天
	0.025mg/L
	厂界下游
	否
	723m
	293m

	210天
	0.025mg/L
	厂界下游
	否
	740m
	339m

	215天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-29   下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在215天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（3）铬液收集池总铬预测
总铬以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类六价铬标准（0.05mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-30   渗漏10天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-31  渗漏30天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-32  渗漏60天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-33  渗漏100天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-34  渗漏111天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-35  渗漏113天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-36  渗漏365天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-37  渗漏1000天污染影响范围（总铬）
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图5.2.5-38  渗漏3650天污染影响范围（总铬）
模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于铬液收集池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为1mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围7333m2，污染羽距离下游河流837m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于铬液收集池处，此时中心浓度为最大，浓度为1.2mg/L。污染羽影响范围13873m2，污染羽距离下游河流857m。及时切断污染源。
泄漏发生60天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.12mg/L。污染羽影响范围17842m2，污染羽中心向下游运移距离为85m。
泄漏发生100天及111天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.06mg/L及0.06mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为6266m2及805m2，污染羽中心向下游运移距离为149m及164m。
至113天时，污染羽彻底消失，365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中总铬超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（总铬标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为0.05mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-23   污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	1mg/L
	铬液收集池
	否
	837m
	0m

	30天
	1.2mg/L
	铬液收集池
	否
	857m
	0m

	60天
	0.12mg/L
	厂界下游
	否
	745m
	85m

	100天
	0.06mg/L
	厂界下游
	否
	729m
	149m

	111天
	0.06mg/L
	厂界下游
	否
	761m
	164m

	113天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-39  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在113天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（4）污水处理站调节池COD预测
COD以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类耗氧量标准（3mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-40   渗漏10天污染影响范围（COD）
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图5.2.5-41  渗漏30天污染影响范围（COD）
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图5.2.5-42  渗漏35天污染影响范围（COD）
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图5.2.5-43  渗漏43天污染影响范围（COD）
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图5.2.5-44  渗漏45天污染影响范围（COD）
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图5.2.5-45  渗漏46天污染影响范围（COD）
[image: 0]
图5.2.5-46  渗漏100天污染影响范围（COD）
[image: 0]
图5.2.5-47  渗漏1000天污染影响范围（COD）
[image: 0]
图5.2.5-48 渗漏3650天污染影响范围（COD）

模拟结果中，3mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为10mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围2968m2，污染羽距离下游河流604m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为12mg/L。污染羽影响范围6226m2，污染羽距离下游河流576m。及时切断污染源。
泄漏发生35天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为6mg/L。污染羽影响范围5685m2，污染羽中心向下游运移距离为9m。
泄漏发生43天及45天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为4mg/L及3.5mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为2474m2及906m2，污染羽中心向下游运移距离为34m及38m。
至46天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中COD超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（COD标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为3mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-24  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	10mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	604m
	0m

	30天
	12mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	576m
	0m

	35天
	6mg/L
	厂区内
	否
	572m
	9m

	43天
	4mg/L
	厂区边界
	否
	576m
	34m

	45天
	3.5mg/L
	厂区边界
	否
	584m
	38m

	46天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-49  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在46天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（5）污水处理站调节池氨氮预测
氨氮以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.5mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-50  渗漏10天污染影响范围（氨氮）
[image: 2]
图5.2.5-51   渗漏30天污染影响范围（氨氮）
[image: 3]
图5.2.5-52   渗漏33天污染影响范围（氨氮）
[image: 4]
图5.2.5-53  渗漏38天污染影响范围（氨氮）
[image: 5]
图5.2.5-54   渗漏40天污染影响范围（氨氮）
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图5.2.5-55   渗漏41天污染影响范围（氨氮）
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图5.2.5-56   渗漏100天污染影响范围（氨氮）
[image: 0]
图5.2.5-57   渗漏1000天污染影响范围（氨氮）
[image: 0]
图5.2.5-58   渗漏3650天污染影响范围（氨氮）
模拟结果中，0.5mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为1.4mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围2017m2，污染羽距离下游河流611m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为1.6mg/L。污染羽影响范围4372m2，污染羽距离下游河流588m。及时切断污染源。
泄漏发生33天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为1mg/L。污染羽影响范围4022m2，污染羽中心向下游运移距离为6m。
泄漏发生38天及40天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.6mg/L及0.6mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为2100m2及778m2，污染羽中心向下游运移距离为25m及20m。
至41天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中氨氮超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（氨氮标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为0.5mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-25  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	1.4mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	611m
	0m

	30天
	1.6mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	588m
	0m

	33天
	1mg/L
	厂区内
	否
	584m
	6m

	38天
	0.6mg/L
	厂区内
	否
	589m
	25m

	40天
	0.6mg/L
	厂区内
	否
	608m
	20m

	41天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-59   下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在43天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（6）污水处理站调节池硫化物预测
硫化物以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.02mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-60   渗漏10天污染影响范围（硫化物）
[image: 2]
图5.2.5-61   渗漏30天污染影响范围（硫化物）
[image: 3]
图5.2.5-62   渗漏40天污染影响范围（硫化物）
[image: 4]
图5.2.5-63   渗漏55天污染影响范围（硫化物）
[image: 5]
图5.2.5-64   渗漏60天污染影响范围（硫化物）
[image: 0]
图5.2.5-65   渗漏62天污染影响范围（硫化物）
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图5.2.5-66   渗漏100天污染影响范围（硫化物）
[image: 0]
图5.2.5-67  渗漏1000天污染影响范围（硫化物）
[image: 0]
图5.2.5-68   渗漏3650天污染影响范围（硫化物）

模拟结果中，0.02mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.1mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围5041m2，污染羽距离下游河流590m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为0.12mg/L。污染羽影响范围10505m2，污染羽距离下游河流553m。及时切断污染源。
泄漏发生40天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.045mg/L。污染羽影响范围10929m2，污染羽中心向下游运移距离为20m。
泄漏发生55天及60天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.025mg/L及0.025mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为4913m2及831m2，污染羽中心向下游运移距离为71m及80m。
至62天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中硫化物超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（硫化物标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为0.02mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-26  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.1mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	590m
	0m

	30天
	0.12mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	553m
	0m

	40天
	0.045mg/L
	厂区边界
	否
	536m
	20m

	55天
	0.025mg/L
	厂界下游
	否
	535m
	71m

	60天
	0.025mg/L
	厂界下游
	否
	560m
	80m

	62天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-69   下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在62天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（7）污水处理站调节池氯化物预测
氯化物以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（250mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
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图5.2.5-70  渗漏10天污染影响范围（氯化物）
[image: 2]
图5.2.5-71   渗漏30天污染影响范围（氯化物）
[image: 3]
图5.2.5-72  渗漏32天污染影响范围（氯化物）
[image: 4]
图5.2.5-73   渗漏33天污染影响范围（氯化物）
[image: 5]
图5.2.5-74   渗漏34天污染影响范围（氯化物）
[image: 0]
图5.2.5-75  渗漏35天污染影响范围（氯化物）
[image: 0]
图5.2.5-76   渗漏100天污染影响范围（氯化物）
[image: 0]
图5.2.5-77   渗漏1000天污染影响范围（氯化物）
[image: 0]
图5.2.5-78   渗漏3650天污染影响范围（氯化物）

模拟结果中，250mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为400mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围583m2，污染羽距离下游河流625m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于综合污水处理站调节池处，此时中心浓度为最大，浓度为500mg/L。污染羽影响范围1601m2，污染羽距离下游河流613m。及时切断污染源。
泄漏发生32天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为350mg/L。污染羽影响范围886m2，污染羽中心向下游运移距离为5m。
泄漏发生33天及34天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为300mg/L及300mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为604m2及178m2，污染羽中心向下游运移距离为6m及8m。
至35天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中氯化物超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（氯化物标准参照《地下水质量标准》中的类水体要求，标准浓度为250mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.2-27  污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游河流的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	400mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	625m
	0m

	30天
	500mg/L
	综合污水处理站调节池
	否
	613m
	0m

	32天
	350mg/L
	厂区内
	否
	617m
	5m

	33天
	300mg/L
	厂区内
	否
	619m
	6m

	34天
	300mg/L
	厂区内
	否
	625m
	8m

	35天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.2.5-79   下游河流预测点浓度变化

[bookmark: _Toc11079210][bookmark: _Toc22949][bookmark: _Toc479277547]通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在35天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
五、地下水模拟预测结论
在非正常状况条件下，污水泄漏可能会对下游地下水环境产生不良的影响，由于污染物影响范围相对较小，持续时间较短，距离周边保护目标较远，始终未对保护目标造成影响，因此对周边地下水环境影响较小，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的废水外漏，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性较小。
需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。
5.2.6 土壤环境影响分析
5.2.6.1 现状调查与评价
[bookmark: _Toc24197][bookmark: _Toc1444][bookmark: _Toc31543]1.调查范围
本项目土壤评价等级为二级，根据导则中现状调查范围表，评价范围为本项目占地范围内以及占地范围外200m范围内。
[bookmark: _Toc31969][bookmark: _Toc19744][bookmark: _Toc16102]2.土壤环境质量现状 
根据土壤环境现状检测结果，建设用地土壤监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准要求，项目及周边土壤环境现状良好。
[bookmark: _Toc7060][bookmark: _Toc28276][bookmark: _Toc20420]3.敏感目标 
本项目位于皮革产业开发区，调查范围内无敏感目标。
[bookmark: _Toc27110][bookmark: _Toc24003][bookmark: _Toc17301]4.土地利用类型调查 
本项目为新建项目，全场总用地面积19591.7m2，占地类型为工业用地，皮革产业开发区土地利用现状图见图5.2.6-1。
[bookmark: _Toc9389][bookmark: _Toc12726][bookmark: _Toc20081]5.土壤类型调查 
项目所在区土壤类型为褐土。辽宁省土壤类型图见图5.2.6-2，
[image: ]
图5.2.6-1  皮革产业开发区土地利用现状图
[image: ][image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD15B.tmp.png]
图5.2.6-2  区域土壤类型图
[bookmark: _Toc22294][bookmark: _Toc7579][bookmark: _Toc19124]6.理化性质调查
对监测点位中T1点进行土壤理化特性调查，调查结果见下表。
表5.2-27  土壤理化性质调查表
	点号
	T1
	时间
	2026.3.11

	经度
	 121.427107°
	纬度
	41.793890°

	层次
	0~0.5m
	0.5m~1.5
	1.5m~3m
	3.0m~5.0m

	现场记录
	颜色
	棕
	棕
	棕
	棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	砂土
	砂土
	砂土
	砂土

	实验室测定
	pH值
	7.11
	7.18
	7.35
	6.54

	
	阳离子交换量 cmol+/kg
	13.3
	15.4
	11.6
	14.0

	
	氧化还原电位 mV
	416
	424
	425
	436

	
	土壤渗滤率 mm/min
	2.03
	1.93
	1.82
	1.61

	
	土壤容重 g/cm3
	1.38
	1.25
	1.43
	1.33

	
	总孔隙度 %
	39.6
	40.7
	39.0
	41.5


表5.2-28   土体构型（土壤剖面）
	点号
	景观照片
	土壤剖面照片

	T1
	[image: IMG_256]
	[image: IMG_256]



5.2.6.2 环境影响识别
[bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc18123][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc27913][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc4340]1.影响类型与影响途径识别
（1）项目土壤影响途径 
①本项目废气污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃，不涉及重金属，因此不考虑大气沉降对土壤的影响。 
②本项目污染源主要有含铬废液、含铬废水、含硫废水、综合废水和生活污水等，其中含铬废液在铬液收集池暂存，经铬液循环系统处理后70%回用，其余铬鞣废液与其他含铬废水（包括设备清洗水和水厂车间地面冲洗水）一同进入含铬废水预处理设施处理，经处理达标后与经含硫预处理系统处理后的含硫废水、其他综合废水等一起排入厂区污水处理站处理；综合废水经污水处理站处理后排入皮革产业开发区第一污水处理厂进行处理，最终排入细河。当各生产设施、管线、污水处理设施发生泄漏破损，则会导致污染物进入土壤环境，从而对土壤产生不利影响。 
③考虑本项目固废中重金属类物质、有机物类物质含量较高，若不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防渗、防漏措施，废物中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生高温和有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，影响土壤生态系统。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置和管理危废贮存库；项目产生的危险废物均使用相应容器规范化存储；在危险废物堆场满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等措施情况下，危险废物贮存对周边土壤环境影响较小。
识别结果见表5.2-29。 
表5.2-29  土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	-
	-
	-
	-

	运营期
	-
	-
	√
	-


由上表可知，本项目影响途径主要为营运期垂直入渗，项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。
[bookmark: _Toc8077][bookmark: _Toc7097][bookmark: _Toc10073][bookmark: _Toc12093][bookmark: _Toc10920][bookmark: _Toc23763]2.影响源及影响因子识别 
本项目主要考虑六价铬对土壤环境的影响。本项目设计建设2座铬液收集池，容积分别为96m3（混凝土结构）和67.5m3（钢结构），设置2座钢结构铬水反应池，容积均为18.9m3，其中六价铬浓度最大值为铬液收集池，本项目土壤环境影响源及影响因子识别情况详见下表。
表5.2-30   本项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程
/产污节点
	污染途径
	污染物
	特征因子

	铬液收集池、铬水反应池、废水输送管线
	鞣制转鼓
复鞣转鼓
	垂直入渗
	CODCOD、SS、总铬、六价铬、氨氮、总氮、色度、动植物油、氯化物
	六价铬


5.2.6.3 环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc4195][bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc13306]1.预测范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中有关要求，本次土壤环境影响预测范围与现状调查评价范围一致，即项目占地范围内及占地范围外0.2km范围。
[bookmark: _Toc27148][bookmark: _Toc28417][bookmark: _Toc259]2.预测时段
本次预测时长为3650d。
[bookmark: _Toc27761][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc132]3.情景设置
（1）正常状况
正常状况下，各水池、物料管道等装置设施均按照设计要求采取相应的防渗措施。因此，正常状况下，各种物料均在设备和管道内，污水均在管道和钢筋混凝土池内，不会有物料和污水渗漏至地下的情景发生，因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。
（2）非正常状况
根据本项目的实际情况分析，如果生产装置区、生产污水明沟、地上钢结构储存池等可视场所发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施，即使有物料或污水等泄漏，建设单位及时采取措施，不会任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。
只有在铬液收集池、污水管线等这些非可视部位发生渗漏时才可能有污水通过渗漏点逐渐渗入进入土壤。因此本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况最不得情况进行设定。当铬液在收集池内污染物通过泄漏点逐渐渗入进入土壤环境，预测因子为六价铬。
表5.2-31       预测源强表

	情景设定
	渗漏点
	特征污染物
	浓度mg/L

	非正常排放
	铬液收集池
	六价铬
	2.75


污染源可概化为持续点源，本次拟预测时间段为100d、365d、1000d、3650d。
4.预测模型选取及参数设定
本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，影响途径主要为运营期项目场地污染物以垂直入渗方式进入土壤环境，因此采用一维非饱和溶质运移模型进行土壤污染预测。
（1）一维非饱和溶质垂向运移控制方程
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1565917015(1).png]
式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；
D—弥散系数，m2/d；
q—渗流速度，m/d；
z—沿轴的距离，m；
t—时间变量，d；
θ—土壤含水率，%。
（2）模型概化与参数选取
①土壤概化
根据《辽宁省阜新皮革工业园区工程岩土工程勘察报告》可知，厂区内包气带岩性主要为素填土、粉质粘土及粉土，厚度在 1.5～5.8m范围内。根据对项目厂区的土壤理化性质调查及HYDRUS-1D内置参数本次项目具体模型计算参数见下表：
表5.2-32    表1土壤水分运移参数
	参数
	饱和含水率Qs
	残余含水率Qr
	阿尔法数α（1/m）
	饱和导水率Ks（m/d）
	孔隙度n
	l

	粉质粘土
	0.07
	0.36
	0.005
	0.48
	1.09
	0.5

	粉土
	0.034
	0.46
	0.016
	6
	1.37
	0.5


②初始条件
c(z ，t )=0 t=0 ，L≤z≤0
③边界条件
第一类Dirichlet  边界条件：
连续点源：c（z ，t ）=c0 t﹥0 ， z=0 
非连点源：
[image: ]
第二类Neumann  零梯度边界条件：
[image: ]
（3）标土层剖分及观测点布置
根据工程地质剖面信息，建立土壤柱状模型长度5m，在HYDRUS-1D的Soil Profile-Graphical Editor模块中对包气带土层进行设定，将土壤概化为0-2.5m粉质粘土层，2.5~5m粉土层，总厚度为5m。在预测目标层布置4个观察点，由上至下依次为N1~N4。考虑本项目影响的程度，观察点距模型顶端距离分别为20cm、150cm、300cm、500cm。土层及观测点布置情况见图5.2.6-3。
[image: ]         
 图5.2.6-3   土层及观测点布置图
5.土壤污染预测结果
[image: ][image: ]
  图5.2.6-4 六价铬浓度-时间变化图       图5.2.6-5  不同深度六价铬浓度变化图
根据模拟预测结果，主要影响第四系包气带在5.0m范围内，下渗污染物六价铬浓度在265天后0.2m表层处预测点浓度达到最大值0.03393mg/L（约0.0226mg/kg），随后逐渐减少，3375天后在下层1.5m处最大影响浓度为0.008596mg/L（约0.0057mg/kg），3650天在3.0m处最大影响浓度为0.0003mg/L（约0.00019mg/kg），泄漏时在5.0m以下基本无影响。各预测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值（5.7mg/kg）要求。
综上，根据土壤预测结果，泄漏对土壤环境会有一定影响，但预测点最大浓度均低于筛选值标准。本环评要求建设项目对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。 厂区应按照设计要求进行防渗处理，危险废物储存区、含铬废水预处理设施、综合废水处理站和管道等均将严格按照地下水分区防渗有关规范设计，按要求做好防渗措施。只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低，对厂区内土壤环境的影响总体可控。
5.2.6.3 环境影响防控措施
1、源头控制措施
对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污废水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化水处理系统设计，管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设。将污染物泄漏至土壤中的环境风险事故降至最低限度。 
对于污水处理设施保证池体完好，减少事故的发生，对于危废转运、储存过程中不要损坏其包装桶，防止泄漏。
2.过程防控措施 
对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《防渗技术规范》要求，根据厂区生产和污水处理区可能产生污染的地区，划分为重点防渗区和一般防渗区。
厂区应按照设计要求进行防渗处理，危险废物储存区、含铬废水预处理设施、综合废水处理站和管道等均将严格按照地下水分区防渗有关规范设计，按要求做好防渗措施。
5.2.6.4 自查表
土壤环境影响评价自查表见表5.2-33。
     表5.2-33  土壤环境影响评价自查表                  
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土壤利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	占地面积（ 1.95917）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（ ）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地表漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他□
	

	
	全部污染物
	COD、氨氮、六价铬、总铬、非甲烷总烃
	

	
	特征因子
	六价铬
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□	
	

	
	敏感程度
	敏感□   较敏感□   不敏感☑
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a)☑;b)☑;c)☑;d)☑
	

	
	理化性质
	pH、土壤理化特性（记录颜色、结构等；阳离子交换量、氧化还原电位等）
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	3
	0-0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0-4m
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 
（GB 36600-2018）中的45项基本项目、石油烃、pH、铬。
	

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 
（GB 36600-2018）中的45项基本项目、石油烃、pH、铬。
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600□☑；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准
	

	影响预测
	预测因子
	六价铬
	

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（项目边界外 0.2km 区域） 
影响程度（较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	2
	六价铬
	1次/年
	

	
	信息公开指标
	/
	

	评价结论
	环境影响程度在可接受范围内
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容
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5.2.7 生态影响分析
本项目不新增占地，满足土地利用规划，无占地影响，本项目废气排放对周围村屯敏感点有影响但影响可控。本项目生产废水经污水处理站处理后进入皮革产业园第一污水处理厂处理后达标排放细河。本项目正常运行不会对土壤和地下水产生污染，如果本项目含铬废水处理设施、综合废水处理站发生污染泄漏的情况有可能污染土壤和地下水，因此建设单位要做好分区防渗设施和定期监测，保护土壤和地下水。
5.2.8 重金属累积性环境影响分析
本项目为皮革加工业，在项目的原辅材料及排放的污水中有铬的成分，铬是一种有银白色光泽的金属，无毒，化学性质很稳定，有延展性，含杂质时硬而脆，熔点，1857℃ , 沸点 2672℃ , 密度单品为 7.22g/cm3 ，多晶为 7. 14g/cm3；铬，原子序数 24 ，原子量 51.9961 ，不锈钢中便含有 12%以上的铬，常见的铬化合物有六价铬、重铬酸钾、重铬酸钠，铬酸钾。铬酸钠等，三价的三氧化二铬，二价的氧化亚铬，铬的化合物中以六价铬毒性最强，三价铬次之。铬排放对土壤、水体等周围环境产生的实际影响取决于生产、环保设施的操作和运行情况。
本项目在正常情况下，由于采取严格、有效的污染控制措施，从地表水、地下水和大气沉降等途径进入周围地区土壤、水体的重金属等污染物很少，加上土壤具有一定的自净能力，因而一般不会明显引起土壤组成、结构和功能的变化，不会导致土壤污染的形成和功能的破坏，对生物生产、食品品质和人体健康不会造成损害，但由于该工程可能存在受一些不确定自然和人为因素的影响及地下水位埋藏较浅等自然条件对污染物流动控制不利，如果发生意外的环境污染事故，若无完善的防范措施和应急计划，可能会使大量重金属等污染物随水进入土壤和河流，从而造成土壤和河流的污染。
由于土壤污染具有隐蔽累积性、清除困难性，生物富集性和后果严重性的特点，因此，对土壤的保护要着眼更远一些，把重点放在防患未然和防微杜渐上，要切实从污染源防治土壤污染，才能确保土壤资源的持续利用。
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6.1 [bookmark: _Toc4918][bookmark: _Toc1103]施工期污染防治措施
6.1.1 废气处理措施及可行性分析
本项目施工期主要进行设备安装及污水处理站的改造，施工内容较简单，主要产生污染物为扬尘和汽车尾气。为尽可能减少施工废气污染，降低其对施工区局部环境的影响，根据《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）及《辽宁省扬尘污染防治管理办法》和相关环保要求，应采取如下必要的控制措施：
1 、扬尘
（1）施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡。在施工现场，其高度不得低于 2.5米； 
（2）施工场地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； 
（3）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； 
（4）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； 
（5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； 
（6）需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； 
（7）闲置3个月以上的施工工地，应对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装； 
（8）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； 
（9）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 
在采取上述措施后，施工过程中扬尘的产生可得到有效控制，一般对周围环境的影响较小。 
2.汽车尾气
为减轻项目施工期间汽车尾气对周围环境空气及居民的影响，建设单位拟加强对施工机械，运输车辆的维修保养，严格按照施工机械操作流程。控制车辆和施工机械的非使用时间的运行，减少车辆空档等候和减速状态下的运行，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放，最大限度地减少尾气污染物的排放。
施工扬尘在采取洒水降尘、及时清扫、设置防尘帷幕等措施后，可有效减小对环境空气的影响；施工期满足《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）的要求，对空气环境影响较小。
6.1.2 废水处理措施及可行性分析
施工期间，严禁污水乱排和污染道路、环境等。项目施工期设置隔油沉淀池，施工设备清洗废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地降尘。施工人员生活污水排入化粪池进入市政管网。建材（包括废弃建材）、弃渣、生活垃圾的堆放、弃置点必须经地方环保部门的同意，严禁乱堆、乱弃。管线施工过程中注意维护污水管材质量，不得使用出现裂纹、接口缺损的管材，接口处施工保持良好的密封性能，以防污水管线投入使用后出现污水渗漏，污染地下水系。设置车轮冲洗平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置车轮冲洗平台，车辆驶离工地前，应在车轮冲洗平台清洗轮胎，不得带泥上路。车轮冲洗平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集车轮冲洗、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。
由于项目施工内容较少，施工期持续时间短，在采取上述措施后，施工过程中产生废水对周围环境不会造成影响。
6.1.3 施工期噪声防治措施
为了使厂界噪声达标排放，环评要求采取以下措施：
①对固定高噪声设备采取搭建临时隔声设施，并尽量设置在远离居民安放，
避免施工噪声扰民。
②要求建设单位使用商品混凝土，不得在施工场地搅拌混凝土，混凝土需要连续浇筑的必须办理夜间施工证。
③合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；要选用较先进的，噪声较小的施工设备，采取设置临时标准围挡，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。
④严禁在21时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。加强施工管理，减少人为噪声产生。
⑤尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。
⑥运输车辆经过附近居民住宅时要慢行减速，严格禁止进、出项目的所有运输车辆鸣喇叭，尽量压缩工区的车流量和行车密度，避免施工噪声影响附近居民休息。
在采取上述措施后，将最大限度减少项目施工噪声对周围环境的影响，施工期产生的噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对场界声环境及敏感点声环境的影响可接受。
6.1.4 施工期固体废物污染防治措施
（1）施工人员产生的生活垃圾要求集中收集后定期交由环卫部门统一清运处理，施工建设过程中产生的建筑垃圾、废弃装饰建筑材料要求集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。
（2）建筑垃圾的清运应当采用封闭式车辆，禁止随意抛洒。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。
（3）施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中处理。
（4）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。
（5）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。项目施工期固体废物处置率为100% ，施工期产生的固体废物对周围环境的影响可接受。
6.2 [bookmark: _Toc27068]运营期污染防治措施
6.2.1 废气处理措施及可行性分析
本项目废气主要包括磨革工序产生的颗粒物以及涂饰喷浆工序产生的VOCs ，污水处理站、危废贮存库、固废暂存间排放的恶臭气体，以及未完全收集的无组织排放的污染物。
6.2.1.1 废气处理措施
1.磨革粉尘
在整理车间单独设置封闭的磨革间，粉尘通过集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过一根17m高排气筒有组织（DA001）排放。
2、 涂饰烘干废气防治措施
本项目对染色后的牛皮、羊皮进行涂饰烘干处理，使用的水性涂饰剂进行喷涂，其中涂饰和烘干均在一个独立的封闭涂饰机内进行，封闭涂饰机安装风机设置负压状态，将产生的颗粒物、非甲烷总烃收集进入过滤棉+二级活性炭吸附装置，处理后通过一根17m高排气筒（DA002）有组织排放。
3、 污水处理站废气控制措施
本项目对现有污水处理站进行改扩建，用于处理经预处理后的含铬废水、含硫废水及综合废水。污水处理站采用加盖密闭，同时设置碱喷淋装置处理污水处理站废气，处理后经一根15m高排气筒（DA003）有组织排放。
根据设计方案，污水处理设施加盖采用钢结构+透明玻璃瓦，主要包含事故池、调节池、沉淀池、生化池和压泥区、一般固废库、危废贮存库。喷淋塔尺寸φ2.6m×6.5m 有效高度4.5m，过流面积：5m2，流速1.38m/s，滞留时间3s。喷淋装置控制参数：碱液浓度：pH=9.5-10，控制浓度3-5%。
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图 6.2-1  污水处理区覆盖情况示意图
4、 无组织废气控制措施
本项目无组织废气主要为车间无组织恶臭气体和粉尘、VOCs。生产车间密封不严、生产设备故障检修可能造成废气逸出，要求建设单位加强管理，减少生产过程的跑冒，针对工程的特点，应对废气排放源加强管理，本项目采取的防止无组织废气排放的主要措施有： 
①加强磨革、涂饰、污水处理站及固废暂存库的废气收集，减少无组织排放。 
②生产过程中物料输送用管道输送，并经常检查、检修各种生产设备和废气处理装置及相关管道、阀门，保持整个装置系统气密性良好。 
③主控装置尽可能采用自动控制系统。 
④加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。 
⑤加强设备和管道的维护管理，防止出现因设备腐蚀或其他非正常运转情况下发生的废气事故性排放现象的发生。 
采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在贮存和生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到最低的水平。
6.2.1.2 废气治理措施工艺原理
1.废气处理工艺
（1）脉冲袋式除尘器
脉冲袋式除尘器主要由上箱体（净气室）、中箱体（尘气室）、灰斗、脉冲清灰系统、滤袋、滤袋骨架、进出风口、压差计、检修人孔、卸灰装置、PLC控制仪等组成。其工作原理为：脉冲袋式除尘器在风机动力的牵引下，除尘器内部、除尘管道及除尘罩口处形成负压环境，使扬尘点的粉尘在压差作用下进入除尘器，含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘随气流穿过布袋时被阻于布袋外表面，洁净气体由出风口排出；当布袋表面灰层较厚时，脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀，气包内的压缩空气经喷吹管高速喷出，同时诱导数倍于喷射气量的周围空气进入布袋，并由内向外快速射出，将布袋外表面的粉尘吹下落入集尘室内，最后由放灰斗排出。除尘器清灰采用脉冲喷吹方式，既做到了彻底清灰，又不伤害滤袋，使滤袋使用寿命得以保障。清灰过程由脉冲控制仪自动控制，可采用压力差控制或时间控制。
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图6.2-1   脉冲袋式除尘器示意图
（2）过滤棉+二级活性炭处理装置
①过滤棉除漆雾（颗粒物）原理：过滤棉吸附装置的出风面以方格织网加强定型，形成均匀的层流效应，结构呈渐密式，渐密式的滤网结构可根据尘埃的大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃。 
②活性炭除非甲烷总烃原理：活性炭处理装置工作原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔－毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 
活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。
（3）碱喷淋
喷淋塔工作原理可分为顺流、逆流和错流三种形式。其中最常用的就是逆流喷淋法：碱性的酸有机气由风管引入净化塔，经过填料层，废气从塔底送入，经气体分布装置分布后与氢氧化钠吸收液（水吸收液）呈逆流连续通过填料层的空隙。在填料表面上，气液两相充分接触吸收中和反应，以吸附废气中所含的污染物。废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后将清洁气体从风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。
通过管路将废气收集起来，在风机的作用下将废气源源不断向净化设备输送，再经过通风管道的输送作用，使废气输送到系统的喷淋塔内，气体在喷淋塔塔内经过碱性洗液的喷淋洗涤过程，废气中所含有的容易产生恶臭味的气体成分充分与碱性水雾接触混合并且发生中和反应，形成较好的气液两相交和。经过喷淋后的水雾再在洗涤塔内的填料层内形成一个多孔接触面较大的处理层，进一步对有机废气进行治理。
水雾经过填料层后全部回到洗涤塔底部的水箱内循环利用，洗涤外加装一套自动搅拌加药系统，它具有对中和液自动检验其酸碱性并会根据中和液的浓度进行自动的加注药水作用，使中和液保持在一定的碱性状态，不会造成废气因为中和液偏差而造成处理效果出现不均匀或漏处理等现象。废气由下而上穿过填料层循环吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气体和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度愈来愈低，到塔顶达到排放要求。
碱喷淋处理污水处理站废气化学反应如下 ：
2NaOH+H2S→Na2S+2H2O ; 
NH3+H2O→NH3∙H2O。
项目喷淋吸收塔工艺原理图见图6.2-2。
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图 6.2-2    碱液吸收塔示意图
6.2.1.3 可行性分析
本项目废气治理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业－制革工业》 （HJ859. 1-2017）表7和表8中规定的防治措施，所采用的污染治理措施均属于可行技术。各工序污染防治技术汇总见下表。
表6.2-1  本项目各环节污染防治技术汇总表
	生产装置或设施
	污染物种类
	可行技术
	本项目情况
	是否为可行技术

	磨革车间
	颗粒物
	建立封闭除尘系统
	封闭隔间，废气收集后经布袋除尘器处理后有组织排放
	是否

	喷浆装置
	颗粒物、非甲烷总烃
	集中收集后采用喷淋、过滤、吸附等技术
	集中收集后采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后有组织排放
	是否

	污水处理设施
	硫化氢、氨
臭气浓度
	集中收集后采用喷淋吸收、生物滤塔、活性炭吸附、强氧化等技术
	集中收集，采用碱喷淋处理后有组织排放
	是否


表6.2-2  本项目各环节无组织排放运行管理要求
	生产装置或设施
	运行管理要求
	本项目情况
	是否为可行技术

	生皮库
	低温保藏或封闭贮存，集中收集处理后经排气筒排放
	封闭贮存
	是否

	硫化物脱毛车间
	采用少硫无硫脱毛技术
	采用少硫脱毛技术
	是否

	磨革车间
	建立封闭除尘系统
	封闭隔间，采用封闭除尘系统，废气收集后经布袋除尘器处理后有组织排放
	是否

	整理车间
	采用水涂饰材料
	采用水涂饰材料
	是否


项目污水处理站、危废贮存库和一般固废库产生的氨、硫化氢、臭气浓度经一套碱喷淋吸收设施处理后排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准限值；喷浆过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理措施处理后，排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；磨革废气经布袋除尘器处理后，颗粒物的排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
综上所述，本项目采用的废气治理措施均为目前普遍的废气处理措施，技术成熟，操作简便，无组织废气采用车间内设置密闭间，通过厂房加强通风等措施，能够有效降低废气排放量，无组织废气排放满足相关标准限值要求。项目产生的大气污染物均能够达标排放。
建议：
（1）加强对污染防治设施的管理，确保设备净化效率。对污染防治设施的运行情况应建立档案，发现超标排放应立即采取有效措施； 
（2）加强对废气收集设施的管理，确保颗粒物、挥发性有机物的收集效率，尽量降低无组织废气排放污染。
（3）制定严格的企业管理制度，强化生产装置的密闭性操作，加强日常管理与检查，杜绝生产过程中的跑冒等现象，最大程度减少生产过程中的无组织排放废气。 
（4）一旦发现废气净化设施运行不正常，应及时处理或维修，短时间内不能恢复正常运行，应立即停产检修，以免对环境造成更大的污染。
6.2.1.4 排气筒设置高度合理性分析
本项目厂区周边200m范围内最高建筑为本项目生产车间，高度为12m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒DA001、DA002高度应高出周围200m半径范围建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行；根据《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93），排气筒DA003高度不得低于15m。本项目DA001、DA002排气筒高度为17m，DA003高度为15米，因此排气筒高度满足相关标准要求。
6.2.1.5 非正常工况污染防治措施
（1）本项目应制定开停车、检维修等非正常工况的操作规程和无组织废气污染控制措施及操作规程。
（2）生产装置开停车、检维修时，应先打开废气处置设备及风机，确保非正常工况下废气得到有效处置。 
（3）当生产装置突发故障时，立即停止设备运行，同时加大废气处理设施处理力度，加强废气排放监测，确保废气稳定达标排放。
6.2.2 废水处理措施及可行性分析
本项目废水主要分为生产废水和生活污水。其中生产废水主要为含铬废水、含硫废水、综合废水、地坪清洗废水、设备清洗废水和喷淋废水，含铬废水（包括地坪清洗废水（水厂车间、设备清洗废水））排入含铬废水预处理系统处理达标后与经含硫预处理系统处理后的含硫废水、综合废水、喷淋废水等一起排入厂区污水处理站处理，处理达标后排入皮革产业开发区第一污水处理厂；生活污水进入化粪池后经管网排入清河门区津源污水处理厂。本项目废水处理示意图详见图6.2-3。
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图6.2-3   本项目全厂废水处理示意图
6.2.2.1 含铬废水处理措施
  本项目含铬废水采用碱沉淀处理技术包括格栅、贮存（调节池）、反应（反应池）、沉淀分离（沉淀分离池）、压滤（板框压滤机）等工序。首先使用格栅去除废水中的悬浮物等杂质，需要控制铬液pH值在2-3之间，后加入NaOH、Ca（OH）2调节pH同时使三价铬形成氢氧化铬沉淀物，后加入PAM和PAC进行混凝沉淀并分离沉淀物，反应时间为1.5h，沉降时间为3.5h。沉淀后的铬泥采用板框压滤机进行压滤，压滤周期为5h，泥饼暂存危废贮存库，定期交有资质单位处理。其中废水中三价铬形成沉淀反应方程式如下：
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根据《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ2003-2010）附录 C.1，含铬废水采用碱沉淀技术，总铬的处理效率可达到99%以上，本项目考虑到含铬废水预处理系统工艺的波动，保守计算处理效率为99.3%，处理后车间总排口总铬和六价铬的排放浓度分别为0.78mg/L和0.006mg/L，满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的车间或生产设施废水排放口排放限值要求（1.5mg/L、0.1mg/L）。
含铬废水经处理后返回铬鞣工序，该工序对废水水质要求不高，主要对铬的浓度有一定要求，每次返回时需要补铬，达到使用浓度对牛皮及羊皮进行浸酸鞣制。
表6.2-3    含铬废水处理设施处理效率一览表      单位：mg/L（色度：无量纲）
	处理单元
	COD
	SS
	NH3-N
	总氮
	总铬
	六价铬
	色度
	动植物油
	BOD5

	废水收集池（mg/L）
	3000
	1200
	150
	200
	111
	0.009
	1000
	400
	600

	去除率（%）
	8.7
	60
	0
	8
	99.3
	35
	69.8
	0
	26

	含铬废水处理设施排口（mg/L）
	2739
	480
	150
	184
	0.78
	0.006
	302
	400
	444

	《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013） 车间排口标准
	
/
	
/
	
/
	
/
	
1.5
	
0. 1
	
/
	
/
	
/


注：总铬和六价铬去除效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》191皮革鞣制加工行业系数手册。
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图 6.2-4 含铬废水预处理工艺流程图
6.2.2.2 含硫废水预处理措施
 根据《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ 2003-2010）中对含硫废水预处理要求，本项目采用隔油+化学混凝法处理含硫废水，项目浸灰废液经浸灰液循环系统，不外排，其他含硫废水采用化学混凝法预处理后排入污水处理站，含硫废水预处理系统处理规模：690m3/d。工艺流程图详见图6.2-5。
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图 6.2-5 含硫废水预处理工艺流程图
本项目含硫废水采用化学混凝处理技术，主要包括格栅、混凝沉淀池等工序，常用铁盐、铝盐等混凝剂，为了提高混凝效果也可采用复配混凝剂或与有机高分子混凝剂联用，使用前应根据废水水质特性，通过试验确定适宜的配方；在制革废水（尤其是脱毛、浸灰等工序产生的高硫化物废水）中，硫化物以S²-、HS-等形式存在，混凝沉淀过程中，混凝剂如FeCl3、聚合硫酸铁（PFS）等）水解生成带正电荷的金属氢氧化物胶体，这些胶体能够中和废水中胶体颗粒（包括部分硫化物相关颗粒）的负电荷，破坏其稳定性，促使颗粒相互聚集。同时，混凝剂形成的絮体可吸附、包裹废水中的硫化物，通过重力沉降从水中分离，从而降低硫化物浓度。此外，混凝沉淀还能协同去除部分COD、悬浮物及重金属（如铬），为后续生物处理创造更有利条件。
本项目设计硫化物预处理去除效率为80%，处理后的污泥量很少，经含硫废水预处理系统处理后的废水进入污水处理站进行处理，经处理后总排口硫化物排放浓度为4mg/L，低于皮革产业开发区第一污水处理厂进水指标对硫化物的要求（20mg/L）。含硫水经处理后返回脱毛浸灰，该工序对废水水质要求不高，主要对硫化物的浓度有一定要求，每次返回时需要补硫化钠和硫氢化钠，达到使用浓度对牛皮及牛皮进行脱毛浸灰。
6.2.2.3 综合废水处理措施
本项目经预处理后的含铬废水、含硫废水与中和、加脂等工艺废水、喷浆废水、地坪清洗废水和喷淋废水排入厂区综合废水处理站，处理规模为2010m3/d。
处理后的含铬废水、含硫废水与其他生产废水经过机械格栅，滤除皮屑等大型悬浮物，进入综合水隔油沉淀池，自然沉淀水中悬浮物以及过滤出水中油脂，然后进入调节池，缓冲水质水量的波动，再通过提升泵进入絮凝池，通过化学药剂的投加，去除水中污染物质，上清液进入A/O，利用活性污泥进行分解、硝化、反硝化，从而实现水中COD、氨氮、总氮的去除。出水部分外排进入园区污水处理厂。初沉池污泥与生化剩余污泥进入污泥浓缩池混合浓缩，通过板框压滤脱水，滤液进入调节池，泥饼外运处理。
污水处理站处理工艺示意详见图6.2-6，处理效率见表6.2-4。
表6.2-4    综合废水处理站处理效率一览表
	工艺
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	动植物油
	硫化物
	总氮
	总铬*
	六价铬*
	总磷
	氯化物

	原水浓度
	4022 
	1329
	4071 
	136 
	250
	18
	194
	0.19 
	0.0014 
	3
	2417

	去
除效率%
	混凝沉淀池
	/
	/
	50
	/
	/
	80
	/
	/
	/
	/
	/

	
	A/O
	75
	80
	/
	50
	65
	/
	40
	/
	/
	40
	/

	
	二沉池
	/
	/
	80
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	40
	/

	总处理效率%
	75
	80
	92
	50
	61
	80
	40
	0
	0
	64
	0

	出水浓度
	1005 
	266
	326 
	68 
	87.5
	4
	117 
	0.19 
	0.0014
	0.93
	2417

	排放标准
	3000
	/
	1500
	100
	/
	20
	150
	0.3
	0. 1
	4.0
	4000


根据上表可知，本项目废水经污水处理站处理后各污染物排放浓度满足阜新皮革产业开发区第一污水处理厂进水水质指标要求。本项目生产废水产生量2006.6m3/d，污水处理站处理规模为2010m3/d，处理能力能满足要求。
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图 6.2-6 综合废水处理站工艺流程图
6.2.2.4 生活污水产生及排放情况
本项目生活污水排放量3840m3/a，经化粪池由生活污水排污管网排至清河门区津源污水处理厂统一处理。根据清河门区津源污水处理厂出水水质要求，处理后的废水可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准的要求，废水可实现达标排放。本项目生活污水出水水质可满足排入城镇污水处理厂标准要求，生活污水产生量满足污水处理厂处理余量；从水质水量角度分析均可依托该污水处理厂处理。
6.2.2.4 工艺可行性分析
表6.2-5  废水治理可行技术分析
	废水类别
	主要
污染物
	可行技术
	本项目治理措施
	是否为可行技术

	含铬废水

	总铬、六价铬
	结合生产工艺采用铬减量化和封闭循环利用或碱沉淀、过滤、吸附及深度处理等技术，经处理总铬、六价铬满足限值要求后排至污水处理站进一步处理
	生产工艺采用铬减量化和封闭循环利用，碱沉淀技术，经处理总铬、六价铬满足限值要求后排至污水处理站进一步处理
	是否

	全厂废水

	pH 值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、硫化物、氯离子

	排至污水处理站经一级物化、二级生化、深度处理或全生化工艺后回用或经总排放口达标外排 
一级物化：隔油、气浮、混凝、沉淀等 
二级生化：A/O、变型A/O、氧化沟、A/B、SBR、生物接触氧化：BAF、MBR、厌氧等，以及相应组合工艺 
深度处理：氧化塘、芬顿氧化/臭氧氧化、生物滤池、膜技术（微滤/超滤/反渗透）、吸附等
	一级物化（隔油、气浮、混凝、沉淀等）+A/O组合工艺
	是否


经对照《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》（HJ 859.1-2017）表6中制革工业排污单位废水污染防治可行技术可知，本项目废水污染防治措施为可行技术。
6.2.2.5 非正常工况下废水处理措施
本项目现有2座事故池，总容积为1370.6m3。当涉及含铬污水和综合废水处理装置运行不正常时，废水应进入事故水池，并根据情况考虑停产，直至废水得到有效处理后，才能恢复生产。
6.2.2.6 污水处理厂依托可行性分析
1.生产废水依托辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂可行性分析
（1）辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂概况
辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂位于本项目东侧，占地面积3.05hm2 ，设计规模1×104t/d ，采用混凝沉淀+A/O 生化处理工艺处理废水。该污水处理厂已建设完成并投入运行，于2020年进行提标改造，出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准通过人工湿地排入细河。
皮革产业开发区污水处理厂处理工艺为：首先污水进入格栅渠去除污水中的较大颗粒的悬浮污染物，废水由泵提升至预沉池，预沉后的污水自流进入曝气调节池进行水量水质调节，污水经水量水质调节后由泵稳定提升进入混凝沉淀池，污水经混凝沉淀池后自流至A/O反应池等进行二级生化处理，完成绝大部分有机污染物和氮、磷的去除，处理后的污水自流到二沉池，污水在二沉池进行固液分离，上清液进入调酸池后进行深度处理，通过芬顿反应池+脱气池+三次沉淀池+曝气生物滤池+纤维沉淀过滤+紫外线消毒后排入细河。
具体处理工艺见下图6.2-7。

[image: ]
图 6.2-7  辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂污水处理流程
在制革废水处理方法中，生化处理是确保出水达标的最有效也是最经济的手段。废水经预处理后进入综合废水处理系统进行物化、生化处理、深度处理工艺进行处理。
皮革产业开发区第一污水处理厂污水处理工艺包括综合废水前处理和二级处理以及深度处理3个阶段。污水经深度处理后可达到设计排放标准。
综合废水前处理系统是指二级生化处理之前的所有预处理系统，一般包括粗细格栅、沉淀池、调节池等工艺。因制革加工过程中的废液多是间歇排放的具有废水水量大、水质波动大、污染负荷高，成分复杂的特点，因此前处理系统的主要任务是调节水质与水量以及去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，减轻二级处理负荷。
污水的二级处理主要任务是大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质（BOD5）物质，去除率可达到80%—90% 。皮革产业开发区第一污水处理厂选择A/O法进行处理。二级处理后进入调酸池调酸进行深度处理。主要工艺如下：
①调酸池
第一污水处理厂的污水自流进入调酸池，调酸池中投加硫酸，使其pH达到4.5-5左右。
②芬顿反应塔
通过提升泵送至氧化塔中，将废水中难以降解的污染物氧化降解，芬顿反应器出水自流至芬顿氧化系统的脱气池中，将废水中的少量气泡脱除，在调碱池投加液碱，将废水中和至中性；出水流至絮凝反应池中，在该池中投加絮凝剂PAM并进行充分反应，使废水中铁泥絮凝；絮凝反应后的废水自流至三沉池。
芬顿工序所使用药剂 40%硫酸、双氧水和液碱由专用槽罐车运送，进厂后泵入储罐进行储存，运送进厂的硫酸亚铁通过自动计量泵直接打入药剂池配制成溶液，在运行过程中硫酸、双氧水和硫酸亚铁采用自动计量泵入芬顿反应器参与废水处理，后在调碱池中再通过自动计量泵打入液碱调节 pH 值，故无工艺废气产生。
③三沉池
从芬顿氧化后的出水进入三沉池，对反应中的化学沉淀进行脱除。三沉池采用辐流沉淀池，三沉池均设有周边传动刮泥机，将分离的污泥刮入污泥斗，污泥斗中的泥自流进入污泥贮存池。
④生化处理
从三沉池出水进入曝气生物滤池+纤维转盘过滤，好氧池内大量繁殖的微生物在温度、溶解氧等适宜的条件下将污水中的有机污染物进行降解，使水质得到净化，生化处理后进入纤维过滤，过滤后废水进入下一道消毒工序。
⑤紫外线消毒
污水经生物处理后，水质已经得到根本性的改善，但处理水中会携带有大量的致病细菌和寄生虫卵 ，根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级A标准排放要求，粪大肠菌群数应≤1000个/L ，本次采用紫外线消毒法进行处理，细菌受紫外光照射后，紫外光谱能量被细菌核酸所吸收，从而破坏核酸结构，以达到消毒的目的。
紫外线消毒具有速度快、接触时间短、效率高、无需投加任何化学药剂、不影响水的物理性质和化学成分、不增加水的臭和味、操作管理简单、易于实现自动化的特点，但易受水中悬浮物（或浊度）的直接影响，同时一次性设备投资稍高。污水处理厂的尾水排入人工湿地，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
⑥污泥处置
产生的污泥主要由两部分构成，三沉池剩余的活性污泥及曝气生物滤池产生的污泥。两部分污泥先排至污泥贮池，后送至污泥脱水间进行处理，可将污泥的含水率降至60%左右，可委托污泥处置单位处置。
（2）依托可行性分析
①水量：经调查，目前阜新皮革产业开发区第一污水处理厂接收废水量约1300t/d，经计算剩余余量为8700t/d，本项目废水量1976.05t/d，可满足处理本项目废水水量要求。
②水质：本项目生产废水排放口各污染物浓度及污水处理厂进水水质要求详见下表。
表6.2-6  生产废水排放口各污染物浓度及园区污水处理厂进水水质要求一览表
	项目
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	总氮
	氯化物
	总铬
	六价铬
	硫化物
	总磷

	生产废水总排口浓度
	DW001
	6~9
	1005
	326
	68
	117
	2417
	0.19
	0.0014
	4
	0.93

	皮革产业开发区第一污水处理厂
	入水标准
	6~9
	3000
	1500
	100
	150
	4000
	0.3
	0. 1
	20
	/

	
	出水标准
	6~9
	50
	10
	5
	5
	3000
	0.1
	005
	1.0
	1


从上表可知，生产废水排放口各污染物浓度满足阜新皮革产业开发区第一污水处理厂进水水质要求。
③管网及达标性 
阜新皮革产业开发区第一污水处理厂污水管网已铺设至本项目厂区。
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark79]2.生活污水依托清河门区津源污水处理厂可行性分析
清河门区津源污水处理厂采用传统的A2/O工艺，是通过厌氧、缺氧、好氧交替变化的生物环境完成除磷脱氮反应，设计规模为15000t/d（城区污水 10000t/d，接纳辽宁阜新皮革产业开发区污水5000t/d）。根据清河门区津源污水处理厂出水水质要求 ，处理后的废水可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求，废水可实现达标排放。根据《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市细河重污染河流根治行动方案的通知》阜政办发〔2018〕73号发布的《阜新市细河重污染河流根治行动方案》阜新市清河门区政府负责阜新市清河门区津源污水处理厂二期工程建设。计划投资8546.96万元，完成2万吨污水处理厂建设工程，设计采用改良AAO工艺，出水标准达到一级A，计划2018年底前完成，二期工程完成后，清河门区津源污水处理厂处理能力提高到3.5万吨每年。现在清河门区津源污水处理厂已完成二期工程建设。本项目废水排放量为12.8t/d，不会对津源污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托津源污水处理厂集中处理是可行的。
6.2.3 噪声污染防治措施
本项目噪声源主要是制革生产线、涂饰生产线设备及风机等产生的噪声。本项目实施后噪声防治措施如下：
（1）根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的风机、转鼓、去肉机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。
（2）提高设备安装精度，设置隔振器械，隔振器应选择大阻尼弹簧隔振器，以保证隔振器的刚度和阻尼比。
（3）引风机的基础设计，基础应加固加强，底座安装减振装置。采取声学控制措施，要求风机均建有良好隔声效果的站房，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理。
（4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
通过采取上述各项减振、隔声、消声等综合治理措施，使本项目建成投入使用后产生的噪声对厂区边界外能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008）中 3 类区标准。
6.2.4 固体废物污染防治措施
[bookmark: _Toc31542]6.2.4.1 固体废物产生情况
本项目生产过程中产生一般固废包括肉渣与油脂、碎皮、废毛、废皮革、综合废水污泥、一般废包装；危险废物主要包括含铬废削匀渣、皮革废料、含铬废水污泥、化学物料废包装、废活性炭、废过滤棉、废涂料桶、废机油、废机油桶；员工产生的生活垃圾。
6.2.4.2 固体废物收集和贮存场所污染防治措施
1.一般工业固废收集暂存设施
本项目一般固废库设置在厂区综合废水处理站南侧，建筑面积210m2，高度3.5m。一般固废暂存库最大存放能力约588t，含硫废水预处理污泥和综合废水处理污泥不在厂区内暂存，其他一般固废存储情况见下表。本项目一般固废厂区最大贮存量合计约568.835t，因此一般固废库满足存储要求。
表6.2-7    一般固废产生及贮存情况汇总表
	序号
	贮存场所
	危废名称
	固废类别及代码
	库房
位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	产生量（t/a）
	最大贮存量（t）
	贮存周期

	1
	一般固废库
	肉渣与油脂
	SW59 900-099-S59
	综合废水处理区南侧
	210m2

	桶装
	7900
	263.3
	10d

	2
	
	废盐
	SW59
900-099-S59
	
	
	袋装
	49.35
	24.675
	半年

	3
	
	废毛
	SW14
191-002-14
	
	
	袋装
	2100
	210
	30d

	4
	
	皮革废料
	SW14
191-001-14
	
	
	袋装
	0.86
	0.86
	1年

	5
	
	含硫废水预处理污泥
	SW07
900-099-S07
	
	
	袋装
	1781.3
	0
	0

	6
	
	综合废水处理污泥
	SW07
900-099-S07
	
	
	袋装
	6110
	0
	0

	7
	
	一般废包装物
	SW17
900-003-S17
	
	
	-
	140
	70
	半年

	
	18081.51
	568.835
	/


一般工业固体废物暂存需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020）要求。具体要求如下：
（1）应按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。并按规定进行检查和维护。
（2）应采取防渗措施，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。
（3）禁止危险废物和生活垃圾混入。
（4）应建立检查维护制度。定期检查防渗工程等，发现有损坏可能或者异常，应及时采取必要的措施。
（5）应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
2.危险废物收集暂存措施
本项目危废贮存库位于污水处理区东南侧，占地面积为90m2，按物料堆放高度 7.5m ，贮存面积利用率 85%计，危废间贮存能力573.7t。库内不同危废分类暂存，同种危废可叠放，可满足本项目产生危废的暂存需求，危险废物及时交有资质单位处理，不在厂区内长时间存放，本项目危废最大贮存量约543.7t，因此危废贮存库存贮能力满足本项目使用需求。
表 6.2-8  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
	序号
	贮存场所
	危废名称
	危废类别
及代码
	库房
位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	产生量（t/a）
	最大贮存量（t）
	贮存周期

	1
	危废贮存库
	削匀废料
	HW21
193-002-21
	综合废水处理区南侧
	90m2

	桶装
	4900
	163.3
	10d

	2
	
	含铬碎屑
	HW21  193-002-21
	
	
	袋装
	0.688
	0.688
	一年

	3
	
	含铬污泥
	HW21  193-002-21
	
	
	袋装
	1468.75
	293.8
	60d

	4
	
	除尘灰
	HW21  193-002-21
	
	
	袋装
	7.6626
	7.6626
	一年

	5
	
	废布袋
	HW49  900-041-49
	
	
	-
	0.3
	0.3
	一年

	6
	
	废铬粉袋
	HW49  900-041-49
	
	
	-
	2.1
	2.1
	一年

	7
	
	废过滤棉
	HW49  900-039-49
	
	
	袋装
	7.656
	3.828
	半年

	8
	
	废活性炭
	HW49  00-039-49
	
	
	桶装
	76
	38
	半年

	9
	
	沾染毒性的废包装物
	HW49  900-041-49
	
	
	-
	66
	33
	半年

	10
	
	废油桶
	HW08  900-249-08
	
	
	-
	0.05
	0.05
	一年

	11
	
	废机油
	HW08  900-249-08
	
	
	桶装
	0.48
	0.48
	一年

	12
	
	监测废液
	HW49  900-047-49
	
	
	桶装
	0.5
	0.5
	一年

	合计
	6530.2
	543.7
	/


（1）危废贮存库建设要求
危险废物暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取防雨淋、防扬散、防渗漏、防流失等措施，避免对地下水和土壤造成污染。具体情况如下： 
危废贮存库设计严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置防渗、导流系统。危废贮存库管理时应重点做好以下污染防治措施。 
1）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。因此含铬废削匀渣、皮革废料、含铬污泥、化学物料废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废涂料桶、废机油、废机油桶等分区贮存，同时设置分区隔板。
2）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；本项目液态危废主要为废机油，废机油贮存在防腐铁桶内，铁桶放在具备堵截防腐铁槽内，铁槽大小大于废机油储量的 1/10。 
3）用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。本项目能产生渗滤液的含铬废削匀渣、含铬污泥装在防渗漏的包装袋内，危废贮存库内设置有导流沟及渗滤液收集池。 
4）贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB16297 要求；危废贮存库内贮存有废机油、废活性炭等能挥发 VOCs 的危废，因此危废贮存库设置风机负压收集废气经活性炭吸附装置处理后进入污水处理站的碱喷淋装置处理后经15m 高排气筒排放。
5）危废贮存库运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
（2）危险废物收集污染防治措施分析
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
（3）危险废物暂存污染防治措施分析
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
⑧在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑨贮存易产生粉尘、VOCs 、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB16297 要求。
（4）危险废物转运要求
项目危险废物委托具有资质的危险货物运输企业进行承运。移出人每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
（5）管理计划和台账要求
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目危废年产生量超过100t，属于危险废物环境重点监管单位，危险废物环境重点监管单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。具体要求详见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022) 中附录 A.1-A.7。 
本项目应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录B。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 
本项目危废产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。危险废物管理台账保存时间原则上应存档5年以上。 
综上所述，本项目产生的固废经过分类收集并在危废暂存库内分区暂存，确保危险废物得以妥善贮存、转运及处置，本项目危险废物不会对周围环境产生明显影响，措施可行。
3.生活垃圾处置措施
员工生活垃圾全部实行袋装化，厂内设防雨淋带盖垃圾桶，由市政环卫部门统一收集后，及时运至市政垃圾填埋场卫生填埋。
6.2.5 地下水污染防治措施
本项目废水主要为含铬废水、含硫废水、综合废水、地面清洗废水、喷淋废水、设备清洗废水以及生活污水，主要污染物包括pH、COD、BOD5、SS、硫化物、总铬、六价铬、氨氮、总氮、动植物油等。其中含铬废水经车间废水处理设施处理达标后排入综合废水处理站进一步处理。 
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”重点突出饮用水水质安全的原则确定。本项目地下水污染防治措施如下：
1.源头控制措施
源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道、污废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的污染物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅材料储罐、污水储存及处理构筑物采取相应的措施；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理” ，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。具体措施如下：
（1）铬鞣废液经铬液循环系统处理后70%回用，尽量做到循环利用，减少污染物包括总铬、六价铬污染物的排放量。
（2）加强环保设施的维护和管理，定期检查各类转鼓生产线及其连接状况，防止废水的跑冒滴漏和事故排水。
（3）整个厂区生产废水收集、输送、处理（含铬废水预处理系统、含硫废水预处理系统及污水处理站）与回用设施设计的施工中应严格执行高标准防渗防腐要求，防止废水沿途泄漏。 
（4）本项目用水量较大，在转鼓出水、出料过程中难免会出现物料在输送过程可能因为破裂、阀门松弛等原因引起物料泄漏，进而因为地面防腐防渗层发生破损，造成物料泄漏，对地下水产生一定的污染。为了防止对地下水造成污染因此需要定期对各设备、设施进行检查检修。 
（5）本项目原料暂存于原皮仓库及化料存储区，属于乙类仓库，仓库内设置重点防渗及围堰，防止原料泄漏对土壤、地下水的影响。 
（6）本项目产生的事故废水进入已防渗的事故池，经厂区内污水处理站处理达标后排放，防止对土壤、地下水的影响。 
（7）本项目产生的含铬废削匀渣、含铬废水污泥、废机油等含有一定的水分，因此在暂存过程中均使用封闭的防渗的包装桶进行包装后暂存，其中危废贮存库设置重点防渗及位置措施，防止固废暂存过程中产生的渗滤水对土壤、地下水的影响。
2.分区防治措施
根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表6.2-12提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表6.2-9和表6.2-10进行相关等级的确定。
表 6.2-9   污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，
不能及时发现处理。
	埋地污水处理构筑物

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可
以及时发现和处理。
	其他


表 6.2-10    天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土） 层单层厚度Mb≥1.0m ，渗透系数
K≤1×10-6cm/s ，且分布连续、稳定。
	/

	中
	岩（土） 层单层厚度0.5m≤Mb＜ 1.0m ，渗透系
数K≤1×10-6cm/s ，且分布连续、稳定 。岩（土）
层单层厚度Mb≥1.0m ，渗透系数1×10-6 <
K≤1×10-4cm/s ，且分布连续、稳定。
	本项目

	弱
	岩（土） 层不满足上述“ 强 ”和“ 中 ”条件。
	/


表 6.2-11      地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制
难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，
K≤1×10-7cm/s； 或参照
GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类别
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，
K≤1×10-7cm/s
或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，厂区内全部设置防渗，不存在裸露地面。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，本项目分区防渗情况见下表所示。
表 6.2-12      地下水污染防控分区一览表
	污染防控分区
	生产装置、单元
	污染防控区域部位
	防渗要求

	重点防渗区
	水厂车间生产区域、原料库、废水处理设施、综合废水处理站等各池体、管沟及其污水地下管道
	地面、底板及壁板、池体及地下管道
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；或参照GB18598执行

	
	事故池
	
	

	
	危废贮存库
	地面、裙脚
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

	一般防渗
	整理车间、一般固废库、除臭设备位置
	地面
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 

	简单防渗区
	厂区道路
	/
	地面硬化等
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[image: ]图6.2-8 厂区分区防渗图

（1）防渗工程参数标准
1）简单防渗区采取地面硬化措施。
2）一般防渗区：
参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；
采用高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。
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图6.2-10    一般防渗区防渗结构示意图
3）重点污染防治区：防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
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图6.2-11    重点防渗区防渗结构示意图
重点防渗区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：
①水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
②水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不小于1.5。
③当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。
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图6.2-12      水池防渗示意图
重点防渗区污水井应符合下列要求：
①结构厚度不应小于200mm。
②混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8。且污水井内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
地下管道防渗要求：
①各装置单元内部的地下污水或污染物料管道应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池、溶剂罐等相连的管道以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道宜采用钢制管道。
②当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道连接方式应采用焊接。
③当管道采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE） 膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。
④管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定：高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。
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图 6.2-13      地下污水管道管沟防渗层示意图
1- 地基土；2－混凝土垫层；3－钢筋混凝土底板；4－砂石垫层； 5－中粗砂层；6－中粗砂回填层；7-管沟顶板
3.地下水污染监控
①地下水环境监测与管理
（1）建立地下水环境监测管理体系
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ946-2018），在厂区及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。
①跟踪监测点布设
根据场区位置、地下水流向、污染模拟预测结果及地下水保护目标，充分利用原场区取样井，共设置3个监测孔。
②监测层位及井深
第四系潜水含水层。
③监测项目
六价铬、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、pH值、石油类，在采水样的同时进行水位监测。除布置水质监测孔外，对本项目生产设备、管线等要进行定期检查，保证生产废水无渗出污染地下水。
④监测频率
监测频率参照根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），每年监测1次，发生事故后应加密监测，直到污染消除。地下水监测计划见下表。
表6.2-14 地下水跟踪监测点位、项目及频次
	功能
	检测点位
	点位坐标
	井深
	监测
层位
	检测项目
	检测
频次

	上游背景点
	厂区上游J1
	E121°25′59.56211″
N41°47′36.10111″
	10
	潜水
	六价铬、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、pH 值、石油类
	每年一次

	污染监控点
	本项目厂区 J2
	E 121°25'40.4557" N 41°47'36.2418"
	12
	
	
	

	污染扩散监测点
	厂区下游J3
	E 121°25′23.71921″
N41°47′5.43381″
	10
	
	
	


（2）地下水环境跟踪监测与信息公开
建设单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：
A）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
B）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况，跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。
4.应急响应
制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。
（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置机能。
（2）设置事故报警装置和快速监测设备。
（3）设置应急池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。
（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，配备常见救护物品和中毒急救药品。
（5）当发生地下水异常情况时按照指定的地下水应急预案采取应急措施。
（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。
（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。
6.2.6 土壤污染防治措施
1.保护对象及目标
拟建项目厂界外200m范围无农田、村庄用地等环境保护目标。项目建设用地满足《 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行 ） 》 （GB36600-2018）中第二类用地相关标准。
2.源头控制措施
项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境。故本项目对产生的废水应进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
3.防渗措施
①水厂车间生产区域、废水处理设施、综合废水处理站等各池体、管沟及其污水地下管道以及危废贮存库等设计采取重点防渗措施。
②根据预测结果，当污水处理站调节池发生泄漏后，污染物会进入土壤环境造成一定影响。因此，企业应该加强厂区重点部位（生产装置区、排水沟、污水处理站、事故水池，全厂使用含铬化合物的部位等）防腐防渗措施的检查，发现防渗层开裂、破损、腐蚀等情况应及时修缮，确保防渗效果。
4.跟踪监测
[bookmark: bookmark206]为了及时准确掌握场区及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的土壤环境长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤污染监控点，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。
1）跟踪监测点布置
依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，结合项目区地质条件，项目布设土壤监测点2处。
表6.2-15    土壤跟踪监测计划
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	综合废水处理区域 T1
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃
	每3年一次

	2
	水厂车间区域 T2
	
	


综上所述，项目运行期建设单位根据项目自身特点通过采取上述的工程和管理措施，采取源头控制减少污染物质进入土壤、加强原辅材料、产品以及固体废物的储存、运输管理，过程控制杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生、厂区过程防控，设置跟踪监测点及时发现问题及时防治，因此本项目土壤污染防治措施可行。









7 [bookmark: _Toc5586]环境风险评价
7.1 [bookmark: _Toc1706]评价目的与内容
环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次环境风险评价主要针对项目生产和储运过程中可能发生的环境风险事故进行环境风险影响预测分析，并提出风险防范措施及应急措施。
结合本项目的工艺过程，本次环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。
7.2 [bookmark: _Toc30278]风险调查
[bookmark: _Toc9648]7.2.1 风险源调查
项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目涉及的主要危险物料为甲酸、硫酸、铬粉、硫氢化钠、硫化钠等以及产生的“三废”污染物。本项目主要涉及的源见表7.2-1。
表7.2-1   本项目风险物源情况一览表
	序号
	危险物质名称
	危险单元
	年使用（产生）量/t
	最大存在量 /t
	生产工艺特点

	1
	甲酸
	原料库
	310
	21.14
	常温常压

	2
	硫氢化钠
	
	175
	17.5
	常温常压

	3
	硫酸
	
	135
	10.8
	常温常压

	4
	铬粉（以铬元素计）
	
	636（108.8）
	15（2.565）
	常温常压

	5
	硫化钠
	
	522
	
	常温常压

	6
	氢氧化钠
	污水处理区
	0.03
	0.03
	常温常压

	7
	含铬废物
	危废贮存库
	14.0376 
	0.47
	常温常压

	8
	废机油
	
	0.48
	0.48
	常温常压

	9
	在线监测废液
	
	0.5
	0.5
	常温常压

	10
	氨
	废气处理设施
	/
	/
	常温常压

	11
	硫化氢
	
	/
	/
	常温常压

	[bookmark: _Toc621]12
	非甲烷总烃
	
	/
	/
	常温常压


7.2.2 环境敏感目标调查
根据本项目厂址所在区域环境状况及环境风险评价工作等级，确定环境风险评价的大气重点风险受体为以本项目厂址为中心，半径为5km的圆形区域内的人口集中区，见表 7.2-2和图2.7-1。项目产生的废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网进入皮革产业开发区第一污水处理厂，处理达标后排入细河。本项目废水为间接排放，本项目东侧 570m为汤头河地表水体，发生环境风险事故可能使废水进入汤头河，因此汤头河作为地表水环境保护目标。
表7.2-2      主要环境风险受体
	环境要素
	坐标
	保护对象
	相对厂址方位
	相对厂界距离m
	户数
	人数

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	121.4336
	41.789855
	金山家园
	SE
	580
	600
	1500

	
	121.441046
	41.800478
	吕家店村
	NE
	1306
	2152
	6456

	
	121.452236
	41.804917
	艾友营子
	NE
	2340
	1113
	3340

	
	121.390139
	41.806935
	石桥子
	NE
	3660
	210
	655

	
	121.432707
	41.806658
	塔子沟村
	N
	1430
	198
	594

	
	121.441525
	41.820904
	满头营
	NNE
	3165
	145
	446

	
	121.42224
	41.830986
	塔子沟
	N
	4078
	212
	636

	
	121.416069
	41.810103
	戴家洼子
	NNW
	1970
	40
	100

	
	121.413356
	41.816339
	赵家洼子
	NNW
	2735
	50
	125

	
	121.414267
	41.802185
	蜘蛛山镇
	NW
	1345
	1520
	4560

	
	121.39979
	41.819041
	姚家洼子
	NNW
	3650
	70
	175

	
	121.458712
	41.815555
	石桥子
	NW
	3330
	110
	275

	
	121.376621
	41.810501
	付家洼子
	NW
	4558
	41
	153

	
	121.401741
	41.788172
	石头营子
	W
	1932
	155
	465

	
	121.422013
	41.782272
	清河门区
	SW
	648
	11900
	35700

	
	121.368596
	41.784811
	下五道沟
	WSW
	4258
	77
	225

	
	121.382028
	41.774538
	圈山
	WSW
	3995
	141
	443

	
	121.389012
	41.769237
	赵家窝堡
	SW
	3370
	242
	758

	
	121.398384
	41.76644
	后窑村
	SSW
	3440
	63
	193

	
	121.411312
	41.757685
	东堡子
	SSW
	3870
	45
	122

	
	121.425125
	41.771774
	南街村
	S
	2095
	6
	17

	
	121.430103
	41.768654
	西长山堡
	SSE
	2478
	152
	456

	
	121.438735
	41.764919
	东长山堡
	SSE
	3035
	82
	246

	
	121.451975
	41.761302
	岭东村
	SE
	3885
	81
	249

	
	121.434738
	41.778783
	拉拉屯
	SSE
	1500
	40
	100

	
	121.440703
	41.781288
	吴家窑
	SE
	1450
	215
	645

	地表水
	汤头河
	E
	570
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	细河
	SE
	7420
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

	地下水
	厂区上下游15.5km2范围内
地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	厂区及厂界外200m范围
土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类标准



7.3 [bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc14844]评价等级及评价范围
[bookmark: _Toc24936]7.3.1风险潜势划分
根据前述2.4.1.6章节环境风险评价等级判定结果，本项目各要素环境风险潜势情况见下表7.3-2。
表7.3-1      建设项目环境风险潜势划分

	
环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


注：Ⅳ+为极高环境风险。
表7.3-2      本项目环境风险潜势划分结果

	序号
	环境要素
	危险物质及工艺系统危险性（P）
	环境敏感程度（E）
	环境风险潜势划分

	1
	大气环境
	

P4
	E1
	Ⅲ

	2
	地表水环境
	
	E2
	Ⅱ

	3
	地下水环境
	
	E3
	Ⅰ


[bookmark: _Toc6788]7.3.2评价等级与范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分原则，见表 7.3-3。
表7.3-3    环境风险评价工作等级划分原则一览表

	环境风险潜势
	Ⅳ 、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。


本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级，由表7.3-3环境风险评价工作等级判定依据判定，本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。
大气环境风险评价范围为项目边界外5km的区域，地表水风险评价对项目生活污水依托园区污水处理厂的可行性以及工艺废水零排放进行评价，地下水不设评价范围。
7.4 [bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc22137][bookmark: _Toc21505]风险识别
物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸伴生/次生污染物等。本项目生产过程中所涉及的原辅材料中主要风险物质为甲酸、硫酸、硫氢化钠、硫化钠、铬粉等；产品中无风险物质；“三废”污染物中主要包括危废、脱毛浸灰废液以及废气污染物包括氨气、硫化氢、非甲烷总烃。
生产系统危险性识别：主要有原料库、鞣制转鼓、含铬废水预处理设施、含硫废水预处理设施、危废贮存库以及废气处理设施。
环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
7.4.1 [bookmark: bookmark208][bookmark: _Toc24652]物质风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录 D 作为识别标准，对项目可能的物质风险识别范围内有毒有害、易燃易爆物质，进行危险性识别。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 判断标准进行筛选；物质危险性依据物质危险性标准识别，见表 7.2-1；火灾危险性根据GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》（2018年版） 确定，见表 7.2-2；根据《物质危险性标准》、 《工作场所毒物危害程度分级标准》（GBZ/T 230-2025）判定化学物质急性毒性级别和毒物危害程度分级，见表7.4-1。
表 7.4- 1      物质危险性标准

	项目
	LD50  （大鼠经口） mg/kg
	LD50（大鼠经皮） mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4 小时）
mg/L

	有毒物质
	1
	<5
	<1
	<0.01

	
	2
	5<LD50<25
	10<LD50<50
	0. 1<LC50<0.5

	
	3
	25<LD50<200
	50<LD50<400
	0.5<LC50<2

	
易燃
物质
	1
	可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 200℃或 200℃以下的物质

	
	2
	易燃液体—闪点低于 21℃ , 沸点高于 20℃的物质

	
	3
	可燃液体—闪点低于 550℃ , 压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质



表 7.4-2    火灾危险评价依据表

	生产类别
	火灾危险性的特征

	甲
	使用或产生下列物质的生产：
①闪点＜28℃的液体  ②爆炸下限＜10％（体积百分比）的气体

	乙
	使用或产生下列物质的生产：
①闪点≥28℃至＜60％的液体  ②爆炸下限≥10％（体积百分比）的气体
③不属于甲类的化学易燃危险固体，能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态粉尘

	丙
	使用或产生闪点≥60℃的液体

	

丁
	具有下列情况的生产：
①对非燃烧物质进行加工，并在高温或在熔化状态下经常产生辐射、火花或火焰的生产
②利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作它用的各种生产
③使用或加工的物质在空气中受到火焰或高温作用时难着火，难自燃、难碳化

	戊
	常温下使用或加工非燃烧物质的生产


注：丁类、戊类火灾危险性特征引用《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）（2018 年修订）
表 7.4-3    毒物危害程度分级依据

	指标
	分级

	
	I（极度危害）
	Ⅱ（高度危害）
	Ⅲ（中度危害）
	Ⅳ（轻度危害）

	急 性 中 毒
	吸入 LC50（mg/m3）
经皮 LD50（mg/kg）
经口 LD50（mg/kg）
	<20
<100
<25
	200-
100-
25-
	2000-
500-
500-
	>20000
>2500
>5000

	急性中毒发病状况
	易 发 生 中毒，后果严重
	生产中可发生中毒，预后良好
	偶可发生中毒
	迄今未见急性中毒，但有急性影响。

	
慢性中毒患病状况
	
患 病 率 高（≥5%）
	患病率较高(<5%)或症状发生率高（≥20%）
	偶有中毒病例发生或症状发生率较  高（≥10%）
	无慢性中毒而有慢性影响

	
慢性中毒后果
	脱 离 接 触后，继续进展 或 不 能治愈
	脱离接触后，可基本治愈
	脱离接触后可恢复，不致严重后果
	无慢性中毒自行恢复，无不良后果

	致癌性
	人 体 致 癌物
	可疑人体致癌物
	实验动物致癌物
	无致癌性

	最高容许浓度mg/m3
	<0. 1
	0. 1-1.0
	1.0-10
	>10


1、主要原辅料危险性判别
本项目涉及的主要原辅料物质均存储于原料库，理化性质见下表，危险性判别结果见下表：
[bookmark: _Toc7066]表 7.4-4    甲酸理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：甲酸；蚁酸
	危险货物编号：81101

	
	英文名：Formic acid
	UN编号：1779

	
	分子式：CH2O2
	分子量：46.03
	CAS号：64-18-6

	理化
性质
	外观与性状
	无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。

	
	熔点（°C）
	8.2
	相对密度(水=1）：1.23
	相对密度(空气=1):1.59

	
	沸点（°C）
	100.8
	饱和蒸气压（kPa）
	5.33/24°C

	
	溶解性
	与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：1100mg/kg(大鼠经口)；
LC50：15000mg/m3，15分钟(大鼠吸入）

	
	健康危害
	主要引起皮肤、粘膜有刺激症状。其表现有结膜充血、鼻炎、支气管炎；皮肤接触可引起炎症和溃疡。误服甲酸可致死(致死量约30克)。除消化道症状外，常因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。慢性中毒：可有血尿和蛋白尿。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2%—4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点（℃）
	68.9（开杯）
	爆炸上限（v%）
	57.0

	
	引燃温度（℃）
	410
	爆炸下限（v%）
	18.0

	
	危险特性
	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧
化剂可发生反应。具有较强的腐蚀性

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱、活性金属粉末。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30°C，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。


表 7.4-5    硫氢化钠理化性质及危险特性表
	标识
	英文名：sodiumh  ydrosulfide
	CAS号：7783-20-2

	
	分子式：NaHS
	分子量：56.06

	理化
性质
	外观与性状
	白色至无色、有硫化氢气味的立方晶体；工业品一般为溶液，呈橙色或黄色

	
	熔点（°C）
	52.54
	相对密度(水=1）：1.79

	
	溶解性
	溶于水、乙醇、乙醚

	危险性概述
	健康危害
	对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿。中毒的症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。与眼睛直接接触可引起不可逆的损害，甚至失明。

	
	毒性
	LD50：30mg/kg(大鼠腹腔)；

	
	爆炸危险
	该品属自燃物品，高毒，具强刺激性


表 7.4-6    硫酸理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：硫酸
	危规号：81007

	
	英文名：sulfuric acid
	CAS号：7664-93-9

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.08

	理化
性质
	外观与性状
	纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	熔点（°C）
	10.5
	相对密度(水=1）：1.83
	相对密度(空气=1):3.4

	
	沸点（°C）
	330.1
	饱和蒸气压（kPa）
	0.13/145.8°C

	
	溶解性
	与水混溶

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3）2  前苏联MAC（mg/m3）1 
美国TVL－TWA ACGIH 1mg/m3     美国TLV－STEL ACGIH 3mg/m3
急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口）
LC50 510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氧化硫

	
	闪点（℃）
	无意义
	爆炸上限（v%）
	无

	
	引燃温度（℃）
	无意义
	爆炸下限（v%）
	无

	
	危险特性
	遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。
避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。
慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急救
	皮肤接触：立即脱除被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，
立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯

	泄漏
处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮存
	包装标志：20UN编号：1830
包装分类：I
包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。


表 7.4-7    铬粉（三氧化二铬）理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：三氧化二铬
	英文名：Chromium sesquioxide

	
	分子式：Cr2O3
	CAS号：1313-82-2

	
	分子量：151.99
	

	理化
性质
	外观与性状
	浅绿至深绿色细小六方结晶。灼热时变棕色，冷后仍变为绿色。结晶体极硬。极稳定，即使在红热下通入氢气亦无变化

	
	熔点（°C）
	2435
	相对密度(水=1）：5.22

	
	溶解性
	不溶于水，溶于酸和碱，溶于金属溴酸盐溶液

	健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触

	
	3价铬对鼻、喉、皮肤无损害

	泄漏处理
	应急处理：须穿戴防护用具进入现场；使用简便的方法将粉末泄漏物收集至密闭容器中。

	防护
	呼吸系统防护：将患者移至空气新鲜处，输氧或施行人工呼吸。
眼睛防护：用大量水冲洗至少15分钟；就医。
皮肤接触：用肥皂、水冲洗5分钟。

	贮运
	储存于阴凉、干燥、通风的库房


表 7.4-8    硫化钠理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：硫化钠
	英文名：Sodium sulfide

	
	分子式：Na2S
	CAS号：1313-82-2

	
	分子量：78.04
	密度：1.86g/cm³

	理化
性质
	外观与性状
	常温下纯品为无色或微紫色的棱柱形晶体，工业品因含杂质常为粉红、棕红色、土黄色块；

	
	熔点（°C）
	950°C
	沸点：1580°C

	
	溶解性
	易溶于水，其溶液呈碱性；水溶性：186g/L(20℃)

	健康危害
	该品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。

	侵入途径
	吸入食入

	危险特性
	受撞击或急速加热可发生爆炸。遇酸分解，放出剧毒的易燃气体。

	毒性
	急性毒性：LD50820mg/kg（小鼠经口）；950mg/kg（小鼠静注）。

	燃烧（分解）产物
	硫化氢、氧化硫。

	防护
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护，必要时佩戴防毒口罩；
眼睛防护：可采用安全面罩。
防护服：穿防腐工作服。
手防护：戴橡皮胶手套。
皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。
食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。

	灭火方法
	雾状水、砂土


表 7.4-9 氢氧化钠理化性质及危险特性表
	标识
	别称：烧碱、火碱、苛性钠
	英文名：Sodium hydroxide

	
	分子式：NaOH
	CAS号：1310-73-2

	
	分子量：40.01
	密度：2.13g/cm³

	理化
性质
	外观与性状
	片状或颗粒形态

	
	熔点（°C）
	318 °C (591 K) 
	闪点：176-178℃

	
	溶解性
	易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。水溶性111 g (20 ℃)

	健康危害
	该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液;与酸发生中和反应并放热;具有强腐蚀性;危害环境。燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。

	侵入途径
	吸入、食入

	防护
	呼吸系统防护:必要时佩戴防毒口罩；
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。防护服:穿工作服(防腐材料制作)。小心使用，小心溅落到衣物、口鼻中；
手防护:戴橡皮手套；


2、生产过程中“三废”排放
表7.4-10   生产过程排放的主要物质风险性分析表

	序号
	物质名称
	危害情况

	1
	含铬废物
（铬及化合物）
	三价铬对人体几乎不产生有害作用，未见引起工业中毒的报道。进入人体的铬被积存在人体组织中，代谢和被清除的速度缓慢。铬进入血液后，主要与血浆中的球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合。六价铬还可透过红细胞膜，15分钟内可以有50%的六价铬进入细胞，进入红细胞后与血红蛋白结合。铬的代谢物主要从肾排出，少量经粪便排出。六价铬对人主要是慢性毒害，它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体，在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的则易积存在肺部。六价铬有强氧化作用，所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。经呼吸道侵入人体时，开始侵害上呼吸道，引起鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。

	2
	废机油
	液体，可燃。危险特性：易燃、火灾、毒性。燃烧分解产物：一氧化氮、碳氢化合物、氮氧化物。侵入途径：食入、经皮吸收；健康危害：封闭毛孔，皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损。环境危害：对土壤有危害。

	3
	氨
	低浓度氨对粘膜有刺激作用。

	4
	硫化氢
	进入体内可抑制呼吸酶活性，造成组织缺氧。急性吸入可引起眼和上呼吸道粘膜刺激症状。大量吸入可致昏迷、死亡。长期慢性低浓度吸入引起神经衰弱综合症和神经功能紊乱。


7.4.2 生产系统风险识别
1、生产装置危险性识别
本项目生产设备主要是转鼓、磨革机、涂饰线等，不涉及高温加压工艺，设备主要风险为泄漏造成的废水外排可能影响地下水和土壤环境。
根据项目总平图布局，结合项目生产工艺并调研同类型项目事故类型，本项目主要事故类型为泄漏。
生产过程中可能发生危险化学品及危废泄漏、扩散等事故，泄漏事故形式包括：包装桶泄漏、泵泄漏；阀门泄漏；管道泄漏等。导致泄漏事故发生原因分析如上表所示，危险化学品泄漏事故除了造成火灾爆炸事故外，还会导致人员中毒等事故的发生，存在较大的危险危害。更严重时若生产过程中由于设备或工人操作失误，产生可燃化学品泄漏，并挥发形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限，在遇到明火或高温条件下，将产生火灾；若泄漏易燃液体挥发，在空气中形成的混合物达到爆炸极限，将发生爆炸，这些安全事故将导致包装桶等容器中的危险化学品泄漏，引起环境污染。
[bookmark: _Toc23746]2、物料贮运过程中危险性识别
（1）包装物破损，易燃物质泄漏，原料库的管理不严，着火源进入库房会造成火灾爆炸事故的发生。也可能因雷电、静电和电火花导致事故的发生。
（2）装卸、搬运桶装溶剂和产品的过程中野蛮作业，产生机械火花或撞击火花，有可能引燃或者引爆溶剂。
（3）装卸、搬运或者桶装溶剂开桶过程中，积累了大量静电，产生静电火花，有可能引起火灾或爆炸。
（4）储存的仓库不符合安全条件，如出现混存、超量储存、夏天仓库温度过高，通风设施不良，电气设施防爆等级不足，都有可能引起火灾爆炸
（5）库房的耐火等级不足，也是事故扩大化的一个主要因素，一旦发生火灾，可能因为建筑物耐火等级不足而造成事故的蔓延，并失去火灾初起时最佳的抢险时机。
[bookmark: _Toc4448]3、运输事故的危险性识别
危险化学品运输过程中可能发生交通事故，导致危险化学品大面积泄漏，形成较为严重的大气、水体及土壤环境污染。
[bookmark: _Toc6296]4、公用工程及辅助生产设施危险性识别
（1）厂内若断水可能导致消防系统不能正常运行，使火灾影响进一步扩大。
（2）电气设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾。或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效，造成废气污染物未经处理直接排放。
（3）若通讯系统发生故障，当发生事故时，不能及时通知相关人员撤离或采取应急措施，可能造成人员伤亡或事故进一步扩大。
5、环境保护设施危险性识别
（1）含铬废水泄漏、含硫废水和污水处理站废水泄漏
本项目新建含铬废水和含硫废水预处理设施，含铬废水和含硫废水经废水预处理设施处理后进入综合废水处理站，废水经综合废水处理站处理后排入皮革产业开发区第一污水处理厂，尾水达标排放至细河。当污水处理站非正常运转时，出水未能达标，将会对污水处理厂造成一定冲击，从而可能对细河（排放口断面）水质造成一定的影响。此外，如果污水处理站的构筑物、管道发生破损，将会导致污水泄漏，会对土壤和地下水造成污染。
（2）废气处理
①废气处理设施非正常运转
废气处理设施非正常运转时，生产过程中所产生的废气将直接排入大气中，造成短时间附近区域污染物浓度超标，造成一定程度的环境污染。
②废气输送管路火灾或爆炸
项目有机废气通过管道收集至废气处理设施，废气成分中含有一定的有机物，在管道输送过程中与管壁摩擦会产生静电，这些静电若干不能迅速有效地消除，有可能造成静电放电从而导致发生废气输送管路的火灾或爆炸。
表7.4-11    建设生产系统危险性汇总表
	序号
	危险单元
	发生原因
	危险物质
	环境风险类型
	扩散途径及环境影响

	1
	原料库
	管理操作不善
	甲酸、硫氢化钠、硫酸、铬粉、硫化钠、石灰
	泄漏、火
灾、爆炸
、中毒
	引起大气、土壤及地下水污染

	2
	鞣制转鼓
	设备“跑冒滴漏”
	铬及化合物
	泄漏
	引起土壤及地下水污染

	3
	含铬废水预处理设施
	污水处理站“跑冒滴漏”，管道破损、设备腐蚀老化，超标排放
	铬及化合物
	泄漏
	引起地表水、土壤及地下水污染

	4
	含硫废水预处理设施
	污水处理站设备腐蚀老化，管道破损、“跑冒滴漏”
	脱毛浸灰废液（COD＞10000mg/L）
	泄漏
	引起土壤及地下水污染

	5
	危废贮存库
	防渗层损坏，遇明火等
	铬及其化合物、酸碱、废机油
	泄漏、火灾
	引起大气、土壤及地下水污染

	6
	废气处理设施
	废气处理系统故障
	氨、硫化氢、NMHC
	泄漏
	引起大气污染


危险物质向环境转移的途径主要包括化学品泄漏、火灾爆炸的次生污染物以及污染防治措施故障引起的超标排放。
（1）水车车间内原料库储存区可能存在风险的原因有运输事故、装卸过程操作不当或设备损坏，以及贮存过程防护措施不足，造成化学品意外泄漏。
（2）生产装置可能存在风险的部位主要是鞣制转鼓，一旦发生事故可能会导致含铬废水的泄漏。
（3）污水收集设施可能存在风险的部分主要是含铬废水和含硫废水预处理设施及管道，一旦发生事故可能会导致含铬废水、脱毛浸灰废液等泄漏。
（4）危废库防渗层发生腐蚀穿孔等造成泄漏，可能会导致含铬废物及酸碱等特的泄漏。
根据项目特点，可能发生的风险事故主要是生产装置故障、原料库储存区泄漏事故。为此，事故处理过程的伴生污染主要涉及消防水、事故初期雨水以及事故后漏出物料的回收处置等。消防水、事故初期雨水、泄漏物料及被污染的物体如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染。
7.4.3 [bookmark: _Toc27088]风险识别结果
根据项目工艺特点和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目潜在的风险类型包括泄漏、火灾和爆炸三种类型，环境风险识别汇总见下表。
表7.4-12    主要环境风险识别汇总表

	危险
单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	原因
	扩散途径及环境影响
	可能受影响的环境敏感目标

	贮存
单元
	原料库
	铬粉、 甲酸、硫酸、硫氢化钠、硫化钠、石灰
	泄漏、火灾、爆炸、中毒
	管理操作不善
	大气扩散、垂直下渗/大气、水体
	周边居民、周围土壤、地下水

	生产
单元
	鞣制转鼓
	铬及化合物
	泄漏
	设备“跑冒滴漏”
	垂直下渗/地下水、土壤
	周围土壤、地下水

	环保措施
	含铬废水预处理设施
	铬及化合物
	泄漏
	污水处理站“跑冒滴漏”，管道破损泄漏、设备腐蚀老化，超标排放
	地表漫流、垂直下渗/水体、土壤
	汤头河等地表水体、周围土壤、地下水

	
	含硫废水预处理设施
	脱毛浸灰废液（COD＞10000mg/L）
	泄漏
	污水处理站设备腐蚀老化，管道破损泄漏、“跑冒滴漏”
	垂直下渗/水体、土壤
	周围土壤、地下水

	
	危废贮存库
	铬及化合物、酸碱、废机油
	泄漏、火灾
	防渗层损坏，遇明火等
	大气扩散、垂直下渗/大气、水体、土壤
	周边居民、周围土壤、地下水

	
	废气处理设施
	氨、硫化氢
	泄漏
	废气处理系统故障
	大气扩散
	周边居民
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7.5 [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc29671][bookmark: _Toc31511]风险事故情景分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险事故情形设定需在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定内容应包括风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。
0. 风险事故情景设定
在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录E1内容，事故发生的原因分布情况见表7.5-1 所示。
表7.5-1      各事故原因的事故频率分布表
	序号
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	1
	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径10mm
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.0×10-4次/a
5.0×10-6次/a
5.0×10-6次/a

	2
	常压单包容储罐
	泄漏孔径10mm
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.0×10-4次/a
5.0×10-6次/a
5.0×10-6次/a

	3
	常压双包容储罐
	泄漏孔径10mm
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.0×10-4次/a
1.25×10-8次/a
1.25×10-8次/a

	4
	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.0×10-8次/a


由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，本次评价在环境风险识别的基础上对事故情形进行筛选，确定最大可信事故并作为事故情形。
最大可信事故：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境或健康危害最严重的事故。根据事故类型，主要分为危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。


表7.5-2      风险事故情形一览表
	序号
	环境风险类型
	风险源
	危险单元
	事故情形
	泄漏频率
	危险物质
	影响途径

	1
	泄漏
	甲酸桶
	原料库
	甲酸桶破裂
	1.0×10-4次/a
	甲酸
	污染大气、地下水、土壤


	2
	泄漏后引发的火灾爆炸
	甲酸桶
	原料库
	泄漏后引发的火灾爆炸
	-
	CO
	污染大气

	3
	泄漏
	铬液收集池、铬水反应池
	含铬废水预处理设施
	老化或腐蚀出现破损
	-
	铬
	污染地下水


0. [bookmark: _Toc11301]源项分析
[bookmark: _Toc3228]7.5.2.1泄漏
1.甲酸渗漏
[bookmark: _Toc21398]本项目甲酸贮存于甲酸桶中，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018
）附录E，考虑泄漏孔径为10mm孔径造成泄漏事故，考虑作业现场有人巡视，一般
泄漏后可立即发现并采取措施，因此泄漏时间按10min计。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 F中 F.1 ，泄出液体的泄漏速度可用流体力学的伯 努利方程计算。
[image: ]
式中：Q0-液体泄漏速度，kg/s;
Cd—液体泄漏系数，取 0.65；
A—裂口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3 ;
P—容器内介质压力，Pa；
P0—环境压力，Pa；
g—重力加速度，9.8m/s2 ;
h—裂口之上液位高度，m ，以储罐底部泄漏计算。
表7.5-3  液体泄漏量计算参数

	物质参数
	单位
	物质名称

	
	
	甲酸

	液体泄漏系数
	无量纲
	0.65

	泄漏口面积
	m2
	7.85×10-5

	液体密度
	kg/m3
	1220

	容器内介质压力
	Pa
	1.01×105

	环境压力
	Pa
	1.01×105

	重力加速度
	m/s2
	9.8

	泄漏口上液位高度
	m
	0.5

	泄漏速度
	kg/s
	0.195

	泄漏时间
	min
	10

	泄漏量
	t
	0.117


经计算，甲酸储泄漏速率为0.195kg/s，泄漏时间持续10min，则泄漏量为0.117t。
泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸
发之和。由于本项目桶内的液体温度与外界相差不大，本评价不考虑闪蒸蒸发与热量蒸
发，只考虑泄漏液体质量蒸发。
质量蒸发速度Q3采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的公式进行计算：
Q3=a×p×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)
式中：
Q3——质量蒸发速度，kg/s；
a，n——大气稳定度系数；
p——液体表面蒸气压，Pa（取5330Pa）；
R——气体常数，J/mol.K；(取值为8.314)
T0——环境温度，K；(按298K计算)
u——风速，m/s；（1.5m/s）
r——液池半径，m（等效半径为1.0m）；
M——分子量，kg/mol（取0.046kg/mol）。

表7.5-4  大气稳定度系数取值
	稳定度条件
	n
	a

	不稳定（A,B）
	0.2
	3.846×10-3

	中性（D）
	0.25
	4.685×10-3

	稳定（E,F）
	0.3
	5.285×10-3


原料库设围堰，瞬间扩散到最小厚度时液池等效半径为1.0m。
本项目为二级评价，选取最不利气象条件进行后果预测，即F稳定度，1.5m/s风速，温度25°C，相对湿度50%，此时n为0.3，a为5.285×10-3。
根据以上公式计算，本项目甲酸的蒸发速率为0.0007kg/s，蒸发时间30min，则蒸发量为1.206kg。
7.5.2.2火灾爆炸
甲酸火灾伴生/次生一氧化碳产生量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中火灾伴生/次生一氧化碳产生量进行计算：
G一氧化碳 =2330qCQ
式中：
G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；
C—物质中碳的含量，取85%；
q—化学不完全燃烧值，% ，一般为1.5%—6% ，本次评价取最大值6%。 
Q—参与燃烧的物质量，t/s ，本次取破裂泄漏量的100%计算，Q=0.000195t/s。
根据上述公式计算，罐区发生火灾事故不完全燃烧CO排放量为0.023kg/s。
7.5.2.3地下水环境风险事故源强
地下水环境风险源强设置与事故情形地下水预测相同，具体内容见地下水预测事故状况章节。分别对厂区内铬液收集池、含铬废水收集池、含硫废水预处理装置沉淀池及综合废水处理站调节池等泄漏情形进行预测。
7.5.2.4地表水环境风险事故源强
废水池泄漏主要是对水环境发生危害，污染物随消防废水或经雨水管网排入汤头河水域，影响汤头河水质水类，本项目废水中主要污染物为铬，重金属铬进入地表水体，以六价铬或三价铬的形式存在，三价铬大多数被底泥吸附转入固相，少量溶于水，迁移能力弱。六价铬在碱性水体中较为稳定，并以溶解状态存在，迁移能力强，同时对水生生物，浮游植物的毒性也比三价铬强。
本项目事故污水泄漏量按照最不利情形计算，根据工程分析，废水中六价铬的最大浓度为111mg/L，本次评价均按照最大浓度计算。本项目含铬废水单独处理，废水产生量为490.16t/d。设定5%的生产废水从管道漏出，进入地表水的六价铬强度 490.16m3/d×111mg/l×5%×10-3=2.72g/d。

7.6 [bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc31162][bookmark: _Toc19485]风险预测与评价
[bookmark: _Toc14727]7.6.1 泄漏环境风险分析
一、甲酸泄漏环境风险分析
1、预测模型
根据EIA风险预测软件风险源强估算结果，甲酸泄漏烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算选择采用AFTOX模型。
2、预测范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取。
3、气象参数
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件选取F稳定度，1.5m/s风速，温度25°C，相对湿度50%。
4、大气毒性终点浓度值选取
本项目大气风险预测物质为甲酸，大气毒性终点浓度见下表：
表7.6-1    大气预测终点浓度一览表
	物质名称
	毒性终点浓度-1
	毒性终点浓度-2
	数据来源

	甲酸
	470
	47
	HJ169-2018


5、预测源强参数
预测源强参数见下表。
表7.6-2    预测源强参数一览表
	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	甲酸桶
	经纬度
	121°25′33.28747″，41°47′30.62639″

	
	
	事故源类型
	泄漏

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	1.5

	
	环境温度/°C
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	1

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度/m
	/


6、预测结果与评价
（1）下风向不同距离处甲酸的最大浓度预测结果
甲酸泄漏扩散预测结果见表 7.6-3。
表7.6-3  甲酸泄漏最不利气象条件-aftox模型预测结果一览表

	泄漏设备类型
	包装桶
	操作温度（℃）
	25.00
	操作压力（MPa）
	0.101325

	泄漏危险物质
	甲酸
	最大存在量(kg)
	250
	裂口直径
(mm)
	10

	泄漏速率（kg/s）
	0.195
	泄漏时间（min）
	10
	泄漏量（kg）
	117

	大气环境影响-气象条件名称-模型类型
	最不利气象条件-aftox 模型

	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离(m)
	到达时间（min）

	大气毒性终点浓度-1
	470
	40
	0.44

	大气毒性终点浓度-2
	47
	120
	1.33


由上表及图可知，最不利气象条件下甲酸桶泄漏后，下风向大于毒性终点浓度-2的最大影响距离为120m，大于毒性终点浓度-1的最大影响距离为40m，因此该范围内不涉及常住居民人口。影响范围在皮革产业开发区内，对周围影响较小。
[image: ]
图7.6-1   甲酸泄漏轴线最大浓度-距离曲线
[image: ]图7.6-2   甲酸泄漏最大危害影响区域图[image: ]


（2） 各关心点甲酸浓度随时间变化情况

表7.6-4     各关心点甲酸浓度随时间变化
	序号
	关心点
	5min
	10min
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min

	1
	金山家园
	2.80E-26
	2.80E-26
	3.43E-30
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	2
	吕家店村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	3
	艾友营子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	4
	石桥子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	5
	塔子沟村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	6
	满头营
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	7
	塔子沟
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	8
	戴家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	9
	赵家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	10
	蜘蛛山镇
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	11
	姚家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	12
	石桥子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	13
	付家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	14
	石头营子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	15
	清河门区
	0.00E+00
	1.71E-01
	1.68E-01
	1.60E-02
	1.60E-02
	0.00E+00
	0.00E+00

	16
	下五道沟
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	17
	圈山
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.15E-20
	1.62E-20
	1.62E-20
	7.88E-24
	0.00E+00

	18
	赵家窝堡
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.26E-08
	1.22E-07
	1.22E-07
	3.53E-08
	1.54E-09

	19
	后窑村
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.42E-06
	1.69E-05
	1.69E-05
	1.44E-05
	1.73E-06

	20
	东堡子
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.66E-06
	8.40E-05
	8.40E-05
	5.58E-04
	4.04E-04

	21
	南街村
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.39E-03
	2.70E-02
	2.70E-02
	9.89E-04
	3.89E-06

	22
	西长山堡
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.56E-03
	8.72E-03
	8.72E-03
	2.87E-03
	1.44E-04

	23
	东长山堡
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.64E-04
	1.20E-03
	1.20E-03
	1.28E-03
	1.89E-04

	24
	岭东村
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.05E-07
	3.73E-06
	3.73E-06
	1.48E-05
	6.86E-06

	25
	拉拉屯
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.79E-03
	8.87E-03
	8.87E-03
	3.87E-08
	0.00E+00

	26
	吴家窑
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.62E-04
	2.13E-04
	2.13E-04
	0.00E+00
	0.00E+00


由上表可知，最不利气象条件下甲酸桶泄漏后，本项目附近各关心点均未出现超过毒性终点浓度，不会造成周围敏感点和厂外人员的中毒死亡等严重后果。
二、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放环境风险预测与评价

1、预测模型
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，甲酸泄漏后引发火灾，产生的烟团初始密度小于空气密度，属于轻质气体，因此本次评价选择AFTOX模型进行预测。
2、预测范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，通常由预测模型计算获取。
3、气象参数
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件选取F稳定度，1.5m/s风速，温度25°C，相对湿度50%。
4、大气毒性终点浓度值选取
本项目大气风险预测物质为一氧化碳，大气毒性终点浓度见下表：
表7.6-5    大气预测终点浓度一览表
	物质名称
	毒性终点浓度-1
	毒性终点浓度-2
	数据来源

	甲酸
	380
	95
	HJ169-2018


5、预测源强参数
预测源强参数见下表。
表7.6-6   预测源强参数一览表
	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	甲酸桶
	经纬度
	121°25′33.28747″，41°47′30.62639″

	
	
	事故源类型
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	1.5

	
	环境温度/°C
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数

	地表粗糙度/m
	1

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度/m
	/


6、预测结果与评价
（1）下风向不同距离处CO的最大浓度预测结果
表 7.6-7 火灾爆炸产生 CO扩散预测结果一览表
风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	甲酸泄漏事故造成火灾爆炸排放 CO

	环境风险类型
	泄漏造成火灾爆炸 CO 有毒物质排放

	泄漏设备类型
	包装桶
	操作温度/℃/
	25
	操作压力
/MPa
	常压

	泄漏危险物质
	甲酸
	最大存在量/kg
	250
	泄漏孔径/mm
	10

	泄漏速率/kg/s
	0.195
	泄漏时间/min
	10
	泄漏量/kg
	117

	泄漏高度/m
	0. 5
	泄漏液体蒸发量/kg
	1.206
	泄漏频率
	1.0×10-4/a

	大气环境影响-气象条件名称-模型类型
	最不利气象条件-aftox 模型

	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离（m）
	到达时间（min）

	大气毒性终
点浓度-1
	380
	30
	0.33

	大气毒性终
点浓度-2
	95
	90
	1.0


甲酸泄漏造成火灾事故燃烧产生CO，最不利气象条件下，超过毒性终点浓度-1的最大影响距离为30m，超过毒性终点浓度-2的最大影响距离为90m，影响范围在皮革产业开发区内。未对周围环境敏感目标造成影响。
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图7.6-3   伴生/次生排放 CO轴线最大浓度-距离曲线
[image: ][image: ]

图7.6-4   伴生/次生排放CO最大危害影响区域图
（3） [bookmark: _Toc14626]各关心点CO浓度随时间变化情况

表7.6-8    各关心点CO浓度随时间变化
	序号
	关心点
	5min
	10min
	20min
	30min
	40min
	50min
	60min

	1
	金山家园
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	2
	吕家店村
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.88E-03
	5.88E-03
	5.88E-03
	5.88E-03
	5.88E-03

	3
	艾友营子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.09E-02
	2.09E-02
	2.09E-02
	2.09E-02

	4
	石桥子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.83E-01
	2.83E-01

	5
	塔子沟村
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.96E-13
	2.96E-13
	2.96E-13
	2.96E-13
	2.96E-13

	6
	满头营
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.49E-11
	2.49E-11
	2.49E-11

	7
	塔子沟
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	8
	戴家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	9
	赵家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	10
	蜘蛛山镇
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	11
	姚家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	12
	石桥子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	13
	付家洼子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	14
	石头营子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	15
	清河门区
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	16
	下五道沟
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	17
	圈山
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	18
	赵家窝堡
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	19
	后窑村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	20
	东堡子
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	21
	南街村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	22
	西长山堡
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	23
	东长山堡
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	24
	岭东村
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	25
	拉拉屯
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	26
	吴家窑
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00


由上表可知，最不利气象条件下一氧化碳扩散后，本项目附近各关心点均未出现超过毒性终点浓度，不会造成周围敏感点和厂外人员的中毒死亡等严重后果。
7.6.2 地表水环境风险分析
地表水环境风险影响来自雨水污染排放，可直接引起附近地表水质的污染。在事故状态下，由于管理和操作等原因，可能会导致泄漏的物料、生产废水和消防污染水通过净下水（雨水）系统从雨水管网扩散，污染附近水环境。
厂内设置有废水截留、收集和处理系统，生产车间各废水产生单元周边均设置有导流沟，连接至车间内各废水收集池。事故状态下，可有效截留收集事故废水。
含铬废水池泄漏或排水管道泄漏出的含铬废水一旦随着雨水管网排放到汤头河，对汤头河水生态环境的影响是不可逆的，水体中铬的存在形式主要为六价铬和三价铬，其中六价铬是一种强氧化剂，具有强致癌变、致畸变、致突变作用，对水生生物、水生植物、浮游动物伤害较大。同时六价铬浓度的提高，可以改变水中大肠杆菌的生长状态，进而影响水生生态环境。六价铬还能抑制微生物的活动，从而阻碍水体自净过程的进行，进而导致水体富营养化。
同时六价铬通过富集作用在水生生物中富集，如果周边农田灌溉使用汤头河水源，同时会在农作物中富集，最后通过捕捞渔获和农业生产进入居民食物中，最后在人体中富集，六价铬进入人体细胞后，可以通过损伤生物大分子、激活信号转导途径、调节转录因子活性、改变表观遗传状态等多种方式引发多种多样的细胞毒理作用，具有强致癌变、致畸变、致突变作用，对人体伤害较大。
本项目进入地表水的六价铬污染物总量为2.72g/d，汤头河水流量约为0. 196m3/s，汤头河六价铬水质本底值未检出，则一旦污染物泄漏到汤头河，采用《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 E ，E.2 零维数学模型 E2.1 河流均匀混合模型计算C = (CpQp + ChQh) /(Qp + Qh)
式中：C－污染物浓度，mg/L;
CP—污染物排放浓度，mg/L；
Qp—污水排放量，m3/s；
Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；
Qh—河流流量，m3/s；
[bookmark: bookmark211]当含铬废水排入汤头河时，汤头河水质中六价铬浓度为0.16mg/L，超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ 类水体六价铬标准（0.05mg/L）限值。
为了保护汤头河水生态环境，本项目必须严格执行三级防控设施，严控生产废水泄漏排放，一旦废水池泄漏或排水管路泄漏，立即启动应急预案将泄漏废水转移到事故池中，待事故结束，将事故池中污水处理达标后排放皮革开发区第一污水处理厂处理。防止汤头河水环境污染事件发生。
事故状态下的事故液及消防废水均收集进入事故池暂存，待事故结束后，限流排放至厂区内综合废水池对事故池中的废水进行相应处理达标后排放。
当厂内生产废水处理装置出现故障、生产废水应立即打入事故池中临时存储，并停止生产性排放水。如处理设施在一天内无法修复、废水处理达不到预期效果时，将立即通知生产部门停止生产从而停止排放废水。
综上所述，本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周边地表水体，并可以得到妥善处置。
[bookmark: _Toc15418]7.6.3 地下水环境风险分析
本项目厂区设有转鼓、含铬废水预处理系统、危险废物暂存库等，厂区内对各个地上功能单元实行分级防渗，对生产车间、污水处理站、危险废物暂存库等作为重点防渗污染区，设置等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，地上功能单元一旦出现泄漏容易发现，及时进行防漏、堵漏，并对泄漏物料及时进行转移处置，不会对地下水环境产生影响。
本项目车间废水收集和输送管线为明管，一旦出现泄漏较容易发现，进行检修后不会对地下水造成影响。但污水处理站部分埋地，因此本项目地下水需进行跟踪监测，若出现处理池池底开裂导致泄漏，可及时发现并进行修复。
根据地下水影响预测分析章节，对建设项目的含铬废水预处理装置收集池、含硫废水预处理装置沉淀池、综合污水处理站调节池及铬液收集池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测，由于污水中COD 、氨氮、硫化物、氯化物总铬超标倍数较高，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
在本项目建设过程中，必须按要求建设防渗措施，保护地下水环境。建议本项目在现有应急措施基础上进一步完善相应应急措施，加强应急管理，由此，可有效防止事故水对地下水的影响。
[bookmark: _Toc12397]7.6.4 土壤环境风险影响分析
本项目可能产生的土壤危害主要为污染物残留污染，产生的情况为事故废水收集不当渗透到土壤，造成污染。因此，在生产、储存过程中，建设单位必须对生产原料、生产设备等严格管理，原料库地面、生产车间地面、污水处理站池体及废水管线、危废贮存库地面要做好防渗、防漏措施，避免其中的有毒有害物质渗入土壤。
7.7 [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc7962][bookmark: _Toc4564]环境风险管理
从大气环境风险防范措施、化学原料储存环境风险防范措施等方面进行完善，具体如下所示。
7.7.1 [bookmark: _Toc3050]环境风险防范措施
7.7.1.1 大气环境风险防范措施
[bookmark: bookmark213]在保证厂区原料供应的情况下，尽量减少原料的最大储存量。原料仓库内的原料均密封储存，定期检查原材料仓库设备，并测试化学原料库桶装物料密封性能；并对操作人员进行培训，使操作人员能训练有素地按操作规程操作。
本项目设置原料库，易燃易爆危险化学品应单独规划建设在安全地带，按照消防法规和技术标准设置消防设施，化学品入库、贮存和发放应建立严格的规章制度和安全操作规程，并有效管理，对各类化工材料的管理和使用人员进行培训；接触化工材料的工作人员应熟悉所用物料的性质、可能产生的危害以及相应的防护知识；在领取、称量、运输和配料时，应穿戴防护工作服并使用其他必要防护用品。
磨革等伴随有粉尘产生的工序，其所用的机器设备应配备有效的通风除尘集尘系统；有挥发性有机物质产生的喷涂工序，应配备有效的抽排风系统。以上作业场所的工作人员应穿戴防护口罩等防护用品。
生产作业环境必须满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的要求；厂房、仓库和工作场所的消防安全应符合消防法律法规和现行《建筑设计防火规范》 （GB50016）的规定；所有电气设备的安装、使用均应符合《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）以及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的有关规定。
7.7.1.2 地下水环境风险防范措施
①要求生产区、污水处理站、原料库和危废贮存库采取源头控制和分区防渗措施，加强对地下水环境的监控、预警。
②编制跟踪监测报告建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
③生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
④制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

7.7.1.3 事故废水环境风险防范措施
建设单位于水厂车间和污水处理区分别设置事故池，用于收集含铬废水和综合废水。其中水车间含铬废水事故池容积400m3，污水处理区现有两座事故池，单座容积685.3m3，总容积1370.6m3。当污水处理站发生事故时，生产车间有废水产生的工段暂停生产，鞣制转鼓内废水必须排入含铬废水事故池，可以在转鼓内储存的暂不排放，含铬废水经预处理达标后方可排入综合污水处理站；综合废水经管道排入综合废水事故池，污水处理站及时安排维修，保证期间生产废水不外排；
本项目生产废水经处理后排入皮革产业开发区第一污水处理厂，若污水处理设施发生故障而造成污水的事故排放时，污水排放造成排入污水处理厂污染物浓度升高，为此，建设单位应加强污水处理设施的维护和运行管理，建立一套行之有效的污水事故应急预案，当综合废水池出水无法稳定达标排放时，必须将污水引入事故池，若经维修在 8h内仍无法正常运行，生产车间必须停止生产。
本项目生产废水中有一部分含铬污水，含铬污水经含铬污水处理设施处理达到车间排口标准后，排入厂区综合废水池与其他污水混合后一起排入皮革产业开发区第一污水处理厂，含铬废水处理设施设自动监测设备，当车间排口不能达标时，关闭车间排口，重新进行污水处理，直到达到车间排口标准方能排放至综合废水池，防止大量含铬废水对皮革产业开发区第一污水处理厂处理系统产生冲击。
本项目生产废水事故排放实施三级防控措施。
[bookmark: bookmark214]（一）一级防控
本项目事故时将泄漏物控制在原料库围堰内；利用移动式回收泵将泄漏物回收；在保证安全的情况下，尽快组织人员阻止或减少泄漏，切断泄漏源。
有毒有害物质泄漏时，少量泄漏时可用沙土、干燥石灰等掩埋，然后集中收集运至废物处理场所，不得随意外排；地面可用少量水冲洗，冲洗水必须排入事故池。
（二）二级防控
在污水处理区调节池和事故池前端设置阀门，当发生原料泄漏或生产废水超标后能及时将生产废水及时导入调节池，防止污水超标排入园区污水处理厂。
（三）三级防控
本项目主要生产装置的重点部位有集水沟与污水管线相连，含铬废水和综合废水设置单独的事故池，生产废水、事故废水进入事故池并采取防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施，设有抽水、监视、回收等设施。
在污水处理区调节池和事故池前端设置阀门，一旦发生生产废水超标事故，立即切断污水总排口，及时关闭调节池前端阀门同时开启事故池管道阀门，把生产废水排放到事故池中，暂停生产，防止污水超标排入园区污水处理厂。
[image: ]事故池中的废水需要经过处理达标后才能经厂区污水总排口排放到皮革产业开发区第一污水处理厂处理。事故废水三级防控措施示意图详见图 7.7-2。
 
图7.7-1    三级防控措施
本项目事故废水收集线路图见图7.7-2。
[image: ]
图7.7-2    事故废水收集线路图

[bookmark: OLE_LINK3]  参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY08190-2019）中公式计算：
V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；
V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3 ;
V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5= 10qF
q---降雨强度，mm；按平均日降雨量
q=qa/n
qa—年平均降雨量，mm ；
n—年平均降雨日数。
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha 。
综合考虑本项目发生事故的可能性及事故的类型，本评价主要考虑发生事故时产生的消防水量和该收集系统的降雨量以及污水处理设施废水量。
①V1：项目原辅材料均暂存为水厂车间内的原辅材料储存区，V1取甲酸包装桶物料量0.25m3。
②V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）室内、室外消火栓用水量不应小于 20L/s ，依据《建筑防火通用规范》GB55037 -2022 表10.1.5 甲乙丙类仓库厂房火灾延续时间，本项目火灾延续时间为3h，发生事故时产生消防废水量V2=432m3。
V3：项目车间均设置含铬废水调节池，此外，项目设有1座容积为400m3的含铬废水事故池，事故状态下含铬废水均收集后进入含铬废水调节池暂存，不进入综合废水事故池，V3为0。
V4：事故状态下企业立即停止生产，不再产生生产废水，此时废水在转鼓内装载，故V4为0；
V5：项目区年平均降雨量544.7mm，年平均降雨日数87 天，计算降雨强度q=6.26mm；风险区汇水面积 F=1.5917ha，计算得 V5=122.7m3。
   因 此 ， 事 故 状 况 下 本 项 目 事 故 废 水 总 体 积约554.9m3。拟依托厂区现有两个事故池，容积均为 685.3m3，总容积1370.6m3 ，可以满足火灾事故状态下事故废水的收集储存。
经核算，含铬废水一次最大产生量约490.16m3/d，水厂车间设置含铬废水调节池96m3，建设单位应建设不小于400m3的事故水池。本项目含铬废水事故池容积，能够满足要求。
同时也满足皮革开发区应急预案提出的每个企业都必须建设事故池的要求，从而能够满足“企业、规划区、市级事故应急系统，各级应急系统各司其职，分级响应，协调配合”的要求。
7.7.1.4 与其他单位、园区、地方政府应急预案联系和联动
根据“ 分类管理，分级响应，区域联动” 的原则，企业突发环境事件应急预案应与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
根据应急类型、发生时间和严重程度，向园区通报事故情况，及时启动与园区应急预案的联动。企业现有预案已与阜新皮革产业开发区突发环境事件应急预案相联动。由于本项目周边均为工业企业，因此应与周边企业形成联动，事故发生后第一时间通知该范围内人员迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。
本环评要求企业与园区建立风险事故处置协同应对机制，将企业风险预警系统纳入园区的集中预警系统，将企业的应急预案等也纳入园区风险应急预案中，建立园区统一指挥，企业及各相关部门协调联动机制，在园区内部包括园区与企业之间、企业与企业之间可建立信息互联、资源互通、工作互动机制；在相关部门之间如安监、环保、消防、公安、交通等在平时可建立联席会议制度，定期商讨、研究、评估园区整体安全状况、危险化学品管控情况、安全生产事故及次生突发环境事件的处置要点等，必要时可以开展多部门联合模拟演练。
阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书
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7.7.2 [bookmark: _Toc11345]突发环境事件应急预案编制要求
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
企业应根据相关要求编制突发环境事件应急预案，完善各类应急措施、物资等环境风险应急设施和应急体系建设要求，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，如需进行试生产，要在项目试生产前完成评估与备案；在环境应急预案通过环境应急预案评估并由本单位主要负责人签署实施之日起20日内向生态环境管理部门备案。至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。
风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度确保其权威性。
企业应制定环境风险应急预案并进行备案，编制原则、内容及要求见表 7.7-1。
表 7.7-1    企业环境风险应急预案编制内容要求汇总一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、储存区、邻区

	

4
	
应急组织
	一级—工厂（装置）：
工厂（装置）指挥部—负责事故现场全面指挥；
专业救援队伍—负责事故现场控制、监测、救援、善后处理。二级—公司：公司应急中心—负责公司现场全面指挥；
公司专业救援队伍—负责事故公司控制、监测、救援、善后处理；
三级——社会；
社会应急中心—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援；联动关系。

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急响应程序，同时企业应急预案应与政府环境风险应急预案对接并联动。

	6
	应急设施，设备
与材料
	生产装置：
防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。

	7
	应急通讯、通知
和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	
9
	应急防护措施、清除
泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。
邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

	
10
	应急剂量控制、撤离
阻止计划、医疗救护
与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
工厂临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

	
11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；
事故现场善后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与演练。

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理。

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


7.8 [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc20560][bookmark: _Toc3592]风险评价结论与建议
（1）项目危险因素
本项目风险物质主要有甲酸、硫酸、硫氢化钠、铬粉等；产品中无风险物质；“三废”污染物中主要包括危废、脱毛浸灰废液以及废气污染物包括氨气、硫化氢、非甲烷总烃。这些危险物质主要分布在原料库、鞣制转鼓、含铬、含硫废水预处理设施、废气处理设施以及危废贮存库。建议尽量降低本厂区危险化学品的储存量，最大限度降低项目环境风险。
（2）环境敏感性及事故环境影响
本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度为E1，地表水环境敏感程度为E2，地下水环境敏感程度为E3。
根据本项目大气风险预测结果：甲酸泄漏产生质量蒸发或被点燃发生火灾事故后，
在最不利气象条件下（风速1.5m/s，稳定度F）扩散过程中，影响范围在皮革产业开发区内，不会造成周围敏感点和厂外人员的中毒死亡等严重后果，因此不会对周围环境产生明显影响。
根据本项目地下水风险预测结果：综合污水处理站非正常工况和含铬废水预处理系统事故工况下，超标污染羽（总铬）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
（3）环境风险防范措施和应急预案
原料库内的原料均密封储存，定期巡查原料储存区；生产车间、污水处理站和原料库采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境监控预警。
要  求企业按照相关部门要求，编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环
境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、
预案管理与演练等内容。
（4）环境风险评价结论与建议
综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险评价角度，项目建设是可行的。
表7.8-1  建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	硫酸
	甲酸
	硫氢化钠
	铬粉
	氢氧化钠
	危险废物

	
	
	存在总量/t
	7
	15
	9
	15
	11
	164.968

	
	环境敏感性
	大气
	500 范围内人口数 300人
	5km范围内人口数 58634人

	
	
	
	每公里管段周边200 m 范围内人口数（最大）
	  / 人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2☑
	F3

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1
	D2☑
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1 □
	1≤Q<10 □
	10≤Q<100 ☑
	Q>100 □

	
	M值
	M1 □
	M2□
	M3□
	M4

	
	P值
	P1 □
	P2 
	P3□
	P4

	环境敏感程度
	大气
	E1 ☑
	E2 
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 ☑
	E3□

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 ☑

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ 
	Ⅱ 
	I □

	评价等级
	一级 □
	二级 ☑
	三级 
	简单分析 □

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险类型
	泄漏 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析
	源强设定方法□
	计算法 ☑
	经验估算法 □
	其他估算法□

	风
险
预
测
与
评
价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX☑
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围470 m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围721m

	
	地表水
	最近环境敏感目标 ，到达时间 / h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 / d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间/ d

	重点风险防范措施
	选址、总图布置和建筑安全防范措施、危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施、工艺和设备、装置方面安全防范措施、污染治理系统风险防范措施、电气、电讯安全防范措施、消防及火灾报警系统及消防废水处置、次生/伴生危害的防控措施、事故状态下废水排放去向及应急处理、应急预案

	评价结论与建议
	在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，在加强风险管理的条件下，本项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项





8 [bookmark: _Toc31186]环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc31374]环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后对环境造成的损失费用和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。环境损失费用主要有因污染物排放和污染事故造成对周围生态环境和人体健康影响的损失价值、资源能源的流失价值和维持各种环保治理设施而投入的运行、维修及管理费用等。环境经济收益主要包括实施各种环保措施后，对资源能源的回收与综合利用价值、减轻环境污染所带来的社会效益和环境效益。
环境经济损失和收益一般都是间接的很难用货币的形式计算，也很难准确，具有较大的不确定性，由于目前对于环境经济损益分析无统一的标准和成熟的方法及有关规范，使该项工作有一定难度。本次评价仅从上述内容中的某些方面作一定程度的描述和分析。
8.1 [bookmark: _Toc13971]环境损益分析
一般来说，工业项目的建设要占用土地、消耗水资源、排放污染物，都会对环境造成一定的损失。
本项目产生的大气污染物较少，又处于皮革产业开发区内，故对周围空气环境影响较小。选用低噪声设备，并采取隔声减振措施，使操作环境和厂界噪声均符合相应标准要求；固体废弃物根据实际情况分别采取综合利用和安全处置措施，此情况下，很少对当地地下水和土壤环境产生不利影响。
而本项目产生的污染主要是生产废水，污水处理设施依托皮革产业开发区污水处理厂，污水处理厂通过建立一个合理的标准，从而使整个行业的污染治理、污染控制和监管进入良性的轨道。显著改善所排放废水的水质和企业的环境，提高企业的形象，它对整个皮革行业的可持续发展具有重要作用。污水处理厂要尽快落实高盐水处理措施，加强污水处理厂的脱氮除油功能，使废水经集中处理后，能够做到达标排放，对细河水质影响较小。
本项目不新增用地，水资源消耗部分来源于污水处理厂处理后的达标出水。此情况下，本项目的建设对环境产生的不良影响是有限的，环境损失较小。
8.2 [bookmark: _Toc10018]环境经济效益分析
8.2.1环保投资效益
本项目废气、废水、固废、噪声等方面的环保治理措施以及环境风险防范措施投资估算见表8.2-1。本项目总投资2800万元，建设项目环保投资共计475.5
万元，占项目总投资的17%。
表8.2-1  环保投资一览表          单位：万元
	工程时期
	项目
	类别
	环保工程
	数量
	单位
	环保投资

	施工期
	废气、噪声
	施工扬尘、噪声
	洒水、遮盖苫布、围挡
	/
	/
	0.5

	
	固废
	弃土、建筑垃圾、生活废弃物
	弃土、建筑垃圾等处置设置临时废物堆放处
	
/
	
/
	0.5

	
	废水
	施工废水
	施工废水临时沉淀池
	/
	/
	0.5

	






运营期
	废气处理
	磨革粉尘
	封闭磨革间，集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过一根17m高排气筒（DA001）排放。
	1
	套
	10

	
	
	喷涂废气
	涂饰机和烘干机封闭，废气收集后经一套过滤棉+二级活性炭处理，废气通过一根 17m高排气筒（DA002）排放。
	1
	
套
	12

	
	
	污水处理站
废气
	各构筑物加盖封闭，设置碱喷淋装置，废气经处理后经一根15m高排气筒（DA003）有组织排放
	1
	套
	30

	
	
	危废贮存库废气
	危废贮存库密闭，负压收集与污水处理站共用碱喷淋装置，处理后经共用排气筒（DA003）排放。
	
/
	
/
	/

	
	
	一般固废库
废气
	一般固废库密闭，负压收集废气进入污水处理站共用碱喷淋装置，处理后经共用排气筒（DA003）排放
	/
	/
	/

	
	废水处理
	含铬废水
	含铬废水预处理系统
	495m3/d
	40

	
	
	含硫废水
	含硫废水预处理系统
	690m3/d
	40

	
	
	生产废水
	污水废水处理站
	2010m3/d
	300

	
	噪声处理
	生产设备
	低噪声设备、隔声、基础减振
	/
	/
	2

	
	固废处理
	危废贮存库
	占地面积90m2
	1
	座
	8

	
	
	一般固废库
	占地面积210m2
	1
	座
	20

	
	土壤和地下水
	厂区分区防渗
	/
	/
	10

	
	环境风险
	依托现有2座事故池，容积685.3m3/座，总容积1370.6m3
	/

	
	
	完善的应急处理方案和物资配备，加强演练
	2

	合计
	475.5


8.2.2社会效益分析
其建成投产后，不仅能够增加当地税收，也加快和促进了阜新皮革产业开发区的建设和发展，从而推动了当地经济的发展。从微观角度分析，该项目建设运营后，可在当地招收工人，为当地居民提供就业岗位。由此可以看出，项目建设既可解决当地农村部分富余劳动力再就业困难，又能促进商品流通业的发展和地方经济的繁荣，增加了农民的收入，这对加速清河门地区经济发展，实现社会稳定和谐发展具有重要意义。 
可见，建设项目的实施具有明显的社会效益。
[bookmark: _Toc19623]8.2.3环境效益分析
本项目采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施后，污染物全部达标排放。
（1）项目磨革和涂饰产生的废气能够做到达标排放，污水处理站和危废贮存库、固废暂存间产生的恶臭气体能够做到达标排放。
（2）项目固体废物外委有资质单位处置，一般固废由厂家回收或外售处置。
（3）项目含铬废水经含铬废水处理设施处理后与综合废水一起经污水处理站处理后排入皮革产业开发区第一污水处理厂处理。
（4）项目噪声源主要为风机、转鼓等，均采取了有效的消声降噪措施。
8.3 [bookmark: _Toc11126]小结
综上所述，只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。



9 [bookmark: _Toc32040]环境管理与环境监测
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。
为缓解建设项目生产运行对环境造成的负面影响，除通过清洁生产工艺和配套尾部治理措施控制污染物产生和排放外，还必须建立企业内部的环境管理机构，将环境保护工作纳入企业管理和生产计划中，通过制定全面的环境管理计划。合理的管理监督及污染控制指标考核方案，保证污染控制设施的正常稳定运行，实现污染物达标排放，使企业环境保护制度化和系统化。
本项目在建设期、运营期两个阶段都应加强环境管理，设立完善的管理体系和机制，以期最大限度地减轻环境影响。
9.1 [bookmark: _Toc2548]环境管理
9.1.1 环境管理组织机构
环境管理是通过法律、经济、技术、行政、教育等手段，限制危害环境质量的人的活动，以协调发展与环境的关系，达到既发展经济又保护环境的目的。环境管理要纳入企业管理的各个环节，各业务部门分工负责。因此，在厂内设置环境管理机构是十分重要的。 
根据该项目实际情况，项目实施后应设置环保人员 1~2 人，负责该项目环境保护日常工作。
9.1.2 主要职能
环境管理机构的主要环境管理职责如下： 
（1）根据国家和地方环境保护、安全生产等方面的法律法规、标准以及其他要 求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，并及时跟踪相关的法律法规及条例，修改和完善企业的环境管理和安全生产的规章制度，并向企业负责人提供全厂环境管理方面的建议，使得企业的生产活动始终符合国家和地方的环境保护方面要求。 
（2）开展日常的环境监测工作，包括项目污染源统计、环境监测计划实施、排污口规范化整治等。 
（3）检查和监督全厂污染治理设施的运行情况，确保企业投入一定的环保专项资金，用于污染治理设施的维护和更新，保证污染治理设施的正常运转。 
（4）负责处理各类环境和安全事故，组织和实施事故应急和善后处理工作。 
（5）负责与当地生态环境部门的沟通和联络，向当地生态环境部门统计汇报本企业的污染产生和排放情况、环保设施的运行情况，落实环保部门对本项目环境保护和管理方面的要求。 
（6）负责环境保护知识的宣传，制定相应的培训计划，增强全体职工环保意识。 
（7）负责公司环境统计工作，并根据统计数据对环境质量进行定时定量分析，对 发现的问题及时提出整改措施并组织落实。 
（8）负责公司环保工作年度总结，对环保工作存在的问题，提出下一步的整改完善意见。
（9）负责建立并管理公司环境管理台账，包括排污单位基本信息表、企业管理信息表、污染防治设施基本信息表、无组织废气污染防治设施运行管理信息表、固体粪污处理处置信息表及污染防治设施异常情况信息表等。具体参照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》（HJ 859.1-2017）。
9.1.3 施工期环境管理
为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：
（1）建设单位应安排公司安环部的环保员专职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：
①根据国家及地方政策和有关施工管理条例和施工操作规范，结合工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；
②监督、检查施工单位对条例的执行情况；
③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；
④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。
（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：
①按建设单位和环境影响评价的要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评估以及减缓环境影响措施的落实情况；
②与业主单位环保人员一同制定施工环境管理条例；
③定期检查施工过程中环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；
④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。
9.1.4 营运期环境管理
建设项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。
（1） 监督管理场区雨污分流、清污分流、污污分流等废水分类处理方案。
（2） 加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。
（3） 加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。
（4） 加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《排污口规范化整治工作有关问题的通知》（环监〔1999〕43号文）的有关规定执行。
（5） 加强环保管理人员培训，以减少因操作不当等原因造成对环境污染。
（6） 加强全厂职工的环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。
（7） 建立环境管理体系，全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。
表 9.1-1 项目营运期环保计划表

	项目
	主要工作内容
	执行部门
	实施时间

	废气
	主要是废气处理设置过滤棉+二级活性炭吸附装置、碱喷淋设施、布袋除尘器设施的正常运转
	建设单位
	投入使用以后

	


废水
	定期检查综合污水处理站的运行情况，发现问题及时处理
	
	

	
	定期检查含铬废水预处理系统、含硫废水预处理系统，发现问题及时处理，保证含铬废水车间排口达标；
	
	

	
	对含铬废水处理设施和厂区排口的废水排放情况进行记录，及时更新整理运行台账。
	
	

	
	保障在线监测系统的正常运行
	
	

	噪声
	固定声源采取隔声降噪措施，选用低噪声设备、采取减振、降噪、合理布局方法
	
	

	
固废
	分类、及时、定点收集，尽可能回用，不可利用物需及时运出。
	
	

	
	危险废物存储及转运情况定期记录更新
	
	


9.1.5 排污口规范化管理
根据国家环境保护总局《排污口规范化整治工作有关问题的通知》（环监〔1999〕43号文）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）要求设置，排污口规范化遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。
排污口立标管理：污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》GB 15562.2-1995）及修改单的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。
排污口建档管理：《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ 944-2018）中相关要求应将各污染源的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
本项目应按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）中有关规定，对排放口设置标识。主要排放口标志以及形状及颜色说明见表10.2-2。
表9.1-2 环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	污水排放口
	标识污水向水体排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	标识废气向大气环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	标识噪声向外环境排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场
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阜新广通皮革鞣制加工有限公司年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工项目环境影响报告书
本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准具体见污染物排放清单见表9.2-1。
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表 9.2-1 工程组成、总量指标及风险防范措施

	工程
组成
	原辅料
	废气污染物排放总量
	废水污染物排放总量
	固体废物排放总量
	主要风险防范措施
	向社会信息公开

	







主体工程
	




原辅料种
类较多，
详见工程
分析原
工程分析
原 辅料
清单
	





本项目废气污
染物排放总量
为：VOCs：
7.319t/a;
	本项目含铬废水单
独处理车间排口达
标后与其他生产废
水排入厂区综合废
水池处理后排入皮
革产业开发区第一
污水处理厂处理
后排入细河，生活
污水经市政管网排
入清河门区津源污
水处理厂，废水污
染物排放总量为
COD29.833t/a,
总磷 0.298t/a，总铬
0.1142t/a
	

本项目固废产生量为：危险废物约 6530t/a，一般工业固体废物 27955t/a，生活垃圾30t/a；各类废物均得到有效地处置和利用，排放量为0。
	（1）本项目要进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求；
（2）设置火灾报警系统在项目危险品仓库等容易发生火灾区域设置通用火灾报警控制器。
（3）危险品库等周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。
（4）重点防渗区防 渗 设 计 满 足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。
（2）一般防渗区 的防渗设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求；
（3）简单防渗区（厂区道路）采用一般地面硬化防渗措施。
	





根据《环境信
息公开办法
（试 行） 》
要求向社会
公开企业相
关信息



表 9.2-2 本项目污染物排放清单

	污染物类别
	生产工序
	污染物
	治理措施
	运行参数
	排污口信息
	排放状况
	执行标准

	
	
	
	
	
	编号
	排污口参数
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	排放方式
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	执行标准

	有组织废气
	磨革工序
	颗粒物
	布袋除尘器
	废气量5000m3/h
	DA001
	高度17m，内径0.4m
	2.2
	0.011
	0.077
	连续
	120
	4.46
	《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)

	
	涂饰喷浆
	颗粒物
	过滤棉+二级活性炭吸附
	废气量12000m3/h
	DA002
	高度17m，内径0.8m
	4.3
	0.102
	0.435
	连续
	120
	4.46
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	29.3
	0.703
	5.067
	连续
	60
	3.78
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）

	
	污水处理站、一般固废库、危废库
	NH3
	碱喷淋
	废气量33000m3/h
	DA003
	高度15m，内径1.0m
	0.73
	0.024
	0.21
	连续
	/
	4.9
	恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)

	
	
	H2S
	
	
	
	
	0.034
	0.0011
	0.009
	连续
	/
	0.33
	

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	
	
	
	
	176-600
	/
	/
	连续
	2000
	/
	

	无组织废气
	磨革工序
	颗粒物
	车间封闭，加强废气收集
	/
	/
	135m×50.6m
	/
	0.048
	0.344
	连续
	1.0
	/
	《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)

	
	涂饰喷浆
	颗粒物
	
	/
	/
	
	/
	0.113
	0.817
	连续
	1.0
	/
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	0.313
	2.252
	
	2.0
	/
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）

	
	污水处理站
	NH3
	各构筑物加盖密封
	/
	/
	55m×46m
	/
	0.011
	0.0992
	连续
	1.5
	/
	恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)

	
	
	H2S
	
	/
	/
	
	/
	0.0004
	0.0038
	连续
	0.06
	/
	

	
	一般固废库、危废贮存库
	NH3
	库房封闭，加强废气收集
	/
	/
	15m×14m（一般固废）10m×9m（危废）
	/
	0.00295
	0.021
	连续
	1.5
	/
	

	
	
	H2S
	
	/
	/
	
	/
	0.000257
	0.0022
	连续
	0.06
	/
	

	
	生皮库
	NH3
	生皮库封闭
	/
	/
	135m×64m
	/
	0.0005
	0.003
	连续
	1.5
	/
	

	
	
	H2S
	
	/
	/
	
	/
	0.00009
	0.0007
	连续
	0.06
	/
	

	废水
	生产废水
	ph
	含铬废水和含硫废水分别通过废水预处理设施处理达标后排入综合废水处理站，处理达标后经管道排入皮革产业开发区第一污水处理厂处理
	/
	/
	/
	6-9
	/
	/
	连续
	6-9
	/
	含铬废水车间排口标准满足《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中的间接排放标准。
综合废水出水标准满足皮革产业开发区第一污水处理厂入水标准。

	
	
	CODCr
	
	
	
	
	1005
	/
	605
	连续
	3000
	/
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	266
	/
	160
	连续
	/
	/
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	326
	/
	196
	连续
	1500
	/
	

	
	
	动植物油
	
	
	
	
	87.5
	/
	51.5
	连续
	/
	/
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	68
	/
	41
	连续
	100
	/
	

	
	
	总氮
	
	
	
	
	117
	/
	70
	连续
	150
	/
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	0.93
	/
	0.56
	连续
	/
	/
	

	
	
	硫化物
	
	
	
	
	4
	/
	2.1388
	连续
	20
	/
	

	
	
	总铬
	
	
	
	
	0.19
	/
	0.1142
	连续
	0.3
	/
	

	
	
	六价铬
	
	
	
	
	0.0014
	/
	0.0008
	连续
	0. 1
	/
	

	
	
	氯化物
	
	
	
	
	2417
	/
	1455
	连续
	4000
	/
	

	
	生活污水
	COD
	化粪池
	/

	/
	/
	300
	/
	1.15
	连续
	300
	/
	生活污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表 2 标准限值

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	30
	/
	0.12
	连续
	30
	/
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	250
	/
	0.96
	连续
	250
	/
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	5
	/
	0.02
	连续
	5
	/
	

	
	
	动植物油
	
	
	
	
	100
	/
	0.38
	连续
	100
	/
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	300
	/
	1.15
	连续
	300
	/
	

	噪声
	生产
	Leq(A)
	封闭、隔声、减振、距离衰减
	厂界噪声
	厂界噪声达标
	连续
	昼间65dB（A）夜间55dB（A）
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准

	一般工业固体废物
	生产
	肉渣与油脂、碎皮、废毛、废皮革、含硫和综合废水污泥、废包装等
	外售综合利用，污泥委托污泥处理单位处置
	/
	/
	
	/
	/
	27955
	/
	零排放

	危险废物
	生产
	废布袋、布袋收集粉尘、含铬废
边角料、含铬废水污泥、含铬废
包装等
	委托有资质单位处理
	/
	/
	
	/
	/
	6530
	
	

	生活垃圾
	生活
	生活垃圾
	/
	30
	委托环卫部门清运





[bookmark: _Toc403]9.3 总量控制指标
根据生态环境部关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》及项目的特点，本项目污染物排放总量控制指标建议为：化学需氧量、总磷、VOCs。
1.废气
根据工程分析和污染源强核算，本项目喷浆废气产生的VOCs排放量为7.319t/a，其中有组织排放量为：5.067t/a，无组织排放量2.252t/a。因此本项目申请废气污染物总量指标VOCs：5.067t/a。
2.废水
本项目实施后，项目生产废水总排放量为592815 m3/a，生活污水排放量为3840 m3/a 。生产废水经污水处理站处理后排入皮革产业开发区第一污水处理厂处理后排入细河；生活污水进入清河门区津源污水处理厂处理后排入细河，清河门区津源污水处理厂与皮革园污水处理厂均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。
向集中式污水处理设施排污的建设项目，其总量指标按 DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》规定的集中式污水处理设施排放标准予以核定，同时核定项目排污口最大允许排放量。所以本项目总量控制指标皮革产业开发区第一污水处理厂出水进行核定，具体见表 9.3-1。
由表 9-3-1 可以看出，本项目生产废水排污口：
COD排放量：592815×3000×10-6=1778.445t/a；
总磷排放量：592815×4.0×10-6= 2.371t/a；
生活污水排污口：
COD排放量： 3840×300×10-6=1.152t/a，
总磷排放量：3840×5.0×10-6=0.019t/a。
皮革产业开发区第一污水处理厂和清河门区津源污水处理厂出口COD的排放浓度为50mg/L，总磷的排放浓度为0.5mg/L，则本项目总量指标为： 
化学需氧量=（592815+3840）m3/a×50mg/L×10-6=29.833t/a 
总磷=（592815+3840）m3/a×0.5mg/L×10-6=0.298t/a。
3.重金属总铬 
本项目含铬废水中总铬污染物需要进行总量控制，废水经自建污水处理站处理后，经污水管网排入阜新皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理，根据铬平衡核算结果可知，排入阜新皮革产业开发区第一污水处理厂的总铬排放总量为0.1142t/a。 
根据《阜新皮革产业开发区关于调整企业污水排放总量控制管理办法的通知》，自 2016 年 8月 19 日起实行动态管理办法。本项目建成后，公司应根据园区动态管理办法及时向开发区第一污水处理厂申请排污总量，经阜新市环保局核实后发放临时排放污染物许可证后方可进行排污。具体指标由建设单位与环境管理部门协调确认。
[bookmark: _Toc7459]9.4 环境监测
9.4.1监测目的
环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测。
通过对工程运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放及工艺水质标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
[bookmark: _Toc18249]9.4.2监测机构
环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议项目的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。
9.4.3监测计划
1.环境质量监测计划
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，将报告“2.4.1大气环境影响评价等级”章节计算的项目排放污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求、地下水流向和本项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，项目共布设地下水水质监测井3眼，随时掌握地下水水质变化趋势；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目特征布置2处土壤跟踪监测点；本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），生产运行阶段的厂界噪声监测计划详见表9.4-1。
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021），企业委托有资质的监测单位进行环境质量定点监测或定期跟踪监测，并将监测报告存档。
表 9.4-1 环境监测计划
	时期
	要素
	监测指标
	监测点位
	监测频次
	执行环境质量标准

	运营期
	地下水
	六价铬、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、pH 值、石油类
	厂区上游 J1
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准

	
	
	
	本项目厂区 J2
	
	

	
	
	
	厂区下游 J3
	
	

	
	土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜
铅、汞、镍、石油烃
	综合废水处理区域 T1
	
1次/3年

	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2中的第二类标准

	
	
	
	水厂车间区域T2
	
	


[image: ]
图 9.4-1  环境质量跟踪监测点位图
2.污染源监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业-制革工业》（HJ859.1-2017）、《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ 946—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《污染源自动监控管理办法》（总局令第28号），制定本项目污染源监测计划见表9.4-2。
表 9.4-2 污染源监测计划
	时期
	要素
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行排放标准

	运营 期
	废气
	磨革车间排气筒DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)

	
	
	涂饰烘干排气筒
DA002
	颗粒物
	1次/半年
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）

	
	
	污水处理站DA003
	硫化氢、氨气、臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	厂界
	硫化氢、氨气、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年
	

	
	生产废水
	厂区总排口DW001
	流量、pH、CODCr、NH3-N、总铬
	自动监测
	《阜新皮革产业开发区第一污水处理厂纳管标准》

	
	
	
	总氮
	1次/日
	

	
	
	
	BOD5、SS、色度、硫化物、动植物油、氯离子、总磷
	1次/季
	

	
	
	车间排口DW003
	流量、总铬
	1次/周
	《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）
中的间接排放标准。

	
	
	
	六价铬
	1次/月
	

	
	噪声
	厂界
	Leq(A)
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准


[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark119]注：车间排放口铬的监测要求为：手工监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等）确保监测数据具有代表性。
非正常工况及事故状态下的应急监测方案，根据实际情况确定。
[bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc29647]9.5环保设施竣工验收
[bookmark: _Toc7038]9.5.1落实各项环保措施的责任单位及“三同时”要求
拟建项目各项环保设施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：
（1）废气和废水处理措施应与生产设备同时安装、同时投入运行；
（2）采购设备时应选用高效低噪声设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。
9.5.2环保验收工作意见和建议
根据国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本环评建议，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收监测报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
[bookmark: _Toc14063]9.5.3 环保“ 三同时”验收内容
表 9.5-1 环保“三同时”验收项目一览表
	项目
	类别
	位置
	污染因子
	措施
	执行标准

	






废气
	

有组织
	磨革车间
	颗粒物
	封闭磨革间，集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过一根17m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放
标准》（GB16297-1996）

	
	
	整理车间
	颗粒物
	涂饰机和烘干机封闭，废气收集后经一套过滤棉+二级活性炭处理，废气通过一根17m高排气筒（DA002）排放
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）

	
	
	污水处理站一般固废库危废贮存库
	NH3 、H2S 、臭气浓度
	各构筑物加盖封闭，设置碱喷淋装置，废气经处理后经一根15m高排气筒（DA003）有组织排放
	《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)

	
	
无组织
	生皮库
	NH3 、H2S 、臭气浓度
	封闭原料库
	《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)

	
	
	一般固废库
	NH3 、H2S 、臭气浓度
	封闭库房，加强废气收集
	

	
	
	危废贮存库
	
	
	

	
	
	厂区
	颗粒物
	车间封闭，加强废气收集
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）

	
	
	
	NH3、 H2S、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)

	
	
	含铬废水车间排口（DW003）
	总铬、六价铬
	铬鞣废液经收集预处理后，70%回用于鞣制工段（生产过程中损耗10%），另剩余20%处理后的铬鞣废液与其他含铬废水一同排入含铬废水预处理系统处理达标后，排入综合废水处理站。含铬废水处理设施处理规模为495m3/d，主要工艺为碱沉淀+过滤
	执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）中的间接排放标准

	废水
	工艺废水
	含硫废水
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氯化物
	本项目含硫废水采用化学混凝处理技术，处理规模为690m3/d，主要包括格栅、混凝沉淀池等工序，经预处理后排入综合废水处理站。
	/

	
	
	厂区总排口（DW001）
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氯化物、总铬、六价铬
	综合废水处理站处理能力为2010m3/d ，处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉+污泥浓缩+板框压滤 ”。厂区内的综合废水经污水处理站预处理后排至皮革产业开发区第一污水处理厂处理后排入细河
	污水处理站出水满足皮革产业开发区第一污水处理厂入水标准，总磷执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2间接排放标准

	
	生活污水
	化粪池排口（DW002）
	pH、COD、BOD5、NH3-N
等
	生活污水入化粪池处理后， 由生活污水排污管网排至清河门区津源污水处理厂统一处理
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准

	噪声
	噪声
	生产车间
	leq（A）
	①选择低噪声设备；②加强管理，保证设备正常运行；③保持设备间门窗完好、密闭④减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准

	固废
	一般工业固废
	污水处理站
生产车间
	肉渣与油脂、废毛、含硫废水预处理污泥、综合废水污泥、废包装材料等
	新建一座210m2一般固废库，暂存厂区内一般工业固废。肉渣与油脂、废毛、废包装材料在库内暂存，定期外售综合利用，综合废水污泥和含硫污泥不在厂区内暂存，压滤后委托辽宁阜清环保科技有限公司进行处置置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)

	
	
危险废物
	原料库、含铬废水处理设施
	含铬污泥、削匀废料、含铬废包装等
	新建一座90m2危废贮存库，分区暂存厂区危险废物，委托阜新环发废弃物处置有限公司处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	生活
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	/

	环境管理
	对污染源与环境质量进行定期监测、厂区车间排放口及总排口设置自动监测系统并记录运行台账
	/

	排污口规范化设置
	排口附近醒目处应设置环保图形标志牌；设置一般固废库及危废贮存库，并设置标志牌；污水排口设置在线监测装置及流量计
	实现有效监管

	事故池
	依托现有2座事故池，单座尺寸为14m×4.45m×2.75m，容积685.3m3/座，总容积1370.6m3
	/

	
	水厂车间新建一座400m3含铬废水事故池
	

	总量控制
	CODcr 29.833t/a ，总磷0.298t/a ，总铬 0.1142t/a ，VOCs5.067t/a



10 [bookmark: _Toc11026]环境影响评价结论
[bookmark: _Toc12863]10.1项目概况
本项目位于阜新皮革产业开发区，租用富国（德裕）厂区内牛皮水厂车间和牛皮整理车间新建年加工40万标张牛皮、300万标张羊皮鞣制及后续整理加工生产线，建筑面积15461m2。生产工艺包括准备阶段（浸水、浸灰、脱灰软化）鞣制工段（浸酸-鞣制）等工序、整饰阶段（包括干整饰和湿整饰工序），车间均依托厂区现有牛皮水厂车间和牛皮整理车间并进行内部分区改造，总租用面积19591.7m2。总投资2800万元，环保投资475.5万元。
[bookmark: _Toc11113]10.2环境质量现状
[bookmark: _Toc8918][bookmark: _Toc1488][bookmark: _Toc20460][bookmark: _Toc19639][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc7089][bookmark: _Toc11265]（1）大气环境质量现状
2024年阜新市环境空气中，六项因子SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告〔2018〕29号）中二级标准，故本项目所在区域属于环境空气达标区。
根据建设项目工艺特点，特征污染物氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度和颗粒物引用有效的监测数据。其中氨、硫化氢监测值均满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D标准限值，非甲烷总烃监测浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值要求；总悬浮颗粒物监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中的二级标准要求。
[bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc29322][bookmark: _Toc5478][bookmark: _Toc12912][bookmark: _Toc14488]（2）地下水环境质量现状
厂区上游、厂区下游、厂址地下水监测数据引用有效的监测数据，共设置5个水质监测点，10个水位监测点。各监测点位监测数值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc9947][bookmark: _Toc23896][bookmark: _Toc4923][bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc30535][bookmark: _Toc18892]（3）土壤环境质量现状
本次土壤监测在本项目厂区内布设3个柱状样和1个表层样监测点位区4个监测点位，厂区外引用3个点位有效监测数据。在厂址内及周边土壤各项监测指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。
[bookmark: _Toc11370][bookmark: _Toc12759][bookmark: _Toc11116][bookmark: _Toc5305][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc2086][bookmark: _Toc27624]（4）声环境质量现状
项目厂界昼间和夜间声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
[bookmark: _Toc2061]10.3环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc8378][bookmark: _Toc6657][bookmark: _Toc117][bookmark: _Toc30755]    （1）废气
本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
[bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc13411][bookmark: _Toc22647][bookmark: _Toc19179]（2）废水
[bookmark: _Toc9108][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc19154][bookmark: _Toc25544]本项目生产废水经综合水处理站处理后排至皮革产业开发区第一污水处理厂处理，达标后排至细河；生活污水经化粪池处理后，由生活污水排污管网排至清河门区津源污水处理厂统一处理，达标后排入细河。
皮革产业开发区第一污水处理厂作为本项目的污染处理设施，一旦其出现故障停运或超标排放，本项目产生的废水将不能及时得到处理，在此情况下，企业必须临时停止运营，以免产生的污水得不到及时处理，对外界水环境造成污染影响。
（3）噪声
本项目采用隔声减震措施，投产后，厂区四周边界各预测点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求，对周围声环境影响较小。
[bookmark: _Toc10911][bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc1344][bookmark: _Toc30955]（4）地下水
根据预测结果可知，在污染物进入地下水后在厂区一带形成污染晕。在地下水径流稀释作用下，污染晕逐渐运移扩散，中心浓度值不断下降。污染晕最大影响范围内无敏感目标，且企业通过在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状况下项目对周边浅层地下水的影响可接受。
[bookmark: _Toc8249][bookmark: _Toc8677][bookmark: _Toc10587][bookmark: _Toc7137]（5）环境风险
根据环境风险结论，在采取环评报告中提出的环境风险预防及治理措施后，对周围环境空气影响较小，不会对区域水环境造成污染，环境风险可控。
[bookmark: _Toc18572][bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc32087][bookmark: _Toc18330]（6）土壤环境
本项目运营期对周围土壤环境的影响途径主要为垂直入渗，正常工况下，含锌废水不会入渗到土壤中。事故状态下，含铬废水进入土壤中，企业通过采取有效的监控措施，评价范围内土壤影响预测值可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准限值要求，对土壤环境影响可以接受。
（7）固体废物影响分析
新建一座210m2一般固废库，暂存厂区内一般工业固废。肉渣与油脂、废毛、废包装材料在库内暂存，定期外售综合利用，综合废水污泥和含硫污泥不在厂区内暂存，压滤后委托污泥处置单位进行处置。
新建一座90m2危废贮存库，削匀废料、含铬碎屑和废料、含铬污泥、废布袋、除尘灰、废过滤棉、废活性炭、含铬和沾染毒性废包装、废机油、废机油桶、在线监测废液分区暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处理。生活垃圾定点设置生活垃圾箱，由环卫定期清运。
项目产生的固体废物经采取相应的治理措施后，均得到有效处置，不会对环境造成二次污染。
[bookmark: _Toc32043]10.4污染防治与控制措施
[bookmark: _Toc30208][bookmark: _Toc22622][bookmark: _Toc21949][bookmark: _Toc2684]（1）废气
①磨革粉尘
封闭磨革间，集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过一根17m高排气筒（DA001）排放，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相关标准；
②喷涂废气
涂饰机和烘干机封闭，废气收集后经一套过滤棉+二级活性炭处理，废气通过一根 17m高排气筒（DA002）排放，颗粒物污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相关标准，有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）；
③综合废水处理站、一般固废库和危废贮存库废气
综合废水处理站各构筑物加盖封闭，设置碱喷淋装置，废气经处理后经一根15m高排气筒（DA003）有组织排放，一般固废库和危废贮存库密闭，负压收集废气进入污水处理站共用碱喷淋装置，处理后经共用排气筒（DA003）排放，污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。
对生产过程加强维护管理，生皮库采用封闭原料库，加强对磨革车间、综合废水处理站、一般固废库和危废贮存库废气收集，确保厂界无组织废气中颗粒物的厂界外最高监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排放标准要求，无组织废气中的氨、硫化氢和臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求，厂界及厂区内无组织非甲烷总烃浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）排放限值要求。
[bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc20992][bookmark: _Toc4278][bookmark: _Toc25849]（2）废水
①含铬废水预处理设施
铬鞣废液经收集预处理后，70%回用于鞣制工段（生产过程中损耗10%），另剩余20%处理后的铬鞣废液与其他含铬废水一同排入含铬废水预处理系统处理达标后，排入综合废水处理站。含铬废水处理设施处理规模为495m3/d，主要工艺为碱沉淀+过滤
②含硫废水预处理设施
含硫废水采用化学混凝处理技术，处理规模为690m3/d，主要包括格栅、混凝沉淀池等工序，经预处理后排入综合废水处理站。
③综合废水处理站
综合废水处理站处理能力为2010t/d ，处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉+污泥浓缩+板框压滤 ”。厂区内的综合废水经污水处理站预处理后排至皮革产业开发区第一污水处理厂处理后排入细河。
④职工生活
本项目在厂区外租用职工宿舍楼，员工在办公生活的过程中会产生一定量的生活污水。主要污染物为COD 、BOD5、悬浮物、氨氮和总磷。生活污水经化粪池处理后，进入清河门区津源污水处理厂统一处理。污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）及污水处理厂纳管标准。
[bookmark: _Toc26820][bookmark: _Toc22974][bookmark: _Toc7229][bookmark: _Toc7125]（3）噪声
选用低噪声设备、基础减振、集中布置在车间内等降噪措施，可确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
[bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc28796][bookmark: _Toc3075][bookmark: _Toc4159]（4）固体废物
新建一座210m2一般固废库，暂存厂区内一般工业固废。肉渣与油脂、废毛、废包装材料在库内暂存，定期外售综合利用，综合废水污泥和含硫污泥不在厂区内暂存，压滤后委托污泥处置单位处置。
新建一座90m2危废贮存库，削匀废料、含铬碎屑和废料、含铬污泥、废布袋、除尘灰、废过滤棉、废活性炭、含铬和沾染毒性废包装、废机油、废机油桶、在线监测废液分区暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处理。生活垃圾定点设置生活垃圾箱，由环卫定期清运。
项目产生的固体废物经采取相应的治理措施后，均得到有效处置，不会对环境造成二次污染。
[bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc13241][bookmark: _Toc30646][bookmark: _Toc19685]（5）地下水污染防治措施
本项目按照分区防渗要求进行分区防渗，在厂区设置2个土壤监测点，定期监测。同时在厂区上、中、下游共布设 3眼地下水跟踪监测井，定期监测，进行地下水水质的监控。一旦地下水监测井监测出地下水受到污染或一旦发现防渗层或管道发生破裂污染地下水，立即对渗漏处进行封堵。
（6）土壤
为减少对土壤环境造成的影响，企业应从源头开始控制，确保废气污染物排放，废水、原料和产品等妥善贮存，防止出现泄漏、随意丢弃现象，同时通过对厂区分区防渗等，减少项目运行期间对土壤产生的污染。
（7）环境风险
本项目环境风险评价等级为二级。按照《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中的相关要求，对甲酸泄漏环境风险事故进行预测。本项目在采取环境风险应急措施后，可及时有效地控制大气污染。本项目在发生火灾、物料泄漏等安全事故时，通过迅速切断排放口与外界的联系，可确保消防废水和事故冲洗废水不通过雨水管网进入外界水环境，避免发生伴生水污染事故。同时，也避免了废水通过园区管网对细河的污染。同时，企业须制定完善的应急预案，加强演练、培训和向公众普及安全知识，确保一旦出现事故能果断启动应急反应计划及时应对尽量减轻事故危害。
综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险评价角度，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc25975][bookmark: _Toc31145][bookmark: _Toc21202]（8）总量控制
本项目总量控制指标为：CODcr 29.833t/a ，总磷0.298t/a ，总铬 0.1142t/a ，VOCs 5.067t/a。
[bookmark: _Toc4708]10.5相关规划、政策符合性分析
10.5.1产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，设备不属于淘汰类，属于允许类项目，项目符合国家及地方产业政策要求。
10.5.2区域规划符合性分析
根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》及其批复要求，本项目符合阜新皮革产业开发区规划的定位和园区用地规划。
10.5.3环境经济损益分析
本项目建设总投资2800万元，环保投资475.5万元，占总投资17%，施工期严格落实环保“三同时”政策，运营期保证各项环保设施正常运行及污染物达标排放，经济效益良好，社会效益明显，总体效益为正。因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的，可以实现社会、经济、环境三方面效益的统一。
10.5.4环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc153959854][bookmark: _Toc154040832]1.环境管理要求
本项目实施须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
运营期，完善环保机构，加强企业的环境保护工作，设置环保机构，由专人负责环境管理工作，配备环保管理人员。制定实施环保工作计划和制度、对企业产污环节的生产设施、污染防治设施进行监督管理，掌握污染物排放情况、建立健全企业电子及纸质的环境管理台账和资料、环境影响评价、排污许可证、编制环境应急预案、实施排污许可证制度、清洁生产审核制度等。
[bookmark: _Toc153959855][bookmark: _Toc154040833]2.监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业-制革工业》（HJ859.1-2017）、《排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业》（HJ 946—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《污染源自动监控管理办法》（总局令第28号），制定本项目污染源监测计划，企业需定期开展自行监测、做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。
污染源监测包括对污染源（包括废气、废水、噪声等）以及各类污染治理设施的运转进行定期或不定期监测，明确监测点位布设和监测因子。按照相关排污单位自行监测技术指南中的监测要求，进行污染源自行监测计划。
[bookmark: _Toc29678]10.6总量指标
根据工程分析和污染源强核算，本项目废气污染物VOCs总量指标为：5.067t/a；废水污染物总量指标：COD 25.22t/a 、总磷0.25t/a。总铬0.1142t/a。
[bookmark: _Toc11997]10.7公众意见采纳情况
本次公众参与调查按照生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》相关要求的程序进行，开展了第一次环评信息公示、第二次环评信息公示及张贴公告等调查工作。符合相关法律法规的要求，满足了合法性要求。
在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内在网站进行第一次公示，满足建设单位公开信息的时效性要求。
在完成环评报告书初稿后分别于10个工作日内在网站进行了第二次信息公示、2次通过报纸公示及在项目周围等地张贴公告、并按要求将征求意见稿进行了网上公示，公开建设项目相关信息。
在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前在网站进行了报批前公示，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。因此，本次公众参与调查满足有效性要求。
本项目所产生的环境问题，通过采取措施可以得到解决，要求企业保证各项环保措施及风险防范措施正常运行，并加强环境管理和日常监测。公示期间没有收到对本项目持异议的反馈。
[bookmark: _Toc21983]10.8综合评价结论
项目建设符合国家产业政策；符合阜新皮革产业基地一期控制性详细规划；符合园区产业定位要求；经采取报告中提出的各种有效的污染防治和控制措施后，废气、废水和噪声均能够满足相关排放标准要求，固体废物得到妥善处置，环境风险受控；环境影响预测结果表明，本项目对周围环境的影响在可接受范围内；公众对本项目的建设无反对意见；项目综合效益较好。
企业在认真落实报告中提出的各项污染治理措施及风险防控措施，满足环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的前提下，从环保角度，本项目选址合理、建设可行。
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