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一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	丹阜高速阜新段取土场工程

	项目代码
	2607-210921-04-05-178790

	建设单位
联系人
	张鑫
	联系方式
	18524746907

	建设地点
	辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大板镇各力各村、富荣镇宝日殿村、

苍土乡娘娘营子村

	地理坐标
	宝日殿村取土场：E：122度06分50.663秒，N：42度0分46.561秒）

新阜高速公路取土场：122度06分47.578秒，42度0分28.697秒）

各力各村取土场：E：121度53分39.850秒，N：41度56分16.451秒）

娘娘营子取土场：E：122度04分29.562秒，N： 42度1分02.502秒）

	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业-土砂石开采101（不含河道采砂项目）—其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	284900

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建
(扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阜新蒙古族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	阜县发改备【2026】

280号

	总投资

（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	873.45

	环保投资占比（%）
	7.28
	施工工期
	8-18个月

	是否开工
建设
	(否
□是：                             

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，确定本项目是否设置专项评价，具体如下：
表1-1   项目专题设置情况表

专项评价类别

涉及项目类别

本项目

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目不涉及相关评价内容

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

评价范围内不涉及所述环境敏感区

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目不涉及相关评价内容

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

环境

风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目参照土砂石开采项目进行评价。根据上表，不属于需要开展专项评价项目，故本报告不设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无



	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析 

（1）生态保护红线
本项目位于阜新蒙古族自治县富荣镇宝日殿村、大板镇各力各村及苍土乡娘娘营子村，为新阜高速公路项目配套的临时取土场；项目所在地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不在生态保护红线范围内；与生态保护红线关系图详见附图6。

（2）环境质量底线
项目所在区域声环境质量满足相应标准要求，环境空气质量属于达标区。取土过程中产生的扬尘采取环评提出的污染防治措施后，满足环境质量目标控制要求；车辆清洗废水沉淀处理后回用；固体废物全部有效处置。因此，本项目的建设不会改变区域环境质量现状，不会对区域环境质量底线造成影响。
（3）资源利用上线
本项目运输道路降尘用水及车辆清洗用水采用水罐车运输至各取土场；供电依托当地电网供电，用电量不会对区域电网造成较大负荷；各项资源量在区域的可承受范围内，不超越资源利用上线。

（4）环境准入负面清单
目前项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于高速公路配套取土场项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。

2、与阜新市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析
    （1）生态环境管控单元
经“辽宁省‘三线一单’数据应用系统”查询，各取土场涉及的环境管控单元情况见表1-2。

  表1-2   本项目生态环境管控单元情况表
序号
取土场名称
编码
环境管控单元

名称
管控单元

类型
1
宝日殿村取土场
ZH21092110033
阜新蒙古族自治县优先保护区
优先保护区
ZH21092130063
阜新蒙古族自治县一般管控区

一般管控区

2
新阜高速公路取土场
ZH21092110033
阜新蒙古族自治县优先保护区
优先保护区
ZH21092130063
阜新蒙古族自治县一般管控区

一般管控区

3
各力各村取土场
ZH21092110033
阜新蒙古族自治县优先保护区
优先保护区
4
娘娘营子取土场
ZH21092110033
阜新蒙古族自治县优先保护区
优先保护区
ZH21092130063
阜新蒙古族自治县一般管控区

一般管控区

生态环境准入清单

各取土场与《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》相符性分析见表1-3。
  表1-3   与阜新市各环境管控单元准入要求的符合性分析
环境管控单元名称
阜新蒙古族自治县优先保护区
环境管控单元编号
ZH21092110033
管控单元类型
优先保护区
生态环境管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1、禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎
①本项目各取土场施工取土过程中禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；

②根据现场调查，项目所在区域无重要物种；区域内人类活动频繁，野生动物生态习性适应性强，繁殖较快，施工取土不会对其种群造成明显不利影响，且取土完成后野生动物会逐渐恢复其正常生活；

③本项目各取土场严格按照时间节点进行生态恢复，不引进外来物种。

符合

2、保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，防止生态建设导致栖息环境的改变
3、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种
4、禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用
资源开发效率要求
加强流域治理，补充生态用水量

本项目各取土场车辆清洗废水设有沉淀池，经沉淀处理后回用；施工人员生活污水排入临时旱厕，定期清掏清运处理

符合
环境管控单元名称
阜新蒙古族自治县一般管控区

环境管控单元编号
ZH21092130063
管控单元类型
一般管控区

生态环境管控要求
本项目情况

符合性

空间布局约束

1.调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设
本项目各取土场严格控制施工作业区范围，不占用水域，不会影响河道自然形态和河湖水生态功能

符合

2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐
不涉及

/

污染物排放管

控

1.推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。
各取土场施工人员生活污水排入临时旱厕，定期清掏清运处理

符合

2.贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，新建、改建、扩建项目，应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。
本项目位于达标区，施工取土过程中产生的扬尘等污染物采用措施后达标排放

符合

3.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染；严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等
不涉及

/

环境风险防控

加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县、区要制定环境风险管控方案，并落实有关措施
不涉及
/

综上分析，本项目各取土场在施工取土过程中采取的保护措施，满足《阜新市生态环境准入清单(2023年版)》管控要求，满足《阜新市生态环境分区管控动态更新成果》要求。
3、产业政策合理性分析
本项目为高速公路配套取土场项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；且本项目已取得阜新县发展和改革局的备案文件；本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。
4、政策、条例、规范符合性分析
①与《中华人民共和国森林法》相符性分析
对照《中华人民共和国森林法》，分析本项目4处取土场相符性，见表1-4。

表1-4   与《中华人民共和国森林法》符合性分析

《中华人民共和国森林法》

本项目
符合性
第三十八条  需要临时使用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门批准；临时使用林地的期限一般不超过二年，并不得在临时使用的林地上修建永久性建筑物。

临时使用林地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复植被和林业生产条件。

本项目选定的4处取土场临时用地全部占用林地，均已取得阜新县林业局出具的临时使用林地审批同意书，批准的临时用地使用期限为1年、2年，均未超过2年。本次临时用地的用途均为新阜高速提供土方，不会在临时用地上修建永久性建筑物。
符合
综上，本项目选定的4处取土场临时用地使用符合《中华人民共和国森林法》要求。

②与《建设项目使用林地审核审批管理办法》相符性分析

对照《建设项目使用林地审核审批管理办法》，分析本项目4处取土场相符性，见表1-5。

表1-5   与《建设项目使用林地审核审批管理办法》符合性分析
 与《建设项目使用林地审核审批管理办法》
本项目情况

符合性

占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定；

（一）各类建设项目不得使用I级保护林地。

（二）国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用II级及其以下保护林地。

（三）国防、外交建设项目，可以使用II级及其以下保护林地。

（四）县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用II级及其以下保护林地。

（五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用II级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用I级及其以下保护林地。

（六）符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目，可以使用II级及其以下保护林地。   

（七）符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，可以使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内II级及其以下保护林地。

（八）公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目配套的采石（沙）场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行，但不得使用II级保护林地中的有林地。其中，在国务院确定的国家所有的重点林区（以下简称重点国有林区）内，不得使用II级以上保护林地中的有林地。

（九）上述建设项目以外的其他建设项目可以

使用Ⅳ级保护林地。

本条第一款第二项、第三项、第七项以外的建设项目使用林地，不得使用一级国家级公益林地。国家林业局根据特殊情况对具体建设项目使用林地另有规定的，从其规定。

本项目属于高速公路配套的取土场，其中，宝日殿村取土场、新阜高速公路取土场临时占用了III级保护等级林地，各力各村取土场、娘娘营子取土场临时占用了II级保护等级林地，用地类型为一般灌木林地和疏林地。均不涉及有林地、重点国有林区。

符合

第六条 建设项目临时占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的审批权限，由县级以上地方人民政府林业主管部门按照省、自治区、直辖市有关规定办理。其中，重点国有林区内的建设项目，由省级林业主管部门审批。

4处取土场临时占用的林地，均不涉及国有林区，已取得阜新县林业和草原局的临时使用林地审批同意书。

符合

第二十二条 建设项目临时占用林地期满后，用地单位应当在一年内恢复被使用林地的林业生产条件。

县级人民政府林业主管部门应当加强对用地单位使用林地情况的监管，督促用地单位恢复林业生产条件。

各取土场均编制了使用林地恢复林业生产条件和植被方案，待取土作业结束后，将按照恢复方案对取土场进行植被恢复。

符合

由上表可知，本项目选定的4处取土场的临时用地使用符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求。

③与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析

根据《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》，本项目相符性分析见表1-6。

表1-6   与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》
本项目

符合性

深化扬尘污染综合治理。规范施工场地、建筑工地堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理，对长期未开工的建筑工地进行排查建档并采取防尘措施。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。督促贮存易产生扬尘物料的建筑工地依法依规落实密闭、围挡等要求。强化道路扬尘综合整治，持续推进道路清扫保洁机械化作业，完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部、施工工地等城乡重要路段冲洗保洁力度。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达 30%以上；市城区道路机械化清扫率达到85%以上，县城区达到70%以上。

本项目施工取土期间严格按照施工规程规范化作业，降低土方装载高度，避免大风天气作业；合理安排施工工序，减少地表裸露时间；出场运输车辆采用轮胎清洗机方式，防止带泥行驶；运输道路洒水降尘，控制车辆行驶车速；表土堆放等采用防尘网覆盖；使用符合国家标准的机械设备，定期对设备进行维护保养。
符合

综上，本项目各取土场对施工取土过程产生的废气采取了相应的防治措施，符合《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》要求。

④与《阜新市防沙治沙条例》相符性分析

根据《阜新市防沙治沙条例》，本项目相符性分析见表1-7。

表1-7   与《阜新市防沙治沙条例》符合性分析

《阜新市防沙治沙条例》
本项目
符合性
第十三条 在封禁保护区内，禁止一切破坏植被的活动。

在封禁保护区内禁止安置移民。对封禁保护区内的农民，县人民政府应当有计划地组织迁出，并妥善安置。尚未迁出的农民的生产生活，由县人民政府妥善安排。

在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报批。

在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。

在适度利用区内禁止砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物。需要通过平茬等技术措施促进更新的，或者按照治理方案适度利用的，应当遵守有关法律法规和技术规程。

本次选定的4处取土场临时用地，不属于封禁保护区、综合治理区。且取土结束后，将对取土场区域开展植被恢复，不会造成区域的水土流失、沙化加重。

符合
第十七条 禁止开垦草原。对水土流失严重、有沙化趋势、需要改善生态环境的已垦草原，应当有计划、有步骤地退耕还草；已造成沙化、盐碱化、石漠化的，应当限期治理。

本次选定的4处取土场临时用地均不涉及草原，且已取得阜新县林业和草原局的临时使用林地审批同意书。

符合
    综上，本项目选定的4处取土场符合《阜新市防沙治沙条例》要求。




二、建设内容
	地理位置
	本项目选定的4处取土场，分别位于阜新市阜新蒙古族自治县富荣镇宝日殿村（2处）、大板镇各力各村（1处）、苍土乡娘娘营子村（1处），具体位置详见下表2-1。地理位置图详见附图1。
   表2-1   本项目取土场位置一览表

序号

名称

位置

地理坐标范围

1

宝日殿村取土场
阜新县富荣镇
宝日殿村

122°6'50.961"E～122°6'52.933"E，
42°0'57.822"N～-42°0'38.354"N

2

新阜高速公路取土场
阜新县富荣镇
宝日殿村

122°6′39.863″E～122°6′58.157″E，
42°0′22.337″N～40°0′31.426″N

3

各力各村取土场
阜新县大板镇
各力各村

121°53'53.930"E～121°54'02.431"E，41°56'19.570"N～41°56'29.411"N

4

娘娘营子取土场
阜新县苍土乡
娘娘营子村

122°04'43.324"E～122°05'02.038"E，42°01'04.640"N～42°01'20.300"N




尽量减小工程占地和施工活动范围；加强施工人员管理和培训，不得对区域动植物进行滥捕、乱采、乱猎；合理设计工期，避免雨季施工造成水土流失；；区域表土剥离后单独堆存，后续作为取土场内的生态恢复覆土；加强施

	工设备维护和保养，制定并落实水土保持方案；取土结束后，对取土场实施覆土覆植等生态恢复措施，恢复地表植被，恢复林地生产条件


	3、主要生产设备

本项目各取土场主要设备详见表2-4。

表2-4    项目主要设备一览表

工程名称

序号

设备名称

规格型号

数量（台）

主要用途

宝日殿村取土场
1

液压挖掘机
炮锤600型
2

土石方开挖、场地清表、边坡修整
230型
2

750型
2

500型
2

2

轮式装载机
山工50
2

集料装车、便道修整、场地平整
3

自卸运输车
前四后八轮
14

取土料密闭外运至填筑作业点
4

洒水降尘车
农柴
1

场内及运输道路洒水降尘
5

推土机
160型
1

取土场表层推除、土料摊平、便道碾压整形
6

平地机
180型
1

取土区场地精平、施工便道整形修整
7

轮胎清洗机
/

1

出场车辆泥土清洗
新阜高速公路取土场

1

液压挖掘机
炮锤600型
2

土石方开挖、场地清表、边坡修整
230型
2

750型
2

500型
2

2

轮式装载机
山工50
1

集料装车、便道修整、场地平整
3

自卸运输车
前四后八轮
12

取土料密闭外运至填筑作业点
4

洒水降尘车
农柴
1

场内及运输道路洒水降尘
5

轮胎清洗机
/

1

出场车辆泥土清洗
各力各村取土场
1

液压挖掘机
炮锤600型
2

土石方开挖、场地清表、边坡修整
230型
2

750型
2

500型
2

2

轮式装载机
山工50
2

集料装车、便道修整、场地平整
3

自卸运输车
前四后八轮
15

取土料密闭外运至填筑作业点
4

洒水降尘车
农柴
1

场内及运输道路洒水降尘
5

轮胎清洗机
/

1

出场车辆泥土清洗
娘娘营子取土场
1

液压挖掘机
炮锤600型
2
土石方开挖、场地清表、边坡修整
230型
2
750型
2
500型
2
2

轮式装载机
山工50
3

集料装车、便道修整、场地平整
3

自卸运输车
前四后八轮
15

取土料密闭外运至填筑作业点
4

洒水降尘车
农柴
1

场内及运输道路洒水降尘
5
推土机
160型
2

取土场表层推除、土料摊平、便道碾压整形
6
平地机
180型
2

取土区场地精平、施工便道整形修整
7

轮胎清洗机
/

1

出场车辆泥土清洗
4、施工取土方案

项目区以低山丘陵地貌为主，采场区主要为山地取土，均采用台阶式放坡开挖形式。具体如下：

（1）宝日殿村取土场红线占地范围原始地形西高、东低，场地内原始地表标高介于112m～205m之间，场地最大天然高差约93m，整体为单面倾斜丘陵坡面。项目采用台阶式放坡开挖形式，最大开挖9级，边坡开挖坡率自下而上第一至四级采用1:1.25，第五至九级采用1:1.5，每级边坡分级高度8m，平台宽度不小于2m，中部第四级设置不小于4m的宽平台。场区标高变化较大处采用1:2.5～1:5缓坡开挖。开采后坡脚平台标高介于112m～154m之间。

（2）新阜高速公路取土场红线占地范围原始地形西北高、东南低，场地内原始地表标高介于124.17m～157.21m之间，场地最大天然高差约33.04m，整体为单面倾斜丘陵坡面。项目采用台阶式放坡开挖形式，最大开挖5级，边坡开挖坡率自下而上第一、二级1:1.25，第三至五级采用1:1.5，每级边坡分级高度8m，平台宽度不小于2m。开采后坡脚平台标高介于114m～120m之间。

（3）各力各村取土场红线占地范围原始地形西南高、东北低，场地内原始地表标高介于108.83m～207.16m之间，场地最大天然高差约98.33m，整体为单面倾斜丘陵坡面。项目采用台阶式放坡开挖形式，最大开挖8级，边坡开挖坡率自下而上第一至四级采用1:1.25，第五至八级采用1:1.5，每级边坡分级高度8m，平台宽度不小于2m，中部第四级设置不小于4m的宽平台。开采后坡脚平台标高介于200m～202m之间。

（4）娘娘营子取土场红线占地范围原始地形中间高、两侧低，场地内原始地表标高介于77.90m～134.94m之间，场地最大天然高差约57.04m，整体为单面倾斜丘陵坡面。项目采用台阶式放坡开挖形式，西侧山包大取土场最大开挖5级，边坡开挖坡率自下而上第一、二级1:1.25，第三至五级采用1:1.5；东侧山包小取土场（山顶上）最大开挖2级，边坡开挖坡率为1：2.0。每级边坡分级高度8m，平台宽度不小于2m。开采后坡脚平台标高介于82m～92m，105m～120m之间。
5、占地情况及采伐情况
（1）工程占地

本次选定的取土场均为临时占地，4处取土场总占地面积为28.49公顷，具体占地类型详见表2-5。
表2-5   本项目各取土场占地情况表           单位：公顷

占地情况

占地项目名称
数量
土地利用类型及面积
一般灌木林地

疏林地

临时占地
宝日殿村取土场
12.1549

12.1549

0

新阜高速公路取土场
4.3225

4.3225

0

各力各村取土场
3.1683

0.0093
3.1590

娘娘营子取土场
8.8443

0

8.8443
合计
28.49
16.4867
12.0033
（2）采伐情况

本项目选定的4处取土场采伐情况详见表2-6。

表2-6   本项目各取土场采伐树木情况                
项目组成
采伐树木（株）
采伐荆条（丛）

宝日殿村取土场
834

137723

新阜高速公路取土场
246

/

各力各村取土场
238

/

娘娘营子取土场
186
/

6、公用工程

    （1）给水

本项目用水主要为出场车辆清洗用水、运输道路降尘用水以及施工人员生活用水等，其中出场车辆清洗用水、运输道路降尘用水新鲜水用量约为8.224t/d，采用水罐车拉运至各取土场；施工人员生活用水量约为5.45t/d，全部外购桶装水。

（2）排水

本项目运输道路降尘用水全部损耗；出场车辆清洗废水产生量约为2.016t/d，经各取土场内配套的沉淀池沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排；施工人员生活污水产生量约为4.36t/d，排至各取土场临时旱厕，定期清掏清运处理。
（3）供电

本项目用电由当地电网统一供给。

（4）供暖

本项目办公区采用电取暖，生产区不供暖。

7、劳动定员与工作制度

本项目各取土场施工营地、人员配置等设置情况详见表2-7。

表2-7   本项目施工营地、人员配置及工作制度情况表

工程名称

施工营地设置

职工数量

工作制度

宝日殿村取土场
不设置施工营地，仅设置2个集装箱用于现场办公，夜间仅留存一人进行看护
现场管理人员及作业人员总计25人，其中：工程管理与专业技术人员5人、机械设备操作手7人、土方运输作业驾驶员11人、后勤及安保保障人员2人
实行8小时作业制度，夜间不生产
新阜高速公路取土场

不设置施工营地，仅设置2个集装箱用于现场办公，夜间仅留存一人进行看护
现场管理人员及作业人员总计25人，其中管理及技术人员4人、机械操作手8人、运输驾驶员12人、后勤保障人员1人

各力各村取土场

不设置施工营地，仅设置2个集装箱用于现场办公，夜间仅留存一人进行看护

现场管理人员及作业人员总计28人，其中管理及技术人员5人、机械操作手8人、运输驾驶员15人

娘娘营子取土场

不设置施工营地，仅设置2个集装箱用于现场办公，夜间仅留存一人进行看护

现场管理人员及作业人员总计31人，其中：工程管理与专业技术人员5人、机械设备操作手10人、土方运输作业驾驶员15人、后勤及安保保障人员1人

	

	总平面及现场布置
	本项目选定的4处取土场分散布置于新阜高速公路沿线丘陵地带，选址充分利用原有低缓丘陵土体，原生土地利用类型全部为林地。

各取土场均利用周边已有机耕道路，场外不另外设置施工便道；取土土方全部用于新阜高速作为路基填料，不产生弃土方；本项目不设置施工营地。

各取土场内布置有施工作业区、表土堆放区、出场车辆清洗区及集装箱式办公区等，项目不修建永久性建（构）筑物，施工结束后将按规定开展恢复整治工作。工程平面布置图见附图2。


评价因子

	

植被破坏、水土流失等

	

颗粒物

	
			施工机械燃油废气

	NOx、CO、SO2

	废水

	出场车辆冲洗

	车辆冲洗废水

	SS


		施工人员

	生活污水

	COD、BOD5、氨氮、SS等


施工机械作业、车辆运输等

		施工噪声

	Leq
	
	固废

	场地清理

	杂草枯枝

	处置方式合理性


		施工人员
	生活垃圾

	

	3、施工周期
本项目各取土场施工周期详见表2-9。

表2-9   本项目各取土场施工周期
工程名称
施工周期
宝日殿村取土场
总工期24个月，正式开挖取土18个月，每天1班，每班8小时
新阜高速公路取土场
总工期12个月，正式开挖取土8个月，每天1班，每班8小时
各力各村取土场
总工期12个月，正式开挖取土8个月，每天1班，每班8小时
娘娘营子取土场
总工期24个月，正式开挖取土18个月，每天1班，每班8小时

	

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

针对本区生态环境问题，应在搞好自然保护区保护的基础上，进一步扩大保护范围，统筹规划，按低山和平地，核心区和一般区分区实施保护。核心区要按保护区的规定和要求，实行封育保护，恢复生态环境，保护物种资源；一般区要以林为主，林草结合，有封有造；其他低山丘陵区以保护为主，林果合理配置。

	    本项目在施工取土过程中，对区域地表植被会有一定破坏，在取土结束后将种植油松、种植刺槐或爬山虎等，恢复区域植被覆盖率，对区域水土流失和植被覆盖率影响较小，总体来说，项目建设与《辽宁省生态功能区划》相符合。

项目在辽宁省生态功能区划中的位置见图3-2。

[image: image4.png]



图3-2   本项目与辽宁省生态功能区区划位置关系图
（2）土地利用现状

本项目宝日殿村取土场占地面积为12.1549公顷，土地利用类型为一般灌木林地，占比为100%；新阜高速公路取土场占地面积为4.3225公顷，土地利用类型为一般灌木林地，占比为100%；各力各村取土场占地面积为3.1683公顷，土地利用类型为一般灌木林地及疏林地，其中一般灌木林地占比为0.3%，疏林地占比为99.7%；娘娘营子取土场占地面积为8.8443公顷，土地利用类型为疏林地，占比为100%。具体土地利用现状详见表3-1。
表3-1    本项目土地利用现状                

序号

地类

占地面积（hm2）

占比（%）

1

一般灌木林地

16.4867

57.9

2

疏林地

12.0033

42.1

合计

28.49

100

（4）植被类型现状调查

项目区植被类型属华北植物区系与内蒙古植物区系过渡带。乔木主要有落叶松、油松、柞树、蒙古栎、刺槐、杨树等，灌木植被包括榛子、刺梅、丁香、连翘、胡枝子、杜鹃等，主要草种包括野古草、万年蒿、隐子草、早熟禾、黑麦草等。植被分布图详见图3-3。 
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图3-3   评价区主要植被类型图

本项目所在区域陆生环境主要为林地、农田等环境，林地树种包括杨树、樟子松、油松等，以油松为主；灌丛有小黄柳、胡枝子和荆条等；草地建群种有野牯、万年蒿、隐子草、早熟禾、黑麦草等；项目周边农田以玉米旱田为主，未见古树名木或其他珍稀珍贵树种。典型植被图片见图3-4。
   [image: image6.emf]       [image: image7.png]



                     宝日殿村取土场周围植被现状
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新阜高速公路取土场周围植被现状
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各力各村取土场周围植被现状
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娘娘营子取土场周围植被现状
图3-4   本项目各取土场周边典型植被照片

（5）动物资源现状调查

根据野外调查和相关资料统计，项目区域内无濒危、珍稀野生动物，主要有：

兽类：野兔、松鼠、狐狸、鼠等。

鸟类：野鸡、野鸭、燕子、喜鹊、麻雀等。

昆虫类：黄蜂、赤眼蜂、土虫、蛇、蚯蚓、蜥蜴等。

本项目所在区域动物种类较少，动物种群单一，主要以杂食性的鸟类和小型啮齿类野生动物鼠类为多见。经现场踏勘，项目所在区域未发现国家重点保护野生动物及其栖息地、繁殖地、觅食、活动区域、迁徙路径等。

（6）敏感区域现状调查

根据收集到的有关资料和现场调查可知，在本项目评价范围内无自然保护区、森林公园、饮用水源保护区及其他敏感区域。

2、大气环境质量现状

（1）区域环境空气质量

本项目所在区域的环境空气质量现状采用辽宁省阜新生态环境监测中心发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中2025年阜新市市区的监测结果。环境空气质量现状见下表。
 表3-2   阜新市区2025年环境空气污染物监测数据统计表
污染物
年评价
指标
评价标准/（µg/m3）
现状浓度/（µg/m3）
最大浓度占标率/%

超标倍数
达标
情况
PM10

年均值
60

53

88.3
0

达标
PM2.5

年均值
30

28

93.3
0

达标
SO2

年均值
60

13

21.7
0

达标
NO2

年均值
40

20

50.0
0

达标
CO*

百分位数
4000

1300

32.5
0

达标
O3*
160

140

87.5
0

达标
*：CO年评价采用24小时平均第95百分位数；臭氧年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
由上表可知，2025年，阜新市污染物年均浓度值及相应百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，故本项目评价区域为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状

本项目环境空气质量其他污染物TSP现状评价采用阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年8月10日-11日、8月13日对本项目各取土场周边的监测数据。监测点位设置情况详见表3-3。

表3-3   环境空气监测点位基本信息
取土场

监测点
名称
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界
距离/m

宝日殿村取土场
广富营子
TSP

日均值
/

/

新阜高速公路取土场
东北侧

527

各力各村取土场
五家子村

TSP

日均值
东北侧

185

娘娘营子取土场
朋生庙

TSP

日均值
东北侧

36

具体监测数据如下：

表3-4    TSP环境质量现状监测结果表                
监测
点位

污染物

评价标准/（μg/m³）

监测浓度范围/（μg/m³）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

广富营子
TSP

300

145～188

62.7

0

达标
五家子村

TSP
300

142～187

62.3

0

达标
朋生庙

TSP
300

157～168

56.0

0

达标
由表3-4可以看出，项目所在区域TSP浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准限值要求。
3、地表水环境质量现状

本项目各取土场车辆清洗废水经沉淀池处理后回用；施工人员生活污水排入临时旱厕，定期清掏清运处理，不外排。故不开展地表水环境质量现状调查。
4、声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量，采用阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年8月10日-11日对本项目各取土场周边噪声敏感点的监测数据。监测点位设置情况详见表3-5。
   表3-5   声环境监测点位基本信息
取土场

监测点名称
监测因子
相对厂址方位
相对厂界
距离/m

新阜高速公路取土场
广富营子
Leq

东北侧

85

各力各村取土场
五家子村

Leq

东北侧

86

娘娘营子取土场
朋生庙

Leq

东北侧

36

具体监测数据如下：

                表3-6     项目噪声监测结果           单位：dB（A）

采样点位
检测结果   Leq  dB（A）
2026年8月10日
2026年8月11日
昼间
夜间
昼间
夜间
广富营子

43

39

42

39

五家子村

44

40

43

40

朋生庙
40

37

41

38

由监测结果可知，本项目取土场周边敏感点噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。
5、地下水及土壤环境质量现状

（1）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价工作。

（2）土壤

本项目属于土壤生态影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目，区域土壤未发现酸碱化及盐化，属于不敏感区域，可不开展土壤环境影响评价工作。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	目前各取土场均已发生不同程度扰动，随着本项目取土场服务期结束后土地复垦及生态恢复，区域内生态环境逐渐得到恢复。
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图3-5   本项目各取土场现状图


	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》：按照环境影响评价技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。

1、评价范围

（1）大气环境：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），结合评价区域污染气象特征、地形地貌、污染物排放特点及区域环境质量等级，确定大气环境影响评价等级为二级，故大气环境影响评价范围为评价范围以各取土场为中心，边长为5km的矩形区域范围。

（2）地表水环境：本项目无废水外排。生活污水排入临时旱厕，定期清掏；车辆清洗废水经各取土场内配套的沉淀池处理后回用。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，因此本项目不设置地表水评价范围。

（3）地下水环境：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为J非金属矿采选及制品制造54、土砂石开采，类别为Ⅳ类项目，不开展地下水评价工作，不设置地下水环境影响评价范围。

（4）声环境：本项目各取土场区域声环境功能区为1类，项目施工区附近村庄较少，项目取土开采前后噪声级增加量小于 3dB（A），受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定声环境评价工作等级为二级。声环境影响评价范围取各取土场边界外延200m范围。

（5）土壤：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于采矿业-其他，项目类别为Ⅲ类，取土场pH值在6-7之间，为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作，不设置土壤评价范围。

（6）生态环境：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。

本项目主要是在取土开挖过程造成取土场范围内的植被破坏，使项目区植被覆盖率下降，项目建成后，随着林地恢复和植被恢复措施的实施，区域植被覆盖率可以恢复，因此本项目生态影响范围仅为各取土场范围。

2、环境保护目标

根据现场踏勘，本项目各取土场所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区，不涉及饮用水水源地等特殊单位。本项目涉及的环境保护目标详见表3-7。

表3-7    环境保护目标
名称

环境
要素

名称
坐标

保护
对象
保护
内容
环境
功能区
相对
位置
相距矿界距离/m

经度

纬度

宝日殿村取土场及新阜高速

公路取土

场
环境
空气

广富

营子

122.11

7012

42.00

9118

居民区
700人
二类区
东北侧

85

河南

122.10

9577

42.01

9238

散户

12人

二类区

西北侧

504

满有

营子

122.12

4270

42.02

3299

居民区
450人

二类区
东北侧

1118

宝日殿村

122.09

8260

42.00

3713

居民区
1100人
二类区
西南侧

1126

娘娘营子村

122.10

5891

42.02

7017

居民区

1000人

二类区

西北侧

1398

朋生庙村

122.08

6579

42.01

5364

居民区

210人

二类区

西北侧

2094

王庄屯村

122.08

6579

42.01

5364

居民区

1500人

二类区

东南侧

2454

声环境

广富
营子
122.11

7012

42.00

9118

居民区
700人
1类区
东北侧
85

生态

取土场占地范围内省级公益林、植物及其生境、动物及其生境等

各力各村

取土场
环境
空气

东五家子村

121.89

6413

41.93

9707

居民区
810人

二类区

东侧

86

朝阳寺村

121.89

0633

41.94

3611

居民区

1400人

二类区

西北侧

598

下三家子

121.90

2961

41.94

3854

居民区
420人

二类区

东北侧

790

大板村

121.90

2961

41.94

3854

居民区

1600人

二类区

西南侧

1328

前二板

121.89

9002

41.95

7579

居民区

190人

二类区

北侧

2030

白土沟

121.89

6413

41.93

9707

居民区

185人

二类区

东南侧

2095

三家子村

121.86

9117

41.92

6284

居民区

30人

二类区

西南侧

2305

声环境

东五家子村
121.89

6413

41.93

9707

居民区
810人
1类区
东侧
86

生态

取土场占地范围内二级公益林、植物及其生境、动物及其生境等

娘娘营子

取土场
环境
空气

朋生庙村

121.89

6413

41.93

9707

居民区

210人

二类区

东侧

36

押头营子

122.07

1666

42.02

5718

居民区

180人

二类区

北侧

647

红章营子

122.06

5047

42.01

6038

居民区

220人

二类区

西南侧

717

宝日殿村

122.08

0362

42.00

6607

居民区
1100人
二类区
东南侧

1100

娘娘营子村

122.09

1901

42.03

1456

居民区
1000人
二类区
东北侧

1670

三家子村

122.05

1603

42.01

3806

居民区

600人

二类区

西南侧

1853

新房子

122.09

4084

42.03

5177

居民区

126人

二类区

东北侧

2110

王金荒村

122.05

8427

42.00

0827

居民区

700人

二类区

西南侧

2115

大西沟

122.07

0808

42.04

0217

居民区

150人

二类区

北侧

2256

声环境

朋生庙村
121.89

6413

41.93

9707

居民区
210人
1类区
东侧
36

生态

取土场占地范围内二级公益林、植物及其生境、动物及其生境等



	评价

标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气
本项目所在区域为环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求；具体标准值见表3-8。

          表3-8      环境空气质量标准           单位：mg/m3
序号

项目

1小时平均

24小时平均

年平均

执行标准

1

TSP

/

0.3

0.2

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

2

PM10

/

0.12

0.06

3

SO2

0.50

0.15

0.06

4

NO2

0.20

0.08

0.04

5

PM2.5

/
0.06

0.03
6

O3

0.2

0.16（日最大8小时平均）
/

7

CO

10

4

/

（2）环境噪声

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，详见表3-9。

表3-9    声环境质量标准                    单位：dB(A)

区域

声环境功能区类别

标准值（dB）
昼间

夜间

周围敏感点

1类

55

45
2、污染物排放标准
（1）废气

本项目施工取土期间扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值，详见表3-10。

表3-10     施工期扬尘排放浓度限值
监测项目
区域
浓度限值（连续5min平均浓度）
颗粒物（TSP）
郊区或农村地区
1.0

（2）噪声

本项目施工取土期间噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值要求，详见表3-11。

                表3-11     建筑施工噪声排放标准         单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
标准值
70

55

（3）固废

一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》相关要求。

	其他
	本项目施工取土过程中不涉及废水外排；产生的废气污染物主要为颗粒物；故本项目无需申请总量控制指标。



四、生态环境影响分析

1、主要环节和因素


本项目选定的4处取土场占地类型均为林地。取土后，取土场占地会出现坑洼地，取土场设计边坡坡比为1:1.5～1:1.25，在边坡处以及取土场内种植树木和草种，进行生态恢复。取土并生态恢复完成后，会小范围的改变取土场范围内的地形地貌。通过种植树木和草种后，基本不会发生塌陷、滑坡等情况。


本项目占地影响主要来自临时占地影响，即取土场占地影响，4处取土场占地现状均为林地，取土活动结束后，取土场通过复垦、还林等措施予以植被恢复。

    经上述措施处理并进行地表恢复后，本项目临时占地不会改变原有土地利用现状，临时占地环境影响较小。

    （2）对陆生植被的影响分析

    本项目场地清理过程中会砍伐占地范围内的树木，树木减少量见表2-6；表土剥离会破坏地表原有的植被，施工取土过程中会造成地表裸露，造成水土流失和扬尘。项目占地范围内无国家和地方保护级别的古树名木，取土场现状树木以油松为主。随着施工取土结束，首先对取土区域进行表土覆盖，恢复地表植被生长环境，然后进行平整，进行草种种植和树木种植，重建地表植被，区域植被盖度将有所提高；在取土过程中，加大土地复垦力度，边开采边复垦，及时恢复地表植被；复垦为乔木林地的区域栽植油松、刺槐，在林间撒播草籽，提高植被覆盖率。

    综上所述，随着取土结束，在表土回覆后，进行植被恢复，可以恢复植被覆盖情况，基本不会永久性减小区域植被数量，不会改变植物类别，对区域陆生植物的影响较小。

    （3）对陆生动物的影响分析


本工程的建设使原生的地表被征占和使用，导致地表原生地形地貌被破坏、扰动。工程施工加大对地表的扰动，将促使土壤侵蚀的发生发展，对周边环境造成影响。其主要水土流失表现在以下几方面：

    ①本工程施工取土过程中大量的土石方开挖等施工活动使土壤的结构、组成等发生变化，进而影响土壤的抗侵蚀能力，造成新增水土流失。场内施工车辆来往频繁，破坏、占压地表植被，破坏了植被生长并降低了区域内的水土保持功能。

    ②取土开挖过程形成了面积较大的裸露边坡，对区域环境内的原有动植物群落形成破坏，极易发生水土流失。如不及时采取措施或拦挡不到位，在降雨、大风的作用下，项目区及周边区域的水土流失强度会成倍增加，增加了新的水土流失的可能性。

    ③在原生状态下，由于有植被覆盖，原有的土体结构与植被形成相对稳定的结构。各种施工活动造成了施工区域内地表植被的破坏，施工区域周边一定范围的植被也会遭到不同程度的破坏，造成项目区及周边土地退化，土地资源减少，土地生产力降低，生物量减少。

    通过对占地范围内的林地进行表土剥离，采场平台周边布设土质排水沟、设置纵向急流槽，对边坡、台阶、平台进行土地平整并覆土，对平台植乔草绿化，对开挖边坡进行灌木和藤蔓绿化，对台阶植乔木绿化等措施后，可减小取土场开采过程中的水土流失。

    （5）施工期生物损失量
    项目施工将破坏现状地表植被，其生物损失量计算如下：

本工程施工期废气排放主要为施工扬尘、道路运输扬尘以及施工机械燃油废气等。


根据同类项目建设经验，施工区内施工机械、车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的60%以上。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。


上述结果表明，有效的洒水抑尘可以使道路扬尘在20～50m的距离内达到辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）郊区及农村地区1.0mg/m3浓度限值要求，大幅度降低施工扬尘的污染程度，同时，取土场内作业区采取了洒水抑尘措施、出场运输车辆采取轮胎清洗机方式除泥，防止带泥上路，尽量减少运输扬尘对周围环境的影响。


②各声源在预测点产生的合成声级（Leqg）采用以下计算模式：


源强5m处噪值

		贡献

值
	标准

限值


	1

	新阜高速公路取土场
	广富营子
	85

	130

	96

	53.7

	55


	2

	各力各村

取土场
	东五家子
	86

	125

	96

	54.1

	55


	3

	娘娘营子

取土场
	朋生庙村
	36

	280

	96

	47.1

	55



本项目宝日殿村取土场200m范围内不涉及声环境保护目标。由表4-9可知，其余3处取土场施工作业对周边居民点将产生不同程度影响，为减轻施工噪声对声环境敏感点的影响，建设单位应采取必要的噪声防治措施：如尽量采用低噪声机械设备；夜间（22：00~次日6：00）禁止施工；控制施工作业面范围，高噪声施工开挖设备远离声环境保护目标，减少取土开挖作业噪声对周围声环境保护目标的影响。确保各声环境敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

	    （2）生活垃圾

施工期各取土场的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量见表4-10。

表 4-10    施工期施工人员生活垃圾产生情况一览表

来源
产生情况
产生系数
施工人数
产生量

宝日殿村取土场
0.5kg/人·d
25人
0.0125t/d

新阜高速公路取土场
0.5kg/人·d
25人
0.0125t/d

各力各村取土场
0.5kg/人·d
28人
0.0140t/d

娘娘营子取土场
0.5kg/人·d
31人
0.0155t/d

合计

0.0545t/d

由上表可知，本项目施工取土期间生活垃圾产生量共0.0545t/d，经统一收集后运至环卫部门指定的排放地点。

经上述措施处理后，本项目施工取土期间各项固体废物均得到了有效合理的处置和去向，不会对周边环境产生较大影响。
	

	运营期生态环境影响分析
	本项目取土场均为新阜高速施工期配套临时工程，服务期满后即予关闭，不涉及运营期。各取土场施工工期为8~18个月不等，取土作业结束后，立即实施表土回覆与植被恢复工程。经生态恢复后，取土场区域植被覆盖率可有效恢复，地表裸露面积显著减少，水土流失影响将得到有效控制。同时，因取土场周边无地表水体分布，基本不会对地表水环境产生不利影响。运营期（即恢复期）内，取土场无废气、噪声源及固体废物产生，不存在持久性大气或声环境污染，其对周边环境的不利影响随施工期结束而终止。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选定的4处取土场为新阜高速施工期配套临时工程，均已按照相关政策要求取得了阜蒙线林业和草原局临时使用林地审批同意书（详见附件6）；同时，根据阜蒙线林业和草原局使用林地现场查验表可知，本项目选定的4处取土场不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等各级各类自然保护地；不涉及生态保护红线项目。拟占用林地范围内没有重点保护野生动物及其繁殖地和栖息地，没有古树名木和重点保护野生植物；不涉及鸟类重要迁徙通道和迁徙地等区域。具体分析具体见下表。

表4-11    取土场选址合理性分析表

序号

取土场名称

占地面积

临时用地手续办理情况

是否涉及占用生态敏感区

占用林地是否符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求

对周边环境保护目标的影响

1

宝日殿村取土场

12.1549公顷

已取得《临时使用林地审批同意书》（阜县林草许准字〔2026〕3号）

不涉及占用

涉及占用省级公益林，为III级保护林地。符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求。

取土场周围200m范围无村庄等环境保护目标

2

新阜高速公路取土场

4.3225公顷

已取得《临时使用林地审批同意书》（阜县林草许准字〔2025〕6号）

不涉及占用

涉及占用省级公益林，为III级保护林地。符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求
在采取选用低噪声设备，控制施工作业面范围，合理布局高噪声施工取土设备；夜间禁止施工等措施下，对周围噪声敏感点影响较小

3

各力各村取土场

3.1683公顷

已取得《临时使用林地审批同意书》（阜县林草许准字〔2025〕6号）

不涉及占用

涉及占用国家二级公益林，为II级保护林地，用地类型为一般灌木林地和疏林地，不涉及占用有林地。符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求
4

娘娘营子取土场

8.8443公顷

已取得《临时使用林地审批同意书》（阜县林草许准字〔2026〕3号）

不涉及占用

涉及占用国家二级公益林，为II级保护林地，用地类型为疏林地，不涉及占用有林地。符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》要求
综上所述，本项目用地为临时用地，项目环境敏感性相对较低，经采取相应措施后，对周边环境影响在可接受范围内，环境合理可行。




五、主要生态环境保护措施

本项目取土场生态恢复措施包括平台绿化、台阶绿化、坡面绿化。

    （1）平台绿化

坡面绿化
	
		栽植乔木（株）

	撒播早熟禾
	栽植乔木（株）

	坡面植灌木
绿化
（hm²）

	栽植灌木（株）


		油松
	刺槐
	面积
（hm2）

	重量
（kg）

	油松
	刺槐
		紫穗槐
	三叶地锦

	宝日殿村
取土场
	7083

	0

	4.25

	191.25

	1273

	0

	42187

	42187

	42187


	新阜高速公路取土场
	0

	2120

	1.27

	57.23

	0

	521

	19187

	19187

	19187


	各力各村
取土场
	870

	0

	0.52

	23.50

	411

	0

	16554

	16554

	16554


	娘娘营子
取土场
	5265

	0

	3.16

	142.15

	883

	0

	33520

	33520

	33520


	合计

	13218

	2120

	9.20

	414.13

	2567

	521

	111448

	111448

	111448




（5）剥离表土在施工区域内堆放时，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，减少扬尘；

要向受影响的居民和有关单位做好宣传工作；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。
	   （6）加强施工期噪声监测
对于各取土场噪声可能影响的村屯，包括但不限于广富营子、东五家子、朋生庙村，取土施工期间应每月开展1次噪声监测，昼夜各1次，监测点位应设置在与取土场边界最近处或与取土作业集中区最近处居民点，监测与监控周边声环境保护目标是否能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，并及时调整噪声防治措施。

本工程噪声防治措施主要针对施工作业和运输作业，通过规范化作业流程，达到减声降噪的效果，上述措施具有一定的经济合理性和实施可操作性，噪声污染防治措施较为可行。
五、固废污染防治措施

本项目施工取土期间场地清理产生的枯枝杂草以及施工生活垃圾，经收集后统一清运至环卫部门指定的排放地点。施工期固废可得到妥善处置，不会对环境造成影响。
	

	运营期生态环境保护措施
	运营期应明确专人负责取土场恢复区域的日常巡查，建立生态恢复档案，记录植被成活率、补植次数及病虫害发生情况。严禁在恢复区域进行取土、倾倒固废等二次破坏活动，确保生态恢复成果得以巩固。

	其他
	无




生态恢复面积4.3225公顷，采用刺槐 2641株+紫穗槐、三叶地锦各19187株+早熟禾57.23kg

		135.47


		各力各村取土场

	生态恢复面积3.1683公顷，采用油松 1281株+紫穗槐、三叶地锦各16554株+

早熟禾23.5kg

	89.82



生态恢复面积8.8443公顷，采用油松 6148株+紫穗槐、三叶地锦各33520株+早熟禾142.15kg

		240.65


	监测

	废气、噪声等

	施工期监测计划

	3


	合计

	873.45



	
	




六、生态环境保护措施监督检查清单
	    内容   

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求


尽量减小工程占地和施工活动范围；加强施工人员管理和培训，不得对区域动植物进行滥捕、乱采、乱猎；合理设计工期，避免雨季施工造成水土流失；；区域表土剥离后单独堆存，后续作为取土场内的生态恢复覆土；加强施

	工设备维护和保养，制定并落实水土保持方案；取土结束后，对取土场实施覆土覆植等生态恢复措施，恢复地表植被，恢复林地生产条件
	不改变评价区内陆生生态环境
	对未成活树苗及草苗进行补充栽种
	/
	

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	出场车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用；施工生活污水排入临时旱厕，定期清掏清运处理
	废水不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	施工期选用低噪声设备，优化施工方案、合理布置施工机械，禁止夜间施工；合理布设运输车辆路线，途经村庄时，运输车辆采取降速、禁止鸣笛等措施，防止对沿线居民造成影响
	厂界及敏感点噪声贡献值达标
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	严格按照施工规程规范化作业，降低土方装载高度，避免大风天气作业；合理安排施工工序，减少地表裸露时间；出场运输车辆采用轮胎清洗机方式，防止带泥行驶；运输道路洒水降尘，控制车辆行驶车速；表土堆放等采用防尘网覆盖；使用符合国家标准的机械设备，定期对设备进行维护保养
	厂界粉尘达标排放；减小对周边居民等敏感点的影响
	/
	/

	固体废物
	施工生活垃圾、清理过程中产生的杂草枯枝经收集后统一清运至环卫部门指定的排放地点
	不得对环境产生二次污染
	/
	/

	电磁环境
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	制定噪声、大气污染物排放监测计划
	按照监测计划频次执行
	/
	/

	其他
	严格落实施工期废气、废水、噪声及固体废物防治措施，减少或避免对周边生态环境造成环境影响
	/
	/
	/


七、结论
	丹阜高速阜新段取土场工程项目符合国家及地方产业政策，项目周边无重大环境制约因素，具有良好的社会效益；按照相关规定和满足环评提出的各项要求、严格落实污染防治措施和生态保护措施，项目建设污染物可做到达标排放，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设可行。
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附件3：备案确认书
[image: image19.jpg]RF GHEwR By g M5 TR) TE4LEH
BEREE (2026) 2809

FERS: 2607-210021-04-05-178790
ATHARAABERAMA T,

#f (AIFAIFRRLHIE) RESXPRHHEKS. RE (LLRFET
BEARERTRE) REXTENL, BAEKEAXE. MEAEEABT:
- REAE: TFRARLLRERAMAT
Z.BEA%: (AREREERMLHIE)
Z.RRRA: ATEANTARRERAGRARRE M. ERULERH, $1

SRRETH
B, RRARRAE: THERERAS M, HETRHREK 06 EERN KK

BIR. BRE2R. BLS10). REATARESFHLARFRESFRIEREN
f REIERERTA, RLHP. LREH. MBKAHRLETALARES.
E. FERRK: 12000.005 T

F e L LT T T T P e T Py |
FRRBFARAETLANS U TEF6 S RAARRI00LRAN (4), FRAAR
00T F M (4) AL #, HEAREET DRRWRALAN1L R0 ¥ EFEEL:
FEEXE, REPRARBEMERMRIEREN, £5FN, XE, WD, X,
JREBALBXER, PROLEABFRHTEL AN LG LRA VRIS
FEERE, RERRAK. A0, AEXEEAXE, RERARERRE, HOE

BEAREBERTFERHEREERNK, HBRMAEL,

AERERE





附件4：营业执照
[image: image20.jpg]CHEBMNFETN) D BT
i e OB BTN

TR LT ES YEWER
L3 *

S %

[CECE 3= AR

1 weaguny ¥ B #F R
| -2 &)
(F [#)

dLILLYZAVIISIOIZIS
BHEHBIR—H





附件5：新阜高速环评批复
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附件7：临时使用林地审批同意书
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附件8：监测报告
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附图1：地理位置图
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附图2：平面布置示意图
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宝日殿村取土场平面布置图
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新阜高速取土场平面布置图
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各力各村取土场平面布置图
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娘娘营子取土场平面布置图

附图4：评价范围及保护目标图
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宝日殿村取土场及新阜高速公路取土场评价范围及保护目标图
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各力各村取土场评价范围及保护目标图
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娘娘营子村取土场评价范围及保护目标图

附图5：监测点位图
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宝日殿村取土场、新阜高速公路取土场、娘娘营子取土场监测点位图
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各力各村取土场监测点位图

附图6：与阜新市生态保护红线位置关系图
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附图7：分区管控图
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附图8：生态恢复措施图
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宝日殿村取土场生态恢复措施图
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新阜高速公路取土场生态恢复措施图
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各力各村取土场生态恢复措施图
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娘娘营子取土场生态恢复措施图


