建设项目环境影响报告表
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项目名称：年产2.7亿块煤矸石烧结砖生产线及数字化改
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产2.7亿块煤矸石烧结砖生产线及数字化改造项目

	项目代码
	2504-210902-04-02-885787

	建设单位联系人
	李志纲
	联系方式
	15841827777

	建设地点
	辽宁省阜新市海州区原海州矿手选一厂

	地理坐标
	E： 121 度 37 分 35.730 秒，N： 41 度 57 分 17.692 秒

	国民经济

行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30--56.砖瓦、石材等建筑材料制造 303—粘土砖瓦及建筑砌块制造

	建设性质
	□新建（迁建）
(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	阜新市海州区工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	阜海工信备〔2025〕6号

	总投资（万元）
	2200
	环保投资（万元）
	29

	环保投资占比（%）
	1.32
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否
(是：              
	用地（用海）

面积（m2）
	41000

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	                          无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析 

本项目与“三线一单”符合性分析详见表1-1。

  表1-1   本项目“三线一单”符合性分析表
类别

具体内容

符合性

生态保护红线

本项目位于辽宁省阜新市海州区原海州矿手选一厂，规划用地性质为二类工业用地，项目所在地周边无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护目标，不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域范围内，符合生态保护红线要求，与生态保护红线关系图详见附图7。

符合

环境质量底线

项目所在区域声环境质量满足相应环境质量标准要求，环境空气质量属于达标区。本项目污染物能够达标排放，污染防护措施满足环境质量目标控制要求，不会导致区域大气环境恶化，符合环境质量底线要求。

符合

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量电能，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，有效地控制污染。本项目不会突破区域的资源利用上限。

符合

生态环境准入清单

参考国家发改委、商务部、市场监管总局制定的《市场准入负面清单（2025版）》，工信部发布的《淘汰落后产能》公告，生态环境部会同国务院有关部门制定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容，本项目均不在其列。

符合

2、与阜新市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析
根据辽宁省“三线一单”数据应用系统查询结果，项目所在环境管控单元类别为：重点管控单元；环境管控单元编码为：ZH21090220048。对照《阜新市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》，与其符合性分析详见表1-2。

  表1-2   与阜新市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析
环境管控单元编号
ZH21090220048
环境管控单元名称
海州区重点管控区
管控单元分类
重点管控单元
生态环境管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
推动重污染企业退出城市建成区。实施产业升级搬迁，城市建成区禁止新建、扩建能耗高、污染物排放量大的项目
本项目不属于重污染企业，废气污染物经处理后达标排放
符合
污染物排放管控
1.严格控制燃煤项目建设，新增燃煤量必须有明确的煤炭消费总量替代方案
本项目运行过程中依靠煤矸石自身能量自燃
符合
2.不达标区相关污染物根据相关要求实施等量或倍量替代
本项目所在区域属于达标区
符合
3.对单台出力20t/h（14MW）及以上的燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。现有仍保留的20t/h（14MW）以下燃煤锅炉参照执行城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求
本项目不涉及燃煤锅炉
符合
4.新建工业企业应按规划要求引入园区，加强环境管理
本项目在现有厂区进行改扩建，不属于新建工业企业
符合
5.现有企业应开展提标改造，确保工业废气排放满足相关标准要求；现有不符合产业定位的企业应加快转型升级
本项目改扩建后产生的废气经处理后均可达标排放
符合
6.建立重污染产能退出和过剩产能化解机制，对长期超标排放的企业、无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的企业，依法予以关闭淘汰
本项目不属于所述类型
符合
7.提高绿色出行比重，加大公交、出租、物流、邮政、环卫等行业新能源车比例
本项目厂区内运输车辆全部采用电能

符合
8.全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核
本项目原料在封闭的破碎车间内储存
符合
9.严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换
本项目不属于所述行业

符合
10.鼓励工业窑炉使用电、天然气等清洁能源或由周边电厂供热，对无法实现达标排放的砖厂轮式窑予以淘汰
本项目采用隧道窑，运行过程中依靠煤矸石自身能量自燃
符合
11.禁止燃放烟花、爆竹
本项目开工等重要

日期不燃放烟花爆

竹
符合
污染物排放管控
12.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；
本项目产生的生活垃圾统一清运至环卫部门指定的排放场所

符合

13.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
本项目评价范围内不涉及居民区，无需要特殊保护的区域

符合

14.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源
本项目不涉及高污染燃料设施

符合

15.推进污水处理厂和处理设施新、改、扩建工程，进一步提高污水处理设施出水水质。实施污水再生利用，提高污水再生利用率。补齐污水配套管网短板，提升污泥处理处置能力，推进雨污分流
本项目不产生工业废水

符合

环境风险防控
加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力
本项目不属于化工企业
符合
资源开发效率要求
/

/

/

综上所述，本项目的建设符合《阜新市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》管控要求。

3、产业政策合理性分析
本项目采用煤矸石、粉煤灰、炉渣等大宗固体废物制砖，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用中煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，符合国家的产业政策。

4、与省、市政策/规划符合性分析
本项目辽宁省及阜新市相关政策/规划符合性分析详见表1-3。

表1-3   与省、市政策/规划符合性分析表
项目

内容或要求

本项目情况

符合性

《“十四五”噪声污染防治行动计划》

严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效
本项目针对运营期设备噪声采取有效防治措施，确保厂界噪声达标排放；同时将噪声防治措施纳入“三同时”验收当中

符合

《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》

加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局
根据前文分析本项目与生态环境准入清单相符，不涉及阜新市生态保护红线
符合
着力打好重污染天气消除攻坚战；实施大气减污降碳协同增效行动

本项目原料制备粉尘经布袋除尘器进行处理；隧道窑焙烧废气采用SNCR脱硝+双碱法湿式脱硫进行处理，确保污染物达标排放；本项目施工期按要求采用扬尘管控措施

符合

加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控

《阜新市“十四五” 生态环境保护规划》

加强扬尘、裸露土地综合

治理。全面加强各类施工

工地、道路、料场堆场、

裸地和露天矿山扬尘精

细化管控，实施网格化降

尘量监测考核。严格施工

扬尘监管，建筑工地做到

“六个百分百”

本项目采取有效措施

控制施工期扬尘污染

符合

《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》

推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求
根据前文分析本项目与生态环境准入清单相符，不涉及阜新市生态保护红线
符合

深化扬尘污染综合治理。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。督促贮存易产生扬尘物料的建筑工地依法依规落实密闭、围挡等要求

本项目采取有效措施
控制施工期扬尘污染
符合

5、与工业窑炉相关政策符合性分析
本项目与工业窑炉相关政策符合性分析详见表1-4。

表1-4   与工业窑炉相关政策符合性分析表
项目

内容或要求

本项目
符合性

《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）
加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能
本项目属于改扩建项目，且配套高效的污染治理措施；
本项目运行过程中依靠煤矸石自身能量自燃，不涉及燃料
符合
加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）
符合

《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 （辽环函〔2020〕29号）
严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。新（改、扩）建工业炉窑以及工业炉窑搬迁改造项目在满足产业政策的前提下，按照相应行业排放标准的特别排放限值和污染治理要求，同步设计、安装污染治理设施

符合

对以煤、重油、石油焦、渣油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）

符合

6、选址合理性分析
本项目位于辽宁省阜新市海州区原海州矿手选一厂，占地原为阜新腾达实业有限公司所属。根据《阜新市国土空间总体规划（2021-20235）》，本项目用地性质为二类工业用地，所在地块符合规划要求，本项目与国土空间规划位置关系图详见附图5。

本项目周围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区，不涉及文物保护单位、饮用水水源地。本项目符合阜新市“三线一单”生态环境分区管控要求；拟采取的污染防治措施可将对环境的影响降至最低，可为环境所接受。

综上，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

常温常压下为无色、无味的针状或棱柱状晶体，工业或农业用尿素因含少量杂质，常呈白色、半透明或淡黄色的颗粒状；极易溶于水，溶解时吸收大量热量，使溶液温度降低；可溶于甲醇、乙醇、甘油等极性有机溶剂，难溶于乙醚、氯仿等非极性溶剂；熔点为132.7℃，超过熔点后持续加热，尿素会发生分解，生成氨气、二氧化碳等物质；密度约为1.335g/cm3。在废气脱硝工序中，尿素是选择性非催化还原法（SNCR）和选择性催化还原法（SCR）的常用还原剂，核心作用是通过热解或水解生成氨气，再与废气中的氮氧
化物发生还原反应，将其转化为无污染的氮气和水，实现脱硝目的
	

	物料平衡：
    本项目物料平衡详见表2-7。
表2-7   物料平衡一览表

投入

产出

名称

数量（t/a）

名称

数量（t/a）

煤矸石

960000

实心标准砖

675000

粉煤灰

144000

地面落尘

13.457

炉渣

96000

除尘器收集粉尘

29.59

加湿及配料用水

111744

湿砖坯边角料

12000

地面落尘

13.457

废砖坯

24000

除尘器收集粉尘

29.59

不合格废产品

13500

湿砖坯边角料

12000

脱硫废渣

4865.4

废砖坯

24000

焙烧废气

495.342

不合格废产品

13500

有组织粉尘

0.299

脱硫废渣

4865.4

无组织粉尘

1.864

点燃煤灰渣

8.02

水蒸气

111744
燃烧损失量

524510.515

合计

1366160.467

合计

1366160.467
6、劳动定员及生产制度

职工人数：厂区现有职工70人，本次改扩建后新增20人，共90人，均不在厂区内食宿。

生产制度：改扩建后年工作天数330天，破碎车间采用两班工作制，其余生产均采用三班工作制，每班8h。

7、平面布置

本项目改扩建后除部分车间建筑面积增加外，基本维持现有厂区平面布局。厂区总平面布置依据场址地形实际情况，本着因地制宜，相对集中，利于实现生产现代化，工艺流程科学化，厂内运输方便化，便于充分发挥项目功能和方便管理的原则进行设计。

根据工艺流程，厂区由西向东分别布置破碎车间、陈化车间、成型车间/隧道窑/卸砖线、存坯车间等；办公区及出入口位于厂区东北侧，各功能区区分明确，各功能区之间相互隔离，相对独立。平面布置能够满足生产工艺、原料输送、环境保护以及安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要。

总体而言，项目平面布置合理。
8、配套设施
给水：本项目改扩建后全厂用水量约为118924.2t/a，由现有厂区自打水井供给，能满足本厂区生活需要，企业已取得取水证

排水：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏。

供电：本项目改扩建后全厂年用电量约为450万kWh，由园区供电统一供给。
供暖：本项目生产车间无需供暖，办公区采用电取暖。


	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期主要在现有厂区生产车间的基础上进行扩建，施工内容主要为场地平整、主体结构施工及设备安装等环节，施工期工艺流程及污染物产生节点详见图 2-1。
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图2-1   施工期工艺流程及产污节点图

2、运营期工艺流程及产污节点

本项目改扩建后生产工艺与现有厂区生产工艺一致。工艺流程简述如下：

（1）原料卸料

本项目原料煤矸石、块状粉煤灰、炉渣等采用封闭式汽车运输进厂，在破碎车间内进行暂存，厂区内不设原料储存库。此过程会产生卸料粉尘。

（2）原料制备

原料制备设置在破碎车间内，采用破碎筛分工艺。煤矸石、块状粉煤灰、炉渣等原料用铲车直接送入板式给料机中，板式给料机按工艺要求定量给料，物料经过除铁器后经皮带输送机上运到破碎机进行破碎，破碎后的原料输送到圆滚筛进行筛分，大块物料返回至破碎工段进一步破碎，筛下物通过密闭传送带进行下一道工序。此过程会产生原料制备粉尘、设备噪声、除铁杂质等。

（3）陈化

破碎筛分后的煤矸石、炉渣以及粉煤灰等进入双轴搅拌机中按原料配比进行第一次加水搅拌，含水率达到15~17%，湿混后的物料进行堆存陈化。物料陈化时间一般不少于3天。经陈化后的原料颗粒易疏解，原料中的水分均匀化程度提高，提高了原料的成型性能。本工序所用物料含水，搅拌过程基本不产生粉尘，无组织颗粒物排放可忽略不计；搅拌机等设备运转中会产生噪声。

（4）搅拌挤出成型

经过陈化的物料运到成型车间的箱式给料机处定量分配，然后向生产线的强力搅拌机给料。原料通过二次加水、搅拌，使其水分控制在17%左右，物料性能满足成型需要。陈化后的原料含水率较高，搅拌过程基本不产生粉尘，无组织颗粒物排放可忽略不计。

挤出成型采用国内先进的、适合全煤矸石制砖的、高挤出压力、高真空度的双级真空挤出机。挤出的泥条经全自动切条切坯系统切割成所需规格的砖坯，并对坯体进行刮削、倒角等处理后，由自动码坯机组将坯体码放到窑车上，在湿坯贮存段存放。湿砖坯边角料由带式输送机送回双级真空挤出机再次挤出成型。以上两个系统全部采用程控机控制，机械化、自动化程度高，性能先进可靠，生产能力大，达到国际同行业的先进水平，领先国内同行业。该系统可切、码多种规格尺寸的坯体，可在窑车上码多种形式的码坯方式。此过程中会产生设备噪声、湿砖坯边角料等。

（5）隧道窑干燥焙烧

装有湿坯的窑车运送到进车端摆渡车上，通过自动定位步进机将窑车顶入干燥窑内进行干燥。干燥热源来自隧道窑烟热、余热，主要是通过引风机将焙烧段和冷却段的高温烟气由两侧风道引至干燥窑段，干燥砖坯。干燥好的砖坯通过干燥窑出口牵引机、摆渡车、外置液压顶车机将窑车送入焙烧窑进行焙烧，干燥废砖坯重新进入板式给料机。

本项目隧道窑焙烧采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料。但需要一定量的煤来引燃，使窑内温度达950-1000℃，引燃煤以后，依靠煤矸石等原料自身的能量进行自燃，进行充分燃烧。通过出口拉引机将载有经过焙烧的砖的窑车拉引到出车端摆渡车上，通过回车牵引机将载有砖的窑车运送到卸砖段，焙烧废砖坯重新进入板式给料机破碎作为原料使用。

此过程会产生隧道窑焙烧废气、废砖坯、设备噪声等。

（6）卸砖、检验

本项目采用人工及机械结合的卸砖方式，产品检验合格后堆至卸砖线暂存，不合格产品重新进入板式给料机破碎作为原料使用。

生产工艺流程及产污节点详见图2-2。
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图2-2   本项目生产工艺流程及产污节点图

2、产污节点分析
本项目的产污节点见表2-8。
    表2-8    项目生产工艺产污节点一览表
项目
产污工序
污染物
污染因子

污染防治措施
废气
原料卸料
卸料粉尘

颗粒物

全封闭车间+洒水降尘
原料制备

原料制备粉尘

颗粒物

集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
隧道窑干燥焙烧

隧道窑焙烧废气

颗粒物、SO2、NOx、氟化物

SNCR脱硝+双碱法脱硫+35m高排气筒

隧道窑点火
引燃煤燃烧废气

颗粒物、SO2、NOx
通过35m高排气筒排放

原料运输

车辆运输扬尘

颗粒物

苫布覆盖+地面硬化+洒水降尘
废水
职工生活
生活污水

pH、CODCr、BOD、氨氮、SS、TP、TN
排入厂区防渗化粪池，定期清掏
噪声
生产设备
设备噪声

等效连续A声级

选用低噪声设备，采取降噪、隔声、减振措施
固废
原料卸料及制备

车间降尘

全部重新进入搅拌机回用于生产
原料制备

除铁杂质

外售综合利用

搅拌挤出成型

湿砖坯边角料
返回挤出机再次挤出成型
隧道窑点火
灰渣

作为原料回用于生产
隧道窑干燥焙烧
废砖坯

废气治理

除尘器收集粉尘

全部重新进入搅拌机回用于生产
废布袋

收集后由物资公司回收处理
脱硫废渣

作为原料回用于生产
成品检验

不合格产品

作为原料回用于生产


	与项目有关原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况
阜新金杰再生资源回收有限公司成立于2019年1月，现有项目环保手续履行情况详见表2-9。
表2-9   现有环保手续一览表
类别

项目名称
批复名称及文号
时间
环评

循环经济工程年处理60万吨煤矸石综合利用项目环境影响报告表
关于《循环经济工程年处理60万吨煤矸石综合利用项目》审批意见（阜环海审表〔2019〕7号）
2019年6月3日

验收

循环经济工程年处理60 万吨煤矸石综合利用项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表

循环经济工程年处理60万吨煤矸石综合利用项目阶段性竣工环境保护验收意见

2019年11月26日
环评

循环经济工程年处理60万吨煤矸石综合利用项目环境影响报告表
关于《阜新金杰再生资源回收有限公司循环经济工程年处理60万吨煤矸石综合利用项目环境影响报告表》的批复（阜环海审〔2021〕6号）
2021年12月29日
验收

循环经济工程年处理60 万吨煤矸石综合利用项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表
循环经济工程年处理60万吨煤矸石综合利用项目阶段性竣工环境保护验收意见
2022年6月5日
排污许可

阜新金杰再生资源回收有限公司排污许可证
证书编号：91210902MA0YE3BN08001Y
2022年4月26日
2、现有工程污染物排放情况
（1）废气

①有组织废气

现有项目破碎车间设有布袋除尘器，原料制备过程中产生的粉尘由集气罩收集后通过1台布袋除尘器处理，处理后通过15m高DA001排气筒排放；隧道窑干燥烧结过程中产生的烟尘、SO2、NOx、氟化物等污染物经SNCR脱硝系统+双碱法脱硫系统处理后通过35m高DA002排气筒排放。

目前厂区DA002排气筒设有在线监测系统，本报告收集现有厂区近期（2026年5月-2026年7月）的在线监测数据如下：

表2-10   现有项目隧道窑DA002排气筒在线监测排放数据统计
序号

污染物
平均排放浓度监测结果（mg/m3）
实测值

折算值

1

颗粒物

7.416

11.91

2

二氧化硫

57.75

90.799

同时，厂区近期例行监测数据统计情况详见表2-11。

表2-11   厂区有组织废气例行监测数据统计情况
类别
污染物名称
排放浓度/速率范围
排放

限值
单位
监测时间
DA001
颗粒物
18.4~20.6

30

mg/m3
2025年3月22日
DA002
氟化物

2.65-2.79

3

mg/m3
2026年6月17日-19日

②无组织废气

本项目针对无组织粉尘，企业采取地面硬化、车间封闭、对工作场地和运输道路洒水抑尘等控制措施。收集沈阳卓奇环境检测有限公司于2026年6月17-19日对厂区无组织废气的监测数据，详见表2-12。

表2-12   厂区无组织废气例行监测数据统计情况
类别
污染物名称
排放浓度/速率范围
排放限值

单位
无组织废气

TSP
0.097-0.187

1.0

mg/m3
氮氧化物

ND

/

mg/m3
二氧化硫

ND

0.5

mg/m3
氟化物

0.002-0.0032

0.02

mg/m3
由表2-10～表2-12可知，现有厂区有组织及无组织污染物排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单相关浓度限值要求。
    （2）废水

    现有厂区不产生生产废水；现有厂区职工人数为70人，生活污水产生量约为924t/a，排入厂区防渗化粪池，定期清掏。
    （3）噪声

现有项目噪声源主要为各类生产设备，主要通过采取建筑隔声和基础减振等措施降低项目噪声源对周围环境的影响。收集沈阳卓奇环境检测有限公司于2026年3月18日对厂界噪声的监测数据，详见表2-13。

   表2-13    噪声检测结果
采样点位
检测结果   Leq
2026年3月18日
昼间
夜间
东厂界
57

44

南厂界
56

43

西厂界
55

43

北厂界
53

42

由监测结果可知，现有厂区四周厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

    （4）固体废物

现有厂区实际未产生废机油等危险废物。产生的固体废物主要为车间地面落尘、除尘器收尘、除铁器杂质、湿砖坯边角料、废砖坯、不合格产品、脱硫废渣、点燃煤灰渣及生活垃圾等，其中除铁器杂质外售综合利用，其余固废均回用于生产；职工生活垃圾统一清运至环卫部门指定的排放场所。
    （5）现有厂区污染物汇总情况

厂区现有项目污染物统计情况详见表 2-14。 

                        表2-14   现有污染物汇总                 单位：t/a
种类
污染物名称
现有工程排放量（废水、固废产生量）
备注

废气
颗粒物
12.474

来自于验收数据

SO2
107.4744

NOx
42.372

氟化物
2.0

废水
生活污水
924

/

固废
危险废物
废机油
0t/a

厂区车辆全部采用电能；车间设备维修全部外委，不产生废机油
一般固废

地面落尘
1.32

来自于验收数据，固废名称进行适当调整；目前厂区不合格产品全部回收利用

除尘器收尘

67.32

除铁器杂质

0.66

湿砖坯边角料
3557.4

废砖坯

3557.4

不合格产品

5507.7

脱硫废渣

3366

点燃煤灰渣

5.346

生活垃圾
生活垃圾
8.25

/

3、与项目有关的主要环境问题及“以新带老”整改措施
目前厂区破碎车间未完全封闭，本次改扩建拟扩建破碎车间，并将破碎车间全封闭。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境
1、区域环境空气质量
本项目所在区域的环境空气质量现状采用辽宁省阜新生态环境监测中心发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中2025年阜新市市区的监测结果。环境空气质量现状见下表。
 表3-1   阜新市区2025年环境空气污染物监测数据统计表
污染物
年评价
指标
评价标准/（µg/m3）
现状浓度/（µg/m3）
最大浓度占标率/%

超标倍数
达标
情况
PM10

年均值
60

53

88.3
0

达标
PM2.5

年均值
30

28

93.3
0

达标
SO2

年均值
60

13

21.7
0

达标
NO2

年均值
40

20

50.0
0

达标
CO*

百分位数
4000

1300

32.5
0

达标
O3*
160

140

87.5
0

达标
*：CO年评价采用24小时平均第95百分位数；臭氧年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
由上表可知，2025年，阜新市污染物年均浓度值及相应百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，故本项目评价区域为达标区。
2、其他污染物环境质量现状
本项目环境空气质量其他污染物TSP现状评价引用《阜新发电公司四期2×350MW热电联产机组灰库、渣库建设项目环境影响报告表》中辽宁北方环境检测技术有限公司于2024年2月26日至2月28日对其厂址处的监测数据，该点位位于本项目西北侧约2.87km处，可满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。具体监测数据如下：

表3-2    TSP环境质量现状监测结果表                
监测
点位

污染物

评价标准/（μg/m³）

监测浓度范围/（μg/m³）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

阜新发电公司灰渣库厂址
TSP

300

84~96

32

0

达标
由表3-2可以看出，项目所在区域TSP浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准限值要求。

二、地表水环境

本次地表水环境质量现状评价引用辽宁省阜新生态环境监测中心发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中2025年细河高台子断面的监测数据，详见表3-3。
表3-3    2025年细河高台子断面监测结果         单位：mg/L
参数
CODcr

高锰酸盐指数
BOD5
氨氮
总磷
年均值
17.5

4.4

3.0

0.55

0.095

由表3-3监测结果可知，细河高台子断面各污染物年均浓度符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
三、声环境

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需开展环境质量现状调查。

四、地下水、土壤环境

本项目改扩建后各区域采用相应的防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进行现状调查。

五、生态环境

本项目为污染影响类项目，在现有厂区范围内进行改扩建，评价范围内无生态敏感目标，故未开展生态现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于辽宁省阜新市海州区原海州矿手选一厂，厂界外500m内无环境空气及声环境保护目标；周围无自然保护区及风景名胜区，无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无重要旅游资源及文物保护单位，无重要的珍稀保护动植物分布，厂址地下没有文物。本项目涉及的环境保护目标详见表3-4。
表3-4    环境保护目标
环境

要素

名称

保护

对象

相对

位置

相距

距离

环境功能区

地表水

黑水河

河流

南侧

1110m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
细河

河流

西侧

3380m

地下水

项目所在地及周边潜水含水层地下水
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
土壤

项目占地范围内建设用地

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
生态

项目所在地及周边生态环境
生态环境质量不降低



	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气
（1）施工期
扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642

-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值，详见表3-5。
                         表3-5    扬尘浓度排放限值              单位：mg/m3
监测项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物（TSP）
农村及郊区

1.0

（2）运营期
本项目运营期废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单污染物排放限值要求，具体如下：

          表3-6   本项目有组织废气排放标准限值    单位：mg/m3
生产过程

最高允许排放浓度

污染物排放监控位置

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物 

（以 NO2计）

氟化物

（以F计） 

原料燃料破碎及制备成型

30

/

/

/

车间或生产设施

排气筒

人工干燥及焙烧

30

150

200

3

         表3-7   本项目无组织废气排放标准限值     单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

总悬浮颗粒物

SO2
氟化物

无组织废气

1.0

0.5

0.02

二、废水
本项目无生产废水外排，职工生活废水排入厂区防渗化粪池，定期清掏。

三、噪声
（1）施工期

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，即昼间70dB（A）、夜间55 dB（A）。

（2）运营期

本项目运营期四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB
12348-2008）2类标准限值，具体见表3-8。   
表3-8     工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）
区域

类别
噪声标准
昼间
夜间
四周厂界

2类

60

50

四、固体废物
一般固体废物执行辽宁省《关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》相关要求。

	总量

控制

指标
	“十五五”期间国家对化学需氧量、总磷、挥发性有机物、氮氧化物等四种主要污染物实行总量减排控制计划。结合企业污染物排放情况，确定企业总量控制因子为氮氧化物。

本项目改扩建完成后年产27000万块标准砖，隧道窑烟气依托现有SNCR脱硝+双碱法湿式脱硫装置处理后，通过1根35m高排气筒排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中3031粘土砖瓦及建筑砌块制造续表3，氮氧化物产生系数为8.16kg/万块标砖，SNCR处理效率取50%，则氮氧化物排放量为：

27000×8.16×10-3×（1-50%）=110.16t/a。

现有厂区氮氧化物总量指标共有61.2t/a，故本次改扩建后需新增NOx控制指标48.96t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、废气

施工期产生的扬尘污染是影响周围环境空气的主要问题，其来源主要产生于以下几方面：地面的平整；土石方的挖掘扬尘；建筑材料（水泥、砂子、细石子等）的搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；往返车辆产生的道路扬尘及车辆尾气等。为了降低项目施工期扬尘的影响，评价要求建设单位提出具体的环保措施，具体措施包括：
（1）加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。
（2）施工场地依法依规落实密闭、围挡等要求，其高度不得低于2.5m。
（3）施工场地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水抑尘，保证地面湿润，不起尘。
（4）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理，在工地内存放，应当采取覆盖防尘网或防尘布，洒水等措施；
（5）建筑垃圾、工程渣土等在48h内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。
（6）设置运输车辆冲洗装置，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。
（7）建筑施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容，扬尘污染防治措施要根据施工标段，进行针对性设计。
（8）大风干燥天气需加强洒水和喷雾频次，减少对周围居民区的影响。
（9）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，尽可能使用气动和电动车辆，减少车辆尾气影响。
施工过程中应严格执行上述抑尘措施，确保满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。
二、废水

施工期生产废水主要有施工废水以及施工人员产生的生活污水等。施工废水中污染物成分主要有SS（泥沙）、石油类等。施工单位在厂区设有临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后，可用于场地施工洒水抑尘。施工期产生的生活污水依托现有厂区防渗化粪池进行处理。
因此施工期废水不会对周边地表水环境产生明显的影响，且施工期废水具有一定的暂时性特点，随着施工期的结束，施工期废水产生的影响将不复存在。
三、噪声

施工期主要噪声源有机械设备噪声和交通噪声。机械设备噪声主要由推土机、搅拌机等多种机械设备发出的；交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生。机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着施工期的结束而消失。此外，交通噪声还具有流动性的特点。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械设备噪声，其强度与机械设备的功率、工作状态等因素有关。

针对以上施工特点，施工期声环境保护应采取以下措施：

（1）合理安排施工进度和作业时间，禁止夜间施工，以减轻项目施工期声环境影响，如有其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。

（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于远离场界且对场界外造成影响小的地点。

（3）建议施工单位使用低噪音、低能耗的环保型施工机械。

（4）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（5）施工人员在高噪音环境下，每人每天工作时间不超过6h，并配备必要的防护用品。

通过合理安排施工时间，避免施工噪声夜间扰民；同时做好降噪措施，将施工噪声降到最低等方法，可以将施工期噪声值对周围环境敏感点的影响降至最小。采取以上措施后，施工期噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求，对周围声环境影响不大。

四、固废

施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。其中建筑垃圾集中清运至政府指定地点统一处理；施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱内，由市政环卫部门统一清运处理。

为进一步严格控制本项目施工期固废对周围环境的影响，评价建议采取以下防治措施：

（1）运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面；

（2）建筑材料堆场、施工场地、施工车辆通道等每天洒水3～5次，以减少扬尘；

（3）建设过程中产生的建筑垃圾可回用部分用于铺设地基、平整场地，剩余部分运至指定的建筑垃圾排放场所处置。

（4）装修过程中产生的废油漆桶、废涂料、废含油手套等有害垃圾委托有处置资质单位处理。

采取上述措施后施工期产生的固体废物对周围环境的影响可以接受，且本项目施工期较短，随着施工期结束，施工期影响随之消失。


二氧化硫（窑炉）

		千克/万块标砖
	122.4

	

氮氧化物（窑炉）

		千克/万块标砖
	8.16

	

	本项目扩建后标准砖产能为27000万块砖/年，则隧道窑焙烧烟气中烟尘产生量约为175.5t/a、SO2产生量为3304.8t/a、NOx产生量约为220.32t/a。

②氟化物

根据环办函〔2009〕1218 号《砖瓦工业大气污染物排放标准》编制说明中表 4-3：砖瓦企业调查数据表中氟化物的平均浓度为0.5mg/m3。根据表4-1，隧道窑烟气产生量约为410400万m3/a（518181.82m3/h），则氟化物产生量约为2.052t/a。

本项目拟对现有废气治理措施进行改造，增大风机风量及排气筒内径，设计风机风量约为52万m3/h，扩建后能够满足全厂运行需要。产生的隧道窑烟气依托现有SNCR脱硝+双碱法湿式脱硫装置处理后，通过1根35m高排气筒排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中3031粘土砖瓦及建筑砌块制造续表3废气治理措施去除效率，SNCR脱硝效率取50%，双碱法脱硫效率取90%；同时双碱法具有协同除尘性能，参照《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T 42264-2022），协同除尘效率取70%。隧道窑工作时间为7920h，则隧道窑焙烧烟气中烟尘、SO2、NOx、氟化物排放量分别为52.65t/a、330.48t/a、110.16t/a、2.052t/a；排放速率分别为6.65kg/h、41.73kg/h、13.91kg/h、0.259kg/h；排放浓度分别为12.79mg/m3、80.25mg/m3、26.75mg/m3、0.50mg/m3。

（4）引燃煤燃烧废气

隧道窑焙烧采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料，但需要一定量的煤来引燃，改扩建后隧道窑用煤量约为15t/次，每年1次。项目使用燃煤量较少且为优质煤，经计算可知，点火时SO2产生量约为 0.084t/次， NOx产生量约为0.041t/次，产生烟尘量为0.135t/次（参照热力锅炉无烟煤-层燃炉计算参数），引燃煤燃烧废气各污染物排放量较小，通过隧道窑排气筒排放，对环境空气影响不大。

（5）车辆运输扬尘

车辆行驶中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，按下列公式计算：
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式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，t；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

本工程原料运入量、产品运出量共约187.5万t/a，每天运输总量为5682t左右，需要载重为60t的汽车95辆·次/d。项目车辆在厂区行驶距离按0.5km、行驶速度取10km/h，道路路况表面粉尘量以1.2 kg/m2计算，则车辆运输扬尘量约为8.42t/a。通过加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度。外运车辆采用密闭篷布全覆盖，严禁超载、沿途抛洒；同时厂区道路须全部水泥硬化，对路面实施洒水抑尘，采取以上措施后，抑尘效率可达80%，则车辆运输扬尘无组织排放量约为1.684t/a。

本项目废气污染物产排情况及治理措施见表4-2。
表4-2   项目废气污染物产排及治理措施情况表

产污环节

编号

污染物种类

污染物

排放
形式

治理设施

污染物

产生
量（t/a）

产生
浓度（mg/m3）

收集效率、治理工艺去除率

是否为可行技术

排放量（t/a）

排放
浓度（mg/m3）

卸料

/

颗粒物

12

/

无组织

全封闭车间+洒水降尘

是

1.2

/

原料制备

DA

001

颗粒物

29.889

377

有组织

集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（除尘效率99%）

是

0.299 

3.77

/

颗粒物

3.321

/

无组织

全封闭车间

是

0.664

/

隧道窑焙烧

DA

002

烟尘

175.5

42.53

有组织

SNCR脱硝+双碱法脱硫（脱硝效率50%、脱硫效率90%、除尘效率70%）
是
52.65

12.79

SO2
3304.8

802.5

330.48

80.25

NOx

220.32

53.5

110.16

26.75

氟化物

2.052

0.50

2.052

0.50

引燃煤燃烧

DA

002

颗粒物

0.135t/次

/

有组织

/

/

0.135t/次

/

SO2
0.084t/次

/

0.084t/次

/

NOx

0.041t/次

/

0.041t/次

/

车辆运输

/

扬尘

8.42

/

无组织

苫布覆盖+地面硬化+洒水降尘

是

1.684

/


	

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、排放口基本情况

本项目改扩建完成后废气排放口基本情况见表4-3。
表4-3   排放口基本情况

污染源

类别

参数

破碎车间
排放口名称

制砖破碎筛分排气筒

排放口编号

DA001

排放口类型

一般排放口

排气筒高度

15m

排气筒内径

0.6m

坐标

121°37'25.50"、41°57'10.91"

烟气温度

20℃
排放标准

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单
隧道窑
排放口名称

脱硫塔排气筒

排放口编号

DA002

排放口类型

一般排放口

排气筒高度

35m

排气筒内径

4m

坐标

121°37'21.79"、41°57'5.26"

烟气温度

100℃
排放标准

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单
3、本项目废气达标情况分析

①本项目破碎车间DA001排气筒颗粒物排放浓度约为3.77mg/m3；隧道窑DA002排气筒烟尘、SO2、NOx、氟化物排放浓度分别为6.38mg/m3、80.25mg/m3、26.75mg/m3、0.50mg/m3。各污染物排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单有组织排放限值要求。

②本项目无组织颗粒物排放量为1.864t/a，二氧化硫及氟化物均有组织排放，经大气扩散后厂界处污染物浓度可符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单无组织排放限值要求。
4、本项目废气治理措施可行性分析

（1）布袋除尘器

布袋除尘器工作原理包含过滤和清灰两部分。过滤是指含尘气体中颗粒物的惯性碰撞、重力沉降、扩散、拦截和静电效应等作用结果。布袋过滤捕集颗粒物是利用滤料进行表面过滤和内部深层过滤。清灰是指当滤袋表面的粉尘积聚达到阻力设定值时，清灰机构将清除滤袋表面灰尘，使除尘器保持过滤与清灰连续工作。

（2）双碱法脱硫

本项目双碱法脱硫设施对焙烧烟气进行处理。隧道窑烟气从塔底进入吸收塔，在塔内布置若干层、数十只喷嘴，喷出细微液滴雾化均布于塔内，烟气与吸收液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2和烟尘被充分吸收和黏附，达到脱除SO2和烟尘的目的。经洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经塔上部进入烟囱排入大气。吸收液经塔内气液接触去除SO2后，进入塔底循环区，经过循环泵，部分循环吸收液返回塔上部循环使用，部分进入再生池再生（在池内与配置好的石灰乳液进行再生反应），再生后的吸收液进入沉淀池进行沉淀处理，上层清液进入清液池，补入NaOH后，由泵打入塔顶部循环使用。沉淀渣在沉淀池中分离出来，主要成分为CaSO3、CaSO4、及脱除的烟尘等。
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图4-1  双碱法脱硫除尘工艺流程

（3）SNCR脱硝

SNCR脱硝技术是将NH3、尿素等还原剂喷入与NOx进行选择性反应，不使用催化剂，属于炉内脱硝。本项目还原剂选用尿素，该方法是把含有NHx 基的还原剂喷入炉膛温度为850℃～1100℃的区域后，迅速热分解成NH3和其他副产物，随后NH3与烟气中的NOx 进行反应而生成N2。典型的SNCR系统由还原剂储槽、多层还原剂喷入装置及相应的控制系统组成。将喷氨点布置在分离器可以使氨与烟气很好地混合，同时分离器内的温度也在最佳反应温度范围内。项目脱硝装置内的自动化控制系统，通过控制尿素液的喷射量来控制氨的产生量。
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图4-2  SNCR 脱硝工艺流程图

（4）污染防治措施可行性

本项目隧道窑烟尘初始浓度42.53mg/m3＜100mg/m3，初始颗粒物浓度较低，根据《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T 42264-2022）6.2.3.1“焙烧及干燥工序采取湿法脱硫时，根据烟气及废气状况，宜选用湿法脱硫协同除尘、协同处置氟化物技术来满足颗粒物及氟化物排放要求。”故本项目隧道窑烟尘采用双碱法脱硫协同处理。

同时本项目生产过程中破碎筛分工序采用布袋除尘器进行处理，隧道窑废气采用SNCR脱硝+湿式双碱脱硫进行处理，为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）污染防治可行技术。

综上所述，本项目采取的废气处理措施可行。

5、非正常工况

本项目非正常工况主要考虑配套的废气处理设施达不到应有处理效率，最不利废气处理效率按0计，非正常工况条件下，污染物排放情况详见表4-4。

表4-4   污染源非正常工况排放量核算表
污染源

非正常
原因

污染物

排放
浓度mg/m3
排放速率kg/h

单次持续时间h
年发生
频次

应对措施

DA001

废气治理设施异常
颗粒物

377

5.66

1h

不大于

1次
停产维修
DA002

废气治理设施异常

烟尘
175.5

22.16

1h
不大于

1次
停产维修
SO2
3304.8

417.27

NOx

220.32

27.82

氟化物

2.052

0.259

由上表可知，非正常工况下，污染物得不到有效处理，各类污染物浓度明显增加，对环境影响较大，企业应加强对设备的日常管理和维护保养，保证设备的良好性能，正常运行环保设施，减少非正常工况的发生频次和持续时间。

6、废气自行监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）及厂区现有项目监测方案，改扩建后厂区废气监测计划见下表。

表4-5   运营期废气监测方案
监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

DA001

颗粒物

1次/年

《砖瓦工业大气污染物排放标准》

（GB29620-2013）及其修改单

DA002

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

自动监测

氟化物

1次/半年

厂界

颗粒物、二氧化硫、氟化物
1次/年
二、废水

1、废水产排情况

本项目改扩建后用水主要为喷淋加湿用水、生产配料用水、脱硫除尘系统用水、洒水降尘用水、绿化用水及职工生活用水等。

（1）喷淋加湿用水

本项目在陈化前，需要加水喷淋，物料含水量需控制在12%左右。本项目煤矸石消耗量为960000t/a，含水率约为9.36%；粉煤灰及炉渣消耗量为240000t/a，含水量按1%计，则喷淋加湿用水量为51744t/a（156.8t/a）。此部分水全部进入原料，无废水产生。

（2）生产配料用水

根据生产工艺要求，在进入搅拌机后需要加水进行配料搅拌，本项目加湿后原料含水率为12%，干燥前湿砖坯含水率约为17%，据此核算，项目配料用水量为60000t/a（181.82t/d），这部分水全部进入砖坯，经干燥窑干燥和隧道窑烧结后全部蒸发耗散。

（3）脱硫除尘系统用水

本项目设1套双碱脱硫装置，隧道窑配套脱硫塔用水进入沉淀池处理后循环使用。根据《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T 42264-2022）表2主要技术指标，双碱法液气比应>2L/m3，本评价取2.4L/m3。本项目烟气产生量约为1243.64万m3/d，则双碱法脱硫装置脱硫液循环体积流量为24872.8m3/d。蒸发量按循环水量的0.05%计，则脱硫除尘系统用水量约为12.44t/d（4105.2t/a），无废水外排。

（4）洒水降尘用水

本项目厂区道路等需定期喷淋洒水抑尘，根据现有工程用量，扩建后全厂用水量约为3t/d（990t/a），该部分用水全部损耗，无外排。

（5）绿化用水

本项目绿化面积1000m2，绿化用水按4L/（m2·d）计，绿化天数150d，则用水量为4t/d，600t/a，绿化全部使用新鲜水，绿化用水全部消耗，无废水产生。

（6）职工生活用水

本项目改扩建后新增职工20人，全厂共90人。用水量按50L/人•d计，则新增用水量为1.0t/d（330t/a），全厂职工用水量为4.5t/d（1485t/a）。生活污水量按80％进行估算，则新增生活污水约0.8t/d（264t/a），全厂生活污水量为3.6t/d（1188t/a），排入厂区防渗化粪池，定期清掏。

本项目用排水情况见表4-6。

表4-6    本项目改扩建后用排水情况统计表
用水项目
用水
循环水量
排水
备注
t/d

t/a
t/d

t/a

t/d

t/a

喷淋加湿用水
156.8

51744

0

0

0

0

全部进入原料
生产配料用水
181.82

60000

0

0

0

0

全部蒸发
脱硫系统用水
12.44

4105.2

24872.8

8208024

0

0

部分损耗
洒水降尘用水

3

990

0

0

0

0

全部损耗

绿化用水

4

600

0

0

0

0

全部损耗

职工生活用水
4.5

1485

0

0

3.6

1188

排入厂区化粪池，定期清掏
小计
362.56

118924.2

24872.8

8208024

3.6

1188

—
2、水平衡

本项目水平衡图详见图4-3。
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图4-3   水平衡图
3、水环境影响分析

综上分析，本项目喷淋加湿用水及生产配料用水在隧道窑干燥焙烧过程中全部以水蒸气的形式逸出；脱硫系统的脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。各再生池、沉淀池内上清液全部循环使用，排至循环系统内；洒水降尘及绿化用水全部蒸发损耗。因此本项目生产过程中无废水外排。

产生的生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，对地表水环境影响较小。

三、噪声

1、噪声源及噪声源强

本项目改扩建完成后噪声主要来自各生产设备及风机等，类比同类企业相关设备噪声源强范围，本项目主要设备噪声声级见表4-7及表4-8。
表4-7   本项目噪声源强调查清单（室内声源）         
建筑物名称

声源设备名称

声功率级/dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行

时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

/dB（A）

X

Y

Z

破碎车间

给料机1
75
基础减振+厂房隔声
6.6

8.7

1.2

8

51.9

昼间
16
35.9
给料机2

75
6.6

16

1.2

14

47.1

昼间
16
31.1
给料机3

75
6.6

23

1.2

8

51.9

昼间
16
35.9
破碎机1

80
30

16

1.2

7

58.1

昼间
16
42.1
破碎机2
80
30

25

1.2

14

52.1

昼间
16
36.1
破碎机3

80
30

34

1.2

8

57.0

昼间
16
41
圆筒筛1

80
54

21

1.2

7

58.1

昼间
16
42.1
圆筒筛2

80
54

29

1.2

15

51.5

昼间
16
35.5
圆筒筛3

80
54

37

1.2

15

51.5

昼间
16
35.5
圆筒筛4

80
54

46

1.2

7

58.1

昼间
16
42.1
DA001风机

85

67

39

1.2

15

51.5

昼间

16

35.5
陈化车间

搅拌机

85

基础减振+厂房隔声

110

67

1.2

19

54.4

昼夜

16
38.4
成型车间

给料机1
75

基础减振+厂房隔声
182

-31

1.2
8

51.9

昼夜

16
35.9
给料机2

75

190

-30

1.2
16

45.9

昼夜

16
29.9
给料机3

75

198

-30

1.2
9

50.9

昼夜

16
34.9
搅拌机1

80

180

-10

1.2
8

56.9

昼夜

16
40.9
搅拌机2

80

188

-10

1.2
16

50.9

昼夜

16
34.9
搅拌机3

80

196

-9

1.2
9

55.9

昼夜

16
39.9
挤出机1

80

177

11

1.2
8

57.0

昼夜

16
41
挤出机2

80

185

12

1.2
16

50.9

昼夜

16
34.9
挤出机3

80

193

13

1.2
9

55.9

昼夜

16
39.9
存坯车间
布坯机1

80

基础减振+厂房隔声
232

-8

1.2
12

53.4

昼夜

16

37.4
布坯机2

80

259

-5

1.2
12

53.4

昼夜
16
37.4
布坯机3

80

285

-1.6

1.2
12

53.4

昼夜
16
37.4
步进机1

80

228

19

1.2
40

43.0

昼夜
16
27
步进机2

80

255

22

1.2
40

43.0

昼夜
16
27
步进机3

80

281

26

1.2
40

43.0

昼夜
16
27
隧道窑

风机1

85

基础减振+厂房隔声
167

26

1.2
64

43.9

昼夜
16
27.9
风机2

85

165

33

1.2
54

45.3

昼夜
16
29.3
风机3

85

163

57

1.2
44

47.1

昼夜
16
31.1
风机4

85

162

68

1.2
34

49.4

昼夜
16
33.4
风机5

85

291

51

1.2
64

43.9

昼夜
16
27.9
风机6

85

290

62

1.2
54

45.3

昼夜
16

29.3
风机7

85

288

72

1.2
44

47.1

昼夜
16
31.1
风机8

85

287

83

1.2
34

49.4

昼夜
16
33.4
注：以破碎车间西南角为（0，0）点
表4-8   本项目噪声源强调查清单（室外声源）         
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行

时段

X

Y

Z

声压级/dB（A）
距声源距离/m
1

DA002

风机
/
323

25

1.2

90

1

基础减振、隔声板/罩、加强设备维护
昼夜

注：以破碎车间西南角为（0，0）点
2、降噪措施

建设项目应重视噪声的污染控制，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下：

①项目选用低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

②合理布局：合理布局，降低本项目噪声对周围声环境的影响。

③各设备设置配套减振措施：根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声及空气动力性噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采取隔声、减振等方式进行降噪处理。通过安装减震垫、隔声板/罩等措施来达到降低噪声的目的。

④定期对各类机械设备进行维护、保养，使其保持良好的运行状态。

上述措施均为噪声治理常用措施，为可行技术。经以上噪声治理措施后，综合降噪效果可以达到10-20dB（A）以上。
3、预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。参照附录，工业噪声预测计算模式：
（1）室内声源等效室外
所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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中：[image: image9.jpg]LT}



—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB； 

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 

N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式： 

[image: image10.jpg]Lyi(T) = Liy(D) ~ (TL+6)




式中：[image: image11.jpg]Lyy(T)



—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
[image: image13.jpg]L,(r)= L, (1)~ Ay + Apim + Ay + Ay + Ari.)




在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
①点声源的几何发散衰减
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: image14.jpg]L,(r)=L,(r0)—201g(r/ ;)




如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效公式为：
[image: image15.jpg]L,(r)=1,(r)-201g(r/)-11




如果声源处于半自由声场，则等效公式为：
[image: image16.jpg]L,(r)=1,(r)=201g(r/7,)~8




②面声源的衰减
当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10 lg(r/r0)]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20 lg(r/r0)]。
（3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
[image: image17.jpg]z 017,
I, =101g(>" £,1078)
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
[image: image18.jpg]I, =101g(10 o 410715 )




式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb---预测点的背景值，dB（A）。
4、预测结果

本项目改扩建完成后现有部分生产设备布局发生变化，本报告以全厂设备贡献值进行评价。根据项目所处的地理位置及厂区平面布置情况，主要噪声源与厂界距离经衰减计算后，预测项目产噪区域到达各厂界的噪声贡献值，详见表4-9。

表4-9   噪声预测结果
方位
东
南
西
北
破碎车间

距离

289m

12m

35m

19m

预测值（dB（A））
7.2

27.7

18.4

23.7

陈化车间

距离（m）
184m

17m

24m

18m

预测值（dB（A））
0

13.7

10.7

13.2

成型车间

距离（m）
114m

5m

37m

107m

预测值（dB（A））
6.5

33.7

16.3

7.1

存坯车间

距离（m）
9m

10m

63m

112m

预测值（dB（A））
23.4

22.5

6.5

1.5

隧道窑

距离（m）
70m

76m

120m

52m

预测值（dB（A））
3.0

2.3

0

5.6

DA002

风机

距离（m）
42m

37m

238m

170m

预测值（dB（A））
42.5

43.6

27.4

30.4

贡献值

昼间（dB（A））

42.5

44.1

28.3

31.3

夜间（dB（A））

42.5

44.0

27.8

30.5

本项目破碎车间夜间不生产。由表4-9可知，本项目改扩建完成后运行时四周厂界昼夜间噪声全厂贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5、噪声自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测方案见表4-10所示。
表4-10    运营期噪声监测方案
监测内容
监测点位
监测项目
监测频次
执行标准
噪声
东、西、南、北厂界
[dB（A）]

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
四、固体废物

1、固体废物产生及处置情况

本项目营运期固体废物主要为除尘器收集粉尘及地面落尘、废布袋、除铁杂质、湿砖坯边角料、废砖坯、不合格产品、脱硫废渣、点燃煤灰渣及职工产生的生活垃圾等。

（1）除尘器收集粉尘及地面落尘

本项目破碎车间设有布袋除尘器，对原料给料、破碎、筛分等过程产生的粉尘进行收集处理；同时本项目破碎车间为全封闭式，部分粉尘会沉降在车间地面。经计算，除尘器收集粉尘量为29.59t/a，地面落尘量为13.457t/a，该部分粉尘全部重新进入搅拌机回用于生产。

（2）废布袋

本项目运营期定期对布袋除尘器进行检查，发现破损的布袋进行更换，废布袋产生量约为0.1t/a，属于一般工业固废，收集后由物资公司回收处理。

（3）除铁杂质

本项目原料制备过程中设有除铁器除杂，类比现有项目，改扩建后除铁杂质产生量约为2.1t/a，外售综合利用。

（4）湿砖坯边角料

本项目生产过程中切块工序会产生湿砖坯边角料，产生量按原料的1%计，本项目原料用量为1200000t/a，则湿砖坯边角料产生量为12000t/a，返回挤出机再次挤出成型。

（5）废砖坯

本项目在隧道窑干燥及焙烧的过程中会产生废砖坯，产生量按原料的 2%计，本项目原料用量为1200000t/a，则废砖坯产生量约为24000t/a，作为原料回用于生产。

（6）不合格产品

本项目成品砖重量约为675000t/a，项目废品率为2%，则废品砖重量为 13500t/a，作为原料回用于生产。
（7）脱硫废渣

本项目采用双碱法净化烟气中的二氧化硫，石灰耗量约为2862t/a，根据生产实际中的统计数据，考虑需加入相应损耗及原材料利用率，加入石灰的量与最终脱硫石膏的产生量约为1:1.7，因此本项目脱硫废渣产量约为 4865.4t/a，作为原料回用于生产。
（8）点燃煤灰渣

在生产过程中引燃隧道窑用煤量约15t/次，则产生的灰渣约为8.02t/次，作为原料回用于生产。

（9）生活垃圾

本项目改扩建后新增职工20人，全厂共90人。生活垃圾量按每人每天0.5kg计，年工作330d，则改扩建后新增生活垃圾量约为3.3t/a，全厂生活垃圾量为14.85t/a，统一清运至环卫部门指定的排放场所。
根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年）确定一般固废代码。本项目固体废物产排及治理措施见表4-11。
表4-11   项目固体废物产排及治理措施情况表

产污
环节

名称

物理性状

废物
类别

代码

产生量t/a
主要
成分

利用处置及去向

利用及处置量t/a
原料卸料及制备

地面降尘
固态

一般

废物
SW17

900-099-S17
13.457

煤矸石粉体等

重新进入搅拌机回用于生产
13.457

废气

治理

除尘器收尘

固态
一般
废物
SW17

900-099-S17

29.59

煤矸石粉体等

29.59

废布袋

固态

一般

废物

SW59

900-009-S59
0.1

含粉尘

由物资公司回收处理

0.1

脱硫废渣

固态

一般

废物

SW17

900-099-S17

4865.4

硫酸钙等

作为原料回用于生产

4865.4

原料

制备

除铁杂质

固态

一般

废物

SW59

900-009-S59
2.1

铁

外售综合利用

2.1

搅拌挤出成型

湿砖坯边角料
固态

一般

废物

SW17

900-099-S17
12000

煤矸石等

返回挤出机再次挤出成型

12000

隧道窑干燥焙烧
废砖坯

固态
一般
废物
SW17

900-099-S17
24000

煤矸石等

作为原料回用于生产

24000

点火

灰渣

固态
一般
废物
SW17

900-099-S17
8.02

煤灰

8.02

成品检验

不合格产品

固态
一般
废物
SW17

900-099-S17
13500

煤矸石等

13500

职工

生活

生活垃圾

固态

/

SW64

900-099-S64

14.85

纸屑、塑料袋等

统一清运至环卫部门指定的排放场所

14.85

2、环境管理要求
本项目在车间内部设有一般固废暂存区，按照辽宁省《关于加强全省一般工业固废废物环境管理工作的通知》中的具体要求如下：

1）做到防渗漏、防扬撒处理，避免对环境造成二次污染。

2）固废临时储存间基础必须防渗，当天然基础层饱和渗透系数≤10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。

3）为加强监督管理，贮存场按GB15562.2设置环境保护图形标志。

4）当天然基础层不能满足②条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
3、合理性分析

本项目固体废物做到及时收集，妥善处理，符合关于固体废物处置的相关规定，本项目固体废物均得到合理处理处置，因此固废处置措施是可行的，对周边环境影响较小。

五、地下水和土壤

（1）污染环节分析
土壤污染途径主要包括大气沉降、地面漫流和垂直入渗，地下水污染途径主要包括可能会发生污染物/原辅料跑冒滴漏的工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物。

项目排放的涉及大气沉降的污染物主要为氟化物、二氧化硫、氮氧化物等，通过干、湿沉降方式进入周围土壤环境，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。在对废气处理区域等污染源采取防腐防渗措施后，正常工况下，项目生产对土壤环境影响较小。

项目无废水外排，正常情况下无明显的地下水、土壤污染途径。事故状态下，脱硫塔循环水池防渗层破裂，导致脱硫液泄漏污染地下水及厂区周围土壤环境。

（2）污染防治措施
主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行分区防控。具体分区及防渗措施见下表：
表4-12   分区防渗一览表
防渗分区
厂内区域
防渗技术要求
重点防渗区
脱硫塔循环水池
厂区已按要求进行防渗：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s

一般防渗区
生产车间生产区域、化粪池
等效黏土防渗层Mb≥ 1.5m，K ≤ 1×10-7cm/s
简单防渗区
其他区域
一般地面硬化
（3）影响分析
本项目产生的废气经处理后高空排放，且本项目废气不涉及重金属及持久性土壤污染物，不会对土壤质量产生明显恶化影响。

综上所述，通过采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。

六、环境风险

1、环境风险识别

本项目所涉及物料主要为煤矸石、粉煤灰、炉渣等原料，不属于易燃易爆、有毒有害的风险物质，同时现有厂区车辆全部采用电能；车间设备维修全部外委，不产生废机油。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，涉及的风险物质主要为隧道窑烟气中的二氧化硫及氮氧化物等，经处理后直接排放，不在厂区内存储，本报告对环境风险进行简单分析。

2、影响途径

本项目生产过程中风险源识别见下表。

表4-13   建设项目环境风险识别表
序号

危险单元

主要危险物质

环境风险类型

后果分析

1

车间库房

氢氧化钠等

泄漏
有强烈刺激和腐蚀性，影响人群健康

2

脱硫塔循环水池

含药剂废水

泄露

因循环水池、管道破裂、连接器件的损坏导致含药剂废水渗漏污染土壤及地下水

3

排气筒

SO2、NOx、氟化物等

事故排放

对周围环境空气质量造成严重污染

3、防范措施

本项目环境风险防范措施如下：

①脱硫塔循环水池、车间库房等按要求做防渗防腐处理，并加强日常管理、巡查维护，排查隐患。

②对废气处理措施进行定期检修，确保废气处理装置的正常运行。

③各工艺单元及建筑物依据相关规范设置防雷、防静电设施。

④生产车间设置明显的禁止烟火标志。按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。

⑤建立安全环保管理机构，配备管理人员，承担公司的安全环保工作。

⑥加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。
4、结论

本项目在加强管理、完善应急处理措施的前提下，事故发生的概率很小，本项目的环境风险可以接受。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单

	
	DA002
	烟尘、SO2、NOx、氟化物等
	SNCR脱硝+双碱法脱硫+35m高排气筒
	

	
	无组织
	颗粒物等
	全封闭车间+洒水降尘等
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、

SS、NH3-N、TP、TN等
	防渗化粪池
	综合利用

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选择低噪声低振动设备、基础减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	车间内部设有一般固废暂存区

	土壤及地下水
污染防治措施
	采取分区防渗措施；其中脱硫塔循环水池按重点防渗区进行防渗；生茶车间、化粪池等按一般防渗区进行防渗；其余等按简单防渗区防渗

	生态保护措施
	加强绿化

	环境风险
防范措施
	①脱硫塔循环水池、车间库房等按要求做防渗防腐处理，并加强日常管理、巡查维护，排查隐患。

②对废气处理措施进行定期检修，确保废气处理装置的正常运行。

③各工艺单元及建筑物依据相关规范设置防雷、防静电设施。

④生产车间设置明显的禁止烟火标志。按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。

⑤建立安全环保管理机构，配备管理人员，承担公司的安全环保工作。

⑥加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。



	其他环境
管理要求
	（1）项目验收
项目配套环保设施竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。
项目总投资2200万元，环保投资29万元，占总投资的1.32%，具体环保投资见下表5-1：
 表5-1   项目竣工环境保护“三同时”验收及环保投资估算一览表
类别
项目
治理措施
本次新增内容
投资

（万元）

废气

原料制备粉尘

在新增设备上方增加集气罩，依托现有布袋除尘器+1根15m高排气筒
在新增设备上方增加集气罩
5

隧道窑焙烧废气
SNCR脱硝系统+双碱法湿式脱硫塔+1根35m高排气筒
对现有脱硫塔进行改造，增加排气筒内径及风机风量

20

废水
生产废水

脱硫塔循环水池
不变

/

生活污水
依托现有厂区防渗化粪池
不变

/

噪声

设备噪声

选择低噪声低振动设备、基础减振、隔声等
新增噪声基础减振措施等

2

固废

车间内部设有一般固废暂存区
新增

2
合计

29

（2）排污许可制度
建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可管理。
（3）环保台账制度
厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料。
（4）报告制度
企业应定期向当地政府生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于生态环境部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业生产工艺发生重大改变等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地生态环境部门申报，并请有审批权限的生态环境部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向生态环境部门报告。
（5）污染治理设施的管理、监控制度
本项目必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。
（6）自行监测制度
根据该项目排污特点和实际情况，项目正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理设施的运行情况、废气无组织排放的达标情况和噪声排放的达标情况。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。
具体监测因子和监测频次详见主要环境影响和保护措施章节。
（7）污染源排放口规范化
各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管生态环境部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。
在厂区噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。
表5-2  本项目环境保护图形符号表
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
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噪声排放源
表示噪声向
外环境排放
表5-3  环境保护图形标志的形状及颜色表
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色



六、结论
	阜新金杰再生资源回收有限公司年产2.7亿块煤矸石烧结砖生产线及数字化改造项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中鼓励类项目，符合国家产业政策；项目用地性质为二类工业用地，符合用地规划；对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了相应的处理处置措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小；项目建设和投运不会改变区域的环境功能，环境风险水平可接受；在全面落实各项污染防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	12.474
	15.475
	0
	52.949
	12.474
	52.949
	+40.475

	
	SO2
	107.4744
	183.6
	0
	330.48
	107.4744
	330.48
	+223.0056

	
	NOx
	42.372
	61.2
	0
	110.16
	42.372
	110.16
	+67.788

	
	氟化物
	2.0
	0
	0
	2.052
	2.0
	2.052
	+0.052

	废水
	生产废水及生活污水
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	地面落尘
	1.32
	0
	0
	13.457
	1.32
	13.457
	+12.137

	
	除尘器收尘
	67.32
	0
	0
	29.59
	67.32
	29.59
	-37.73

	
	除铁器杂质
	0.66
	0
	0
	2.1
	0.66
	2.1
	+1.44

	
	湿砖坯边角料
	3557.4
	0
	0
	12000
	3557.4
	12000
	+8442.6

	
	废砖坯
	3557.4
	0
	0
	24000
	3557.4
	24000
	+20442.6

	
	不合格产品
	5507.7
	0
	0
	13500
	5507.7
	13500
	+7992.3

	
	脱硫废渣
	3366
	0
	0
	4865.4
	3366
	4865.4
	+1499.4

	
	点燃煤灰渣
	5.346
	0
	0
	8.02
	5.346
	8.02
	 +2.674

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.10
	0
	0.10
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2：项目确认书
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附件3：备案确认书
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附件4：营业执照
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附件5：用地协议
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附件6：环保手续
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附件7：煤质化验单
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附件8：例行监测报告
[image: image54.jpg]220612080099

oA

7Q2026061207 (ko) 001

B L SFRE AL T

R A AT BT A7)

R 28





[image: image55.jpg]Qi

85 202026061207 4> o0t

E ]

I AR SR SR B T RN 4 1 2 B
B, K CMA BEAL.
20 AL WA N R
3v TS APUROER, MR, R AR
R T R & 55
A AHE R UL 20 TIRBSHONSAT R, 3 FEHEJ R 00REfh,
AR RN, RO ROMH I S, (R
SPBIRRAR i
S5 BEHMAERREAFAIL, TSRS LI EAA RN
SHERAD) AR T, TR RTINS P2
6 AL FRIAHHHTA AR BB S TR B AL

3
N

LI e T P
L
ks PRI X 1691 4 102

02431175100




[image: image56.jpg]samann

1 KRS RS

FICIAL S ST R

R

R 13470526639

ST SIS ARA RIS, ARSI T 2026 06 1 16 Faf
ARSI MM TISRIY, T 2026 06 1 17:19 FIRFERIER TH

W KR, ARSI IR X SH, BN <
e

85, Zos081207 (1) 001

2. RWER
.
#21 WS
wnnn o wman | wwer | mans
s wew e wawnw | X z
Ty e e
S Y Wity kit F) LIES s
3, BB RS RE
B 51
ESTI P TS
s ] wwnn v Txames | wm
e
R T T M A P
cxmar ik | ot
s
N i e
TR RTRAN TR ey
o aisiad BRI H) 4822000 B SR ""?ﬁ“‘;’ﬂmﬂ”“ ok
SR Wi AR T S
% husiind RS BRI H) 479-2009 BIEAH il oy
R o e s | RO
mars o i

ik U LB AR .

LT

A2 &




[image: image57.jpg][z

1 Zowamera ) o0

4. BRGR
A1 BRI R
SR RMEE R LK
Fed1 IR
aeen o R o) -
waws | oo | sowm | woow | —
Wk | muo | ww | wen | nen
! xn = . -
R - e e T
W s
s =
42 EASUE RN R
SR 42
a2 BWER
R comuin
wan "
an At T s
s | w0 | wowor [ w0 | vowor | 1w [ oo | v | v
8T s | v [ | 0 [ wowws | 0 [ mows | @ [
o | w0 | v | [ oo | w5 [ moww | e
s | w0 | oo | o oo | w0 | o | w0 e
xuun [ ooow | o [ owow | o | mwow | o | wsow | w0 |mew
oo | w0 | swmo | W | oo | o | oson | o [mew
o | o | oo | o | oo | W | o | w0 e
i [wowr | o | oo | o [ oo | W | ooswr | w0 |mew
o | w0 [owon | w0 [ o | wa [ e | 0 e
o | 2 [[oiwos | 30 [[sowes | 32 [mee| 0 [
i 2 303 30 BOWOS. 3 ym'
e o | 20 | oo o | 25 | e
soa | 23 | oo | a0 [ sown | 50 || 21 |

T RN RN R, ND IR,
mamman





[image: image58.jpg][ senmneem
Sl 55, zquas0s v (1) o0

S T E KR R

.
0 e smaa
© xaman

ﬂﬁﬁ'ﬂl)u?}({(? mesnns S A gu;w\%r
BUEREM: dol % d Ao R
s

FrEr e




[image: image59.jpg]LA U )

GG HIJC20250322006

BB AT RE R RA R
HMERM: 2025 F4 H9H

WONTE: AEMES. RASE B
R EATH

1




[image: image60.jpg]. IR G EORICMA S
BT, s AL
U PR R A SEDTE

SRS, R T2
. Al AR S FR A
Mkt R ROESE «
A R R A SO i SRR e
HORSL
WP AR, FATAIRIEAEN ROt
A RRRIFE

5 T BELAR

MR T RERIARFEA T
IR PR ITRAG SRR 10 5
Aegp i 024-72693008

mails Intyje@163.com

R, TR AL





[image: image61.jpg]A RRER AR EAT

L HICS02005 wiw s

R | SROANERRAIHRAT
AR W,
WA [ EASER. SRR, KA. BR. K
RN, SRS A R

AR 71 R
r2
BRSNS KIS LR 10w R
K2R 0n 800
Ko TR 100 KL
K4 ER 0n SR 15
T, SURWT M i
S A ke
ST Lt
ST it

Rirs |

AR N1 R, SRENG %
K | AR 1R, WRENIK
R, R, B SR

s | SRS AR it 20
TR | s s i o013
R | X RHA |8, T

A, ik GER. WD W (RO
FEA





[image: image62.jpg]L RRERREAT

BrEATE
— HAREEN
L B B |
B 1 AR B B
R ELH, R

N e TSR | SRR
W 61-t001 sy oF

i RS TR | KRR CO 8
A ) 8362017 4% 103000-D

2 A BN 12

UL o L =
wot | uo |/
n wa | owe | % A
o206 | 0220 |/
3AnE
ame | amese |/
n om | om s
# o | o |/
[ e : Rk R A D 02013
e
1 SRR B R 21
. RO BRAGHERIERE
an WA wnnkomd | mun
um | TR ﬁ:ngfﬂ:rﬁ?/;l?x i o





[image: image63.jpg]L ERRBMOR AT
e
ssmaTH

s, 99 i

TR ES] 181
FRAGEKRIE | 0.007ag/n’

0 1263-2022 g
RS RN FRTRICHE | RSB
REAPAIE 1) 152-2009 5200 wis
T R IR 1| 9
L Wi BRZ AN AL

NS

HY_479-2009 RSB
3 B RAR 20
20 ISR

| |
am | | | B0 vl
vo sl ] <as | <os | <o {
Wi | e <05 | <05 | <05 | <05 2 | i
[vow <05 | <os | <05 | <05 ]
ng/n 0m | os | om | om =
ity os | os | Lo |
3 o | om
PE
oo | o008
Coow | oo | s
#= | <oor | oo | oos | oow
% | oo | ouz | ous | owo
mew | oom | ous | o
it | m=m | oon | ous
ik CETLTAK SRR GR2SE-2013





[image: image64.jpg]TR AAR
&
SamnIH

1. M HMTA (O R R 51
1 31 B R E A TR

w5 S
Avne2z8e 2t @0~132) & ()
221 1 9B W

2. MR R 32
32 | I

B R
Lol il Lol
51 st a 2ol
2 st ) i
s 50 3 DD
i 50 W0
| HHIHIED GB 12018-2008
B RS

. S5 R PR R ABROG ARA ET

- BRSO LR

3. SV Tt B/ B O
4 AR E ST R B





[image: image65.jpg]L RRER AR
ot





[image: image66.jpg]RN AT

t
s, o Lo memsin

o, @
MRS

DSRBEN





[image: image67.jpg]SRR RN
[

A w0206 LESFEE
W 2 RBHE

BUE HIE Py | A (/) RA
SARE 25 |1008~1009| La~16) | EHR





[image: image68.jpg]JEA

B

220612080099

AR e

202026031713 (H0) 001

AP\

FraTs ST AARAT &y
g
E 22008 BT LARERBAMAT

WA L)l





[image: image69.jpg]& 20200031713 (001

wE Y

1, RV AP TR R A
e JE CMA B

2 BEEAMA. AR B TAE TN

3. RET. RARSOER, DESARE, BEFNRLR KO
RRHRATRRRBEA

o AR RO S TR RIS, TR AN R
RS R RAGH. (2 8RR H 3, SRR
PRI R et

5. BRI WL TSRS DB ERAN R
RS AR, TSR, WA TR v¥

6 AR A TSI A SRR .

%!,%

Wl RS E
i 02431175100
Hebke PRI G 1691 5 102




[image: image70.jpg]&%, ZowRansITI3 (1) 001

1. KRS R

B SICAESTRE AL )

WA P

A 13470326639

LU ATRUHATIA S, ARSI 1 T 2026 45 03 73 18 F3f
LA BTV T OORRAAT T IS RAEIE N, BN, L A2, W

BB RORTER, RN (RS -

2, MR
e
peeper
e o Wi | amen | wans
o Tveur ran | R |
3, RN ER B
AR R
31 RMO R RERE
o | wmn | i T T
w
T P O 5+ sl i
aan o e oo
St SRR
4 RMER
A Tl R AR MR
AT TN 41
41 RWER
o [ wwan | wwm | ea | wmae | emen | #m
wrmE | w  [emw
warme | v [ew
wa
wrrrwe | 5 [aw
I e w5 [ew
ot FAA Im 2t “ an (A
warme | 5 [amw
s
I R X
PRI R T

O

&

O\

&,

>4




[image: image71.jpg]5. GUE RS A

w5 zowasITIs ) 001

+

AR %

\ \/ il
Fan

.
o wramse

RERMAY  REEEA #2 mzsm!}p}T‘L

BABRAM: _yob % 03 A M A
i e





附件9：引用监测报告
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附图1：平面布置图
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附图2：地理位置图
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附图3：评价范围图
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附图4：引用监测点位图
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附图5：项目与阜新市国土空间规划位置关系图
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附图6：项目与生态保护红线关系图
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附图7：项目与阜新市环境管控单元位置分布图
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