关于《年产5万套防爆产品项目》的批复

阜环审〔2026〕505号

阜新东方防爆安全科技有限公司：
你单位《年产5万套防爆产品项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。现批复如下：
一、该项目位于太平区塔新路159号，项目总建筑面积2800m²，阜新市阜新新型材料产业开发区内，主要建设内容包括：生产1车间，建筑面积1300m²，车间内分为：熔化区、铸造区、静电喷塑区等；生产2车间，建筑面积1000m²，车间内分为：机加区、装配区、库房区等，办公楼区建筑面积500m²。项目建成后，年产5万套防爆产品。

二、阜新市生态环境保护服务中心以《关于阜新东方防爆安全科技有限公司年产5万套防爆产品项目环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕73号）出具项目建设评估意见。项目建设符合国家、地方及行业产业政策，规划选址合理；环评报告评述的各项污染治理措施技术可行；在严格落实报告表要求的基础上，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1.严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期产生废气主要为有组织废气（电阻熔炼炉熔化、压铸、去水口工序、抛丸工序、喷涂、烘干工序产生的颗粒物及非甲烷总烃）及上述工序逸散产生的无组织废气。

（1）铝锭熔化过程中产生废气为颗粒物；压铸废气主要为颗粒物和非甲烷总烃；去水口废气主要为颗粒物，上述废气分别经集气罩收集（收集效率为90%）后，由1#布袋除尘器（除尘效率99%）+二级活性炭吸附装置（去除效率65%）处理后，经15米高排气筒（DA001）有组织排放。

抛丸废气主要为颗粒物，经集气罩收集（收集效率为95%）后，由2#布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，经15米高排气筒（DA001）有组织排放。

喷涂烘干废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，设置负压集气罩收集（收集效率为95%）后经环保型塑粉回收机（除尘效率99%）+二级活性炭吸附装置（去除效率65%）处理后，经15米高排气筒（DA001）有组织排放。

上述工序颗粒物排放浓度需满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放浓度限值；压铸过程产生的非甲烷总烃排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；喷涂过程产生的非甲烷总烃排放浓度需满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表1及表2标准限值。

（2）无组织废气。生产车间密闭管理，减少粉尘无组织排放；做好废气收集设备、管道、处理设备的密封，减少飞尘逸出；车间地面及时清扫，并定时洒水进行抑尘，颗粒物排放浓度需满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表A.1标准要求；非甲烷总烃排放浓度需满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表3标准。
2.严格落实水污染防治措施。项目冷却水系统排水用于车间内抑尘洒水使用，不外排；职工生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。

3.严格落实固体废物污染防治措施。本项目产生的固废主要为生活垃圾、一般固体废物（回炉料、金属屑、废钢丸、废布袋、除尘灰、喷塑回收粉尘）、危险废物（铝灰渣、废机油、废油抹布及手套、废机油桶、废切削液、切削液废桶、脱模剂废桶）。

（1）回炉料收集后回用于熔化炉；金属屑、废钢丸、除尘灰收集后外售；废布袋由除尘器供应厂家回收处置综合利用，不在厂区内贮存；塑粉回收机回收的粉尘，用于静电喷涂回用；生活垃圾由环卫部门统一清运。
（2）铝灰渣在厂内危废贮存点暂存后委托有资质单位处置；废机油、废油抹布及手套、废机油桶、废切削液、切削液废桶、脱模剂废桶暂存于厂区危废贮存点后委托有资质单位处置。
4.落实声环境保护措施。项目噪声来自风机、电炉、抛丸机等机械设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、弹性支撑或弹性连接以及消振装置以减小振动，进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；合理布局，尽量将噪声设备设置在生产车间内，利用厂房建筑隔声，室外噪声源尽量远离厂界的位置，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5.严禁自建和使用高污染燃料设施。

6.项目投入使用时，要建立健全环境保护管理制度，加强环保设施管理，确保设施正常运转，使污染物达标排放，并符合总量控制指标要求。

7.建设单位应按照相关要求定期开展环境监测，并做好监测数据等环境信息的公开。

8.必须认真采纳落实报告表中提出的其他建议和要求。

9.项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。认真落实施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

10.在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，及时办理排污许可证，并按证排污。

11.市生态环境综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”的检查及管理工作。

以上批复仅限于报告表中所评价的建设项目内容。若建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
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