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新鲜水  

生活用水  

经管网排入园 区污水处理厂， 由园区污水处 理厂处理 达标 后统一排放  

损 耗 23.4 t/a  

156 t/a  

132.6 t/a  

化粪池  

循环冷却用水  

烘干工序冷凝水  

330 t/a  

损 耗 300 t/a  

30 t/a  

486 t/a  

2142 t/a  

238 t/a  

2304.6 t/a  
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目

	项目代码
	2302-210922-04-01-993220

	建设单位联系人
	张志
	联系方式
	15941891122

	建设地点
	辽宁省阜新市彰武县东六镇长沟沿村石头人169号

	地理坐标
	东经122°49ʹ45.073"，北纬42°20ʹ45.319"

	国民经济

行业类别
	C1329其他饲料加工
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业15谷物磨制131*；饲料加工132*

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	彰武县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	阜彰发改备〔2023〕13号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	24

	环保投资占比（%）
	2.4%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是               
	用地（用海）

面积（m2）
	4793.8

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《阜新彰武经济开发区总体规划（2021-2035年）》（正在编制中）

	规划环境影响

评价情况
	《阜新彰武经济开发区总体规划（2021-2035年）》环境影响报告书（正在编制中）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与园区规划相符性分析：

本项目为饲料加工项目，建设单位为阜新唯远生物科技有限公司，项目租用阜新丰泽华明农业有限责任公司现有场地，选址位于阜新彰武经济开发区（原彰武县农副产品精深加工产业基地）范围内，项目选址属于正式开发区规划范围，在园区管控边界之内。

根据阜新市委机构编制委员会办公室《关于规范彰武县区域内开发区管理机构的通知》（阜编发〔2022〕33号），原彰武县农副产品精深加工产业基地已与阜新彰武经济开发区整合合并，统一规范名称为阜新彰武经济开发区，纳入开发区统一规划、统一管理、统一产业管控。

依据《阜新彰武经济开发区国土空间规划（2021-2035年）》及正在编制的《阜新彰武经济开发区总体规划（2021-2035年）》及对应规划环评文件，阜新彰武经济开发区整体布局为三大产业片区，分别为兴隆山装备产业园、西六食品产业园、东六农产品产业园，本项目所在地为东六农产品产业园（原彰武县农副产品精深加工产业基地）。东六农产品产业园划分为农副食品加工产业及配套集中区、产业支撑系统集中区两大功能板块，该片区园区以农副产品精深加工产业为主导产业，积极发展粮食粗加工，片区用地以二类工业用地为主，服务于农产品加工及配套产业发展。

本项目行业类别为农副食品加工业中的饲料加工项目，属于园区鼓励及主导发展的农副食品加工产业范畴，且位于东六农产品产业园中农副食品加工产业及配套集中区，符合东六农产品产业园产业发展方向；项目依托现有厂区建设，占地为规划工业用地，不占用居住、生态、防护、耕地等受限用地，用地性质与总体规划一致。同时，阜新彰武经济开发区管委会已出具《关于阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目规划情况说明》（附件5），明确本项目选址符合园区产业规划、用地规划及管控要求。

综上，本项目选址位于阜新彰武经济开发区范围内，产业类型、用地属性、建设布局均符合园区总体规划及产业准入要求，园区规划符合性良好。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析：

本项目属于C1329其他饲料加工，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。2023年2月28日，项目取得了阜新彰武经济开发区出具的关于《阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目》项目备案证明（阜彰发改备〔2023〕13号），项目代码为2302-210922-04-01-993220，详见附件2。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性：
表1-1与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性
文件要求

项目情况

符合情况

强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家、省统一部署，推进热电联产企业供暖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合。
本项目生产用热由一台4t/h生物质热风炉供给，不使用燃煤锅炉。
符合
持续推进工业污染防治。加强工业污染源排放监管，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动工业园区生产废水应纳尽纳。推动工业废水资源化利用，推进企业内部工业用水循环利用、园区企业间用水系统集成优化。

本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六家子镇东六农产品产业园，项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。
符合

提高一般工业固体废物处置利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业固体废物资源综合利用产业规模化、集聚化发展。

生产过程中产生的废包装袋、生物质燃料灰渣定期外售；除尘灰及车间降尘外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门处置
符合

与《辽宁省大气污染防治条例》（2022版）相符性：
表1-2与《辽宁省大气污染防治条例》（2022版）相符性
文件要求

项目情况

符合情况

第二章监督管理
第十五条实行大气污染物排污许可管理制度。向大气排放工业废气或者国家有毒有害大气污染物名录中大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的排污单位，应当按照国家有关规定取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物。向大气排放污染物的单位，应当按照国家和省有关规定，设置大气污染物排放口及其标志。

本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申请排污许可证，并设置大气污染物排放口及其标志。
符合
第二十条企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构对其排放的工业废气和国家有毒有害大气污染物名录中的大气污染物实施监测。原始监测记录保存期限不得少于三年。

本项目建成后按照国家有关规定和监测规范要求委托有资质的监测机构对排放的工业废气实施监测，原始监测记录保存期限不少于五年。
符合
第三章防治措施
第三十三条禁止直接排放有毒有害大气污染物。在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的工业企业，应当采取安装收集净化装置等防治措施，并保证环保设备正常运行，达到国家和省规定的大气污染物排放标准。

本项目不排放有毒有害大气污染物。项目设置废气收集净化装置等防治措施，大气污染物经处理后实现达标排放。
符合
注：仅列出与本项目相关内容。

与《辽宁省环境保护条例》（2022版）相符性：
表1-3与《辽宁省环境保护条例》（2022版）相符性
文件要求

项目情况

符合情况

第四章防治污染和其他公害
对列入淘汰类产业目录的工艺技术、装备及产品，排污单位应当按照有关规定限期淘汰；未按期淘汰的，应当依法责令停产或者予以关闭。对列入限制类产业目录的，应当按照有关规定限期升级改造。

本项目使用的工艺技术、设备及产品不在淘汰类产业目录内。
符合
第四十二条建设项目中防治污染设施及其他环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。企业事业单位和其他生产经营者应当将防治污染设施的安全管理纳入安全生产应急管理体系，保障其正常运行，并建立环境保护管理台账，如实记录防治污染设施的运行、维护、更新和污染物排放等情况，以及相应的主要参数。企业事业单位和其他生产经营者不得擅自拆除、闲置防治污染设施。确需拆除、闲置的，应当提前十五日向所在地生态环境主管部门书面申请，经批准后方可拆除、闲置；生态环境主管部门应当自接到申请之日起十个工作日内作出决定。除国家另有规定外，因防治污染设施运行故障等原因导致污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准的，企业事业单位和其他生产经营者应当立即停止排放污染物，采取措施保证污染物达到国家或者地方规定的排放标准方可排放，并及时向所在地生态环境主管部门报告。

本项目防治污染设施及其他环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；并将防治污染设施的安全管理纳入安全生产应急管理体系，保障正常运行，并建立环境保护管理台账，如实记录防治污染设施的运行、维护、更新和污染物排放等情况，以及相应的主要参数；不擅自拆除、闲置防治污染设施。确需拆除、闲置的，提前十五日向所在地生态环境主管部门书面申请，经批准后拆除、闲置；本项目采取治理措施保证污染物达到国家或者地方规定的排放标准，能够实现达标排放。
符合
第四十八条依法实行排污许可管理制度。排污许可证的发放、变更、延续、撤销、吊销、注销，应当予以公布，接受社会监督。

本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申请排污许可证，并设置污染物排放口及其标志；并予以公布，接受社会监督。
符合
第五十五条固体废物产生者应当按照国家规定对固体废物进行资源化利用或者无害化处置；不能自行利用或者处置的，应当委托给符合环境保护要求的企业利用或者处置。

本项目固体废物均得到妥善处置，生产过程中产生的废包装袋、生物质燃料灰渣定期外售。除尘设备收集的灰尘及车间降尘外售综合利用；废布袋、废活性炭由厂家回收；生活垃圾委托环卫部门处置；废机油、含油抹布及含油手套分类收集暂存于厂内危险废物贮存点，定期交由有资质的单位进行处理。
符合
第五十六条排放环境噪声的单位和个人，应当采取有效措施，使其排放的环境噪声符合国家和本省规定的环境噪声排放标准。

本项目通过采取厂房隔声、设备减震等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
符合
注：仅列出与本项目相关内容。

与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）相符性：
表1-4与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性
文件要求

项目情况

符合情况

四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管
（八）严格工业噪声管理

11.树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

本项目通过采取厂房隔声、设备减震等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
符合
七、推进社会生活噪声污染防治，完善相应管理措施

（十五）优化营业场所噪声管控

24.严格经营场所噪声管理。引导地方对使用可能产生社会生活噪声污染的设备、设施的企业事业单位和其他经营管理者加强监管，通过采取优化布局、集中排放、使用减振降噪措施并加强维护保养等方式，防止、减轻噪声污染。

本项目通过采取厂房隔声、设备减震等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
符合

注：仅列出与本项目相关内容。

与《辽宁省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（辽环函〔2020〕29号）相符性：
表1-5与《辽宁省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》相符性
文件要求

项目情况

符合情况

加大涉工业炉窑产业结构调整力度
严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。新（改、扩）建工业炉窑以及工业炉窑搬迁改造项目在满足产业政策的前提下，按照相应行业排放标准的特别排放限值和污染治理要求，同步设计、安装污染治理设施。
本项目为新建项目，位于彰武县东六农产品产业园内，符合涉工业炉窑的建设项目原则上要入园区要求。本项目生物质热风炉产生的废气通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附处理后由15m排气筒排放，生物质热风炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求，颗粒物、二氧化硫同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中排放限制要求，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值
符合

加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。结合第二次全国污染源普查，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类工业炉窑。以建材、有色等行业为重点，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业、关闭。

本项目配备的生物质热风炉，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类工业炉窑，生物质热风炉燃烧产生的废气通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附处理达标后由15m排气筒排放。
符合
与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析
表1-6《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表
文件要求

项目情况

符合情况

（一）加快推动绿色低碳发展
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。
本项目为其他饲料加工项目，不属于“两高”行业。
符合

（二）深入打好蓝天保卫战

着力打好重污染天气消除攻坚战：实施大气减污降碳协同增效行动。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。

实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡接合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。
本项目不使用燃煤锅炉，生活办公区采用电供暖，生产车间不供暖，生产用热由一台4t/h生物质热风炉供给。
符合

着力打好臭氧污染防治攻坚战：实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动。实施氮氧化物污染治理提升行动。实施污染源监管能力提升行动。推动挥发性有机物和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备，强化治理设施运维和旁路监管，坚决查处违法排污行为。夏季围绕石化、化工、涂装、医药、包装印刷、钢铁、焦化、建材等重点行业，精准开展监督帮扶。
本项目为其他饲料加工项目。项目不产生挥发性有机物；本项目使用生物质燃料，设置低氮燃烧装置，氮氧化物排放量较低；本项目不属于重点排污单位，不需安装自动监测设备；项目建成投产后，委托有资质单位对各排放源进行定期监测。
符合
加强大气面源和噪声污染治理：强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。
项目施工期强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控；运营期易产尘物料采用袋装等方式存储于车间内，主要产噪设备设置基础减振并置于车间内，确保厂界噪声达标。
符合

（三）深入打好碧水保卫战
持续打好辽河流域综合治理攻坚战：实施工业园区污水整治行动。排查整治工业园区污水集中处理设施进水浓度异常、污水管网老旧破损、混接错接等问题。鼓励工业企业、园区污水处理设施升级改造。

本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六家子镇东六农产品产业园，项目生产过程中不产生废水，项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放，对水环境影响较小。
符合

（四）深入打好净土保卫战
稳步推进“无废城市”建设。健全“无废城市”建设制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产品石膏等固体废物综合利用。

本项目固体废物均得到妥善处置，生产过程中产生的废包装袋、生物质燃料灰渣、定期外售；除尘灰及车间降尘外售综合利用；废布袋、废活性炭由厂家回收；生活垃圾委托环卫部门处置；废机油、含油抹布及含油手套分类收集暂存于厂内危险废物贮存点，定期交由有资质的单位进行处理
符合
与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）的相符性分析。

表1-7  与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析表

文件要求

本项目情况

符合情况
三、重点任务
（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级
1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。
本项目为饲料加工建设项目，经分析与生态环境准入清单相符，符合国家产业政策。
符合
（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
6.加快推进散煤替代工程。完成散煤替代的地区必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防治散煤复烧。严格全市高污染燃料禁燃区管理，加强散煤监管，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤的行为，严防严控散煤复烧，确保散煤动态清零。依法划定高污染燃料禁燃区，强化服务管理、完善清洁取暖长效机制、防止散煤复烧。
本项目不使用燃煤锅炉，生活办公区采用电供暖，生产车间不供暖，生产用热由一台4t/h生物质热风炉供给。
符合

与《辽宁省防沙治沙条例》相符性分析

表1-8与《辽宁省防沙治沙条例》相符性
文件要求

项目情况

符合情况

第二十三条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告书。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。
本项目环境影响报告表包含防沙治沙内容，本项目施工期、运营期应加强防沙治沙工作。

符合
在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。在适度利用区内禁止砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物。需要通过平茬等技术措施促进更新的，或者按照治理方案适度利用的，应当遵守有关法律法规和技术规程。

建设项目不在沙化土地封禁保护区范围内，建设项目不涉及新增占地，无生态环境保护目标和植被，建设项目运营期间无破坏植被行为

符合

与《饲料和饲料加工生产许可管理办法》符合性分析
表1-9《饲料和饲料加工生产许可管理办法》相符性分析一览表
文件要求
本项目情况
符合情况
（一）有与生产饲料、饲料加工相适应的厂房、设备和仓储设施；
本项目设置有与生产饲料、饲料加工相适应的厂房、设备和仓储设施。
符合
（二）有与生产饲料、饲料加工相适应的专职技术人员。
厂内配有与生产饲料、饲料加工相适应的专职技术人员。产品质量委托有资质的单位进行检测。
符合
（三）有必要的产品质量检验机构、人员、设施和质量管理制度；
符合
（四）有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境；
本项目生产环境符合国家规定的安全、卫生要求，且所有原料进厂前均有原料出售企业提供的产品质量检验检疫证书
符合
（五）有符合国家环境保护要求的污染防治措施；
产尘环节均设置集尘设施，捕集到的粉尘统一收集至脉冲式布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放
符合
“三线一单”符合性分析：
表1-10“三线一单”相符性分析
内容

符合性分析

符合情况

生态保护红线

本项目位于彰武县东六家子东六农产品产业园，对照《阜新市生态保护红线图》，本项目不在生态红线管控区内。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物保护区等特殊环境敏感点，故本项目符合生态保护红线划定要求。

符合

资源利用上线

本项目运行过程中消耗一定量的水、电、生物质燃料资源，不新增占地面积，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施。以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、生物质燃料等资源不会突破区域的资源利用上线。
符合

环境质量底线

项目所在区域环境空气中SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3监测因子浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，为达标区。项目建成后，在采取本项目污染防治措施的情况下，废气排放可满足相应标准达标排放要求；项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放，项目排水水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求；固废均得到有效处置，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目污染物不会造成区域环境质量下降，整体对区域内环境影响较小，环境质量可以保持在现有水平，符合环境质量底线要求。

符合

环境准入清单

本项目为其他饲料加工项目，根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制、淘汰类，为允许类。同时根据国务院发布的《淘汰落后产能》（国发〔2010〕7号）公告、环保部会同国务院有关部门制定的《“高污染、高环境风险”产品目录》（2017年版）、辽宁省政府《关于试行辽宁省企业投资项目负面清单管理的指导意见》及《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）中阜新市各生态环境分区生态环境准入清单等内容，本项目不在各类环境准入负面清单范围内。
符合

本项目所在地为彰武县农副产品精深加工产业基地东六区，根据《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）及《阜新市各生态环境分区生态环境准入清单》（2023年版），本项目所在地区环境管控单元编码为ZH21092220015，为“重点管控单元”。




	
	表1-11本项目分区管控情况表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元分类
分区管控要求

本项目相符性分析

符合情况

ZH21092220015
彰武县农副产品精深加工产业基地东六区
重点管控单元15
空间布局约束：1.严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与区域产业类型、规划不相符的建设项目入驻；

2.项目建设与环境敏感点距离满足规划环评卫生防护距离控制要求。
1.本项目属于其他饲料加工项目，位于农副产品加工销售区，符合国家产业政策、发展规划、行业准入条件，与区域产业类型相符，符合开发区规划的产业布局。

2.根据规划环评要求，本项目属于其他饲料加工项目，无需设置卫生防护距离。
符合

污染物排放管控：1.禁止直接排放有毒有害污染物；

2.加大综合治理力度，减少污染物排放；加强大气污染物综合治理；

3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目应按国家要求实行产能等量或减量置换；

4.实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由园区统一处理后排放，企业禁止单独设立对外排污口；

5.实现集中供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源。

1.本项目不排放有毒有害污染物；

2.项目卸料、筛分、粉碎工序产生的颗粒物经过集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒排放；生物质热风炉及烘干工序产生的废气经管道收集后通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附处理，处理后废气经15m高排气筒排放；

3.项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高环境风险产品名录”内；

4.项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。

5.本项目生活办公区采用电供暖，生产车间不供暖，生产用热由一台4t/h生物质热风炉供给；

符合

环境风险防控：严格限制有毒有害污染物排放
本项目不排放有毒有害污染物。

符合

资源开发效率要求：1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；

2.资源利用率满足行业国内先进指标要求。
本项目清洁生产水平达到国内先进及以上水平；资源利用率能够满足行业国内先进指标要求；
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	工程概况
根据《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号公布，2026年8月15日修订版）的有关规定，阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“十、农副食品加工业15谷物磨制131*；饲料加工132* ”中年加工1万吨及以上的，应编制环境影响报告表。

本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六家子镇东六农产品产业园，租用阜新丰泽华明农业有限责任公司（简称“丰泽华明”）现有部分场地，并利用其生产厂房、办公楼等建筑物（租赁协议及土地证详见附件）。

本项目租赁生产车间3798.85m2，办公用房994.95m2，并建设相关附属设施。项目年生产牲畜、家禽饲料2万吨，建设生产线1条，购置4吨生物质热风炉1台。项目总投资1000万元，项目全部建成后预计年生产牲畜、家禽饲料2万吨。项目工程组成见表2-1。

表2-1项目工程组成一览表

工程类别
工程名称
建设内容及规模
备注
主体工程

生产车间

建筑面积3798.85m2，一层，砖混结构，其中包括生产车间2488.85m2、原料库房645m2、成品库房645m2。生产车间内含1条喷浆玉米皮生产线，年产喷浆玉米皮2万吨。

厂房利旧
辅助工程
办公用房

建筑面积994.95m2
利旧
公用工程
供电系统

彰武县东六家子镇供电系统统一供给
依托
供热系统
生产供热采用生物质热风炉供给；办公用房供暖采用电供暖，生产车间不供暖。
新建
给水系统

由市政供水管网供应
依托
排水系统

项目生活污水由位于办公室北侧的化粪池（5m3）处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
依托
环保工程
废气

项目卸料、筛分、粉碎工序产生的颗粒物经过集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒排放

新建
生物质热风炉燃烧废气及烘干工序产生的废气经管道收集后通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附箱，处理后废气经15m高排气筒排放
新建
废水

项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
利旧
噪声

项目选用低噪声设备，采取减振降噪措施、厂房隔声等措施
新建
固体废物
设置垃圾桶，定期由环卫部门统一清理。设置一座固废间，占地面积10m2，危险废物贮存点，占地面积10m2，均位于车间东南角
新建
主要生产设备

本项目主要设备见表2-2。
表2-2主要设备一览表

序号

设备名称

设备参数
数量

单位

备注
一、生产设备
1

干料仓

长10m，宽4m
1
台

2

提升机
长10m
1
台
将玉米皮从地坑提升至干料仓
3

绞龙上料机
长5m
8
台
4
液态储罐
立式Φ3m，高7.5m，70t
4
罐
5
粉碎机
粉碎细度>5目，5t/h
1
台
6
生物质热风炉
15n34型，4t/h链条炉排，热功率：2.8MW
1
台
为辊筒烘干机供热，设置低氮燃烧装置
7
辊筒烘干机

卧式Φ2.6m，长22m，8t/h
1
台

8
皮带输送机
—
6
台
9
筛分机
孔径4mm×4mm，8t/h
2
台
10
旋风成品收集器
Φ1.8m，高3.6m
2
台
11
包装机
—
1
台
二、环保设备
1
列管冷凝器
XSY-900
1
台
处理烘干工序水蒸气
2
双级活性炭吸附箱

HXT-09
1
台
本项目碘值为1000mg/g，吸附容量为0.3，密度为0.33g/cm3
3
旋风除尘器+布袋除尘器
CLT/A-5
1
台
处理生物质热风炉及烘干废气
4
脉冲式布袋除尘器

DMC-80
1
台
处理卸料、筛分、粉碎工序废气
5
风机
55kW，风量25000m3/h
1
台

生物质热风炉及烘干废气处理系统风机

40kW，风量20000m3/h
1
脉冲式布袋除尘器风机
主要原料和能源消耗

项目生产使用的主要原辅材料为玉米皮和玉米浆液，主要能源为生物质成型燃料、水和电。原辅材料及能源消耗情况见表2-3。
表2-3原辅材料及能源消耗对比表
序号

名称

年用量
包装形式、规格

储存位置

最大储存量

来源

一、原辅料
1

玉米皮（含水率8.5%）
13500t/a
袋装

25kg/袋
原料库房
500t
外购

2

玉米浆液（含水率39%）
9000t/a
罐装、70t
液态储罐
250t
外购

3

包装袋
10万个/a
/
成品库房
/
外购

4
活性炭
2.24t/a
/
活性炭吸附箱内
0.264t/次
厂家提供
二、能源消耗

1

水

486t/a
/
/
/
市政管网

2

电

20万kW·h/a
/
/
/
来自当地电网

3
生物质燃料
2155.8t/a
袋装

25kg/袋
原料库房
40t
外购，木质颗粒
项目主要原辅料理化性质

项目原辅料理化性质见下表2-4，项目使用生物质成型燃料成分分析结果见表2-5，生物质燃料检测报告见附件6。

表2-4项目主要原辅材料理化性质一览表

序号

名称

理化性质

1

玉米皮

玉米皮（含水率8.5%），亦称玉米皮渣，或玉米纤维饲料，玉米皮糠等。它是在生产淀粉时将玉米浸泡、粉碎、水选之后的筛上部分，经脱水而制成的玉米麸质饲料。

2
玉米浆液

玉米浆的组成为：水35～50%；干物质50～65%：粗蛋白质45%，还原糖10%，维生素2%，乳酸18%，钾4%，植酸2%，亚硫酸盐0.6%。玉米浆主要营养成分包括蛋白质、氨基酸、还原糖、维生素、乳酸等。
3
生物质燃料

生物质成型燃料为木质颗粒，生物质颗粒燃料发热量大，发热量在3800~4500千卡/kg左右，经炭化后的发热量高达7000-8000千卡/kg。生物质颗粒燃料纯度高，不含其他不产生热量的杂物
4
活性炭
活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔-毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。碘值范围在800-1200mg/g之间，本项目碘值为1000mg/g，吸附容量为0.3。
表2-5生物质成型燃料化验结果
序号
指标
化验结果
1
全水份Mt
4.63%
2
干燥基水分Mad
--
3
干燥基灰分Ad
1.82%
4
干燥无灰基挥发份Vdaf
82.79%
5
焦渣特性（1-8）

2
6
固定碳FCad
16.72%
7
干燥基全硫St,d
0.03%
8
发热量（分析基高卡，高位发热量）Qgr,ad
4498cal/g
9
发热量（收到基低卡，低位发热量）Qnet,ar
4112cal/g
产品方案

本项目投产后，年产饲料2万吨。主要生产产品为喷浆玉米皮，用作饲料生产原料。产品方案见表2-6。
表2-6项目主要产品方案表

序号

产品名称

生产规模
单位

备注

1
饲料（含水率11%）

20000
t/a

淡黄颗粒，袋装（25kg/袋）
产品质量标准：

本项目生产饲料名称为喷浆玉米皮，列在中华人民共和国农业部公告第1773号《饲料原料目录》第三部分饲料原料列表中1.13“玉米加工及其产品”1.13.2中，具体内容见下表2-7，故可供饲料生产企业作为饲料原料使用。

表2-7《饲料原料目录》饲料原料列表
原料编号

原料名称

特征描述

强制性标识要求

1.13玉米及其加工产品
1.13.2
喷浆玉米皮

将玉米浸泡液喷到玉米皮上并经干燥获得产品
粗蛋白质

粗纤维
注：仅罗列本项目涉及原料在本表格中。

本项目产出产品质量标准执行《饲料原料喷浆玉米皮》（NY/T3878-2021），具体内容见下表2-8。产品卫生标准执行《饲料卫生标准》（GB13078-2017）及《饲料标签》（GB10648-2013）等强制性标准的要求。

表2-8产出产品质量标准表

项目

指标

水分，%
≤12.0
粗蛋白，%

≥15.0
粗纤维，%

≤15.0

粗灰分，%

≤8.0

亚硫酸盐（以二氧化硫计，mg/kg）

≤150

物料平衡

表2-9物料平衡表

序号
入方
出方
原辅料

投入量（t/a）

产出物

产量（t/a）

1
玉米皮（含水率8%）

13500
饲料（含水率10.6%）
20000
2
玉米浆液（含水率38%）
9000
有组织排放粉尘

0.583
3
无组织排放粉尘

0.647
4
除尘灰

108.057
5
车间降尘

5.818
6
冷凝水

2142
水分蒸发

238
7
系统损耗
4.895
小计

22500
22500
水平衡分析

1、用水

本项目主要用水环节为循环冷却用水以及员工生活用水。

（1）循环冷却用水

项目在废气冷凝过程需使用循环冷却水进行冷凝，根据建设单位提供资料，项目冷却循环总用水量为5m3/h，循环时间为10h/d，年运行300天，年循环冷却水量约为1.5万t/a。根据生产企业经验信息，其蒸发损失量约占循环水量的2.0%，则冷却系统循环补充用水1t/d，300t/a。
（2）员工生活用水

本项目建成运营后，职工定员8人，工作时间为每天10小时，每年300天，用水参照《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2026）中表202中集中供水点取水或水龙头入户，无洗涤池和其他卫生设施，员工用水定额按照65L/d·人计，则新鲜用水量为0.52t/d，156t/a。
2、排水

（1）烘干工序冷凝水
据企业提供信息，玉米皮含水率为8%，玉米浆液含水率为38%，烘干后的饲料含水率10.6%，项目烘干机去除的水分以蒸汽形式蒸发，去除原料中的水分约为2380t/a。项目烘干过程中，高温蒸发产生的水汽经列管冷凝器冷却液化，参考化工传热工程经验，列管冷凝器水蒸气冷凝回收率区间85%～90%，综合考虑设备长期运行结垢、冷却水温波动等条件，本次取值90%，90%水蒸气冷凝形成冷凝水，故烘干工序冷凝水产生量为7.14t/d、2142t/a，冷凝废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。
（2）循环冷却废水
项目炼油工序蒸汽冷凝过程需使用循环水进行冷却，根据建设单位提供资料，项目冷却循环总用水量为5m3/h，循环时间为10h/d，年运行300天，年循环冷却水量约为1.5万t/a。根据生产企业经验信息，其蒸发损失量约占循环水量的2.0%，则冷却系统循环补充用水1t/d，300t/a。一般情况下，循环冷却水的废水约为循环水量的2‰，则本项目循环冷却废水排放量为0.1t/d、30t/a，循环冷却废水经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。

（3）员工生活废水

生活废水排放量按照用水总量的85%进行估算，则项目生活污水产生量约0.442t/d，132.6t/a。项目员工生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。
项目用排水统计见表2-10。
表2-10项目用排水统计  单位：t/a

用水项目

新鲜水用量

消耗损失水量

排放水量

去向

t/d

t/a

t/d

t/a

t/d

t/a

循环冷却用水

1.1
330
1

300
0.1
30
循环冷却废水经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
烘干工序冷凝水
0
0
0.79
238
7.14
2142
冷凝废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
生活用水

0.52
156
0.078
23.4
0.442
132.6
经化粪池处理后经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
总计

1.62

486

1.868

561.4

7.682

2304.6

/
项目用水平衡见图2-1。
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图2-1项目水平衡图
配套设施

给水：项目员工生活用水由园区市政管网提供。

排水：本项目排放废水主要为生产废水及生活污水，生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。
供电：由彰武县东六家子镇供电系统统一供给，本项目年用电量为20万kW·h/a。

供热：本项目生活办公区采用电供暖，本项目生活办公区采用电供暖，生产车间不供暖，生产用热由一台4t/h生物质热风炉供给。

生活设施情况：本项目不设置食堂。

劳动定员

项目建成后，本项目劳动定员8人，实行1班工作制，每班工作10小时，年工作300天。
厂区平面布置情况
（一）总体平面布置情况
根据项目特点，本项目合理布置构建物、道路、管路管线及绿化美化设施等在厂区平面上的相互位置，使其适应营运流程的要求，以及方便管理的需要，详见附图2厂区平面布置图。项目所在地常年主导风向为西南风，项目厂区大门设于厂区西侧，紧邻园区道路，方便交通运输。办公楼在厂区的西侧（侧风向），生产区对生活办公区影响较小，因此，总体平面布置合理。
（二）选址合理性分析

本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六家子镇东六农产品产业园，租用阜新丰泽华明农业有限责任公司（简称“丰泽华明”）现有部分场地，利用其生产厂房、办公楼等建筑物，总占地面积4793.8m2。

项目西侧均紧邻园区道路，道路（规划）交通便利，有利于原料和成品的运输。项目用地性质为工业用地，用途合理。厂界西北、东北侧为居民区，南侧楼房为废弃商贸城，西侧为彰武县沈阳经济区彰武利丰食品有限公司。距离本项目厂区最近的居民区为石头人村，位于项目东北侧130米处。项目公共设施等外部条件供给有保障，可满足本项目建设需求，从经济发展角度考虑该厂址是合理可行的；同时项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区，不涉及文物保护单位、饮用水水源地；本项目采取环评提出的污染防治措施后达标排放。因此项目对区域环境及周围居民影响较小。

因此，项目选址合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述

（一）施工期工艺流程及产污环节

本项目租用现有厂房，不涉及土建施工，施工期影响主要源自生产设备安装产生的噪声、固废以及施工人员产生的少量生活污水。

（二）营运期工艺流程及产污环节
1、工艺流程图
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图2-2生产工艺流程图及排污环节
2、生产工艺流程简述
（1）卸料、筛分、粉碎

项目生产所需原料干态玉米皮为袋装，袋装玉米皮由人工开袋倒入地坑再通过密闭提升机提升至筛分机内进行筛分，筛分不合格颗粒需要进入粉碎机进行粉碎，主要是将大颗粒原料进行粉碎，粉碎成粒径更小的颗粒，此过程产生粉尘、噪声、固废。
（2）上料

使用提升泵将玉米浆液经管道抽送至混合搅拌机内，同时使用绞龙上料机将破碎后的玉米皮上料至混合搅拌机内，对混合物料进行充分搅拌后得到半成品湿物料。此过程产生粉尘、噪声。
（3）烘干

半成品由传送皮带送至烘干机进行烘干，烘干用热由生物质热风炉提供，热烟气通过直接加热的方式对物料进行烘干。喷浆玉米皮半成品物料含有大量可溶性糖类、蛋白类物质，属于热敏性物料，高温条件下易发生美拉德反应，出现物料色泽加深、产生焦糊异味，影响饲料品质。因此喷浆玉米皮半成品物料烘干热风温度宜控制在80℃~100℃之间，有效干燥停留时间12～18 min，饲料内多余水分以水蒸汽形式去除。此过程产生废气、噪声，生物质热风炉产生灰渣。

（4）包装

烘干后的物料由输送机输送至料仓内进行定量包装，此过程产生噪声。

整个工艺过程中，卸料、筛分、粉碎、上料、烘干过程产生颗粒物，烘干工序产生恶臭气体，生物质燃烧产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；车间产生的落尘，除尘器收集的除尘灰，生物质热风炉产生的灰渣等固废以及设备运行噪声。

3、污染工序及产污节点
表2-11排污节点分析表
项目

生产单元

污染源

污染物

排放方式
治理措施及排放去向
废气
生产车间
卸料、筛分、粉碎工序
颗粒物

有组织
集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒
烘干工序及生物质热风炉
颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度
有组织

列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附箱+15m排气筒
卸料、筛分、粉碎、上料工序
颗粒物
无组织

车间密闭
废水
生活
生活污水
pH值、COD、SS、氨氮等
间接排放
项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
生产

生产废水

pH值、COD、SS、氨氮、石油类
间接排放
经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
噪声

生产车间

粉碎机、上料机、提升机、输送机、烘干机、筛分机、包装机

LAeq

/
隔声减震、风机接口软连接、加强管理
固废

生产车间

除尘器、生物质热风炉

生物质灰渣、除尘器收集灰、废包装袋、废布袋、废活性炭及车间降尘等
/
生产过程中产生的废包装袋、生物质燃料灰渣定期外售。废布袋、废活性炭由厂家回收。除尘设备收集的灰尘及车间降尘外售综合利用

设备维修

废机油、含油抹布及含油手套

暂存于厂内危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置
办公楼

员工日常

生活垃圾

/
交由环卫处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六家子镇东六农产品产业园，充分依托园区现有基础设施条件：生产、生活用水依托园区市政供水管网；项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放；物料运输依托园区现有市政道路，依托条件可靠。本项目租用阜新丰泽华明农业有限责任公司（简称“丰泽华明”）现有场地，并利用其生产厂房、办公楼等建筑物（租赁协议详见附件），阜新丰泽华明农业有限责任公司只建设了办公楼及厂房，未安装设备，未投入生产，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

（一）环境空气质量现状

本项目基本污染物采用《阜新市“十四五”生态环境质量报告书》（2025年）中阜新市环境空气质量自动监测站监测数据。环境空气质量现状评价见表3-1。

表3-1  2025年阜新市环境空气质量现状评价表   单位μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
超标倍数

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

28.0
30
0

达标

PM10
年平均质量浓度

53
60
0

达标

SO2
年平均质量浓度

13
60
0

达标

NO2
年平均质量浓度

20
40
0

达标

CO

日平均质量浓度

1.3mg/m3
4mg/m3
0

达标

O3
日最大8小时平均浓度

140
160
0

达标

由表3-1可知，项目所在区域基本污染物年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求，属于达标区。

（二）特征污染物现状监测

1、特征污染物

特征污染物：TSP

本项目环评引用2023年辽宁名亨环境检测有限公司对阜新唯远生物科技有限公司监测数据，监测时间为2023年9月10日~12日，监测点位均位于本项目厂区外430米（原阜东花生院内）。

检测频次：TSP监测日平均值。监测3天。环境空气质量现状评价结果见表3-3。

表3-2环境空气质量现状监测点位表
序号

测点名称

监测因子
坐标

相对拟建厂址位置

方位

距离（m）

1
原阜东花生院内
TSP
东经：122.826000︒
北纬：42.349340︒
西北

430
表3-3环境空气质量现状评价结果一览表

序号

测点名称

监测因子

浓度范围（mg/m3）

标准（mg/m3）

超标率（%）

1

原阜东花生院内
TSP
日均值
0.118~0.122
0.3
0

由表3-3可以看出，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。
地表水环境质量现状

项目附近的地表水体主要为距离厂区南侧1820m的老边河。根据《阜新市“十四五”生态环境质量报告书》（2025年），老边河入河口水质监测数据平均值，见下表。
表3-4老边河地表水环境质量

参数

COD

氨氮

BOD5
总磷

氟化物

高锰酸盐指数

监测值（mg/L）

40.2
1.98
10
0.463
1.118
9.9
Ⅲ类标准（mg/L）

20

1

4

0.2

1

6

老边河入河口断面劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，水质状况为重度污染，主要污染指标为总磷(劣V类)、化学需氧量(劣V类)和五日生化需氧量(V类)，其年均浓度分别超过I类标准1.3倍、1.0倍和1.5倍。

	环境

保护

目标
	本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六家子镇东六农产品产业园，根据对项目周边情况的调查，项目厂界500m内无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标，本项目环境评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、生态保护区等环境敏感目标。评价范围内主要环境保护目标见表3-5。
表3-5环境保护目标
名称

坐标

保护对象

保护内容（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
X/m
Y/m
环境空气

485494
4688719
长沟沿村
68
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中过渡阶段浓度限值的二级浓度限值

西北侧
392m
486697
4688222
石头人
144
东北侧
130m
声环境

—
—
厂界四周50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求
—
—
地下水

—

—

厂区所在地及周围500米地下水无环境保护目标
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

—

—

地表水
—
—
厂区所在地及周围500米地表水无环境保护目标
《地表水环境质量标准》（GB/T3838-2002）Ⅳ类标准
—
—


	污染

物排

放控

制标

准
	施工期大气污染物排放标准
施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。具体见表3-6。

表3-6 施工及堆料场地扬尘排放标准           单位mg/m3
监测项目

适用区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物（TSP）

郊区及农村地区
1.0
建筑施工噪声排放标准

噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2015），详见表3-7。

表3-7建筑施工噪声排放标准 单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

营运期大气污染物排放标准

一、有组织废气
（1）本项目烘干工序颗粒物与生物质热风炉燃烧废气一起经列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭箱处理后经15m排气筒（DA001）排放。DA001排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求（颗粒物：200mg/m3；二氧化硫850mg/m3；烟气黑度≦1（级），氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（氮氧化物240mg/m3、0.77kg/h），因《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中重点区域对颗粒物、二氧化硫排放限值更严格，故本项目颗粒物、二氧化硫从严参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中标准限值。

本项目DA001排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求，颗粒物、二氧化硫同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中排放限制要求，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。具体见表3-8。

表3-8本项目大气污染物排放标准单位：mg/m3
污染因子
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）

污染物排放监控位置
执行标准
颗粒物
30
/
烟囱或烟道

《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号
二氧化硫
200
/
氮氧化物
240
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
烟气黑度

≦1（级）
/
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
注：项目200m范围内最高建筑为本项目闲置办公楼，办公楼高度约10m，因此根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求本项目排气筒高度为15m。
表3-9恶臭气体有组织排放标准
排气筒
污染物名称
排放限值
污染物排放位置
排气筒高度m
标准来源

烘干工序排气筒（DA001）
臭气浓度

2000（无量纲）
/
15
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

（2）本项目卸料、筛分、粉碎工序产生的颗粒物经各个工序上方设置的集气罩收集后汇聚，共同经一台脉冲式布袋除尘器处理，处理后的废气经15米高排气筒（DA002）有组织排放，运营期生产过程中卸料、筛分、粉碎工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h），具体见表3-10。

表3-10本项目大气污染物排放标准 单位：mg/m3
污染因子
标准限值（mg/m3）
排放速率（kg/h）

污染物排放监控位置
执行标准
颗粒物

120

3.5

卸料、筛分、粉碎工序排气筒

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值
二、无组织废气

营运期无组织废气包括颗粒物及臭气浓度，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，生物质热风炉车间外颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准。具体见表3-11。

表3-11营运期无组织废气排放标准 单位：mg/m3
污染物项目

无组织排放点

限值

备注

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值
颗粒物

工业炉窑所在厂房门窗排放口
5.0
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3排放标准
臭气浓度
厂界
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准
废水排放标准

本项目废水主要为生产废水及生活污水，生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。

排入污水处理厂的污水执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限制要求，污水执行标准见表3-12。

表3-12污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲）

项目
pH

COD
BOD5
NH3-N

SS

石油类

总氮
磷酸盐

（以P计）
排放标准（mg/L）
6~9
300

250

30

300

20
50

5.0
注：“pH”执行国家《污水综合排放标准》三级标准限值。
噪声排放标准

本项目营运期东、南、西、北厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3-13。

表3-13工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

功能区类别

位置

噪声标准

昼间

3类
东、南、西、北厂界

65
固体废物

固体废物执行《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号公布，2026年8月15日修订版）中的相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》 （环发﹝2014﹞197 号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函(2020)380号）和《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》环办综合函[2025]184号等文件要求，污染物控制因子为NOx、VOCs、COD、总磷。本项目排放污染物不涉及挥发性有机物，故本项目总量控制因子确定为NOx、COD、总磷。
废水：

本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。厂区废水排放总量为2304.6t/a。污水排污口执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度（COD：300mg/L；总磷：5mg/L）；污水处理厂排污口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD：50mg/L；总磷：0.5mg/L）。

建成后全厂污水排放口最大允许排放量：


COD排放量：2304.6t/a×300mg/L÷1000000=0.69t/a

总磷排放量：2304.6t/a×5mg/L÷1000000=0.0115/a

建成后全厂在园区污水处理厂排污口最大允许排放量：

COD排放量：2304.6t/a×50mg/L÷1000000=0.115t/a

总磷排放量：2304.6t/a×0.5mg/L÷1000000=0.0012t/a。

本项目废水进入园区污水处理厂，故本项目的COD、总磷不申请总量。
废气：
本项目建成后NOx排放量为2.2t/a

具体指标由建设单位与环境管理部门协调确认。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境保护措施

本项目租用阜新丰泽华明农业有限责任公司厂房及办公用房，不涉及土建工程，施工期主要为生产设备及环保设施的安装，在施工作业过程中有扬尘和施工固废产生，施工人员产生少量生活垃圾和生活污水。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，其产生的环境影响也会随着施工期的结束而消失。

1、废气

本项目租用阜新丰泽华明农业有限责任公司厂房及办公用房，不涉及土建工程，只进行生产设备及环保设施的安装，不进行厂房的土建施工，对周围环境影响较小。结合本项目的实际情况，为进一步减少施工期对周围环境的影响，采取如下措施进行防治：

施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，施工场界设置围挡，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆应按要求配装密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容。易产生扬尘的工程施工时，应当采取洒水等抑尘措施；配备洒水车，做到路面经常洒水，保持路面湿润，抑制道路扬尘污染。运输设备的车辆，在驶出施工工地前，要做好遮蔽、清洁等工作，确保出入车辆不带泥土，防止污染周边环境。采取以上措施后，施工扬尘排放满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值要求。
2、废水

项目施工期废水主要是施工人员的生活污水。项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放，对地表水环境影响较小。
3、噪声

施工期噪声主要是施工机械噪声和生产设备运输时车辆产生的噪声。施工机械噪声源主要来自卡车、自卸车、电锯、电钻等设备。这些设备的噪声值高达80~110 dB（A），项目只需进行车间内外设备安装，对周围环境影响较小。施工期噪声随着施工的结束而消失，因此对周围环境影响不大。

为进一步减少施工期对周围环境的噪声影响，建议施工期采取以下措施：

（1）项目施工期必须选用低噪声施工设备，禁止高噪声设备同时使用；

（2）在施工现场外围设置统一围挡、隔声障；

（3）加强管理，文明施工，严禁夜间（22:00～次日6:00）施工，减轻对周围环境的影响。因特殊需要连续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工，同时夜间作业时间必须告知附近企业和村民，以取得谅解。

由于项目施工具有短期性特点，随着施工的结束，噪声影响就会消失。采取以上的噪声防治措施，可以很大程度地减少噪声影响范围。采取以上措施后，施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
4、固体废物

本项目不新建厂房，不涉及土建工程。故固体废物主要为设备拆除及安装废料、设备包装及施工人员产生的生活垃圾。

设备拆除及安装废料、设备包装外售综合利用。

生活垃圾主要来源于施工人员日常生活，本项目施工人员为15人，施工期为4个月，不设食堂和宿舍，人均日产垃圾以0.3kg计，则生活垃圾产生量为0.0045t/d，施工期间生活垃圾产生总量为0.56t，由环卫部门统一清运处理。

综上，本项目工程量小，经处理后本项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。
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	运营期环境影响和保护措施
根据建设方提供资料及对项目具体情况进行分析，本项目营运期产生的污染物主要为废气、废水、噪声及固体废物等。具体分析如下：

一、大气环境影响和保护措施
1、废气污染物排放源强
（1）烘干工序、生物质热风炉燃烧废气（DA001）

烘干工序：

a.颗粒物

项目烘干过程会产生少量颗粒物，进入干燥机的原料量为22500t/a。参照《逸散性工业粉尘控制技术》表5-1中谷物干燥产污系数为0.10~0.55kg/t（干燥料），由于本项目烘干物质为半成品湿物料喷浆玉米皮，水分含量高于普通谷物，故产污系数选取最低值0.10kg/t（干燥料），则烘干工序颗粒物产生量约为2.25t/a。

b.恶臭气体

本项目烘干工序原料主要为玉米浆液，玉米浆液中会积累大量乳酸、乙酸、丁酸、戊酸等短链脂肪酸，项目烘干过程高温加速原料内致臭物挥发、美拉德反应会加剧异味产生，主要污染因子以臭气浓度计。本项目针对烘干工序产生的异味，采取管道收集后通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭箱处理，处理后废气经15米高的排气筒（DA001）排放。依据《恶臭污染物治理工程技术规范》（HJ 1094-2020）以及同类物料烘干异味治理工程实践经验，双级活性炭吸附装置对臭气浓度综合设计去除效率取85%
生物质热风炉燃烧废气：

半成品湿物料由传送皮带送至烘干机进行烘干，烘干用热由生物质热风炉提供，生物质热风炉燃烧产生颗粒物、NOx、SO2。热风炉热功率为2.8MJ/s，热效率为82%。由生物质燃料特性分析单可知，生物质燃料收到基低位发热量为17.105MJ/kg。

每小时有效供热量为：2.8MJ/s×3600s=10080MJ/h。
生物质燃料消耗量为：10080MJ/h÷17.105MJ/kg÷82%=718.6kg/h×3000h/1000=2155.8t/a。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）4.7实际排放量核算方法中相关规定可知：“工业炉窑排污单位废气污染物实际排放量的核算方法包括实测法、物料衡算法和产排污系数法等。相关产排污系数参考污染源普查产排污系数手册的相关内容”。本项目采用产污系数法进行计算，参见《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中33-37，431-434机械行业系数手册中生物质工业炉窑，确定本项目有组织废气排放系数。具体产污系数见下表，污染物产生及排放情况见下表。
表4-1生物质工业锅炉产排污系数

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

生物质
生物质工业炉窑

工业废气量

立方米/吨-原料
6240
颗粒物

千克/吨-原料
37.6
二氧化硫

千克/吨-原料
17S

氮氧化物

千克/吨-原料
1.02

注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目生物质中含硫量(S%)为0.03%，则S=0.03
根据以上系数计算，本项目生物质热风炉产生废气量为4484m3/h，生物质热风炉燃烧颗粒物产生量为81.06t/a、二氧化硫产生量为1.01t/a、氮氧化物产生量为2.2t/a。

DA001：项目烘干工序年工作时间3000h，烘干工序废气与生物质热风炉燃烧废气一起经管道收集（集气效率100%），收集后废气通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭箱（去除效率99.6%）处理，处理后由15米高排气筒（DA001）排放。则烘干工序、生物质热风炉颗粒物有组织产生量为83.31t/a、产生速率为27.77kg/h、产生浓度为6193.13mg/m3，二氧化硫有组织产生量为1.01t/a、产生速率为0.34kg/h、产生浓度为75.08mg/m3，氮氧化物有组织产生量为2.2t/a、产生速率为0.73kg/h、产生浓度为163.54mg/m3；烘干工序、生物质热风炉颗粒物有组织排放量为0.33t/a、排放速率为0.11kg/h、排放浓度为24.77mg/m3，二氧化硫有组织排放量为1.01t/a、排放速率为0.34kg/h、排放浓度为75.08mg/m3，氮氧化物有组织排放量为2.2t/a、排放速率为0.73kg/h、排放浓度为163.54mg/m3。除尘器收集粉尘量为82.98t/a。
综上可知，烘干工序、生物质热风炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号文件标准限值要求，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。
（2）玉米皮卸料、筛分、粉碎工序废气（DA002）

玉米皮卸料:本项目生产所需原料玉米皮为袋装，袋装玉米皮由人工开袋倒入地坑再通过密闭提升机提升至粉碎机，玉米皮卸料过程中会产生颗粒物，玉米皮年使用量为13500t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，散装物料装卸粉尘产污系数为0.1kg/t物料装卸量，则玉米皮卸料工序颗粒物产生量为1.35t/a。
筛分：烘干后的物料送至筛分机内进行筛分，筛分不合格颗粒回到粉碎工序，筛分工序会产生颗粒物，筛分物料为20000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表5-1中谷物过筛和清理产污系数为1.5kg/t（过筛和清理料），则筛分工序颗粒物产生量为30t/a。
粉碎：玉米皮粉碎过程中会产生颗粒物，玉米皮年使用量为13500t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中131谷物磨制行业系数手册，粉碎颗粒物产污系数为0.023kg/t产品（玉米糁、玉米粉），则粉碎工序颗粒物产生量为0.31t/a。
DA002：玉米皮卸料、筛分、粉碎工序颗粒物产生量为31.66t/a，项目卸料地坑、粉碎机、筛分机上方均设置集气罩（项目卸料、筛分、粉碎产尘点位采用上部伞形外部集气罩，集气罩设置于产尘面正上方，罩口距产尘面0.6~0.8m，设计控制风速0.6~0.8m/s，满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求。上部敞开伞形集气罩无法完全封闭产尘源，结合同类物料破碎筛分项目设计经验，集气收集效率区间75%~85%，本次环评保守取值80%）。玉米皮卸料、筛分、粉碎工序工作时间为3000h/a，风机风量为20000m3/h，则玉米皮卸料、筛分、粉碎工序有组织颗粒物产生量为25.33t/a，产生速率为8.44kg/h，产生浓度为422mg/m3。玉米皮卸料、筛分、粉碎工序废气经收集后，通过脉冲式布袋除尘器（去除效率99%）处理，处理后由15米高排气筒（DA002）排放。则玉米皮卸料、筛分、粉碎工序有组织颗粒物排放量为0.253t/a，排放速率为0.084kg/h，排放浓度为4.21mg/m3，布袋除尘器收集粉尘量为25.077t/a。综上可知，玉米皮卸料、筛分、粉碎工序颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。

玉米皮卸料、筛分、粉碎工序无组织颗粒物产生量为6.33t/a。
（3）上料废气

本项目使用绞龙上料机将破碎后的玉米皮上料至混合搅拌机内，上料过程中会产生颗粒物。玉米皮年使用量为13500t/a。参照《逸散性工业粉尘控制技术》对散装物料装卸粉尘产生情况，即按0.1kg/t物料装卸量，则颗粒物产生量为1.35t/a。绞龙上料机为全密闭装置，投料粉尘约90%沉降在绞龙上料机内，仅10%以无组织形式逸散至大气，则上料工序颗粒物无组织产生量为0.135t/a。

（4）包装废气

本项目包装工序采用包装袋与料仓出料口紧密接触方式进行包装，灌装结束时直接封口，不易产尘，可忽略不计。

综上，项目生产车间无组织粉尘产生总量为6.465t/a，考虑到车间降尘作用，约有5.818t/a在车间沉降，剩余10%左右以无组织形式排放，生产车间无组织排放量为0.647t/a、排放速率为0.216kg/h。预计厂界颗粒物无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。



	
	表4-2废气污染物排放源一览表

产排污环节

污染物种类

排放形式

风量m3/h
污染物产生情况

治理设施情况

污染物排放情况

排放标准

排气筒编号

是否达标

产生量t/a
产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
处理设施

收集效率

%

治理工艺去除效率%

是否为可行性技术

排放量t/a
排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放规律

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
执行标准

烘干工序及生物质热风炉
颗粒物
有组织
4484
83.31
27.77
6193.13
列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附+15米排气筒
100
99.6
是
0.33
0.11
24.77
连续排放
/
30
《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号
DA001
达标

二氧化硫
1.01
0.34
75.08
0
是
1.01
0.34
75.08
/
200
氮氧化物
2.2
0.73
163.54
0
是
2.2
0.73
163.54
/
240
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
卸料、筛分、粉碎、工序
颗粒物
有组织
20000
31.66
10.55
527.7
脉冲式布袋除尘器+15米排气筒
90
99
是

0.253
0.084
4.21
连续排放
3.5
120
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

DA002
达标
卸料、筛分、粉碎、上料、工序
颗粒物

无组织

/
6.465
/
/
车间沉降
/
90
是
0.647
/
/
连续排放

/
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
/
达标
表4-3项目污染物有组织排放口基本情况及监测要求
序号
产排物环节
污染物种类
排放形式

排放口基本情况

烟气温度（℃）

监测要求
高度/m
编号及名称、类型

排气筒坐标

排气筒内径/m
监测点位
监测因子
监测频次

X/m
Y/m
1
烘干工序及生物质热风炉
颗粒物
有组织

15
DA001、1#排气筒、一般排放口

485939
4688183
0.6
60
DA001
颗粒物
1次/半年
二氧化硫

二氧化硫
氮氧化物

氮氧化物
林格曼黑度
林格曼黑度

臭气浓度

臭气浓度

2
卸料、筛分、粉碎工序
颗粒物

有组织
15
DA002、2#排气筒、一般排放口

485844
4688208
0.6
20
DA002
颗粒物
1次/半年
表4-4项目污染物无组织排放监测要求
监测点位

监测项目
监测频次

周界外浓度最高点
颗粒物
1次/半年

工业窑炉所在厂房门窗排放口处

颗粒物

1次/半年
厂界

臭气浓度

1次/半年



	
	2、废气防治措施可行性分析

本项目采用列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附处理异味和生物质热风炉废气的工作原理：

列管冷凝器属于间壁式换热设备，壳体内布置大量不锈钢换热管束。高温烘干废气走管程，循环冷却水在壳体与管束之间（壳程）逆向流动；冷热介质被金属管壁隔开互不接触，依靠管壁实现热传导换热。高温废气热量持续被冷却水带走，废气温度大幅降低；废气中饱和水蒸气达到露点，水蒸气冷凝析出液态水，降低废气含湿量。

含尘废气沿切线方向进入旋风筒体，气流形成高速螺旋旋转。粉尘颗粒密度远大于空气，在离心力作用下被甩向筒体内壁；粉尘撞击筒壁失去动能，依靠重力沿筒壁下滑落入底部灰斗收集。净化后的气流向筒体中心汇聚向上排出，进入下一级设备。

经过预除尘的废气进入布袋除尘器箱体，气流穿过滤袋，粉尘被拦截在滤袋外表面；依靠筛滤、惯性碰撞、扩散多重作用捕捉细颗粒物。

活性炭内部具备发达微孔结构，拥有巨大比表面积。废气穿过活性炭床层时，废气中恶臭异味分子被活性炭微孔捕获、滞留在炭表面，实现气固分离，净化废气。依据《恶臭污染物治理工程技术规范》（HJ 1094-2020）以及同类物料烘干异味治理工程实践经验：项目废气经过充分除尘、降温预处理，活性炭吸附装置严格控制废气空速，采用两级活性炭串联布置，有效降低污染物穿透风险，双级活性炭吸附装置对臭气浓度综合设计去除效率取85%。
根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业HJ1110-2020》、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）进行废气污染治理、设施可行性分析，具体见下表。
表4-5项目废气技术可行性对照表
废气类别

标准规范
主要污染物

可行技术

本项目采用技术

是否可行性技术

卸料、筛分、粉碎工序
《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业HJ1110-2020》
颗粒物
旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他

脉冲式布袋除尘器

是

烘干工序及生物质热风炉
《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑》（HJ1121-2020）

颗粒物
湿法除尘，重力除尘，水膜除尘，旋风除尘，袋式除尘，静电除尘，湿电除尘

列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附
是

SO2
原料、燃料硫含量控制，干法、半干法脱硫，湿法脱硫（双碱法、石灰-石膏法等）

原料、燃料硫含量控制

NOX
低氮燃烧、富氧燃烧、纯氧燃烧、选择性非催化还原、选择性催化还原

低氮燃烧装置

《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业HJ1110-2020》
臭气浓度

增加通风次数，及时清洗、清运；收集经水封后排放；收集经处理后排放；其他

列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附
是
根据上表对比可知，项目采取的污染物治理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业HJ1110-2020》、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）中的可行技术要求。

综上，从环境保护角度分析，项目建成运行后，在落实环评中各项废气污染物防治措施的情况下，项目产生的废气对大气环境影响较小。

3、废气污染物达标分析
（1）有组织废气达标分析
烘干工序及生物质热风炉工序中产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度有组织排放，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限制要求，颗粒物、二氧化硫、烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求，颗粒物、二氧化硫同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中排放限制要求，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。卸料、筛分、粉碎工序中产生颗粒物有组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限制要求。
（2）厂界无组织达标分析
本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN）预测无组织废气污染物对环境的影响，本项目无组织排放的颗粒物最大浓度为1.27×10-2mg/m3，且最大地面质量浓度出现距离均为283m。厂界无组织颗粒物满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值。

综上，从环境保护角度分析，项目建成运行后，在落实环评中各项废气污染物防治措施的情况下，项目产生的废气对大气环境影响较小。
4、非正常情况下废气排放情况
《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。

经计算得出非正常工况下各污染源排放速率及浓度见下表，考虑除尘器不能正常运转，导致治理效率降低到0%，污染物排放情况见表4-6。
表4-6非正常工况排气筒污染物排放情况表
编号

污染物名称

排放量t/a
持续时间及频次
非正常工况产生浓度mg/m3
标准mg/m3
DA001
NOx
2.2
1h/次；偶发1次/年
163.54
240
SO2
1.01
75.08
200
颗粒物
83.31
6193.13
30
DA002
颗粒物

25.33
1h/次；偶发1次/年
422
120
从上表可以看出，在废气处理措施故障的情况下，项目废气污染物将超标排放，对周围的环境造成一定影响。
非正常工况（废气处理措施故障）处理措施：若废气处理系统发生故障时生产线必须停止运行，停止生产活动。
（2）异常情况预防措施

①对厂区电源采用双回路设计，避免厂区出现断电情况引起的非正常排污。

②合理安排定期检修时间，尽量在生产淡季，在不影响正常生产的情况下进行。主要设备应配有应急用品，避免出现临时故障或进行检修时造成的非正常排放。

③加强日常操作的管理工作，定期进行安全检查，严格操作程序和监督管理，保障工作安全。
二、水环境影响和保护措施
本项目运营期产生的废水主要为生产废水及员工生活污水。生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放。生产废水包括循环冷却废水及烘干工序冷凝水。循环冷却废水水质参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中表3.1.7间冷开式系统循环冷却水水质指标：pH6.8~9.5、COD150mg/L、氨氮10mg/L、石油类（动植物油参照执行）5mg/L。烘干工序冷凝水废水水质比较清洁，污染物浓度均较低，属清净下水，故废水水质类比同类项目取COD：50mg/L、BOD5：30mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L，TP：2mg/L。
本项目废水产生及排放情况见表4-7。

表4-7全厂水污染物排放情况

废水类别

产生量

t/a

污染因子

产生情况
治理措施

排放情况

污水处理削减量
t/a
排放方式及去向
产生浓度

mg/L
产生量

t/a

排放浓度

mg/L
排放量
t/a

生活污水
0.442t/d，132.6t/a
COD

350
0.046
化粪池
300
0.040
0.006
经化粪池处理后经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
BOD5
250
0.033
200
0.026
0.007
NH3-N

35
0.0046
30
0.004
0.0006
SS

250
0.033
150
0.02
0.013
循环冷却废水
0.1t/d，30t/a
COD

150
0.0045
/
150

0.0045
/
生产废水经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
NH3-N

10
0.0003
10

0.0003
石油类
5
0.00015
5

0.00015
烘干工序冷凝水
7.14t/d、2142t/a
COD

50
0.107
/
50

0.107
/
BOD5
30
0.064
30

0.064
NH3-N

10
0.02
10

0.02
SS

100

0.21
100

0.21
TP
2
0.0043
2

0.0043
综合废水

7.682t/d、2304.6t/a
COD
68
0.157
/
65
0.15
/
生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达标后统一排放
BOD5
42.1
0.097
39
0.09
NH3-N
10.8
0.0249
10.5
0.0243
SS
105.4
0.243
99.8
0.23
TP
1.87
0.0043
1.87

0.0043
石油类
0.07
0.00015
0.07
0.00015
注：综合废水包括生活污水，循环冷却废水，烘干工序冷凝水
表4-8废水排放口基本情况及监测频次要求

废水类别

污染因子

排放规律

排放口基本情况
监测要求

排放口编号及名称
排放口地理坐标/m
监测点位
监测因子
监测频次
（X、Y）
综合废水
pH
非连续排放、流量不稳定，但不属于冲击性排放
DW001
4722130，778271
厂区污水总排放口
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、石油类
每半年一次

COD

BOD5
NH3-N

SS

TP
石油类
废水依托园区污水处理厂处理可行性分析
原沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司一体化污水处理设备运行到2023年已是超期运行，设备老化。2023年9月1日，现一体化污水处理厂开工建设，2023年12月31日，该项目完工，由彰武县弘彰农产品加工基地建设有限责任公司负责管理污水处理厂，更名为彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂。2024年1月15日委托有资质第三方运营，彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂环保验收工作已完成，污水处理厂在线监测2024年7月已经联网。

彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂处理规模为800m3/d，采用“预处理+A-A/CABR工艺+转盘式微过滤+紫外线消毒”处理工艺，出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，就近排入厂西的双徐河，最后于下游约28公里处汇入养息牧河。本项目废水排放量为7.682t/d，本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水统一经管网排入园区污水处理厂，各污染物排水浓度均符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限值要求，可以满足该污水处理厂的进水要求，且园区污水管网已铺设至本项目厂区内，该污水处理厂可以满足本项目废水的处理要求。

彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂处理规模为800t/d，目前收纳污水量约为300t/d，尚有约500t/d余量，可以满足本项目排放废水量（7.682t/d）要求，可保证新增水量的处理不会对彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂水量、水质负荷造成明显冲击。根据废水污染排放浓度分析，本项目废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，废水污染物浓度不高，不含第一类污染物，水质满足彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂接管进水水质要求（进水水质：COD：300mg/L、TP：5mg/L、BOD5：250mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：300mg/L）。综上所述，本项目废水依托彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂是可行的。

三、声环境影响和保护措施
1、噪声源强

项目运营区噪声主要来源于各机械设备，包括粉碎机、上料机、提升机、输送机、烘干机、筛分机、包装机等设备噪声，噪声值为65~85dB（A）之间，风机置于车间外，其余设备置于全封闭车间内。

2、防治措施

选用低噪声设备，从声源上控制噪声。设备选型是噪声控制的重要环节，在设备招标中应向设备制造厂家提出噪声限制要求，要求供货厂商对高噪声设备采取减噪措施，如对高噪声设备采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声的目的。

对装置区噪声防护措施：

①将固定产噪设备尽量设置在建筑物内；

②在固定设备安装基础减振垫，减少其对周围环境的影响；

③总图布置时，将噪声较大的噪声源布置在车间内部，远离厂界；

④加强设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象；

通过采取上述措施后，项目采取必要的设备基础减震、厂房隔声、设备摩擦处定期润滑等降噪措施后，噪声源可降低25~30dB（A）左右。室内主要噪声源排放情况见表4-9。
表4-9室外主要噪声源调查清单

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声功率级dB（A）
声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1
风机
/
132
82
1
80
设备基础减震、加隔声罩
昼间10h
2
风机
/
19
95
1
80
设备基础减震、加隔声罩
昼间10h



	
	表4-10室内主要噪声源调查清单

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声功率级dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离r/m
室内边界声级/dB（A）

运行时段h
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X
Y
Z
东边界
南边界
西边界
北边界
东边界
南边界
西边界
北边界
合成噪声声压级/dB（A）
建筑物外距离/m
东边界
南边界
西边界
北边界
1

生产车间
粉碎机
--
80
厂房隔声、设备减震
17 

22 

1

166 

16 

3 

5 

78.6
69
78.6
69.2
10

30
42.6

33

42.6

33.2

1

2
上料机

--
80
厂房隔声、设备减震
78 

19 

1

105 

15 

65 

7 

78.6
69
78.6
69.1
10

30
42.6

33

42.6

33.1

1

3
提升机
--
80
厂房隔声、设备减震
88 

21 

1

95 

17 

75 

5 

78.6
69
78.6
69.2
10

30

42.6

33

42.6

33.2

1

4
输送机

--
80
厂房隔声、设备减震
97 

21 

1

86 

17 

84 

5 

78.6
69
78.6
69.2
10

30

42.6

33

42.6

33.2

1

5
烘干机
Φ2.6m，长22m，卧式
80
厂房隔声、设备减震
90 

10 

1

92 

6 

77 

16 

73.6

64.1

73.6

64

10

30
37.6

28.1

37.6

28

1

6
筛分机
孔径4mm×4mm
80
厂房隔声、设备减震
23 

13 

1

159 

7 

10 

14 

78.6

69.1

78.6

69.1

10

30
42.6

33.1

42.6

33.1

1

7
包装机
--
75
厂房隔声、设备减震
130 

19 

1

53 

16 

117 

7 

78.6

69

78.6

69.1

10

30

42.6

33

42.6

33.1

1

注：1、以厂界西南角处为原点，本项目办公楼无产噪设备，因此本次环境噪声影响预测仅针对生产区各类产噪设备。


	
	3、声环境保护目标

厂界四周50m范围内无声环境保护目标。

4、预测与达标分析

本次噪声影响评价选用面源的噪声预测模式。本项目采用成套生产设备；室内噪声源叠加后将车间内的产噪设备视为一个面声源，室内声源在传播过程中，噪声受到车间的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中面声源的几何发散衰减公式，预测本建设项目车间噪声对厂界四周的影响。

（1）点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减：
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式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

（2）面声源

室内声源等效室外声源声功率级计算方法
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：

LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：

LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；
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，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
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图4-1室内声源等效为室外声源图例
面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。
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图4-2长方形面声源中心轴线上的衰减特性
上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-10。
表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表
预测点
时段

噪声标准值/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
达标情况

东厂界

昼间
65
45.6
达标

南厂界

昼间
65
36.01
达标

西厂界

昼间
65
45.6
达标

北厂界

昼间
65
36.16
达标

本项目为新建项目，从表4-10中可以看出，本项目各厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

综上，本项目主要噪声源置于车间建筑物内，并采取基础减振等措施后，对周围声环境影响较小。
5、噪声防治措施及投资

噪声防治措施及投资见表4-12。

表4-12噪声防治措施及投资
噪声防治措施

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资/万元
厂房隔声、设备减震

降噪25~30dB（A）
1.5
6、监测计划
项目建设完成后，运行过程中要求企业采取相应的治理措施，建立完善的监控计划，本项目噪声监测方案见下表。
表4-13项目环境监测计划

监测内容

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
噪声
东、南、西、北厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

四、固废环境影响分析

本项目一般固废主要为生物质灰渣、除尘器收集灰、车间降尘、废包装袋、废布袋、设备维修产生的废机油、含油抹布及含油手套、废活性炭以及员工生活垃圾等。
1、生物质灰渣
本项目使用生物质热风炉，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中固体废物污染源强核算方法的物料衡算法，生物质热风炉灰渣产生量计算公式如下：
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式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目为生物质用量为2155.8t。

Aar——收到基灰分的质量分数，%；本项目取1.82。

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据附录B，本次取5。

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg；本次取17105。

由上式计算得出，本项目生物质燃烧机灰渣产生量为93.67t/a。作为砖瓦等建筑原料外售。
2、除尘灰
除尘器收集除尘灰108.057t/a，外售综合利用。
3、车间降尘

车间沉降的粉尘约为5.818t/a。项目车间沉降的粉尘为工序无组织粉尘，属于一般固废，车间内定期清扫，外售综合利用。
4、废包装物
原料玉米皮的废包装袋年产10万个，作为产品、炉渣、车间沉降粉尘的包装袋重复使用，不随意丢弃。无法利用的废包装物外售废品收购站，约0.1t/a。
5、废布袋

脉冲式布袋除尘器每年需更换1次布袋，废布袋产生量约为0.05t/a，由厂家回收。

6、废机油

设备维修过程中产生废机油，废机油产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-214-08，暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位进行处理。

含油抹布及含油手套

设备维修过程中产生的含油抹布及含油手套分类收集，含油抹布、含油手套每年产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49，暂存危险废物贮存点，定期交由有资质单位处理。

8、废活性炭

本项目使用的活性炭在吸附饱和后须进行更换。项目采用的是蜂窝状活性炭，碘值为1000mg/g，根据《简明通风设计手册》，活性炭用量一般与应吸附废气量的比例为1：0.3，吸附容量为0.3。活性炭规格为100mm*100mm*100mm，一次用量为800块，密度约为0.33g/cm3。则一次填充量为0.264t。由于国家及辽宁省暂未发布有关活性炭更换周期的计算公式，本项目活性炭更换周期参照江苏省《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》苏环办〔2021〕218号中：

活性炭更换周期公式：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：

T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg，0.264t/次；

s—动态吸附量，%；（取值30%）；

c—活性炭削减的污染物浓度，mg/m3，取50mg/m3，依据HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》恶臭组分叠加理论，废气异味主要来源于挥发性有机致臭物质；参考国内同污染源数千组同步监测统计规律，臭气浓度1000~3000OU区间等效VOC浓度取50mg/m3，仅用于活性炭耗材饱和周期估算；

Q—风量，单位m3/h，取4484m3/h；

t—运行时间，单位h/d，取10h/d。

经计算，本项目活性炭更换周期为35d，则年产生废活性炭用量为2.24t/a。本项目活性炭仅吸附无机废气，不含有机废气，经判定无危险特性，故不纳入危废管理。根据《固体废物分类与代码目录》固废代码为SW59，其他工业固废中900-008-S59（定义为：废吸附剂。工业生产活动中产生的活性炭、氧化铝、硅胶、树脂等废吸附剂），本项目产生的废活性炭由厂家更换时带走回收。
9、生活垃圾

项目定员8人，年工作300天，生活垃圾产物系数按0.5kg/d·人计，则项目生活垃圾量为0.004t/d，1.2t/a。厂区设置垃圾桶，生活垃圾经收集后定期委托环卫部门清运。

表4-14一般固废产排一览表

产污环节
名称
属性
物理性状
代码
产生量t/a
贮存方式
利用处置及去向
利用及处置量t/a
生产过程

生物质燃烧灰渣
一般固废
固态

900-099-S17
93.67
暂存固废间
外售综合利用
93.67
除尘灰

一般固废
固态
900-099-S17
108.057
108.057
车间降尘
一般固废
固态
900-099-S17
5.818
5.815
废包装
一般固废
固态

900-099-S17
0.1
0.1
废布袋

一般固废

固态

900-009-S59
0.05
厂家回收

0.05
废活性炭

一般固废
固态
900-008-S59
2.24
2.24
员工生活

生活垃圾
一般固废
固态

900-099-S64
1.2
垃圾箱

委托环卫部门清运
1.2
危险废物基本情况见表4-15。
表4-15危险废物基本情况一览表
序号

名称

废物类别

危废代码

形态

产生工序/装置
产生量（t/a）

产废周期

危险特性

处置方式

1
废机油

HW08
900-214-08
液体

设备维修保养
0.05
0.5a
T,I
暂存厂内危险废物贮存点，定期交由有资质的单位进行处理
2
含油抹布及含油手套

HW49
900-041-49
固体
设备维修保养
0.01
0.5a

T/In
项目危险废物收集、贮存、运输、处置环节污染防治措施见表4-16。
表4-16危险废物收集、贮存、运输、处置环节污染防治措施
序号

名称

危废代码

污染防治措施

收集

贮存

运输

处置

1
废机油

900-214-08
制定收集计划，做好台账和安全防护

设置贮存点，分类贮存，并做好“四防”措施
危险废物委托有资质的单位定期进行安全运输、处置
2
含油抹布及含油手套
900-041-49
注：项目危废收集、暂存应满足《中华人民共和国生态环境法典》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。

表4-17危险废物贮存点基本情况
序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

位置

占地面积

贮存方式

贮存周期

1
危险废物贮存点

废机油
生产车间东侧

10m2
桶装

0.5a
2
含油抹布及含油手套
袋装

0.5a

固废环境管理要求

（1）一般固体废物
厂区设有一个固废间，占地面积约为10m2，一般工业固体废物的暂存应严格执行《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第七十号公布，2026年8月15日修订版）中的管理要求：

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。

②产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。
（2）危险废物
1）运行管理要求
本项目新建危险废物贮存点1座，建筑面积约为10m2，最大储存能力为2t，主要暂存厂区运行过程中产生的危险废物。本项目危险废物产生量为0.06t，设备维修产生的废机油、含油抹布及含油手套转运频次不高于半年，故本项目危险废物贮存点容积可满足厂区危废贮存要求。
危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并采取加锁封闭等方式严格管理。厂区运营期间固态危险废物在危险废物库内分类存放，根据危险废物贮存点内危废产生量及危废贮存容积，建设单位应对危废及时清运处置，采用危废专用袋或桶贮存，考虑危废分区间隔，危险废物贮存点可满足贮存要求。
企业在危险废物贮存过程中，严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中要求制定危废管理计划，并上报固废填报平台；建立危险废物台账管理制度，并将台账记录保存5年以上。
企业在转移危险废物时，应遵从《危险废物转移联单管理办法》，实行危险废物转移五联单制度。危险废物按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、运输和贮存，委托有危险废物处置资质的部门进行处理，加强危险废物的管理，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪性的账目和手续，并纳入相关环保部门的监督管理。
2）建设要求
①新建危险废物贮存点1座；
②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗系数≤10-7cm/s；
③必须有泄漏液体导流槽及收集沟，设施内要有安全照明设施；
④用以存放装载液体，半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；
⑥危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。
本项目在厂区设置一个10m2危险废物贮存点，危险废物贮存点地面需进行防腐防渗。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，实时贮存量不超过2吨，本项目设置危险废物贮存点可行。
3）贮存点环境管理要求
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施GB18597—20236或采用具有相应功能的装置。
⑤.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过2吨。
采取以上措施后，本项目危险废物的产生、收集、贮存、转运、处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
综上，固体废物做到及时收集，产生的各种固体废物均得到了妥善处理，不会造成二次污染，符合关于固体废物处置中的相关规定，从环保角度考虑，对周边环境影响较小，固体废物防治措施可行。

五、地下水、土壤环境影响分析
项目为其他饲料加工项目，厂区生产区地面采取硬化地面，生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，可有效控制厂区内污染物的下渗现象，则企业污染物不会对区域地下水和土壤环境造成明显影响。

本项目采取分区防控措施。根据生产装置、辅助设施及公用工程所处位置不同将防渗区划分为重点防渗区和一般防渗区。危险废物贮存点、化粪池、储罐区进行重点防渗（防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行），办公区、生产车间等进行一般地面硬化处理。分区防渗情况见表4-18。分区防渗图见附图4。
表4-18分区防渗表
防渗类别

防渗区域

防渗要求

执行标准

重点防渗

危险废物贮存点、化粪池、储罐区

防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
一般防渗

办公区、生产区等

一般地面硬化

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）
六、环境风险分析
（1）主要风险物质

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质，本项目生产过程中涉及风险物质主要为废机油，环境风险单元为危险废物贮存点。
表4-19润滑油的理化性质和危险特性表

中文名：润滑油
危险品运输编号：/

英文名：lubricatingoil；Lubeoil
UN编号：/
分子式：/
分子量230～500
CAS号：/
性状

油状液体、淡黄色至褐色，无气味或略带异味
熔点（（C）

/
相对密度

（水=1）＜1
沸点（（C）

/
饱和蒸气压

/
溶解性

不溶于水
健康危害

侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。
急救方法

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

燃烧性

可燃

燃烧分解物

/
闪点

76（C

爆炸上限（V%）

/
引燃温度（（C）

248
爆炸下限（V%）

/
危险特性

遇明火、高热可燃
稳定性
稳定
禁忌物

/
防护
工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套；其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

（2）风险潜势初判及评价等级
判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，根据企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下：
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式中：w1、w2、…wn----每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1、W2、…Wn----每种环境风险物质相对应的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1时，以Q表示，企业直接评为一般环境风险等级。

（2）当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

项目风险物质实际存储量与临界量对比见下表。
表4-20风险物质实际存储量与临界量对比一览表
名称

临界量/t

实际贮存量/t

qn/Qn
废机油

2500

0.05
0.00002
由上表可知，项目风险物质的qn/Qn值为0.00002＜1，故该项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见表4-21。
表4-21评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

经计算该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析，无需设置评价范围。
贮存系统风险识别

本项目设有液态储罐，储罐区域设置防渗围堰。围堰墙体采用防渗混凝土浇筑，围堰区域地面整体做防渗硬化处理，防止泄漏浆液下渗土壤。围堰设置导流坡度，坡向集液收集设施；配备应急泵、密闭收集储罐，可及时将收集的泄漏浆液回抽至完好储罐内回收利用。发生泄漏事故后，第一时间启动应急处置，封堵外流途径，全部泄漏物料收集回用，严禁未经处置直接外排。

（3）环境风险防范措施
运营期最大可信风险事故为废机油在储存过程中发生泄漏或渗漏以及泄漏遇明火可能会引发火灾和爆炸的风险，造成大气、地表水、地下水、土壤的污染。

①对地表水环境污染

泄漏或渗漏的废机油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次会导致水中生物死亡，本项目南侧1820m为老边河，距离较远，本项目废机油最大存储量为0.05t，储存在危险废物贮存点中，流入地表水的可能性较小。
②对土壤、地下水的污染

泄漏的废机油有污染土壤和地下水的风险。废机油存储在危险废物贮存点内，危险废物贮存点地面硬化，做防腐、防渗处理，能有效阻止泄漏的废机油对土壤、地下水环境造成污染。

③对大气的污染

泄漏的废机油遇到明火会发生火灾，燃烧产物含有CO、NOx等次生污染物，对大气环境造成污染。
④火灾、爆炸伴生及次生危害
废机油储存过程发生泄漏或渗漏，泄漏油品遇明火引发火灾爆炸。火灾爆炸伴生次生灾害：燃烧产生有毒烟气污染大气；灭火形成含油消防废水，可污染地表水、地下水；油品及消防废水漫流下渗污染土壤；产生燃烧残渣、受污染吸附材料等危险废物，处置不当引发二次污染。

环境风险防范措施及应急要求：

①厂区布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物之间的安全防护距离，降低了火灾等安全隐患。本项目使用防爆、防火电缆，对电气设施进行触电保护，本项目电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；电缆应尽量埋地敷设。

②本项目对危险废物贮存点采取防腐、防渗处理，废机油储存在器皿中，制定详细的交接班规程，严格按照“五联单”进行转运，杜绝泄漏。防范土壤、地表水、地下水污染风险。

③危险废物贮存点设置危险标识，严禁明火，防止发生火灾。加强现场监控，对废机油泄漏及时发现。制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。强化安全管理，强化职工风险意识。
④按有关规范设计设置有效的消防系统，如配备灭火器、灭火毯和消防沙等，做到以防为主，安全可靠。

⑤根据辽宁省生态环境厅关于公布《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》的通知，本项目属于农副食品加工业，对照《辽宁省突发环境事件应急预案行业名录（试行）》，本项目无需编制突发环境事件应急预案。但本项目运行期设备维护过程中产生废机油，并在厂内储存，建设单位要加强危险废物管理，设置风险防范设施，加强员工安全意识，定期组织培训学习等，针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练。
表4-22建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目
建设地点

（辽宁省）

（阜新）市

（彰武）县

地理坐标

经度

122°49ʹ45.073"
纬度

42°20ʹ45.319"
主要危险物质及分布

主要风险物质为废机油，废机油暂存于危险废物贮存点
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①对地表水环境污染

泄漏或渗漏的废机油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次会导致水中生物死亡，本项目南侧1820m为老边河，距离较远，本项目废机油最大存储量为0.05t，储存在危险废物贮存点中，流入地表水的可能性较小。

②对土壤、地下水的污染

泄漏的废机油有污染土壤和地下水的风险。废机油存储在危险废物贮存点内，危险废物贮存点地面硬化，做防腐、防渗处理，能有效阻止泄漏的废机油对土壤、地下水环境造成污染。

③对大气的污染

泄漏的废机油遇到明火会发生火灾，燃烧产物含有CO、NOx等次生污染物，对大气环境造成污染。

④火灾、爆炸伴生及次生危害
废机油储存过程发生泄漏或渗漏，泄漏油品遇明火引发火灾爆炸。火灾爆炸伴生次生灾害：燃烧产生有毒烟气污染大气；灭火形成含油消防废水，可污染地表水、地下水；油品及消防废水漫流下渗污染土壤；产生燃烧残渣、受污染吸附材料等危险废物，处置不当引发二次污染。

风险防范措施要求

①厂区布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物之间的安全防护距离，降低了火灾等安全隐患。本项目使用防爆、防火电缆，对电气设施进行触电保护，本项目电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；电缆应尽量埋地敷设。

②本项目对危险废物贮存点采取防腐、防渗处理，废机油储存在器皿中，制定详细的交接班规程，严格按照“五联单”进行转运，杜绝泄漏。防范土壤、地表水、地下水污染风险。

③危险废物贮存点设置危险标识，严禁明火，防止发生火灾。加强现场监控，对废机油泄漏及时发现。制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。强化安全管理，强化职工风险意识。

④按有关规范设计设置有效的消防系统，如配备灭火器、灭火毯和消防沙等，做到以防为主，安全可靠。

⑤建设单位要加强危险废物管理，设置风险防范设施，加强员工安全意识，定期组织培训学习等，针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目涉及的风险物质为废机油，本项目Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。

本项目存在的风险因素较少，主要是废机油的泄漏，危险废物贮存点在严格管理后引发火灾、泄漏的可能性较小。因此在加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施的前提下，风险事故发生的概率小。
七、防沙治沙措施

本项目要求施工时的挖方要及时回填，降低风蚀的影响。加强施工管理，提倡文明施工，避免在大风天气施工作业，尤其是引起地面扰动的作业。施工结束后及时进行生态恢复。

针对工程施工期间因开挖扰动、工程填筑等施工作业活动对占地区原地貌和植被的破坏程度，因地制宜布设水土流失防治措施，有效控制项目区新增水土流失，逐步改善生态环境。施工期间对临时堆土区采取必要的防护、拦挡和遮盖措施，以免造成水土流失，影响正常施工。

八、项目环保投资

根据建设单位提供资料和污染防治建议，本项目环保投资见表4-23。
表4-23项目环保投资明细
序号

项目

项目名称

投资（万元）

1
废气治理
烘干工序及生物质热风炉
列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附+15米排气筒（DA001）
10
卸料、筛分、粉碎工序
集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米排气筒（DA002）
8
2
噪声治理

选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声

2
3
固体废物

垃圾箱、固废间、危废贮存点
4
合计

24
由表4-23可知，本项目总投资1000万元，环保投资24万元，环保投资约占总投资2.4%。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	烘干工序及生物质热风炉
	颗粒物、二氧化硫
	列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭吸附+15米排气筒（DA001）
	《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号

	
	
	氮氧化物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	烟气黑度
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	
	臭气浓度
	
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值

	
	卸料、筛分、粉碎工序
	颗粒物
	集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米排气筒（DA002）
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值

	
	无组织
	颗粒物、臭气浓度
	/
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准

	地表水环境
	生产废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、石油类
	/
	执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限制要求

	
	生活废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
	化粪池
	

	声环境
	厂界噪声
	生产设备
	选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声
	项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	固体废物
	生产过程中产生的废包装袋、生物质燃料灰渣定期外售。除尘设备收集的灰尘及车间降尘外售综合利用。废布袋、废活性炭由厂家回收；危险废物废机油、含油抹布及含油手套分类收集暂存于厂内危废贮存点，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾委托环卫部门处置；

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区分区防渗。危险废物贮存点、化粪池、储罐区进行重点防渗，办公区、生产车间等进行一般地面硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①厂区布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物之间的安全防护距离，降低了火灾等安全隐患。本项目使用防爆、防火电缆，对电气设施进行触电保护，本项目电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；电缆应尽量埋地敷设。

②本项目对危险废物贮存点采取防腐、防渗处理，废机油储存在器皿中，制定详细的交接班规程，严格按照“五联单”进行转运，杜绝泄漏。防范土壤、地表水、地下水污染风险。

③危险废物贮存点设置危险标识，严禁明火，防止发生火灾。加强现场监控，对废机油泄漏及时发现。制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。强化安全管理，强化职工风险意识。

④按有关规范设计设置有效的消防系统，如配备灭火器、灭火毯和消防沙等，做到以防为主，安全可靠。

⑤建设单位要加强危险废物管理，设置风险防范设施，加强员工安全意识，定期组织培训学习等，针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理制度建设

建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：

（1）在项目竣工后，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《生态环境部关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（公告2018年第9号）的要求、建设项目竣工验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用。

（2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理。

2、排污口规范化设置

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

废气排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。

3、排污许可制度

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）中相关要求，本报告编制过程中，已综合考虑了国家及地方污染物排放标准和总量控制要求等管理规定，按照环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向，并按根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-饲料加工、植物油加工工业HJ1110-2020》、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121—2020）等文件要求制定自行监测计划，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测；建设单位承诺，将按文件要求严格执行排污许可制度，在项目投产之前申请排污许可证，在申领到了排污许可证之后才开展试运行；并落实排污许可证中载明的相关要求。

根据《2017国民经济行业分类注释》（按1号修改单修订），本项目属于：C1329其他饲料加工，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号），“八、农副食品加工业”中“10、饲料加工132”行业类别要求，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。




六、结论
	本项目符合国家产业政策，项目用地符合工业用地性质，项目建设区域周边无环境制约因素，项目单位应认真落实各项污染防治措施，使各项污染物稳定达标排放，同时加强管理，确保项目的建设对周围环境不会产生明显影响。从环保角度而言，本项目是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.583
	
	0.583
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	1.01
	
	1.01
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	2.2
	
	2.2
	

	废水
	COD
	
	
	
	0.69
	
	0.69
	

	
	TP
	
	
	
	0.0115
	
	0.0115
	

	一般工业固体废物
	生物质炉渣
	
	
	
	93.67
	
	93.67
	

	
	除尘器收集灰
	
	
	
	108.057
	
	108.057
	

	
	车间沉降的粉尘
	
	
	
	5.818
	
	5.818
	

	
	废包装
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	生活垃圾
	
	
	
	1.2
	
	1.2
	

	
	废布袋
	
	
	
	0.05
	
	0.05
	

	
	废活性炭
	
	
	
	2.24
	
	2.24
	

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.05
	
	0.05
	

	
	含油抹布及含油手套
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件3 营业执照
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附件4 租赁协议
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附件5 规划情况说明
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附件6 土地证
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附件7 生物质燃料化验单
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附件8 检测报告
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附件9 投资框架协议
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附图1 地理位置图
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附图2 厂区平面布置图
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附件3 车间平面布置图



附图4 分区防渗图
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附图5 环境保护目标图
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附图6 项目评价范围图
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附图8 监测点位图
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附图9 项目在阜新市生态环境管控单元图中位置



附图10 “三线一单”查询结果
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