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[bookmark: _Toc239274254][bookmark: _Toc17475940]1.概述
[bookmark: _Toc239274255][bookmark: _Toc17475941]1.1项目建设背景
[bookmark: _Hlk192340288][bookmark: _Hlk193101703]阜新蒙古族自治县位于阜新市西北部，是阜新市乃至辽宁省重要的能源、贵金属生产基地，是辽宁省新能源开发利用较好的地区之一。凭借自身的地缘优势和工业基础，矿业经济始终在阜蒙县国民经济发展中具有十分重要的作用。阜蒙县矿产资源丰富，截至 2020年底，已探明储量的各类矿产 16 种，占阜新市探明储量的各类矿产26 种的 61.54%，开发利用矿产地 59 处，主要矿产资源有煤、油页岩、金、铁、磷矿、膨润土、萤石、水泥用大理岩等，其中铁矿主要分布于太平——大五家子——福兴地——平安地成矿带上。该地区铁矿含铁地层为海力板单元闪长岩，铁矿体的产状与原岩产状基本一致，规模较大，地表向地下埋藏浅，闪长岩（超贫磁铁矿）为矿体，基本采用露天开采。目前，该矿带周边存在20余家铁矿企业，均有几十年开采历史，在开采过程中形成大量露天采坑、废石堆场以及尾矿堆等。根据对当地矿石调查，该地区矿石中钒钛含量较高，因此尾矿及废石仍含有大量钒钛成分，具有较高的回收利用价值。
阜新鸿泽废旧资源利用有限公司2024年4月3日注册成立，注册地址为阜新蒙古族自治县旧庙镇。阜新蒙古族自治县旧庙镇地处阜蒙县北部、距县城43公里，北与内蒙古自治区库伦旗接壤。旧庙镇位于阜新铁矿“太平——大五家子——福兴地——平安地”矿带上，因此铁矿矿产资源丰富。企业所在地有辽宁鑫岳矿业有限公司（以下简称“鑫岳矿业”）和阜新亿升达铁选厂（以下简称“亿升达矿业”）两家铁矿企业，主要开采矿种为闪长岩（超贫磁铁矿），均采用露天开采。鑫岳矿业和亿升达矿业两家企业自上世纪八九十年代均已有开采活动，两家企业在露天开采过程中，形成多处露天采坑、废石堆场以及尾矿堆等，严重破坏当地生态环境。
为了避免资源的严重浪费，同时改善现有废弃尾矿堆存对周边环境的不利影响，阜新鸿泽废旧资源利用有限公司决定投资9800万元，建设鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目，新建尾矿综合利用生产线，主要建设主体包括破碎车间1座、抛砂车间1座、球磨车间1座、重选车间1座及公辅设施等，主要设备包括破碎机、振动筛、磁选机、球磨机及配套环保设施等，项目实施后年处理亿升达矿业历史遗留废石和尾矿300万吨。
[bookmark: OLE_LINK30]项目的实施，可以回收废弃尾矿及废石中钒钛金属，具有很高资源综合利用价值。并且尾矿及废石堆存占用大量土地，给周边环境和自然景观带来了严重负面影响，对现有矿山堆存尾矿和废石的综合利用，可大大减少尾矿及废石占用土地面积，尾矿及废石综合利用后土地进行生态恢复，可恢复矿山生态环境、恢复土地使用功能，解决区域生态环境问题，践行“绿水青山就是金山银山”理论，并推动地区经济发展。
[bookmark: _Toc17475942][bookmark: _Toc239274256]1.2生态环境影响评价工作过程
根据《中华人民共和国生态环境法典》，鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目应进行生态环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目类别属于六、黑色金属矿采选业08中“铁矿采选081”，应编制生态环境影响报告书。
[bookmark: _Toc17475943][bookmark: _Hlk170723446]受阜新鸿泽废旧资源利用有限公司委托，辽宁诚亿环保科技有限公司承担本项目的生态环境影响评价工作，接受委托后我公司在现场调查、环境质量现状监测的基础上，通过工程分析，识别项目主要环境影响因素和污染因子，预测评价项目建设对周围环境的影响范围和程度，论证项目建设环境可行性，提出减轻和防治污染的具体对策及建议，为工程设计、环保决策提供科学依据。最终根据环境影响评价技术导则和国家、地方现行的法律法规要求，结合项目特点，编制完成了本项目的环评报告。
生态环境影响评价工作程序见图1。
[image: ]
图1     项目生态环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc239274257]1.3分析判定相关情况
1.3.1产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”四十二、环境保护与资源节约综合利用12．低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备，共生、伴生矿产提取有价元素及资源综合利用技术，矿产资源节约和综合利用先进适用技术的开发和应用，符合国家相关产业政策。
1.3.2选址符合性分析
鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目位于阜新市阜蒙县旧庙镇，租用阜新亿升达铁选厂矿区内用地，分两个厂区建设，两个厂区距离约160m，1#厂区占地面积18712.71m2，2#厂区占地面积为22318.56m2，总占地面积41031m2。
本项目土地位于阜新亿升达铁选厂矿区范围内，现状用地为采矿用地，根据阜新蒙古族自治县用地规划说明，该用地已纳入阜新蒙古族自治县国土空间规划的零星城镇建设用地布局，调整后为工业用地。厂区不在阜新市生态保护红线范围内，项目占地不涉及国家公益林地、不涉及草原、不涉及自然保护区等生态环境敏感区域。项目周边距离居民区较远，最近居民区1km以上。项目主要污染物为原料破碎、筛分、磁选等过程产生的粉尘，全部生产位于封闭车间内，原料、产品储存也位于库房（筒仓）内，无露天堆存及生产；全部产尘点均设置废气收集装置，废气收集后经布袋除尘器处理后达标排放，对周边环境空气影响较小。项目废水全部回用不外排，不会对地表水环境造成影响。项目厂界噪声达标，周边无居民区，因此噪声影响较小。项目生产过程中产生的固体废物全部得到有效处置。
未完成调规及合法取得用地手续前应严禁开工建设。综上，在项目用地性质获批调整为工业用地，并合规取得用地相关手续后，本项目选址可行。
1.3.3生态环境分区管控符合性分析
根据《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》，项目位于阜新蒙古族自治县优先保护区ZH21092110033，对照管控单元具体管控要求，项目建设符合该单元空间布局约束、 资源开发效率等要求，因此项目建设满足生态环境分区管控要求。
1.3.4相关政策符合性分析
本项目建设符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》、《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》、《阜新市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（阜政发[2021] 3号）、《阜新市“十四五”生态环境保护规划》（阜政办发[2023]8号）等环境管理政策相关要求；符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）、《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》（公告2010年第38号）、《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》、《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》等相关固体废物综合利用、选矿行业等政策要求。因此，项目建设与国家现行环境管理、行业政策相符。
1.3.5环境影响分析
本项目正常生产情况下，对评价区环境敏感目标影响较小；根据环境影响预测结论，在落实好环评报告提出的各项措施前提下，本项目建成投产后不会对周边环境造成影响；本项目产生的各类污染物均能得到有效的处置，在落实好环评报告提出的各项措施前提下，本项目建成投产后对环境的影响较小。
[bookmark: _Toc17475944][bookmark: _Toc239274258]1.4关注的主要环境问题及环境影响
[bookmark: _Hlk170724029]本项目主要关注环境问题为：选矿工艺、物料装卸等废气对周围大气环境的影响；选矿废水回用的可行性；产噪设备对周围声环境的影响；泥饼回填至现有露天采坑合理性及可行性等。
[bookmark: _Toc239274259][bookmark: _Toc17475947]1.5生态环境影响评价的主要结论
鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目符合国家相关产业政策要求；项目区域环境质量满足相关标准要求，项目实施后严格落实设计和本生态环境影响报告书所提出的各项环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响可以得到有效控制，并能为环境所接受；项目实施后，可对当地废弃尾矿、废石进行综合利用，减少尾矿及废石占用土地面积，同时对生态环境进行恢复，保护区域生态环境。因此，建设单位认真落实各项污染治理措施，切实做好环保“三同时”及日常环保管理工作的前提下，本项目的建设从环保的角度分析是可行的。
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[bookmark: _Toc239274260][bookmark: _Toc17475948]2.总则
[bookmark: _Toc17475949][bookmark: _Toc239274261]2.1编制依据
2.1.1国家相关法律
· [bookmark: OLE_LINK51]《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日实施）；
· 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；
· 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月修订，2018年10月26日起施行）；
· 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订，2018年10月26日起施行）；
· 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）；
[bookmark: OLE_LINK19]2.1.2法规及部门规章
· [bookmark: _Hlk195000205]《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；
· 《国务院关于印发＜水污染防治行动计划＞的通知》（国发[2015]17号）；
· 《国务院关于印发＜土壤污染防治行动计划＞的通知》（国发[2016]31号）；
· 《空气质量持续改善行动计划》 (国发[2023]24号)；
· 《关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》（环大气[2023]1号）；
· 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)；
· 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）；
· 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年02月01日施行）；
· 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号）；
· 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
· 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
· 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；
· 《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》（环办综合函[2025]184号）；
· 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；
· 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；
· 《排污许可管理条例》（国务院令第736号）；
· 《排污许可管理办法》（部令第32号）；
· 《环境影响评价公众参与办法》（国家生态环境部令 第4号）；
· 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评 [2018]11号）；
· 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；
· 《关于加快推动工业资源综合利用的方案》（工信部联节[2022]9号）；
· 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）；
· 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格[2020]473号）；
· 《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号）。
2.1.3地方法规
· [bookmark: OLE_LINK41][bookmark: _Hlk195000647]《辽宁省环境保护条例》，2022年4月21日修订；
·  《辽宁省大气污染防治条例》，2022年04月21日修订；
· 《辽宁省水污染防治条例》，2022年04月21日修订；
· 《辽宁省地下水资源保护条例》，2020年3月30日修订；
· 《辽宁省固体废物污染环境防治条例》，2024年12月01日实施；
· 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号），2022年5月16日
· 《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号），2024年7月1日；
· 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号），2015年12月1日；
· 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号），2016年8月24日；
· 《辽宁省固体废物污染环境防治办法（2017修订）》（辽宁省人民政府令第311号），2017年11月29日；
· 《辽宁省噪声污染防治行动方案 （2023-2025年）》，2023.08.16；
· 《辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案》（辽应急发〔2020〕23号）；
· 《辽宁省禁止提取地下水规定》（辽宁省人民政府令第255号），2011年4月1日；
· 辽宁省生态环境厅《进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综〔2020〕380号），2020年6月23日；
· 《关于加强全省高耗能高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号），2021年2月26日；
· 《辽宁省防沙治沙条例》（2009年5月27日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议通过）；
· 《辽宁省排污单位自行监测管理办法（试行）》（辽宁省生态环境厅公告2023第4号）；
· 《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》，2024.12.14；
· 《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）；
· 《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024-12-13）；
· 阜新市人民政府《关于印发阜新市水污染防治工作方案的通知》（阜政发[2016]26号）；
· 阜新市人民政府《关于印发阜新市大气污染防治实施方案的通知》（阜政发[2016]68号）；
· 阜新市人民政府《关于印发阜新市土壤污染防治工作方案的通知》（阜政发[2017]10号）；
· 《阜新市防沙治沙条例》（2020年4月26日阜新市第十六届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过 2020年5月11日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准）。
2.1.4相关规划
· [bookmark: _Hlk195001031]《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
· 《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》；
· 《阜新市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（阜政发[2021] 3号）；
· 《阜新市“十四五”生态环境保护规划》（阜政办发[2023]8号）；
· 《阜新市国土空间总体规划》（2021-2035年）；
· 《阜新蒙古族自治县国土空间总体规划》（2021-2035年）；
· 《辽宁省生态功能区划》（2004年4月）；
· 《辽宁省主体功能区规划》（2014年5月）。
2.1.5技术导则与规范
· 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
· 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；
· 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；
· 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；
· 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；
· 《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）；
· 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
· 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
· 《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行性技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）；
· 《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB∕T 33815-2017）；
· 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
· [bookmark: _Hlk149305380][bookmark: _Hlk195001101]《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；
· 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；
· 《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2025）；
· [bookmark: OLE_LINK46]《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）；
· 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；
· 《一般固体废物分类与代码 》（GB/T39198-2020）；
· 《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》公告2021年第82号。
2.1.6技术文件
· 《环评委托书》，阜新鸿泽废旧资源利用有限公司，2024年04月。
· 阜新鸿泽废旧资源利用有限公司提供的其他相关资料；
[bookmark: _Toc17475950][bookmark: _Toc239274262]2.2环境影响识别与评价因子筛选
2.2.1环境影响因素识别 
通过对本项目环境影响因素及污染物排放分析，并结合类似工程的环境影响类比调查，本项目的环境影响要素筛选见表2.2-1。
表2.2-1  环境影响因素识别表
	时段
	影响因素
	环境要素

	
	
	大气环境
	地表水
	地下水
	声环境
	生态
	环境风险

	施工期
	基础开挖及回填
	-1D
	
	
	-2D
	-1D
	

	
	材料、废物运输
	-1D
	
	
	-2D
	
	

	
	土建施工
	-1D
	
	
	-1D
	
	

	
	设备安装
	
	
	
	-1D
	
	

	
	施工人员生活
	
	-1D
	-1D
	
	
	

	营运期
	物料运输
	-1C
	
	
	-2C
	
	

	
	生产过程
	-2C
	-1C
	-1C
	-2C
	
	-1C

	
	生活设施
	
	-1C
	-1C
	
	
	


注：1.表中“＋”表示正效益，“－”表示负效益；
2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；
3.表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。
从上表可以看出，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期的正、负影响。施工期主要表现在对自然环境中环境空气和声环境等方面的影响，但施工期的影响是局部的、短期的和可恢复的；而工程运营期对环境的影响则是长期存在的，主要是对自然环境中的大气环境、水环境和声环境产生较轻程度的负影响。
2.2.2评价因子识别
⑴施工期
水环境：主要是基础施工和清洗搅拌设备产生的泥浆水，以及施工人员生活污水，污染因子为SS、COD、氨氮、石油类。
大气环境：大气污染包括两部分，一是建筑材料堆放扬尘和施工车辆产生的道路扬尘，污染因子为颗粒物；二是施工车辆、设备运行过程产生的废气，污染因子为颗粒物、CO、HC和NOx等。
声环境：主要是施工机械产生的噪声，一般为70~100dB（A）左右，污染因子为连续等效A声级。
固废：主要是渣土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。
⑵运营期
在识别出本项目主要环境影响因素的基础上，根据项目特点，筛选出营运期评价因子。评价因子筛选见表2.2-2。
表2.2-2  评价因子一览表
	环境要素
	环境质量现状评价因子
	环境影响评价因子

	环境空气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP
	TSP、PM10

	地下水环境
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、总硬度、石油类、Cr6+、铁、铝、硫化物、钒、钛。
	石油类、铍、汞

	声环境
	等效连续A声级（LAeq）
	等效连续A声级（LAeq）

	土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1基本项目全部45项+石油烃、钒、钛。 
	-

	固体废物
	-
	一般固废、危险废物、生活垃圾

	环境风险
	-
	废机油


[bookmark: _Toc45531482][bookmark: _Toc239274263][bookmark: _Toc17475951]2.3评价标准
[bookmark: _Toc45531483][bookmark: _Hlk47605052]2.3.1环境质量标准
（1）环境空气质量标准
[bookmark: OLE_LINK55]本项目位于阜新蒙古族自治县旧庙镇阿哈来村，环境空气功能区划为二类区。因此，污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。本项目各污染物环境标准值详见表2.3-1。


表2.3-1  环境空气质量标准
	序号
	项目
	[bookmark: _Hlk18335713]污染物的浓度限值（μg/m3）
	备注

	
	
	1小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	1
	PM2.5
	-
	60
	30
	GB3095-2026
过渡阶段二级标准

	2
	PM10
	-
	120
	30
	

	3
	TSP
	-
	300
	200
	

	4
	SO2
	500
	150
	60
	

	5
	NO2
	200
	80
	40
	

	6
	CO
	10mg/m3
	4mg/m3
	-
	

	7
	O3
	200
	160
	-
	


（2）声环境质量标准
本项目厂址位于阜新蒙古族自治县旧庙镇阿哈来村，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准值昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。
（3）地下水环境标准
地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中限值，钒、钛参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中限值，其标准值详见表2.3-2。
表2.3-2   地下水质量标准
	要素
	项目
	单位
	标准值

	地下水环境
	pH
	mg/L
	6.5～8.5

	
	硝酸盐
	
	≤20

	
	挥发性酚类
	
	≤0.002

	
	氰化物
	
	≤0.05

	
	总硬度
	
	≤450

	
	溶解性总固体
	
	≤1000

	
	硫酸盐
	
	≤250

	
	氯化物
	
	≤250

	
	砷
	
	≤0.01

	
	汞
	
	≤0.001

	
	铬（六价）
	
	≤0.05

	
	铅
	
	≤0.01

	
	镉
	
	≤0.005

	
	铁
	
	≤0.3

	
	锰
	
	≤0.10

	
	铜
	
	≤1.0

	
	锌
	
	≤1.0

	
	铝
	
	≤0.20

	
	耗氧量
	
	≤3.0

	
	氨氮
	
	≤0.5

	
	硫化物
	
	≤0.02

	
	钠
	
	≤200

	
	石油类
	
	≤0.05

	
	钒
	
	0.05

	
	钛
	
	0.1

	
	总大肠菌群
	CFU/100ml
	≤3.0

	
	菌落总数
	CFU/100ml
	≤100


（4）土壤环境质量标准
厂区内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值标准。标准分别见表2.3-3。
表2.3-3   土壤环境质量标准   建设用地筛选值
	[bookmark: _Hlk45808912]序号
	污染物项目
	单位
	第一类用地
	第二类用地

	1
	重
金
属
和
无
机
物
	砷
	mg/kg
	20
	60

	2
	
	镉
	mg/kg
	20
	65

	3
	
	铬（六价）
	mg/kg
	3.0
	5.7

	4
	
	铜
	mg/kg
	2000
	18000

	5
	
	铅
	mg/kg
	400
	800

	6
	
	汞
	mg/kg
	8
	38

	7
	
	镍
	mg/kg
	150
	900

	8
	挥
发
性
有
机
物
	四氯化碳
	mg/kg
	0.9
	2.8

	9
	
	氯仿
	mg/kg
	0.3
	0.9

	10
	
	氯甲烷
	mg/kg
	12
	37

	11
	
	1，1-二氯乙烷
	mg/kg
	3
	9

	12
	
	1，2-二氯乙烷
	mg/kg
	0.52
	5

	13
	
	1，1-二氯乙烯
	mg/kg
	12
	66

	14
	
	顺-1，2-二氯乙烯
	mg/kg
	66
	596

	15
	
	反-1，2-二氯乙烯
	mg/kg
	10
	54

	16
	
	二氯甲烷
	mg/kg
	94
	616

	17
	
	1，2-二氯丙烷
	mg/kg
	1
	5

	18
	
	1，1，1，2-四氯乙烷
	mg/kg
	2.6
	10

	19
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	mg/kg
	1.6
	6.8

	20
	
	四氯乙烯
	mg/kg
	11
	53

	21
	
	1，1，1-三氯乙烷
	mg/kg
	701
	40

	22
	
	1，1，2-三氯乙烷
	mg/kg
	0.6
	2.8

	23
	
	三氯乙烯
	mg/kg
	0.7
	2.8

	24
	
	1，2，3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.05
	0.5

	25
	
	氯乙烯
	mg/kg
	0.12
	0.43

	26
	
	苯
	mg/kg
	1
	4

	27
	
	氯苯
	mg/kg
	68
	270

	28
	
	1，2-二氯苯
	mg/kg
	560
	560

	29
	
	1，4-二氯苯
	mg/kg
	5.6
	20

	30
	
	乙苯
	mg/kg
	7.2
	28

	31
	
	苯乙烯
	mg/kg
	1290
	1290

	32
	
	甲苯
	mg/kg
	1200
	1200

	33
	
	间，对二甲苯
	mg/kg
	163
	570

	34
	
	邻二甲苯
	mg/kg
	222
	640

	35
	半
挥
发
性
有
机
物
	硝基苯
	mg/kg
	34
	76

	36
	
	苯胺
	mg/kg
	92
	260

	37
	
	2-氯苯酚
	mg/kg
	250
	2256

	38
	
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	5.5
	15

	39
	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.55
	1.5

	40
	
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	5.5
	15

	41
	
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	55
	151

	42
	
	䓛
	mg/kg
	490
	1293

	43
	
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	0.55
	1.5

	44
	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	5.5
	15

	45
	
	萘
	mg/kg
	25
	70

	[bookmark: _Ref475369469]46
	其他
	石油烃
	mg/kg
	826
	4500

	47
	
	钒
	mg/kg
	165
	752


2.3.2污染物排放标准
（1）废气
项目施工扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）标准，扬尘排放浓度限值见表2.3-4。
表2.3-4  扬尘排放浓度限值
	监测项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物（TSP）
	郊区及农村地区
	1.0


[bookmark: _Hlk157083185][bookmark: OLE_LINK43]项目运营期大气污染物颗粒物有组织执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6标准；颗粒物无组织执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7浓度限值。
表2.3-5  大气污染物排放浓度限值
	生产工序或设施
	污染物项目
	限值
	排放标准

	有组织
	颗粒物
	10mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK40]《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

	无组织
	颗粒物
	1.0mg/m3
	


（2）废水
本项目生产废水全部回用，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。本项目全部废水不外排，不涉及排放标准，生产废水回用于选矿用水，参照执行《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）选矿废水处理单元工艺设计技术要求表2要求，pH值要求6-9，选矿水要求SS小于70mg/L，道路浇洒、绿化SS小于100mg/L。
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。
（4）固体废物
一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
[bookmark: _Toc239274264]2.4评价等级与评价范围
2.4.1评价等级的判定
（1）环境空气评价等级
根据工程分析，本项目主要大气污染物为颗粒物，因此选取上述因子作为确定评价级别的主要污染物因子。
根据源强分析结果，本项目污染源排放参数见表2.4-1、表2.4-2，以DA001底部坐标为原点坐标。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk156397976][bookmark: _Hlk196645990]表2.4-1  项目正常排放点源污染物排放情况一览表
	编号
	所在厂区
	污染源名称
	排气筒基底坐标/m
（X，Y）
	排气筒底部海拔高
度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气
温度/℃
	年排放时数/h
	烟气
流速m/s
	排放工况
	污染物排放速率kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10

	1
	1#厂区
	DA001
	0
	0
	295
	20
	1.2
	20
	7200
	17.20
	正常
	0.49

	2
	
	DA002
	-33
	3
	295
	20
	1.2
	20
	7200
	17.20
	正常
	0.50

	3
	
	DA003
	-48
	3
	295
	20
	1.4
	20
	7200
	18.05
	正常
	[bookmark: OLE_LINK44]0.64

	4
	2#厂区
	DA004
	260
	244
	289
	20
	1.0
	20
	7200
	14.15
	正常
	0.23


[bookmark: _Hlk193797859]
表2.4-2  项目正常排放面源污染物TSP排放情况一览表
	编 号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向 夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK91]抛砂车间
	-3
	31
	297
	115
	52
	90
	12
	7200
	正常
	2.03

	2
	[bookmark: OLE_LINK89]机制砂库
	16
	-17
	295
	60
	25
	90
	10
	2000
	正常
	1.02

	3
	破碎车间
	259
	205
	208
	/
	/
	/
	15
	7200
	正常
	0.27

	
	
	175
	208
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	177
	299
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	303
	304
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	303
	253
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	262
	253
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	261
	207
	
	
	
	
	
	
	
	


依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
①Pmax的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
ρi—采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
ρ0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。
一般选用GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
②判别依据
大气环境影响评价等级判别见表2.4-3。
表2.4-3  大气环境评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


③污染源分析
根据工程分析，本项目建成后废气污染物排放情况见工程分析章节。本次评价选取有组织排放源和无组织排放源进行预测。
④采用估算模式计算结果
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模型中的估算模式，结合工程分析中废气排放源强，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。控制参数选择农村区域，估算模型参数见表2.4-4，估算结果详见表2.4-5。
[bookmark: _Hlk156398005]表2.4-4  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村
选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	38.4

	最低环境温度/℃
	-30.9

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是   否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑
岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是   否

	
	岸线距离/m
	-

	
	岸线方向/°
	-


表2.4-5  本工程主要污染源各污染物估算结果
	污染源名称
	污染物
	最大地面浓度(μg/m3)
	Pmax(%)
	最大落地距离/m
	D10%最远距离/m
	评价等级

	DA001
	颗粒物
	88.643
	24.62
	483
	750
	一级

	DA002
	
	90.467
	25.13
	483
	750
	一级

	DA003
	
	108.57
	30.16
	483
	750
	一级

	DA004
	
	36.287
	10.05
	483
	483
	二级

	抛砂车间
	
	800.73
	88.97
	75
	1500
	一级

	机制砂库
	
	861.24
	95.69
	31
	850
	一级

	破碎车间
	
	66.15
	7.35
	84
	-
	二级


综合以上分析，本项目Pmax最大值为95.69%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，因此本项目大气环境影响评价等级为一级。
⑵地表水环境影响评价等级
项目采取有效的工程措施，生产废水处理后全部回用不外排，生活污水排入化粪池，定期清掏。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此本项目地表水影响评价工作等级为三级B。
⑶地下水环境影响评价等级
[bookmark: _Hlk59887657]建设项目的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-6。
表2.4-6   地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感等级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。



表2.4-7  地下水评价等级判定结果
	项目类别
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”的规定：本项目属于“G黑色金属42采选（含单独尾矿库）”类项目中选矿厂类项目，类别为II类。建设项目周边不存在集中式饮用水源准保护区及准保护区以外的补给径流区，存在分散式饮用水水源，敏感程度为较敏感。综上所述，本项目厂区地下水评价等级为二级。
⑷声环境影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本次声环境影响评价级别，判定结果见表2.4-8。
表2.4-8   声环境影响评价工作等级判定表
	划分依据
	项目情况
	分级判定结果

	所在区域声环境功能区类别
	位于阜新市阜新蒙古族自治县旧庙镇阿哈来村
	1类区

	建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量
	评价范围内无声环境保护目标
	/

	受建设项目影响人口数量
	受建设项目影响人口的数量变化不大
	变化不大

	评价等级判定结论
	二级评价


⑸土壤环境影响评价等级
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类、占地规模和敏感程度进行判定。建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表2.4-9。
表2.4-9  土壤环境影响评价工作等级分级表
	占地规模
敏感程度
	Ⅰ类项目
	[bookmark: _Hlk46651991]Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


本项目属于污染影响型项目，项目占地面积41031m2，属于小型项目；项目类别按照导则附录A规定属于采矿业中“其他”，属于Ⅲ类项目；项目周边有耕地，土壤敏感程度为敏感；因此土壤评价等级为三级。
⑹生态环境
本项目生态环境评价等级划分依据见表2.4-10。
表2.4-10  生态影响评价工作等级划分依据
	序号
	判定依据
	评价等级
	本项目
	本项目评价等级

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境
	一级
	不涉及
	/

	b
	涉及自然公园
	二级
	不涉及
	/

	c
	涉及生态保护红线
	不低于二级
	不涉及
	/

	d
	水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级
	不低于二级
	不涉及
	/

	e
	地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标
	不低于二级
	不涉及
	/

	f
	当工程占地规模大于20km2时
（包括永久和临时占用陆域和水域）
	不低于二级
	占地面积0.041031km2
	/

	g
	除本条 a、b、c、d、e、f以外的情况
	三级
	涉及
	三级


根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园、生态保护红线等，地下水水位或土壤影响范围内不分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标，因此判定本项目生态环境评价等级为三级。
⑺环境风险评价等级
按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分依据确定本项目风险评价等级，本项目所涉及的危险物质为废矿物油，最大储存量Q小于1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
本项目环境风险评价工作等级划分依据见表2.4-11。
表2.4-11  环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	简单分析：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。


依据上表，并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
2.4.2评价范围
根据各生态环境影响评价技术导则不同评价级别的要求，结合本项目特点、所处的地理位置及当地自然、社会环境条件确定各环境要素环境影响评价范围如下：
⑴大气环境评价范围
根据估算模型计算结果，并结合HJ2.2-2018的相关规定，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，本项目最大D10%为1500m，因此评价范围以污染源DA001为（0，0），两个厂区东西南北边界各外延2.5km作为评价范围，评价范围为5.5km×5.5km的矩形区域，评价范围面积30.25km2。
⑵地表水环境评价范围
根据导则规定，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，因此本项目不设置地表水评价范围，仅进行生产废水回用零排放分析。
⑶声环境评价范围
根据评价工作等级（二级）要求，结合周围环境敏感目标的分布，确定声环境评价范围为厂界外200m。
⑷地下水评价范围
根据当地气象、水文、地质条件和本工程三废排放情况及厂址周围敏感目标情况，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用自定义法确定”，项目所在区域地下水自东南侧及南侧补给，向沟谷及河流排泄，靠近河流处沿河流向下游流向，并兼顾地下水现状监测点位，确定本次地下水环境影响评价范围为37.5km2。
⑸土壤环境评价范围
本项目土壤评价等级为三级，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5规定，本项目评价范围为厂区全部占地范围和厂区周边外扩50m范围。
⑹生态环境评价范围
本项目为污染影响类建设项目，排放的污染为颗粒物，现状用地为采矿用地，因此项目建设对生态环境影响较小，生态评价范围确定为厂区周边500m。
根据评价导则要求，各环境要素评价等级和评价范围汇总见表2.4-12以及图2.4-1、2.4-2。
表2.4-12   各环境要素评价等级和评价范围一览表
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	大气环境
	一级
	边长5.5km评价范围

	2
	地表水环境
	三级B
	-

	3
	地下水环境
	二级
	占地范围和厂区周边共计37.5km2

	4
	声环境
	二级
	厂界外200m

	5
	环境风险
	简单分析
	/

	6
	土壤
	三级
	全部占地范围和厂区周边50m范围

	7
	生态
	三级
	全部占地范围及厂区周边500m范围
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图2.4-1   大气、声、土壤、生态评价范围
[image: ]
图2.4-2  地下水评价范围
[bookmark: _Toc239274265]2.5政策规划符合性分析
2.5.1产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”四十二、环境保护与资源节约综合利用12．低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备，共生、伴生矿产提取有价元素及资源综合利用技术，矿产资源节约和综合利用先进适用技术的开发和应用，符合国家相关产业政策。
2.5.2生态环境分区管控相符性分析
根据《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024年12月13日），本项目与阜新市环境管控单元分布图的位置关系见图2.5-1。相符性分析见表2.5-1。
表2.5-1    阜新市生态环境分区管控符合性分析
	分区管控
	本项目情况
	符合性

	阜新市共划定陆域环境管控单元97个。其中优先保护单元52个，面积为2683.89平方公里，占全市面积比例25.98%；重点管控单元43个，面积为2491.78平方公里，占全市面积比例为24.12%；一般管控单元共2个，面积为5153.64平方千米，占全市面积49.89%。
	经查询本项目属于优先保护区ZH21092110033，本项目租用亿升达铁选厂用地，用地性质为采矿用地，调整后为工业用地，符合用地要求。
	符合

	根据划定环境管控单元的类型特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等四方面制定针对性的生态环境准入要求，建立“1+N”生态环境准入清单管控体系。
1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，禁止或限制开发建设活动，严守生态环境底线，确保生态功能不降低。
2.重点管控单元。工业集聚区以严格环境准入、产业合理布局、推动产业转型升级、完善环境基础设施建设、强化污染物减排、提升资源利用效率为重点；人口集中区以绿色低碳发展、降低资源环境负荷、强化区域精细化管理为重点；环境质量超标区以加强环境污染治理、提升环境基础设施水平、着力管控生态环境风险为重点。
3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态功能的协调融合为导向，执行生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。
	本项目位于优先保护单元，主要污染物为筛分、破碎、磁选、物料装卸、运输等工序排放粉尘，设备噪声，泥饼、除尘灰及落地灰等固废，不会对周围生态环境产生影响，在落实各项环保措施及要求后，对环境影响较小。
	符合


[image: 地图
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图2.5-1  本项目与阜新生态环境分区管控位置关系图
经查询，本项目位于阜新蒙古族自治县优先保护区ZH21092110033。具体符合性分析，见表2.5-2。
表2.5-2  项目与“阜新市生态环境分区生态环境准入清单”符合性分析
	管控
类别
	管控要求
	本项目实施情况
	符合性

	空间布局约束
	1.禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎； 
2.保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，防止生态建设导致栖息环境的改变； 
3.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种； 
4.禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
	本项目位于阜新蒙古族自治县优先保护区ZH21092110033，租用阜新亿升达铁选厂采矿用地（调整后为工业用地）进行生产。本项目评价范围内不涉及重要物种栖息地。主要污染物为粉尘，设备噪声，泥饼、除尘灰及落地灰等固废，在落实各项环保措施及要求后，对环境影响较小。
	符合

	资源开发效率要求
	加强流域治理，补充生态用水量。
	本项目生产废水回用，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏，不会对生态用水量造成影响。
	符合


综上，项目符合《关于发布阜新市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024-12-13）中相关要求。
2.5.4环境管理政策相符性分析
[bookmark: OLE_LINK20]（1）与“气十条”、“水十条”、“土十条”、“声十条”相符性分析
[bookmark: _Hlk187315796]本项目建设内容与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号）、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）、《辽宁省噪声污染防治行动方案 （2023-2025年）》（2023.08.16）等相符性分析见表2.5-3。
表2.5-3    与“气十条”、“水十条”、“土十条”、“声十条”相符性分析
	名称
	政策要求
	本项目实施情况
	符合性

	《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）
	二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级（一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。
	本项目无工业炉窑等设施，污染物主要为颗粒物，全部经处理后达标排放，项目建设符合产业政策、生态环境分区管控要求。
	符合

	
	五、强化扬尘污染防治和精细化管理
(十二)加强矿山生态修复治理。加强露天矿山扬尘管控，依法关闭安全生产、生态环境限期整改不达标矿山。
	本项目利用现有矿山尾矿堆及废石场的尾矿及废石生产机制砂、钒钛铁精矿，项目实施后对已破坏矿区区域起到恢复治理作用，保护区域生态环境。
	符合

	《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》
（辽政发〔2015〕79号）
	严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。
	本项目生活用水均为外购；选矿用水依托鑫岳矿业取水工程。
	符合

	
	落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。中央企业和国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制。
	本项目生产废水全部回用于选矿，不外排。
	符合

	
	推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	本项目生产废水全部回用于选矿，不外排。
	符合

	《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号）
	严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	厂区内绿地不使用农药。
	符合

	
	减少生活污染。
	生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。
	符合

	
	全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
	本项目为黑色金属选矿业，利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，通过筛分、破碎、磁选等工艺生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品。
	符合

	
	加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。
	本项目为黑色金属选矿业，利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，通过筛分、破碎、磁选等工艺生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品。
	符合

	《辽宁省噪声污染防治行动方案 （2023-2025年）》
	(三)深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管5.严格工业噪声管理
(11)树立工业噪声治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业和省管企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。
	本项目采取低噪声设备、减振等噪声污染减缓措施，通过声环境影响预测，可以确保达标排放。噪声污染防治设施满足“三同时”要求。
	符合


由表2.5-3可知，本项目符合“气十条”、“水十条”、“土十条”和“声十条”现行环境管理要求。
[bookmark: _Toc17475956]（2）与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）相符性分析
[bookmark: _Hlk187315810]本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）符合性分析见表2.5-4。
表2.5-4      与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析
	方案要求
	本项目实施情况
	符合性

	推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。
	本项目生产废水回用于选矿，不外排。
	符合

	严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。
	本项目符合阜新市生态环境分区管控要求。
	符合

	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。
	本项目属于黑色金属矿采选业，不属于“两高”项目。
	符合


由表2.5-4可知，本项目建设与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关要求相符。
（3）与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》（阜政办发[2023]8号）符合性分析
本项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》（阜政办发[2023]8号）的相符性分析见表2.5-5。
表2.5-5    本项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	建立生态环境分区引导机制。立足资源环境承载能力，不断强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领作用，推动建立动态更新和调整机制。加强“三线一单”在相关专项规划编制、产业政策制定、城镇建设、资源开发、建设项目选址、执法监管等方面的应用。健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。按照省总体工作安排，推进“三线一单”落实落地；推行规划环评清单式管理，实现重点产业园区规划环评全覆盖。按省要求，完成产业园区规划环评措施落地检查，加快推进园区环境基础设施建设。2024年底前，逐步健全“三线一单”配套的规章制度和管理政策。2025年底前，形成基本完善的区域生态环境空间管控体系。
	项目位于辽宁省阜新市阜蒙县旧庙镇阿哈来村，为新建项目，项目评价范围内无水源及自然保护区分布，本项目厂区不在阜新市生态保护红线范围内。符合“三线一单”要求及生态环境分区管控要求。
	符合

	提高一般工业固体废物处置利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业固体废物资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。推进工业固体废物在提取价值组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。深入推进大宗固体废弃物综合利用基地建设。2025年底前，达到省级“无废城市”综合利用率标准。
	本项目利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，通过筛分、破碎、磁选等工艺生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品，对现有矿山堆存尾矿和废石进行综合利用。
	符合


（4）与《阜新市防沙治沙条例》符合性分析
       本项目与《阜新市防沙治沙条例》（辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议）符合性分析见表2.5-6。
表2.5-6    本项目与《阜新市防沙治沙条例》符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	第十六条森林采伐迹地应当在采伐的当年或者次年完成更新造林任务。
	本项目不涉及森林采伐。
	符合

	第十七条 禁止开垦草原。对水土流失严重、沙化趋势、需要改善生态环境的已垦草原，当有计划、有步骤地退耕还草，已造成沙化盐碱化、石漠化的，应当限期治理。
	本项目不涉及开垦草原。
	符合

	第二十五条 鼓励和支持单位和个人采取下列有利于防沙治沙的措施（三）实行乔灌草、多树种混合栽种；(四)其他有利于防沙治沙的措施。
	本项目对阜新亿升达铁选厂尾矿及废石进行综合利用，产生的泥饼由辽宁鑫岳矿业负责回填采坑及后续生态恢复。
	符合


2.5.5项目与行业文件相符性分析
[bookmark: _Hlk187315828][bookmark: _Hlk190177654]（1）项目与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》（公告2010年第38号）相符性分析
        本项目对尾矿、废石进行综合利用，参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》（公告2010年第38号）对选矿厂要求进行符合性分析，具体见表2.5-7。
表2.5-7    与《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》相符性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	大气污染防治最佳可行技术包括就地抑尘技术、袋式除尘技术等
	本项目采用洒水抑尘降低无组织排放，各产尘点均设置布袋除尘器，对收集的粉尘进行集中处理后排放。
	符合

	废水控制预处理最佳可行技术为选矿废水沉淀后循环利用。
	本项目生产废水回用于选矿，不外排。
	符合

	固体废物处置及综合利用最佳可行技术包括减少尾矿固废排放量，铁矿尾矿再选技术；将采选矿固体废物排放于矿山地下采空区等。
	本项目选矿产生的泥饼回填至现有露天采坑。
	符合


（2）项目与机制砂相关文件相符性分析
本项目主产品为钒钛磁铁矿，副产品为机制砂，因此本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格[2020]473号）、《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》等相符性分析见表2.5-8。
表2.5-8  与机制砂相关文件相符性分析一览表
	相关文件
	相关要求
	本项目情况

	《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》
	支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。
	本项目利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品，属“变废为宝”。

	《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》
	拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒、钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。
	本项目利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品，节约天然资源。


（3）与固体废物利用相符性分析
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK52]本项目与固体废物处置相关文件《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）等符合性分析见表2.5-9。本项目与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）符合性分析见表2.5-10。
表2.5-9  与固体废物处置相符性分析一览表
	相关文件
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）
	稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。
	本项目为黑色金属选矿业，利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，通过筛分、破碎、磁选等工艺生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品外售，产生的泥饼回填至现有露天采坑。
	符合

	《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）
	含黑色金属固体废物的分选可采用磁力分选或电力分选。
	本项目选矿工艺主要有筛分、破碎、磁选。
	符合


[bookmark: OLE_LINK72]表2.5-10  与《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）相符性分析一览表
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	附录A.2生产过程属于固体废物的副产物b) 矿业活动中产生的以下残余物质：1)金属矿、非金属矿和煤炭开采、选矿过程中产生的弃石、尾矿、煤矸石[5.3c)和8.4b)规定的情形除外]等；
	本项目原料为采矿过程产生的废石、尾矿，属于通则中附录A.2中的固体废物。
	符合

	6利用固体废物生产的产物以及环境治理和污染控制过程中产生的物质的鉴别
6.1市场上存在使用正常原料生产的同类物质，并同时满足以下条件时，不属于固体废物，否则均属于固体废物：
a)物质组成(有效成分含量和杂质限量)及性能指标符合以下任一国家或行业通行的标准，并按标准规定的用途使用：
1)针对固体废物利用工艺制定的产品质量标准；
2)市场上使用正常原料生产的同类物质的质量标准。
b)除正常物质组成之外，其他对人体健康或生态环境有害的物质，符合相关国家污染控制标准所规定的含量限值[含量限值包含6.1a)规定的所有使用情形]，或技术规范所规定的技术要求。当没有国家污染控制标准或技术规范时，与被替代物质相比，满足以下任意条件：
1)产物中环境有害成分含量[6.1a)标准规定除外]不得高于被替代物质；或所含有害成分在被替代物质任何使用过程中均不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；
2)如该产物替代工业原料使用时，生产的产品所含有害成分含量符合6.1a)和6.1b)1)规定的要求，且生产过程排放到环境中的污染物应不高于污染控制标准所规定的排放要求。当特征污染物缺乏相应的排放控制限值时，污染物排放应不高于使用被替代原料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响；
3)如该产物替代燃料使用时，排放到环境中的污染物应不高于该燃烧设施污染控制标准所规定的污染物排放要求。当该特征污染物缺乏相应的排放限值时，污染物排放应不高于使用被替代燃料的情形，或不足以对人体健康或生态环境造成不利的影响。
6.2不满足第6.1规定的鉴别条件，或市场上不存在使用正常原料生产的同类物质时，均属于固体废物。
6.3以不具有实际功能价值的固体废物为原料或配料产生的混配产物，仍然属于固体废物。
	[bookmark: OLE_LINK71]本项目产品为钒钛精矿、钒钛磁铁矿、碎石和机制砂，分别满足《钛铁矿精矿》（YS/T351-2015）、《钒钛铁精矿》（YB/T4695-2018）、《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）、《建筑用砂》（GB/T14684-2022）标准。满足6.1a）2）要求。
钒钛精矿、钒钛磁铁矿用于后续冶炼，除上述产品标准要求外无其他有害成分含量要求；机制砂、碎石有害成分满足上述标准。满足6.1b）1）要求。不涉及6.1b）2）3）。
项目除尘灰、落地灰、泥饼仍属于固体废物。满足6.2要求。
6.3本项目不涉及。
	符合


（4）其他
[bookmark: _Hlk192253207]与《辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案》（辽应急发〔2020〕23号）、等文件相符性分析见表2.5-11。
表2.5-11     与《辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案》相符性分析一览表
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	       稳妥推进尾矿资源综合利用。各级人民政府应加大政策引导和支持力度，积极推广尾矿回采提取有价组分、利用尾矿生产建筑材料、尾砂无害化利用和生态应用、充填采空区等尾矿综合利用先进适用技术，鼓励尾矿库企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库，从源头上消除尾矿库安全风险。要结合本地区实际，适应高质量发展要求，建设一批尾矿综合利用典型示范项目，在尾矿产生和堆存集中的地区建设一批尾矿综合利用示范基地，利用先进适用技术改变行业面貌。尾矿回采再利用工程要符合安全要求，严格按照经审查批准的回采设计实施，确保安全。对尾矿库矿产资源的再利用，有生产经营主体的尾矿库由采矿权人实施，无生产经营主体的尾矿库由县级人民政府按有关规定组织实施。
	本项目利用阜新亿升达铁选厂尾矿及废石作为原料，通过筛分、破碎、磁选等工艺生产钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂、碎石等产品外售，产生的泥饼回填至现有露天采坑。
阜新亿升达铁选厂历史遗留尾矿全部地表堆存，形成尾矿堆，不属于尾矿库。因此进行利用过程，无需按照文件开展回采利用应急、闭库等相关文件。
	符合


2.5.6与国土空间规划符合性分析
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK42]本项目与《阜新市国土空间总体规划》（2021-2035年）、《阜新蒙古族自治县国土空间总体规划》（2021-2035年）相符性分析见表2.5-12。
[bookmark: OLE_LINK56]表2.5-12     与阜新市国土空间规划相符性分析一览表
	文件
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	《阜新市国土空间总体规划》（2021-2035年）
	第18条战略定位：深化工矿型城市向复合型城市转变，强化矿山生态修复治理与综合再利用，推进绿色低碳发展，实现“水润阜新”“绿满阜新”，完善公共服务和基础设施，不断优化城市功能与形象。
	本项目对现有尾矿及废石进行综合利用，产生的泥饼回填至现有露天采坑，后期由辽宁鑫岳公司进行生态修复。
	符合

	
	第22条 	国土空间开发保护战略：大力开展矿山生态环境修复治理，推动工矿废弃地、矸石山、尾矿库等资源再利用。
	本项目对现有尾矿及废石进行综合利用。
	符合

	
	第59条 	优化矿产资源勘查开发格局：推广矿山尾矿、废弃资源的深加工综合利用。
	本项目对现有尾矿及废石进行综合利用。
	符合

	
	第62条 	严格管控矿产资源开采：加强煤矸石、粉煤灰、尾矿、废石等废弃资源与尚难利用资源开发利用。
	本项目对现有尾矿及废石进行综合利用。
	符合

	《阜新蒙古族自治县国土空间总体规划》（2021-2035年）
	第69条推动矿山环境治理修复
推动历史遗留矿山环境治理。以重点生态功能区为重点，针对历史遗留矿山导致的水土流失、塌方沉陷等地质灾害，废弃尾矿堆积、水土气环境污染、植被破坏和生物多样性等问题，开展矿山生态修复和综合治理工作，系统修复矿区及周边地区生态环境。创新多元化的废弃矿山治理方式，重点保障基础设施等城乡建设用地需求，切实提高矿山地质环境恢复治理成效。
稳步推进生产矿山生态修复。强化在建、生产矿山治理修复工作，建立健全矿区自然资源调查、管理制度，明确矿山修复主体责任，按照“边开采、边治理、边恢复”的原则，对矿山地质环境问题和占用破坏土地进行治理恢复。完善矿山地质环境保证金制度，加强资源开发全过程监管。强化对采矿权人主体责任的社会监督和政府监督，督促采矿权人严格执行矿山地质环境保护与恢复治理方案，积极履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。
	本项目对现有尾矿及废石进行综合利用。
本项目现状用地为采矿用地，阜新蒙古族自治县自然资源局已同意将该地块纳入阜新蒙古族自治县国土空间总体规划的零星城镇建设用地布局，调整后为工业用地，具体流程需按照有关要求通过审批。并出具相关情况说明，见附件6。
	符合


[bookmark: _Toc239274266]2.6主要环境保护目标
[bookmark: _Hlk157083264]本项目位于阜新市阜蒙县旧庙镇阿哈来村，项目占地范围内不涉及一级国家公益林地及以上保护林地，不涉及国土三调数据中的草地；评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物保护区和文物保护对象等，详见附件。本项目主要环境保护目标分布见表2.6-1（以1#厂区西南角拐点为原点坐标）及图2.6-1。
[bookmark: _Hlk59883569]表2.6-1    环境保护目标一览表
	环境
要素
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容（人口）
	环境功能区
	相对厂界方位及最近距离

	
	
	X
	Y
	
	
	
	厂区
	方位
	距离(m)

	大气
	胡家沟
	0
	-1270
	居住区及人群较集中的区域
	280
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
	1#厂区
	S
	1304

	
	孟家窝堡
	-1000
	0
	
	50
	
	1#厂区
	W
	1090

	
	阿哈来村
	-1800
	400
	
	208
	
	1#厂区
	NW
	1800

	
	庙沟
	-1000
	2400
	
	266
	
	1#厂区
	NW
	2900

	
	南山
	-2200
	-400
	
	70
	
	1#厂区
	NW
	2287

	
	邵家窝堡
	400
	1450
	
	240
	
	2#厂区
	EN
	1280

	
	满汉营子
	2200
	600
	
	200
	
	2#厂区
	EN
	2085

	
	那四板营子
	1400
	-900
	
	508
	
	2#厂区
	ES
	1750

	
	四方庙子
	160
	-1000
	
	450
	
	2#厂区
	EN
	2030

	
	郎家窝堡
	2500
	2450
	
	50
	
	2#厂区
	ES
	3170

	地下水
	评价区域内浅层地下水、分散居民水井
	《地下水质量标准》Ⅲ类水体标准

	土壤
	厂区全部占地范围和厂区周边50m范围
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一、二类用地筛选值，《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值标准

	地表水
	阿哈来河
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水体标准
	1#厂区
	WS
	1211

	生态
	占地范围内
	维持区域生态系统完整性


[image: ]
图2.6-1      环境保护目标图












[bookmark: _Toc17475957][bookmark: _Toc239274267]3.建设项目工程概况及工程分析
[bookmark: _Toc17475958][bookmark: _Toc239274268]3.1本项目工程概况
阜新鸿泽废旧资源利用有限公司于2024年4月3日注册成立，企业经营范围包括 “再生资源加工、再生资源回收等”。企业投资9800万元，建设废弃尾矿综合利用项目，主要通过破碎、筛分、磁选球磨等工艺对废弃尾矿及废石中的金属钒、钛进行回收与利用。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]本项目为新建项目，租用土地41031m2。项目采用“筛分+磁选+球磨+重选”生产工艺，建设内容主要包括破碎车间、抛砂车间、球磨车间、重选车间及其附属设施等。项目分两个厂区建设，1#厂区中心点坐标东经：121.662607948，北纬：42.333870803，主要建设抛砂车间1座，球磨车间1座，重选车间1座，机制砂库房1座，循环水池1座，浓缩罐1座，压滤车间1座，控制室1座等；2#厂区中心点坐标东经：121.665928523，北纬： 42.336087509，主要建设破碎车间1座，碎石成品仓3座；两个厂区相距约160m。
3.1.1本项目基本情况
本项目基本情况见表3.1-1。
表3.1-1  本项目基本情况
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK28]鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目

	建设单位
	阜新鸿泽废旧资源利用有限公司

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK31]辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县旧庙镇

	建设性质
	新建

	占地面积
	租用土地面积41031m2。

	主要建设内容
	[bookmark: OLE_LINK37]采用“筛分+磁选+球磨+重选”生产工艺。建设内容包括破碎车间、抛砂车间、球磨车间、重选车间及其附属设施等。

	产品方案
	年产钛铁精矿4万t，钒钛磁铁矿14万t，机制砂160万t，碎石38万t。

	总投资
	项目总投资9800万元。

	工作制度总定员
	工作300天，每天三班，每班8小时，新增工作人员30人。


3.1.2本项目主要工程内容
本项目由主体工程、公用工程、储运工程、辅助工程、环保工程等组成，分两个厂区建设。1#厂区包括抛砂车间1座，球磨车间1座，重选车间1座，机制砂库房1座，循环水池1座，浓缩罐1座，压滤车间1座，控制室1座等；2#厂区包括破碎车间1座，成品仓3座等，具体建设内容见表3.1-2。
表3.1-2  本项目工程内容组成一览表
	项目
	工程内容
	备注

	主体
工程
	抛砂车间
	总占地面积约6150m2，高12m。设置10台振动筛（5台用于一次筛分，5台用于二次筛分），5台磁选机，5台抛砂机，2台洗砂机， 2台滤砂机。
	1#厂区

	
	球磨车间
	占地面积700m2。设置2台一段球磨机，2台一段磁选机，1台二段球磨机，1台二段磁选机，1台脱水机。
	1#厂区

	
	重选车间
	占地面积1350m2。设有2台强磁选机，1台弱磁选机，1台脱水机，320台螺旋溜槽。
	1#厂区

	
	压滤车间
	占地200m2，1层钢结构，内置2台板框压滤机，用于污泥的压滤。
	1#厂区

	
	破碎车间
	占地面积10800m2，高10m。设置5台颚式破碎机，5台圆锥破碎机，5台一段干选磁选机，1台二段干选磁选机，1台破碎机，2台振动筛。
	2#厂区

	储运
工程
	原料装卸区
	生产过程原料直接从废石和尾矿堆运输至厂区，不在车间内长期储存，仅将原料卸车于抛砂车间内东侧原料装卸区，即原料随用随运，不储存。
	1#厂区

	
	机制砂库房
	产品库房位于1#厂区南侧，1层彩钢结构，尺寸为60m×25m×10m，可以满足机制砂4天储存周期。
	1#厂区

	
	循环水池
	暂存脱水机排放的废水，循环水池尺寸为75×10×5=3750m3，经沉淀产生的清水回用于生产。
	1#厂区

	
	铁精矿储仓
	[bookmark: OLE_LINK18]4座储仓，规格为Φ6×12m。一座储存钛铁精矿，三座储存钒钛磁铁矿，可以满足铁精矿产品9-10天储存周期。
	1#厂区

	
	物料池
	物料池位于重选车间南侧，尺寸为10×2m×1.5m，配套4台渣浆泵，用于重选之前临时存放混合物料。
	1#厂区

	
	碎石成品仓
	3座碎石成品仓，用于存储破碎车间产生的碎石，最大仓储量为5500t，可以满足碎石4d储存周期。
	2#厂区

	
	运输车辆
	本项目租用辽宁鑫岳矿业有限公司矿山专用卡车，装载量80t。
	租用

	
	铲车
	铲车4台。
	1#、2#厂区

	辅助
工程
	控制室
	占地面积54m2，用于控制1#厂区设备启停。
	1#厂区

	
	办公用房
	位于1#厂区北侧，占地面积140m2。
	租用
亿升达

	公用
工程
	供水
	依托辽宁鑫岳矿业有限公司，供水管线由鑫岳矿业建设。
	依托

	
	供电
	由供电公司供电，厂区自建一座10kV变电所。
	租用亿升达

	
	采暖
	办公楼冬季采用电供暖。
	1#厂区

	环保
工程
	废气治理
	机制砂工艺
	原料上料及一次筛分上料、生产产生的废气经集气罩收集+1#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA001）高空排放。
	1#厂区

	
	
	
	二次筛分产生的废气经集气罩收集+2#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA002）高空排放。
	

	
	
	
	粗磁选产生的废气经集气罩收集、抛砂分离产生的废气+3#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA003）高空排放。
	

	
	
	碎石工艺
	颚式破碎、圆锥破碎、一段干式磁选、精筛分、破碎、二段干式磁选产生废气经集气罩收集+4#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA004）高空排放。
	2#厂区

	
	
	厂房内无组织废气
	车间封闭、门窗关闭、地面硬化、洒水降尘等措施。
	1#、2#厂区

	
	
	道路运输起尘
	厂区道路地面硬化，洒水抑尘、禁止车辆超载、覆盖苫布等措施。
	1#、2#厂区

	
	
	皮带廊道
	皮带廊道均封闭。
	1#、2#厂区

	
	废水处理和回用
	生活污水
	排入化粪池，定期清掏。
	1#厂区

	
	
	生产废水
	脱水机废水排入循环水池后回用于生产，不外排。
	1#厂区

	
	
	生产泥浆
	洗砂及重选产生的泥浆排入浓缩罐，浓缩罐尺寸Φ25×7.2m，浓缩后经板框压滤机压滤，浓缩罐上清液及板框压滤废水排入循环水池后回用于生产，不外排。
	1#厂区

	
	固废利用及处置
	一般工业固废
	泥饼、沉淀渣
	泥饼、沉淀渣由辽宁鑫岳矿业负责运输，送至现有露天采坑回填并进行生态恢复。
	回填采坑

	
	
	
	除尘灰、落地灰
	除尘灰、落地灰经鉴定判定为Ⅰ类一般工业固体废物、II类一般工业固体废物后，根据规定由辽宁鑫岳矿业负责运输，送至现有露天采坑回填并进行生态恢复。
	

	
	
	
	废布袋
	外售物资公司。
	-

	
	
	危险废物
	机制砂库房新建一座10m2的危废贮存点，用于贮存废矿物油及废油桶。
	1#厂区

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾定期交由环卫部门统一处理。
	1#厂区

	
	噪声
	噪声设备
	选用低噪音设备，采用橡胶减振垫、软连接等，产噪设备置于厂房内。
	1#、2#厂区


注：本项目产生泥饼、除尘灰、落地灰送至现有露天采坑回填，回填后对采坑进行生态恢复，该项工程由辽宁鑫岳矿业有限公司负责实施，不属于本项目工程。


[bookmark: _Hlk185252741]








3.1.3本项目主要设备清单
本项目主要生产设备见表3.1-3。
[bookmark: _Hlk192773647]表3.1-3      主要生产设备
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格型号
	车间位置

	1 
	一次振动筛
	台
	5
	2LF3060
	1#厂区
抛砂车间

	2 
	筛上物输送带
	条
	1
	长40m，宽1.2m
	

	3 
	筛下物输送带
	条
	5
	长40m，宽1.2m
	

	4 
	二次振动筛
	台
	5
	2LF3060
	

	5 
	筛上物输送带
	条
	1
	长40m，宽1.2m
	

	6 
	粗磁选机
	台
	5
	型号6621，处理能力100t/h
	

	7 
	抛砂分离机
	台
	5
	处理能力120t/h
	

	8 
	粗粒输送带
	条
	1
	/
	

	9 
	细粒输送带
	条
	1
	/
	

	10 
	洗砂机
	台
	2
	处理能力200t/h
	

	11 
	滤砂机
	台
	2
	/
	

	12 
	袋式除尘器
	台
	3
	/
	

	13 
	引风机
	台
	3
	/
	

	14 
	输送皮带
	条
	1
	长24m，宽1.2m，封闭处理
	抛砂车间至球磨车间

	15 
	一段球磨机
	台
	2
	MQG2145
	1#厂区
球磨车间

	16 
	一段磁选机
	台
	2
	1021
	

	17 
	二段球磨机
	台
	1
	MQG2190
	

	18 
	二段磁选机
	台
	1
	2CTN-1030
	

	19 
	脱水机
	台
	1
	FYDU20-2000
	

	20 
	钒钛铁精矿仓
	座
	3
	Φ6×12m
	

	21 
	输送带
	条
	1
	长30m，宽1.2m，密闭处理
	抛砂车间至物料池

	22 
	螺旋溜槽重选
	台
	320
	5LL-1200
	1#厂区
重选车间

	23 
	弱磁选机
	台
	1
	1024
	

	24 
	强磁选机
	台
	2
	8500GS
	

	25 
	脱水机
	台
	1
	FYDU20-2000
	

	26 
	钛铁精矿仓
	座
	1
	Φ6×12m
	

	27 
	板框压滤机
	台
	2
	XMZ800/2000-U
	1#厂区
压滤车间

	28 
	颚式破碎机
	台
	5
	PE900×1200
	2#厂区
破碎车间

	29 
	圆锥破碎机
	台
	5
	HP400
	

	30 
	一段干选磁选机
	台
	5
	1236
	

	31 
	二段干选磁选机
	台
	1
	TLYL-1216
	

	32 
	破碎机
	台
	1
	HP300
	

	33 
	振动筛
	台
	2
	/
	

	34 
	布袋除尘器
	台
	1
	/
	

	35 
	引风机
	台
	1
	/
	

	36 
	碎石仓
	座
	3
	Φ10×12m
	

	37 
	洒水车
	台
	1
	
	其他

	38 
	雾炮车
	台
	3
	
	


3.1.4主要原辅材料
（1）原料及能源消耗
本项目主要原料为铁矿开采过程产生的尾矿及废石，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），尾矿固废代码为081-001-S05，废石固废代码为900-099-S59。本项目主要原辅材料用量见表3.1-4。
表3.1-4      本项目原辅料及能源消耗表
	类别
	名称
	全厂年总消耗量
	来源

	
	
	单位
	数量
	

	原辅料
	尾矿及废石
	万t/a
	300
	亿升达尾矿及废石

	
	铁球
	t/a
	260
	随用随购，不储存

	
	机油
	t/a
	2.0
	随用随购，不储存

	能源
	电
	万kWh/a
	3960
	旧庙镇供电公司

	
	水
	t/a
	152370
	依托辽宁鑫岳矿业有限公司


（2）原料来源及堆存情况
[bookmark: _Hlk194854555]本项目租用阜新亿升达铁选厂用地，对亿升达铁选厂的废石及尾矿进行综合利用。目前废石和尾矿均堆存于亿升达铁选厂现有矿区范围内（历史遗留，已堆存多年，无环保手续），堆存区域距离本项目厂区较近，因此本项目原料不在厂区内堆存，生产过程中直接从亿升达铁选厂的废石场及尾矿堆运输。
[bookmark: _Hlk196648607][bookmark: _Hlk187324295]阜新亿升达铁选厂成立于2005年，采矿许可证编号为C2109212010067120068386，采矿证有效期2017年9月24日-2019年12月24日，现有矿区面积0.2795km2，开采主矿种为闪长岩，开采方式为露天开采，生产规模18.00万m3/年，生产过程形成多处露天采坑、废石场及尾矿堆场，现矿山已停产多年。阜新亿升达铁选厂矿山开采形成4处露天采坑（其中2号采坑已部分回填，其余暂未回填）、4处废石场（废石场废石作为本项目原料进行综合利用）、1处尾矿堆（尾矿作为本项目原料进行综合利用）。现存尾矿堆及废石场具体位置以及废石、尾矿运输路线详见表3.1-5及图3.1-1。
[bookmark: _Hlk187324562]表3.1-5   亿升达尾矿及废石情况一览表    单位：万t
	序号
	名称
	坐标
	存量
	位置

	1
	亿升达废石场1
	121°39′41.08429″，42°19′56.56919″
	176
	亿升达矿区内

	2
	亿升达废石场2
	121°39′58.50363″，42°20′3.83046″
	180.4
	亿升达矿区内

	3
	亿升达废石场3
	121°40′16.05815″，42°20′8.60051″
	187
	亿升达矿区内

	4
	亿升达废石场4
	121°39′55.41310″，42°19′43.64982″
	90.2
	矿区外孟家窝堡

	5
	亿升达尾矿堆
	121°40′48.71395″，42°18′40.11365″
	374
	矿区外四方庙

	合计
	1007.6
	


[image: ]
图3.1-1     亿升达废石、尾矿堆场情况及运输
（3）原料组分分析
本项目原料包括亿升达尾矿及废石，年使用原料300万吨，根据现状尾矿及废石堆存情况，企业年利用尾矿约111万吨、废石约189万吨。根据企业调查，约26万t/a废石为大块废石，直接进入2#厂区颚式破碎环节；其余废石和尾矿进入1#厂区一次筛分。本项目原料组分分析详见表3.1-6、表3.1-7，按比例混合原料主要成分比例见表3.1-8。
[bookmark: _Hlk171931288]表3.1-6    尾矿组分一览表   单位：%
	W（SiO2）
	W（Al2O3）
	W（TFe）
	W（TiO2)
	W（CaO）
	W（MgO）
	W（K2O）

	42.72
	16.50
	8.71
	4.90
	9.70
	5.57
	1.18

	W（N2O）
	W（V2O5）
	W（Cr)
	W（P）
	W（mFe）
	W（LOS）
	/

	3.80
	0.1
	1.8
	0.082
	1.29
	3.46
	/


表3.1-7     废石组分一览表   单位：%
	W（SiO2）
	W（Al2O3）
	W（TFe）
	W（TiO2)
	W（CaO）
	W（MgO）
	W（K2O）

	37.5
	25.2
	8.2
	3.4
	2.87
	4.62
	1.5

	W（N2O）
	W（MnO）
	W（V2O5）
	W（S)
	W（P）
	W（mFe）
	W（LOS）

	1.3
	1.06
	0.2
	0.6
	5.5
	7.4
	0.65


[bookmark: OLE_LINK9]表3.1-8     混合原料主要成分比例一览表   单位：%
	W（TFe）
	W（TiO2)
	折算W（Ti）
	W（V2O5）
	折算W（V）

	8.389
	3.955
	2.37
	0.163
	0.0913

	注：钛相对分子质量按47.867计，钒相对分子质量按50.94计，氧相对分子质量按16计。


（4）放射性分析
依据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（生态环境部公告2020年第54号）中相关要求，需对尾矿进行放射性监测。故本项目委托核工业东北分析测试中心对矿区内矿石进行放射性监测的监测数据，检测时间为2025年2月12日～3月12日，监测因子为238U、232Th、226Ra，监测方依据《硅酸盐岩石化学分析方法》(GB/T14506.30-2010）监测结果见表3.1-9。
表3.1-9    混合原料主要成分比例一览表   单位：%
	
	序号
	样品名称
	检测结果，Bq/g
	标准，Bq/g

	
	
	
	238U
	232Th
	226Ra
	238U
	232Th
	226Ra

	1
	废石
	0.0038
	0.0033
	0.0023
	1
	1
	1

	2
	尾矿
	0.0041
	0.0032
	0.0051
	1
	1
	1


由表3.1-9可以看出，本项目废石、尾矿放射性检测结果均满足《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（生态环境部公告2020年第54号）要求。
3.1.5产品方案
（1）产品产能及储存能力
本项目为废弃尾矿综合利用项目，主要通过破碎、筛分、磁选球磨等工艺对废弃尾矿及废石中的金属钒、钛进行回收与利用，最终产品为钛铁精矿、钒钛磁铁矿以及碎石、机制砂等。项目产品方案见表3.1-10，产品厂内储存能力见表3.1-11。
[bookmark: OLE_LINK48]表3.1-10      本项产品产量一览表
	名称
	单位
	数量

	碎石
	万t/a
	38

	机制砂
	万t/a
	160

	钛铁精矿
	万t/a
	4

	钒钛磁铁矿
	万t/a
	14


[bookmark: _Hlk193385759]表3.1-11     本项产品及储存方式一览表
	名称
	储存方式及数量
	尺寸
	最大储量

	碎石
	3座碎石筒仓
	Φ10×12m
	最大储量约5500t，可满足碎石4d储量

	机制砂
	机制砂库房
	60×25×10
	最大储量约22000t，可满足机制砂4d储量

	钛铁精矿
	1座矿石筒仓
	Φ6×12m
	最大储量约1250t，可满足钛铁精矿9d储量

	钒钛磁铁矿
	3做矿石筒仓
	Φ6×12m
	最大储量约4900t，可满足钒钛铁精矿10d储量


[bookmark: OLE_LINK58]由表3.1-10、表3.1-11可以看出，本项目各产品中碎石及机制砂最大储存时间最短为4d。环评要求企业由于市场原因销售不畅或者极端天气产品无法运出的情况下，项目应立即停产，不得将产品在各自储存库房或筒仓外堆存。
（2）产品执行标准
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK47]本项目钛铁精矿执行《钛铁矿精矿》（YS/T351-2015）中五级标准；钒钛磁铁矿执行《钒钛铁精矿》（YB/T4695-2018）中表1牌号FTTJ65-A标准；机制砂执行《建设用砂》（GB/T14684-2022）III类机制砂标准；碎石执行《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）III类机制砂标准。具体情况见表3.1-12至表3.1-15。
[bookmark: OLE_LINK49]表3.1-12     钛铁精矿产品标准一览表
	组分
	TiO2
	TiO2+TFe
	CaO
	MgO
	P
	Al2O3
	SiO2

	质量分数%
	≥46
	≥88
	≤1.0
	≤2.5
	≤0.05
	≤2.5
	≤3.0

	折算钛的质量分数为27.57%。


表3.1-13     钒钛磁铁矿产品标准一览表
	组分
	TFe
	V2O5
	TiO2
	P
	S

	质量分数%
	≥65
	≥0.55
	≤2.0
	≤0.08
	≤0.15

	折算钛的质量分数为1.199%，钒的质量分数为0.308%。



[bookmark: OLE_LINK50]表3.1-14    机制砂产品标准一览表
	指标
	泥块含量
	坚固性指标
	压碎指标
	云母
	轻物质
	硫化物及硫酸盐

	数值，%
	≤2.0
	≤10
	≤30
	≤2.0
	≤1.0
	≤0.5



表3.1-15    建设用碎石产品标准一览表
	指标
	泥粉含量
	泥块含量
	针片状颗粒物含量
	坚固性指标
	压碎指标
	硫化物及硫酸盐

	数值，%
	≤2.0
	≤0.7
	≤15
	≤12
	≤30
	1.0


3.1.6平衡分析
（1）物料平衡
本项目的物料平衡详见表3.1-16。
[bookmark: _Hlk171930704]表3.1-16    物料平衡分析
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	名称
	数量
	名称
	数量

	尾矿、废石
	3000000.00
	钒钛磁铁矿
	140000.00

	新鲜水
	152370
	钛铁精矿
	40000.00

	铁球
	260
	机制砂
	1600000.00

	
	
	碎石
	380000.00

	
	
	泥饼及沉砂
	[bookmark: OLE_LINK8]931697

	
	
	车间抑尘水量损失
	7890

	
	
	道路清洗水量损失
	660

	
	
	车辆清洗水量损失
	900

	
	
	车间清洗水量损失
	360

	
	
	粉尘
	3723

	
	
	选矿损失水量
	47400

	合计
	3152630
	合计
	3152630


（2）铁元素平衡
根据项目工艺流程及物料平衡，铁元素平衡见表3.1-17。
表3.1-17      铁元素（全铁）平衡分析表
	投入
	产出

	物料名称
	品位%
	投入量(t/a)
	物料名称
	品位%
	产出量(t/a)

	尾矿、废石
	8.389
	251670
	机制砂
	2.8
	44800

	铁球
	99
	257
	碎石
	8.389
	31878.2

	-
	-
	-
	钒钛磁铁矿
	65
	91000

	-
	-
	-
	钛铁精矿
	42
	16800

	-
	-
	-
	泥饼
	7.223
	67296.2

	-
	-
	-
	粉尘
	4.1
	152.6

	合计
	251927 
	合计
	251927


（3）钛元素平衡
根据项目工艺流程及物料平衡，钛元素平衡见表3.1-18。
表3.1-18    钛元素平衡分析表
	投入
	产出

	物料名称
	品位%
	投入量(t/a)
	物料名称
	品位%
	产出量(t/a)

	[bookmark: _Hlk193380798]尾矿、废石
	2.37
	71100
	机制砂
	2.37
	37920 

	
	
	
	碎石
	2.37
	9006

	
	
	
	钒钛磁铁矿
	1.2
	1680 

	
	
	
	钛铁精矿
	27.57
	11028 

	
	
	
	泥饼
	1.223
	11393.55

	
	
	
	粉尘
	1.946
	72.45

	合计
	71100
	合计
	71100


（4）钒元素平衡
根据项目工艺流程及物料平衡，钒元素平衡见表3.1-19。
表3.1-19      钒元素平衡分析表
	投入
	产出

	物料名称
	品位%
	投入量(t/a)
	物料名称
	品位%
	产出量(t/a)

	[bookmark: _Hlk193382922]尾矿、废石
	0.0913
	2739
	机制砂
	0.0913
	1460.8

	
	
	
	碎石
	0.0913
	346.94

	
	
	
	钒钛磁铁矿
	0.308
	431.2

	
	
	
	钛铁精矿
	0.0913
	36.52

	
	
	
	泥饼
	0.0495
	460.72

	
	
	
	粉尘
	0.0769
	2.86

	合计
	2739
	合计
	2739


3.1.7劳动定员
本项目劳动定员30人，三班制，每班8h，年工作300天，不设食堂、洗浴等。
3.1.8公用工程
[bookmark: _Hlk171931125]3.1.8.1给排水
（1）给水
[bookmark: _Hlk193035802]本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水均外购；生产用水包括选矿用水、车间地面清洗用水、道路洒水和洒水抑尘用水等，优先使用回用水，回用水不足部分依托辽宁鑫岳矿业有限公司供水。
①生活用水
本项目定员30人，年工作300天，不设食堂、洗浴。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020），工业企业职工生活用水定额50L/（人·班），三班制，则生活用水量为4.5m3/d。
②生产用水
项目生产用水为各车间洒水抑尘用水、车间地面清洗水、道路抑尘用水、选矿用水，其中抑尘用水全部蒸发损耗或进入物料，洗砂用水部分带入产品，部分随泥砂进入浓缩罐及压滤机，经过浓缩压滤后的上清液排入循环水池循环使用，循环水池定期补充新水。新鲜水补水量507.9m3/d，循环水量2792.6m3/d。
1）车间抑尘用水
建设单位对抛砂车间、破碎车间以及机制砂库房配备防尘雾炮车，对车间进行洒水抑尘。车间面积分别为6500m2、10800m2、1500m2，用水按1.4L/m2·d计，则用水量共26.3m³/d，全部蒸发。
2）道路运输降尘用水
本项目运输道路需降尘区域约2000m2，道路浇洒用水量按平均1.1L/m2·d计，则道路洒水抑尘用水量为2.2m3/d。道路降尘用水量660m3/a全部蒸发。
3）车辆清洗用水
本项目车辆清洗新水用量按3m3/d计，车辆清洗用水量为900m3/a全部蒸发。
4）车间地面清洗水
车间清洗地面用水量按1.0L/m2·次计，清洗面积（不包含设备占地面积）按6000m2计，每天清洗一次，经计算，地面清洗水用量6.0m³/d，蒸发损失1.2 m³/d，剩余4.8m³/d排放至循环水池循环利用。
5）选矿用水
本项目用水工序为钒钛磁铁矿工艺、钛铁精矿工艺、机制砂工艺，根据企业设计参数用水量按0.55t/t-产品计，钒钛磁铁矿、钛铁精矿、机制砂产量共计为5933t/d，经计算选矿用水量为3263m³/d。
（2）排水及损失水量
本项目废水主要包括生活污水、选矿废水、车间地面清洗废水等，此外本项目产品物料带走部分水分。
本项目产生机制砂160万t/a，含水率为10%，则机制砂带走水量16万t/a，约592.7t/d；产生钒钛磁铁矿14万t/a，含水率7-8%，则钒钛磁铁矿带走水量1.05万t/a，约35.0t/d；产生钛铁精矿4万t/a，含水率7-8%，则钛铁精矿带走水量0.3万t/a，约10.0t/d；本项目产生碎石38万t/a，含水率为10%，则碎石带走水量3.8万t/a，约126.7t/d；经过浓缩及压滤产生泥饼93.17万t/a，含水率为50%，故泥饼的量为带走水量为46.58万t/a，约1552.8t/d。
①生活污水
生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为3.6m3/d。主要污染物为SS、COD、NH3-N等，生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
②产品及泥饼带水
机制砂含水率10%，带水量为587.9m3/d；
钒钛磁铁矿含水率7-8%，带水量为35.0m3/d；
钛铁精矿含水率7-8%，带水量为10.0m3/d；
碎石含水率10%，带水量为126.7m3/d；
泥饼含水率50%，带水量为1552.8m3/d；
综上，产品及泥饼总带水量为2312.4m3/d。
③选矿废水
[bookmark: _Hlk156467823]选矿废水包括脱水机产生的废水和浓缩罐及板框压滤机产生的废水。本项目泥浆含固量约28%，则泥浆产生量为166.4万t/a，经过压滤产生泥饼93.17万t/a，则浓缩罐及板框压滤机产生的废水量为73.2万t/a，即2440.2m3/d进入循环水池；脱水机产生的废水为347.6m3/d，进入循环水池；地面清洗水4.8m3/d，进入循环水池。选矿废水量为2792.6m3/d，全部回用。选矿过程各工序废水损失量为158m³/d。
本项目水平衡见图3.1-2。
[image: ]
图3.1-2  本项目水平衡图（m3/d）
3.1.8.2供电
由阜新市阜蒙县旧庙镇提供电源，本项目租用亿升达10kV变电所一座。
3.1.8.3供暖
本项目生产区不供暖，办公用房采用电供暖。
3.1.9储运工程
3.1.8.3运输
（1）原料由尾矿堆场、废石堆场运输至厂区，采用矿用卡车运输（租用鑫岳矿业卡车），运输路线见图3.1-1。
（2）原料由矿用卡车卸料至厂区内卸料区域，采用铲车进行上料。
（3）1#厂区抛砂车间一次筛分筛下物、二次筛分筛下物、磁选磁下物、抛砂分离粗料输送均为封闭输送带；磁选磁上物通过封闭输送带输送至球磨车间；抛砂分离细料通过封闭输送带输送至物料池。物料池物料加水后通过管道泵入重选车间。洗砂后的机制砂采用矿用卡车运输至机制砂库房。
（4）1#厂区抛砂车间一次筛分筛上物、二次筛分筛上物采用矿用卡车运输由1#厂区抛砂车间运输至2#厂区破碎车间，见图3.1-1。
（5）1#厂区球磨车间、重选车间球磨、磁选、重选均加入大量水，全部物料输送均为管道；钒钛磁铁矿、钛铁精矿产品经脱水后通过封闭皮带输送至料仓。
（6）2#厂区破碎车间破碎、磁选、筛分、产品入仓之间物料输送全部为封闭输送带。
3.1.8.3储存
（1）机制砂储存在机制砂库房内，库房尺寸为60×25×10m，最大储量约22000t，可满足机制砂4d储量。
（2）钒钛磁铁矿采用3座矿石筒仓储存，尺寸Φ6×12m，最大储量约4900t，可满足钒钛铁精矿10d储量。
（3）钛铁精矿采用1座矿石筒仓储存，尺寸Φ6×12m，最大储量约1250t，可满足钒钛铁精矿9d储量。
（2）碎石采用3座矿石筒仓储存，尺寸Φ10×12m，最大储量约5500t，可满足钒钛铁精矿4d储量。
3.1.10厂址占地及厂区总平面布置
本项目租用土地约41031m2，现状占地类型为采矿用地，阜新蒙古族自治县自然资源局已同意将该地块纳入阜新蒙古族自治县国土空间总体规划的零星城镇建设用地布局，调整后为工业用地，全部位于亿升达矿区范围内。项目分两个厂区建设，1#厂区占地面积为18712.71m2，主要建设磁选、球磨、重选、压滤车间等；2#厂区占地面积为22318.61m2，主要建设破碎车间。
本次设计本着满足总体规划，工艺流程顺畅、道路运输、安全消防等要求；按功能分区，经济合理、占地少。
厂区租用位置见图3.1-3，两个厂区平面布置见图3.1-4、图3.1-5。
[image: ]亿升达矿区
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图3.1-3   租用厂区位置图
[image: ]
[bookmark: _Hlk187237213]图3.1-4   1#厂区平面布置图
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图3.1-5     2#厂区平面布置图

[bookmark: _Toc239274269]3.2项目工艺流程及产排污节点
3.2.1施工期
本项目施工期为6个月，主要工作内容为场地平整、基础施工、厂房建设、设备安装等。施工人数约为30人。施工期主要工艺过程见图3.2-1，施工期主要影响如下：
投入使用
厂房建设
基础施工
平整场地
设备安装


施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘和施工废气。施工扬尘主要来源于各种无组织排放源，包括场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序。施工废气主要为施工车辆尾气。
施工废水主要是施工人员所排放的生活污水和地基开挖产生的含泥沙废水。其中，施工废水经简易沉淀池沉淀后可回用于场地洒水抑尘；施工人员的生活污水设置临时卫生间定期清掏。
施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、混凝土振捣器、压路机、挖掘机、电锯和摊铺机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。
施工期固体废物来自施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工过程中建筑垃圾主要是砖块、灰浆、废材料等，应及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾与厂区内生活垃圾一同清运。
3.2.2运营期
本项目主要利用亿升达铁选厂尾矿及废石，通过筛分、磁选、破碎等工艺生产机制砂、钒钛磁铁矿、钛铁精矿及碎石等。项目分两个厂区建设，其中机制砂生产工艺、钒钛磁铁矿生产工艺、钛铁精矿生产工艺均位于1#厂区内，碎石生产工艺位于2#厂区内，具体工艺如下：
[bookmark: _Hlk171941405]（1）机制砂生产工艺（1#厂区抛砂车间）
尾矿及较小粒径的废石通过汽车运送至1#厂区内抛砂车间东侧原料装卸区进行卸料，利用铲车将物料送至一次振动筛进行一次筛分。一次筛分筛下物由封闭皮带送至二次振动筛进行二次筛分，二次筛分筛下物利用封闭皮带送至粗磁选机进行磁选，粗磁选机磁下物利用封闭皮带送至抛砂分离机进行物料分离。抛砂分离机分离出的粗料利用封闭皮带送至洗砂机，洗选后的机制砂通过矿山卡车送至机制砂库房暂存后外售。一次筛分及二次筛分产生的筛上物由汽车运至2#厂区作为碎石生产工艺原料。粗磁选机磁上物经封闭皮带运输至一段球磨机作为生产钒钛磁铁矿原料。抛砂分离机分离出来的细料通过封闭皮带进入物料池，作为生产钛铁精矿原料。
[bookmark: OLE_LINK1]综上，抛砂车间原料入库后卸料，铲车上料至一次筛分，一次筛分、二次筛分、磁选、抛砂之间物料均为封闭皮带输送，因此抛砂车间主要废气为卸料、铲车上料、封闭皮带上料以及各生产设备运行产生的粉尘。具体节点如下：原料卸料过程卸料无组织废气（G①）；铲车上料及一次筛分废气（G1），封闭皮带上料及二次筛分废气（G2），封闭皮带上料及粗磁选废气（G3），封闭皮带上料及抛砂废气（G4）；筛分工序筛上物装车无组织粉尘（G②）、机制砂装车无组织粉尘（G③）。
本项目原料来源于亿升达铁选厂，原料均在企业附近，依据生产需要随用随取，不在车间内长期堆存，抛砂车间原料卸车产生粉尘车间内无组织排放。抛砂车间为封闭车间，各生产设备为封闭设备，输送皮带进行封闭，生产过程中各上料点设置集气罩收集废气，封闭设备废气经集气管道收集，全部废气经对应布袋除尘器进行处理后达标排放。其中铲车上料及一次筛分产生粉尘经除尘器TA001处理后通过DA001排气筒排放；二次筛分产生粉尘经除尘器TA002处理后由DA002排气筒排放；粗磁选产生粉尘、抛砂分离产生粉尘除尘器TA003处理后由DA003排气筒排放。卸料粉尘、筛分筛上物装车、机制砂装车产生粉尘机制砂库房内无组织排放。
抛砂车间废水主要为洗砂机产生的泥浆，进入浓缩罐浓缩后上清液溢流到循环水池循环使用。噪声主要为各生产设备生产过程产生的噪声。固体废物主要为生产过程收集的粉尘、废布袋等。
（2）钒钛磁铁矿生产工艺（1#厂区内球磨车间）
粗磁选机的磁上物通过封闭皮带送至一段球磨机同时加水，球磨机出料粒径在30~200目之间，经封闭皮带输送至一段磁选机，一段磁选机磁上物泵入二段球磨机同时再次加水，将物料磨至200目以下，球磨机配有旋流器组，比重大的物料自流回二段球磨机，比重小的物料经管道自流入二段磁选机，磁上物泵入脱水机，脱水后的物料即钒钛磁铁矿经封闭皮带输送至产品仓暂存后外售。一段磁选及二段磁选的磁下物泵入物料池后进入重选车间进行重选。
综上，球磨车间各工序从进料、球磨、磁选、出料全过程均加大量水参与，故生产过程不产生粉尘；废水主要为脱水机产生的废水，泵入循环水池后回用。噪声主要为各生产设备生产过程产生的噪声。
（3）钛铁精矿生产工艺 （1#厂区内重选车间）
球磨车间一段磁选及二段磁选的磁下物通过管道泵入物料池，抛砂分离细料通过封闭皮带送入物料池，物料池中的物料泵入螺旋溜槽进行重选，槽内同时加水进行冲洗，富集后的含钛物料经管道自流入弱磁选机，弱磁选机的磁下物泵入强磁选机，强磁选机的磁下物钛铁精矿泵入脱水机，脱水后的钛铁精矿经封闭皮带输送至产品仓暂存后外售。弱磁选机与强磁选机的磁上物经管道泵送至球磨车间二段球磨机。
综上，重选车间以上工序从进料、重选、出料全过程均加水参与，故生产过程不产生粉尘。废水主要为脱水机产生的废水，泵入循环水池后回用。噪声主要为各生产设备生产过程产生的噪声。
（4）碎石生产工艺 （2#厂区内破碎车间）
大块废石原料（约26万吨/a）及1#厂区一次和二次筛分产生的筛上物汽车运送至2#厂区破碎车间废石卸料区域，废石经铲车送至颚式破碎机，将物料破碎至80mm以下，利用封闭皮带送至圆锥破碎机，将物料破碎至31.5mm以下，利用封闭皮带送至一段干磁选机。一段干磁选机磁上物进入破碎机，经破碎后通过溜槽进入二段干磁选机，二段干磁选机的磁上物汽运回1#厂区球磨车间进入一段球磨，磁下物通过封闭皮带送至碎石成品仓储存后外售；一段干磁选的磁下物进入精筛分机，筛出物料通过封闭皮带送至碎石成品仓储存后外售。
综上，破碎车间原料入库后卸料，铲车上料至颚式破碎，颚式破碎、圆锥破碎、一段干磁选、破碎、二段干磁选、精筛之间物料均为封闭皮带输送，因此破碎车间主要废气为卸料、铲车上料、皮带上料以及各生产设备产生的粉尘。具体节点如下：原料卸料过程卸料无组织废气（G⑤）；铲车上料及颚式破碎废气（G5），皮带上料及圆锥破碎废气（G6），皮带上料及一段干磁选废气（G7），皮带上料及破碎废气（G8），溜槽上料及二段干磁选废气（G9），皮带上料及精筛分废气（G10）；碎石进入料仓储存进料无组织废气（G⑥）。
本项目原料来源于亿升达铁选厂，原料均在企业附近，依据生产需要随用随取，不在车间内长期堆存，破碎车间原料卸车产生粉尘车间内无组织排放。破碎车间为封闭车间，各生产设备为封闭设备，输送带进行封闭，生产过程中各上料点设置集气罩收集废气，封闭设备废气经机器管道收集，全部废气经收集后经除尘器TA004处理后通过DA004排气筒排放。二段干磁选产生的磁上物年产量约100t，汽运回到1#厂区球磨工序，产尘较少故忽略不计。
破碎车间无废水产生。噪声主要为各生产设备生产过程产生的噪声。固体废物主要为生产过程收集的粉尘、废布袋等。
（5）泥浆及脱水废水处置
本项目洗砂机和重选产生的泥浆进入浓缩罐后进行浓缩，浓缩罐产生的上清液溢流到循环水池，浓缩后的泥浆泵入板框压滤机，压滤后的泥饼由鑫岳矿业负责回填至露天采坑，压滤后的清水泵入循环水池回用于生产。
球磨车间二段磁选后磁上物进入脱水机脱水，重选车间磁选工序磁下物进入脱水机脱水，脱水废水排入循环水池回用于生产。
（6）其他
设备维修、保养产生的废润滑油及润滑油废桶。
项目生活污水，经防渗化粪池处理后定期清掏。项目产生的生活垃圾，分类收集后交由环卫部门处置。
本项目工艺流程及排污节点图见图3.2-1，排污节点表3.2-1。
[image: ]
图3.2-1      工艺流程及排污节点图

[bookmark: _Hlk193292094]表3.2-1  本项目生产过程产污环节一览表
	污染类别
	产污工序及污染物
	措施及去向

	废气
	抛砂车间
	G1
	铲车上料+一次筛分粉尘
	产尘点设置集气罩，废气收集后经布袋除尘器TA001处理，最终通过高排气筒DA001排放

	
	
	G2
	皮带上料+二次筛分粉尘
	产尘点设置集气罩，废气收集后经布袋除尘器TA002处理，最终通过高排气筒DA002排放

	
	
	G3
	皮带上料+粗磁选粉尘
	产尘点设置集气罩，废气收集后经布袋除尘器TA003处理，最终通过高排气筒DA003排放

	
	
	G4
	皮带上料+抛砂分离粉尘
	产尘点设置集气罩，废气收集后经布袋除尘器TA003处理，最终通过高排气筒DA003排放

	
	
	G①
	原料卸料粉尘
	车间封闭、防尘雾炮降尘、车间地面硬化、定期清洁等措施后无组织排放

	
	
	G②
	筛分筛上物装车粉尘
	

	
	
	G③
	机制砂装车粉尘
	

	
	
	G④
	铁精矿产品储存
	封闭筒仓，仓顶除尘

	
	破碎车间
	G5
	铲车上料+颚式破碎粉尘
	各产尘点均设置集气罩，废气收集后经布袋除尘器DA004处理，最终通过高排气筒DA004排放

	
	
	G6
	皮带上料+圆锥破碎粉尘
	

	
	
	G7
	皮带上料+一段干磁选粉尘
	

	
	
	G8
	皮带上料+精筛分粉尘
	

	
	
	G9
	皮带上料+破碎粉尘
	

	
	
	G10
	皮带上料+二段干磁选粉尘
	

	
	
	G⑤
	原料卸料粉尘
	车间封闭、防尘雾炮降尘、车间地面硬化、定期清洁等措施

	
	
	G⑥
	碎石储存
	封闭筒仓，仓顶除尘

	
	机制砂
库房
	G⑦
	机制砂装卸储存粉尘
	车间封闭、防尘雾炮降尘、车间地面硬化、定期清洁等措施

	
	皮带转运
	G⑧
	粉尘
	封闭皮带输送

	
	汽车运输
	运输扬尘
	道路硬化、苫布遮盖、洒水抑尘

	废水
	生活污水
	COD、NH3-N、SS等
	经化粪池定期清掏不外排

	
	选矿过程
	SS
	全部废水澄清后循环使用不外排

	噪声
	生产设备
	低噪设备、厂房隔声、设备减振

	
	运输设备
	昼间运输、禁止鸣笛

	固体废物
	板框压滤机泥饼
	鑫岳矿业负责回填至露天采坑

	
	除尘器除尘灰
	本项目产生除尘灰、落地灰，由辽宁鑫岳矿业有限公司负责运输，送至现有露天采坑回填。

	
	无组织落地灰
	

	
	废布袋
	外售综合利用

	
	设备维修、维护废矿物油、废油桶
	送有资质单位统一处理

	
	职工生活垃圾
	环卫部门处理


[bookmark: _Toc239274270][bookmark: _Toc17475963]3.3本项目污染源源强核算
3.3.1施工期污染源分析
（1）大气环境影响因素分析
施工期间对环境空气的影响主要表现为汽车运输、装卸、地表开挖等产生的扬尘。此外，施工车辆等燃油施工车辆排放的尾气中含有SO2、NOx、CO、烃类等污染物对大气环境也有所影响。
1 扬尘影响
扬尘起尘量与许多因素有关，如：挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。在不同气象条件下，施工场地扬尘影响分析结果表明：在一般气象条件下，平均风速2~3m/s的情况下，建筑工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍。如果不采取防护措施，300m以内将会受到扬尘的严重影响；采用一般的防护措施，150m内会有影响；在做好施工期扬尘的防护措施下施工，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。
由于运输车辆往来，在运输土方、砂石料、水泥等建筑材料以及弃土、废料等废弃物运输过程因密闭不好而引起粉尘泄漏均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，类比调查在施工过程中拉、运、卸、平土石方过程其周围产生的TSP的平均值可达到0.768mg/m3。
综上所述，建筑工地扬尘对环境空气的影响范围主要是在工地围墙外100m以内：下风向一侧0~50m为重污染带；50~150m为较重污染带；大于150m为轻污染带，为减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加盖遮盖物，干燥的天气时洒水以增加地面湿度，以减轻扬尘对周围环境的影响。目前距离本项目厂址区施工场地最近的敏感点为大于1000m，因此施工对周边居民区造成的影响较小。
②废气影响
施工废气主要包括各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气排放。主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物（HC）等。这些污染物量很小，且周围居民离项目很远，基本不会受到影响，但会对施工人员产生一定的影响，要加强对施工人员的防护措施。
（2）水环境影响因素分析
施工期废水主要来自于施工现场的清洗废水以及施工人员少量的生活污水。
①施工废水
施工废水主要是开挖作业面泥浆水及施工场地机械冲洗水。废水主要含泥砂，主要污染因子是SS，并带有少量油污，属临时性排水。施工期建设单位应在场地内设置临时沉淀池，施工废水经预处理澄清后重复利用，不外排。
②施工人员生活污水
施工人员平均按30人计，生活用水量按用水定额30L/人·d计算，则生活用水量为0.9m3/d，排放系数按0.8计算，则生活污水产生总量约129.6m3，主要污染物为COD、SS、NH3-N，排入化粪池定期清掏，不外排。
（3）声环境影响因素分析
施工期间常见的主要噪声污染源为施工机械、运输车辆等产生的噪声，其主要噪声值见表3.3-1。采用点源衰减模式，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测出主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表3.3-2。
表3.3-1     施工机械产噪声值一览表
	序号
	设备名称
	噪声值（dB(A)）
	序号
	设备名称
	噪声值（dB(A)）

	1
	装载机
	90
	5
	夯土机
	90

	2
	挖掘机
	90
	6
	混凝土振捣机
	105

	3
	推土机
	86
	7
	电锯、电刨
	75～105

	4
	混凝土搅拌机
	79
	8
	运输车辆
	85～90








表3.3-2          各主要施工机械在不同距离处的贡献值
	序号
	设备名称
	不同距离处噪声贡献值(dB(A))
	施工
阶段

	
	
	40m
	100m
	200m
	300m
	500m
	

	1
	装载机
	72
	64
	58
	54
	50
	地基
挖掘

	2
	挖掘机
	72
	64
	58
	54
	50
	

	3
	推土机
	68
	60
	54
	50
	46
	

	4
	混凝土搅拌机
	72
	64
	58
	54
	50
	

	5
	夯土机
	73
	65
	59
	55
	51
	结构

	6
	混凝土振捣机
	47
	39
	33
	29
	25
	

	7
	电锯、电刨
	73
	65
	55
	50
	46
	

	8
	运输车辆
	62
	54
	48
	44
	40
	


对照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）可以看出，昼间距离工地40m，夜间距离300m可以满足建筑施工厂界噪声限值的要求。由于本项目到最近村庄的距离为1000m以上，因此厂区施工产生的噪声不会对附近的村庄产生影响。
（4）固体环境影响因素分析
施工期固体废物来自施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工过程中建筑垃圾主要是砖块、灰浆、废材料等，应及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘，生活垃圾定期清运。
①生活垃圾对环境的影响
施工人员的日常活动将产生一定量的生活垃圾，平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期间人员高峰时每日用工约30人，生活垃圾产生量最多约2.7t，这些生活垃圾经分类、统一收集后，定期由外委单位统一处理，不会对周围环境造成明显的影响。
②建筑垃圾对环境的影响
建筑垃圾主要包括施工过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥、废金属、钢筋、铁丝、废电线、废光缆，抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械等等。建筑垃圾在采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用后，对环境影响小。
3.3.2运营期污染源分析
3.3.2.1废气污染源分析
[bookmark: _Hlk193294724][bookmark: _Hlk48836692]本项目大气污染物主要包括原料、产品、中间产品装卸转运粉尘，运输扬尘，上料、筛分、磁选、破碎等生产过程产生的废气，主要污染物为粉尘。
本项目原料上料采用铲车上料，在皮带投料过程存在落差，会产生一定的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》卡车装料作业的逸散尘排放因子中前端式装载机碎石装货污染因子，上料产尘系数按0.025kg/t产品计。
本项目选矿过程中产生有组织废气的工艺有筛分、干磁选、破碎等工序产生废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）0810铁矿采选行业系数表（续11），铁矿选矿破碎-筛分工序颗粒物产污系数为0.66kg/t产品，磁选工艺的颗粒物产物系数选取1.71kg/t产品。根据生产经验，破碎筛分产尘量基本一致，本项目破碎工序及筛分工序颗粒物产污系数均按“破碎-筛分”产尘系数50%即0.33kg/t产品计算，磁选工序颗粒物产物系数按1.71kg/t产品计算。一次筛分及颚式破碎上料口采用铲车上料，废气捕集率按90%计；后续各工序上料环节均为封闭皮带直接上料，废气捕集效率按95%计，袋式除尘器的效率按99.6%计，本项目年运行时间7200h/a。
[bookmark: _Hlk194412598]（1）1#厂区生产废气
A、一次筛分
原料铲车上料及一次筛分产生的废气G1，根据设计资料可知，上料量为274万t/a。原料铲车上料及一次筛分产尘按上述系数计算，产尘量为972.7t/a，经集气罩收集+1#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA001）高空排放；风机风量为70000m³/h，经计算有组织排放量为3.5t/a，无组织产生量为97.27t/a。
B、二次筛分
二次筛产生的废气G2，根据设计资料可知，上料量为268万t/a，按系数计算，上料及二次筛分产尘量为951.4t/a，经集气罩收集+2#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA002）高空排放，风机风量为70000m³/h，经计算有组织排放量为3.62t/a，无组织产生量为47.57t/a。
C、粗磁选
粗磁选产生的废气G3，上料量为262万t/a，产生磁上物为16万t/a，按系数计算，上料及粗磁选产尘量为339.1t/a，经集气罩收集+3#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA003）高空排放，风机风量为100000m³/h，经计算有组织排放量为1.29t/a，无组织产生量为16.96t/a。
D、抛砂
抛砂分离产生的废气G4，上料量为246万t/a，按系数计算，上料及抛砂产尘量为873.3t/a。G4经集气罩收集+3#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA003）高空排放，风机风量为100000m³/h，经计算有组织排放量为3.32t/a，无组织产生量为43.67t/a。
抛砂分离后物料经封闭皮带送至洗砂环节，洗砂环节加水进行，产生粉尘较小不做定量分析。
通过上述分析，抛砂车间生产过程无组织产尘量合计205.46t/a，抛砂车间为封闭车间，车间地面进行硬化，车辆出入进行清洗且无车辆进入时车间门窗关闭，各输送过程皮带均封闭，同时设置喷雾降尘设施等无组织控制措施，综合考虑无组织控制效率按95%计，经过治理后的粉尘排放量为10.27t/a。
（2）2#厂区生产废气
2#厂区颚式破碎产生废气G5、圆锥破碎产生废气G6、一段干式磁选产生废气G7，上料量均为38万t/a，按系数计算，上料及生产产尘量为134.9t/a、134.9t/a、26.6t/a。精筛分产生废气G8，上料量为37万t/a；破碎产生废气G9、二段干式磁选产生废气G10，上料量均为1万t/a，按系数计算，产尘量分别为131.35t/a、3.55t/a、17.35t/a，产尘量合计448.65t/a。
各产尘点均设置集气罩，废气经集气罩收集+4#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA004）高空排放；风机风量为40000m³/h，有组织排放量为1.68t/a，无组织产生量为29.18t/a。
通过上述分析，无组织产尘量合计29.18t/a，破碎车间为封闭车间，车间地面进行硬化，车辆出入进行清洗且无车辆进入时车间门窗关闭，各输送过程皮带均封闭，同时设置喷雾降尘设施等无组织控制措施，综合考虑无组织治理效率按95%计，经过治理后的粉尘排放量为1.46t/a。
[bookmark: _Hlk194245458]（3）原料及产品装卸、堆存粉尘
①原料装卸堆存粉尘（1#厂区抛砂车间）
原料由汽车运至抛砂车间装卸区域，卸料过程产生粉尘。参照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），矿石卸车无组织排放绩效值为0.01539kg/t，本项目原料总量为2740000t/a，则卸车粉尘总计42.17t/a。
[bookmark: OLE_LINK15]物料铲装的粉尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂 二、逸散尘排放因子”相关工序粉尘排放因子，砂和砾石装货的排放因子0.01kg/t，则本项目原料铲装的粉尘产生为27.4t/a。
②筛上料装车粉尘（1#厂区抛砂车间）
[bookmark: OLE_LINK13]一次筛分、二次筛分筛上物为12万t/a直接装车，装车过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂 二、逸散尘排放因子”中，砂和砾石装货的排放因子0.01kg/t，筛上物装车无组织产尘量为1.2t/a。
③机制砂装车粉尘（1#厂区抛砂车间）
[bookmark: OLE_LINK17]机制砂装车量共计160万t/a，装车过程产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂 二、逸散尘排放因子”中，砂和砾石装货的排放因子0.01kg/t，筛上物装车无组织产尘量为16t/a。
通过上述计算，1#厂区抛砂车间原料、产品装卸堆存总产尘量为86.77t/a，原料随用随运，仅在全封闭抛砂车间内暂存，车间地面进行硬化，车辆出入进行清洗且无车辆进入时车间门窗关闭，卸料过程中进行适量的洒水抑尘，车间定期利用防尘雾炮机进行洒水抑尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，洒水抑尘控制措施控制效率为74%，车间阻挡效率80%，综合考虑车间治理效率按95%计。粉尘排放量为4.34t/a。
④机制砂装卸堆存粉尘（1#厂区机制砂库房）
机制砂由汽车运至机制砂库房，卸料过程产生粉尘。参照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），卸车无组织排放绩效值为0.01539kg/t，本项目机制砂总量为160万t/a，则卸车粉尘总计24.62t/a。
机制砂外运铲车装料，粉尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂 二、逸散尘排放因子”，砂和砾石装货的排放因子0.01kg/t，则本项目机制砂铲装的粉产量产生为16.0t/a。
通过上述计算，机制砂库房机制砂装卸堆存总产尘量为40.62t/a，车间地面进行硬化，车辆出入进行清洗且无车辆进入时车间门窗关闭，卸料过程中进行适量的洒水抑尘，车间定期利用防尘雾炮机进行洒水抑尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，洒水抑尘控制措施控制效率为74%，车间阻挡效率80%，综合考虑车间治理效率按95%计。粉尘排放量为2.03t/a。
⑤铁精矿储存粉尘（1#厂区铁精矿成品仓）
铁精矿由封闭皮带输送至成品仓落料过程产生粉尘，下料量约18万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂 二、逸散尘排放因子”中“碎石下料系数0.00145kg/t”计算，产尘量为0.26t/a。采用仓顶除尘，治理效率按99%计，经过治理后的粉尘无组织排放量为0.003t/a。
⑥废石装卸堆存粉尘（2#厂区破碎车间）
废石由汽车运至破碎车间装卸区域，卸料过程产生粉尘。参照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），矿石卸车无组织排放绩效值为0.01539kg/t，本项目原料铁矿石总量为380000t/a，则卸车粉尘总计5.85t/a。
物料铲装的粉尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”相关工序粉尘排放因子，参照砂和砾石装货的排放因子0.01kg/t，则本项目原料铲装的粉产量产生为3.8t/a。
通过上述计算，抛砂车间原料装卸堆存总产尘量为9.65t/a，原料随用随运，仅在全封闭破碎车间内暂存，车间地面进行硬化，车辆出入进行清洗且无车辆进入时车间门窗关闭，卸料过程中进行适量的洒水抑尘，车间定期利用防尘雾炮机进行洒水抑尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，洒水抑尘控制措施控制效率为74%，车间阻挡效率80%，综合考虑车间治理效率按95%计。粉尘排放量为0.48t/a。
⑦碎石产品储存粉尘（2#厂区碎石成品仓）
碎石由封闭皮带输送至成品仓落料过程产生粉尘，下料量约38万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂 二、逸散尘排放因子”中“碎石下料系数0.00145kg/t”计算，产尘量为0.55t/a。采用仓顶除尘，治理效率按99%计，经过治理后的粉尘无组织排放量为0.01t/a。
（4）输送带粉尘
本项目全部物料在输送过程中均在封闭输送带中，且物料均为粒状料，含水率较高因此输送带产尘量极小，本项目对其不进行定量分析。
全部废气污染物排放数据见表3.3-3。
（5）道路运输起尘
项目运输车辆在场内运输将产生一定量粉尘，运输的物料包含原料矿、中间产品、产品，汽车道路扬尘量按经验下列公式估算：




式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)；
Q—汽车运输总扬尘量，t；
V—汽车速度(km/h)，取值30km/h；
W—汽车重量(t)，取值90t；
P—道路表面粉尘量(kg/m2)，取值0.6kg/m2。
经计算，每辆汽车行驶扬尘量为7.518kg/km辆，项目运输车辆载重80t，运输道路采用洒水抑尘，降尘效率74%，仅考虑厂区内及两个厂区之间运输距离，具体产排情况见表3.3-4。
表3.3-4      道路运输扬尘产排情况一览表
	[bookmark: _Hlk194245997]类别
	运输量万t/a
	运输距离/m
	辆次
次/a
	产生量
t/a
	处理效率
%
	排放量
t/a

	废石及尾矿
	300
	15
	75000
	8.46
	74
	2.20

	筛上物
	12
	410
	3000
	9.25
	74
	2.4

	机制砂
	160
	70
	40000
	21.05
	74
	5.47

	总计
	38.76
	/
	10.08


由上表可知，汽车运输所引起的扬尘排放量10.08t/a。其产尘量的大小与路面种类（产尘主要是碎石路面，柏油马路或沥青路面产尘量很少）、路面上积尘多少、季节干湿、有无雨雪以及汽车行驶速度等因素有关。本项目使用汽车将产品外运，其汽车扬尘主要是轮胎旋转时从路面带起的尘、车体运动形成的涡流卷起的尘、道路表面的浮尘在地面风速较高时由风力吹起的尘。
由于道路扬尘的特征是大粒径颗粒占有较高比例，扬尘在迁移过程中浓度值下降很快，在一般气象条件下，其重点污染范围不会超过200m（在风速小于4m/s时，距路面200m处的浓度已接近本底值）。但是，当地面风速较大时，进入大气环境的道路扬尘其沉降衰减速率必然较小，浓度的变化主要取决于扩散稀释。所以，在大风天气其浓度下降幅度较小，影响范围较大。
通过采取路面洒水抑尘，并控制车辆超载，覆盖苫布，减速慢行，保持道路两侧的范围内的整洁，对周边环境空气的影响较小。
[bookmark: _Hlk194416667]表3.3-3  本项目废气产排污一览表
	产污环节
	污染物
	风机风量m³/h
	产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	处理措施
	捕集率%
	去除率%
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m³
	排放量t/a
	排气筒编号

	有组织
	G1
	颗粒物
	70000
	972.7
	1930.0
	袋式除尘器
	90
	99.6
	0.49
	6.95
	3.50
	DA001

	
	G2
	颗粒物
	70000
	951.4
	1887.7
	袋式除尘器
	95
	99.6
	0.50
	7.17
	3.62
	DA002

	
	G3、G4
	颗粒物
	100000
	1212.4
	1569.9
	袋式除尘器
	95
	99.6
	0.64
	6.40
	4.61
	DA003

	
	G5-G10
	颗粒物
	40000
	448.65
	1557.8
	袋式除尘器
	95
	99.6
	0.23
	5.83
	1.68
	DA004

	[bookmark: _Hlk195801746]无组织
	抛砂车间生产及原料产品装卸
	颗粒物
	/
	292.23
	/
	车间封闭、封闭皮带、地面硬化、洒水抑尘、降低装卸高度
	/
	95
	2.03
	/
	14.61
	/

	
	机制砂库房装卸
	颗粒物
	/
	40.62
	/
	
	/
	95
	1.02
	/
	2.03
	

	
	破碎车间生产及原料产品装卸
	颗粒物
	/
	9.62
	/
	
	/
	95
	0.27
	/
	1.94
	

	
	铁精矿成品仓粉尘
	颗粒物
	/
	0.26
	/
	仓顶除尘
	/
	99
	0.0003
	
	0.003
	

	
	碎石成品仓粉尘
	颗粒物
	/
	0.55
	/
	仓顶除尘
	/
	99
	0.001
	/
	0.01
	

	
	道路运输扬尘
	颗粒物
	/
	38.76
	/
	道路硬化、车辆苫盖、洒水抑尘
	/
	74
	
	/
	10.08
	



3.3.2.2废水污染源分析
[bookmark: OLE_LINK4]本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水均外购；生产用水包括选矿用水、车间地面清洗用水、道路洒水和洒水抑尘用水等，优先使用回用水，回用水不足部分依托辽宁鑫岳矿业有限公司供水。
本项目生活污水产生量为3.6m3/d，主要污染物为SS、COD、NH3-N等，生活污水排入化粪池定期清掏，不外排。
生产用水车间抑尘用水、道路降尘用水、车辆清洗用水等全部蒸发损失，不产生生产废水。洗砂机和重选产生的泥浆进入浓缩罐后进行浓缩，浓缩罐产生的上清液溢流到循环水池，浓缩后的泥浆泵入板框压滤机，压滤后的泥饼回填至现有露天采坑，压滤后的清水泵入循环水池回用。球磨车间二段磁选后磁上物进入脱水机脱水，重选车间磁选工序磁下物进入脱水机脱水，脱水废水排入循环水池循环利用。
本项目生产工艺为磨矿-磁选-重选，不添加任何药剂，选矿废水中主要污染物为SS，经简单沉淀处理后上清液悬浮物的含量可以控制在50mg/L以下。根据《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T 33815-2017）中6.2.3.1单一磁选工艺选矿水水质通常主要污染物为悬浮物，通过对悬浮物的分级沉淀去除即可满足回用要求，并根据矿山企业生产经验，废水经沉淀处理后可满足回用要求，废水处理及回用方案可行。本项目工艺较为简单水污染物以SS为主，根据水平衡分析，可实现废水的零排放。
3.3.2.3噪声污染源分析
本项目主要的噪声源有破碎机、抛砂分离机、筛分机、球磨机、磁选机、脱水机等生产机械设备运行时产生的噪声，噪声级在70～100dB(A)之间。具体声源源强及治理措施见表3.3-5至表3.3-8。

[bookmark: _Hlk194847627]表3.3-5      1#厂区噪声源情况一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	空间相对位置/m
	噪声源强声功率级dB(A)
	声源控制措施
	距室内边界距离/m
	室内边界声级dB(A)
	运行
时段
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	声压级
	距离/m

	1
	抛砂车间
	振动筛
	145
	54
	2
	[bookmark: OLE_LINK11]90
	低噪声设备、减振、隔声
	31
	60.17
	24h
	31
	45.25
	1

	2
	
	振动筛
	145
	62
	2
	90
	
	27
	61.37
	24h
	
	
	

	3
	
	振动筛
	145
	70
	2
	90
	
	25
	62.04
	24h
	
	
	

	4
	
	振动筛
	145
	77
	2
	90
	
	26
	61.7
	24h
	
	
	

	5
	
	振动筛
	145
	85
	2
	90
	
	29
	60.75
	24h
	
	
	

	6
	
	振动筛
	118
	54
	2
	90
	
	32
	59.9
	24h
	
	
	

	7
	
	振动筛
	118
	62
	2
	90
	
	30
	60.46
	24h
	
	
	

	8
	
	振动筛
	118
	70
	2
	90
	
	28
	61.06
	24h
	
	
	

	9
	
	振动筛
	118
	77
	2
	90
	
	30
	60.46
	24h
	
	
	

	10
	
	振动筛
	118
	85
	2
	90
	
	32
	59.9
	24h
	
	
	

	[bookmark: _Hlk194846283]11
	
	粗磁选机
	111
	54
	1.5
	85
	
	27
	46.37
	24h
	
	
	

	12
	
	粗磁选机
	111
	62
	1.5
	85
	
	24
	47.4
	24h
	
	
	

	13
	
	粗磁选机
	111
	70
	1.5
	80
	
	22
	48.15
	24h
	
	
	

	14
	
	粗磁选机
	111
	77
	1.5
	85
	
	23
	47.77
	24h
	
	
	

	15
	
	粗磁选机
	111
	85
	1.5
	85
	
	27
	46.37
	24h
	
	
	

	16
	
	抛砂分离机
	104
	54
	2
	80
	
	22
	58.15
	24h
	
	
	

	17
	
	抛砂分离机
	104
	62
	2
	80
	
	18
	59.89
	24h
	
	
	

	18
	
	抛砂分离机
	104
	70
	2
	80
	
	16
	60.92
	24h
	
	
	

	19
	
	抛砂分离机
	104
	77
	2
	80
	
	23
	57.77
	24h
	
	
	

	20
	
	抛砂分离机
	104
	85
	2
	80
	
	25
	57.04
	24h
	
	
	

	21
	
	洗砂机
	60
	86
	1.5
	85
	
	18
	64.89
	24h
	
	
	

	22
	
	洗砂机
	60
	91
	1.5
	85
	
	22
	63.15
	24h
	
	
	

	23
	
	滤砂机
	97
	75
	1.5
	85
	
	10
	65.00
	24h
	
	
	

	24
	
	滤砂机
	97
	85
	1.5
	85
	
	10
	65.00
	24h
	
	
	

	25
	
	砂滤泵
	52
	75
	1
	90
	
	5
	76.02
	24h
	
	
	

	26
	
	砂滤泵
	52
	85
	1
	90
	
	5
	76.02
	24h
	
	
	

	27
	球磨车间
	一段球磨机
	52
	13
	1.5
	85
	
	33
	54.63
	24h
	31
	28.3
	1

	28
	
	一段球磨机
	41
	13
	1.5
	85
	
	34
	54.37
	24h
	
	
	

	29
	
	一段磁选机
	61
	26
	1.5
	85
	
	25
	42.04
	24h
	
	
	

	30
	
	一段磁选机
	55
	26
	1.5
	85
	
	26
	41.70
	24h
	
	
	

	31
	
	二段球磨机
	67
	40
	1.5
	85
	
	14
	47.08
	24h
	
	
	

	32
	
	二段磁选机
	52
	36
	1.5
	85
	
	17
	60.39
	24h
	
	
	

	33
	
	1#脱水机
	67
	48
	1.5
	85
	
	7
	68.10
	24h
	
	
	

	34
	
	水泵
	49
	48
	0.3
	90
	
	8
	51.94
	24h
	
	
	

	35
	重选车间
	弱磁选机
	24
	65
	1.5
	85
	
	23
	57.77
	24h
	31
	32.05
	1

	36
	
	强磁选机
	30
	62
	1.5
	85
	
	22
	58.15
	24h
	
	
	

	37
	
	强磁选机
	30
	66
	1.5
	85
	
	23
	57.77
	24h
	
	
	

	38
	
	2#脱水机
	44
	68
	1.5
	85
	
	36
	53.87
	24h
	
	
	

	39
	
	水泵
	25
	35
	1
	90
	
	20
	63.97
	24h
	
	
	


表3.3-6    1# 厂区噪声源情况一览表（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	噪声源强声功率级dB(A)
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	除尘风机
	127
	40
	2.0
	95
	减振、消音、隔声罩
	24h

	2
	除尘风机
	86
	40
	2.0
	95
	减振、消音、隔声罩
	24h

	3
	除尘风机
	66
	40
	2.0
	95
	减振、消音、隔声罩
	24h

	4
	物料池泵
	50
	25
	1.0
	90
	减振
	24h

	5
	物料池泵
	55
	25
	1.0
	90
	减振
	24h


注：以1#厂区的西南角拐点为原点。
表3.3-7     2#厂区噪声源情况一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	空间相对位置/m
	噪声源强声功率级dB(A)
	声源控制措施
	距室内边界距离/m
	室内边界声级dB(A)
	运行
时段
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	声压级
	距离m

	1
	破碎车间
	颚式破碎机
	11
	24
	1.5
	100
	低噪声设备、减振、隔声
	90
	60.92
	24h
	31
	40.56
	1

	2
	
	颚式破碎机
	21
	24
	1.5
	100
	
	83
	61.62
	24h
	
	
	1

	3
	
	颚式破碎机
	30
	24
	1.5
	100
	
	74
	62.62
	24h
	
	
	1

	4
	
	颚式破碎机
	40
	24
	1.5
	100
	
	67
	63.48
	24h
	
	
	1

	5
	
	颚式破碎机
	49
	24
	1.5
	100
	
	60
	64.44
	24h
	
	
	1

	6
	
	圆锥破碎机
	12
	39
	1.5
	100
	
	82
	61.72
	24h
	
	
	1

	7
	
	圆锥破碎机
	20
	39
	1.5
	100
	
	75
	62.50
	24h
	
	
	1

	8
	
	圆锥破碎机
	30
	39
	1.5
	100
	
	66
	63.61
	24h
	
	
	1

	9
	
	圆锥破碎机
	40
	39
	1.5
	100
	
	58
	64.73
	24h
	
	
	1

	10
	
	圆锥破碎机
	50
	39
	1.5
	100
	
	52
	65.68
	24h
	
	
	1

	11
	
	一段干选磁选机
	10
	56
	1.5
	100
	
	77
	62.27
	24h
	
	
	1

	12
	
	一段干选磁选机
	20
	56
	1.5
	85
	
	68
	48.35
	24h
	
	
	1

	13
	
	一段干选磁选机
	30
	56
	1.5
	85
	
	58
	49.73
	24h
	
	
	1

	14
	
	一段干选磁选机
	40
	56
	1.5
	85
	
	50
	51.02
	24h
	
	
	1

	15
	
	一段干选磁选机
	50
	56
	1.5
	85
	
	42
	52.54
	24h
	
	
	1

	16
	
	二段干选磁选机
	71
	62
	1.5
	85
	
	19
	59.42
	24h
	
	
	1

	17
	
	破碎机
	64
	63
	1.5
	100
	
	26
	71.7
	24h
	
	
	1

	18
	
	振动筛
	49
	74
	2
	85
	
	36
	53.87
	24h
	
	
	1

	19
	
	振动筛
	55
	74
	2
	85
	
	31
	55.17
	24h
	
	
	1


表3.3-8     2# 厂区噪声源情况一览表（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	噪声源强声功率级dB(A)
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	除尘风机
	95
	55
	2.0
	95
	减振、消音、隔声罩
	24h


注：以2#厂区的西南角拐点为原点。
鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目

2
3.3.2.4固废污染源分析
[bookmark: _Hlk194415997]项目产生的固体废物主要为生活垃圾、泥饼、除尘灰、落地灰、废矿物油及废矿物油桶等。
[bookmark: _Hlk156552711]（1）泥饼和循环水池沉淀渣
本项目泥饼及循环水池沉淀渣产生量为931697t/a。浓缩罐产生的上清液溢流到循环水池，脱水机排水也排入循环水池，经沉淀后清水回用于生产。
辽宁鑫岳矿业有限公司距离本项目约700米，处理原料为与本项目均位于“太平——大五家子——福兴地——平安地”成矿带上，处理工艺相似，因此泥饼成分基本一致。故本项目委托沈阳市中正环境检测技术有限公司对辽宁鑫岳矿业有限公司现有泥饼浸出液进行采样监测，监测结果见表3.3-9。
[bookmark: _Hlk113456536]表3.3-9  泥饼浸出液监测结果
	检测项目
	监测结果
	参考标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）污染物最高允许排放浓度

	pH值（无量纲）
	8.17
	6~9

	石油类（mg/L）
	1.28
	10

	六价铬（mg/L）
	<0.004
	0.5

	汞（mg/L）
	0.00032
	0.05

	砷（mg/L）
	<0.0003
	0.5

	铍（mg/L）
	0.00382
	0.005

	镍（mg/L）
	<0.05
	1.0

	铬（mg/L）
	<0.03
	1.5

	铅（mg/L）
	<0.01
	1.0

	镉（mg/L）
	<0.001
	0.1

	银（mg/L）
	<0.03 
	0.5

	硫化物（mg/L）
	<0.01
	1.0


[bookmark: OLE_LINK61]泥饼浸出试验结果表明，浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度以及第二类污染物一级标准限值要求，且pH在6~9之间。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，本项目泥饼为第Ⅰ类一般工业固体废物。 
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类工业固体废物充填及回填利用污染控制要求：尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。因此，本项目运营期泥饼可全部回填至现有露天采坑作为采坑生态恢复充填综合利用，从工程及环境方面均是可行的。
（2）除尘灰和落地灰
经计算，本项目除尘灰的产生量共计为3337.11t/a。落地灰为各车间未被收集的粉尘通过车间封闭拦截等措施收集的灰尘，落地灰的产生量为353.65t/a。
[bookmark: OLE_LINK62]项目投产后公司委托第三方检测单位对除尘灰和落地灰进行浸出试验，鉴定结果属于Ⅰ类一般工业固体废物与泥饼一同直接由辽宁鑫岳矿业负责回填采坑；属于II类一般工业固体废物，根据《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）开展环境风险评估后按照规定回填采坑。
若因特殊原因导致除尘灰、泥饼和沉淀渣不能及时运输并回填采坑，应立即停产，不得在厂内堆存上述固体废物。
（3）废布袋
布袋除尘器定期更换布袋，废布袋产生量约1.0t/a， 全部由外售物资回收进行再利用。
（4）废矿物油及废矿物油桶
根据建设单位提供的资料可知，本项目设备维护时废矿物油的产生量为1.0t/a；废矿物油桶100个/a，每个按2.0kg/个计，则废矿物油桶量为0.2t/a，贮存于危废贮存点，定期交有资质单位处理。
（5）生活垃圾
本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按人均1.0kg/人·d计，生活垃圾产生量为9.9t/a。生活垃圾存放于办公区垃圾箱内，定期运至环卫部门指定地点，不随意排放。
3.3.2.5非正常排放
本项目涉及的非正常排放工况主要包括除尘器故障等非正常工况下的污染物排放。本项目非正常工况期间，大气污染源及源强见表3.3-10。
[bookmark: _Hlk195800628]表3.3-10      项目非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	排放量（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频率

	排气筒
	污染物名称
	
	
	
	

	DA001
	颗粒物
	除尘器故障
	121.59
	0.5h
	1次/a

	DA002
	颗粒物
	除尘器故障
	125.53
	0.5h
	1次/a

	DA003
	颗粒物
	除尘器故障
	159.97
	0.5h
	1次/a

	DA004
	颗粒物
	除尘器故障
	58.26
	0.5h
	1次/a


3.3.2.6污染物排放汇总
本项目污染物排放汇总见表3.3-11。
[bookmark: _Hlk194847074]表3.3-11      项目污染物排放总汇表
	类别
	产污环节
	污染物
	核算方法
	产生量t/a
	污染防治措施
	排放量t/a
	排放方式
	排放去向

	大气污染物
	G1
	颗粒物
	产污系数法
	972.7
	1#袋式除尘器
	3.50
	有组织
	环境
空气

	
	G2
	
	产污系数法
	951.4
	2#袋式除尘器
	3.62
	有组织
	

	
	G3、G4
	
	产污系数法
	1212.4
	3#袋式除尘器
	4.61
	有组织
	

	
	G5-G10
	
	产污系数法
	448.65
	4#袋式除尘器
	1.68
	有组织
	

	
	抛砂车间
	
	产污系数法
	292.23
	车间洒水+车间封闭
	14.61
	无组织
	

	
	机制砂库
	
	产污系数法
	40.62
	
	2.03
	无组织
	

	
	破碎车间
	
	产污系数法
	9.62
	
	1.94
	无组织
	

	
	精矿仓
	
	产污系数法
	0.26
	仓顶除尘
	0.003
	无组织
	

	
	碎石仓
	
	产污系数法
	0.55
	仓顶除尘
	0.01
	无组织
	

	
	道路运输
	
	产污系数法
	38.76
	洒水抑尘
	10.08
	无组织
	

	水污染物
	选矿
	SS
	/
	/
	废水进入循环水池，回用于生产工序
	0
	/
	不外排

	
	地面清洗
	SS
	/
	/
	
	0
	/
	

	
	生活用水
	COD、
SS、
NH3-N
	/
	/
	排入化粪池，定期清掏
	0
	/
	

	噪声
	车间设备
	声功率级
	——
	70~100dB（A）
	[bookmark: _Hlk175230121]低噪声设备、减振、隔声
	40~70dB（A）
	连续排放
	周围环境

	固体废物
	除尘器
	除尘灰
	产污系数法
	3337.1
	辽宁鑫岳矿业负责回填采坑并进行生态恢复。
	0
	/
	回填

	
	地面清扫
	落地灰
	产污系数法
	353.65
	
	0
	/
	

	
	泥浆压滤
	泥饼
	物料衡算
	931697
	
	0
	/
	

	
	除尘
	废布袋
	类比
	1.0
	外售物资公司
	0
	/
	外售

	
	设备维护
	废矿物油及废油桶
	类比法
	1.2
	贮存于危废贮存点，委托有资质单位处理
	0
	/
	委托有资质单位处理

	
	生活区
	生活垃圾
	产污系数法
	9.9
	统一收集后运至环卫部门指定地点
	0
	/
	环卫部门


[bookmark: _Toc239274271][bookmark: _Toc17475984]4.环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc15545812][bookmark: _Toc17475968][bookmark: _Toc16628706][bookmark: _Toc16628642][bookmark: _Toc16837783][bookmark: _Toc10301545][bookmark: _Toc239274272][bookmark: _Toc17475972]4.1自然环境现状调查与评价
4.1.1地理位置
阜新蒙古族自治县位于辽宁省西北部。其地理坐标为北纬41°44'-42°34'，东经121°01'-122°25'。北与内蒙古自治区的库伦、奈曼二旗交界，西与北票市比邻，南与义县、北镇、黑山等县接壤，东与彰武、新民等县相连。县境东西长114km，南北宽94km。总面积为6339.4km2。京沈、广奈、沈阜公路贯通阜蒙县东西南北，县城距锦州港110公里，有锦阜高速公路相连，铁阜、阜朝高速与国道101线横贯东西，省级公路沟奈线纵贯南北，并有沈阜公路相连。大郑、新义铁路越境而过，拥有阜新火车站。截至2005年末，阜蒙县公路通车里程达1542.31公里，公路密度达22.18公里/万人，已实现“乡乡通油路”。
本项目位于辽宁省阜新市阜蒙县旧庙镇阿哈来村。1#厂区中心点坐标东经：121.662607948，北纬：42.333870803；2#厂区中心点坐标东经：121.665928523，北纬： 42.336087509。旧庙镇地处阜蒙县北部、距县城43公里，北与内蒙古自治区库伦旗接壤。总土地面积49.8万亩，其中耕地面积14.2万亩。可利用放牧地14.6万亩。林地面积14.7万亩，森林覆盖率30％，总人口2.7万人，14个行政村，73个自然屯。沟奈线、古务线公路呈十字形贯穿全镇，交通、通讯十分便利。旧庙镇的土地、矿产资源丰富，现已探明矿产资源有：金矿石、铁矿石、石灰石、萤石、铜矿石、大理石等。通过招商引资现已开发利用的有：铁矿石、石灰石。其他矿产资源有待开发利用。
项目地理位置见图4.1-1。

[image: ]
图4.1-1     地理位置图
4.1.2地形地貌与地质
[bookmark: _Toc17332][bookmark: _Toc23074]阜新蒙古族自治县属低山丘陵区。境内山丘起伏，沟壑纵横，整个地势由西北向东南倾斜，依次为低山、丘陵、缓丘和平洼，相对高差为785.6m。北部有努鲁尔虎山脉，南部有医巫闾山脉，两山脉北部末端在县大巴镇、招束沟镇交汇，构成了县与辽河平原的一个天然区界峦岭连绵耸峙，搭起了低山丘陵之骨架，相对高度显著。县境内地势西北低山、丘陵，东部平洼，南部低山，北部丘陵，中部低丘、平原。有海拔高500米以上山头235个、600米以上山峰11座；有长度500m以上的大沟3720条，支、毛沟7.5万余条，沟壑面积5.47万公顷，占总面积的9%，沟壑密度为2.5km/km2。全县土地面积大，总土地面积6246.2km2，其中低山面积占3.6%，丘陵面积53.88万公顷，占86.3%。境内最高点位于西北乌兰木头山海拔831.4米，最低点为十家子镇南甸子村45.8米。县境大地构造处于阴山东西向复杂构造带中段，东端与大兴安岭—太行山新华夏构造隆起带的交接部位。属华北地台边缘，中朝准地台边缘的内蒙古地轴和燕山台褶皱带一部分。县域地貌成因形态大体分为三类：构造地形、剥蚀地形和堆积地形。
项目所在区域处于辽宁省西部低山丘陵区的丘陵地带，出露的地貌单元有构造剥蚀丘陵，坡洪积裙裾。
（1）剥蚀丘陵
丘顶多呈圆顶状、馒头状、长垣状，丘脊呈长垣状、缓樑状，山体总体呈南~北向分布，丘陵坡面底部20-25°，中上部25-30°，坡面平缓、平直，冲沟不发育。
（2）坡洪积裙裾
坡洪积裙裾，分布在丘陵坡麓山前地带。坡面呈缓坡状，坡面由西向东倾斜坡度1°-3°-5°-8°，表面冲沟不发育。
4.1.3水系水文
评价区所处盆地主要为太古界、元古界及中生界地层组成。太古界及元古界组成了盆地的基底，中生界地层为其上覆地层，是阜新—义县盆地内主要沉积含煤地层。 
阜新蒙古族自治县河流基本受到大凌河、绕阳河、柳河三大水系控制。水资源总量4.8亿m3，其中：地表水2.9亿m3，地下水1.9亿m3，各水系在阜蒙县内的流域面积分别为2752km2、2530km2和963km2，分别占全县总面积的44.1%、40.5%、15.4%。据统计，河长5km以上河流252条，集水面积100km2以上河流21条，河流总长度3252km，河流密度0.5km/km2。评价区内主要河流为细河。细河发源于阜新蒙古族自治县骆驼山，末端在义县境内汇入大凌河，在阜新境内全长113千米，主流长94.3千米，控制面积2290平方千米。境内细河水系的干支流分布在全市19个乡镇、210个村。在市区内主要支流有高林台河、九营子河、四官营子河、西灰同河、小胡家河、伊吗图河、汤头河、花儿楼河和清河，年均径流量1.72亿立方米。该区域地表水系见图4.1-2。



图[image: ]4.1-2   地表水系图
4.1.4气象气候
阜新地处中温带，属于温带半干旱大陆性季风气候。气候特点是春季干燥多风，有风沙和浮尘；夏季炎热，多降水和雷暴；秋季多晴天；冬季寒冷有降雪。春季西北风和西南风交替频繁活动，降水量少；夏季多西南风，气温较高，受全国雨带影响，形成年内明显雨季，6~8月降水量居多；秋季气温渐低，霜期来临，降水量逐渐减少；冬季寒冷干燥，降水量较少。降水量年际间变化大，多年平均降水量在550mm左右，年蒸发量1941.8mm，每年大部分降水集中在6、7、8月份，年内分配不均，常出现干旱的现象，造成多数年份春秋两季干旱。阜新地区年均气温6.5~7.5℃，历史极端最低气温-27.1℃（1992年12月），极端最高气温40.9℃（2000年7月）。由于“风洞”地形作用，大风是阜新地区最显著的天气特点，最多风向是西南，其次是北、西北，大风主要发生于春季，当地多年平均风速为2.6m/s。封冻期从11月下旬至翌年3月，冻结深度0.9m~1.4m。
[bookmark: _Toc7910]4.1.5区域地质与构造
[bookmark: _Toc324749438][bookmark: _Toc353949605][bookmark: _Toc8921][bookmark: _Toc489514071][bookmark: _Toc188605920][bookmark: _Toc324749439][bookmark: _Toc353949606]4.1.5.1地质构造
根据《辽宁省区域地质志》及《辽宁省构造体系图》，评估区属中朝准台地台（Ⅰ）北缘的燕山台褶带（Ⅱ）－辽西台陷（Ⅲ）北镇凸起（Ⅳ）四级构造单元。
该区位于阜新盆地西北部边缘，太古界地层和元古界地层构成本区最老基底，古生代以后长期处于隆起剥蚀未接受沉积，中生代以后受构造活动的影响，地壳活动强烈。至中晚侏罗－早白垩世北北东向断裂发育强烈，在本区的南东部形成阜新盆地。区域上北东向北北东向盆缘断裂较为发育。本区大的断裂位于项目区东部，是阜新盆地的盆缘断裂。
区域地层、岩性及地质构造带阜新地区以太古界、元古界变质岩系为基底，之上沉积了中生界上侏罗统义县组、九佛堂组，下白垩统沙海组、阜新组、孙家湾组及新生界的第四系地层。
太古界、元古界地层：主要分布在阜新盆地的边缘及市区外围。 大部分为片麻岩、花岗片麻岩、石英岩、片岩、千枚岩、硅质灰岩、板岩、石英砂岩等。
中生界地层：上侏罗纪义县组火山岩系构成了中生界沉积地层的基底，有安山岩、凝灰岩、火山角砾岩等。之上沉积了上侏罗纪九佛堂组、下白垩纪沙海组、阜新组地层。九佛堂组由砂岩、粉砂岩、泥岩组成。沙海组和阜新组这两套地层为阜新矿区主要含煤地层，主要由砂岩、粉砂岩、泥岩、砾岩及煤层组成。在煤系地层之上为下白垩纪孙家湾组砾岩层，为阜新组上覆地层，分布在阜新露天矿南侧。
新生界地层：第四系，大部分以洪积、坡积的粉土、细沙、中沙、粗沙、砾沙、角砾等组成。
[bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc489514072]4.1.5.2地层岩性与基底形态
评价区地层区划上属华北地层区，燕山分区，朝阳—阜新小区。区域地层自下而上层序划分如下：
太古界建平群小塔子沟组（Arjnx）：
主要分布于评估区西部，分布面积较大，总体呈北东向分布，主要岩性为黑云角闪斜长片麻岩、混合质黑云斜长片麻岩、长英片麻岩、混合角闪斜长片麻岩、角闪片麻岩。
（2）元古界长城系
常州沟组（Chc）：下部为灰紫色硅质胶结石英质砾岩。中部为灰白色中厚层石英砂岩及含长石石英砂岩。上部为紫灰色石英砂岩夹灰绿色薄层含云母石英砂岩。厚度大于790m。
串岭沟组（Chch）：下部为灰绿色薄层石英粉砂岩与含云母粉砂质页岩互层。上部灰色薄层、微薄层云母质页岩、汇演夹薄层石英砂岩及含锰灰岩透镜体。全组厚度153m。
团山子组（Cht）：灰色中厚层白云质灰岩，含燧石条带白云质灰岩夹少量灰质砂岩。底部为灰白色中厚层长石石英砂岩。厚度339m。
大红峪组（Chd）：灰白色中厚层石英砂岩，石英岩夹薄层石英砂岩。底部灰黑色夹灰绿色石英粉砂岩、石英砂岩夹含锰灰岩扁豆体。
（3）中生界
义县组（K1y）：底部为灰紫色凝灰质胶结砾岩。下部为黑色玄武岩夹玄武质集块岩、凝灰岩，中上部为灰黑色安山岩夹安山质角砾岩及集块岩。厚度大于3107m。
九佛堂组（K1jf）：下部为灰白色凝灰质砂岩、砾岩夹砂页岩，含凝灰质较多，中上部为凝灰质砂岩，页岩。厚度大于1000m。
（4）新生界第四系
区内基本上为基岩裸露，局部有第四系地层风化土。
[image: 辽宁大地构造图]
图4.1-3  区域大地构造图
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图4.1-6  区域地质图
[bookmark: _Toc29148]4.1.6区域水文地质概况
[bookmark: _Toc324749441][bookmark: _Toc353949608][bookmark: _Toc26871][bookmark: _Toc353949609]4.1.6.1地下水含水层类型及富水性
按地下水的埋藏特征和介质条件，将评价区地下水分为两大基本类型，即松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。
①含水层类型及分布
a.松散岩类孔隙水
在评价区内呈大面积连续分布。松散岩类的岩性结构为上细下粗的二元结构，近河岸处上层的细土层变薄或缺失。地下水位埋深由山前向平原由深变浅，由按水动力性质分为潜水、潜水～微承压水，其中潜水～微承压水构成了冲洪积扇含水层的主体。水量极丰富地段分布于河流冲积扇。富水岩层为砂、砾、卵石层。含水层岩性由扇顶的粗粒相砾卵石渐变为扇体的砂、砂砾石层，近扇缘变为亚粘土并夹有砂或砂砾石层。
在河流冲洪积扇及冲积漫滩地段，地表及浅部岩性为薄层亚粘土，亚粘土、亚砂土，含水层岩性为砾卵石、砂卵石、砂砾石细砂、粉细砂。地下水水位略高于含水砂层的顶板，抽水或枯水期水位下降时水位可低于含水砂砾石层顶板。大气降水入渗和侧向径流是含水层的主要补给来源之一。
b.基岩裂隙水
本项目所在区域基岩裂隙水分布于裸露丘陵区，为水量极贫区。
②含水层富水性
评价区含水层按供水意义分以下类型：1、分布稳定具有供水意义的河谷冲积层孔隙潜水。2、富水不均匀、局部具有供水意义的山前冲洪积及坡洪积层孔隙承压水。本区靠近河流区域为富水区，含孔隙水—孔隙承压水，河流地下水埋深2-5m，第四系含水层厚度一般5-20m，富水岩层为全新统砂、砾、卵石层及细砂层。由山前向平原方向含水层厚度变化为，扇顶部位厚10-25m，扇中游部位厚达80-100m，含水层岩性由扇顶的粗粒相砾卵石渐变为扇中的砂、砂砾石层，近扇缘变为亚粘土并夹有10-25m的砂或砂砾石层。单井涌水量在扇顶与扇中达500t/d以上，最大可者达1000t/d，地下水埋藏深度0.5-6m，渗透系数70-100m/d，大者80-200m/d。地下水化学类型为重碳酸钙型，矿化度＜0.56g/L之间。
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图4.1-7  项目区域水文地质图
[bookmark: _Toc9154]4.1.6.2地下水的补给、径流与排泄条件
评价区地下含水系统与大气圈联系较为密切，具有明显的垂向入渗补给和蒸发排泄作用，在含水系统不同的地段，都有补给、径流、排泄作用发生，三种不同的地下水动态要素交织在一起，共同作用于地下含水系统，显示出一个连续相关的信息输出过程。但在不同的地段每个信息要素反映的强弱不同。往往在靠近山前区以补给、径流作用为主，河流阶地除补给、径流作用外，排泄作用加强。
①地下水补给特征
评价区地下水以垂向补给为主，主要以大气降水的渗入补给；次之为含水层的侧向径流补给。
第四系地表岩性以中细砂及细粉砂等为主，渗入条件较好；其他地区，地表岩性由扇的轴部向外缘依次渐变为粉砂、亚砂土、亚粘土等。
②地下水径流特征
区域地下水的径流方向由河流两侧向河流河谷方向，靠近河流沿河流向下游流向。
③地下水排泄特征
地下水的主要排泄方式为地下径流排泄和人工开采。
a.地下径流排泄
在项目区域西侧及西北侧含水层延伸到区外，而且区内地下水位高出区外的地下水位，因此，形成向区外的径流排泄，但排泄能力是有限的。
b.人工开采
人工开采是区域地下水最重要的排泄方式；开采方式包括工业开采、农业开采、生活用水等，其中以农业开采及生活用水为主。
[bookmark: _Toc4152]4.1.6.3地下水水位动态特征
根据评价区地下水动态特征，评价区地下水动态受灌溉和开采影响。本区地下水主要开采层位是冲洪积潜水-微承压水，开采深度约为20-30m。同时，区域内现状工业企业较少，工业用水量较小。地下水动态曲线的变化与降水、采水的季节性变化密切相关。地下水动态为渗入—径流型和径流—开采型交替出现。年初的1-3月份为枯水期，地下水位下降，4-6月份灌溉开始，且7、8月份为降雨季节，但由于附近农业及生活用水开采，使地下水位仍在下降并处于较低水平。9、10月份后开采量减小，水位出现回升。潜水-微承压水位变化动态呈现渗入-径流型和径流-开采动态交替的特征。
[bookmark: _Toc15553]4.1.6.4地下水化学类型
根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、Na＋（Na+K）、Cl-、SO42-、HCO3-将Me（毫克当量）百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见表4.1-1。
表4.1-1  舒卡列夫分类表
	含量＞25%Meq的离子
	HCO3-
	HCO3-+SO42-
	HCO3-+SO42-+Cl-
	HCO3-+Cl-
	SO42-
	SO42-+Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2++Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na++Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na++Ca2++Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na++Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


按矿化度又分为4组：A组矿化度<1.5g/L，B组1.5-10g/L，C组10-40g/L，D组>40g/L。命名时在数字与字母间加连接号，如1-A型：指的是M<1.5g/L，阴离子只有HCO3>25％Meq，阳离子只有Ca大于25%Meq。
通过区域内潜水八大离子监测结果可知，本项目所在区域地下水化学类型为1-A型（HCO3--Ca2+）及2-A型（HCO3--Ca2++Mg2+）淡水，地下水总矿化度小于1g/L，属于淡水，地下水矿化度较大。
就现有资料分析，大部分地段的矿化动态并不大，但由于含水层深浅部位不同，外界影响因素的影响程度不等，矿化度的动态变化亦有差异。总的规律是：浅层水矿化度高于深层水。雨季到来后，降雨量增加，蒸发量减小，浅层水矿化度下降。春秋季节降雨量减少，蒸发量加大，矿化度逐渐升高。但总体年变化幅度不大。
[bookmark: _Toc18457]4.1.7区域地下水开发利用现状及规划
周边村庄采取地下水作为灌溉用水及生活用水，部分地区以产生地下水水面下降趋势。
区域地下水主要以农业及生活用水为主，占全部使用地下水的80%以上。
下游村民部分使用地下水作为饮用水，水井主要位于居民自家院内，均为分散式水源。区域无大型地下水开采规划。
[bookmark: _Toc32554]4.1.8区域地下水污染源调查
地下水污染源主要包括工业污染源、生活污染源和农业污染源。对调查区内的工业污染源，按原国家环保总局《工业污染源调查技术要求及其建档技术规定》的要求进行调查，最终调查结果如下：
（1）工业污染源调查
本项目周边无大型工业园区，主要为矿山开采区域，造成地下水环境污染主要是重金属污染。
（2）农业污染源调查
根据调查结果可知，调查区范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥和尿素等。调查区范围有部分耕地，化肥和农药的施用可能会对地下水造成污染。
（3）生活污染源
根据调查结果可知，评价区内零散地分布着一些村落，村落居民生活垃圾的堆放、生活污水的排放以及厕所粪便淋滤渗漏皆对地下水造成污染。
[bookmark: _Toc27354]4.1.9厂区水文地质条件
[bookmark: _Toc24718]4.1.9.1水文地质条件
按照地下水赋存条件，项目所在地地下水类型主要为碎屑岩类裂隙孔隙水和基岩裂隙水两类。项目建设区以基岩裂隙水为主。
（1）碎屑岩类裂隙孔隙水
主要分布在厂区北侧及西侧。地下水含水层岩性以中砂及砂砾为主，富水性弱。地下水埋深5-20m，水量20-80m3/d。水质较好，为低矿化度重碳酸钙、镁型水。
（2）基岩裂隙水
中低山花岗岩裂隙潜水。主要分布在项目所在地大部分区域，含水层岩性为黑云角闪斜长片麻岩、混合质黑云斜长片麻岩、长英片麻岩、混合角闪斜长片麻岩、角闪片麻岩，表层岩石风化强烈，节理裂隙较发育，但多为泥质充填。地下水埋深10-40m，含水层厚度20-50m,富水量弱，水量10-40m3/d。水质较好，为低矿化度重碳酸钙型水。
从区域构造上看，勘察区内无大的构造断裂通过，无活动断裂存在。
区域无理想隔水层，可将深部基岩裂隙不发育段视为相对隔水层，潜水含水层区域以底部黏土不透水层作为隔水层。
本区地下水的补给来源主要为大气降水的渗入补给和上游地下水的径流流入。孔隙潜水含水层广泛分布，主要接收大气降水垂直入渗补给，地下水向河流区域径流，以人工开采和向河谷排泄。
[bookmark: _Toc21209][bookmark: _Toc21203]4.1.9.2水文地质现场勘查
为查明场地环境水文地质问题和获取预测评价相关参数，在进行地下水环境影响评价工作时，可进行必要的水文地质勘查试验。本次根据评价内容需要，在调查区域内进行抽水试验和渗水试验，查明含水层的渗透系数和包气带土层渗透系数。
（1）抽水试验
抽水试验是通过从钻孔或水井中抽水，定量评价含水层富水性，测定含水层水文地质参数和判断某些水文地质条件的一种野外试验工作方法。抽水试验包括稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验。
为获取含水层组的水文地质参数，本次对调查区域内1个水井进行单孔稳定流非完整井抽水试验，抽水试验前期按非稳定流试验观测。
1）抽水试验要求
根据项目场区水文地质条件，本次抽水试验进行1次水位降深，水位降深最大降深值根据水文地质条件，并考虑抽水设备能力确定。
抽水试验水位稳定标准是在稳定时间内，抽水孔水位波动值不超过水位降低值的1%，当降深小于10cm时，水位波动不超过5cm，水量波动值不能超过正常流量的5%。
[bookmark: _Toc11852949][bookmark: _Toc12892459]2）抽水试验成果
本次抽水试验采用单孔稳定流潜水非完整井计算公式计算渗透系数，计算成果：
[bookmark: _Toc11852950][bookmark: _Toc12892460]K=59.5m/d
（2）渗水试验
渗水试验是测定非饱和带松散岩层饱和渗透系数的一种方法。目前，野外现场进行渗水试验的方法是试坑渗水试验，包括试坑法、单环法、双环法及开口试验和密封试验几种，本次试验选择单环法。
[bookmark: _Toc11852951][bookmark: _Toc12892461]1）渗水试验点布设
根据项目水文地质勘查补充试验方案，结合拟建项目现场情况，在厂区内选取1个渗水试验点位，获取场区包气带渗透性能参数。
2）渗水试验方法
本次渗水试验主要参照《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）中渗水试验要求，采用单环注水。试坑单环注水试验适用于地下水位以上的亚黏土层。
试验步骤如下：
①在选定的试验位置挖一个圆形或方形试坑至试验层；
②在试坑底部再挖一个深注水试坑，坑底应修平并确保试验土层的结构不被扰动，注水试坑内放入铁环坏外用黏土填实确保四周不漏水；
③在环底铺2-3cm厚的粒径5-10mm的砾石或碎石作为缓冲层；
④向环内注水，当环内水深达到10cm时开始记录量测时间和注入水量。在试验过程中，应保持水深10cm，波动幅度不应大于0.5cm。
⑤水量量测精度应达到0.1L，开始每隔5min量测一次，连续量测5次，以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次，当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次流量的10%时，试验即可结束，取最后一次注入流量作为计算值。
3）渗水试验成果
[bookmark: _Toc11852952][bookmark: _Toc12892462]①渗水速率历时曲线
根据渗水试验过程中流量变化与时间关系，作出Q-t关系曲线图。

图4.1-8 渗水试验Q-t曲线图
[bookmark: _Toc12892463][bookmark: _Toc11852953]②渗水试验计算结果
试验土层的渗透系数按下式计算：
[bookmark: _Toc11852954][bookmark: _Toc12892464]K=16.67Q/F
式中：K-试验土层渗透系数，cm/s；
Q-注入流量，L/min；
F-试环面积，cm2。
由公式可计算出场区包气带渗透系数值，见下表：
表4.1-2  场区内包气带岩性的渗透试验系数统计表
	序号
	包气带岩层
	试坑直径（cm）
	延续时间t（min）
	渗透系数（cm/s）
	孔隙度
	给水度

	1
	亚黏土
	35.75
	60
	4.5*10-3
	0.18
	0.25


[bookmark: _Toc324749446][bookmark: _Toc353949612][bookmark: _Toc14770972][bookmark: _Toc18616]4.1.9.3厂区包气带现状及特征
本地区以第四纪松散地层粉质黏土及沙壤土为主。项目场地包气带主要分布如下：
第①层：亚黏土
灰黄～灰褐色，干，软可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽,夹多层薄层状中粗砂。在场区东侧区域均见有该层，场区部分缺失。层底埋深为2.0～1.8米，层厚1.50～4.5米。
第②层：沙壤土
杂色，稍湿，松散，主要以粘性土、砂土及碎石为主组成。层底埋深为0.3～2.5米。
包气带土壤对于石油类污染物的吸附能力较差，很快即达到吸附饱和，这是因为包气带土壤中所含的粘土矿物中存在着大量可交换的亲水性无机阳离子，使其表面形成一层薄的水膜，阻碍了疏水性有机污染物的表面吸附，包气带土壤有机污染物的吸附主要是通过其层间结构来实现的。包气带土壤对于重金属离子较大的吸附量则是由于其含有的粘土矿物具有较大的比表面积及离子交换容量。胶泥土、粘土、粉砂质粘土对污染物的防护能力依次减小，即粒径越小，胶结程度越高，土壤对污染物的截留能力越强。本项目场地中包气带土壤对各种污染物的吸附能力均较低，这是由于所取用的包气带土壤以亚黏土及沙壤土为主，亚黏土相应的土壤颗粒的粒径较小，所含粘土矿物较多，故对各种污染物有一定截留吸附能力。
潜水含水层脆弱性主控因素为包气带对污染物的阻隔能力，建设项目地下水脆弱性评价主要影响因子主要为地下水埋深、包气带岩性及其厚度。其中含粘性土较多的土壤包气带防污性能远远大于以粉砂土为主的土壤包气带的防污性能。本项目包气带土壤以亚黏土及沙壤土为主，其对石油类、苯系物、NH3N和CODcr等物质有一定吸附能力。
现状包气带土壤质量较好，尚未受到污染。此外，考虑到评价区地下水水位埋深，包气带厚度属于中等程度，因此，即使在非正常状况条件下有污染物渗漏，污染物质在经由包气带向下迁移过程中，经过包气带介质降解和吸附作用后污染物浓度会得到大幅度衰减，因此，污染物比较不容易进入地下水环境。
项目所在区域暂未发现现状包气带受到污染。
建设项目场址包气带层厚Mb＞1.0m，分布连续、稳定，收集相关试验数据，渗透系数为4.5×10-3cm/s。根据天然包气带防污性能分级参照表划分，包气带岩土的抗污性能分级为弱。
4.1.10土壤与植被
阜新蒙古族自治县共有5个土类，12个亚类，38个土属，46个土种。其中，褐色森林土有662万多亩，分布在县境中部、北部、西部；次为棕色森林土，有107万多亩，分布于比较温暖和湿润的大板、国华、富荣镇、新民、卧凤沟等乡所处的医巫闾山及其他大山上部；再次为草甸土，有93万多亩，分布于绕阳河和伊吗图河流经本县境内的下游地区。此外，在较大河流两岸，分别有条带状的风沙土和小块水稻土分布。在平原低洼处，还有一些轻度的盐碱土分布。阜新蒙古族自治县地处华北植物区与内蒙古植物区交错地带。植物种类有110科、456个属、929种。阜新蒙古族自治县森林覆盖率27.59%。林木蓄积量395万m3，主要农作物有玉米、高粱、谷子、大豆、小杂粮、花生、薯类等；树种主要有松、柏、杨、柳、榆、柞、杏、枣、梨等174种。
[bookmark: _Toc239274273][bookmark: _Toc10301547][bookmark: _Toc17475974][bookmark: _Toc475833189][bookmark: _Hlk48908128]4.2环境质量现状监测与评价
4.2.1环境空气质量现状监测与评价
4.2.1.1区域达标判断及基本污染物环境质量现状
（1）区域环境质量达标情况
根据2025年阜新市环境空气质量监测站监测结果，2025年1-12月：细颗粒物（PM2.5）年均值28μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度53μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求；二氧化硫（SO2）年均值13μg/m3，低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求；二氧化氮（NO2）年平均浓度20μg/m3，低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求；一氧化碳（CO）日平均值第95百分位数为1.3mg/m3，低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求；臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分位数为140μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求。
表4.2-1    阜新区域环境质量达标情况表（单位：μg/m3）
	污染物
	年评价指标
	评价
标准
	现状
浓度
	占标率
%
	达标
情况

	SO2
	年均浓度
	60
	13
	21.7
	达标

	NO2
	年均浓度
	40
	20
	50.0
	达标

	PM10
	年均浓度
	60
	53
	88.3
	达标

	PM2.5
	年均浓度
	30
	28
	93.3
	达标

	O3
	8h最大平均第90百分位数
	160
	140
	87.5
	达标

	CO
	日平均第95百分位数
	4000
	1300
	32.5
	达标


综上，项目所在区域为达标区。
（2）环境质量现状数据统计
为具体了解项目所在地区的环境空气质量状况，本次评价收集了阜新长青街环境空气质量监测站2025年全年例行监测数据平均值，并按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各基本污染物的年评价指标进行评价，具体统计结果见表2-1。
由表可知：2025年，SO2、NO2的年均浓度分别为12.4μg/m3、19.9μg/m3，SO2、NO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求，占标率分别为20.67%、49.75%，PM10和PM2.5的年均浓度分别为47.86μg/m3、28.5μg/m3，PM10占标79.77%，PM2.5占标95%。
SO2和NO2的第98百分位24小时平均浓度分别为29μg/m3和44.4μg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求，占标率分别为19.33%和55.5%。
PM10第95百分位24小时平均浓度为110.4μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求，占标率92%。
PM2.5第95百分位24小时平均浓度为75.9μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求。
CO日均值第95百分位数为1.639mg/m3, 低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准要求，占标率40.975%。
臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度为112微克/立方米，低于国家环境空气质量二级标准，占标率70%。
4.2.1.2其他污染物补充监测
①监测因子
环境空气质量补充监测因子：TSP。
②监测点位
根据评价等级要求，考虑功能区分布并结合全年主导风向，在1#厂区及2#厂区内分别布设1个监测点位1#、2#，在厂区北侧邵家窝堡设置1个监测点位3#。
③监测时间及频率
根据导则要求并结合本项目的实际情况，沈阳市中正检测技术有限公司于2023年9月22日-9月28日，连续监测7天，TSP平均24小时监测一次。采样时均观测并记录当时的天气状况、风向、风速、气温气压等条件。
④监测方法
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）、《环境空气质量监测规范（试行）》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）等相关规定。监测分析方法见表4.2-2。
表4.2-2      监测项目分析方法
	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析、采样仪器名称/型号/编号
	检出限
	单位

	1
	TSP
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
HJ 1263-2022
	电子天平ME55/02
SYZZ-SB-007-03
	7
	μg/m³

	
	
	
	环境空气综合颗粒物采样器ZR-3923型
SYZZ-SB-146-（01-03）
	
	


监测期间气象参数实测情况见表4.2-3。
      表4.2-3     环境空气监测期间气象参数
	采样日期
	气温℃
	湿度%
	气压 hPa
	风速m/s
	风向

	2023年09月22日
	4.3/20.1
	48.7/52.4
	1010.1/1011.3
	2.1/2.3
	东北

	2023年09月23日
	5.6/22.4
	47.2/49.3
	1010.3/1011.0
	2.0/2.2
	东北

	2023年09月24日
	11.2/18.7
	44.6/48.7
	1010.2/1011.5
	2.2/2.5
	西南

	2023年09月25日
	12.1/22.3
	45.9/51.8
	1009.7/1010.9
	2.3/2.6
	西南

	2023年09月26日
	12.4/24.6
	47.3/50.4
	1010.0/1011.4
	2.1/2.4
	西南

	2023年09月27日
	8.5/23.2
	47.4/52.2
	1010.2/1011.7
	2.0/2.3
	西北

	2023年09月28日
	7.3/22.5
	46.8/51.3
	1009.3/1010.2
	2.2/2.6
	西北


⑤监测结果统计
按照项目监测方案要求，于2023年09月22日-28日对本项目进行了现场采样，其监测结果见表4.2-4和表4.2-5。
表4.2-4    其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点位名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对场址方位
	相对2#厂区厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	1#
	389824.8
	4687728.9
	TSP
	24h平均
	1#厂区内
	-

	2#
	390078.6
	4687904.9
	TSP
	24h平均
	2#厂区内
	-

	3#
	390485.4
	4689435.7
	TSP
	24h平均
	NE
	1405


表4.2-5     其他污染物环境质量现状监测结果一览表   单位：μg/m3
	监测点位
	监测点位坐标
	污染物
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标
情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1#厂区内
	389824.8
	4687728.9
	TSP
	300
	115~128
	42.7
	0
	达标

	2#厂区内
	390078.6
	4687904.9
	TSP
	300
	120~133
	44.3
	0
	达标

	邵家窝堡
	390485.4
	4689435.7
	TSP
	300
	103~119
	39.7
	0
	达标


⑥环境质量评价结果
大气环境质量评价采用单因子评价指数法，公式如下：
Ii=Ci/Coi
式中：Ci—第i种污染物监测值，mg/m3
Coi—第i种污染物评价质量标准限值，mg/m3
Ii—第i种污染物评价指数，Ii≤1，清洁；Ii＞1，污染。
由上表可以看出Ii均小于1，各监测点位监测因子，均满足相应的标准限值要求。
4.2.2声环境质量现状与评价
⑴监测点位布设
本次声环境质量现状调查共设置8个环境噪声监测点位，点位位置详见表4.2-6。
表4.2-6      声环境监测点位
	序号
	对应厂区
	监测点位

	1
	1#厂区
	厂区东侧外1m

	2
	
	厂区南侧外1m

	3
	
	厂区西侧外1m

	4
	
	厂区北侧外1m

	5
	2#厂区
	厂区东侧外1m

	6
	
	厂区南侧外1m

	7
	
	厂区西侧外1m

	8
	
	厂区北侧外1m


⑵监测时间及频次
[bookmark: _Hlk46579539]监测时间：2023年9月22日-23日。监测频次：连续检测两天，昼间和夜间各1次。
⑶评价标准
本项目四周声环境质量执行(GB3096-2008)中的1类标准，详见表4.2-7。
表4.2-7     声环境质量标准	
	声环境功能区类别
	时段

	
	昼间（单位：dB(A)）
	夜间（单位：dB(A)）

	1类
	55
	45


⑷结果统计与分析
监测结果统计见表4.2-8。
表4.2-8      声环境监测数据统计表
	检测点位
	检测时间
	检测结果Leq dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	1#厂区
	厂界东侧
	2023年9月22日
	53
	42

	
	厂界南侧
	2023年9月22日
	53
	43

	
	厂界西侧
	2023年9月22日
	54
	44

	
	厂界北侧
	2023年9月22日
	53
	42

	
	厂界东侧
	2023年9月23日
	52
	40

	
	厂界南侧
	2023年9月23日
	54
	43

	
	厂界西侧
	2023年9月23日
	53
	42

	
	厂界北侧
	2023年9月23日
	51
	40

	2#厂区
	厂界东侧
	2023年9月22日
	50
	40

	
	厂界南侧
	2023年9月22日
	51
	42

	
	厂界西侧
	2023年9月22日
	51
	41

	
	厂界北侧
	2023年9月22日
	52
	40

	
	厂界东侧
	2023年9月23日
	52
	41

	
	厂界南侧
	2023年9月23日
	50
	41

	
	厂界西侧
	2023年9月23日
	52
	42

	
	厂界北侧
	2023年9月23日
	51
	40


各监测点声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准。
[bookmark: _Hlk47605152]4.2.3土壤环境质量现状与评价
本次土壤监测共布设3个监测点位，在1#厂区内布设2个表层样，2#厂区内布设1个表层样。 
⑴监测点位布设及监测因子
具体情况见表4.2-9。
表4.2-9      土壤监测点位布设
	序号
	位置
	样点类别
	监测点位
	监测项目

	1
	1#厂区内
	表层样
	S3
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃、钒

	2
	1#厂区内
	
	S9
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃、钒钛

	3
	2#厂区内
	
	S11
	建设用地基本因子pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘）+建设用地特征因子（石油烃、钒、钛）


⑵监测时间
沈阳市中正检测技术有限公司于2023年9月25日对项目所在区域土壤环境质量进行了现状监测，浙江九安检测科技有限公司对项目所在区域土壤钒、钛进行了监测。
⑶监测项目分析方法
土壤监测按国家《环境监测分析方法》、《土壤环境监测技术规范》、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中规定的方法进行监测。
本项目的监测项目及分析方法见表4.2-10。
表4.2-10      监测项目及分析方法
	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称/型号/编号
	检出限
	单位

	1
	砷
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子荧光光度计
AFS-8510
SYZZ-SB-044-02
	0.01
	mg/kg

	2
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定
石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997
	原子吸收分光光度计GGX-830
SYZZ-SB-029-02
	0.01
	mg/kg

	3
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	0.5
	mg/kg

	4
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	1
	mg/kg

	5
	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	10
	mg/kg

	6
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
	原子荧光光度计
AFS-8510
SYZZ-SB-044-02
	0.002
	mg/kg

	7
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	3
	mg/kg

	8
	四氯化碳
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	9
	氯仿
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.1
	μg/kg

	10
	氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.0
	μg/kg

	11
	1，1-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	12
	1，2-二氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	13
	1，1-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.0
	μg/kg

	14
	顺式-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	15
	反式-1，2-二氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.4
	μg/kg

	16
	二氯甲烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.5
	μg/kg

	17
	1，2-二氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.1
	μg/kg

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	20
	四氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.4
	μg/kg

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	23
	三氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	25
	氯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.0
	μg/kg

	26
	苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.9
	μg/kg

	27
	氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	28
	1，2-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.5
	μg/kg

	29
	1，4-二氯苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.5
	μg/kg

	30
	乙苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	31
	苯乙烯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.1
	μg/kg

	32
	甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.3
	μg/kg

	33
	间，对-二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	34
	邻-二甲苯
	土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-04
	1.2
	μg/kg

	35
	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.09
	mg/kg

	36
	2-氯苯酚
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.06
	mg/kg

	37
	苯并（a）蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	38
	苯并（a）芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	39
	苯并（b）荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.2
	mg/kg

	40
	苯并（K）荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	41
	䓛
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	42
	二苯并（a.h）蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	43
	茚并（1，2，3-c，d）芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.1
	mg/kg

	44
	萘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.09
	mg/kg

	45
	石油烃（C10-C40）
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 1021-2019
	气相色谱仪
GC-9790Plus
SYZZ-SB-030-03
	6
	mg/kg

	46
	苯胺
	半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 
U.S.EPA 8270E-2018
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010 SE
SYZZ-SB-071-03
	0.02
	mg/kg

	47
	pH
	土壤 pH 值的测定 电位法
HJ 962-2018
	PH计PHS-3C
SYZZ-SB-014-01
	——
	无量纲

	48
	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	1
	mg/kg

	49
	总铬
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计AA-7003
SYZZ-SB-029-01
	4
	mg/kg

	50
	阳离子交换量
	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法
HJ 889-2017 
	紫外可见分光光度计UV2400
SYZZ-SB-028-01
	0.8
	cmol+/kg

	51
	氧化还原电位
	土壤 氧化还原电位的测定
电位法HJ 746-2015
	土壤ORP计TR-901
SYZZ-SB-120-01
	——
	mV

	52
	渗滤率
	森林土壤渗透性的测定
LY/T 1218-1999 3 环刀法
	环刀100cm3
SYZZ-SB-094-01
	——
	mm/min

	53
	土壤容重
	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定NY/T 1121.4-2006
	环刀100cm3
SYZZ-SB-094-01
	——
	g/cm3

	54
	总孔隙度
	森林土壤水分-物理性质的测定LY/T 1215-1999
	环刀100cm3
SYZZ-SB-094-01
	——
	%

	56
	钒
	土壤和沉积物11种元素的测定碱熔- 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 974-2018
	——
	0.02
	g/kg

	57
	钛
	
	
	0.01
	g/kg


⑷监测结果
土壤检测结果见表4.2-11~4.2-12。
表4.2-11     点位S8-S9监测数据
	检测项目
	S3表层
	S9表层
	单位

	
	标准
	检测结果
	标准
	检测结果
	

	pH
	-
	8.33
	-
	8.45
	无量纲

	砷
	60
	4.75 
	60
	5.83 
	mg/kg

	镉
	65
	0.17
	65
	0.19
	mg/kg

	六价铬
	5.7
	未检出
	5.7
	未检出
	mg/kg

	铜
	18000
	114
	18000
	116
	mg/kg

	铅
	800
	54
	800
	53
	mg/kg

	汞
	38
	0.728 
	38
	0.212 
	mg/kg

	镍
	900
	86
	900
	83
	mg/kg

	石油烃（C10-C40）
	4500
	未检出
	4500
	未检出
	mg/kg

	钒
	752
	70
	752
	130
	mg/kg

	钛
	-
	-
	-
	4540
	mg/kg


表4.2-12     点位S11监测数据
	检测项目
	标准
	检测结果
	单位

	
	
	S11表层
	

	砷
	60
	6.19
	mg/kg

	镉
	65
	0.16
	mg/kg

	六价铬
	5.7
	未检出
	mg/kg

	铜
	18000
	153
	mg/kg

	铅
	800
	70
	mg/kg

	汞
	38
	0.311
	mg/kg

	镍
	900
	92
	mg/kg

	氯乙烯
	0.43
	未检出
	μg/kg

	氯甲烷
	37
	未检出
	μg/kg

	间,对-二甲苯
	570
	未检出
	μg/kg

	邻-二甲苯
	640
	未检出
	μg/kg

	四氯乙烯
	53
	未检出
	μg/kg

	苯
	4
	未检出
	μg/kg

	甲苯
	1200
	未检出
	μg/kg

	氯仿
	0.9
	未检出
	μg/kg

	1，1-二氯乙烯
	66
	未检出
	μg/kg

	二氯甲烷
	616
	未检出
	μg/kg

	反1，2-二氯乙烯
	54
	未检出
	μg/kg

	1，1-二氯乙烷
	9
	未检出
	μg/kg

	顺1，2-二氯乙烯
	596
	未检出
	μg/kg

	1，2-二氯乙烷
	5
	未检出
	μg/kg

	1，1，1-三氯乙烷
	840
	未检出
	μg/kg

	四氯化碳
	2.8
	未检出
	μg/kg

	1，2-二氯丙烷
	5
	未检出
	μg/kg

	三氯乙烯
	2.8
	未检出
	μg/kg

	1，1，2-三氯乙烷
	2.8
	未检出
	μg/kg

	1，1，1，2-四氯乙烷
	10
	未检出
	μg/kg

	氯苯
	270
	未检出
	μg/kg

	乙苯
	28
	未检出
	μg/kg

	苯乙烯
	129
	未检出
	μg/kg

	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8
	未检出
	μg/kg

	1，2，3-三氯丙烷
	0.5
	未检出
	μg/kg

	1，4-二氯苯
	20
	未检出
	μg/kg

	1，2-二氯苯
	560
	未检出
	μg/kg

	2-氯酚
	2256
	未检出
	mg/kg

	硝基苯
	76
	未检出
	mg/kg

	萘
	70
	未检出
	mg/kg

	苯并［a］蒽
	15
	未检出
	mg/kg

	䓛
	1293
	未检出
	mg/kg

	苯并［b］荧蒽
	15
	未检出
	mg/kg

	苯并［k］荧蒽
	151
	未检出
	mg/kg

	苯并［a］芘
	1.5
	未检出
	mg/kg

	茚并［1，2，3-cd］芘
	15
	未检出
	mg/kg

	二苯并［a，h］蒽
	1.5
	未检出
	mg/kg

	苯胺
	260
	未检出
	mg/kg

	石油烃（C10-C40）
	4500
	未检出
	mg/kg

	pH
	/
	8.64
	无量纲

	阳离子交换量
	/
	11.4
	cmol+/kg

	氧化还原电位
	/
	345
	mV

	渗滤率
	/
	1.25
	mm/min

	土壤容重
	/
	1.22
	g/cm3

	总孔隙度
	/
	21.0
	%

	钒
	752
	70
	mg/kg

	钛
	-
	3410
	mg/kg


由监测结果可知，各监测点的监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值标准。
4.2.4地下水环境质量现状与评价
沈阳市中正检测技术有限公司于2023年9月26日对项目区域地下水环境质量进行现状监测。
⑴监测点位
根据敏感目标分布及周边地形情况，在评价区域内共布设5个地下水水质监测点（1#~5#），布设10个地下水水位监测点（1#~10#），监测点位置及功能见表4.2-16。 
表4.2-16      地下水监测点位布设
	监测点编号
	监测点名称
	方位
	监测因子

	D1
	邵家窝堡
	东北偏北
	水质水位监测点

	D2
	满汉营子
	东北偏东
	

	D3
	孟家窝堡
	西南偏西
	

	D4
	胡家沟
	西南偏南
	

	D5
	那四板营子
	东南
	

	D6
	四方庙子村
	东南
	水位监测点

	D7
	南山
	西南偏西
	

	D8
	邵家窝堡2
	东北偏北
	

	D9
	阿哈来村
	东北偏东
	

	D10
	胡家沟2
	西南偏南
	


⑵监测时间、频率
监测1天，监测一次。
⑶监测项目（水质）
①八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。
②基本+特征因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、总硬度、石油类、铝、硫化物。
③特征因子：钒、钛
⑷监测结果
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 表4.2-17  地下水监测结果统计表
	检测项目
	标准
	检测结果
	单位

	
	
	邵家窝堡D1
	满汉营子D2
	孟家窝堡D3
	1-胡家沟D4
	那四板营子D5
	

	K+
	/
	4.41 
	1.07 
	2.42 
	1.83 
	1.81 
	mg/L

	Na+
	/
	21.1 
	30.0 
	8.62 
	20.8 
	9.88 
	mg/L

	Ca2+
	/
	82.9 
	72.2 
	88.2 
	89.8 
	40.5 
	mg/L

	Mg2+
	/
	6.93 
	9.87 
	50.0 
	7.47 
	22.4 
	mg/L

	碳酸盐碱度（CO32-）
	/
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	mg/L

	重碳酸盐碱度（HCO3-）
	/
	243 
	251 
	233 
	269 
	168 
	mg/L

	Cl-
	/
	39.8 
	39.8 
	42.0 
	39.4 
	13.9 
	mg/L

	SO42-
	/
	55.2 
	51.9 
	209 
	55.3 
	54.4 
	mg/L

	氯化物
	250
	39.8
	39.8
	42.3
	39.4
	14.1
	mg/L

	氨氮
	0.5
	0.35
	0.27
	0.12
	0.32
	0.12
	mg/L

	硝酸盐氮
	20
	0.7
	0.5
	18.6
	0.7
	1.8
	mg/L

	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	0.002
	0.003
	0.003
	0.002
	0.003
	mg/L

	挥发酚（类）
	≤0.002
	0.002（L）
	0.002（L）
	0.002(L)
	0.002（L）
	0.002(L)
	mg/L

	氟化物
	≤1.0
	0.3
	0.7
	0.2
	0.3
	0.4
	mg/L

	耗氧量
	≤3.0
	1.11
	1.20
	2.90 
	1.14
	2.98
	mg/L

	汞
	≤0.001
	0.0001（L）
	0.0001（L）
	0.0001（L）
	0.0001（L）
	0.0001（L）
	mg/L

	砷
	≤0.01
	0.001（L）
	0.001（L）
	0.001（L）
	0.001（L）
	0.001（L）
	mg/L

	铬（六价）
	≤0.05
	0.004（L）
	0.004（L）
	0.004（L）
	0.004（L）
	0.004（L）
	mg/L

	铅
	≤0.01
	0.0025（L）
	0.0025（L）
	0.0025（L）
	0.0025（L）
	0.0025（L）
	mg/L

	镉
	≤0.05
	0.0005（L）
	0.0005（L）
	0.0005（L）
	0.0005（L）
	0.0005（L）
	mg/L

	铁
	≤0.3
	0.12
	0.12
	0.10
	0.21
	0.10
	mg/L

	锰
	≤0.1
	0.06
	0.06
	0.08
	0.04
	0.05
	mg/L

	硫酸盐
	≤250
	54 
	51 
	207
	55 
	53
	mg/L

	菌落总数
	≤100
	43
	38
	90
	56
	98
	CFU/mL

	铝
	≤0.2
	0.008（L）
	0.008（L）
	0.008(L)
	0.008（L）
	0.008(L)
	mg/L

	氰化物
	≤0.05
	0.002（L）
	0.002（L）
	0.002(L)
	0.002（L）
	0.002(L)
	mg/L

	总硬度
	≤450
	236
	223
	429
	247
	196
	mg/L

	溶解性总固体
	≤1000
	456
	418
	816
	418
	350
	mg/L

	pH值
	6.5~8.5
	7.5
	7.4
	7.2
	7.4
	7.4
	无量纲

	硫化物
	≤0.02
	0.02（L）
	0.02（L）
	0.02(L)
	0.02（L）
	0.02(L)
	mg/L

	石油类
	0.3
	0.01（L）
	0.01（L）
	0.01(L)
	0.01（L）
	0.01(L)
	mg/L

	总大肠菌群
	≤30
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	MPN/100mL

	钒
	0.05
	0.01(L)
	0.01(L)
	0.01(L)
	0.01(L)
	0.01(L)
	mg/L

	钛
	0.1
	0.020(L)
	0.020(L)
	0.020(L)
	0.020(L)
	0.020(L)
	mg/L

	备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。



4.2-18   水位监测结果
	序号
	点位名称
	坐标
	井深（m）
	水位（m）
	水温（℃）

	D1
	邵家窝堡
	42.349422，121.669198
	13
	6
	7.5

	D2
	满汉营子
	42.341555，121.691986
	12
	5
	7.8

	D3
	孟家窝堡
	42.331024，121.647818
	13
	6
	7.6

	D4
	胡家沟
	42.319989，121.659966
	12
	7
	7.4

	D5
	那四板营子
	42.320693，121.681177
	12
	5
	7.5

	D6
	四方庙子村
	42.307644，121.692578
	15
	7
	7.5

	D7
	南山
	42.325241，121.631605
	17
	8
	7.6

	D8
	庙沟
	42.360134，121.646003
	20
	10
	7.4

	D9
	邵家窝堡2
	42.349679，121.670039
	18
	9
	7.5

	D10
	胡家沟2
	42.319453，121.659890
	20
	8
	7.8


⑸监测结果与评价
由表4.2-18可知，地下水各污染因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
[image: ]
图4.2-1     环境空气、声环境监测点位图

[image: ]
图4.2-2    地下水、土壤监测点位图
4.2.5生态环境质量现状与评价
[bookmark: _Hlk194570185]（1）生态功能区划
评价区域在辽宁省生态功能区划中，一级功能属于“IV辽西北半干旱沙化生态区”，二级功能属于“IV1辽西北沙化控制生态区”，三级功能属于“IV1-2努鲁儿虎山沙化屏障生态功能区”。项目在辽宁省生态功能区划中的位置见图4.2-3。
自然概况：主要山脉为努鲁儿虎山。主要地貌是山地丘陵。半干旱季风型气候。年均气温7-8℃左右，年降雨量350-500毫米，无霜期125-150天。主要自然植被类型有：小青杨、小叶杨、油松林、灌丛、羊草等。
社会经济概况：本区南部经济相对发达，北部地区自然条件差，经济发展较慢。通过农业综合开发，农业生产条件得到改善。矿产、杂粮与畜牧业是本区的主导产业部门。
主要生态环境问题：本区接壤于内蒙，是全省最为干旱的地区，植被质量较差，风沙严重。山地丘陵及山间坡地，沟蚀和面蚀强烈。北部地区台地及沿河两岸土地沙化比较突出。
 [image: ]本项目位置


图4.2-3    项目在辽宁省生态功能区划中的位置关系图
（2）土地利用现状
本项目租用土地约41031m2，现状占地类型为采矿用地。项目分两个厂区建设，1#厂区占地面积为18712.71m2，主要建设磁选车间、球磨车间、重选车间、压滤车间等；2#厂区占地面积为22318.56m2，主要建设破碎车间。项目位于辽宁西部山区，为冀北辽西中低山区之辽西低山丘陵区，属于燕山山系，努鲁儿虎山脉以低山丘陵为主要特征，山脉走向北东-北北东。海拔604-909.20m，相对高差305.20m。区内地貌山势总体显现西高东低，北高南低之势。地形陡峻，切割较剧烈，植被不发育，岩石裸露面积较大。土地利用现状见图4.2-4。
[image: ]
图4.2-4    项目周边土地利用现状图
[bookmark: _Hlk194841403]（3）植被现状
本项目所在区域属于中国华北植物区系的华北平原和山地亚地区，由于北邻内蒙古植物区系区，加之气候旱化和人为活动的影响，蒙古区系植物成分由西北向东南大量渗入。本区包括彰武县西北部、阜蒙县北部、北票市、朝阳县和喀左县的中北部及建平县南部、凌源县和建昌县的北部，为辽西山地西北部温暖带半湿润-半干旱的侧柏矮林、山杏矮林、黄榆矮林及草原化灌丛区。 
根据调查访问和现场勘察，本项目所在地及周边区域已形成以工矿生产和林地为主的生态环境。项目所在区域内已经无原生植被，周围区域植被覆盖度与群落结构较差，物种量与生物多样性较低。评价区植被类型见图4.2-5。
[image: ]
图4.2-5   植被类型图
（3）动物现状
项目所在区域由于人类活动频繁，对野生动物活动干扰性大，项目所在地的野生动物种类很少。本项目评价范围内常见的动物有昆虫、爬行类、两栖类、小哺乳类及常见的鸟类，该区域自然条件适合上述生物栖息、繁衍、生长，分布有多类常见的野生动物，无脊椎动物，其中节肢动物主要有竹筒蜂、蟋蟀、蜈蚣等，脊椎动物以鸟类为多，爬行类主要有蛇，鸟类主要有乌鸦、山雀等，哺乳类主要有鼠类，人工养殖的牛、马等。根据调查，评价区内未发现国家级和省级保护级别的动物的栖息繁殖地，也未在评价范围内观察到大型野生哺乳动物。
[bookmark: _Toc799][bookmark: _Toc17166][bookmark: _Toc239274274][bookmark: _Toc523130967]4.3 区域污染源调查
本项目位于辽宁省阜新市阜蒙县旧庙镇阿哈来村，项目临近无其他工业企业；项目所处区域有辽宁鑫岳矿业有限公司、阜新亿升达铁选厂和阜新兴泰新型建材有限公司。矿山企业均已停产多年，其他企业为已建企业，无拟建和在建企业。
[bookmark: _Toc239274275]5.生态环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc239274276][bookmark: _Toc17475977][bookmark: _Toc10471210]5.1施工期生态环境影响预测与评价
5.1.1施工期环境空气影响分析
在本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为基础开挖、场地平整、材料装卸以及材料设备运输产生扬尘、汽车尾气和挖掘机、推土机外排废气等，以上污染源中主要污染因子为粉尘。
（1）扬尘影响
施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据相关资料，在一般气象条件下，平均风速2~3m/s的情况下，建筑工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍。如果不采取防护措施，300m以内将会受到扬尘的严重影响；采用一般的防护措施，150m内会有影响；在做好施工期扬尘的防护措施下施工，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。
由于运输车辆往来，在运输土方、砂石料、水泥等建筑材料以及弃土、废料等废弃物运输过程因密闭不好而引起粉尘泄漏均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，类比调查在施工过程中拉、运、卸、平土石方过程其周围产生的TSP的平均值可达到0.768mg/m3。
综上所述，建筑工地扬尘对环境空气的影响范围主要是在工地围墙外100m以内：下风向一侧0~50m为重污染带；50~150m为较重污染带；大于150m为轻污染带，为减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加盖遮盖物，干燥的天气时洒水以增加地面湿度，以减轻扬尘对周围环境的影响。目前距离本项目厂址区施工场地最近的敏感点为大于1000m，因此施工对周边居民区造成的影响较小。施工扬尘符合《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中的相关标准要求。
5.1.2施工期声环境影响分析
本项目施工期间噪声主要来自场地平整各类机械设备（装载机、挖掘机、推土机等）噪声和厂房内地面、墙体的冲钻、打孔。其噪声值大约在75~95dB（A）左右。由于项目建设场地距最近的村庄均在1000m以上，因此项目施工噪声对环境影响小。
为了最大限度地减小项目施工噪声，施工方应按照国家和地方等有关规定和要求开展施工。通过采取有效的噪声防治措施后，施工噪声对周边环境影响小。施工结束后，该影响消失。
5.1.3施工期水环境影响分析
工程施工将产生一定量的施工废水。项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，施工废水沉淀池沉淀后回用不外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏，则施工期废水对项目区域水环境质量影响不大。
5.1.4施工期固体废物影响分析
施工期间产生的固体废物主要有生活垃圾、建筑垃圾等。
生活垃圾如果乱堆乱放，不仅会影响施工场地的美观和卫生，而且容易引起细菌、蝇和蚊虫等的滋生，危害施工人员的身体健康。本项目施工人员产生的生活垃圾经分类收集后全部交由环卫部门统一处理处置，能够有效减少生活垃圾对环境造成的不利影响。
建筑垃圾均由施工单位运至指定位置进行处理，不会对环境造成不利影响。
5.1.5施工期生态影响分析
本项目为新建项目，租用亿升达采矿用地，分为1#厂区和2#厂区建设，租用土地面积41031m2。
本工程生态影响主要是新建厂房开挖对土地的扰动影响，租用土地现状为采矿用地，基本无植被。因此施工期生态影响主要表现在：①施工过程中，占地范围内的土地利用类型发生改变，这些土地利用类型的变化将会引起局部区域内景观生态类型与格局的改变；②施工过程中，对地表土体的扰动，将会在短期内引起区域土壤侵蚀量的增加，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的破坏，从而增加了一定量的水土流失；③施工机械噪声、人员活动等，将惊吓和驱赶施工区及周围一定范围内的野生动物，影响野生动物的活动和栖息。
施工期生态影响主要是施工期间开挖、平整对土地的扰动等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。根据其工程建设的施工特征及场地现状情况，评价要求建设单位严格限制施工范围，加强对开挖、土方堆存等影响环节的影响控制，最大程度的减轻对植被的破坏和水土流失的影响。通过加强对施工人员的管理，乱捕乱猎行为可以杜绝，项目的施工建设不会使评价区野生动物物种数发生较大变化，种群数量也不会发生明显改变。
[bookmark: _Toc239274277]5.2环境空气影响预测与评价
[bookmark: _Toc17475978]5.2.1大气环境影响预测方案
5.2.1.1评价基准年和预测模型选取
⑴评价基准年筛选
根据本次大气预测工作中所需的气象资料数据和区域环境空气质量现状数据的获取情况，选取2025年作为评价基准年，预测时段连续取1个完整日历年。具体筛选结果见表5.2-1。
表 5.2-‑1  评价基准年筛选结果
	资料名称
	数据获取情况
	评价基准年筛选

	环境空气质量现状资料
	2025年
	2025年

	气象资料
	2025年
	


⑵预测模型
根据估算模型AerScreen计算结果，本项目环境空气评价等级为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据HJ2.2-2018推荐的进一步预测模型适用范围，满足进一步预测的模型有Calpuff、Aermod和ADMS。
地面气象数据采用与项目所在区域气象特征基本一致的阜新县发展大街站2023年的地面气象数据，评价基准年内出现风速≤0.5m/s的持续时间为3h，未超过72h。本项目周边3.0km范围内不存在海域，因此不需要采用Calpuff模型进行进一步预测。
Aermod是稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、线源、面源、体源等排放出的污染物在短期（1h平均、24h平均）和长期（年平均）的浓度场分布，并适用于农村或城市地区、简单或复杂地形的局地尺度（≤50km）范围内的环境空气质量预测。因此，本次评价采用导则推荐的Aermod模型进行大气环境影响预测计算。本次计算过程不考虑建筑物下洗、考虑颗粒物干湿沉降，不考虑NOx化学转化。
5.2.1.2预测因子和范围
⑴预测因子
根据导则要求，大气预测选取有环境空气质量标准的因子作为预测因子，结合本项目工程分析结果，确定本次大气环境影响评价的预测因子为PM10和TSP。
⑵预测范围
计算环境空气影响评价范围时，取东西向为X坐标轴，南北向为Y坐标轴，具体以DA001为中心，边长为5.5km(东西向)×5.5km(南北向)的矩形范围。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\wxid_8343143431221\FileStorage\Temp\1743307245120.png][image: ]
污染源DA001: 122.663°E  42.33369°N
图 5.2-1    项目预测范围基本信息图
5.2.1.3预测模型基准参数选取
1）气象数据
本次预测所采用的气象数据主要为地面气象数据和高空气象数据两种：
1  地面常规气象数据
根据HJ2.2-2018要求，本次评价采用阜新市彰武站2025年全年逐日逐时地面常规气象观测资料，具体参数包括时间（年、月、日、时）、风向、风速、干球温度、总云量、低云量等数据。阜新市彰武气象站位于厂区东北方向，直线距离约35.8km，对本工程地点具有较好的代表性。气象站基本情况见表5.2-2。
表 5.2‑2       地面气象观测站基本情况
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	位置
	相对距离/km
	海拔高度/m
	数据
年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	阜新市彰武
	54236
	基本站
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK14]122.55E
	42.38N
	35.9
	171
	2025年
	风向、风速、干球温度、总云量、低云量、站点气压


2 高空气象数据
根据HJ2.2-2018的要求，本次评价采用经中尺度数值模式WRF模拟的区域2025年全年逐日高空气象数据（早晚各一次），具体参数包括时间（年、月、日、时）、探空数据层数（离地高度3000m以内的有效数据层数为24层）、离地高度、风速、风向、干球温度、露点温度和气压。具体模拟高空气象数据信息见表5.2-3。
表 5.2‑3    模拟气象数据信息
	模拟点坐标
	相对距离/km
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	经度
	纬度
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK39]122.55E
	42.3833N
	33.3
	2025年
	离地高度、风速、风向干球温度、露点温度、气压
	WRF模拟


2）地形数据
本次评价区域地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）的90m分辨率地形数据，数据来源http：//srtm.csi.cgiar.org，地形数据范围为Srtm61-05，覆盖范围为6km×6km。经AERMAP处理后得到接收区域最大落地浓度点上各点的实际地理高程、有效高度及各污染源点的实际高程数据。本项目预测范围内地形见图5.2-2。
[image: ]
图 5.2-2     评价区域地形等值线示意图

3）地表参数
①区域湿度条件
根据中国干湿地区划分图，本项目所在区域属于中等湿度气候。
②土地利用类型
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]拟建项目厂址地理坐标为：东经122.663°，北纬42.333°，项目周边3km范围的土地利用类型按1个区域划分，土地类型为针叶林。模式计算的地面特征参数见表5.2-4。
表 5.2‑4     项目周边3km范围内地面特征参数
	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-360
	冬季(12,1,2月)
	0.35
	1.5
	1.3

	2
	0-360
	春季(3,4,5月)
	0.12
	0.7
	1.3

	3
	0-360
	夏季(6,7,8月)
	0.12
	0.3
	1.3

	4
	0-360
	秋季(9,10,11月)
	0.12
	0.8
	1.3


5.2.1.4预测区域最大落地浓度点和计算点
⑴预测区域最大落地浓度点设置
本次预测范围以拟建项目DA001为中心，边长为5km×5km的矩形范围。网格点间距采用等间距进行设置，具体设置方法见表5.2-5。
表 5.2‑5     网格点设置方法
	预测网格设置方法
	直角坐标网格

	预测网格点网格距
	距离源中心≤2500m
	100m


⑵计算点
选择环境空气敏感区中的环境空气保护目标为计算点，各计算点坐标及与本工程的相对位置见表5.2-6。
表5.2‑6     预测范围内各环境保护目标与项目厂址的相对位置
	序号
	名称
	X
	Y
	地面高程
	离地高H

	1
	孟家窝堡
	-1345
	-349
	271.56
	0

	2
	阿哈来村
	-2099
	589
	267.78
	0

	3
	庙沟
	-1444
	2465
	269.41
	0

	4
	南山
	-2423
	-913
	282.64
	0

	5
	邵家窝堡
	760
	1865
	256.3
	0

	6
	满汉营子
	2366
	1019
	263.12
	0

	7
	郎家窝堡
	2451
	2436
	278.89
	0

	8
	那四板营子
	1704
	-1626
	283.79
	0

	9
	四方庙子村部分居民
	2408
	-2472
	288.83
	0

	10
	胡家沟
	-232
	-1675
	293.38
	0


5.2.1.5预测叠加浓度选取
根据HJ2.2-2018的相关要求：对于位于环境空气质量达标区的项目，在进行环境空气保护目标和区域最大落地浓度点的环境影响分析时，应叠加当地大气环境质量现状监测浓度。因此本次预测基本污染物PM10环境保护目标处和区域最大落地浓度点贡献浓度与监测浓度叠加，特征污染物叠加监测浓度。
5.2.1.6预测方案和源强
⑴预测方案
根据达标区判定结果，本项目属于达标区的评价项目，因此主要进行达标区的评价，项目贡献浓度按照项目运行后排放的废气进行计算，再叠加环境质量现状浓度。根据HJ2.2-2018要求，确定本次评价预测内容和评价要求见下表。
表 5.2‑7      预测内容和评价要求
	评价对象
	污染源
	排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区
	新增污染源
	正常排放
	PM10、TSP
	[bookmark: OLE_LINK10]短期浓度
长期浓度
	区域最大落地浓度点点和环境保护目标处最大贡献浓度及占标率

	
	新增污染源
	正常排放
	PM10、TSP
	短期浓度
长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度及占标率

	
	新增污染源
	无组织排放
	TSP
	1h平均质量浓度
	厂界最大1h贡献浓度及占标率

	大气环境防护距离
	全厂源
	正常排放
	PM10、TSP
	短期浓度
	大气环境防护距离


⑵污染源排放清单
根据源强分析，本项目正常工况下项目新增源排放参数见表2.4-1~2.4-2。
5.2.2大气环境影响预测结果与分析
5.2.2.1正常工况预测结果与分析
一、项目贡献质量浓度预测结果
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Ref533330235]根据预测结果本项目短期浓度（1h平均和24h平均）及长期浓度（年平均）预测结果见表5.2-8~5.2-9。各污染物的短期和长期浓度贡献值分布图分别见图5.2-3~5.2-6。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]PM10：环境保护目标处日平均最大浓度贡献值（出现在胡家沟）为3.6168µg/m3，占标准的3.01%；区域最大落地浓度点点日平均最大浓度贡献值分别为14.3405μg/m3，占标准的11.95%。环境保护目标处PM10年平均最大贡献浓度为0.107μg/m3，占标接近于0.18%，区域最大落地浓度点年平均最大贡献浓度为2.3692μg/m3，占标准的3.95%。
TSP：环境保护目标处日平均最大浓度贡献值（出现在胡家沟）为9.9801µg/m3，占标准的3.33%；区域最大落地浓度点点日平均最大浓度贡献值分别为130.9183μg/m3，占标准的43.64%。环境保护目标处TSP年平均最大贡献浓度为0.6609μg/m3，占标接近于0.33%，区域最大落地浓度点年平均最大贡献浓度为35.8941μg/m3，占标准的17.95%。
根据计算结果，基本污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。

[bookmark: _Hlk175482608] 表 5.2-8       本项目PM10最大贡献浓度预测结果
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	平均时段
	最大贡献值(mg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(mg/m^3)
	占标率%
	达标情况

	[bookmark: _Hlk194215938]1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	日平均
	0.9950
	250817
	120.0000
	0.83
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0508
	平均值
	60.0000
	0.08
	达标

	2
	阿哈来村
	-2099，589
	266.66
	日平均
	1.1900
	250921
	120.0000
	0.99
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0298
	平均值
	60.0000
	0.05
	达标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	日平均
	0.9871
	250921
	120.0000
	0.82
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0541
	平均值
	60.0000
	0.09
	达标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	日平均
	0.4189
	251007
	120.0000
	0.35
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0273
	平均值
	60.0000
	0.05
	达标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	日平均
	0.8342
	250909
	120.0000
	0.70
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1070
	平均值
	60.0000
	0.18
	达标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	日平均
	0.3878
	250919
	120.0000
	0.32
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0235
	平均值
	60.0000
	0.04
	达标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	日平均
	0.3259
	250826
	120.0000
	0.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0239
	平均值
	60.0000
	0.04
	达标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	日平均
	0.9430
	251002
	120.0000
	0.79
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0680
	平均值
	60.0000
	0.11
	达标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	日平均
	0.6477
	250926
	120.0000
	0.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0460
	平均值
	60.0000
	0.08
	达标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	日平均
	3.6168
	251010
	120.0000
	3.01
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0981
	平均值
	60.0000
	0.16
	达标

	11
	区域最大落地浓度点 
	-100,400
	311.20
	日平均
	14.3405
	251006
	120.0000
	11.95
	达标

	
	
	100,100
	297.40
	全时段
	2.3692
	平均值
	60.0000
	3.95
	达标


	


表 5.2-9     本项目TSP最大贡献浓度预测结果
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	平均时段
	最大贡献值(mg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(mg/m^3)
	占标率%
	达标情况

	1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	日平均
	9.9381
	251213
	300
	3.31
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.4435
	平均值
	200
	0.22
	达标

	2
	阿哈来村
	-2099，589
	266.66
	日平均
	3.8127
	250921
	300
	1.27
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1941
	平均值
	200
	0.10
	达标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	日平均
	3.5058
	250921
	300
	1.17
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.2110
	平均值
	200
	0.11
	达标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	日平均
	4.7177
	251120
	300
	1.57
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.2051
	平均值
	200
	0.10
	达标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	日平均
	4.8579
	251117
	300
	1.62
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.3464
	平均值
	200
	0.17
	达标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	日平均
	4.6222
	251125
	300
	1.54
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.1157
	平均值
	200
	0.06
	达标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	日平均
	2.3540
	251211
	300
	0.78
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.0875
	平均值
	200
	0.04
	达标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	日平均
	6.0637
	250317
	300
	2.02
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.3765
	平均值
	200
	0.19
	达标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	日平均
	3.7567
	250317
	300
	1.25
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.2095
	平均值
	200
	0.10
	达标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	日平均
	9.9801
	251118
	300
	3.33
	达标

	
	
	
	
	全时段
	0.6609
	平均值
	200
	0.33
	达标

	11
	区域最大落地浓度点 
	100,100
	297.40
	日平均
	130.9183
	250101
	300
	43.64
	达标

	[bookmark: _Hlk194223722]
	
	100,100
	297.40
	全时段
	35.8941
	平均值
	200
	17.95
	达标



[image: 20e0dada-cca8-45bd-8af8-0814bdaf0c25]图5.2-3     PM10日平均最大贡献浓度分布图（单位：µg/m3）
[image: da32c193-08f5-413e-8898-900fb005ea89]
图 5.2-4    PM10 年平均最大贡献浓度分布图（单位：µg/m3）
[image: c445698f-530f-46ea-9d33-d61384a29f87]
图 5.2-5    TSP日平均最大贡献浓度分布图（单位：µg/m3）
[image: ]
图 5.2-6     TSP年平均最大贡献浓度分布图（单位：µg/m3）
根据预测结果可知，本项目各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。
二、叠加背景浓度后预测结果
拟建项目正常排放下，各污染物在考虑项目建成后排放并叠加区域环境质量现状浓度后预测结果：
（一）PM10叠加背景浓度后预测结果
叠加背景浓度后区域最大点PM10的95%保证率24h平均质量浓度为117.5098μg/m3，占标准的97.92%，符合拟建项目所在区域的标准要求；PM10的年平均质量浓度为49.8349μg/m3，占标准的83.06%，符合拟建项目所在区域的标准要求。
叠加背景浓度后环境保护目标处PM10的95%保证率24h平均质量浓度最大值（出现在邵家窝堡）为110.8349μg/m3，占标准的92.36%，符合拟建项目所在区域的标准要求；PM10的年平均质量浓度最大值（出现在邵家窝堡）为47.9606μg/m3，占标准的79.93%，符合拟建项目所在区域的标准要求。
（二）TSP叠加背景浓度后预测结果
叠加背景浓度后区域最大点TSP的日平均质量浓度为256.9183μg/m3，占标准的85.64%，符合拟建项目所在区域的标准要求。
叠加背景浓度后环境保护目标处TSP的日平均质量浓度最大值（出现在胡家沟）为135.9801μg/m3，占标准的45.33%，符合拟建项目所在区域的标准要求。
根据计算结果，项目所在区域为达标区，在考虑新增源贡献浓度，并叠加区域环境质量现状浓度，拟建项目正常排放下，PM10在环境保护目标和区域最大落地点95%保证率日平均和年平均质量浓度均符合拟建项目所在区域的环境标准要求；TSP在考虑新增源贡献浓度，并叠加区域环境质量现状浓度，环境保护目标和区域最大落地点短期平均浓度和均符合拟建项目所在区域的环境标准要求。

表 5.2-10        叠加后PM1095%保证率日平均质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	孟家窝堡
	-1472,-281
	274.17
	日平均
	0.2105
	250203
	110.4
	110.6105
	120
	92.18
	达标

	2
	阿哈来村
	-2343,584
	269.17
	日平均
	0.1391
	250804
	110.4
	110.5391
	120
	92.12
	达标

	3
	庙沟
	-1661，2637
	272.07
	日平均
	0.2267
	251118
	110.4
	110.6267
	120
	92.19
	达标

	4
	南山
	-2638,-689
	276.62
	日平均
	0.1888
	251019
	110.4
	110.5888
	120
	92.16
	达标

	5
	邵家窝堡
	636，1878
	261.61
	日平均
	0.4349
	251007
	110.4
	110.8349
	120
	92.36
	达标

	6
	满汉营子
	2366，1014
	262.59
	日平均
	0.0813
	250102
	110.4
	110.4813
	120
	92.07
	达标

	7
	他布朗营子
	2373，-2437
	288.91
	日平均
	0.0875
	250116
	110.4
	110.4875
	120
	92.07
	达标

	8
	那四板营子
	1689,-1723
	292.07
	日平均
	0.2397
	250925
	110.4
	110.6397
	120
	92.2
	达标

	9
	四方庙子村部分居民
	2265,-2493
	292.07
	日平均
	0.1624
	250119
	110.4
	110.5624
	120
	92.14
	达标

	10
	胡家沟
	-348,-1765
	297.65
	日平均
	0.3188
	250206
	110.4
	110.7188
	120
	92.27
	达标

	11
	区域最大落地浓度点
	0,100
	298.80
	日平均
	7.1099
	250624
	110.4
	117.5098
	120
	97.92
	达标













表 5.2-11      叠加后PM10年平均质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	孟家窝堡
	-1472,-281
	274.17
	年平均
	0.0459
	平均值
	47.86
	47.9059
	60
	79.84
	达标

	2
	阿哈来村
	-2343,584
	269.17
	年平均
	0.0274
	平均值
	47.86
	47.8874
	60
	79.81
	达标

	3
	庙沟
	-1661，2637
	272.07
	年平均
	0.0503
	平均值
	47.86
	47.9103
	60
	79.85
	达标

	4
	南山
	-2638,-689
	276.62
	年平均
	0.0251
	平均值
	47.86
	47.8851
	60
	79.81
	达标

	5
	邵家窝堡
	636，1878
	261.61
	年平均
	0.1006
	平均值
	47.86
	47.9606
	60
	79.93
	达标

	6
	满汉营子
	2366，1014
	262.59
	年平均
	0.0219
	平均值
	47.86
	47.8819
	60
	79.8
	达标

	7
	他布朗营子
	2373，-2437
	288.91
	年平均
	0.0224
	平均值
	47.86
	47.8824
	60
	79.8
	达标

	8
	那四板营子
	1689,-1723
	292.07
	年平均
	0.0633
	平均值
	47.86
	47.9233
	60
	79.87
	达标

	9
	四方庙子村部分居民
	2265,-2493
	292.07
	年平均
	0.0431
	平均值
	47.86
	47.9031
	60
	79.84
	达标

	10
	胡家沟
	-348,-1765
	297.65
	年平均
	0.091
	平均值
	47.86
	47.951
	60
	79.92
	达标

	11
	区域最大落地浓度点
	100,100
	297.4
	年平均
	1.9749
	平均值
	47.86
	49.8349
	60
	83.06
	达标










表 5.2-12      叠加后TSP日平均质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	[bookmark: _Hlk194217124]1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	日平均
	9.9381
	251213
	126
	135.938
	300
	45.31
	达标

	2
	阿哈来村
	-2099,589
	266.66
	日平均
	3.8127
	250921
	126
	129.8127
	300
	43.27
	达标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	日平均
	3.5058
	250921
	126
	129.5058
	300
	43.17
	达标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	日平均
	4.7177
	251120
	126
	130.7177
	300
	43.57
	达标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	日平均
	4.8579
	251117
	126
	130.8579
	300
	43.62
	达标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	日平均
	4.6222
	251125
	126
	130.6222
	300
	43.54
	达标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	日平均
	2.354
	251211
	126
	128.354
	300
	42.78
	达标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	日平均
	6.0637
	250317
	126
	132.0637
	300
	44.02
	达标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	日平均
	3.7567
	250317
	126
	129.7567
	300
	43.25
	达标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	日平均
	9.9801
	251118
	126
	135.9801
	300
	45.33
	达标

	11
	区域最大落地浓度点
	100,100
	297.40
	日平均
	130.9183
	250101
	126
	256.9183
	300
	85.64
	达标




[image: 064bad19-6145-45f3-8f55-8a05691c4955]图5.2-7     叠加后PM1095%保证率日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）

[image: 475207f3-a331-4c3b-adea-a1be23c669b5]
图 5.2-8    叠加后PM10年平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
[image: 475207f3-a331-4c3b-adea-a1be23c669b5]
图 5.2-9   叠加后TSP日平均质量浓度分布图（单位：µg/m3）
5.2.2.2非正常排放预测结果与分析
[bookmark: OLE_LINK26]本项目非正常排放参数见表5.2-13，评价范围内小时平均最大浓度值及保护目标小时平均最大浓度值见表5.2-14~5.2-18。
根据计算结果可知，当DA001、DA002、DA003、DA004出现非正常排放时，在网格点处和环境敏感目标处污染物的最大1h平均质量浓度均出现超标情况。因此，本项目非正常排放时，应做好环保设施的维护运行。
表5.2-13   项目非正常排放点源污染物排放情况一览表
	序号
	污染源名称
	排气筒基底坐标/m（X，Y）
	排气筒
高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气
温度/℃
	年排放时数/h
	排放工况
	烟气量m3/h(标准状态)
	烟气
流速m/s
	污染物排放速率kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10

	1
	DA001
	0,0
	20
	1.2
	20
	0.5
	非正常
	70000
	17.20
	121.59

	2
	DA002
	-33,3
	20
	1.2
	20
	0.5
	非正常
	70000
	17.20
	125.53

	3
	DA003
	-48,3
	20
	1.4
	20
	0.5
	非正常
	100000
	18.05
	159.97

	4
	DA004
	260,244
	20
	1.0
	20
	0.5
	非正常
	40000
	14.15
	58.26




表5.2-14        本项目DA001非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否
超标

	1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	1小时
	1504.7830
	25090303
	360.0000
	418.00
	超标

	2
	阿哈来村
	-2099,589
	266.66
	1小时
	989.6544
	25092122
	360.0000
	274.90
	超标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	1小时
	796.3369
	25092101
	360.0000
	221.20
	超标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	1小时
	618.3918
	25100719
	360.0000
	171.78
	超标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	1小时
	809.0601
	25092824
	360.0000
	224.74
	超标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	1小时
	489.8777
	25081022
	360.0000
	136.08
	超标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	1小时
	351.2534
	25082804
	360.0000
	97.57
	达标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	1小时
	947.7300
	25101221
	360.0000
	263.26
	超标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	1小时
	541.2202
	25101221
	360.0000
	150.34
	超标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	1小时
	1408.3510
	25101006
	360.0000
	391.21
	超标

	[bookmark: _Hlk194217259]11
	区域最大落地浓度
	-100,400
	311.20
	1小时
	9888.0430
	25082324
	360.0000
	2746.68
	超标



表5.2-15    本项目DA002非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否
超标

	1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	1小时
	1534.9890
	25090303
	360.0000
	426.39
	超标

	2
	阿哈来村
	-2099,589
	266.66
	1小时
	1034.9430
	25092122
	360.0000
	287.48
	超标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	1小时
	797.7908
	25092101
	360.0000
	221.61
	超标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	1小时
	637.2310
	25100719
	360.0000
	177.01
	超标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	1小时
	832.2225
	25092824
	360.0000
	231.17
	超标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	1小时
	471.8976
	25081022
	360.0000
	131.08
	超标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	1小时
	375.7056
	25082804
	360.0000
	104.36
	超标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	1小时
	994.2020
	25101221
	360.0000
	276.17
	超标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	1小时
	578.5330
	25101221
	360.0000
	160.70
	超标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	1小时
	1364.4430
	25100807
	360.0000
	379.01
	超标

	11
	区域最大落地浓度点
	-100,400
	311.20
	1小时
	8336.9990
	25082324
	360.0000
	2315.83
	超标




表5.2-16      本项目DA003非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	1小时
	1942.5200
	25081704
	360.0000
	539.59
	超标

	2
	阿哈来村
	-2099,589
	266.66
	1小时
	1321.3030
	25092122
	360.0000
	367.03
	超标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	1小时
	902.0608
	25092101
	360.0000
	250.57
	超标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	1小时
	689.7007
	25100719
	360.0000
	191.58
	超标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	1小时
	1056.1800
	25092824
	360.0000
	293.38
	超标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	1小时
	511.3312
	25081022
	360.0000
	142.04
	超标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	1小时
	377.3545
	25082804
	360.0000
	104.82
	超标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	1小时
	1258.5740
	25101221
	360.0000
	349.60
	超标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	1小时
	686.5350
	25101221
	360.0000
	190.70
	超标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	1小时
	1669.4940
	25100807
	360.0000
	463.75
	超标

	11
	区域最大落地浓度点
	-100,400
	311.20
	1小时
	10719.4900
	25082324
	360.0000
	2977.64
	超标



表5.2-17     本项目DA004非正常排放PM10贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	1
	孟家窝堡
	-1345,-349
	272.58
	1小时
	436.3316
	25100719
	360.0000
	539.59
	超标

	2
	阿哈来村
	-2099,589
	266.66
	1小时
	520.2101
	25092121
	360.0000
	367.03
	超标

	3
	庙沟
	-1444，2465
	269.82
	1小时
	422.3643
	25092123
	360.0000
	250.57
	超标

	4
	南山
	-2423,-913
	284.09
	1小时
	304.4869
	25091103
	360.0000
	191.58
	超标

	5
	邵家窝堡
	760，1865
	257.54
	1小时
	581.9025
	25100801
	360.0000
	293.38
	超标

	6
	满汉营子
	2366，1019
	262.39
	1小时
	235.4495
	25092420
	360.0000
	142.04
	超标

	7
	郎家窝堡
	2451，2436
	278.19
	1小时
	202.3428
	25082804
	360.0000
	104.82
	超标

	8
	那四板营子
	1704,-1626
	282.04
	1小时
	242.0633
	25092602
	360.0000
	349.60
	超标

	9
	四方庙子村
	2408,-2472
	289.69
	1小时
	342.5081
	25081103
	360.0000
	190.70
	超标

	10
	胡家沟
	-232,-1675
	293.25
	1小时
	825.5238
	25100923
	360.0000
	463.75
	超标

	11
	区域最大落地浓度点
	0,400
	309.10
	1小时
	40774.0000
	25100620
	360.0000
	2977.64
	超标



5.2.3项目厂界浓度预测结果
本项目投入运行后，无组织排放的污染物TSP在南、西、北、东厂界点的最大落地浓度分别为954.1793µg/m3、502.9547µg/m3、481.3535µg/m3、736.762µg/m3，分别占标准的95.42%、50.30%、48.14%、73.68%，满足标准要求。具体结果见表5.2-18。
表5.2-18    厂界浓度预测结果表
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	浓度类型
	厂界浓度(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	TSP
	南
	12,-35
	294.19
	1小时
	954.1793
	25021409
	1000
	95.42 
	达标

	
	西
	153,249
	295.31
	1小时
	502.9547
	25021703
	1000
	50.30 
	达标

	
	北
	193,330
	293.66
	1小时
	481.3535
	25121201
	1000
	48.14 
	达标

	
	东
	55,-16
	294.95
	1小时
	736.762
	25121415
	1000
	73.68 
	达标


5.2.4大气环境防护距离	
考虑厂内所有源，采用50m网格，预测各污染物短期最大贡献浓度，结果见表5.2-19至表5.2-20，由预测结果可见，厂界外污染物短期最大贡献浓度均可满足标准要求，因此无需设置大气环境防护距离。
表5.2-19   全厂源PM10最大贡献浓度预测结果
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	平均时段
	最大贡献值(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	0,150
	300.20
	日平均
	14.4082
	250820
	120
	12.01
	达标



表5.2-20    全厂源TSP最大贡献浓度预测结果
	序号
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	地面高程(m)
	平均时段
	最大贡献值(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标情况

	1
	区域最大落地浓度点
	50,-100
	292.30
	日平均
	138.3881
	251012
	300
	46.13
	达标


5.2.5大气环境影响评价结论
（1）预测结论
本项目建成后：
基本污染物和特征污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]项目所在区域为达标区，拟建项目正常排放下，污染物PM10在考虑新增源贡献浓度，并叠加区域环境质量现状浓度后，环境保护目标和区域最大落地浓度点点处95%保证率日平均浓度和年平均质量浓度均符合拟建项目所在区域的环境标准要求。TSP在考虑新增源贡献浓度，并叠加区域环境质量监测浓度后，日平均质量浓度均符合拟建项目所在区域的环境标准要求。
根据计算结果可知，当DA001、DA002、DA003和DA004出现非正常排放时，在网格点处和环境敏感点处污染物的最大1h平均质量浓度均出现超标情况。因此，本项目非正常排放时，应做好环保设施的维护运行。
本项目投入运行后，无组织排放的污染物TSP在南、西、北、东厂界点的最大落地浓度均满足标准要求。
根据预测结果可见，厂界外污染物短期最大贡献浓度均可满足标准要求，因此无需设置大气环境防护距离。
本项目建成后，大气环境影响可接受。
（2）污染物排放核算
根据工程分析，项目有组织排放量核算见表5.2-21，无组织核算见表5.2-22，大气污染物年排放量核算见表5.2-23；非正常排放量核算见表5.2-24。
[bookmark: _Hlk183784860]表5.2-21  有组织排放量核算表
	排气筒编号
	污染物
	核算排放浓度限值/（mg/m3）
	核算排放速率限值/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	DA001
	颗粒物
	10
	0.49
	3.5

	DA002
	颗粒物
	10
	0.50
	3.62

	DA003
	颗粒物
	10
	0.64
	4.61

	DA004
	颗粒物
	10
	0.23
	1.68

	一般排放口合计
	颗粒物
	13.41







表5.2-22   无组织排放量核算表
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
（mg/m3）
	

	抛砂车间
	原料产品装卸
	颗粒物
	封闭车间；封闭皮带；场地硬化；洒水抑尘
	GB28661-2012
	1.0
	14.61

	机制砂库房
	产品装卸
	颗粒物
	
	GB28661-2012
	1.0
	2.03

	破碎车间
	原料产品装卸
	颗粒物
	
	GB28661-2012
	1.0
	1.94

	铁精矿成品仓
	产品装卸
	颗粒物
	仓顶除尘
	GB28661-2012
	1.0
	0.003

	碎石成品仓
	产品装卸
	颗粒物
	仓顶除尘
	GB28661-2012
	1.0
	0.01

	道路运输
	运输
	颗粒物
	道路硬化，洒水抑尘
	GB28661-2012
	1.0
	10.08

	无组织排放合计
	28.673


表5.2-23   大气污染物年排放量核算
	序号
	污染物
	核算年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	42.083


表5.2-24   项目非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	排放量（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频率

	排气筒
	污染物名称
	
	
	
	

	DA001
	颗粒物
	除尘器故障
	121.59
	0.5h
	1次/a

	DA002
	颗粒物
	除尘器故障
	125.53
	0.5h
	1次/a

	DA003
	颗粒物
	除尘器故障
	159.97
	0.5h
	1次/a

	DA004
	颗粒物
	除尘器故障
	58.26
	0.5h
	1次/a


[bookmark: _Toc239274278]5.3地表水环境影响分析
本工程废水来源为生产废水和生活污水。
（1）生产废水
脱水机产生的废水进入本项目循环水池，回用于选矿；泥浆及地面清洗废水排入浓缩罐及板框压滤机，处理后产生的废水排入循环水池，回用于选矿，不外排。
本项目生产工艺为磨矿-磁选-重选，不添加任何药剂，选矿废水中主要污染物为SS，经简单沉淀处理后上清液悬浮物的含量可以控制在50mg/L以下。根据《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T 33815-2017）中6.2.3.1单一磁选工艺选矿水水质通常主要污染物为悬浮物，通过对悬浮物的分级沉淀去除即可满足回用要求，并根据矿山企业生产经验，废水经沉淀处理后可满足回用要求，废水处理及回用方案可行。本项目工艺较为简单水污染物以SS为主，根据水平衡分析，可实现废水的零排放。
（2）生活污水
本项目产生的生活污水排入化粪池，定期清掏。
综上，本项目无生产废水外排，生活污水排入化粪池，定期清掏，不会对周边地表水产生影响。
[bookmark: _Toc239274279][bookmark: _Toc17475979]5.4声环境影响评价
5.4.1噪声源强统计
[bookmark: _Hlk175230029]1#厂区噪声源主要有振动筛、磁选机、抛砂分离机、洗砂机、球磨机、脱水机、风机、泵类等，2#厂区噪声源主要为破碎机、磁选机、振动筛、风机等，噪声源具体情况见表3.3-5至表3.3-8。
5.4.2噪声预测模式
影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，主要包括传播发散、气温、平均湿度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。
根据项目采取的治理措施及降噪效果，《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定的计算和预测公式预测项目对厂界的影响。
①室外声源在预测点的声压级
Loct®= Loct(r0)-20lg(r/r0)-△Loct
式中：Loct®、Loct(r0) — 距声源r、r0处的声压级，dB；
      r、r0 — 预测点到声源的距离，m；
Loct — 各种衰减量，dB。
如果已知声源的倍频带声功率级 Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则
Loct®= Lwoct -20lgr0-8
[bookmark: _Toc151879054][bookmark: _Toc252399045][bookmark: _Toc151284878][bookmark: _Toc167585344][bookmark: _Toc253726837][bookmark: _Toc209926103][bookmark: _Toc150741591][bookmark: _Toc212797942][bookmark: _Toc252446912][bookmark: _Toc166557713][bookmark: _Toc213486786][bookmark: _Toc251848110][bookmark: _Toc150433198][bookmark: _Toc252732929][bookmark: _Toc150488208][bookmark: _Toc151170320][bookmark: _Toc253667978][bookmark: _Toc167703739][bookmark: _Toc252138165][bookmark: _Toc151285423][bookmark: _Toc290042799][bookmark: _Toc168883581][bookmark: _Toc252450895][bookmark: _Toc167690972][bookmark: _Toc155600490][bookmark: _Toc251874928][bookmark: _Toc150834786][bookmark: _Toc155318296][bookmark: _Toc173116623][bookmark: _Toc167621035][bookmark: _Toc291061100][bookmark: _Toc192304620][bookmark: _Toc209835016][bookmark: _Toc155851914][bookmark: _Toc291061013][bookmark: _Toc168885901]②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级
Loct，1=Lwoct+10 lg（[image: ]+ [image: ]）
式中：Loct，1 — 某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；
[bookmark: _Toc291061101][bookmark: _Toc151285424][bookmark: _Toc167703740][bookmark: _Toc252399046][bookmark: _Toc192304621][bookmark: _Toc151879055][bookmark: _Toc150433199][bookmark: _Toc168885902][bookmark: _Toc150488209][bookmark: _Toc251874929][bookmark: _Toc291061014][bookmark: _Toc173116624][bookmark: _Toc151284879][bookmark: _Toc213486787][bookmark: _Toc209926104][bookmark: _Toc209835017][bookmark: _Toc155851915][bookmark: _Toc155318297][bookmark: _Toc167690973][bookmark: _Toc167621036][bookmark: _Toc253667979][bookmark: _Toc150834787][bookmark: _Toc151170321][bookmark: _Toc252138166][bookmark: _Toc252446913][bookmark: _Toc290042800][bookmark: _Toc252450896][bookmark: _Toc212797943][bookmark: _Toc252732930][bookmark: _Toc150741592][bookmark: _Toc251848111][bookmark: _Toc166557714][bookmark: _Toc155600491][bookmark: _Toc167585345][bookmark: _Toc168883582][bookmark: _Toc253726838]          Lwoct — 为某声源的声功率级，dB；
          r1 — 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
          R — 房间常数，R=[image: ]；
          S — 室内总表面积，m2；
          [image: ] — 平均吸声系数， [image: ]=[image: ]；
          Q — 方向性因子。
③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级
[bookmark: _Toc150433200][bookmark: _Toc151879056][bookmark: _Toc173116625][bookmark: _Toc252138167][bookmark: _Toc167690974][bookmark: _Toc213486788][bookmark: _Toc151284880][bookmark: _Toc253667980][bookmark: _Toc209835018][bookmark: _Toc167621037][bookmark: _Toc253726839][bookmark: _Toc252450897][bookmark: _Toc168885903][bookmark: _Toc192304622][bookmark: _Toc251848112][bookmark: _Toc251874930][bookmark: _Toc290042801][bookmark: _Toc167703741][bookmark: _Toc150834788][bookmark: _Toc252732931][bookmark: _Toc151170322][bookmark: _Toc151285425][bookmark: _Toc291061102][bookmark: _Toc168883583][bookmark: _Toc212797944][bookmark: _Toc209926105][bookmark: _Toc155600492][bookmark: _Toc155851916][bookmark: _Toc155318298][bookmark: _Toc167585346][bookmark: _Toc166557715][bookmark: _Toc291061015][bookmark: _Toc150488210][bookmark: _Toc252446914][bookmark: _Toc150741593][bookmark: _Toc252399047]Loct，1（T）=10 lg（ [image: ] ）
④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级
[bookmark: _Toc252450898][bookmark: _Toc253667981][bookmark: _Toc251874931][bookmark: _Toc168883584][bookmark: _Toc252138168][bookmark: _Toc252732932][bookmark: _Toc168885904][bookmark: _Toc167703742][bookmark: _Toc192304623][bookmark: _Toc290042802][bookmark: _Toc151284881][bookmark: _Toc253726840][bookmark: _Toc151170323][bookmark: _Toc155318299][bookmark: _Toc212797945][bookmark: _Toc151285426][bookmark: _Toc150834789][bookmark: _Toc251848113][bookmark: _Toc167621038][bookmark: _Toc209835019][bookmark: _Toc252446915][bookmark: _Toc151879057][bookmark: _Toc291061016][bookmark: _Toc150433201][bookmark: _Toc155600493][bookmark: _Toc150741594][bookmark: _Toc150488211][bookmark: _Toc173116626][bookmark: _Toc252399048][bookmark: _Toc209926106][bookmark: _Toc167690975][bookmark: _Toc213486789][bookmark: _Toc166557716][bookmark: _Toc167585347][bookmark: _Toc155851917][bookmark: _Toc291061103]Loct，2（T）= Loct，1（T）-（TLoct+6）
式中：TLoct — 墙体（等围护结构）的隔声量，dB。
[bookmark: _Toc151285427][bookmark: _Toc150834790][bookmark: _Toc252732933][bookmark: _Toc192304624][bookmark: _Toc168885905][bookmark: _Toc167703743][bookmark: _Toc253726841][bookmark: _Toc290042803][bookmark: _Toc155318300][bookmark: _Toc151879058][bookmark: _Toc252399049][bookmark: _Toc291061104][bookmark: _Toc150488212][bookmark: _Toc212797946][bookmark: _Toc167621039][bookmark: _Toc252446916][bookmark: _Toc291061017][bookmark: _Toc151170324][bookmark: _Toc251848114][bookmark: _Toc209835020][bookmark: _Toc167690976][bookmark: _Toc155600494][bookmark: _Toc209926107][bookmark: _Toc166557717][bookmark: _Toc150741595][bookmark: _Toc155851918][bookmark: _Toc213486790][bookmark: _Toc150433202][bookmark: _Toc151284882][bookmark: _Toc167585348][bookmark: _Toc252450899][bookmark: _Toc253667982][bookmark: _Toc251874932][bookmark: _Toc252138169][bookmark: _Toc173116627][bookmark: _Toc168883585]⑤等效室外声级
将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。
[bookmark: _Toc155600495][bookmark: _Toc291061018][bookmark: _Toc212797947][bookmark: _Toc150834791][bookmark: _Toc192304625][bookmark: _Toc167690977][bookmark: _Toc209835021][bookmark: _Toc290042804][bookmark: _Toc167585349][bookmark: _Toc151284883][bookmark: _Toc168885906][bookmark: _Toc166557718][bookmark: _Toc150433203][bookmark: _Toc209926108][bookmark: _Toc167621040][bookmark: _Toc155318301][bookmark: _Toc253667983][bookmark: _Toc151285428][bookmark: _Toc251848115][bookmark: _Toc155851919][bookmark: _Toc252399050][bookmark: _Toc252138170][bookmark: _Toc151879059][bookmark: _Toc167703744][bookmark: _Toc253726842][bookmark: _Toc151170325][bookmark: _Toc252446917][bookmark: _Toc213486791][bookmark: _Toc291061105][bookmark: _Toc173116628][bookmark: _Toc168883586][bookmark: _Toc251874933][bookmark: _Toc252732934][bookmark: _Toc150741596][bookmark: _Toc252450900][bookmark: _Toc150488213]Lwoct= Loct，2（T）+10 lg（S）
式中：S—透声面积，m2。
[bookmark: _Toc167703745][bookmark: _Toc168883587][bookmark: _Toc290042805][bookmark: _Toc209835022][bookmark: _Toc166557719][bookmark: _Toc151284884][bookmark: _Toc151879060][bookmark: _Toc150433204][bookmark: _Toc291061106][bookmark: _Toc253726843][bookmark: _Toc251848116][bookmark: _Toc151285429][bookmark: _Toc150488214][bookmark: _Toc155600496][bookmark: _Toc167621041][bookmark: _Toc150834792][bookmark: _Toc155851920][bookmark: _Toc167690978][bookmark: _Toc155318302][bookmark: _Toc192304626][bookmark: _Toc252732935][bookmark: _Toc252399051][bookmark: _Toc151170326][bookmark: _Toc213486792][bookmark: _Toc212797948][bookmark: _Toc168885907][bookmark: _Toc173116629][bookmark: _Toc252450901][bookmark: _Toc252138171][bookmark: _Toc253667984][bookmark: _Toc209926109][bookmark: _Toc167585350][bookmark: _Toc252446918][bookmark: _Toc150741597][bookmark: _Toc251874934][bookmark: _Toc291061019]⑥等效室外声源在预测点产生的声级
Loct（r）= Lwoct –20 lg（r）-△Loc
式中：Loct（r）— 等效室外声源在预测点产生的声级，dB；
          r — 预测点距声源的距离，m；
Loc — 各种因数引起的衰减量，dB。
[bookmark: _Toc167703746][bookmark: _Toc155851921][bookmark: _Toc290042806][bookmark: _Toc291061107][bookmark: _Toc212797949][bookmark: _Toc192304627][bookmark: _Toc167621042][bookmark: _Toc155600497][bookmark: _Toc150433205][bookmark: _Toc168885908][bookmark: _Toc151879061][bookmark: _Toc213486793][bookmark: _Toc151285430][bookmark: _Toc252446919][bookmark: _Toc253667985][bookmark: _Toc167585351][bookmark: _Toc150488215][bookmark: _Toc209835023][bookmark: _Toc252399052][bookmark: _Toc251848117][bookmark: _Toc167690979][bookmark: _Toc150834793][bookmark: _Toc168883588][bookmark: _Toc251874935][bookmark: _Toc252732936][bookmark: _Toc253726844][bookmark: _Toc252450902][bookmark: _Toc151170327][bookmark: _Toc151284885][bookmark: _Toc150741598][bookmark: _Toc209926110][bookmark: _Toc166557720][bookmark: _Toc252138172][bookmark: _Toc291061020][bookmark: _Toc173116630][bookmark: _Toc155318303]⑦各等效声源在预测点处产生的总等效声压级
Leq(T)=10 lg([image: ]) [[image: ]+[image: ][image: ]]
     式中：T — 计算等效声级的时间，h；
           N — 室外声源数，个；
           M — 等效室外声源数，个。
[bookmark: _Toc107719655]5.4.3噪声预测结果与评价
本项目1#厂、2#厂区各噪声源对厂界四周的噪声贡献值见表5.4-2，噪声等声级线图见图5.4-1。
表5.4-2  噪声预测结果dB（A）
	厂区
	测点编号
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	1#
	东厂界
	37.3
	55
	45
	达标

	
	南厂界
	38.4
	55
	45
	达标

	
	西厂界
	35.1
	55
	45
	达标

	
	北厂界
	16.2
	55
	45
	达标

	2#
	东厂界
	37.1
	55
	45
	达标

	
	南厂界
	35.0
	55
	45
	达标

	
	西厂界
	25.7
	55
	45
	达标

	
	北厂界
	20.4
	55
	45
	达标


[bookmark: _Toc17475980]噪声预测表明，1#厂区及2#厂区厂界四侧昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准限值。项目建设场地距最近的村庄均在200m以上，本项目运行后，不会对周边村庄声环境造成影响。
[image: ]
图5.4-1        噪声等声级线图
[bookmark: _Toc239274280]5.5土壤环境影响评价
5.5.1区域土壤现状调查
土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目位于辽西低山丘陵区
本区包括朝阳市、葫芦岛市的全部和阜新市、锦州市的西部。南部以松岭山脉为界，是棕壤与褐土的过渡地带，相互间呈镶嵌分布，甚至犬牙交错，全区土壤组合有3种类型。
（一）、努鲁儿虎山和松岭山地西麓低山丘陵区
由于本区成土母质主要为富钙的石灰岩、钙质砂页岩和黄土母质，所以土壤呈以褐土为主的枝状分布。除较高山地上部有棕壤或棕壤性土分布外，一般的低山丘陵上部分布着褐土性土；下部为褐土、石灰性褐土；缓坡坡脚分布着潮褐土；河谷平原分布着潮土。
（二）、医巫闾山和松岭山地东麓低山丘陵区
由于本区成土母质多为酸性结晶岩类和基性结晶岩类风化物及其黄土状母质，所以土壤呈以棕壤为主的枝头分布。
低山丘陵上部分布着棕壤性土和粗骨土，下部分布着棕壤，坡脚平地分布窄条状潮棕壤，河流两岸河漫滩和河成阶地上分布着潮土。
（三）、阜新、北票等山间盆地区
本区地貌类型为盆地，地形由四周向中心倾斜，所以由于成土条件、地形的变化，土壤类型也相应发生变化，土壤组合呈盆形分布。
由盆地中心而外依次出现沼泽土、潮土、潮褐土、褐土或石灰性褐土。
项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。
褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于20%，土层厚度10～30cm，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。
褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。
潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f7d9960a09ddf61495c9502d2ecae5.png]本项目

图5.5-1  土壤类型图
5.5.2土壤理化性质现状调查
对监测土壤理化特性调查，调查结果见表5.5-1。
表5.5-1  土壤理化特性调查表
	位置
	2#厂区内

	层次
	表层

	现场记录
	颜色
	灰色

	
	结构
	团粒

	
	质地
	粗粉砂

	
	沙砾含量
	40

	
	其他异物
	无

	实验室测定
	pH值
	8.64

	
	阳离子交换量
	11.4

	
	氧化还原电位mv
	345

	
	饱和导水率/(cm/s)
	1.25

	
	土壤容重/(kg/m3)
	1.22

	
	孔隙度%
	21.0


5.5.3土壤环境影响分析
5.5.3.1土壤类型现状调查及质量现状调查
本项目土壤调查及评价区域为厂区全部占地范围和厂区周边外扩50m范围。土地利用类型现状主要为采矿用地，调整后为工业用地。
厂区及厂区外各监测点位的各项监测指标，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。
5.5.3.2土壤环境污染源识别
本项目属于污染影响型，影响区域主要在生产区域。废气主要在选矿过程中，通过洒水逸尘及集气罩收集等方式，可以达到厂界达标，产生颗粒物中含有微量重金属物质通过大气沉降，可能对周边土壤环境造成影响；项目可能产生的垂直入渗影响为浓缩罐非正常状况下入渗，其中主要污染物是COD、石油类、重金属等物质，泄漏情况产生垂直入渗影响，由于COD等在土壤环境中较容易被微生物吸收分解，对土壤产生影响较大的主要为石油类及重金属；生产厂房地面做硬化，生产在封闭厂房中进行，产生地面漫流较少，可以忽略不计。具体见建设项目土壤环境影响类型与影响途径表。
表5.5-3  土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	
	
	
	

	运营期
	√
	
	√
	

	服务期满后
	
	
	
	


土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染物大气沉降及泄漏废水的垂直入渗而进入土壤环境。
[bookmark: _Toc17475981]通过大气预测结果，废气可达标排放，厂区外污染物质直接沉降至土壤环境中较小，沉降至土壤中的污染物部分会被微生物分解消耗，残留在土壤环境中的污染物质会随着时间的推移逐渐减少。
[bookmark: _Hlk166314737]根据包气带调查，产生的污染物质达到潜水含水层量较小，综合地下水影响预测评价，在非正常状况下对土壤环境有一定影响，但下渗至地下水含水层后被地下水稀释对周边环境影响较小，且污染物在土壤中会受到微生物的分解，在污染影响一段时间后对周边土壤环境影响较小。
本项目各个生产工序水池均做防渗处理，因此对土壤影响较小。
5.3.5.3土壤环境保护措施与对策
（1）企业应按照相关环评文件的要求，严格落实废水环保处置设施、确保污染物稳定达标排放，尾矿得到妥善处置；
（2）加强设备的巡检及维护工作，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象；
（3）加强厂区环保监管工作，定期对环保设施、措施进行巡查，以便一旦发生异常迹象，应及时采取措施，消除或减轻废水对厂区及周边土壤的影响、粉尘迁移飘散对周边土壤的影响。
（4）定期对场地进行土壤监测，以掌握土壤受污染状况，以便第一时间采取采取措施消除、组织污染扩散。采样监测过程应按最新相关文件要求进行采样分析，同时做好建设过程中的环保监管工作。
（5）若后期土壤作为其他用途时，应进行全面监测，并根据检测结果采取相应的管控措施。
5.3.5.4跟踪监测
根据项目特点及评价等级确定，本次对厂区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：
（1）监测点位设置
监测点位应布设在重点影响区，即在项目浓缩罐附近设置1个监测点位。
（2）监测指标
监测因子选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本因子及本项目特征污染因子，同时监测pH值、石油烃及钒。
（3）监测要求
本项目为三级评价，每5年内开展1次。跟踪监测应取得监测数据向社会公开，接受公众监督。
[bookmark: _Toc239274281]5.6固体废物环境影响评价
5.6.1固体废物来源、产生量及综合利用途径
本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。其中，一般固体废物包括：各除尘系统收集的除尘灰、落地灰、泥饼，危险废物包括：废矿物油。
⑴一般工业固体废物
①除尘灰及落地灰
袋式除尘系统收集的除尘灰，年产生量约3337.11t/a。本项目落地灰主要为车间拦截粉尘，落地灰的产生量为353.65t/a。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]除尘灰和落地灰主要为废石、尾矿破碎筛分、粗磁选、抛砂分离产生的粉尘，主要成分与原料废石、尾矿基本一致，仍属于一般固体废物。项目投产后对除尘灰和落地灰进行浸出试验，属于Ⅰ类一般工业固体废物与泥饼一同回填采坑；属于II类一般工业固体废物，根据《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）开展环境风险评估后回填采坑。
②废布袋
布袋除尘器定期更换布袋，废布袋产生量约1.0t/a， 全部外售后进行再利用。
③泥饼
[bookmark: OLE_LINK7]本项目泥饼及沉渣产生量为931697 t/a。本项目委托沈阳市中正环境检测技术有限公司对泥饼浸出液进行采样监测，泥饼浸出试验结果表明，浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度以及第二类污染物一级标准限值要求，且pH在6~9之间。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，本项目泥饼为第Ⅰ类一般工业固体废物。 
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类工业固体废物充填及回填利用污染控制要求：尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。因此，本项目运营期泥饼可全部综合利用回填至矿区周边现有露天采坑。
[bookmark: OLE_LINK2]一般固废产生量及处置措施见表5.6-1。
表5.6-1     一般固体废物产生量及处置措施一览表
	序号
	固废名称
	生产单元
	产生量，t/a
	代码
	处置方式

	[bookmark: _Hlk312606400]1
	除尘灰
	各工序除尘系统
	3337.1
	900-099-S59
	回填采坑

	2
	落地灰
	无组织粉尘
	353.65
	900-099-S59
	

	3
	废布袋
	布袋除尘器
	1.0
	900-009-S59
	外售物资公司

	4
	泥饼沉淀渣
	压滤、循环水池
	931697
	900-099-S07
	回填采坑


⑵危险废物
本项目生产设备维护过程中将产生的废矿物油1.0t/a、废油桶0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废矿物油及废油桶危废类别均为HW08，废矿物油废物代码是900-214-08，废油桶废物代码是900-249-08。本项目产生的废矿物及废油桶在危废贮存点暂存，定期委托有资质单位回收处置。
一般固废产生量及处置措施见表5.6-2。
表5.6-2      危险废物情况一览表
	序号
	危废名称
	危废类别
	危险废物
代码
	产生量
	产生工序及装置
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废矿物油
	HW08
	900-214-08
	1.0t/a
	设备润滑、冷却
	烷烃、芳烃
	每月
	T、I
	暂存危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。

	2
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.2t/a
	矿物油包装
	烷烃、芳烃
	每月
	T、I
	


⑶生活垃圾
本项生活垃圾产生量为9.9t/a，存放于办公区垃圾箱内，定期运至环卫部门指定地点，不随意排放。
5.6.2固体废物环境影响分析
（1）一般固废影响分析
[bookmark: _Hlk193107411]通过以上分析，本项目一般固体废物有除尘灰、落地灰、泥饼和沉淀渣、废布袋等。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]除尘灰和落地灰主要为废石、尾矿破碎筛分、粗磁选、抛砂分离产生的粉尘，主要成分与原料废石、尾矿基本一致，仍属于一般固体废物。项目投产后公司委托第三方检测单位对除尘灰和落地灰进行浸出试验，鉴定结果属于Ⅰ类一般工业固体废物与泥饼直接由辽宁鑫岳矿业负责回填采坑并进行生态恢复；属于II类一般工业固体废物，由辽宁鑫岳矿业根据《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）开展环境风险评估后按照相关规定回填采坑并进行生态恢复。
废布袋主要成分为纤维滤料，可外售后物资回收公司进行再利用。
本项目泥饼和沉淀渣进行了浸出试验，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，本项目泥饼为第Ⅰ类一般工业固体废物。 同时，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类工业固体废物充填及回填利用污染控制要求：尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。因此，本项目运营期泥饼可全部综合利用回填至现有露天采坑。根据当地政府要求，该回填工作由辽宁鑫岳矿业有限公司负责进行。企业已经与辽宁鑫岳矿业有限公司依法签订书面合同，在合同中约定运输要求、污染防治要求等内容。
若因特殊原因导致除尘灰、泥饼和沉淀渣不能及时运输并回填采坑，应立即停产，不得在厂内堆存上述固体废物。
        综上，本项目一般固废暂存间参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，并做好防渗工作。废布袋收集后外售给物资回收公司回收再利用；泥饼和沉淀渣、除尘灰、落地灰不在厂区储存，直接由鑫岳公司回填现有露天采坑，去向合理可行。因此，本项目一般固废对环境影响较小。
（2）危险废物影响分析
[bookmark: OLE_LINK38]危险废物主要为设备维护产生的废矿物油及废油桶，暂存于厂内危废暂存点，定期由有资质单位处置。危废贮存点设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设；危险废物信息严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）记录，包括危险废物种类、产生量、流向等；危废标识严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中危险废物贮存设施标识设置要求执行；危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）执行。
综上，本项目危险废物产生量较少，从危险废物产生、贮存、标识、转运均严格按照危险废物相关要求执行，基本不会对周围环境产生不利影响。
[bookmark: _Toc239274282]5.7地下水环境影响评价
[bookmark: _Toc11079206][bookmark: _Toc508453038][bookmark: _Toc29123]5.7.1水文地质模型的概化
建设项目所在区域属于低山丘陵及河流平原型水文地质单元，本次评价以项目所在地河流两侧区域为地下水补给区域，河流为地下水排泄区域。区域内地下水主要接受降雨补给、灌溉及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。
由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：









式中：x，y——空间坐标（m）；
K（x，y）——渗透系数（m/d）；
u——潜水含水层的给水度；
t——时间变量（d）；
W（x，y，t）——垂向补排强度（m/d）；
Q（xj，yj，t）——t时第j号井抽水量（m3/d）；
Z——含水层底板标高（m）；
h（x，y，t）——地下水待求水位（m）；
h0（x，y，t）——渗流场内初始水位值（m）；
h1（x，y，t）——第一类边界水位值（m）；
q（x，y，t）——第三类边界的单宽流量（m3/d）；
n——第三类边界内法线方向单位向量；
Г1和Г3——第一类和第三类边界；
本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为:






式中：C——研究区污染物浓度，（mg/L）；
x，y，z——坐标（m）；
Dxx——x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
Dyy——y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；
Vxx——x方向上的渗透流速（m/d）；
Vyy——y方向上的渗透流速（m/d）；
ne——有效孔隙度；
C0——研究区污染物初始浓度（mg/L）；
C1——为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；
t——时间（d）；
Ω——研究区空间范围；
Г1——研究区一类边界。
溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。


式中：V——溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；
K——含水层渗透系数（m/d）；
gradH——地下水水力坡度；
u——溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；
ne——有效孔隙度。
（1）含水层概化
第四系地层岩性以冲洪积为主，以第四系松散堆积物为主。项目区域地下水类型为碎屑岩类裂隙孔隙水及基岩裂隙水。碎屑岩类裂隙孔隙水岩性以中砂及砂砾为主，基岩裂隙水岩性以混合片麻岩为主。本此模拟将含水层概化为碎屑岩类裂隙孔隙水含水层及基岩裂隙水含水层，同时含水层的岩性和厚度在区内均有不同程度的变化，但变化范围较小。
用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区碎屑岩类裂隙孔隙水岩性以中砂及砂砾为主，渗透系数59.5m/d（抽水试验获得）；基岩裂隙水岩性以混合片麻岩为主，渗透系数0.012m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和山地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况表5.7-1。
表5.7-1   水文地质参数的确定
	分区
	K
	u
	降水入渗补给系数α

	碎屑岩类裂隙孔隙水
	59.5
	0.26
	0.28

	基岩裂隙水
	0.012
	0.20
	0.18


（2）含水层水力特征概化
根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度1.2×10-3-12.1×10-3。地下水流场相对平缓，近似符合达西定律。
（3）溶质运移特征概化
本次计算主要关注三种离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。
（4）模型边界条件确定
根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。
（5）水文地质参数
根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。
根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×110个单元格，项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为37.5km2。

[image: ]
图5.7-1    模拟预测区域网格剖分无效区域

进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来10年内项目可能对地下水水质造成的影响。
区域内地下水主要接受降雨补给，地下水大体方向自河流两侧向河流径流，靠近河流沿河流向下游流向，项目区地下水水位线拟合见图5.7-2。
[image: sl]等水位线
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图5.7-2     评价区地下水水位拟合
[bookmark: _Toc22083][bookmark: _Toc508453039][bookmark: _Toc11079207]5.7.2模型识别与验证
模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。
项目进行识别验证点位（共计10个）分别位于项目上游、下游及侧方向区域，输入拟合后水流模型中进行识别验证。
表5.7-2   识别验证点位信息汇总
	井号
	调查地下水埋深
	调查地下水水位
	拟合后地下水水位
	误差

	1#
	9.5m
	+278.4m
	+279.7m
	0.46%

	2#
	8.4m
	+262.8m
	+260.1m
	1.04%

	3#
	12.4m
	+253.4m
	+255.9m
	0.98%

	4#
	6.4m
	+239.4m
	+241.2m
	0.75%

	5#
	5.8m
	+238.7m
	+236.2m
	1.06%

	6#
	4.8m
	+229.4m
	+232.0m
	1.12%

	7#
	5.1m
	+228.1m
	+226.2m
	0.84%

	8#
	4.0m
	+226.4m
	+228.9m
	1.09%

	9#
	6.1m
	+221.8m
	+220.0m
	0.82%

	10#
	4.3m
	+218.2m
	+217.1m
	0.51%


模拟值与实际观测值的比较结果如图5.7-3所示。
结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。
[image: h]
图5.7-3    区域实测水位与模拟水位拟合
根据对模拟水位与模拟区域内十个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%，判定模型基本可用。
[bookmark: _Toc11079208][bookmark: _Toc14745]5.7.3情景设定
（1）正常状况
本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对各池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常状况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。
正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。污水的纵向迁移可用达西公式计算：


式中：Q——单位时间渗出的渗滤液量，m3/d；
K——渗透系数，m/d；


——水力梯度，；
H——衬里之上漏液高度，m；
L——衬里的厚度，m。
工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：
Q=1.68×10-8m3/d。
结果表明，在正常状况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。
此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常状况下不会对地下水造成污染。
（2）非正常状况
非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下两种情况：①浓缩罐发生破损泄漏；②废水输送管道发生破损。
漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常状况地下水环境影响进行预测分析。废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不作分析。
在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，预测时间最长为10年。对建设项目的浓缩罐在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。并对下游厂界处地下水污染物浓度随时间的变化进行预测。
根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d。结合浓缩罐围堰尺寸计算渗漏量为1.0m3/d。假设渗漏发生30天后下游监测井发现异常，采取有效措施停止渗漏。因此，模型中设置渗漏时间为30天，不考虑包气带吸附等作用，模拟污水全部进入地下水体。
[bookmark: _Hlk194856327][bookmark: _Hlk194856347]依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。结合泥饼浸出液中污染物浓度，根据标准指数法排序，选取本项目预测因子。根据泥饼浸出液检测结果，仅石油类、汞及铍为检出项，其余因子均未检出。因此，本项目选取汞、铍及石油类作为预测因子进行模拟预测。
模拟预测选择污染浓度最大浓度作为预测浓度，因此石油类源强选取为1.28mg/L，铍选取为0.00382mg/L；汞检出值低于标准值浓度，为了表现出重金属汞对地下水环境的影响程度，故选取汞检出值浓度10倍进行预测，故汞选取为0.0032mg/L。
以上数据代入本次模型中，模型进行计算，得出地下水预测结论。
[bookmark: _Toc11079209][bookmark: _Toc508453041][bookmark: _Toc18249]5.7.4模型预测
（1）浓缩罐石油类预测
石油类以《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）中石油类标准（0.05mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出石油类预测结果。
[image: 1]
图5.7-4     渗漏10天污染影响范围（石油类）
[image: 2]
图5.7-5      渗漏30天污染影响范围（石油类）
[image: 3]
图5.7-6     渗漏40天污染影响范围（石油类）
[image: 4]
图5.7-7     渗漏50天污染影响范围（石油类）
[image: 5]
图5.7-8   渗漏58天污染影响范围（石油类）
[image: 0]
图5.7-9     渗漏60天污染影响范围（石油类）
[image: 0]
图5.7-10   渗漏100天污染影响范围（石油类）
[image: 0]
图5.7-11   渗漏1000天污染影响范围（石油类）
[image: 0]
图5.7-12      渗漏3650天污染影响范围（石油类）
模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于浓缩罐区处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.3mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围2227m2，污染羽距离下游最近保护目标1561m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于浓缩罐区处，此时中心浓度为最大，浓度为0.35mg/L。污染羽影响范围3973m2，污染羽距离下游最近保护目标1523m。及时切断污染源。
泄漏发生40天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.1mg/L。污染羽影响范围4625m2，污染羽中心向下游运移距离为30m。
泄漏发生50天及58天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.07mg/L及0.06mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为2829m2及838m2，污染羽中心向下游运移距离为40m及52m。
至60天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中石油类超标倍数较高，污染物进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（石油类标准参照《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）要求，标准浓度为0.05mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。






[bookmark: OLE_LINK25]表5.7-3      污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.3mg/L
	浓缩罐区
	否
	1561m
	0m

	30天
	0.35mg/L
	浓缩罐区
	否
	1523m
	0m

	40天
	0.1mg/L
	厂区内
	否
	1512m
	30m

	50天
	0.07mg/L
	厂区内
	否
	1512m
	40m

	58天
	0.06mg/L
	厂区内
	否
	1527m
	52m

	60天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—



[image: c1]
图5.7-13   下游保护目标预测点浓度变化
[image: ch]
图5.7-14     下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在60天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（2）浓缩罐汞预测
汞以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类中汞标准（0.001mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
[image: 1]
图5.7-15     渗漏10天污染影响范围（汞）
[image: 2]
图5.7-16      渗漏30天污染影响范围（汞）
[image: 3]
图5.7-17  渗漏44天污染影响范围（汞）
[image: 4]
图5.7-18     渗漏48天污染影响范围（汞）
[image: 5]
图5.7-19  渗漏51天污染影响范围（汞）
[image: 0]
图5.7-20   渗漏53天污染影响范围（汞）
[image: 0]
图5.7-21  渗漏100天污染影响范围（汞）
[image: 0]
图5.7-22  渗漏1000天污染影响范围（汞）
[image: 0]
图5.7-23  渗漏3650天污染影响范围（汞）

模拟结果中，0.001mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于浓缩罐区处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.0018mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围1984m2，污染羽距离下游最近保护目标1564m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于浓缩罐区处，此时中心浓度为最大，浓度为0.002mg/L。污染羽影响范围3207m2，污染羽距离下游最近保护目标1531m。及时切断污染源。
泄漏发生44天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.0014mg/L。污染羽影响范围2439m2，污染羽中心向下游运移距离为36m。
泄漏发生48天及51天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.0014mg/L及0.0012mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为1430m2及871m2，污染羽中心向下游运移距离为38m及45m。
至53天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中汞超标倍数较低，污染物进入地下水体后形成污染羽较小，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（汞标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.001mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.7-4     污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.0018mg/L
	浓缩罐区
	否
	1564m
	0m

	30天
	0.002mg/L
	浓缩罐区
	否
	1531m
	0m

	44天
	0.0014mg/L
	厂区内
	否
	1523m
	36m

	48天
	0.0014mg/L
	厂区内
	否
	1530m
	38m

	51天
	0.0012mg/L
	厂区内
	否
	1539m
	45m

	53天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.7-24  下游保护目标预测点浓度变化
[image: ch]
图5.7-25  下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在53天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
（3）浓缩罐区铍预测
铍以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.002mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。
[image: 1]
图5.7-26  渗漏10天污染影响范围（铍）
[image: 2]
图5.7-27  渗漏30天污染影响范围（铍）
[image: 3]
图5.7-28  渗漏38天污染影响范围（铍）
[image: 4]
图5.7-29  渗漏42天污染影响范围（铍）
[image: 5]
图5.7-30  渗漏46天污染影响范围（铍）
[image: 0]
图5.7-31  渗漏48天污染影响范围（铍）
[image: 0]
图5.7-32  渗漏100天污染影响范围（铍）
[image: 0]
图5.7-33  渗漏1000天污染影响范围（铍）
[image: 0]
图5.7-34  渗漏3650天污染影响范围（铍）

模拟结果中，0.002mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，非正常状况下发生泄漏时，污染物进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。
泄漏发生10天时，污染物浓度最大值主要位于浓缩罐区处，由于污染物持续泄漏，浓度最大值为0.003mg/L，污染羽范围扩大，有向下游运移的趋势，污染羽影响范围1241m2，污染羽距离下游最近保护目标1570m。
泄漏发生30天时，污染物浓度最大值主要位于浓缩罐区处，此时中心浓度为最大，浓度为0.0034mg/L。污染羽影响范围2823m2，污染羽距离下游最近保护目标1536m。及时切断污染源。
泄漏发生38天时，由于污染物已停止泄漏，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也降低，浓度最大值为0.003mg/L。污染羽影响范围2328m2，污染羽中心向下游运移距离为28m。
泄漏发生42天及46天时，污染物逐渐向下游移动，浓度最大值分别为0.003mg/L及0.0025mg/L。由于地下水径流稀释作用，污染羽逐渐减小，污染羽影响范围分别为1755m2及652m2，污染羽中心向下游运移距离为31m及36m。
至48天时，污染羽彻底消失，100天、365天、1000天及3650天无污染羽出现。
由于污水中铍超标倍数较低，污染物进入地下水体后形成污染羽较小，并沿地下水径流向下游方向运移。因地区降雨及地下水径流补给原因，地下水补给量较大，因此污染物运移过程中稀释较快，对厂区附近区域影响时间较短。超标污染羽（铍标准参照《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.002mg/L）距离下游保护目标较远，并未对周边保护目标造成影响。
表5.7-5      污染物运移情况
	运移时间
	污染羽中心浓度
	污染中心位置
	是否到达保护目标
	污染羽与下游最近保护目标的距离
	污染羽中心运移距离

	10天
	0.003mg/L
	浓缩罐区
	否
	1570m
	0m

	30天
	0.0034mg/L
	浓缩罐区
	否
	1536m
	0m

	38天
	0.003mg/L
	厂区内
	否
	1535m
	28m

	42天
	0.003mg/L
	厂区内
	否
	1538m
	31m

	46天
	0.0025mg/L
	厂区内
	否
	1549m
	36m

	48天
	—
	—
	—
	—
	—

	100天
	—
	—
	—
	—
	—

	365天
	—
	—
	—
	—
	—

	1000天
	—
	—
	—
	—
	—

	3650天
	—
	—
	—
	—
	—

	……
	—
	—
	—
	—
	—
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图5.7-35    下游保护目标预测点浓度变化
[image: ch]
图5.7-36    下游河流预测点浓度变化

通过各个预测点浓度变化看出，由于地下水径流稀释作用，污染物质很快被稀释，浓度很快降低到标准值以下，污染羽距离保护目标处较远，始终未对保护目标造成影响，超标污染羽在48天时消失，不再对周边地下水环境造成影响。
[bookmark: _Toc30866][bookmark: _Toc479277547][bookmark: _Toc11079210]5.7.5地下水模拟预测结论
在非正常状况条件下，浓缩罐泄漏入渗可能会对下游地下水环境产生不良的影响，由于污染物影响范围相对较小，持续时间较短，仅在厂区内及附近出现，距离保护目标较远，始终未到达保护目标处，因此对周边地下水环境影响较小，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少非正常状况下的废水外漏，对下游地下水的影响较小，因此对下游居民造成威胁的可能性较小。
需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。
[bookmark: _Toc239274283]5.8生态环境影响分析
本项目属于选矿项目，不涉及矿山开采，因此生态影响范围主要在厂区范围内以及周边。本项目原料为尾矿、废石，选矿工艺为“筛分+磁选+球磨+重选”，类比同类选矿项目，生态影响主要包括占地影响、对动植物影响等，具体影响分析如下：
5.8.1对区域占地的影响
[bookmark: _Hlk192074662]根据现场调查，项目所在区域现有4处露天采坑，土地损毁类型为挖损，损毁程度严重，挖损土地面积约14.41hm2，损毁地类为旱地、林地和采矿用地等。有4处废石堆放场，主要为采矿围岩和选矿废石，土地损毁类型为压占，压占土地面积约7.38hm2，损毁土地类型为旱地、采矿用地、林地等。有尾矿堆1处，主要为选矿尾矿，土地损毁类型为压占，压占土地面积约10.91hm2，损毁土地类型为旱地、采矿用地、林地等。
本项目实施后，将对项目所在区域的废石、尾矿进行综合利用，全部废石、尾矿综合利用后现有堆场由鑫岳矿业进行生态恢复，即减少尾矿、废石堆存面积约18.291hm2。同时生产过程产生的泥饼回填至露天采坑，可对现有采坑进行生态恢复。
因此，项目的建设可大大减少尾矿及废石占用土地面积，尾矿及废石综合利用后土地进行生态恢复，可恢复矿山生态环境、恢复土地使用功能，解决区域生态环境问题，践行“绿水青山就是金山银山”理论，保护区域生态环境。
5.8.2对植物的影响
目前对于大气污染对植被的影响研究主要集中在颗粒物、二氧化硫等常规污染物，本项目主要污染物为颗粒物，结合工程分析结果对本项目排放的污染物对区域植物产生的影响分析如下：
颗粒物影响：颗粒物对植物的危害主要体现在：沉积在绿色植物叶面，堵塞气孔，阻碍光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等，危害植物健康；且颗粒降尘中一些有毒物质可通过溶解渗透，进入植物体内，产生毒害作用。
本报告采用颗粒物作为污染评价因子，根据估算模型预测结果，PM10的24小时浓度预测增值占标率较小，因此本项目排放的颗粒物对区域植被不会造成明显的不良影响。
[bookmark: _Toc10317]5.8.3对野生动物的影响
选厂机械设备运转、材料运输等人为干扰可能对工程区野生动物的取食、迁徙、繁衍有一定影响，主要表现为施工噪声及人为活动可能使野生动物远离项目所在地，改变其生境。但由于项目所在地生物多样性不丰富，野生动物种类较少，除偶见松鼠、山雀、蝙蝠、乌鸦、蛇及飞鸟等常见野生动物外，常见动物主要为人工养殖的牛、羊、马等，未见其它野生动物。
因此，只要注意规范活动，本项目对野生动物的影响很小。选矿废水治理措施不当，直接排放可能对河流内水生生物造成一定不利影响，尤其污水中金属类在鱼类等水生生物体内积聚，若人食用后可能危害人体健康。因此，应严格选矿废水治理和回用措施，确保零排放。
综上，评价区的植被分布以灌木、杂草等为主，评价区的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，这些受到影响的动植物均无国家和地区要求特别保护的濒危物种，且种类和数量多，分布较为均匀，因此生态系统稳定性较强，抗外界干扰能力强。虽然项目的建设会造成一定数量的植被损失和生态破坏，但不会改变项目所在地的动植物群落的种类组成，也不会造成某一物种的消失。在运营阶段采取加强绿化，做好水土保持工作，采取一定的生态恢复和补偿措施能够达到对周围环境破坏力小，生态环境有所恢复的要求。





















[bookmark: _Toc239274284]6.环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc239274285][bookmark: _Toc17475985]6.1建设期环境保护措施
[bookmark: _Toc45531541]6.1.1大气污染防治措施
施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员危害较大。为控制及治理扬尘污染，降低扬尘对周围环境的影响，保护大气环境，施工单位应采取如下防治措施：
⑴施工工地周围应当设置连续、封闭的围挡，围挡高度不得低于1.8m。
⑵施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理。
⑶易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。
⑷建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。
⑸运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。
⑹需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌。
⑺施工工地闲置3个月以上时，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。
⑻对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施。
⑼在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。
⑽运输砂石、渣土、土方、垃圾等的车辆应当采取篷盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒而产生扬尘污染。
通过采取上述措施后，可有效控制施工期的扬尘污染，降低施工扬尘对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc45531542]6.1.2废水治理措施
为减小施工期的水环境污染，项目拟采取如下措施：
⑴施工场地采用临时环保厕所，做好厕所防渗措施，粪便定时清掏，避免污染周围环境。
⑵施工中清洗设备等产生的泥浆水不得排出施工场地以外，应采取设置简易沉淀池，经沉淀处理后废水回用于场地抑尘，不外排。
采取上述措施后，将减少项目施工废水对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc45531543]6.1.3噪声防治措施
为了减轻施工噪声对周围声环境的影响，建议采取以下措施：
⑴对固定高噪声设备尽量设置在远离人群的位置，避免施工噪声扰民；
⑵应使用商品混凝土，不得在施工工地搅拌混凝土，混凝土需要连续浇注的必须办理夜间施工证；
⑶合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；选用先进的、噪声小的施工设备，采取设置临时标准围挡，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度；
⑷需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，加强施工管理，减少人为噪声产生；
⑸尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。
除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，也将会对附近声环境造成一定影响。因此，应加强运输车辆的管理，尽量压缩工区的车流量和行车密度，禁止汽车鸣笛。
在采取上述措施后，将最大限度减少项目施工噪声对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc45531544]6.1.4固体废物处置措施
项目施工期生活垃圾拟袋装收集后暂存于垃圾箱内，定期由环卫部门统一处理；项目建筑垃圾拟分类收集，并尽可能回收再利用，不能再利用的送至相关部门指定地点处理。采取上述措施后，项目施工期固体废物对周围环境的不利影响将得到有效控制。
6.1.5生态环境防治措施
施工期主要生态包括措施如下：
（1）施工设置物料存储区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。
（2）施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。施工便道尽量利用现有道路。
（3）施工时严格控制施工占地，尽量将施工区控制在现有厂界范围内。施工建筑材料堆放场等临时用地如不可避免在施工作业带以外地段设置，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。
（4）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，施工前作业带场地清理，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即恢复原貌。
（5）厂区、厂区道路建设过程中注意周围防护，采用合理的水土保持措施，工程道路的修筑过程中，做好排水工程，并且在厂区适当位置绿化，逐步恢复项目区生态环境。
通过以上环境保护措施能有效恢复当地的生态环境，因此，本项目建设阶段对周围生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc17475986][bookmark: _Toc239274286]6.2运营期环境保护措施及其可行性论证
6.2.1废气污染防治措施及其可行性论证
（1）废气污染防治措施
本项目采取的废气污染防治措施见表6.2-1。

表6.2-1  本项目采取的废气污染防治措施汇总表
	[bookmark: _Hlk47877923]序号
	污染源项
	排放类型
	污染物
	污染防治措施

	1
	机制砂工艺
	筛分
	有组织
	颗粒物
	1#袋式除尘器

	2
	
	筛分
	有组织
	颗粒物
	2#袋式除尘器

	3
	
	磁选、抛砂分离
	有组织
	颗粒物
	3#袋式除尘器

	4
	碎石工艺
	破碎
	有组织
	颗粒物
	4#袋式除尘器

	5
	
	磁选
	有组织
	颗粒物
	

	6
	
	破碎-筛分
	有组织
	颗粒物
	

	7
	抛砂车间
	无组织
	颗粒物
	地面硬化、车间喷雾洒水、皮带封闭、设备密闭、车间封闭等

	8
	机制砂车间
	无组织
	颗粒物
	

	9
	破碎车间
	无组织
	颗粒物
	

	10
	成品仓
	无组织
	颗粒物
	仓顶除尘

	11
	道路运输扬尘
	无组织
	颗粒物
	洒水抑尘


（2）废气污染防治措施可行性论证
①袋式除尘器
[bookmark: _Hlk175127839]由工程分析及表6.2-1可能可以看出：
一次筛分G1产生的废气经集气罩收集+1#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA001）高空排放；
二次筛分G2产生的废气经集气罩收集+2#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA002）高空排放；
粗磁选G3、抛砂分离G4产生的废气经集气罩收集+3#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA003）高空排放；
颚式破碎G5、圆锥破碎G6、一段干式磁选G7、精筛分G8、破碎G9、二段干式磁选G10产生废气经集气罩收集+4#袋式除尘器处理后，由一根20m高排气筒（DA004）高空排放。
布袋除尘器是一种常用的工业粉尘处理设备，其工作原理主要涉及过滤和分离以及清灰三个步骤。工作原理如下：（1）过滤指当含有粉尘颗粒的气体进入布袋除尘器时，气体会通过过滤布袋。布袋多采用纤维材料制成，具有较高的孔隙度和表面积，可以有效地捕捉和分离粉尘颗粒；（2）分离指在过滤布袋内部，气体流经布袋时，由于气体速度的减缓和布袋材料的阻力，大部分较大的粉尘颗粒会因惯性作用而沉降到布袋内壁。较小的粉尘颗粒则在布袋内部形成一个粉尘层，进一步增加了对粉尘颗粒的捕获效果。（3）清灰指随着时间的推移，粉尘在布袋上逐渐积累，会导致阻力的增加，影响除尘器的工作效率。因此，需要定期进行清灰操作来清除积累的粉尘。清灰方式常见的有机械振打清灰和脉冲喷吹清灰两种。
布袋除尘器在钢铁、电力、焦化、矿山等各个行业除尘设施中取得了很好的效果，已成为低排放浓度的首选除尘器，粉尘排放浓度控制在10mg/Nm3之内所用设备简单、操作方便、投资小，措施合理可行，已得到广泛的运用。
采用布袋除尘器处理，过滤风速均在0.7~0.8m/min，除尘效率≥99.6%，粉尘排放浓度小于10mg/Nm3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）大气污染物排放限值要求。
[bookmark: _Hlk175127900]②提高收尘效率
本项目各产尘点均设置对应集气罩，主要生产设备采用密闭设备。一次筛分、破碎设备考虑铲车上料，上料口集气罩设置软帘；其他设备均通过密闭皮带输送物料，皮带进料点设置密闭导料槽，采用橡胶柔性密封对导料槽与皮带间隙进行动态密封，密闭空间设置集气口接入布袋除尘器，抑制进料过程颗粒物无组织逸散。
③洒水抑尘、车间封闭
本项目生产车间及库房均为封闭建筑，即设置封闭抛砂车间、破碎车间、封闭机制砂库房等，生产过程关闭门窗，车辆进出时开门，同时采用车间洒水抑尘、车辆出入清洗、道路洒水抑尘等无组织控制措施，综合考虑车间治理效率按95%计。
根据工程分析可知，厂界排放浓度可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7浓度限值（1.0mg/m3）要求。
④道路洒水抑尘
道路运输起尘，采取道路硬化、路面洒水抑尘、车辆覆盖苫布、车辆冲洗等措施，并控制车辆超载，控制车速。厂界排放浓度符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7浓度限值（1.0mg/m3）要求。
⑤车辆控制
此外，项目所使用柴油货运车辆和非道路移动机械要达到《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB 36886-2018)、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)等相关标准的要求，并遵守低排放区要求：建立车辆出入和非道路移动机械使用管理台账，加强保养，达标排放；场所内使用的非道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂号牌或机身明显处喷码。
综上，本项目针对选矿过程产生的粉尘、扬尘所采用的防治措施均为目前选矿企业所采用的成熟的措施。其治理效果明显，已经被矿山采选企业普遍认可，技术上可行；这些措施投资合理，运行效果可靠，运行费用低，企业可接受，所以经济上可行。环评认为本项目采取的大气污染防治措施合理可行。
6.2.2废水污染防治措施及其可行性论证
（1）废水污染防治措施
①生活污水
[bookmark: _Hlk175128023]本项目产生的生活污水排入化粪池，定期清掏。
②生产废水
[bookmark: _Hlk175128008]本工程生产废水主要是选矿废水。选矿废水过程中脱水机产生的废水进入循环水池，回用选矿；选矿产生的泥浆及含泥废水进入浓缩罐后泵入浓缩罐及板框压滤机处理后产生的废水排入循环水池，回用于选矿。因此本工程无生产废水外排。
（2）废水污染防治措施可行性论证
①生活污水
本项目雇佣工人均为周边村民，生活用水主要为饮用水及一般生活用水，废水中主要为人体代谢物。粪便可以用于农作物做有机肥，发酵腐熟后可直接使用，也可与土掺混制成大粪土作追肥，是一种农村常用的绿色肥料。项目所在地属于农村，周边分布有林地、耕地，因此通过设置防渗化粪池，定期清淘的方式既可以避免生活废水对环境的污染，又可以充分利用资源。建设单位应做好化粪池防渗、封闭措施。因此，本项目采取的生活污水治理措施合理可行。
②生产废水
脱水机产生的废水进入本项目循环水池，回用于选矿；泥浆及地面清洗废水排入浓缩罐及板框压滤机，处理后产生的废水排入循环水池，回用于选矿，不外排。
本项目生产工艺为磨矿-磁选-重选，不添加任何药剂，选矿废水中主要污染物为SS，经简单沉淀处理后上清液悬浮物的含量可以控制在50mg/L以下。根据《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T 33815-2017）中6.2.3.1单一磁选工艺选矿水水质通常主要污染物为悬浮物，通过对悬浮物的分级沉淀去除即可满足回用要求，并根据矿山企业生产经验，废水经沉淀处理后可满足回用要求，废水处理及回用方案可行。本项目工艺较为简单水污染物以SS为主，根据水平衡分析，可实现废水的零排放。
6.2.3固体废物污染防治措施及其可行性论证
6.2.3.1一般固废
本项目一般固体废物有除尘灰、落地灰、泥饼和沉淀渣、废布袋等。
（1）泥饼及沉淀渣
[bookmark: _Hlk175129004][bookmark: _Hlk193111397][bookmark: _Hlk175129013]根据检测报告可知，本项目泥饼和沉淀渣为I类一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）8.1中第I类工业固体废物充填及回填利用污染控制要求：c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。因此，本项目产生的泥饼和沉淀渣满足回填要求，可全部返回阜新亿升达铁选厂原矿坑进行回填。根据当地政府要求，该回填工作由辽宁鑫岳矿业有限公司负责进行。企业已经与辽宁鑫岳矿业有限公司依法签订书面合同，在合同中约定运输要求、污染防治要求等内容。
[bookmark: _Hlk175128990]本项目建成后泥饼产生量约为93.17万t/a，除尘灰及落地灰3690t/a，比重按1.8kg/L计，根据统计亿升达尾矿废石共计约1007.6万t，可供本项目处置约3.36年，则共产生泥饼313.05万t，除尘灰及落地灰1.24万t，折合体积约174.6万m3。根据企业现场调查，亿升达历史遗留采坑总容积超过200万m3，因此可以满足本项目泥饼回填需求。
（2）废布袋
本项目布袋除尘器主要用于生产过程中粉尘治理，均常温下运行，粉尘成分单一，废布袋产生量约1.0t/a。废布袋主要为纤维滤料，可外售综合利用。
（3）除尘灰及落地灰
[bookmark: OLE_LINK57]除尘灰和落地灰主要为废石、尾矿破碎筛分、粗磁选、抛砂分离产生的粉尘，主要成分与原料废石、尾矿基本一致，仍属于一般固体废物。项目投产后公司委托第三方检测单位对除尘灰和落地灰进行浸出试验，鉴定结果属于Ⅰ类一般工业固体废物与泥饼直接由辽宁鑫岳矿业负责回填采坑并进行生态恢复；属于II类一般工业固体废物，由辽宁鑫岳矿业根据《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）开展环境风险评估后按照相关规定回填采坑并进行生态恢复。因此，对外环境影响较小。
若因特殊原因导致除尘灰、泥饼和沉淀渣不能及时运输并回填采坑，应立即停产，不得在厂内堆存上述固体废物。
综上，本项目一般固废泥饼和沉淀渣、除尘灰和落地灰（浸出实验为Ⅰ类一般工业固体废物）由辽宁鑫岳矿业有限公司随产随运，不在厂区内储存；属于II类一般工业固体废物，根据《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）开展环境风险评估后按照规定回填采坑。废布袋更换后储存于一般固废暂存间，外售利用。一般固废暂存间位于抛砂车间西南角，占地50m2，最大储存能力200t。项目一般固废暂存间参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，并做好防渗，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
6.2.3.2危险废物
本项目危险废物主要为废矿物油和废油桶，废矿物油废物代码是900-214-08，废油桶废物代码是900-249-08，产生量共计1.2t/a。根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)要求，公司属于危险废物登记管理单位，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，纳入危险废物登记管理单位的，设置用于专门贮存危险废物的贮存场所即贮存点即可。 
本项目建设单位设置危废贮存点1处，面积10m2，位于机制砂库房东北角。贮存点基本内容见表6.2-2.。
表6.2-2  本项目危废贮存场所基本情况
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	位置
	占地面积
	贮存
方式
	最大贮存能力
	贮存
周期

	危废贮存点
	废矿物油及废油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	机制砂库
	10m2
	临时
贮存
	3t
	12月


危废贮存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，贮存点环境管理要求具体要求如下：
（1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
（2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
（3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
（4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等 污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
（5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
本项目严格按照上述要求，在机制砂车间东北角建设设置10m2危废贮存点，设置防身托盘、密闭包装桶、危废标识等。
危废转移管理要求根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行），危险废物移出人应按照以下规定进行： 
（1） 转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 
（2） 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、 防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 
（3）移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应 急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 
（4）移出人（建设单位）对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行 核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； 
（5）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量） 和流向等信息； 
（6） 建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； 
（7）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出 人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； 
（8）及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 项目产生的危险废物等均由建设单位自行委托有资质单位处置，严格按照上述移出人管理要求进行，危险废物的运输与处置责任均由承运人、接收人承担。
（9）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
综上，危险废物防治措施严格按照国家相关标准规范执行，措施可行。
6.2.3.3生活垃圾
[bookmark: _Hlk175129044]本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按人均1.0kg/人·d计，生活垃圾产生量为9.9t/a。生活垃圾存放于办公区垃圾箱内，定期运至环卫部门指定地点，不随意排放，满足相应的环保要求。
6.2.4噪声污染防治措施及其可行性论证
（1）厂区内噪声污染防治措施
噪声控制首先从平面布置上合理布局、采用低噪声设备和工艺，从声源上降低噪声，并按照《工业企业噪声控制设计规范》的要求对各主要噪声源采取消声、隔声、减振等综合防治降噪措施，消除机电设备运转噪声对周围环境的影响。
①在满足生产工艺的前提下，选用设备加工精度高、装配质量好、产生噪声低的设备；
②破碎机、振动筛、磁选机等设备均位于厂房内部，设备采取基础减振、隔声措施。
③在风机底座加装减振器，以减少风机的空气动力性噪声及振动噪声的传播。
④为防止噪声的污染，运输车辆需严格控制车速以及装载量，在厂区内及经过村庄最高车速不得超过30km/h，严禁夜间运输。
⑤生产设备注意润滑，并对老化性能降低的设备及时进行检修或更换。
（2）运输噪声污染防治措施
本项目运输总量较大，车流量较大，对厂前的村级公路交通流量增加较大，对沿线周围村庄敏感点影响产生一定影响。
（1）加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶。坚决杜绝超载、超速等违反交通规章制度的现象，对运输车辆要定时及时检修。
（2）夜间（22：00~8：00）禁止各类运输。
（3）加强对运输车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间。
（4）加强司机的操作管理，途经村庄时减速慢行，禁止鸣笛。
（3）可行性论证
采取以上降噪措施并经距离衰减后，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值的要求。采取措施后降噪效果明显，噪声治理措施可行。
6.2.5土壤污染防治措施及其可行性论证
6.2.5.1保护措施
土壤的保护即地下水环境中包气带的保护，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求进行保护。
（1）源头控制措施
①建设项目产生固体废物应按照固体废物处置规定进行合理处理，确保不产生二次污染；
②产品及原料在运输过程中严格按照相关要求，指定专人看管，防止跑冒滴漏现象产生。
（2）过程防控措施
对于入渗途径影响的，应采取分区防渗措施。分区防渗详见地下水评价章节。
根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中规定，项目在进行过程中还应做到如下污染防控措施：
（1）建设涉及有毒有害物质的生产装置和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。
（2）应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。
（3）建设单位应在隐患排查、监测等活动中发现工业用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
（4）本项目突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水污染相关内容。
突发环境事件造成或者可能造成土壤和地下水污染的，应当采取应急措施避免或者减少土壤和地下水污染；应急处置结束后，应当立即组织开展环境影响和损害评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤和地下水治理与修复方案。
（5）项目终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。
6.2.5.2跟踪监测
根据项目特点及评价等级确定并参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021），本次对厂区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：
（1）监测点位设置
监测点位布设：在浓缩罐附近设置1个深层样点位。
（2）监测指标
监测因子选取本项目特征污染因子，监测因子包括：基本项45项因子、石油烃、钛、钒，同时监测pH值。
（3）监测要求
建议每5年开展一次跟踪监测，跟踪监测应尽量在农作物收割后开展，取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。
运营期一旦发现周边土壤环境质量发生趋势性恶化，应立即上报当地管理部门，采取对应措施，避免对周边土壤环境质量造成持续影响。
[bookmark: _Toc37940975]6.2.6地下水污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。
[bookmark: _Toc460309957][bookmark: _Toc481176253][bookmark: _Toc520672543][bookmark: _Toc491247205][bookmark: _Toc20001]6.2.6.1保护原则
地下水污染的防治措施主要是将被动和主动控制两种方法相互结合起来考虑。 
（1）主动控制，即控制污染的源头，主要是在生产、传输、储存的过程中尽量的减少泄漏问题，被动控制，即管好末端的方法，主要做好重点区域的防渗工作和应急措施。 
（2）主要对特殊装置区要有严格的防渗措施，在一般污染不大的地方也要做好防渗工作，主要重点在特殊装置区。 
（3）进行污染物的监测，主要是对处理设备进行，要有完善的监测制度、先进的设备和装置，这种监测必须采用全面的覆盖的形式，这样才能更好的进行监测，使得监测结果更加的全面。 
（4）应急响应措施，一旦发现有疑似污染的情况，需立即启动应急方案，对污染的下水进行收集处理。 
（5）污染区防渗措施的设计原则一般是建立地上和地下两种污染防治措施，尽可能做到地上的污染地上防，地下的污染地下防，这样能够更好的防止地下水的污染。
防护重点为源头控制。源头控制措施主要指建设项目废水的输送管道、废水储存设备及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化事故废水排水系统设计；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
[bookmark: _Toc7087][bookmark: _Toc520672544][bookmark: _Toc491247206]6.2.6.2污染防治措施
分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。
场地防渗，应在拟建场地表层覆盖粘土层并分层压实，并对地面做影响硬化处理，以防止污染物渗漏进入地下水环境。
表6.2-3  污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。
	抛砂车间、埋地池体及管线

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理。
	其他


表6.2-4  天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。
	无

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1*10-6＜K≤1*10-4cm/s，且分布连续、稳定。
	无

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。
	本项目





表6.2-5  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类别
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s
或参照GB18598执行。

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据现场调查本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。分区详情见表6.2-6，污染防治分区图详见图6.2-2。
表6.2-6  地下水污染防控分区一览表
	序号
	污染防控分区
	生产装置、单元名称
	污染防控区域及部位
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	危废贮存、浓缩罐、压滤车间、物料池、循环水池等
	地面、侧壁
	防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
	地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE) 膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

	2
	一般防渗区
	抛砂车间、机制砂库、重选车间、球磨车间、破碎车间
	地面
	防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
	内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

	3
	简单防渗区
	其他
	-
	为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等


[image: ]
[image: ]一般防渗区
重点防渗区
其余为简单防渗区

图6.2-2  分区防渗图
一、简单防渗区
厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等一般不会产生地下水污染的区域为简单防渗区。简单防渗区一般不需要采取防渗措施，为防止污染区的污染物漫流到简单防渗区，需要采取有效的措施，如简单防渗区设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。
二、一般防渗区
一般防渗区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。一般防渗区包括抛砂车间、机制砂库、重选车间、球磨车间、破碎车间等。
一般防渗区的防渗要求：
防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：
（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；
（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；
（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。
一般污染防治区的典型防渗结构见图6.2-3。
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图6.2-3  一般污染防治区典型防渗结构示意图
三、重点防渗区
重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为危险物贮存点、浓缩罐、压滤车间、物料池循环水池等。
重点防渗区防渗层防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
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图6.2-4  重点污染防治区典型防渗结构示意图
重点防渗区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：
（1）水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。
（2）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。
（3）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。
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图6.2-5  污水处理池防渗示意图
[bookmark: _Toc460309961][bookmark: _Toc31211][bookmark: _Toc26294][bookmark: _Toc13587][bookmark: _Toc481168515][bookmark: _Toc26771][bookmark: _Toc27201]6.2.6.3地下水跟踪监测计划
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求，在建设项目及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。
（1）跟踪监测点布设
拟布设3个跟踪监测点，厂区上游下游、厂区内各设置1个监测点位。
（2）监测层位及井深：第四系孔隙水及基岩裂隙水含水层，井深20-30m左右。
（3）监测项目
确定地下水监测项目为：色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数、石油类、铍、钒、钛，同时监测地下水位、水温。水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
（4）监测频率
根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求进行布置。
6.2.7生态保护措施
绿色植被是生态系统的基础，是初级生产者。良好的植被是建立人工生态系统的先决条件。绿化不但能美化环境，保护生态，还可起到防尘、防噪、吸收有害气体等作用，为了弥补工程带来的绿地破坏和对生态环境的影响，企业应加强绿化工作的重视，将绿化工作作为一项环保工程对待，尽可能充实厂区内的闲置、零散区域进行绿化，在围墙附近实施立体绿化，因此，绿化工作是实施本项目的组成部分。
（1）生产区
根据生产区不同特点选栽不同的树种。各车间周围种植以减少噪音和吸尘为主的常绿灌木及草皮；厂区周围在不影响正常工作的前提下种植高大树木，以防大风起尘力争做到绿树成荫，绿荫铺地。
（2）道路、围墙
设置厂区围墙，明确厂区范围；厂区主干道路和其它道路两旁，分别种植常绿灌木和草皮等。厂区围墙内外种植杨树、槐树等落叶乔木。
（3）厂区内尚未利用土地
应及时种植草坪、树木，不宜进行绿化的土地应进行硬化处理，尽可能减少厂区内裸地面积，以避免风吹扬尘产生。
（4）生态恢复
项目实施后，对现有已破坏土地进行生态恢复。
企业对周围裸露地面及时绿化，做好周围水土保持工作，项目运行阶段不会对地表土壤和植被造成大面积损毁，对该区域整体区域景观生态格局和功能的影响较小。因此，通过采取以上措施使得本项目周围生态环境影响较小，措施可行。
[bookmark: _Toc239274287]7.环境风险评价
[bookmark: _Toc515537869]环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
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⑴风险调查
本项目设备维修时产生少量废矿物油，属于易燃易爆物质。具体情况见下表。
表7.1-1  风险源一览表
	序号
	物质名称
	形态
	最大存在量/t
	分布

	1
	废矿物油
	液体
	1.0
	危废贮存点


风险物质理化性质见下表
 表7.1-2  矿物油理化性质及危险特性一览表
	品名
	矿物油
	英文名
	Lubricationg oil

	理化性质
	分子量
	230~500
	相对密度(水=1)
	0.85

	
	闪点
	76℃
	引燃点
	248℃

	
	蒸汽压
	4.0kpa
	溶解性
	微溶于水

	
	外观气味
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

	危险性
	燃烧性：可燃； 危险特性：遇明火、高燃可燃。
健康危害：急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性皮炎。
燃爆危害：可燃，局部刺激。
环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统，建议不要让其进入环境。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗，就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止立即进行人工呼吸，就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，紧急事态抢救成撒高时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。。
其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间，少量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏应构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源；应与氧化剂分开存放，切忌混储；配备相应品种和数量的消防器材；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运；运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品，船运时，配装位置远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离；公路运输时要按规定路线行驶。


⑵风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 
危险物质数量与临界量比值（Q）


式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，本项目环境风险潜势为 I。
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥ 100。
本项目贮存单元涉及的危险物质最大贮存量及临界量见表7.1-2。
表7.1-2  危险物质最大贮存量及临界量一览表
	危险源类别
	危险源名称
	危险物质名称
	最大储量
	临界量
	qn/Qn

	废矿物油
	危废贮存点
	废矿物油
	1.0
	2500
	0.0004

	合计
	0.0004


[bookmark: _Hlk170739257]经计算，本项目Q=0.0004小于1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险作简单分析。
[bookmark: _Toc239274289]7.2环境敏感目标概况
本项目周围主要敏感目标分布情况见表2.6-1。
[bookmark: _Toc239274290]7.3环境风险识别
⑴主要危险物质及分布情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目环境风险源主要是危险物贮存点；涉及的危险物质为废矿物油。
⑵可能影响环境的途径
本项目在运营过程中有毒有害物质扩散途径主要有三类： 
A、环境空气扩散
危险物贮存点发生火灾、爆炸，次生有毒有害气体散发到空气中，污染大气环境。
B、水体扩散
废矿物油发生泄漏事故，油品经过地表径流进入周边河流， 污染纳污水体的水质，通过地表下渗污染地下水水质；火灾消防废水控制不当，进入周边地表水体造成水体水质污染。
C、土壤扩散
项目废矿物油发生泄漏，如遇裸露地表，则直接污染土壤。在土壤中的有毒有害物质，通过下渗等作用，进而污染地下水。
⑶浓缩罐泄漏
在选矿工艺过程中，产生的泥浆排入浓缩罐及板框压滤机处理。浓缩罐及配套泵发生故障或非正常工况时，可能造成大量泥浆和上清液事故外排，从而污染外环境。
[bookmark: _Toc239274291]7.4环境风险分析
7.4.1废机油泄漏事故环境影响分析
本项目设备润滑产生的废机油采用专用的容器盛装，暂存于危废贮存点内，危废贮存点位于机制砂库房内，可做到防风、防雨、防晒等。贮存点内设置防渗托盘，备有备用盛装容器。容器破损引起废机油泄漏后，可及时使用收集泵将泄漏液导入备用容器中。在采取上述措施后，废机油泄漏可得到有效控制，不会对地表水、地下水及土壤等外环境造成不良影响。
7.4.2 废机油泄漏发生火灾、爆炸对环境的次生/伴生影响分析
本项目废机油储存发生火灾的概率很小，但一旦发生火灾事故，其燃烧产生的有害物质如一氧化碳、二氧化碳等会对大气环境产生一定的影响。评价要求，项目做好风险防范措施，做好危废暂存间通风，远离火源，将环境风险控制在可控范围内。
7.4.3废水泄漏事故环境影响分析
在选矿工艺过程中，产生的泥浆排入浓缩罐及板框压滤机处理。浓缩罐及配套泵发生故障或非正常工况时，可能造成大量泥浆和上清液事故外排，一旦排入周边环境会对地表水、地下水和土壤造成环境影响。由于操作不当、机器故障、管道跑冒滴漏等，球磨和重选车间可能发生矿浆泄漏。此类事故主要发生在车间内，流失的矿浆量较少，可通过冲洗地坪使其进入车间内的废水收水沟槽，经采取上述措施后，可以实现事故废水不外排。
[bookmark: _Toc239274292]7.5环境风险防范措施及应急要求
7.5.1环境风险防范措施
（1）污染源控制
1）严格按照设计规范建设泄漏防范措施，防止选矿事故废水下渗。
2）对工艺、管道、设备及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。
3）对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。
4）加强生产管理，选矿废水需全部回用，严禁选矿废水直接排放至外环境。
（2）废矿物油泄漏环境风险防范措施
本项目废机油采用专用容器（油桶等）盛装，加盖密封，集中堆放于危废贮存点，危废贮存点设置防渗托盘，建设单位配有一定数量灭火器等，具备在该区域设立临时围堰的能力，可有效防止油品泄漏，流出厂外，污染附近地表水体。设置相关标识，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施。
（3）选矿废水泄漏环境风险防范措施
落实各种环境风险应急保障措施，特别是掌握应急物资与装备的种类、数量、存放位置及使用方法。经常进行环境风险应急预案的演练，防止发生大的事故。
①对环保设备设置专人负责，环保设备主要包括循环水池、水泵等，设置标识，正常情况下每日检查一次，巡检内容主要为设备运行、导流是否畅通等。
②加强设备日常检修维护，保证一工一备，特殊部位一工两备。
③事故状态下尾矿输送管线出现泄漏等情况，立即停止生产，利用清水冲洗管路，当生产恢复正常后，由底流泵站将池内水回用于生产。
④加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处漫延渗漏，对输送系统应加强监管及相应的维护措施，严防事故性废水外排。
⑤配置备用水泵及相应的配件，当渣浆泵出现故障时启动备用水泵。设备故障立即停止产生废水的全段工序生产。
（4）尾矿浆输送管道破裂防范措施
1）严格按照规范、设计要求做好工程沿线的防震、防腐蚀、防沉陷和不均匀沉降设计，充分考虑工程实际情况，保证工程设计质量。
2）管线施工中应加强对施工单位的监督和管理，严格按照设计要求施工，满足设计提出的质量要求。
3）划定管线沿线保护范围，正确标示管线位置，避免人为误挖掘等损坏。
4）加强管线巡检。制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故；按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。
7.5.2环境风险应急预案
本项目建成后根据项目存在的突发环境风险对环境应急预案进行编制，并在相关部门进行备案。
[bookmark: _Toc239274293]7.6环境风险分析结论
本项目涉及危险物质废矿物油，在厂界内的最大存在总量小于临界量，未构成重大危险源。本项目具有潜在的事故风险，潜在的风险水平可以接受，对周围环境及人群带来安全风险较小。本项目只要加强生产安全和环境管理，落实环境风险防范措施，完全可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，也可将危害降到最低程度，其环境风险事故影响是可以接受的。
本项目环境风险简单分析内容详见表7.6-1。
表7.6-1    建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目

	建设地点
	辽宁省
	阜新市
	阜蒙县
	旧庙镇阿哈来村

	地理坐标
	经度
	1#厂区：121°39′45.20147″
2#厂区：121°39′56.51825″
	纬度
	1#厂区：42°20′2.30658″
2#厂区：42°20′8.44777″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为废矿物油。
主要分布在危废贮存点。

	环境影响途径及危害后果
	废矿物油发生泄漏会对地表水、地下水及土壤产生污染影响。
火灾及爆炸产生的气体主要是CO2及少量CO、非甲烷总烃。

	风险防范措施要求
	①泄漏防范措施：危废贮存点采取重点防渗，应进行防风、防雨、防晒、防渗处理；危废贮存点设有标识，定期委托有资质单位进行回收处置；设有专人负责管理，定期巡检，严格控烟控火。
②火灾防范措施：存放易燃物品的建筑物应符合《建筑设计防火规范》的有关规定；易燃物品统一存放，并由专人负责管理；存放易燃物品的仓库应严禁烟火，并配备消防器材，周围设置警示牌。
③应急预案：建设单位应按相关要求修订应急预案，并向当地生态环境主管部门。

	填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：建设单位在加强风险管理、重视安全生产，落实各项风险防范措施和应急措施的前提下，本项目环境风险可以接受。



[bookmark: _Toc239274294]8.环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析是生态环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。
经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此环境影响经济具体定量化分析，目前难度还是比较大的，多数是采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。
现就本项目的经济、社会以及环境效益进行分析。
[bookmark: _Toc17475989][bookmark: _Toc239274295]8.1经济效益分析
本项目产品为钒钛磁铁矿、钛铁精矿，项目的实施，可以回收废弃尾矿及废石中含有钒钛金属，具有很高资源综合利用价值，产生较高的经济效益。
[bookmark: _Toc239274296][bookmark: _Toc17475990]8.2社会效益分析
本项目的建设在促进市场竞争能力的同时，可以为区域经济发展和环境保护发挥积极的作用。项目建成后将带来的社会效益主要表现在以下几个方面：
（1）本项目实施后，不仅可以促进阜蒙县的发展，同时可以以提高企业的整体实力，把企业做实、做强、做大，实现企业的持续和跨越发展，提升市场竞争能力，为企业的发展提供发展机遇，为企业带来良好的经济效益。
（2）项目的实施可以带动其它相关的产业，形成上下游产品较长的产业链，不仅可以直接为当地提供就业岗位，而且通过相关配套产业的发展，间接提供了大量的工作岗位，缓解当地的就业压力。这对完善区域经济结构及促进区域经济的发展起到了积极作用。
（3）本项目实施后，可以增加当地的财政收入，提高当地的经济实力，对促进本地区经济的发展起到了积极的作用，也为当地政府和国家的可持续发展做出了贡献，具有良好的社会效益。
[bookmark: _Toc17475991][bookmark: _Toc239274297]8.3环境效益分析
本项目总投资金额为9800万元，环保投资估算为190万元，占项目总投资的1.94%。本项目环保措施主要包括废气治理设施、噪声治理、固废防治措施等。环保投资见表8.3-1。
表8.3-1  环保投资一览表
	项目
	环保设施
	金额/万元

	废气
	料仓封闭、皮带封闭
	100

	
	4台袋式除尘器
	40

	
	厂内道路硬化
	5

	
	洒水车
	5

	
	雾炮车
	5

	废水
	洗车沉淀池
	1

	固体废物
	危废贮存点
	1

	
	一般固废暂存
	1

	噪声
	减振、降噪和隔声措施
	20

	绿化
	绿化
	10

	其他
	排污口规范化、环保标志
	2.0

	合计
	190

	项目总投资
	9800

	环保投资比例%
	1.94


[bookmark: _Toc11572131][bookmark: _Toc17475993]









[bookmark: _Toc239274298]9.环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc239274299][bookmark: _Toc101690416][bookmark: _Toc45531575]9.1环境管理
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段限制人类损害环境质量的活动，使项目建设不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。
9.1.1环境管理要求
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 
本项目在不同时期的环境管理要求见表9.1-1。
  表9.1-1     项目不同时期环境管理要求一览表
	类型
	分期环境管理要求

	
	施工期
	运营期

	环境空气
	对施工现场扬尘应定时洒水抑尘；施工现场运输车辆应控制车速，不超过40km/h；无组织粉尘应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/ 2642-2016)要求。
	设备配套除尘并建有完善的洒水降尘工作制度，采取有效措施，使粉尘满足《铁矿采选业污染物排放标准》(GB28661-2012)表7要求。

	地表水
	因地制宜，建设临时沉淀池，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物高施工废水需经沉淀处理后尽回用于施工场地洒水抑尘；水泥、沙土类建筑材料需集中堆放，并加盖苫布；合理安排施工顺序，在工作面准备结束前地面矿井涌水处理系统和排水管道应建成并调试完毕。
	生活污水排入化粪池，定期清掏。生产废水全部综合利用，不外排。

	噪声
	尽量选用低噪声设备，设置施工围挡以减轻噪声对周围环境的影响，合理安排施工时间，禁止夜间施工，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)；施工过程应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。
	首选低噪声设备，破碎机、磁选机、筛分机、抛砂机等设置在厂房内部，泵类安装减振底座，控制运输车辆车速及载量，定期保养和维护设备，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

	固体废物
	施工人员的生活垃圾由清洁员定期清理，集中送至指定堆放点；尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并由环卫部门拉走统一处理，不可随意倾倒。
	项目投产后对除尘灰和落地灰进行浸出试验，按照规定进行回填采坑。泥饼回填至现有露天采坑。废矿物油暂存危废贮存点内，定期委托有资质单位回收处置；生活垃圾集中收集后定期送至指定的垃圾堆放点。

	生态
	项目建设施工用地严格限定在征地范围内，严禁超范围用地。
	依照生态保护措施要求在厂区内进行绿化。


9.1.2企业环境信息公开
按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。本项目应公开的环境信息见表9.1-2。
表9.1-2  环境信息公开内容一览表
	序号
	标题
	详细内容

	1
	基础信息
	单位名称：阜新鸿泽废旧资源利用有限公司
法定代表人：卢亚冬
项目地址：阜新市阜蒙县旧庙镇阿哈来村
联系方式：联系人——刘先生，联系电话——15350988884
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模：本项目建设尾矿综合利用生产线，主要建设内容包括破碎车间、抛砂车间、球磨车间和其他附属设施，项目实施后年处理尾矿300万吨。

	2
	排污信息
	主要拟排放的污染物及特征污染物名称：
废气：项目排放的废气为筛分、破碎、磁选、抛砂分离等工艺产生的颗粒物，装卸及转运产生的粉尘、道路运输扬尘。
废水：主要为生活污水、选矿废水等。
噪声：生产设备(筛分机、破碎机、磁选机、风机、脱水机、泵类)噪声及运输车辆噪声。
固废：主要为除尘灰及落地灰、泥饼、废矿物油、废油桶及员工生活垃圾。

	3
	防治污染设施
	废气污染治理措施：袋式除尘、车间洒水、地面硬化、车间、皮带封闭。
废水污染治理措施：生活污水排入防渗化粪池，定期清掏；脱水机产生的废水进入本项目循环水池，回用于选矿；泥浆及地面清洗废水排入项目浓缩罐及板框压滤机处理后产生的废水排入循环水池，回用于选矿，不外排。
噪声治理措施：首选低噪声设备，破碎机、磁选机、筛分机、抛砂分离机等设置在厂房内部，泵类安装减振底座，控制运输车辆车速及运载量。
固体废物治理措施：泥饼、除尘灰回填至现有露天采坑；危险废物暂存于危废贮存点，定期送至有资质单位进行处理；生活垃圾运至指定地点，环卫部门统一清运处理。


排污单位应当在环境保护主管部门公布排污单位名录后九十日内公开环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律法规另有规定的，从其规定。
9.1.3环境管理体系
本项目的环境管理机构为生产管理与环保管理混编的机构，由生产技术室负责，设2名人员负责全厂的环境管理工作，下辖安全环保部，由主任、副主任及安全员、环保员组成。其任务是组织、落实和监督本单位的环境保护工作，以满足《建设项目环境保护设计规定》及工程的环境管理要求，同时阜新市生态环境局负责检查监督其环保工作执行情况。
公司环保职责：
（1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；
（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；
（3）拟订企业的环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标；
（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施运行状况，建立监控档案；
（5）协调企业所在区域内环境管理；
（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；
（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；
（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。
（9）建立地下水环境监测管理体系：包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、装置区上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点防渗区加密监测的原则进行监测。
[bookmark: _Toc45531577][bookmark: _Toc239274300]9.2环境监测
9.2.1监测计划
污染源监测和其它环境监测工作委托具有相关监测资质的第三方单位进行。 
本工程不设专门的环境监测机构，由生产部专设2名人员负责环境管理监测工作，组织完成日常环境监测任务。
监测分析数据按国家规定进行数据处理，并整理为定期的报表。
建议做好如下几个方面的工作：
a）根据国家和地方环境标准，结合本工程的污染源和周围敏感点的环境质量开展日常例行的监测工作。
b）对本工程的污染源和环境质量进行调查和分析，掌握主要污染因子的排放规律和厂周围环境质量现状，按规定编制报表，报各有关部门。
根据工程排污特点及实际情况，需建立建全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。确定企业监测计划建议见表9.2-1。
表9.2-1   污染源监测计划
	环境要素
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	各除尘器排气筒出口
	颗粒物
	每年监测1次

	
	1#和2#厂区厂界
	颗粒物
	每年监测1次

	噪声
	1#和2#厂区厂界四周
	昼、夜Leq(A)
	每季度监测1次

	地下水
	厂区上游1个、下游1个监测点
	色（度）、嗅和味、浑浊度（度）、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、硫化物、钠、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数、石油类、铍、钒、钛
	每年枯水期一次

	
	厂区内1个监测点
	
	每季度取样一次，全年四次，异常期间要求每月进行一次监测

	土壤
	浓缩罐附近1个深层样点位
	基本项45项因子、石油烃、钛、钒，同时监测pH值
	每5年一次

	固废
	全厂各类固废产生地点
	统计种类、产生量、处理方式、去向
	处置过程记录


9.2.2监测结果的反馈
根据以上监测项目，点位及频率进行监测。每次监测完毕后，及时整理监测数据，以报表的形式写出监测分析报告并上报公司，同时报送阜新市环保主管部门，以便公司内各管理部门和地方环保部门及时了解全公司排污及环保治理措施的运行状况，及时发现问题，及时解决。
[bookmark: _Toc239274301]9.3排污口规范化建设
根据国家和地方环保部门的法律法规和相关要求，本项目新建排污口应按其要求进行规整，具体内容如下：
（1）废气
①新增废气排气筒应设置监测采样口，采样口设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源。
②排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放污染物的名称、最大允许排放量。
（2）废水
生产废水不外排，回用于选矿；生活污水排入旱厕定期清掏。
（3）噪声
按规定对固定噪声源进行治理。在厂界边界设置噪声监测点。
（4）固体废物
设置警告性环境保护图形标志牌，标志牌立于边界线上。
（5）设置标志牌要求
排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。
本项目厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志标志-排放口（源）》GB15562.1-1995、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）含2023修改单。环境保护图形标志的形状及颜色和环境保护图形符号见表9.3-1、9.3-2。

 表9.3-1  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表9.3-2  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 13001]
	[image: 13002]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: 13003]
	[image: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: 14001]
	[image: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 14001]
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: 200602201518049853]
	[image: 200602201519018631]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


[bookmark: _Toc239274302]9.4排污许可证及环境保护竣工验收
（1）排污许可
按照《排污许可管理办法（试行）》（环保部令48号），新建排污单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。
本项目为选矿项目，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“四、黑色金属矿采选业”，应按要求及时申报排污许可证。
（2）环境保护验收
本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须通过验收合格后，项目方可投入生产和使用。三同时验收一览表建表9.4-1。







表9.4-1     本项目三同时验收一览表
	类别
	产污节点
	环保设施
	验收要求

	废气
	机制砂工艺
	筛分
	1#袋式除尘器+20m高排气筒（DA001）
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6特别限值要求

	
	
	筛分
	2#袋式除尘器+20m高排气筒（DA002）
	

	
	
	磁选、抛砂
	3#袋式除尘器+20m高排气筒（DA003）
	

	
	碎石工艺
	破碎、磁选、
	4#袋式除尘器+20m高排气筒（DA004）
	

	
	抛砂车间
	车间洒水+车间拦截
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7特别限值要求。

	
	机制砂车间
	车间洒水+车间拦截
	

	
	破碎车间
	车间洒水+车间拦截
	

	
	成品仓
	仓顶除尘
	

	
	道路运输扬尘
	洒水抑尘
	

	废水
	员工生活
	排入旱厕，定期清掏，不外排。
	具有防渗性能

	
	车间清洗废水、选矿废水
	废水进入本项目循环水池，沉淀后回用于选矿
	[bookmark: OLE_LINK29]《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）选矿废水

	噪声
	噪声防治措施
	首选低噪声设备，破碎机、磁选机、筛分机、抛砂分离机等设置在厂房内部，泵类安装减振底座，控制运输车辆车速及运载量
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

	固体废物
	泥饼
	回填至现有露天采坑
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	除尘灰
	
	

	
	落地灰
	
	

	
	废布袋
	外售物资公司
	-

	
	废矿物油及油桶
	存放至危废贮存点，面积10m2，委托有资质单位定期处理
	贮存点暂存，送有资质单位定期处理

	
	生活垃圾处置
	设置垃圾桶，由当地环卫部门收集处置
	生活垃圾收集后定期送当地环卫部门统一处理。

	排污口
	排污口规范化
	满足《环境保护图形标志标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）。


[bookmark: _Toc239274303]9.5污染物排放清单
本项目污染物排放清单见表9.5-1。



表9.5-1  污染物排放清单一览表
	项目
	产污环节
	污染因子
	产生量t/a
	环境保护措施
	排放量t/a
	验收标准

	废气
	G1
	颗粒物
	972.7
	1#袋式除尘器
	3.50
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6特别限值要求

	
	G2
	
	951.4
	2#袋式除尘器
	3.62
	

	
	G3、G4
	
	1212.4
	3#袋式除尘器
	4.61
	

	
	G5-G10
	
	448.65
	5#袋式除尘器
	1.68
	

	
	抛砂车间
	
	292.23
	车间洒水+车间封闭
	14.61
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7特别限值要求

	
	机制砂库
	
	40.62
	车间洒水+车间封闭
	2.03
	

	
	破碎车间
	
	9.62
	车间洒水+车间封闭
	1.94
	

	
	精矿仓
	
	0.26
	仓顶除尘
	0.003
	

	
	碎石仓
	
	0.55
	仓顶除尘
	0.01
	

	
	道路运输扬尘
	
	38.76
	地面硬化+洒水抑尘
	10.08
	

	废水
	选矿废水
	SS
	-
	选矿废水全部回用
	0
	《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T33815-2017）选矿废水

	
	生活污水
	COD、NH3N、SS
	-
	生活污水排入旱厕，定期清掏。
	0
	不外排

	固废
	设备维护
	废矿物油及废油桶
	1.2
	暂存危险废物贮存点，定期交由资质单位处置
	0
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	
	除尘器
	除尘灰
	3337.1
	回填至现有露天采坑
	0
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	地面清扫
	落地灰
	353.65
	
	0
	

	
	泥浆压滤
	泥饼
	931697
	
	0
	

	
	除尘器
	废布袋
	1.0
	外售利用
	0
	

	
	员工
	生活垃圾
	9.9
	收集到指定的垃圾堆放点，环卫部门清运处理
	0
	不外排

	噪声
	各种泵体、风机等
	70-100dB（A）
	选低噪声设备，破碎机、磁选机、筛分机、抛砂分离机等设置在厂房内部，泵类安装减振底座，控制运输车辆车速及运载量
	40~70dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准


[bookmark: _Toc57879085][bookmark: _Toc239274304]9.6总量控制
[bookmark: 9.2.2_总量控制因子][bookmark: 9.2.1_总量控制的核算范围][bookmark: 9.2_总量控制因子及核算范围][bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc11572135][bookmark: _Toc17475996]根据国家生态环境厅关于印发《“十四五”及2021年辽宁省生态环境有关指标计划》的函（环办综合函[2021]453号）及国家环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号），辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（辽环发[2015]17号）以及《辽宁省环境保护厅关于转发生态环境部关于加强涉重金属行业污染防控意见的通知》（辽环函[2018]184号），提出“主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物以化学需氧量、氨氮、VOCs、氮氧化物为重点，进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标的审核和管理，严控新增排放量”。 
本项目办公区冬季采用电供暖，不设锅炉房，因此项目无VOCs和NOx排放。选矿废水及车间地面冲洗水浓缩压滤后，回用于生产，不排放。生活污废水排至防渗化粪池处理后，定期清掏，不外排，因此排放量为零。在采取了设计和评价提出的完善的污染防治措施的基础上，评价最终确定本项目无VOCs、NOx排放，废水污染物COD、NH3-N排放量为零，则各总量指标为零。














[bookmark: _Toc239274305]10.生态环境影响评价结论
[bookmark: _Toc49074060][bookmark: _Toc11572136][bookmark: _Toc239274306][bookmark: _Toc48917732][bookmark: _Toc17475997]10.1建设项目概况
[bookmark: _Hlk48811202][bookmark: _Toc17475998][bookmark: _Toc11572137]鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县旧庙镇阿哈来村，年处理尾矿300万吨/a，1#厂区中心点坐标东经：121.662607948，北纬：42.333870803，2#厂区中心点坐标东经：121.665928523，北纬： 42.336087509。
[bookmark: _Toc239274307][bookmark: _Toc48917733][bookmark: _Toc49074061]10.2环境质量现状
⑴环境空气
根据2025年阜新市环境空气质量报告，细颗粒物（PM2.5）年均值、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度、二氧化硫（SO2）年均值、二氧化氮（NO2）年平均浓度均低于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
⑵声环境
本次噪声监测各监测点昼夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》1类标准要求。
⑶土壤环境
建设用地监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值的标准要求。
⑷地下水
本次监测地下水各污染因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc11572139][bookmark: _Toc17476000][bookmark: _Toc48917735][bookmark: _Toc49074063][bookmark: _Toc239274308]10.3生态环境影响评价
[bookmark: _Toc17476001][bookmark: _Toc48917736][bookmark: _Toc49074064][bookmark: _Toc11572141]（1）大气环境影响
本项目建成后，各排气筒的排放浓度均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6浓度限值。
无组织最大落地点浓度均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7浓度限值。
（2）水环境影响
本项目办公区产生的废水主要为生活废水，排入化粪池，定期清淘；选矿废水排入循环水池贮存，回用于选矿，不外排，对地表水及地下水环境影响较小。
（3）固体废物影响
[bookmark: OLE_LINK27]本项目运营期泥饼、除尘灰、落地灰均按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）要求回填至现有露天采坑。生活垃圾运至环卫部门统一处理；废矿物油暂存于危废贮存点，定期交由资质单位处置。固体废物全部得到有效处置，对环境影响较小。
（4）声环境影响
本项目运营期厂界昼、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求。厂内运输车辆减速慢行，其噪声对周围环境影响很小。
（5）土壤环境影响
本项目属于污染影响型，对土壤的影响主要是污染物大气沉降及泄漏废水的垂直入渗而进入土壤环境。依据大气预测及地下水预测，大气沉降及垂直入渗的污染物较少，对评价范围内土壤环境影响较小。
（6）地下水环境影响
通过对本建设项目环境水文地质现状、地下水环境影响的分析，本项目对地下水环境影响主要来自于非正常状况条件下的渗漏。为此，本次评价提出了分区防渗、跟踪监测等应急措施。地下水污染防控措施实施后，可以有效降低地下水污染所带来的环境影响，地下水污染超标范围可控制在厂区内及厂界处。因此，在采取上述防控措施的前提下，建设项目对地下水环境影响较小。
[bookmark: _Toc239274309]10.4环境保护措施
⑴废气污染防治措施
本项目运行过程中产生的有组织粉尘采用袋式除尘器处理后可达标排放，各车间无组织粉尘采用洒水抑尘及门窗拦截的方式后可以达标排放。
⑵水污染物防治措施
本项目选矿产生的泥浆排入浓缩罐及板框压滤机脱水后，废水进入循环水池贮存，回用于选矿；脱水机产生的废水进入本项目循环水池，回用于选矿。
本项目生活污水排入化粪池，定期清掏。
⑶固体废物
生活垃圾定期交由环卫部门统一处理；泥饼、除尘灰和落地灰均按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《辽宁省一般工业固体废物用于矿山露天采坑回填修复环境管理规定（试行）》（辽环发[2025]16号）要求回填至现有露天采坑。废布袋外售利用；废矿物油暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处理。
⑷噪声
对高噪声设备，采取建筑隔声、基础减振等降噪措施。
[bookmark: _Toc49074065][bookmark: _Toc17476002][bookmark: _Toc11572142][bookmark: _Toc239274310][bookmark: _Toc48917737]10.5环境影响经济损益分析
本项目建成投产后，由于环保治理设备的运行，对当地的环境质量起到积极的作用。从其它环境经济指标如环境经济损失、环境投资效益等方面来看，本工程环境经济损失较低。本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看合理可行。
[bookmark: _Toc49074066][bookmark: _Toc11572143][bookmark: _Toc48917738][bookmark: _Toc17476003][bookmark: _Toc239274311]10.6环境管理与监控计划
环评明确规定了公司环境管理机构的设置及环境管理制度的制定和实施，规范了排污口的设置，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和监测频率，要求定期开展自行环境监测工作。并要求企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，对本企业环境信息进行公开。建设单位应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员和监测人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负企业日常环境管理和监测工作。
[bookmark: _Toc239274312]10.7公众参与
根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令4号）等法规中的有关规定，本项目于2026年05月09日、2024年06月28日进行网络公示，网络公示媒体为阜新蒙古族自治县网站；报纸公示的日期为2024年07月02日和2024年07月05日，公示报纸为蒙古贞日报。征求意见稿公示期间同时在阿哈来、孟家窝棚等村落进行公示张贴。公示期间，未收到公众来电、来信或来访，没有公众表示反对意见，没有公众提出建议
[bookmark: _Toc48917740][bookmark: _Toc239274313][bookmark: _Toc11572144][bookmark: _Toc49074068][bookmark: _Toc17476004]10.8生态环境影响可行性结论
[bookmark: _Hlk175144923]鸿泽废旧资源利用有限公司矿山废弃尾矿综合利用项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业政策要求；符合环境分区管控要求。拟采取的环保措施成熟可靠，可实现大气污染物排放稳定达到相关标准限值要求；生产废水及生活污水不外排；固体废物全部得到有效处置；环境风险可控；项目的环境影响程度和范围是有限的，而且可以控制在国家和地方的有关环保标准限值之内。由此可见，在本项目用地性质获批变更为工业用地、并合规取得相关用地手续，认真落实本生态环评报告书中所列的废气、废水、固体废物和噪声等各项污染防治及环境风险防控措施的前提下，项目的建设从环保方面来看是可行的。
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[bookmark: _Toc48917741][bookmark: _Toc49074069][bookmark: _Toc239274314][bookmark: _Toc48311763]附表
表1  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级☑
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a

	
	评价因子
	基本污染物 (PM10)
其他污染物 (TSP)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准 □
	附录D 
	其他标准□ 

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源□ 
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km 

	
	预测因子
	预测因子(TSP)
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	最大占标率≤100%
	最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	最大占标率≤10%□
	最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%
	最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ 1）h
	占标率≤100% 
	占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标
	不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测    
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（3个 ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0）t/a
	NOx:（0）t/a
	颗粒物:（34.18）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项
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表2  建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√√√；水文要素影响型

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区；其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放A；间接排放A；其他 
	水温；径流 ；水域面积 

	
	影响因子
	持久性污染物；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ；pH值；热污染 ；富营养化 ；其他
	水温；水位（水深）；流速；流量；其他

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级AA；二级；三级A；三级B√
	一级 ；二级 ；三级 

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建；在建；拟建；其他；
	拟替代的污染源
	排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期；
春季；夏季；秋季；冬季
	生态环境保护主管部门；补充监测A；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发；开发量40%以下；发量40%以上

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期A；冰封期；
春季；夏季 ；秋季 ；冬季
	水行政主管部门；补充监测；其他

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期 ；
春季；夏季；秋季；冬季
	
	监测断面或点位个数（ ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	评价因子
	

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类；Ⅴ类 ；
近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 
规划年评价标准（  ）

	
	评价时期
	丰水期；平水期 ；枯水期A；冰封期 ；
春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标A；不达标 
水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标；不达标 
水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 
水环境质量回顾评价 
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 
	达标区 √
不达标区 

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	预测因子
	

	
	预测时期
	丰水期；平水期 ；枯水期A；冰封期 ；
春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 
设计水文条件

	
	预测情景
	建设期 ；生产运行期A；服务期满后 
正常工况；非正常工况
污染控制可减缓措施方案A
区（流）域环境质量改善目标要求情景 

	
	预测方法
	数值解；解析解；其他
导则推荐模式；其他 

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标；替代消减源

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境保护要求A
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 
水环境控制单元或断面水质达标 
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 
满足区（流）域环境质量改善目标要求 
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（  ）
	（  ）
	（  ）

	
	替代源排放量情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度，mg/L

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s
生态水位：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动；自动；无检测 
	手动；自动；无检测

	
	
	监测点位
	（      ）
	（      ）

	
	
	监测因子
	（      ）
	（      ）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受A；不可以接受 ；

	注：“”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。



表3  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响
识
别
	影响类型
	污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地√；农用地□；未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（4.1031）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（	）、方位（	）、距离（  ）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他
	

	
	全部污染物
	颗粒物、COD、石油类、重金属
	

	
	特征因子
	-
	

	
	所属土壤环境影
响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感√；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）√；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	见表5.5-1
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位
布置图

	
	
	表层样点数
	3
	-
	0-0.2
	

	
	
	柱状样点数
	-
	-
	0~3m
	

	
	现状监测因子
	全部基本项目
	

	现
状
评
价
	评价因子
	全部基本项目
	

	
	评价标准
	GB 15618☑；GB 36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	建设用地土壤满足GB 36600筛选值第二类用地标准
	

	影
响
预
测
	预测因子
	-
	

	
	预测方法
	附录 E□；附录 F□；其他（	）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（	）
影响程度（  ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防
治
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控□；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	浓缩罐1个深层样点位、在厂区及回填区域周边设置5-8个表层样点
	基本项45项因子、石油烃、钛、钒，同时监测pH值
	1年一次
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	建设项目对评价范围内土壤环境影响较小。
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。



表4  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	废矿物油 

	
	
	存在总量
	0.99t/a

	
	环境
敏感性
	大气
	500 m 范围内人口数        
	5 km 范围内人口数      

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺
系统危险性
	Q 值
	Q＜1√
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M 值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P 值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	I√

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析√

	风险识别
	物质
危险性
	有毒有害□
	易燃易爆 √

	
	环境风险
类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气 √
	地表水√
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围 	m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围 	m

	
	地表水
	最近环境敏感目标 	，到达时间 	h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 	d

	
	
	最近环境敏感目标 	，到达时间 	d

	重点风险
防范措施
	废矿物油储存在封闭桶内并放置专用防漏托盘内，暂存于危废贮存点，且危废贮存点采取防风、防雨、防晒措施，定期检查。

	评价结论与建议
	项目存在一定风险，但风险处于环境可接受的水平，项目风险防范措施可行。综合分析，项目从环境风险角度可行。

	注：“□”为勾选项，“ 	”为填写项。
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