 (
硅藻土、废白土、油泥、罐底等
熏蒸、搅拌
压榨
饲料油脂
过滤
) (
N、G1
N、G2
硅藻土、废白土、油泥、罐底等
熏蒸、搅拌
压榨
饲料油脂
过滤
)
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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目

	项目代码
	2602-210998-04-05-339203

	建设单位联系人
	陈丹凤
	联系方式
	15041893118

	建设地点
	辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号

	地理坐标
	东经：121度35分11.726秒，北纬：42度1分3.298秒

	国民经济
行业类别
	C4210
金属废料和碎屑加工处理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用行业，85 金属废料和碎屑加工处理

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阜新高新技术产业开发区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	阜高新发改备〔2026〕16号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	94

	环保投资占比（%）
	9.4
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	生产车间占地面积12827.1m2，硬化地面区域占地面积约16000m2，

	专项评价设置情况
		表1-1  专项评价设置符合性分析
	专项评价的类别
	设置原则
	项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无新增工业废水，故不设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过其临界量，故不设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及


综上，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	1、辽宁阜新经济开发区规划方案调整及西区（二期）北区（二期）控制性详细规划
规划名称：《辽宁阜新经济开发区规划方案调整及西区（二期）北区（二期）控制性详细规划》；
审批机关：阜新市人民政府；
审查文件文号：阜政〔2011〕99号，2011年5月16日。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价报告书名称：《辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响评价报告书》；
审查机关：原阜新市环境保护局；
审查文件名称及文号：《关于对<辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响报告书>的审查意见》，阜环函〔2018〕57号， 2018年8月30日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《辽宁阜新经济开发区规划方案调整及西区（二期）北区（二期）控制性详细规划》符合性分析
辽宁阜新经济开发区成立于1992年，是经辽宁省政府批准的省级开发区。2006年，辽宁省人民政府《辽宁省人民政府关于设立辽宁阜新高新技术产业园区等3个省级开发区的批复》（辽政〔2006〕176号）批准。2011年开始，以现有开发区、玉龙新城、高新产业园区共同规划申报国家级高新区，2013年12月20日得到国务院批复，晋升为国家级高新区，更名为阜新高新技术产业开发区，国务院回复了辽宁省人民政府《关于阜新高新技术产业开发区晋升为国家高新技术产业开发区的请示》（辽政〔2011〕252号），批复名称为《国务院关于同意阜新高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》，批复文号为国函〔2013〕137号。2019年11月8日，阜新市委、市政府实施园区改革，对阜新高新技术产业开发区、阜新高新技术产业园区党政机构进行整合，作为市政府派出机构，阜新国家高新区实行“封闭式”管理体制，在规定的职责范围内行使经济管理权限，是阜新市经济发展的先导区、示范区和高新技术产业的聚集地。
园区规划范围：涉及辽宁阜新经济开发区西区，东起四官营子河，西至阜锦高速公路，北以20路为界，南至细河，总规划面积为24.51平方公里。本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，位于规划范围内，用地为工业用地。
根据《辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响评价报告书》中产业定位：重点发展先进装备制造业和现代服务业，其中装备制造业发展方向主要包括：液压及装备制造业（液压泵与马达、液压缸与阀、空压机与气动元件、铸造件与热处理、模具与密封件、整机制造与液压系统）、机械加工与制造、电子元器件产业（电容器、半导体器件、电线电缆、防爆通讯器材、新能源电池）、电力设备及配套件、农副产品深加工业、食品加工、橡胶制品业、医药制造业、管材生产机加工、新能源及环保设备制造、玻璃加工、服装、建材、板材家具制造、服务业（住宿及餐饮、娱乐、批发和零售、金融业、电子商务、软件和信息技术服务、会展中心、商贸服务、居民服务业、交通运输及仓储、物流业、教育、文化、卫生、地质勘查服务）、房地产业。
本项目属于“C4210 金属废料和碎屑加工处理”，对报废农机、报废汽车进行拆解以及对废钢铁进行剪切破碎加工，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“鼓励类”项目，不在园区禁止引入行业范围内；2026年8月7日，企业取得阜新高新技术产业开发区管理委员会出具《关于阜新高新技术产业开发区规划修编的说明》（见附件7），本项目建设与调整后的《阜新高新技术产业开发区规划》的产业定位相符。本项目已于2026年2月12日取得阜新高新技术产业开发区发展和改革局《关于<广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目>项目备案证明》，阜高新发改备〔2026〕16号，项目代码为2602-210998-04-05-339203。项目符合园区规划。
2、与规划环评符合性分析
本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，位于西区北区规划范围内。根据《辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响评价报告书》中产业定位：重点发展先进装备制造业和现代服务业，其中装备制造业发展方向主要包括：液压及装备制造业（液压泵与马达、液压缸与阀、空压机与气动元件、铸造件与热处理、模具与密封件、整机制造与液压系统）、机械加工与制造、电子元器件产业（电容器、半导体器件、电线电缆、防爆通讯器材、新能源电池）、电力设备及配套件、农副产品深加工业、食品加工、橡胶制品业、医药制造业、管材生产机加工、新能源及环保设备制造、玻璃加工、服装、建材、板材家具制造、服务业（住宿及餐饮、娱乐、批发和零售、金融业、电子商务、软件和信息技术服务、会展中心、商贸服务、居民服务业、交通运输及仓储、物流业、教育、文化、卫生、地质勘查服务）、房地产业。
规划不确定性的应对分析中：针对循环经济发展存在的不确定性，环评建议园区管委会根据国家和地方的循环经济政策，进一步深化，针对总体规划的特点，制定详尽的循环经济规划。
本项目为报废汽车回收拆解项目，属于废弃资源综合利用行业，项目不在规划环评的负面清单内，不属于园区禁止引入的项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，企业已取得园区出具的规划说明（见附件7），对园区产业结构和用地规划进行调整，该项目的建设满足调整后规划的用地规划。项目已取得阜新高新技术产业开发区发展和改革局出具的备案证明，备案文号：阜高新发改备〔2026〕16号，项目用地性质为工业用地，因此符合园区规划。
3、与规划环评及其审查意见符合性分析
根据《辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响评价报告书》及“关于对《辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响报告书》的审查意见”符合性分析见下表。
表1-2  项目与开发区规划环评审查意见符合性分析
	审查意见符合性分析

	规划环评审查意见要求
	本项目
	符合性

	（1）严格按照企业准入条件及规划区负面清单引进项目。对入园项目按照严格限制产业、慎重发展产业和鼓励发展产业界定，规范入园程序。鼓励发展符合国家产业政策且符合园区规划产业；对属于规划行业但污染类型复杂、环境风险较大、排污量大或污染防治技术不成熟的行业慎重发展；严格限制国家明令淘汰和限制的落后工艺和行业；严格禁止负面清单中项目入驻。
	项目为报废汽车回收拆解项目，属于废弃资源综合利用行业，项目不在规划环评的负面清单内，不属于园区禁止引入的项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。项目工艺简单，环境风险小，排污量小，技术成熟。项目所在地规划为二类工业用地，用地符合要求。
	符合

	（2）按照规划用地性质落户入驻项目，已建不符合规划项目限期迁出或进行升级改造，确保符合调整后的工业用地性质。严禁规划重污染、高风险项目。入驻项目严格环境保护准入，全面提高清洁生产水平，提高资源利用率，减少污染物排放量。
	项目属于废弃资源综合利用行业，用地性质为工业用地，不属于重污染、高风险项目。项目采取措施后，减少污染物排放，实现达标排放。
	符合

	（3）按照《阜新市水污染防治工作方案》，结合实际，落实区域水环境污染物削减方案，保证园区水环境质量。
	项目初期雨水和生产废水经过污水处理设施处理工艺为“均质+隔油池+絮凝+沉淀”处理后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司；项目生活污水排入厂区化粪池后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。
	符合

	（4）合理规划排水方案。遵照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则设计与建设园区排水系统，根据《报告书》评述，园区规划污水处理厂近期依托阜新市开发区污水处理厂和阜新市主城区大唐污水处理厂收集处理园区污水达标排放，但这两座污水处理厂已无污水接纳能力。远期规划园区新建污水处理厂以满足自己园区的排水需求。园区内各企业产生的废水需由企业自建污水处理厂进行预处理，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）后，排入扩建后阜新市开发区污水处理厂 。
	项目初期雨水和生产废水经过污水处理设施处理工艺为“均质+隔油池+絮凝+沉淀”处理后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司；项目生活污水排入厂区化粪池后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。
	符合

	（5）落实地下水污染防控措施。环境风险区域必须严格落实防腐、防渗措施。设置地下水监视井，制定地下水监测计划，定期进行地下水质监测，防控地下水污染。
	项目要求危废贮存库、污水处理设施设置重点防渗，拆解和切割区设置一般防渗。
	符合

	（6）同意《报告书》评述供热方案，遵循园区热源集中供给原则，近期供热方案由阜新益祺嘉热力有限责任公司负责供给，待阜新热源厂扩建且供热管网覆盖本园区后，远期供热方案由阜新热源厂进行集中供给，将阜新益祺嘉热力有限责任公司调整为调峰热源。
	项目生产车间不供暖，办公室采用电取暖。
	符合

	（7）做好固体废物分类收集处理工作。园区内生活垃圾由环卫部门集中进行处理；一般固体废物按照废物资源化的要求进行回收利用；危险废物委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。
	项目生活垃圾项目设置垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。拆解后可回收利用部分作为产品出售，拆解后不可回收利用部分委托相关单位处置。拆解过程产生的危险废物在厂区危废贮存库内暂存，定期交由有危险废物资质单位处理。
	符合

	（8）优化产业布局，合理规划项目位置，高噪声源项目做好项目单元的基础减震、降噪工作，做好绿化工程，落实噪声环境污染防治要求，保证各功能区声环境质量达标。
	项目选购低噪声设备；采取基础减振、消声器、墙体隔声、设置设备房等措施后，项目的厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
	符合

	（9）加快园区依托的基础设施设计与建设，确保园区集中供热、废水处理要求。入驻项目必须严格执行环保“三同时”、总量控制和排污许可证制度，健全在线监控、规范排污口等环境监控手段。
	项目已要求企业严格执行环保“三同时”、总量控制和排污许可证制度
	

	入区企业环保准入条件符合性分析

	准入条件要求
	本项目
	符合性

	（1）入区必须符合规划区的产业发展方向；
	项目为报废汽车回收拆解项目，属于废弃资源综合利用行业，项目不在规划环评的负面清单内，不属于园区禁止引入的项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，项目工艺简单，环境风险小，排污量小，技术成熟。项目所在地规划为二类工业用地，用地符合要求。
	符合

	（2）入区企业必须符合清洁生产的要求；
	项目不使用淘汰落后工艺和设备，生产符合清洁生产的要求。
	符合

	（3）入区企业应按《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定进行环境评价并取得环境保护行政主管部门的有关批文；
	项目已取得阜新高新技术产业开发区发展和改革局的备案证明，备案文号：阜高新发改备〔2026〕16号，正在编制环境影响报告。
	符合

	（4）入区企业应按国家和地方制定的排放标准和总量控制的要求严格控制污染物的排放浓度，同时应符合国家节能减排政策要求；
	项目生产废水和废气经采取措施后，实现达标排放，符合国家和地方制定的排放标准和总量控制的要求严格控制污染物的排放浓度，同时符合国家节能减排政策要求。
	符合

	（5）禁止引进国家明令禁止的淘汰的项目，包括落后生产工艺装备和落后产品；
	项目为报废汽车回收拆解项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于淘汰类项目及落后生产工艺装备和落后产品。
	符合

	（6）禁止引进生产方式落后、高耗能、高水耗等严重浪费资源的项目；
	项目不属于生产方式落后、高耗能、高水耗等严重浪费资源的项目。
	符合

	（7）禁止引进污染严重、破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目。
	项目不属于污染严重、破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目。
	符合

	（8）禁止引进电镀或其他含有重金属废水产生企业和生产工艺。
	项目不属于电镀或其他含有重金属废水产生企业和生产工艺。
	符合

	（9）禁止在规划区外侧靠近居民区方向布设、安置高噪声企业和设备。
	项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，最近居民区距离厂界480m，符合要求。
	符合




	其他符合性分析
	1、《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
根据“国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知（发改体改规〔2025〕466号）”，市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入。各类按要求编制的全国层面准入类清单目录，全部纳入市场准入负面清单管理。产业结构调整指导目录、政府核准投资项目目录，纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。
根据《市场准入负面清单（2025年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，具体如下表所示。
表1-3  《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	项目号
	禁止或许可事项
	事项编码
	禁止或许可准入措施描述
	项目情况
	符合性

	1
	法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定
	100001
	法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定
	本项目不涉及
	符合

	2
	国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	100002
	《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。
禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项。
	本项目不涉及国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	符合

	3
	不符合主体功能区建设要求的各类开发活动
	100003
	地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项。
	本项目符合主体功能区建设要求
	符合


经对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类项目。
2、产业政策符合性分析
本项目属于“C4210金属废料和碎屑加工处理”，对报废农机、报废汽车进行拆解，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8．废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，因此，本项目属于鼓励类。
经对照，项目符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）等技术规范相关要求。综上，本项目建设内容符合国家产业政策和地方的产业规划要求。
本项目已于2026年2月12日取得阜新高新技术产业开发区发展和改革局《关于<广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目>项目备案证明》，阜高新发改备〔2026〕16号，项目代码为2602-210998-04-05-339203。
综上所述，本项目符合国家产业政策。
3、选址符合性分析
广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目为新建项目，项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，地理坐标：东经121度35分11.726秒，北纬42度1分3.298秒。具体位置见附图1。本项目租用辽宁新能科技发展有限公司现有厂区及厂房，厂区用地性质为工业用地/车间。
本项目厂区东侧为阜新市万达铸业有限公司；南侧为辽宁梓睿食品科技有限公司；西侧为玉龙路；西南侧为中国石油CNG加气站（玉龙路站）；北侧为阜新华通管道有限公司。
本项目厂址不在阜新市生态保护红线范围内；占地范围内无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布；符合阜新市生态环境准入清单（2023年版）》中生态管控的要求。
本项目已于2026年2月12日取得阜新高新技术产业开发区发展和改革局《关于<广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目>项目备案证明》，阜高新发改备〔2026〕16号，项目代码为2602-210998-04-05-339203。2026年 8月 7日，阜新高新技术产业开发区管理委员会出具《关于阜新高新技术产业开发区规划修编的说明》（见附件7），本项目与调整后的《阜新高新技术产业开发区规划》相符。项目符合《辽宁阜新经济开发区规划方案调整及西区（二期）北区（二期）控制性详细规划》《辽宁阜新经济开发区西区北区规划方案调整环境影响评价报告书》及其审查意见中相关要求。
本项目运营过程中污染负荷较轻，项目生产过程中的废气、噪声、废水经治理后可做到达标排放，固体废物有合理处置去向，对周围环境影响较小。
综上所述，本项目用地符合国家供地政策和土地管理法律法规条件，选址合理。
4、生态管控分区符合性分析
本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，根据辽宁省“三线一单”数据应用系统查询结果（见附图4），本项目属于阜新高新技术产业开发区西片区-重点管控区，环境单元编码为ZH21091120003，本项目与《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析见下表。
表1-4  与《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析
	管控单元编码
	环境管控单元名称

	ZH21092120003
	阜新高新技术开发区西片区重点管控区

	类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与区域产业类型、规划不相符的建设项目入驻；
	项目为汽车拆解项目，属于废弃资源综合利用行业，项目不在规划环评的负面清单内，不属于园区禁止引入的项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，企业已取得园区出具的规划说明，符合园区规划。
	符合

	
	2.入驻产业应符合行业准入或行业规范条件要求。
	项目满足《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）、《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号）、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348—2022）要求。
	符合

	
	3.深入优化调整产业结构，积极培育制氢、加氢、储氢及应用全产业链条。
	项目属于报废汽车回收拆解项目，属于废弃资源综合利用行业，不涉及培育制氢、加氢、储氢及应用全产业链条。
	符合

	污染物排放管控
	1.禁止直接排放有毒有害污染物
	项目车间产生的废气采取措施后污染物达标排放。
	符合

	
	2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理
	项目不排放有毒有害污染物，生产车间产生的切割、破碎废气经布袋除尘装置处理后达标排放，拆解废气非甲烷总烃经活性炭吸附后达标排放。
	符合

	
	3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目应按国家要求实行产能等量或减量置换
	项目为废弃资源综合利用行业，不属于“高污染、高能耗”行业。
	符合

	
	4.加强区域装备制造、液压等产业生产过程中造成的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放
	项目车间产生的切割、破碎废气经布袋除尘装置处理后达标排放，拆解废气非甲烷总烃经活性炭吸附后达标排放；项目设置集气罩对废气进行收集减少无组织废气的排放，且设备均位于密闭车间内。
	符合

	
	5.禁止燃放烟花、爆竹
	项目不涉及
	符合

	
	6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物
	项目生活垃圾集中收集交由环卫部门处理；项目在现有车间进行建设，只进行装修和设备安装，建筑垃圾交由环卫部门处理，项目固体废物有合理去向。
	符合

	
	7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
	项目位于阜新高新技术开发区内，周围均为工业生产型企业，不属于人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域。
	符合

	
	8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源
	项目不涉及高污染燃料设施，办公室采用电取暖，为清洁能源。
	符合

	
	9.城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求
	项目位于阜新高新技术开发区内，办公室采用电取暖。
	符合

	
	10.实现集中供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源
	项目办公室采用电取暖。
	符合

	
	11.实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放
	项目初期雨水和生产废水经过污水处理设施处理工艺为“均质+隔油池+絮凝+沉淀”处理后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司；项目生活污水排入厂区化粪池后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。
	符合

	环境风险管控
	严格限制有毒有害污染物排放。
	项目不排放有毒有害污染物，车间产生的废气采取措施后污染物达标排放。
	符合

	资源开发效率要求
	1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；
	通过对该项目生产工艺、设备、资源消耗、产品指标和污染物产生指标的综合分析，定性认为该项目清洁生产水平处于国内先进水平。
	符合

	
	2.资源利用率满足行业国内先进指标要求。
	项目资源利用率满足行业国内先进指标要求。
	符合


综上所述，本项目的建设符合阜新市生态环境准入清单（2023年版）》要求。
5 、与《阜新市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
《阜新市国土空间总体规划（2021—2035 年）》是阜新市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。阜新市地处辽宁省西北部、科尔沁沙地南缘，是北方农牧交错带、北方防沙带的重要组成部分，是全国首个资源型城市经济转型试点市。
规划中提出：“以‘三区三线’为基础，落实细化主体功能区划分，统筹农业、生态、城镇空间。优化城镇发展空间，推动城镇空间内涵式集约化绿色发展，引导资源要素向重点城镇集聚，实现工矿型城市向复合型城市转变。保障产业与创新建设空间，深化产业结构调整与接续替代产业培育。提高建设用地使用效率，促进城乡建设方式由扩张增量向盘活存量、优化结构、提升质量转变。 ”
本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，位于规划范围内，用地为工业用地。项目用地范围内不占用永久基本农田，符合生态环境分区管控要求，不在生态红线保护区内。项目占地范围内无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布。符合《阜新市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求。


6、环保政策符合性分析
①与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
表1-5  与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
	环保政策
	本项目
	符合性

	二、重点任务（二）深入打好蓝天保卫战
实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。到2023年，万吨及以上原油成品油码头（及对应的储油库）、现役8000总吨以上的油船基本完成油气回收治理。
	本项目属于C4210废弃资源综合利用行业，不属于使用高VOCs含量的项目。项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，经处理后由24m高排气筒DA001达标排放。符合文件要求。
	符合


②与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析
表1-6  与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级
	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。
	项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	（六）全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批，就地改造一批、做优做强一批。
	项目为报废汽车回收拆解项目，属于废弃资源综合利用行业，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，企业已取得园区出具的规划说明，符合园区规划。
	符合

	
	（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，项目产生的污染物VOCs集气罩+二级活性炭装置吸附处理后通过24m高排气筒DA001排放。
	符合

	三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
	（十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。
	本项目生产车间不供暖，办公室采用电取暖
	符合


③与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）符合性分析
表1-7  与阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级
	1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
	项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	3.实施VOCs源头替代工程。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶黏剂使用等为重点，推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；针对汽车整车制造（底漆、中涂、色漆）、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构行业企业，在技术成熟的工艺环节，实施低VOCs含量原辅材料替代。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。
	项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，项目产生的VOCs经集气罩+二级活性炭装置吸附处理后通过24m高排气筒DA001达标排放。
	符合

	三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
	积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目生产车间不供暖，办公室采用电取暖
	符合


④与《阜新市“十四五 ”生态环境保护规划》符合性分析
表1-8  与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
	文件要求
	项目具体情况
	符合性

	持续推进涉气污染源治理；重点行业 NOx 等污染物深度治理。以钢铁、建材、有色金属冶炼、铸造等行业为重点，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入开展工业炉窑治理，分类推动工业炉窑全面实现达标排放。全面加强无组织排放管控，严格控制铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。按照国家、省总体部署，制定和实施超低排放改造计划。
	本项目生产设备上方设置集气罩，有机废气收集后经二级活性炭吸附箱处理后，由1根24m高排气筒DA001有组织排放；切割、剪切过程产生的粉尘收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA002有组织排放；废钢加工工序产生的粉尘经收集后，经布袋除尘器处理，由1根24m高排气筒DA003有组织排放
	符合

	持续推进工业污染防治。加强工业污染源排放监管，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动工业园区生产废水应纳尽纳。
	本项目厂区排水雨污分流。初期雨水经初期雨水池收集后，与地面清洗废水一同经厂区内污水处理设施处理，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放；餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。
	符合

	加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险，合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
	本项目位于阜新高新技术开发
区，用地性质为工业用地，不涉
及有毒有害物质排放，对土壤、
地下水环境影响较小。
	符合

	加强风险物质环境管理；优化危险废物收集处置能力。按照国家、省总体部署，本着“总体匹配、适度富余”的原则，统筹推进危险废物利用处置能力建设。审慎发展危险废物焚烧处置设施，严格管控填埋处置设施建设，最大限度减少焚烧减量的危险废物直接填埋，积极推进危险废物资源化利用。
	本项目针对危险废物设有危废贮存库，废油液、污水处理设施污泥、废铅蓄电池、废动力电池、废电路板及电容器、废尾气催化剂、废机油滤清器、废油箱、含油手套抹布、废活性炭、废催化剂净化装置、石棉废物分类收集，暂存于危废贮存库，定期委托有资质危废处置单位进行安全处置。
	符合







⑤与《“十四五 ”噪声污染防治行动计划》（2023年1月5日）符合性分析
表1-9  与《“十四五 ”噪声污染防治行动计划》符合性分析
	文件名称
	内容
	项目情况
	符合性

	《“十四五 ”噪声污染防治行动计划》
	严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
	本项目选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，本项目噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后将依法开展竣工环境保护验收。
	符合

	
	鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。
	本项目选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，高噪声设备均置于封闭厂房内。
	符合

	
	加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。
	本项目选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，室外风机设置隔声罩，高噪声设备均置于封闭厂房内。
	符合

	
	推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。
	本项目选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，室外风机设置隔声罩，高噪声设备均置于封闭厂房内。
	符合


⑥与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》的符合性分析
表1-10  与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》符合性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	“工业园区和产业集群 VOCs 综合治理。各地应加大涉 VOCs排放工业园区和产业集群综合整治力度，加强资源共享，实施集中治理，开展园区监测评估，建立环境信息共享平台。
	本项目位于工业园区内，对报废汽车进行拆解过程涉及VOCs废气产生。本项目生产设备上方设置集气罩，VOCs经集气罩收集+二级活性炭吸附箱处理后，由1根24m高排气筒DA001有组织排放。
	符合

	强化工业园区和产业集群统一管理。树立行业标杆，制定综合整治方案，引导工业园区和产业集群整体升级。石化、化工类工业园区和产业集群，要建立健全档案管理制度，明确企业 VOCs 源谱，识别特征污染物，载明企业废气收集与治理设施建设情况、重污染天气应急预案、企业违法处罚等环保信息。鼓励对园区和产业集群开展监测、排查、环保设施建设运营等一体化服务。
	本项目建立台账管理制度，定期开展跟踪监测。
	符合


⑦与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519－2020）符合性分析
表1-11  与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	总体要求
	1.收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。
2.禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。
	1.本项目收集、贮存蓄电池的容器、托盘均为不易变形、防渗透、防扩散且耐腐蚀的专用器具，并按要求粘贴相关有关标签。
2.本项目对报废车辆的废铅蓄电池进行采取专门的容器进行储存。
	符合

	收集
	1.废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：
a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。
b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。
	1.本项目汽车拆解产生的废蓄电池在危险废物贮存库贮存，定期交资质单位处置。
2.本项目将破损或电解质渗漏的铅蓄电池存放于专业的防渗、耐腐蚀容器中。
	符合

	暂存和贮存
	1.禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。
	1.报废车辆拆解下的废蓄电池立即转移至专门的危险废物贮存库，严禁露天堆放。
	符合


⑧与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析
表1-12   与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。
	项目对机动车上部分塑料进行破碎，企业建设符合要求的贮存场所。
	符合

	废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按 GB 15562.2 的要求设置标识。
	项目对机动车上部分塑料进行破碎，企业建设符合要求的贮存场所。
	符合

	属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。
	项目属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。
	符合

	废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。
	项目废塑料产生企业根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，台账应保存至少3年。
	符合

	废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合 GB 31572 或 GB 16297、GB 37822 等标准的规定。恶臭污染物排放应符合 GB 14554 的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH 值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合 GB 12348 的规定。
	项目对机动车上部分塑料进行破碎，该部分无生产废水，破碎废气通过布袋除尘器处理后有组织排放，可满足GB 16297要求
	符合

	废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。
	项目在车间内使用干法破碎，已配备布袋除尘器
	符合



⑨与《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）符合性分析
表1-13  与《废蓄电池回收管理规范》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	基本要求
	1.应对收集的废蓄电池进行检查，发现外壳破损并有酸性/碱性电解液流出的废蓄电池时，应使用耐酸/耐碱容器盛装。
2.不应擅自对废蓄电池进行拆解，尤其不应擅自倾倒、丢弃废蓄电池中的酸性及碱性电解液。
	1.本项目只对报废车辆的废蓄电池进行储存，破损的蓄电池存放在专门的容器内。
2.本项目不对废蓄电池进行拆解，废蓄电池暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
	符合

	其他要求
	1.收集到的废蓄电池应分类转移至具有再生利用处理资质或行政许可的场所，进行资源再生或无害化处理。
	1.本项目回收的废蓄电池暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
	符合


⑩与《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）符合性分析

表1-14  与《废铅蓄电池污染防治行动方案》符合性分析
	文件要求
	本项目
	符合性

	1.严厉打击非法生产销售行为。将铅蓄电池作为重点商品，持续依法打击违法生产、销售假冒伪劣铅蓄电池行为。
2.严厉打击和严肃查处涉废铅蓄电池企业违法犯罪行为。严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。
	1.本项目回收的废蓄电池暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
2.本项目只将铅蓄电池从报废车辆整体拆解，不对铅蓄电池本身进行拆解、再生等。
	符合
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	与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析
表1-15  与《报废机动车回收拆解企业技术规范》符合性分析
	技术规范要求
	本项目
	符合性

	拆解产能要求
	企业所在地区（地级市）类型依据年机动车保有量确定，企业数量依据地区年总拆解产能确定。地区年总拆解产能按当地年机动车保有量的 4%～5%设定。地区类型分档和年总拆解产能计算方式详见表 1。
表1  地区类型及年总拆解产能
	地区类型
	地区年机动车保有量/万辆
	地区总拆解产能计算公式

	Ⅰ档
	500（含）以上
	城区年机动车保有量×（4%～5%）


	Ⅱ档
	200（含）～500
	

	Ⅲ档
	100（含）～200
	

	Ⅳ档
	50（含）～100
	

	Ⅴ档
	20（含）～50
	

	Ⅵ档
	20以下
	



	本项目所在地区汽车保有量约40万辆，属于V档
	符合

	
	单个企业最低年拆解产能应满足表2要求。表2中单个企业年拆解产能标准车型为GA802中所定义的小型载客汽车，其他车型依据整备质量换算，标准车型整备质量为1.4t。
表2  单个企业最低年拆解产能
	地区类型
	单个企业最低年拆解产能/万辆

	Ⅰ档
	3

	Ⅱ档
	2

	Ⅲ档
	1.5

	Ⅳ档
	1

	Ⅴ档
	

	Ⅵ档
	0.5



	本项目计划年拆解机动车1万辆，满足V档地区中单个企业最低拆解产能要求
	符合

	场地要求
	企业建设项目选址应满足如下要求：
1） 符合所在地城市总体规划或国土空间规划；
2） 符合GB 50187、HJ 348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；
3） 项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。
4）企业最低经营面积（占地面积）应满足如下要求：其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的 60%.
	1）本项目用地性质为工业用地。
2）本项目不在城市居民区、商业区、饮用水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区，符合 GB50187、HJ348 的选址要求。 
3）本项目位于阜新市高新技术产业开发区，项目的建设满足用地规划，符合园区规划。
	符合

	
	企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ 348的企业建设环境保护要求。
	项目执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合 HJ348 的企业建设环境保护要求。
	符合

	
	企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。
	企业场地具备拆解场地、贮存场地和办公场地，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的耐磨和耐撞击地面及防油渗地面要求。
	符合

	
	拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。
	项目拆解场地位于生产车间内，车间整体为全封闭结构，各分区采用 
护栏或半封闭形式分隔，车间地面采取防腐防渗措施，通风、光线良好，安全防范设施齐全
	符合

	
	贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB 18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB 18597要求的危险废物贮存设施。
	项目厂区设置车辆存放区，车间内设置五大总成储存区、产品储存区，设置一般固废贮存库用于暂存不可利用物，并设有3个危险废物贮存库分别存放废、废蓄电池及其他危废。危险废物贮存库满足 GB18597 要求，车辆存放区、一般工业固废库满足GB18599 要求的一般工业固体废物贮存设施要求。
	符合

	
	拆解新能源汽车的企业还应满足以下场地建设要求：
a）具备新能源汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器。用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。b）新能源汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。c）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设烟雾报警器等火灾自动报警设施。d）动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。
	项目拟设置新能源汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地，动力蓄电池放入动力电池暂存区，拟设置防腐防渗紧急收集池及专用容器；动力蓄电池拆卸场地拟设高压警示、区域隔离及危险识别标志、地面做绝缘处理。
贮存区、拆解区拟设消防栓、灭火器、报警器等安全防范设施，现场配备专人负责安全、环保等工作，满足相关要求。
	符合

	设备设施
	应具备以下一般拆解设施设备：
a）机动车称重设备；b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；c）车架（车身）剪断、切制设备或压扁设备，不得仅以氧制设备代替；d）起重、运输或专用拖车等设备；e）总成拆解平台；d）气动拆解工具；g）简易拆解工具。
	项目厂区设有地磅，厂区配备地磅等称重设备，满足报废机动车进厂和拆解产品出厂计量的要求；拆解预处理平台位于车间内东部区域；破碎机和压块机；项目厂区内设有行车、叉车等设备；拆解车间设有总成拆解平台；气动拆解工具；简易拆解工具。
	符合

	
	应具备以下安全设施设备：
a）安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；b）满足GB 50016 规定的消防设施设备；c）应急救援设备。
	项目设有安全气囊拆除引爆装置；消防栓箱和灭火器等设备。
	符合

	
	应具备以下环保设施设备：
a）满足HJ 348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；b）配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；c）机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；d）分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。
	项目污水处理设施工艺采用一体化污水处理装置；车间配备室内拆解预处理平台，废油液和废制冷剂等配有专用收集装置和各种专用的密闭容器分类收集各类废液。废电路板、废尾气催化转化器、废机油滤清器等以及废铅酸蓄电池使用专用的容器收集并分别存放于其他危废贮存库和废铅蓄电池贮存库。
	符合

	
	应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。
	设有电脑、拍照设备、电子监控设备等设施。
	符合

	
	应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。
	建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。
	符合

	
	拆解新能源汽车的企业还应具备以下设施设备及材料：
a）绝缘检测设备等安全评估设备；b）动力蓄电池断电设备；c）吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d）防静电废液、空调制冷剂抽排设备；e）绝缘工作服等安全防护及救援设备；f）绝缘气动工具；
g）绝缘辅助工具；h）动力蓄电池绝缘处理材料；i）放电设施设备。
	项目拆解车间拟配备绝缘检测设备等安全评估设备；动力蓄电池断电设备；吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；防静电废液、空调制冷剂抽排设备；绝缘工作服等安全防护及救援设备；绝缘气动工具；绝缘辅助工具；动力蓄电池绝缘处理材料；放电设施设备。
	符合

	人员要求
	企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。
	企业劳动定员20人，技术人员均经过岗前培训，其专业技能应满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，持证上岗。
	符合

	
	具有新能源汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。
	
	符合

	信息管理要求
	1.应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息： 
a）对回收的报废机动车进行逐车登记，并按要求将报废机动车所有人（单位）名称、有效证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期等相关信息录入“全国汽车流通信 
息管理应用服务”系统，信息保存期限不应低于3年。 
b）将固体废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理（流向）信息保存期限为3年。 
c）具有电动汽车拆解业务的企业，应按照国家有关规定要求，将报废电动汽车的车辆识别代码、动力蓄电池编码、流向等信息录入“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对于因租赁等原因导致动力蓄电池被提前从电动汽车上拆卸回收的情况，应检查保存机动车所有人提供的租赁运营等机构出具的回收证明材料，保存期限不应低于3年。 
2.生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。
	企业建立电子信息档案，按要求对报废机动车进行回收登记、固体废物信息。相关信息保存期不低于3年。生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收拆解过程。相关信息保存期限1年。
	符合

	安全要求
	1.应实施满足GB/T 33000要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。 
2.电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。 
3.厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。 
4.场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足 GB 2894 中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。 
5.应按照 GBZ 188 的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。
	1.项目设立安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。场地内设置相应的安全标志，包括 GB2894 中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。按照 GBZ188 的规定对作业人员进行监护。 
2.企业为新能源车辆拆解人员配备绝缘工作服及其他安全防护装备。 
3.项目对厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。 
4.厂区内按要求设置各安全标识。 
5.企业对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员按 GBZ 188 的规定进行监护。
	符合

	环保要求
	1.报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。
2.应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。
3.应满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。
	1.本项目初期雨水和地面清洗废水经过污水处理设施处理工艺为“均质+隔油池+絮凝+沉淀”处理后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司；食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入厂区化粪池后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。废水均能达标排放。 
2.本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 
3.本项目位于阜新市高新技术产业开发区，项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
	符合

	回收技术要求
	1.收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。 
2.对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。
	1.建设单位收到报废机动车后，检查发动机，散热器、变速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况，对于出现泄漏的总成部件，先封堵住泄漏处，再使用吸油毡或吸油棉吸收泄漏废油。 
2.企业收到报废的电动车后对车辆进行检查，如有破损立即进行绝缘处理。
	符合

	贮存技术要求
	贮存技术要求-报废机动车贮存

	
	所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不允许叠放。
	机动车及电动汽车预拆解后均按要求贮存。项目机动车不侧放、倒放贮存。
	符合

	
	机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3米和4.5米。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。
	项目机动车叠放不超过3层，高度不超过4.5m，大型车辆单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。
	符合

	
	电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。
	未拆解的电动汽车单独贮存，电动汽车贮存时不叠放，并设置防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。
	符合

	
	电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。
	.项目对事故车辆及蓄电池破损的车辆应隔离贮存。
	符合

	
	贮存技术要求-固体废物贮存

	
	固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。
	本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	符合

	
	一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。
	本项目产生的固废、危废均分类存放，并设有相应标识。
	符合

	
	妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。
	各类固体废物均妥善处置。
	符合

	
	不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。
	本项目不同类型的制冷剂应分别回收，采用容器单独存放。
	符合

	
	废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。
	废弃电器、电池贮存场地无明火。
	符合

	
	容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。
	容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。
	符合

	
	对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。
	本项目对拆解后的固废、危废及回用件等均分类储存，并设有相应标识，储存场地均位于生产车间内。
	符合

	
	贮存技术要求-动力蓄电池贮存

	
	动力蓄电池的贮存按照WB/T1061的贮存要求执行。
	按照WB/T1061的贮存要求贮存动力蓄电池。
	符合

	
	动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。
	采取框架结构贮存动力蓄电池并确保承重安全，且便于存取。
	符合

	
	存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。
	存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。
	符合

	废物贮存
	1.废物的贮存应严格按照 GB18599、GB18597、HJ2025 的贮存要求执行。 
2.废物贮存容器应进行标识，避免混合、混放。应使用各种专用密闭容器贮存废液，防止废液挥发。 
3.妥善处置固体废物，严禁非法转移、倾倒、利用和处置。 
4.不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 
5.废弃电器、电池贮存场地不得有明火或热源。 
6.容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 
7.对拆解后的所有废物及可用零部件、材料进行分类贮存和标识。
	项目废物的贮存应严格按GB18599、GB18597、HJ2025的贮存要求执行。 
废物贮存容器进行标识，分区存放。采用专用密闭容器贮存废液，防止废液挥发。
各类固体废物均妥善处置。不同类型的制冷剂应分别回收，采用钢瓶单独存放。 
废电池贮存库无明火或热源。容器和装置要防漏和防止洒溅，安全气囊设置专用引爆装置。 
拆解后的所有废物及可用零部件、材料进行分类贮存和标识。
	符合

	回用件贮存
	1.回用件应存放在封闭或半封闭的贮存场地中。 
2.回用件贮存前应做清洁等处理。
	项目设有1间回用件分类存放库为封闭库房；回用件贮存前用抹布擦拭清理。
	符合

	动力蓄电池贮存
	1.动力蓄电池的贮存按照WB/T1061的贮存要求执行。 
2.动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 
3.存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。
	动力蓄电池暂存于废铅蓄电池贮存库，满足WB/T1061的贮存要求。 
贮存库内设置框架结构贮存架，确保承重安全。存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，避免电解质泄漏，并隔离存放。
	符合


与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）符合性分析
表1-16  与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》符合性分析
	项目
	技术规范要求
	本项目情况
	符合性

	总体要求
	1.1报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化、无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。
	本项目遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染。
	符合

	
	1.2报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。
	项目不在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	
	1.3报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。
	企业具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。
	符合

	
	1.4报废机动车回收拆解企业应根据HJ 1034、HJ 1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。
	项目根据排污许可证管理要求进行排污许可证申请并规范排污。
	符合

	
	1.5报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。
	项目依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。
	符合

	
	1.6报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。
	企业依据GB22128等相关规定开展拆解作业，无露天拆解，拆解产物无露天堆放，不对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。
	符合

	
	1.7报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。
	企业具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行遵守“三同时”环境管理制度。
	符合

	
	1.8报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。
	项目报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求，并满足国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。
	符合

	基础设施污染控制要求
	2.1报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：
a） 整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b）动力蓄电池拆卸区；c）铅蓄电池拆卸区；d）电池分类贮存区；e）拆解区；
f）产品（半成品；不包括电池）贮存区；
g）破碎分选区；h）一般工业固体废物贮存区；
i）危险废物贮存区。
	建设单位进行分区作业，包括：a）整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b）动力蓄电池拆卸区；c）铅蓄电池拆卸区；d）电池分类贮存区；e）拆解区；f）产品（半成品；不包括电池）贮存区；g）破碎分选区；h）一般工业固体废物贮存区；i）危险废物贮存区。
	符合

	
	2.2报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求：
a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要；
b）不同的功能区应具有明显的标识；
c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求；
d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；
e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物；
f） 破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；
g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；
h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB 18597中其他相关要求；
i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求；
j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ 1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；
k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。
	项目报废机动车回收拆解厂区内功能区满足以下要求：
a）作业区面积大小和功能区划分满足拆解作业的需要；
b）不同的功能区具有明显的标识；
c）作业区具有防渗地面和油水收集设施，地面符合GB50037的防油渗地面要求；
d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；
e）拆解区为封闭生产车间内；
f） 破碎分选区设在封闭生产车间内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；
g）危险废物贮存区设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，地面清洁废水纳入废水收集处理设施处理；
h）不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所设置警示标识，同时满足GB 18597中其他相关要求；
i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时满足HJ519中其他相关要求；.
j）动力蓄电池拆卸、贮存区满足HJ 1186中的相关要求，地面采用环氧地坪等硬化措施，地面做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；
k）各贮存区在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。
	符合

	
	2.3报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。
	项目报废机动车回收拆解企业内的道路采取硬化措施。
	符合

	
	2.4报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。
	项目报废机动车回收拆解企业做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水设置初期雨水池和污水处理设施。厂区内按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。
	符合

	拆解过程污染控制要求
	3.1 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油机油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。
	项目车间产生的废气粉尘经布袋除尘装置处理后废气达标排放，产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附后达标排放。
	符合

	
	3.2 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。
	项目报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他事故车辆进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。
	符合

	
	3.3 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。
	项目报废电动汽车在开展拆解作业前，采用防静电设备彻底抽排制冷剂，用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏；
拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。
	符合

	
	3.4 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。
	动力蓄电池与铅蓄电池分开贮存。铅蓄电池贮存于危废贮存库，动力蓄电池贮存于动力电池暂存区。
	符合

	
	3.5 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。
	项目在完成各项拆解作业后对报废机动车进行破碎处理。
	符合

	
	3.6 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。
	项目不焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。
	符合

	
	3.7 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。
	项目报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的按一般工业固体废物进行管理。
	符合

	
	3.8 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。
	项目报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品集中收集。
	符合

	
	3.9 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。
	环评要求禁止倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。
	符合

	
	3.10 报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资 质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
	报废机动车拆解产生的产物和固体废物合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
	符合

	
	3.11 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。
	企业按照本规范实行。
	符合

	
	3.12 报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。
	报废机动车油箱中的燃料分类收集。
	符合

	企业污染物排放要求
	4.1 水污染物排放要求：报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。
	企业厂区收集的初期雨水应通过收集管道（井）等收集后进入初期雨水池，污水处理设施进行处理达标后经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。
	符合

	
	4.2 大气污染物排放要求：4.2.1 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合 GB 16297、GB37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。
	项目产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。
	符合

	
	4.2.2 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程中产生的粉尘等应收集净化后排放。
	项目切割、破碎产生的粉尘采用布袋除尘器处理后有组织排放。
	符合

	
	4.2.3 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足 GB14554中的相关要求。
	本项目无恶臭排放源，仅在汽车预处理和油液暂存时产生非甲烷总烃，设置活性炭吸附装置进行处理，可满足排放标准。
	符合

	
	4.2.4 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。
	企业按照本规范实行。
	符合

	
	4.3 噪声排放控制要求：
4.3.1 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足G12348中的相关要求。
	企业设有基础减振、厂房隔声等降噪措施，减小厂界噪声，满足GB12348中的相关要求。
	符合

	
	4.3.2对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。
	项目设备放置于封闭厂房，设置基础减振设施。
	符合

	
	4.3.3 在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。
	项目在风机等设施安装减震机座、采取屏蔽隔声措施等。
	符合

	
	4.3.4 对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、采取软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。
	企业按照本规范实行。
	符合

	
	4.4 固体废物污染控制要求：一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足 GB 18599 的其他相关要求；危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。
	企业按照本规范实行。
	符合

	固体废物管理要求
	5.1企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染：
a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求；
b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程中应采取防止货物和包装损坏或泄漏。
	企业建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染：
a）建立一般工业固体废物台账记录，满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求；
b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程中应采取防止货物和包装损坏或泄漏。
	符合

	
	5.2 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染：
a） 制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足 HJ 1259 相关要求；
b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；
c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作；
d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。
	企业建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染：
a）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足HJ 1259 相关要求；
b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；
c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作；
d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。
	符合

	
	6.1 报废机动车回收拆解企业应按 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告 记录应至少保存3年。
	企业按照本规范实行。
	符合

	
	6.2 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急 监测方案等。
	企业按照本规范实行。
	符合

	
	6.3 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。
	企业按照本规范实行。
	符合

	技术人员管理要求
	报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境 应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容：
a）有关环境保护法律法规要求；b）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施；c）环境污染物的排放限值；d）污染防治设备设施的运行维护要求；e）发生突发环境事件的处理措施等。
	企业对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。
	符合

	突发环境事件应急预案
	报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。
	企业承诺按时编制突发环境事件应急预案并完成备案。
	符合


综上所述，本项目建设符合各环境管理文件的相关要求。





二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目背景
本项目为新建项目，阜新市广通智联再生资源有限公司（以下简称“建设单位”）租用辽宁新能科技发展有限公司现有厂区及厂房进行建设。项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，地理坐标：东经121°35′11.726″，北纬42°1′3.298″。
建设单位拟投资 1000万元，利用现有生产车间，安装传统燃油车拆解设备、新能源汽车拆解设备、废钢加工设备以及环保设备等，年拆解机动车10000辆/年（其中报废新能源汽车3000辆/年、报废传统燃油车5000辆/年、报废农机2000辆），年加工废钢15万吨/年。
按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42-金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”中的废机动车加工处理，需要编制生态环境影响报告表。
2 建设内容
项目名称：广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目
建设单位：阜新市广通智联再生资源有限公司
建设性质：新建
建设地点：辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号。地理坐标：东经121°35′11.726″，北纬42°1′3.298″。项目厂区东侧为阜新市万达铸业有限公司；南侧为辽宁梓睿食品科技有限公司；西侧为玉龙路；西南侧为中国石油CNG加气站（玉龙路站）；北侧为阜新华通管道有限公司。
建设内容：项目生产车间建筑面积12827.1平方米，主要利用现有厂区及生产车间，安装传统燃油车拆解设备、新能源汽车拆解设备、废钢加工设备以及环保设备等，年拆解机动车10000辆/年（其中报废新能源汽车3000辆/年、报废传统燃油车5000辆/年、报废农机2000辆），年加工废钢15万吨/年。
本项目工程组成见下表。
表2-1主要建设内容一览表
	项目组成
	工程内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	1层，钢结构，建筑面积12827.1m2，生产车间内包括查验区、预处理区、存储区、废钢加工区、危废贮存库等功能分区。生产车间地面防渗设计需满足《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中相关要求。
	生产车间依托，车间内各功能分区及生产设备、环保设备为新建

	辅助工程
	北门门卫、办公区
	办公楼3层，砖混结构，占地面积约720m2，用于员工办公休息。
	依托

	
	南门门卫、宿舍及员工食堂
	2层，砖混结构，占地面积约750m2，用于员工就餐及住宿。
	依托

	
	地磅
	厂区门口设置地磅。
	新建

	储运工程
	报废车辆暂存区
	露天堆放，占地面积约16000m2 ，暂存区地面采取水泥硬化，用于堆放报废农机、报废新能源汽车以及传统燃油车。报废新能源汽车与传统燃油车之间设置隔离区。
	依托

	
	一般固废暂存区
	生产车间内设置一般固废暂存处，占地面积约 50m2，用于暂存各类一般工业固体废物。建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。
	新建

	
	危废贮存库
	生产车间内设置危废贮存库，占地面积100m2，用于暂存各类危险废物，内部划分为废铅蓄电池贮存库、废油液贮存库以及其他危险废物贮存库。危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施，防渗要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	新建

	
	运输
	厂区内采用叉车、铲车运输；厂外采用清障车运输。
	新建

	公用工程
	供水
	由市政供水管网提供。
	依托

	
	供电
	由市政电网提供。
	依托

	
	供热
	生产车间无需供暖，办公室采用电取暖。
	依托

	
	排水
	厂区排水雨污分流。初期雨水经初期雨水池（50m3）收集后，经厂区内污水处理设施（处理工艺为：均质+隔油池+絮凝+沉淀，污水处理设施设计处理能力为3m3/h）处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放；食堂废水经隔油池（5m3）处理后，与生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。
	新建

	环保工程
	废水
	厂区排水雨污分流。初期雨水经初期雨水池（50m3）收集后，经厂区内污水处理设施（处理工艺为：均质+隔油池+絮凝+沉淀，污水处理设施设计处理能力为3m3/h）处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放；食堂废水经隔油池（5m3）处理后，与生活污水经化粪池（20m3）处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。
	新建

	
	废气
	①废油液抽取、制冷剂回收工位上方设置集气罩，危废库内部设置集气罩，有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附箱处理，由1根24m高排气筒DA001有组织排放；
②汽车切割、剪切工序设备上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，由1根24m高排气筒DA002有组织排放；
③废钢铁剪切破碎工序设备上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，由1根24m高排气筒DA003有组织排放；
④餐饮油烟经油烟净化器处理后，高出屋顶排放。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声等降噪措施
	新建

	
	固体废物
	（1）一般工业固废 
①除尘灰和废布袋收集后交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；
②废弃车用电子零部件交由有废弃电器电子产品处理资格企业处理；
③废安全气囊交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；
④废制冷剂交由具有相应资质的单位利用和处置；
⑤废尼龙布（含废海绵、废皮革）交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；
⑥废液化气罐交由具有相应资质的单位利用和处置；
⑦其它不可利用物交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
（2）危险废物
项目含有机溶剂废物、废矿物油与含油废物、废铅蓄电池、废动力电池、废电路板及元器件、废尾气催化剂、废机油滤清器、废油箱、含油手套抹布、废活性炭、污水处理设施污泥暂存于危废贮存库（125m2），定期交有资质单位进行处理。
（3）食堂废水经隔油池（5m3）处理后产生的隔油渣和生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。
	新建

	地下水
	重点防渗区危险废物贮存库防治措施：人工材料的渗透系数小于1.0×10-10cm/s，切断污染途径；
其他重点防渗区防治措施：人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，切断污染途径；
一般防渗区防治措施：采用防渗混凝土硬化地面，等效黏土防渗层Mb>1.5m,K≤1x10-7cm/s；
简单防渗区防治措施：普通硬化防渗。
	新建

	环境风险
	厂区内设置事故池（50m3）、初期雨水池（50m3）。配备应急物资，制定应急计划、方案和程序，成立重大事故应急救援小组，项目建成后应编制突发环境事件应急预案，并至生态环境主管部门备案。
	新建


3、拆解规模及产品方案
（1）车辆拆解规模
本项目回收报废机动车，设计可年拆解报废车辆10000辆，其中拆解报废传统燃油车5000辆/年（包括大中型燃油车2000辆/年、小型燃油车3000辆/年）、拆解新能源车3000辆/年（包括大中型新能源车1000辆/年、小型新能源车2000辆/年）、拆解农机2000辆/年。拆解规模见下表。
表2-2  拆解方案一览表
	类型
	拆解类型
	拆解数量 辆/a
	平均重量 t
	总重量 t

	传统燃料机动车
	小型燃油车
	3000
	1.4
	4200

	
	大中型燃油车
	2000
	5.4
	10800

	新能源汽车
	小型新能源车
	2000
	0.8
	1600

	
	大中型新能源车
	1000
	2.3
	2300

	农机
	拖拉机、收割机等
	2000
	3
	6000

	合计
	10000
	
	24900


拆解深度：拆解过程按从外到里，分成车身外观件拆除、车内装拆除和总成拆除三个部分。根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号），具备再制造条件的“五大总成 ”，包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等拆除下来后不进一步清洗，分类储存后出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。不对发动机、变速箱等总成及蓄电池进行二次拆解；项目不接收液化气（天然气）罐车、油罐车、危化品车、消防车等特种车辆、专用车辆；厂区内不涉及零件的清洗及精细拆解、翻新等深度工序。项目拆解过程产生的废液化气罐来自CNG 汽车或 LNG汽车（油改气车辆）。
根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348-2022）、《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）、汽车报废拆解与材料回收利用》及《汽车产品回收利用技术政策》中相关资料，同时类比同行业拆解车辆现状及汽车行业的发展，各种机动车拆解产生的物品情况见下表。
表2-3  报废新能源汽车拆解总产出情况表
	拆解产物名称
	拆解产物重量（kg/辆）
	总重量（t/a）

	
	小型
	大中型
	小型
	大中型
	合计

	钢铁（车门、车身）
	215.2
	518.7
	430.4
	518.7
	949.1

	有色金属（散热器、消声器）
	53.3
	153.25
	106.6
	153.25
	259.85

	玻璃
	31
	75
	62
	75
	137

	塑料
	20
	60
	40
	60
	100

	橡胶
	21.5
	62.5
	43
	62.5
	105.5

	可用零部件（螺丝、轴承等）
	32.5
	94.3
	65
	94.3
	159.3

	五大总成①（方向机、前后桥、发动机、变速器、车架）
	343
	833
	686
	833
	1519

	不可利用废物②
	20
	57.5
	40
	57.5
	97.5

	废安全气囊（引爆后）
	1
	2
	2
	2
	4

	废动力蓄电池③
	51.25
	410
	102.5
	410
	512.5

	废电容器
	6
	17.25
	12
	17.25
	29.25

	废油液④
	2
	7.4
	4
	7.4
	11.4

	废有机溶剂⑤
	0.5
	2.05
	1
	2.05
	3.05

	废空调制冷剂
	0.75
	1.25
	1.5
	1.25
	2.75

	废电路板
	1.7
	4.9
	3.4
	4.9
	8.3

	石棉废物
	0.3
	0.9
	0.6
	0.9
	1.5

	合计
	800
	2300
	1600
	2300
	3900

	注：①“五大总成 ”指的是发动机、方向盘、变速器、前后桥、车架。
②不可利用废物主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革等。
③废动力蓄电池指新能源汽车的锂离子等动力电池。。
④废油液是指除燃油外的废矿物油（发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）。
⑤废有机溶剂是指防冻液、汽车挡风玻璃清洗液（玻璃水）和动力电池冷却液等。



表2-4  报废燃油车拆解总产出情况表
	拆解产物名称
	拆解产物重量（kg/辆）
	总重量（t/a）

	
	小型
	大中型
	小型
	大中型
	合计

	钢铁（车门、车身）
	323.5
	2787.8
	970.5
	5576.6
	6546.1

	有色金属（散热器、消声器、油箱）
	80
	300
	240
	600
	840

	玻璃
	62
	100
	186
	200
	386

	塑料
	40
	80
	120
	160
	280

	橡胶
	43
	170
	129
	340
	469

	可用零部件（螺丝、轴承等）
	65
	105
	195
	210
	405

	五大总成①（方向机、前后桥、发动机、变速器、车架）
	692
	1582
	2076
	3164
	5240

	不可利用废物②
	40
	150
	120
	300
	420

	废安全气囊（引爆后）
	2
	1
	6
	2
	8

	废铅蓄电池③
	14.5
	55
	43.5
	110
	153.5

	废电容器
	12
	14
	36
	28
	64

	废尾气催化剂
	1
	2
	3
	4
	7

	废油液④
	10
	15
	30
	30
	60

	废油箱
	2
	3
	6
	6
	12

	燃油（柴、汽油）
	2
	5
	6
	10
	16

	废有机溶剂⑤
	2
	4
	6
	8
	14

	废空调制冷剂
	1.5
	2
	4.5
	4
	8.5

	废电路板
	2.2
	4.7
	6.6
	9.4
	16

	废机油滤清器
	0.3
	0.5
	0.9
	1
	1.9

	石棉废物
	0.5
	1
	1.5
	2
	3.5

	废液化气罐
	4.5
	18
	13.5
	36
	49.5

	合计
	1400
	5400
	4200
	10800
	15000

	注：①“五大总成 ”指的是发动机、方向盘、变速器、前后桥、车架。
②不可利用废物主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革等。
③废铅蓄电池指普通燃油机动车的铅酸蓄电池，属于危险废物。
④废油液是指除燃油外的废矿物油（发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）。
⑤废有机溶剂是指防冻液、汽车挡风玻璃清洗液（玻璃水）和动力电池冷却液等。



表2-5  报废农机拆解总产出情况表
	拆解产物名称
	拆解产物重量（kg/辆）
	总重量（t/a）

	
	收割机/拖拉机
	收割机/拖拉机

	钢铁
	878
	1756

	总成零部件
	2000
	4000

	有色金属
	30
	60

	废旧轮胎
	30
	60

	废旧玻璃
	30
	60

	废塑料
	4
	8

	海绵及座椅材料、 内饰材料
	4
	8

	安全带及相关纺织品、废安全气囊
	2
	4

	废弃车用电子零部件、报废机动车破碎残余物
	2
	4

	废油液
	8
	16

	废防冻液
	1
	2

	废机油滤清器
	2
	4

	废尾气催化剂
	2
	4

	废油箱
	3
	6

	废电路板
	3
	6

	石棉废物
	1
	2

	合计
	3000
	6000


表2-6   车辆拆解产品汇总一览表
	名称
	总产出量/t
	备注

	钢铁
	9251.2
	主要产品

	有色金属
	1159.85
	

	废橡胶（包括报废农机的废轮胎）
	634.5
	

	废塑料
	388
	

	玻璃
	583
	

	可用零部件（包括螺丝轴承等可用零部件以及五大总成等零部件）
	11323.3
	

	含有机溶剂废物
	挡风玻璃洗涤液
	19.05
	危险废物

	
	防冻液
	
	

	
	废制冷剂
	11.25
	

	废矿物油与含矿物油废物
	废燃料油
	103.4
	

	
	发动机油
	
	

	
	变速器/齿轮箱油
	
	

	
	动力转向油
	
	

	
	制动液
	
	

	废铅蓄电池
	153.5
	

	废动力电池
	512.5
	

	废电路板及元器件
	30.3
	

	废尾气催化剂
	11
	

	废机油滤清器
	5.9
	

	废油箱
	18
	

	废弃车用电子零部件（废电容器）
	93.25
	一般工业固废

	废安全气囊
	16
	

	废尼龙布、废海绵、废皮革
	525.5
	

	废液化气罐
	49.5
	

	其他不可利用物
	11
	

	合计
	24900
	/


（2）车辆拆解产生的有害物质的理化性质
①本项目产生的有害物质包括含有机溶剂废物、废矿物油与含油废物、废铅蓄电池及废电解液、废尾气催化剂、废电子元器件（含铅、汞、铬、锰）等，上述物质理化性质如下：
表2-7  产生的有害物质理化性质一览表
	名称
	理化性质及危害

	含有机溶剂废物
	防冻液是有防冻功能的冷却液，成分一般是乙二醇、酒精、甘油、水，任何成分都不具有腐蚀性。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。汽车防冻液的种类很多，像无机物中的氯化钙（CaCl2）、有机物中甲醇（CH3OH）、乙醇（C2H5OH俗名酒精）、乙二醇（C2H4（OH）2，俗名甜醇）、丙三醇（C3H5（OH3，俗名甘油）、润滑油以及我们日常生活中常见的砂糖、蜂蜜等，都可作为防冻液的母液，在加入适量纯净软水（不含或少量含有钙、镁离子水，如蒸馏水、未受污染的雨水、雪水等，其水质的总硬度成分浓度在0-30ppm之间）后，即可成为一般意义上的防冻液。挡风玻璃洗涤液：俗称玻璃水，优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀及多种表面活性剂组成。理化指标：PH>6，比重>0.9，粘性：水样粘性，气味：轻微愉快气味。

	废矿物油与含油废物
	燃料油、发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油、制动液等，危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	废铅蓄电池及废电解液
	铅蓄电池电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的蓄电池，一般是由电池外壳（主要由塑料、橡胶、玻璃纤维等组成）、电极（正极一般为铅-锑-钙合金栏板，内含氧化铅为活性物质；负极一般为铅-锑-钙合金栏板，内含海绵状纤维活性物质），电解液（硫酸溶液）组成。电解液10%-20%（硫酸浓度约为40%）

	废尾气催化剂
	汽车尾气催化剂（auto-exhaust catalyst）是汽车尾气催化转化器中使用催化剂。其作用是通过催化汽车尾气中的CO和NOx转化为转化CO2、N2和H2O。一般催化剂主体中含Pt、Rh、Pd等贵金属。

	废电子元器件（铅、汞、铬、锰等）
	理化性质 
铅：铅是柔软和延展性强的弱金属，有毒，为带蓝色的银白色重金属，熔点327.502℃，沸1740℃，密度11.3437g/cm3，硬度1.5，质地柔软，抗张强度小。金属铅在空气中受到氧、水和二氧化碳作用，其表面会很快氧化生成保护薄膜；在加热下，铅能很快与氧、硫、卤素化合；铅与冷盐酸、冷硫酸几乎不起作用，能与热或浓盐酸、硫酸反应；铅与稀硝酸反应，但与浓硝酸不反应；铅能缓慢溶于强碱性溶液。 
汞：银白色液态重金属，在常温下可挥发，洒落可形成“小水珠”，熔点为-38.9℃，沸点 356.9℃，密度13.55g/cm3。不溶于水、盐酸、稀硫酸，溶于浓硝酸，易溶于王水及浓硫酸。
镉：镉是银白色有光泽的重金属，熔点320.9℃，沸点765℃，密度8.65g/cm3。有韧性和延展性。镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽，加热时表面形成棕色的氧化物层。高温下镉与卤素反应激烈，形成卤化镉；也可与硫直接化合，生成硫化镉。镉可溶于酸，但不溶于碱；镉的氧化态为+1、+2；氧化镉和氢氧化镉的溶解度都很小，它们溶于酸，但不溶于碱。镉可形成多种配离子，如 Cd（NH3）、Cd(CN）、CdCl等。 
锰：锰是一种灰白色、硬脆、有光泽的重金属，熔点1244℃，沸点1962℃，密度7.3g/cm3。锰属于比较活泼的金属，加热时能和氧气化合，易溶于稀酸生成二价锰盐。 
危害： 
铅：神经系统（神经衰弱、手足麻木）、消化系统（消化不良、腹部绞痛）、血液中毒和其他病变。 
汞：精神状态改变是汞中毒的-大症状。脉搏加快，肌肉颤动，口腔和消化系统病变。 
镉、锰：主要危害神经系统。


②R134a 制冷剂
R-134a（1, 1, 1,2-四氟乙烷）是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，其制冷量与效率与 R-12（二氯二氟甲烷，氟利昂）非常接近，所以被视为优秀的长期替代制冷剂。R-134a 是目前国际公认的 R-12 最佳的环保替代品。完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。R134a 的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为 A1，是很安全的制冷剂。R134a制冷剂的理化性质见下表。
表2-8  R134a 制冷剂理化性质及危险特性一览表

	中文名
	R134a
	别名
	1, 1, 1,2-四氟乙烷

	化学式
	CF3CH2F
	分子量
	102.31

	熔点（℃）
	-101
	沸点（℃）
	-26.4

	相对密度
	1.21（水=1）
	饱和蒸气密度
	5.28kg/m3

	临界温度（℃）
	101.1
	临界压力
	4066.6kPa

	燃烧性
	不燃
	外观与性状
	无色气体，有微芳香味

	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	溶解性
	不溶于水

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	本品毒性低，空气中含量过高，使氧气分压下降，引起缺氧窒息。吸入高浓度时，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而至死亡。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处泄漏处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，及时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


（3）废钢加工生产线产品方案
表2-9  废钢加工生产线产品方案一览表
	序号
	产品
	年产量
	产品去向

	1
	废钢成品
	15 万吨
	外售


4、本项目主要生产设施及设施参数
本项目主要设备见下表。
表2-10  生产设备及设施参数一览表
	序号
	生产线
	设备名称
	设备型号
	数量
	单位

	1
	小型车（含农机）拆解设备
	预处理举升平台
	LY-CJ-PT
	1
	台

	2
	
	多通道废液抽排设备
	LY-CYJ-5
	1
	台

	3
	
	钻孔抽排设备
	LY-C-DKC-2
	1
	台

	4
	
	冷媒回收机
	HTC-J319B
	1
	台

	5
	
	玻璃切割刀
	HCQG-X-200
	1
	台

	6
	
	安全气囊引爆机
	HCSV-AQ-XT
	1
	台

	7
	
	总成精拆平台
	LY-CJ-JC
	1
	台

	8
	
	快拆机
	/
	1
	台

	9
	
	扒胎机
	/
	1
	台

	10
	
	汽车翻转机
	HCZM-T1020
	2
	台

	11
	
	手持液压剪
	LY-ZM-312B
	1
	台

	12
	
	等离子气动焊机
	LY-CJ- 100
	1
	台

	13
	
	物料推车/物料箱
	LY-CJ-WL
	1
	台

	14
	
	玻璃吸盘
	/
	1
	台

	15
	
	供气系统
	LY-QL
	1
	套

	16
	
	油水分离系统
	LY-YS-FL
	1
	套

	17
	
	油气吸附系统
	LY-CJ-XF
	1
	套

	18
	大中型车预处理及拆解设备
	多通道废液抽排设备
	LY-CYJ-3
	1
	套

	19
	
	钻孔抽排设备
	LY-C-DKC- 1
	1
	套

	20
	
	冷媒回收机
	HTC-J319A
	1
	台

	21
	
	玻璃切割刀
	HCQG-X-200
	1
	台

	22
	
	等离子气动焊机
	100
	1
	台

	23
	
	物料推车
	HC-CJ-WL
	1
	台

	24
	
	拆解辅助工具
	HC-CJ-GZ
	1
	台

	25
	
	扒胎机
	/
	1
	台

	26
	
	高压空压机
	1.0m3/1.5MPa
	1
	台

	27
	新能源汽车拆解设备
	电池安全评估放电设备
	600V/3kW
	1
	套

	28
	
	举升机
	4000KG
	1
	台

	29
	
	动力电池升降车
	500kg
	1
	台

	30
	
	动力电池吊具
	0.5-2t
	1
	台

	31
	
	电瓶周转箱
	PVC
	1
	个

	32
	
	绝缘电缆剪
	剪线范围 400mm 以下
	1
	个

	33
	
	绝缘手动工具
	/
	1
	套

	34
	
	救援钩
	绝缘等级 10kv
	1
	个

	35
	
	绝缘电弧防护服、防护用具
	防护等级 1kv
	1
	套

	36
	
	动力电池周转车
	动力电池周转车
	1
	台

	37
	废钢加工设备
	电子磅
	150t
	1 
	台

	38
	
	立式液压打包机
	Y81/T-2500A
	1
	 台

	39
	
	龙门剪切机
	250mm
	1 
	台

	40
	
	履带式抓钩装卸机
	WYS40 型
	1 
	台

	41
	
	磁力航吊
	DF-210
	1 
	台

	42
	
	链板式上料输送机料机
	2000MM
	1 
	台

	43
	
	破碎主机
	PFY-2026 锤型
	1 
	台

	44
	
	重型振动给料机
	GS1256
	1 
	台

	45
	
	上置式永选滚筒
	Pcy-sy120
	1 
	台

	46
	
	非磁选皮带式出料输送机
	8000mm
	1 
	台

	47
	
	出料皮带式输送机
	12000mm
	1 
	台

	48
	
	悬挂式除铁器
	
	1 
	台

	49
	
	电脑监控操纵柜
	
	1 
	套

	50
	辅助设备
	燃油叉车
	5T(1.8 米）
	1
	台

	51
	
	燃油叉车
	3T(1.8 米）
	2
	台

	52
	
	清障车
	/
	2
	台

	53
	
	大型拆解车
	/
	1
	台

	54
	
	地磅
	22m*3.52m
	1
	台

	55
	环保设备
	二级活性炭吸附箱
	碘值≥800mg/kg ，配套1#风机风量：5000m3/h
	1
	台

	56
	
	1#布袋除尘器
	配套2#风机风量：10000m3/h
	1
	台

	57
	
	2#布袋除尘器
	配套3#风机风量：15000m3/h
	1
	台

	58
	
	油烟净化器
	/
	1
	台

	59
	
	一体化污水处理设备
	处理能力3m3/h，处理工艺：均质+ 隔油+絮凝+沉淀
	1
	台


5、原辅材料及能源消耗
本项目拆解车辆主要为报废的小型燃油车、大型燃油车以及新能源车。各类报废车辆均从阜新市及周边地区回收，主要来自报废汽车拥有单位或者个人。 
报废汽车拥有单位或者个人应当及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废汽车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废汽车交售给报废汽车回收企业。报废汽车拥有单位或者个人及时将报废汽车交售给报废汽车回收企业。报废汽车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废汽车，并向报废汽车拥有单位或者个人出具《报废汽车回收证明》。报废汽车拥有单位或者个人凭《报废汽车回收证明》，向汽车注册登记地的公安机关办理注销登记。 
报废汽车回收企业对回收的报废汽车应当逐车登记；发现回收的报废汽车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应当及时向公安机关报告。
本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-11  原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	年用量
	单位
	备注

	1
	新能源汽车（小型）
	2000
	辆/a
	存放于报废新能源汽车暂存区，厂区内报废新能源汽车暂存区最大暂存量为50辆。

	2
	新能源汽车（大中型）
	1000
	辆/a
	

	3
	燃油车（小型）
	3000
	辆/a
	存放于报废传统燃油车暂存区，厂区内报废传统燃油车最大暂存量为50辆。

	4
	燃油车（大中型）
	2000
	辆/a
	

	5
	农机
	2000
	辆/a
	存放于报废农机暂存区，厂区内农机最大暂存量为50辆。

	6
	废钢铁
	15
	万t/a
	主要为汽车壳、废钢铁等，来源于本项目汽车拆解以及外购其他企业产生的废钢铁

	7
	活性炭
	1.2
	t/a
	随用随购，不在厂区内暂存

	8
	机油
	0.4
	t/a
	外购，桶装，用于设备维修保养

	9
	絮凝剂*
	0.26
	t/a
	污水处理使用

	10
	盐
	0.02
	t/a
	盐用海盐或工业盐，用于盐水池，盐水池用来处理破损动力电池，破损动力电池不能用放电机处理，只能放在盐水池内自然放电

	11
	电
	100
	万 kWh/a
	市政提供

	12
	水
	437.5
	m3/a
	市政供水


注*：本项目采用聚丙烯酰胺（PAM）作为污水处理工艺的絮凝剂，PAM一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其良好的絮凝效果 PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。
6、公用工程
6.1 给水
本项目无拆解前汽车清洗，不清洗设备和车辆。运营期用水主要为生活用水（含餐饮用水）以及地面清洗用水。
①生活用水：本项目劳动定员20人，年工作250天，根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2020），用水定额参考城镇居民生活用水定额45L/（人∙d），则生活用水日用水量为0.9m3/d，年用水量为225m3/a。
②食堂用水：食堂用水以10L/（人∙次）计，以一日两餐计，就餐人数为20人，则每天就餐40人次，则日用水量为0.4m3/d，年用水量为100m3/a。
③地面清洗用水：本项目报废机动车进厂后不对机动车整体进行清洗，需要清洗的地面为车辆拆解区，拆解区地面清洗面积约150m2。每天作业任务完成后，采用清洗方式每天清洗1次。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中停车场地面清洁用水定额一般按2～3L/m2·次计，本项目拆解区域的清洁水用量按3L/（m2•次）计，则用水量0.45m3/d（112.5m3/a）。
6.2 排水
本项目废水主要为地面清洗废水、初期雨水和生活污水。
厂区排水采用雨污分流，新建初期雨水池（50m3），在平时及事故状态下雨水排口阀门关闭，降雨条件下开启初期雨水排放口阀门，收集前15分钟初期雨水，初期雨水经初期雨水池收集后，经厂区内污水处理设施处理达标，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放。降雨 15 分钟后关闭初期雨水排放口阀门，开启雨水排口阀门，将洁净的雨水排入市政雨水管网。餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。
①初期雨水
平均降雨量：经查阅资料阜新地区年降水量约495mm，本项目生产车间外露天汇水面积按1750m2计，前22min初期雨水量按总降雨量的20%计算，则本项目初期雨水量为173.25m3/a。阜新地区降雨期为3个月，则平均初期雨水量为1.925m3/d。
单次最大降雨量：
本次评价初期雨水量按照雨水流量通用公式计算，具体公式如下：
Q=ψqS
其中：Q—雨水流量，L/s；
q—设计暴雨强度，L/s•hm2；
ψ—地面径流系数，取0.9；
S—汇水面积，hm2 ，本次评价汇水面积以厂区无建筑物区域计算，即取0.175hm2；
本次评价采用阜新市暴雨强度计算公式：

其中：q—暴雨强度，L/s hm2；
P—重现期，年，P=1年；
t—集水时间，分钟，取15 分钟。
经计算，暴雨强度为171.7L/s hm2，一次降雨最大初期雨水量约为27m3/次。本项目设置50m3的初期雨水池可满足单次最大初期雨水量的收集贮存，因此初期雨水池容积满足要求。
②清洗废水
本项目地面清洗用水量0.45m3/d（112.5m3/a），地面清洁废水产生系数取0.8，则清洁废水排放量为0.36m3/d（90m3/a）。地面清洗废水排入污水处理设施处理达标后，经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。
③生活污水及食堂废水：
生活污水排污系数以0.8计，则生活污水日排水量为0.72m3/d，年排水量为180m3/a。食堂废水排污系数以0.8计，则食堂废水日排水量为0.32m3/d，年排水量为80m3/a。
本项目废水产排情况见下表。
表2-12  给、排水情况一览表
	序号
	项目
	日用水量m3/d
	年用水量m3/a
	排污系数
	日排水量m3/d
	年排水量m3/a
	排水去向

	1
	生活用水
	0.9
	225
	0.8
	0.72
	180
	食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经化粪池处理后，经园区管网排入阜新市北控水务有限公司

	2
	食堂用水
	0.4
	100
	0.8
	0.32
	80
	

	3
	地面清洗用水
	0.45
	112.5
	0.8
	0.36
	90
	经排入污水处理设施处理达标后，经园区管网排入阜新市北控水务有限公司

	4
	初期雨水
	/
	/
	/
	1.925
	173.25
	

	合计
	1.75
	437.5
	/
	3.325
	523.25
	/
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图1  项目水平衡图（m3/d）
6.3供电
本项目建成后用电量约为100万kW·h/a，由市政电网供给。
6.4供暖
生产车间无需供热、供暖系统；办公楼采取电取暖。
7、工作制度及劳动定员
劳动定员20人，年生产时间为250天，每天1班，每班8小时。
8、总平面布置合理性分析
本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，回收的车辆从北门进厂，运输方便。厂区消防线路与主要建筑物直线通行。整个厂区总体布置格局合理，厂区道路、建筑、公用设施较为完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要。总体而言，项目平面布置基本合理。
本项目主要构筑物如下：
表2-13  本项目主要构筑物一览表
	序号
	名称
	占地面积m2

	1
	生产车间（包括汽车拆解生产线、废钢加工生产线以及一般固废、危险废物贮存库）
	12827.1

	2
	北门门卫、办公区
	约720

	3
	南门门卫、食堂及宿舍
	约750

	4
	事故池及初期雨水池
	100

	5
	车辆储存区
	约16000

	合计
	约30397.1


注：根据租赁协议，仅明确生产车间占地面积以及硬化地面区域（车辆储存区）面积。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
本项目建设性质为新建。利用现有厂房，施工期主要为设备安装以及事故池建设。初期雨水池建设主要涉及场地平整、土方开挖、防渗处理以及表面平整。

图2  施工期工艺流程及产排污节点图
（1）施工期废气
施工期废气主要为施工过程产生的扬尘以及汽车尾气。
（2）施工期废水
施工期废水主要为施工人员产生的生活污水及含有泥浆和砂石的施工废水。
（3）施工期噪声
施工噪声主要来自土方开挖过程采用的挖掘机等。
（4）施工期固体废物
施工期固体废物主要为废渣土、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。
2、运营期
本项目对报废农机、报废新能源汽车、报废传统燃油车进行拆解，根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），拆解预处理工艺存在不同，因此，本次评价对报废农机、报废新能源汽车、报废传统燃油车拆解工艺流程分别描述。项目不对机动车零部件进行进一步处置。具体情况如下：
（1）报废农机拆解工艺流程
报废农机进厂
本项目收集农机范围包括收割机、拖拉机等，报废农机入厂标准如下：
①达到报废条件的农业机械；
②国家明令淘汰的农业机械：
建设单位对报废农机进行检车和登记，核对机主和拟报废的农机信息，向机主出具《农业机械来源和归属承诺书》和《报废农业机械回收确认表》，并向县级农业农村（农机）部门提供机主和报废农机信息。
建设单位首先对报废农机进行检查和登记，具体操作如下：
①检测报废农业机械发动机、散热器、变速器、差速器、油箱、液罐等总成部件的密封情况，对出现泄漏的地方，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下；
②对报废农业机械主要信息进行登记并拍照，并在机身醒目位置贴上唯一性标识。主要信息包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、品牌型号机身颜色、车架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等。
（2）拆解前储存
将报废农机放置于厂区内报废农机暂存区内，存放要求如下：
1）报废农业机械存储应与其他废弃物存储分开，应避免侧放、倒放；
2）如需要叠放，应做到堆放合理，方便装卸，保障人身财产安全；
3）回收报废农业机械后，应在3个月之内将其拆解完毕。
报废农机暂存区位于生产车间东侧，地面水泥硬化，厂区内农机最大暂存量为50辆。
产污环节：报废农机露天堆放产生初期雨水。
本项目报废农机贮存区进行地面防渗、硬化，设置初期雨水收集系统，初期雨水经初期雨水收集池进入污水处理设施，处理后经污水管网排入阜新市北控水务有限公司集中处理达标后排放。
（3）拆解预处理
先去除机械外部的非原机所属的覆盖物。在拆解预处理区域（拆解区内）排空并分类收集农业机械内的废液，所有废液应排放干净。废油液承装容器采用桶装。
产污环节：排空废液过程产生有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附箱处理后，由1根24m高排气筒DA001有组织排放；预处理过程产生的废油液、废防冻液、废蓄电池等均属于危险废物，分类收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置；预处理过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
（4）总成拆解
报废农机预处理完成后，使用工具拆除其他外部件、轮胎、玻璃、发动机等。并按《报废农业机械回收拆解技术规范》对以上总成进行毁形，毁形主要是对总成进行物理破坏，使其不能再次被回收再利用。对拆解下来的发动机进行毁形，首先在发动机上开一个至少 5cm2的孔，保证其不能再次被回收利用，最后将破坏后的发动机暂存在金属箱中置于发动机存放区。拆解下的油箱、油管等零部件采用抹布擦拭后，均暂存于危废贮存库内。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多操纵性能要求也低，故其总成数较少。
产污环节：拆除的总成零部件、废轮胎、废旧玻璃送至各自暂存区域暂存，定期外售；废油箱、废电路板、废机油滤清器等均属于危险废物，收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
总成拆解过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
（5）机体拆解
对拆除总成后的整体机架进行解体，在拆解区进行，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则。
视局部结构与可拆性的差异，用切割工具进行解体，切割时使用割枪仅对螺帽或部件连接处进行少量切割达到可拆卸目的即可，然后人工分选出金属、玻璃等，无需进一步分割为小块。拆解完成后即可售卖无需进行打包、粉碎、压块等处理。
产污环节：机体分割、剪切工序产生粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA002有组织排放。
机体分割、剪切工序产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
（6）拆解后存储
拆解后的所有固体废物避免混合、混放。妥善处置固体废物，不应非法转移倾倒、利用和处置。制冷剂应使用专用设备进行回收，分类收集，并使用专门容器单独储存。废弃电器储存场地不得有明火。容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查，对拆解后的所有固体废物分类储存和标识。固体废物的储存符合 GB18599、GB18597 和 HJ2025 的规定。一般工业固体废物储存设施及包装物应按照 GB15562.2 的规定进行标识。危险废物储存设施及包装物的标志符合 GB18597 和 HJ2025 的规定，暂存于危废贮存库。
（7）拆解后处置
1）废液应使用专用密闭容器存储，容器应具有防漏、防洒溅、防挥发属性，并交给合法的、有资质的废液回收处置企业。
2）拆解后的可再用零部件存储前，应做清理防锈等处理后在室内存储，并标明“ 回用件 ”。所有的零部件、材料、废物，应进行分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃。
3）拆解后有毒有害的危险废物、列入国家危险废物名录的危险废物的存储和处置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行，危险废物应交由具有相应资质的单位进行处置。
本项目报废农机拆解工艺流程与产排污节点见下图。

图3  报废农机拆解工艺流程及产排污节点图
（二）报废汽车拆解工艺流程
报废传统燃油车和报废新能源汽车拆解工艺仅蓄电池拆解预处理工艺不同，因此，本次评价对蓄电池拆解预处理进行分别描述，其他工序均一致，生产过程中使用相同设备，共用生产线。报废汽车（含传统燃油车和新能源汽车）拆解工艺流程如下：
（1）检查和登记
①检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。
②对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。
③将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证移交公安机关交通管理部门办理注销登记。
④向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。
（2）报废汽车存储
报废机动车放置于（完整）报废机动车贮存区，与传统燃油机动车隔离开来，分区存放，待拆。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），存放的汽车应平置于报废机动车贮存区，避免侧放或倒放，一般不叠放。当需要叠放时，则使上下机动车中心尽量重合，叠放时外侧高度不超过 3m ，内部高度不超过 4.5m ，另大型机动车不得叠放。
新能源车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放，单独贮存。新能源车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。
报废新能源汽车与报废燃油车暂存区位于生产车间东侧，地面水泥硬化，燃油车与新能源汽车之间设置隔离区。报废新能源车与报废燃油车最大储存量均为50辆。
产污环节：报废机动车露天堆放产生初期雨水。
本项目报废机动车贮存区进行地面防渗、硬化，设置初期雨水收集系统，初期雨水经初期雨水收集池进入污水处理设施，处理后经污水管网排入阜新市北控水务有限公司集中处理达标后排放。
（3）拆解预处理
1）拆除蓄电池（新能源汽车和传统燃油车分别简述）
①新能源汽车蓄电池拆除
a.检查车身有无漏电、有无带电。
b.检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好。
c.对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态。
d.断开动力蓄电池高压回路。
e.在室内拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；
f.使用防静电设备回收汽车空调制冷剂。
以上为新能源报废机动车动力蓄电池的预处理工艺，新能源报废机动车经预处理后，还要进行以下拆解工序拆解动力蓄电池：
a.拆解动力蓄电池主阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖，车门等；
b.断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池；
c.收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液，并使用专用容器分类回收，分类分区存放在危废贮存库内；
d.对拆卸下的动力蓄电池线束（电缆）接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况；
e.收集驱动电机总成内残余冷却液，使用专用容器分类回收，拆除驱动电机。拆解车间内设置盐水池用来处理破损动力电池，破损动力电池不能用放电
机处理，只能放在盐水池内自然放电。
产污环节：此工序产生废动力蓄电池属于危险废物，收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
②传统燃油车蓄电池拆除
用扳手、螺丝刀、钢筋剪（液压剪）等工具拆除蓄电池，将拆解下的蓄电池放置在专用容器内，转移至废铅酸蓄电池贮存库，蓄电池不再进行深度拆解。按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》进行收集和贮存：废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：
a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。
b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中；
废铅蓄电池贮存设施符合以下要求：
a）应防雨，必须远离其他水源和热源。
b）面积不少于 30m2 ，有硬化地面和必要的防渗措施。
c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。
d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。
e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。
f）应有排风换气系统，保证良好通风。
g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。
产污环节：此工序产生的废铅蓄电池属于危险废物，收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
2）拆除和引爆安全气囊
安全气囊内主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅，在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的氮气，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气剂点燃的过程中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气和少量颗粒物，对空气环境影响较小。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，引爆后的气囊可作为一般尼龙材料外售。
安全气囊引爆主要反应方程式如下：
2NaN3 →2Na+3N2
10Na+2KNO3+6SiO2 →5Na2SiO3+K2 SiO3+N2
根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）要求：报废汽车拆解企业必须具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置。因此，安全气囊引爆车间不需要另行选址，设置于拆解企业内可行。本项目采用箱式的专用设备进行气囊的引爆，从报废汽车上拆下的气囊置于引爆容器内，使用电子引爆器对气囊进行引爆，引爆容器为密闭装置，可起到阻隔噪声的作用，且可有效保证车间内操作人员的安全。
安全气囊引爆工艺说明：项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆的方式，典型的气囊系统包括两个组成部分：探测碰撞点火装置（或称传感器），气体发生器的气囊（或称气袋）。安全气囊的引爆过程如下图所示：

图4  安全气囊引爆过程图
产污环节：此工序产生废安全气囊，引爆后的安全气囊不再具有危险性，暂存于一般固废暂存库，定期交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。引爆安全气囊会产生少量的氮气和噪声，在室内引爆，对周围环境影响较小。
3）排出机动车内残留各种废液
使用真空抽油机分别抽取车内的汽油、柴油、发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、挡风玻璃洗涤液等。
产污环节：排出机动车内残留各种废液过程产生有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后， 由1根24m高排气筒DA001有组织排放；排出的废油液、废有机溶剂、废尾气催化剂等均属于危险废物，分类收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
4）拆除油箱、液化气罐
使用工具拆除燃油油箱、液化气罐、机油滤清器等。拆除油箱主要针对传统燃油报废机动车，抽取废液后再拆除油箱。对于燃气汽车，使用专用工具拆除液化气罐（仅拆除，不再进行拆解）。
产污环节：拆解后的废油箱、废机油滤清器属于危险废物，分类收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
拆除过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
5）拆除催化系统
拆除各种催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器、三元催化器等，此步骤为各部件直接整体拆解，分类分区存放在危废贮存库内，整体交有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解。
产污环节：废尾气催化剂属于危险废物，分类收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
拆除过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
6）拆除空调器，收集汽车空气制冷剂
本项目涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》中的制冷剂为R134a，项目采用专门的冷媒回收机对制冷剂进行回收，回收时将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉 ”出来。从回收罐抽出蒸汽，又会返回收装置的运行，把它排到（退回）被回收设备的蒸汽入口处。在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配 20kg 大容量钢瓶，以收贮回收的制冷剂。此步骤将制冷剂直接回收，分类分区存放在危废贮存库内，定期委托有资质单位清运处置。
产污环节：废制冷剂抽排过程中产生有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附箱处理后，由1根24m高排气筒DA001有组织排放；产生的废空调制冷剂属于危险废物，收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
拆除过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
7）拆除机油滤清器
拆除汽车全流式或分流式机油滤清器，不对其中的滤纸、橡胶密封圈、回流抑制阀、溢流阀等进行单独拆解，为整体拆解，本企业不进行进一步精细拆解。
产污环节：此工序产生的废机油滤清器属于危险废物，收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
（4）拆解
1）外部组件拆解
利用各类专用工具将外部组件进行拆解，如轮胎、车轮、叶子板、玻璃、车门、前后盖、保险杠、车灯等。
产污环节：拆解后的钢铁、有色金属、轮胎、塑料、玻璃等分类暂存于各自暂存区，定期外售；废电路板及元器件等属于危险废物，分类收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
2）内部组件拆解
利用各类专用工具将内部组件进行拆解，如空调器、车座椅、中控台、线束、开关、继电器、传感器、内饰等。
产污环节：拆解后的海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品、轻质物料等分类暂存于各自暂存区，定期外售；废电路板及元器件等属于危险废物，分类收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
3）总成部件拆解
根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号）可知，回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环使用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。
报废汽车精细拆解的主要内容是将初步拆解后产生的报废汽车各机械总成进行零部件和附件的精细拆解加工。通过精细拆解，能够获得大量的总成零部件，为再生零部件制造提供原材料。机械总成的体积较小，其机械构造较复杂。本项目根据各机械总成的组成和特点，在车间内设置精细拆解平台，采用人工精细拆解。
产污环节：拆解的废总成部件、有色金属、可回用零部件分类暂存于各自暂存区，定期外售；含油手套及抹布等分类收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。
4）切割、剪切
拆解车身、车架过程中，部分部件需要进行切割。
产污环节：切割、剪切过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA002有组织排放；
切割过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。
（5）分类暂存
拆卸下来的零部件、钢材、有色金属、危险废物等进行分类贮存、出售。
1）应使用各种专用密闭容器分类贮存废液，防止废液挥发，并交由有资质的单位清运处置。
2）对贮存的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。
3）拆解后废弃物的贮存应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关规定执行。
4）各种废弃物的贮存时间一般不超过一年。
5）固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。
6）危险废物应交由具有相应资质的单位进行处置。

图 5  报废新能源汽车拆解工艺流程及产排污节点图

图 6  报废传统燃油车拆解工艺流程及产排污节点图
（三）废钢加工生产线工艺流程
（1）原料准备
装载废钢铁原料的运输车辆按照办公室调度，依次行驶到电子磅进行称重，原料由人工进行摊平、分选、归类，分别将薄料、生件、钢件、铁丝组等分类拣出堆存。
（2）原料预处理
不便于直接进入破碎主机的原料，如长薄料、超厚料、异型钢、大块废钢等送至龙门的切机进行剪切，剪切后物料长度约为250mm.铁丝绳、蓬松铁用等不能破碎的原料需进行打包处理，采用液压打包机，直接打包成 500X500x500m 的废钢压块，之后进入成品库。
产污环节：切割、打包过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA003有组织排放；切割打包过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放 。
（3）原料破碎
剪切后的物料及生件、钢件等进入废钢破碎生产线。首先由抓钢机将物料放置在链板式上料输送机上，同步采用磁力航吊辅助上料，磁力航吊悬浮在原科堆上利用磁力将物料吸附在圆然上，操纵至上相输送机后卸料，一并将物料输送至破碎主机。破碎主机内设有若干个固定在主轴上的圆盘和安装在圆盘之间可以自由摆支的锤头，通过锤头高速旋转对度钢进行锤、撕、碎等的处理，将物料处理成块状成团状，粒径为 70mm-200mm。
破碎后的物料由振动给料机输送至上置式永选滚筒，对物料进磁选。磁选出的钢铁即为成品，经出料皮带式输送机输送至成品堆待售。有色金属等非铁料经非磁选出料皮带式输送机输出，在输送机上方设置悬挂式除铁器进行二次磁选，将混入的废钢铁料吸出。在非磁选皮带式出料输送机旁设有站台，在慢速输送过程中便于分拣人员进行人工挑选，将夹杂在非磁性物质中的铜、铝等有色金属挑选出，剩余废渣土等输出后归堆。
产污环节：破碎以及磁选过程产生的粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA002有组织排放；破碎磁选过程产生的设备噪声采取厂房隔声降噪等措施降低噪声排放。












图7  废钢加工生产线工艺流程及产排污节点图
本项目主要污染工艺及污染物排放情况见下表。
表2-14  产污环节一览表
	项目
	排放工序
	主要污染物
	处理措施

	废气
	废油液抽取
	以非甲烷总烃计
	集气罩+二级活性炭装置+24m高排气筒（DA001）

	
	制冷剂回收
	
	

	
	危废库废油液暂存废气
	
	

	
	汽车切割、剪切
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+24m高排气筒（DA002）

	
	废钢铁剪切、破碎
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+24m高排气筒（DA003）

	废水
	地面清洗废水
	pH、COD、SS、石油类
	经厂区污水处理设施“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理后排入园区污水管网，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放

	
	初期雨水
	pH、COD、SS、石油类
	

	
	职工生活
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷（以P计）
	食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经化粪池处理后排入园区污水管网，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放

	
	食堂废水
	pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油
	

	噪声
	生产过程
	设备运行噪声
	选购低噪声设备，采取厂房隔声降噪等措施

	固废
	拆解过程的主要产品
	钢铁
	外售给物资回收公司

	
	
	有色金属
	

	
	
	玻璃
	

	
	
	塑料
	

	
	
	橡胶
	

	
	
	可用零部件
	

	
	危险废物
	含有机溶剂废物（废制冷剂、挡风玻璃洗涤液、防冻液等）
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理

	
	
	废矿物油与含油废物
	

	
	
	废铅蓄电池
	

	
	
	废电路板及元器件
	

	
	
	废尾气催化剂
	

	
	
	废机油滤清器
	

	
	
	废油箱
	

	
	
	含油手套抹布
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	污水处理设施污泥
	

	
	
	废动力电池
	

	
	一般固体废物
	废弃车用电子零部件
	交由有废弃电器电子产品处理资格企业、电子废的拆解利用处置单位名录内企业

	
	
	废安全气囊
	交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置

	
	
	废尼龙布、废海绵、废皮革
	

	
	
	废液化气罐
	交由具有相应资质的单位利用和处置

	
	
	其他不可利用物
	交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。

	
	
	隔油渣
	环卫部门统一清运

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，建设单位租用辽宁新能科技发展有限公司现有厂区及厂房进行建设，根据调查，辽宁新能科技发展有限公司主要从事生产销售新型绝缘子、防污型导线、电力配件及开关等，该公司无相关环保手续。
现状生产车间内无原有企业生产设备，生产车间及厂区地面均已进行硬化防渗措施，不存在与项目有关的原有环境污染问题。现场照片如下：

图8  项目所在区域现状照片























三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）基本污染物
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，引用“国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”
[bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK384]本项目所在区域的环境空气质量现状采用辽宁省阜新市生态环境局发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中的2025年环境空气监测结果，环境空气质量现状见下表。
表3-1  2025年阜新市环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	13
	60
	21.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	20
	40
	50
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	53
	60
	88.33
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	28
	30
	93.33
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数浓度
	1300
	4000
	32.5
	达标

	O3
	8小时滑动平均值的第90百分位数浓度
	140
	160
	87.5
	达标


由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO及O3年平均质量浓度及相应百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准要求，故本项目评价区域为达标区。
（1） 特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目排放特征污染物为非甲烷总烃和颗粒物，引用《天津天士力（辽宁）制药有限责任公司改扩建项目》监测报告中2024年4月27日-29日环境空气质量现状监测结果，引用监测点位位于本项目东南侧2.28km。引用数据为建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，引用数据可行。
①监测因子和监测点位
表3-2  本项目引用监测点位基本信息一览表
	引用监测点位名称
	点位坐标
	监测因子
	相对厂址方位
	相对本项目距离m

	
	经度
	纬度
	
	
	

	阳光水岸西区
	121°36′45.016″
	42°0′19.310″
	TSP、
非甲烷总烃
	SE
	2240


②监测时间及频次
2024年4月27日-29日，非甲烷总烃监测1h平均值，每天4次；TSP监测日均值
③监测结果
表3-3  特征污染物环境质量现状监测结果表
	采样日期
	污染物
	检测结果
	评价标准
	标准

	2024年04月27日—2024年04月29日
	非甲烷总烃
	1h
	80-450
	2000
	μg/m3

	
	TSP
	日均值
	104-128
	300
	μg/m3


④监测结果分析
表3-4  环境空气质量现状评价结果一览表
	监测因子
	浓度范围（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	非甲烷总烃
	小时值
	80-450
	2000
	4-22.5
	0
	达标

	TSP
	日均值
	104-128
	300
	34.7-42.7
	0
	达标


由引用监测数据可知，本项目区域内TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中TSP日均值300μg/m3，非甲烷总烃浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中建议执行的浓度限值要求，即非甲烷总烃2000μg/m3。
2、 声环境质量现状
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，可不进行声环境质量现状监测。
3、地表水环境质量现状
根据辽宁省阜新市生态环境局发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》，2025年细河高台子断面年均水质为Ⅲ类，水质状况为良好。各月水质在II~V类之间，其中有1个月水质为Ⅱ类、7个月为I类、3个月为Ⅳ类、1个月为V类，主要污染物指标为化学需氧量、氨氮和氟化物。

图9  2025年细河高台子断面水质类别及主要指标浓度月变化
4、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，本项目所在厂区实施分区防渗，无土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状
本项目辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，用地性质为工业用地，项目位于产业园区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此无需开展生态环境质量现状调查。
6、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为小哈拉哈村；小哈拉哈村距项目厂界约480m。
2、声环境保护目标
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
4、地表水环境
项目南侧距厂界3.45km处的细河。
5、地下水环境
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。
6、生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标。
具体环境保护目标见下表。
表3-5  环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护目标名称
	经纬度
	方位
	最近距离（m）
	功能
	保护
规模
	环境保护要素及级别

	环境
空气
	小哈拉哈村
	E121°34′33.854″,N42°1′11.568″
	西北
	480
	居住
	500人
	二类环境空气功能区

	地表水
	细河
	厂区南侧3.45km
	Ⅳ类




	污染物排放控制标准
	1、废气
（1）施工期：
施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值。
表3-6  施工及堆料场地扬尘排放标准限值
	项目
	区域
	浓度限值（连续5min平均浓度）

	颗粒物
	城镇建成区
	0.8mg/m3


（2）运营期：
本项目产生的有机废气和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。有机废气厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中监控点处1h平均浓度值，详见下表。
表3-7  废气污染物排放执行标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	排气筒
（m）
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	非甲烷总烃
	120
	24.4
	24
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	颗粒物
	120
	13.94
	24
	1.0
	

	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	6（监控点处1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	/
	/
	/
	20（监控点处任意一处浓度值）
	

	注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应高于周围200m范围内最高建筑5m以上，本项目排气筒设置高度为24m，范围内最高建筑为本项目生产车间，高度为19m，排气筒高度满足高于5m以上的要求。
本项目排气筒设置高度为24m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），应用内插法计算排放速率，则颗粒物排放速率=5.9+（23-2.9）*（24-20）/（30-20）=13.94kg/h，非甲烷总烃排放速率=10+（53-17）*（24-20）/（30-20）=24.4kg/h


项目运营期食堂共设置2个灶头，属于小型食堂，食堂排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。
表3-8  食堂油烟排放标准
	规模
	小型

	基准灶头数
	≥1,<3

	对应灶头总功率（108J/h）
	1.67,<500

	对应排气罩灶面总阴影面积（m2）
	≥1.1,<3.3

	油烟最高排放浓度（mg/m3）
	2.0mg/m3

	净化设施最高去除效率（%）
	60


2、废水
本项目废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值；pH值、动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）标准限值。具体标准限值见下表。
表3-9  污水排放标准
	污染物
	pH
	CODCr
	SS
	氨氮
	BOD5
	石油类
	总氮
	总磷（以P计）
	动植物油

	排放浓度（mg/L）
	6-9
	300
	300
	30
	250
	20
	50
	5
	100


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。
表3-10  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）
	执行标准
	标准值

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	昼间
	夜间

	
	70
	55


本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区，属于3类功能区，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-11  噪声排放标准
	项目
	标准值[dB（A）]
	类别

	
	昼间
	夜间
	

	厂界
	65
	55
	3类


4、固体废物
一般固体废物暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量
控制
指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）和《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》等文件要求，污染物控制因子为NOx、VOCs、COD、总磷。
1、 水污染物总量控制指标
本项目废水主要为地面清洗废水、初期雨水、食堂废水及生活污水。根据工程分析，废水排放量为523.25t/a。地面清洁废水、初期雨水排入污水处理设施处理达标后，经园区管网排入阜新市北控水务有限公司。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经化粪池处理后，经园区管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂。阜新市北控水务有限公司污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准 COD（50mg/L）、总磷（5mg/L）。
①按标准计算企业排污口总量：
CODcr=523.25t/a×300mg/L×10-6=0.157t/a； 
总磷=523.25t/a×5mg/L×10-6=0.0026t/a
②污水处理厂出水口总量：
CODcr=523.25t/a×50mg/L×10-6=0.026t/a；
总磷=523.25t/a×0.5mg/L×10-6=0.00026t/a
2、大气污染物总量控制指标
根据计算，VOCs建议申请总量控制指标为0.058t/a，详见废气源强核算章节。本项目总量控制指标如下：
3-12  总量控制指标
	项目
	污染物
	总量控制指标

	废水
	CODcr
	0.026t/a

	
	总磷
	0.00026t/a

	废气
	VOCs
	0.058t/a



具体总量控制指标由建设单位与环保部门协调确认。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期主要为设备安装及初期雨水池、事故池建设，主要采取以下措施降低施工期对周围环境的影响：
1 、废气
施工期废气主要来自初期雨水池、事故池建设过程中场地平整、土方开发产生的扬尘。扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要在工地围墙100m以内，即下风向一侧0~50m为重污染带，50～100m为较重污染带，＞100m为较轻污染带。
施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据《辽宁省大气污染防治条例》扬尘污染防治相关规定，施工过程中拟采取以下措施：
（1）施工期间，土方开挖过程采取湿式加工方式；
（2）施工场地地面、车行道路应当进行洒水抑尘等降尘处理；
（3）对施工机械加强保养及维护；
（4）大风天气禁止作业；
（5）渣土运输车辆采用苫布遮盖等措施。
施工粉尘及扬尘在采取洒水降尘、及时清扫等措施后，可有效减小扬尘、粉尘对环境空气的影响；施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对空气环境影响较小。
2、废水
施工过程废水主要为施工人员少量生活污水，排放的污染物主要为CODCr和SS，生活污水排入防渗化粪池停留后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放。
3、噪声
施工噪声主要来自土方开挖过程中采用的挖掘机等。项目拟采取以下措施，有效防止施工期间噪声对周围环境的影响。
（1）选用低噪声的施工设备；
（2）应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；
（3）施工方应合理安排施工时间（禁止在夜间22:00～次日6:00施工）。
通过上述污染防治措施，本项目施工期噪声对声环境的影响较小。
4、固体废物
施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、土方开挖过程产生的少量渣土等。
生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。初期雨水池土方开挖过程产生的少量渣土，用于租赁厂区内其他区域场地平整等。项目施工期间产生的固体废物能做到妥善处置，不随意堆放和丢弃，对周围环境影响较小。
综上所述，施工期产生的环境影响是局部的、暂时的，只要加强管理，文明施工，并在工程结束时采取一些恢复措施，可降低影响程度。
5、施工期防渗措施
本项目施工期事故池以及初期雨水池属于重点防渗单元，施工单位应严格按照防渗技术要求进行防渗建设，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。























	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1.运营期废气影响分析及保护措施
根据项目生产工艺分析，本项目废气主要是汽车拆解切割、废钢剪切破碎过程中产生的粉尘、车辆处理工序抽取废油液时产生的挥发性有机废气、危废贮存库内废油液暂存时产生的挥发性有机废气、抽取空调制冷剂时产生的极少挥发性有机废气。
项目拟在废油液抽取工位上方设置集气罩，在制冷剂回收工位上方设置集气罩，在危废贮存库内部设置集气罩，有机废气经上述集气罩收集后，通过一套二级活性炭吸附装置处理，并由1根24m高排气筒DA001排放；
拟在汽车拆解切割工序设备上方设置集气罩，切割粉尘经集气罩收集后，通过一套布袋除尘器处理，并由1根24m高排气筒DA002排放；
拟在废钢剪切、破碎工序设备上方设置集气罩，破碎粉尘经集气罩收集后，通过一套布袋除尘器处理，并由1根24m高排气筒DA003排放；
食堂油烟通过油烟净化器处理后，高出屋顶排放。
1.1 废气源强核算
① 废油液抽取工序废气
在拆解过程中，首先利用油液抽排系统抽取废油液，抽取后采用密闭钢桶进行储存，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有少量的非甲烷总烃挥发。废油液包括废有机溶剂（防冻液、清洗剂等）及废矿物油（燃油、机油、刹车油、液压油、润滑油等）。
根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求，“存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于 90%”。项目采用真空吸油机抽取废燃料油和其他废油液的量最低按 90%计；参照《散装液态石油拆解物品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0. 18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，按总体 0.47%的损失率进行，即废油液抽取过程中有机废气产生系数为 0.47%。根据工程分析，本项目废油液抽取过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生情况见下表。
表4-1  废油液有机废气产生量取值情况表
	车辆类型
	废油液量（t/a）
	废油液抽取系数（%）
	废油液抽取量（t/a）
	产生系数（%）
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	工作时间（h/a）

	新能源汽车
	11.4
	90
	10.26
	0.47
	0.048
	0.024
	2000

	燃油车
	76
	90
	68.4
	0.47
	0.32
	0.16
	2000

	农机
	16
	90
	14.4
	0.47
	0.068
	0.034
	2000

	合计
	0.436
	0.218
	/


本项目在废液抽取工位上方设置集气罩，有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后经二级活性炭吸附箱处理，由1根24m高排气筒DA001排放。
参考《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》附表 9 挥发性有机物处理工艺处理效率表，一级活性炭吸附法处理效率为48% ，本项目采用二级活性炭吸附工艺，因此有机废气处理效率保守估计，取70%。
参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版》，外部集气罩（VOCs逸散点控制风速不低于0.3m/s）收集效率为30%，本项目废油液抽取工序在工位上方设置集气罩，因此集气罩收集效率以 30%计算。
经计算，废油液抽取过程有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量约为0.04t/a，排放速率为0.02kg/h；无组织排放量为0.3052t/a，排放速率为0.127kg/h。
② 制冷剂回收工序废气
现状大部分汽车制冷剂已采用 R134a，在制冷剂收集过程中，遇到含有氟利昂的制冷剂时，操作过程中会有氟利昂泄漏到空气中，本项目采用专用的冷媒回收装备，收集过程密闭进行，因此泄漏出来的氟利昂量极少，经大气稀释扩散后对环境影响很小。建设单位采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，收集到密闭的容器中进行储存。使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉 ”出来。从回收罐抽出蒸汽，又会借助回收装置的运行，把它排到（推回）被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中。制冷剂挥发量参照废油液挥发损失，即制冷剂回收过程中有机废气产生系数为 0.18%。根据工程分析，本项目制冷剂回收过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生情况见下表。
表4-2  废制冷剂有机废气产生量取值情况表
	车辆类型
	废制冷剂
（t/a）
	产生系数
（%）
	产生量
（t/a）
	产生速率
（kg/h）
	工作时间
（h/a）

	新能源汽车
	2.75
	0.18
	0.005
	0.0025
	2000

	燃油车
	8.5
	0.18
	0.015
	0.0075
	2000

	合计
	0.02
	0.01
	/


本项目在制冷剂回收工位上方设置集气罩，有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后经二级活性炭吸附箱处理，由1根24m高排气筒DA001排放。
参考《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》附表 9 挥发性有机物处理工艺处理效率表，一级活性炭吸附法处理效率为48% ，本项目采用二级活性炭吸附工艺，因此有机废气处理效率保守估计，取70%。
参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版》，外部集气罩（VOCs逸散点控制风速不低于0.3m/s）收集效率为30%，本项目废油液抽取工序在工位上方设置集气罩，因此集气罩收集效率以 30%计算。
经计算，制冷剂回收过程有机废气（ 以非甲烷总烃计） 有组织排放量为0.0018t/a，排放速率为0.0009kg/h；无组织排放量为0.014t/a，排放速率为 0.007kg/h。
③危废库贮存废气
本项目废油液、制冷剂等在危废贮存库内暂存过程中会逸散少量的有机废气，以非甲烷总烃计算，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），根据危险废物的不同状态暂存于标准容器内并加盖等措施，以减少有机废气挥发。
根据工程分析，本项目危废贮存库中可以产生VOCs的物质为废油液和制冷剂，其中废油液最大存放量为105.4t/a，废制冷剂最大存放量为11.25t/a。由于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中无许可排放量指导算法，因此本评价根据行业相关文献资料，采取系数法计算危废库中VOCs产生量，根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编），无组织排放比例为 0.05‰~0.5‰。
本项目废油液和废制冷剂在危废库中分类密封储存，不存在倒罐、重新分装等情况。因此，正常储存过程中产生的有机废气很少。本次评价按最不利情况考虑，危废贮存库废气无组织排放按 0.5‰计，危废库中废油液以及废制冷剂合计最大储存量为116.65t/a，则危废贮存库有机废气产生量约为0.06t/a，储存时间按8760h/a计，则产生速率为约为0.0068kg/h。
危废贮存库废气经收集后由二级活性炭吸附箱处理后，由1根24m高排气筒DA001排放。
参考《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》附表 9 挥发性有机物处理工艺处理效率表，一级活性炭吸附法处理效率为48% ，本项目采用二级活性炭吸附工艺，因此有机废气处理效率保守估计，取70%。
参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版》：“单层密闭负压废气收集方式集气效率为90%”，故危废贮存库中废气收集效率以90%计。
经计算，危废贮存库有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量约为0.0162t/a，排放速率约为0.0018kg/h，无组织排放量为0.006t/a ，排放速率约为0.00068kg/h。
④汽车切割工序粉尘
本项目汽车拆解切割、剪切产生的粉尘（颗粒物），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册 ”中相关系数进行核算，即剪切产污系数为 7.2g/t-原料、切割产污系数为 1.0g/t-原料。本项目切割、剪切工序主要针对拆解过程中产生的钢铁和有色金属，则颗粒物产生情况见下表。
表4-3  汽车切割、剪切工序颗粒物废气产生量取值情况表
	车辆类型
	废钢铁量
（t/a）
	有色金属量（t/a）
	产生系数
（g/t-原料）
	产生量
（t/a）
	产生速率
（kg/h）
	工作时间
（h/a）

	新能源汽车
	949.1
	259.85
	8.2
	0.01
	0.005
	2000

	燃油车
	6546.1
	840
	8.2
	0.06
	0.03
	2000

	农机
	1756
	60
	8.2
	0.015
	0.0075
	2000

	合计
	0.085
	0.0425
	/


本项目拟在切割、剪切工位上方设置集气罩，产生的粉尘收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA002有组织排放。
参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）顶吸罩捕集效率不低于90% ，本次评价收集效率以90%计算；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册 ”布袋除尘器处理效率为 95%，故本次评价布袋除尘器处理效率以95%计算。
经计算，粉尘有组织排放量约为0.0038t/a，排放速率为0.002kg/h；无组织排放量为0.0085t/a ，排放速率为0.00425kg/h。
⑤废钢剪切、破碎工序粉尘
本项目废钢剪切、破碎工序产生的粉尘（颗粒物），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册 ”中相关系数进行核算，即剪切产污系数为 7.2g/t-原料、切割产污系数为 1.0g/t-原料。此工序主要对废钢进行剪切及破碎，颗粒物产生情况见下表。
表4-4  废钢铁切割、破碎工序颗粒物废气产生量取值情况表
	废钢铁量
（t/a）
	产生系数
（g/t-原料）
	产生量
（t/a）
	产生速率
（kg/h）
	工作时间
（h/a）

	150000
	8.2
	1.23
	0.615
	2000


本项目拟在废钢剪切、破碎设备上方设置集气罩，产生的粉尘收集后，经布袋除尘器处理后，由1根24m高排气筒DA003有组织排放。
参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）顶吸罩捕集效率不低于90% ，本次评价收集效率以90%计算；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册 ”布袋除尘器处理效率为 95%，故本次评价布袋除尘器处理效率以95%计算。
经计算，粉尘有组织排放量约为0.055t/a，排放速率约为0.0275kg/h；无组织排放量为0.123t/a ，排放速率为0.0615kg/h。
⑥食堂油烟
本项目运营期食堂共设置2个灶头，属于小型规模食堂，主要为员工提供中餐，本项目员工人数为20人。根据对餐饮行业的调查可知，人均食用油消耗量按0.03kg/人·天计，则食用油消耗量为0.6kg/d（150kg/a），油烟的产生量约占使用量的2%，则油烟的产生量为3kg/a，食堂每天按运行2小时计，则油烟产生速率为0.006kg/h，风机风量为2000m3/h，则产生浓度为3mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求，油烟净化设施最低去除率为60%，故本项目产生的食堂油烟采用净化效率为60%的油烟净化器进行处理，处理后油烟排放量为1.2kg/a，排放速率为0.0024kg/h，排放浓度1.2mg/m3，经高出楼顶排放口达标排放。根据《饮食环境保护技术规范》（HJ554-2010），“饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶”，食堂所在建筑高度小于15m，因此油烟排放口高出屋顶即可。
⑦安全气囊引爆工序废气 
由前述工艺流程说明可知，安全气囊引爆时首先是叠氮化钠分解为金属钠和氮气的混合物，然后金属钠和硝酸钾反应释放出更多的氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，形成无害的硅酸钠玻璃。当安全气囊引爆工作完成后，打开引爆装置，引爆过程产生的氮气呈无组织形式排放，氮气为空气中常见的惰性气体，不作为大气污染因子对待。
⑧硫酸雾
本项目仅对蓄电池进行整体的拆除、贮存，不对蓄电池进一步的拆解、加工。项目拆解过程严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）和《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）有关规定执行，因此，正常操作流程进行拆除时，不会发生损坏、液体泄漏产生硫酸雾。此情况仅为事故状态下，当遇到破损的铅蓄电池才有可能出现泄漏的情况，泄漏量较小，故本次评价不对其开展定量分析。
本项目废气污染物产排及治理措施详见下表。
表4-5 废气污染物产排情况汇总表
	排放方式
	产污
环节
	污染物种类
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放浓度mg/m3
	排放速率
	运行时间h

	有组织
	废油液抽取工序
	非甲烷总烃
	0.436
	0.218
	集气罩+二级活性炭吸附装置+24m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率30%（危废库废气收集效率为90%），处理效率70%，配套风机风量5000m3/h
	0.04
	4
	0.02
	2000

	
	制冷剂回收工序
	非甲烷总烃
	0.02
	0.01
	
	0.0018
	0.18
	0.0009
	2000

	
	危废贮存库
	非甲烷总烃
	0.06
	0.0068
	
	0.0162
	0.36
	0.0018
	8760

	
	车辆剪切、切割工序
	颗粒物
	0.085
	0.0425
	集气罩+布袋除尘器+24m高排气筒（DA002）排放，收集效率90%，处理效率95%，配套风机风量10000m3/h
	0.0038
	0.19
	0.0019
	2000

	
	废钢剪切、破碎工序
	颗粒物
	1.23
	0.615
	集气罩+布袋除尘器+24m高排气筒（DA003）排放，收集效率90%，处理效率95%，配套风机风量15000m3/h
	0.055
	1.83
	0.0275
	2000

	食堂
	食堂油烟
	0.003
	0.006
	食堂油烟经油烟净化装置处理后，高出屋顶排放，配套风机风量2000m3/h
	0.0012
	1.2
	0.0024
	500

	无组织
	废油液抽取工序
	非甲烷总烃
	0.3052
	/
	封闭车间，加强废气收集。定期清扫积尘
	0.3052
	/
	0.127
	2000

	
	制冷剂回收工序
	非甲烷总烃
	0.014
	/
	
	0.014
	/
	0.007
	2000

	
	危废贮存库
	非甲烷总烃
	0.006
	/
	
	0.006
	/
	0.00068
	8760

	
	车辆剪切、切割工序
	颗粒物
	0.0085
	/
	
	0.0085
	/
	0.00425
	2000

	
	废钢剪切、破碎工序
	颗粒物
	0.123
	/
	
	0.123
	/
	0.0615
	2000


1.2 废气排放口基本情况
表4-6  废气排放口基本信息一览表
	编号
	排气筒底部中心坐标（经纬度）
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/m/s
	烟气温度/℃
	类型

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	DA001
	121°35′7.300″
	42°1′6.477″
	24
	0.32
	17.27
	25
	一般排放口

	DA002
	121°35′7.638″
	42°1′6.412″
	24
	0.5
	14.15
	25
	一般排放口

	DA003
	121°35′7.234″
	42°0′59.777″
	24
	0.6
	14.75
	25
	一般排放口


根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源排气筒高度一般不低于15m，同时应高于周围200m范围内最高建筑物5m以上，本项目排气筒范围内最高建筑为项目生产车间，高度约19m，本项目排气筒设置高度为24m，满足高于范围内最高建筑5m的要求；
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“5.3.5 排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”，本项目DA001排气筒烟气流速为17.27m/s，DA002排气筒烟气流速为14.15m/s，DA003排气筒烟气流速为14.74m/s，烟气流速满足要求。
1.3 废气治理设施可行性分析
（1）废气收集可行性分析
本项目根据工艺特点及产污设备的位置合理设置集气罩的位置，项目拟在工位上方设置集气罩，集气罩与加工设备进出料端贴近，同时环保设备本着“优先开启，延后关闭 ”的原则，使废气产出后尽可能多地被收集。本项目根据产污节点合理设置集气罩，集气罩尽可能靠近并包围设备，减少敞开部分，提高捕集效率，集气罩边缘风速大于0.3m/s。
根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》中的《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》，废气收集方式及其对应的集气效率详见下表。
表4-7  废气收集集气效率参考值
	废气收集类型
	废气收集方式
	情况说明
	集气效率（%）

	全密封设备/空间
	单层密闭负压
	VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压
	90

	
	单层密闭正压
	VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点
	80

	
	双层密闭空间
	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压
	98

	
	设备废气排口直连
	设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。
	95

	半密闭型集气设备（含排气柜）
	污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况：1、仅保留1个操作工位面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。
	敞开面控制风速不小于0.3m/s
	65

	
	
	敞开面控制风速小于0.3m/s
	0

	包围型集气罩
	通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）
	敞开面控制风速不小于0.3m/s
	50

	
	
	敞开面控制风速小于0.3m/s
	0

	外部集气设备
	——
	相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s
	30

	
	
	相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰
	0

	无集气设施
	——
	1.无集气设施；2、集气设施运行不正常
	0

	备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。


参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》：本项目废油液抽取工序以及废制冷剂回收工序工位上方设置集气罩，属于上表中的“外部集气设备（控制风速不小于0.3m/s）”；本项目危废贮存库密闭，内部保持负压，属于上表中的“单层密闭负压”；故本次评价废油液抽取工序以及废制冷剂回收工序集气罩收集效率以30%计，危废贮存库收集效率以90%计算。
参考《袋式除尘工程通用技术规范》 （HJ2020-2012）顶吸罩捕集效率不低于 90% ，本次评价车辆切割、剪切工序以及废钢剪切、破碎工序集气罩收集效率以90%计算。
因此，本项目废气收集措施设置可行。
（2）废气治理可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表8，本项目废气治理设施可行性分析如下：
表4-8  废气治理设施可行性分析一览表
	产排污环节
	污染物
	可行技术
	本项目防治措施
	是否为可行性技术

	拆解预处理
	非甲烷总烃
	活性炭吸附，其他
	集气罩+二级活性炭吸附
	是可行技术

	拆解，切割
	颗粒物
	集气收集+布袋除尘器，其他
	集气罩+布袋除尘器
	是可行技术


①活性炭吸附原理：
活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。高效环保活性炭吸附装置可根据有害气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果，
根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》介绍，中低风量、温度低于50℃，浓度小于5000mg/m3的VOCs宜采用吸附法，本项目选用碘值不低于800mg/g、比表面积不低于750m2/g，横向强度不低于0.3MPa ，纵向强度不低于0.8MPa的活性炭，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）技术要求。
参考《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》附表 9 挥发性有机物处理工艺处理效率表，一级活性炭吸附法处理效率为48% ，本项目采用二级活性炭吸附工艺，因此有机废气处理效率保守估计，取70%。
根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订），活性炭对有机废气吸附比例一般取值15%；因此本项目活性炭饱和吸附量按15%计。
在本项目二级活性炭吸附装置中，活性炭填充量为0.6t，单个活性炭箱填充量为0.3t，活性炭箱单次有机废气饱和吸附量约为90kg，根据表4-4可知，二级活性炭吸附装置每年需要吸附的废气量约0.134t，为保证活性炭吸附效率，活性炭每年更换2次，预计废活性炭产生量为1.334t/a。
②布袋除尘器原理：
布袋除尘器工作原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流风板向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经；滤袋的过滤，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排除，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，打磨片两端受力改变，使大膜片动作将关闭输出口打开，气包内压缩空气经输出管和喷吹管入袋口，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”布袋除尘器处理效率为95%，故本次评价布袋除尘器处理效率以95%计算。
③油烟净化装置
食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001）中的小型标准，能够实现达标排放，治理措施可行。
综上，本项目采取的废气治理设施均为国家现行的主流技术及可行技术。
1.4 废气达标排放分析
（1）有组织达标排放分析
本项目有组织废气达标排放情况见下表。
表4-9  有组织废气达标排放情况一览表
	排气筒
	污染物
	本项目排放情况
	标准限值
	标准来源
	是否
达标

	
	
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	
	

	DA001
	非甲烷总烃
	0.0227
	4.54
	24.4
	120
	GB16297-1996
	达标

	DA002
	颗粒物
	0.0019
	0.19
	13.94
	120
	
	达标

	DA003
	颗粒物
	0.0275
	1.83
	13.94
	120
	
	达标

	/
	食堂油烟
	0.0024
	1.2
	/
	2.0
	GB18483-2001
	达标

	本项目排气筒设置高度为24m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），应用内插法计算排放速率，则颗粒物排放速率=5.9+（23-2.9）*（24-20）/（30-20）=13.94kg/h，非甲烷总烃排放速率=10+（53-17）*（24-20）/（30-20）=24.4kg/h


根据上表可知，本项目DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；DA002排气筒颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；DA002排气筒颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值，废气可实现达标排放。
（2）无组织废气达标排放分析
根据工程分析，本项目排放的无组织大气污染物为颗粒物和非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价以生产厂房为面源，采用估算模式对本项目产生的无组织废气进行最大落地浓度预测，预测参数及结果如下。
表4-10  预测参数
	面源名称
	评价因子
	面源
	源强kg/h

	
	
	长度m
	宽度m
	高度m
	

	生产厂房
	非甲烷总烃
	200
	60
	19
	0.13468

	
	TSP
	
	
	
	0.06575


表4-11  预测结果-最大落地浓度情况一览表
	面源名称
	评价因子
	下风向最大落地浓度
	出现距离 m
	标准值

	生产厂房
	非甲烷总烃
	4.42E-02
	104
	4.0mg/m3

	
	TSP
	1.40E-03
	104
	1.0mg/m3


根据上述预测结果，本项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.0442mg/m3，低于厂界浓度限值2.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求；本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度为0.0014mg/m3，低于厂界浓度限值1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求。厂界无组织废气可以实现达标排放。
本项目生产厂房占地面积约为12827.1m2，高度约19m，则厂房体积约为243715m3，厂房采取自然通风，则每小时厂房换风次数取1次，通风量为243715m3/h，厂房内无组织非甲烷总烃的排放速率为0.13468kg/h。由此计算，厂房外1m处非甲烷总烃的排放浓度约为0.55mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中的标准限值要求。
1.5 非正常工况
本着最不利影响原则，将环保设备故障出现事故工况，生产废气不经任何处理的废气排放量定为非正常工况废气排放的源强，不存在生产设施的开停车时的非正常工况。具体见下表。
表4-12 污染源非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间/min
	年发生频次/次
	应对
措施

	DA001
	废气治理设施发生故障
	非甲烷总烃
	0.2348
	46.96
	60
	≤1
	停产检修

	DA002
	废气治理设施发生故障
	颗粒物
	0.0425
	4.25
	60
	≤1
	停产检修

	DA003
	废气治理设施发生故障
	颗粒物
	0.615
	41
	60
	≤1
	停产检修


在非正常工况下，废气污染物排放浓度会有一定程度的增加，企业应加强废气处理设施检修，维护设备正常运行，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，应及时采取措施，降低环境影响。
企业应采取以下措施来确保废气达标排放：
①建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测；
②加强全厂各废气处理装置的巡检力度，及时发现并处理设备产生的隐患，保持设备净化能力，确保废气稳定达标排放；
③在各废气处理装置异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止生产；
④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为尽量减少非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，避免废气净化装置失效情况的发生。
1.6 废气自行监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ819-2017）中的自行监测要求制定监测计划，具体详见下表。
表4-13  运营期废气监测方案
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废气
	DA001
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准

	
	DA002
	颗粒物
	1次/年
	

	
	DA003
	颗粒物
	1次/年
	

	
	食堂油烟排气筒
	食堂油烟
	1次/年
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	厂房外
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）


1.7 废气影响分析
根据区域环境质量现状可知，本项目所在区域环境空气质量一般，厂界外周边500m范围内大气保护目标为小哈拉哈村。根据分析结果，项目运营期产生的废气污染物经可行的治理设施处理后可实现达标排放，为确保项目运营期间不会影响到范围内环大气环境保护目标，本评价建议建设单位强化对废气治理设施的运行管理，通过对废气排气筒增加防尘罩等措施进一步降低废气对周围环境的影响。
综上，在采取相应的废气治理设施后，项目建成后不会对周边大气环境及保护目标造成明显影响。
2、运营期废水环境影响分析及保护措施
本项目不对报废机动车进行清洗，无车辆清洗废水产生；项目废水主要为地面清洗废水、初期雨水和生活污水。
初期雨水经初期雨水池收集后，经厂区内污水处理设施处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放；地面清洗废水经厂内污水处理设施处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放；餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。根据水平衡，本项目全厂废水排放量为523.25m3/a。
本项目废水污染物产生及排放情况详见下表。
表4-14  废水污染物产排情况及处理措施一览表
	废水类型
	废水量
t/a
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放去向

	
	
	
	浓度 mg/L
	产生量 t/a
	工艺
	去除效率 %
	是否为可行技术
	浓度 mg/L
	排放量
t/a
	

	生活废水
	180
	pH
	6-9
	/
	化粪池
	/
	是
	6-9
	/
	阜新市北
控水务有限公司处理

	
	
	CODcr
	300
	0.054
	
	30
	
	210
	0.0378
	

	
	
	BOD5
	250
	0.045
	
	25
	
	187.5
	0.03375
	

	
	
	SS
	300
	0.054
	
	25
	
	225
	0.0405
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.0054
	
	30
	
	21
	0.00378
	

	
	
	总氮
	40
	0.0072
	
	25
	
	30
	0.0054
	

	
	
	总磷（以P计）
	5
	0.0009
	
	25
	
	3.75
	0.000675
	

	食堂废水
	80
	pH
	6-9
	/
	隔油池+化粪池
	/
	是
	6-9
	/
	

	
	
	CODcr
	300
	0.024
	
	30
	
	210
	0.0168
	

	
	
	BOD5
	250
	0.02
	
	25
	
	187.5
	0.015
	

	
	
	SS
	300
	0.024
	
	25
	
	225
	0.018
	

	
	
	动植物油
	100
	0.008
	
	80
	
	20
	0.0016
	

	地面清洗废水
	90
	pH
	6-9
	/
	均质+隔油+絮凝+沉淀
	/
	是
	6-9
	/
	

	
	
	CODcr
	450
	0.0405
	均质+隔油+絮凝+沉淀
	30
	
	315
	0.02835
	

	
	
	SS
	300
	0.027
	均质+隔油+絮凝+沉淀
	80
	
	50
	0.0045
	

	
	
	石油类
	130
	0.0117
	均质+隔油+絮凝+沉淀
	90
	
	13
	0.00117
	

	初期雨水
	173.25
	pH
	6-9
	/
	均质+隔油+絮凝+沉淀
	/
	是
	6-9
	/
	

	
	
	CODcr
	300
	0.052
	
	30
	
	210
	0.0364
	

	
	
	SS
	200
	0.0347
	
	80
	
	40
	0.007
	

	
	
	石油类
	130
	0.0225
	
	90
	
	13
	0.00225
	

	合计（污水总排口，DW001）
	523.25
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	6-9
	/
	

	
	
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	228
	0.11935
	

	
	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	93
	0.04875
	

	
	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	133.8
	0.07
	

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	7.22
	0.00378
	

	
	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	10.3
	0.0054
	

	
	
	总磷（以P计）
	/
	/
	/
	/
	/
	1.3
	0.000675
	

	
	
	动植物油
	/
	/
	/
	/
	/
	3.06
	0.0016
	

	
	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	6.54
	0.00342
	


2.1 废水源强核算
①生活用水及食堂用水
根据水平衡章节，本项目生活污水排放量为180m3/a，食堂废水年排放量为80m3/a，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。
生活污水的主要污染物为 pH 值、CODCr、NH3-N 、SS 、BOD5 、动植物油。本项目生活污水水质参考《城市污水厂处理设施设计计算》（第二版 崔玉川主编），其中pH6-9、CODcr300mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L、SS300mg/L、总氮50mg/L、总磷（以P计）5mg/L、动植物油20mg/L（产生浓度为100mg/L，隔油池去除效率80%）。
②地面清洗水及初期雨水
本项目对拆解工序地面进行清洗，主要污染物包括CODCr 、NH3-N 、SS、BOD5 以及石油类；初期雨水主要为厂内车辆暂存区汇集的污染雨水，污染物包括CODCr 、NH3-N 、SS、BOD5 以及石油类；本次评价对上述废水采取类比法选取污染物源强，根据《再生资源与循环经济》（2012 年第 08 期，作者：陈清后，余海军，李长之）之《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》的研究，报废汽车拆解厂的废水水质范围约：CODCr：283～562mg/L ，SS：50～73mg/L ，石油类：130～380mg/L，研究水质为预处理清洗和零部件拆解等报废汽车拆解企业的综合废水水质，本项目不对拆解设备以及汽车零配件进行清洗，仅对拆解区地面进行清洗，因此地面清洗废水以及初期雨水水质相对综合废水水质浓度应偏低。
综上，本项目废水源强取值如下：
表4-15  废水水质取值  mg/L
	废水类别
	pH
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	SS
	总氮
	总磷（以P计）
	动植物油
	石油类

	生活污水
	6-9
	300
	250
	30
	300
	50
	5
	
	

	食堂废水
	6-9
	300
	250
	
	300
	
	
	100
	

	地面清洗废水
	6-9
	450
	
	
	300
	
	
	
	130

	初期雨水
	6-9
	300
	
	
	200
	
	
	
	130


2.2 废水达标排放分析
本项目废水达标情况见下表。
表4-16  废水达标情况一览表（单位：mg/L）
	因子
	排水量t/a
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	动植物油
	石油类

	总排口废水浓度
	523.25
	6-9
	228
	93
	133.8
	7.22
	10.3
	1.3
	3.06
	6.54

	标准值
	DB21/1627-2008
	/
	/
	300
	250
	300
	30
	50
	5
	
	20

	
	GB8978-1996
	/
	6-9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100
	

	是否达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	排放量（t/a）
	/
	/
	0.11935
	0.04875
	0.007
	0.00378
	0.0054
	0.000675
	0.0016
	0.003.42


根据上表可知，废水中的CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷（以P计）、石油类的排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限值要求，pH、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的标准限值要求。
2.3 废水排放口基本情况
[bookmark: BIAO5]本项目废水通过厂区污水排口（排放口编号：DW001）排入市政污水管网，最终进入阜新市北控水务有限公司污水处理厂。废水排放信息详见下表。
表4-17  废水排放口基本信息表
	序号
	排放口名称
	排放口编号
	排放口坐标
	污染物种类
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	排放口类型

	1
	污水总排口
	DW001
	E121°35′10.635″
N42°1′7.549″
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类
	阜新市北控水务有限公司污水处理厂
	间歇排放
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	一般排放口


2.4 废水处理措施可行性分析
（1）初期雨水处理措施可行性分析
本项目在报废车辆暂存区设置初期雨水截流设施，将初期雨水引至初期雨水收集池（50m3），经厂区内污水处理设施处理达标，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放。根据水平衡章节核算，单次最大初期雨水量为27m3/次，项目设置的初期雨水池容积为50m3，可满足初期雨水暂存需求。因此初期雨水池设置可行。
（2）生活污水处理措施可行性分析
食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）生活污水—隔油+化粪池。项目选用的污染治理工艺属于可行技术。本项目生活污水量1.04m3/d ，其中餐饮废水量为0.32m3/d；隔油池容积为 5m3 ，防渗化粪池容积为 20m3 ，可满足本项目污水处理需求。因此，本项目生活污水废水处理措施可行。
（3）一体化污水处理设施可行性分析
本项目地面清洗废水经厂内一体化污水处理设施（均质+隔油池+絮凝+沉淀）处理达标后排入园区污水管网；初期雨水经初期雨水收集池收集后，排入厂区污水处理设施（均质+隔油+絮凝+沉淀）处理；污水处理设施设计处理能力为3m3/h。上述废水处理达标后排入园区污水管网；本项目食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经厂区化粪池处理后，与处理后的地面清洗废水和初期雨水一起由园区污水管网排入阜新北控水务有限公司处理，最终排入细河。
根据预测，本项目地面清洗废水+初期雨水日均排水量为2.285t/d，因此项目设置的一体化污水处理设施处理能力可满足废水处理的需求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.2可行技术，本项目地面清洗废水和初期雨水采用“均质+隔油池+絮凝+沉淀”处理工艺，食堂废水采用隔油池+化粪池，生活污水采用化粪池，均为可行技术。
表4-18  废水污染治理设施可行性对照表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	污染治理设施名称
	本项目废水治理工艺
	是否为可行技术

	地面清洗废水
	pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物
	厂内综合污水处理设施
	均质+隔油池+絮凝+沉淀，均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合处理技术，其他
	均质+隔油+絮凝+沉淀
	是

	初期雨水
	
	
	
	
	

	生活污水和食堂废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷
	市政污水处理厂
	/
	隔油池+化粪池
	是


2.5 污水处理厂依托可行性分析
本项目污水经市政排水管网引至阜新市北控水务有限公司进行处理。阜新市北控水务有限公司位于辽宁省阜新市细河区四合镇新地村细河东岸，主要负责处理细河北岸的污水，包括玉龙新城、经济开发区的生产、生活污水，设计日处理污水12万m3，采用A2/O+深度处理+消毒工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002（含2006年，2025年修改单）一级A标准，出水排入细河。污水处理厂目前日平均处理污水量为10.94万m3，剩余处理能力为1.06万m3。
本项目废水总排放量约为2.093m3/d，废水水质较为简单，产生的污水远小于该污水处理厂的日处理量，本项目污水不会对阜新市北控水务有限公司形成水量上的冲击。本项目排放的污染物浓度均低于阜新市北控水务有限公司设计进水水质指标，因此本项目废水依托该污水处理厂处理是可行的。
综上所述，本项目废水排放量少，水质简单，且能够得到有效处理，出水水质满足该污水处理厂收水要求，废水排水去向合理可行，对区域地表水环境影响较小。
2.6 废水监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、根据《排污许可申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表34废机动车加工类企业自行监测的要求，本项目投产后的例行监测计划见下表。
表4-19  运营期废水监测方案
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废水
	厂区总排口DW001
	pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷（以P计）、总氮、动植物油
	1次/年
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限值；pH、动植物油参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2标准

	注：本表格所列监测频次为最低监测频次，当地管理部门有具体要求的，从其规定


2.6 废水影响分析
综上所述，本项目废水在采取有效的措施后，废水中的CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷（以P计）、总氮、石油类的排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限值要求，pH、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的标准限值要求。能够满足阜新市北控水务有限公司污水处理厂进水水质要求，废水能够实现达标排放，不会对周边水环境造成较大的影响。
3 运营期噪声环境影响分析及保护措施
本项目运营期噪声主要来自引爆机、扒胎机、气动焊机、风机等设备产生的噪声，其中废钢破碎工序的3#风机位于车间内部，二级活性炭箱配套1#风机以及车辆剪切工序的2#风机位于室外，各主要产噪设备噪声源强在 80-90dB（A）之间，生产厂房墙体的综合隔声效果保守按照20dB（A）计。噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。
3.1源强参数
表4-20  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声
	厂界外1m噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	距离/m
	声压级/dB(A)
	距离/m

	1
	生产车间
	1#冷煤回收机
	90
	基础减振、厂房隔声等措施
	5
	240
	1
	东侧
	56
	55
	昼间
	26
	29
	1
	-17
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	195
	44
	
	
	18
	1
	-15
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	4
	78
	
	
	52
	1
	46
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	5
	76
	
	
	50
	1
	17
	41

	2
	
	2#冷煤回收机
	90
	
	12
	235
	1
	东侧
	49
	56
	
	
	30
	1
	-16
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	190
	44
	
	
	18
	1
	-15
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	11
	69
	
	
	43
	1
	37
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	10
	70
	
	
	44
	1
	11.7
	41

	3
	
	1#玻璃切割刀
	90
	
	5
	237
	1
	东侧
	56
	55
	
	
	29
	1
	-17
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	192
	44
	
	
	18
	1
	-15
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	4
	78
	
	
	52
	1
	46
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	8
	72
	
	
	46
	1
	13.7
	41

	4
	
	2#玻璃切割刀
	90
	
	13
	232
	1
	东侧
	48
	56
	
	
	30
	1
	-16
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	187
	44.5
	
	
	18.5
	1
	-14.7
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	12
	68
	
	
	42
	1
	36
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	13
	67.7
	
	
	41.7
	1
	9
	41

	5
	
	安全气囊引爆机
	90
	
	13
	230
	1
	东侧
	48
	56
	
	
	30
	1
	-16
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	185
	45
	
	
	19
	1
	-14
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	12
	68
	
	
	42
	1
	36
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	15
	66.5
	
	
	40.5
	1
	8
	41

	6
	
	快拆机
	85
	
	14
	228
	1
	东侧
	57
	50
	
	
	24
	1
	-22
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	183
	40
	
	
	14
	1
	-19
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	13
	62
	
	
	36
	1
	30
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	17
	60
	
	
	34
	1
	1.7
	41

	7
	
	1#扒胎机
	80
	
	5
	230
	1
	东侧
	56
	45
	
	
	19
	1
	-27
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	185
	34
	
	
	8
	1
	-25
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	4
	68
	
	
	42
	1
	36
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	15
	56
	
	
	30
	1
	-2.2
	41

	8
	
	2#扒胎机
	80
	
	13
	226
	1
	东侧
	58
	44
	
	
	18
	1
	-28
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	181
	34
	
	
	8
	1
	-25
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	12
	58
	
	
	32
	1
	26
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	19
	54
	
	
	28
	1
	-4.2
	41

	9
	
	等离子气动焊机
	90
	
	14
	222
	1
	东侧
	57
	55
	
	
	29
	1
	-17
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	177
	45
	
	
	19
	1
	-14
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	13
	67
	
	
	41
	1
	35
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	23
	62
	
	
	36
	1
	3.7
	41

	10
	
	高压空压机
	90
	
	14
	218
	1
	东侧
	43
	56
	
	
	30
	1
	-16
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	173
	45
	
	
	19
	1
	-14
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	13
	67
	
	
	41
	1
	35
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	27
	61
	
	
	35
	1
	2.7
	41

	11
	
	总成精拆平台
	90
	
	5
	185
	1
	东侧
	56
	55
	
	
	29
	1
	-17
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	140
	47
	
	
	21
	1
	-12
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	4
	78
	
	
	52
	1
	46
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	60
	54
	
	
	28
	1
	-4.2
	41

	12
	
	龙门剪切机
	90
	
	21
	110
	1
	东侧
	40
	58
	
	
	32
	1
	-14
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	60
	54
	
	
	28
	1
	-5
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	20
	64
	
	
	38
	1
	32
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	120
	48
	
	
	22
	1
	-10
	41

	13
	
	破碎机
	90
	
	41
	150
	1
	东侧
	20
	64
	
	
	38
	1
	-8
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	100
	50
	
	
	24
	1
	-9
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	40
	58
	
	
	22
	1
	16
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	100
	50
	
	
	24
	1
	-8
	41

	14
	
	重型振动给料机
	90
	
	43
	150
	1
	东侧
	18
	65
	
	
	39
	1
	-7
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	100
	50
	
	
	24
	1
	-9
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	42
	57
	
	
	31
	1
	25
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	100
	50
	
	
	24
	1
	-8
	41

	15
	
	3#风机
	90
	
	31
	91
	1
	东侧
	30
	60
	
	
	34
	1
	-12
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	50
	56
	
	
	30
	1
	-3
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	30
	60
	
	
	34
	1
	28
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	150
	46
	
	
	20
	1
	-12
	41

	注：以项目所在厂址西南角（121°35′6.010″,42°0′58.520″）作为坐标原点，正东方向为X轴，正北方向为Y轴
建筑物隔声量 20dB(A) ，建筑物插入损失=TL(隔声量)+6=26dB（A）。


表4-21  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	采取措施后噪声级dB(A)
	厂界外1m噪声值（距离衰减后噪声值）dB(A)
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	距离/m
	

	1
	1#风机
	18
	250
	1
	80
	采取选用低噪声设备，基础减振、距离衰减、风机设隔声罩等措施，降噪值取20B(A)
	60
	东侧
	12
	253
	昼间

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	12
	251
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	34.4
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	28
	40
	

	2
	2#风机
	23
	250
	1
	80
	
	60
	东侧
	12
	248
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	南侧
	12
	251
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	西侧
	32.4
	24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	北侧
	28
	40
	

	注：以项目所在厂址西南角（121°35′6.010″,42°0′58.520″）作为坐标原点，正东方向为X轴，正北方向为Y轴



3.2 噪声预测
噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减及附录B中室内声源等效室外声源功率级计算方法进行预测。工业声源分为室外和室内两种声源，应分别计算。本项目属于室内噪声源，仅对室内声源在预测点的声压级计算：
室内声源等效室外声源声功率级计算方法
a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：LP1—室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw—声源的倍频带声功率级，dB；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
Q—指向性因子；
R—房间常数，R=Sα/（1-α），为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。
b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
c.计算出室外靠近围护结构处的声压级：
LP2i(T)=LP1i(T)-(TL+6)
式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；
d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
Lw=Lp2(T)+10lgS
式中：S——透声面积，m2。
e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；
tj—在T时间内j声源工作时间，S；
T—用于计算等效声级的时间，S；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
3.3预测结果
本项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，厂界噪声预测结果见下表。


表4-22  厂界噪声影响预测结果 
	厂界
	贡献值dB(A)
	标准值dB(A)
	达标情况

	
	
	昼间
	

	东侧厂界
	15.1
	65
	达标

	南侧厂界
	15.13
	65
	达标

	西侧厂界
	50.83
	65
	达标

	北侧厂界
	31.3
	65
	达标


本项目夜间不进行生产，根据噪声预测结果可知，厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，各厂界噪声达标排放。
建设单位选用低噪声设备、基础减振，风机设置隔声罩、厂房隔声等降噪措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低。运营期噪声源经过合理的降噪措施处理后，不改变厂界及区域声环境功能现状，对周围声环境影响较小。
3.4 监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定噪声监测计划，具体见下表。
表4-23  噪声监测计划一览表
	类别
	监测点
	监测项目
	频次
	评价标准

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4 固体废物
4.1 固体废物产生量核算
本项目固体废物主要分为三类，分别为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
一般工业固体废物分为可回收固体废物和不可利用固体废物，可回收固体废物包括钢材、有色金属、塑料、橡胶、玻璃以及可利用零部件；不可回收固体废物包括除尘灰、废布袋、废弃车用电子零部件、废安全气囊、废尼龙布（含废海绵、废皮革）、废液化气罐、其它不可利用物。
危险废物包括含有机溶剂废物（挡风玻璃洗涤液、废制冷剂、防冻液）、废矿物油与含矿物油废物（废燃料油、发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油、制动液）、废铅蓄电池、废动力电池、废电路板及元器件、废尾气催化剂、废机油滤清器、废油箱、废活性炭、含油手套抹布、污水处理设施污泥。
生活垃圾为职工生活垃圾。
（1）一般工业固废 
①除尘灰
本项目拆解工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理，处理产生的除尘灰约为0.073t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
②废弃车用电子零部件
本项目拆解过程中产生的废弃车用电子零部件产生量为93.25t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-008-S17。交由有废弃电器电子产品处理资格企业处理。
③废安全气囊
本项目拆解过程中产生的废安全气囊产生量为16t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-007-S17。交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
④废尼龙布（含废海绵、废皮革）
本项目拆解过程中产生的废尼龙布（含废海绵、废皮革）产生量为525.5t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-011-S17。交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
⑤废液化气罐
本项目拆解过程中产生的废液化气罐产生量为49.5t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-013-S17。交由具有相应资质的单位利用和处置。
⑥其它不可利用物。
本项目拆解过程中产生的其它不可利用物产生量为11t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为900-099-S59。交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。
⑦废布袋
本项目颗粒物治理采用布袋除尘器，布袋定期更换，产生的废布袋量为0.01t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号） 、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），代码为：900-009-S59 。定期更换，暂存于一般固废暂存处，由厂家回收处置。
⑧隔油渣
本项目食堂废水经隔油池处理，隔油池定期清理，产生隔油渣量为0.001t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号） 、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），代码为：900-099-S64 。由环卫部门统一清运处理。
（2） 危险废物
①含有机溶剂废物（挡风玻璃洗涤液、防冻液、废制冷剂）
本项目拆解过程中产生的含有机溶剂废物产生量为30.3t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW06、废物代码为900-404-06。定期交由有资质单位处理。
②废矿物油与含矿物油废物（废燃料油、发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油、制动液，以及设备维修保养产生的废机油）
本项目汽车拆解过程中产生的废矿物油与含矿物油废物产生量为103.4t/a，设备维修保养产生的废机油产生量为0.05t/a，共计103.45t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW08、废物代码为900-199-08。定期交由有资质单位处理。
③废铅蓄电池
本项目拆解过程中产生的废铅蓄电池产生量为153.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW31、废物代码为900-052-31。定期交由有资质单位处理。
④废动力电池
本项目拆解过程中产生的废动力电池（镍氢电池、锂电池、氢燃料电池等）产生量为512.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW31、废物代码为900-052-31。定期交由有资质单位处理。
⑤废电路板及元器件
本项目拆解过程中产生的废电路板及元器件产生量30.3t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW49、废物代码为900-045-49。定期交由有资质单位处理。
⑥废尾气催化剂
本项目拆解过程中产生的废尾气催化剂产生量11t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW50、废物代码为900-049-50。定期交由有资质单位处理。
⑦废机油滤清器
本项目拆解过程中产生的废机油滤清器产生量5.9t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW49、废物代码为900-041-49。定期交由有资质单位处理。
⑧废油箱
本项目拆解过程中产生的废油箱产生量18t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW08、废物代码为900-249-08。定期交由有资质单位处理。
⑨含油手套抹布
根据类比同行业，废含油抹布及劳保用品产生量约0.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别HW49、废物代码为900-041-49。定期交由有资质单位处理。
⑩废活性炭
在本项目二级活性炭吸附装置中，活性炭填充量为0.6t，单个活性炭箱填充量为0.3t，活性炭箱单次有机废气饱和吸附量约为90kg，根据表4-4可知，二级活性炭吸附装置每年需要吸附的废气量约0.134t，为保证活性炭吸附效率，活性炭每年更换2次，则废活性炭产生量为1.334t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别HW49、废物代码为900-039-49。暂存于危废贮存库，定期委托资质单位处理。
污水处理设施污泥
本项目污水处理设施产生的污泥含有石油类等有害物质，污泥产生量为2t/a 。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），属于 HW08 900-210-08 。收集后暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位安全处置。
（3）生活垃圾
本项目生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为10kg/d（2.5t/a）。收集后委托环卫部门定期清运。
4.2 固体废物产生情况



表4-24  固体废物产生情况表
	名称
	属性
	废物 
类别
	废物代码
	主要
成分
	物理 
性状
	危险 
特性
	产生量t/a
	贮存位置

	含有机溶剂废物
	危险废物
	HW06
	900-404-06
	有机溶剂
	液态
	T,l,R
	30.3
	危废贮存库中的废油液贮存区

	废矿物油与含油废物
	
	HW08
	900-199-08
	柴油汽油
	液态
	T,l
	103.45
	

	废铅蓄电池
	
	HW31
	900-052-31
	铅膏、铅
板、酸液
	固态
	T,C
	153.5
	危废贮存库中的废铅蓄电池贮存区

	废电路板及元器件
	
	HW49
	900-045-49
	电解液
	固态
	T
	30.3
	危废贮存库

	废尾气催化剂
	
	HW50
	900-049-50
	催化剂
	固态
	T
	11
	

	废机油滤清器
	
	HW49
	900-041-49
	矿物油
	固态
	T,l
	5.9
	

	废油箱
	
	HW08
	900-249-08
	矿物油
	固态
	T,l
	18
	

	含油手套抹布
	
	HW49
	900-041-49
	矿物油
	固态
	T,l
	0.5
	

	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	有机废气
	固态
	T
	1.334
	

	污水处理设施污泥
	
	HW08
	900-210-08
	矿物油
	液态
	T,l
	2
	

	废动力电池
	
	HW31
	900-052-31
	铅膏、铅
板、酸液
	固态
	T,C
	512.5
	危废贮存库中的废动力电池电池贮存区

	废弃车用电子零部件
	一般工业固体废物
	900-008-S17
	/
	
	/
	93.25
	一般工业固废暂存库

	废安全气囊
	
	900-007-S17
	/
	固态
	/
	16
	

	废尼龙布、废海绵、废皮革
	
	900-011-S17
	/
	固态
	/
	525.5
	

	废液化气罐
	
	900-013-S17
	/
	固态
	/
	49.5
	

	其他不可利用物
	
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	11
	

	除尘灰
	
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	0.073
	

	废布袋
	
	900-009-S59
	/
	固态
	/
	0.01
	

	隔油渣
	
	900-099-S64
	/
	固态
	/
	0.001
	环卫部门统一清运

	生活垃圾
	/
	900-099-S64
	纸、塑料
	固态
	/
	2.5
	


根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）附录A，主要拆解产物及产生的固废去向情况见下表。
表4-25  固体废物环境特征及去向情况表
	名称
	存储位置
及方式
	最大储存量t
	存储周期d
	环境
特征
	去向

	含有机溶剂废物（挡风玻璃洗涤液、防冻液、废制冷剂）
	挡风玻璃洗涤液、防冻液密闭桶装，分区存放；
废制冷剂钢瓶，分区存放
	3
	20
	危险废物
	定期交由有资质单位处理

	废矿物油与含油废物（废燃料油、发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油、制动液）
	密闭桶装，分区存放
	15
	60
	
	

	污水处理设施污泥
	
	0.3
	60
	
	

	废铅蓄电池
	耐腐蚀专用容器，码垛堆放
	5
	7
	
	

	废电路板及元器件
	密闭桶装，分区存放
	4.5
	60
	
	

	废尾气催化剂
	
	2.65
	60
	
	

	废机油滤清器
	
	0.4
	60
	
	

	废油箱
	分区存放
	2
	60
	
	

	含油手套抹布
	密闭桶装，分区存放
	0.2
	90
	
	

	废活性炭
	
	0.5
	60
	
	

	废动力电池
	耐腐蚀专用容器，码垛堆放
	13
	10
	
	

	废弃车用电子零部件
	分类分区存放
	2
	15
	/
	交由有废弃电器电子产品处理资格企业、电子废的拆解利用处置单位名录内企业

	废安全气囊
	
	0.75
	15
	
	交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置

	废尼龙布、废海绵、废皮革
	
	34
	15
	
	

	废制冷剂
	钢瓶，分区存放
	0.75
	15
	
	交由具有相应资质的单位利用和处置

	废液化气罐
	分类分区存放
	3
	15
	
	

	其他不可利用物
	
	2
	60
	/
	交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置

	除尘灰
	
	0.05
	60
	/
	


根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施定义，本项目选用贮存库作为危险废物贮存设施。本项目危废贮存库占地面积为125m2，危废库内按照危险废物种类进行分区，分为5个区域，1#废动力电池贮存库、2#废铅蓄电池贮存区，3#废油贮存库，4#废液贮存库，5#其他危险废物贮存区。危废贮存库最大储存能力约50t，本项目危险废物最大暂存量约46.55t，因此危废贮存库容量可以满足危险废物暂存需求。厂区内设置一般固废库，占地面积50m2，需要满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中三防要求。
4.3 固体废物环境管理要求如下：
一般固体废物管理要求：
本项目一般固废暂存处位于拆解车间内，占地面积50m2。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《辽宁省生态环境厅关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42 号），根据本项目情况提出如下环保措施：
（1）加强贮存管理。对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）等有关标准规范要求建设一般工业固体废物贮存设施，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入到一般工业固体废物收集贮存设施。贮存设施应在显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。
（2）规范台账申报管理。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程管理台账。台账应由专人管理，防止遗失，保存期限不少于 5 年。
（3）加强利用处置管理。应该按照“宜用则用，全程管控 ”的原则，根据经济、技术条件对一般工业固体废物进行综合利用。对不能利用的一般工业固体废物应该进行无害化处置。鼓励产废单位直接委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物，并按照相关法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求，明确双方的义务及违约责任。严禁向合同规定单位以外的单位或个人转移废物。
危险废物管理要求：
本项目危废贮存库位于拆解车间内，占地面积125m2 ，分为5个区域，1#废动力电池贮存库、2#废铅蓄电池贮存区，3#废油贮存库，4#废液贮存库，5#其他危险废物贮存区。
危废库分区如下：









图10  危废贮存库分区示意图
根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中的相关要求进行管理。 
危废贮存库应封闭、独立、防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，且设置警示标志。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。后续监管中保证表面无裂缝，防止泄漏事故，避免贮存的危险废物污染当地地下水和土壤，同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录，防止存放过程中的二次污染。
本项目危险废物在厂区内收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位进行处理。危险废物的收集、贮存、转移和运输需要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行，具体见下表。
表4-26  危险废物贮存设施污染控制要求对照表
	文件要求
	项目情况
	符合性

	贮存设施污染控制要求
	贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
	本项目危废贮存点位于拆解车间内，贮存库可满足防风、防晒、防雨要求，建设单位拟对危废贮存点地面、裙脚等进行防腐防渗处理。
	符合

	
	贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	本项目对危废贮存库按照危废种类进行分类分区，危废库内包括废油液贮存区、废铅蓄电池贮存区以及其他危废贮存区，无不相容的危险废物接触、混合。
	符合

	
	贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
	本项目拟对贮存点地面、裙角进行重点防渗处理，并设置堵截泄漏的围堰。
	符合

	
	贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	本项目对贮存点地面按照重点防渗区进行防渗，采用环氧树脂进行防腐蚀处理。
	符合

	
	同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
	本项目危废贮存库地面、裙角等均采取相同防渗、防腐工艺。
	符合

	
	贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	本项目危废贮存库设置专人管理。
	符合

	容器和包装物污染控制要求
	容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
	本项目废油液等液态废物采用密闭铁桶盛装，废铅蓄电池采用耐腐蚀专用容器盛装，其他固态危废采用盒装或桶装，容器与盛装物质无不相容情况。
	符合

	
	针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
	本项目废油液等液态废物采用密闭铁桶盛装，废铅蓄电池采用耐腐蚀专用容器盛装，其他固态危废采用盒装或桶装，容器符合防渗、防漏及防腐要求。
	符合

	
	硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
	本项目废铅蓄电池耐腐蚀专用容器，码垛堆放，其他危废无堆叠码放情况。要求采取专人定期检查危险废物包装情况，确保堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
	符合

	
	使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
	本项目废油液等液态废物盛装采用桶装，充装系数取0.9，确保容器内部应留有适当的空间。
	符合

	
	容器和包装物外表面应保持清洁。
	容器及外包装进入危废库需检查外表面，确保保持清洁。
	符合

	贮存过程污染控制要求
	在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
	本项目固体废物主要有废铅蓄电池、废电路板、废尾气催化剂、废机油滤清器等，废铅蓄电池采用耐腐蚀专用容器盛装存放于废蓄电池危废贮存库，其他固态危废采用盒装或桶装，分类暂存于其他危废贮存库。
	符合

	
	液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
	本项目液态废物主要有废油液、含有机溶剂废物、污水处理产生的污泥等。采用密闭铁桶贮存。
	符合

	
	半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
	本项目不涉及
	符合

	
	具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
	本项目不涉及
	符合

	
	易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
	本项目废油液主要有废燃料油、发动机油、变速器/齿轮箱油、制动液、防冻液等，贮存过程中产生少量有机废气，采用密闭铁桶分类贮存在废液贮存危险废物暂存库内。
	符合

	
	危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
	本项目不涉及
	符合

	
	危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
	本项目危废贮存库设置专人管理，危险废物存入贮存点时进行相关核验。
	符合

	
	应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
	本项目设置专人管理危废贮存库，定期对危废贮存点进行检查维护。
	符合

	
	贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
	本项目按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物管理台账并保存。
	符合

	
	贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
	本项目设置专人管理危废贮存库，并建立相关管理制度。
	符合

	
	贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
	本项目危废贮存库采取重点防渗措施，并设置托盘，无土壤及地下水影响途径。
	符合

	
	贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
	本项目设置专人管理危废贮存库，并对其相关材料进行整理、归档。
	符合


为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规，本项目应加强危险废物环境管理，对危险废物收集、贮存、运输等各环节做好全过程环境监管，对危险废物提出如下管理措施：
①危险废物的收集要求
制定危险废物收集操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集和转运人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装符合如下要求：包装材质与危险废物相容，根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不能混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置等；根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定收集作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；填写危险废物收集记录表，并作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
②危险废物的内部转运作业要求
危险废物内部转运综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；危险废物内部转运作业采用专用的工具；危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
③危险废物的贮存要求
危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施；贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置隔挡，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；贮存易燃易爆危险废物需配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置；建立危险废物贮存的台账制度。
④危险废物的厂外运输要求
危险废物的厂外运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施。
⑤危险废物管理台账要求
a.产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
b.频次要求：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
c.记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。保存时间原则上应存档5年以上。
5 地下水和土壤
（1）地下水和土壤影响途径分析
工程对地下水水质的影响对象为浅层地下水。项目对土壤的影响主要来自由于污水或者危废暂存库外渗漏进入土壤环境，从而导致其中含有的污染物质污染土壤，其影响途径和地下水基本相同。项目对地下水水质和土壤的影响途径来自废水通过厂区污水构筑物（初期雨水池、污水处理设施）和危废暂存库等直接渗入地下土壤而影响地下水。
正常情况下，由于项目贮水构筑物和危废暂存库地面均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力。并且评价要求对污泥设施等也采取硬化、防渗措施，采取这些措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。如果污水池发生渗漏，污水池周围的污染物浓度会很快升高，但向远处扩散的时间会较长。
（2）源头控制措施
源头控制主要包括对污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对进来的污废水进行合理的处理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单（生态环境部2013年第36号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行设计和管理。
（3）分区防控措施
本项目对土壤的影响降至最低限度，采取分区防控措施。主要包括危废间地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止有害物质（废机油）泄漏渗入地下，并把滞留在地面的有害物质（废机油）收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。根据生产装置、辅助设施及公用工程所处位置不同将防渗区划分为重点防渗区和简单防渗区。
根据本项目区物料或者污染物泄漏的途径和功能单元所处的位置，厂区进行分区防渗处理，五大总成储存区、产品储存区、切割区、固废暂存区及报废汽车暂存场进行一般防渗（防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行），危废贮存库、汽车拆解区、污水处理设施、初期雨水收集池、事故池进行重点防渗（防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行）。
表4-27  项目污染区划分及防渗等级一览表
	分区
	厂内分区
	防渗等级

	重点防渗
	汽车拆解区、污水处理设施、初期雨水收集池、事故池
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

	
	危废贮存库
	严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求制定防渗措施，人工材料的渗透系数小于1.0×10-10cm/s，切断污染地下水的途径

	一般防渗
	五大总成储存区、产品储存区、切割区、固废暂存区及报废汽车暂存场等
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

	简单防渗区
	其他区域
	一般地面硬化


6 环境风险
6.1环境风险调查
（1）风险调查
本项目切割工序使用等离子切割，不涉及使用乙炔。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）筛选出本项目环境风险物质有：废油液、废铅蓄电池、含有机溶剂废物、液化气。
（2）风险潜势初判和风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
汇总统计出本项目环境风险物质临界量、储存及分布情况，详见下表。
表4-28  项目主要物质风险识别结果一览表
	序号
	风险物质名称
	储存位置
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	1
	废油液①
	危险废物贮存库
	15
	2500
	0.006

	2
	含有机溶剂废物②
	危险废物贮存库
	3
	50
	0.06

	3
	废液化气③
	一般固废暂存区
	0.046
	10
	0.0046

	5
	废铅蓄电池内硫酸④
	危险废物贮存库
	0.3
	10
	0.03

	Q值Σ
	0.1006

	注：①废油液中含有燃料油、发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油、制动液等，临界量按照油类物质计算。
②含有机溶液废物主要有：挡风玻璃洗涤液、防冻液。临界量参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。
③废液化气：根据拆解产物计算，本项目废液化气罐年产生量约3000个（49.5t）计，厂区内最大储存量约为125个（约20.6t）。残余的液化气量以每罐2kg计，经计算废液化气最大储存量约0.25吨。天然气临界量以甲烷计。
④废铅酸蓄电池采用一次最大存放量为5吨（硫酸电解液占比按30%计，即1.5t，其中硫酸占比按20%计，即0.3t）。


根据上表中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.1006＜1，所以直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险进行简单分析。
6.3环境风险识别
根据以上判断，拟建工程废油液、废液化气属于易燃物质，储存场所和生产场所均为非重大危险源，不属于环境敏感区；主要风险事故类型为废油液、废液化气遇明火引发的火灾事故及次生环境污染；废油液、含有机溶剂废物、废液化气、破损废铅酸蓄电池中硫酸泄漏导致周围大气、土壤环境污染，拟建工程生产过程中产生的最大可信事故为废油液、含有机溶剂废物、废液化气以及破损废铅酸蓄电池中硫酸泄漏导致的大气、土壤环境污染。 
6.4 风险物质影响途径 
风险识别范围包括物质危险性识别，生产系统危险性识别和危险物向环境转移的途径识别。 
物质危险性识别：包括主要废油液、含有机溶剂废物、废液化气等泄漏引起的泄漏、火灾风险。生产系统危险性识别：油液、蓄电池等在拆解过程中发生泄漏，主要是操作不当和设施维护不到位。 
危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 
a.在运输过程中存在泄漏风险，若物料发生泄漏，对周围植物、农作物及动物生长造成影响甚至引起死亡。 
b.危废贮存库废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。
5、可能影响环境途径 
A.向环境转移途径 
向环境转移的主要途径为：火灾爆炸事故过程中燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 
B.伴生/次生污染 
建设单位厂区发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区仓库发生火灾爆炸时，有可能引燃周围可燃物质，产生的伴生事故为其它可燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。
6.5 环境风险防范措施 
1）建筑风险防范措施 
根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022），厂区建筑建设应满足以下要求： 
a.报废汽车存储场地地面要硬化并防渗漏，危险废物贮存库全部进行防渗、防漏处理，修筑防火堤墙，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。危废贮存库内严禁烟火，废油液分别放置在危废贮存库内。 
b.拆解场地为封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全。 
c.库房条件：库房应当干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理。 
d.库房卫生条件：库房地面、门窗应定期打扫，保持清洁；仓库内的杂物、易燃物质应及时清理。 
e.涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。 
2）设计风险防范措施 
建设单位必须委托有设计资质的单位进行设计，严防跑、冒、滴、漏，最大限度减少泄漏、火灾可能性。严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、紧急切断阀等安全措施。设计中，易燃易爆物质与明火及可能散发火花地点的距离应满足规范的要求，本项目的废铅酸蓄电池和动力蓄电池贮存间必须单独设置，采用实体墙与易燃易爆危险废物有效隔离，存放前必须检查正负极绝缘措施，防止放电，蓄电池贮存设施按《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》和《废蓄电池回收管理规范》要求进行建设。
3）危险品贮存措施 
由于本项目回收处理处置的物品在回收场所内有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，建设单位应根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》《报废机动车回收拆解企业技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，对在厂区内临时暂存的危险物品采取以下措施：
a.设置旧零件仓库。 
b.按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标志，性质相抵的禁止同库储存。 
c.安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。 
d.卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库内的杂物、易燃物质应及时清理。 
e.涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。 
f.拆解得到工业固废应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识，库区严禁烟火。 
4）危险物品运输风险事故防范措施 
a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； 
b.场区内应设回车场；装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式； 
c.在装运易燃、可燃液体或气体时宜装阻火器以防雷电危害； 
d.危险废物转移处置应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行，并向市环保部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 
5）危险废物泄漏的防范措施 
a.拆解场地废油液回收区设置围堰，围堰高度≥0.2m，防止外溢；其他拆解区及车辆贮存区四周设置导流沟，导流沟连接厂内污水管网，末端设置切换阀门，地面清洁水、消防废水及物料泄漏时，可沿导流沟流至污水处理设施、事故池（根据分类水质通过控制切换阀门控制液体流向）。危险废物临时存放间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放，并设置围堰，围堰高度≥0.2m，防止外溢。 
b.贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕。 
c.危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。 
d.废油液泄漏时，由经过训练的人员穿消防防护服、切断泄漏源。 
e.危险废物设置专人看管，防止危废流失进入外环境。 
f.废油液分别桶装收集后，分类暂存于废油液贮存库内，定期交由有资质的单位进行处理。 
g.危险废物实行危险废物转移联单制度，送资质单位处理。本项目只负责对危险废物的收集，运输车辆由接收单位提供。厂区建立危险废物台账制度。 
6）易燃易爆物品贮存区事故风险防范措施 
a.易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收车间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求； 
b.贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计； 
c.做好储气瓶的防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求； 
d.建议辅料间安装可燃气体检测报警装置。 
e.控制与消除火源：企业必须划定禁火区域，并制定影响管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种、穿戴钉皮鞋、穿化纤衣服等。使用防爆型电器，严禁钢质工具的敲打、撞击、抛掷，并安装避雷装置。 
f.严格控制设备质量及安装质量：罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品对设备、管线等定期检查、保养、维修。 
g.严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。 
h.加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理。 
7）事故防范措施 
a.厂区配备灭火器； 
b.拆解车间为防止废油泄漏，在车间内设置截污沟，与事故池连通，收集后与危险固废一起处理。 
c.本项目事故池有效容积为50m3。发生事故时及时将废水导流至事故池，待事故处理完毕后再将事故池中的废水引入废水处理设备处理达标后排放。收集的泄漏废油或废酸应按危险废物进行管理。 
d.本项目在运营过程中安排专人对排污管、水池定时、定期进行检查，同时加强对环保设施的运行管理，一旦发现隐患应当及时报告和排除，当出现废水事故排放时，应立即将水引入事故池，同时组织人力抢修，排除故障，尽量缩短事故排放时间。 
8）三级防控
①一级防控：
一级防控措施为厂区采取有效分区防控措施，危废贮存库、快拆区、预处理区、废水处理站、初期雨水池、事故水池采取重点防渗；报废车辆暂存区采取一般防渗；其他区域采取简单防渗。
②二级防控：
二级防控措施将污染物控制在拆解车间内，在危险废物贮存库内修建泄漏物导流沟和收集池，泄漏物可沿导流沟进入收集池内，收集池大小满足泄漏物料的最大贮存量。
③三级防控：
三级防控措施为设置事故池。在较大事故时将污染物控制在厂区内，防止造成环境污染。防控措施：在厂区建有足够容量的事故排放池，切断污染物与外部的通道，导入事故应急处理系统，将污染控制在厂内，防止较大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染事故。
根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）事故水池有效容积的确定公式为：
V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V2= ∑Q 消 ·t 消
V5= 10qf

式中：V 总——事故缓冲设施总有效容积，m3；
V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；
V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；
Q 消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t 消——消防设施对应的设计消防历时，h；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3
（V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+V2-V3，取其中最大值。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
q——降雨强度，按平均日降雨量，mm；
qn——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨日数；
f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2；
对收集系统范围内不同装置分别计算，确定本项目事故水量如下：
A.最大物料泄漏量（V1）：本项目设置收集池，发生事故时，可容纳泄漏物质的量。
B.消防水量（V2）：根据企业提供的资料，消防用水量按6L/s 计，火灾延续供水时间按2小时计，总消防用水量43.2m3。
C.转输量（V3）：本项目设置密闭库房，转输量 V3 取0m3。
D.生产废水量（V4）：本项目仅无生产废水，V4取 0m3。
E.污染雨水量（V5）：本项目采用封闭车间，V5污染雨水量为0m3。
本项目事故状态下最大事故污水产生量为43.2m3 。本项目设置50m3的事故水池，可以满足需求。
6.6 环境风险应急预案 
根据《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录》（试行）（2020年4月22日），本项目为报废汽车回收拆解，属于序号53废弃资源综合利用业（废汽车），应当编制环境应急预案并到相关生态环境部门进行备案。企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。
本厂事故应急预案体系，负责发生事故后所产生的环境问题，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。同时与园区风险防控措施相互衔接，发生环境事件时，能及时配合相关主管部门对事件进行处理，保证安全生产。
6.7 风险评价结论及建议 
根据项目环境风险评价分析，本项目环境风险潜势为 I，危险级别为轻度危害。主要的风险来自泄漏和火灾爆炸事故。本环评要求企业必须加强安全管理，严格落实环评报告提出的风险防范措施和应急措施。经采取环评报告提出的风险防范措施和应急预案后，项目建成后全厂的环境风险在可控制和承受的范围之内。
7 生态环境影响
本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。
8 电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。
9 环保投资
本项目总投资1000万元，环保投资为94万元，占总投资的9.4%。
表4-29  环保投资一览表
	序号
	项目
	主要措施
	投资额

	1
	废气治理
	集气罩+二级活性炭吸附箱+1根24m 高排气筒DA001
	15

	
	
	集气罩+布袋除尘器+1根24m高排气筒DA002
	15

	
	
	集气罩+布袋除尘器+1根24m高排气筒DA003
	15

	
	
	油烟净化器+油烟排气筒
	1

	
	
	车间密闭处理
	1

	2
	废水治理
	一座初期雨水池（50m3），一座隔油池（5m3），一座一体化污水处理设施（3m3/h）及其配套管网
	15

	3
	噪声
	设备基础减振措施、隔声罩、隔音降噪措施
	2

	4
	固废
	危险废物贮存库、一般固体废物贮存库
	15

	5
	环境风险
	一座事故水池（50m3）及配套管网，环境风险应急物资
	10

	6
	地下水
	厂区分区防渗
	5

	合计
	94





































[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	二级活性炭吸附装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2

	
	DA002
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 、

	
	DA003
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 、

	
	食堂
	油烟
	油烟净化装置
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	封闭车间，加强废气收集。定期清扫积尘
	车间外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 —2019）中的标准限值要求；厂界无组织非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中的标准限值要求

	
	
	颗粒物
	
	

	地表水环境
	生活污水
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷（以P计）、总氮、动植物油、石油类
	食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一同经化粪池处理后排入园区污水管网，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷（以P计）、石油类排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）；
pH、动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	
	食堂废水
	
	
	

	
	地面清洗废水
	
	地面清洗废水与初期雨水经厂区污水处理设施“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理后排入园区污水管网，由市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理后排放
	

	
	初期雨水
	
	
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振，风机设置隔声罩、厂房隔声等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）一般工业固废 
①除尘灰和废布袋收集后交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；
②废弃车用电子零部件交由有废弃电器电子产品处理资格企业处理；
③废安全气囊交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；
④废尼龙布（含废海绵、废皮革）交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；
⑤废液化气罐交由具有相应资质的单位利用和处置
⑥其它不可利用物交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置
（2）危险废物
项目含有机溶剂废物、废矿物油与含油废物、废铅蓄电池、废动力电池、废电路板及元器件、废尾气催化剂、废机油滤清器、废油箱、含油手套抹布、废活性炭、污水处理设施污泥暂存于危废贮存库（125m2），定期交有资质单位进行处理。
（3）食堂废水经隔油池（5m3）处理后产生的隔油渣和生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区进行分区防渗处理，五大总成储存区、产品储存区、切割区、固废暂存区及报废汽车暂存场进行一般防渗（防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行），危废贮存库、汽车拆解区、污水处理设施、初期雨水收集池、事故池进行重点防渗（防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行，其中危废贮存库防渗技术要求为人工材料的渗透系数小于1.0×10-10cm/s）。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	针对废油液、废铅蓄电池可能因储存不当泄漏引发的火灾本问题项目应采取如下风险防范措施： 
（1）建设方应配备符合生产或储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。 
（2）各类废油液必须存放在单独密封存放于满足要求的专用容器内。 
（3）危废间远离火种热源、保持通风。 
（3）设置泄漏液体引流槽，事故池相连。 
（4）对接触人员必须采取个人防护措施。 
（5）废油液必须储存在危废间内，不得擅自倾倒。 
（6）杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”。加强车间内通风消毒，并设置冲洗设施，确保生产环境的卫生。 
（7）车间及危废间内严禁明火，保持通风。 
（8）车间设置灭火器，危废间内设干粉灭火器等应急措施。 
（9）建立完善的安全生产规章制度和操作流程，严格按操作规程生产。 
（10）加强环保设施运行管理，确保其正常、高效地运转。

	其他环境管理要求
	1、排污许可证申请
建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行：落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。
2、环境管理
①做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生；
②确保全厂各类污染物稳定达标排放，并落实好污染源日常监测计划。
3、排污口规范化管理要求
根据国家环保总局环发〔1999〕24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，本项目涉及废气排放口、噪声排放源、一般固体废物、危险废物等，具体要求如下
（1）废气排放口排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。
（2）排污口管理
建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（3）环境保护图形标志
在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场、污水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，废气、废水、噪声分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995，危险废物按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。
表5-1  环境保护图形标志形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标准
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表5-2  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	
	
	废气排放口
	表示废气向大气排放

	2
	
	
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存场所

	3
	
	
	废水排放口
	表示污水向水体排放

	4
	
	危险废物
	表示危险废物贮存场所

	5
	
	
	噪声
	表示噪声向外环境排放



（4）标志牌的设置按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》和《危险废物识别标志设置技术规范》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证环保标志明显。标志牌必须保持清晰、完整当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次
4、验收三同时
项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017[682]号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）等文件要求，建设项目竣工后，建设单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收监测报告。经验收合格后，项目方可正式投入使用。


















六、结论
	综上所述，项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求；项目建设符合当地土地利用总体规划；项目采取较为完善的污染防治措施后，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表    t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0588
	/
	0.0588
	+0.0588

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.058
	/
	0.058
	+0.058

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.11935
	/
	0.11935
	+0.11935

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.000675
	/
	0.000675
	+0.000675

	一般工业固体废物
	废弃车用电子零部件
	/
	/
	/
	93.25
	/
	93.25
	+93.25

	
	废安全气囊
	/
	/
	/
	16
	/
	16
	+16

	
	废尼龙布、废海绵、废皮革
	/
	/
	/
	525.5
	/
	525.5
	+525.5

	
	废液化气罐
	/
	/
	/
	49.5
	/
	49.5
	+49.5

	
	其他不可利用物
	/
	/
	/
	11
	/
	11
	+11

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	0.073
	/
	0.073
	+0.073

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	危险废物
	含有机溶剂废物
	/
	/
	/
	30.3
	/
	30.3
	+30.3

	
	废矿物油与含油废物
	/
	/
	/
	103.45
	/
	103.45
	+103.45

	
	污水处理设施污泥
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	废铅蓄电池
	/
	/
	/
	453.5
	/
	453.5
	+453.5

	
	废动力电池
	/
	/
	/
	512.5
	/
	512.5
	+512.5

	
	废电路板及元器件
	/
	/
	/
	30.3
	/
	30.3
	+30.3

	
	废尾气催化剂
	/
	/
	/
	11
	/
	11
	+11

	
	废机油滤清器
	/
	/
	/
	5.9
	/
	5.9
	+5.9

	
	废油箱
	/
	/
	/
	18
	/
	18
	+18

	
	含油手套抹布
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.1368
	/
	1.1368
	+1.1368

	生活垃圾
	隔油渣
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	生活垃圾
	/
	/
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附图5  与阜新高新技术产业开发区规划范围关系图
 (
2.28km
)
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附图10  分区防渗图











	




附图11  本项目废气处理工艺流程示意图
附件1 委托书

附件2 立项文件

附件3 营业执照

附件4 租赁合同


附件5 不动产权证

附件6 园区规划环境影响报告书的审查意见

附件7 关于阜新高新技术产业开发区规划修编的说明

附件8 关于阜新市广通智联再生资源有限公司废钢破碎、报废汽车拆解回收建设项目的说明

附件9 环境空气特征污染物引用监测报告 
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