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关于《阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目生态环境影响报告表》的批复
阜新唯远生物科技有限公司：
你单位报送的《阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
一、项目主要建设内容
本项目位于辽宁省阜新市彰武县东六镇中央路6-2#，中心位置坐标:东经122°49ʹ45.073"，北纬42°20ʹ45.319"。租用阜新丰泽华明农业有限责任公司现有部分场地，并利用其生产厂房、办公楼等建筑物。建设生产线1条，购置4吨生物质热风炉1台。项目全部建成后预计年生产牲畜、家禽饲料2万吨。项目总投资：1000万元，其中环保投资24万元，占总投资的2.4%。
阜新市生态环境保护服务中心以《阜新唯远生物科技有限公司牲畜饲料厂建设项目生态环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕77号）出具项目建设可行性意见，项目符合行业规范要求，符合当地规划，彰武县发展和改革局以阜彰发改备〔2023〕13号给予备案。在严格落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治、防止生态破坏等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我分局重新审核。
二、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作： 
（一）加强施工期生态环境保护工作，禁止夜间（22时至次日6时）施工，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声、固体废物污染防治措施及防沙治沙措施，保证各类污染物达标排放。
（二）严格落实大气污染防治措施。
1、烘干工序、生物质热风炉燃烧废气
烘干工序废气与生物质热风炉燃烧废气一起经管道（收集效率100%，风量为4484m3/h）收集，通过列管冷凝器+旋风除尘器+布袋除尘器+双级活性炭箱（去除效率99.6%）处理，颗粒物、二氧化硫、烟气黑度需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求，颗粒物、二氧化硫同时需满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气〔2019〕56号中排放限制要求，氮氧化物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值后，由15m高排气筒（DA001）有组织排放。
2、玉米皮卸料、粉碎、筛分工序废气
项目卸料地坑、粉碎机、筛分机上方均设置集气罩（集气效率90%，风机风量为20000m3/h）收集，通过脉冲式布袋除尘器（去除效率99%）处理，颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值后，由15米高排气筒（DA002）排放。
3、 营运期无组织废气包括颗粒物及臭气浓度，厂界颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，生物质热风炉车间外颗粒物需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3，厂界臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准要求。
（三）严格落实废水污染防治措施。
生活废水通过防渗化粪池处理，需满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准要求后，通过市政管网排入彰武县弘彰农产品加工基地污水处理厂处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。
合理安排运营时间，选用低噪声设备，并通过隔声、减振、消声和距离衰减等措施，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）严格落实固体废物污染防治措施。
对固体废物实施分类处置处理，实现“减量化、资源化、无害化”。设置一个10m2一般工业固体废物暂存间，按照危废暂存标准要求建设一座10m2危险废物贮存点，危险废物交有资质的单位处置，运营过程产生的固体废物应依法依规进行分类收集、暂存和处置处理。一般工业固体废物需满足《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）中的管理要求；危险废物需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求。
[bookmark: OLE_LINK1]（六）严格落实土壤污染防治措施。采取源头控制、过程防控，按照报告表中要求落实防沙治沙措施。
三、建设单位应执行的相关要求
1、项目严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。在启动生产设施或者实际排污之前，需依据《固定污染源排污许可分类管理名录》办理排污许可手续。
2、在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。建设期和运营期若发生环境扰民投诉案件，你公司须积极配合阜新彰武经济开发区管委会妥善解决。
[bookmark: _GoBack]3、按照排污许可证要求，制定本项目的环境监测计划。要求建设单位委托具备相关资质的环境监测机构承担本项目自行监测计划工作，监测结果向彰武县分局汇报。
4、项目污染物总量：NOx 2.2t/a。
四、彰武县分局综合执法队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。
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