

                            阜环审〔2026〕119号
关于《丹阜高速阜新段取土场工程生态环境影响报告表》的批复
辽宁新阜高速公路建设有限公司：
你单位报送的《丹阜高速阜新段取土场工程生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及审查申请收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK88]项目位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大板镇各力各村、富荣镇宝日殿村、苍土乡娘娘营子村，用地面积284900m2。项目为新阜高速公路阜新段配套的临时取土场，主要为新阜高速阜新段路基填筑工程供应填筑用土方，共布设4处取土场，取土量共计230万m3。总投资12000万元，环保投资873.45万元。
阜新市生态环境保护服务中心以《丹阜高速阜新段取土场工程生态环境影响报告表评估意见》（阜环评估〔2026〕78号）出具项目建设可行意见。该项目符合国家产业政策、行业规范要求，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，工程建设对生态环境不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。
二、对项目施工期间要求
（一）强化大气污染防治措施。本项目施工期间废气主要为施工扬尘、道路运输扬尘以及施工机械燃油废气。
施工扬尘主要来自场地清理、表土剥离、取土开挖、土方装载、物料堆存等过程。要求建设单位通过对表土堆存场地进行苫盖处理，控制施工作业区范围、降低装载高度，避免大风天气作业，洒水抑尘等措施，确保扬尘满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）郊区及农村地区1.0mg/m3的排放限值要求。
（二）严格落实水污染防治措施。本项目施工期间废水主要为出场车辆清洗废水和职工生活污水。运输车辆轮胎清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排；生活污水排入临时防渗旱厕，定期委托环卫部门清掏，不外排。
（三）强化噪声污染防治措施。要求建设单位合理布局，选用低噪音设备，采用有效减震、隔声措施，确保取土场厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运输道路附近敏感目标处噪声值应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物主要为地表清理过程中产生的杂草枯枝、生活垃圾、废机油。生活垃圾、杂草枯枝定期交由环卫部门统一处理；机械设备及运输车辆运至专业维修单位进行维修和保养，维修保养过程中产生的废机油由维修单位进行贮存并委托有资质单位处置。
（五）要求建设单位加强生态保护，严格落实报告表所提出的各项防治措施及水土保持方案。同时，在施工过程中要尽可能减少对地表土壤及植被破坏，在施工结束后种植适宜植被，及时恢复生态环境，防止水土流失。
（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险隐患排查。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目投产前，须按规定程序落实排污许可工作及进行竣工环境保护验收，编制验收报告应向社会公开。
四、环境影响报告经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响报告。环境影响报告批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。
五、如在本项目施工和运营期间，发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。
[bookmark: _GoBack]六、请阜新蒙古族自治县生态环境保护综合行政执法队负责该项目日常的环境保护监督检查工作。
阜新市生态环境局
                                    2026年9月11日
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