关于《年产2.7亿块煤矸石烧结砖生产线及数字化改造项目环境影响报告表》的批复
阜环审〔2026〕307号

阜新金杰再生资源回收有限公司：

你单位报送的《年产2.7亿块煤矸石烧结砖生产线及数字化改造项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉。经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
项目主要建设内容

本项目为改扩建项目，位于辽宁省阜新市海州区原海州矿手选一厂。拟在现有2条隧道窑生产线的基础上增加2条隧道窑生产线（3用1备），并对现有部分生产车间进行改扩建，增加部分生产设备，实现数字化改造目标。本项目总投资2200万元，环保投资为29万元。项目建成后，劳动定员90人，年工作330天。
建设项目主要环境影响

(一)施工期主要环境影响
项目施工期污染源和污染物排放主要为施工废气、施工人员生活污水和施工废水、施工设备噪声、施工过程中产生的生活垃圾及建筑垃圾。

(二)运营期主要环境影响
1.废气：项目废气分为有组织废气和无组织废气。有组织废气为原料制备废气（主要成分为颗粒物）、隧道窑焙烧废气（主要成分为颗粒物、SO2、NOX、氟化物)和引燃煤燃烧废气（主要成分为颗粒物、SO2、NOX）。无组织废气为卸料废气、车辆运输扬尘和少量未经收集的颗粒物。
2.废水：本项目生产过程中喷淋加湿用水全部进入原料，生产配料用水全部蒸发，脱硫系统用水循环使用、洒水降尘用水和绿化用水全部损耗，无废水外排。废水主要为生活污水。
3.噪声：本项目的噪声主要来自给料机、破碎机和圆筒筛等设备。
4.固废：项目产生固体废物包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。危险废物包括废润滑油和废包装桶。一般工业固体废物包括地面降尘、除尘器收尘、废布袋、脱硫除尘废渣、除铁杂质、湿砖坯边角料、废砖坯、点燃煤灰渣和不合格产品。
三、执行的主要环境标准

1.废气执行标准

施工期扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值；运营期项目颗粒物、SO2、NOX、氟化物有组织排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单有组织排放限值要求。厂界无组织颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单无组织排放限值要求。

噪声执行标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值。运营期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3.固体废物执行标准

危险废物暂存、转运与处置要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关要求执行。

四、减缓建设项目环境影响的主要措施

（一）施工期环境影响减缓措施

施工期通过采取洒水抑尘和设置围挡等降尘防尘措施；生活污水排入厂区现有化粪池，施工废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘；使用低噪声设备合理安排施工时间；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，建筑垃圾集中清运至政府指定地点统一处理。

（二）运营期环境影响减缓措施

1.废气：原料制备废气经集气罩收集后进入布袋除尘器，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。隧道窑焙烧废气经SNCR脱硝+双碱法脱硫处理后，通过35m高排气筒（DA002）排放。无组织排放的颗粒物通过采取全封闭车间、洒水降尘、苫布覆盖和地面硬化等措施减少对周围环境影响。

2.废水：本项目生产过程中无废水外排。生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏。

3.噪声：选用低噪声设备和基础减振等措施。

4.固废：危险废物暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位统一处理。地面降尘、除尘器收尘、脱硫除尘废渣、湿砖坯边角料、废砖坯、点燃煤灰渣和不合格产品回用于生产，不外排；废布袋不在厂区贮存，由物资公司直接回收处理；除铁杂质贮存于一般固废暂存区，定期外售综合利用；生活垃圾统一清运至环卫部门指定排放场所。

五、建设单位应执行的相关要求

1.本项目应建立完善的环境管理制度。配备专业管理人员，实现制度化、规范化管理和人员上岗证制度。制定设备运行记录、定期监测、安全检查、信息公开公示等环境保护管理台账，做好排污口规范化建设，按要求开展自行监测，加强对环保设备的管理、检修、维护，确保设施正常运转，污染物达标排放。

2.强化环境风险防范和环保设施安全生产。本项目应按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，针对本项目制定突发环境事故应急预案，分解责任具体落实到负责人，并实现与相关部门和各地区突发环境事件应急预案的有效衔接。建立应急队伍，配备相应的应急装备。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

3.建设单位切实履行验收主体责任，按规定程序开展环境保护竣工验收，并报我局备案，项目验收通过后，方可投产运行。 

4.工程应严格按照报告表所列建设内容进行建设，以上批复仅限于报告表中所评价的建设项目内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治和生态保护等措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、阜新市生态环境保护综合行政执法队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。
（此页无正文）

阜新市生态环境局                                  2026年9月11日  

