关于《彰武鑫汇金属再生有限公司年产20000吨铸件、60000吨热造球项目环境影响报告表》的批复
阜环彰审表〔2024〕24号
彰武鑫汇金属再生有限公司：
你单位报送的《彰武鑫汇金属再生有限公司年产20000吨铸件、60000吨热造球项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
一、项目主要建设内容
本项目位于辽宁省阜新市彰武经济开发区仁和街4号，地理坐标为 122度35分13.189秒， 42度 25分36.761秒。本项目占地面积16667平方米，租用辽宁联通管业有限公司场地，新建车间库房等建筑，总建筑面积8200平方米，其中：热造球车间3000平方米（包含混料车间及热造球车间），铸造车间2000平方米，库房3200平方米，新建消失模铸造生产线1条、热造球生产线1条，项目建成后为年产20000吨铸件、60000吨热造球。总投资：1510万元，其中环保投127万元，占总投资的8.41%。
阜新市生态环境保护服务中心以《彰武鑫汇金属再生有限公司年产20000吨铸件、60000吨热造球项目环境影响报告表的评估意见》（阜环评估【2024】132号）出具项目建设可行意见项目符合国家产业政策、行业规范要求，阜新彰武经济开发区管理委员会以彰武开发备【2024】18号给予备案，符合当地规划，在严格落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治、防止生态破坏等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我分局重新审核。
二、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作： 
（一）加强施工期生态环境保护工作，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声及固体废物污染防治措施，保证各类污染物达标排放。
（二）严格落实大气污染防治措施
1、熔炼废气、消失模浇注废气
电炉(一用一备）熔炼工序颗粒物经炉盖集气（收集率90%），浇注工序颗粒物经侧吸集气罩收集（收集效率80%），以上工序颗粒物经收集后，经布袋除尘器处理（除尘效率99%、风机风量5000m3/h）；非甲烷总烃经负压管道收集（收集效率99%、风机风量5000m3/h），经2级活性炭（处理效率80%）处理。颗粒物需满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39760-2020）表1中标准，VOCs需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值后，产生的颗粒物及有机废气经铸造车间26m（DA001）高排气筒有组织排放。
2、砂处理废气、落砂废气
砂处理工序颗粒物经管道收集（收集效率99%），落砂工序颗粒物经集气罩收集（收集效率90%），以上工序颗粒物经收集后，经布袋除尘器处理（处理效率99%、风机风量15000m3/h），颗粒物需满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39760-2020）表1中标准后，由铸造车间26m高排气筒（DA002）有组织排放。
3、抛丸粉尘
抛丸产生的颗粒物通过管道收集（收集效率99%），经自带布袋除尘器（处理效率99%、风机风量5000m³/h）处理，颗粒物需满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39760-2020）表1中标准后，由铸造车间26m高排气筒（DA003）有组织排放。
[bookmark: _GoBack]4、烘干、冷却粉尘、天然气燃烧废气

烘干工序经一套重力除尘（1台）+旋风除尘（4台）+水幕除尘（水幕除尘与冷却工序共用1套）（除尘效率90%）处理设施处理;冷却工序经一套重力除尘（1台）+旋风除尘（4台）+水幕除尘（水幕除尘与烘干工序共用1套）（除尘效率99%）处理设施处理，风机风量5000m3/h;烘干炉要求配备低氮燃烧器。颗粒物及燃烧废气需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值后，由铸造车间26m高排气筒（DA004）有组织排放。
5、破碎、筛分粉尘
破碎工序颗粒物经集气罩收集（收集效率90%），筛分工序颗粒物经集气罩收集（收集效率90%），以上工序颗粒物经收集后，经布袋除尘器处理（处理效率99%、风机风量2000m3/h），颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值后，由铸造车间26m高排气筒（DA005）有组织排放。
6、无组织废气
厂界颗粒物及非甲烷总烃需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，厂区内无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃需满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 A.1 标准。
（三）严格落实废水污染防治措施
电炉冷却水循环利用，少量废水用作热造球配料喷淋用水，不外排。生活废水排入防渗化粪池，需满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准后，通过市政管网排入远洋水务（彰武）有限公司。
（4） 严格落实噪声污染防治措施
合理安排运营时间，项目禁止在夜间（22时至次日6时）进行作业。选用低噪声设备，并通过隔声、减振、消声和距离衰减等措施，噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（5） 严格落实固体废物污染防治措施
对固体废物实施分类处置处理，实现“资源化、减量化、无害化”。危险废物交有资质的单位处置，危险废物暂存库应符合相关标准要求。 
熔炼渣、废砂、铸造车间除尘器收尘、落尘废涂料壳收集暂存厂区北侧固废暂存点（32㎡）外售；不合格毛坯及半成品冒口、废金属、抛丸固废返回中频感应电炉熔化重新利用；不合格废料球、热造球车间除尘器收尘、落地尘重新作为原料使用；废布袋厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。需满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的管理要求。
危险废物包括废活性炭（按照环评要求定期更换）、废油抹布手套、废机油、废油桶，危险废物集中收集后暂存于厂区西侧危险废物暂存点（32㎡），定期委托有资质单位处置。确保危废暂存点的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。危险废物转移时，必须填写《危险废物转移联单》，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号文件）的有关规定。
（6） 严格落实土壤污染防治措施
采取源头控制、过程防控。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗。
三、建设单位应执行的相关要求
（一）项目实施建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。建设项目在启动生产设施或者实际排污之前，需依据《固定污染源排污许可分类管理名录》办理排污许可手续。
（二）按照排污许可证要求，制定本项目的环境监测计划。要求建设单位委托具备相关资质的环境监测机构承担本项目自行监测计划工作，监测结果向彰武县分局汇报。
（三）本项目污染物总量为：化学需氧量0.045t/a、氨氮0.0045t/a、氮氧化物0.48t/a、挥发性有机物1.79t/a。
四、彰武县分局综合执法队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。








阜新市生态环境局彰武县分局
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