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建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜新劲达龙门CNC整机项目

	项目代码
	2406-210992-04-01-846325

	建设单位联系人
	王海雷
	联系方式
	18342870925

	建设地点
	辽宁省阜新市阜新新型材料产业开发区

	地理坐标
	（121度44分17.571秒，42度0分36.201秒）

	国民经济

行业类别
	C3421金属切削机床制造
	建设项目

行业类别
	三十一、通用设备制造业34-69、金属加工机械制造342

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阜新新型材料产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	新材区管备〔2024〕3号

	总投资（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	13.65

	环保投资占比（%）
	0.14
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：          
	用地面积（m2）
	34000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》

审查机关：辽宁省人民政府

审查文件名称：《辽宁省人民政府关于同意阜新市新型材料产业基地晋升为省级经济开发区的批复》

审查时间：2017年12月22日
审查文号：（辽政[2017]255号）

目前规划部门正在编制新规划，经征求规划部门意见，在新规划通过审查前原有规划现行有效。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》

审查机关：阜新市环境保护局

审查文件名称：《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书的审查意见》
审查时间：2014年12月30日
审查文号：（阜环函[2014]53号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》相符性分析
本项目位于阜新市新型材料产业基地内，本项目在园区中的位置见附图2。阜新市新型材料产业基地位于阜新市主城区东南部，规划总面积28.56平方公里，以建设科技型、创新型、环保型、综合型的新型材料产业基地为定位，规划为新能源材料、新型建筑材料、新型矿山装备材料、新型功能材料和新型化工材料五大产业。本项目产业类型非园区规划的主导产业，但不是限制入园行业，根据附件5阜新市新型材料产业开发区管委会出具的“阜新劲达龙门CNC整机项目规划情况说明”，因《阜新市新型材料产业开发区规划(2011-2020年)》规划时间截止到2020年，新的《阜新市新型材料产业开发区规划》正在编制中，已将该项目纳入新规划中，该项目符合调整后园区产业及用地规划。
2、与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020 年）环境影响报告书》相符性分析

本项目与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020 年）环境影响报告书》相符性详见下表。

表1 与规划环境影响评价及审查意见的相符性分析
规划环评内容
本项目情况
符合性
规划范围：主城区的太平区。
本项目位于新型材料产业基地内
符合
产业定位：定位于科技型，创新型、环保型和综合型的新型材料产业。
本项目位于阜新市新型材料产业基地内，本项目产业类型非园区规划的主导产业，但不是限制入园行业，根据附件5阜新市新型材料产业开发区管委会出具的“阜新劲达龙门CNC整机项目规划情况说明”，因《阜新市新型材料产业开发区规划(2011-2020年)》规划时间截止到2020年，新的《阜新市新型材料产业开发区规划》正在编制中，已将该项目纳入新规划中，该项目符合调整后园区产业及用地规划。
符合
环境规划：定位于科技型、创新型、环保型、综合型的新型材料产业基地，采取同一热源取缔规划区内小型热源，供水采用外部水源，关停地下水源。
本项目位于阜新市新型材料产业基地内，本项目产业类型非园区规划的主导产业，但不是限制入园行业，根据附件5阜新市新型材料产业开发区管委会出具的“阜新劲达龙门CNC整机项目规划情况说明”，因《阜新市新型材料产业开发区规划(2011-2020年)》规划时间截止到2020年，新的《阜新市新型材料产业开发区规划》正在编制中，已将该项目纳入新规划中，该项目符合调整后园区产业及用地规划，本项目用水由太平区自来水管网供给。
符合
本项目所在阜新市新型材料产业基地符合《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020 年）环境影响报告书》中相关要求。
3、与《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析
本项目与《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析见下表。
表2 与审查意见相符性分析
审查意见内容
本项目情况
相符性分析
规划优化调整建议（一）：将三类工业区内的居住用地调整为工业用地，西北侧居住区和学校用地中规划的工业用地应调整为绿地。采用一类工业用地作为工业区和新城区的过渡带，宽度约500米。三类工业用地周边采用二类工业用地作为过渡，新型化工材料产业应规划在三类工业用地中间位置。
本项目位于阜新市新型材料产业基地内二类工业用地
符合
规划优化调整建议（二）：结合基地企业现状，建议规划医药产业分区和新型化工分区，两个功能分区之间设1公里的缓冲区，缓冲区内规划机械加工类二类用地项目，并严格对这两个功能分区的入驻项目类型进行把关。基地南部与食品工业园边界规划50米绿化隔离带，与食品工业园交界处规划机械电子加工类等二类用地项目。
本项目属于阜新市新型材料产业基地内的二类工业用地
符合
规划优化调整建议（三）：应加快基地污水处理厂建设，与基地发展保持同步保证基地内的污水得到有效的处理，达标排放；落实污水处理中水回用系统，逐步实现基地生产废水综合利用，最大程度减少废水外排量。
本项目无生产废水，生活污水排入防渗化粪池（30m3）停留后，经污水管网排入太平区污水处理厂集中处理。
符合
规划优化调整建议（四）：基地生产和生活用热需由基地热源厂统一供给，取缔现有散烧燃煤锅炉，严禁新建分散燃煤锅炉；对特殊工艺需要自建锅炉的项目必须采用清洁能源。
本项目不使用燃煤锅炉，冬季采用电取暖。
符合
规划优化调整建议（五）：基地纵穿阜盘高速公路和细河支流二河营子河，北部与国铁、矿铁相邻，入驻项目布局时，应确保项目符合《公路安全保护条例》、《铁路安全管理条例》和《关于全省范围内开展高速无烟路工程创新工作的通知》相关要求，铁路、公路两侧不宜规划对噪声敏感类建设项目，并设置符合要求的绿化带，做好噪声环境污染防治要求，保证各功能区声环境质量达标
本项目不属于对噪声敏感类建设项目。
符合
审查意见一：本规划实施时，应严格遵循阜新市总体规划的强制性内容，对未纳入阜新市总体规划以及相关其他单项规划的部分，在新一轮城市总体规划和其他单项规划调整时，应确保将本规划纳入其中，使本规划与阜新市总体规划等协调。
本项目符合阜新市城市总体规划。
符合
审查意见二：严格入驻基地项目的环保准入，按照《综合类生态工业园区标准(试行》实施规划。严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与基地产业类型、规划不相符的建设项目入驻；严禁“高能耗、高水耗、高风险、高污染”项目入驻。入驻项目全面提高清洁生产水平，加大清洁能源比重，提高资源利用率，减少污染物排放量，实行污染物总量控制，建立健全环境管理机构，完善相关环境管理制度风险防控制度和环境监测体系，保证基地环境质量
本项目符合基地环保准入条件，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的允许类，符合国家产业政策。
符合
审查意见三：本规划三类工业用地设500米防护距离，基地污水处理厂设300米卫生防护距离，该范围内严禁规划建设住宅、学校和医院等环境敏感目标，规划实施过程中做好该范围内居民的动迁安置工作。
本项目用地为二类工业用地。
符合
审查意见四：基地一般固体废物可以进行资源化综合利用或依托阜新市生活垃圾填埋场集中处理；危险废物应严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处理。

本项目一般固废均得到有效处置；危险废物严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。
符合
根据上表可知，本项目与《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）》、《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》及“关于《阜新市新型材料产业基地规划（2011-2020年）环境影响报告书》审查意见”（见附件2）相符。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目属于C3421金属切削机床制造项目，所采用的工艺与设备不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”。因此，本项目为产业结构调整目录中允许类项目。

2024年06月20日，企业取得了阜新新型材料产业开发区管理委员会出具的关于《阜新劲达龙门CNC整机项目》项目备案证明（新材区管备〔2024〕3号，见附件3），项目代码：2406-210992-04-01-846325。
（2）与《市场准入负面清单（2022年）》符合性分析

本项目属于C3421金属切削机床制造项目，不属于《市场准入负面清单（2022年）》中所列的“禁止准入类”、“许可准入类”。因此，本项目为市场准入项目。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策。

选址合理性分析

本项目位于辽宁省阜新市阜新新型材料产业开发区，地理坐标：121度44分17.571秒，40度0分36.201秒。根据《阜新市新型材料产业基地用地规划图》（见附图2），本项目用地性质为二类工业用地。具体地理位置图见附图1。

本项目北侧、南侧为空地，东侧14m为辽宁康泰药业有限公司，西侧20m为辽宁永固水泥有限公司。周边关系图见附图3。

项目占地范围内无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布，项目选址不在生态保护红线范围内。项目区域内无国家、省、市级自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。

综上所述，本项目用地符合国家供地政策和土地管理法律法规条件，选址合理。

与《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析

根据《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）的要求，为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）精神，促进全市生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，提出相关意见。符合性分析见下表。

表 3与“三线一单”符合性分析

内容
项目分析
判定结果

生态保护红线
本项目周边无饮用水源保护区、各类自然保护区、风景名胜区等生态敏感点，不在生态红线范围内。
符合

资源利用上线
本项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源供应总量较少，符合资源利用上限要求。
符合
环境质量底线
项目所在区域环境空气为达标区。本项目运行期通过加强废气的污染防治，保证设计的各类污染治理设施运行良好，从而减轻对区域环境的影响。本项目满足产业政策要求，满足地方规划及各项环保规范要求，实施后各项污染物均能达标排放，故不会对当地环境质量底线造成冲击。
符合
生态环境准入清单
本项目位于阜新市新型材料产业基地内，对照阜新市各生态环境分区生态环境准入清单，项目所在环境管控单元类别为ZH21090420006，对照《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）项目不在负面清单内。
符合
本项目位于辽宁省阜新市阜新新型材料产业开发区，根据阜新市“三线一单”管控单元查询结果（见附图12）和阜新市环境管控单元分布图（见附图4），本项目位于阜新市太平区重点管控区，环境管控单元编码：ZH21090420006。因此本项目与《阜新市生态环境准入清单（2021年版）》相符性分析见下表。

表4  与《阜新市生态环境准入清单》符合性分析

ZH21090420006阜新市太平区重点管控区

本项目

符合性

空间布局约束

1.禁止“高能耗、高水耗、污染重”项目进入；2.符合《产业结构调整指导目录》要求的企业；3.高技术、高附加值的先进装备制造业。

1、本项目属于“C3421金属切削机床制造”项目，不属于高能耗、高水耗、污染重项目。

2、对照《产业结构调整指导目录》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。

3、本项目不属于高技术、高附加值的先进装备制造业
符合

污染物排放管控

1.禁止直接排放有毒有害污染物；2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理；3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目应按国家要求实行产能等量或减量置换；4.加强区域产业生产过程中造成的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放；5.禁止燃放烟花、爆竹；6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；9.城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；10.实现集中供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源；11.实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放。

1、本项目喷漆间废气及危险废物贮存库废气收集后经“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后经17m排气筒（DA001）排放。

2、本项目废气、废水、噪声、固体废物经采取措施后，实现达标排放，符合国家和地方制定的排放标准和总量控制的要求，严格控制污染物的排放浓度。

3、本项目不属于“两高”行业。

4、本项目采取措施后，无组织排放量较少，对环境影响不大。

5、本项目不涉及燃放烟花爆竹。

6、本项目不涉及焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废物。

7、本项目不涉及有毒有害烟尘及恶臭气体。
8、本项目不涉及燃料。

9、本项目不使用燃煤锅炉。

10、本项目采用电供暖。

11、本项目实行雨污分流制度；项目无生产废水排放，生活污水经污水管网排入太平区污水处理厂集中处理。
符合

环境风险防控

1.新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现“三废”治理由企业分散治理向园区集中治理转变。2.严格限制有毒有害污染物排放
1、本项目不属于化工项目。

2、本项目不涉及有毒有害污染物。
符合

资源开发效率要求

1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；2.资源利用率满足行业国内先进指标要求；3.提高中水回用率。
1.本项目清洁生产水平达到国内先进及以上水平；2.本项目资源利用率满足行业国内先进指标要求；3.本项目不涉及回用水。
符合

由上表可知，本项目符合《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（阜政发〔2021〕6号）的相关规定。

与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）相符性分析
本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析见下表。

表5  与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

政策要求
项目情况
相符性
（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。
项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；项目符合国家产业规划、生态环境分区管控方案等要求。
符合
(四)大力发展新能源和清洁能源。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。
项目生产不使用燃料，办公室采用电取暖。

符合
（五）积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
项目生产不使用燃料，办公室采用电取暖。

符合
（十三）持续推进清洁取暖。因地制宜整村、整屯推进民用、农用散煤替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务。2025年底前基本完成沈阳、鞍山、抚顺、锦州、营口、辽阳、铁岭、盘锦、葫芦岛9个重点城市城区（含城中村、城乡结合部）、县城清洁取暖改造。完成散煤替代的城区、县城及村屯必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防止散煤复烧。严厉打击劣质煤销售，依法全面取缔高污染燃料禁燃区内散煤销售网点。
项目生产不使用燃料，办公室采用电取暖。

符合
综上所述，本项目符合《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）中相关要求。
与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析

本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）中相关要求符合性分析见下表。

表6  与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析

重点任务
项目具体情况

符合性

（一）加快推动绿色低碳发展
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。
本项目不属于高耗能、高排放建设项目。

符合

推进资源节约高效利用和清洁生产。
加强员工环境保护宣传教育，节约用水。
符合
加强生态环境分区管控。
本项目符合阜新市“三线一单”生态环境分区管控要求。

符合
加快形成绿色低碳生活方式。
加强员工环境保护宣传教育，增强节约意识、环保意识等。
符合
（二）深入打好蓝天保卫战
着力打好重污染天气消除攻坚战。实施大气减污降碳协同增效行动。实施清洁取暖攻坚行动。实施重污染天气联合应对行动。实施强化监管执法行动。

本项目冬季办公室采用电采暖，生产车间不供暖。
符合

2.着力打好臭氧污染治理攻坚战。

实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动。实施挥发性有机物污染治理达标行动。实施氮氧化物污染治理提升行动。实施臭氧精准防控体系构建行动。实施污染源监管能力提升行动。

本项目选用低VOCs的原辅材料进行喷漆作业，聚氨酯树脂涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求。不涉及氮氧化物排放。
符合

加强大气面源和噪声污染治理。
本项目机械加工工序于密闭生产车间内进行，建设密闭喷漆间，各污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。
选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，降低对周围声环境的影响。
符合

（四）深入打好净土保卫战
有效管控建设用地土壤污染风险。
本项目根据防渗分区情况做好防渗工作，厂区内各构筑物均可做到全覆盖硬化，可有效防止污染物进入土壤及地下水体。

符合

稳步推进"无废城市"建设。
本项目一般工业固体废物收集后暂存于一般工业固体废物固废暂存间，外售综合利用；危险废物收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位安全处置。
符合

实施新污染物治理行动。
符合

强化地下水污染协同防治。
本项目根据防渗分区情况做好防渗工作，严格防控事故状态时对土壤与地下水的污染。

符合
（六）提高生态环境治理现代化水平
健全生态环境保护法规规章。落实生态环境经济政策。完善生态环境资金投入机制。加大生态环境监管执法力度。建立完善现代化生态环境监测体系。构建服务型科技创新体系。
本项目建设完成后，落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，依法开展跟踪监测，
符合

综上所述，项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相关要求。

与《阜新市“十四五”生态环境规划》（阜政办发〔2023〕8号）符合性分析

表7  与《阜新市“十四五”生态环境规划》符合性分析
序号
内容或要求
本项目情况
符合性
1
加强扬尘、裸露土地综合治理。全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，建筑工地做到“六个百分百”；严格建筑垃圾、渣土车运输车辆管控；加强道路扬尘综合整治，推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。实施城市裸露土地绿化覆盖工程，加强裸露土地硬化和绿化，抢抓春季造林时机、加大新植管护力度
本项目施工期按照《辽宁省扬尘污染防治管理办法》严格执行；原料在密闭的原料库内装卸、储存，确保污染物达标排放
符合
2
防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，依法依规在排污许可证载明污染防治要求。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。强化地下水环境风险管控。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染协同防治。实施地下水型饮用水水源补给区保护，对人为造成水质超标的，采取水厂处理或更换水源地等处理措施，确保饮用水安全。加强地下水污染防治，2022年起，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场应在排污许可证中载明地下水污染防渗和水质监测义务，采取防渗漏等措施。2025年底前，以化工等产业为主导的工业集聚区地下水污染风险得到有效管控
本项目采取分区防渗措施，地下水环境质量现状、土壤环境质量现状符合国家相关要求
符合
3
强化危险废物环境监管。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。按照国家、省统一部署，健全完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台。推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为
本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）储存；本项目运营后，将危险废物产生、收集、贮存情况及处置企业的转移联单通过“辽宁省固体废物智能监管信息平台”上传，实现全过程信息化管理
符合
综上所述，本项目符合《阜新市人民政府办公室关于印发阜新市“十四五”生态环境保护规划的通知》（阜政办发〔2023〕8号）相关要求。

与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析

本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（2023年1月5日）符合性分析见下表。

表8  与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析

方案要求

项目具体情况

判定结果

严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。

本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声，本项目噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目建成后将依法开展竣工环境保护验收。

符合

鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。

本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声等措施。

符合

加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。

本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声等措施。

符合

推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。

本项目选用了低噪声设备，基础减振，建筑隔声等措施。

符合

综上所述，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》中相关要求。

8、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析

本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析见下表。

表9 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析
规范要求

本项目情况

符合情况

一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生

企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。

本项目建立原辅材料台账，记录原辅材料的采购量、使用量、库存量等信息

符合

二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。

本项目设置密闭喷漆间，未使用的漆桶、稀释剂桶采用加盖保存，不得随意丢弃
符合

三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施

本项目为新建项目
符合

综上可知，本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。
与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）的相符性分析见下表。
表10  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

方案要求

项目具体情况

判定结果
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目选用低VOCs原料进行生产；机械加工工序于密闭车间内进行；设置密闭喷漆间，喷漆间废气及危险废物贮存库废气收集后经“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后经17m排气筒（DA001）排放。经处理后，废气可达标排放。
符合

综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）相关要求。

与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

本项目属于C3421金属切削机床制造项目，与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析见下表。

表11  与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

方案要求
项目具体情况
符合性
企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
本项目使用符合国家标准的物料，企业从源头控制VOCs排放；废气达标排放。
符合
全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
本项目涉VOCs物料均桶装存放，储存、转移过程均密闭；机械加工工序于密闭车间内进行；建设密闭喷漆间，有效控制VOCs无组织排放。
符合
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
本项目设置密闭喷漆间，喷漆间废气及危险废物贮存库废气收集后经“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后经17m排气筒（DA001）排放。经处理后，废气可达标排放。企业选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，选用符合相关技术要求的活性炭，按照设计足量添加、及时更换活性炭。
符合
全面实施排污许可。按照固定污染源排污许可分类管理名录要求，加快家具等行业排污许可证核发工作。对已核发的涉VOCs行业，强化排污许可执法监管，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。定期公布未按证排污单位名单。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）依法填报排污许可。
符合
强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。
本项目使用符合国家标准的物料。
符合
有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。
本项目机械加工工序于密闭车间内进行；设置密闭喷漆间，有效控制VOCs无组织排放。
符合
综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求。

与生态环境部发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析

本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）的相符性分析见下表。

表12  与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析

方案要求

项目具体情况

相符性

产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。

本项目机械加工工序于密闭车间内进行；设置密闭喷漆间，喷漆间废气及危险废物贮存库废气收集后经“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后经17m排气筒（DA001）排放。经处理后，废气可达标排放。企业选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，选用符合相关技术要求的活性炭，按照设计足量添加、及时更换活性炭。集气罩与设备端贴近，符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》和《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中相关要求，风速不低于0.3m/s。
符合

综上所述，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）相关要求。

与防沙治沙政策法规要求相符性分析

本项目位于辽宁省阜新市阜新新型材料产业开发区，本项目与“防沙治沙政策法规要求”相符性分析见下表。

表13  与“防沙治沙政策法规要求”相符性分析

要求

项目具体情况

符合性
《中华人民共和国防沙治沙法》

第十七条　禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

第十九条　沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当节约用水，发展节水型农牧业和其他产业。

第二十条　沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。

第二十一条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。

第二十二条　在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。

本项目位于辽宁省阜新市阜新新型材料产业开发区，用地性质为二类工业用地。

本项目选址不封禁保护区内。
符合

《辽宁省防沙治沙条例》

第十三条　在封禁保护区内禁止一切破坏植被的活动。

　　在封禁保护区内确需进行修建铁路、公路等建设活动的，应当依法报国务院或者国务院指定的部门同意。

第十四条　在综合治理区内禁止放牧、开垦、挖沙，禁止采伐天然林和砍挖灌木、野生药材及其他固沙植物，禁止对人工林进行除依法可以抚育更新性质之外的采伐。

第二十三条　在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。环境保护行政主管部门在审批环境影响报告时，应当就报告中有关防沙治沙的内容征求同级林业行政主管部门的意见。开发建设项目中的防沙治沙工程设施建设和生态保护措施的实施，必须与开发建设同步进行。

符合

《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》

《规划》确定了今后一个阶段防沙治沙的主要措施。一是分类保护沙化土地。坚持预防为主、保护优先，实行沙化土地分类保护，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化。强调对于原生沙漠、戈壁等自然遗迹，坚持宜沙则沙，强化保护措施，力争实现应保尽保。二是推进重点区域沙化土地综合治理。在科学评估水资源承载能力的基础上，突出重点建设区域，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理。《规划》确定了包括封山（沙）育林育草、飞播固沙造林种草、工程固沙、沙化草原治理、水土流失综合治理、沙化耕地治理和配套设施建设等四大类11项沙化土地综合治理措施，高质量推进防沙治沙工作。“十四五”期间，三大优先治理区沙化土地治理任务4869万亩，约占同期全国防沙治沙任务总量的一半。三是适度发展绿色生态沙产业。《规划》明确了沙产业的发展方向、发展布局、重点领域和发展区域。

符合

综上所述，本项目符合“防沙治沙政策法规要求”中相关要求。




建设项目工程分析

	建设内容
	项目背景

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日修订）和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。

本项目为C3421金属切削机床制造行业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）确定本项目环境影响评价类别，具体判定要求见下表。
表14  建设项目环境影响评价分类管理名录
项目类别
报告书
报告表
登记表
三十一、通用设备制造业 34

69
金属加工机械制造342
有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的

其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

/
本项目生产无电镀工艺且年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下，因此，本项目依法编制环境影响报告表。

受建设单位的委托，沈阳东环环境咨询有限公司接受该项目的环境影响评价工作，在实地踏勘、资料收集、类比调查的基础上完成了“阜新劲达龙门CNC整机项目”环境影响报告表的编制工作。本项目环评委托书见附件1，营业执照见附件4。

项目组成

本项目建设性质为新建，总投资10000万元，建设单层钢结构厂房一座，厂房内包含生产车间、办公楼、生产及辅助用房等，项目占地面积34000m2，建筑面积10000m2。
厂房建成后，企业将安装4米龙门加工中心、卧式加工中心、12米龙门加工中心、喷枪等生产设备及配套环保设施，计划年产1200套数控卧式机床、50套12米龙门加工中心。项目组成一览表见下表。

表15  项目组成一览表

类别

建设内容

工程规模

备注

主体工程

厂房
钢结构建筑，1层，建筑面积10000m2，内部安装4米龙门加工中心、卧式加工中心、12米龙门加工中心、喷枪等生产设备。计划年产1200套数控卧式机床、50套12米龙门加工中心。
新建
辅助工程

办公室

位于厂房内部，用于本项目职工办公生活。
新建
储运工程
原料库

位于厂房内部，用于原辅材料存放。

新建

成品库

位于厂房内部，用于存放成品。

新建

公用工程

供水

市政供水。

依托
排水

本项目生活污水排入化粪池（30m3）停留后经园区污水管网排入太平区污水处理厂集中处理。

依托
供电

市政供电。

依托
供暖

本项目冬季办公室采用电采暖，生产车间不供暖。
/
环保工程

废气

设置密闭喷漆间，喷漆间废气及危险废物贮存库废气收集后通过“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后，由17m高排气筒（DA001）排放
新建
废水

本项目生活污水排入化粪池（30m3）停留后经园区污水管网排入太平区污水处理厂集中处理。
新建
噪声

主要来自4米龙门加工中心、卧式加工中心、12米龙门加工中心、喷枪等设备运行噪声，首选低噪声设备，加设基础减振等设施，并建筑隔声等措施。
新建
固体废物

废边角料收集后暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售，综合利用
新建
生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。
新建
废金属屑、废切削液、废切削液桶、漆渣、清洗剂桶、废清洗剂抹布、废纸盒、废活性炭、聚氨酯树脂涂料桶、稀释剂桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油手套、废含油抹布分类收集后，暂存于危废贮存库（10m2）内，定期交由有资质单位安全处置。
新建
主要产品及产能

本项目计划年产1200套数控卧式机床、50套12米龙门加工中心。本项目产品规模见下表。

表16  产品及产能一览表

序号

产品名称

数量

单位

型号
产品标准
1

数控卧式机床
1200
套/年
LTR8-550/1000

《数控车床和车削中心检验条件》（GBT16462.7-2009）
2
12米龙门加工中心

50
套/年
GM43120/160
主要生产设施及设施参数

主要生产设施及设施参数见下表。

表17  主要生产设施及设施参数一览表

序号

设备名称

设备型号

单位

数量

1

4 米龙门加工中心

FD2452

台
7
2

卧式加工中心

HT800

台

5
3

卧式加工中心

KBN135C

台
2
4

12 米龙门加工中心

GM43120

台
6
5

4 米数控导轨磨

/

台
1
6

喷漆间

20m×17m×4m
间
1

7
纸盒过滤+二级活性炭吸附
/

套
1
备注：本项目产品为数控卧式机床和12米龙门加工中心，机床为床身、底座类、轴、套类、尾座、主轴箱等零件组装而成，本项目根据零件的型号选择生产设备。
主要原辅材料及能源

主要原辅材料及能源消耗见下表。

表18  原辅材料及能源消耗表

序号

原材料

使用量

单位

最大储存量

存放位置
1
铸铁件
11820
t/a

1000
原料库

2
聚氨酯树脂涂料
2.4
t/a
1
原料库
3
稀释剂
0.6
t/a
0.2
原料库
4
切削液
1.1
t/a
0.2
原料库
5
四合一清洗剂
0.02
t/a

0.02
原料库
6
螺丝
若干
件/a
/
原料库

7
螺母
若干

件/a
/
原料库

8
电气配件
若干

件/a
/
原料库

能源

1
电

486万
kw·h/a

市政电网供给

2
水

1604.9
m3/a

市政供水管网供给
根据聚氨酯树脂涂料MSDS报告（见附件7）、稀释剂MSDS报告（见附件8），其主要成分见下表。

表19 化学原料组分一览表
序号

名称

组分名称

含量

本项目取值
1

聚氨酯树脂涂料
树脂（聚氨酯树脂）
25%-35%

35%
氨基树脂
15%-20%

20%
环氧树脂
3%-5%

5%
着色颜料
10%-15%

15%
填料
5%-10%

10%
二甲苯
3%-5%

5%
醋酸正丁酯
3%-5%

5%
醋酸乙酯
3%-5%

5%
2

稀释剂
二甲苯
50%

50%
正丁醇
40%

40%
甲基异丁酮
10%

10%
根据聚氨酯树脂涂料与稀释剂混合后油漆的检测报告（见附件6），其挥发性有机物含量见下表。

表20  油漆挥发性有机物含量表
序号

检测项目名称
检测结果
单位
1

挥发性有机物含量
369
g/L
根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中“表2 溶剂型涂料中 VOC 含量的要求”，工业防护涂料-机械设备涂料-工业机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中，底漆需满足≤420g/L。

根据聚氨酯树脂涂料检测报告,聚氨酯树脂涂料挥发性有机物含量为369g/L，因此，本项目所用涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）标准要求，为低挥发性有机物涂料。

根据四合一清洗剂物质安全资料表（见附件9），清洗剂成分为磷酸，乳化剂，钼酸铵，平平加0，无挥发性有机物产生。
公共工程

（1）供水：本项目用水主要为职工生活用水、切削液配比用水。总用水量为1772.9m3/a，由市政供水管网提供。

①生活用水

本项目劳动定员80人，参考辽宁省《行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）中U992农村居民生活用水定额-水龙头入户，有洗涤池，其他卫生设施较少的用水定额为60L/（人·d），年工作330天，用水量为4.8m3/d，1584m3/a。
②切削液配比用水

本项目龙门加工中心、卧式加工中心、卧式镗铣加工中心均配备有切削液水箱，所用切削液是切削液原液用水稀释20倍后使用，用于精加工设备的润滑与冷却。根据企业提供资料，平均每台加工设备切削液水箱大小为250L，项目共20台精加工设备，切削液每半年更换一次，则该部分切削液原液用量为1.1t/a，配比用水量为20.9t/a。根据企业提供资料，配比好的切削液在生产过程中损耗75%，因此废切削液共5.5t/a，其中废水为5.225t/a，废切削液作为危险废物委托有资质单位进行安全处置。

（2）排水：本项目废水为生活污水。（废切削液作为危险废物处置）。
①生活污水

生活污水按用水量的85%计算，则生活污水量为4.08m3/d，1346.4m3/a。生活污水市政管网进入太平区污水处理厂。

②废切削液

根据上述计算，本项目废切削液产生量为5.5t/a，其中废水为5.225t/a，废切削液使用密封罐收集后暂存于危废贮存库内定期委托有资质单位进行安全处置。
水平衡见下图。
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图例：


图1  水平衡图  单位：m3/a

（3）供电

本项目用电由市政电网提供，用电量为486万kw·h/a。

（4）供热

本项目冬季办公室采用电采暖，生产车间不供暖。

劳动定员及工作制度

本项目劳动定员80人，年工作330天，三班制，每班8小时，厂区不提供食宿。

厂区平面布置

本项目位于辽宁省阜新市阜新新型材料产业开发区，项目占地面积34000m2，建筑面积10000m2。建设单层钢结构厂房一座，厂房内包含生产车间、办公用房、生产及辅助用房等，该厂区平面布置示意图见附图5。

本项目生产车间划分为机械加工区、装配区、喷漆间、原料库、成品库以及一般固废暂存间、危废贮存库等区域。各设备布置符合工艺操作流程，车间密闭，布局合理，本项目生产车间平面布置图见附图6。

	工艺流程和产排污环节
	施工期：

本项目施工期约1个月。施工期施工时序为施工准备→基础建设→设备安装→生产调试→工程验收。本项目施工期产排污节点如下：
污染物排放情况：

① 废气：主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆废气；
② 废水：生活污水；
③ 噪声：主要为施工过程中各种施工机械设备产生的施工噪声和运输车辆产生的噪声；

④ 固体废物：主要为施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
运营期：

本项目运营期主要从事数控卧式机床、12米龙门加工中心生产，两种产品均由床身、底座类、轴、套类、尾座、主轴箱等零件组装而成，根据企业提供资料，本项目原料为喷涂底漆后的铸件。具体工艺流程如下：
产品生产工艺流程

[image: image3.wmf]S

1

、N;

N

N

S

1

、S�

2

、S�

3

、S�

4

、N�

S

1

、S�

2

、S�

3

、S�

4

、N�

进料

攻丝

光机部装

光机总装

包装入库

CNC精加工�

CNC粗加工�

清洗

S

5

、S7

6

、N�

G

1

、S<

7

、S�

8

、S�

9

、N�

调漆、喷

漆、晾漆


注：G1喷漆间废气，N各工序产生的噪声，S1金属碎屑，S2边角料，S3废切削液，S4废切削液桶，S5清洗剂桶，S6废清洗剂抹布，S7废漆桶，S8废稀释剂桶，S9漆渣
图2  产品加工工艺流程及产排污节点图

加工流程简述：
（1）毛坯进料：本项目原料为喷涂底漆后的铸件，按照生产计划，将原料从原料库房转到车间内的物料堆放区。

（2）CNC粗加工：根据床身、底座类、轴、套类、尾座、主轴箱等零件的型号及生产要求，用机床对原料进行粗加工（具体包括铣面、钻孔、镗孔），预留余量，释放内应力。金属碎屑沾染的废切削液会产生少量废气，本次忽略不计。
此过程产生金属碎屑（S1）、边角料（S2）、废切削液（S3）、废切削液桶（S4）和噪声（N）。

（3）CNC精加工：根据工艺要求，将粗加工完成的铸件用机床进行精加工（具体包括铣面、钻孔、镗孔），加工至半成品。

此过程产生金属碎屑（S1）、边角料（S2）、废切削液（S3）、废切削液桶（S4）和噪声（N）。

（4）攻丝：根据工艺要求，将精加工完成的铸件用攻丝机对孔进行攻牙，攻丝螺孔（M16以下），可节省精加工序的时间。

此过程产生少量金属碎屑（S1）和噪声（N）。

（5）清洗：对加工后的零件进行清洗，清洗剂使用四合一清洗剂，成分为磷酸，乳化剂，钼酸铵，无挥发气体产生。将抹布沾湿后擦掉零件上的油污及灰尘。
此过程产生清洗剂桶（S5）、废抹布（S6）和噪声（N）。

（6）喷漆：厂房内设置一个20m×17m×4m的密闭喷漆间。调漆、喷漆、晾干均在该密闭喷漆间内进行。根据工艺要求，对机床非精加工表面进行喷漆。喷漆前，将聚氨酯树脂涂料和稀释剂按照4:1的比例倒入漆桶中，由人工搅拌混合均匀，进行调配。在伸缩漆房内利用喷枪对机床相应部位进行人工喷涂操作，油漆通过喷枪借助于空气压力，分散成均匀而微细的雾状，涂施于工件表面。根据企业提供信息，本项目仅喷涂一次面漆即可，该项目不单独设置晾干房，喷漆完成后，工件自然静止晾干，每批工件平均晾干时间为5h。

此过程会产生喷漆间废气（G1）、废漆桶（S7）、废稀释剂桶（S8）、漆渣（S9）和噪声（N）。

（7）光机部装：根据工艺要求，将主轴头、床鞍、尾座部分分别组装好，为总装准备。

此过程产生噪声（N）。

（8）光机总装：根据工艺要求，将床身和其余部装好的零件及电气配件组装在一起。

此过程产生噪声（N）。

（9）包装入库：根据工艺要求，将总装完成的光机包装防护到位后，入库准备发货。

说明：

职工生活过程中产生生活污水（W1）、生活垃圾（S10）；

废气处理装置产生废纸盒（S11）、废活性炭（S12）；
机械设备检修等过程中会产生少量的废润滑油（S13）、废润滑油桶（S14）、废含油手套（S15）、废含油抹布（S16）。
本项目主要污染因子见下表。

表21  主要污染工序及污染因子一览表

项目

污染工序

主要污染因子

废气

喷漆

喷漆间废气（G1）
废水

职工生活
生活污水（W1）：

pH值、SS、CODCr、BOD5、NH3-N
噪声

4米龙门加工中心、卧式加工中心、12米龙门加工中心、喷枪等设备
生产设备运行噪声（N）
固体废物

机械加工
废包装袋（S1）
边角料（S2）
废切削液（S3）

废切削液桶（S4）
清洗
清洗剂桶（S5）
废清洗剂抹布（S6）
喷漆
废漆桶（S7）
废稀释剂桶（S8）
漆渣（S9）
职工生活
生活垃圾（S10）
废气处理装置
废纸盒（S11）
废活性炭（S12）
机械设备检修

废润滑油（S13）
废润滑油桶（S14）
废含油手套（S15）
废含油抹布（S16）
[image: image4.wmf]油漆（2.4t/a）

稀释剂（0.6t/a）

固体份（2.04t/a）�

挥发份（0.96t/a）�

漆雾（0.306t/a）

处理（0.247t/a）

排放（0.059t/a）

产品表面附着（1.734t/a）

处理（0.576t/a）

排放（0.384t/a）


图3 漆料平衡图
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图4  VOC平衡图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，经调查，现有场地为空地，未进行过生产活动，无历史环境问题。




区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	大气环境

常规污染物
根据阜新市生态环境局《阜新市生态环境质量报告书（2023年）》中的数据，监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，本项目所在地为环境空气质量二类功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，区域空气质量现状数据见下表。

表22  区域空气质量现状评价表
污染物

年度评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标

情况

可吸入颗粒物

（PM10）

年平均质量浓度

63
70
90
达标

细颗粒物

（PM2.5）

年平均质量浓度

30.9
35
88.29
达标

二氧化硫

（SO2）

年平均质量浓度

15
60
25
达标

二氧化氮

（NO2）

年平均质量浓度

21
40
52.5
达标

臭氧

（O3）

日最大8小时滑动平均值

第90百分位数

150
160
93.75
达标

一氧化碳

（CO）

24小时平均第95百分位数

1.6mg/m3
4mg/m3
40
达标

由上表可知，区域环境空气质量可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目所在区域为达标区。

特征污染物

本项目非甲烷总烃引用辽宁中怿检测有限公司于2024年1月17日~2024年1月23日对阜新市政工程建设有限公司年产5万吨沥青混凝土产品项目周边大气环境现状检测的数据，并于2024年1月26日出具该项目检测报告（文号：ZYJC-2401042-012603，见附件10）。引用环境质量现状监测点位图见附图7。

通过现场勘查，监测点位（阜新市政工程建设有限公司东北侧100m处）位于本项目西北侧约821m处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测资料”的要求，因此引用该监测数据合理。

①监测点位：引用监测点位基本信息见下表。

表23  环境空气监测点位基本信息表

监测点位名称

监测点经纬度（°）
监测因子

相对厂址位置

相对厂界距离（m）

经度

纬度

阜新市政工程建设有限公司东北侧100m处

121.726468
42.010886
非甲烷总烃
NW
821
②监测因子：非甲烷总烃。

③监测频次：非甲烷总烃连续监测7天，每天3次。

④监测结果：具体监测结果统计见下表。
表24  环境空气现状评价结果

监测点位

污染物

平均时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

阜新市政工程建设有限公司东北侧100m处

非甲烷总烃
小时均值
2
0.5～0.67
33.5
0

达标

由上表监测数据可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值要求。
地表水环境

距离本项目最近的地表水为细河，根据阜新市生态环境局发布的《阜新市生态环境质量报告书（2023年）》中的数据可知，细河杨家荒桥断面符合Ⅱ类水质标准，水质优。监测指标中总磷年均浓度符合Ⅱ类标准，其他指标年均浓度均符合I类标准。各月水质在I~Ⅲ类之间，Ш类水质定类指标均为化学需氧量。
声环境

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。无需进行监测。

生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。无需进行生态现状调查。

电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水、土壤环境调查。

	环境

保护

目标
	大气环境

经核实，本项目厂界外500米范围内居民均已搬迁，无自然保护区、风景名胜区、文化区、居民等保护目标。调查范围图见附图8。
声环境

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。调查范围图见附图8。
地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。调查范围图见附图8。

生态环境

本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气

施工期产生的扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（试行）（DB21/2642-2016）规定的排放浓度限值，具体标准限值见下表。

表25  施工及堆料场地扬尘排放标准限值  单位：mg/m3
序号

污染物

区域
浓度限值（连续5min平均浓度）
1

颗粒物

城镇建成区
0.8
运营期废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯系物。
本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体标准值见下表。

表26  大气污染物排放标准限值

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3)

最高允许排放速率，kg/h

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m)

二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120

17
4.46
周界外浓度最高点

1.0

注：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1的相关规定——排气筒高度还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率表准值严格50%执行。项目周围200m最高建筑物为高度为12m，本项目设置17m高排气筒，符合要求。
非甲烷总烃、苯系物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中涉及工业涂装工序的其他行业的涂装工序标准，具体标准值见下表。
表27  工业涂装工序挥发性有机物排放标准限值

污染物

排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

监控点

浓度（mg/m3）

总挥发性有机物（TVOC）
70
17
5.04
/

/
非甲烷总烃

60

17
3.78
车间外或设施外

4.0

厂界

2.0

苯系物

20
17
0.84
车间外或设施外

2.0

厂界
1.0
注：1、按照《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中4.3.2的相关规定——排气筒高度还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，若不能达到该要求高度，排气筒的最高允许排放速率应按表2或其内插法、外推法计算出的最高允许排放速率限值的50%执行。项目周围200m最高建筑物为高度为12m，本项目设置17m高排气筒，符合要求。

2、本项目不属于船舶制造业，不考核二甲苯排放速率。

3、本项目油漆中不含苯、甲苯。
废水

本项目排水主要为生活污水。生活污水经化粪池停留后经市政管网进入太平区污水处理厂集中处理。
本项目生活污水排入太平区污水处理厂，排入污水处理厂的污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限制要求，具体标准限值见下表。
表28  辽宁省污水综合排放标准 单位：mg/L（pH值无纲量）
项目
pH值
COD
BOD5
NH3-N
SS
石油类
总氮
排放标准（mg/L）
6~9
300
250
30
300
20
50
噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求，具体标准限值见下表。

表29  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

噪声标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70
55
根据《阜新市城市环境噪声功能区划分示意图》（见附图11），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见下表。
表30  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

噪声标准

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3

65
55
固体废物

一般工业固体废物参照排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	根据辽宁省生态环境厅发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理办法通知》（辽环综〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标相关要求。
1、化学需氧量、氨氮

本项目生活污水经化粪池停留后，排入太平区污水处理厂集中处理。厂区废水排放量为1346.4m3/a。以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准CODCr（50mg/L）、NH3-N（5mg/L）排放限值进行总量核算。
重点污染物新增排放量采用标准定额法计算，计算过程如下：

化学需氧量=排放浓度×污水量÷106=50mg/L×1346.4m3/a÷106=0.067t/a

氨氮=排放浓度×污水量÷106=5mg/L×1346.4m3/a÷106=0.0067t/a

因此，化学需氧量、氨氮排放量分别为0.067t/a、0.0067t/a。

氮氧化物

本项目氮氧化物总量指标为0t/a。

VOCs

本项目VOCs主要来自喷漆间废气、危险废物贮存库废气。根据源强核算，项目VOCs排放量为0.384t/a（其中，有组织排放量为0.246t/a，无组织排放量为0.138t/a）。
综上所述，本项目所需化学需氧量0.067t/a、氨氮0.0067t/a、氮氧化物0t/a、VOCs0.384t/a。




主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期为3个月，施工期主要为基础建设、设备进场及安装。项目施工期会产生扬尘、噪声、废水、固废，环评要求建设单位做好以下环保措施。
1、施工期废气

本项目施工期的废气主要为建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；工程机械及运输车辆行驶造成的道路扬尘等。项目施工期拟采取的扬尘污染防治措施如下：

（1）硬质围挡应连续设置，围挡高度不得低于180cm，在建工程外立面应当使用密目式安全网实现全封闭围护。 
（2）施工工地内以及工地出口至铺装道路间的车行道路，应当采取铺设钢板、混凝土等方式进行硬化处理，并保持路面清洁。 
（3）施工工地的出入口设置车辆冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶出施工工地。 
（4）及时清运建筑垃圾，并投放到指定地点；在工地内堆置超过48h的，应当覆盖防尘布、防尘网，或者定期喷洒抑尘剂、洒水。 
（5）绿化建设、路面养护和修筑等建设工程，应当及时清理废弃物。 
（6）划分物料堆放区域和道路的界限，硬化场坪、路面，厂区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等作业方式，保持清洁。 
（7）物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置高于堆放物高度10%以上的严密围挡，并洒水、覆盖防尘网。 
（8）物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，应当喷淋、洒水。 
（9）采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处吸尘、喷淋。 
（10）废弃物料应当及时处置，临时堆放的，应当设置围挡或者覆盖。 
（11）道路洒水或者喷淋按照规定的作业时间、频次、方式进行，并保持作业车辆干净。 
（12）施工完毕后的裸露地，建设单位应当实施生态治理，恢复植被或者景观。
通过采取以上措施，可最大限度地降低施工期粉尘、施工期车辆尾气对周边大气环境的影响。

2、废水

施工过程废水主要为施工人员少量生活污水，排放的污染物主要为CODCr和SS，生活污水排入临时旱厕后，定期清掏。
3、噪声

施工噪声主要来自于土方开挖过程采用的挖掘机等。项目拟采取以下措施，有效防止施工期间噪声对周围环境的影响。
选用低噪声的施工设备；

应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；
施工方应合理安排施工时间（禁止在夜间22:00~6：00施工）。
通过上述污染防治措施，本项目施工期噪声对声环境的影响较小。

4、固体废物
施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾等。

生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。对钢筋、钢板下脚料分类回收，交废品收购站处理，其他建筑垃圾集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场。项目施工期间产生的固体废物能做到妥善处置，不随意堆放和丢弃，对周围环境影响较小。
综上所述，施工期产生的环境影响是局部的、暂时的，只要加强管理，文明施工，并在工程结束时采取一些恢复措施，可降低影响程度。

	运营期环境影响和保护措施
	废气

本项目运营期废气主要为调漆、喷漆、晾干废气，危险废物贮存库废气。

（1）调漆、喷漆、晾干废气（颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯）
项目所用的聚氨酯树脂涂料和稀释剂共3t，采用人工喷涂及自然晾干方式。项目拟建密闭负压喷漆间，调漆、喷漆、晾干均在密闭喷漆间内进行。调漆、喷漆、晾干过程产生的废气经引风机收集（收集效率按90%计，风机风量6000m3/h）后，项目废气处理系统采用“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后经17m排气筒（DA001）排放。喷漆间工作时间按2555h计算。

表31 喷漆间废气产生情况
工艺名称
污染物
原料名称
原料量（t/a）
产污系数
产生量（t/a）

产生速率（kg/h）
喷漆间
颗粒物
聚氨酯树脂漆
2.4
固体份含量85%，附着率85%，15%形成漆雾
0.306
0.306
0.12
稀释剂
0.6
固体份含量0%
0

非甲烷总烃
聚氨酯树脂漆
2.4
挥发性有机物含量15%，全部挥发
0.36
0.96
0.37
稀释剂
0.6
挥发性有机物含量100%，全部挥发
0.6
二甲苯

聚氨酯树脂漆
2.4
二甲苯含量5%，全部挥发
0.12
0.42
0.16
稀释剂
0.6
二甲苯含量50%，全部挥发

0.3
喷漆间为整体密闭空间，尺寸为20m×17m×4m，调漆、喷漆、晾干废气均被负压收集，收集效率为90%，风机风量为6000m3/h，经过“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后，由17m高排气筒（DA001）排放，颗粒物去除效率为90%，非甲烷总烃、二甲苯去除效率为80%。
（2）危险废物贮存库废气（非甲烷总烃）
危险废物贮存库含挥发性有机物的危险废物贮存量为84.504t/a，参照《环境影响评价实用技术指南》，危险废物贮存产生的挥发性有机物按照贮存量的0.3‰估算，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.025t/a，产生速率为0.003kg/h。含挥发性有机物危险废物贮存产生的挥发性有机废气经负压收集（收集效率按90%计），引至喷漆间二级活性炭吸附装置（处理效率为80%）处理后，经1根17m高排气筒（DA001）排放。

废气排放情况如下。
表32 项目废气排放情况

污染源
污染物
有组织排放情况
无组织排放情况
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

喷漆间、危废贮存库
颗粒物

0.028
0.011
1.83
0.031
0.012
非甲烷总烃

0.17
0.067
11.17
0.099
0.012
二甲苯

0.076
0.03
5
0.042
0.016
本项目废气排放口基本情况见下表。

表33  有组织废气排放口基本情况

名称

编号

类型

排气筒底部中心坐标（°）

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

温度/℃

年排放小时数/h

污染物名称

排放速率kg/h

经度

经度

喷漆间排气筒
DA001
一般排放口
121.7382459
42.0108144
17
0.4
25
2555
颗粒物

0.011
非甲烷总烃
0.067
二甲苯
0.03
本项目大气污染物年排放量见下表。

表34  大气污染物年排放情况表

污染物

排放量（t/a）

颗粒物

0.059
非甲烷总烃

0.266
二甲苯
0.118
废气治理措施可行性分析：

纸盒漆雾过滤器工艺原理
纸盒漆雾过滤器适用于干式油漆喷涂作业。该过滤器为积木式组装，待过滤器完全饱和后，可以更换单个过滤纸盒，不用更换整个过滤面。纸盒漆雾过滤器省去了大量的用水及污水排放，节约了维护成本。纸盒漆过滤器过滤效率可高达98.1%（本项目取90%）。过滤效率会随着饱和度增加而增强，这点与纤维过滤棉完全相反，纤维过滤棉的过滤效率会随饱和度增加而下降。

[image: image6.png]



图5  纸盒漆雾过滤器
本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）相关要求分析废气污染治理措施可行性。
表35  可行性技术对比表

生产单元
污染物

可行技术
本项目技术
可行性

喷漆间、危废贮存库
颗粒物（漆雾）

文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤；

纸盒过滤+二级活性炭吸附

可行

非甲烷总烃、二甲苯

活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收

综上所述，本项目废气污染治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）有关污染防治推荐可行技术，废气处理措施可行。
废气监测要求：

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，废气监测要求见下表。

表36  废气监测要求

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气

17m高排气筒（DA001）

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
非甲烷总烃、苯系物
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表1
厂界上风向1个点位、下风向3个点位，共4个点位

颗粒物

1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2

非甲烷总烃
1次/半年
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3
苯系物
1次/半年
车间外
非甲烷总烃
1次/年
苯系物
1次/年
非正常工况：

本项目涉及的非正常排放工况主要为废气处理措施发生故障，从而造成污染物的非正常工况排放。

由于废气处理装置发生故障引起排放口的颗粒物及挥发性有机物排放量及排放浓度增加，可通过暂停生产待设备维修完好后恢复运行，故障期间处理效率均按0计算。

根据源强核算，非正常工况排放源强见下表。

表37  废气污染物非正常排放情况表
排放口

污染物
非正常排放原因
排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）
发生频次（次/年）
喷漆间排气筒（DA001）
颗粒物
纸盒漆雾过滤器装置故障
0.108
1

1
非甲烷总烃

二级活性炭吸附装置故障
0.36
1

1

二甲苯

0.16
1

1

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强设备的检修维护，确保环保设施正常运行。出现故障应立即停产检修，正常后恢复生产。

废水

本项目排水主要为生活污水。生活污水经化粪池停留后经市政管网进入太平区污水处理厂集中处理。
生活污水排放量按用水量的85%计算，则生活污水排放量为4.08m3/d，1346.4m3/a，生活污水排入防渗化粪池（30m3）停留后，由市政管网排入太平区污水处理厂集中处理。

表38生活污水中各污染物产生情况一览表

污染物

废水量（m3/a）

CODCr
BOD5
NH3-N

SS

产生浓度（mg/L）

/
290
110
20
130
产生量（t/a）

1346.4
0.39
0.15
0.027
0.18
太平区污水处理厂进水指标（mg/L）
/
300
250
30
300
排放量（t/a）

1346.4
0.39
0.15
0.027
0.18
达标情况

/
达标

达标

达标

达标

本项目废水排放口基本情况见下表。

表39 废水排放口基本情况表

名称
监测点位
排放规律
排放去向
排放口类型
经度
纬度
废水总排口
（DW001）
121.7371033
42.0105411
间接
排放
生活污水由市政管网排入太平区污水处理厂集中处理
一般排放口
本项目废水监测要求见下表。
表40 废水监测要求一览表

监测项目
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
废水
废水总排口（DW001）
CODCr
BOD5
NH3-N
SS
每年一次
《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值
废水处理措施可行性分析：
本项目生活污水经化粪池（30m3）停留后，经园区污水管网排入太平区污水处理厂集中处理后排放。项目选用的污染治理工艺属于可行技术。
污水处理厂依托可行性分析：
阜新劲达精密机械有限公司位于阜新市新型材料产业基地内，已接通园区污水管网，目前，太平区污水处理厂主体工艺采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+AAO二沉池+高效沉淀池+转盘过滤+接触消毒池”，目前污水处理规模2万m3/d，目前生产余量为1.2万m3/d，本项目废水排放量4.08m3/d，远小于1.2万m3/d，该污水处理厂有能力接纳本项目废水；本项目废水水质满足太平区污水处理厂进水水质要求。综上所述，本项目生活污水排入化粪池（30m3）停留后经园区污水管网排入太平区污水处理厂集中处理等措施，可确保污水达标排放，处理措施可行。

因此项目废水水质适用于污水处理厂处理工艺，从水质角度来看，污水处理厂也可以接纳本项目废水。经化粪池处理后经下水管网排入太平区污水处理厂，执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限制要求，污水厂排污口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。对周边水环境产生影响很小。
噪声

本项目运营期噪声主要来自4米龙门加工中心、卧式加工中心、12米龙门加工中心、喷枪、风机等设备运行过程中产生的噪声（N），噪声在82-102dB（A）之间，噪声源强调查清单见下表。




	
	表41  主要生产设备噪声源强表（室内声源）  单位：dB（A）
序号

建筑物名称
声源名称

型号

声级功率/dB（A）

声源控

制措施

空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）

运行时段/h
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m
1

生产车间
4米龙门加工中心
FD2452
80
首选低噪声设备，设备基础设置减振，建筑隔声等降噪措施

-57
34
3
7

77
8760
21

56
1

2

4米龙门加工中心

FD2452
80
-42
32
4
5

78
8760
21

57
1

3

4米龙门加工中心

FD2452
80
-26
37
4
10
76
8760
21

55
1

4

4米龙门加工中心

FD2452
80
-15
46
5
4

78
8760
21

57
1

5

4米龙门加工中心

FD2452
80
-44
27
4
4

78
8760
21

57
1

6

4米龙门加工中心

FD2452
80
-32
28
3
6
78
8760
21

57
1

7

4米龙门加工中心

FD2452
80
-14
37
4
2

80
8760
21

59
1

8

卧式加工中心
HT800
80
-2
53
3
2

80
8760
21

59
1

9

卧式加工中心
HT800
80
-9
52
4
8

77
8760
21

56
1

10

卧式加工中心
HT800
80
-11
49
4
5

78
8760
21

57
1

11
卧式加工中心
HT800
80
3
43
5
5

78
8760
21

57
1

12
卧式加工中心
HT800
80
-2
41
4
4

78
8760
21

57
1

13
卧式加工中心
KBN135C
80
7
58
3
4

78
8760
21

57
1
14
卧式加工中心
KBN135C
80
4
56
3
5

78
8760
21

57
1

15
12米龙门加工中心
GM43120
80
-39
33
3
2

80
8760
21

59
1

16
12米龙门加工中心
GM43120
80
-20
32
4
3
79
8760
21

58
1

17
12米龙门加工中心
GM43120
80
-38
13
4
3

79
8760
21

58
1

18
12米龙门加工中心
GM43120
80
-19
12
5
2

80
8760
21

59
1

19
12米龙门加工中心
GM43120
80
-2
34
3
2

80
8760
21

59
1

20
12米龙门加工中心
GM43120
80
-3
18
4
2

80
8760
21

59
1

21
喷漆间
20m×17m×4m
80
31
23
4
1

80
2555
21

59
1

注：以厂区中心为原点。

表42  主要生产设备噪声源强表（室外声源）  单位：dB（A）
序号

声源名称
型号

空间相对位置/m
声压级/距声源距离

（dB（A）/m）
声控制措施
运行时间（h）
X

Y

Z

1

风机
/

43
29
3
90/1
选用低噪声设备
2555
注：以厂区中心为原点。




	
	本次评价采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下：
在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算：
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        （1）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
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        （2）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级：
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        （3）
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

只考虑几何发散衰减时，按照下式计算：
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        （4）
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

点声源几何发散衰减的基本公式是：
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        ①
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
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        ②
式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自有声场，则式①等效为式③或式④：
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        ③
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
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        ④
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
LAw—点声源A计权声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
如果声源处于半自由声场，则式①等效为式⑤或式⑥：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
LAw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

本项目厂界外50米范围内，不存在声环境保护目标。厂界噪声排放情况见下表。

表43  噪声值预测结果  单位：dB（A）

预测点

贡献值

标准值

昼间
夜间
厂界东

45
45
昼间65

夜间55
厂界南

50
50
厂界西

47
47
厂界北

53
53
在采取了合理的噪声防治措施后，厂界四周噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周边环境影响较小。噪声监测要求见下表。

表44  噪声监测要求

监测内容

监测

项目

监测点位

监测

频次

执行标准

噪声

等效A声级

厂界外1m处，东、南、西、北4个点位

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

固体废物

本项目固体废物主要为废边角料、废金属屑、废切削液、废切削液桶、生活垃圾、废漆桶、漆渣、清洗剂桶、废清洗剂抹布、废润滑油及油桶、废纸盒、废活性炭、废稀释剂桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油手套、废含油抹布。

废气吸附系统使用的活性炭碘值为800mg/g，本项目所用的活性炭为颗粒状。根据《简明通风设计手册》，每吨活性炭吸附0.3t有机废气，活性炭吸附装置的综合处理效率按80%计，本项目活性炭吸附废气总量为0.9936t/a，废活性炭量约为4.31t/a。活性炭每三个月更换一次，则活性炭箱填充量约1.08t。
根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版）、《国家危险废物名录》（2021年版）对固体废物进行分类。
表45  固体废物产生情况一览表

产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量t/a

机械加工
废边角料
一般固体废物

900-002-S17
/
固态
/
118.2
机械加工
废金属屑

危险废物

HW09 900-006-09
废切削液

固态

T，I

59.1
机械加工

废切削液
危险废物

HW09 900-006-09
废切削液
液态
T，I
5.5
废切削液桶
危险废物

HW49 900-041-49
废切削液
固态
T，I
0.03
喷漆

漆渣
危险废物

HW49 900-041-49
/
固态
/

0.19
清洗
清洗剂桶
危险废物

HW06 900-404-06

废清洗剂
固态

T，I，R

0.001
废清洗剂抹布
危险废物

HW06 900-404-06

废清洗剂
固态

T，I，R

0.001
职工生活
生活垃圾
一般固体废物

/
固态

/

14.6
废气处理
废纸盒
危险废物

HW49 900-041-49
VOCs

固态

T/In

0.5
废活性炭

危险废物

HW49 900-039-49

VOCs
固态
T
4.31
聚氨酯树脂涂料包装
废漆桶
危险废物

HW49 900-041-49
油漆

固态

T

0.1
稀释剂包装
废稀释剂桶
危险废物

HW49 900-041-49

稀释剂

固态

T，I

0.04
机械设备检修
废润滑油

危险废物

HW08 900-217-08

废润滑油

液态

T，I
0.1
废润滑油桶

危险废物

HW08 900-249-08
废润滑油
固态
T，I
0.03
废含油手套

危险废物

HW08 900-249-08

废润滑油

固态

T，I

0.001
废含油抹布

危险废物

HW08 900-249-08

废润滑油

固态

T，I

0.001
注：危险特性T、I、R，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（T）、易燃性（I）、反应性（R）。

本项目危险废物基本情况见下表。
表46  危险废物基本情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废切削液

HW09
900-006-09
5.5
机械

加工

液态

废切削液
废切削液
60d
T，I

委托有资质的单位安全处置

2

废切削液桶

HW49
900-041-49
0.03
固态

废切削液
废切削液

60d
T，I
3
废金属屑

HW09

900-006-09
59.1
固态
废切削液

废切削液

60d
T

4
漆渣

HW49

900-041-49

0.19
喷漆

固态

VOCs

VOCs

60d

T，I

5
清洗剂桶
HW06
900-404-06

0.001
清洗
固态
废清洗剂
废清洗剂
60d
T，I，R

6
废清洗剂抹布
HW06
900-404-06

0.001
固态
废清洗剂
废清洗剂
60d
T，I，R

7
废纸盒

HW49

900-041-49

0.5
废气处理
固态

漆渣
漆渣
60d

T，I

8
废活性炭

HW49

900-039-49
4.31
固态

VOCs

VOCs

60d

T

9
废漆桶

HW49

900-041-49
0.1
喷漆

固态

油漆

油漆

60d

T，I

10
废稀释剂桶

HW49

900-041-49
0.04
固态

稀释剂

稀释剂

60d

T，I

11
废润滑油

HW08
900-217-08

0.1
机械

维修
液态

废润滑油

废润滑油

60d

T，I
12
废润滑油桶

HW08
900-249-08
0.03

固态

废润滑油

废润滑油

60d

T，I
13
废含油手套

HW08
900-249-08

0.001
固态

废润滑油

废润滑油

60d

T，I

14
废含油抹布

HW08
900-249-08

0.001
固态

废润滑油

废润滑油

60d

T，I

表47  固体废物处置情况一览表

名称

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量t/a

废边角料

一般固废暂存间
收集后暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售，综合利用。
118.2
废切削液

危废贮存库
分类收集后，暂存于危废贮存库（10m2）内，定期交由有资质单位安全处置。
5.5
废切削液桶

0.03
废金属屑

59.1

漆渣

危废贮存库
收集后，暂存于危废贮存库（10m2）内，定期交由有资质单位安全处置。

0.19
清洗剂桶
危废贮存库
收集后，暂存于危废贮存库（10m2）内，定期交由有资质单位安全处置。

0.001
废清洗剂抹布
0.001
生活垃圾

生活垃圾桶
交由环卫部门统一清运处理。

14.6
废纸盒
危废贮存库
分类收集后，暂存于危废贮存库（10m2）内，定期交由有资质单位安全处置。

0.5
废活性炭

4.31
聚氨酯树脂涂料包装

危废贮存库
0.1
稀释剂包装

0.04
废润滑油

0.1
废润滑油桶

0.03

废含油手套

0.001

废含油抹布

0.001

综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。

环境管理要求如下：

（1）一般固体废物：建设单位必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的建设和运行要求，在车间内设置一处一般工业固废暂存场所。同时按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置标志，由专人负责管理维护，按照要求分类收集贮存，同时按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建立一般固体废物管理台账，避免固废产生、收集和贮存过程对周围环境产生影响。一般工业固体废物暂存间基本情况见下表。
表48  一般工业固体废物暂存间基本情况表

贮存场所名称
危险废物名称
产生量（t/a）

贮存方式
位置
占地面积m2
贮存方式
贮存能力
贮存周期

一般工业固体废物暂存间
废边角料
118.2
袋装存储
E121.738278°，N42.010381°

20
分类分区，防渗漏、防雨淋、防扬尘
40t
2个月
2、危险废物：按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。本项目生产车间内设置危废贮存库，占地面积10m2，危废贮存库应封闭、独立、防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，且设置警示标志。贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。危废贮存库基本情况见下表。

表49  危废贮存库基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力
1

危废贮存库
废切削液
HW09
900-006-09
原料库北侧
10m2
分类分区密闭存放

20t
废切削液桶
HW08

900-041-49
废金属屑

HW09
900-006-09
漆渣
HW08

900-041-49
清洗剂桶
HW06
900-404-06

废清洗剂抹布
HW06
900-404-06

废纸盒
HW08

900-041-49
废活性炭
HW08

900-039-49
废漆桶
HW08

900-041-49
废稀释剂桶
HW08

900-041-49
废润滑油

HW08

900-217-08
废润滑油桶

HW08

900-249-08

废含油手套

HW08

900-249-08

废含油抹布
HW08

900-249-08

本项目危废贮存库筑面积为10m2，按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物产生量总计为84.504t/a，危险废物贮存周期最长为2个月，则最大贮存量为14.1t，危险废物贮存库贮存能力为20t，可以满足贮存要求。

本项目建成后危险废物产生量为84.504t/a，大于10吨，因此，本项目危险废物废物贮存按照贮存库的要求进行建设、贮存和管理。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规，危险废物贮存库应满足以下要求：
①该贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②该贮存库位于车间内，满足防风、防雨、防晒，并委派专人负责看管防止危废流失、扬散等措施；

③贮存库的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；
④贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

⑤贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑦贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

⑨企业根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），按照产生危险废物的单位的管理类别制定危险废物管理计划，应按要求填写危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态及危险特性等。危废贮存库运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存（由专人负责，做好危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向记录情况）。

⑩按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求，对危险废物的容器、包装物以及危废贮存库设置危险废物识别标志。
地下水、土壤

地下水

本项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透的方式进入地下水环境。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水污染防渗分区的等级确定，本项目危废贮存库的污染物泄漏后，污染控制难易程度为“难”，因此确定危废贮存库、喷漆间污染防渗分区为“重点防渗区”，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s”；化粪池、一般固废暂存间中污染物泄漏后，污染控制难易程度为“易-难”，因此确定化粪池、一般固废暂存间、喷漆间污染防渗分区为“一般防渗区”，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s”；其他区域污染控制难易程度为“易”，为“简单防渗区”，防渗要求为一般地面硬化。防渗分区及防渗要求详见下表。

表50  防渗分区及防渗要求表

序号

污染防控分区

防渗区域

防渗内容要求

1

重点防渗区
危废贮存库、喷漆间
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
2

一般防渗区
化粪池、一般固废暂存间
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
3
简单防渗区

其他区域

一般地面硬化。

在采取分区防渗后，可有效防止污染物进入地下水体，故本项目不存在地下水环境污染途径，对地下水环境无影响。无需进行跟踪监测。

土壤

本项目在采取分区防渗后，可有效防止污染物进入土壤，故本项目不存在土壤环境污染途径，对土壤环境无影响。无需进行跟踪监测。

生态

本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。

环境风险

危险物质和风险源分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所界定的重点关注的危险物质。本项目涉及的危险物质为润滑油、切削液、清洗剂、聚氨酯树脂涂料、稀释剂等以及危废贮存库内存放废切削液、废润滑油等其他有毒有害物质。其中聚氨酯树脂涂料、稀释剂中的二甲苯属于危险物质，二甲苯最大贮存量分别为0.05t、0.1t。清洗液中危险物质为磷酸，因无法确定含量，故以清洗剂的最大储存量进行计算。
表51  危险物质及风险源分布情况
名称
最大贮存量t
贮存地点
临界量t
Q值
润滑油

0.5
原料库

2500

0.0002
切削液

0.2
原料库

2500

0.00008
清洗剂
0.01
原料库

10
0.001
二甲苯（聚氨酯树脂涂料中含量）
0.05
原料库

10
0.005
二甲苯（稀释剂中含量）
0.1
原料库

10
0.01
废润滑油

0.1
危废贮存库
2500

0.00004
废切削液

0.9
危废贮存库
2500
0.00036
合计
0.01668
由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＝0.01668<1，根据依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不用设置环境风险专项评价。
影响途径

本项目环境风险主要来源为危险物质运输过程、存储过程、使用过程等。

①运输过程：本项目危险物质及润滑油、切削液、清洗剂、聚氨酯树脂涂料、稀释剂等在厂内采用桶密闭运输，运输途中若现包装桶破损，将导致危险物质漏出且部分挥发成气体，对水、大气环境造成污染。

②存储过程：本项目若管理操作不当或发生意外，引起危险物质泄漏污染事故，会对周围环境产生污染影响。危险废物在储存、装卸过程可能造成的危险物质泄漏，除影响大气环境，还可能会对地表水、地下水、土壤环境产生影响。

③使用过程：润滑油、切削液、聚氨酯树脂涂料、稀释剂等在使用过程中，由于操作不规范，疏于检修等也可能导致危险物质泄漏，引发环境污染事故。物料泄漏时，因操作不当，遇明火发生火灾，产生的有害气体对大气环境影响。

环境风险防范措施

①企业设置专门人员作为厂内环境管理人员，负责喷漆间、危险废物贮存库的风险物质种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等；
②加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度；
③废切削液、废润滑油暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位安全处置，聚氨酯树脂涂料、稀释剂、清洗剂采用密闭桶装存放，暂存于原料库内，喷漆过程在密闭喷漆间内进行。
④厂区内严格按照分区防渗要求，采取分区防渗措施。
结论

综上所述，本项目风险物质贮存量较小，不属于重大危险源，潜在危险性较小，采取相应风险事故防范措施，同时加强员工的风险应急教育和培训，涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。从环境风险角度来说，本项目环境风险可接受。

环保投资

本项目环保投资13.65万元，占总投资10000万元的0.14%。具体情况见下表。

表53  环保投资一览表  单位：万元
项目类别

治理措施

环保投资

施工期
废气
四周隔板围挡、洒水抑尘，物料堆放覆盖、路面全部硬化
0.6
噪声
建筑隔声（设置围挡等）措施
1
固体废物
生活垃圾桶2个
0.05
运营期
废气

喷漆间废气负压收集后通过“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后，由17m高排气筒（DA001）排放
5
噪声

选用低噪声设备、设备基础减振措施、隔音措施

2.0
固体废物

职工生活垃圾桶（1个）

0（依托施工期）
一般固废暂存间（20m2）

1
危废贮存库（10m2）

4
合计

13.65



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷漆间排气筒
（DA001）
	颗粒物
	负压收集后通过“纸盒过滤+二级活性炭吸附”处理后，由17m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2

	
	
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表1

	
	
	苯系物
	
	

	地表水

环境
	职工生活
	生活污水
	生活污水排入防渗化粪池（30m3）停留后经园区污水管网排放至太平区污水处理厂集中处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，采取基础减振及厂房隔声等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废边角料收集后暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售，综合利用。

生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

废切削液、废切削液桶、废金属屑、漆渣、清洗剂桶、废清洗剂抹布、废纸盒、废活性炭、聚氨酯树脂涂料桶、稀释剂桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油手套、废含油抹布分类收集后，暂存于危废贮存库（10m2）内，定期交由有资质单位安全处置。

一般工业固体废物参照排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区实行分区防渗。危废贮存库、喷漆间为重点防渗区；一般固废暂存间、化粪池为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①企业设置专门人员作为厂内环境管理人员，负责喷漆间、危险废物贮存库的风险物质种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等；
②加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度；
③废切削液、废润滑油暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位安全处置，聚氨酯树脂涂料、稀释剂采用密闭桶装存放，暂存于喷漆间内，喷漆过程在密闭喷漆间内进行。
④厂区内严格按照分区防渗要求，采取分区防渗措施。

	其他环境管理要求
	排污许可

依法办理排污许可相关手续。

在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

环境管理

随着环境保护管理制度的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，定员1人。负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求：

贯彻执行环保法规和有关标准；

组织制定和完善本企业的环境保护管理规章制度并监督执行，使本企业的环境管理工作实现科学化、制度化；

检查本企业的环保设施的运行情况；

对以上管理形成制度化，公开、公平地执行，对于监测的数据资料要收集、保管、存档，作为环境管理依据。

排污口规范化

根据相关技术要求，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求：

1、排污口规范

废气排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、烟气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。

2、排污口立标要求

污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2规定进行制作和安装。危险废物暂存库按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。

3、排污口设置图形标志的要求

本项目建设的同时，应设置相应环保图形标志。污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。具体见下表。

表54  排污口标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形标志

名称

功能

1

[image: image18.png]



[image: image19.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image20.png]



[image: image21.png]



废水排放口
表示废水向水环境排放
3
[image: image22.png]bG8




[image: image23.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

[image: image24.png]



[image: image25.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

5

/

[image: image26.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场




结论

	本项目符合国家相关产业政策和规划要求，选址合理。在采取上述措施后，项目污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，建设单位重视环保工作，加强各类污染源的管理以及对污染物的治理工作，落实环保治理所需要的资金，则本项目从环保角度来说是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.059
	0
	0.059
	+0.059

	
	VOCs（非甲烷总烃）
	0
	0
	0
	0.269
	0
	0.269
	+0.269

	
	二甲苯
	0
	0
	0
	0.118
	0
	0.118
	+0.118

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.067
	0
	0.067
	+0.067

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0067
	0
	0.0067
	+0.0067

	一般工业

固体废物
	废边角料
	0
	0
	0
	118.2
	0
	118.2
	+118.2

	一般固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	14.6
	0
	14.6
	+14.6

	危险废物
	废切削液
	0
	0
	0
	5.5
	0
	5.5
	+5.5

	
	废切削液桶
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废金属屑
	0
	0
	0
	59.1
	0
	59.1
	+59.1

	
	漆渣
	0
	0
	0
	0.19
	0
	0.19
	+0.19

	
	清洗剂桶
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	废清洗剂抹布
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	废纸盒
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	4.31
	0
	4.31
	+4.31

	
	废漆桶
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废稀释剂桶
	0
	0
	0
	0.04
	0
	0.04
	+0.04

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废含油手套
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	废含油抹布
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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