对阜新科源机械制造有限公司《阜新科源机械制造有限公司改扩建项目环境影响报告表》的批复
阜环审(2026)806号
阜新科源机械制造有限公司：
你单位报送的《阜新科源机械制造有限公司改扩建项目环境影响报告表》及报批申请收悉。经研究，批复如下：
一、项目主要建设内容
[bookmark: _GoBack]本项目为改扩建项目，位于高新技术产业园区东新大街58号。科源公司拟投资182万元，扩建清洗工序，增设油性漆涂装工艺以提升涂装规模，同时对涂装废气处理设施升级改造。本次改扩建项目建成后可实现年加工液压齿轮泵18000件/a。
二、建设项目主要环境影响
1. 废气：本项目产生的废气主要为涂装工序运行产生的废气和液体石蜡燃烧产生的废气等。
    2. 废水：本项目产生的废水主要为生活污水、废气治理措施排污水以及锅炉房排污水等。
    3. 噪声：本项目噪声源主要来自各类生产设备。
    4. 固废：本项目产生的固体废物主要为涂装工序产生的废漆渣、废包装桶等；废水治理产生的蒸馏残液等；废气治理产生的废活性炭、废贵金属催化剂以及废过滤棉和新增职工生活垃圾等。
三、执行的主要环境标准（工业类）
1. 大气污染物排放标准：
   本项目涂装工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2相关限值；涂装工序产生的苯系物、非甲烷总烃均执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）相关浓度限值；热水锅炉和热风交换机烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及林格曼黑度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃油要求；厂界四周颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2厂界处无组织排放监控浓度限值；厂界四周和车间外非甲烷总烃、苯系物执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表3无组织排放监控浓度限值。
2. 废水排放标准：
   本项目废水其中pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准限值要求；其他污染因子执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排放限值要求。
3. 噪声排放标准：
   施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界南侧的金色家园小区处噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
4. 固废排放标准：
   一般工业固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
四、减缓建设项目环境影响的主要措施
施工期：
建设单位必须加强施工期环境管理，夜间（22:00~次日6:00）不进行高噪声施工作业。施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理。建筑垃圾分类处置，可利用部分回收，不可利用部分清运至指定场所；生活垃圾由环卫部门统一清运。
    营运期：
    1. 废气：锅炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，采用低氮燃烧机燃烧后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
本项目涂装烘干工序配置热风交换机，将热风内胆中燃烧机燃烧热量交换到内胆外由风机吹入烘干件上进行烘干，燃烧机使用液体石蜡作为燃料，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。采用低氮燃烧机燃烧后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
涂装工序废气主要是水性漆和油性漆的喷涂、烘干工序，污染物为颗粒物、非甲烷总烃和苯系物，由集气罩收集（收集效率70%），经过滤棉处理后，再经活性炭吸附+催化燃烧装置处理（处理效率77%），处理后通过15m排气筒（DA003）排放。
    2. 废水：废水主要为清洗废水、锅炉循环排污水和生活污水，清洗废水通过管道进入收集池后，再进入低温蒸馏机进行蒸发处理，蒸发过程中会产生冷凝水排入再生水桶中后回用于清洗工序，废水蒸发残留物交由有资质单位进行处置。锅炉循环排污水和生活污水经厂区化粪池处理后通过市政管网进入阜新北控水务有限公司污水处理厂。
    3. 噪声：优先选用低噪声设备，对喷漆线、空压泵、风机等主要噪声源采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标。
    4. 固废：本项目产生的固体废物主要为危险废物，包括废漆渣、废包装桶、废活性炭、废贵金属催化剂、废过滤棉和蒸馏残液，危险废物产生量为6.7361t/a，分类暂存于现有危废暂存点，定期交由有资质单位处置。项目依托厂区现有危废贮存点1座，位于机加操作间东侧，建筑面积为15m2，满足暂存需要。
    5. 项目采取分区防渗措施，设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危废贮存点、涂装操作间、清洗操作间以及液体物料间为重点防渗区；库房、生产车间和化粪池为一般防渗区；办公区为简单防渗区。
五、建设单位应执行的相关要求
严格落实环保设施安全生产工作要求，建立健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，定期开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。
    项目性质、规模、地点、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动时，必须重新报批环境影响评价文件。
    建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定程序、标准和内容，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。项目验收合格后，方可正式投入生产。
    项目投产前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，在全国排污许可证管理信息平台上申报排污许可证变更事项。
项目污染物排放总量指标核定，本项目污染物总量控制指标为CODcr、总磷、NOx和挥发性有机物（以VOCs计），NOx0.032t/a和VOCs0.04277t/a。
六、阜新市生态环境局高新技术产业开发区分局负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及日常环境管理工作。

阜新市生态环境局
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