对阜新市广通智联再生资源有限公司《广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目生态环境影响报告表》的批复

阜环审〔2026〕807号

阜新市广通智联再生资源有限公司：

你单位报送的《广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目生态环境影响报告表》及报批申请收悉。经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：

一、项目主要建设内容本项目位于辽宁省阜新市高新技术产业开发区华通路16号，阜新高新技术产业开发区西片区。项目租用辽宁新能科技发展有限公司现有厂区及厂房，生产车间建筑面积12827.1平方米，总投资1000万元，环保投资94万元。项目建设报废车辆拆解及废钢加工生产线，安装传统燃油车拆解设备、新能源汽车拆解设备、废钢加工设备以及环保设备等，配套建设废气处理、废水预处理、噪声治理、固废暂存等环保设施，建成后年拆解报废机动车10000辆（其中报废新能源汽车3000辆、报废传统燃油车5000辆、报废农机2000辆），年加工废钢15万吨。

阜新市生态环境保护服务中心以《广通智联报废车辆拆解及年产15万吨破碎料新建项目生态环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕86号）出具项目建设可行意见。

二、建设项目主要环境影响1、废气：主要为废油液抽取、制冷剂回收及危废贮存过程产生的非甲烷总烃，汽车切割剪切、废钢剪切破碎工序产生的颗粒物及食堂油烟。2、废水：本项目废水主要为地面清洗废水、初期雨水及生活污水（含食堂废水）。3、噪声：本项目运行期间的噪声主要来自引爆机、扒胎机、气动焊机、风机等设备。4、固废：本工程营运期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。

三、执行的主要环境标准

1、大气污染物排放标准有组织废气中非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值。

2、废水排放标准本项目废水中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷（以P计）、石油类排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中的标准；pH值、动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值。

3、噪声排放标准施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物排放标准生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2025版），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。

四、减缓建设项目环境影响的主要措施

施工期：本项目不新建厂房，施工期主要进行设备安装及初期雨水池、事故池建设，不涉及大规模土建工程。施工期间采取洒水抑尘、大风天气禁止作业等措施，合理安排施工时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）施工；施工人员生活污水依托化粪池处理后排入市政管网；施工噪声合理控制；施工渣土用于厂区场地平整，施工垃圾及生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运；初期雨水池、事故池按照重点防渗要求进行建设。

营运期：
废气：废油液抽取、制冷剂回收工序及危废贮存库废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理，经1根24米高排气筒（DA001）排放；汽车切割剪切工序粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理，经1根24米高排气筒（DA002）排放；废钢剪切破碎工序粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理，经1根24米高排气筒（DA003）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后高出屋顶排放。

2、废水：地面清洗废水与初期雨水经一体化污水处理设施（均质+隔油+絮凝+沉淀）处理后，经市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入阜新市北控水务有限公司污水处理厂集中处理。

3、噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、风机设置隔声罩、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标。

4、固废：一般固废分类收集、合理利用；危险废物分类暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置，执行转移联单制度；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、地下水与土壤：按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区实施分区防渗，防止污染地下水及土壤。

五、建设单位应执行的相关要求严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。该项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施及生态保护措施等发生重大变更时，你单位须重新报批环境影响评价文件。工程建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并严格落实各项环境保护措施，建成后依法开展“三同时”验收，制定和备案环境应急预案，按照规定程序申请办理排污许可证。

项目污染物排放总量指标核定，本项目污染物总量控制指标为CODcr、总磷、挥发性有机物（以VOCs计），VOCs0.058t/a。

六、阜新市生态环境局高新技术产业开发区分局负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。

阜新市生态环境局

2026年10月8日

