

                            阜环审〔2026〕28号
关于《阜新彰武丰田200兆瓦储能电站项目
220千伏送出工程生态环境影响
报告表》的批复

国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 ：
你单位报送的《阜新彰武丰田200兆瓦储能电站项目220千伏送出工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请收悉，经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：
1、 本项目线路位于阜新市彰武县丰田乡。本项目由拟建阜新彰武丰田200兆瓦储能电站新建1回220千伏输电线路接入丰田500千伏变电站，长度约为2.14千米，采用单回架设；丰田500千伏变电站预留场地内扩建1回220千伏出线间隔，不新增用地。总投资1369万元，环保投资为33.5万元。
[bookmark: _GoBack]二、阜新市生态环境保护服务中心以《阜新彰武丰田200兆瓦储能电站项目220千伏送出工程生态环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕88号）出具项目建设可行意见。项目符合国家产业政策，符合相关规划要求。经我局建设项目审查委员会研究，在严格落实各项环境保护措施，做到污染物达标排放、有效防控生态破坏的条件下，项目在环境保护方面是可行的。
三、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作： 
（一）加强电磁污染防治。按照国家相应技术规范和设计要求进行建设，并严格落实防治工频电场、工频磁场辐射等环保措施，确保项目周边的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 
（二）加强大气污染防治。本项目施工场地应设置围挡，易产生扬尘的物料运输和堆放过程中应当采取苫盖、洒水等抑尘措施。
（三）严格落实水污染防治措施。生活污水利用当地现有污水处理设施处理，落实文明施工原则，不漫排施工废水。
（四）强化噪声污染防治。施工期选用符合国家有关标准的低噪声施工机械和运输车辆；运营期选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电等措施后，丰田500千伏变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，输电线路运行产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。
（五）生活垃圾收集后运送至环卫指定垃圾的存放地；建筑垃圾运送至指定地点处理。
（六）严格落实生态保护措施，合理设计施工工期，削减施工土石方扰动量，及时恢复原有土地使用功能，有效防控生态破坏。
四、其他相关要求
（一）严格按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治和生态保护等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。
（二）严格按照《电力设施保护条例》相关规定，落实电力线路保护措施。在工程输变电走廊电磁场影响范围内，禁止规划建设居民区等环境敏感项目。
（三）在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。建设期和运营期若发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。
（四）项目实施建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、彰武县生态环境部门负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。

阜新市生态环境局空空空空
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